АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

город Смоленск

01.08.2022                                                                                     Дело № А62-9056/2021

                          Резолютивная часть решения оглашена 25.07.2022

                                   Полный текст решения изготовлен 01.08.2022

Арбитражный   суд   Смоленской области в составе судьи Еремеевой В. И., 

при ведении протокола судебного заседания   помощником судьи Новиковой М.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению

Общества с ограниченной ответственностью «Рутектор» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

к Смоленской таможне (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>),

о признании незаконным решение Смоленской таможни от 04.08.2021 № РКТ-10113000-21/000108,

об обязании возвратить уплаченную заявителем таможенную пошлину в размере 264710,84 руб.,

о взыскании со Смоленской таможни в пользу заявителя расходы на проведение независимой экспертизы АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ в размере 117 000 руб.,

при участии:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 30.11.2021 (паспорт),

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности от 08.07.2022 № 06-49/85 (удостоверение), ФИО3, представитель по доверенности от 06.05.2021 № 06-46/64 (удостоверение),

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Рутектор» (далее – заявитель, Общество) обратилось в арбитражный суд с заявлением к Смоленской таможне о признании незаконным решение Смоленской таможни от 04.08.2021 № РКТ-10113000-21/000108, об обязании возвратить уплаченную заявителем таможенную пошлину в размере 264710,84 руб., о взыскании со Смоленской таможни в пользу заявителя расходы на проведение независимой экспертизы АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ в размере 117 000 руб.

Из материалов дела следует, в регионе деятельности Смоленской таможни на Смоленской таможенном посту (ЦЭД) ООО «Рутектор» произвело таможенное декларирование товаров по ДТ№ 10113110/280520/0067053.

Смоленской таможней в соответствии с пунктом 7 Порядка проведения проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств, утвержденного приказом ФТС России от 25 августа 2009 № 1560, проведена проверка правильности заявления классификационного кода ТН ВЭД ЕАЭС товара, продекларированного по указанной ДТ.

В ходе проведения проверки установлено, что ООО «Рутектор» по ДТ № 10113110/280520/0067053 (товар № 87), задекларирован товар «Запчасти для промышленных компрессоров - маностаты: реле давления...» в подсубпозиции 9032 20 000 О ТН ВЭД ЕАЭС (ставка ввозной таможенной пошлины 5%).

По результатам проведенной проверки (результат отражен в акте проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств № 10113000/019/040821/А0259) установлено, что продекларированный по ДТ № 10113110/280520/0067053 товар № 87 «Запчасти для промышленных компрессоров - маностаты: реле давления...», представляет собой «реле давления жидкости или газов для управления насосом или компрессором, которые питают сосуд высокого давления», который должен классифицироваться в подсубпозиции 8536490000 ТН ВЭД ЕАЭС. После изменения классификационного кода ставка ввозной таможенной пошлины изменилась на 11% от таможенной стоимости товара.

В соответствии с пунктом 26 Порядка проведения проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств, утверждённого приказом ФТС России от 25.08.2009 № 1560, 06.08.2021 письмом Смоленской таможни от 06.08.2021 № 19-17/24203 в адрес ООО "РУТЕКТОР" направлена копия акта проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств № 10113000/019/040821/А0259.

По результатам проведенной проверки Смоленской таможней отменено решение Смоленского таможенного поста (ЦЭД) о подтверждении классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС товара № 87 «Запчасти для промышленных компрессоров - маностаты: реле давления...», продекларированного ООО «РУТЕКТОР» по ДТ № 10113110/280520/0067053, как несоответствующее требованиям таможенного законодательства и в соответствии с пунктом 14 Порядка и сроков принятия решения о классификации товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утверждённого приказом ФТС России от 31.01.2019 № 156, учитывая Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 183 от 12 ноября 2018 года «О классификации реле давления в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза», на основании Основных правил интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6.

Смоленской таможней принято решение о классификации данного товара в соответствии с ЕТН ТН ВЭД ЕАЭС от 04.08.2021 № РКТ-10113000-21/000108 в подсубпозиции 8536 49 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.

В соответствии с пунктом 3 статьи 226 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» письмом Смоленской таможни от 06.08.2021 № 19-17/24202 в адрес ООО "РУТЕКТОР" направлено решение о классификации товара в соответствии с ЕТН ТН ВЭД ЕАЭС от 04.08.2021 № РКТ-10113000-21/000108.

В соответствии с пунктом 22 Порядка внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, утверждённого Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 № 289 «О внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, и признании утратившими силу некоторых решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии», письмом Смоленской таможни от 13.08.2021 № 19-17/24897 в адрес ООО "РУТЕКТОР" направлено зарегистрированное решение о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в ДТ № 10113110/280520/0067053.

Заявитель в обоснование заявленных требований указал на следующее.

Представленные на исследование товары производства CONDOR артикулов MDR-1 DTD, MDR-1 GEA, MDR-2 GEA/20, MDR-2 GFA, MDR-3, GDA/10, MDR-3 GDA/10, MDR-3 GDA/10, MDR- 3 GDA, MDR-3 GDA, MDR-3 GFA, MDR-3 GFA, MDR 5/5 СОА, MDR 5/8 ЕОА, MDR-F 16 НАА, MDR-F 4 НАА, MDR-F 8 НАА, MDR-F 4 YAA являются автоматическими регуляторами давления - маностатами.

Контакторы, которые также рассматриваются как реле, являются устройствами для замыкания и размыкания электрических цепей, которые автоматически отключаются без механического запирающего устройства или ручной операции. Они обычно срабатывают и поддерживаются в активном состоянии посредством электрического тока.

В соответствии с технической документацией, устройство предназначено для контроля и управления работой насоса или компрессора (включения и отключения) в зависимости от давления в системе.

По своим характеристикам и принципу работы товар №87 по ДТ 10113110/280520/0067053 соответствует коду ТН ВЭД 9032 20 000 0, подтверждается Заключением специалиста АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ №026-21-00116 от 01.10.2021.

Маностаты имеют коммерческое наименование - «реле давления», но по своим характеристикам являются маностатами, а не реле.

Ответчик заявленные требования не признал.

Оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ все имеющиеся в материалах дела документы, заслушав доводы сторон, суд приходит к следующему выводу. 

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно статье 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно п. 1 ст. 20 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС) декларант и иные лица осуществляют классификацию товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности при таможенном декларировании и в иных случаях, когда в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования таможенному органу заявляется код товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

Таможенный орган осуществляет классификацию товаров, в том числе в случае выявления таможенным органом как до, так и после выпуска товаров их неверной классификации при таможенном декларировании. В этом случае таможенный орган принимает решение о классификации товаров. Форма решения о классификации товаров, порядок и сроки его принятия устанавливаются в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании (пп. 1 п. 2 ст. 20 ТК ЕАЭС).

В соответствии с п. 1 ст. 19 ТК ЕАЭС Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД) является системой описания и кодирования товаров, которая используется для классификации товаров в целях применения мер таможенно-тарифного регулирования, вывозных таможенных пошлин, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, ведения таможенной статистики.

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.14 N 54 утверждены ТН ВЭД ЕАЭС и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, которым установлены Основные правила интерпретации ТН ВЭД (ОПИ ТН ВЭД).

Выбор конкретного кода ТН ВЭД основан на оценке признаков декларируемого товара, подлежащих описанию, а процесс описания связан с полнотой и достоверностью сведений о товаре.

Правовое значение при классификации товаров имеет их разграничение по товарным позициям ТН ВЭД в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД.

Согласно ОПИ ТН ВЭД № 1 для юридических целей классификация товаров в ТН ВЭД осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам или группам и, если таковыми текстами не предусмотрено иное, в соответствии с ОПИ ТН ВЭД № 2 - 6.

Согласно ОПИ ТН ВЭД № 6 для юридических целей классификация товаров в субпозициях товарной позиции должна осуществляться в соответствии с наименованиями субпозиций и примечаниями, имеющими отношение к субпозициям, а также положениями указанных правил при условии, что лишь субпозиции на одном уровне являются сравнимыми.

Для целей настоящего правила также могут применяться соответствующие примечания к разделам и группам, если в контексте не оговорено иное.

Решением Комиссии Таможенного союза от 28.01.17 N 522 утверждено Положение о порядке применения единой ТН ВЭД ТС при классификации товаров.

В пункте 7 Положения № 522 определена последовательность действий до достижения необходимого уровня классификации.

Таким образом, при классификации товара по ТН ВЭД вначале определяется товарная позиция, а затем субпозиция - исходя из текстов товарных позиций (субпозиций), а также из соответствующих примечаний к разделам и группам (ОПИ № 1), а при определении субпозиции учитываются также и примечания к субпозициям (ОПИ № 6).

 В силу п. 6 Положения ОПИ применяются единообразно при классификации любых товаров и последовательно: ОПИ 1 применяется в первую очередь; ОПИ 2 применяется в случае невозможности классификации товара в соответствии с ОПИ 1; ОПИ 3 применяется в случае невозможности классификации товара в соответствии с ОПИ 1 или ОПИ 2; ОПИ 4 применяется в случае невозможности классификации товара в соответствии с ОПИ 1, ОПИ 2 или ОПИ 3; ОПИ 5 применяется при необходимости после применения иного ОПИ; ОПИ 6 применяется при необходимости определения кода субпозиции.

В качестве критериев для классификации выступают материалы, из которых изготовлены товары, функции, выполняемые ими, что определяется исходя из текстов товарных позиций ТН ВЭД ЕАЭС, примечаний к разделам и группам.

В подсубпозиции 9032 20 000 0 классифицируются маностаты. В товарной позиции 9032 ТН ВЭД классифицируются приборы и устройства для автоматического регулирования расхода, уровня, давления или других переменных параметров жидкостей или газов или для автоматического регулирования температуры, независимо от того, основано или нет их действие на электрическом явлении, изменяющемся в соответствии с параметром, подлежащим регулированию, которые сконструированы для того, чтобы приводить этот параметр к требуемой величине и удерживать его, стабилизируя от возмущений, постоянно или периодически измеряя действительную величину.

В соответствии с детализацией товарной позиции 8536 ТН ВЭД ЕАЭС «Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей»:

- реле:

8536 41--на напряжение не более 60 В:

8536 41 100 0 на силу тока не более 2 А

8536 41 900 0 на силу тока более 2 А

8536 49 000 0 - - прочие, а также Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 183 от 12 ноября 2018 года «О классификации реле давления в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза» и на основании Правил 1 и 6 Основных правил интерпретации ТН ВЭД, товар «реле давления жидкости или газов для управления насосом или компрессором, артикулы: MDR-1 DTD, MDR-1 GEA, MDR-2 GEA/20, MDR-2 GFA, MDR-3, GDA/10, MDR-3 GDA/10, MDR-3 GDA/10, MDR-3 GDA, MDR-3 GDA, MDR-3 GFA, MDR-3 GFA, MDR 5/5 СОА, MDR 5/8 EOA, MDR-F 16 HAA, MDR-F 4 HAA, MDR-F 8 HAA, MDR-F 4 YAA» классифицирован таможенным органом в подсубпозиции 8536 49 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.

Ответчик заявил ходатайство о назначении экспертизы по делу в целях исследования товара «Запчасти для промышленных компрессоров - маностаты: реле давления...».

Определением суда от 08.04.2022 назначено проведение экспертизы, поручено эксперту Автономной некоммерческой организации Экспертно-научного центра судебных экспертиз и исследований «Созидание» ФИО4.

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы: 

1. Определить функциональное назначение каждого артикула товара. 

2. Описать принцип работы каждого артикула товара, основан ли принцип работы каждого товара на замыкании и размыкании электрических контактов при достижении максимального или минимального значения давления в жидкой или газообразной среде?

3. Определить, являются ли представленные товары механическими устройствами?

4. Описать состав (внутреннее устройство) и назначение частей каждого артикула товара.

5. На какое напряжение и силу тока рассчитаны товары (каждый артикул)?

Для проведения экспертизы в распоряжение эксперта предоставлены техническая документация на товар, представленная обществом в таможенный орган, в заверенном и не заверенном видах.

Представленным в материалы дела заключением эксперта от 06.06.2022 установлено следующее.

По первому вопросу: Определить функциональное назначение каждого артикула товара.

Функциональное назначение для каждого артикула товара является следующим:

-MDR-1DTD- предназначен для замыкания/размыкания контактов электрической цепи питания насоса в зависимости от давления жидкости;

-MDR-1GEA- предназначен для замыкания/размыкания контактов электрической цепи питания компрессора в зависимости от давления газа;

-MDR-2 CEA/20 - предназначен для замыкания/размыкания контактов электрической цепи питания компрессора в зависимости от давления газа;

-MDR-2GFA- предназначендлязамыкания/размыкания контактов электрической цепи питания компрессора в зависимости от давления газа;

-MDR-3, GDA/10 - предназначен для замыкания/размыкания контактов электрической цепи питания компрессора в зависимости от давления газа;

-MDR-3GDA- предназначендлязамыкания/размыкания контактов электрической цепи питания компрессора в зависимости от давления газа;

-MDR-3GFA-предназначен для замыкания/размыкания контактовэлектрическойцепипитания насоса/компрессора в зависимости от давления газа/жид кости;

- MDR 5/5 СОА - предназначен для замыкания/размыкания контактов электрическойценипитаниянасоса/компрессорав зависимости от давления газа/жидкости;

-MDR 5/8 ЕОА - предназначен для замыкания/размыкания контактовэлектрическойцепипитаниянасоса/компрессора, в зависимости от давления га за/жид кости;

- MDR-F 16 НАА - предназначен для замыкания/размыкания контактов электрической цепи компрессора в зависимости от давления газа;

- MDR-F 4 НАА - предназначен для замыкания/размыкания контактов электрической цепи компрессора в зависимости от давления газа;

- MDR-F 8 НАА - предназначен для замыкания/размыкания контактов электрической цепи компрессора в зависимости от давления газа;

- MDR-F 4 YAA - предназначен для замыкания/размыкания контактов электрической цепи компрессора в зависимости от давления газа.

По второму вопросу: Описать принцип работы каждого артикула товара, основан ли принцип работы каждого товара на замыкании и размыкании электрических контактов при достижении минимального или максимального значения в жидкой или газообразной среде?

Принцип работы каждого артикула товара основан на замыкании и размыкании электрических контактов при достижении минимального или максимального значения давления в жидкой или газообразной среде. Относительно каждого артикула, принцип работы объектов экспертизы, выглядит следующим образом:

-MDR-1 DTD - жидкость подаваемая в товар через специальный штуцер давит на мембрану; мембрана в свою очередь давит на металлическую (как правило) пластину; пластина своими рычагами давит на механизм удерживаемый, в определенном положении, пружиной; при определенном давлении жидкости (как правило, регулируется усилием зажатия пружины) механизм передвигает рычаг и электрические контакты замыкаются; насос включается и работает до достижения определенного давления, которое контролируется той же мембраной; ДР жидкости задается усилием зажатия второй пружины; при падении давления жидкости ниже минимального процесс повторяется;

-MDR-1 GEA - газ (воздух) подаваемый в товар через специальный штуцер давит на мембрану; мембрана в свою очередь давит на металлическую (как правило) пластину; пластина своими рычагами давит на механизм удерживаемый, в определенном положении, пружиной; при определенном давлении (как правило регулируется усилием зажатия пружины); механизм передвигает рычаг и электрические контакты замыкаются; насос включается и работает до достижения определенного давления газа, которое контролируется той же мембраной; ДР газа задается усилием зажатия второй пружины; при падении давления газа ниже минимального процесс повторяется;

-MDR-2 GEA/20 - газ (воздух) подаваемый в товар через специальный штуцер давит на мембрану; мембрана в свою очередь давит на металлическую (как правило) пластину; пластина своими рычагами давит на механизм удерживаемый, в определенном положении, пружиной; при определенном давлении (как правило регулируется усилием зажатия пружины); механизм передвигает рычаг и электрические контакты замыкаются; насос включается н работает до достижения определенного давления газа, которое контролируется гой же мембраной; ДР газа задается усилием зажатия второй пружины; при падении давлении газа ниже минимального процесс повторяется;

-MDR-2 GFA - газ (воздух) подаваемый в товар через специальный штуцер давит на мембрану; мембрана в свою очередь давит на металлическую (как правило) пластину; пластина своими рычагами давит на механизм удерживаемый, в определенном положении, пружиной; при определенном давлении (как правило регулируется усилием зажатия пружины); механизм передвигает рычаг и электрические контакты замыкаются; насос включается и работает до достижения определенного давления газа, которое контролируется той же мембраной; АР газа задается усилием зажатия второй пружины; при падении давления газа ниже минимального процесс повторяется;

-MDR-3, GDA/10 - газ (воздух) подаваемый в товар через специальный штуцер давит на мембрану; мембрана в свою очередь давит на металлическую (как правило) пластину; пластина своими рычагами давит на механизм удерживаемый, в определенном положении, пружиной; при определенном давлении (как правило регулируется усилием зажатия пружины); механизм передвигает рычаг и электрические контакты замыкаются; насос включается и работает до достижения определенного давления газа, которое контролируется той же мембраной; АР газа задается усилием зажатия второй пружины; при падении давления газа ниже минимального процесс повторяется;

-MDR-ЭGDA - газ(воздух)подаваемый в товар через специальный штуцер давит на мембрану; мембрана в свою очередь давит на металлическую (как правило) пластину; пластина своими рычагами давит на механизм удерживаемый, в определенном положении, пружиной; при определенном давлении (как правило регулируется усилием зажатия пружины); механизм передвигает рычаг и электрические контакты замыкаются; насос включается к работает до достижения определенного давления газа, которое контролируется гой же мембраной; АР газа задается усилием зажатия второй пружины; при падении давления газа ниже минимального процесс повторяется;

-MDR-3GFA - газ(воздух)подаваемый в товар через специальный штуцер давит на мембрану; мембрана в свою очередь давит на металлическую (как правило) пластину; пластина своими рычагами давит на механизм удерживаемый, в определенном положении, пружиной; при определенном давлении (как правило, регулируется усилием зажатия пружины); механизм передвигает рычаг и электрические контакты замыкаются; компрессор включается и работает до достижения определенного давления газа, которое контролируется той же мембраной; АР газа задается усилием зажатия второй пружины; при падении давления газа ниже минимального процесс повторяется;

-MDR 5/5 СОА - жидкость подаваемая в товар через специальный штуцер давитна мембрану;мембранав свою очередь давит на металлическую(как правило)пластину; пластина своими рычагами давит на механизм, удерживаемый в определенном положении пружиной; при определенном давлении жидкости (как правило, регулируется усилием зажатия пружины) механизм передвигает рычаг и электрические контакты замыкаются; насос включается н работает до достижения определенного давления, которое контролируется той же мембраной; АР жидкости задаемся усилием зажатия второй пружины; при палении давления жидкости ниже минимального процесс повторяется;

- MDR 5/8 ЕОА – жидкость, подаваемая в товар через специальный штуцер, давит на мембрану; мембрана в свою очередь давит на металлическую (как правило) пластину; пластина своими рычагами давит на механизм, удерживаемый в определенном положении пружиной; при определенном давлении жидкости (как правило, регулируется усилием зажатия пружины) механизм передвигает рычаг и электрические контакты замыкаются; насос включается и работает до достижения определенного давления, которое контролируется той же мембраной; АР жидкости задается усилием зажатия второй пружины; при падении давления жидкости ниже минимального процесс повторяется;

-MDR-F 16 НАЛ - газ (воздух) подаваемый в товар через специальный штуцер давит на мембрану; мембрана в свою очередь давит на металлическую пластину; пластина своими рычагами давит на механизм, удерживаемый в определенном положении пружиной; при минимальном давлении, механизм передвигает рычаг и электрические контакты замыкаются;компрессорвключаетсяиработаетдо достижения максимального давления газа, которое контролируется гой же мембраной; при падении давления газа ниже минимального процесс повторяется; нижнее и верхнее давление газа задается регулировочными винтами.

-MDR-F 4 НАА - газ (воздух) подаваемый в товар через специальный штуцер давит на мембрану; мембрана в свою очередь давит на металлическую пластину; пластина своими рычагами давит на механизм, удерживаемый в определенном положении пружиной; при минимальном давлении, механизм передвигает рычаг и электрические контакты замыкаются;компрессорвключаетсяиработаетдо достижения максимального давления газа, которое контролируется той же мембраной; при падении давления газа ниже минимального процесс повторяется; нижнее и верхнее давление газа задается регулировочными винтами.

-MDR-F 8 HAA - газ (воздух) подаваемый в товар через специальный штуцер давит на мембрану; мембрана в свою очередь давит на металлическую пластину; пластина своими рычагами давит на механизм, удерживаемый в определенном положении пружиной; при минимальном давлении, механизм передвигает рычаг и электрические контакты замыкаются;компрессор включаетсяиработаетдо достижения максимального давления газа, которое контролируется той же мембраной; при падении давления газа ниже минимального процесс повторяется; нижнее и верхнее давление газа задается регулировочными винтами.

-MDR-F 4 YAA - газ (воздух) подаваемый в товар через специальный штуцер давит на мембрану; мембрана в свою очередь давит на металлическую пластину; пластина своими рычагами давит на механизм, удерживаемый в определенном положении пружиной; при минимальном давлении, механизм передвигает рычаг и электрические контакты замыкаются;компрессор включаетсяиработаетдо достижения максимального давления газа, которое контролируется той же мембраной; при падении давления газа ниже минимальною процесс повторяется; нижнее и верхнее давление газа задается регулировочными винтами.

По третьему вопросу: Определить являются ли указанные товары механическими устройствами?

Указанные товары с артикулами: MDR-1 DTD, MDR-1 GEA, MDR- 2 GEA/20, MDR-2 GFA, MDR-3 GDA/10, MDR-3 GDA, MDR-3GFA, MDR 5/5 СОА, MDR 5/8 ЕОА, MDR-F 16 НАЛ, MDR-F 4 НАЛ, MDR-F 8 НАА, MDR-F 4 YAA - являются не механическими, а электромеханическими устройствами.

По четвертому вопросу: Описать состав (внутреннее устройство) и назначение частей каждого артикула товара.

Состав (внутреннее устройство) и назначение частей каждого артикула товара:

- MDR-1 DTD

•корпус (основание) для крепления и размещения всех составных частей;

•штуцер для подключения к воде;

•два кабельных ввода (для источника напряжения, для нагрузки);

•мембрана - передает усилие давления на механизм и препятствует попаданию воды в корпус устройства;

пластина под мембраной - передает усилие на механизм спружинами;

механизм с пружинами; сила зажатия большой пружинырегулирует уровень максимального давления; малая пружинарегулирует величину падения давления (АР) от максимального;

переключатель электрической цепи приводится в движениеот механизма с пружинами для замыкания/размыкания электрическойцепи;

контактная колодка (клеммы) для подключения проводов;выполнены в виде зажимов; отдельный ряд для контактов источниканапряжения; отдельный ряд для проводов к нагрузке;

верхняя крышка закрывает исполнительные механизмы отвнешних воздействий.

-MDR-1 GEA

корпус (основание) для крепления и размещения всехсоставных частей;

штуцер для подключения к воздушной магистрали;

два кабельных ввода (для источника напряжения, длянагрузки);

мембрана - передает усилие давления на механизм ивыполняет функцию герметичной прокладки;

пластина под мембраной - передает усилие на механизм спружинами;

механизм с пружинами; сила зажатия большой пружинырегулирует уровень максимального давления; малая пружинарегулирует величину падения давления (АР) от максимального;

переключатель электрической цени приводится в движениеот механизма с пружинами для замыкания/размыкания электрическойцени;

контактная колодка (клеммы) для подключения проводов;выполнены в виде зажимов; отдельный ряд для контактов источниканапряжения; отдельный ряд для проводов к нагрузке;

верхняя крышка закрывает исполнительные механизмы отвнешних воздействий;

поверх крышки находится выключать для принудительного отключения устройства, не зависимо от давления; при выключенном устройстве электрические контакты находятся в нормально разомкнутом состоянии.

MDR-2 GEA/20

•корпус (основание) для крепления и размещения всех составных частей;

•штуцер для подключения к воздушной магистрали;

•два кабельных ввода (для источника напряжения, для нагрузки);

•мембрана - передает усилие давления на механизм и выполняет функцию герметичной прокладки;

•пластина под мембраной - передает усилие на механизм с пружинами;

•механизм с пружинами; сила зажатия большой пружины регулирует уровень максимального давления; малая пружина регулирует величину падения давления (АР) от максимального;

•переключатель электрической цепи приводится в движение от механизма с пружинами для замыкания/размыкания электрической цепи;

•контактная колодка (клеммы) для подключения проводов; выполнены в виде зажимов; отдельный ряд для контактов источника напряжения; отдельный ряд для проводов к нагрузке;

•верхняя крышка закрывает исполнительные механизмы от внешних воздействий;

•поверх крышки находится выключать для принудительного отключения устройства, не зависимо от давления; при выключенном устройстве электрические контакты находятся в нормально разомкнутом состоянии.

- MDR-2 GFA

•корпус (основание) для крепления и размещения всех составных частей;

•штуцер для подключения к воздушной магистрали;

•два кабельных ввода (для источника напряжения, для нагрузки);

•мембрана - передает усилие давления на механизм и выполняет функцию герметичной прокладки;

•пластина под мембраной - передает усилие на механизм с пружинами;

•механизм с пружинами; сила зажатия большой пружины регулирует уровень максимального давления; малая пружина регулирует величину падения давления (АР) от максимальною;

•переключатель электрической цени приводится в движение от механизма с пружинами для замыкания/размыкания электрической цепи;

•контактная колодка (клеммы) для подключения проводов; выполнены в виде зажимов; отдельный ряд для контактов источника напряжения; отдельный ряд для проводов к нагрузке;

•верхняя крышка закрывает исполнительные механизмы от внешних воздействий;

•поверх крышки находится выключать для принудительного отключения устройства, не зависимо от давления; при выключенном устройстве электрические контакты находятся в нормально разомкнутом состоянии.

- MDR-3, GDA/10

•корпус (основание) для крепления и размещения всех составных частей;

•штуцер для подключения к воздушной магистрали;

•два кабельных ввода (для источника напряжения, для нагрузки);

•мембрана - передает усилие давления на механизм и выполняет функцию герметичной прокладки;

•пластина под мембраной — передает усилие на механизм с пружинами;

•механизм с пружинами; сила зажатия большой пружины регулирует уровень максимального давления; малая пружина регулирует величину падения давления (АР) от максимального;

•переключатель электрической цепи приводится в движение от механизма с пружинами для замыкания/размыкания электрической цепи;

•контактная колодка (клеммы) для подключения проводов; выполнены в виде зажимов; отдельный ряд для контактов источника напряжения; отдельный ряд для проводов к нагрузке;

•верхняя крышка закрывает исполнительные механизмы от внешних воздействий;

•поверх крышки находится выключать для принудительного отключения устройства, не зависимо от давления; при выключенном устройстве электрические контакты находятся в нормально разомкнутом состоянии.

- MDR-3 GDA

•корпус (основание) для крепления и размещения всех составных частей;

•штуцер для подключения к воздушной магистрали;

•два кабельных ввода (для источника напряжения, для нагрузки);

•мембрана - передает усилие давления на механизм и выполняет функцию герметичной прокладки;

•пластина под мембраной - передает усилие на механизм с пружинами;

•механизм с пружинами; сила зажатия большой пружины регулирует уровень максимального давления; малая пружина регулирует величину падения давления (ЛР) от максимального;

•переключатель электрической цепи приводится в движение от механизма с пружинами для замыкания/размыкания электрической цепи;

•контактная колодка (клеммы) для подключения проводов; выполнены в виде зажимов; отдельный ряд для контактов источника напряжения; отдельный ряд для проводов к нагрузке;

•верхняя крышка закрывает исполнительные механизмы от внешних воздействий;

•поверх крышки находится выключать для принудительного отключения устройства, не зависимо от давления; при выключенном устройстве электрические контакты находятся в нормально разомкнутом состоянии.

- iMDR-3 GFA

•корпус (основание) для крепления и размещения всех составных частей;

•штуцер для подключения к воздушной магистрали;

•два кабельных ввода (для источника напряжения, для нагрузки);

•мембрана - передаст усилие давления на механизм и выполняет функцию герметичной прокладки;

•пластина под мембраной - передает усилие на механизм с пружинами;

•механизм с пружинами; сила зажатия большой пружины регулирует уровень максимального давления; малая пружина регулирует величину падения давления (ЛР) от максимального;

•переключатель электрической цени приводится в движение от механизма с пружинами для замыкания/размыкания электрической цепи;

•контактная колодка (клеммы) для подключения проводов; выполнены в виде зажимов; отдельный ряд для контактов источника напряжения; отдельный ряд для проводов к нагрузке;

•верхняя крышка закрывает исполнительные механизмы от внешних воздействий;

•поверх крышки находится выключать для принудительного отключения устройства, не зависимо от давления; при выключенном устройстве электрические контакты находятся в нормально разомкнутом состоянии.

MDR 5/5 СОЛ

•корпус (основание) для крепления и размещения всех составных частей;

•штуцер для подключения к воде;

•два кабельных ввода (для источника напряжения, для нагрузки);

•мембрана - передает усилие давления на механизм и препятствует попаданию воды в корпус устройства;

•пластина под мембраной - передает усилие на механизм с пружинами;

•механизм с пружинами; сила зажатия большой пружины регулирует уровень максимального давления; малая пружина регулирует величину падения давления (ЛР) от максимального;

•переключатель электрической цепи приводится в движение от механизма с пружинами для замыкания/размыкания электрической цепи;

•контактная колодка (клеммы) для подключения проводов; выполнены в виде зажимов; отдельный ряд для контактов источника напряжения: отдельный ряд для проводов к нагрузке;

•верхняя крышка закрывает исполнительные механизмы от внешних воздействий.

MDR 5/8 ЕОА

•корпус (основание) для крепления и всех размещения составных частей;

•штуцер для подключения к воде; два кабельных ввода (для источника напряжения, для нагрузки);

•мембрана - передает усилие давления на механизм и препятствует попаданию воды в корпус устройства;

•пластина под мембраной - передает усилие на механизм с пружинами;

•механизм с пружинами; сила зажатия большой пружины регулирует уровень максимального давления; малая пружина регулирует величину падения давления (ЛР) от максимального;

•переключатель электрической цепи приводится в движение от механизма с пружинами для замыкания/размыкания электрической пени;

•контактная колодка (клеммы) для подключения проводов; выполнены в виде зажимов; отдельный ряд для контактов источника напряжения; отдельный ряд для проводов к нагрузке;

•верхняя крышка закрывает исполнительные механизмы от внешних воздействий.

MDR-F16HAA

•корпус (основание) для крепления и размещения всех

составных частей;

•штуцер для подключения к воде, химическим средам:

•два кабельных ввода (для источника напряжения, для нагрузки);

•мембрана - передает усилие давления на механизм и препятствует попаданию воды (химической среды) в корпус устройства;

•пластина под мембраной - передает усилие на механизм с пружинами;

•регулируемый механизм с пружинами в едином корпусе со стрелочными указателями минимального и максимального давления;

•переключатель электрической цепи приводится в движение от механизма с пружинами для замыкания/размыкания электрической цепи;

•контактная колодка (клеммы) для подключения проводов; выполнены в виде зажимов; отдельный ряд для контактов источника напряжения; отдельный ряд для проводов к нагрузке;

•верхняя крышка закрывает исполнительные механизмы от внешних воздействий.

MDR-F 4 НАЛ

•корпус (основание) для крепления и размещении всех составных частей;

•штуцер для подключения к воздуху, воде, химическим средам;

•два кабельных ввода (для источника напряжения, для нагрузки);

•мембрана - передает усилие давления на механизм н препятствует разгерметизации контролируемой среды;

•пластина под мембраной - передает усилие на механизм с пружинами;

•регулируемый механизм с пружинами в едином корпусе со стрелочными указателями минимального и максимального давления;

•переключатель электрической цени приводится в движение от механизма с пружинами для замыкания/размыкания электрическом цепи;

•контактная колодка (клеммы) для подключения проводов; выполнены в виде зажимов; отдельный ряд для контактов источника напряжения; отдельный ряд для проводов к нагрузке;

•верхняя крышка закрывает исполнительные механизмы от внешних воздействий. MDR-F 8 НЛА

•корпус (основание) для крепления н размещения всех составных частей;

•штуцер для подключения к воде, химическим средам;

•два кабельных ввода (для источника напряжения, для нагрузки);

•мембрана - передает усилие давления на механизм и препятствует разгерметизации контролируемой среды;

•пластина под мембраной - передает усилие на механизм с пружинами;

•регулируемый механизм с пружинами в едином корпусе со стрелочными указателями минимального и максимального давления;

•переключатель электрической цепи приводится в движение от механизма с пружинами для замыкания/размыкания электрической цепи;

•контактная колодка (клеммы) для подключения проводов; выполнены в виде зажимов; отдельный ряд для контактов источника напряжения; отдельный ряд для проводов к нагрузке;

• верхняя крышка закрывает исполнительные механизмы от внешних воздействий.

MDR-F4YAA

•корпус (основание) для крепления и размещения всех составных частей;

•штуцер для подключения к жидкостям, химическим средам;

•два кабельных ввода (для источника напряжения, для нагрузки);

•мембрана - передает усилие давления на механизм и препятствует разгерметизации контролируемой среды;

•пластина под мембраной - передает усилие на механизм с пружинами;

•регулируемый механизм с пружинами в едином корпусе со стрелочными указателями минимального и максимального давления;

•переключатель электрической цепи приводится в движение от механизма с пружинами для замыкания/размыкания электрической цени;

•контактная колодка (клеммы) для подключения проводов; выполнены в виде зажимов; отдельный ряд для контактов источника напряжения; отдельный ряд для проводов к нагрузке;

верхняя крышка закрывает исполнительные механизмы от внешних воздействий.

По пятому вопросу: На какое напряжение и силу тока рассчитаны товары (каждый артикул)?

В результате исследования установлено, что объект экспертизы с артикулом:

MDR-1 DTD (до 4кВт) - рассчитан на подключение к электрической однофазной цепи переменного тока до 24,2А;

MDR-1 GEA (до 4кВт) - рассчитан на подключение к электрической однофазной цепи переменного тока до 24,2А;

MDR-2 GEA/20 (до 2,2кВт) - рассчитан на подключение к электрической однофазной цепи переменного тока до 13,3А;

MDR-2 GFA (до 2,2кВт) - рассчитан на подключение к электрической однофазной цепи переменного тока до 13,3А;

MDR-3, GDA/I0 (до 4кВт) - рассчитан на подключение к электрической трехфазной цепи переменного тока до 8,1 А;

MDR-3 GDA (до 4кВт) - рассчитан на подключение к электрической трехфазной цени переменного тока до 8,1 А;

MDR-3 GFA (до 7,5кВт) - рассчитан на подключение к электрической трехфазной цепи переменного тока до 15,2А;

MDR 5/5 СОА (до 2,5/5,5кВт) - рассчитан на подключение к:

•электрической однофазной цепи переменного тока до 15,1 А;

•электрической трехфазной цепи переменною тока до 11 ДА;

MDR 5/8 ЕОА (до 2,5/5,5кВт) - рассчитан на подключение к:

•электрической однофазной цепи переменного тока до 15,1 А;

•электрической трехфазной цепи переменного тока до 11,1 А;

MDR-F 16 НАА (до 0,55кВт) - рассчитан на подключение к электрической однофазной цепи переменного тока до 3,3А;

MDR-F 4 НАА (до 0,55кВт) - рассчитан на подключение к электрической однофазной цепи переменного тока до 3,3А;

MDR-F 8 НАА (до 0,55кВт) - рассчитан на подключение к электрической однофазной цепи переменного тока до 3,3А;

MDR-F 4 YAA (до 0,55кВт) - рассчитан на подключение к электрической однофазной цепи переменного тока до 3,3 А.

Согласно сведениям, заявленным в графе 31 спорной ДТ, представленным Обществом руководству по эксплуатации, технических паспортов, писем генерального директора «Рутектор» А.В. Саковеца, установлено, что реле давления жидкости или газов для управления насосом или компрессором, которые питают сосуд высокого давления, представляет собой электромеханическое устройство, состоящее из корпуса, внутри которого установлены мембрана, регулирующая пружина, переключатель и соединительные клеммы для подключения к электрической цепи с напряжением не более 380 В. Принцип работы реле давления механический: основан на сравнении сил, возникающих от давления сжатого воздуха или жидкости, передаваемого мембраной и сил упругой деформации пружины, а затем стабилизации посредством переключения (замыкания и размыкания) электрических контактов при достижении максимального или минимального значения давления в жидкой или газообразной среде. Рабочее напряжение - 220 В, 380 В. Рабочая сила тока - 4 А; 16 А; 20 А; 24 А. АРТИКУЛЫ: MDR-1 DTD, MPR-1 GEA, MDR-2 GEA/20, MDR-2 GFA, MPR-3, GDA/10, MDR-3 GDA/10, MPR-3 GDA/10, MDR-3 GDA, MDR-3 GPA, MDR- 3GFA, MDR-3 GFA, MDR 5/5 СОА, MDR 5/8 ЕОА, MDR-F 16 НАА, MDR-F4НАА, MDR-F 8 НАА, MDR-F 4 YAA. Производитель: «CONDOR PRESSURE CONTROL GMBH», Товарный знак: «CONDOR».

При декларировании товаров Обществом представлен INVOICE от 25.05.2020 № 2618/2020 (являющейся неотъемлемой частью контракта от 08.10.2015 № 643/14014477/2002), на страницах 21-23 которого в графе «Описание товара» указано наименование «реле давления».

Маностат — это устройство, которое измеряет давление и вакуум окружающей среды или других определенных условий окружающей среды. Это устройство измеряет условия давления, близкие к атмосферным уровням и обычно используется для жидкостей и считается гидростатическим инструментом для столбиков жидкости.

Реле давления предназначается для автоматизации работы насоса или компрессора, включая его при падении давления ниже установленной границы и отключая его при достижении верхнего предела.

На основании установленных по делу обстоятельств, сведений, заявленных в графе 31 указанной ДТ, руководства по эксплуатации, технических паспортов, писем генерального директора «Рутектор», в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 183 от 12 ноября 2018 года «О классификации реле давления в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза» реле давления, представляющее собой электромеханическое устройство, состоящее из корпуса, внутри которого установлены мембрана, регулирующая пружина, переключатель, соединительные клеммы для подключения к электрической цепи с напряжением не более 1000 В, принцип работы которого основан на замыкании и размыкании электрических контактов при достижении максимального или минимального значения давления в жидкой или газообразной среде, в соответствии с Основным правилом интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности классифицируется в товарной позиции 8536 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Заключение эксперта подтверждает правильность решения Смоленской таможни о классификации товара в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза РКТ-10113000-21/000108 по коду 8536 49 000 0.

Таким образом, основания для удовлетворения требований общества отсутствуют.

Согласно статье 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г.Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

 

Судья                  В.И. Еремеева