ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

13 декабря 2022 г.                                                                   Дело № А40-149420/22-89-783

Резолютивная часть решения объявлена 15.11.2022 г.

Полный текст решения изготовлен 13.12.2022 г.

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи О.А. Акименко

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Успуном Т.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДЕПТ СТРОЙ" (119313, МОСКВА ГОРОД, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 95, ЭТ ЦОК ПОМ Х ОФ 19, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.04.2008, ИНН: 

<

***>, КПП: 773601001) к ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТО-СТРОЙ" (117623, 

<

...>, Э 1 ПОМ X К 1 ОФ 80, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.04.2019, ИНН: 

<

***>, КПП: 772701001) об обязании.

при участии:

от истца: ФИО1 по дов. от 17.01.2022; 

от ответчика: ФИО2, по дов от 02.12.2021;

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен об обязании возвратить оборудование по договору № Х-07/12/20 от 07.12.2020г., по договору № Х-18/12/20 от 18.12.2020г.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований.

Изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, заслушав мнения лиц, арбитражный суд установил, что требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «АДЕПТ СТРОЙ» (истец) и ООО «ВИТО-СТРОЙ» (ответчик) заключен договор от 14.09.2020 № ДП-14/09/2020 на выполнение работ по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Театр оперы и балета, 1864 г., 1959 -1961 гг.», расположенного по адресу: 

<

...>».

По условиям Договора Подрядчик должен приобрести, поставить и смонтировать необходимое оборудование, конструкции и материалы, стоимость включает в себя цену всех обязательств (п. 3.2. Договора).

Подрядчиком было приобретено оборудование (ТМЦ) на общую сумму 165 905 832 (Сто шестьдесят пять миллионов девятьсот пять тысяч восемьсот тридцать два) рубля 53 копейки, которое было оплачено со стороны ООО «АДЕПТ СТРОЙ» в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями.

В связи с тем, что работы по сохранению культурного наследия не были завершены, приобретенное у ООО «ВИТО-СТРОЙ» оборудование было передано на ответственное хранение ООО «ВИТО-СТРОЙ» на основании Договоров на ответственное хранение от 07.12.2020  № Х-07/12/20; от 18.12.2020  № Х-18/12/20.

Согласно п. 1.3. Договора ответственного хранения от 07.12.2020 № X-07/12/20 срок хранения ТМЦ составляет с 07.12.2020 по 31.12.2021.

Согласно п. 1.3. Договора ответственного хранения от 18.12.2020 № X-18/12/20 срок хранения ТМЦ составляет с 07.12.2020 по 31.12.2021.

Факт принятия Ответчиком от Истца оборудования на ответственное хранение подтверждается Актами приема-передачи ТМЦ: №1 от 07.12.2020 по Договору № Х-07/12/20, №1 от 18.12.2020 Договору № Х-18/12/20.

Обращениями от 06.09.2021 № 0609/1; от 13.09.2021 г. № 1309/3 ООО «АДЕПТ СТРОЙ» уведомляло ООО «ВИТО-СТРОЙ» о подготовке и передаче приобретенного оборудования (ТМЦ).

Однако, в нарушение условий Договоров хранения, ТМЦ не были возвращены.

Статьей 307 ГК РФ установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то 

передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в ГК РФ.

В соответствии со статьёй 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 886 ГК РФ по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.

Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условии, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем (пункт 1, 2 статьи 889 ГК РФ). 

Хранитель обязан возвратить поклажедателю или лицу, указанному им в качестве получателя, принятую на хранение вещь по первому требованию поклажедателя (статьи 900, 904 ГК РФ).

В силу положении ст. 899 ГК РФ по истечении обусловленного срока хранения или срока, предоставленного хранителем для обратного получения вещи поклажедатель обязан немедленно забрать переданную на хранение вещь. 

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и с требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

В данном случае, факт принятия имущества на хранение подтверждается Актами приема-передачи ТМЦ: №1 от 07.12.2020 по Договору № Х-07/12/20, №1 от 18.12.2020 Договору № Х-18/12/20., которые подписаны сторонами и позволяют достоверно установить предмет, переданный на хранение, его характеристики и количество.

По двустороннему Акту приема-передачи ТМЦ №1 от 07.12.2020 по Договору № Х-07/12/20 ответчику было передано следующее оборудование: 

Штанкет декорационного подъема ДП-16,6 Стройцирк – 27 шт

Лебедка вертикальная штанкетная вертикальная 4-х тросовая, мощность 11, кВт, скорость 0,94 м/с, канатоемкость 27м, грузоподъемность 650кг, крепежные элементы к металлическим конструкциям сцены ЛДП-В4/650/0.94 Дока Центр - 27шт

Блок канатный 1-ручьевой, диаметром 300 мм БК-1-300 Стройцирк - 27 шт

Блок канатный 2-ручьевой, диаметром 300 мм БК-2-300 Стройцирк - 27 шт

Блок канатный 3-ручьевой диаметром 300 мм БК-3-300 Стройцирк - 27 шт

Блок канатный 4-ручьевой, диаметром 300 мм БК-4-300 Стройцирк - 54 шт

Штанкет декорационного подъема 0-плана ДПО-16,6 Стройцирк – 2 шт

Лебедка вертикальная штанкетная вертикальная 4-х тросовая, мощность 11, кВт, скорость 0,94 м/с, канатоем кость 27м, грузоподъемность 650кг, крепежные элементы к металлическим конструкциям сцены ЛДП-В4/650/0.94 Дока Центр - 2 шт

Блок канатный 1 -ручьевой, диаметром 300 мм БК-1-300 Стройцирк - 2 шт

Блок канатный 2-ручьевой, диаметром 300 мм БК-2-300 Стройцирк - 2 шт

Блок канатный 3-ручьевой, диаметром 300 мм БК-3-300 Стройцирк - 2 шт

Блок канатный 4-ручьевой, диаметром 300 мм БК-4-300 Стройцирк - 4 шт

Штанкет с дорогой ШД-16,6 Стройцирк - 14 шт.

Лебедка вертикальная штанкетная вертикальная 4-х тросовая, мощность 11, кВт, скорость 0,94 м/с, канатоемкость 27м, грузоподъемность 650кг, крепежные элементы к металлическим конструкциям сцены ЛДП-В4/650/0.94 Дока Центр - 14 шт.

Блок канатный 1-ручьевой, диаметром 300 мм БК-1-300 Стройцирк - 14 шт

Блок канатный 2-ручьевой, диаметром 300 мм БК-2-300 Стройцирк - 14 шт

Блок канатный 3-ручьевой, диаметром 300 мм БК-3-300 Стройцирк - 14 шт

Блок канатный 4-ручьевой, диаметром 300 мм БК-4-300 Стройцирк - 28 шт

Грузовой штанкет 180кг Стройцирк - 1 шт

Блок канатный 1-ручьевой, диаметром 300 мм БК-1-300 Стройцирк - 1 шт

Блок канатный 2-ручьевой, диаметром 300 мм БК-2-300 Стройцирк- 1 шт

Блок канатный 3-ручьевой, диаметром 300 мм БК-3-300 Стройцирк- 1 шт

Блок канатный 4-ручьевой, диаметром 300 мм БК-4-300 Стройцирк- 2 шт

ФИО3. В комплекте: дорога длиной 17,5 м, 2 трека; 2 ведущие каретки; 3 ведомые каретки / метр; поддерживающие ролики; отводные и концевой блоки; ограничители; фигурные шайбы; метизы, /м. ДТ-17,5 Стройцирк - 1 шт

Ферма подвеса дороги Стройцирк - 1 шт

Блок канатный 1-ручьевой, диаметром 300 мм БК-1-300 Стройцирк - 1 шт

Блок канатный 2-ручьевой, диаметром 300 мм БК-2-300 Стройцирк- 1 шт

Блок канатный 3-ручьевой, диаметром 300 мм БК-3-300 Стройцирк- 1 шт

Блок канатный 4-ручьевой, диаметром 300 мм БК-4-300 Стройцирк- 2 шт

Передвижной люк-провал ШхГхВ:1,675x1,49x3,3 м Высота с выдвижной платформой 3530 мм Ход 3600мм Размеры выдвижной платформы 10000x1000 Грузоподъемность полезная 250 кг. Общая 300 кг. Скорость 0,01- 0,75 м/с. Мощность привода 4 кВт ПЛп-1х1 Дока Центр - 4 шт

Механизм театрального полетного устройства, грузоподъемностью 200 кг, макс, скорость по горизонтали -2,0 м/с макс. Скорость по вертикали -1,0 м/с. В составе: 1. полотно дороги -10 п.м, 2. комплект блоков, 3. каретка с траверсой, 4. комплект стальных канатов (тяговый и подъемный), 5. лебедка горизонтального перемещения, ручная безредукторная, с тормозом, 6. лебедка вертикального перемещения, ручная, безредукторная, с двойными тормозами, 7. метизы и комплектующие. Стройцирк - 2 шт

Тросик страховочный для прожекторов ТРС-70 Стройцирк - 600 шт

Шкаф ГРЩ габ. 3400*2035*735мм - 1 шт

Шкаф ППУ габ. 2675*2035*775мм- 1 шт

Шкаф насосной ШПН габ. 2675*2035*775мм- 1 шт

Щит ЩВ-01- 1 шт

Щит ЩВ-05- 1 шт

Щит ЩВ-06- 1 шт

Щит ЩВ-16- 1 шт

Щит ЩВ-18- 1 шт

Щит вентиляции ЩВ-45- 1 шт

Щит вентиляции ЩВ-46- 1 шт

Щит силовой ЩС-1- 1 шт

Щит силовой ЩС-2- 1 шт

Щит силовой ЩС-3- 1 шт

Щит силовой ЩС-4 - 1 шт

Щит распределительный ЩР-11- 1 шт

Щит распределительный ЩР-12- 1 шт

Щит распределительный ЩР-15- 1 шт

Щит распределительный ЩР-16- 1 шт

Щит распределительный ЩР-21- 1 шт

Щит распределительный ЩР-22- 1 шт

Щит распределительный ЩР-23- 1 шт

Щит распределительный ЩР-25- 1 шт

Щит распределительный ЩР-28- 1 шт

Щит распределительный ЩР-31- 1 шт

Щит распределительный ЩР-32- 1 шт

Щит распределительный ЩР-35- 1 шт

Щит распределительный ЩР-36 -1 шт

Щит распределительный ЩР-41-1 шт

Щит распределительный ЩР-42-1 шт

Щит распределительный ЩР-45-1 шт

Щит распределительный ЩР-46-1 шт

Щиты освещения подвал ЩО01, ЩОА01, ЩО02, ЩОА02, ЩО04, ЩО05 ,ЩОА05, ЩО06, ЩОА06-9 шт

Щиты освещения 1 этаж ЩО11, Щ0А11, Щ012, ЩОА12, Щ013, Щ014, Щ015, Щ0А15, Щ016, ЩОА16.Щ018, Щ0А18, ЩНО - 13 шт

Щиты освещения 2 этаж Щ021, Щ0А21, Щ022.ЩОА22.Щ025, Щ026, ЩОА26 - 7 шт

Щиты освещения 3 этаж ЩО-31, ЩОА-31, ЩО-32,ЩОА-32,ЩО-35, ЩОА-35, ЩО-36, ЩОА-36 - 8 шт

Щиты освещения 4 этаж ЩО-41. ЩО-42, ЩО-45,ЩОА-45,ЩО-46, ЩОА-46, ЩО-48, ЩОА-48 - 8 шт

Сервер с ОС Windows 10 ПК DEXP Mars Е132 - 1 шт

Оперативная задача "Орион Про" исп.127 - 1 шт

Монитор LCD с диагональю экрана 22 дюйма S22E391Н- 1 шт

Мышь S Geneva 735 Nano - 1 шт

Клавиатура Corded Keyboard К280е- 1 шт

цифровой модуль выходов DOM4-24 24V Honeywell- 1 шт

цифровая микрофонная консоль, 12 кнопок DCS15 Honeywell - 1 шт

универсальный интерфейсный модуль UIM Honeywell- 1 шт

усилитель мощности 4x300w 100v 4XD300 класс D 24V Honeywell- 1 шт

Сетевой видеорегистратор HEN64304 - 1 шт

Элемент термостатический марки "Danfoss"- 351 шт

Воздушно-тепловая завеса водяная КЭВ-29П2121W - 4 шт

Смесительный узел КЭВ-УТМ4 - 4 шт

П1. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.RHF.E1.HW.CW.MN.T0.S - 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 2000x1000 с EI90 КПУ-1Н-0-Н- 2000х1000 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт

Приточная установка П2 LV-ASU-HR1-ES-05R Lessar - 1 шт

П2. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.RHF.E1.HW.V.TO.S - 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-100х100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 500x400 с EI90 КПУ-1Н-0-Н 500x400 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Приточная установка П5 LV-DUCT-HR1-CR-250 Lessar - 1 шт

П5 резерв Вентагрегат + клапан Lessar - 1 шт

П5. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.RHF.E1.HW.V.TO.S- 1 шт

П6. Приточная установка LV-DUCT-HR1 -CR-250 Lessar- 1 шт

Вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1 -CR-250 Lessar +клапан (резерв) - 1 шт

П6. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.RHF.E1.HW.V.TO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x200 с EI90 КПУ-1 Н«0-Н-200х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт

П7. Приточная установка LV-ASU-HR1-E5-03 R Lessar - 1 шт

П9. Приточная установка LV-DUCT-HR1-CR-250 Lessar- 1 шт

П9. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.RHF.E1.HW.VTO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x150 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-200х 150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 250x100 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-250х 100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

П10. Приточная установка LV-DUCT-HR1-RT-500x300 R Lessar- 1 шт

Вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-RT-500x300 R Lessar+клапан (резерв) - 1 шт

П10. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HW.V.TO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 300x200 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-300х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 2 шт

П11. Приточная установка LV-DUCT-HR1-CR-160 R Lessar- 1 шт

Вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-CR-160 R/ПИ+клапан резерв Lessar- 1 шт

П11-Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HD.V.TO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый диам. 125мм с EI90 КПУ-1Н-0-Н-125 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 2 шт

П12. Приточная установка LV-DUCT-HR1-CR-160 R Lessar- 1 шт

П12. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HD.V.TO.S- 1 шт

П13 Приточная установка LV-DUCT-HR1-RT~500x300 R Lessar- 1 шт

П13. рез. вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-RT500x300 R+клапан Lessar- 1 шт

П13. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HW.V.TO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x200 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-200х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 300x250 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-300х250 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

П15. Приточная установка LV-DUCT-HR1-RT-500x250 R Lessar- 1 шт

П15. рез. вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-RT-500x250 R +клапан Lessar- 1 шт

П15. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HD.V.TO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 2 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x100 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-200х 100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x150 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-200х150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 4 шт

П16. Приточная установка LV-DUCT-HR1-CR-160 R Lessar- 1 шт

П16. рез. вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-CR-160 R +заслонка Lessar- 1 шт

П16. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1 .HD1 .V.TO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый диам.100 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 2 шт

П17. Приточная установка LV-ACU-HR1-ES-03 R Lessar- 1 шт

П17. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HW.V.TO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x150 с Е190 КПУ-1Н-0-Н-250х150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x150 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-400х400 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

П18. Приточная установка LV-DUCT-HR1-CR-160 R Lessar- 1 шт

П18. рез. вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-CR-160 R +клапан Lessar - 1 шт

П18. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HD.VTO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-100х100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

П19. Приточная установка LV-DUCT-HR1-RT-500x300 R Lessar- 1 шт

П19. рез. вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-RT500x300 R +клапан Lessar- 1 шт

П19. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HW.V.TO.S- 1 шт

П20. Приточная установка LV-DUCT-HR1-RT-800x500 R Lessar- 1 шт

П20. рез. вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-RT-800x500 R+клапан Lessar- 1 шт

П20. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HW.V.TO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 500x400 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-500х400 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 2 шт

П20. Приточная установка LV-DUCT-HR1-RT-700x400 R Lessar- 1 шт

П20. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.V.S-3T1/10/IT/10D10/A/2xS.05L/DP.R/DP.R- 1 шт

Вентилятор крышной LV-FRSV-45-4-3 Е15- 1 шт

Вентилятор крышной (В5.В25) - 2 шт

Вентилятор крышной (В9.В27) - 2 шт

Вентилятор крышной (В14) - 2 шт

Вентилятор крышной (В19) - 1 шт

Вентилятор крышной (В34.В39.В18) - 5 шт

Вентилятор крышной (В35) - 2 шт

Вентилятор крышной (В41) - 1 шт

Вентилятор крышной (В13.В17) - 3 шт

Вентилятор крышной (В23.В24.В40) - 3 шт

Вентилятор крышной (В31) - 1 шт

Вентилятор крышной (ВЗЗ.В38) - 2 шт

Шумоглушитель (крышный короб) В1.В19.В13.В17- 5 шт

Шумоглушитель (крышный короб) В5.В9.В25.В27.ВЗЗ.В38- 6 шт

Шумоглушитель (крышный короб) В14.В18.В34.В39.В41- 8 шт

Шумоглушитель (крышный короб) В35- 2 шт

Шумоглушитель (крышный короб) В23.В24.В40- 3 шт

Шумоглушитель (крышный короб) В31- 1 шт

Преобразователь частоты 1,1 КВт (В1 .В41) - 2 шт

Регулятор скорости симисторный (В5.В9.В19.В35.В23.В24.В27.В31.ВЗЗ.В38.В40) - 12 шт

Преобразователь частоты 0,75КВт (В14) - 2 шт

Преобразователь частоты 2,2КВт (В19) - 1 шт

Преобразователь частоты (В34.В39.В13.В17.В18) - 8 шт

Вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-RT-600x300 L/ В2.ВЗ-2 шт

Вентиляционный агрегат В6-2 шт

Вентиляционный агрегат В8-1 шт

Вентиляционный агрегат В11.В12.В15.В21.В22.В28.В30.В32.В36.В37.В42Б10-12 шт

Вентиляционный агрегат В26-1 шт

Комплект автоматики LV-CM-HR1/IF.015D-2 шт

Комплект автоматики LV-CM-HR1 (В6) -1 шт

Комплект автоматики LV-CM-HR1 (В6 рез) -1 шт

Комплект автоматики LV-CM-HR1 (В8) -1 шт

Комплект автоматики LV-CM-HR1 (В11.В12.В15.В21.В22.В28.В30.В32.В36.В37.В42.В10) -12 шт

Комплект автоматики LV-CM-HR1 (В26) -1 шт

В5 Клапан противопожарный нормально открытый 250x250 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-250х250 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт

В23.В24.В38 Клапан противопожарный нормально открытый 300x200 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-300х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-3 шт

В6.В34 Клапан противопожарный нормально открытый 200x200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт

В39 Клапан противопожарный нормально открытый 250x200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-250х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт

В39 Клапан противопожарный нормально открытый 300x150 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-300х150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт

B9,B13,B16,B18, В20, В25.В27.В34 Клапан противопожарный нормально открытый 200x150 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-200х150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 -16 шт

В20.В27.В34 Клапан противопожарный нормально открытый 150x200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-150x200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 -5 шт

В10,В14,В16,B22,B34,B35,B36,B37,B39 Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 -25 шт

В34 Клапан противопожарный нормально открытый 150x150 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-150x150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 -4 шт

В12 В16.В17,В34,В40 Клапан противопожарный нормально открытый 200x100 с EI90 КПУ-1 H-0-H-200x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 -10 шт 

В16. Клапан противопожарный нормально открытый 100x200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-100x200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт

В16 Клапан противопожарный нормально открытый 100x150 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-100x150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт

В19 Клапан противопожарный нормально открытый 150x100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-150x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт

В8 Клапан противопожарный нормально открытый 300x400 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-300х400 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт

В31 Клапан противопожарный нормально открытый 400x200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-400х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220  -1 шт

В31 Клапан противопожарный нормально открытый 300x300 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-300х300 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт

В14 Клапан противопожарный нормально открытый 300x250 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-300х250 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт

В19 Клапан противопожарный нормально открытый 600x500 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-600х500 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-3шт

В41 Клапан противопожарный нормально открытый 400x400 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-400х400 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт

В15.В28. В30.В32.В42 Клапан противопожарный нормально открытый д125мм с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-125 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-5 шт

В15 Клапан противопожарный нормально открытый д100мм с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200*100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 150*100 с EI90 КПУ-1Н-О-Н-150x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 2 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 100*100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 150*100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-150x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 2 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 100*100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 100*100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 2 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 2 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 150*150 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-150x150 с электромеханическим приводом 2*$-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 150x200 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-150x200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 150x200 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-150x200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 150x200 с Е190 КПУ-1 Н-О-Н-150x200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 300*250 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-300х250 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 400*250 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-400х250 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 150*100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-150x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 2 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Вентилятор подпора L-7710m3/4, Р-200Па ВКОП 0-045-Н-00110/2-У1- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 600x^00 КПУ-1 Н-3-Н-600х400-2*ф-МВ220 с приводом- 2 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x600 КПУ-1 Н-3-Н-1000х600-2*ф-МВ220 с приводом- 1 шт

Вентилятор подпора L-12420мЗ/ч, Р-160Па ВКОП 0-063-Н-00300/2-У1 - 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x600 КПУ-1 Н-3-Н-1000х600-2*ф-МВ220 с приводом- 4 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x600 КПУ-1 Н-3-МС-1000х600-2*ф-МВ220 с приводом- 1 шт

Вентилятор подпора L-7100m3/4, Р-340Па ВКОП 0-050-Н-00110/2-У 1- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x300 КПУ-1 Н-З-Н-1000х300-2*ф-МВ220 с приводом- 3 шт

Вентилятор подпора L-5940мЗ/ч, Р-500Па ОСА 501-050-Н-00150/2-У2- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x300 КПУ-1 Н-З-Н-1000х300-2*ф-МВ220 с приводом- 3 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x300 КПУ-1 Н-З-МС-1000х300-2*ф-МВ22О с приводом- 1 шт

Вентилятор подпора L-50685M3/4, Р-200Па ВКОП 0-112-Н-00550/4-У1- 2 шт

Вентилятор подпора L-640мЗ/ч, Р-150Па Канал-ВЕНТ-200- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый диам.250мм КПУ-1 Н-3-МС-250-2*ф-МВ220 с приводом - 1 шт

Вентилятор подпора L-10800мЗ/ч, Р-275Па ОСА 201-080-Н-00150/4-У2 - 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1200x400 КПУ-1 Н-З-МС-1200х400-2*ф-МВ220 с приводом- 1 шт

Вентилятор канальный L-410M3/4, Р-300Па Канал-ВЕНТ-200- 1 шт

Нагреватель электрический Q-6000Вт Канал-ЭКВ-К-200-6- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый диам.200мм КПУ-1 Н-3-МС-200-2*ф-МВ220 с приводом- 1 шт

Вентилятор канальный L-380мЗ/ч, Р-150Па Канал-ВЕНТ-160- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый диам.200мм КПУ-1 Н-3-МС-200-2*ф-МВ220 с приводом- 1 шт

Вентилятор крышный с выбросом вверх КРОВ61-080-ДУ400-Н-00400/06-У1- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 700x300 КПУ-1 Н-3-Н-700х300-2*ф-МВ220 с приводом- 2 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x400 КПУ-1 Н-З-Н-1000х400-2*ф-МВ220 с приводом- 1 шт

Вентилятор крышный с выбросом вверх L-13530мЗ/ч, Р-1510Па КРОВ61-080-ДУ400-Н-01500/04-У1- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x500 КПУ-1 Н-З-МС-1000х500-2*ф-МВ220 с приводом- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x300 КПУ-1 Н-З-Н-1000х300-2*ф-МВ220. с приводом- 3 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x500 КПУ-1 Н-З-Н-1000х500-2*ф-МВ220 с приводом- 1 шт

Вентилятор крышный с выбросом вверх КРОВ60-080-ДУ400-Н-01100/04-У1- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 600x300 КПУ-1 Н-3-Н-600х300-2*ф-МВ220 с приводом- 4 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x300 КПУ-1 Н-З-Н-1000х300-2*ф-МВ220 с приводом- 1 шт

Вентилятор крышный с выбросом вверх L-13530мЗ/ч, Р-1510Па КРОВ61-080-ДУ400-Н-01500/04-У 1

Клапан противопожарный нормально закрытый 600x300 КПУ-1 Н-3-Н-600х300-2*ф-МВ220 с приводом- 4 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x300 КПУ-1 Н-З-Н-1000х300-2*ф-МВ220 с приводом- 6 шт

Вентилятор крышный с выбросом вверх L-40240m3/4, Р-675Па КРОВ91-100-ДУ400-Н-01850/06-У 1- 4 шт

Вентилятор крышный с выбросом вверх КРОВ61-080-ДУ400-Н-00400/06-У1- 2 шт

Автоматическая насосная установка с двумя пожарными насосами NB 125-315/277 марки АНПУ 2 NB 125-315/277-PKП-26(CR 3-23)-02-22-31 -37- 1 шт

Узел управления спринклерный водозаполненный DN100 УУ-С100/1,6В-ВФ.04- 3 шт

Узел управления дренчерный с электроприводом DN100 УУ-Д100/1,6(324)-ВФ.04- 2 шт

Узел управления дренчерный с электроприводом DN150- 1 шт.

По двустороннему Акту приема-передачи ТМЦ №1 от 18.12.2020 по Договору № Х-18/12/20 ответчику было передано следующее оборудование: 

Датчик-реле уровня РОС-301- 1 шт

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 32 мм-2 шт

Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 (МТ-63-10) - применит. -5 шт

Установка повышения давления 5мЗ/ч, 35м вод.ст., Hydro Multi-S G 2CR5-8 -1 шт

Гидроаккумулятор мембранный 100л Refix DC-100-1 шт

Термометр биметаллический А 5000-63 (0-200 град С) (ТБ-63-1) - применит. -2 шт

Насос грязевый, тип: ГНОМ 10-1ОТ-2 шт

Канализационная насосная установка SOLOLIFT2 D-2-1 шт

Затворы канализационные HL710.2EPC с электроприводом диаметром 110 мм под трубы ПП, ПВХ-5 шт

Мотопомпа преносная бензиновая 910л/мин ФИО4 910 БХГ-2 шт

Тепловой пункт "Данфос" серии SUB-D. Тепловой пункт для системы ГВС двухступенчатой с моноблоком-1 шт

Тепловой пункт "Данфос" серии SUB-H. Тепловой пункт для системы отопления или вентиляции с теплообменом-1 шт

Тепловычислитель СПТ 941.20-1 шт

Электромагнитный преобразователь расхода Ду 100 "МастерФлоу" 5.2-Х-100 (кат. Б) -2 шт

Термометр сопротивления КТПТР-01-1 шт

Датчик давления СДВ "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0 – 2 шт

GSM-модем-1 шт

Насос погружной дренажный "WILO" ТМ 32/8-10т - применит. (WILO Drain-TMV 32/11) - 1 шт

Смесительный узел КЭВ-УТМ4- 3 шт

П1.Приточная установка LV-ASU-HR1-ES-60R Lessar-1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый диам. 100мм с EI90 КПУ-1Н-0-Н-100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 150*150 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-150x150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт

Шинопровод ШП-3-1 шт

Шинопровод ШП-4-1 шт

Ящики управления, тип: Я 5411 1874-3074 УХЛ4 - применит. (РУСМ5411-2274-УХЛ4) -1 шт

Ящики управления, тип: Я 5111 3174-3474 УХП4 (РУСМ5111-3174-УХЛ4) -3 шт

Ящики управления, тип: Я 5111 3574, 3674 УХЛ4 (РУСМ5111-3574-УХЛ4) -2 шт

Ящики управления, тип: Я 5111 3574, 3674 УХЛ4 (РУСМ5111-3674-УХЛ4) -1 шт

Ящики управления, тип: Я 5111 3774, 3874 УХЛ4 (РУСМ5111-3774-УХЛ4) -4 шт

Ящики управления, тип: Я 5141 1874-3074 УХЛ4 (РУСМ5141-1874-УХЛ4) -1 шт

Ящики управления, тип: Я 5141 1874-3074 УХЛ4 (РУСМ5141-2874-УХЛ4) -2 шт

Ящики управления, тип: Я 5141 1874-3074 УХЛ4 (РУСМ5141-2974-УХЛ4) -2 шт

Ящики управления, тип: Я 5141 1874-3074 УХЛ4 (РУСМ5141-3074-УХЛ4) -1 шт

Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛЗ - применит. (ЯОУ 9602-3474-У3.1 IP31) -1 шт

Ящики управления, тип: Я 5141 3174-3474 УХЛ4 (РУСМ5141-3274-УХЛ4). - 3 шт

Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,: с кнопками управления ПМ12-010120 ЮА- 32 шт

Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,: с кнопками управления ПМ12-025120 25А- 4 шт

Ящики с понижающим трансформатором автомат, выключателем,: 36в ЯТП-0,25-2 - применит. (ЯТЛ-0,25-220/42) - 10 шт

Трансформатор силовой сухой с геафолевой литой изоляцией мощностью 1600 кВА, 6/0,4 кВ ТСДГЛ-1600/6/0,4 кВ. Система принудительного охлаждения трансформатора в комплекте со шкафом управления вентиляцией- 2 шт

ЩО70-2-48 ввода №1, №2- 2 шт

ЩО70-2-44 линейная панель для подключения шинопровода1600А- 2 шт

ЩО70-2-73 секционная панель- 1 шт

ЩО70-2-09 линейная- 2шт

ЩО70-3-95- 4 шт

Шина сборная на ЩО70- 1 шт

ЩСН- 1 шт

Конструкция ВВ- 2 шт

Шинный мост 0,4 1600 кВА L=1.2- 2 шт

Шинопровод 0,4 кВ- 1 шт

Блок канатный 1-ручьевой, диаметром 300 мм БК-1-300- 12 шт

Блок канатный 2-ручьевой, диаметром 300 мм БК-2-300- 12 шт

Блок канатный 3-ручьевой, диаметром 300 мм БК-3-300- 24 шт

Лебедка вертикальная софитного подъема, мощность 1,1 кВт, скорость 0,24м/с, канатоемкость 19м, полезная грузоподъемность 150кг, крепежные элементы к металлическим конструкциям сцены ЛСП-ВЗ/150/0,24 - 12 шт

Блок канатный 4-ручьевой, диаметром 300 мм БК-4-300- 8 шт

Лебедка вертикальная софитного подъема, мощность 3,0 кВт, скорость 0,22м/с, канатоемкость 19м, полезная грузоподъемность 580кг. крепежные элементы к металлическим конструкциям сцены ЛСП-В3/580/0,22 – 4шт.

Доказательств исполнения хранителем предусмотренной статьями 900, 904 ГК РФ обязанности возвратить переданное на хранение имущество по первому требованию поклажедателя, в материалы дела не представлено.       

Спорное оборудование находится у ответчика. Доказательств передачи имущества третьему лицу материалы дела не содержат.

С учетом изложенного, суд считает, что вышеуказанное оборудование ответчик  обязан возвратить истцу, как поклажедателю, на основании ст. 900 ГК РФ.

Доказательства возврата в полном объеме переданного на хранение имущества (оборудование) ответчиком не представлены. 

Доводы ответчика, приведенные в отзыве на исковое заявление оценены судом, признаны необоснованными и несостоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела и представленным в дело доказательствам.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ  арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности, каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Согласно  ст. 65 АПК РФ  -  каждое   лицо,  участвующее   в  деле,  должно доказать  обстоятельства,  на   которые  оно  ссылается  как  на  основание   своих  требований  и   возражений. 

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

В связи с вышеизложенным, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по госпошлине распределены на основании ст. 110 АПК РФ.

Применительно к ст. 179 АПК РФ суд, вынесший судебный акт, по заявлению лица, участвующего в деле, или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

Судом установлено, что в резолютивной части решения суда от 15.11.2022 допущена опечатка, которая, в порядке ч. 3 ст. 179 АПК РФ подлежит исправлению, путем верного указания резолютивной части в настоящем решении.  

Суд, руководствуясь ст.ст. 307, 309, 310, 401, 886, 889, 899, 900, 904, ГК РФ и ст.ст. 4, 8, 9, 65 ,69, 71, 75, 110, 156, 170-175, 179 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИТО-СТРОЙ» (ИНН: 

<

***>) возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АДЕПТ СТРОЙ» (ИНН: 

<

***>) оборудование по ДОГОВОРУ № Х-07/12/20 от 07.12.2020 СОГЛАСНО АКТУ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТМЦ №1 от 07.12.2020:

Штанкет декорационного подъема ДП-16,6 Стройцирк – 27 шт

Лебедка вертикальная штанкетная вертикальная 4-х тросовая, мощность 11, кВт, скорость 0,94 м/с, канатоемкость 27м, грузоподъемность 650кг, крепежные элементы к металлическим конструкциям сцены ЛДП-В4/650/0.94 Дока Центр - 27шт

Блок канатный 1-ручьевой, диаметром 300 мм БК-1-300 Стройцирк - 27 шт

Блок канатный 2-ручьевой, диаметром 300 мм БК-2-300 Стройцирк - 27 шт

Блок канатный 3-ручьевой диаметром 300 мм БК-3-300 Стройцирк - 27 шт

Блок канатный 4-ручьевой, диаметром 300 мм БК-4-300 Стройцирк - 54 шт

Штанкет декорационного подъема 0-плана ДПО-16,6 Стройцирк – 2 шт

Лебедка вертикальная штанкетная вертикальная 4-х тросовая, мощность 11, кВт, скорость 0,94 м/с, канатоем кость 27м, грузоподъемность 650кг, крепежные элементы к металлическим конструкциям сцены ЛДП-В4/650/0.94 Дока Центр - 2 шт

Блок канатный 1 -ручьевой, диаметром 300 мм БК-1-300 Стройцирк - 2 шт

Блок канатный 2-ручьевой, диаметром 300 мм БК-2-300 Стройцирк - 2 шт

Блок канатный 3-ручьевой, диаметром 300 мм БК-3-300 Стройцирк - 2 шт

Блок канатный 4-ручьевой, диаметром 300 мм БК-4-300 Стройцирк - 4 шт

Штанкет с дорогой ШД-16,6 Стройцирк - 14 шт.

Лебедка вертикальная штанкетная вертикальная 4-х тросовая, мощность 11, кВт, скорость 0,94 м/с, канатоемкость 27м, грузоподъемность 650кг, крепежные элементы к металлическим конструкциям сцены ЛДП-В4/650/0.94 Дока Центр - 14 шт.

Блок канатный 1-ручьевой, диаметром 300 мм БК-1-300 Стройцирк - 14 шт

Блок канатный 2-ручьевой, диаметром 300 мм БК-2-300 Стройцирк - 14 шт

Блок канатный 3-ручьевой, диаметром 300 мм БК-3-300 Стройцирк - 14 шт

Блок канатный 4-ручьевой, диаметром 300 мм БК-4-300 Стройцирк - 28 шт

Грузовой штанкет 180кг Стройцирк - 1 шт

Блок канатный 1-ручьевой, диаметром 300 мм БК-1-300 Стройцирк - 1 шт

Блок канатный 2-ручьевой, диаметром 300 мм БК-2-300 Стройцирк- 1 шт

Блок канатный 3-ручьевой, диаметром 300 мм БК-3-300 Стройцирк- 1 шт

Блок канатный 4-ручьевой, диаметром 300 мм БК-4-300 Стройцирк- 2 шт

ФИО3. В комплекте: дорога длиной 17,5 м, 2 трека; 2 ведущие каретки; 3 ведомые каретки / метр; поддерживающие ролики; отводные и концевой блоки; ограничители; фигурные шайбы; метизы, /м. ДТ-17,5 Стройцирк - 1 шт

Ферма подвеса дороги Стройцирк - 1 шт

Блок канатный 1-ручьевой, диаметром 300 мм БК-1-300 Стройцирк - 1 шт

Блок канатный 2-ручьевой, диаметром 300 мм БК-2-300 Стройцирк- 1 шт

Блок канатный 3-ручьевой, диаметром 300 мм БК-3-300 Стройцирк- 1 шт

Блок канатный 4-ручьевой, диаметром 300 мм БК-4-300 Стройцирк- 2 шт

Передвижной люк-провал ШхГхВ:1,675x1,49x3,3 м Высота с выдвижной платформой 3530 мм Ход 3600мм Размеры выдвижной платформы 10000x1000 Грузоподъемность полезная 250 кг. Общая 300 кг. Скорость 0,01- 0,75 м/с. Мощность привода 4 кВт ПЛп-1х1 Дока Центр - 4 шт

Механизм театрального полетного устройства, грузоподъемностью 200 кг, макс, скорость по горизонтали -2,0 м/с макс. Скорость по вертикали -1,0 м/с. В составе: 1. полотно дороги -10 п.м, 2. комплект блоков, 3. каретка с траверсой, 4. комплект стальных канатов (тяговый и подъемный), 5. лебедка горизонтального перемещения, ручная безредукторная, с тормозом, 6. лебедка вертикального перемещения, ручная, безредукторная, с двойными тормозами, 7. метизы и комплектующие. Стройцирк - 2 шт

Тросик страховочный для прожекторов ТРС-70 Стройцирк - 600 шт

Шкаф ГРЩ габ. 3400*2035*735мм - 1 шт

Шкаф ППУ габ. 2675*2035*775мм- 1 шт

Шкаф насосной ШПН габ. 2675*2035*775мм- 1 шт

Щит ЩВ-01- 1 шт

Щит ЩВ-05- 1 шт

Щит ЩВ-06- 1 шт

Щит ЩВ-16- 1 шт

Щит ЩВ-18- 1 шт

Щит вентиляции ЩВ-45- 1 шт

Щит вентиляции ЩВ-46- 1 шт

Щит силовой ЩС-1- 1 шт

Щит силовой ЩС-2- 1 шт

Щит силовой ЩС-3- 1 шт

Щит силовой ЩС-4 - 1 шт

Щит распределительный ЩР-11- 1 шт

Щит распределительный ЩР-12- 1 шт

Щит распределительный ЩР-15- 1 шт

Щит распределительный ЩР-16- 1 шт

Щит распределительный ЩР-21- 1 шт

Щит распределительный ЩР-22- 1 шт

Щит распределительный ЩР-23- 1 шт

Щит распределительный ЩР-25- 1 шт

Щит распределительный ЩР-28- 1 шт

Щит распределительный ЩР-31- 1 шт

Щит распределительный ЩР-32- 1 шт

Щит распределительный ЩР-35- 1 шт

Щит распределительный ЩР-36 -1 шт

Щит распределительный ЩР-41-1 шт

Щит распределительный ЩР-42-1 шт

Щит распределительный ЩР-45-1 шт

Щит распределительный ЩР-46-1 шт

Щиты освещения подвал ЩО01, ЩОА01, ЩО02, ЩОА02, ЩО04, ЩО05 ,ЩОА05, ЩО06, ЩОА06-9 шт

Щиты освещения 1 этаж ЩО11, Щ0А11, Щ012, ЩОА12, Щ013, Щ014, Щ015, Щ0А15, Щ016, ЩОА16.Щ018, Щ0А18, ЩНО - 13 шт

Щиты освещения 2 этаж Щ021, Щ0А21, Щ022.ЩОА22.Щ025, Щ026, ЩОА26 - 7 шт

Щиты освещения 3 этаж ЩО-31, ЩОА-31, ЩО-32,ЩОА-32,ЩО-35, ЩОА-35, ЩО-36, ЩОА-36 - 8 шт

Щиты освещения 4 этаж ЩО-41. ЩО-42, ЩО-45,ЩОА-45,ЩО-46, ЩОА-46, ЩО-48, ЩОА-48 - 8 шт

Сервер с ОС Windows 10 ПК DEXP Mars Е132 - 1 шт

Оперативная задача "Орион Про" исп.127 - 1 шт

Монитор LCD с диагональю экрана 22 дюйма S22E391Н- 1 шт

Мышь S Geneva 735 Nano - 1 шт

Клавиатура Corded Keyboard К280е- 1 шт

цифровой модуль выходов DOM4-24 24V Honeywell- 1 шт

цифровая микрофонная консоль, 12 кнопок DCS15 Honeywell - 1 шт

универсальный интерфейсный модуль UIM Honeywell- 1 шт

усилитель мощности 4x300w 100v 4XD300 класс D 24V Honeywell- 1 шт

Сетевой видеорегистратор HEN64304 - 1 шт

Элемент термостатический марки "Danfoss"- 351 шт

Воздушно-тепловая завеса водяная КЭВ-29П2121W - 4 шт

Смесительный узел КЭВ-УТМ4 - 4 шт

П1. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.RHF.E1.HW.CW.MN.T0.S - 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 2000x1000 с EI90 КПУ-1Н-0-Н- 2000х1000 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт

Приточная установка П2 LV-ASU-HR1-ES-05R Lessar - 1 шт

П2. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.RHF.E1.HW.V.TO.S - 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-100х100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 500x400 с EI90 КПУ-1Н-0-Н 500x400 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Приточная установка П5 LV-DUCT-HR1-CR-250 Lessar - 1 шт

П5 резерв Вентагрегат + клапан Lessar - 1 шт

П5. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.RHF.E1.HW.V.TO.S- 1 шт

П6. Приточная установка LV-DUCT-HR1 -CR-250 Lessar- 1 шт

Вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1 -CR-250 Lessar +клапан (резерв) - 1 шт

П6. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.RHF.E1.HW.V.TO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x200 с EI90 КПУ-1 Н«0-Н-200х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт

П7. Приточная установка LV-ASU-HR1-E5-03 R Lessar - 1 шт

П9. Приточная установка LV-DUCT-HR1-CR-250 Lessar- 1 шт

П9. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.RHF.E1.HW.VTO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x150 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-200х 150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 250x100 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-250х 100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

П10. Приточная установка LV-DUCT-HR1-RT-500x300 R Lessar- 1 шт

Вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-RT-500x300 R Lessar+клапан (резерв) - 1 шт

П10. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HW.V.TO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 300x200 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-300х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 2 шт

П11. Приточная установка LV-DUCT-HR1-CR-160 R Lessar- 1 шт

Вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-CR-160 R/ПИ+клапан резерв Lessar- 1 шт

П11-Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HD.V.TO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый диам. 125мм с EI90 КПУ-1Н-0-Н-125 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 2 шт

П12. Приточная установка LV-DUCT-HR1-CR-160 R Lessar- 1 шт

П12. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HD.V.TO.S- 1 шт

П13 Приточная установка LV-DUCT-HR1-RT~500x300 R Lessar- 1 шт

П13. рез. вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-RT500x300 R+клапан Lessar- 1 шт

П13. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HW.V.TO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x200 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-200х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 300x250 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-300х250 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

П15. Приточная установка LV-DUCT-HR1-RT-500x250 R Lessar- 1 шт

П15. рез. вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-RT-500x250 R +клапан Lessar- 1 шт

П15. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HD.V.TO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 2 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x100 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-200х 100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x150 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-200х150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 4 шт

П16. Приточная установка LV-DUCT-HR1-CR-160 R Lessar- 1 шт

П16. рез. вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-CR-160 R +заслонка Lessar- 1 шт

П16. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1 .HD1 .V.TO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый диам.100 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 2 шт

П17. Приточная установка LV-ACU-HR1-ES-03 R Lessar- 1 шт

П17. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HW.V.TO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x150 с Е190 КПУ-1Н-0-Н-250х150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x150 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-400х400 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

П18. Приточная установка LV-DUCT-HR1-CR-160 R Lessar- 1 шт

П18. рез. вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-CR-160 R +клапан Lessar - 1 шт

П18. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HD.VTO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-100х100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

П19. Приточная установка LV-DUCT-HR1-RT-500x300 R Lessar- 1 шт

П19. рез. вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-RT500x300 R +клапан Lessar- 1 шт

П19. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HW.V.TO.S- 1 шт

П20. Приточная установка LV-DUCT-HR1-RT-800x500 R Lessar- 1 шт

П20. рез. вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-RT-800x500 R+клапан Lessar- 1 шт

П20. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HW.V.TO.S- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 500x400 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-500х400 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 2 шт

П20. Приточная установка LV-DUCT-HR1-RT-700x400 R Lessar- 1 шт

П20. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.V.S-3T1/10/IT/10D10/A/2xS.05L/DP.R/DP.R- 1 шт

Вентилятор крышной LV-FRSV-45-4-3 Е15- 1 шт

Вентилятор крышной (В5.В25) - 2 шт

Вентилятор крышной (В9.В27) - 2 шт

Вентилятор крышной (В14) - 2 шт

Вентилятор крышной (В19) - 1 шт

Вентилятор крышной (В34.В39.В18) - 5 шт

Вентилятор крышной (В35) - 2 шт

Вентилятор крышной (В41) - 1 шт

Вентилятор крышной (В13.В17) - 3 шт

Вентилятор крышной (В23.В24.В40) - 3 шт

Вентилятор крышной (В31) - 1 шт

Вентилятор крышной (ВЗЗ.В38) - 2 шт

Шумоглушитель (крышный короб) В1.В19.В13.В17- 5 шт

Шумоглушитель (крышный короб) В5.В9.В25.В27.ВЗЗ.В38- 6 шт

Шумоглушитель (крышный короб) В14.В18.В34.В39.В41- 8 шт

Шумоглушитель (крышный короб) В35- 2 шт

Шумоглушитель (крышный короб) В23.В24.В40- 3 шт

Шумоглушитель (крышный короб) В31- 1 шт

Преобразователь частоты 1,1 КВт (В1 .В41) - 2 шт

Регулятор скорости симисторный (В5.В9.В19.В35.В23.В24.В27.В31.ВЗЗ.В38.В40) - 12 шт

Преобразователь частоты 0,75КВт (В14) - 2 шт

Преобразователь частоты 2,2КВт (В19) - 1 шт

Преобразователь частоты (В34.В39.В13.В17.В18) - 8 шт

Вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-RT-600x300 L/ В2.ВЗ-2 шт

Вентиляционный агрегат В6-2 шт

Вентиляционный агрегат В8-1 шт

Вентиляционный агрегат В11.В12.В15.В21.В22.В28.В30.В32.В36.В37.В42Б10-12 шт

Вентиляционный агрегат В26-1 шт

Комплект автоматики LV-CM-HR1/IF.015D-2 шт

Комплект автоматики LV-CM-HR1 (В6) -1 шт

Комплект автоматики LV-CM-HR1 (В6 рез) -1 шт

Комплект автоматики LV-CM-HR1 (В8) -1 шт

Комплект автоматики LV-CM-HR1 (В11.В12.В15.В21.В22.В28.В30.В32.В36.В37.В42.В10) -12 шт

Комплект автоматики LV-CM-HR1 (В26) -1 шт

В5 Клапан противопожарный нормально открытый 250x250 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-250х250 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт

В23.В24.В38 Клапан противопожарный нормально открытый 300x200 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-300х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-3 шт

В6.В34 Клапан противопожарный нормально открытый 200x200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт

В39 Клапан противопожарный нормально открытый 250x200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-250х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт

В39 Клапан противопожарный нормально открытый 300x150 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-300х150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт

B9,B13,B16,B18, В20, В25.В27.В34 Клапан противопожарный нормально открытый 200x150 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-200х150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 -16 шт

В20.В27.В34 Клапан противопожарный нормально открытый 150x200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-150x200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 -5 шт

В10,В14,В16,B22,B34,B35,B36,B37,B39 Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 -25 шт

В34 Клапан противопожарный нормально открытый 150x150 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-150x150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 -4 шт

В12 В16.В17,В34,В40 Клапан противопожарный нормально открытый 200x100 с EI90 КПУ-1 H-0-H-200x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 -10 шт 

В16. Клапан противопожарный нормально открытый 100x200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-100x200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт

В16 Клапан противопожарный нормально открытый 100x150 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-100x150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт

В19 Клапан противопожарный нормально открытый 150x100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-150x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт

В8 Клапан противопожарный нормально открытый 300x400 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-300х400 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт

В31 Клапан противопожарный нормально открытый 400x200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-400х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220  -1 шт

В31 Клапан противопожарный нормально открытый 300x300 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-300х300 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт

В14 Клапан противопожарный нормально открытый 300x250 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-300х250 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт

В19 Клапан противопожарный нормально открытый 600x500 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-600х500 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-3шт

В41 Клапан противопожарный нормально открытый 400x400 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-400х400 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт

В15.В28. В30.В32.В42 Клапан противопожарный нормально открытый д125мм с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-125 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-5 шт

В15 Клапан противопожарный нормально открытый д100мм с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200*100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 150*100 с EI90 КПУ-1Н-О-Н-150x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 2 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 100*100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 150*100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-150x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 2 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 100*100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 100*100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 2 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 2 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 150*150 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-150x150 с электромеханическим приводом 2*$-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 150x200 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-150x200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 150x200 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-150x200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 150x200 с Е190 КПУ-1 Н-О-Н-150x200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 300*250 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-300х250 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 400*250 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-400х250 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 150*100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-150x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 2 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 200x200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220- 1 шт

Вентилятор подпора L-7710m3/4, Р-200Па ВКОП 0-045-Н-00110/2-У1- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 600x^00 КПУ-1 Н-3-Н-600х400-2*ф-МВ220 с приводом- 2 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x600 КПУ-1 Н-3-Н-1000х600-2*ф-МВ220 с приводом- 1 шт

Вентилятор подпора L-12420мЗ/ч, Р-160Па ВКОП 0-063-Н-00300/2-У1 - 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x600 КПУ-1 Н-3-Н-1000х600-2*ф-МВ220 с приводом- 4 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x600 КПУ-1 Н-3-МС-1000х600-2*ф-МВ220 с приводом- 1 шт

Вентилятор подпора L-7100m3/4, Р-340Па ВКОП 0-050-Н-00110/2-У 1- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x300 КПУ-1 Н-З-Н-1000х300-2*ф-МВ220 с приводом- 3 шт

Вентилятор подпора L-5940мЗ/ч, Р-500Па ОСА 501-050-Н-00150/2-У2- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x300 КПУ-1 Н-З-Н-1000х300-2*ф-МВ220 с приводом- 3 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x300 КПУ-1 Н-З-МС-1000х300-2*ф-МВ22О с приводом- 1 шт

Вентилятор подпора L-50685M3/4, Р-200Па ВКОП 0-112-Н-00550/4-У1- 2 шт

Вентилятор подпора L-640мЗ/ч, Р-150Па Канал-ВЕНТ-200- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый диам.250мм КПУ-1 Н-3-МС-250-2*ф-МВ220 с приводом - 1 шт

Вентилятор подпора L-10800мЗ/ч, Р-275Па ОСА 201-080-Н-00150/4-У2 - 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1200x400 КПУ-1 Н-З-МС-1200х400-2*ф-МВ220 с приводом- 1 шт

Вентилятор канальный L-410M3/4, Р-300Па Канал-ВЕНТ-200- 1 шт

Нагреватель электрический Q-6000Вт Канал-ЭКВ-К-200-6- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый диам.200мм КПУ-1 Н-3-МС-200-2*ф-МВ220 с приводом- 1 шт

Вентилятор канальный L-380мЗ/ч, Р-150Па Канал-ВЕНТ-160- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый диам.200мм КПУ-1 Н-3-МС-200-2*ф-МВ220 с приводом- 1 шт

Вентилятор крышный с выбросом вверх КРОВ61-080-ДУ400-Н-00400/06-У1- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 700x300 КПУ-1 Н-3-Н-700х300-2*ф-МВ220 с приводом- 2 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x400 КПУ-1 Н-З-Н-1000х400-2*ф-МВ220 с приводом- 1 шт

Вентилятор крышный с выбросом вверх L-13530мЗ/ч, Р-1510Па КРОВ61-080-ДУ400-Н-01500/04-У1- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x500 КПУ-1 Н-З-МС-1000х500-2*ф-МВ220 с приводом- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x300 КПУ-1 Н-З-Н-1000х300-2*ф-МВ220. с приводом- 3 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x500 КПУ-1 Н-З-Н-1000х500-2*ф-МВ220 с приводом- 1 шт

Вентилятор крышный с выбросом вверх КРОВ60-080-ДУ400-Н-01100/04-У1- 1 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 600x300 КПУ-1 Н-3-Н-600х300-2*ф-МВ220 с приводом- 4 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x300 КПУ-1 Н-З-Н-1000х300-2*ф-МВ220 с приводом- 1 шт

Вентилятор крышный с выбросом вверх L-13530мЗ/ч, Р-1510Па КРОВ61-080-ДУ400-Н-01500/04-У 1

Клапан противопожарный нормально закрытый 600x300 КПУ-1 Н-3-Н-600х300-2*ф-МВ220 с приводом- 4 шт

Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x300 КПУ-1 Н-З-Н-1000х300-2*ф-МВ220 с приводом- 6 шт

Вентилятор крышный с выбросом вверх L-40240m3/4, Р-675Па КРОВ91-100-ДУ400-Н-01850/06-У 1- 4 шт

Вентилятор крышный с выбросом вверх КРОВ61-080-ДУ400-Н-00400/06-У1- 2 шт

Автоматическая насосная установка с двумя пожарными насосами NB 125-315/277 марки АНПУ 2 NB 125-315/277-PKП-26(CR 3-23)-02-22-31 -37- 1 шт

Узел управления спринклерный водозаполненный DN100 УУ-С100/1,6В-ВФ.04- 3 шт

Узел управления дренчерный с электроприводом DN100 УУ-Д100/1,6(324)-ВФ.04- 2 шт

Узел управления дренчерный с электроприводом DN150- 1 шт.

ПО ДОГОВОРУ № Х-18/12/20 от 18.12.2020 СОГЛАСНО АКТУ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТМЦ №1 ОТ 18.12.2020:

Датчик-реле уровня РОС-301- 1 шт

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 32 мм-2 шт

Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 (МТ-63-10) - применит. -5 шт

Установка повышения давления 5мЗ/ч, 35м вод.ст., Hydro Multi-S G 2CR5-8 -1 шт

Гидроаккумулятор мембранный 100л Refix DC-100-1 шт

Термометр биметаллический А 5000-63 (0-200 град С) (ТБ-63-1) - применит. -2 шт

Насос грязевый, тип: ГНОМ 10-1ОТ-2 шт

Канализационная насосная установка SOLOLIFT2 D-2-1 шт

Затворы канализационные HL710.2EPC с электроприводом диаметром 110 мм под трубы ПП, ПВХ-5 шт

Мотопомпа преносная бензиновая 910л/мин ФИО4 910 БХГ-2 шт

Тепловой пункт "Данфос" серии SUB-D. Тепловой пункт для системы ГВС двухступенчатой с моноблоком-1 шт

Тепловой пункт "Данфос" серии SUB-H. Тепловой пункт для системы отопления или вентиляции с теплообменом-1 шт

Тепловычислитель СПТ 941.20-1 шт

Электромагнитный преобразователь расхода Ду 100 "МастерФлоу" 5.2-Х-100 (кат. Б) -2 шт

Термометр сопротивления КТПТР-01-1 шт

Датчик давления СДВ "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0 – 2 шт

GSM-модем-1 шт

Насос погружной дренажный "WILO" ТМ 32/8-10т - применит. (WILO Drain-TMV 32/11) - 1 шт

Смесительный узел КЭВ-УТМ4- 3 шт

П1.Приточная установка LV-ASU-HR1-ES-60R Lessar-1 шт

Клапан противопожарный нормально открытый диам. 100мм с EI90 КПУ-1Н-0-Н-100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт

Клапан противопожарный нормально открытый 150*150 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-150x150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт

Шинопровод ШП-3-1 шт

Шинопровод ШП-4-1 шт

Ящики управления, тип: Я 5411 1874-3074 УХЛ4 - применит. (РУСМ5411-2274-УХЛ4) -1 шт

Ящики управления, тип: Я 5111 3174-3474 УХП4 (РУСМ5111-3174-УХЛ4) -3 шт

Ящики управления, тип: Я 5111 3574, 3674 УХЛ4 (РУСМ5111-3574-УХЛ4) -2 шт

Ящики управления, тип: Я 5111 3574, 3674 УХЛ4 (РУСМ5111-3674-УХЛ4) -1 шт

Ящики управления, тип: Я 5111 3774, 3874 УХЛ4 (РУСМ5111-3774-УХЛ4) -4 шт

Ящики управления, тип: Я 5141 1874-3074 УХЛ4 (РУСМ5141-1874-УХЛ4) -1 шт

Ящики управления, тип: Я 5141 1874-3074 УХЛ4 (РУСМ5141-2874-УХЛ4) -2 шт

Ящики управления, тип: Я 5141 1874-3074 УХЛ4 (РУСМ5141-2974-УХЛ4) -2 шт

Ящики управления, тип: Я 5141 1874-3074 УХЛ4 (РУСМ5141-3074-УХЛ4) -1 шт

Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛЗ - применит. (ЯОУ 9602-3474-У3.1 IP31) -1 шт

Ящики управления, тип: Я 5141 3174-3474 УХЛ4 (РУСМ5141-3274-УХЛ4). - 3 шт

Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,: с кнопками управления ПМ12-010120 ЮА- 32 шт

Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,: с кнопками управления ПМ12-025120 25А- 4 шт

Ящики с понижающим трансформатором автомат, выключателем,: 36в ЯТП-0,25-2 - применит. (ЯТЛ-0,25-220/42) - 10 шт

Трансформатор силовой сухой с геафолевой литой изоляцией мощностью 1600 кВА, 6/0,4 кВ ТСДГЛ-1600/6/0,4 кВ. Система принудительного охлаждения трансформатора в комплекте со шкафом управления вентиляцией- 2 шт

ЩО70-2-48 ввода №1, №2- 2 шт

ЩО70-2-44 линейная панель для подключения шинопровода1600А- 2 шт

ЩО70-2-73 секционная панель- 1 шт

ЩО70-2-09 линейная- 2шт

ЩО70-3-95- 4 шт

Шина сборная на ЩО70- 1 шт

ЩСН- 1 шт

Конструкция ВВ- 2 шт

Шинный мост 0,4 1600 кВА L=1.2- 2 шт

Шинопровод 0,4 кВ- 1 шт

Блок канатный 1-ручьевой, диаметром 300 мм БК-1-300- 12 шт

Блок канатный 2-ручьевой, диаметром 300 мм БК-2-300- 12 шт

Блок канатный 3-ручьевой, диаметром 300 мм БК-3-300- 24 шт

Лебедка вертикальная софитного подъема, мощность 1,1 кВт, скорость 0,24м/с, канатоемкость 19м, полезная грузоподъемность 150кг, крепежные элементы к металлическим конструкциям сцены ЛСП-ВЗ/150/0,24 - 12 шт

Блок канатный 4-ручьевой, диаметром 300 мм БК-4-300- 8 шт

Лебедка вертикальная софитного подъема, мощность 3,0 кВт, скорость 0,22м/с, канатоемкость 19м, полезная грузоподъемность 580кг. крепежные элементы к металлическим конструкциям сцены ЛСП-В3/580/0,22 – 4шт.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИТО-СТРОЙ» (ИНН: 7727416519) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АДЕПТ СТРОЙ» (ИНН: 7736575258) госпошлину в размере 12 000 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:О.А. Акименко