6/2018-87309(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-3368/2018

г. Владивосток

19 июня 2018 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Гарбуз М.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью Лизинговая компания  «Сименс Финанс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «БЕТОНМОБИЛ» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора, временный управляющий ФИО1  

об изъятии предмета лизинга 

при участии в заседании: лица, участвующие в деле, не явились, извещены;   Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Изъять у общества с ограниченной ответственностью  «БЕТОНМОБИЛ» и передать обществу с ограниченной ответственностью  Лизинговая компания «Сименс Финанс» Компактный бетонный завод  ELKOMIX-120 QUICK MASTER (EXW Фабрика), год выпуска 2015,  серийный номер ЕСВР-2015/141-723 всесезонного исполнения,  производительность: 100-110 мЗ/ч, в следующей комплектации:  

Комплектация 

К-во 

Бункер для заполнителей: (рядные 4X20=80M3)  

• 4 бункера каждый объемом по 20мЗ 

• Прессованные панели с болтовыми соединениями  • Выгрузка из 4-х электропневматически регулируемых затворов для каждого  

бункера 

• Пневматический цилиндр Ø 100 мм (с дросселем для регулировки хода): 8 шт.  

• Вибратор для бункеров песка: 4 шт. OLI (Италия).  • Несущая конструкция и опоры  

• Пневматический распределитель Festo (Германия): 8 шт. 

1 

Конвейер-дозатор инертных материалов (0-5000 кг)  • Конвейер - дозатор  

• Объем взвешивания конвейер - дозатора: 0-5000 кг 

• Высокоточные тензодатчики с шарнирной системой подвески: 4 шт.  • Система защиты от разрыва тензодатчика  

• Взвешивающий конвейер-дозатор с решетками безопасности • Вибратор для лотка: 1 шт. OLI (Италия). 

• Шибер регулировки потока инертных материалов  •Система регулирования потока материалов и очистки транспортерной ленты  

• Роликоопоры конвейера-дозатора (оцинкованы) 

• Лестницы и дорожки для ходьбы с поручнями, для обслуживания конвейера-

дозатора (оцинкованы) 

1 

Скиповый подъёмник и ковш для ин. материалов 

• Привод: редуктор +25/30 кВт мотор (двухскоростной) + тормозная система  • Объем ковша для инертных материалов: 2 700 л  

• Система защиты обрыва троса • Система определения верхнего, среднего и нижнего положений ковша, замедление скипа • Скорость подъема: 0,4 м/сек. (подъем) • Скорость спуска: 0,8 м/сек. (спуск) •Диаметр троса: Ø 18 мм 

1 

Двухвальный смеситель TW (3000/2000)  

• Объем по загрузке: 3000 л • Объем готового замеса: 2000 л • Оборот валов: 24 об./мин. 

• Привод: Редуктор BREVINI (Италия) +2x37 кВт двигатель  

• Кол-во лопастей/скребков: 12/2+2  • Выгрузка бетона: Ø 50 мм гидравлический цилиндр + гидравлический насос с  

мощностью 1,32 кВт (Италия)  Рычаг аварийного открытия затвора смесителя 

• 3 степени открытия затвора смесителя для плавной выгрузки бетона  • Автоматическая смазка опор смесителя Lincoln (Германия)  

• Твердость брони 600 по Бринеллю  • Торцевая броня: HARDOX (Швеция) –  

Крышки обслуживания (оцинкованы)  Аварийный выключатель  

1 

Дозатор для цемента (0-1400 кг)  

•Объем взвешивания: 0-1400 кг •Высокоточный тензодатчик: 3 шт. •Выгрузочная поворотная заслонка Ø 280 мм, пневмораспределитель с электромагнитным управлением Festo (Германия): 1шт. 

•Привод заслонки: электропневматический  •Оснащен шлангом избыточного давления  •Индикатор веса Laumas (Италия)  

1 

Дозатор для воды (0-600 кг) •Объем взвешивания: 0-600 кг •Высокоточный тензодатчик: 1 шт. •Оцинкованная емкость •Расширительный бак для предотвращения гидравлического удара •Загрузка: пневматически 2" водяной клапан Farbo (Италия) 

1 

•Выгрузка: поворотная заслонка Ø150 мм, пневмораспределитель с  электромагнитным управлением Festo (Германия)  

Система подачи воды в смеситель впрыском •Насос подачи воды: 11 кВт •Линия раздачи воды с форсунками 

1 

Дозатор для добавки (50л-ов) два вида •Емкости объемом: 2x50 л (оцинкованы) •Высокоточный тензодатчик: 1 шт. •Загрузка: 0.55 кВт, 6 мЗ/ч насос - 4 шт. •Выгрузка: ½, пневмораспределитель с электромагнитным управлением Festo (Германия) 

1 

Система сжатого воздуха •Компрессор •Мощность всасывания: 1013 л/мин., •Мощность двигателя: 5,5 кВт, •Емкость резервуара: 1146 л, •Макс. раб. давление: 8 бар. 

1 

Поддерживающие конструкции и покраска  

•Платформы вокруг смесителя, роликоопоры несущих роликов, крышки  обслуживания, лестницы доступа (оцинкованы)  

•При грунтовке и покраске металлоконструкции используется краска марки JOTUN  (Норвегия)  

1 

Силовой шкаф Siemens (Германия)  

•Система состоит из тензодатчиков, преобразователей и датчиков  

•В силовом шкафу предусмотрен пуск смесителя, термозащита, контакторы  •Из силового шкафа обеспечивается контроль всех электрических устройств  •Высокий класс защиты IP55  

•Электростатическая порошковая покраска •Контакторы двигателей марки Siemens (Германия) •Плавный пуск двигателя миксера марки Siemens (Германия) •Термопредохранители двигателей марки Siemens (Германия) •Реле-марки Siemens или Telemecanique (Германия) •СЕ сертифицированный трансформатор тока 

•Рубильник электрической системы завода - Siemens (Германия)  •Силовой шкаф имеет освещение.  

•Все части пронумерованы соответственно электрической схеме  •Кабели марки Pirelli (Италия)  

1 

Операторская кабина  

•Кабина оператора выполнена из металлоконструкции и полиуретановой панели 

•Конструкция: стальной каркас и полиуретановые сэндвич панели  •Пол застелен линолеумом  

•Стены и потолок застелены панелями ПВХ  •Широкое окно ПВХ  

•Кабина оснащена розетками и освещением  •Оснащена кондиционером, столом и стулом  

•Входная дверь с оцинкованной лестницей доступа 

1 

Панель управления (Siemens PLC + Siemens Touch) Программируемый логический контроллер (ПЛК) марки Siemens модель S7-1200. 

1 

Сенсорная панель Siemens Touch (5,7")  

Пульт управления состоит из ПЛК, модулей входа/выхода, сенсорной панели  Siemens Touch, разъемов тензодатчиков, мультиметра, амперметра,  переключателей, светодиоидных кнопок-индикаторов, индикаторов и кнопки  аварийного отключения. Компьютер и ПЛК связаны через кабель Ethernet.  

Мультиметр и кнопки марки Schneider (Франция). •Высокий класс защиты IP65 •Процессор Siemens S7-1200 CPU 12140 (Германия)  5,7" Siemens SIMATIC КТР600 BASIC MONO сенсорный экран, •Все кнопки марки Schneider (Франция) •Индикатор подвижности смеси •Индикаторы весов Laumas (Италия) •Кнопка аварийного выключения •Возможность управления в ручном режиме без Siemens КТР 600 и компьютера 

Компьютерная система (ПО, 19 LCD монитор, компьютер марки HP и ИБП)  

•Компьютер марки HP с жидкокристаллическим монитором 19", лазерный принтер  HP и UPS (ИБП)  

•Программное обеспечение Geotek Программное обеспечение производства бетона обеспечивает: •Возможность оперативного доступа к производству, •Визуальное отображение процесса производства, •Аварийное предупреждение и сигнализации: •Возможность доступа к любым параметрам информации, •Возможность регистрации в базе данных: 

•Ведение архива записей по: инертным материалам, цементу, воде, добавке  •Записи ручного взвешивания  

•Регистрация и отображение дневных отгрузок, включающая в себя фильтр  просмотра  

•Визуальный контроль и цифровое отображение информации уровня цемента в  складе цемента  

(силос) •Интеграция с 1С 

1 

Наименование Товара 

К-во 

Шнеки для цемента (Ø 273)  

Оснащен двигателем + редуктором мощностью 11 кВт и имеет оцинкованные  крышки обслуживания. Только в шнеках марки ELKON используется  централизованная система смазки.  

•Производительность: 80 тонн/час •Диаметр шнека: 273 мм •Длина шнека: 8500 мм •Привод: планетарный редуктор+11 кВт двигатель •Централизованная система смазки WAM (Италия) •Веер шнека WAM (Италия) •Крышки обслуживания (оцинкованы) 

3 

Силос для цемента (150 тонн)  Силос имеет оцинкованный смотровой люк, трубу загрузки, технологический люк,  

оцинкованные перила и лестницы. •Вмещаемый вес: 150 тонн •Тип: сегментный + болтовое соединение •Диаметр силоса: 3500 мм •Поддерживающие опоры (4 шт.) с траверсами 

•Загрузочная труба: Ø 114 мм  •Лестница доступа (оцинкована)  

•Поручни (оцинкованы) •Люк обслуживания, смотровой люк (оцинкован) 

3 

Фильтр для силоса •Фильтр Марки WAM (Италия) 

•Компактный корпус из нержавеющей стали диаметром 800мм с нижним  соединительным фланцем  

3 

•Фильтрующая поверхность 24,5 м2 •Высота обслуживания 1,100 мм •Высокая эффективность фильтрации, благодаря фильтрующим элементам POLYPLEAT® •Низкий уровень выброса пыли, благодаря среднему фильтрующему элементу. 

• Система очистки сжатым воздухом, встроенная в крышку и не нуждающаяся в техническом обеспечении 

Аксессуары для силоса  

Комплект аксессуаров состоит из клапана безопасности давления, датчиков  верхнего и нижнего уровней с панелью силоса, механически контролируемой  поворотной заслонки (марки WAM), системы аэрации, шарнира соединения со  шнеком.  

•Предохранительный клапан WAM (Италия) Индикатор уровня (указывает уровень минимум - максимум) WAM (Италия)  Система аэрации WAM (Италия) Поворотная заслонка Ø 300 WAM (Италия) •Шаровое соединении шнека Ø 220x250 •Панель индикаторов и сигнала 

3 

Решётки над бункерами Предотвращает попадание в бункера для инертных материалов крупных частей и инородных предметов. • Размеры ячеек решеток: 100 х 100 мм 

4 

Конструкция и покрытие с изолированной панелью • Сэндвич-панель 

1 

Пристрой: • ширина 7,5 метра, длина - 19,3 метра, высота - 4,0 -5,5 метра. 

1 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «БЕТОНМОБИЛ» в пользу общества с ограниченной ответственностью  Лизинговая компания «Сименс Финанс» 6 000 (шесть тысяч) рублей 00  копеек госпошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в  законную силу.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд  Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый  арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу.  

 Судья М.Н.Гарбуз