ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 мая 1976 г. N 51

О НОРМАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Государственный комитет Совета Министров СССР по материально-техническому снабжению постановляет:

Ввести в действие с 1 июля 1976 г. представленные Министерством речного флота РСФСР и согласованные с Министерством финансов СССР временные нормы естественной убыли цемента, известковых материалов, серного колчедана и апатитового концентрата при перевозках речным транспортом.

Нормы естественной убыли являются предельными и применяются только в случае фактической недостачи указанных видов продукции.

В связи с настоящим Постановлением не применять с 1 июля 1976 г. действующие нормы естественной убыли указанной продукции при перевозках речным транспортом.

Приложение

к Постановлению Госснаба СССР

от 18 мая 1976 г. N 51

ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ

ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ЦЕМЕНТА, ИЗВЕСТКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ,

СЕРНОГО КОЛЧЕДАНА И АПАТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ

────────────────────────┬─────────────────────────────────────────

                        │  Нормы естественной убыли в процентах

                        │             от веса груза

                        ├──────────┬─────────────┬────────────────

                        │   при    │при перевалке│при перегрузке

                        │перевозке │с речного на │   из судна

                        │          │железнодорож-│    в судно

                        │          │ный транспорт│

                        │          │или обратно  │

────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────

 Цемент в таре          │   0,4    │     0,2     │      0,1

                        │          │             │

 Цемент навалом         │   1,1    │      -      │      0,1

                        │          │             │

 Известковые материалы  │          │             │

 (доломит, мука         │          │             │

 известковая, известь   │          │             │

 гашеная и др.) в       │          │             │

 измельченном состоянии │          │             │

 навалом                │   1,1    │    0,45     │      0,3

                        │          │             │

 Серный колчедан        │   0,6    │     0,9     │      0,8

                        │          │             │

 Апатитовый концентрат  │   0,6    │     0,9     │      0,8

────────────────────────┴──────────┴─────────────┴────────────────

Примечание. Указанные нормы устанавливаются независимо от расстояния и сроков перевозки.