ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июля 2025 г. N 1077

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 30, ст. 4597; 2016, N 33, ст. 5180; 2017, N 21, ст. 3003; N 40, ст. 5843; 2018, N 31, ст. 5009; 2019, N 1, ст. 33; 2024, N 21, ст. 2779; N 28, ст. 4023).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2026 г. абзац пятьдесят седьмой пункта 7 изменений, которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2024 г. N 610 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2024, N 21, ст. 2779).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, который вступает в силу с 1 января 2026 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 17 июля 2025 г. N 1077

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ИЮЛЯ 2015 Г. N 719

1. Дополнить пунктом 2(2) следующего содержания:

"2(2). Определить Министерство промышленности и торговли Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Российской Федерацией на взаимодействие с Евразийской экономической комиссией по вопросам формирования и ведения евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза в соответствии с Правилами определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок".".

2. В приложении к указанному постановлению:

а) в разделе XVII:

позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) из 15.20.3, изложить в следующей редакции:
.0.0.0

"из 15.20.3	

Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки (кроме ОКПД 2 15.20.32.130 "Обувь детская прочая";

15.20.32.131 "Тапочки детские меховые";

15.20.32.132 "Тапочки детские шубные";

15.20.32.139 "Обувь детская прочая, не включенная в другие группировки")	

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза или индивидуального предпринимателя - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на использование нормативно-технической документации в объеме, достаточном для производства соответствующей продукции, осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий):

для обуви с подошвой, выполненной литьевым методом крепления, методом горячей вулканизации, методом котловой вулканизации, методом прессовой вулканизации или методом строчно-прессовой вулканизации, в том числе с использованием накладок на подошву, каблучных вкладышей и других функциональных элементов подошвы:

раскрой всех деталей обуви, в том числе из текстильных и (или) трикотажных материалов, или вязание верха обуви, за исключением вырубки деталей подошв, каблуков, стелек (35 баллов);

сборка заготовок верха обуви, в том числе пошив, и (или) сварка заготовок верха обуви, и (или) вязание, либо использование заготовок верха обуви, произведенных на территории Российской Федерации (20 баллов);

крепление подошвы литьевым методом крепления, методом горячей вулканизации, методом котловой вулканизации, методом прессовой вулканизации или методом строчно-прессовой вулканизации, в том числе с использованием накладок на подошву, каблучных вкладышей и других функциональных элементов подошвы (25 баллов);

затяжка, формование, установка ударопрочных носков (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);

производство стелек либо использование стелек, произведенных на территории Российской Федерации (при наличии в нормативно-технической документации)

(5 баллов);	

	

производство утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной либо использование утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной, произведенных на территории Российской Федерации <8> (при наличии в нормативно-технической документации) (20 баллов);

с 1 января 2028 г. использование сырья, произведенного на территории Российской Федерации, при производстве обуви <40(1)>:

материалы верха обуви (кожа искусственная, кожа натуральная, юфть, спилок, нубук, трикотажное полотно, синтетические материалы), произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов);

ударопрочный носок (металлический, термопластичный, композитный), произведенный на территории Российской Федерации (5 баллов);

вспененный материал (поролон обувной, вспененный полиэтилен, тканевая основа с покрытием из вспененного поливинилхлорида), произведенный на территории Российской Федерации (5 баллов);

шнурки обувные, стропа и (или) тесьма обувная, текстильный и (или) трикотажный материалы межподкладки, произведенные на территории Российской Федерации (5 баллов);

полиуретан (полиуретан полиол, полиуретан изоционат, полиуретан катализатор, краситель, термополиуретан) <40(2)>, резина, поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА), синтетический каучук, произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов);

для обуви с подошвой, выполненной клеевым, рантовым, сандальным, доппельным, прошивным, бортовым, выворотным, втачным, гвоздевым, винтовым, деревянно-шпилечным, гвозде-бортовым, рантово-клеевым, гвозде-клеевым, доппельно-клеевым, сандально-клеевым, рантово-прошивным, клеепрошивным, строчечно-клеевым, строчечно-клеепрошивным, строчечно-доппельным, строчечно-рантовым, строчечно-сандально-клеевым методами крепления, методом крепления "Парко":	

	

раскрой всех деталей обуви, в том числе из текстильных и (или) трикотажных материалов, или вязание верха обуви, за исключением вырубки деталей подошв, каблуков, стелек (35 баллов);

сборка заготовок верха обуви, в том числе пошив, и (или) сварка заготовок верха обуви, и (или) вязание, либо использование заготовок верха обуви, произведенных на территории Российской Федерации (20 баллов);

вырубка подошв, изготовление накладок на подошву, промежуточных слоев подошв, каблуков либо использование подошв, накладок, заготовок подошв, каблуков и других функциональных элементов подошвы, произведенных на территории Российской Федерации (10 баллов);

крепление подошвы клеевым, рантовым, сандальным, доппельным, прошивным, бортовым, выворотным, втачным, гвоздевым, винтовым, деревянно-шпилечным, гвозде-бортовым, рантово-клеевым, гвозде-клеевым, доппельно-клеевым, сандально-клеевым, рантово-прошивным, клеепрошивным, строчечно-клеевым, строчечно-клеепрошивным, строчечно-доппельным, строчечно-рантовым, строчечно-сандально-клеевым методами крепления, методом крепления "Парко" (15 баллов);

затяжка, формование, установка ударопрочных носков (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);

производство стелек либо использование стелек, произведенных на территории Российской Федерации (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);

производство утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной либо использование утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной, произведенных на территории Российской Федерации <8> (при наличии в нормативно-технической документации) (20 баллов);

с 1 января 2028 г. использование сырья, произведенного на территории Российской Федерации, при производстве обуви <40(1)>:

материалы верха обуви (кожа искусственная, кожа натуральная, юфть, спилок, нубук, трикотажное полотно, синтетические материалы), произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов);	

	

ударопрочный носок (металлический, термопластичный, композитный), произведенный на территории Российской Федерации (5 баллов);

вспененный материал (поролон обувной, вспененный полиэтилен, тканевая основа с покрытием из вспененного поливинилхлорида), произведенный на территории Российской Федерации (5 баллов);

шнурки обувные, стропа и (или) тесьма обувная, текстильный и (или) трикотажный материалы межподкладки, произведенные на территории Российской Федерации (5 баллов);

полиуретан (полиуретан полиол, полиуретан изоционат, полиуретан катализатор, краситель, термополиуретан) <40(2)>, резина, поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА), синтетический каучук, произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов);

при производстве цельнолитьевой обуви:

литье резиновой или полимерной цельнолитьевой обуви (80 баллов);

производство стелек либо использование стелек, произведенных на территории Российской Федерации (при наличии в нормативно-технической документации)

(5 баллов);

производство утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной либо использование утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной, произведенных на территории Российской Федерации <8> (при наличии в нормативно-технической документации) (20 баллов);

с 1 января 2028 г. использование сырья, произведенного на территории Российской Федерации, при производстве обуви <40(1)> - полиуретан (полиуретан полиол, полиуретан изоционат, полиуретан катализатор, краситель, термополиуретан) <40(2)>, резина, поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА), синтетический каучук, произведенные на территории Российской Федерации (20 баллов);

при производстве цельнолитьевой обуви с ударопрочным носком:	

	

литье резиновой или полимерной цельнолитьевой обуви (80 баллов);

производство стелек либо использование стелек, произведенных на территории Российской Федерации (при наличии в нормативно-технической документации)

(5 баллов);

производство утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной либо использование утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной, произведенных на территории Российской Федерации <8> (при наличии в нормативно-технической документации) (20 баллов);

с 1 января 2028 г. использование сырья, произведенного на территории Российской Федерации, при производстве обуви <40(1)>: ударопрочный носок (металлический, термопластичный, композитный), произведенный на территории Российской Федерации (5 баллов);

полиуретан (полиуретан полиол, полиуретан изоционат, полиуретан катализатор, краситель, термополиуретан) <40(2)>, резина, поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА), синтетический каучук, произведенные на территории Российской Федерации (20 баллов)";	

после позиции, классифицируемой кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) из 15.20.3, дополнить позициями следующего содержания:
.0.0.0

"15.20.11	

Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском	

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза или индивидуального предпринимателя - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на использование нормативно-технической документации в объеме, достаточном для производства соответствующей продукции, осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий):

литье обуви (80 баллов);

производство стелек либо использование стелек, произведенных на территории Российской Федерации (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);

производство утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной либо использование утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной, произведенных на территории Российской Федерации <8> (при наличии в нормативно-технической документации) (20 баллов);

с 1 января 2028 г. использование сырья, произведенного на территории Российской Федерации, при производстве обуви <40(1)> - полиуретан (полиуретан полиол, полиуретан изоционат, полиуретан катализатор, краситель, термополиуретан) <40(2)>, резина, поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА), синтетический каучук, произведенные на территории Российской Федерации (20 баллов)	

15.20.12	

Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви	

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза или индивидуального предпринимателя - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на использование нормативно-технической документации в объеме, достаточном для производства соответствующей продукции, осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий):

для цельнолитьевой обуви:

литье обуви (80 баллов);

установка ударопрочных носков (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);

производство стелек либо использование стелек, произведенных на территории Российской Федерации (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);

производство утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной либо использование утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной, произведенных на территории Российской Федерации <8> (при наличии в нормативно-технической документации) (20 баллов);

с 1 января 2028 г. использование сырья, произведенного на территории Российской Федерации, при производстве обуви <40(1)>:

ударопрочный носок (металлический, термопластичный, композитный), произведенный на территории Российской Федерации (5 баллов);

полиуретан (полиуретан полиол, полиуретан изоционат, полиуретан катализатор, краситель, термополиуретан) <40(2)>, резина, поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА), синтетический каучук, произведенные на территории Российской Федерации (20 баллов);

для обуви с подошвой, выполненной литьевым методом крепления, методом горячей вулканизации, методом котловой вулканизации, методом прессовой вулканизации или методом строчно-прессовой вулканизации, в том числе с использованием накладок на подошву, каблучных вкладышей и других функциональных элементов подошвы:

раскрой всех деталей обуви из синтетических материалов, искусственной и (или) синтетической кожи или вязание верха обуви из синтетической пряжи (35 баллов);	

	

сборка заготовок верха обуви либо использование заготовок верха обуви, произведенных на территории Российской Федерации (20 баллов);

крепление подошвы литьевым методом крепления, методом горячей вулканизации, методом котловой вулканизации, методом прессовой вулканизации или методом строчно-прессовой вулканизации, в том числе с использованием накладок на подошву, каблучных вкладышей и других функциональных элементов подошвы (25 баллов);

установка ударопрочных носков (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);

производство стелек либо использование стелек, произведенных на территории Российской Федерации (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);

с 1 января 2028 г. использование сырья, произведенного на территории Российской Федерации, при производстве обуви <40(1)>:

материалы верха обуви (синтетические материалы, кожа искусственная, кожа синтетическая), произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов);

ударопрочный носок (металлический, термопластичный, композитный), произведенный на территории Российской Федерации (5 баллов);

полиуретан (полиуретан полиол, полиуретан изоционат, полиуретан катализатор, краситель, термополиуретан) <40(2)>, резина, поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА), синтетический каучук, произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов);

для обуви с подошвой, выполненной клеевым, рантовым, сандальным, доппельным, прошивным, бортовым, выворотным, втачным, гвоздевым, винтовым, деревянно-шпилечным, гвозде-бортовым, рантово-клеевым, гвозде-клеевым, доппельно-клеевым, сандально-клеевым, рантово-прошивным, клеепрошивным, строчечно-клеевым, строчечно-клеепрошивным, строчечно-доппельным, строчечно-рантовым, строчечно-сандально-клеевым методами крепления, методом крепления "Парко":	

	

раскрой всех деталей обуви из синтетических материалов, искусственной и (или) синтетической кожи или вязание верха обуви из синтетической пряжи (35 баллов);

сборка заготовок верха обуви либо использование заготовок верха обуви, произведенных на территории Российской Федерации (20 баллов);

вырубка подошв, изготовление накладок на подошву, промежуточных слоев подошв, каблуков либо использование подошв, накладок, заготовок подошв, каблуков и других функциональных элементов подошвы, произведенных на территории Российской Федерации (10 баллов);

крепление подошвы клеевым, рантовым, сандальным, доппельным, прошивным, бортовым, выворотным, втачным, гвоздевым, винтовым, деревянно-шпилечным, гвозде-бортовым, рантово-клеевым, гвозде-клеевым, доппельно-клеевым, сандально-клеевым, рантово-прошивным, клеепрошивным, строчечно-клеевым, строчечно-клеепрошивным, строчечно-доппельным, строчечно-рантовым, строчечно-сандально-клеевым методами крепления, методом крепления "Парко"

(15 баллов);

установка ударопрочных носков (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);

производство стелек либо использование стелек, произведенных на территории Российской Федерации (при наличии в нормативно-технической документации)

(5 баллов);

с 1 января 2028 г. использование сырья, произведенного на территории Российской Федерации, при производстве обуви <40(1)>:

материалы верха обуви (синтетические материалы, кожа искусственная, кожа синтетическая), произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов);

ударопрочный носок (металлический, термопластичный, композитный), произведенный на территории Российской Федерации (5 баллов);

полиуретан (полиуретан полиол, полиуретан изоционат, полиуретан катализатор, краситель, термополиуретан) <40(2)>, резина, поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА), синтетический каучук, произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов)	

15.20.13	

Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви	

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза или индивидуального предпринимателя - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на использование нормативно-технической документации в объеме, достаточном для производства соответствующей продукции, осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий):

для обуви с подошвой, выполненной литьевым методом крепления, методом горячей вулканизации, методом котловой вулканизации, методом прессовой вулканизации или методом строчно-прессовой вулканизации, в том числе с использованием накладок на подошву, каблучных вкладышей и других функциональных элементов подошвы:

раскрой всех деталей обуви, за исключением вырубки деталей подошв, каблуков, стелек (35 баллов);

сборка заготовок верха обуви, в том числе пошив и (или) сварка заготовок верха обуви, либо использование заготовок верха обуви, произведенных на территории Российской Федерации (20 баллов);

крепление подошвы литьевым методом крепления, методом горячей вулканизации, методом котловой вулканизации, методом прессовой вулканизации или методом строчно-прессовой вулканизации, в том числе с использованием накладок на подошву, каблучных вкладышей и других функциональных элементов подошвы (25 баллов);

установка ударопрочных носков (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);

производство стелек либо использование стелек, произведенных на территории Российской Федерации (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);

производство утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной либо использование утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной, произведенных на территории Российской Федерации <8> (при наличии в нормативно-технической документации) (20 баллов);	

	

с 1 января 2028 г. использование сырья, произведенного на территории Российской Федерации, при производстве обуви <40(1)>:

материалы верха обуви (кожа натуральная, юфть, спилок, нубук), произведенные на территории Российской Федерации (20 баллов);

ударопрочный носок (металлический, термопластичный, композитный), произведенный на территории Российской Федерации (5 баллов);

вспененный материал (поролон обувной, вспененный полиэтилен, тканевая основа с покрытием из вспененного поливинилхлорида), произведенный на территории Российской Федерации (5 баллов);

шнурки обувные, стропа и (или) тесьма обувная, текстильный и (или) трикотажный материалы межподкладки, произведенные на территории Российской Федерации (5 баллов);

полиуретан (полиуретан полиол, полиуретан изоционат, полиуретан катализатор, краситель, термополиуретан) <40(2)>, резина, поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА), синтетический каучук, произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов);

для обуви с подошвой, выполненной клеевым, рантовым, сандальным, доппельным, прошивным, бортовым, выворотным, втачным, гвоздевым, винтовым, деревянно-шпилечным, гвозде-бортовым, рантово-клеевым, гвозде-клеевым, доппельно-клеевым, сандально-клеевым, рантово-прошивным, клеепрошивным, строчечно-клеевым, строчечно-клеепрошивным, строчечно-доппельным, строчечно-рантовым, строчечно-сандально-клеевым методами крепления, методом крепления "Парко":

раскрой всех деталей обуви, за исключением вырубки деталей подошв, каблуков, стелек (35 баллов);

сборка заготовок верха обуви, в том числе пошив и (или) сварка заготовок верха обуви, либо использование заготовок верха обуви, произведенных на территории Российской Федерации (20 баллов);

вырубка подошв, изготовление накладок на подошву, промежуточных слоев подошв, каблуков либо использование подошв, накладок, заготовок подошв, каблуков и других функциональных элементов подошвы, произведенных на территории Российской Федерации (10 баллов);	

	

крепление подошвы клеевым, рантовым, сандальным, доппельным, прошивным, бортовым, выворотным, втачным, гвоздевым, винтовым, деревянно-шпилечным, гвозде-бортовым, рантово-клеевым, гвозде-клеевым, доппельно-клеевым, сандально-клеевым, рантово-прошивным, клеепрошивным, строчечно-клеевым, строчечно-клеепрошивным, строчечно-доппельным, строчечно-рантовым, строчечно-сандально-клеевым методами крепления, методом крепления "Парко" (15 баллов);

установка ударопрочных носков (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);

производство стелек либо использование стелек, произведенных на территории Российской Федерации (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);

производство утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной либо использование утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной, произведенных на территории Российской Федерации <8> (при наличии в нормативно-технической документации) (20 баллов);

с 1 января 2028 г. использование сырья, произведенного на территории Российской Федерации, при производстве обуви <40(1)>:

материалы верха обуви (кожа натуральная, юфть, спилок, нубук), произведенные на территории Российской Федерации (20 баллов);

ударопрочный носок (металлический, термопластичный, композитный), произведенный на территории Российской Федерации (5 баллов);

вспененный материал (поролон обувной, вспененный полиэтилен, тканевая основа с покрытием из вспененного поливинилхлорида), произведенный на территории Российской Федерации (5 баллов);

шнурки обувные, стропа и (или) тесьма обувная, текстильный и (или) трикотажный материалы межподкладки, произведенные на территории Российской Федерации (5 баллов);

полиуретан (полиуретан полиол, полиуретан изоционат, полиуретан катализатор, краситель, термополиуретан) <40(2)>, резина, поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА), синтетический каучук, произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов)	

из 15.20.14	

Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви (кроме ОКПД 2 15.20.14.120 "Обувь фетровая"; 15.20.14.130 "Обувь валяная";

15.20.14.141 "Туфли детские комнатные с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра"; 15.20.14.142 "Сапожки, ботинки, полуботинки, туфли детские с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра";

15.20.14.143 "Обувь детская валяная")	

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза или индивидуального предпринимателя - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на использование нормативно-технической документации в объеме, достаточном для производства, осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий):

для обуви с подошвой, выполненной литьевым методом крепления, методом горячей вулканизации, методом котловой вулканизации, методом прессовой вулканизации или методом строчно-прессовой вулканизации, в том числе с использованием накладок на подошву, каблучных вкладышей и других функциональных элементов подошвы:

раскрой всех деталей обуви из текстильных и (или) трикотажных материалов или вязание верха обуви (35 баллов);

сборка заготовок верха обуви, в том числе пошив, и (или) сварка заготовок верха обуви, и (или) вязание, либо использование заготовок верха обуви, произведенных на территории Российской Федерации (20 баллов);	

	

крепление подошвы литьевым методом крепления, методом горячей вулканизации, методом котловой вулканизации, методом прессовой вулканизации или методом строчно-прессовой вулканизации, в том числе с использованием накладок на подошву, каблучных вкладышей и других функциональных элементов подошвы (25 баллов);

установка ударопрочных носков (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);

производство стелек (при наличии в нормативно-технической документации) либо использование стелек, произведенных на территории Российской Федерации (5 баллов);

производство утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной либо использование утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной, произведенных на территории Российской Федерации <8> (при наличии в нормативно-технической документации) (20 баллов);

с 1 января 2028 г. использование сырья, произведенного на территории Российской Федерации, при производстве обуви <40(1)>:

материалы верха обуви (текстильные материалы, трикотажное полотно, синтетические материалы), произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов);

ударопрочный носок (металлический, термопластичный, композитный), произведенный на территории Российской Федерации (5 баллов);

вспененный материал (поролон обувной, вспененный полиэтилен, тканевая основа с покрытием из вспененного поливинилхлорида), произведенный на территории Российской Федерации (5 баллов);

шнурки обувные, стропа и (или) тесьма обувная, текстильный и (или) трикотажный материалы межподкладки, произведенные на территории Российской Федерации (5 баллов);

полиуретан (полиуретан полиол, полиуретан изоционат, полиуретан катализатор, краситель, термополиуретан) <40(2)>, резина, поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА), синтетический каучук, произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов);	

	

для обуви с подошвой, выполненной клеевым, рантовым, сандальным, доппельным, прошивным, бортовым, выворотным, втачным, гвоздевым, винтовым, деревянно-шпилечным, гвозде-бортовым, рантово-клеевым, гвозде-клеевым, доппельно-клеевым, сандально-клеевым, рантово-прошивным, клеепрошивным, строчечно-клеевым, строчечно-клеепрошивным, строчечно-доппельным, строчечно-рантовым, строчечно-сандально-клеевым методами крепления, методом крепления "Парко":

раскрой всех деталей обуви из текстильных и (или) трикотажных материалов или вязание верха обуви (35 баллов);

сборка заготовок верха обуви, в том числе пошив, и (или) сварка заготовок верха обуви, и (или) вязание, либо использование заготовок верха обуви, произведенных на территории Российской Федерации (20 баллов);

вырубка подошв, изготовление накладок на подошву, промежуточных слоев подошв, каблуков либо использование подошв, накладок, заготовок подошв, каблуков и других функциональных элементов подошвы, произведенных на территории Российской Федерации (10 баллов);

крепление подошвы клеевым, рантовым, сандальным, доппельным, прошивным, бортовым, выворотным, втачным, гвоздевым, винтовым, деревянно-шпилечным, гвозде-бортовым, рантово-клеевым, гвозде-клеевым, доппельно-клеевым, сандально-клеевым, рантово-прошивным, клеепрошивным, строчечно-клеевым, строчечно-клеепрошивным, строчечно-доппельным, строчечно-рантовым, строчечно-сандально-клеевым методами крепления, методом крепления "Парко" (15 баллов);

установка ударопрочных носков (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);

производство стелек либо использование стелек, произведенных на территории Российской Федерации (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);	

	

производство утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной либо использование утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной, произведенных на территории Российской Федерации <8> (при наличии в нормативно-технической документации) (20 баллов);

с 1 января 2028 г. использование сырья, произведенного на территории Российской Федерации, при производстве обуви <40(1)>:

материалы верха обуви (текстильные материалы, трикотажное полотно, синтетические материалы), произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов);

ударопрочный носок (металлический, термопластичный, композитный), произведенный на территории Российской Федерации (5 баллов);

вспененный материал (поролон обувной, вспененный полиэтилен, тканевая основа с покрытием из вспененного поливинилхлорида), произведенный на территории Российской Федерации (5 баллов);

шнурки обувные, стропа и (или) тесьма обувная, текстильный и (или) трикотажный материалы межподкладки, произведенные на территории Российской Федерации (5 баллов);

полиуретан (полиуретан полиол, полиуретан изоционат, полиуретан катализатор, краситель, термополиуретан) <40(2)>, резина, поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА), синтетический каучук, произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов)	

15.20.14.130	

Обувь валяная	

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза или индивидуального предпринимателя - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на использование нормативно-технической документации в объеме, достаточном для производства, осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий):

для валяной обуви:

расчес шерсти (40 баллов);

формирование валяной обуви (5 баллов);

стирка валяной обуви и покраска (при необходимости) (10 баллов);

насадка валяной обуви и сушка (5 баллов);

крепление подошвы (при наличии в нормативно-технической документации) литьевым, клеевым методами, методами горячей вулканизации, котловой вулканизации, прессовой вулканизации, строчно-прессовой вулканизации, рантовым, сандальным, доппельным, прошивным, бортовым, выворотным, втачным, гвоздевым, винтовым, деревянно-шпилечным, гвозде-бортовым, рантово-клеевым, гвозде-клеевым, доппельно-клеевым, сандально-клеевым, рантово-прошивным, клеепрошивным, строчечно-клеевым, строчечно-клеепрошивным, строчечно-доппельным, строчечно-рантовым, строчечно-сандально-клеевым методами крепления, методом крепления "Парко" (20 баллов);

с 1 января 2028 г. использование сырья, произведенного на территории Российской Федерации, при производстве обуви <40(1)> - шерсть, произведенная на территории Российской Федерации (20 баллов);

для обуви, изготовленной из войлока:

смешивание и чесание шерсти и других составляющих (синтетические или искусственные волокна, если используется не 100-процентная шерсть) (20 баллов);

фильцевание войлочного полотна (5 баллов);

валка войлочного полотна (5 баллов);

окрашивание (при необходимости) и сушка войлочного полотна (5 баллов);

отделка войлочного полотна (5 баллов);

использование войлока, изготовленного на территории Российской Федерации (40 баллов);	

	

раскрой деталей обуви (5 баллов);

дублирование деталей обуви с другими внутренними слоями обуви (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);

сборка заготовок обуви (5 баллов);

использование заготовок обуви, произведенных на территории Российской Федерации (50 баллов);

производство утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной либо использование утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной, произведенных на территории Российской Федерации <8> (при наличии в нормативно-технической документации) (20 баллов);

крепление подошвы (при наличии в нормативно-технической документации) литьевым, клеевым методами, методами горячей вулканизации, котловой вулканизации, прессовой вулканизации, строчно-прессовой вулканизации, рантовым, сандальным, доппельным, прошивным, бортовым, выворотным, втачным, гвоздевым, винтовым, деревянно-шпилечным, гвозде-бортовым, рантово-клеевым, гвозде-клеевым, доппельно-клеевым, сандально-клеевым, рантово-прошивным, клеепрошивным, строчечно-клеевым, строчечно-клеепрошивным, строчечно-доппельным, строчечно-рантовым, строчечно-сандально-клеевым методами крепления, методом крепления "Парко" (20 баллов)	

15.20.14.143	

Обувь детская валяная	

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза или индивидуального предпринимателя - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на использование нормативно-технической документации в объеме, достаточном для производства, осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий):

расчес шерсти (40 баллов);

формирование валяной обуви (5 баллов);

стирка валяной обуви и покраска (при необходимости) (10 баллов);

насадка валяной обуви и сушка (5 баллов);

крепление подошвы (при наличии в нормативно-технической документации) литьевым, клеевым методами, методами горячей вулканизации, котловой вулканизации, прессовой вулканизации, строчно-прессовой вулканизации, рантовым, сандальным, доппельным, прошивным, бортовым, выворотным, втачным, гвоздевым, винтовым, деревянно-шпилечным, гвозде-бортовым, рантово-клеевым, гвозде-клеевым, доппельно-клеевым, сандально-клеевым, рантово-прошивным, клеепрошивным, строчечно-клеевым, строчечно-клеепрошивным, строчечно-доппельным, строчечно-рантовым, строчечно-сандально-клеевым методами крепления, методом крепления "Парко" (20 баллов);

с 1 января 2028 г. использование сырья, произведенного на территории Российской Федерации, при производстве обуви <40(1)> - шерсть, произведенная на территории Российской Федерации (20 баллов)	

из 15.20.14.142	

Сапожки, ботинки, полуботинки, туфли детские с верхом из войлока или фетра	

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза или индивидуального предпринимателя - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на использование нормативно-технической документации в объеме, достаточном для производства, осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий):

смешивание и чесание шерсти и других составляющих (синтетические или искусственные волокна, если используется не 100-процентная шерсть), произведенных на территории Российской Федерации (20 баллов);

фильцевание войлочного полотна (5 баллов);

валка войлочного полотна (5 баллов);

крашение (при необходимости) и сушка войлочного полотна (5 баллов);

отделка войлочного полотна (5 баллов);

использование войлока, изготовленного на территории Российской Федерации (40 баллов);

раскрой деталей обуви (5 баллов);

дублирование деталей обуви с другими внутренними слоями обуви (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);

сборка заготовок обуви (5 баллов);

использование заготовок обуви, произведенных на территории Российской Федерации (55 баллов);

производство утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной либо использование утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной, произведенных на территории Российской Федерации <8> (при наличии в нормативно-технической документации) (20 баллов);

крепление подошвы (при наличии в нормативно-технической документации) литьевым, клеевым методами, методами горячей вулканизации, котловой вулканизации, прессовой вулканизации, строчно-прессовой вулканизации, рантовым, сандальным, доппельным, прошивным, бортовым, выворотным, втачным, гвоздевым, винтовым, деревянно-шпилечным, гвозде-бортовым, рантово-клеевым, гвозде-клеевым, доппельно-клеевым, сандально-клеевым, рантово-прошивным, клеепрошивным, строчечно-клеевым, строчечно-клеепрошивным, строчечно-доппельным, строчечно-рантовым, строчечно-сандально-клеевым методами крепления, методом крепления "Парко" (20 баллов)	

15.20.29.140	

Обувь для боксеров, борцов и тяжелоатлетов	

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза или индивидуального предпринимателя - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на использование нормативно-технической документации в объеме, достаточном для производства соответствующей продукции, осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий):

для обуви с подошвой, выполненной литьевым методом крепления, методом горячей вулканизации, методом котловой вулканизации, методом прессовой вулканизации или методом строчно-прессовой вулканизации, в том числе с использованием накладок на подошву, каблучных вкладышей и других функциональных элементов подошвы:

раскрой деталей обуви, за исключением вырубки подошв, каблуков и стелек (35 баллов);

сборка заготовок верха обуви, в том числе пошив и (или) сварка заготовок верха обуви, либо использование заготовок верха обуви, произведенных на территории Российской Федерации (20 баллов);

крепление подошвы литьевым методом крепления, методом горячей вулканизации, методом котловой вулканизации, методом прессовой вулканизации или методом строчно-прессовой вулканизации, в том числе с использованием накладок на подошву, каблучных вкладышей и других функциональных элементов подошвы (25 баллов);

производство стелек либо использование стелек, произведенных на территории Российской Федерации (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);

производство утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной либо использование утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной, произведенных на территории Российской Федерации <8> (при наличии в нормативно-технической документации) (20 баллов);

с 1 января 2028 г. использование сырья, произведенного на территории Российской Федерации, при производстве обуви <40(1)>:	

	

материалы верха обуви (кожа искусственная, кожа натуральная, юфть, спилок, нубук, трикотажное полотно, микрофибра, замша, синтетические материалы), произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов);

шнурки обувные, стропа и (или) тесьма обувная, текстильный и (или) трикотажный материалы межподкладки, произведенные на территории Российской Федерации (5 баллов);

полиуретан (полиуретан полиол, полиуретан изоционат, полиуретан катализатор, краситель, термополиуретан) <40(2)>, резина, поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА), синтетический каучук, произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов);

для обуви с подошвой, выполненной клеевым, рантовым, сандальным, доппельным, прошивным, бортовым, выворотным, втачным, гвоздевым, винтовым, деревянно-шпилечным, гвозде-бортовым, рантово-клеевым, гвозде-клеевым, доппельно-клеевым, сандально-клеевым, рантово-прошивным, клеепрошивным, строчечно-клеевым, строчечно-клеепрошивным, строчечно-доппельным, строчечно-рантовым, строчечно-сандально-клеевым методами крепления, методом крепления "Парко":

раскрой деталей обуви, за исключением вырубки подошв, каблуков и стелек (35 баллов);

сборка заготовок верха обуви, в том числе пошив и (или) сварка заготовок верха обуви, либо использование заготовок верха обуви, произведенных на территории Российской Федерации (20 баллов);

вырубка подошв, изготовление накладок на подошву, промежуточных слоев подошв, каблуков либо использование подошв, накладок, заготовок подошв, каблуков и других функциональных элементов подошвы, произведенных на территории Российской Федерации (10 баллов);	

	

крепление подошвы клеевым, рантовым, сандальным, доппельным, прошивным, бортовым, выворотным, втачным, гвоздевым, винтовым, деревянно-шпилечным, гвозде-бортовым, рантово-клеевым, гвозде-клеевым, доппельно-клеевым, сандально-клеевым, рантово-прошивным, клеепрошивным, строчечно-клеевым, строчечно-клеепрошивным, строчечно-доппельным, строчечно-рантовым, строчечно-сандально-клеевым методами крепления, методом крепления "Парко"

(15 баллов);

производство стелек либо использование стелек, произведенных на территории Российской Федерации (при наличии в нормативно-технической документации)

(5 баллов);

производство утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной либо использование утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной, произведенных на территории Российской Федерации <8> (при наличии в нормативно-технической документации) (20 баллов);

с 1 января 2028 г. использование сырья, произведенного на территории Российской Федерации, при производстве обуви <40(1)>:

материалы верха обуви (кожа искусственная, кожа натуральная, юфть, спилок, нубук, трикотажное полотно, микрофибра, замша, синтетические материалы), произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов);

шнурки обувные, стропа и (или) тесьма обувная, текстильный и (или) трикотажный материалы межподкладки, произведенные на территории Российской Федерации (5 баллов);

полиуретан (полиуретан полиол, полиуретан изоционат, полиуретан катализатор, краситель, термополиуретан) <40(2)>, резина, поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА), синтетический каучук, произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов)	

из 15.20.32.130	

Обувь детская прочая (кроме ОКПД 2 15.20.32.131 "Тапочки детские меховые";

15.20.32.132 "Тапочки детские шубные")	

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза или индивидуального предпринимателя - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на использование нормативно-технической документации в объеме, достаточном для производства, осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий):

для обуви с подошвой, выполненной литьевым методом крепления, методом горячей вулканизации, методом котловой вулканизации, методом прессовой вулканизации или методом строчно-прессовой вулканизации, в том числе с использованием накладок на подошву и каблучных вкладышей и других функциональных элементов подошвы:

раскрой всех деталей обуви, в том числе из текстильных и (или) трикотажных материалов, или вязание верха обуви, за исключением вырубки деталей подошв, каблуков, стелек (35 баллов);

сборка заготовок верха обуви, в том числе пошив и (или) сварка заготовок верха обуви, либо использование заготовок верха обуви, произведенных на территории Российской Федерации (30 баллов);

крепление подошвы литьевым методом крепления, методом горячей вулканизации, методом котловой вулканизации, методом прессовой вулканизации или методом строчно-прессовой вулканизации, в том числе с использованием накладок на подошву, каблучных вкладышей и других функциональных элементов подошвы (25 баллов);

производство стелек либо использование стелек, произведенных на территории Российской Федерации (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);

производство утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной либо использование утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной, произведенных на территории Российской Федерации <8> (при наличии в нормативно-технической документации) (20 баллов);	

	

с 1 января 2028 г. использование сырья, произведенного на территории Российской Федерации, при производстве обуви <40(1)>:

материалы верха обуви (кожа искусственная, кожа натуральная, юфть, спилок, нубук, трикотажное полотно, микрофибра, замша, синтетические материалы), произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов);

шнурки обувные, стропа и (или) тесьма обувная, текстильный и (или) трикотажный материалы межподкладки, произведенные на территории Российской Федерации (5 баллов);

вспененный материал (поролон обувной, вспененный полиэтилен, тканевая основа с покрытием из вспененного поливинилхлорида), произведенный на территории Российской Федерации (5 баллов);

полиуретан (полиуретан полиол, полиуретан изоционат, полиуретан катализатор, краситель, термополиуретан) <40(2)>, резина, поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА), синтетический каучук, произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов);

для обуви с подошвой, выполненной клеевым, рантовым, сандальным, доппельным, прошивным, бортовым, выворотным, втачным, гвоздевым, винтовым, деревянно-шпилечным, гвозде-бортовым, рантово-клеевым, гвозде-клеевым, доппельно-клеевым, сандально-клеевым, рантово-прошивным, клеепрошивным, строчечно-клеевым, строчечно-клеепрошивным, строчечно-доппельным, строчечно-рантовым, строчечно-сандально-клеевым методами крепления или методом крепления "Парко":

раскрой всех деталей обуви, в том числе из текстильных и (или) трикотажных материалов, или вязание верха обуви, за исключением вырубки деталей подошв, каблуков, стелек (35 баллов);

сборка заготовок верха обуви, в том числе пошив, и (или) сварка заготовок верха обуви, и (или) вязание, либо использование заготовок верха обуви, произведенных на территории Российской Федерации (30 баллов);	

	

вырубка подошв, изготовление накладок на подошву, промежуточных слоев подошв, каблуков либо использование подошв, накладок, заготовок подошв, каблуков и других функциональных элементов подошвы, произведенных на территории Российской Федерации (10 баллов);

крепление подошвы клеевым, рантовым, сандальным, доппельным, прошивным, бортовым, выворотным, втачным, гвоздевым, винтовым, деревянно-шпилечным, гвозде-бортовым, рантово-клеевым, гвозде-клеевым, доппельно-клеевым, сандально-клеевым, рантово-прошивным, клеепрошивным, строчечно-клеевым, строчечно-клеепрошивным, строчечно-доппельным, строчечно-рантовым, строчечно-сандально-клеевым методами крепления, методом крепления "Парко" (15 баллов);

производство стелек либо использование стелек, произведенных на территории Российской Федерации (при наличии в нормативно-технической документации)

(5 баллов);

производство утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной либо использование утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной, произведенных на территории Российской Федерации <8> (при наличии в нормативно-технической документации) (20 баллов);

с 1 января 2028 г. использование сырья, произведенного на территории Российской Федерации, при производстве обуви <40(1)>:

материалы верха обуви (кожа искусственная, кожа натуральная, юфть, спилок, нубук, трикотажное полотно, микрофибра, замша, синтетические материалы), произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов);

шнурки обувные, стропа и (или) тесьма обувная, текстильный и (или) трикотажный материалы межподкладки, произведенные на территории Российской Федерации (5 баллов);

вспененный материал (поролон обувной, вспененный полиэтилен, тканевая основа с покрытием из вспененного поливинилхлорида), произведенный на территории Российской Федерации (5 баллов);

полиуретан (полиуретан полиол, полиуретан изоционат, полиуретан катализатор, краситель, термополиуретан) <40(2)>, резина, поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА), синтетический каучук, произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов)	

32.30.12.110

32.30.11.131	

Ботинки лыжные

Коньки ледовые, включая коньки с ботинками	

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза или индивидуального предпринимателя - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на использование нормативно-технической документации в объеме, достаточном для производства, осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий):

раскрой всех деталей обуви, в том числе из текстильных и (или) трикотажных материалов, или вязание верха обуви, за исключением вырубки деталей подошв, каблуков, стелек (35 баллов);

сборка заготовок верха обуви, в том числе пошив и (или) сварка заготовок верха обуви, либо использование заготовок верха обуви, произведенных на территории Российской Федерации (20 баллов);

крепление подошвы (при наличии в нормативно-технической документации) литьевым, клеевым методами, методами горячей вулканизации, котловой вулканизации, прессовой вулканизации, строчно-прессовой вулканизации, рантовым, сандальным, доппельным, прошивным, бортовым, выворотным, втачным, гвоздевым, винтовым, деревянно-шпилечным, гвозде-бортовым, рантово-клеевым, гвозде-клеевым, доппельно-клеевым, сандально-клеевым, рантово-прошивным, клеепрошивным, строчечно-клеевым, строчечно-клеепрошивным, строчечно-доппельным, строчечно-рантовым, строчечно-сандально-клеевым методами крепления, методом крепления "Парко" (20 баллов);

производство стелек либо использование стелек, произведенных на территории Российской Федерации (при наличии в нормативно-технической документации) (5 баллов);	

32.30.11.133	

Коньки детские	

	

производство утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной либо использование утеплителя или утеплителя в ламинированном пакете с мембраной, произведенных на территории Российской Федерации <8> (при наличии в нормативно-технической документации) (20 баллов);

с 1 января 2028 г. использование сырья, произведенного на территории Российской Федерации, при производстве обуви <40(1)>:

материалы верха обуви (кожа искусственная, кожа натуральная, юфть, спилок, нубук, трикотажное полотно, микрофибра, замша, синтетические материалы), произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов);

шнурки обувные, стропа и (или) тесьма обувная, текстильный и (или) трикотажный материалы межподкладки, произведенные на территории Российской Федерации (5 баллов);

вспененный материал (поролон обувной, вспененный полиэтилен, тканевая основа с покрытием из вспененного поливинилхлорида), произведенный на территории Российской Федерации (5 баллов);

полиуретан (полиуретан полиол, полиуретан изоционат, полиуретан катализатор, краситель, термополиуретан) <40(2)>, резина, поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА), синтетический каучук, произведенные на территории Российской Федерации (10 баллов)";	

б) дополнить сносками 40(1) и 40(2) следующего содержания:

"<40(1)> Начисление баллов за использование при производстве обуви сырья российского производства оценивается с 1 января 2028 г.

<40(2)> Количество баллов рассчитывается из доли использования отечественных составляющих:

, где Qм - количество используемых в полиуретане компонентов российского производства; kм - коэффициент за единицу компонента, рассчитываемый по формуле , где Qмо - общее количество компонентов составляющих полиуретана, Qмб - максимальное количество баллов.";

в) в примечании 53:

абзац восьмой признать утратившим силу;

после абзаца восьмого дополнить текстом следующего содержания:

"15.20.11 "Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском" - не менее 80 баллов;

15.20.12 "Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви" - не менее 80 баллов;

15.20.13 "Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви":

до 31 декабря 2027 г. - не менее 80 баллов;

с 1 января 2028 г. (для утепленной обуви) - не менее 110 баллов;

с 1 января 2028 г. (для неутепленной обуви) - не менее 90 баллов;

из 15.20.14 "Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви" (кроме ОКПД 2 15.20.14.120 "Обувь фетровая"; 15.20.14.130 "Обувь валяная"; 15.20.14.141 "Туфли детские комнатные с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра"; 15.20.14.142 "Сапожки, ботинки, полуботинки, туфли детские с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра"; 15.20.14.143 "Обувь детская валяная"):

до 31 декабря 2027 г. - не менее 80 баллов;

с 1 января 2028 г. (для утепленной обуви) - не менее 110 баллов;

с 1 января 2028 г. (для неутепленной обуви) - не менее 90 баллов;

15.20.14.130 "Обувь валяная" - не менее 60 баллов;

из 15.20.14.142 "Сапожки, ботинки, полуботинки, туфли детские с верхом из войлока или фетра" - не менее 60 баллов;

15.20.14.143 "Обувь детская валяная" - не менее 60 баллов;

15.20.29.140 "Обувь для боксеров, борцов и тяжелоатлетов" - не менее 60 баллов;

из 15.20.3 "Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки" (кроме ОКПД 2 15.20.32.130 "Обувь детская прочая"; 15.20.32.131 "Тапочки детские меховые"; 15.20.32.132 "Тапочки детские шубные"; 15.20.32.139 "Обувь детская прочая, не включенная в другие группировки"):

до 31 декабря 2027 г. - не менее 80 баллов;

с 1 января 2028 г. (для цельнолитьевой обуви) - не менее 80 баллов;

с 1 января 2028 г. (для утепленной обуви) - не менее 110 баллов;

с 1 января 2028 г. (для неутепленной обуви) - не менее 90 баллов;

из 15.20.32.130 "Обувь детская прочая" (кроме ОКПД 2 15.20.32.131 "Тапочки детские меховые"; 15.20.32.132 "Тапочки детские шубные"):

до 31 декабря 2027 г. - не менее 90 баллов;

с 1 января 2028 г. (для утепленной обуви) - не менее 120 баллов;

с 1 января 2028 г. (для неутепленной обуви) - не менее 100 баллов;

32.30.12.110 "Ботинки лыжные", 32.30.11.131 "Коньки ледовые, включая коньки с ботинками", 32.30.11.133 "Коньки детские":

до 31 декабря 2027 г. - не менее 60 баллов;

с 1 января 2028 г. (для утепленной обуви) - не менее 100 баллов;

с 1 января 2028 г. (для неутепленной обуви) - не менее 80 баллов.".