ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 мая 2001 г. N 400

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ

РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДРУГИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ СОТРУДНИКОВ ЗА РУБЕЖОМ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 октября 2000 г. N 1771 "О мерах по улучшению использования расположенного за пределами Российской Федерации федерального недвижимого имущества, закрепленного за федеральными органами исполнительной власти и их представительствами, другими государственными органами Российской Федерации и государственными организациями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 44, ст. 4352) Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить нормативы размещения представительств Российской Федерации в иностранных государствах согласно Приложению N 1 и нормативы размещения представительств федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов Российской Федерации и их сотрудников за рубежом согласно Приложению N 2.

1(1). Представительства Российской Федерации в иностранных государствах, федеральные органы исполнительной власти, другие государственные органы Российской Федерации и их зарубежные представительства при проектировании, строительстве, приобретении в собственность Российской Федерации, аренде, получении и передаче в безвозмездное пользование расположенных за рубежом объектов недвижимости при размещении указанных представительств и их сотрудников руководствуются утвержденными настоящим постановлением нормативами.

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации и Управлению делами Президента Российской Федерации обеспечить размещение представительств Российской Федерации в иностранных государствах и представительств федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов Российской Федерации и их сотрудников за рубежом в соответствии с утвержденными нормативами. По вопросам, требующим решения Правительства Российской Федерации, внести соответствующие согласованные предложения.

3. Особенности применения утвержденных настоящим постановлением нормативов в отношении отдельных объектов федерального недвижимого имущества устанавливаются решениями Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.КАСЬЯНОВ

Приложение N 1

к Постановлению Правительства

Российской Федерации

от 21 мая 2001 г. N 400

НОРМАТИВЫ

РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ

1. Представительские помещения
.1875.375.5625.75.9375.125.3125.5.6875.875.0625.25.4375.625.8125.0

Наименование помещений	

Расчетная площадь при штате персонала представительства (максимальном количестве гостей на приемах)	

Минимальная высота помещений от пола до потолка (метров)	

Расположение помещений по этажам													

20 (200) человек	

30 (300) человек	

40 (400) человек	

50 (500) человек	

70 (700) человек	

100 (1000) человек	

	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

I, II, III и IV климатические пояса																

1.	

Вестибюль	

40	

1	

40	

1	

50	

1	

50	

1	

50	

1	

50	

1	

3,5	

1-й этаж	

2.	

Аванзал (холл)	

30	

1	

30	

1	

40	

1	

40	

1	

40	

1	

40	

1	

3,5	

по проекту	

3.	

Гостиные (комнаты служебных приемов)	

20	

1	

20	

1	

20	

1	

20	

1	

30	

1 - 2	

45	

2	

3,5	

1-й этаж	

4.	

Большой зал приемов	

60	

1	

70	

1	

90	

1	

115	

1	

160	

1	

225	

1	

3,5	

по проекту	

5.	

Банкетный зал	

30	

1	

40	

1	

45	

1	

55	

1	

80	

1	

100	

1	

3,5	

по проекту	

6.	

Малый зал приемов	

-	

-	

-	

-	

45	

1	

55	

1	

80	

1	

125	

1	

3,5	

по проекту	

7.	

Помещение для ожидания	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

3	

1-й этаж	

Итого:	

192	

212	

302	

347	

452	

597	

	

V, VI и VII климатические пояса																

1.	

Вестибюль	

45	

1	

50	

1	

60	

1	

65	

1	

75	

1	

90	

1	

3,5	

1-й этаж	

2.	

Аванзал (холл)	

30	

1	

35	

1	

40	

1	

45	

1	

55	

1	

70	

1	

3,5	

по проекту	

3.	

Гостиные (комнаты служебных приемов)	

20	

1	

20	

1	

40	

2	

50	

2	

75	

2 - 3	

100	

2 - 3	

3,5	

1-й этаж	

4.	

Большие залы приемов	

100	

1	

120	

1	

180	

1	

225	

1	

315	

1 - 2	

450	

2	

3,5	

по проекту	

5.	

Банкетный зал	

50	

1	

60	

1	

90	

1	

100	

1	

100	

1	

100	

1	

3,5	

по проекту	

6.	

Малые залы приемов	

-	

-	

-	

-	

90	

1	

125	

1	

215	

2 - 3	

350	

3 - 4	

3,5	

по проекту	

7.	

Помещение для ожидания	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

3	

1-й этаж	

Итого:	

257	

297	

512	

622	

847	

1172	

	

Примечание. Состав и расчетные площади представительских помещений уточняются заданием на проектирование, разрабатываемым на основании нормативов, приведенных в разделе 1.

2. Подсобно-представительские помещения
.1875.375.5625.75.9375.125.3125.5.6875.875.0625.25.4375.625.8125.0

Наименование помещений	

Расчетная площадь при штате персонала представительства (максимальном количестве гостей на приемах)	

Минимальная высота помещений от пола до потолка (метров)	

Расположение помещений по этажам													

20 (200) человек	

30 (300) человек	

40 (400) человек	

50 (500) человек	

70 (700) человек	

100 (1000) человек	

	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

1.	

Гардеробы	

8/16	

по проекту	

12/24	

по проекту	

16/32	

по проекту	

20/40	

по проекту	

28/56	

по проекту	

40/80	

по проекту	

3	

по проекту	

2.	

Уборные, уборная для инвалидов	

по расчету	

по проекту	

по расчету	

по проекту	

по расчету	

по проекту	

по расчету	

по проекту	

по расчету	

по проекту	

по расчету	

по проекту	

2,5	

по проекту	

3.	

Туалетная комната	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

15	

1	

18	

1	

24	

1	

3	

по проекту	

4.	

Сервировочная	

20	

1	

20	

1	

20	

1	

20	

1	

20	

1	

30	

1	

3	

по проекту	

5.	

Варочный зал	

20	

1	

20	

1	

20	

1	

20	

1	

20	

1	

30	

1	

3	

по проекту	

6.	

Заготовочные, моечные, холодильные камеры, складские помещения кухни	

20	

по проекту	

20	

по проекту	

20	

по проекту	

20	

по проекту	

25	

по проекту	

30	

по проекту	

3	

по проекту	

7.	

Гардероб персонала кухни	

6	

1	

6	

1	

6	

1	

6	

1	

6	

1	

9	

1	

2,5	

по проекту	

8.	

Санитарные узлы персонала кухни	

6	

по проекту	

6	

по проекту	

7	

по проекту	

7	

по проекту	

7	

по проекту	

7	

по проекту	

2,5	

по проекту	

9.	

Складские помещения для хранения мебели	

30	

по проекту	

35	

по проекту	

40	

по проекту	

45	

по проекту	

55	

по проекту	

70	

по проекту	

3	

по проекту	

Итого:	

122	

131	

141	

153	

179	

240	

	

	

130	

143	

157	

173	

207	

280	

	

Примечания. 1. Состав и расчетные площади подсобно-представительских помещений уточняются заданием на проектирование, разрабатываемым на основании нормативов, приведенных в разделе 2.

2. Площадь гардеробов в разделе 2 указана дробью, в числителе - для I, II, III и IV климатических поясов, в знаменателе - для V, VI и VII климатических поясов.

3. Площади уборных, уборной для инвалидов рассчитываются исходя из необходимости установки одного унитаза и одного писсуара на 100 мужчин и одного унитаза на 50 женщин.

4. Площади помещений представительской кухни (сервировочная, варочный зал, заготовочные, моечные, холодильные камеры, складские помещения кухни) определены исходя из условия возможности получения полуфабрикатов.

3. Служебные помещения
.1875.375.5625.75.9375.125.3125.5.6875.875.0625.25.4375.625.8125.0

Наименование помещений	

Расчетная площадь при штате персонала представительства	

Минимальная высота помещений от пола до потолка (метров)	

Расположение помещений по этажам													

20 человек	

30 человек	

40 человек	

50 человек	

70 человек	

100 человек	

	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

1.	

Кабинет главы представительства	

50	

1	

50	

1	

50	

1	

50	

1	

50	

1	

50	

1	

3,3	

не ниже 2-го этажа	

2.	

Рабочая комната главы представительства с санузлом	

-	

-	

-	

-	

18	

2	

18	

2	

18	

2	

18	

2	

3,3	

не ниже 2-го этажа	

3.	

Помещение секретаря с сервировочной	

15	

2	

15	

2	

20	

2	

20	

2	

20	

2	

20	

2	

3,3	

не ниже 2-го этажа	

4.	

Кабинет заместителя главы представительства	

-	

-	

35	

1	

35	

1	

35	

1	

35	

1	

35	

1	

3,3	

не ниже 2-го этажа	

5.	

Кабинеты советников, начальников отделов торгового представительства	

25	

1	

25	

1	

50	

2

(по 25 кв. м)	

75	

3

(по 25 кв. м)	

75	

3

(по 25 кв. м)	

125	

5

(по 25 кв. м)	

3,3	

не ниже 2-го этажа	

6.	

Кабинеты дипломатических работников, сотрудников торгового представительства	

36	

3

(по 12 кв. м)	

72	

6

(по 12 кв. м)	

96	

8

(по 12 кв. м)	

120	

10

(по 12 кв. м)	

144	

12

(по 12 кв. м)	

216	

18

(по 12 кв. м)	

3,3	

не ниже 2-го этажа	

7.	

Рабочие помещения	

120	

по проекту	

180	

по проекту	

200	

по проекту	

210	

по проекту	

220	

по проекту	

300	

по проекту	

3,3	

не ниже 2-го этажа	

8.	

Технические помещения	

120	

по проекту	

120	

по проекту	

140	

по проекту	

150	

по проекту	

160	

по проекту	

200	

по проекту	

3,3	

не ниже 2-го этажа	

9.	

Кабинеты военного, военно-морского и авиационного атташе	

25	

1	

25	

1	

25	

1	

50	

2

(по 25 кв. м)	

50	

2

(по 25 кв. м)	

75	

3

(по 25 кв. м)	

3,3	

по проекту	

10.	

Кабинеты аппарата военного, военно-морского и авиационного атташе	

24	

2

(по 12 кв. м)	

24	

2

(по 12 кв. м)	

24	

2

(по 12 кв. м)	

36	

3

(по 12 кв. м)	

36	

3

(по 12 кв. м)	

48	

4

(по 12 кв. м)	

3,3	

по проекту	

11.	

Зал оперативных совещаний	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

40	

1	

60	

1	

60	

1	

3,3	

не ниже 2-го этажа	

12.	

Помещения канцелярии	

20

(12 + 8)	

2	

20

(12 + 8)	

2	

24

(12 + 12)	

2	

26

(12 + 14)	

2	

28

(12 + 16)	

2	

30

(12 + 18)	

2	

3,3	

не ниже 2-го этажа	

13.	

Служебная библиотека	

12	

1	

12	

1	

15	

1	

15	

1	

15	

1	

15	

1	

3,3	

по проекту	

14.	

Помещение автоматической телефонной станции	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

3,3	

по проекту	

15.	

Помещение серверной	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

3,3	

по проекту	

16.	

Помещение дежурного коменданта с уборной	

18	

2	

18	

2	

18	

2	

18	

2	

18	

2	

18	

2	

3,3	

1-й этаж	

17.	

Помещение аппаратной	

15	

1	

15	

1	

15	

1	

15	

1	

15	

1	

15	

1	

3,3	

1-й этаж	

18.	

Помещения для телефонных переговоров	

3	

1	

3	

1	

6	

2	

6	

2	

9	

3	

9	

3	

2,5	

поэтажно	

19.	

Помещение приема пищи	

8	

1	

10	

1	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

3,3	

по проекту	

20.	

Уборные	

20	

5	

24	

6	

28	

7	

32	

8	

36	

9	

40	

10	

2,5	

поэтажно	

21.	

Кладовые уборочного инвентаря	

3	

1	

3	

1	

6	

2	

6	

2	

9	

3	

9	

3	

2,5	

поэтажно	

Итого:	

534	

671	

802	

954	

1030	

1315	

	

Примечания. 1. Состав и расчетные площади служебных помещений уточняются заданием на проектирование, разрабатываемым на основании нормативов, приведенных в разделе 3.

2. Определение "глава представительства" относится к следующему перечню должностей в представительствах Российской Федерации в иностранных государствах: посол Российской Федерации, постоянный представитель Российской Федерации при международной организации, генеральный консул Российской Федерации, торговый представитель Российской Федерации.

3. Площади рабочих помещений, технических помещений, кабинетов военного, военно-морского и авиационного атташе, кабинетов аппарата военного, военно-морского и авиационного атташе принимаются с учетом потребностей представительств федеральных органов исполнительной власти.

4. Помещения канцелярии состоят из 2 помещений.

4. Служебно-вспомогательные помещения
.1875.375.5625.75.9375.125.3125.5.6875.875.0625.25.4375.625.8125.0

Наименование помещений	

Расчетная площадь при штате персонала представительства	

Минимальная высота помещений от пола до потолка (метров)	

Расположение помещений по этажам													

20 человек	

30 человек	

40 человек	

50 человек	

70 человек	

100 человек	

	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

1.	

Помещения бухгалтерии с кассой	

12	

1	

12	

1	

18	

2	

18	

2	

18	

2	

24	

2	

3	

1-й - 2-й этажи	

2.	

Помещения помощника главы представительства по вопросам безопасности	

20	

2	

20	

2	

20	

2	

20	

2	

20	

2	

20	

2	

3	

1-й - 2-й этажи	

3.	

Помещение специалиста по инженерно-технической защите	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

3	

1-й - 2-й этажи	

4.	

Помещения для проведения специальных проверок и входного контроля	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

24	

2

(по 12 кв. м)	

24	

2

(по 12 кв. м)	

24	

2

(по 12 кв. м)	

3	

по проекту	

5.	

Помещения инженера	

12	

1	

12	

1	

15	

1	

15	

1	

18	

1	

24	

1 - 2	

3	

1-й - 2-й этажи	

6.	

Помещение завхоза	

12	

1	

12	

1	

16	

1	

16	

1	

16	

1	

16	

1	

3	

1-й - 2-й этажи	

7.	

Помещение факсимильной связи	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

3	

1-й - 2-й этажи	

8.	

Помещение ксерокопирования	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

3	

1-й - 2-й этажи	

9.	

Помещения для интернета	

12	

1	

12	

1	

16	

1 - 2	

18	

1 - 2	

20	

2	

24	

2	

3	

1-й - 2-й этажи	

10.	

Помещение городской автоматической телефонной станции	

6	

1	

6	

1	

6	

1	

6	

1	

6	

1	

6	

1	

3	

1-й - 2-й этажи	

11.	

Уборные	

8	

2	

8	

2	

8	

2	

8	

2	

8	

2	

8	

2	

2,5	

1-й - 2-й этажи	

12.	

Кладовая уборочного инвентаря	

3	

1	

3	

1	

3	

1	

3	

1	

3	

1	

3	

1	

2,5	

1-й - 2-й этажи	

Итого:	

129	

129	

146	

160	

165	

181	

	

Примечание. Состав и расчетные площади служебно-вспомогательных помещений уточняются заданием на проектирование, разрабатываемым на основании нормативов, приведенных в разделе 4.

5. Подсобно-хозяйственные помещения
.1875.375.5625.75.9375.125.3125.5.6875.875.0625.25.4375.625.8125.0

Наименование помещений	

Расчетная площадь при штате персонала представительства	

Минимальная высота помещений от пола до потолка (метров)	

Расположение помещений по этажам													

20 человек	

30 человек	

40 человек	

50 человек	

70 человек	

100 человек	

	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

1.	

Помещения рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	

12	

1	

12	

1	

14	

1	

16	

1	

18	

1	

24	

1 - 2	

3	

по проекту	

2.	

Мастерские, помещения электромонтера	

18	

1 - 2	

18	

1 - 2	

18	

1 - 2	

18	

1 - 2	

18	

1 - 2	

24	

1 - 2	

3	

по проекту	

3.	

Помещение водителей	

-	

-	

-	

-	

10	

1	

12	

1	

12	

1	

18	

1	

3	

по проекту	

4.	

Складские помещения	

40	

по проекту	

60	

по проекту	

60	

по проекту	

60	

по проекту	

60	

по проекту	

80	

по проекту	

3	

по проекту	

5.	

Укрытия	

40	

по проекту	

40	

по проекту	

40	

по проекту	

50	

по проекту	

60	

по проекту	

80	

по проекту	

3	

по проекту	

6.	

Радиоузлы и аппаратные телевизионной связи	

18	

1 - 2	

18	

1 - 2	

18	

1 - 2	

18	

1 - 2	

18	

1 - 2	

18	

1 - 2	

3	

по проекту	

7.	

Гараж или крытая автостоянка	

175	

7 машино-мест	

250	

10 машино-мест	

350	

14 машино-мест	

450	

18 машино-мест	

625	

25 машино-мест	

925	

37 машино-мест	

3	

по проекту	

8.	

Бокс на 2 автомашины	

50	

1	

50	

1	

50	

1	

50	

1	

50	

1	

50	

1	

3	

по проекту	

9.	

Помещение для сжигания бумаг	

10	

1	

10	

1	

15	

1	

15	

1	

15	

1	

15	

1	

3	

по проекту	

10.	

Пункт проверки почтовой корреспонденции	

12	

2	

12	

2	

12	

2	

12	

2	

12	

2	

12	

2	

2,5	

на границе участка	

11.	

Дополнительный пост дежурного с уборной	

-	

-	

15	

2	

15	

2	

15	

2	

15	

2	

15	

2	

2,5	

на границе участка	

12.	

Технические помещения	

30	

по проекту	

30	

по проекту	

30	

по проекту	

40	

по проекту	

40	

по проекту	

60	

по проекту	

3	

на крыше служебного здания	

13.	

Уборные	

6	

2	

6	

2	

6	

2	

6	

2	

6	

2	

6	

2	

2,5	

по проекту	

Итого:	

411	

521	

638	

762	

949	

1327	

	

Примечания. 1. Состав и расчетные площади подсобно-хозяйственных помещений уточняются заданием на проектирование, разрабатываемым на основании нормативов, приведенных в разделе 5.

2. В странах с жарким климатом (I, II, III и IV климатические пояса) допускается устройство вместо гаражей крытых автостоянок.

3. Площадь на одно машино-место в гараже принята без учета внутренних проездов и пандусов, площади которых находятся в зависимости от проектных решений и определяются в ходе проектирования. Количество машино-мест находится в зависимости от парка машин представительства и уточняется заданием на проектирование.

4. Площади технических помещений принимаются с учетом потребностей представительств федеральных органов исполнительной власти.

5. Состав и площади помещений инженерного назначения (электрощитовые, котельные, бойлерные, насосные, помещения коммуникационных вводов, помещения для установок кондиционирования воздуха, машинные помещения лифтов, дизель-генераторные и трансформаторные подстанции) находятся в зависимости от проектных решений и определяются в ходе проектирования.

6. Консульские помещения
.1875.375.5625.75.9375.125.3125.5.6875.875.0625.25.4375.625.8125.0

Наименование помещений	

Расчетная площадь при количестве обращений по консульским вопросам в год	

Минимальная высота помещений от пола до потолка (метров)	

Расположение помещений по этажам													

10 тыс. обращений	

20 тыс. обращений	

30 тыс. обращений	

50 тыс. обращений	

70 тыс. обращений	

100 тыс. обращений	

	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

1.	

Холл-приемная	

30	

1	

50	

1 - 2	

55	

1 - 2	

60	

1 - 2	

65	

1 - 2	

70	

1 - 2	

3,3	

по проекту	

2.	

Помещение для переговоров	

16	

1	

16	

1	

20	

1 - 2	

24	

2	

26	

2	

28	

2	

3,3	

по проекту	

3.	

Сервировочная	

5	

1	

5	

1	

5	

1	

5	

1	

7	

1	

9	

1	

3,3	

по проекту	

4.	

Уборные для посетителей, уборная для инвалидов	

4	

1	

4	

1	

4	

1	

8	

2	

8	

2	

8	

2	

2,5	

по проекту	

5.	

Переговорная кабина	

3	

1	

3	

1	

3	

1	

6	

2	

6	

2	

6	

2	

3,3	

по проекту	

6.	

Кабина регистрации персональных биометрических данных	

2	

1	

2	

1	

2	

1	

4	

2	

4	

2	

6	

3	

2,2	

по проекту	

7.	

Кабинет консула	

25	

1	

30	

1	

30	

1	

30	

1	

30	

1	

30	

1	

3,3	

по проекту	

8.	

Помещение секретаря	

-	

-	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

3,3	

по проекту	

9.	

Кабинеты	

12	

1	

12	

1	

24	

2

(по 12 кв. м)	

24	

2

(по 12 кв. м)	

36	

3

(по 12 кв. м)	

36	

3

(по 12 кв. м)	

3,3	

по проекту	

10.	

Помещение визовой	

18	

1	

18	

1	

24	

1 - 2	

24	

1 - 2	

30	

1 - 2	

36	

1 - 2	

3,3	

по проекту	

11.	

Кладовая при визовой	

2	

1	

2	

1	

2	

1	

2	

1	

2	

1	

2	

1	

3,3	

по проекту	

12.	

Помещение дежурного	

8	

1	

8	

1	

8	

1	

8	

1	

8	

1	

8	

1	

3,3	

по проекту	

13.	

Помещение кассы	

6	

1	

6	

1	

6	

1	

6	

1	

6	

1	

6	

1	

3,3	

по проекту	

14.	

Отсекающий тамбур	

3	

1	

3	

1	

3	

1	

3	

1	

3	

1	

3	

1	

2,5	

по проекту	

15.	

Помещение локального центра обработки данных	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

12	

1	

3,3	

по проекту	

16.	

Помещение передачи данных	

6	

1	

6	

1	

6	

1	

6	

1	

6	

1	

6	

1	

3,3	

по проекту	

17.	

Помещения для ЭВМ и серверной	

20

(12 + 8)	

2	

20

(12 + 8)	

2	

20

(12 + 8)	

2	

20

(12 + 8)	

2	

20

(12 + 8)	

2	

26

(18 + 8)	

2	

3,3	

по проекту	

18.	

Помещение факсимильной связи и ксерокопирования	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

10	

1	

3,3	

по проекту	

19.	

Помещение приема пищи	

8	

1	

8	

1	

10	

1	

10	

1	

12	

1	

12	

1	

3,3	

по проекту	

20.	

Помещение хозяйственного назначения	

5	

1	

5	

1	

5	

1	

5	

1	

5	

1	

5	

1	

3,3	

по проекту	

21.	

Уборные для сотрудников	

8	

2	

8	

2	

8	

2	

8	

2	

8	

2	

8	

2	

2,5	

по проекту	

22.	

Кладовая уборочного инвентаря	

3	

1	

3	

1	

3	

1	

3	

1	

3	

1	

3	

1	

2,5	

по проекту	

Итого:	

206	

243	

272	

290	

319	

342	

	

Примечания. 1. Состав и расчетные площади консульских помещений уточняются заданием на проектирование, разрабатываемым на основании нормативов, приведенных в разделе 6.

2. Помещения для ЭВМ и серверной состоят из 2 помещений.

7. Жилые помещения
.1875.375.5625.75.9375.125.3125.5.6875.875.0625.25.4375.625.8125.0

Наименование помещений	

Площади и количество квартир при штате персонала представительства	

Минимальная высота помещений от пола до потолка (метров)	

Расположение помещений по этажам													

20 человек	

30 человек	

40 человек	

50 человек	

70 человек	

100 человек	

	

общая площадь (кв. м)	

количество квартир	

общая площадь (кв. м)	

количество квартир	

общая площадь (кв. м)	

количество квартир	

общая площадь (кв. м)	

количество квартир	

общая площадь (кв. м)	

количество квартир	

общая площадь (кв. м)	

количество квартир	

В служебно-представительском здании																

1.	

Квартира главы представительства:	

1	

1	

1	

1	

1	

1	

2,7	

по проекту	

посла, постоянного представителя при международной организации;	

95	

95	

95	

95	

95	

95	

	

генерального консула, торгового представителя	

85	

85	

85	

85	

85	

85	

	

2.	

Квартира гостевая	

77	

1	

77	

1	

77	

1	

77	

1	

77	

1	

77	

1	

2,7	

по проекту	

3.	

Квартира для дипкурьеров	

53	

1	

53	

1	

53	

1	

53	

1	

53	

1	

53	

1	

2,7	

по проекту	

4.	

Квартира	

77	

1	

77	

1	

77	

1	

77	

1	

77	

1	

77	

1	

2,7	

по проекту	

5.	

Квартира	

65	

1	

65	

1	

130	

2

(по 65 кв. м)	

130	

2

(по 65 кв. м)	

130	

2

(по 65 кв. м)	

130	

2

(по 65 кв. м)	

2,7	

по проекту	

6.	

Квартира	

53	

1	

106	

2

(по 53 кв. м)	

106	

2

(по 53 кв. м)	

106	

2

(по 53 кв. м)	

159	

3

(по 53 кв. м)	

265	

5

(по 53 кв. м)	

2,7	

по проекту	

7.	

Квартира	

45	

1	

45	

1	

45	

1	

90	

2

(по 45 кв. м)	

90	

2

(по 45 кв. м)	

180	

4

(по 45 кв. м)	

2,7	

по проекту	

Итого:	

465	

7	

518	

8	

583	

9	

628	

10	

681	

11	

877	

15	

	

455	

508	

573	

618	

671	

867	

	

В жилой зоне																

8.	

Квартира заместителя главы представительства:	

1	

1	

1	

1	

1	

1	

2,7	

по проекту	

советника-посланника, первого заместителя постоянного представителя при международной организации;	

85	

85	

85	

85	

85	

85	

	

старшего советника, заместителя торгового представителя	

77	

77	

77	

77	

77	

77	

	

9.	

Квартира	

154	

2

(по 77 кв. м)	

231	

3

(по 77 кв. м)	

308	

4

(по 77 кв. м)	

385	

5

(по 77 кв. м)	

539	

7

(по 77 кв. м)	

770	

10

(по 77 кв. м)	

2,7	

по проекту	

10.	

Квартира	

195	

3

(по 65 кв. м)	

325	

5

(по 65 кв. м)	

455	

7

(по 65 кв. м)	

585	

9

(по 65 кв. м)	

975	

15

(по 65 кв. м)	

1300	

20

(по 65 кв. м)	

2,7	

по проекту	

11.	

Квартира	

212	

4

(по 53 кв. м)	

371	

7

(по 53 кв. м)	

477	

9

(по 53 кв. м)	

636	

12

(по 53 кв. м)	

901	

17

(по 53 кв. м)	

1378	

26

(по 53 кв. м)	

2,7	

по проекту	

12.	

Квартира	

90	

2

(по 45 кв. м)	

180	

4

(по 45 кв. м)	

270	

6

(по 45 кв. м)	

360	

8

(по 45 кв. м)	

495	

11

(по 45 кв. м)	

675	

15

(по 45 кв. м)	

2,7	

по проекту	

Итого:	

736	

12	

1192	

20	

1595	

27	

2051	

35	

2995	

51	

4208	

72	

	

728	

1184	

1587	

2043	

2987	

4200	

	

Всего:	

1201	

19	

1710	

28	

2178	

36	

2679	

45	

3676	

62	

5085	

87	

	

1183	

1692	

2160	

2661	

3658	

5067	

	

Примечания: 1. В разделе 7 указаны максимальные общие площади квартир.

2. Состав и расчетные площади жилых помещений уточняются заданием на проектирование, разрабатываемым на основании нормативов, приведенных в разделе 7.

8. Культурно-бытовые помещения
.1875.375.5625.75.9375.125.3125.5.6875.875.0625.25.4375.625.8125.0

Наименование помещений	

Расчетная площадь при штате персонала представительства	

Минимальная высота помещений от пола до потолка (метров)	

Расположение помещений по этажам													

20 человек	

30 человек	

40 человек	

50 человек	

70 человек	

100 человек	

	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

расчетная площадь (кв. м)	

количество помещений	

1.	

Библиотека	

15	

по проекту	

15	

по проекту	

15	

по проекту	

20	

по проекту	

20	

по проекту	

25	

по проекту	

3	

по проекту	

2.	

Бильярдная	

40	

1	

40	

1	

40	

1	

40	

1	

40	

1	

40	

1	

3	

по проекту	

3.	

Помещения для стирки, сушки и глажения белья	

12	

по проекту	

15	

по проекту	

20	

по проекту	

20	

по проекту	

20	

по проекту	

30	

по проекту	

3	

по проекту	

4.	

Магазин	

-	

-	

-	

-	

30	

по проекту	

30	

по проекту	

30	

по проекту	

30	

по проекту	

3	

по проекту	

5.	

Медпункт	

-	

-	

45	

по проекту	

45	

по проекту	

45	

по проекту	

45	

по проекту	

65	

по проекту	

3	

по проекту	

6.	

Детская игровая комната с уборной и раздевалкой	

20	

по проекту	

20	

по проекту	

30	

по проекту	

30	

по проекту	

40	

по проекту	

40	

по проекту	

3	

по проекту	

Итого:	

87	

135	

180	

185	

195	

230	

	

Примечания. 1. Состав и расчетные площади культурно-бытовых помещений уточняются заданием на проектирование, разрабатываемым на основании нормативов, приведенных в разделе 8.

2. Необходимость включения в состав культурно-бытовых помещений площадей дошкольных, школьных, физкультурно-оздоровительных помещений, сауны, спортивных сооружений, столовой для сотрудников, зала коллективных мероприятий определяется заданием на проектирование.

3. Необходимость устройства открытых спортивных площадок и плоскостных спортивных сооружений, площадок для отдыха, теневых навесов, беседок определяется заданием на проектирование.

9. Резиденция главы представительства
.5.0.5.0.5.0

Наименование помещений	

Расчетная площадь помещений или общая площадь квартир (кв. м)	

Количество помещений или квартир	

Всего площадей помещений или общих площадей квартир (кв. м)	

Минимальная высота помещений от пола до потолка (метров)		

Жилые помещения						

1.	

Квартира главы представительства (посла, постоянного представителя при международной организации)	

95	

1	

95	

2,7	

2.	

Квартира гостевая	

77	

1	

77	

2,7	

3.	

Квартира водителя автомобиля	

53	

1	

53	

2,7	

4.	

Квартира повара	

53	

1	

53	

2,7	

Итого:	

278	

Представительские помещения						

5.	

Прихожая	

6	

1	

6	

3	

6.	

Холл	

15	

1	

15	

3	

7.	

Гостиная	

20	

1	

20	

3	

8.	

Зал приемов	

36	

1	

36	

3	

Итого:	

77	

Подсобно-представительские помещения						

9.	

Кладовая мебели при зале приемов	

10	

1	

10	

3	

10.	

Гардероб	

6	

1	

6	

3	

11.	

Уборные, уборная для инвалидов	

-	

по проекту	

12	

2,5	

12.	

Сервировочная	

10	

1	

10	

3	

13.	

Кухня	

10	

1	

10	

3	

14.	

Заготовочная, моечная, холодильная камера, складские помещения кухни	

-	

по проекту	

20	

3	

15.	

Гардероб персонала кухни	

3	

1	

3	

2,5	

16.	

Санитарный узел персонала кухни	

-	

по проекту	

3	

2,5	

Итого:	

74	

Подсобно-хозяйственные помещения						

17.	

Гараж на 2 автомашины	

50	

1	

50	

3	

Итого:	

50	

	

Всего:	

479	

Примечания. 1. Состав и расчетные площади помещений резиденции главы представительства уточняются заданием на проектирование, разрабатываемым на основании нормативов, приведенных в разделе 9.

2. Необходимость включения в состав площадей резиденции главы представительства помещений бильярдной, сауны, мастерской с санузлом, помещений для стирки, сушки и глажения белья, уборочного и садового инвентаря, дизель-генераторной определяется заданием на проектирование.

3. Необходимость устройства открытых спортивных площадок и плоскостных спортивных сооружений, площадок для отдыха и приема гостей, теневых навесов, беседок определяется заданием на проектирование.

4. Состав и площади помещений инженерного назначения (электрощитовая, котельная, бойлерная, насосная, помещение коммуникационных вводов, помещение для установок кондиционирования воздуха и другие помещения) находятся в зависимости от проектных решений и определяются в ходе проектирования.

Общие примечания. 1. Расчетные площади помещений определены на основании действующих строительных норм и правил Российской Федерации, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Российской Федерации.

2. В составе нормируемых расчетных площадей не учитываются площади коридоров, рекреаций, лестничных клеток, лифтовых и коммуникационных шахт, ниш инженерно-технического назначения, эксплуатируемых кровель, внутренних конструкций и ряда помещений инженерно-технического назначения, площади которых находятся в зависимости от проектных решений и включаются в общую площадь комплекса зданий и сооружений представительства.

Приложение N 2

к Постановлению Правительства

Российской Федерации

от 21 мая 2001 г. N 400

НОРМАТИВЫ

РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДРУГИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ СОТРУДНИКОВ ЗА РУБЕЖОМ
.75.5.25.0

Должности, замещаемые сотрудниками представительства	

Расчетные площади служебных помещений (кв. м)	

Общие площади жилых квартир (кв. м)		

1.	

Руководитель представительства	

35	

75	

2.	

Заместитель руководителя представительства	

25	

75	

3.	

Начальник отдела представительства	

15	

75	

4.	

Должности, входящие в старшую группу должностей государственной гражданской службы	

12	

60	

5.	

Должности, входящие в младшую группу должностей государственной гражданской службы	

12	

50	

6.	

Должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы	

12	

45	

Примечания. 1. Состав и расчетные площади помещений представительств федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов Российской Федерации в иностранных государствах определяются заданием на проектирование, разрабатываемым на основании нормативов, приведенных в настоящем приложении.

2. Расчетные площади представительских и подсобно-представительских помещений (залы приемов, помещения для ожидания, сервировочные, гардеробы и другие помещения) в сумме могут составлять не более 40 процентов суммарной расчетной площади служебных помещений представительства.

3. Расчетные площади служебно-вспомогательных помещений (помещения факсимильной связи, ксерокопирования, библиотеки, помещения для интернета и другие помещения) в сумме могут составлять не более 15 процентов суммарной расчетной площади служебных помещений представительства.

4. Расчетные площади подсобно-хозяйственных помещений (аппаратные, мастерские, складские помещения, помещения для сжигания бумаг и другие помещения) в сумме могут составлять не более 30 процентов суммарной расчетной площади служебных помещений представительства.

5. В суммарную расчетную площадь служебных помещений представительства включаются расчетные площади рабочих кабинетов и комнат, помещений дежурного, бухгалтерии, канцелярии, машбюро и секретаря.

6. Расчетные площади помещений определены на основании действующих строительных норм и правил Российской Федерации, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Российской Федерации.

7. В составе нормируемых расчетных площадей не учитываются площади коридоров, рекреаций, лестничных клеток, лифтовых и коммуникационных шахт, ниш инженерно-технического назначения, эксплуатируемых кровель, внутренних конструкций и ряда помещений инженерно-технического назначения, которые находятся в зависимости от проектных решений и включаются в общую площадь комплекса зданий и сооружений представительства.