СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 1990 г. N 647

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОТПУСКОВ РАБОТНИКАМ

УГОЛЬНОЙ, СЛАНЦЕВОЙ, ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И

ОТДЕЛЬНЫХ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

В целях обеспечения своевременного формирования Государственного плана экономического и социального развития СССР на 1991 год и подготовки народного хозяйства к работе в зимних условиях, а также закрепления и привлечения кадров в базовых отраслях народного хозяйства Совет Министров СССР и Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов постановляют:

1. Установить с 1 января 1991 г., впредь до принятия Верховным Советом СССР Закона СССР "Об отпусках в СССР", работникам промышленно-производственного персонала, занятым на предприятиях, в объединениях, организациях угольной, сланцевой и горнорудной промышленности и на строительно-монтажных работах в шахтном строительстве, на эксплуатации технологического железнодорожного и автомобильного транспорта (в технологической цепочке) в разрезах и карьерах, в горноспасательных частях, металлургической и электроэнергетической промышленности:

ежегодный основной отпуск продолжительностью 21 календарный день (18 рабочих дней) с увеличением за каждые два года работы на два календарных дня, а при стаже работы пять и более лет предоставляется 28 календарных дней (24 рабочих дня);

для работников, занятых на подземных работах и в разрезах на глубине 150 м и ниже, - 28 календарных дней (24 рабочих дня), независимо от стажа работы, а в разрезах глубиной до 150 метров - 24 календарных дня (21 рабочий день) с увеличением на 4 календарных дня при стаже работы на данном предприятии 2 года и более;

дополнительный отпуск за подземные, вредные и тяжелые условия труда для работников угольной, сланцевой промышленности и шахтного строительства согласно прилагаемому списку;

дополнительный отпуск за многосменный режим работы продолжительностью до 4 календарных дней в соответствии с действующим законодательством.

При этом максимальная продолжительность отпуска с учетом дополнительных отпусков за подземные, вредные и тяжелые условия труда (повышенная температура, запыленность, силикозоопасность, вибрация и др.) и за многосменный режим работы не должна превышать на подземных работах 66 - 67 календарных дней (57 рабочих дней), а на открытых горных работах 52 - 53 календарных дня (45 рабочих дней) без учета общегосударственных праздничных дней, установленных законами СССР нерабочими днями.

2. Министерству металлургии СССР, Министерству атомной энергетики и промышленности СССР, Министерству энергетики и электрификации СССР по согласованию с соответствующими центральными комитетами профсоюзов в месячный срок разработать проекты списков производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск за подземные, вредные и тяжелые условия труда. Государственному комитету СССР по труду и социальным вопросам совместно с ВЦСПС рассмотреть и утвердить указанные списки.

3. Другие дополнительные отпуска могут предоставляться в соответствии с пунктом 5 статьи 29 Закона СССР от 4 июня 1990 г. "О предприятиях в СССР".

4. Дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, установленный действующим законодательством, предоставляется сверх отпусков, предусмотренных в пунктах 1 - 3 настоящего Постановления.

5. По желанию работника ежегодный отпуск может делиться на части, при этом продолжительность одной из них не должна быть менее двух недель.

6. Работникам, получающим отпуска большей продолжительности, чем предусмотрено настоящим Постановлением, его продолжительность сохраняется на все время их работы на данном предприятии до введения в действие Закона СССР "Об отпусках в СССР".

7. Расходы, связанные с предоставлением отпусков, предусмотренных настоящим Постановлением, относятся на себестоимость продукции и включаются в ее оптовую (расчетную) цену.

Государственному комитету СССР по ценам, Министерству финансов СССР и Госплану СССР внести соответствующие изменения в оптовые (расчетные) цены на продукцию, выпускаемую предприятиями указанных министерств с 1 января 1991 г.

8. В связи с настоящим Постановлением установленные ранее дополнительные отпуска за непрерывный стаж работы на одном предприятии и за ненормированный рабочий день не предоставляются.

9. Отпуска в размерах, указанных в настоящем Постановлении, предоставляются начиная с 1 января 1991 г., включая отпуска за 1990 г.

Председатель Совета

Министров СССР

Н.РЫЖКОВ

Председатель ВЦСПС

Г.ЯНАЕВ

Утвержден

Постановлением

Совета Министров СССР и ВЦСПС

от 2 июля 1990 г. N 647

СПИСОК

ПРОИЗВОДСТВ, РАБОТ, ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ,

РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ОТПУСКА ЗА ПОДЗЕМНЫЕ, ВРЕДНЫЕ И ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В ОБЪЕДИНЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ

УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И В ШАХТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

┌────────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────────┐

│Виды производств, работ,│Продолжи- │Продолжитель-│Продолжитель- │

│ наименование профессий │тельность │ность допол- │ность допол-  │

│     и должностей       │ежегодного│нительного   │нительных от- │

│                        │основного │отпуска за   │пусков за ра- │

│                        │отпуска   │работу в под-│работу с вред-│

│                        │(календар-│земных усло- │ными условиями│

│                        │ные дни)  │виях, в раз- │труда (кален- │

│                        │          │резах, карье-│дарные дни)   │

│                        │          │рах (кален-  │              │

│                        │          │дарные дни)  │              │

├────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤

│            1           │     2    │      3      │       4      │

├────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤

│Подземные работы      на│          │             │              │

│действующих,  строящихся│          │             │              │

│угольных, сланцевых    и│          │             │              │

│дренажных шахтах: <*>   │          │             │              │

│                        │          │             │              │

│   рабочие,       горные│    28    │     24      │   до 14 <*>  │

│   мастера              │          │             │              │

│                        │          │             │              │

│   начальники  подземных│    28    │     24      │       -      │

│   участков,          их│          │             │              │

│   заместители         и│          │             │              │

│   помощники, механики  │          │             │              │

│                        │          │             │              │

│   директора шахт,    их│    28    │     21      │       -      │

│   заместители        по│          │             │              │

│   производству,        │          │             │              │

│   главные:    инженеры,│          │             │              │

│   механики и энергетики│          │             │              │

│                        │          │             │              │

│   руководители        и│    28    │     14      │       -      │

│   специалисты,         │          │             │              │

│   электромеханики,     │          │             │              │

│   работа        которых│          │             │              │

│   связана с  подземными│          │             │              │

│   условиями            │          │             │              │

│                        │          │             │              │

│   работники, занятые на│    28    │     24      │   до 12 <*>  │

│   проходке,     углубке│          │             │              │

│   вертикальных стволов │          │             │              │

│                        │          │             │              │

│Открытые горные работы в│          │             │              │

│разрезах, карьерах    на│          │             │              │

│глубине 150   метров   и│          │             │              │

│ниже:                   │          │             │              │

│                        │          │             │              │

│   рабочие,       горные│    28    │     14      │   до 10 <*>  │

│   мастера,     мастера,│          │             │              │

│   дорожные     мастера,│          │             │              │

│   механики             │          │             │              │

│                        │          │             │              │

│   директора    разрезов│    28    │     14      │       -      │

│   (карьеров),        их│          │             │              │

│   заместители        по│          │             │              │

│   производству,        │          │             │              │

│   главные:    инженеры,│          │             │              │

│   механики, энергетики;│          │             │              │

│   начальники участков и│          │             │              │

│   цехов, их заместители│          │             │              │

│   и помощники          │          │             │              │

│                        │          │             │              │

│   другие  руководители,│    28    │      7      │       -      │

│   специалисты разрезов,│          │             │              │

│   карьеров, управлений,│          │             │              │

│   участков,      цехов,│          │             │              │

│   работа        которых│          │             │              │

│   связана с     горными│          │             │              │

│   работами             │          │             │              │

│                        │          │             │              │

│Открытые горные работы в│          │             │              │

│действующих и строящихся│          │             │              │

│угольных,      сланцевых│          │             │              │

│разрезах,      карьерах,│          │             │              │

│включая автомобильный  и│          │             │              │

│железнодорожный         │          │             │              │

│транспорт, горнопутевые,│          │             │              │

│дорожно  - строительные,│          │             │              │

│ремонтные  и   монтажные│          │             │              │

│работы  (на  глубине  до│          │             │              │

│150 метров):            │          │             │              │

│                        │          │             │              │

│   рабочие,       горные│  24 - 28 │      7      │   до 7 <*>   │

│   мастера,     мастера,│          │             │              │

│   дорожные     мастера,│          │             │              │

│   механики             │          │             │              │

│                        │          │             │              │

│   начальники участков и│    28    │      7      │      -       │

│   цехов и            их│          │             │              │

│   заместители         и│          │             │              │

│   помощники,  директора│          │             │              │

│   разрезов,          их│          │             │              │

│   заместители        по│          │             │              │

│   производству,        │          │             │              │

│   главные:    инженеры,│          │             │              │

│   механики и энергетики│          │             │              │

│                        │          │             │              │

│   другие  руководители,│    28    │      4      │       -      │

│   специалисты разрезов,│          │             │              │

│   карьеров, управлений,│          │             │              │

│   участков,      цехов,│          │             │              │

│   работа        которых│          │             │              │

│   связана с     горными│          │             │              │

│   работами             │          │             │              │

│                        │          │             │              │

│   работа              в│  24 - 28 │      7      │   до 7 <*>   │

│   технологической      │          │             │              │

│   цепочке с       особо│          │             │              │

│   вредными и   тяжелыми│          │             │              │

│   условиями труда      │          │             │              │

│                        │          │             │              │

│Поверхность  действующих│  21 - 28 │      -      │   до 14 <**> │

│и  строящихся  угольных,│          │             │              │

│сланцевых,     дренажных│          │             │              │

│шахт,          разрезов,│          │             │              │

│обогатительные,         │          │             │              │

│брикетные    и    другие│          │             │              │

│фабрики, технологический│          │             │              │

│автотранспорт,          │          │             │              │

│погрузочно             -│          │             │              │

│транспортные управления,│          │             │              │

│заводы,  технологический│          │             │              │

│комплекс, погрузка угля,│          │             │              │

│сланца в железнодорожные│          │             │              │

│вагоны,    рекультивация│          │             │              │

│земель,   котельные,   а│          │             │              │

│также             другие│          │             │              │

│производства, цеха, виды│          │             │              │

│работ   с   вредными   и│          │             │              │

│тяжелыми условиями труда│          │             │              │

└────────────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┘

--------------------------------

<*> Дополнительные отпуска предоставляются за каждый вредный производственный фактор согласно прилагаемому перечню и суммируются. При суммировании общая продолжительность такого отпуска не может превышать продолжительности, указанной в графе 4.

<**> Конкретная продолжительность отпуска устанавливается по списку работ, профессий и должностей, утверждаемому Госкомтрудом СССР и ВЦСПС.

Утвержден

Постановлением

Совета Министров СССР и ВЦСПС

от 2 июля 1990 г. N 647

ПЕРЕЧЕНЬ

ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ЗА РАБОТУ С КОТОРЫМИ

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА

┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│Вредные производственные факторы│Продолжительность дополнитель- │

│                                │ных отпусков (календарные дни) │

├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Угольная, породная пыль         │              7                │

│                                │                               │

│Пыль,     содержащая   свободную│                               │

│двуокись кремния                │             14                │

│                                │                               │

│Температура воздуха +26 град. С │             14                │

│                                │                               │

│Загазованность           (метан,│                               │

│углекислый,     угарный     газ,│                               │

│сероводород и сернистый газ)    │              7                │

│                                │                               │

│Вибрация                        │              7                │

│                                │                               │

│Шум                             │              7                │

│                                │                               │

│Обводненность горных выработок и│                               │

│работа в стволах (под стволом)  │              7                │

│                                │                               │

│Работа в камерах гидроподъема   │              7                │

└────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘