Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 октября 2002 г. N 3890

------------------------------------------------------------------

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПРИКАЗ

от 2 августа 2002 г. N 167

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 года N 810 "О порядке выделения средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий" приказываю:

1. Утвердить Порядок проведения обследования технического состояния объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций.

2. Контроль за выполнением данного Приказа возложить на первого заместителя председателя Госстроя России Н.В. Маслова.

Председатель

А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ

Утвержден

Приказом Госстроя России

от 02.08.2002 N 167

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ОБЪЕКТОВ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 года N 810 "О порядке выделения средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий" и устанавливает правила проведения обследования технического состояния объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, с целью подготовки заключения Госстроя России в соответствии с абзацем 2 пункта 3 указанного Постановления Правительства Российской Федерации.

II. Порядок организации работ

по проведению обследования

2.1. Обследование технического состояния объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, производится специалистами федеральной системы государственного технического учета и технической инвентаризации (ФГУП "Ростехинвентаризация" Госстроя России и его дочерних предприятий) в соответствии с решением Госстроя России о формировании соответствующей комиссии.

2.2. В случае, если масштаб чрезвычайной ситуации не позволяет провести обследование пострадавших объектов силами действующей на соответствующей территории организации федеральной системы технической инвентаризации, Госстрой России принимает решение о привлечении дополнительно специалистов других организаций федеральной системы технической инвентаризации и направлении их в зоны чрезвычайной ситуации.

2.3. Виды объектов, подлежащих обследованию, указываются в решении Госстроя России.

2.4. На основании представленных органами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подвергшихся воздействию чрезвычайной ситуации, предварительных данных о пострадавших объектах и схемы расположения объектов на соответствующей территории, комиссии федеральной системы технической инвентаризации проводят обследование пострадавших объектов, в ходе которого выявляют техническое состояние конструктивных элементов объекта, в том числе скрытых, и определяют степень (%) их повреждения.

2.5. По результатам обследования объекта составляется акт в 2 экземплярах по форме согласно Приложению 1. Акт подписывается руководителем группы специалистов федеральной системы технической инвентаризации, производившей обследование, и собственником (владельцем) объекта или его представителем. В случае, если обследование производилось в отсутствие собственника (владельца) объекта, об этом делается отметка в акте. Один экземпляр акта остается в деле комиссии федеральной системы технической инвентаризации, второй экземпляр передается межведомственной комиссии.

2.6. Решение о признании пострадавшего объекта подлежащим или не подлежащим восстановлению, принятое межведомственной комиссией в установленном порядке с учетом заключения специалистов федеральной системы технической инвентаризации, указанное в акте обследования объекта, является основой для подготовки списков пострадавших объектов, подлежащих и не подлежащих восстановлению, либо списков граждан, лишившихся жилья, части жилья, если в результате чрезвычайной ситуации повреждены объекты жилищного фонда.

В случае несогласия с заключением специалистов системы технической инвентаризации для снятия возникших разногласий может проводиться совместное дополнительное обследование объекта.

2.7. Уполномоченный представитель федеральной системы технической инвентаризации заверяет утвержденные главой администрации муниципального образования списки пострадавших объектов либо граждан, лишившихся жилья (части жилья), и утвержденные руководителем исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации сводные списки по субъекту Российской Федерации.

III. Определение степени повреждения объектов,

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций

3.1. Определение степени (процента) повреждения пострадавшего объекта производится специалистами федеральной системы технической инвентаризации расчетно с применением удельных весов конструктивных элементов данного вида объекта, указанных в сборниках укрупненных показателей восстановительной стоимости (далее - УПВС).

3.2. Под степенью (процентом) повреждения пострадавшего объекта и его конструктивных элементов следует понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и т.д.) в результате воздействия чрезвычайной ситуации.

3.3. Степень повреждения конструктивных элементов объекта указывается в акте его визуального обследования специалистами федеральной системы технической инвентаризации.

3.4. Степень повреждения конструктивных элементов объекта определяется в совокупности двух факторов: а) наличие разрушений и б) наличие физического износа сохранившихся частей конструктивных элементов.

Степень повреждения конструктивных элементов объекта (Пi) определяется по формуле:

                  Пi = Рч + (100 - Рч) x Иэ, где               (1)

Рч - часть поврежденного и частично разрушенного конструктивного элемента, в процентах;

Иэ - процент физического износа сохранившейся части конструктивного элемента.

Степень повреждения конструктивных элементов объекта, рассчитанная по формуле (1), приведена в таблице 1.

Таблица 1

┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│Процент физического │Часть поврежденного и частично разрушенного│

│износа имеющихся    │   конструктивного элемента в процентах    │

│частей конструктив- ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────┤

│ного элемента       │ 5│10│15│20│25│30│35│40│45│50│55│60│65│ 70 │

├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│         10         │15│19│27│35│45│55│65│73│81│86│91│95│97│ 98 │

├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│         20         │24│28│35│42│52│60│69│76│83│88│92│95│97│ 99 │

├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│         30         │34│37│43│50│58│65│72│79│85│89│93│96│98│ 99 │

├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│         40         │43│46│52│57│64│70│76│82│87│91│94│96│98│ 99 │

├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│         50         │53│55│60│64│70│75│80│85│89│92│95│97│98│ 99 │

├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│         60         │62│64│68│71│76│80│84│88│91│94│96│98│99│ 99 │

├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│         70         │72│73│76│78│82│85│88│91│94│95│97│98│99│ 99 │

├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│         75         │76│78│80│82│85│87│90│92│95│96│98│98│99│100 │

└────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┘

Например, при обследовании поврежденного объекта установлено 20% повреждения стен и определен физический износ оставшейся части стен равный 40%. Следовательно, износ конструктивного элемента в целом будет:

57% или округленно 60%

3.5. Степень повреждения объекта (П) определяется по формуле:

                 П = SUM (Пi x Bi) / SUM Bi, где               (2)

Пi - степень повреждения i-го конструктивного элемента;

Bi - удельный вес i-го конструктивного элемента (по сборникам УПВС).

3.6. Степень повреждения объекта подсчитывается в специальной таблице (см. пример в Приложении 2) и указывается в разделе III акта визуального обследования объекта, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации (Приложение 1).

3.7. К объектам, признанным пригодными для дальнейшей эксплуатации (проживания) при условии восстановления, можно отнести объекты при следующих характеристиках повреждений:

- повреждены кровля, окна, двери;

- повреждены кровля, окна, двери, частично перегородки;

- частичное повреждение конструктивных элементов, влияющих на характеристики несущей способности объекта;

- значительные повреждения конструктивных элементов, не влияющих на характеристики несущей способности объекта.

3.8. Объекты могут признаваться не подлежащими восстановлению, если техническое состояние несущих конструктивных элементов и основания аварийное, дальнейшая эксплуатация здания представляет непосредственную опасность для жизни людей; разрушение строительных конструкций и инженерного оборудования составляет:

- для полносборных, кирпичных и каменных зданий - свыше 70%;

- для деревянных зданий и зданий со стенами из местных материалов, а также мансард - свыше 65%.

IV. Расчет стоимости восстановления

частично поврежденных объектов

4.1. При необходимости по решению Госстроя России для частично поврежденных объектов и признанных подлежащими восстановлению специалистами федеральной системы технической инвентаризации производится расчет стоимости восстановления.

4.2. Стоимость восстановления таких объектов (Св) с учетом их объема и степени повреждения определяется по формуле:

                      Св = Сп x О x Иц x Кс

Сп - полная восстановительная стоимость измерителя по сборникам УПВС;

О - строительный объем объекта из акта обследования;

Иц - индекс изменения цен СМР (строительно-монтажных работ) на дату определения стоимости по отношению к ценам, используемым в УПВС;

Кс - коэффициент пересчета стоимостного выражения повреждения объекта в стоимость его восстановления, соответствующий определенному проценту повреждения объекта (Приложение 3).

Приложение 1

                           АКТ N _____

         ВИЗУАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА, ПОСТРАДАВШЕГО

     В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В __________________

                  ОТ "__" ______________ 200_ Г.

Мною, инженером/техником _________________________________________

                                   (название организации

_____________________________ ____________________________________

 технической инвентаризации)           (Ф.И.О исполнителя)

проведено визуальное обследование объекта ________________________

                                               (наименование)

расположенного по адресу:

Область, республика, край ________________________________________

Район _________________________ Город ____________________________

Улица _________________________ Дом ___ N квартиры (помещения) ___

Этажность ____________ Этаж ___ Объем _____________

Общая площадь _________________ Количество квартир (помещений) ___

               I. Сведения о принадлежности объекта

1. _______________________________________________________________

         (Ф.И.О. гражданина/наименование юридического лица -

                      собственника (владельца))

2. _______________________________________________________________

      (дата и место рождения, паспортные данные гражданина/дата

           государственной регистрации и место нахождения

                         юридического лица)

              II. Назначение, техническое состояние

┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│ N  │      Наименование      │    Характеристика основных конструктивных элементов   │

│п/п │  строения, сооружения  ├──────┬─────┬──────┬────────┬────┬──────┬───────┬──────┤

├────┤                        │Фунда-│Стены│Пере- │ Крыша  │Полы│Проемы│Отделка│Прочее│

│Лит.│                        │мент  │     │крытия│(кровля)│    │      │       │      │

├────┼───────────┬────────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────┼──────┼───────┼──────┤

│    │           │Мат-л       │      │     │      │        │    │      │       │      │

├────┼───────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────┼──────┼───────┼──────┤

│    │           │% износа    │      │     │      │        │    │      │       │      │

├────┼───────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────┼──────┼───────┼──────┤

│    │           │% разрушения│      │     │      │        │    │      │       │      │

├────┼───────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────┼──────┼───────┼──────┤

│    │           │Мат-л       │      │     │      │        │    │      │       │      │

├────┼───────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────┼──────┼───────┼──────┤

│    │           │% износа    │      │     │      │        │    │      │       │      │

├────┼───────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────┼──────┼───────┼──────┤

│    │           │% разрушения│      │     │      │        │    │      │       │      │

└────┴───────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴────────┴────┴──────┴───────┴──────┘

Подпись исполнителя ________________

     III. Общее техническое состояние обследованного объекта

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

        IV. Заключение о пригодности к проживанию объекта

                         жилищного фонда

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

        V. Особые отметки о техническом состоянии объекта

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

      VI. Информация о присутствии собственника (владельца)

                    при обследовании объекта

(да, присутствовал)                (нет, не присутствовал)

ненужное вычеркнуть

    VII. Информация от собственника о возможности устранения

                повреждения объекта своими силами

(да, возможно своими силами при наличии строительных материалов)

(да, возможно при некоторой помощи строительной организации)

(нет, невозможно)

ненужное вычеркнуть

Руководитель _______________________ (________________)

Исполнитель ________________________ (________________)

Собственник (владелец) _____________ (________________)

Приложение 2

             ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА

                            (образец)

                                       Ставропольский

Область, республика, край ----------------------------------------

                                       Кочубеевский

Район ------------------------------------------------------------

                                       станица Барсуковская

Город (или др. населенный пункт) ---------------------------------

                       Шевченко                             22

Улица ---------------------------------------------- Дом ---------

            1                   4                       13

Этажность ----- N сборника ----------- N таблицы -----------------

┌──────────────┬──────────────────┬───────┬────────┬───────┬───────┬─────┬────────┬────────┐

│ Наименование │Описание элементов│Процент│Процент │Степень│Удель- │Цен. │Уд. веса│(Гр. 8 x│

│конструктивных│                  │износа │разруше-│повреж-│ные    │коэф-│после   │гр. 5) /│

│  элементов   │                  │части  │ния, Рч │дения  │веса по│фици-│приме-  │  100   │

│              │                  │элемен-│        │элемен-│таблице│енты │нения   │        │

│              │                  │та, Иэ │        │та, Пi │       │     │ц. ко-  │        │

│              │                  │       │        │       │       │     │эфф.    │        │

├──────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┤

│      1       │         2        │   3   │    4   │   5   │   6   │  7  │    8   │   9    │

├──────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┤

│              │                  │       │        │       │       │     │        │        │

├──────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┤

│Фундаменты    │бутовые ленточные │   45  │        │   45  │  12   │ 1,00│   12   │   5,4  │

├──────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┤

│Стены         │саманные          │   50  │    30  │   65  │  22   │ 1,00│   22   │  14,3  │

├──────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┤

│Перегородки   │дощатые           │   50  │    40  │   70  │   6   │ 1,00│    6   │   4,2  │

├──────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┤

│Перекрытия    │деревянные        │   45  │    40  │   70  │  12   │ 1,00│   12   │   8,4  │

├──────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┤

│Крыша         │этернитовая       │   45  │        │   45  │   8   │ 1,00│    8   │   3,6  │

├──────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┤

│Полы          │дощатые           │   50  │    60  │   80  │  10   │ 1,00│   10   │   8,0  │

├──────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┤

│Окна и двери  │                  │   45  │        │   45  │  12   │ 1,00│   12   │   5,4  │

├──────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┤

│Отделочные    │                  │       │        │       │       │     │        │        │

│р-ты          │штукатурка        │       │   100  │  100  │   5   │ 1,00│    5   │   5,0  │

├──────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┤

│Прочие        │имеются           │       │   100  │  100  │   6,6 │ 1,00│    6,6 │   6,6  │

├──────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┤

│Печное        │                  │       │        │       │       │     │        │        │

│отопление     │имеется           │   30  │        │   30  │   4,2 │ 1,00│    4,2 │   1,3  │

├──────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┤

│Электроосве-  │                  │       │        │       │       │     │        │        │

│щение         │имеется           │       │   100  │  100  │   2,2 │ 1,00│    2,2 │   2,2  │

├──────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┤

│              │                  │       │        │       │       │     │        │        │

├──────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┤

│Итого         │                  │       │        │       │ 100   │  -  │  100   │  59,0  │

└──────────────┴──────────────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴─────┴────────┴────────┘

    П = SUM гр. 9 / SUM гр. 8 x 100% = 59,0 / 100 x 100 = 59%

Исполнитель ________________

Приложение 3

КОЭФФИЦИЕНТ

ПЕРЕСЧЕТА СТОИМОСТНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ

ОБЪЕКТА В СТОИМОСТЬ ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ

ОПРЕДЕЛЕННОМУ ПРОЦЕНТУ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА

┌──────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────┐

│ Общая характеристика │  Степень  │Коэффициент│Оценка техничес- │

│технического состояния│повреждения│ пересчета │кого состояния   │

│                      │    (П)%   │    (Кс)   │                 │

├──────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤

│           1          │     2     │     3     │        4        │

├──────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤

│                      │           │           │                 │

├──────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤

│Имеются отдельные уст-│     1     │   0,006   │                 │

│раняемые при текущем  ├───────────┼───────────┤                 │

│ремонте незначительные│     2     │   0,011   │                 │

│повреждения, не влияю-├───────────┼───────────┤                 │

│щие на эксплуатацию   │     3     │   0,017   │                 │

│конструктивного эле-  ├───────────┼───────────┤                 │

│мента.                │     4     │   0,022   │                 │

│Капитальный ремонт    ├───────────┼───────────┤                 │

│нужно проводить лишь  │     5     │   0,028   │                 │

│на отдельных участках ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │     6     │   0,033   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │     7     │   0,0389  │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │     8     │   0,044   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │     9     │   0,05    │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    10     │   0,055   │Хорошее          │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    11     │   0,061   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    12     │   0,066   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    13     │   0,072   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    14     │   0,077   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    15     │   0,083   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    16     │   0,088   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    17     │   0,094   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    18     │   0,099   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    19     │   0,105   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    20     │   0,11    │                 │

├──────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤

│                      │           │           │                 │

├──────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤

│Конструктивные элемен-│    21     │   0,12    │                 │

│ты в целом пригодны   ├───────────┼───────────┤                 │

│для эксплуатации, но  │    22     │   0,133   │                 │

│требуется некоторый   ├───────────┼───────────┤                 │

│капитальный ремонт,   │    23     │   0,145   │                 │

│наиболее целесообраз- ├───────────┼───────────┤                 │

│ный для этой стадии   │    24     │   0,158   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    25     │   0,171   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    26     │   0,183   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    27     │   0,196   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    28     │   0,208   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    29     │   0,221   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    30     │   0,234   │Удовлетворитель- │

│                      ├───────────┼───────────┤ное              │

│                      │    31     │   0,246   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    32     │   0,259   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    33     │   0,272   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    34     │   0,284   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    35     │   0,297   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    36     │   0,309   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    37     │   0,322   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    38     │   0,335   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    39     │   0,347   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    40     │   0,36    │                 │

├──────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤

│                      │           │           │                 │

├──────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤

│Эксплуатация конструк-│    41     │   0,37    │                 │

│тивных элементов воз- ├───────────┼───────────┤                 │

│можна лишь при условии│    42     │   0,398   │                 │

│значительного капи-   ├───────────┼───────────┤                 │

│тального ремонта      │    43     │   0,426   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    44     │   0,454   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    45     │   0,482   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    46     │   0,509   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    47     │   0,537   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    48     │   0,565   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    49     │   0,593   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    50     │   0,621   │Неудовлетвори-   │

│                      ├───────────┼───────────┤тельное          │

│                      │    51     │   0,649   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    52     │   0,677   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    53     │   0,705   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    54     │   0,733   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    55     │   0,76    │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    56     │   0,788   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    57     │   0,816   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    58     │   0,844   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    59     │   0,872   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    60     │   0,90    │                 │

├──────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤

│                      │           │           │                 │

├──────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤

│Состояние несущих кон-│    61     │   0,91    │                 │

│структивных элементов ├───────────┼───────────┤                 │

│аварийное, а несущих -│    62     │   0,925   │                 │

│весьма ветхое. Ограни-├───────────┼───────────┤                 │

│ченное выполнение кон-│    63     │   0,941   │                 │

│структивными элемен-  ├───────────┼───────────┤                 │

│тами своих функций    │    64     │   0,956   │                 │

│возможно лишь после   ├───────────┼───────────┤                 │

│проведения охранных   │    65     │   0,971   │                 │

│мероприятий или полной├───────────┼───────────┤                 │

│замены конструктивного│    66     │   0,986   │                 │

│элемента              ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    67     │   1,002   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    68     │   1,017   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    69     │   1,032   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    70     │   1,047   │Ветхое           │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    71     │   1,063   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    72     │   1,047   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    73     │   1,063   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    74     │   1,108   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    75     │   1,124   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    76     │   1,139   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    77     │   1,154   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    78     │   1,169   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    79     │   1,185   │                 │

│                      ├───────────┼───────────┤                 │

│                      │    80     │   1,20    │                 │

├──────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤

│                      │           │           │                 │

├──────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤

│Конструктивные элемен-│ Свыше 80  │     -     │Негодное         │

│ты находятся в разру- │           │           │                 │

│шенном состоянии      │           │           │                 │

└──────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────────┘