Зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2008 г. N 12657

------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 28 октября 2008 г. N 86

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ПРИМЕНЕНИЯ АБОНЕНТСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ С ЦИФРОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ СТАНДАРТА DMR

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; N 52 (часть I), ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; 2008, N 18, ст. 1941) и пунктом 4 Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. N 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 16, ст. 1463), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила применения абонентских радиостанций с цифровой модуляцией сетей подвижной радиосвязи стандарта DMR.

1.1. Установить, что настоящий приказ действует до 1 марта 2028 г.

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н.С. Мардера.

Министр

И.О.ЩЕГОЛЕВ

Утверждены

Приказом Министерства связи

и массовых коммуникаций

Российской Федерации

от 28.10.2008 N 86

ПРАВИЛА

ПРИМЕНЕНИЯ АБОНЕНТСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ С ЦИФРОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ СТАНДАРТА DMR

I. Общие положения

1. Правила применения абонентских радиостанций с цифровой модуляцией сетей подвижной радиосвязи стандарта DMR <*> (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; N 52 (часть I), ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; 2008, N 18, ст. 1941) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.

--------------------------------

Справочно: <*> В международной практике используется аббревиатура DMR (Digital Mobile Radio - цифровое мобильное радио).

2. Правила устанавливают обязательные требования к абонентским радиостанциям с цифровой модуляцией сетей подвижной радиосвязи стандарта DMR (далее - абонентские радиостанции), применяемым в сети связи общего пользования и технологических сетях связи в случае их присоединения к сети связи общего пользования.

3. Абонентские радиостанции подлежат декларированию соответствия.

4. Абонентские радиостанции применяются в полосах радиочастот, разрешенных для использования Государственной комиссией по радиочастотам.

II. Требования к абонентским радиостанциям с цифровой

модуляцией сетей подвижной радиосвязи стандарта DMR

5. Требования к параметрам частотных диапазонов и разносов частот приема и передачи, используемые для соединений абонентских радиостанций с базовыми станциями, приведены в приложении N 1 к Правилам.

6. Разнос частот между соседними каналами абонентских радиостанций составляет 12,5 кГц.

7. Абонентские радиостанции обеспечивают передачу данных и голосовой информации с использованием частотной модуляции типа 4FSK <*> со скоростью 9600 бит/с; класс излучения - F1W <**>. Требования к параметрам радиоинтерфейса сети подвижной радиосвязи стандарта DMR приведены в приложении N 10 к Правилам.

--------------------------------

Справочно: <*> В международной практике используется аббревиатура 4FSK (4 Frequency Shift Keying - четырехуровневая частотная манипуляция).

Справочно: <**> Класс излучения F1W - частотная модуляция (F) одного цифрового канала передачи данных и голосовой информации (1W).

8. Абонентские радиостанции выполняют все процедуры посылки и приема вызова, установления, поддержания и освобождения соединения с абонентскими радиостанциями сетей подвижной радиосвязи, сетей подвижной радиотелефонной связи и оконечным оборудованием сетей фиксированной телефонной связи и сетей передачи данных.

При принятии декларации о соответствии выполнение требований пунктов 7, 8 Правил должно быть подтверждено аккредитованной испытательной лабораторией (центром).

9. Для передатчиков абонентских радиостанций устанавливаются следующие обязательные требования к параметрам:

1) допустимого отклонения частоты передатчика от номинального значения согласно приложению N 2 к Правилам;

2) мощности несущей передатчиков абонентских радиостанций с внешним антенным разъемом (на эквиваленте антенны) согласно приложению N 3 к Правилам;

3) максимальной и средней эффективной излучаемой мощности (ЭИМ) передатчиков абонентских радиостанций со встроенной антенной согласно приложению N 4 к Правилам;

4) уровень излучения передатчика в соседнем канале не превышает значения, равного минус 60 дБн либо 0,2 мкВт (минус 37 дБм);

5) уровней побочных излучений передатчика согласно приложению N 5 к Правилам;

6) временной маски огибающей мощности передатчика согласно приложению N 6 к Правилам.

При принятии декларации о соответствии выполнение требований пункта 9 Правил должно быть подтверждено аккредитованной испытательной лабораторией (центром).

10. Абонентские радиостанции сохраняют работоспособность при нормальных условиях (далее - НУ) и экстремальных условиях (далее - ЭУ).

Нормальные условия - условия, определенные как: температура внешней среды от +15 °C до +35 °C; относительная влажность от 45% до 75%; атмосферное давление от 650 до 800 мм рт. ст.; напряжение электропитания - номинальное.

Экстремальные условия - условия одновременного воздействия рабочей повышенной (пониженной) температуры, приведенной в таблице приложения N 8 к Правилам, и повышенного (пониженного) напряжения электропитания.

11. Для приемников абонентских радиостанций устанавливаются следующие обязательные требования к параметрам:

1) исключен. - Приказ Минкомсвязи России от 23.04.2013 N 93;

                                                               -2

    2) чувствительность приемника, соответствующая BER <*> x 10  ,  при  НУ

не превышает значения электродвижущей силы (э.д.с.) 3 дБмкВ;

--------------------------------

Справочно: <*> В международной практике используется аббревиатура BER (Bit Error Ratio - коэффициент битовых ошибок).

                                                              -2

    3) чувствительность  приемника,  соответствующая  BER x 10  , при ЭУ не

превышает значения э.д.с. 9 дБмкВ;

    4)  избирательность  приемника  по  соседним  каналам,  соответствующая

        -2

BER x 10  , при НУ не менее 60 дБ;

    5)  избирательность  приемника  по  соседним  каналам,  соответствующая

        -2

BER x 10  , при ЭУ не менее 50 дБ;

    6)  избирательность  приемника  по  побочным  каналам  приема  при  НУ,

                         -2

соответствующая  BER x 10  , не менее 70 дБ для любой частоты, отстоящей от

номинальной  частоты  приемника  более чем на величину двух разносов частот

между соседними каналами.

12. Для абонентских радиостанций устанавливаются следующие обязательные требования к параметрам:

1) устойчивости абонентских радиостанций к климатическим воздействиям согласно приложению N 8 к Правилам;

2) устойчивости абонентских радиостанций к механическим воздействиям согласно приложению N 9 к Правилам;

3) - 4) исключены. - Приказ Минкомсвязи России от 23.04.2013 N 93.

13. Требования к электропитанию абонентских радиостанций.

Питание абонентских радиостанций в зависимости от их назначения осуществляется от следующих источников питания:

1) сети переменного тока номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц в случае использования блоков питания для возимых абонентских радиостанций. Абонентские радиостанции обеспечивают работоспособность при изменении напряжения питания в пределах от минус 15% до плюс 10% относительно номинального напряжения 220 В;

2) внешнего источника постоянного тока (бортовой сети подвижного объекта). Абонентские радиостанции обеспечивают работоспособность при изменении напряжения питания в пределах от минус 10% до плюс 30% относительно номинального напряжения бортовой сети подвижного объекта;

3) собственного источника постоянного тока (аккумуляторной батареи). Тип, номинальное напряжение питания собственного источника постоянного тока и пределы изменения напряжения, при которых абонентская радиостанция сохраняет работоспособность, устанавливаются изготовителем.

14. Абонентские радиостанции поддерживают дуплексный и двухчастотный симплексный режимы работы радиостанции.

При принятии декларации о соответствии выполнение требований пункта 14 Правил должно быть подтверждено аккредитованной испытательной лабораторией (центром).

Приложение N 1

к Правилам применения абонентских

радиостанций с цифровой модуляцией

сетей подвижной радиосвязи

стандарта DMR

ТРЕБОВАНИЯ

К ПАРАМЕТРАМ ЧАСТОТНЫХ ДИАПАЗОНОВ И РАЗНОСОВ ЧАСТОТ

ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ

Для соединений абонентских радиостанций с базовыми станциями используются частотные диапазоны и разносы частот приема и передачи (дуплексные разносы частот), приведенные в таблице.

Таблица
.75.5.25.0

Обозначение

диапазона частот	

Полоса частот, МГц	

Разнос частот приема и передачи (дуплексный разнос), МГц		

передача	

прием	

160 МГц

(VHF <*>)	

146 - 174	

146 - 174	

Значение разноса частот приема и передачи устанавливается изготовителем абонентских радиостанций	

330 МГц	

300 - 308	

336 - 344	

36	

450 МГц

(UHF <**>)	

401 - 486	

401 - 486	

Значение разноса частот приема и передачи устанавливается изготовителем абонентских радиостанций	

800 МГц	

815 - 820	

860 - 865	

45	

--------------------------------

Справочно: <*> В международной практике используется аббревиатура VHF (Very High Frequency - очень высокая частота).

Справочно: <**> В международной практике используется аббревиатура UHF (Ultrahigh Frequency - ультравысокая частота).

Приложение N 2

к Правилам применения абонентских

радиостанций с цифровой модуляцией

сетей подвижной радиосвязи

стандарта DMR

ТРЕБОВАНИЯ

К ПАРАМЕТРАМ ДОПУСТИМОГО ОТКЛОНЕНИЯ ЧАСТОТЫ ПЕРЕДАТЧИКОВ

ОТ НОМИНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Требования к параметрам на допустимые отклонения частоты передатчиков от номинального значения при НУ и ЭУ не превышает предельно допустимых значений, приведенных в таблице.

Таблица
.75.5.25.0

Предельно допустимое отклонение частоты передатчиков от номинального

значения, для диапазона частот				

160 МГц	

330 МГц	

450 МГц	

800 МГц	

10 x 10-6	

7 x 10-6	

5 x 10-6	

2 x 10-6	

Приложение N 3

к Правилам применения абонентских

радиостанций с цифровой модуляцией

сетей подвижной радиосвязи

стандарта DMR

ТРЕБОВАНИЯ

К ПАРАМЕТРАМ МОЩНОСТИ НЕСУЩЕЙ ПЕРЕДАТЧИКОВ

(НА ЭКВИВАЛЕНТЕ АНТЕННЫ)

1. Максимальные значения мощности несущей передатчиков (на эквиваленте антенны) приведены в таблице.

2. Отклонение мощности несущей передатчиков от номинального значения при НУ находится в пределах +/- 1,5 дБ.

3. Отклонение мощности несущей передатчиков от номинального значения при ЭУ находится в пределах от минус 3,0 до плюс 2,0 дБ.

Таблица
.0.0.0

Обозначение диапазона частот	

Тип абонентской радиостанции	

Максимальное значение мощности несущей передатчиков (на эквиваленте антенны), Вт	

160 МГц	

возимая	

10	

носимая	

2	

330 МГц	

возимая	

15	

носимая	

5	

450 МГц	

возимая	

20	

носимая	

5	

800 МГц	

возимая	

25	

носимая	

0,6	

Приложение N 4

к Правилам применения абонентских

радиостанций с цифровой модуляцией

сетей подвижной радиосвязи

стандарта DMR

ТРЕБОВАНИЯ

К ПАРАМЕТРАМ МАКСИМАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ИЗЛУЧАЕМОЙ

МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКОВ

1. Номинальные значения максимальной и средней ЭИМ передатчиков декларируются изготовителем абонентских радиостанций.

    2.  Отклонение  максимальной  ЭИМ передатчиков от номинального значения

при НУ находится в пределах +/- d .

                                 f

    3.  Отклонение средней ЭИМ передатчиков от номинального значения при НУ

находится в пределах +/- d .

                          f

    4.  Отклонение  максимальной  (средней)  ЭИМ  передатчиков  d(дБ)    от

                                                                 f

номинального значения при НУ рассчитывают по формуле 1 <*>:

--------------------------------

Справочно: <*> При расчетах по формулам 1, 2, 3 все значения выражены в линейных единицах.

                                    --------

                                   / 2    2

                           d  =   / d  + d , где                        (1)

                            f   \/   m    e

    d  - погрешность измерения (d  <= +/- 6 дБ);

     m                           m

    d  - допустимое отклонение параметра (d  = +/- 1,5 дБ).

     e                                     e

    5.  Отклонение  максимальной  ЭИМ передатчиков от номинального значения

при ЭУ находится в пределах от минус d   до плюс d  .

                                      f2          f1

    6.  Отклонение средней ЭИМ передатчиков от номинального значения при ЭУ

находится в пределах от минус d   до плюс d  .

                               f2          f1

    7.  Отклонение  максимальной  (средней)  ЭИМ  передатчиков  d   (дБ) от

                                                                 f1

номинального значения при ЭУ рассчитывают по формуле 2 <*>:

--------------------------------

Справочно: <*> При расчетах по формулам 1, 2, 3 все значения выражены в линейных единицах.

                                   --------

                                  / 2    2

                         d   =   / d  + d  , где                        (2)

                          f1   \/   m    e1

где   d    -  погрешность  измерения  (d  <= +/- 6 дБ);  d    -  допустимое

       m                                m                 e1

отклонение параметра (d   = +2 дБ).

                       e1

    8.  Отклонение  максимальной  (средней)  ЭИМ  передатчиков  d   (дБ) от

                                                                 f2

номинального значения при ЭУ рассчитывают по формуле 3 <*>:

--------------------------------

Справочно: <*> При расчетах по формулам 1, 2, 3 все значения выражены в линейных единицах.

                                   --------

                                  / 2    2

                         d   =   / d  + d  , где                        (3)

                          f2   \/   m    e2

где  d   -  погрешность  измерения   (d  <= +/- 6 дБ); d     -   допустимое

      m                                m                e2

отклонение параметра (d   = -3 дБ).

                       e2

Приложение N 5

к Правилам применения абонентских

радиостанций с цифровой модуляцией

сетей подвижной радиосвязи

стандарта DMR

ТРЕБОВАНИЯ

К ПАРАМЕТРАМ УРОВНЯ ПОБОЧНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ПЕРЕДАТЧИКОВ

1. Уровни побочных излучений передатчика на внешнем антенном разъеме абонентской радиостанции при НУ не превышают значений, приведенных в таблице N 1.

Таблица N 1
.0.0.0

Режим работы передатчика	

Уровень побочных излучений передатчика на антенном разъеме, мкВт (дБм), не более, в полосе частот		

от 9 кГц до 1 ГГц включительно	

свыше 1 до 4 ГГц	

Рабочий режим (режим передачи)	

0,25 (-36,0)	

1,00 (-30,0)	

Дежурный режим (режим пассивной паузы)	

0,002 (-57,0)	

0,02 (-47,0)	

2. Уровни побочных излучений корпуса и элементов конструкции передатчика абонентских радиостанций, измеренные на расстоянии 5 м для радиостанций диапазона VHF и 3 м для радиостанций других диапазонов, при НУ не превышают значений, приведенных в таблице N 2.

Таблица N 2
.0.0.0

Режим работы передатчика	

Уровень побочных излучений корпуса и элементов конструкции передатчика, мкВт (дБм), не более, в

полосе частот		

от 30 МГц до 1 ГГц включительно	

свыше 1 до 4 ГГц	

Рабочий режим (режим передачи)	

0,25 (-36,0)	

1,00 (-30,0)	

Дежурный режим (режим пассивной паузы)	

0,002 (-57,0)	

0,02 (-47,0)	

Приложение N 6

к Правилам применения абонентских

радиостанций с цифровой модуляцией

сетей подвижной радиосвязи

стандарта DMR

ТРЕБОВАНИЯ

К ПАРАМЕТРАМ ВРЕМЕННОЙ МАСКИ ОГИБАЮЩЕЙ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА

1. Огибающая выходной мощности передатчика абонентской радиостанции для нормального пакета и пакета обратного канала при НУ и ЭУ находится в пределах временной маски мощности, приведенной на рисунке.

  Р [дБн]

     /\

     │

  4  ├ ─ ─ ─┌─────┐─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┌─────┐

     │      │     │                             │     │

  1  ├─ ─ ─ ├─ ─ ─┼─────────────────────────────┤     │

     │      │     |                             |     │

     │      │     |                             |     │

 -3  ├─ ─ ─ ├─ ─ ─┼─────────────────────────────┤     │

     │      │     │                             │     │

     │      │     │                             │     │

     │      │     │                             │     │

     │      │     │                             │     │

     │      │     │                             │     │

     │      │     │                             │     │

     │      │     │                             │     │

     │      │     │                             │     │

     │      │     │                             │     │

L    ├──────┼ ─ ─ ├─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┤     ├───────────

 min │      |     |                             |     |

     │      |     |                             |     |

─────┼──────┼─────┼─────────────────────────────┼─────┼───────────────────>

     │      | t   |             t               |   t |

            │  1  │              2              │   3 │

            │<───>│<───────────────────────────>│<───>│              t [мс]

Рисунок. Временная маска огибающей мощности передатчика

абонентской радиостанции

2. Значения временных параметров, приведенных на рисунке, в случае передачи нормального пакета следующие:

    t  = 1,5 мс;

     1

    t  = 27,5 мс;

     2

    t  = 1,5 мс.

     3

Значения временных параметров, приведенных на рисунке, в случае передачи пакета обратного канала следующие:

    t  = 2,5 мс;

     1

    t  = 10 мс;

     2

    t  = 2,5 мс.

     3

    3.  Уровень  мощности,  излучаемой  в  неактивном состоянии передатчика

(L   ) абонентской радиостанции, не превышает минус 57 дБм.

  min

Приложение N 7

к Правилам применения абонентских

радиостанций с цифровой модуляцией

сетей подвижной радиосвязи

стандарта DMR

ТРЕБОВАНИЯ

К ПАРАМЕТРАМ УРОВНЕЙ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ПРИЕМНИКОВ

Исключены. - Приказ Минкомсвязи России от 23.04.2013 N 93.

Приложение N 8

к Правилам применения абонентских

радиостанций с цифровой модуляцией

сетей подвижной радиосвязи

стандарта DMR

ТРЕБОВАНИЯ

К ПАРАМЕТРАМ УСТОЙЧИВОСТИ АБОНЕНТСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ

К КЛИМАТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

1. Классификация абонентских радиостанций в зависимости от условий размещения при воздействии пониженных (повышенных) рабочих температур приведена в таблице.

Таблица
.0.0.0

Группа абонентских радиостанций	

Рабочая температура, °C		

пониженная	

повышенная	

Группа В3	

-10	

+55	

Группы В4, В5	

-25	

+55	

Группа Н6	

+5	

+40	

Группа Н7	

-10	

+50	

Примечание: Обозначения групп абонентских радиостанций:			

1. В3 - возимая, устанавливаемая во внутренних помещениях речных судов;			

2. В4 - возимая, устанавливаемая в автомобилях, на мотоциклах, в сельскохозяйственной, дорожной и строительной технике;			

3. В5 - возимая, устанавливаемая в подвижных железнодорожных объектах;			

4. Н6 - носимая, размещаемая при эксплуатации в одежде или под одеждой абонента или в отапливаемых наземных и подземных сооружениях;			

5. Н7 - носимая, эксплуатируемая на открытом воздухе или в неотапливаемых наземных и подземных сооружениях			

Приложение N 9

к Правилам применения абонентских

радиостанций с цифровой модуляцией

сетей подвижной радиосвязи

стандарта DMR

ТРЕБОВАНИЯ

К ПАРАМЕТРАМ УСТОЙЧИВОСТИ АБОНЕНТСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ

К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

1. Абонентские радиостанции работоспособны и сохраняют рабочие параметры после транспортирования в упакованном виде на автомашинах со скоростью 20 - 40 км/ч по проселочным дорогам на расстояние 200 км либо при механических воздействиях в виде ударов, длительностью ударного импульса 6 мс при пиковом ударном ускорении 250 м/с2 (25g) и числе ударов в каждом направлении 4000.

2. Абонентские радиостанции носимые групп Н6 и Н7 работоспособны и сохраняют рабочие параметры после удара вследствие свободного падения с высоты:

- 1 м для абонентских радиостанций массой до 2 кг;

- 0,5 м для абонентских радиостанций массой до 5 кг.

3. Абонентские радиостанции работоспособны и сохраняют рабочие параметры при воздействии синусоидальной вибрации с характеристиками воздействующего фактора, приведенными в таблице.

Таблица
.5.0.5.0.5.0

Характеристика	

Значение воздействующего фактора для абонентских радиостанций, группы					

В3	

В4	

В5	

Н6	

Н7	

Диапазон частот, Гц	

10 - 70	

10 - 100	

10 - 70			

Амплитуда ускорения м/с2 (g)	

19,6 (2)	

39,2 (4)	

19,6 (2)			

Длительность

воздействия, мин.	

90					

Приложение N 10

к Правилам применения абонентских

радиостанций с цифровой модуляцией

сетей подвижной радиосвязи

стандарта DMR

ТРЕБОВАНИЯ

К ПАРАМЕТРАМ РАДИОИНТЕРФЕЙСА СЕТИ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ

СТАНДАРТА DMR

Разнос частот между соседними радиоканалами - 12,5 кГц.

Передача информации в радиоканале - цифровая.

Тип модуляции несущей - четырехуровневая частотная манипуляция (4FSK).

Метод уплотнения каналов на одной несущей - временное разделение каналов (TDMA <*>).

--------------------------------

Справочно: <*> В международной практике используется аббревиатура TDMA (Time Division Multiple Access - многостанционный доступ с временным разделением каналов).

Число временных каналов на одной несущей (число слотов в кадре) - 2.

Скорость передачи цифрового потока в одном радиоканале - 9,6 кбит/с.

Способ разделения каналов - частотно-временной.