МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 5 октября 2023 г. N 716/пр

О ФОРМИРОВАНИИ СВОДНОГО ПЕРЕЧНЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ-ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

В соответствии с абзацем десятым пункта 2 Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452, приказываю:

1. Сформировать сводный перечень строительных ресурсов-представителей согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 июня 2023 г. N 463/пр "О формировании сводного перечня строительных ресурсов-представителей".

Министр

И.Э.ФАЙЗУЛЛИН

Приложение

Утвержден

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 5 октября 2023 г. N 716/пр

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ-ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
.75.5.25.0

N	

Код строительного ресурса	

Наименование строительного ресурса	

Единица измерений	

1	

01.1.01.04-1038	

Листы хризотилцементные волнистые, профиль 51/177, толщина 5,2 мм	

м2 <**>	

2	

01.1.01.05-0015	

Листы хризотилцементные плоские прессованные, толщина 8 мм	

м2	

3	

01.1.02.04-0012	

Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	

т	

4	

01.1.02.08-1045	

Паронит марки ПМБ-1, толщина от 0,4 до 5 мм	

кг	

5	

01.2.01.01-0001	

Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200	

т <*>	

6	

01.2.01.01-1008	

Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	

т	

7	

01.2.01.01-1022	

Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	

т <*>	

8	

01.2.01.01-1024	

Битум нефтяной дорожный БНД 70/100	

т	

9	

01.2.01.02-0021	

Битум нефтяной модифицированный кровельный БНМ-55/60	

т <*>	

10	

01.2.01.02-0041	

Битум нефтяной строительный кровельный БНК-45/190, БНК-40/180	

т	

11	

01.2.01.02-0042	

Битум нефтяной строительный кровельный БНК-90/30	

т	

12	

01.2.01.02-0054	

Битум нефтяной строительный БН-90/10	

т	

13	

01.2.03.01-0011	

Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 60	

т	

14	

01.2.03.03-0122	

Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5 - 3,5/3,8 - 5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм	

кг	

15	

01.2.03.07-0024	

Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б	

т	

16	

01.3.01.01-0002	

Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	

т	

17	

01.3.01.06-0041	

Смазка Литол-24	

кг	

18	

01.3.01.08-0001	

Топливо дизельное	

т	

19	

01.3.02.01-0002	

Азот газообразный технический	

м3	

20	

01.3.02.01-0003	

Азот жидкий технический	

т	

21	

01.3.02.02-0002	

Аргон газообразный, сорт высший	

м3	

22	

01.3.02.03-0001	

Ацетилен газообразный технический	

м3 <**>	

23	

01.3.02.03-0012	

Ацетилен растворенный технический, марка Б	

т	

24	

01.3.02.04-0001	

Водород газообразный технический	

м3	

25	

01.3.02.06-0011	

Углекислый газ	

т	

26	

01.3.02.07-0001	

Гелий	

м3	

27	

01.3.02.08-0001	

Кислород газообразный технический	

м3	

28	

01.3.02.09-0001	

Газ сварочный (смесь аргона и углекислого газа)	

м3	

29	

01.3.02.09-0022	

Пропан-бутан смесь техническая	

кг	

30	

01.3.02.10-0001	

Углерод четыреххлористый	

кг	

31	

01.3.02.10-0002	

Углерод четыреххлористый химически чистый	

кг	

32	

01.3.02.11-0021	

Фреон	

л	

33	

01.3.02.11-0031	

Элегаз	

кг	

34	

01.3.04.01-0009	

Масло гидравлическое ИГП-30	

т	

35	

01.3.04.02-0004	

Масло дизельное моторное М-10ДМ	

кг	

36	

01.3.04.03-0004	

Масло индустриальное И-30А	

л	

37	

01.3.05.23-0211	

Хлор жидкий (канистра 25 кг)	

шт	

38	

01.3.05.38-0141	

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ)	

кг	

39	

01.4.01.03-0082	

Долото трехшарошечное III 215,9 С-ГВ	

шт	

40	

01.4.01.03-0110	

Долото трехшарошечное III 295,3 С-ГВ	

шт	

41	

01.4.01.10-0016	

Шнек буровой, длина 1500 мм, диаметр 135 мм	

шт	

42	

01.4.03.01-0021	

Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0 - 11,0 м3/т	

т	

43	

01.5.01.03-1000	

Термопластик для дорожной разметки автомобильных дорог без микростеклошариков, цвет белый	

кг	

44	

01.5.01.03-1020	

Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100 - 600 мкм	

т	

45	

01.5.02.01-0021	

Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1100 мм	

1000 м <**>	

46	

01.5.02.01-0033	

Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1200 мм	

1000 м	

47	

01.5.02.01-0051	

Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	

м	

48	

01.5.02.01-0104	

Секция стальная оцинкованная балки дорожного ограждения, длина 6320 мм, высота 312 мм, ширина 83 мм, толщина 4 мм	

т	

49	

01.5.02.02-1013	

Секция начальная перильного ограждения из композитных материалов, со стойкой и окончанием поручня, длина 1865 мм, высота 1100 мм, толщина 165 мм	

м <**>	

50	

01.5.02.04-0036	

Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79 - 0,97, звукоизолирующая способность 32 - 38 дБ, толщина панели 70 - 85 мм	

м2	

51	

01.5.02.08-0116	

Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 4100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	

шт	

52	

01.5.02.10-0026	

Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1530 мм	

1000 м	

53	

01.5.03.03-0021	

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 350 x 700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3 - 8.12, 8.14 - 8.21.3	

шт	

54	

01.5.03.05-0022	

Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, высота 4000 мм	

шт	

55	

01.6.01.01-0002	

Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	

м2	

56	

01.6.01.02-0006	

Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	

м2	

57	

01.6.01.02-0008	

Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	

м2	

58	

01.6.01.04-1002	

Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридного декоративного стенового вспененного материала (ПОГ-VI), толщина 12,5 мм	

м2 <**>	

59	

01.6.01.10-0001	

Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 10 мм	

м2	

60	

01.6.01.11-0021	

Плита фиброцементная фасадная с грунтовочным слоем, с лицевым двухкомпонентным покрытием (акрил/полиуретан), толщина 8 - 9 мм	

м2 <**>	

61	

01.6.01.11-0033	

Плита облицовочная фиброцементная с покрытием полиуретановой краской, в комплекте с окрашенными оцинкованными планками заполнения стыков (горизонтальные, вертикальные, внешнего угла), толщина плиты 8 мм	

м2 <*>	

62	

01.6.01.11-0037	

Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, размеры 2500 x 1250 x 12 мм	

м2	

63	

01.6.02.01-1000	

Обои бумажные гладкие, водостойкие при наклеивании, марка В-0	

м2 <*>	

64	

01.6.02.01-1004	

Обои бумажные гладкие, устойчивые к мытью (моющиеся), марка М-1	

м2 <**>	

65	

01.6.02.01-1008	

Обои бумажные гладкие, устойчивые к трению, марка М-3	

м2	

66	

01.6.02.01-1016	

Обои бумажные гладкие, однослойные, грунтованные, высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, стеновые	

м2	

67	

01.6.02.01-1042	

Обои виниловые гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2	

м2 <**>	

68	

01.6.03.03-0002	

Покрытие ковровое (ковролин) на джутовой основе	

м2	

69	

01.6.03.04-0001	

Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове, с дополнительным защитным слоем, с рисунком	

м2 <**>	

70	

01.6.03.04-0092	

Линолеум ПВХ на вспененной подоснове антистатический, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина защитного слоя 0,7 мм, толщина общая 2 мм, вес 2850 г/м2	

м2	

71	

01.6.03.04-0112	

Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 3500 г/м2	

м2 <**>	

72	

01.6.03.04-0119	

Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2500 г/м2	

м2 <**>	

73	

01.6.03.04-0120	

Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2	

м2 <*>, <**>	

74	

01.6.03.04-0136	

Линолеум ПВХ на вспененной и тканой подоснове, класс износостойкости 23/31, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП2), толщина защитного слоя 0,3 мм, толщина общая 3,3 мм, вес 2100 г/м2	

м2 <*>	

75	

01.6.03.04-0221	

Линолеум ПВХ на каландровой подоснове, класс износостойкости 32, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,4 мм, толщина общая 1,8 мм, вес 2700 г/м2	

м2	

76	

01.6.03.04-0363	

Линолеум ПВХ на вспененной подоснове армированный сеткой из стекловолокна для спортивных площадок, класс износостойкости 34/43, толщина защитного слоя 2,1 мм, толщина общая 6,2 мм, вес 4100 - 4400 г/м2	

м2 <**>	

77	

01.6.04.01-0043	

Панели потолочные акустические из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения C - D, толщина 15 - 17 мм	

м2	

78	

01.6.04.02-0011	

Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D - E, толщина 12 мм	

м2	

79	

01.6.04.02-0025	

Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	

м2 <**>	

80	

01.6.04.05-0001	

Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка	

м	

81	

01.6.04.05-0021	

Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)	

м2 <**>	

82	

01.7.02.06-0017	

Картон строительный прокладочный, марка Б	

т	

83	

01.7.02.09-0002	

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	

кг	

84	

01.7.03.01-0001	

Вода	

м3	

85	

01.7.03.02-0001	

Сжатый воздух	

100 м3	

86	

01.7.03.04-0001	

Электроэнергия	

кВт-ч	

87	

01.7.05.09-0003	

Текстолит листовой А, толщина от 2,2 до 4,5 мм	

кг	

88	

01.7.06.03-0002	

Ленты антикоррозионные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,4 мм	

м2	

89	

01.7.06.04-0005	

Ленты стеклотканевые армирующие с липким слоем для стыков листовых материалов, ширина 50 мм	

100 м	

90	

01.7.06.09-0007	

Ленты стыковочные битумно-полимерные для дорожных покрытий из асфальтобетонных смесей, размеры 50 x 5 мм	

м	

91	

01.7.06.10-0011	

Ленты антикоррозионные, термоусаживающиеся полиэтиленовые с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,7 мм	

м <*>	

92	

01.7.06.10-0021	

Ленты термоуплотнительные для герметизации, с липким слоем с одной стороны, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 2 мм	

10 м	

93	

01.7.07.12-0011	

Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм	

м2 <*>	

94	

01.7.07.24-0232	

Пленка радиографическая рулонная, упаковка 1 рулон со свинцовыми экранами, класс чувствительности С5, ширина 100 мм	

10 м	

95	

01.7.07.29-0031	

Каболка	

т	

96	

01.7.08.02-0102	

Добавка адгезионная (катионное ПАВ) для изготовления асфальтобетонных смесей и полимерно-битумных вяжущих на основе полиаминоамидов и полиаминоимидазолинов, плотность при +20 °C от 0,93 до 0,99 г/см3, температура потери текучести до +15 °C	

т	

97	

01.7.08.04-0003	

Мел природный молотый	

т	

98	

01.7.08.05-0006	

Добавка пластифицирующая к бетонным смесям	

т	

99	

01.7.11.04-0011	

Проволока порошковая самозащитная для механизированной полуавтоматической сварки без применения защитных газов для сварки углеродистых и низколегированных сталей, классификация Е71Т8-К6, диаметр 1,73 мм	

т	

100	

01.7.11.04-0013	

Проволока порошковая газозащитная для механизированной полуавтоматической сварки углеродистых и низколегированных сталей, классификация Е71Т-1С, диаметр 1,2 мм	

т	

101	

01.7.11.04-0052	

Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	

кг	

102	

01.7.11.06-0004	

Флюс АН-348-А	

кг	

103	

01.7.11.07-0054	

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	

т <**>	

104	

01.7.11.07-0227	

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4 - 5 мм	

кг	

105	

01.7.12.05-0099	

Геотекстиль нетканый из полиэтиленового и полипропиленового волокна, термоскрепленный, поверхностная плотность 160 г/м2	

10 м2 <*>	

106	

01.7.12.05-0109	

Геополотно нетканое полиэфирное, термоскрепленное, прочность при растяжении по длине/по ширине 6,0/5,9 кН/м, поверхностная плотность 110 г/м2	

м2 <**>	

107	

01.7.12.05-0161	

Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 300 г/м2	

м2 <*>	

108	

01.7.12.05-1008	

Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	

м2	

109	

01.7.12.07-1014	

Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 30/5 кН/м	

м2	

110	

01.7.15.01-0040	

Анкеры забивные из арматурной стали A-I, диаметр 12 мм, длина 900 мм	

т	

111	

01.7.15.01-1068	

Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 113 мм	

10 шт <**>	

112	

01.7.15.02-0040	

Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 100 мм	

100 шт <**>	

113	

01.7.15.02-0082	

Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16 - 160 мм	

т	

114	

01.7.15.02-0094	

Болты стальные высокопрочные с шестигранной головкой, класс прочности 10.9 (11.0), с резьбой М16-24, длина 50 - 200 мм	

т <**>	

115	

01.7.15.03-0038	

Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М36, длина болта 60 - 300 мм	

кг <*>, <**>	

116	

01.7.15.03-0042	

Болты с гайками и шайбами строительные	

кг	

117	

01.7.15.05-0015	

Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)	

т	

118	

01.7.15.12-0050	

Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 1100 - 2000 мм	

т	

119	

01.7.15.14-0083	

Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	

т <**>	

120	

01.7.16.04-0001	

Металлоконструкции опалубки разборно-переставные	

т	

121	

01.7.17.06-1016	

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1200 мм	

шт	

122	

01.7.17.13-1442	

Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 720 мм	

шт	

123	

01.7.18.03-0035	

Мат нагревательный на основе двухжильного экранированного кабеля, удельная тепловая мощность 160 Вт/м2, площадь укладки 3,5 м2	

компл	

124	

01.7.19.01-0021	

Крошка резиновая	

кг <**>	

125	

01.7.19.02-0031	

Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб диаметром условного прохода 150 мм	

кг	

126	

01.7.19.03-0081	

Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 530 мм, диаметр защитного кожуха 720 мм	

шт	

127	

01.7.19.03-1004	

Манжета резиновая для чугунных труб, диаметр 900 мм	

шт	

128	

01.7.19.04-0024	

Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2 - 40 мм	

кг	

129	

01.7.19.06-0001	

Прокладка уплотнительная ПРП, диаметр 10 мм	

м	

130	

01.7.19.13-0008	

Уплотнитель стеновой, диаметр 160 мм	

шт	

131	

01.7.20.02-0002	

Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8 - 10 мм	

кг	

132	

01.7.21.01-0009	

Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, размеры 200 x 60 мм	

м	

133	

01.8.02.06-1010	

Флоат-стекло листовое М1, бесцветное, номинальная толщина 4 мм	

м2	

134	

01.8.02.08-0001	

Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла, толщина стекла 4 мм	

м2	

135	

02.1.01.01-0006	

Грунт глинистый (глина)	

м3	

136	

02.1.01.02-0002	

Грунт глинистый (суглинок)	

м3	

137	

02.1.01.02-0003	

Грунт песчаный (пескогрунт)	

м3	

138	

02.1.01.02-0006	

Грунт глинистый (супесь)	

м3	

139	

02.1.01.02-0106	

Грунт скальный из гранита М 1200, фракция 0 - 200 мм	

м3	

140	

02.1.01.02-0108	

Грунт скальный из гранита М 1200, фракция 200 - 500 мм	

м3	

141	

02.1.01.02-0110	

Грунт скальный из гранита М 1200, фракция 0 - 500 мм	

м3	

142	

02.2.01.02-1072	

Гравий М 400 - 1000, фракция 10 - 20 мм	

м3	

143	

02.2.01.03-0014	

Гравий керамзитовый М 400, фракция 10 - 20 мм	

м3	

144	

02.2.01.03-0021	

Гравий керамзитовый М 250, фракция 20 - 40 мм	

м3	

145	

02.2.01.03-0024	

Гравий керамзитовый М 400, фракция 20 - 40 мм	

м3	

146	

02.2.03.01-0008	

Камень бутовый М 400, размер от 70 до 1000 мм	

м3	

147	

02.2.03.01-0009	

Камень бутовый М 600, размер от 70 до 1000 мм	

м3	

148	

02.2.03.01-0011	

Камень бутовый М 800, размер от 70 до 1000 мм	

м3	

149	

02.2.03.01-0014	

Камень бутовый М 1000, размер от 70 до 1000 мм	

м3	

150	

02.2.03.01-0015	

Камень бутовый М 1200, размер от 70 до 1000 мм	

м3	

151	

02.2.04.03-0003	

Смесь песчано-гравийная природная	

м3	

152	

02.2.04.03-0013	

Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35 - 50%	

м3	

153	

02.2.04.04-0121	

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0 - 80 мм	

м3	

154	

02.2.04.04-0126	

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0 - 40 мм	

м3	

155	

02.2.04.04-0127	

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0 - 40 мм	

м3	

156	

02.2.04.04-0128	

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0 - 40 мм	

м3	

157	

02.2.04.04-0129	

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0 - 40 мм	

м3	

158	

02.2.04.04-0185	

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0 - 40 мм	

м3	

159	

02.2.04.04-0189	

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С6, размер зерен 0 - 20 мм	

м3 <*>	

160	

02.2.04.04-1008	

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/31,5	

м3	

161	

02.2.05.04-0061	

Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	

м3	

162	

02.2.05.04-2008	

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3) - 10 мм	

м3	

163	

02.2.05.04-2012	

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3) - 10 мм	

м3	

164	

02.2.05.04-2022	

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3) - 20 мм	

м3	

165	

02.2.05.04-2024	

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3) - 20 мм	

м3	

166	

02.2.05.04-2026	

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3) - 20 мм	

м3	

167	

02.2.05.04-2028	

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3) - 20 мм	

м3	

168	

02.2.05.04-2088	

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20 - 40 мм	

м3	

169	

02.2.05.04-2090	

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20 - 40 мм	

м3	

170	

02.2.05.04-2108	

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40 - 80 (70) мм	

м3 <**>	

171	

02.2.05.04-2110	

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40 - 80 (70) мм	

м3	

172	

02.2.05.04-2154	

Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3) - 10 мм	

м3	

173	

02.2.05.04-2170	

Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3) - 20 мм	

м3	

174	

02.2.05.04-2172	

Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3) - 20 мм	

м3	

175	

02.2.05.04-2202	

Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10 - 20 мм	

м3 <*>	

176	

02.2.05.04-2204	

Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10 - 20 мм	

м3 <**>	

177	

02.2.05.04-2234	

Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20 - 40 мм	

м3	

178	

02.2.05.04-2236	

Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20 - 40 мм	

м3 <**>	

179	

02.2.05.04-2312	

Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4 - 8 мм	

м3	

180	

02.2.05.04-2338	

Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8 - 16 мм	

м3	

181	

02.2.05.04-2348	

Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8 - 16 мм	

м3	

182	

02.2.05.04-2374	

Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16 - 31,5 мм	

м3	

183	

02.2.05.04-2376	

Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 16 - 31,5 мм	

м3	

184	

02.2.05.04-2378	

Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16 - 31,5 мм	

м3	

185	

02.2.05.04-2382	

Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16 - 31,5 мм	

м3	

186	

02.2.05.04-2412	

Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5 - 63 мм	

м3	

187	

02.2.05.04-2498	

Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8 - 16 мм	

м3	

188	

02.2.05.04-2502	

Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8 - 16 мм	

м3	

189	

02.2.05.10-0014	

Щебень из дробленого бетона М 600, фракция 5 - 20 мм	

м3	

190	

02.3.01.02-1104	

Песок природный для строительных работ I класс, средний	

м3	

191	

02.3.01.02-1114	

Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий	

м3	

192	

02.3.01.02-1116	

Песок природный для строительных работ II класс, мелкий	

м3 <**>	

193	

02.3.01.02-1118	

Песок природный для строительных работ II класс, средний	

м3	

194	

02.3.01.02-1120	

Песок природный для строительных работ II класс, крупный	

м3	

195	

02.3.01.02-1122	

Песок природный для строительных работ II класс, повышенной крупности	

м3 <**>	

196	

02.3.01.02-1140	

Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита	

м3 <**>	

197	

02.3.01.05-0426	

Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, средний	

м3	

198	

02.3.01.05-0428	

Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, средний	

м3	

199	

02.3.01.05-0430	

Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, средний	

м3	

200	

02.3.01.05-0432	

Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, средний	

м3	

201	

02.3.01.05-0434	

Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, средний	

м3	

202	

02.4.03.03-0013	

Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 20 - 40 мм	

м3	

203	

03.1.01.01-0004	

Гипс строительный Г-5	

т	

204	

03.1.02.03-0011	

Известь строительная негашеная комовая, сорт I	

т	

205	

03.2.01.01-0001	

Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	

т	

206	

03.2.01.01-0003	

Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н	

т	

207	

03.2.02.08-0001	

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	

т	

208	

03.2.02.09-0002	

Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ЦЕМ II 42,5Н СС	

т	

209	

04.1.01.01-0004	

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800 - D1600 кг/м3, класс В7,5 (М100)	

м3	

210	

04.1.02.01-0006	

Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	

м3	

211	

04.1.02.01-0007	

Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250)	

м3	

212	

04.1.02.01-0008	

Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В22,5 (М300)	

м3	

213	

04.1.02.01-0009	

Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350)	

м3	

214	

04.1.02.01-0010	

Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В30 (М400)	

м3	

215	

04.1.02.02-0126	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	

м3 <*>	

216	

04.1.02.03-0116	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W8	

м3 <*>	

217	

04.1.02.05-0110	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2	

м3	

218	

04.1.02.05-0120	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4	

м3 <*>	

219	

04.1.02.05-0130	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	

м3	

220	

04.1.02.05-0136	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	

м3	

221	

04.1.02.05-0142	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	

м3	

222	

04.1.02.05-0144	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	

м3	

223	

04.1.02.05-0150	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	

м3	

224	

04.1.02.05-0160	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10	

м3	

225	

04.1.02.05-0164	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В40, F(1)300, W12	

м3	

226	

04.1.02.05-0166	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)50, W2	

м3	

227	

04.1.02.05-0167	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)75, W4	

м3 <**>	

228	

04.1.02.05-0178	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4	

м3	

229	

04.1.02.05-0180	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4	

м3	

230	

04.1.02.05-0184	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4	

м3	

231	

04.1.02.05-0186	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4	

м3 <**>	

232	

04.1.02.05-0190	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	

м3	

233	

04.1.02.05-0198	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	

м3	

234	

04.1.02.05-0206	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	

м3	

235	

04.1.02.05-0210	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	

м3	

236	

04.1.02.05-0212	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10	

м3	

237	

04.1.02.05-0216	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W10	

м3 <**>	

238	

04.1.02.05-0218	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12	

м3	

239	

04.1.02.05-0222	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12	

м3	

240	

04.1.02.05-0328	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	

м3	

241	

04.1.02.05-0340	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W8	

м3	

242	

04.1.02.05-0358	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)50, W2	

м3 <*>	

243	

04.1.02.05-0359	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)75, W4	

м3 <**>	

244	

04.1.02.05-0382	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2	

м3 <*>	

245	

04.1.02.05-0418	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	

м3 <*>	

246	

04.1.02.05-0440	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	

м3 <*>	

247	

04.1.02.05-0604	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W2	

м3 <*>	

248	

04.1.02.05-0612	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2	

м3	

249	

04.1.02.05-0620	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	

м3	

250	

04.1.02.05-0624	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4	

м3	

251	

04.1.02.05-0640	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	

м3	

252	

04.2.01.01-0039	

Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка I	

т	

253	

04.2.01.01-0041	

Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка I	

т	

254	

04.2.01.01-0042	

Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II	

т <**>	

255	

04.2.01.01-0046	

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I	

т	

256	

04.2.01.01-0047	

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II	

т	

257	

04.2.01.01-0048	

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I	

т	

258	

04.2.01.01-0049	

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	

т	

259	

04.2.01.01-1043	

Смеси асфальтобетонные SP-22	

т	

260	

04.2.01.01-1044	

Смеси асфальтобетонные SP-32	

т	

261	

04.2.01.01-1174	

Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	

т	

262	

04.2.01.01-1186	

Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД	

т	

263	

04.2.01.02-0007	

Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка I	

т	

264	

04.2.01.02-0008	

Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка II	

т	

265	

04.2.02.01-0224	

Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВТ на ПБВ	

т	

266	

04.2.03.01-0002	

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на БНД	

т	

267	

04.2.03.01-0003	

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 на БНД	

т	

268	

04.2.03.01-0008	

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16	

т	

269	

04.2.03.01-0013	

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-16	

т	

270	

04.2.03.01-0051	

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на ПБВ	

т <**>	

271	

04.3.01.02-0001	

Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5 - 5,0 мм	

т	

272	

04.3.01.09-0014	

Раствор готовый кладочный, цементный, М100	

м3	

273	

04.3.01.09-0015	

Раствор готовый кладочный, цементный, М150	

м3	

274	

04.3.01.09-0054	

Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100	

м3	

275	

04.3.01.09-0056	

Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	

м3	

276	

04.3.01.12-0003	

Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	

м3 <*>	

277	

04.3.01.12-0004	

Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	

м3 <*>	

278	

04.3.02.01-0602	

Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя 10 - 30 мм, класс В20 (М250), ручного нанесения	

т <**>	

279	

04.3.02.05-0002	

Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	

кг	

280	

04.3.02.09-0102	

Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1 - 6 мм (различная цветовая гамма)	

т	

281	

04.3.02.09-0703	

Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе и модифицирующих добавок для устранения активных протечек бетонных и железобетонных конструкций, срок схватывания 3 мин, класс В15 (М200), F25, W6, расход 1800 кг/м3	

т <**>	

282	

04.3.02.09-0801	

Смеси сухие гидроизоляционные обмазочные эластичные	

кг <**>	

283	

04.3.02.09-1526	

Смеси сухие штукатурные, декоративные, тонкослойные, для наружных и внутренних работ с грануляцией 1,5 мм	

кг	

284	

04.3.02.09-1531	

Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 20,5 кг/м2	

кг	

285	

04.3.02.09-1534	

Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 18,5 кг/м2	

кг	

286	

04.3.02.11-0011	

Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300)	

т	

287	

04.3.02.11-0017	

Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В25 (М350)	

т	

288	

04.3.02.12-0002	

Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, В7,5 (M100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	

т <**>	

289	

04.3.02.13-0101	

Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, натурального, искусственного камня и кирпича, эксплуатируемых в помещениях с повышенной влажностью, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,7 - 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	

т	

290	

04.3.02.13-0107	

Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В 12,5 (М150), F100	

т	

291	

04.3.02.13-0223	

Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)	

т	

292	

04.3.02.14-0110	

Состав полимерцементный двухкомпонентный из сухой смеси на основе цемента, минерального заполнителя, армирующего волокна, модифицирующих добавок (компонент A) и полимеров в водной дисперсии (компонент B) для защиты и гидроизоляции бетона, F300, W12, адгезионная прочность не менее 2 МПа	

кг <**>	

293	

04.3.02.18-0004	

Смеси сухие строительные клеевые, С0Т	

т	

294	

04.3.02.18-0132	

Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, искусственного камня и керамогранита, класс С2Т В20, крупность заполнителя до 0,315 мм, расход 1,0 - 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	

т	

295	

05.1.01.05-0024	

Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 15 метров, объем до 10 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	

м3	

296	

05.1.01.09-0052	

Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	

м3	

297	

05.1.01.10-0003	

Лотки железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	

м3 <**>	

298	

05.1.01.10-0069	

Лотки железобетонные, объем до 2,85 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	

м3	

299	

05.1.01.10-0131	

Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	

м3 <*>, <**>	

300	

05.1.01.11-0044	

Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	

м3	

301	

05.1.01.12-0001	

Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	

м3 <**>	

302	

05.1.01.12-0003	

Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	

м3	

303	

05.1.02.02-0067	

Блоки железобетонные сборной обделки, наружный/внутренний диаметр составного кольца 6000/5400 мм, для сооружения тоннелей, бетон В45, расход арматуры 202,23 кг/м3	

м3	

304	

05.1.02.05-0048	

Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 273 x 400 мм	

шт <**>	

305	

05.1.02.07-0039	

Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,3 м3, бетон В40, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3	

м3	

306	

05.1.02.07-0041	

Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,5 м3, бетон В40, расход арматуры от 550 до 600 кг/м3	

м3 <*>	

307	

05.1.02.07-0045	

Стойки железобетонные СЦс, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	

м3 <*>	

308	

05.1.02.07-0062	

Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	

м3 <*>	

309	

05.1.02.07-0063	

Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	

м3 <**>	

310	

05.1.02.07-0066	

Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	

м3 <*>, <**>	

311	

05.1.02.07-0070	

Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	

м3 <*>, <**>	

312	

05.1.02.07-0071	

Стойки опор железобетонные, объем от 0,4 до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	

м3	

313	

05.1.02.07-0091	

Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,8 до 2 м3, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	

м3	

314	

05.1.02.07-0092	

Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,7 до 2 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	

м3 <**>	

315	

05.1.02.07-0094	

Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	

м3	

316	

05.1.02.07-0112	

Столбики сигнальные железобетонные, объем до 0,03 м3, бетон В30, расход арматуры от 400 до 450 кг/м3	

м3	

317	

05.1.02.08-0081	

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 400 мм	

м	

318	

05.1.02.08-0082	

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 500 мм	

м	

319	

05.1.02.08-0083	

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 600 мм	

м	

320	

05.1.02.08-0084	

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 800 мм	

м	

321	

05.1.02.10-0013	

Утяжелители из двух железобетонных блоков охватывающего типа УБО с двумя металлическими поясами для балластировки труб диаметром 1200 мм	

компл	

322	

05.1.03.09-0010	

Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	

м3 <*>, <**>	

323	

05.1.03.09-0046	

Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	

м3	

324	

05.1.03.09-0071	

Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	

м3	

325	

05.1.03.11-0009	

Перемычки плитные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	

м3 <**>	

326	

05.1.03.13-0039	

Ригели железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	

м3	

327	

05.1.03.13-0196	

Ригели железобетонные, объем до 2,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	

м3	

328	

05.1.04.02-0142	

Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В20, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	

м3	

329	

05.1.04.11-0001	

Панели цокольные железобетонные, стеновые наружные подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, бетон В15 плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5, утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	

м2 <*>	

330	

05.1.04.25-0131	

Панели стеновые внутренние железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	

м3 <*>	

331	

05.1.05.01-0094	

Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	

м3	

332	

05.1.05.04-0010	

Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В12,5, расход арматуры до 50 кг/м3	

м3	

333	

05.1.05.04-0014	

Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 1,9 м3, бетон В10, расход арматуры до 50 кг/м3	

м3	

334	

05.1.05.04-0082	

Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	

м3 <**>	

335	

05.1.05.05-0026	

Плиты фундаментные прямоугольные плоские железобетонные, объем до 1 м3, бетон В 12,5, расход арматуры до 50 кг/м3	

м3	

336	

05.1.05.10-0152	

Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	

м3 <**>	

337	

05.1.05.14-0002	

Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	

м3 <**>	

338	

05.1.05.14-0004	

Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 1,2 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	

м3 <**>	

339	

05.1.05.14-0005	

Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	

м3 <*>, <**>	

340	

05.1.05.14-0016	

Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	

м3	

341	

05.1.05.16-0122	

Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	

м3	

342	

05.1.05.16-0129	

Сваи железобетонные, объем от 0,5 до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	

м3	

343	

05.1.05.16-0191	

Фундаменты железобетонные трехлучевые стаканного типа, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	

м3 <**>	

344	

05.1.06.04-1363	

Плиты перекрытий многопустотные железобетонные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой с учетом собственной массы 1050 кг/м2	

м2 <*>	

345	

05.1.06.04-1444	

Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	

м3	

346	

05.1.06.04-1575	

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	

м3	

347	

05.1.06.04-1578	

Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,35 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	

м3 <**>	

348	

05.1.06.06-0129	

Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	

м3 <**>	

349	

05.1.06.09-0093	

Плиты перекрытия каналов железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	

м3	

350	

05.1.07.01-0043	

Блоки вентиляционные железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В12,5, расход арматуры до 50 кг/м3	

м3	

351	

05.1.07.05-0001	

Блоки шахт лифтов железобетонные объемные, объем до 2,4 м3, бетон В12,5, расход арматуры до 50 кг/м3	

м3	

352	

05.1.07.09-0001	

Марши лестничные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	

м3 <**>	

353	

05.1.07.12-0061	

Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий, объем до 1 м3, бетон В22,5	

м3 <*>, <**>	

354	

05.1.07.13-0010	

Панели оград железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	

м3	

355	

05.1.07.13-0014	

Панели оград железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	

м3 <**>	

356	

05.1.07.14-0020	

Панели шахт лифтов железобетонные, объем 0,36 м3, бетон В25, размеры 2790 x 2660 x 80 мм	

м3	

357	

05.1.07.14-0021	

Панели шахт лифтов железобетонные, объем 0,28 м3, бетон В25, размеры 2660 x 1330 x 80 мм	

м3	

358	

05.1.07.21-0001	

Плиты лоджий железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	

м3 <*>	

359	

05.1.07.21-0084	

Плиты лоджий сплошные железобетонные без гидроизоляции и покрытий пола нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 20 см, массой от 5 до 15 т	

м2 <*>	

360	

05.1.07.24-0021	

Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600 мм и более, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2	

м2 <*>	

361	

05.1.07.25-0040	

Площадки лестничные железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	

м3 <**>	

362	

05.1.08.06-0026	

Плиты дорожные железобетонные, объем до 3,15 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	

м3	

363	

05.1.08.06-0063	

Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	

м3	

364	

05.1.08.06-0066	

Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	

м3 <*>	

365	

05.1.08.06-0075	

Плиты железобетонные для аэродромных покрытий, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	

м3 <**>	

366	

05.1.08.06-0100	

Плиты безбалластного мостового полотна железобетонные, бетон В40, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	

м3	

367	

05.2.02.01-0051	

Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5	

м3	

368	

05.2.02.06-1010	

Камни керамзитобетонные перегородочные, пустотелые, размеры 390 x 90 x 188 мм, марка 25	

м3	

369	

05.2.02.06-1014	

Камни керамзитобетонные стеновые, полнотелые, размеры 390 x 120 x 188 мм, марка 100	

м3	

370	

05.2.02.09-0013	

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В2,5	

м3	

371	

05.2.02.09-0014	

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В3,5	

м3 <**>	

372	

05.2.02.09-0016	

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, бетон В2,5	

м3 <**>	

373	

05.2.02.09-0017	

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, бетон В3,5	

м3	

374	

05.2.02.19-0052	

Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200 x 100 x 60 мм	

м2	

375	

05.2.02.21-0026	

Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм	

м2	

376	

05.2.02.22-0013	

Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 80 мм	

м2	

377	

05.2.02.25-0112	

Пескоуловитель бетонный односекционный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN300, длина 500 мм, ширина 385 мм, высота 950 мм	

шт	

378	

05.2.03.01-0011	

Камни бетонные стеновые из легкого бетона, размеры 390 x 190 x 188 мм, марка 25	

м3	

379	

05.2.03.01-0012	

Камни бетонные стеновые из легкого бетона, размеры 390 x 190 x 188 мм, марка 35	

м3	

380	

05.2.03.03-0011	

Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	

м3	

381	

05.2.03.03-0012	

Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	

м3	

382	

05.2.03.08-0004	

Камень силикатный рядовой пустотелый, размеры 250 x 120 x 138 мм, марка М150	

1000 шт	

383	

05.2.03.13-0004	

Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250 x 120 x 65 мм, марка М150	

1000 шт	

384	

05.2.03.16-0003	

Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250 x 120 x 65 мм, марка М125	

1000 шт <*>	

385	

05.2.03.16-0004	

Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250 x 120 x 65 мм, марка М150	

1000 шт	

386	

05.2.03.17-0004	

Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250 x 120 x 88 мм, марка М150	

1000 шт	

387	

05.2.03.18-0004	

Кирпич силикатный рядовой пустотелый одинарный, размеры 250 x 120 x 65 мм, марка М150	

1000 шт <**>	

388	

05.2.03.19-0004	

Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250 x 120 x 88 мм, марка М150	

1000 шт	

389	

05.2.04.04-0005	

Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 40 мм	

м2 <**>	

390	

05.4.01.03-0012	

Плиты гипсовые пазогребневые полнотелые без гидрофобизирующей добавки для перегородок, толщина 100 мм	

м2 <**>	

391	

06.1.01.02-0026	

Камень керамический рядовой, размеры 250 x 120 x 140 мм, марка М125	

1000 шт	

392	

06.1.01.02-0027	

Камень керамический рядовой, размеры 250 x 120 x 140 мм, марка М150	

1000 шт	

393	

06.1.01.05-0016	

Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250 x 120 x 65 мм, марка М125	

1000 шт <*>	

394	

06.1.01.05-0036	

Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250 x 120 x 65 мм, марка М125	

1000 шт	

395	

06.1.01.05-0037	

Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250 x 120 x 65 мм, марка М150	

1000 шт	

396	

06.1.01.05-0097	

Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250 x 120 x 88 мм, марка М150	

1000 шт <**>	

397	

06.1.01.05-0112	

Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250 x 120 x 65 мм, марка М125	

1000 шт	

398	

06.1.01.05-0113	

Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250 x 120 x 65 мм, марка М150	

1000 шт	

399	

06.1.01.05-0142	

Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250 x 120 x 88 мм, марка М150	

1000 шт	

400	

06.1.01.05-0171	

Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250 x 120 x 65 мм, марка М125	

1000 шт <*>	

401	

06.1.01.05-0172	

Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250 x 120 x 65 мм, марка М150	

1000 шт	

402	

06.1.01.05-0173	

Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250 x 120 x 65 мм, марка М175	

1000 шт	

403	

06.1.01.06-0011	

Кирпич кислотоупорный прямой, тип КП, класс А, размеры 230 x 113 x 65 мм	

т	

404	

06.2.01.02-0010	

Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01 - 7,5 мм	

м2 <**>	

405	

06.2.01.02-0041	

Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм	

м2	

406	

06.2.02.01-0051	

Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, многоцветная	

м2	

407	

06.2.02.01-0061	

Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм	

м2	

408	

06.2.03.02-0024	

Плитка керамическая фасадная, глазурованная, рельефная, цвет белый, толщина 9 мм	

м2	

409	

06.2.04.01-0021	

Плитка шамотная кислотоупорная квадратная и прямоугольная, толщина 20 мм	

м2	

410	

06.2.05.03-0002	

Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	

м2	

411	

06.2.05.03-0003	

Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	

м2	

412	

06.2.05.03-0011	

Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм	

м2	

413	

07.1.01.01-0001	

Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200 x 2100 мм	

шт	

414	

07.1.01.01-0013	

Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900 x 2100 мм	

шт	

415	

07.1.01.01-0015	

Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000 x 2100 мм	

шт <**>	

416	

07.1.01.01-0016	

Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800 x 2100 мм	

шт	

417	

07.1.01.01-0017	

Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900 x 1600 мм	

шт <**>	

418	

07.1.01.03-0001	

Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2	

м2 <**>	

419	

07.1.01.03-0002	

Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,73 м2	

м2 <**>	

420	

07.2.02.01-0025	

Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр трубы 219 мм, размер фланца 400 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной детали 2000 мм	

шт	

421	

07.2.02.02-0350	

Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 1500 мм, угол между посадочными местами 180°, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 100 мм	

шт	

422	

07.2.02.05-0021	

Траверсы металлические высоковольтные	

т <*>, <**>	

423	

07.2.03.04-0001	

Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения	

т	

424	

07.2.05.01-0036	

Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м	

т	

425	

07.2.05.02-0118	

Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 200 мм	

м2 <**>	

426	

07.2.05.02-0119	

Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 250 мм	

м2	

427	

07.2.05.02-0123	

Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 150 мм	

м2 <*>	

428	

07.2.05.02-0143	

Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 100 мм	

м2	

429	

07.2.05.02-0145	

Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 150 мм	

м2 <**>	

430	

07.2.05.02-0152	

Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 120 мм	

м2	

431	

07.2.05.02-0153	

Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 150 мм	

м2 <**>	

432	

07.2.05.02-0157	

Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 50 мм	

м2	

433	

07.2.05.02-0166	

Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 80 мм	

м2	

434	

07.2.06.01-0100	

Профиль вертикального шва из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 60 x 20 мм, толщина стали 0,6 мм	

м <**>	

435	

07.2.06.03-0119	

Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28 x 27 мм, толщина стали 0,6 мм	

м	

436	

07.2.06.03-0195	

Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50 x 50 мм, толщина 0,6 мм	

м	

437	

07.2.06.03-0199	

Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75 x 50 мм, толщина 0,6 мм	

м	

438	

07.2.06.03-0201	

Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 100 x 50 мм, толщина 0,6 мм	

м <**>	

439	

07.2.06.03-0294	

Профиль направляющий горизонтальный Z-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 70 x 50 мм, толщина стали 1,2 мм	

м <**>	

440	

07.2.06.04-0042	

Ленты стальные оцинкованные монтажные перфорированные, ширина 12 мм, толщина 0,55 мм	

10 м	

441	

07.2.06.06-0011	

Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором	

м2	

442	

07.2.06.06-0051	

Профиль стальной оцинкованный для крепления плит вентилируемого фасада, в комплекте с профилем горизонтальным и вертикальным, декоративным профилем	

т	

443	

07.2.07.04-0007	

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	

т	

444	

07.2.07.12-0001	

Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	

т <*>, <**>	

445	

07.2.07.12-0011	

Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	

т	

446	

07.2.07.12-0031	

Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий	

т	

447	

07.2.07.15-0001	

Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3 - 5 мм, диаметр от 1,0 до 2,5 м	

т	

448	

07.3.01.01-0011	

Строения пролетные цельнометаллические транспортерных галерей и прокладки трубопроводов, опоры, монорельсы, седла, кронштейны, круглого и прямоугольного сечения	

т <*>	

449	

07.3.02.03-0004	

Строения пролетные цельнометаллические автодорожных мостов, длина пролета до 66 м	

т	

450	

07.3.02.08-0011	

Металлоконструкции опорные пролетных строений из стали прокатной	

т	

451	

07.3.02.10-0018	

Конструкция многопрофильного деформационного шва с поворотными траверсами и резиновыми V-образными компенсаторами для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение +/- 120 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300 x 300 мм	

м	

452	

07.3.02.10-0031	

Конструкция многопрофильного деформационного шва с поворотными траверсами и резиновыми компенсаторами, с трапециевидным креплением для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение +/- 120 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300 x 300 мм	

м	

453	

07.3.02.11-0041	

Конструкция стальная мостовая инвентарная стоечная и пакетная	

т	

454	

07.3.02.11-0071	

Подмости инвентарные стальные для каменщика с настилом, размер площадки 2400 x 5500 мм, высота до 1800 мм	

т <*>	

455	

07.4.01.04-0001	

Металлоконструкции каркасные башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог	

т	

456	

07.4.03.06-0016	

Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 9000 мм, размеры фланца 250 x 250 x 25 мм, диаметр нижней трубы 166 мм, диаметр верхней трубы 68 мм	

шт	

457	

07.4.03.06-0043	

Опора несиловая фланцевая круглоконическая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 1500 мм, диаметр в нижней части опоры 159 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, размеры фланца 320 x 320 мм, высота надземной части опоры 7000 мм	

шт	

458	

07.4.03.08-0001	

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	

т	

459	

07.4.03.08-0002	

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	

т <*>, <**>	

460	

07.4.03.08-0004	

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	

т <*>, <**>	

461	

07.4.03.08-0020	

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	

т <**>	

462	

07.4.03.08-0022	

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	

т <*>, <**>	

463	

07.4.03.08-0026	

Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	

Т	

464	

07.4.03.08-0030	

Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	

т	

465	

07.4.03.09-0001	

Опора силовая прямостоечная граненая, оцинкованная, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 400 кг, высота надземной части опоры 9000 мм, высота подземной части опоры 2500 мм, подвод кабеля внутренний, диаметр нижней трубы 225 мм, диаметр верхней трубы 120 мм	

шт <**>	

466	

07.4.03.09-1066	

Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 9,0 метров. ОС-0,9-9,0	

шт	

467	

07.4.03.10-0001	

Опора силовая фланцевая граненая, оцинкованная, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 400 кг, с внутренним подводом питания, высота надземной части опоры 9000 мм	

шт	

468	

07.4.03.12-0046	

Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 250 мм, размером основания 230 x 230 x 3(4) мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 127/76 мм, толщина стенки 6 мм, высота 3000 мм	

шт	

469	

08.1.01.02-0001	

Конструкции габионные сетчатые, тип ГСИ-М, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения, с шестигранными ячейками размером 80 x 100 мм	

т	

470	

08.1.02.01-0001	

Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм	

шт	

471	

08.1.02.06-0011	

Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм	

шт	

472	

08.1.02.06-0021	

Люк чугунный круглый средний, номинальная нагрузка 125 кН, диаметр лаза 600 мм	

шт	

473	

08.1.02.06-0043	

Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм	

шт	

474	

08.1.02.13-0005	

Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 15 мм	

м	

475	

08.1.02.14-0110	

Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN100, класс нагрузки С250, размеры 500 x 149 x 21 мм	

шт <**>	

476	

08.1.02.15-0001	

Решетка щелевая стальная, оцинкованная для водоотводного канала, размеры 1000 x 237 x 22 мм	

шт	

477	

08.1.02.16-0191	

Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	

шт	

478	

08.1.02.16-1200	

Свая стальная винтовая конусно-спиральная с литым наконечником без оголовка, оцинкованная, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2000 мм	

шт	

479	

08.1.02.17-0132	

Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12 x 12 мм	

м2	

480	

08.1.02.17-0161	

Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5 x 0,5 мм	

м2	

481	

08.1.05.01-0003	

Клапан стальной загрузочный для асбестоцементного мусоропровода, крепление на хомутах, емкость ковша 12 л, размеры 370 x 330 x 670 мм	

шт	

482	

08.1.05.01-0006	

Клапан стальной загрузочный для асбестоцементного мусоропровода диаметром ствола 400 - 450 мм, крепление на хомутах, толщина стали 1,2 мм, размеры клапана 850 - 900 x 450 мм	

шт	

483	

08.1.05.04-0011	

Мусоросборник металлический с крышкой без колес, емкость 750 л, размеры 930 x 958 x 1060 мм	

компл	

484	

08.1.06.02-0056	

Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200 x 50 мм, высота 2030 мм	

м <**>	

485	

08.2.02.01-0037	

Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570 - 1770 Н/мм2, диаметр 38,5 мм	

10 м	

486	

08.2.02.05-0045	

Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6x19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570 - 1770 Н/мм2, диаметр 18 мм	

10 м <**>	

487	

08.2.02.05-0054	

Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6x19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570 - 1770 Н/мм2, диаметр 32 мм	

10 м	

488	

08.3.01.02-0024	

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, N 10Б - 18Б	

т	

489	

08.3.01.02-0108	

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345 - С440, N 20К - 40К	

т	

490	

08.3.03.05-0020	

Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 6,0 мм	

т	

491	

08.3.03.06-0074	

Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 900 мм, количество точек скрепления 5, количество витков в бухте (10 м) 108	

м <**>	

492	

08.3.04.02-0063	

Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5 - 12 мм	

т	

493	

08.3.04.02-0128	

Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 14Х17Н2, диаметр 30 - 195 мм	

т	

494	

08.3.04.02-0170	

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 22 - 50 мм	

т	

495	

08.3.04.02-0202	

Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 10 - 29 мм	

т	

496	

08.3.05.02-0001	

Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200 - 3000 мм, толщина 9 - 12 мм	

т	

497	

08.3.05.02-0021	

Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200 - 3000 мм, толщина 1 - 8 мм	

т <**>	

498	

08.3.05.04-0043	

Сталь листовая нержавеющая, марка стали 12Х18Н10Т, толщина 4 - 8 мм	

т	

499	

08.3.05.05-0051	

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	

т <**>	

500	

08.3.05.05-0053	

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	

т	

501	

08.3.05.05-1506	

Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	

м2	

502	

08.3.07.01-0042	

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40 x 4 мм	

т <**>	

503	

08.3.07.01-0052	

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50 x 5 мм	

т <**>	

504	

08.3.07.01-0071	

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40 x 5 мм	

т <**>	

505	

08.3.07.01-0118	

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30 x 8 мм	

т	

506	

08.3.08.01-0025	

Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 63 - 160 мм, толщина 5 - 6 мм	

т	

507	

08.3.08.02-0045	

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63 - 100 мм, толщина полки 4 - 16 мм	

т <**>	

508	

08.3.08.02-0058	

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35 - 56 мм, толщина полки 3 - 5 мм	

т	

509	

08.3.09.01-0086	

Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5	

м2	

510	

08.3.09.01-0101	

Профнастил оцинкованный Н75-750-0,7	

м2 <**>	

511	

08.3.09.01-0102	

Профнастил оцинкованный Н75-750-0,8	

м2	

512	

08.3.09.01-0113	

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	

м2	

513	

08.3.09.01-0114	

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8	

м2	

514	

08.3.09.01-0123	

Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7	

м2 <**>	

515	

08.3.09.02-0003	

Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,7	

м2 <**>	

516	

08.3.09.02-0029	

Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С44-1000-0,5	

м2 <**>	

517	

08.3.09.05-0044	

Профиль гнутый из оцинкованной стали толщиной 0,40 - 0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 80 - 200 мм	

т	

518	

08.3.10.02-0011	

Профиль корытный с замковым соединением для шпунтовых свай, марка стали С255, толщина стенки 11 мм, толщина полки 23 мм, ширина 500 мм, высота 238 мм	

т	

519	

08.3.11.01-1100	

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, N 5У - 10У, N 5П - 10П	

т	

520	

08.3.11.01-1102	

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, N 12У - 24У, N 12П - 24П	

т <**>	

521	

08.3.11.01-1106	

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, N 40У, N 40П	

т	

522	

08.3.11.01-1110	

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, N 12У - 24У, N 12П - 24П	

т	

523	

08.3.11.01-1116	

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255 - С440, N 5У - 10У, N 5П - 10П	

т	

524	

08.4.01.02-0013	

Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	

т	

525	

08.4.02.05-1000	

Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	

т <**>	

526	

08.4.02.05-1010	

Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5	

т	

527	

08.4.03.01-0012	

Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали, класс Вр-1, диаметр 4 - 5 мм	

т	

528	

08.4.03.03-0003	

Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 10 мм	

т	

529	

08.4.03.03-0004	

Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	

т	

530	

08.4.03.03-0005	

Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 14 мм	

т <**>	

531	

08.4.03.03-0006	

Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 16 мм	

т	

532	

08.4.03.03-0031	

Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	

т <*>	

533	

08.4.03.03-0032	

Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	

т <*>, <**>	

534	

08.4.03.03-0033	

Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм	

т <*>	

535	

08.4.03.03-0034	

Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 16 - 18 мм	

т <*>, <**>	

536	

09.2.02.02-0001	

Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет белый, ширина 150 мм, длина 3000 мм	

м2 <**>	

537	

09.2.02.02-0011	

Рейка алюминиевая сплошная потолочная S-формы, ширина 100 мм, толщина 0,3 мм	

м <**>	

538	

09.2.02.02-1002	

Панели алюминиевые реечного подвесного потолка с перфорацией, цвет белый, ширина 150 мм, длина 3000 мм	

м2 <**>	

539	

09.2.03.01-0002	

Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 10 - 13 мм, длина 3000 мм	

шт <**>	

540	

09.2.03.01-0021	

Профиль алюминиевый для крепления панелей Омега-образный, толщина закрепляемой панели 10 - 12 мм, длина 3000 мм	

шт <**>	

541	

09.2.03.01-0031	

Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм	

шт	

542	

09.2.03.04-0001	

Профиль алюминиевый прессованный	

т	

543	

09.3.01.01-1000	

Поручень-отбойник из ПВХ для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием толщиной 1,3 мм с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 2 мм, ширина 20 мм, высота 150 мм	

м	

544	

09.3.04.03-0001	

Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	

м2 <*>	

545	

09.4.03.07-1002	

Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	

м2	

546	

10.1.02.02-0102	

Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5 - 2,0 мм	

кг	

547	

10.1.02.03-0001	

Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 1,4 - 2,8 мм	

т <**>	

548	

10.1.02.03-0002	

Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0 - 5,8 мм	

т	

549	

10.1.02.04-0003	

Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 8,0 - 10,0 мм	

т	

550	

10.2.02.07-0054	

Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,0 мм	

т	

551	

10.3.02.03-0011	

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	

кг	

552	

11.1.01.04-0024	

Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород, толщина 27 мм, ширина без гребня 100 - 140 мм	

м3 <*>	

553	

11.1.01.04-1084	

Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород (ель, сосна), толщина 27 - 28 мм, ширина без гребня 90 - 140 мм, сорт АБ	

м3	

554	

11.1.01.13-0027	

Паркет штучный из дуба, размеры 350 x 70 мм	

м2 <*>	

555	

11.1.02.01-0012	

Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3 - 6,5 м, диаметр 14 - 24 см, сорт I - III	

м3	

556	

11.1.02.04-0031	

Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3 - 6,5 м, диаметр 14 - 24 см, сорт II - III	

м3 <**>	

557	

11.1.02.06-0001	

Лесоматериалы круглые (бревна) хвойных пород (сосна, ель) неокоренные для свай, длина 4,5 - 13 м, диаметр 22 - 34 см, сорт I - III	

м3 <*>	

558	

11.1.03.01-0062	

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2 - 6,5 м, ширина 2 - 90 мм, толщина 20 - 90 мм, сорт II	

м3	

559	

11.1.03.01-0063	

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2 - 6,5 м, ширина 20 - 90 мм, толщина 20 - 90 мм, сорт III	

м3	

560	

11.1.03.01-0066	

Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2 - 6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II	

м3 <*>, <**>	

561	

11.1.03.06-0077	

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2 - 6,5 м, ширина 100 - 250 мм, толщина 44 - 50 мм, сорт I	

м3	

562	

11.1.03.06-0078	

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2 - 6,5 м, ширина 100 - 250 мм, толщина 44 - 50 мм, сорт II	

м3	

563	

11.1.03.06-0079	

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2 - 6,5 м, ширина 100 - 250 мм, толщина 44 - 50 мм, сорт III	

м3	

564	

11.1.03.06-0117	

Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2 - 6,5 м, ширина 100 - 250 мм, толщина 25 мм, сорт III	

м3 <**>	

565	

11.1.03.06-0123	

Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2 - 6,5 м, ширина 100 - 250 мм, толщина 44 - 50 мм, сорт I	

м3 <**>	

566	

11.2.02.01-1084	

Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия	

м2	

567	

11.2.02.01-1092	

Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	

м2	

568	

11.2.02.01-1098	

Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием на бумажной основе	

м2	

569	

11.2.03.02-0004	

Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм	

м2 <**>	

570	

11.2.03.02-1004	

Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 32, толщина 8 мм	

м2	

571	

11.2.07.04-0005	

Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь от 2,01 до 3 м2	

м2	

572	

11.2.08.02-0011	

Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые Т-С, группа А, толщина 6 мм	

1000 м2	

573	

11.2.11.02-0008	

Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 30 мм	

м3 <**>	

574	

11.2.11.02-0011	

Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 18 мм	

м3	

575	

11.2.11.04-0040	

Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/III, шлифованная, толщина 12 - 15 мм	

м3	

576	

11.2.11.06-0002	

Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт II/III, толщина 15 мм	

м3	

577	

11.2.13.06-0012	

Щиты настила, толщина 25 мм	

м2	

578	

11.3.01.02-0003	

Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу "сэндвич", площадь от 1,51 до 2 м2	

м2 <**>	

579	

11.3.01.02-0013	

Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 2 м2	

м2	

580	

11.3.01.02-0019	

Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу "сэндвич", площадь более 2 м2	

м2 <**>	

581	

11.3.01.02-0022	

Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 2 м2	

м2	

582	

11.3.01.02-0026	

Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1,5 м2	

м2 <**>	

583	

11.3.01.02-0036	

Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	

м2	

584	

11.3.01.03-0001	

Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 м2	

м2 <**>	

585	

11.3.01.03-0007	

Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 м2	

м2	

586	

11.3.02.01-0016	

Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	

м2	

587	

11.3.02.01-0017	

Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	

м2	

588	

11.3.02.01-0018	

Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	

м2 <**>	

589	

11.3.02.01-0019	

Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2	

м2 <**>	

590	

11.3.02.02-0004	

Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь от 1,01 до 1,5 м2	

м2 <**>	

591	

11.3.02.02-0015	

Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь более 2 м2	

м2 <**>	

592	

11.3.02.04-0019	

Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	

м2 <**>	

593	

11.3.02.04-0031	

Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	

м2 <**>	

594	

11.3.02.04-0033	

Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 3,5 м2	

м2	

595	

11.3.03.01-0005	

Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм	

м	

596	

11.3.03.06-0001	

Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19 x 48 мм	

м <**>	

597	

11.3.03.06-0002	

Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22 x 49 мм	

м <**>	

598	

11.3.03.10-1142	

Доска отбойная из ПВХ для внутренней отделки стен, с установкой на клей, ширина 200 мм, толщина 2 мм	

м <**>	

599	

11.3.03.13-0044	

Уголки из ПВХ, размеры 25 x 25 мм	

10 м	

600	

11.3.03.15-0094	

Емкости пластиковые для смешивания краски, объем 0,385 л	

1000 шт	

601	

11.3.03.16-0115	

Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 10 мм	

м	

602	

11.3.03.16-0117	

Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 14 мм	

м	

603	

11.3.03.16-0145	

Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 350 мм	

100 шт	

604	

11.3.03.19-0304	

Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 3,0 мм	

м2	

605	

12.1.01.03-0039	

Пленка подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная, основа полипропиленовая ткань ламинированная с двух сторон полипропиленом, прочность при продольном/поперечном растяжении 900/800 Н/50 мм, поверхностная плотность 130 г/м2	

м2	

606	

12.1.01.04-0042	

Труба из ПВХ для водосточных систем, диаметр трубы 82 мм, толщина стенки 1,63 мм, длина 3000 мм	

шт	

607	

12.1.01.05-0066	

Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр трубы 100 мм, длина трубы 3000 мм	

шт <**>	

608	

12.1.01.05-0073	

Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм	

шт <**>	

609	

12.1.02.03-0051	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭКП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 600/360 Н, теплостойкость не ниже +120 °C, масса 5 кг/м2	

м2	

610	

12.1.02.03-0053	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭМП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 600/400 Н, теплостойкость не ниже +130 °C, масса 5,5 кг/м2	

м2	

611	

12.1.02.03-0192	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, толщина 4,2 мм, масса 5,3 кг/м2	

м2 <**>	

612	

12.1.02.03-0195	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	

м2 <**>	

613	

12.1.02.04-0143	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1100 Н (+/-200), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2	

м2 <**>	

614	

12.1.02.05-0053	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа стеклохолст, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °C	

м2	

615	

12.1.02.05-0134	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная нагрузка на разрыв не менее 500 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4 кг/м2	

м2	

616	

12.1.02.06-0012	

Рубероид кровельный РКК-350	

м2	

617	

12.1.02.06-0046	

Рубероид кровельный РКП-350 облегченный	

м2	

618	

12.1.02.08-0071	

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше 0 °C, теплостойкость не ниже +80 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3,5 кг/м2	

м2	

619	

12.1.02.09-0081	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/250 Н (+/- 200 Н), теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП1, масса 3,5 кг/м2	

м2	

620	

12.1.02.10-0089	

Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм	

м2	

621	

12.1.02.10-1042	

Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре не более -40 °C, толщина 1,5 мм	

м2	

622	

12.1.02.10-1118	

Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °C, толщина 1,5 мм	

м2	

623	

12.1.02.10-1344	

Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 1,0 мм	

м2	

624	

12.1.02.10-1390	

Ленты бутилкаучуковые соединительные самоклеящиеся двусторонние, ширина 15 мм	

м	

625	

12.1.02.11-0012	

Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, теплогидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 5 мм	

10 м2	

626	

12.1.02.11-0014	

Мембрана полипропиленовая ветровлагозащитная паропроницаемая, класс пожарной опасности Г3, РП1, В2, плотность потока водяного пара 2000 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 300 мм вод. ст.	

10 м2	

627	

12.1.02.15-0021	

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 1000/1000 Н (+/- 200 Н), теплостойкость не ниже +80 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП 4, масса 3,6 кг/м2	

м2	

628	

12.1.03.02-1068	

Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер, толщина металлической основы 0,5 мм, толщина полимерного покрытия от 23 до 30 мкм, плотность слоя цинка 180 г/м2	

м2	

629	

12.1.03.03-1022	

Черепица гибкая битумная, с минеральными гранулами, многослойная, основа стекловолокно, окисленный битум	

м2	

630	

12.1.03.04-1076	

Черепица коньковая цементно-песчаная, без зажима, размеры 450 x 250 мм	

шт	

631	

12.1.03.07-0022	

Элементы коньковые торцевые из ПВХ, длина 190 мм, ширина 220 мм	

10 шт	

632	

12.2.02.01-0004	

Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с глухой фасадной крышкой, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 2960 x 500 x 115 мм	

м2	

633	

12.2.02.01-0011	

Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с фасадной крышкой, перфорированной с отверстиями на 20%, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 2960 x 500 x 115 мм	

м2	

634	

12.2.02.01-0013	

Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с фасадной крышкой, перфорированной с отверстиями на 20%, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из алюминия толщиной 1,2 мм, размеры 2960 x 500 x 115 мм	

м2	

635	

12.2.02.02-0002	

Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с акриловым покрытием, НГ, толщина 8 мм	

м2 <**>	

636	

12.2.03.02-0002	

Вата минеральная	

м3 <**>	

637	

12.2.03.02-0031	

Вата минеральная на основе стекловолокна, теплопроводность 0,037 - 0,041 Вт/(м*К)	

м3 <**>	

638	

12.2.04.01-0001	

Маты из минеральной ваты, кашированные фольгой, плотность 43 кг/м3, теплопроводность не более 0,12 Вт/(м*К), сжимаемость не более 45%, упругость не менее 95%, предельная температура изолируемой поверхности от -180 до +570 °C, толщина 50 мм	

м3	

639	

12.2.04.01-0006	

Маты прошивные из базальтовых волокон кашированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 110 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,035 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции от -200 до +700 °C, для огнезащиты +1250 °C, толщина 16 мм	

м2 <**>	

640	

12.2.04.04-1014	

Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 125	

м3	

641	

12.2.04.06-0016	

Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °C не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °C, толщина 80 мм	

м3	

642	

12.2.05.02-0005	

Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 150 - 155 кг/м3, теплопроводность при 10 °C не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,06 Мпа	

м3	

643	

12.2.05.03-0001	

Плиты из минеральной ваты двухслойные, толщина 60 - 200 мм	

м3 <**>	

644	

12.2.05.05-0004	

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-120, жесткие, плотность 111 - 130 кг/м3	

м3	

645	

12.2.05.05-0014	

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-200, повышенной жесткости, плотность 191 - 210 кг/м3	

м3	

646	

12.2.05.06-0002	

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС40	

м3	

647	

12.2.05.06-0036	

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС35	

м3	

648	

12.2.05.08-0010	

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 30 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °C не более 0,033/0,034 Вт/(м*К)	

м3	

649	

12.2.05.09-0022	

Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26 - 34 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20 - 150 мм	

м3	

650	

12.2.05.10-0012	

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для фасадных систем со штукатурным слоем, группа горючести НГ, плотность 110 - 120 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °C не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа	

м3	

651	

12.2.05.10-0037	

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 35 - 49 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	

м3 <**>	

652	

12.2.05.10-0066	

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °C не более 0,035/0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,015 МПа	

м3 <**>	

653	

12.2.05.11-0026	

Плиты теплоизоляционные из пенополиуретана, плотность 40 - 50 кг/м3	

м3 <**>	

654	

12.2.05.11-0028	

Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	

м3	

655	

12.2.06.06-0018	

Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 60 мм, внутренний диаметр 1220 мм	

компл	

656	

12.2.07.01-1008	

Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах без покрытия, группа горючести Г1, плотность 40 +/- 15 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, толщина 19 мм	

м2	

657	

12.2.07.04-0176	

Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 6 мм	

м	

658	

12.2.07.04-0189	

Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия. Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм	

м	

659	

12.2.07.05-0011	

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 6 мм, толщина 6 мм	

100 м	

660	

12.2.07.05-0067	

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм	

100 м	

661	

12.2.08.02-0189	

Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °C, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	

м	

662	

13.1.01.01-0002	

Крошка мраморная, фракция от 2,5 до 5 мм	

кг	

663	

13.1.02.01-1006	

Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300 x 300 мм, толщина 30 мм	

м2	

664	

13.2.01.01-0564	

Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300 x 300 мм, толщина 30 мм	

м2	

665	

13.2.01.01-1047	

Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300 x 300 мм, толщина 30 мм	

м2	

666	

13.2.01.06-0102	

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300 x 300 мм, толщина 30 мм	

м2	

667	

13.2.01.06-0115	

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300 x 300 мм, толщина 30 мм	

м2	

668	

13.2.03.01-0011	

Камни булыжные	

м3	

669	

14.1.02.04-0101	

Клей-мастика, марка Бустилат	

т	

670	

14.1.02.04-0102	

Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22 - 0,27 кг/м2	

кг <**>	

671	

14.1.04.02-0001	

Клей, марка 88-НП	

кг	

672	

14.1.06.02-0001	

Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	

т	

673	

14.1.06.02-0050	

Состав клеевой на основе цементного вяжущего и модифицирующих добавок для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, В5 (М75), F100, расход 5,0 - 6,0 кг/м2	

кг	

674	

14.1.06.02-0202	

Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня	

т <*>	

675	

14.1.06.06-1017	

Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от +5 °C до +40 °C, сейсмостойкость С1, С2, объем 330 мл	

шт <**>	

676	

14.2.01.06-0012	

Покрытие парафиновое эмульсионное пленкообразующее для дорожных работ, массовая доля сухих веществ 15 - 35%, водородный показатель (pH) 7 - 9 ед., цвет белый, желтый	

т	

677	

14.2.02.03-0001	

Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67%, цвет белый	

т	

678	

14.2.02.03-0015	

Краска огнезащитная на водной основе для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, плотность 1,28 г/см3, расход 1,8 кг/м2 на толщину покрытия 1 мм	

кг <*>, <**>	

679	

14.2.02.11-0019	

Состав огнезащитный на неорганическом связующем для защиты конструкций воздуховодов, систем приточно-вытяжной вентиляции, каналов дымоудаления, образующий при повышении температуры более +1200 °C пористый теплоизолирующий слой, 3 группа огнезащитной эффективности, расход 6,0 кг/м2 при толщине слоя покрытия 4 мм	

кг	

680	

14.2.02.11-1012	

Состав огнезащитный на основе неорганических связующих и инертных наполнителей для металлоконструкций	

т <*>	

681	

14.2.02.12-0711	

Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная для огнезащиты металлоконструкций	

т <*>	

682	

14.2.04.03-0015	

Смола эпоксидная ЭД-20	

т	

683	

14.2.05.03-1002	

Состав двухкомпонентный самонивелирующийся на основе жестких полиуретановых смол, без растворителей, для устройства промышленных полимерных покрытий пола, при температуре +23 °C плотность 1,45 г/см3, вязкость 2,2 Па*с, расход 2 - 3 кг/м2	

кг	

684	

14.2.05.05-1000	

Состав трехкомпонентный на эпоксидноцементной основе, подвижный, высокопрочный, химически устойчивый	

кг	

685	

14.2.06.03-0401	

Состав гидрофобизирующий глубокого проникновения на основе силанов и силоксанов для поверхностной обработки кирпича, бетона, штукатурки, плитки, шифера, дерева, природного камня, без характерного запаха, плотность 0,7 - 0,8 г/см3	

л <**>	

686	

14.2.06.07-1001	

Гель инъекционный, однокомпонентный, эластичный, гидроактивный, полиуретановый, без содержания растворителей, для гидроизоляции и герметизации швов и рыхлых грунтов	

кг	

687	

14.3.01.02-0101	

Грунтовка акриловая ВД-АК-133	

т <**>	

688	

14.3.02.01-0111	

Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	

т <**>	

689	

14.3.02.01-0371	

Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	

т	

690	

14.3.02.06-0006	

Краска акриловая на водной основе для защиты теплоизоляционных материалов, температура применения от +5 до +30 °C, расход 0,5 л/м2, цвет белый, серый	

л	

691	

14.3.02.06-0008	

Краска полимерная на водной основе для защиты теплоизоляционных материалов, температура применения от +7 до +30 °C, расход 0,4 л/м2, цвет белый, серый	

л	

692	

14.4.01.01-0003	

Грунтовка ГФ-021	

т	

693	

14.4.01.09-0427	

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20 - 0,39 кг/м2	

кг <**>	

694	

14.4.01.17-1012	

Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, расход 0,15 - 0,30 кг/м2	

кг <**>	

695	

14.4.01.19-0001	

Грунтовка ХС-04	

т <**>	

696	

14.4.01.19-0002	

Грунтовка ХС-010	

т	

697	

14.4.01.21-0412	

Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый алюмонаполненый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически- и атмосферостойкий, сухой остаток 52%, при температуре +20 °C плотность от 1,0 - 1,2 г/см3	

кг <**>	

698	

14.4.02.04-0182	

Краска масляная МА-15, цветная	

кг	

699	

14.4.02.04-0252	

Краска масляная МА-25, цветная	

кг	

700	

14.4.02.07-0002	

Эмаль ХВ-161	

т	

701	

14.4.03.03-0102	

Лак битумный БТ-577	

т	

702	

14.4.04.03-0016	

Эмаль алкидная уретановая антикоррозионная, атмосферостойкая для защиты поверхности металлических, бетонных, железобетонных и деревянных конструкций, трубопроводов с подземной установкой, транспортных сооружений от воздействия ультрафиолета, расход 0,28 кг/м2	

кг <**>	

703	

14.4.04.04-0010	

Эмаль кремнийорганическая КО-811, КО-811К, цветная	

т	

704	

14.4.04.08-0001	

Эмаль ПФ-115	

т	

705	

14.5.01.05-0011	

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	

шт	

706	

14.5.02.02-0102	

Мастика-замазка оконная на олифе	

т	

707	

14.5.08.04-0020	

Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 0,3 мм, расход 1,4 кг/м2, цвет белый	

т	

708	

14.5.09.07-0022	

Растворитель N 646	

т	

709	

14.5.11.08-0002	

Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004	

т	

710	

14.5.11.09-0105	

Шпатлевка ЭП-0010	

т	

711	

15.2.02.04-0004	

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20 x 20 мм, стальной полосы 40 x 4 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3300 мм, высота 2000 мм	

шт <**>	

712	

16.2.01.02-0001	

Земля растительная	

м3	

713	

16.2.01.03-0011	

Торф	

м3	

714	

16.2.02.02-0022	

Береза, высота 2,0 - 3,0 м	

шт	

715	

16.2.02.02-0131	

Клен остролистный, высота 1,5 - 2,0 м	

шт	

716	

16.2.02.07-0161	

Семена газонных трав (смесь Городская)	

кг	

717	

16.3.02.01-0003	

Удобрение нитрофоска	

кг	

718	

17.3.02.19-0025	

Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I N 5, 8	

т	

719	

18.1.02.01-0086	

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	

шт	

720	

18.1.02.01-0087	

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	

шт	

721	

18.1.02.01-0172	

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	

шт	

722	

18.1.02.01-0205	

Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	

шт	

723	

18.1.02.01-0206	

Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	

шт	

724	

18.1.02.01-0208	

Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	

шт	

725	

18.1.02.02-0022	

Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	

шт <*>	

726	

18.1.03.02-0005	

Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм	

шт	

727	

18.1.03.02-0012	

Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм	

шт	

728	

18.1.03.02-0027	

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	

шт <**>	

729	

18.1.04.02-0006	

Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	

шт	

730	

18.1.04.02-0073	

Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	

шт	

731	

18.1.04.05-1000	

Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 4,0 МПа, присоединение 1/2" x 1/2", номинальный диаметр 15 мм	

шт	

732	

18.1.05.01-0132	

Клапан предохранительный пружинный СППК5 (17с6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	

шт	

733	

18.1.06.02-1006	

Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	

шт <**>	

734	

18.1.06.04-0030	

Клапан прямой/угловой латунный для системы отопления, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	

шт <**>	

735	

18.1.06.05-0026	

Клапан регулирующий двухходовой, присоединение к трубопроводу фланцевое, диаметр 50 мм	

шт <**>	

736	

18.1.09.04-0004	

Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	

шт <**>	

737	

18.1.09.06-0022	

Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	

шт <**>	

738	

18.1.09.06-1020	

Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 15 мм	

шт <**>	

739	

18.1.09.07-0023	

Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	

шт	

740	

18.1.09.07-0188	

Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	

шт <*>	

741	

18.1.09.07-0191	

Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	

шт <**>	

742	

18.1.09.07-0223	

Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	

шт	

743	

18.1.09.07-0229	

Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	

шт	

744	

18.1.09.08-1040	

Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	

шт	

745	

18.1.09.08-1070	

Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	

шт <**>	

746	

18.1.09.11-0128	

Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартно-проходной, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 65 мм	

шт <**>	

747	

18.1.09.11-1054	

Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	

шт <**>	

748	

18.1.10.01-0045	

Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 - 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	

шт	

749	

18.1.10.01-0070	

Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	

шт	

750	

18.1.10.01-1110	

Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	

шт <**>	

751	

18.1.10.04-0005	

Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 1750 мм	

шт <**>	

752	

18.1.10.04-0011	

Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм	

шт	

753	

18.1.10.06-0013	

Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	

шт <**>	

754	

18.1.10.10-0015	

Смеситель для душа, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на стационарной трубке, межцентровое расстояние штуцеров 100 - 150 мм	

компл	

755	

18.1.10.10-0072	

Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 175 мм, диаметр излива 24 мм	

компл <**>	

756	

18.2.01.05-0001	

Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с двумя рукоятями, излив с развальцованным носиком, вынос излива 280 мм, размеры 450 x 330 x 150 мм	

компл <**>	

757	

18.2.01.05-0205	

Умывальник фарфоровый округлый с кронштейнами, с центральным отверстием под смеситель, размеры 450 x 370 x 130 мм	

компл	

758	

18.2.01.06-0031	

Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 350 x 625 x 730 мм	

компл	

759	

18.2.01.06-0033	

Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 350 x 660 x 758 мм	

компл	

760	

18.2.01.06-0052	

Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 330 x 606 x 780 мм	

компл <**>	

761	

18.2.02.01-0038	

Ванна стальная эмалированная с двумя стальными подставками, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, размеры 1400 x 700 x 550 мм	

компл <**>	

762	

18.2.02.01-0040	

Ванна стальная эмалированная с двумя стальными подставками, с пластмассовым выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, размеры 1500 x 700 x 530 мм	

компл	

763	

18.2.02.05-0001	

Мойка стальная эмалированная, одна чаша, встраиваемая, с креплениями, размеры 450 x 505 x 160 мм	

компл <**>	

764	

18.2.02.05-0005	

Мойка стальная эмалированная, одна чаша, с креплениями, с пластмассовым гофрированным/бутылочным сифоном и выпуском из нержавеющей стали, смеситель с центральным подводом, набортный с двумя рукоятями, излив с аэратором, размеры 500 x 500 x 160 мм	

компл	

765	

18.2.02.05-0008	

Мойка стальная эмалированная, одна чаша, с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном и выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, размеры 500 x 500 x 160 мм	

компл	

766	

18.2.02.05-0014	

Мойка стальная эмалированная, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, плоский излив с аэратором, размеры 500 x 600 x 160 мм	

компл <**>	

767	

18.2.03.02-0011	

Кабина душевая с угловым входом, в комплекте с пластиковым поддоном, раздвижными стеклянными дверями, размеры 800 x 800 x 2250 мм	

компл <**>	

768	

18.2.04.05-0009	

Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, для трубопровода номинальным диаметром 110 - 250 мм	

м <**>	

769	

18.2.08.05-0021	

Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	

шт <**>	

770	

18.2.08.09-0081	

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 15 мм	

шт <**>	

771	

18.3.01.02-1005	

Рукав пожарный напорный с каркасом из химических или натуральных волокон для пожарных кранов без головок РПК-50-1,0	

м	

772	

18.3.01.04-1002	

Ствол пожарный ручной, диаметр 50 мм	

шт	

773	

18.4.01.01-0014	

Баллон для сжиженных газов, рабочее давление до 1,6 МПа, объем 50 л	

шт	

774	

18.4.01.02-0061	

Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	

т <**>	

775	

18.4.01.06-0001	

Фильтр фланцевый волосяной, диаметр 50 мм	

шт	

776	

18.5.01.01-0001	

Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5 - 1,0 МПа, емкость до 100 л	

шт	

777	

18.5.05.01-0022	

Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр прохода 150 мм	

шт	

778	

18.5.06.02-0121	

Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,400 кВт, концевой	

шт	

779	

18.5.06.02-0143	

Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,835 кВт, концевой	

шт	

780	

18.5.08.05-0022	

Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм	

100 шт	

781	

18.5.09.01-0001	

Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500 x 500 мм, цвет хром	

шт	

782	

18.5.10.04-0260	

Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 0,188 кВт	

шт	

783	

18.5.10.04-0346	

Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,880 кВт	

шт	

784	

18.5.10.05-0160	

Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 0,197 кВт	

шт	

785	

18.5.10.05-0246	

Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,97 кВт	

шт	

786	

18.5.10.06-2616	

Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 1,06 кВт	

шт <**>	

787	

18.5.10.06-2620	

Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 0,72 кВт	

шт	

788	

18.5.10.06-2632	

Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 1,26 кВт	

шт	

789	

18.5.10.07-1002	

Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 4	

шт	

790	

18.5.11.02-0004	

Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр труб 108 мм	

м	

791	

18.5.14.01-0001	

Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	

шт	

792	

19.1.01.01-0001	

Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 100 мм	

м2	

793	

19.1.01.03-0026	

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1500 мм	

м2	

794	

19.1.01.03-0072	

Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм	

м2	

795	

19.1.01.03-0077	

Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр до 1000 мм	

м2	

796	

19.1.01.03-0078	

Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм	

м2	

797	

19.1.01.03-0079	

Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр от 1700 до 4000 мм	

м2	

798	

19.1.01.03-0081	

Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,9 мм, периметр от 4200 до 5200 мм	

м2 <**>	

799	

19.1.06.05-0001	

Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 250 мм	

шт	

800	

19.2.02.02-0016	

Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 500 мм	

шт	

801	

19.2.03.01-1000	

Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм	

шт <**>	

802	

19.2.03.02-0179	

Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200 x 300 мм	

шт	

803	

19.2.03.07-0006	

Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 300 x 300 мм	

шт	

804	

19.3.01.01-0001	

Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 280 мм	

шт	

805	

19.3.01.05-0023	

Клапан обратный из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении, тип АЗЕ 100, диаметр 200 мм	

шт	

806	

19.3.01.06-0253	

Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200 x 100 мм	

шт	

807	

19.3.02.08-0032	

Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм	

10 м	

808	

20.1.01.05-0003	

Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-70-3В	

шт	

809	

20.1.01.08-0019	

Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16 - 95 мм2	

100 шт	

810	

20.2.03.03-1042	

Консоль кабельная ККС-40/50-440	

шт <**>	

811	

20.2.03.06-1812	

Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 300 x 2000 мм	

шт	

812	

20.2.03.26-0041	

Пластина стальная оцинкованная соединительная, перфорированная, размеры 40 x 300 мм, толщина 2 мм	

шт	

813	

20.2.04.04-0041	

Короб стальной кабельный прямой, размеры 200 x 100 x 2000 мм	

шт	

814	

20.2.05.04-0023	

Кабель-канал (короб), размеры 16 x 16 мм	

м	

815	

20.2.05.04-0024	

Кабель-канал (короб), размеры 20 x 10 мм	

м <**>	

816	

20.2.07.03-1067	

Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50 x 100 x 3000 мм	

шт	

817	

20.2.07.04-0004	

Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500 x 300 x 50 мм	

шт <**>	

818	

20.2.07.04-0013	

Лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000 x 200 x 80 мм	

шт <*>	

819	

20.2.07.04-1191	

Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200 x 80 x 2000 мм	

шт <**>	

820	

20.2.07.06-1135	

Лоток стальной проволочный, диаметр проволоки 4 мм, размеры 50 x 200 x 3000 мм	

шт	

821	

20.2.08.05-0017	

Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм	

шт	

822	

20.2.09.04-0002	

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками	

компл	

823	

20.2.09.09-1044	

Муфта тупиковая оптическая подвесная на 16 соединений (с расширением до 48), 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод	

компл	

824	

20.2.10.03-0002	

Наконечники кабельные медные для электротехнических установок	

100 шт <**>	

825	

20.2.10.04-0003	

Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5	

100 шт	

826	

20.3.03.03-0072	

Светильник под лампу накаливания настенный для общественных зданий, с шарообразными плафонами из матового стекла, патрон E27, IP54, мощность 60 Вт	

шт	

827	

20.3.03.04-0059	

Светильник ЛПО 16-4x18	

шт <**>	

828	

20.3.03.04-0133	

Светильник потолочный ЛПО 46-2 x 18-003 (004), с рассеивателем из полистирола, тип цоколя G13, мощность 2 x 18 Вт, IP20	

шт	

829	

20.3.03.04-0350	

Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с зеркальной экранирующей решеткой, мощность 2 x 36 Вт, ЭПРА, IP20, размеры 1225 x 310 x 80 мм	

шт	

830	

20.3.03.04-0380	

Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, встраиваемый, количество ламп 4, мощность 36 Вт, ЭПРА	

шт	

831	

20.3.03.07-0091	

Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200 - 4600 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, размеры светильника 595 x 595 мм, мощность 30 Вт	

шт <**>	

832	

20.3.03.07-0096	

Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900 - 6500 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, размеры светильника 595 x 595 мм, мощность 45 Вт	

шт <**>	

833	

20.3.03.07-0102	

Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4200 - 4600 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 25 Вт	

шт <**>	

834	

20.4.01.02-1023	

Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	

шт	

835	

20.4.02.05-0002	

Предохранители плавкие ПН2-100	

10 шт	

836	

20.4.03.03-1028	

Розетка скрытого монтажа, двухместная, компьютерная, RJ45 категории 5е, цвет белый, IP20	

шт	

837	

20.4.04.03-0010	

Щит с монтажной панелью, размеры 1000 x 650 x 300 мм, степень защиты IP66	

шт <**>	

838	

20.5.02.01-0002	

Коробка абонентская АК-2	

шт <**>	

839	

20.9.02.01-2302	

Заземлитель анодный ферросилидовый, подпочвенный, глубинный, комплектный, с кабельными зажимами, с газоотводной трубкой, с магистральным кабелем сечением 16 мм2 и длиной 40 метров, кабель токопровода сечением 10 мм2, номинальная токовая нагрузка 6-7 А, глубина скважины до 32 м, количество блоков 16 шт	

компл	

840	

20.9.02.01-2305	

Заземлитель анодный магнетитовый, подпочвенный, глубинный, комплектный, с кабельными зажимами, с газоотводной трубкой, с магистральным кабелем сечением 16 мм2 и длиной 40 метров, кабель токопровода сечением 10 мм2, номинальная токовая нагрузка 6 А, глубина скважины до 32 м, количество блоков 16 шт	

компл	

841	

21.1.01.01-2592	

Кабель оптический ОКГТ-ц-1-24 (G/652)-15/50	

1000 м	

842	

21.1.03.02-0002	

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-11	

1000 м	

843	

21.1.04.01-1022	

Кабель витая пара F/UTP 2 x 2 x 0,52, категория 5е	

1000 м	

844	

21.1.04.01-1064	

Кабель связи симметричный парной скрутки FTP Cat 5 с числом пар 25, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	

1000 м <**>	

845	

21.1.04.05-0006	

Кабель местной связи высокочастотный КСППБ 1 x 4 x 0,9	

1000 м	

846	

21.1.04.06-0011	

Кабель микрофонный КММ 2 x 0,12	

1000 м	

847	

21.1.04.08-0004	

Кабель телефонный ТППэп 50 x 2 x 0,4	

1000 м	

848	

21.1.04.08-0122	

Кабель телефонный ТППэпБ 10 x 2 x 0,5	

1000 м	

849	

21.1.05.01-1006	

Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3x16+1x6-660	

1000 м	

850	

21.1.06.03-1094	

Кабель силовой с медными жилами ВБбШнг(А) 5x16ок(N, РЕ)-1000	

1000 м	

851	

21.1.06.03-1096	

Кабель силовой с медными жилами ВБбШнг(А) 5x185мс(N, РЕ)-1000	

1000 м	

852	

21.1.06.04-0101	

Кабель монтажный МКЭШ 2x0,75-500	

1000 м	

853	

21.1.06.07-0014	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4x25ок(N)-660	

1000 м	

854	

21.1.06.08-0005	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3x50(ож)-1000	

1000 м	

855	

21.1.06.08-0184	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4x150мс(N)-1000	

1000 м <**>	

856	

21.1.06.08-0273	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ4x50ок(N)-1000	

1000 м	

857	

21.1.06.08-0480	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5x95мс(N, РЕ)-1000	

1000 м	

858	

21.1.06.09-0149	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2x10ок(N)-660	

1000 м	

859	

21.1.06.09-0151	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5ок(N, РЕ)-660	

1000 м	

860	

21.1.06.09-0152	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5ок(N, РЕ)-660	

1000 м	

861	

21.1.06.09-0180	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x16мк-660	

1000 м <**>	

862	

21.1.06.09-1109	

Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5x6ок(N, РЕ)-660	

1000 м	

863	

21.1.06.09-1110	

Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5x10ок(N, РЕ)-660	

1000 м	

864	

21.1.06.09-1112	

Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5x25мк(N, РЕ)-660	

1000 м	

865	

21.1.06.09-1115	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x4ок(N, РЕ)-660	

1000 м	

866	

21.1.06.10-0055	

Кабель силовой с медными жилами СБ 3x50-1000	

1000 м	

867	

21.1.06.10-0168	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5ок(N, РЕ)-1000	

1000 м <**>	

868	

21.1.06.10-0169	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5ок-1000	

1000 м <**>	

869	

21.1.06.10-0207	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5x70мс(N, РЕ)-1000	

1000 м <**>	

870	

21.1.06.10-0362	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2x1,5ок(N)-1000	

1000 м	

871	

21.1.06.10-0375	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5ок(N, РЕ)-1000	

1000 м <**>	

872	

21.1.06.10-0413	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x35мк(N, РЕ)-1000	

1000 м <**>	

873	

21.1.06.10-0601	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4x240мк(N)-1000	

1000 м <**>	

874	

21.1.06.10-0653	

Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4x10ок(N)-1000	

1000 м <**>	

875	

21.1.06.10-1516	

Кабель силовой с медными жилами ПвКШв 5x95-1000	

1000 м	

876	

21.1.07.01-0006	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3x70-6000	

1000 м	

877	

21.1.07.01-0025	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3x70(ож)-6000	

1000 м	

878	

21.1.07.02-0060	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3x240-10000	

1000 м <**>	

879	

21.1.07.02-0095	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3x70-10000	

1000 м	

880	

21.1.07.02-0199	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1x300мк/50-10000	

1000 м <**>	

881	

21.1.07.04-0006	

Кабель силовой с медными жилами СБ 3x70-6000	

1000 м	

882	

21.1.07.05-0025	

Кабель силовой с медными жилами СБ 3x70-10000	

1000 м	

883	

21.1.07.06-0007	

Кабель силовой ПвБП 3x240мк/25-35000	

1000 м <**>	

884	

21.1.08.01-0055	

Кабель сигнальный КСПЭВ 4 x 0,5	

1000 м	

885	

21.1.08.01-0131	

Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 1 x 2 x 0,5	

1000 м <**>	

886	

21.1.08.01-0315	

Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2 x 2 x 1	

1000 м	

887	

21.1.08.01-0321	

Кабель пожарной сигнализации КСБнг(А)-FRLS 2 x 2 x 0,98	

1000 м <**>	

888	

21.1.08.03-0043	

Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 4 x 2,5	

1000 м	

889	

21.1.08.03-0442	

Кабель контрольный КВВГнг(А) 4 x 1,5	

1000 м	

890	

21.1.08.03-0526	

Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 10 x 2,5	

1000 м	

891	

21.1.08.03-0578	

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5 x 1,5	

1000 м <**>	

892	

21.1.08.03-0579	

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5 x 2,5	

1000 м <**>	

893	

21.1.08.03-0582	

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7 x 2,5	

1000 м <**>	

894	

21.1.08.04-0001	

Кабель управления КУГВЭВнг(А)-LS 7 x 0,5	

1000 м	

895	

21.2.01.01-0001	

Провод самонесущий изолированный СИП-1 1x16+1x25-0,6/1	

1000 м	

896	

21.2.01.01-0025	

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x35+1x54,6-0,6/1	

1000 м <**>	

897	

21.2.01.01-0034	

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x70+1x70-0,6/1	

1000 м	

898	

21.2.01.01-0049	

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x70-20	

1000 м	

899	

21.2.01.01-0062	

Провод самонесущий изолированный СИП-4 2x16-0,6/1	

1000 м	

900	

21.2.01.02-0088	

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 95/16	

т <**>	

901	

21.2.01.02-0091	

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 185/24	

т <*>, <**>	

902	

21.2.01.02-0094	

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39	

т	

903	

21.2.01.02-0098	

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/51	

т <**>	

904	

21.2.01.02-0102	

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/64	

т <**>	

905	

21.2.01.02-0104	

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 600/72	

т <*>, <**>	

906	

21.2.01.02-0150	

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 120	

т	

907	

21.2.03.05-0002	

Провод силовой установочный АПуВ 1x2,5-450	

1000 м	

908	

21.2.03.05-0051	

Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1x6-450	

1000 м	

909	

21.2.03.05-0054	

Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1x16-450	

1000 м	

910	

21.2.03.05-0066	

Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1x2,5-450	

1000 м	

911	

21.9.02.02-3228	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5ок(N, РЕ)-1000	

1000 м	

912	

22.2.01.03-0001	

Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-120Б	

шт	

913	

22.2.01.03-0002	

Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-160А	

шт <*>, <**>	

914	

22.2.01.03-0003	

Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е	

шт	

915	

22.2.01.04-0017	

Изоляторы линейные штыревые ТФ-20	

100 шт	

916	

22.2.01.04-0021	

Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-10-МО	

100 шт <*>	

917	

22.2.01.05-0022	

Изоляторы опорные ИО-1-2,5 У3	

100 шт	

918	

22.2.01.06-0001	

Изоляторы такелажные ИТ-30У1	

100 шт	

919	

22.2.02.02-1010	

Гильзы полиэтиленовые изоляционные, диаметр жилы до 0,5 мм, длина 100 мм, диаметр 3,5 мм	

100 шт	

920	

22.2.02.07-0002	

Конструкции стальные оцинкованные отдельностоящих молниеотводов, порталов, прожекторных мачт ОРУ	

т <**>	

921	

22.2.02.07-0021	

Портал шинный ПС-110Ш	

шт	

922	

22.2.02.07-0025	

Портал шинный ПС-220Ш2	

шт	

923	

22.2.02.07-0041	

Ростверки стальные массой до 0,2 т	

т	

924	

23.1.01.06-0008	

Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 250 мм	

шт	

925	

23.1.01.06-1030	

Компенсатор стартовый сильфонный, диаметр 250 мм	

шт	

926	

23.2.02.03-1028	

Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,5 мм, наружный диаметр 54 мм	

м	

927	

23.3.01.04-0078	

Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 - 11 мм	

т	

928	

23.3.03.01-0008	

Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	

м	

929	

23.3.03.02-0054	

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	

м <**>	

930	

23.3.03.02-0064	

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	

м	

931	

23.3.03.02-0137	

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	

м <**>	

932	

23.3.05.01-0003	

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2 мм	

м	

933	

23.3.06.01-0002	

Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	

м <**>	

934	

23.3.06.02-0006	

Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	

м	

935	

23.3.06.04-0006	

Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	

м	

936	

23.3.06.04-0008	

Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	

м	

937	

23.3.06.05-0006	

Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	

м <**>	

938	

23.3.06.05-0021	

Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	

м <**>	

939	

23.3.06.05-0028	

Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	

м <**>	

940	

23.4.01.03-0077	

Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 7 мм	

м	

941	

23.4.01.03-0078	

Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 8 мм	

м	

942	

23.4.01.03-0081	

Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 10 мм	

м	

943	

23.4.01.03-0102	

Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 8 мм	

м <*>, <**>	

944	

23.4.01.04-0003	

Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки трубы 4 мм	

м	

945	

23.4.01.04-0004	

Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки трубы 5 мм	

м	

946	

23.5.01.08-0015	

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	

м <**>	

947	

23.5.01.08-0025	

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	

м <**>	

948	

23.5.01.08-0033	

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	

м	

949	

23.5.01.08-0035	

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	

м <**>	

950	

23.5.01.08-0051	

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	

м	

951	

23.5.02.02-0013	

Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 200 - 300 мм	

т	

952	

23.5.02.02-0023	

Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	

м <*>	

953	

23.5.02.02-0033	

Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	

м	

954	

23.5.02.02-0034	

Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	

м <*>	

955	

23.5.02.02-0039	

Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	

м <**>	

956	

23.5.02.02-0055	

Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	

м <**>	

957	

23.5.02.02-0057	

Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	

м	

958	

23.5.02.02-0088	

Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	

м <**>	

959	

23.5.02.02-0108	

Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	

м <**>	

960	

23.5.02.03-0017	

Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	

м	

961	

23.6.02.01-0006	

Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 900 мм	

м	

962	

23.6.02.01-0011	

Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 100 мм	

м	

963	

23.6.02.01-0013	

Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 200 мм	

м	

964	

23.8.02.02-0015	

Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, длина плеча 1000 мм	

шт	

965	

23.8.02.02-0024	

Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, длина плеча 1050 мм	

шт	

966	

23.8.03.09-0223	

Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °C до +600 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	

шт	

967	

23.8.03.11-0127	

Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм	

шт	

968	

23.8.03.11-0128	

Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	

шт <**>	

969	

23.8.03.11-0158	

Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	

шт	

970	

23.8.04.01-0021	

Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	

шт	

971	

23.8.04.06-0072	

Отвод 90° с радиусом кривизны R = 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	

шт	

972	

23.8.04.06-0107	

Отвод 90° с радиусом кривизны R = 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	

шт	

973	

23.8.04.12-0135	

Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273 x 7,0 мм	

шт	

974	

24.2.02.01-0002	

Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95° C, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм	

м	

975	

24.2.05.01-0006	

Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 400 мм	

м <**>	

976	

24.2.05.03-0003	

Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, диаметр условного прохода 200 мм	

м	

977	

24.2.06.04-0013	

Муфта хризотилцементная к напорным трубам САМ 6, диаметр условного прохода 200 мм	

шт	

978	

24.3.01.02-0001	

Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	

м <**>	

979	

24.3.01.02-0042	

Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	

м <**>	

980	

24.3.01.04-0025	

Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 1000 мм	

шт	

981	

24.3.02.02-1043	

Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110 x 2,7 мм, длина 1,0 м	

шт	

982	

24.3.02.03-0005	

Трубы дренажные гофрированные двухслойные полипропиленовые, SN16, диаметр 315 мм	

м	

983	

24.3.02.05-0021	

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	

м <**>	

984	

24.3.02.05-0081	

Трубы напорные из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, трехслойные, армированные стекловолокном, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, SDR7,4, наружный диаметр 32 мм	

м	

985	

24.3.03.03-0038	

Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 315 мм	

м	

986	

24.3.03.11-0027	

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	

м	

987	

24.3.03.11-0060	

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм	

м <**>	

988	

24.3.03.12-0006	

Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	

м	

989	

24.3.03.13-0003	

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм	

м <**>	

990	

24.3.03.13-0007	

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	

м <**>	

991	

24.3.03.13-0021	

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 57,2 мм	

м <**>	

992	

24.3.03.13-0023	

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,7 мм	

м	

993	

24.3.03.13-0046	

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	

м <**>	

994	

24.3.03.13-0051	

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	

м <**>	

995	

24.3.03.13-0052	

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	

м <**>	

996	

24.3.03.13-0061	

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	

м <**>	

997	

24.3.03.13-0290	

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	

м <**>	

998	

24.3.03.13-0322	

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 12,1 мм	

м	

999	

24.3.03.13-1024	

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	

м	

1000	

24.3.03.13-1034	

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	

м	

1001	

24.3.03.13-1036	

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	

м	

1002	

24.3.03.14-0020	

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	

м	

1003	

24.3.04.12-0028	

Рукав полимерный комплексный для санации трубопроводов, отверждение водой, диаметр 500 мм	

м	

1004	

24.3.05.07-0514	

Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 110 мм	

шт <*>	

1005	

24.3.05.07-0515	

Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 160 мм	

шт <**>	

1006	

24.3.05.07-0553	

Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков трубопровода, номинальный наружный диаметр 160 мм, длина 500 мм	

шт	

1007	

24.3.05.07-0568	

Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков трубопровода, номинальный наружный диаметр 1000 мм, длина 700 мм	

шт	

1008	

24.3.05.07-0609	

Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 160 мм	

шт	

1009	

24.3.05.08-0214	

Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм	

шт	

1010	

25.1.01.04-0032	

Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип II	

шт	

1011	

25.1.01.05-0012	

Шпала из древесины хвойных пород, пропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип II	

шт	

1012	

25.1.02.01-0035	

Шпала железобетонная, тип Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг	

шт	

1013	

25.1.05.01-0001	

Накладка рельсовая двухголовая, тип 1Р65	

шт	

1014	

25.1.05.05-0100	

Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории ДТ350	

м	

1015	

25.1.06.14-0002	

Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на однопутный участок с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 6 - 6,5 м	

компл	

1016	

25.1.06.15-0071	

Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/9, проект 2434.00.000	

компл	

1017	

25.2.01.06-0056	

Зажим соединительный КС-055-28 для проводов сечением 70 - 95 мм2, 95 - 120 мм2	

шт	

1018	

25.2.01.18-0032	

Фиксатор дополнительный с фиксирующим зажимом, с держателем удлиненным	

шт <**>	

1019	

25.2.02.04-0026	

Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 2180 мм, оцинкованные	

т	

1020	

25.3.06.01-1002	

Прокладка упругая пластмассовая для рельсового скрепления ЖБР-65, тип ЦП-369.104	

шт	

1021	

25.3.08.01-1242	

Балки пролетных строений железобетонные ребристые с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 16,5 метров, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	

м3	

1022	

25.3.08.01-5021	

Фундаменты трехлучевые железобетонные с анкерным креплением стоек опор контактной сети, ТСА, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3, тип несущей способности 2	

м3	

1023	

25.3.12.01-2782	

Стойка стальная фланцевая с наклонными гранями поясов консольной опоры контактной сети, из горячекатаного швеллера шириной 180 мм, марка стали С345, ширина в нижней части опоры 540 мм, ширина в верхней части опоры 300 мм, высота стойки 9600 мм	

шт	

1024	

25.3.17.01-2218	

Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 19x2x0,9-380	

1000 м	

1025	

59.1.01.02-0039	

Мастика битумная кровельная горячая	

т <*>	

1026	

59.1.01.02-0041	

Мастика битумно-полимерная	

т <*>	

1027	

59.1.01.02-0071	

Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие	

т <*>	

1028	

59.1.01.02-0073	

Эмульсия битумно-дорожная	

т <*>	

1029	

59.1.01.05-0642	

Металлоконструкция балок ограждения, секция балок СБ-1, СБ-2, СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), масса 0,05 - 1 т	

т <*>	

1030	

59.1.01.06-0172	

Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО (ПОГ-I), толщина 14 мм	

м2 <*>	

1031	

59.1.01.06-0173	

Покрытие спортивное для полов, толщина 6,3 мм	

м2 <*>	

1032	

59.1.01.07-0093	

Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм, ширина 30 мм	

м2 <*>	

1033	

59.1.01.07-1878	

Композиция полимерно-минеральная для стабилизации грунта и улучшения физико-механических свойств щебеночно-гравийно-песчаных смесей, насыпная плотность 800 - 1000 кг/м3	

т <*>	

1034	

59.1.01.07-1884	

Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение	

компл <**>	

1035	

59.1.01.07-1886	

Георешетка объемная из полиэтиленовых лент, размеры ячейки 210 x 210 мм, высота ячейки 150 мм	

м2 <**>	

1036	

59.1.01.07-1887	

Георешетка объемная из полиэтиленовых лент, с перфорацией, размеры ячейки 210 x 210 мм, высота ячейки 100 мм	

м2 <**>	

1037	

59.1.02.02-0392	

Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	

м3 <*>	

1038	

59.1.02.02-0444	

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	

м3 <*>	

1039	

59.1.02.02-0477	

Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	

м3 <*>	

1040	

59.1.03.02-0015	

Шлакопортландцемент сульфатостойкий М400 ССШПЦ (ЦЕМ III 32,5)	

т <*>	

1041	

59.1.04.02-0008	

Смеси литые асфальтобетонные горячие, тип II	

т <*>	

1042	

59.1.04.03-0028	

Смеси сухие цементные для выравнивающих оснований пола, стяжек, толщина слоя 10 - 30 мм, класс В20 (М250), механизированного нанесения	

т <*>	

1043	

59.1.04.03-0332	

Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	

т <*>	

1044	

59.1.05.01-0038	

Балка пролетных строений на автомобильных дорогах, длиной до 17 м, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 100 кг/м3	

м3 <*>	

1045	

59.1.05.01-0499	

Плиты железобетонные опорные прочие	

м3 <*>	

1046	

59.1.05.01-0602	

Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач, бетон В25, расход арматуры 104 кг/м3	

м3 <*>	

1047	

59.1.05.01-0728	

Колонны прямоугольного сечения сплошные, бетон В25, вес до 5 т, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 100 кг/м3	

м3 <*>	

1048	

59.1.05.01-0779	

Ригели тяжелого каркаса с расходом металла до 200 кг, типа РГА	

м3 <*>	

1049	

59.1.05.01-1041	

Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, бетон В15, расход арматуры 50 кг/м3	

м3 <*>	

1050	

59.1.05.01-1084	

Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35 x 35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-3	

шт <*>	

1051	

59.1.05.01-1135	

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15 (М200), расход арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона, в плотном теле	

м3 <*>	

1052	

59.1.05.01-1381	

Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона	

м3 <*>	

1053	

59.1.05.01-1387	

Плиты железобетонные многопустотные	

м3 <*>	

1054	

59.1.05.01-1390	

Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий, бетон В22,5, размером до 9 м2	

м3 <*>	

1055	

59.1.05.01-1507	

Марши лестничные железобетонные с чистой бетонной поверхностью	

м3 <*>	

1056	

59.1.05.01-1559	

Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 44 кг/м3	

м3 <*>	

1057	

59.1.05.01-1585	

Блоки железобетонные насадок из бетона класса B22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м3	

м3 <*>	

1058	

59.1.05.01-1704	

Упоры анкерные массой свыше 2,0 т	

м3 <*>	

1059	

59.1.05.01-1718	

Вентиляционный блок, бетон В25, расход арматуры 50 кг/м3, с одним рядом каналов, длина блока до 3 м, толщина до 30 см	

м3 <*>	

1060	

59.1.05.01-1719	

Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты, бетон В22,5, расход арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)	

м3 <*>	

1061	

59.1.05.01-1720	

Стойки железобетонные	

м3 <*>	

1062	

59.1.05.01-1721	

Панели стеновые сплошные плоские железобетонные прочие	

м3 <*>	

1063	

59.1.05.01-1722	

Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	

м3 <*>	

1064	

59.1.05.01-1723	

Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	

м3 <*>, <**>	

1065	

59.1.05.01-1724	

Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм	

м <*>, <**>	

1066	

59.1.05.01-1725	

Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм	

м <*>	

1067	

59.1.05.01-1726	

Панели стеновые железобетонные из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 19 - 21 см, с расходом стали до 7 кг/м2	

м2 <*>	

1068	

59.1.05.01-1727	

Панели стеновые железобетонные из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39 - 41 см, с расходом стали до 7 кг/м2	

м2 <*>	

1069	

59.1.05.01-1728	

Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	

м3 <*>, <**>	

1070	

59.1.05.02-0144	

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс B 2,5	

м3 <*>	

1071	

59.1.05.02-0274	

Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 150	

м3 <*>	

1072	

59.1.06.02-0025	

Гранит керамический многоцветный полированный, размер 400 x 400 x 9 мм	

м2 <*>	

1073	

59.1.07.01-0016	

Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1	

шт <*>	

1074	

59.1.07.02-0006	

Кондуктор для обетонирования блоков закладных частей, марка стали C 255, масса 7820 кг	

т <*>	

1075	

59.1.07.02-0259	

Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием полиэстер	

м2 <*>	

1076	

59.1.07.02-0283	

Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	

т <*>	

1077	

59.1.07.02-0289	

Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	

т <*>	

1078	

59.1.07.02-0290	

Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	

т <*>	

1079	

59.1.07.02-0300	

Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	

т <*>	

1080	

59.1.07.02-0303	

Конструкции стальные перил	

т <*>	

1081	

59.1.07.02-0582	

Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	

т <*>	

1082	

59.1.07.02-0583	

Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	

т <*>	

1083	

59.1.07.02-0591	

Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	

т <*>	

1084	

59.1.07.02-0592	

Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.8	

м2 <*>	

1085	

59.1.07.02-0594	

Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	

т <*>	

1086	

59.1.07.02-0598	

Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 1500 мм, диаметр 100 мм, угол между посадочными местами 90°, крепежный элемент располагается в верхней части ствола опоры	

шт <**>	

1087	

59.1.07.03-0132	

Опоры из труб	

т <*>	

1088	

59.1.07.05-0036	

Элементы емкости габаритные для хранения жидкостей и газов, без арматуры, с цилиндрической поверхностью	

т <**>	

1089	

59.1.08.01-0978	

Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк-ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 см, размер ячейки 100 x 50 мм, высота 203 см	

м <*>	

1090	

59.1.08.01-0979	

Шкаф с системой прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения ствола мусоропровода	

компл <**>	

1091	

59.1.08.03-0754	

Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50 x 50 x 5 мм	

т <*>	

1092	

59.1.08.03-0898	

Швеллеры N 16 - 24, марка стали 18сп	

т <*>	

1093	

59.1.08.03-0899	

Швеллеры N 40, нормальной точности прокатки, из горячекатаного проката, марка стали C235, немерной длины	

т <*>	

1094	

59.1.08.04-0031	

Сетка арматурная сварная	

т <*>	

1095	

59.1.08.04-0039	

Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-I, диаметр 12 мм	

т <*>	

1096	

59.1.09.01-0001	

Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, неоткрываемые	

м2 <*>	

1097	

59.1.09.01-0010	

Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, неоткрываемые	

м2 <*>	

1098	

59.1.09.01-0013	

Витраж из алюминиевого профиля шириной 45 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным остеклением, толщина стекла 6 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715 x 1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	

м2 <**>	

1099	

59.1.09.01-0014	

Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным стеклопакетом толщиной 16 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715 x 1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	

м2 <**>	

1100	

59.1.09.01-0015	

Витраж из алюминиевого профиля шириной 45 мм с термовставкой, окрашенный, с двойным стеклопакетом толщиной 32 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715 x 1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	

м2 <**>	

1101	

59.1.09.04-0054	

Блок дверной из алюминиевого профиля распашной с одинарным остеклением, площадь свыше 2,5 м2	

м2 <*>	

1102	

59.1.11.01-0387	

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4 - 6,5 м, ширина 75 - 150 мм, толщина 40 - 75 мм, сорт III	

м3 <*>	

1103	

59.1.11.02-0069	

Блоки дверные внутренние, глухие, двупольные, с решетчатым заполнением щита, без отделки, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ1-3, ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	

м2 <*>	

1104	

59.1.11.02-0943	

Щиты из досок, толщина 25 мм	

м2 <*>	

1105	

59.1.11.02-0967	

Блок дверной внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, проолифленные, площадь 1,8 м2 (ДГ 21-9)	

м2 <*>, <**>	

1106	

59.1.11.02-0968	

Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный, площадь 3,91 м2 (ДН 21-19), площадь 4,47 м2 (ДН 24-19)	

м2 <**>	

1107	

59.1.11.02-0969	

Блок дверной деревянный трудносгораемый, двупольный, с обшивкой полотна хризотиловым картоном, с защитой оцинкованной сталью полотен и коробок, площадь 2,66 м2 (ДС 21-13)	

м2 <*>	

1108	

59.1.11.02-0970	

Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 м2 (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 м2 (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 м2 (ПГ 20-8, ДГ 21-9)	

м2 <**>	

1109	

59.1.11.03-0808	

Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2	

м2 <*>	

1110	

59.1.11.03-0809	

Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2	

м2 <*>	

1111	

59.1.12.01-0035	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °C	

м2 <*>	

1112	

59.1.12.01-0455	

Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием	

м2 <*>	

1113	

59.1.12.01-0456	

Мембрана полимерная многослойная на основе ПВХ армированная полиэстром для кровельной гидроизоляции, удельный вес 1,8 кг/м2, толщина 1,5 мм	

м2 <*>	

1114	

59.1.12.02-0432	

Лист из вспененного полиэтилена, толщина 60 мм	

м2 <*>	

1115	

59.1.12.02-0460	

Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные гидрофобизированные, для устройства кровель, на основе базальтового волокна, сверхжесткие, толщина 40 мм	

м3 <*>	

1116	

59.1.12.02-2632	

Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные	

м2 <*>, <**>	

1117	

59.1.14.01-0057	

Клей универсальный для систем утепления	

кг <**>	

1118	

59.1.14.02-0203	

Краска огнезащитная на водной основе, для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, плотность 1,3 г/см3, расход 0,8 - 2,2 кг/м2	

кг <*>	

1119	

59.1.14.03-0023	

Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	

т <*>	

1120	

59.1.14.05-0140	

Шпатлевка финишная цементная водостойкая	

кг <*>	

1121	

59.1.14.05-0143	

Герметик полиуретановый, однокомпонентный, инъекционный, гидрофобный, гидроактивный, эластичный, с низкой вязкостью, для заполнения и ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и каменных конструкциях	

кг <*>	

1122	

59.1.18.01-1694	

Затвор гидравлический, номинальный диаметр до 50 мм	

шт <*>	

1123	

59.1.18.02-0005	

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550 x 480 x 150 мм	

компл <*>	

1124	

59.1.18.02-0006	

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550 x 480 x 185 мм	

компл <*>	

1125	

59.1.18.02-0013	

Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, без смесителя, ВЧМ-1700, размер 1700 x 750 x 607 мм	

компл <*>	

1126	

59.1.18.02-0224	

Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, ВСТ размер 1500 x 700 x 560 мм	

компл <*>	

1127	

59.1.18.05-1155	

Радиаторы стальные панельные, тепловая мощность 3002 Вт	

шт <*>	

1128	

59.1.18.05-1156	

Радиаторы биметаллические отопительные секционные, количество секций 1, размер секции 80 x 80 x 560 мм, теплоотдача 0,175 кВт	

шт <*>	

1129	

59.1.18.05-1157	

Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа. максимальная температура теплоносителя 135 °C, тепловая мощность 1610 Вт	

шт <*>	

1130	

59.1.18.05-1158	

Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	

кг <*>	

1131	

59.1.19.01-0286	

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка до 355 мм	

шт <*>	

1132	

59.1.19.03-0125	

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром 3200 мм	

шт <*>	

1133	

59.1.19.03-0199	

Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС, производительность до 10 тыс. м3/час	

шт <*>	

1134	

59.1.19.04-0104	

Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 600 x 300/1000	

шт <*>	

1135	

59.1.20.01-0294	

Канат стальной арматурный, 1 x 7, диаметр каната 7,5 мм, диаметр проволоки 2,5 мм	

м <*>	

1136	

59.1.20.02-1177	

Лоток кабельный лестничного типа Л-400, ширина 400 мм	

м <*>	

1137	

59.1.20.02-2988	

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	

компл <*>	

1138	

59.1.20.03-0104	

Светильники с лампами накаливания, потолочно-настенные, с металлическим основанием, с молочным рассеивателем, мощность лампы 60 Вт, НПО22-100	

шт <*>	

1139	

59.1.20.03-0147	

Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4	

шт <*>	

1140	

59.1.20.03-0572	

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом)	

шт <*>	

1141	

59.1.20.03-0939	

Светильник люминесцентный потолочный, мощность 1 x 36 Вт, ЭПРА, с аварийным блоком	

шт <**>	

1142	

59.1.20.03-0940	

Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с зеркальной решеткой, мощность 2 x 36 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 1228 x 309 x 90 мм	

шт <*>	

1143	

59.1.20.03-0941	

Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с зеркальной решеткой, мощность 4 x 18 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 625 x 610 x 90 мм	

шт <**>	

1144	

59.1.21.01-1504	

Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 3x2,5-660	

1000 м <*>	

1145	

59.1.21.01-1514	

Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 5x16-660	

1000 м <*>	

1146	

59.1.21.01-1544	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3x2,5-1000	

1000 м <*>	

1147	

59.1.21.01-1855	

Кабель силовой с медными жилами ПвПу2гж 1x2000/310ов-127/220 кВ	

м <**>	

1148	

59.1.23.07-0001	

Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии), диаметр до 80 мм	

компл <*>	

1149	

59.1.23.07-0003	

Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм	

м <*>	

1150	

59.1.23.07-0004	

Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	

м <*>	

1151	

59.1.23.08-0907	

Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм	

т <*>	

1152	

59.1.23.08-0909	

Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	

компл <*>	

1153	

59.1.23.08-1306	

Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125 - 200 мм	

т <*>	

1154	

59.1.24.03-0152	

Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	

м <*>	

1155	

59.1.24.03-0225	

Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 20 мм	

м <*>	

1156	

59.1.24.03-0233	

Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм	

м <*>	

1157	

59.1.24.03-0239	

Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 315 мм	

м <*>	

1158	

59.1.24.03-0754	

Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 315 мм	

шт <*>	

1159	

59.1.25.01-0101	

Рельсы старогодные, 3 группа	

т <*>	

1160	

59.1.25.01-0240	

Рельсы старогодные, 1 группа	

т <*>	

1161	

59.1.25.02-0013	

Муфты натяжные	

шт <*>	

1162	

61.1.04.10-0004	

Кросс оптический для установки в стойку 19" невыдвижной, 12 одномодовых пигтейла типа FC (или SC, ST), 12 адаптеров FC/UPC (или FC/APC, SC/UPC, SC/APC, ST/UPC), высота 1U, 12 портов	

компл	

1163	

61.3.03.01-0001	

Замок электромагнитный 9 - 15 В, мощность 7,2 Вт, усилие удержания 240 кг, размеры 186 x 45 x 30 мм	

шт	

1164	

62.1.01.09-1246	

Выключатель автоматический 1Р, 32 А, 6 кА, характеристика C	

шт	

1165	

62.1.01.09-1260	

Выключатель автоматический 2Р, 32 А, 6 кА, характеристика C	

шт	

1166	

62.1.01.09-1274	

Выключатель автоматический 3Р, 32 А, 6 кА, характеристика C	

шт	

1167	

62.1.05.03-0041	

Устройство защитного отключения 2Р, 16 А, 10 мА	

шт	

1168	

62.2.01.05-0021	

Станция автоматической усиленной дренажной защиты, выходная номинальная мощность 2 кВт, размеры 520 x 900 x 990 мм	

шт	

1169	

62.4.02.01-0088	

Источник бесперебойного питания однофазный без аккумуляторной батареи, полная выходная мощность 15 кВА, минимальное входное напряжение 228 - 304 В	

шт	

1170	

62.5.01.04-0040	

Счетчик электрической энергии, трехфазный, однотарифный с механическим отсчетным устройством, номинальное напряжение 3X57,7/100 В, номинальный (максимальный) ток 5 (7,5) А, класс точности 0,5S	

шт	

1171	

62.6.02.01-0016	

Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 63 А, степень защиты IP40, постоянный ток, напряжение 660 В	

шт	

1172	

62.7.01.03-0027	

Светофор дорожный транспортный светодиодный, тип Т.1.1, диаметр апертуры 200 мм	

шт	

1173	

62.7.01.04-1147	

Барьер противотаранный стальной шлагбаумного типа с гидравлическим приводом и горизонтальным подъемом балки, высота балки от дорожного полотна до 900 мм, ширина 5000 мм	

компл	

1174	

63.1.01.03-0007	

Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 2 кВт, объем бака 100 л	

компл	

1175	

63.1.01.04-0016	

Электроводонагреватель проточный, производительность 120 л/ч, мощность 6 кВт	

шт	

1176	

63.3.01.01-1031	

Конвектор электрический отопительный стальной с принудительной конвекцией, встраиваемый в конструкцию пола, ширина 180 мм, высота 110 мм, длина 1250 мм, мощность 700 - 750 Вт	

шт	

1177	

63.4.01.02-0035	

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	

шт	

1178	

64.1.02.02-0024	

Вентилятор канальный, подача воздуха 1600 м3/ч, полное давление 300 Па, частота вращения 1500 об/мин, параметры питающей сети 220/50 В/Гц, мощность 0,48 кВт	

шт	

1179	

64.1.05.04-1028	

Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали ВР 80-75-6,3, производительность 8600 - 12000 м3/ч, частота вращения 1500 об/мин, мощность 5,5 кВт	

шт	

1180	

64.2.03.06-0033	

Сплит-система кассетного типа, мощность от 5,1 до 8 кВт	

шт	

1181	

64.3.02.02-0011	

Циклон группового исполнения с улиткой и пирамидальным бункером, два циклона в группе, производительность 8800 - 10360 м3/ч	

шт	

1182	

64.5.01.01-0001	

Агрегат воздушного отопления АВО 42, производительность 1400 м3/ч, мощность 12 кВт	

шт	

1183	

65.1.01.01-1018	

Счетчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	

шт	

1184	

65.1.01.01-1058	

Счетчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	

шт	

1185	

66.1.01.01-0992	

Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1	

шт	

1186	

67.1.01.03-0130	

Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 - 1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925 x 1020 - 1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	

компл	

1187	

68.1.02.01-0004	

Насос консольно-моноблочный центробежный, производительность 100 м3/ч, напор 80 м, мощность электродвигателя 45 кВт, масса агрегата до 0,4 т	

шт	

1188	

69.1.03.01-0027	

Клапан автоматический балансировочный с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,005 - 0,035 МПа, диаметр 40 мм	

шт	

1189	

69.1.03.01-0028	

Клапан автоматический балансировочный с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,005 - 0,035 МПа, диаметр 50 мм	

шт	

1190	

69.2.02.03-0012	

Клапан дымоудаления стальной противопожарный, нормально закрытый, стеновой, с решеткой, с реверсивным приводом внутри клапана, предел огнестойкости EI 120, сечение 550 x 450 мм	

компл	

1191	

69.2.02.03-0014	

Клапан дымоудаления стальной противопожарный, нормально закрытый, стеновой, с решеткой, с электромагнитным приводом внутри клапана, предел огнестойкости EI 120, сечение 550 x 450 мм	

компл	

1192	

89.1.61.02-0065	

Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой)	

шт <*>	

1193	

89.1.62.01-0461	

Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 5, номинальный ток сборных шин 630 А	

шт <*>	

1194	

89.1.64.01-0002	

Агрегаты вентиляторные с ручным приводом, производительность до 10000 м3/час	

шт <*>	

1195	

89.1.64.01-0019	

Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, В Ц14 46 8И1 01А, с электродвигателем, мощность 18,5 кВт, 750 об/мин	

компл <*>	

1196	

89.1.64.02-0001	

Камеры приточные 2ПК без секции орошения, производительность до 40 тыс. м3/час	

шт <*>	

1197	

89.1.64.02-0043	

Кондиционеры медицинские автономные с водяным охлаждением конденсатора, воздухопроизводительность до 4400 м3/ч	

компл <*>	

1198	

89.1.64.04-0002	

Агрегаты вентиляционно-приточные, производительность до 20000 м3/ч	

компл <*>	

1199	

89.1.66.01-0001	

Плита газовая бытовая, напольная отдельностоящая со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочная	

шт <*>	

1200	

89.1.66.01-0013	

Счетчик газа СГ-16МТ-4000-Р	

шт <*>	

1201	

89.1.68.01-0093	

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные, тип ЭЦВ, производительность 6,5 м3/час, напор 130 м, мощность 5,5 кВт	

шт <*>	

1202	

89.1.68.01-0180	

Насосы циркуляционные электрические, напор 7 м, производительность 16000 л/час, мощность 370 Вт	

шт <*>	

1203	

89.1.69.02-0026	

Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 размером 250 x 250 мм	

шт <*>	

1204	

91.01.01-014	

Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	

маш.-ч <*>	

1205	

91.01.01-034	

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	

маш.-ч <*>, <**>	

1206	

91.01.01-035	

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	

маш.-ч <*>, <**>	

1207	

91.01.01-036	

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	

маш.-ч <*>	

1208	

91.01.01-039	

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	

маш.-ч	

1209	

91.01.02-004	

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	

маш.-ч	

1210	

91.01.02-021	

Грейдеры прицепные среднего типа	

маш.-ч	

1211	

91.01.03-032	

Скреперы самоходные, геометрическая емкость ковша 8,0 м3	

маш.-ч <*>	

1212	

91.01.04-003	

Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 14 см	

маш.-ч	

1213	

91.01.05-084	

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3	

маш.-ч <**>	

1214	

91.01.05-085	

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3	

маш.-ч <*>, <**>	

1215	

91.01.05-086	

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	

маш.-ч	

1216	

91.01.05-087	

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3	

маш.-ч <*>, <**>	

1217	

91.01.05-088	

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,6 м3	

маш.-ч <*>, <**>	

1218	

91.01.05-089	

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,25 м3	

маш.-ч <**>	

1219	

91.01.05-104	

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3	

маш.-ч	

1220	

91.01.05-106	

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3	

маш.-ч <*>, <**>	

1221	

91.01.05-134	

Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 5,2 м3	

маш.-ч	

1222	

91.01.05-548	

Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 1 т	

маш.-ч	

1223	

91.02.01-004	

Вибропогружатели низкочастотные электрические для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т, эксцентриковый момент 71,4 кгм, центробежная сила 604 кН	

маш.-ч	

1224	

91.02.02-001	

Установки копровые на базе трактора, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	

маш.-ч <**>	

1225	

91.02.02-003	

Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 1 м3	

маш.-ч <*>, <**>	

1226	

91.02.02-011	

Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	

маш.-ч	

1227	

91.02.02-012	

Копры гусеничные для свай длиной до 20 м	

маш.-ч <*>	

1228	

91.02.02-013	

Копры универсальные рельсовые с дизель-молотом 2,5 т	

маш.-ч <*>	

1229	

91.02.03-001	

Гидромолоты на базе экскаватора на пневмоколесном ходу массой до 20 т, вес ударной части до 1 т	

маш.-ч	

1230	

91.02.03-024	

Дизель-молоты, вес ударной части 2,5 т	

маш.-ч	

1231	

91.02.04-032	

Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения, глубиной до 24 м, диаметром до 1200 мм	

маш.-ч <*>	

1232	

91.02.04-036	

Установки шнекового бурения для устройства буронабивных свай на базе крана на гусеничном ходу, грузоподъемностью 25 т, глубина бурения до 30 м, диаметр бурения до 600 мм, диаметр уширенной полости до 1600 мм	

маш.-ч <*>, <**>	

1233	

91.02.04-041	

Установки буровые для бурения скважин на гусеничном ходу, диаметр при бурении с обсадными трубами до 2300 мм, глубина до 46 м, крутящий момент 250 - 350 кНм	

маш.-ч	

1234	

91.02.04-043	

Установки буровые шнекового бурения скважин на гусеничном ходу, диаметр при бурении до 800 мм, глубина до 20 м, крутящий момент 150 - 250 кНм	

маш.-ч <*>	

1235	

91.02.05-020	

Установки для вдавливания свай, усилие вдавливания 240 т	

маш.-ч	

1236	

91.02.05-031	

Установки с гидравлическим грейфером размером 600 x 800 x 3000 мм для работы по технологии "стена в грунте", крутящий момент 260 кН*м, мощность 333 кВт	

маш.-ч	

1237	

91.03.02-012	

Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей, номинальная подача воздуха 3,65 м3/с	

маш.-ч	

1238	

91.04.01-021	

Установки шнекового бурения на автомобильном ходу, глубина бурения до 60 м, грузоподъемность мачты 3,7 т	

маш.-ч	

1239	

91.04.01-031	

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	

маш.-ч	

1240	

91.04.01-032	

Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	

маш.-ч <*>, <**>	

1241	

91.04.01-041	

Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	

маш.-ч	

1242	

91.04.01-052	

Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151 - 42 мм	

маш.-ч	

1243	

91.04.01-053	

Станки буровые вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм	

маш.-ч	

1244	

91.04.01-071	

Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48 - 60 мм при работе от передвижных компрессорных установок	

маш.-ч	

1245	

91.04.01-078	

Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения скважин, глубина бурения до 500 м, грузоподъемность лебедки до 12,5 т	

маш.-ч	

1246	

91.04.01-102	

Установки шнекового бурения на автомобильном ходу, глубина бурения до 15 м, диаметр бурения 150 - 500 мм	

маш.-ч	

1247	

91.04.01-110	

Установки буровые шнековые малогабаритные на гусеничном ходу, диаметр бурения 70, 110 и 150 мм, глубина бурения (соответственно диаметрам бурения) 50, 35 и 15 м	

маш.-ч	

1248	

91.04.01-504	

Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения электрические, глубина бурения до 300 м, диаметр бурильных труб до 60 мм, мощность 30 кВт	

маш.-ч	

1249	

91.04.02-031	

Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН	

маш.-ч <**>	

1250	

91.04.02-032	

Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН	

маш.-ч	

1251	

91.04.02-033	

Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 1000 кН	

маш.-ч <**>	

1252	

91.04.03-001	

Станки ударно-канатного бурения малогабаритные, максимальная глубина бурения до 100 м, максимальный диаметр бурения 168 мм	

маш.-ч	

1253	

91.04.03-012	

Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу, глубина бурения до 300 м, грузоподъемность 5 т	

маш.-ч <*>	

1254	

91.04.03-013	

Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, грузоподъемность 3,2 т	

маш.-ч	

1255	

91.05.01-012	

Краны башенные приставные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 150 м	

маш.-ч	

1256	

91.05.01-017	

Краны башенные, грузоподъемность 8 т	

маш.-ч <*>, <**>	

1257	

91.05.01-019	

Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т	

маш.-ч	

1258	

91.05.02-003	

Краны козловые, грузоподъемность 12,5 т	

маш.-ч	

1259	

91.05.02-005	

Краны козловые, грузоподъемность 32 т	

маш.-ч <*>, <**>	

1260	

91.05.02-007	

Краны козловые, грузоподъемность 65 т, высота подъема крюка 24 м	

маш.-ч <*>, <**>	

1261	

91.05.04-007	

Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т	

маш.-ч	

1262	

91.05.04-010	

Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	

маш.-ч <*>	

1263	

91.05.05-015	

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	

маш.-ч <*>, <**>	

1264	

91.05.05-016	

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	

маш.-ч	

1265	

91.05.06-007	

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	

маш.-ч <*>, <**>	

1266	

91.05.06-008	

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	

маш.-ч <*>, <**>	

1267	

91.05.06-009	

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	

маш.-ч	

1268	

91.05.06-011	

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 130 т	

маш.-ч	

1269	

91.05.07-002	

Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 16 т	

маш.-ч	

1270	

91.05.08-007	

Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т	

маш.-ч	

1271	

91.05.09-005	

Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность 50 т	

маш.-ч	

1272	

91.05.13-001	

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т	

маш.-ч <**>	

1273	

91.05.13-003	

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т	

маш.-ч	

1274	

91.05.13-023	

Краны-манипуляторы переставные, грузоподъемность 2 т	

маш.-ч	

1275	

91.05.14-001	

Краны-укосины, грузоподъемность 5 т	

маш.-ч	

1276	

91.05.14-023	

Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 5 т	

маш.-ч	

1277	

91.05.14-516	

Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т	

маш.-ч <*>, <**>	

1278	

91.06.01-004	

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 200 т	

маш.-ч	

1279	

91.06.02-001	

Конвейеры ленточные наклонные передвижные, высота 5 м	

маш.-ч	

1280	

91.06.03-011	

Лебедки-прицепы гидравлические для протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т	

маш.-ч	

1281	

91.06.03-039	

Лебедки гидравлические прицепные с двигателем внутреннего сгорания для санации внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 200 кН (20 т)	

маш.-ч	

1282	

91.06.03-040	

Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 кН (5 т)	

маш.-ч	

1283	

91.06.03-057	

Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	

маш.-ч	

1284	

91.06.03-058	

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	

маш.-ч <*>, <**>	

1285	

91.06.05-011	

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	

маш.-ч <*>, <**>	

1286	

91.06.05-013	

Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	

маш.-ч	

1287	

91.06.05-057	

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	

маш.-ч	

1288	

91.06.06-011	

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	

маш.-ч <*>, <**>	

1289	

91.06.06-013	

Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	

маш.-ч	

1290	

91.06.06-014	

Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	

маш.-ч <*>, <**>	

1291	

91.06.06-015	

Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	

маш.-ч <*>	

1292	

91.06.06-042	

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	

маш.-ч	

1293	

91.06.06-047	

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 35 м	

маш.-ч <**>	

1294	

91.06.06-048	

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	

маш.-ч	

1295	

91.06.06-051	

Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0,8 т, высота подъема до 80 м	

маш.-ч <*>, <**>	

1296	

91.06.09-001	

Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	

маш.-ч <*>, <**>	

1297	

91.06.09-581	

Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 630 кг	

маш.-ч	

1298	

91.07.01-001	

Бадьи, емкость 1 м3	

маш.-ч	

1299	

91.07.02-011	

Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч	

маш.-ч <**>	

1300	

91.07.02-012	

Автобетононасосы, производительность 90 м3/ч	

маш.-ч	

1301	

91.07.02-021	

Бетононасосы прицепные электрические, производительность 60 м3/ч	

маш.-ч	

1302	

91.07.03-008	

Бетоносмесители гравитационные передвижные, объем барабана 250 л	

маш.-ч	

1303	

91.07.04-001	

Вибраторы глубинные	

маш.-ч	

1304	

91.07.05-001	

Заводы бетонные инвентарные, производительность 7,5 м3/ч	

маш.-ч	

1305	

91.07.05-003	

Заводы бетонные инвентарные автоматизированные, производительность 60 м3/ч	

маш.-ч	

1306	

91.07.07-041	

Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	

маш.-ч	

1307	

91.07.08-021	

Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л	

маш.-ч <**>	

1308	

91.07.08-514	

Растворосмесители передвижные цикличные, объем бункера 80 л	

маш.-ч	

1309	

91.07.09-002	

Установки цементационные автоматизированные, производительность 15 м3/ч	

маш.-ч <**>	

1310	

91.08.01-004	

Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	

маш.-ч <**>	

1311	

91.08.01-021	

Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч	

маш.-ч <*>	

1312	

91.08.01-024	

Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч	

маш.-ч	

1313	

91.08.02-002	

Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л	

маш.-ч	

1314	

91.08.03-003	

Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т	

маш.-ч	

1315	

91.08.03-009	

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т	

маш.-ч <*>	

1316	

91.08.03-013	

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т	

маш.-ч <**>	

1317	

91.08.03-016	

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	

маш.-ч	

1318	

91.08.03-017	

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	

маш.-ч <*>	

1319	

91.08.03-018	

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	

маш.-ч <*>	

1320	

91.08.03-023	

Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т	

маш.-ч	

1321	

91.08.03-029	

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т	

маш.-ч <*>	

1322	

91.08.03-030	

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	

маш.-ч <*>, <**>	

1323	

91.08.03-045	

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	

маш.-ч <*>	

1324	

91.08.03-047	

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т	

маш.-ч	

1325	

91.08.04-021	

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	

маш.-ч <*>, <**>	

1326	

91.08.04-022	

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л	

маш.-ч	

1327	

91.08.05-021	

Бетоноукладчики-планировщики со скользящими формами, мощность 70 кВт (92 л.с.)	

маш.-ч	

1328	

91.08.05-055	

Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта бетоноукладчики со скользящими формами	

маш.-ч <*>	

1329	

91.08.05-057	

Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта машины для нанесения пленкообразущих материалов	

маш.-ч <*>	

1330	

91.08.05-064	

Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта финишеры трубчатые	

маш.-ч <*>	

1331	

91.08.06-004	

Нарезчики швов самоходные, максимальная глубина резки 350 мм, мощность 22 кВт (30 л.с.)	

маш.-ч	

1332	

91.08.06-021	

Раздельщик швов и трещин, глубина реза до 60 мм, ширина реза до 23 мм	

маш.-ч	

1333	

91.08.07-001	

Битумощебнераспределители прицепные с тягачом, емкость бункера 6 м3, ширина распределения 2,5 м	

маш.-ч	

1334	

91.08.07-012	

Распределители минеральных вяжущих прицепные, ширина укладки 2500 мм, емкость 8 м3, производительность 80 - 2000 л/мин	

маш.-ч	

1335	

91.08.07-014	

Распределители цемента на шасси автомобильного типа, объем бункера 10 м3	

маш.-ч	

1336	

91.08.07-015	

Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм	

маш.-ч	

1337	

91.08.07-030	

Укладчики (отсыпщики) обочин на базе фронтального погрузчика, ширина укладки до 3000 мм	

маш.-ч	

1338	

91.08.09-001	

Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)	

маш.-ч	

1339	

91.08.09-011	

Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 11 кВт (15 л.с.)	

маш.-ч	

1340	

91.08.10-052	

Фрезы навесные дорожные на тракторе, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	

маш.-ч <*>	

1341	

91.08.10-054	

Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 1000 мм	

маш.-ч	

1342	

91.08.11-011	

Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов	

маш.-ч <**>	

1343	

91.08.11-031	

Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	

маш.-ч	

1344	

91.08.11-101	

Кохеры на шасси автомобиля, емкость котла до 4,4 м3	

маш.-ч	

1345	

91.09.01-011	

Автомотрисы для работы на контактной сети с изолированной монтажной площадкой и крановой установкой, оснащенной съемными люльками	

маш.-ч	

1346	

91.09.05-022	

Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.)	

маш.-ч <*>	

1347	

91.09.05-031	

Электровозы шахтные контактные	

маш.-ч	

1348	

91.09.05-517	

Тепловозы двухсекционные широкой колеи магистральные, мощность 5300 кВт (7200 л.с.)	

маш.-ч	

1349	

91.09.07-501	

Вагоны хоппер-дозаторы, вместимость кузова до 41 м3, грузоподъемность до 71 т	

маш.-ч	

1350	

91.09.08-001	

Составы для перевозки блоков стрелочных переводов	

маш.-ч	

1351	

91.09.10-031	

Рихтовщики гидравлические	

маш.-ч	

1352	

91.09.12-041	

Ключи путевые универсальные при работе от передвижной электростанции	

маш.-ч	

1353	

91.09.12-102	

Станки рельсосверлильные, мощность 1,15 кВт	

маш.-ч	

1354	

91.10.01-001	

Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	

маш.-ч <*>	

1355	

91.10.01-002	

Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	

маш.-ч	

1356	

91.10.01-003	

Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 500 м3/ч	

маш.-ч	

1357	

91.10.04-001	

Машины прочистные секционного типа для труб диаметром до 250 мм	

маш.-ч	

1358	

91.10.04-017	

Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600 - 800 мм	

маш.-ч <*>	

1359	

91.10.04-024	

Машины изоляционные для труб диаметром 600 - 800 мм	

маш.-ч	

1360	

91.10.04-031	

Аппараты для очистки трубопроводов с двигателем внутреннего сгорания, производительность 22 л/мин	

маш.-ч	

1361	

91.10.05-004	

Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т	

маш.-ч <*>	

1362	

91.10.05-007	

Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	

маш.-ч	

1363	

91.10.08-003	

Установки для сушки труб диаметром 800 мм	

маш.-ч	

1364	

91.11.01-002	

Кабелеукладчики колесные прицепные для прокладки всех типов кабелей междугородной связи на глубину от 0,9 до 1,2 м	

маш.-ч	

1365	

91.11.01-012	

Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	

маш.-ч <**>	

1366	

91.11.02-021	

Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением", усилие натяжения (торможения) 15 т	

маш.-ч <*>, <**>	

1367	

91.12.02-001	

Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 59 кВт (80 л.с.)	

маш.-ч	

1368	

91.12.04-011	

Мотокусторезы, мощность 3 кВт (4 л.с.)	

маш.-ч	

1369	

91.12.08-514	

Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 184 кВт (250 л.с.)	

маш.-ч	

1370	

91.13.01-022	

Машины разметочные самоходные для нанесения термопластика, ширина наносимой линии 50 - 400 мм, вместимость бака термопластика 135 кг, производительность 2,3 л/мин	

маш.-ч	

1371	

91.13.01-032	

Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)	

маш.-ч	

1372	

91.13.01-036	

Машины разметочные ручные малогабаритные для нанесения краски в комплекте с баком для световозвращающих элементов, ширина наносимой линии 50 - 400 мм	

маш.-ч	

1373	

91.13.01-038	

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	

маш.-ч	

1374	

91.13.03-031	

Автофургоны-мастерские тип КУНГ	

маш.-ч	

1375	

91.13.03-041	

Автоцистерны, объем 8 м3	

маш.-ч	

1376	

91.13.03-092	

Машины промывочные на базе автомобиля, производительность 50 л/мин	

маш.-ч	

1377	

91.13.03-111	

Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	

маш.-ч	

1378	

91.13.03-112	

Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т	

маш.-ч	

1379	

91.14.01-003	

Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	

маш.-ч	

1380	

91.14.02-001	

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	

маш.-ч <*>, <**>	

1381	

91.14.02-002	

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	

маш.-ч <*>	

1382	

91.14.02-004	

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	

маш.-ч	

1383	

91.14.02-006	

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 20 т	

маш.-ч	

1384	

91.14.03-002	

Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	

маш.-ч <*>, <**>	

1385	

91.14.03-003	

Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	

маш.-ч	

1386	

91.14.04-002	

Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т	

маш.-ч	

1387	

91.14.04-003	

Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 30 т	

маш.-ч <*>	

1388	

91.14.05-012	

Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	

маш.-ч	

1389	

91.14.05-017	

Полуприцепы-панелевозы, грузоподъемность до 25 т	

маш.-ч	

1390	

91.14.06-015	

Трубоплетевозы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 20 т	

маш.-ч	

1391	

91.14.07-001	

Автобитумовозы, объем цистерны 16 м3	

маш.-ч	

1392	

91.14.07-011	

Автоцементовозы, объем цистерны 13 м3	

маш.-ч	

1393	

91.15.02-015	

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	

маш.-ч	

1394	

91.15.02-024	

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	

маш.-ч	

1395	

91.15.02-027	

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	

маш.-ч	

1396	

91.15.02-029	

Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	

маш.-ч <*>, <**>	

1397	

91.15.03-011	

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 18 кВт (25 л. с.)	

маш.-ч	

1398	

91.15.03-014	

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	

маш.-ч	

1399	

91.15.03-015	

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.)	

маш.-ч	

1400	

91.16.01-002	

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	

маш.-ч	

1401	

91.16.01-003	

Электростанции передвижные, мощность 30 кВт	

маш.-ч	

1402	

91.17.01-001	

Выпрямители сварочные, сварочный ток до 350 А, количество постов 8	

маш.-ч	

1403	

91.17.02-004	

Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 70 - 180 кВ, сила анодного тока 1 - 5 мА, просвечиваемая толщина до 30 мм по стали	

маш.-ч	

1404	

91.17.02-021	

Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	

маш.-ч <**>	

1405	

91.17.02-031	

Дефектоскопы переносные магнитные, регулировка импульсного тока до 3000 А	

маш.-ч	

1406	

91.17.02-051	

Лаборатории для контроля сварных соединений высокопроходимые, передвижные	

маш.-ч <*>	

1407	

91.17.02-081	

Стилоскопы универсальные	

маш.-ч	

1408	

91.17.04-011	

Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А	

маш.-ч	

1409	

91.17.04-033	

Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)	

маш.-ч <*>, <**>	

1410	

91.17.04-034	

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	

маш.-ч	

1411	

91.17.04-039	

Аппараты для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром до 200 мм	

маш.-ч	

1412	

91.17.04-040	

Аппараты для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 200 до 630 мм	

маш.-ч	

1413	

91.17.04-052	

Источник сварочного тока импульсный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 350 А	

маш.-ч	

1414	

91.17.04-053	

Аппараты с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	

маш.-ч	

1415	

91.17.04-171	

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	

маш.-ч <**>	

1416	

91.17.04-192	

Аппараты с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 630 до 1200 мм	

маш.-ч	

1417	

91.17.04-232	

Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные, максимальный сварочный ток 500 А	

маш.-ч	

1418	

91.17.04-233	

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	

маш.-ч	

1419	

91.18.01-005	

Компрессоры с двигателем внутреннего сгорания на шасси автомобильного типа, давление до 9,8 МПа (100 атм), производительность до 9 м3/мин	

маш.-ч	

1420	

91.18.01-007	

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	

маш.-ч	

1421	

91.18.01-011	

Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	

маш.-ч	

1422	

91.18.01-012	

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	

маш.-ч	

1423	

91.18.01-508	

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	

маш.-ч	

1424	

91.18.02-003	

Станции компрессорные, давление 800 кПа (8 ат), производительность 60 м3/мин	

маш.-ч	

1425	

91.19.01-001	

Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3	

маш.-ч	

1426	

91.19.06-013	

Насосы ручные поршневые для гидравлических испытаний машин, механизмов, трубопроводов, сосудов, котлов, подача 1,6 л/мин, напор 6,0 МПа	

маш.-ч	

1427	

91.19.08-004	

Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт	

маш.-ч	

1428	

91.19.10-022	

Станции насосные дизельные прицепные средненапорные, подача до 320 м3/ч, напор до 50 м	

маш.-ч <*>	

1429	

91.19.12-042	

Насосы центробежные многоступенчатые с электроприводом, подача 60 м3/ч, напор 165 м	

маш.-ч	

1430	

91.19.12-081	

Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	

маш.-ч	

1431	

91.19.12-525	

Станции гидравлические, максимальное давление 150 бар, мощность 10 кВт	

маш.-ч	

1432	

91.20.01-001	

Агрегаты сварочные электрические передвижные для подводной сварки и резки металлов в комплекте с дизельным генератором	

маш.-ч	

1433	

91.20.03-002	

Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.)	

маш.-ч	

1434	

91.20.09-001	

Краны плавучие несамоходные, 5 т	

маш.-ч <*>	

1435	

91.20.11-012	

Понтоны разгружающие, грузоподъемность 10 т	

маш.-ч	

1436	

91.21.01-011	

Установки для нанесения битумных мастик электрические, мощность до 3 кВт	

маш.-ч	

1437	

91.21.01-012	

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	

маш.-ч	

1438	

91.21.01-013	

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 2 кВт	

маш.-ч	

1439	

91.21.01-016	

Агрегаты шпатлево-окрасочные при работе от передвижных компрессорных установок	

маш.-ч	

1440	

91.21.02-001	

Аппараты высокого давления электрические для гидроочистки поверхностей, производительность 17 л/мин, давление 50 МПа	

маш.-ч	

1441	

91.21.02-502	

Аппараты моечные высокого давления с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 8 л/мин, давление 16 МПа	

маш.-ч	

1442	

91.21.03-502	

Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270 - 700 л/мин	

маш.-ч	

1443	

91.21.09-011	

Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	

маш.-ч	

1444	

91.21.10-001	

Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций	

маш.-ч	

1445	

91.21.10-002	

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	

маш.-ч	

1446	

91.21.11-001	

Мотобуры бензиновые ручные, диаметр бура до 200 мм, мощность двигателя до 1,6 кВт (2,2 л.с.)	

маш.-ч	

1447	

91.21.12-002	

Ножницы листовые кривошипные гильотинные	

маш.-ч	

1448	

91.21.15-001	

Бензорезы, мощность двигателя 3 кВт (4 л.с.)	

маш.-ч	

1449	

91.21.18-021	

Пушки тепловые, тепловая мощность 26 - 44 кВт	

маш.-ч	

1450	

91.21.18-081	

Станции для прогрева бетона, питающее напряжение 380 В, рабочее напряжение в диапазоне от 35 до 80 В, мощность до 40 кВт	

маш.-ч	

1451	

91.21.19-014	

Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219 - 530 мм	

маш.-ч	

1452	

91.21.19-021	

Станки для гибки арматуры	

маш.-ч	

1453	

91.21.19-023	

Станки для гибки и резки арматуры, мощность 5,5 кВт	

маш.-ч	

1454	

91.21.19-034	

Станки точильные двусторонние	

маш.-ч	

1455	

91.21.19-035	

Станки трубонарезные электромеханические для нарезки резьбы, мощность двигателя до 8 кВт	

маш.-ч	

1456	

91.21.19-036	

Станки труборезные, максимальный диаметр трубы 426 мм	

маш.-ч	

1457	

91.21.19-039	

Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт	

маш.-ч	

1458	

91.21.19-550	

Станки для сверления глухих отверстий под анкеры, мощность 1,4 кВт	

маш.-ч	

1459	

91.21.20-001	

Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 400 мм	

маш.-ч	

1460	

91.21.20-013	

Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм	

маш.-ч <*>	

1461	

91.21.22-021	

Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования, 3,2 м3/ч	

маш.-ч	

1462	

91.21.22-121	

Грохоты инерционные среднего типа	

маш.-ч	

1463	

91.21.22-131	

Дробилки молотковые	

маш.-ч	

1464	

91.21.22-195	

Машины пневматические при работе от передвижных компрессорных установок для забивания в грунт под любым углом наклона к горизонту и извлечения стержней диаметром от 12 до 25 мм, длиной от 2 до 15 м	

маш.-ч <*>, <**>	

1465	

91.21.22-251	

Пеногенераторы низкого давления, производительность до 10 кг/мин	

маш.-ч	

1466	

91.21.22-261	

Передавливатели гидравлические для труб диаметром 110 - 225 мм	

маш.-ч	

1467	

91.21.22-434	

Установки дегазационные для кабельного масла	

маш.-ч	

1468	

91.21.22-441	

Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	

маш.-ч <**>	

1469	

91.21.22-442	

Установки для напыления и заливки ППУ, ПМ, с компрессором и системой проточного подогрева компонентов, производительность до 15 кг/мин	

маш.-ч	

1470	

91.21.22-540	

Краскопульты электрические, производительность до 0,5 л/мин	

маш.-ч	

1471	

91.21.22-589	

Насосы инъекционные поршневые давлением до 40 МПа, производительность 1 л/мин	

маш.-ч	

1472	

91.21.22-701	

Установки электродуговой металлизации толкающего типа, напыляемый материал металлическая проволока, производительность до 30 кг/ч, мощность до 40 кВт	

маш.-ч <**>	

1473	

96.01.01-002	

Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 0,5 м3	

маш.-ч <*>	

1474	

96.01.05-004	

Краны на гусеничном ходу импортного производства, грузоподъемность 100 т	

маш.-ч <**>	

1475	

96.01.06-001	

Люльки	

маш.-ч <*>	

1476	

96.01.08-001	

Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров, ширина укладки более 6,5 м, производительность до 700 т/ч	

маш.-ч <*>	

1477	

96.01.10-001	

Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т	

маш.-ч <*>, <**>	

1478	

96.01.15-002	

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	

маш.-ч <*>	

1479	

96.01.17-001	

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	

маш.-ч <*>, <**>	

1480	

96.01.17-002	

Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250 - 400 А	

маш.-ч <*>	

--------------------------------

Примечание

<*> Ресурс используется при расчете укрупненных индексов изменения сметной стоимости строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 "О мониторинге цен строительных ресурсов" на период действия переходного периода, за исключением Тульской области, Рязанской области, Республики Башкортостан, г. Санкт-Петербург и третьей ценовой зоны Хабаровского края (центр ценовой зоны - рп. Охотск).

<**> Ресурс используется при расчете укрупненных индексов изменения сметной стоимости строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 "О мониторинге цен строительных ресурсов" для Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области на период действия переходного периода.