МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 13 февраля 2026 г. N 82/пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, СФОРМИРОВАННЫЙ

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 НОЯБРЯ 2022 Г. N 969/ПР

В соответствии с пунктом 7.12 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.23(5) Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038, приказываю:

внести в Классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2022 г. N 969/пр, с изменениями, внесенными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. N 1161/пр, от 13 февраля 2023 г. N 89/пр, от 11 мая 2023 г. N 336/пр, от 4 августа 2023 г. N 558/пр, от 11 сентября 2023 г. N 650/пр, от 14 ноября 2023 г. N 819/пр, от 15 февраля 2024 г. N 100/пр, от 20 мая 2024 г. N 337/пр, от 15 августа 2024 г. N 545/пр, от 29 октября 2024 г. N 730/пр, от 17 февраля 2025 г. N 82/пр, от 15 мая 2025 г. N 289/пр, от 12 августа 2025 г. N 478/пр, от 13 ноября 2025 г. N 702/пр, изменения согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

И.Э.ФАЙЗУЛЛИН

Приложение

к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 13 февраля 2026 г. N 82/пр

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ

РЕСУРСОВ, СФОРМИРОВАННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 17 НОЯБРЯ 2022 Г. N 969/ПР

1. Книгу 01. "Материалы для строительных и дорожных работ" дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

01.1.01.04-0006	

Листы хризотилцементные волнистые с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, профиль 51/177, толщина 6 мм, размеры 1097 x 625 мм	

м2	

23.65.12.122.01.1.01.04-0006-000	

Листы хризотилцементные волнистые с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, профиль 51/177, толщина 6 мм, размеры 1097 x 625 мм	

м2	

01.1.01.04-0007	

Листы хризотилцементные волнистые с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, профиль 51/177, толщина 6 мм, размеры 1097 x 1250 мм	

м2	

23.65.12.122.01.1.01.04-0007-000	

Листы хризотилцементные волнистые с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, профиль 51/177, толщина 6 мм, размеры 1097 x 1250 мм	

м2	

01.5.01.01-0032	

Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет желтый	

кг	

20.30.12.120.01.5.01.01-0032-000	

Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет желтый	

кг	

01.5.01.02-0070	

Отвердитель жидкий для холодного пластика, механическое нанесение	

кг	

20.59.59.900.01.5.01.02-0070-000	

Отвердитель жидкий для холодного пластика, механическое нанесение	

кг	

01.5.01.02-0072	

Отвердитель порошковый для холодного пластика, ручное нанесение	

кг	

20.59.59.900.01.5.01.02-0072-000	

Отвердитель порошковый для холодного пластика, ручное нанесение	

кг	

01.5.03.08-0024	

Световозвращатель (катафот) дорожный, тип КД3, полимерный	

шт	

22.29.29.190.01.5.03.08-0024-000	

Световозвращатель (катафот) дорожный, тип КД3, полимерный	

шт	

01.5.03.08-0026	

Световозвращатель (катафот) дорожный, тип КД3, алюминиевый	

шт	

25.11.23.120.01.5.03.08-0026-000	

Световозвращатель (катафот) дорожный, тип КД3, алюминиевый	

шт	

01.5.03.08-0030	

Световозвращатель (катафот) дорожный, тип КД5, полимерный	

шт	

22.29.29.190.01.5.03.08-0030-000	

Световозвращатель (катафот) дорожный, тип КД5, полимерный	

шт	

01.5.03.08-0032	

Световозвращатель (катафот) дорожный, тип КД5, оцинкованный	

шт	

25.11.23.110.01.5.03.08-0032-000	

Световозвращатель (катафот) дорожный, тип КД5, оцинкованный	

шт	

01.7.04.09-0110	

Петля стальная приварная каплевидная шарнирная, внешний диаметр 14 мм, длина 68 мм	

шт	

25.72.14.120.01.7.04.09-0110-000	

Петля стальная приварная каплевидная шарнирная, внешний диаметр 14 мм, длина 68 мм	

шт	

01.7.04.09-0112	

Петля стальная приварная каплевидная шарнирная, внешний диаметр 16 мм, длина 100 мм	

шт	

25.72.14.120.01.7.04.09-0112-000	

Петля стальная приварная каплевидная шарнирная, внешний диаметр 16 мм, длина 100 мм	

шт	

01.7.04.09-0115	

Петля стальная приварная каплевидная шарнирная, внешний диаметр 20 мм, длина 160 мм	

шт	

25.72.14.120.01.7.04.09-0115-000	

Петля стальная приварная каплевидная шарнирная, внешний диаметр 20 мм, длина 160 мм	

шт	

01.7.06.10-0028	

Ленты на полиэтиленовой основе термоусаживающиеся со слоем термопластичного адгезива для защиты теплоизоляционного покрытия трубопровода, ширина 150 мм, толщина 1,6 мм	

м	

22.21.42.130.01.7.06.10-0028-000	

Ленты на полиэтиленовой основе термоусаживающиеся со слоем термопластичного адгезива для защиты теплоизоляционного покрытия трубопровода, ширина 150 мм, толщина 1,6 мм	

м	

01.7.06.10-0029	

Ленты на полиэтиленовой основе термоусаживающиеся со слоем термопластичного адгезива для защиты теплоизоляционного покрытия трубопровода, ширина 300 мм, толщина 1,6 мм	

м	

22.21.42.130.01.7.06.10-0029-000	

Ленты на полиэтиленовой основе термоусаживающиеся со слоем термопластичного адгезива для защиты теплоизоляционного покрытия трубопровода, ширина 300 мм, толщина 1,6 мм	

м	

01.7.08.05-0020	

Добавка (модификатор) полимерная гранулированная с содержанием волластонита и комплекса активных химических добавок для полимерно-дисперсного армирования и стабилизации асфальтобетонных смесей, расход 0,3 - 1,0% от массы смеси	

т	

23.99.19.190.01.7.08.05-0020-000	

Добавка (модификатор) полимерная гранулированная с содержанием волластонита и комплекса активных химических добавок для полимерно-дисперсного армирования и стабилизации асфальтобетонных смесей, расход 0,3 - 1,0% от массы смеси	

т	

01.7.12.06-0350	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 17/17 кН/м, поверхностная плотность 85 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0350-000	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 17/17 кН/м, поверхностная плотность 85 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0352	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 20/20 кН/м, поверхностная плотность 100 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0352-000	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 20/20 кН/м, поверхностная плотность 100 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0354	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 25/25 кН/м, поверхностная плотность 130 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0354-000	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 25/25 кН/м, поверхностная плотность 130 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0356	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, поверхностная плотность 160 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0356-000	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, поверхностная плотность 160 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0358	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 40/40 кН/м, поверхностная плотность 220 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0358-000	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 40/40 кН/м, поверхностная плотность 220 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0360	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 50/50 кН/м, поверхностная плотность 280 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0360-000	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 50/50 кН/м, поверхностная плотность 280 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0362	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 80/80 кН/м, поверхностная плотность 410 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0362-000	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 80/80 кН/м, поверхностная плотность 410 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0364	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 100/50 кН/м, поверхностная плотность 400 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0364-000	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 100/50 кН/м, поверхностная плотность 400 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0366	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 120/50 кН/м, поверхностная плотность 480 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0366-000	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 120/50 кН/м, поверхностная плотность 480 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0400	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 80/80 кН/м, поверхностная плотность 300 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0400-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 80/80 кН/м, поверхностная плотность 300 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0402	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 100/50 кН/м, поверхностная плотность 220 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0402-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 100/50 кН/м, поверхностная плотность 220 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0404	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 100/100 кН/м, поверхностная плотность 270 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0404-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 100/100 кН/м, поверхностная плотность 270 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0406	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 150/50 кН/м, поверхностная плотность 290 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0406-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 150/50 кН/м, поверхностная плотность 290 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0408	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 150/100 кН/м, поверхностная плотность 400 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0408-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 150/100 кН/м, поверхностная плотность 400 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0410	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 150/150 кН/м, поверхностная плотность 450 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0410-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 150/150 кН/м, поверхностная плотность 450 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0412	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 200/50 кН/м, поверхностная плотность 350 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0412-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 200/50 кН/м, поверхностная плотность 350 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0414	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 200/100 кН/м, поверхностная плотность 480 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0414-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 200/100 кН/м, поверхностная плотность 480 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0416	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 200/200 кН/м, поверхностная плотность 540 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0416-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 200/200 кН/м, поверхностная плотность 540 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0418	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 250/250 кН/м, поверхностная плотность 750 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0418-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 250/250 кН/м, поверхностная плотность 750 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0420	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 300/50 кН/м, поверхностная плотность 500 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0420-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 300/50 кН/м, поверхностная плотность 500 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0422	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 300/100 кН/м, поверхностная плотность 600 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0422-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 300/100 кН/м, поверхностная плотность 600 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0424	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 300/300 кН/м, поверхностная плотность 900 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0424-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 300/300 кН/м, поверхностная плотность 900 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0426	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 400/50 кН/м, поверхностная плотность 670 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0426-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 400/50 кН/м, поверхностная плотность 670 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0428	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 400/100 кН/м, поверхностная плотность 700 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0428-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 400/100 кН/м, поверхностная плотность 700 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0430	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 400/400 кН/м, поверхностная плотность 1150 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0430-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 400/400 кН/м, поверхностная плотность 1150 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0432	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 500/50 кН/м, поверхностная плотность 860 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0432-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 500/50 кН/м, поверхностная плотность 860 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0434	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 500/100 кН/м, поверхностная плотность 880 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0434-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 500/100 кН/м, поверхностная плотность 880 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0436	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 600/50 кН/м, поверхностная плотность 1000 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0436-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 600/50 кН/м, поверхностная плотность 1000 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0438	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 600/100 кН/м, поверхностная плотность 1020 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0438-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 600/100 кН/м, поверхностная плотность 1020 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0440	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 700/50 кН/м, поверхностная плотность 1050 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0440-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 700/50 кН/м, поверхностная плотность 1050 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0442	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 700/100 кН/м, поверхностная плотность 1100 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0442-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 700/100 кН/м, поверхностная плотность 1100 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0444	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 800/50 кН/м, поверхностная плотность 1250 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0444-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 800/50 кН/м, поверхностная плотность 1250 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0446	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 800/100 кН/м, поверхностная плотность 1300 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0446-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 800/100 кН/м, поверхностная плотность 1300 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0448	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 900/50 кН/м, поверхностная плотность 1400 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0448-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 900/50 кН/м, поверхностная плотность 1400 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0450	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 900/100 кН/м, поверхностная плотность 1500 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0450-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 900/100 кН/м, поверхностная плотность 1500 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0452	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1000/50 кН/м, поверхностная плотность 1580 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0452-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1000/50 кН/м, поверхностная плотность 1580 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0454	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1000/100 кН/м, поверхностная плотность 1600 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0454-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1000/100 кН/м, поверхностная плотность 1600 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0456	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1100/100 кН/м, поверхностная плотность 1700 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0456-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1100/100 кН/м, поверхностная плотность 1700 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0458	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1200/100 кН/м, поверхностная плотность 1900 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0458-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1200/100 кН/м, поверхностная плотность 1900 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0460	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1300/100 кН/м, поверхностная плотность 2000 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0460-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1300/100 кН/м, поверхностная плотность 2000 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0462	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1400/100 кН/м, поверхностная плотность 2100 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0462-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1400/100 кН/м, поверхностная плотность 2100 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0464	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1500/100 кН/м, поверхностная плотность 2200 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0464-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1500/100 кН/м, поверхностная плотность 2200 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0466	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1600/100 кН/м, поверхностная плотность 2500 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0466-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1600/100 кН/м, поверхностная плотность 2500 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0468	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1800/100 кН/м, поверхностная плотность 2700 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0468-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1800/100 кН/м, поверхностная плотность 2700 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0470	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 2000/100 кН/м, поверхностная плотность 2900 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0470-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 2000/100 кН/м, поверхностная плотность 2900 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0472	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 2200/100 кН/м, поверхностная плотность 3200 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0472-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 2200/100 кН/м, поверхностная плотность 3200 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.17.12-0020	

Щетка чашеобразная из стальной проволоки для УШМ, диаметр 65 мм	

шт	

23.91.11.190.01.7.17.120020-000	

Щетка чашеобразная из стальной проволоки для УШМ, диаметр 65 мм	

шт	

01.7.17.12-0021	

Щетка чашеобразная из стальной проволоки для УШМ, диаметр 75 мм	

шт	

23.91.11.190.01.7.17.12-0021-000	

Щетка чашеобразная из стальной проволоки для УШМ, диаметр 75 мм	

шт	

01.7.17.12-0022	

Щетка чашеобразная из стальной проволоки для УШМ, диаметр 100 мм	

шт	

23.91.11.190.01.7.17.12-0022-000	

Щетка чашеобразная из стальной проволоки для УШМ, диаметр 100 мм	

шт	

01.7.17.12-0023	

Щетка чашеобразная из стальной проволоки для УШМ, диаметр 125 мм	

шт	

23.91.11.190.01.7.17.12-0023-000	

Щетка чашеобразная из стальной проволоки для УШМ, диаметр 125 мм	

шт	

01.7.17.12-0024	

Щетка чашеобразная из стальной проволоки для УШМ, диаметр 150 мм	

шт	

23.91.11.190.01.7.17.12-0024-000	

Щетка чашеобразная из стальной проволоки для УШМ, диаметр 150 мм	

шт	

".

2. Из Книги 01. "Материалы для строительных и дорожных работ" исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов группы 01.6.01.06 "Плиты армоцементные", группы 01.6.01.07 "Плиты гипсовые декоративные":

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

01.3.01.06-1024	

Средство смазочное (жидкость) для смазки опалубки	

кг	

20.59.41.000.01.3.01.06-1024-000	

Средство смазочное (жидкость) для смазки опалубки	

кг	

01.5.01.03-0001	

Термопластик для разметки дорог без стеклошариков	

кг	

22.23.19.190.01.5.01.03-0001-000	

Термопластик для разметки дорог без стеклошариков	

кг	

01.5.01.03-1014	

Отвердитель жидкий для холодного пластика, механическое нанесение	

кг	

20.59.59.900.01.5.01.03-1014-000	

Отвердитель жидкий для холодного пластика, механическое нанесение	

кг	

01.5.01.03-1016	

Отвердитель порошковый для холодного пластика, ручное нанесение	

кг	

20.59.59.900.01.5.01.03-1016-000	

Отвердитель порошковый для холодного пластика, ручное нанесение	

кг	

01.5.03.08-0021	

Световозвращатель дорожный КД4	

шт	

23.19.26.900.01.5.03.08-0021-000	

Световозвращатель дорожный КД4	

шт	

01.5.03.08-0022	

Световозвращатель дорожный КД3	

шт	

25.11.23.119.01.5.03.08-0022-000	

Световозвращатель дорожный КД3	

шт	

01.6.01.06-0002	

Плиты армоцементные, толщина 24,0 мм	

м3	

23.61.12.210.01.6.01.06-0002-000	

Плиты армоцементные, толщина 24,0 мм	

м3	

01.6.01.07-0011	

Плиты гипсовые декоративные, толщина 15 мм	

м2	

23.62.10.000.01.6.01.07-0011-000	

Плиты гипсовые декоративные, толщина 15 мм	

м2	

01.6.01.07-1000	

Плиты гипсовые декоративные, толщина 20 мм	

м2	

23.62.10.000.01.6.01.07-1000-000	

Плиты гипсовые декоративные, толщина 20 мм	

м2	

01.6.01.07-1002	

Плиты гипсовые декоративные, толщина 25 мм	

м2	

23.62.10.000.01.6.01.07-1002-000	

Плиты гипсовые декоративные, толщина 25 мм	

м2	

01.7.12.06-0083	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 20/20 кН/м, поверхностная плотность 100 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0083-000	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 20/20 кН/м, поверхностная плотность 100 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0084	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, поверхностная плотность 160 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0084-000	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, поверхностная плотность 160 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0085	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 40/40 кН/м, поверхностная плотность 220 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0085-000	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 40/40 кН/м, поверхностная плотность 220 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0086	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 50/50 кН/м, поверхностная плотность 280 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0086-000	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 50/50 кН/м, поверхностная плотность 280 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0087	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 80/80 кН/м, поверхностная плотность 410 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0087-000	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 80/80 кН/м, поверхностная плотность 410 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0088	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 100/50 кН/м, поверхностная плотность 400 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0088-000	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 100/50 кН/м, поверхностная плотность 400 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0090	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 100/50 кН/м, поверхностная плотность 220 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0090-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 100/50 кН/м, поверхностная плотность 220 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0091	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 100/100 кН/м, поверхностная плотность 270 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0091-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 100/100 кН/м, поверхностная плотность 270 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0092	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 150/50 кН/м, поверхностная плотность 290 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0092-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 150/50 кН/м, поверхностная плотность 290 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0093	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 200/50 кН/м, поверхностная плотность 350 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0093-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 200/50 кН/м, поверхностная плотность 350 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0094	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 200/200 кН/м, поверхностная плотность 540 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0094-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 200/200 кН/м, поверхностная плотность 540 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0095	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 300/50 кН/м, поверхностная плотность 500 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0095-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 300/50 кН/м, поверхностная плотность 500 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0096	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 400/50 кН/м, поверхностная плотность 670 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0096-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 400/50 кН/м, поверхностная плотность 670 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0097	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 500/50 кН/м, поверхностная плотность 860 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0097-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 500/50 кН/м, поверхностная плотность 860 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0098	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 600/50 кН/м, поверхностная плотность 1000 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0098-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 600/50 кН/м, поверхностная плотность 1000 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0099	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 800/100 кН/м, поверхностная плотность 1300 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0099-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 800/100 кН/м, поверхностная плотность 1300 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0320	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1000/100 кН/м, поверхностная плотность 1600 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0320-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1000/100 кН/м, поверхностная плотность 1600 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0322	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1200/100 кН/м, поверхностная плотность 1900 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0322-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1200/100 кН/м, поверхностная плотность 1900 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0330	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 17/17 кН/м, поверхностная плотность 85 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0330-000	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 17/17 кН/м, поверхностная плотность 85 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0332	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 25/25 кН/м, поверхностная плотность 130 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0332-000	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 25/25 кН/м, поверхностная плотность 130 +/- 10% г/м2	

м2	

01.7.12.06-0334	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 120/50 кН/м, поверхностная плотность 480 +/- 10% г/м2	

м2	

22.23.19.190.01.7.12.06-0334-000	

Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 120/50 кН/м, поверхностная плотность 480 +/- 10% г/м2	

м2	

".

3. Книгу 02. "Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты" дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

23.99.19.190.02.4.02.02-0010-001	

Зола-уноса тепловых электростанций, АК	

т	

23.99.19.190.02.4.02.02-0010-002	

Зола-уноса тепловых электростанций, КУК	

т	

23.99.19.190.02.4.02.02-0010-003	

Зола-уноса тепловых электростанций, БУК	

т	

23.99.19.190.02.4.02.02-0010-004	

Зола-уноса тепловых электростанций, БУО	

т	

".

4. В Книге 02. "Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

02.4.02.02-0010	

Зола-уноса тепловых электростанций	

т	

23.99.19.190.02.4.02.02-0010-000	

Зола-уноса тепловых электростанций	

т	

".

5. Книгу 03. "Цементы, гипс, известь" дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов раздела 03.2.03 "Материалы на основе цемента", группы 03.2.03.01 "Вяжущие комплексные минеральные":

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

03.2.03.01-0002	

Вяжущее комплексное минеральное КМВ 12,5М	

т	

23.51.12.190.03.2.03.01-0002-000	

Вяжущее комплексное минеральное КМВ 12,5М	

т	

03.2.03.01-0010	

Вяжущее комплексное минеральное КМВ 22,5Н	

т	

23.51.12.190.03.2.03.01-0010-000	

Вяжущее комплексное минеральное КМВ 22,5Н	

т	

03.2.03.01-0018	

Вяжущее комплексное минеральное КМВ 32,5Н I	

т	

23.51.12.190.03.2.03.01-0018-000	

Вяжущее комплексное минеральное КМВ 32,5Н I	

т	

03.2.03.01-0022	

Вяжущее комплексное минеральное КМВ 32,5Н II	

т	

23.51.12.190.03.2.03.01-0022-000	

Вяжущее комплексное минеральное КМВ 32,5Н II	

т	

".

6. Книгу 04. "Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные" дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

04.3.02.09-2240	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной фибры для бетонных и железобетонных поверхностей, объемно-восстановительные конструкционные, безусадочные, коррозионно-стойкие, быстротвердеющие, тиксотропного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, класс R4, B50, F(1)1000, W18	

кг	

23.64.10.110.04.3.02.09-2240-000	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной фибры для бетонных и железобетонных поверхностей, объемно-восстановительные конструкционные, безусадочные, коррозионно-стойкие, быстротвердеющие, тиксотропного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, класс R4, B50, F(1)1000, W18	

кг	

04.3.02.09-2242	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной фибры для бетонных и железобетонных поверхностей, объемно-восстановительные конструкционные, безусадочные, быстротвердеющие, тиксотропного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, класс R4, B50, F(1)1000, W16	

кг	

23.64.10.110.04.3.02.09-2242-000	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной фибры для бетонных и железобетонных поверхностей, объемно-восстановительные конструкционные, безусадочные, быстротвердеющие, тиксотропного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, класс R4, B50, F(1)1000, W16	

кг	

04.3.02.09-2244	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной фибры для бетонных и железобетонных поверхностей, объемно-восстановительные конструкционные, безусадочные, быстротвердеющие, наливного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, класс R4, B50, F(1)1000, W16	

кг	

23.64.10.110.04.3.02.09-2244-000	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной фибры для бетонных и железобетонных поверхностей, объемно-восстановительные конструкционные, безусадочные, быстротвердеющие, наливного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, класс R4, B50, F(1)1000, W16	

кг	

04.3.02.09-2246	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем для торкретирования бетонных и железобетонных поверхностей, объемно-восстановительные конструкционные, с компенсированной усадкой, быстротвердеющие, тиксотропного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, механизированного нанесения, класс R4, B35, F(1)400, W8	

кг	

23.64.10.110.04.3.02.09-2246-000	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем для торкретирования бетонных и железобетонных поверхностей, объемно-восстановительные конструкционные, с компенсированной усадкой, быстротвердеющие, тиксотропного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, механизированного нанесения, класс R4, B35, F(1)400, W8	

кг	

04.3.02.09-2248	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной и стальной фибры для бетонных и железобетонных поверхностей, объемно-восстановительные конструкционные, безусадочные, быстротвердеющие, наливного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс R4, B50, F(1)1000, W16	

кг	

23.64.10.110.04.3.02.09-2248-000	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной и стальной фибры для бетонных и железобетонных поверхностей, объемно-восстановительные конструкционные, безусадочные, быстротвердеющие, наливного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс R4, B50, F(1)1000, W16	

кг	

04.3.02.09-2250	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной и стальной латунированной (оцинкованной) фибры для бетонных и железобетонных поверхностей, объемно-восстановительные конструкционные, безусадочные, быстротвердеющие, наливного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс R4, B50, F(1)1000, W16	

кг	

23.64.10.110.04.3.02.09-2250-000	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной и стальной латунированной (оцинкованной) фибры для бетонных и железобетонных поверхностей, объемно-восстановительные конструкционные, безусадочные, быстротвердеющие, наливного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс R4, B50, F(1)1000, W16	

кг	

04.3.02.09-2252	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной фибры для бетонных и железобетонных поверхностей, поверхностно-восстановительные, безусадочные, тиксотропного типа, мелкозернистые, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, класс R3, B25, F(1)300, W8	

кг	

23.64.10.110.04.3.02.09-2252-000	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной фибры для бетонных и железобетонных поверхностей, поверхностно-восстановительные, безусадочные, тиксотропного типа, мелкозернистые, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, класс R3, B25, F(1)300, W8	

кг	

04.3.02.09-2254	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной фибры для бетонных и железобетонных поверхностей, объемно-восстановительные конструкционные, безусадочные, быстротвердеющие, тиксотропного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, класс R4, B50, F(1)600, W16	

кг	

23.64.10.110.04.3.02.09-2254-000	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной фибры для бетонных и железобетонных поверхностей, объемно-восстановительные конструкционные, безусадочные, быстротвердеющие, тиксотропного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, класс R4, B50, F(1)600, W16	

кг	

04.3.02.09-2256	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной фибры для бетонных и железобетонных поверхностей, объемно-восстановительные конструкционные, безусадочные, быстротвердеющие, наливного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, класс R4, B55, F(1)600, W16	

кг	

23.64.10.110.04.3.02.09-2256-000	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной фибры для бетонных и железобетонных поверхностей, объемно-восстановительные конструкционные, безусадочные, быстротвердеющие, наливного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, класс R4, B55, F(1)600, W16	

кг	

04.3.02.09-2258	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной и стальной фибры для бетонных и железобетонных поверхностей, объемно-восстановительные конструкционные, безусадочные, быстротвердеющие, наливного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс R4, B65, F(1)600, W16	

кг	

23.64.10.110.04.3.02.09-2258-000	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной и стальной фибры для бетонных и железобетонных поверхностей, объемно-восстановительные конструкционные, безусадочные, быстротвердеющие, наливного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс R4, B65, F(1)600, W16	

кг	

04.3.02.09-2260	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной и стальной фибры для устройства элементов деформационных швов на бетонных и железобетонных поверхностях, объемно-восстановительные конструкционные, безусадочные, быстротвердеющие, наливного типа, для наружных работ, ручного нанесения, класс R4, B65, F(1)1000 (F(2)300), W16	

кг	

23.64.10.110.04.3.02.09-2260-000	

Смеси сухие ремонтные на цементном вяжущем с содержанием полимерной и стальной фибры для устройства элементов деформационных швов на бетонных и железобетонных поверхностях, объемно-восстановительные конструкционные, безусадочные, быстротвердеющие, наливного типа, для наружных работ, ручного нанесения, класс R4, B65, F(1)1000 (F(2)300), W16	

кг	

04.3.02.09-2300	

Смеси сухие на цементном вяжущем для анкеровки арматуры и крепления оборудования к железобетонным конструкциям, безусадочные, быстротвердеющие, наливного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, B55, F(1)1000, W16	

кг	

23.64.10.110.04.3.02.09-2300-000	

Смеси сухие на цементном вяжущем для анкеровки арматуры и крепления оборудования к железобетонным конструкциям, безусадочные, быстротвердеющие, наливного типа, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, B55, F(1)1000, W16	

кг	

04.3.02.18-0015	

Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, мелкозернистые, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5	

кг	

23.64.10.110.04.3.02.18-0015-000	

Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, мелкозернистые, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5	

кг	

".

7. В Книге 04. "Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

04.2.03.01-0001	

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-10 на БНД	

т	

23.99.13.114.04.2.03.01-0001-000	

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-10 на БНД	

т	

04.2.03.01-0002	

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на БНД	

т	

23.99.13.114.04.2.03.01-0002-000	

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на БНД	

т	

04.2.03.01-0003	

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 на БНД	

т	

23.99.13.114.04.2.03.01-0003-000	

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 на БНД	

т	

".

8. Из Книги 04. "Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные" исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

04.3.02.05-1004	

Смеси сухие гипсовые клеевые кладочные для плит гипсовых пазогребневых и гипсокартонных листов, максимальный размер фракции до 0,2 мм	

кг	

23.64.10.110.04.3.02.05-1004-000	

Смеси сухие гипсовые клеевые кладочные для плит гипсовых пазогребневых и гипсокартонных листов, максимальный размер фракции до 0,2 мм	

кг	

".

9. Книгу 05. "Изделия из бетона, цемента и гипса" дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

05.1.01.09-0138	

Плиты перекрытия железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	

м3	

23.61.12.159.05.1.01.09-0138-000	

Плиты перекрытия железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	

м3	

23.61.12.159.05.1.01.09-0138-001	

Плита перекрытия для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом ПП10-ФУТ, диаметр 1160 мм, высота 0,15 м, расход арматуры 4,03 кг, бетон В25, объем 0,12 м3	

м3	

23.61.12.159.05.1.01.09-0138-002	

Плита перекрытия для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом ПП15-ФУТ, диаметр 1680 мм, высота 0,15 м, расход арматуры 12,52 кг, бетон В25, объем 0,28 м3	

м3	

23.61.12.159.05.1.01.09-0138-003	

Плита перекрытия для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом ПП20-ФУТ, диаметр 2200 мм, высота 0,16 м, расход арматуры 18,57 кг, бетон В25, объем 0,55 м3	

м3	

05.1.01.09-0139	

Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	

м3	

23.61.12.159.05.1.01.09-0139-000	

Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	

м3	

23.61.12.159.05.1.01.09-0139-001	

Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом КС10.9-ФУТ, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 3,38 кг, бетон В25 (М300), объем 0,24 м3	

м3	

23.61.12.159.05.1.01.09-0139-002	

Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом КС15.9-ФУТ, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 6,42 кг, бетон В25 (М300), объем 0,40 м3	

м3	

23.61.12.159.05.1.01.09-0139-003	

Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом КС20.9-ФУТ, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8,84 кг, бетон В25 (М300), объем 0,59 м3	

м3	

05.2.02.02-0004	

Блок бетонный модульный облицовочный, гладкий, бетон В20, размеры 460 x 305 x 200 мм	

шт	

23.69.19.000.05.2.02.02-0004-000	

Блок бетонный модульный облицовочный, гладкий, бетон В20, размеры 460 x 305 x 200 мм	

шт	

05.2.02.02-0006	

Блок бетонный модульный облицовочный, фактурный, бетон В20, размеры 460 x 305 x 200 мм	

шт	

23.69.19.000.05.2.02.02-0006-000	

Блок бетонный модульный облицовочный, фактурный, бетон В20, размеры 460 x 305 x 200 мм	

шт	

05.2.02.02-0008	

Блок-крышка бетонная модульная, бетон В20, размеры 460 x 305 x 100 мм	

шт	

23.69.19.000.05.2.02.02-0008-000	

Блок-крышка бетонная модульная, бетон В20, размеры 460 x 305 x 100 мм	

шт	

".

10. В Книге 05. "Изделия из бетона, цемента и гипса" строки, касающиеся строительных ресурсов группы 05.1.01.09 "Изделия железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей", изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

23.61.12.159.05.1.01.09-0117-001	

Плиты перекрытий для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей железобетонные, ПП10-1, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,37 кг	

м3	

23.61.12.159.05.1.01.09-0119-001	

Плиты перекрытий для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей железобетонные, 1ПП15-1, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг	

м3	

".

11. Из Книги 05. "Изделия из бетона, цемента и гипса" исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

05.1.04.15-0031	

Панели стеновые железобетонные из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 19 - 21 см, с расходом стали до 7 кг/м2	

м2	

23.61.12.131.05.1.04.15-0031-000	

Панели стеновые железобетонные из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 19 - 21 см, с расходом стали до 7 кг/м2	

м2	

05.1.04.15-0043	

Панели стеновые железобетонные из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39 - 41 см, с расходом стали до 7 кг/м2	

м2	

23.61.12.131.05.1.04.15-0043-000	

Панели стеновые железобетонные из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39 - 41 см, с расходом стали до 7 кг/м2	

м2	

".

12. В Книге 07. "Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

07.2.06.03-0368	

Профиль-гребенка подвеса потолочных профилей из оцинкованной стали для чистых помещений, размеры 37 x 17 мм, толщина стали 0,6 мм	

м	

25.11.23.119.07.2.06.03-0368-000	

Профиль-гребенка подвеса потолочных профилей из оцинкованной стали для чистых помещений, размеры 37 x 17 мм, толщина стали 0,6 мм	

м	

".

13. Книгу 08. "Изделия металлические, металлопрокат, канаты" дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

08.1.02.15-0020	

Решетка мусороулавливающая щелевая из нержавеющей стали для очистки сточных вод, ширина щелевых водоприемных отверстий 5 мм	

т	

25.11.23.119.08.1.02.15-0020-000	

Решетка мусороулавливающая щелевая из нержавеющей стали для очистки сточных вод, ширина щелевых водоприемных отверстий 5 мм	

т	

08.1.02.15-0022	

Решетка мусороулавливающая щелевая из нержавеющей стали для очистки сточных вод, ширина щелевых водоприемных отверстий 10 мм	

т	

25.11.23.119.08.1.02.15-0022-000	

Решетка мусороулавливающая щелевая из нержавеющей стали для очистки сточных вод, ширина щелевых водоприемных отверстий 10 мм	

т	

08.1.02.15-0024	

Решетка мусороулавливающая щелевая из нержавеющей стали для очистки сточных вод, ширина щелевых водоприемных отверстий 16 мм	

т	

25.11.23.119.08.1.02.15-0024-000	

Решетка мусороулавливающая щелевая из нержавеющей стали для очистки сточных вод, ширина щелевых водоприемных отверстий 16 мм	

т	

08.1.02.15-0026	

Решетка мусороулавливающая щелевая из нержавеющей стали для очистки сточных вод, ширина щелевых водоприемных отверстий 20 мм	

т	

25.11.23.119.08.1.02.15-0026-000	

Решетка мусороулавливающая щелевая из нержавеющей стали для очистки сточных вод, ширина щелевых водоприемных отверстий 20 мм	

т	

08.2.02.16-0050	

Канат арматурный стальной семипроволочный в защитной смазке, покрытый оболочкой из экструдированного полиэтилена высокой плотности, номинальный диаметр 15,7 мм	

м	

25.93.11.120.08.2.02.16-0050-000	

Канат арматурный стальной семипроволочный в защитной смазке, покрытый оболочкой из экструдированного полиэтилена высокой плотности, номинальный диаметр 15,7 мм	

м	

08.4.04.01-0304	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 16 мм, внутренний диаметр 20 мм, наружный диаметр 30 мм, длина 112 мм, количество зон опрессования 4 шт	

шт	

25.94.11.190.08.4.04.01-0304-000	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 16 мм, внутренний диаметр 20 мм, наружный диаметр 30 мм, длина 112 мм, количество зон опрессования 4 шт	

шт	

08.4.04.01-0306	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 18 мм, внутренний диаметр 22 мм, наружный диаметр 32 мм, длина 126 мм, количество зон опрессования 6 шт	

шт	

25.94.11.190.08.4.04.01-0306-000	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 18 мм, внутренний диаметр 22 мм, наружный диаметр 32 мм, длина 126 мм, количество зон опрессования 6 шт	

шт	

08.4.04.01-0308	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 20 мм, внутренний диаметр 24 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 140 мм, количество зон опрессования 6 шт	

шт	

25.94.11.190.08.4.04.01-0308-000	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 20 мм, внутренний диаметр 24 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 140 мм, количество зон опрессования 6 шт	

шт	

08.4.04.01-0310	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, внутренний диаметр 26 мм, наружный диаметр 40 мм, длина 154 мм, количество зон опрессования 6 шт	

шт	

25.94.11.190.08.4.04.01-0310-000	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, внутренний диаметр 26 мм, наружный диаметр 40 мм, длина 154 мм, количество зон опрессования 6 шт	

шт	

08.4.04.01-0312	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 25 мм, внутренний диаметр 30 мм, наружный диаметр 45 мм, длина 175 мм, количество зон опрессования 8 шт	

шт	

25.94.11.190.08.4.04.01-0312-000	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 25 мм, внутренний диаметр 30 мм, наружный диаметр 45 мм, длина 175 мм, количество зон опрессования 8 шт	

шт	

08.4.04.01-0314	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 28 мм, внутренний диаметр 33 мм, наружный диаметр 50 мм, длина 196 мм, количество зон опрессования 8 шт	

шт	

25.94.11.190.08.4.04.01-0314-000	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 28 мм, внутренний диаметр 33 мм, наружный диаметр 50 мм, длина 196 мм, количество зон опрессования 8 шт	

шт	

08.4.04.01-0316	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 32 мм, внутренний диаметр 37 мм, наружный диаметр 57 мм, длина 224 мм, количество зон опрессования 10 шт	

шт	

25.94,11.190.08.4.04.01-0316-000	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 32 мм, внутренний диаметр 37 мм, наружный диаметр 57 мм, длина 224 мм, количество зон опрессования 10 шт	

шт	

08.4.04.01-0318	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 36 мм, внутренний диаметр 41 мм, наружный диаметр 63 мм, длина 252 мм, количество зон опрессования 12 шт	

шт	

25.94.11.190.08.4.04.01-0318-000	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 36 мм, внутренний диаметр 41 мм, наружный диаметр 63 мм, длина 252 мм, количество зон опрессования 12 шт	

шт	

08.4,04.01-0320	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, внутренний диаметр 46 мм, наружный диаметр 70 мм, длина 280 мм, количество зон опрессования 14 шт	

шт	

25.94.11.190.08.4.04.01-0320-000	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, внутренний диаметр 46 мм, наружный диаметр 70 мм, длина 280 мм, количество зон опрессования 14 шт	

шт	

08.4.04.01-0328	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 16 мм, внутренний диаметр 25 мм, наружный диаметр 30 мм, длина 120 мм, количество зон опрессования 6 шт	

шт	

25.94.11.190.08.4.04.01-0328-000	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 16 мм, внутренний диаметр 25 мм, наружный диаметр 30 мм, длина 120 мм, количество зон опрессования 6 шт	

шт	

08,4.04.01-0330	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 18 мм, внутренний диаметр 27 мм, наружный диаметр 32 мм, длина 135 мм, количество зон опрессования 6 шт	

шт	

25,94.11.190.08.4.04.01-0330-000	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 18 мм, внутренний диаметр 27 мм, наружный диаметр 32 мм, длина 135 мм, количество зон опрессования 6 шт	

шт	

08.4.04.01-0332	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 20 мм, внутренний диаметр 30 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 150 мм, количество зон опрессования 6 шт	

шт	

25.94.11.190.08.4.04.01-0332-000	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 20 мм, внутренний диаметр 30 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 150 мм, количество зон опрессования 6 шт	

шт	

08.4.04.01-0334	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, внутренний диаметр 33 мм, наружный диаметр 40 мм, длина 165 мм, количество зон опрессования 6 шт	

шт	

25.94.11.190.08.4.04.01-0334-000	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, внутренний диаметр 33 мм, наружный диаметр 40 мм, длина 165 мм, количество зон опрессования 6 шт	

шт	

08.4.04.01-0336	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 25 мм, внутренний диаметр 40 мм, наружный диаметр 48 мм, длина 190 мм, количество зон опрессования 8 шт	

шт	

25.94.11.190.08.4.04.01-0336-000	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 25 мм, внутренний диаметр 40 мм, наружный диаметр 48 мм, длина 190 мм, количество зон опрессования 8 шт	

шт	

08.4.04.01-0338	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 28 мм, внутренний диаметр 42 мм, наружный диаметр 50 мм, длина 210 мм, количество зон опрессования 8 шт	

шт	

25.94.11.190.08.4.04.01-0338-000	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 28 мм, внутренний диаметр 42 мм, наружный диаметр 50 мм, длина 210 мм, количество зон опрессования 8 шт	

шт	

08.4.04.01-0340	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 32 мм, внутренний диаметр 47 мм, наружный диаметр 57 мм, длина 240 мм, количество зон опрессования 10 шт	

шт	

25.94.11.190.08.4.04.01-0340-000	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 32 мм, внутренний диаметр 47 мм, наружный диаметр 57 мм, длина 240 мм, количество зон опрессования 10 шт	

шт	

08.4.04.01-0342	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 36 мм, внутренний диаметр 53,5 мм, наружный диаметр 63,5 мм, длина 270 мм, количество зон опрессования 12 шт	

шт	

25.94.11.190.08.4.04.01-0342-000	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 36 мм, внутренний диаметр 53,5 мм, наружный диаметр 63,5 мм, длина 270 мм, количество зон опрессования 12 шт	

шт	

08.4.04.01-0344	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, внутренний диаметр 56 мм, наружный диаметр 68 мм, длина 300 мм, количество зон опрессования 14 шт	

шт	

25.94.11.190.08.4.04.01-0344-000	

Муфта для опрессованного соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, внутренний диаметр 56 мм, наружный диаметр 68 мм, длина 300 мм, количество зон опрессования 14 шт	

шт	

".

14. В Книге 08. "Изделия металлические, металлопрокат, канаты" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

08.3.10.02-0011	

Профиль корытный с замковым соединением для шпунтовых свай, марка стали С255, толщина стенки 11 мм, толщина полки 23 мм, ширина 500 мм, высота 238 мм	

т	

24.10.80.190.08.3.10.02-0011-000	

Профиль корытный с замковым соединением для шпунтовых свай, марка стали С255, толщина стенки 11 мм, толщина полки 23 мм, ширина 500 мм, высота 238 мм	

т	

".

15. Из Книги 09. "Металлоконструкции строительные и их части из алюминия и алюминиевых сплавов" исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов части 09.1 "Витражи, витрины, тамбуры", раздела 09.1.01 "Витражи, витрины", группы 09.1.01.01 "Витражи":

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

09.1.01.01-0001	

Витраж из алюминиевого профиля шириной 45 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным остеклением, толщина стекла 6 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715 x 1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	

м2	

25.12.10.190.09.1.01.01-0001-000	

Витраж из алюминиевого профиля шириной 45 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным остеклением, толщина стекла 6 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715 x 1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	

м2	

09.1.01.01-0041	

Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным стеклопакетом толщиной 16 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715 x 1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	

м2	

25.12.10.190.09.1.01.01-0041-000	

Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным стеклопакетом толщиной 16 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715 x 1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	

м2	

09.1.01.01-0056	

Витраж из алюминиевого профиля шириной 45 мм с термовставкой, окрашенный, с двойным стеклопакетом толщиной 32 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715 x 1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	

м2	

25.12.10.190.09.1.01.01-0056-000	

Витраж из алюминиевого профиля шириной 45 мм с термовставкой, окрашенный, с двойным стеклопакетом толщиной 32 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715 x 1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	

м2	

09.1.01.01-0057	

Витраж из алюминиевого профиля шириной 45 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным остеклением, толщина стекла 6 мм и сэндвич-панель, толщина 10 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715 x 1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	

м2	

25.12.10.190.09.1.01.01-0057-000	

Витраж из алюминиевого профиля шириной 45 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным остеклением, толщина стекла 6 мм и сэндвич-панель, толщина 10 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715 x 1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	

м2	

09.1.01.01-1000	

Витраж из нержавеющих профилей размером 100 x 50 x 2 мм, неоткрываемый, с одинарным стеклопакетом триплекс толщиной 12 мм	

м2	

25.12.10.190.09.1.01.01-1000-000	

Витраж из нержавеющих профилей размером 100 x 50 x 2 мм, неоткрываемый, с одинарным стеклопакетом триплекс толщиной 12 мм	

м2	

".

16. В Книге 11. "Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

16.23.19.000.11.1.03.01-0002-001	

Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60 x 30 мм, сорт AB	

м3	

16.23.19.000.11.1.03.01-0002-002	

Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 75 x 50 мм, сорт AB	

м3	

11.3.03.09-1014	

Кронштейн из полиамида для крепления к стене поручня-отбойника высотой 145 мм с алюминиевым основанием толщиной 2 мм, с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, размеры 50 x 65 x 75 мм	

шт	

22.29.29.190.11.3.03.09-1014-000	

Кронштейн из полиамида для крепления к стене поручня-отбойника высотой 145 мм с алюминиевым основанием толщиной 2 мм, с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, размеры 50 x 65 x 75 мм	

шт	

".

17. Книгу 12. "Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы" дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

12.1.02.09-0404	

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ХКП, основа стеклохолст, гибкость не выше -10 °C, прочность 294 Н, теплостойкость не ниже +85 °C, масса 4 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.09-0404-000	

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ХКП, основа стеклохолст, гибкость не выше -10 °C, прочность 294 Н, теплостойкость не ниже +85 °C, масса 4 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.11-0003-001	

Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового тканого полотна и полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, группа горючести Г4, водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 660/510 Н/50 мм, ширина 1,6 м	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.11-0004-001	

Мембрана на основе тканого полипропиленового полотна с антиконденсатной поверхностью, паро-гидроизоляционная, водонепроницаемая, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 700/580 Н/50 мм, толщина 0,23 мм, ширина 1,6 м	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.11-0014-001	

Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая, группа горючести Г4, плотность потока водяного пара 1000 (+/- 200) г/(м2 * 24 ч), водоупорность не менее 250 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 190/140 Н/50 мм, ширина 1,6 м	

10 м2	

23.99.12.110.12.1.02.11-0016-001	

Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, пароизоляционный, группа горючести Г4, водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 130/100 Н/50 мм, ширина 1,6 м	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.11-0017-001	

Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, группа горючести Г4, водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 190/120 Н/50 мм, ширина 1,6 м	

м2	

12.1.02.11-0030	

Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая, группа горючести Г4, плотность потока водяного пара 1000 (+/- 200) г/(м2 * 24 ч), водоупорность не менее 250 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 190/140 Н/50 мм	

10 м2	

22.21.30.120.12.1.02.11-0030-000	

Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая, группа горючести Г4, плотность потока водяного пара 1000 (+/- 200) г/(м2 * 24 ч), водоупорность не менее 250 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 190/140 Н/50 мм	

10 м2	

12.1.03.07-0022	

Элементы коньковые торцевые из ПВХ, длина 190 мм, ширина 220 мм	

10 шт	

22.23.19.190.12.1.03.07-0022-000	

Элементы коньковые торцевые из ПВХ, длина 190 мм, ширина 220 мм	

10 шт	

12.2.03.04-0070	

Алюмосиликат экспандированный, обработанный щелочными силикатами, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,054 Вт/(м*К), насыпная плотность не более 100 кг/м3	

м3	

23.99.19.110.12.2.03.04-0070-000	

Алюмосиликат экспандированный, обработанный щелочными силикатами, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,054 Вт/(м*К), насыпная плотность не более 100 кг/м3	

м3	

12.2.03.04-0071	

Алюмосиликат экспандированный, обработанный щелочными силикатами, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,057 Вт/(м*К), насыпная плотность не более 125 кг/м3	

м3	

23.99.19.110.12.2.03.04-0071-000	

Алюмосиликат экспандированный, обработанный щелочными силикатами, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,057 Вт/(м*К), насыпная плотность не более 125 кг/м3	

м3	

12.2.03.04-0072	

Алюмосиликат экспандированный, обработанный щелочными силикатами, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,06 Вт/(м*К), насыпная плотность не более 150 кг/м3	

м3	

23.99.19.110.12.2.03.04-0072-000	

Алюмосиликат экспандированный, обработанный щелочными силикатами, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,06 Вт/(м*К), насыпная плотность не более 150 кг/м3	

м3	

12.2.03.11-0062	

Холст стеклянный малярный, плотность 30 г/м2, толщина 0,24 мм	

м2	

23.14.12.120.12.2.03.11-0062-000	

Холст стеклянный малярный, плотность 30 г/м2, толщина 0,24 мм	

м2	

12.2.03.11-0064	

Холст стеклянный малярный, плотность 40 г/м2, толщина 0,34 мм	

м2	

23.14.12.120.12.2.03.11-0064-000	

Холст стеклянный малярный, плотность 40 г/м2, толщина 0,34 мм	

м2	

12.2.03.11-0066	

Холст стеклянный малярный, плотность 50 г/м2, толщина 0,38 мм	

м2	

23.14.12.120.12.2.03.11-0066-000	

Холст стеклянный малярный, плотность 50 г/м2, толщина 0,38 мм	

м2	

12.2.03.13-0006	

Фольгоизол, вид ФК, толщина 3 мм	

10 м2	

23.99.19.111.12.2.03.13-0006-000	

Фольгоизол, вид ФК, толщина 3 мм	

10 м2	

12.2.03.13-0007	

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, состоящий из битумно-полимерного или битумно-резинового вяжущего слоя, покрытого алюминиевой фольгой, армированного стеклохолстом/полиэстером, толщина 3 мм	

м2	

23.99.12.110.12.2.03.13-0007-000	

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, состоящий из битумно-полимерного или битумно-резинового вяжущего слоя, покрытого алюминиевой фольгой, армированного стеклохолстом/полиэстером, толщина 3 мм	

м2	

12.2.04.01-0007	

Маты прошивные из базальтовых волокон кэшированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 80 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,038 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции до +450 °C, для огнезащиты +950 °C, толщина 5 мм	

м2	

23.99.19.111.12.2.04.01-0007-000	

Маты прошивные из базальтовых волокон кэшированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 80 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,038 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции до +450 °C, для огнезащиты +950 °C, толщина 5 мм	

м2	

12.2.04.01-0008	

Маты прошивные из базальтовых волокон кэшированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 110 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,035 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции от -200 до +700 °C, для огнезащиты +1250 °C, толщина 5 мм	

м2	

23.99.19.111.12.2.04.01-0008-000	

Маты прошивные из базальтовых волокон каптированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 110 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,035 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции от -200 до +700 °C, для огнезащиты +1250 °C, толщина 5 мм	

м2	

12.2.04.01-0009	

Маты прошивные из базальтовых волокон кэшированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 80 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,038 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции до +450 °C, для огнезащиты +950 °C, толщина 8 мм	

м2	

23.99.19.111.12.2.04.01-0009-000	

Маты прошивные из базальтовых волокон кашированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 80 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,038 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции до +450 °C, для огнезащиты +950 °C, толщина 8 мм	

м2	

12.2.04.01-0010	

Маты прошивные из базальтовых волокон кашированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 110 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,035 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции от -200 до +700 °C, для огнезащиты +1250 °C, толщина 8 мм	

м2	

23.99.19.111.12.2.04.01-0010-000	

Маты прошивные из базальтовых волокон кашированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 110 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,035 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции от -200 до +700 °C, для огнезащиты +1250 °C, толщина 8 мм	

м2	

12.2.04.01-0011	

Маты прошивные из базальтовых волокон кашированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 80 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,038 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции до +450 °C, для огнезащиты +950 °C, толщина 10 мм	

м2	

23.99.19.111.12.2.04.01-0011-000	

Маты прошивные из базальтовых волокон кашированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 80 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,038 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции до +450 °C, для огнезащиты +950 °C, толщина 10 мм	

м2	

12.2.04.01-0012	

Маты прошивные из базальтовых волокон кашированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 110 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,035 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции от -200 до +700 °C, для огнезащиты +1250 °C, толщина 10 мм	

м2	

23.99.19.111.12.2.04.01-0012-000	

Маты прошивные из базальтовых волокон кашированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 110 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,035 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции от -200 до +700 °C, для огнезащиты +1250 °C, толщина 10 мм	

м2	

12.2.04.01-0013	

Маты прошивные из базальтовых волокон кашированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 80 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,038 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции до +450 °C, для огнезащиты +950 °C, толщина 13 мм	

м2	

23.99.19.111.12.2.04.01-0013-000	

Маты прошивные из базальтовых волокон кашированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 80 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,038 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции до +450 °C, для огнезащиты +950 °C, толщина 13 мм	

м2	

12.2.04.01-0014	

Маты прошивные из базальтовых волокон кашированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 110 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,035 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции от -200 до +700 °C, для огнезащиты +1250 °C, толщина 13 мм	

м2	

23.99.19.111.12.2.04.01-0014-000	

Маты прошивные из базальтовых волокон кашированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 110 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,035 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции от -200 до +700 °C, для огнезащиты +1250 °C, толщина 13 мм	

м2	

12.2.04.01-0015	

Маты прошивные из базальтовых волокон кашированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 80 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,038 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции до +450 °C, для огнезащиты +950 °C, толщина 16 мм	

м2	

23.99.19.111.12.2.04.01-0015-000	

Маты прошивные из базальтовых волокон кашированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 80 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,038 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции до +450 °C, для огнезащиты +950 °C, толщина 16 мм	

м2	

".

18. В Книге 12. "Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы" строки, касающиеся строительных ресурсов группы 12.2.03.04 "Материалы теплоизоляционные сыпучие", группы 12.2.04.01 "Маты из минеральной ваты кашированные фольгой" изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

12.1.01.03-0039	

Пленка подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная, основа полипропиленовая ткань ламинированная с двух сторон полипропиленом, прочность при продольном/поперечном растяжении 900/800 Н/50 мм, поверхностная плотность 130 г/м2	

м2	

22.21.42.120.12.1.01.03-0039-000	

Пленка подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная, основа полипропиленовая ткань ламинированная с двух сторон полипропиленом, прочность при продольном/поперечном растяжении 900/800 Н/50 мм, поверхностная плотность 130 г/м2	

м2	

12.1.02.01-1000	

Материал рулонный битумный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1000 Н, гибкость не выше 0 °C, теплостойкость не ниже +80 °C, масса 3,5 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.01-1000-000	

Материал рулонный битумный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1000 Н, гибкость не выше 0 °C, теплостойкость не ниже +80 °C, масса 3,5 кг/м2	

м2	

12.1.02.03-0011	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, продольная нагрузка на разрыв 550 Н (+/- 200 Н), теплостойкость не ниже +85 °C, масса 3 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.03-0011-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, продольная нагрузка на разрыв 550 Н (+/- 200 Н), теплостойкость не ниже +85 °C, масса 3 кг/м2	

м2	

12.1.02.03-0051	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭКП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 600/360 Н, теплостойкость не ниже +120 °C, масса 5 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.03-0051-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭКП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 600/360 Н, теплостойкость не ниже +120 °C, масса 5 кг/м2	

м2	

12.1.02.03-0053	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭМП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 600/400 Н, теплостойкость не ниже +130 °C, масса 5,5 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.03-0053-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭМП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 600/400 Н, теплостойкость не ниже +130 °C, масса 5,5 кг/м2	

м2	

12.1.02.03-0162	

Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный самоклеящийся, безосновный, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +90 °C, масса 1,5 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.03-0162-000	

Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный самоклеящийся, безосновный, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +90 °C, масса 1,5 кг/м2	

м2	

12.1.02.03-0164	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.03-0164-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	

м2	

12.1.02.03-0165	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,0 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.03-0165-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,0 кг/м2	

м2	

12.1.02.03-0178	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭКП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/550 Н (+/- 200 Н), теплостойкость не ниже +130 °C, масса 5,7 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.03-0178-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭКП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/550 Н (+/- 200 Н), теплостойкость не ниже +130 °C, масса 5,7 кг/м2	

м2	

12.1.02.03-0192	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, толщина 4,2 мм, масса 5,3 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.03-0192-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, толщина 4,2 мм, масса 5,3 кг/м2	

м2	

12.1.02.03-0195	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.03-0195-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	

м2	

12.1.02.03-0196	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, продольная/поперечная прочность 700/550 Н (+/- 200 Н), теплостойкость не ниже +130 °C, масса 4,7 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.03-0196-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, продольная/поперечная прочность 700/550 Н (+/- 200 Н), теплостойкость не ниже +130 °C, масса 4,7 кг/м2	

м2	

12.1.02.03-0206	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/500 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.03-0206-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/500 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм	

м2	

12.1.02.03-0211	

Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный, наплавляемый ЭМП, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/900 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +140 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП4, масса 5,5 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.03-0211-000	

Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный, наплавляемый ЭМП, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/900 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +140 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП4, масса 5,5 кг/м2	

м2	

12.1.02.03-0212	

Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный, наплавляемый ЭМП, основа полиэстер, поперечная нагрузка на разрыв не менее 600 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП4, масса 5,6 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.03-0212-000	

Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный, наплавляемый ЭМП, основа полиэстер, поперечная нагрузка на разрыв не менее 600 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП4, масса 5,6 кг/м2	

м2	

12.1.02.03-0213	

Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный ЭМП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/950 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +140 °C, толщина 5,2 мм, масса 5,5 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.03-0213-000	

Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный ЭМП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/950 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +140 °C, толщина 5,2 мм, масса 5,5 кг/м2	

м2	

12.1.02.03-1022	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся ЭКС, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/600 Н (+/- 200 Н), масса 5,0 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.03-1022-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся ЭКС, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/600 Н (+/- 200 Н), масса 5,0 кг/м2	

м2	

12.1.02.04-0001	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1200/1200 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 5,3 кг/м2, толщина 4,2 мм	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.04-0001-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1200/1200 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 5,3 кг/м2, толщина 4,2 мм	

м2	

12.1.02.04-0003	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1100 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +90 °C, масса 3,5 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.04-0003-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1100 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +90 °C, масса 3,5 кг/м2	

м2	

12.1.02.04-0142	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1100 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.04-0142-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1100 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм	

м2	

12.1.02.04-0143	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1100 Н (+/- 200), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.04-0143-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1100 Н (+/- 200), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2	

м2	

12.1.02.04-0151	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и пароизоляционный, самоклеящийся, армированный стеклосеткой, кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны и полимерной пленкой с другой стороны, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 600/500 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +90 °C, масса 0,5 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.04-0151-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и пароизоляционный, самоклеящийся, армированный стеклосеткой, кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны и полимерной пленкой с другой стороны, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 600/500 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +90 °C, масса 0,5 кг/м2	

м2	

12.1.02.04-0152	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и пароизоляционный, самоклеящийся, армированный стеклосеткой, кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны и полимерной пленкой с другой стороны, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 600/500 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +90 °C, масса 1,0 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.04-0152-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и пароизоляционный, самоклеящийся, армированный стеклосеткой, кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны и полимерной пленкой с другой стороны, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 600/500 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +90 °C, масса 1,0 кг/м2	

м2	

12.1.02.05-0071	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, гибкость не выше -25 °C, прочность 900 - 1000 Н, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 3,5 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.05-0071-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, гибкость не выше -25 °C, прочность 900 - 1000 Н, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 3,5 кг/м2	

м2	

12.1.02.05-0134	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная нагрузка на разрыв не менее 500 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.05-0134-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная нагрузка на разрыв не менее 500 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4 кг/м2	

м2	

12.1.02.07-1020	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 4,6 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.07-1020-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 4,6 кг/м2	

м2	

12.1.02.07-1034	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП1, масса 4,5 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.07-1034-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП1, масса 4,5 кг/м2	

м2	

12.1.02.08-0071	

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше 0 °C, теплостойкость не ниже +80 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3,5 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.08-0071-000	

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше 0 °C, теплостойкость не ниже +80 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3,5 кг/м2	

м2	

12.1.02.08-0093	

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1000 Н (+/- 200 Н), теплостойкость не ниже +80 °C, масса 4,6 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.08-0093-000	

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1000 Н (+/- 200 Н), теплостойкость не ниже +80 °C, масса 4,6 кг/м2	

м2	

12.1.02.08-0096	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 900/1000 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3,5 кг/м2, толщина 2,3 мм	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.08-0096-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 900/1000 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3,5 кг/м2, толщина 2,3 мм	

м2	

12.1.02.09-0071	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, нагрузка на разрыв не менее 500 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -15 °C, теплостойкость не ниже +85 °C, масса 3 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.09-0071-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, нагрузка на разрыв не менее 500 Н (+/- 200 Н), гибкость не выше -15 °C, теплостойкость не ниже +85 °C, масса 3 кг/м2	

м2	

12.1.02.09-0081	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/250 Н (+/- 200 Н), теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП1, масса 3,5 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.09-0081-000	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/250 Н (+/- 200 Н), теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП 1, масса 3,5 кг/м2	

м2	

12.1.02.09-0162	

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/280 Н, гибкость не выше 0 °C, теплостойкость не ниже +80 °C, масса 3 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.09-0162-000	

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/280 Н, гибкость не выше 0 °C, теплостойкость не ниже +80 °C, масса 3 кг/м2	

м2	

12.1.02.10-0149	

Мембрана дренажная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД) с фильтрующим слоем из термоскрепленного полипропиленового геотекстиля, толщина полотна 0,6 мм, высота выступов 8,5 мм, предел прочности на сжатие 350 кН/м2, масса 650 г/м2	

м2	

22.21.42.120.12.1.02.10-0149-000	

Мембрана дренажная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД) с фильтрующим слоем из термоскрепленного полипропиленового геотекстиля, толщина полотна 0,6 мм, высота выступов 8,5 мм, предел прочности на сжатие 350 кН/м2, масса 650 г/м2	

м2	

12.1.02.15-0002	

Лента полипропиленовая с клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, температура эксплуатации от -40 °C до +100 °C, ширина 50 мм	

м	

13.95.10.112.12.1.02.15-0002-000	

Лента полипропиленовая с клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, температура эксплуатации от -40 °C до +100 °C, ширина 50 мм	

м	

12.1.02.15-0003	

Лента-сетка с двухсторонним клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, с защитным слоем из силиконизированной бумаги, температура эксплуатации от -40 °C до +100 °C, ширина 25 мм	

м	

13.95.10.112.12.1.02.15-0003-000	

Лента-сетка с двухсторонним клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, с защитным слоем из силиконизированной бумаги, температура эксплуатации от -40 °C до +100 °C, ширина 25 мм	

м	

12.1.02.15-0021	

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 1000/1000 Н (+/- 200 Н), теплостойкость не ниже +80 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП 4, масса 3,6 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.15-0021-000	

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 1000/1000 Н (+/- 200 Н), теплостойкость не ниже +80 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП 4, масса 3,6 кг/м2	

м2	

12.1.02.15-0093	

Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный для гидроизоляции железобетонной плиты проезжей части мостовых сооружений и дорог, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, продольная/поперечная прочность не менее 600/600 Н, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП4, масса 5,5 кг/м2	

м2	

23.99.12.110.12.1,02.15-0093-000	

Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный для гидроизоляции железобетонной плиты проезжей части мостовых сооружений и дорог, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, продольная/поперечная прочность не менее 600/600 Н, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП4, масса 5,5 кг/м2	

м2	

12.2.04.01-0006	

Маты прошивные из базальтовых волокон кашированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 110 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,035 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции от -200 до +700 °C, для огнезащиты +1250 °C, толщина 16 мм	

м2	

23.99.19.111.12.2.04.01-0006-000	

Маты прошивные из базальтовых волокон кашированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 110 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,035 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции от -200 до +700 °C, для огнезащиты +1250 °C, толщина 16 мм	

м2	

12.2.04.14-0011	

Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22 + 10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 90 мм	

м3	

23.99.19.111.12.2.04.14-0011-000	

Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22 + 10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 90 мм	

м3	

12.2.07.02-0053	

Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с клеевым слоем с одной стороны, плотность 20 - 30 кг/м3, теплопроводность при +20 °C не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 5 мм	

м2	

22.21.41.115.12.2.07.02-0053-000	

Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с клеевым слоем с одной стороны, плотность 20 - 30 кг/м3, теплопроводность при +20 °C не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 5 мм	

м2	

12.2.08.01-2187	

Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90 +/- 10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °C, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 165 мм	

м	

23.99.19.110.12.2.08.01-2187-000	

Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90 +/- 10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °C, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 165 мм	

м	

".

19. Из Книги 12. "Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы" исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов группы 12.1.02.13 "Стеклорубероиды":

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

12.1.02.07-1008	

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 °C, прочность не менее 350 Н, теплостойкость не менее 100 °C	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.07-1008-000	

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 °C, прочность не менее 350 Н, теплостойкость не менее 100 °C	

м2	

12.1.02.09-0161	

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для изоляции труб и ремонта кровель, основа стеклохолст, с крупнозернистой посыпкой, гибкость не выше 0 °C, прочность 500 Н, теплостойкость не менее 80 °C	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.09-0161-000	

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для изоляции труб и ремонта кровель, основа стеклохолст, с крупнозернистой посыпкой, гибкость не выше 0 °C, прочность 500 Н, теплостойкость не менее 80 °C	

м2	

12.1.02.13-0001	

Стеклорубероид гидроизоляционный, марка С-РМ, с мелкозернистой посыпкой	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.13-0001-000	

Стеклорубероид гидроизоляционный, марка С-РМ, с мелкозернистой посыпкой	

м2	

12.1.02.13-0002	

Стеклорубероид кровельный, марка С-РК, с крупнозернистой посыпкой	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.13-0002-000	

Стеклорубероид кровельный, марка С-РК, с крупнозернистой посыпкой	

м2	

12.1.02.13-0003	

Стеклорубероид кровельный, марка С-РЧ, с чешуйчатой посыпкой	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.13-0003-000	

Стеклорубероид кровельный, марка С-РЧ, с чешуйчатой посыпкой	

м2	

12.1.02.15-1018	

Материал рулонный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный ЭМП, основа полиэстер/полиэфир, с мелкозернистой посыпкой на верхней стороне полотна, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не менее 100 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 600/400 Н, толщина 4,2 мм, масса 1 м2 до 5,8 кг	

м2	

23.99.12.110.12.1.02.15-1018-000	

Материал рулонный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный ЭМП, основа полиэстер/полиэфир, с мелкозернистой посыпкой на верхней стороне полотна, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не менее 100 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 600/400 Н, толщина 4,2 мм, масса 1 м2 до 5,8 кг	

м2	

12.2.03.04-0011	

Кирпич пенодиатомитовый, кажущаяся плотность 400 кг/м3, максимальная температура применения 950 °C	

м3	

23.99.19.190.12.2.03.04-0011-000	

Кирпич пенодиатомитовый, кажущаяся плотность 400 кг/м3, максимальная температура применения 950 °C	

м3	

12.2.03.13-0001	

Фольгоизол, вид ФК, толщина 3 мм	

10 м2	

23.99.19.111.12.2.03.13-0001-000	

Фольгоизол, вид ФК, толщина 3 мм	

10 м2	

12.2.03.13-0002	

Фольгоизол, вид ФК, толщина 5 мм	

10 м2	

23.99.19.111.12.2.03.13-0002-000	

Фольгоизол, вид ФК, толщина 5 мм	

10 м2	

12.2.03.13-0005	

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, состоящий из битумно-полимерного или битумно-резинового вяжущего слоя, покрытого алюминиевой фольгой, армированного стеклохолстом/полиэстером, толщина 3 мм	

м2	

23.99.12.110.12.2.03.13-0005-000	

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, состоящий из битумно-полимерного или битумно-резинового вяжущего слоя, покрытого алюминиевой фольгой, армированного стеклохолстом/полиэстером, толщина 3 мм	

м2	

".

20. Книгу 14. "Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи" дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

14.2.02.08-0024	

Плита огнезащитная из минеральной ваты на синтетическом связующем, с огнезащитным покрытием с двух сторон вспучивающейся краской толщиной 1 +/- 0,3 мм, плотность не менее 120 кг/м3, толщина 80 мм	

м3	

23.99.19.110.14.2.02.08-0024-000	

Плита огнезащитная из минеральной ваты на синтетическом связующем, с огнезащитным покрытием с двух сторон вспучивающейся краской толщиной 1 +/- 0,3 мм, плотность не менее 120 кг/м3, толщина 80 мм	

м3	

14.2.02.11-0032	

Состав огнезащитный клеящий на основе силикатных вяжущих и минеральных наполнителей для огнезащиты воздуховодов и металлических конструкций, механизированного и ручного нанесения, содержание массовой доли нелетучих веществ не менее 60%, плотность 1,3 - 1,8 г/см3	

кг	

23.99.19.190.14.2.02.11-0032-000	

Состав огнезащитный клеящий на основе силикатных вяжущих и минеральных наполнителей для огнезащиты воздуховодов и металлических конструкций, механизированного и ручного нанесения, содержание массовой доли нелетучих веществ не менее 60%, плотность 1,3 - 1,8 г/см3	

кг	

14.2.02.11-0033	

Состав огнезащитный из сухой смеси на основе цементного вяжущего для заделки узлов пересечения строительных конструкций с кабельными проходками, проходами шинопроводов, водородный показатель 12 - 12,5 ед. pH, плотность 300 +/- 30 кг/м3	

кг	

23.99.19.110.14.2.02.11-0033-000	

Состав огнезащитный из сухой смеси на основе цементного вяжущего для заделки узлов пересечения строительных конструкций с кабельными проходками, проходами шинопроводов, водородный показатель 12 - 12,5 ед. pH, плотность 300 +/- 30 кг/м3	

кг	

14.2.02.11-0034	

Состав огнезащитный пастообразный на основе жидкого натриевого стекла с наполнителями для герметизации технологических проемов в строительных конструкциях, степень перетира не более 200 мкм, плотность 1300 +/- 30 кг/м3	

кг	

20.13.62.130.14.2.02.11-0034-000	

Состав огнезащитный пастообразный на основе жидкого натриевого стекла с наполнителями для герметизации технологических проемов в строительных конструкциях, степень перетира не более 200 мкм, плотность 1300 +/- 30 кг/м3	

кг	

14.2.02.11-0035	

Состав огнезащитный терморасширяющийся однокомпонентный на основе водных дисперсий акрилатов и наполнителей для кабельных проходок, проходов шинопроводов, механизированного и ручного нанесения, содержание массовой доли нелетучих веществ 65 +/- 5%, плотность 1250 +/- 100 кг/м3	

кг	

20.30.11.120.14.2.02.11-0035-000	

Состав огнезащитный терморасширяющийся однокомпонентный на основе водных дисперсий акрилатов и наполнителей для кабельных проходок, проходов шинопроводов, механизированного и ручного нанесения, содержание массовой доли нелетучих веществ 65 +/- 5%, плотность 1250 +/- 100 кг/м3	

кг	

14.2.05.03-0005	

Состав двухкомпонентный на основе полиуретановых смол без растворителей для гидроизоляции и защиты бетонных, железобетонных и металлических поверхностей, механизированного нанесения, расход 3,1 кг/м2	

кг	

20.16.56.190.14.2.05.03-0005-000	

Состав двухкомпонентный на основе полиуретановых смол без растворителей для гидроизоляции и защиты бетонных, железобетонных и металлических поверхностей, механизированного нанесения, расход 3,1 кг/м2	

кг	

14.2.05.04-0012	

Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол для гидроизоляции и защиты бетонных и железобетонных поверхностей, эксплуатируемых в контакте с пресной водой, расход 0,3 кг/м2	

кг	

20.30.22.110.14.2.05.04-0012-000	

Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол для гидроизоляции и защиты бетонных и железобетонных поверхностей, эксплуатируемых в контакте с пресной водой, расход 0,3 кг/м2	

кг	

14.3.02.01-0030	

Краска водно-дисперсионная акриловая с содержанием мраморной крошки для защиты бетонных, железобетонных, цементных, кирпичных, каменных поверхностей и гипсокартона, плотность 1,59 - 1,63 г/см3, расход 5 л/м2, цвет белый	

л	

20.30.11.120.14.3.02.01-0030-000	

Краска водно-дисперсионная акриловая с содержанием мраморной крошки для защиты бетонных, железобетонных, цементных, кирпичных, каменных поверхностей и гипсокартона, плотность 1,59 - 1,63 г/см3, расход 5 л/м2, цвет белый	

л	

14.4.01.09-0020	

Грунтовка (праймер) двухкомпонентная на основе эпоксидных смол без растворителей для выравнивания бетонных и цементных поверхностей перед нанесением эпоксидных и полиуретановых составов, расход 0,3 - 0,5 кг/м2	

кг	

20.16.40.130.14.4.01.09-0020-000	

Грунтовка (праймер) двухкомпонентная на основе эпоксидных смол без растворителей для выравнивания бетонных и цементных поверхностей перед нанесением эпоксидных и полиуретановых составов, расход 0,3 - 0,5 кг/м2	

кг	

14.4.01.09-0022	

Грунтовка (праймер) двухкомпонентная на основе эпоксидных смол для выравнивания металлических поверхностей перед нанесением эпоксидных и полиуретановых составов, расход 0,6 - 0,8 кг/м2	

кг	

20.16.40.130.14.4.01.09-0022-000	

Грунтовка (праймер) двухкомпонентная на основе эпоксидных смол для выравнивания металлических поверхностей перед нанесением эпоксидных и полиуретановых составов, расход 0,6 - 0,8 кг/м2	

кг	

".

21. В Книге 14. "Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи" строки, касающиеся строительных ресурсов группы 14.2.02.08 "Плиты огнезащитные", группы 14.3.02.01 "Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные" изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

14.1.03.01-0001	

Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	

кг	

20.52.10.130.14.1.03.01-0001-000	

Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	

кг	

14.4.01.09-0009	

Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная с содержанием фосфата цинка для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в условиях коррозионной активности категорий С2 - С5, расход 0,38 - 0,51 кг/м2	

кг	

20.30.12.140.14.4.01.09-0009-000	

Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная с содержанием фосфата цинка для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в условиях коррозионной активности категорий С2 - С5, расход 0,38 - 0,51 кг/м2	

кг	

14.4.02.04-0114	

Краска масляная МА-025, цветная	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0114-000	

Краска масляная МА-025, цветная	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0114-001	

Краска масляная МА-025, желто-зеленая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0114-002	

Краска масляная МА-025, зеленая	

кг	

14.4.02.04-0162	

Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0162-000	

Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0162-001	

Краска масляная МА-011-0	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0162-002	

Краска масляная МА-011-1	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0162-003	

Краска масляная МА-011-1Н	

кг	

20.30.12,120.14,4.02.04-0162-004	

Краска масляная МА-011-2	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0162-005	

Краска масляная МА-011-2Н	

кг	

14.4.02.04-0171	

Краска масляная МА-15, мумия	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0171-000	

Краска масляная МА-15, мумия	

кг	

14.4.02.04-0173	

Краска масляная МА-15, охра	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0173-000	

Краска масляная МА-15, охра	

кг	

14.4.02.04-0175	

Краска масляная МА-15, сурик железный	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0175-000	

Краска масляная МА-15, сурик железный	

кг	

14.4.02.04-0182	

Краска масляная МА-15, цветная	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0182-000	

Краска масляная МА-15, цветная	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0182-001	

Краска масляная МА-15, бежевая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0182-002	

Краска масляная МА-15, белая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0182-003	

Краска масляная МА-15, голубая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0182-004	

Краска масляная МА-15, зеленая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0182-006	

Краска масляная МА-15, коричневая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0182-007	

Краска масляная МА-15, красно-коричневая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0182-008	

Краска масляная МА-15, кремовая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0182-009	

Краска масляная МА-15, светло-голубая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0182-010	

Краска масляная МА-15, синяя	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0182-011	

Краска масляная МА-15, темно-красная	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0182-012	

Краска масляная МА-15, фисташковая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0182-013	

Краска масляная МА-15, темно-желтая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0182-014	

Краска масляная МА-15, темно-серая	

кг	

14.4.02.04-0203	

Краска масляная МА-25, белила литопонные	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0203-000	

Краска масляная МА-25, белила литопонные	

кг	

14.4.02.04-0204	

Краска масляная МА-25Н, белила литопонные	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0204-000	

Краска масляная МА-25Н, белила литопонные	

кг	

14.4.02.04-0221	

Краска масляная МА-15, белила цинковые	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0221-000	

Краска масляная МА-15, белила цинковые	

кг	

14.4.02.04-0222	

Краска масляная МА-15Н, белила цинковые	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0222-000	

Краска масляная МА-15Н, белила цинковые	

кг	

14.4.02.04-0223	

Краска масляная МА-22, белила цинковые	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0223-000	

Краска масляная МА-22, белила цинковые	

кг	

14.4.02.04-0224	

Краска масляная МА-22Н, белила цинковые	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0224-000	

Краска масляная МА-22Н, белила цинковые	

кг	

14.4.02.04-0232	

Краска масляная МА-22, цветная	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0232-000	

Краска масляная МА-22, цветная	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0232-001	

Краска масляная МА-22, бежевая, голубая, светло-серая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0232-002	

Краска масляная МА-22, желто-зеленая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0232-003	

Краска масляная МА-22, кремовая, темно-серая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0232-004	

Краска масляная МА-22, вишневая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0232-005	

Краска масляная МА-22, зеленая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0232-006	

Краска масляная МА-22, красная	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0232-007	

Краска масляная МА-22, светлая серо-зеленая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0232-008	

Краска масляная МА-22, светло-голубая, синяя	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0232-009	

Краска масляная МА-22, оранжевато-бежевая, темно-желтая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0232-010	

Краска масляная МА-22, фисташковая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0232-011	

Краска масляная МА-22, коричневая	

кг	

20.30.12,120.14,4.02.04-0232-012	

Краска масляная МА-22, красно-коричневая	

кг	

14.4.02.04-0252	

Краска масляная МА-25, цветная	

кг	

20.30.12,120.14.4.02.04-0252-000	

Краска масляная МА-25, цветная	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0252-001	

Краска масляная МА-25, вишневая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0252-002	

Краска масляная МА-25, красная	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0252-003	

Краска масляная МА-25, темно-желтая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0252-004	

Краска масляная МА-25, бежевая, красная	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0252-005	

Краска масляная МА-25, голубая, оранжево-бежевая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0252-006	

Краска масляная МА-25, желто-зеленая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0252-007	

Краска масляная МА-25, зеленая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0252-008	

Краска масляная МА-25, коричневая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0252-009	

Краска масляная МА-25, красно-коричневая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0252-010	

Краска масляная МА-25, кремовая, темно-серая, фисташковая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0252-011	

Краска масляная МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0252-012	

Краска масляная МА-25, светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя	

кг	

20.30.12.120.14.4.02.04-0252-013	

Краска масляная МА-25, желто-коричневая, красно-коричневая	

кг	

".

22. Из Книги 14. "Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи" исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

14.1.03.02-0201	

Клей для стеклообоев	

кг	

20.52.10.130.14.1.03.02-0201-000	

Клей для стеклообоев	

кг	

14.1.03.02-0301	

Клейстер готовый	

кг	

20.52.10.130.14.1.03.02-0301-000	

Клейстер готовый	

кг	

14.1.06.01-0001	

Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	

кг	

23.64.10.110.14.1.06.01-0001-000	

Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	

кг	

".

23. Книгу 18. "Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения" дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

18.1.09.07-0310	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0310-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	

шт	

18.1.09.07-0311	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0311-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	

шт	

18.1.09.07-0312	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0312-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	

шт	

18.1.09.07-0313	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0313-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	

шт	

18.1.09.07-0314	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0314-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	

шт	

18.1.09.07-0315	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0315-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	

шт	

18.1.09.07-0316	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0316-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	

шт	

18.1.09.07-0317	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0317-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	

шт	

18.1.09.07-0318	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0318-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	

шт	

18.1.09.07-0319	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0319-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	

шт	

18.1.09.07-0320	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0320-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	

шт	

18.1.09.07-0321	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0321-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	

шт	

18.1.09.07-0322	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0322-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	

шт	

18.1.09.07-0327	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0327-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	

шт	

18.1.09.07-0328	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0328-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	

шт	

18.1.09.07-0329	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0329-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	

шт	

18.1.09.07-0330	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0330-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	

шт	

18.1.09.07-0331	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0331-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	

шт	

18.1.09.07-0332	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0332-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	

шт	

18.1.09.07-0333	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0333-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	

шт	

18.1.09.07-0334	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0334-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	

шт	

18.1.09.07-0335	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0335-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	

шт	

18.1.09.07-0336	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0336-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	

шт	

18.1.09.07-0337	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0337-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	

шт	

18.1.09.07-0338	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0338-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	

шт	

18.1.09.07-0339	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0339-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	

шт	

18.1.09.07-0340	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0340-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	

шт	

18.1.09.07-0341	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0341-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	

шт	

18.1.09.07-0342	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0342-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	

шт	

18.1.09.07-0343	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0343-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	

шт	

18.1.09.07-0344	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0344-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	

шт	

18.1.09.07-0345	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0345-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	

шт	

18.1.09.07-0346	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0346-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	

шт	

18.1.09.07-0347	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0347-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	

шт	

18.1.09.07-0354	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0354-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	

шт	

18.1.09.07-0355	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0355-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	

шт	

18.1.09.07-0356	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0356-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	

шт	

18.1.09.07-0357	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0357-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	

шт	

18.1.09.07-0358	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0358-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	

шт	

18.1.09.07-0359	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0359-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	

шт	

18.1.09.07-0360	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0360-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	

шт	

18.1.09.07-0361	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0361-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	

шт	

18.1.09.07-0362	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0362-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	

шт	

18.1.09.07-0363	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0363-000	

Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	

шт	

18.2.06.12-0108	

Система инсталляции рамного типа подвесных унитазов для маломобильных групп населения, с комплектом креплений, с двухрежимной клавишей смыва 3/6 л, объем смывного бачка 9 л, размеры 930 x 1130 x 120 мм	

компл	

25.99.11.191.18.2.06.12-0108-000	

Система инсталляции рамного типа подвесных унитазов для маломобильных групп населения, с комплектом креплений, с двухрежимной клавишей смыва 3/6 л, объем смывного бачка 9 л, размеры 930 x 1130 x 120 мм	

компл	

18.4.01.09-0040	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ 100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 25 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0040-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 25 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

18.4.01.09-0042	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 25 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0042-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 25 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0044	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 25 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0044-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 25 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

18.4.01.09-0046	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 40 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0046-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 40 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

18.4.01.09-0048	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 40 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0048-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 40 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0050	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 40 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0050-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 40 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

18.4.01.09-0052	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 25 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0052-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 25 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

18.4.01.09-0054	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 25 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0054-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 25 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0056	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 25 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0056-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 25 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

18.4.01.09-0058	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 40 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0058-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 40 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

18.4.01.09-0060	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 40 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0060-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 40 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0062	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 40 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0062-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 40 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

18.4.01.09-0064	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0064-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

18.4.01.09-0066	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0066-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0068	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0068-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

18.4.01.09-0070	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 63 мм, диаметр стального патрубка 57 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0070-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 63 мм, диаметр стального патрубка 57 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

18.4.01.09-0072	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 63 мм, диаметр стального патрубка 57 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0072-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 63 мм, диаметр стального патрубка 57 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0074	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 63 мм, диаметр стального патрубка 57 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0074-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 63 мм, диаметр стального патрубка 57 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

18.4.01.09-0076	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 90 мм, диаметр стального патрубка 89 мм, габаритные размеры 2000 x 1300 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0076-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 90 мм, диаметр стального патрубка 89 мм, габаритные размеры 2000 x 1300 мм	

шт	

18.4.01.09-0078	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 90 мм, диаметр стального патрубка 89 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0078-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 90 мм, диаметр стального патрубка 89 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0080	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 90 мм, диаметр стального патрубка 89 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0080-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 90 мм, диаметр стального патрубка 89 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

18.4.01.09-0082	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 110 мм, диаметр стального патрубка 108 мм, габаритные размеры 2000 x 1300 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0082-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 110 мм, диаметр стального патрубка 108 мм, габаритные размеры 2000 x 1300 мм	

шт	

18.4.01.09-0084	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 110 мм, диаметр стального патрубка 108 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0084-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 110 мм, диаметр стального патрубка 108 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0086	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 110 мм, диаметр стального патрубка 108 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0086-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 110 мм, диаметр стального патрубка 108 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

18.4.01.09-0088	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 160 мм, диаметр стального патрубка 159 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0088-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 160 мм, диаметр стального патрубка 159 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

18.4.01.09-0090	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 160 мм, диаметр стального патрубка 159 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0090-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 160 мм, диаметр стального патрубка 159 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0092	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 160 мм, диаметр стального патрубка 159 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0092-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 160 мм, диаметр стального патрубка 159 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

18.4.01.09-0094	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 225 мм, диаметр стального патрубка 219 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0094-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 225 мм, диаметр стального патрубка 219 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

18.4.01.09-0096	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 225 мм, диаметр стального патрубка 219 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0096-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 225 мм, диаметр стального патрубка 219 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0098	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 225 мм, диаметр стального патрубка 219 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0098-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 225 мм, диаметр стального патрубка 219 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

18.4.01.09-0100	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 315 мм, диаметр стального патрубка 273 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0100-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 315 мм, диаметр стального патрубка 273 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0102	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 315 мм, диаметр стального патрубка 273 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0102-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 315 мм, диаметр стального патрубка 273 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

18.4.01.09-0104	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 315 мм, диаметр стального патрубка 325 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0104-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 315 мм, диаметр стального патрубка 325 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0106	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 315 мм, диаметр стального патрубка 325 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0106-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 315 мм, диаметр стального патрубка 325 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

18.4.01.09-0108	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0108-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

18.4.01.09-0110	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0110-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0112	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0112-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

18.4.01.09-0114	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 63 мм, диаметр стального патрубка 57 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0114-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 63 мм, диаметр стального патрубка 57 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

18.4.01.09-0116	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 63 мм, диаметр стального патрубка 57 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0116-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 63 мм, диаметр стального патрубка 57 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0118	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 63 мм, диаметр стального патрубка 57 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0118-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 63 мм, диаметр стального патрубка 57 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

18.4.01.09-0120	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 90 мм, диаметр стального патрубка 89 мм, габаритные размеры 2000 x 1300 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0120-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 90 мм, диаметр стального патрубка 89 мм, габаритные размеры 2000 x 1300 мм	

шт	

18.4.01.09-0122	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 90 мм, диаметр стального патрубка 89 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0122-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 90 мм, диаметр стального патрубка 89 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0124	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 90 мм, диаметр стального патрубка 89 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0124-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 90 мм, диаметр стального патрубка 89 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

18.4.01.09-0126	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 110 мм, диаметр стального патрубка 108 мм, габаритные размеры 2000 x 1300 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0126-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 110 мм, диаметр стального патрубка 108 мм, габаритные размеры 2000 x 1300 мм	

шт	

18.4.01.09-0128	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 110 мм, диаметр стального патрубка 108 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0128-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 110 мм, диаметр стального патрубка 108 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0130	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 110 мм, диаметр стального патрубка 108 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0130-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 110 мм, диаметр стального патрубка 108 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

18.4.01.09-0132	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 160 мм, диаметр стального патрубка 159 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0132-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 160 мм, диаметр стального патрубка 159 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

18.4.01.09-0134	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 160 мм, диаметр стального патрубка 159 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0134-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 160 мм, диаметр стального патрубка 159 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0136	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 160 мм, диаметр стального патрубка 159 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0136-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 160 мм, диаметр стального патрубка 159 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

18.4.01.09-0138	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 225 мм, диаметр стального патрубка 219 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0138-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 225 мм, диаметр стального патрубка 219 мм, габаритные размеры 2000 x 1000 мм	

шт	

18.4.01.09-0140	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 225 мм, диаметр стального патрубка 219 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0140-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 225 мм, диаметр стального патрубка 219 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0142	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 225 мм. диаметр стального патрубка 219 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0142-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 225 мм, диаметр стального патрубка 219 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

18.4.01.09-0144	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 315 мм, диаметр стального патрубка 273 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0144-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 315 мм, диаметр стального патрубка 273 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0148	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 315 мм, диаметр стального патрубка 325 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0148-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 315 мм, диаметр стального патрубка 325 мм, габаритные размеры 2000 x 1500 мм	

шт	

18.4.01.09-0150	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 315 мм, диаметр стального патрубка 325 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0150-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 315 мм, диаметр стального патрубка 325 мм, габаритные размеры 2000 x 2000 мм	

шт	

18.4.01.09-0152	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь i-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 25 мм, длина 2700 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0152-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь i-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 25 мм, длина 2700 мм	

шт	

18.4.01.09-0154	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь i-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 40 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, длина 2700 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0154-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь i-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 40 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, длина 2700 мм	

шт	

18.4.01.09-0156	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь i-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 63 мм, диаметр стального патрубка 57 мм, длина 2700 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0156-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь i-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 63 мм, диаметр стального патрубка 57 мм, длина 2700 мм	

шт	

18.4.01.09-0158	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь i-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 90 мм, диаметр стального патрубка 89 мм, длина 2700 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0158-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь i-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 90 мм, диаметр стального патрубка 89 мм, длина 2700 мм	

шт	

18.4.01.09-0160	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь i-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 110 мм, диаметр стального патрубка 108 мм, длина 2700 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0160-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь i-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 110 мм, диаметр стального патрубка 108 мм, длина 2700 мм	

шт	

18.4.01.09-0162	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь i-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 160 мм, диаметр стального патрубка 159 мм, длина 2700 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0162-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь i-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 160 мм, диаметр стального патрубка 159 мм, длина 2700 мм	

шт	

18.4.01.09-0164	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь i-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 225 мм, диаметр стального патрубка 219 мм, длина 2700 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0164-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь i-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 225 мм, диаметр стального патрубка 219 мм, длина 2700 мм	

шт	

18.4.01.09-0166	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь i-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 315 мм, диаметр стального патрубка 273 мм, длина 2700 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0166-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь i-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 315 мм, диаметр стального патрубка 273 мм, длина 2700 мм	

шт	

18.4.01.09-0168	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь прямой со свободным изгибом для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 25 мм, длина 3300 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0168-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь прямой со свободным изгибом для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 32 мм, диаметр стального патрубка 25 мм, длина 3300 мм	

шт	

18.4.01.09-0170	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь прямой со свободным изгибом для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 40 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, длина 3300 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0170-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь прямой со свободным изгибом для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 40 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, длина 3300 мм	

шт	

18.4.01.09-0172	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь прямой со свободным изгибом для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 63 мм, диаметр стального патрубка 57 мм, длина 3300 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0172-000	

Ввод цокольный полиэтилен-сталь прямой со свободным изгибом для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ 100, SDR 11, со стальным футляром и защитным ленточно-полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 63 мм, диаметр стального патрубка 57 мм, длина 3300 мм	

шт	

".

24. В Книге 18. "Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

18.1.09.07-0181	

Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0181-000	

Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	

шт	

18.1.09.07-0182	

Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0182-000	

Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	

шт	

18.1.09.07-0183	

Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0183-000	

Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	

шт	

18.1.09.07-0184	

Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	

шт	

28.14.13.131.18.1.09.07-0184-000	

Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	

шт	

18.5.10.06-0307	

Радиатор стальной панельный, исполнение без декоративных элементов корпуса, с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1300 мм, теплоотдача до 0,93 кВт	

шт	

25.21.11.120.18.5.10.06-0307-000	

Радиатор стальной панельный, исполнение без декоративных элементов корпуса, с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1300 мм, теплоотдача до 0,93 кВт	

шт	

18.5.10.06-0308	

Радиатор стальной панельный, исполнение без декоративных элементов корпуса, с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 1,00 кВт	

шт	

25.21.11.120.18.5.10.06-0308-000	

Радиатор стальной панельный, исполнение без декоративных элементов корпуса, с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 1,00 кВт	

шт	

".

25. Из Книги 18. "Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения" исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

18.2.06.09-1000	

Емкости пластиковые для смешивания, объем 0,385 л	

1000 шт	

22.29.29.190.18.2.06.09-1000-000	

Емкости пластиковые для смешивания, объем 0,385 л	

1000 шт	

18.4.01.09-0001	

Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, без футляра, с защитным покрытием, диаметр 32 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0001-000	

Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, без футляра, с защитным покрытием, диаметр 32 мм	

шт	

18.4.01.09-0002	

Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, без футляра, с защитным покрытием, диаметр 40 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0002-000	

Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, без футляра, с защитным покрытием, диаметр 40 мм	

шт	

18.4.01.09-0004	

Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, без футляра, с защитным покрытием, диаметр 90 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0004-000	

Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, без футляра, с защитным покрытием, диаметр 90 мм	

шт	

18.4.01.09-0005	

Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, без футляра, с защитным покрытием, диаметр 110 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0005-000	

Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, без футляра, с защитным покрытием, диаметр 110 мм	

шт	

18.4.01.09-0006	

Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, без футляра, с защитным покрытием, диаметр 160 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0006-000	

Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, без футляра, с защитным покрытием, диаметр 160 мм	

шт	

18.4.01.09-0007	

Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, без футляра, с защитным покрытием, диаметр 225 мм	

шт	

25.11.23.119.18.4.01.09-0007-000	

Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, без футляра, с защитным покрытием, диаметр 225 мм	

шт	

18.4.01.09-0017	

Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, с футляром, с защитным покрытием, диаметр 32 мм	

шт	

22.21.29.130.18.4.01.09-0017-000	

Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, с футляром, с защитным покрытием, диаметр 32 мм	

шт	

18.4.01.09-0018	

Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, с футляром, с защитным покрытием, диаметр 63 мм	

шт	

22.21.29.130.18.4.01.09-0018-000	

Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, с футляром, с защитным покрытием, диаметр 63 мм	

шт	

18.4.01.09-0019	

Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, с футляром, с защитным покрытием, диаметр 90 мм	

шт	

22.21.29.130.18.4.01.09-0019-000	

Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, с футляром, с защитным покрытием, диаметр 90 мм	

шт	

18.4.01.09-0020	

Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, с футляром, с защитным покрытием, диаметр 110 мм	

шт	

22.21.29.130.18.4.01.09-0020-000	

Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, с футляром, с защитным покрытием, диаметр 110 мм	

шт	

18.4.01.09-0021	

Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, с футляром, с защитным покрытием, диаметр 160 мм	

шт	

22.21.29.130.18.4.01.09-0021-000	

Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, с футляром, с защитным покрытием, диаметр 160 мм	

шт	

18.4.01.09-0023	

Ввод цокольный полиэтиленовый со свободным изгибом для полиэтиленового газопровода низкого давления, с футляром, с защитным покрытием, диаметр 32 мм	

шт	

22.21.29.130.18.4.01.09-0023-000	

Ввод цокольный полиэтиленовый со свободным изгибом для полиэтиленового газопровода низкого давления, с футляром, с защитным покрытием, диаметр 32 мм	

шт	

18.4.01.09-0024	

Ввод цокольный полиэтиленовый со свободным изгибом для полиэтиленового газопровода низкого давления, с футляром, с защитным покрытием, диаметр 63 мм	

шт	

22.21.29.130.18.4.01.09-0024-000	

Ввод цокольный полиэтиленовый со свободным изгибом для полиэтиленового газопровода низкого давления, с футляром, с защитным покрытием, диаметр 63 мм	

шт	

".

26. Книгу 19. "Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха" дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 19.1.04.03 "Дефлекторы ротационные":

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

19.1.04.03-0009	

Дефлектор ротационный из оцинкованной стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 400 мм	

шт	

25.11.23.119.19.1.04.03-0009-000	

Дефлектор ротационный из оцинкованной стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 400 мм	

шт	

19.1.04.03-0010	

Дефлектор ротационный из оцинкованной стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 500 мм	

шт	

25.11.23.119.19.1.04.03-0010-000	

Дефлектор ротационный из оцинкованной стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 500 мм	

шт	

19.1.04.03-0012	

Дефлектор ротационный из оцинкованной стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 630 мм	

шт	

25.11.23.119.19.1.04.03-0012-000	

Дефлектор ротационный из оцинкованной стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 630 мм	

шт	

19.1.04.03-0014	

Дефлектор ротационный из оцинкованной стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 800 мм	

шт	

25.11.23.119.19.1.04.03-0014-000	

Дефлектор ротационный из оцинкованной стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 800 мм	

шт	

19.1.04.03-0015	

Дефлектор ротационный из оцинкованной стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 1000 мм	

шт	

25.11.23.119.19.1.04.03.0015-000	

Дефлектор ротационный из оцинкованной стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 1000 мм	

шт	

19.1.04.03-0028	

Дефлектор ротационный из нержавеющей стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 400 мм	

шт	

25.11.23.119.19.1.04.03-0028-000	

Дефлектор ротационный из нержавеющей стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 400 мм	

шт	

19.1.04.03-0029	

Дефлектор ротационный из нержавеющей стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 500 мм	

шт	

25.11.23.119.19.1.04.03-0029-000	

Дефлектор ротационный из нержавеющей стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 500 мм	

шт	

19.1.04.03-0031	

Дефлектор ротационный из нержавеющей стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 630 мм	

шт	

25.11.23.119.19.1.04.03-0031-000	

Дефлектор ротационный из нержавеющей стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 630 мм	

шт	

19.1.04.03-0033	

Дефлектор ротационный из нержавеющей стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 800 мм	

шт	

25.11.23.119.19.1.04.03.0033-000	

Дефлектор ротационный из нержавеющей стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 800 мм	

шт	

19.1.04.03-0034	

Дефлектор ротационный из нержавеющей стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 1000 мм	

шт	

25.11.23.119.19.1.04.03-0034-000	

Дефлектор ротационный из нержавеющей стали для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 1000 мм	

шт	

19.1.04.03-0048	

Дефлектор ротационный окрашенный металлический для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 400 мм	

шт	

25.11.23.119.19.1.04.03.0048-000	

Дефлектор ротационный окрашенный металлический для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 400 мм	

шт	

19.1.04.03-0049	

Дефлектор ротационный окрашенный металлический для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 500 мм	

шт	

25.11.23.119.19.1.04.03-0049-000	

Дефлектор ротационный окрашенный металлический для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 500 мм	

шт	

19.1.04.03-0051	

Дефлектор ротационный окрашенный металлический для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 630 мм	

шт	

25.11.23.119.19.1.04.03-0051-000	

Дефлектор ротационный окрашенный металлический для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 630 мм	

шт	

19.1.04.03-0053	

Дефлектор ротационный окрашенный металлический для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 800 мм	

шт	

25.11.23.119.19.1.04.03-0053-000	

Дефлектор ротационный окрашенный металлический для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 800 мм	

шт	

19.1.04.03-0054	

Дефлектор ротационный окрашенный металлический для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 1000 мм	

шт	

25.11.23.119.19.1.04.03-0054-000	

Дефлектор ротационный окрашенный металлический для усиления тяги в вентиляционном канале, диаметр 1000 мм	

шт	

".

27. В Книге 19. "Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

19.3.01.06-0201	

Клапан воздушный прямоугольный оснащенный трубчатыми электронагревателями для разогрева стыка алюминиевых лопаток, с площадкой под электропривод, размеры 600 x 1000 мм	

шт	

28.14.11.121.19.3.01.06-0201-000	

Клапан воздушный прямоугольный оснащенный трубчатыми электронагревателями для разогрева стыка алюминиевых лопаток, с площадкой под электропривод, размеры 600 x 1000 мм	

шт	

19.3.01.06-0202	

Клапан воздушный прямоугольный оснащенный трубчатыми электронагревателями для разогрева стыка алюминиевых лопаток, с площадкой под электропривод, размеры 1000 x 1000 мм	

шт	

28.14.11.121.19.3.01.06-0202-000	

Клапан воздушный прямоугольный оснащенный трубчатыми электронагревателями для разогрева стыка алюминиевых лопаток, с площадкой под электропривод, размеры 1000 x 1000 мм	

шт	

19.3.01.06-0203	

Клапан воздушный прямоугольный оснащенный трубчатыми электронагревателями для разогрева стыка алюминиевых лопаток, с площадкой под электропривод, размеры 1600 x 1000 мм	

шт	

28.14.11.121.19.3.01.06-0203-000	

Клапан воздушный прямоугольный оснащенный трубчатыми электронагревателями для разогрева стыка алюминиевых лопаток, с площадкой под электропривод, размеры 1600 x 1000 мм	

шт	

19.3.01.06-0204	

Клапан воздушный прямоугольный оснащенный трубчатыми электронагревателями для разогрева стыка алюминиевых лопаток, с площадкой под электропривод, размеры 1800 x 1000 мм	

шт	

28.14.11.121.19.3.01.06-0204-000	

Клапан воздушный прямоугольный оснащенный трубчатыми электронагревателями для разогрева стыка алюминиевых лопаток, с площадкой под электропривод, размеры 1800 x 1000 мм	

шт	

19.3.01.06-0205	

Клапан воздушный прямоугольный оснащенный трубчатыми электронагревателями для разогрева стыка алюминиевых лопаток, с площадкой под электропривод, размеры 1800 x 1400 мм	

шт	

28.14.11.121.19.3.01.06-0205-000	

Клапан воздушный прямоугольный оснащенный трубчатыми электронагревателями для разогрева стыка алюминиевых лопаток, с площадкой под электропривод, размеры 1800 x 1400 мм	

шт	

19.3.01.06-0206	

Клапан воздушный прямоугольный оснащенный трубчатыми электронагревателями для разогрева стыка алюминиевых лопаток, с площадкой под электропривод, размеры 2400 x 1000 мм	

шт	

28.14.11.121.19.3.01.06-0206-000	

Клапан воздушный прямоугольный оснащенный трубчатыми электронагревателями для разогрева стыка алюминиевых лопаток, с площадкой под электропривод, размеры 2400 x 1000 мм	

шт	

19.3.01.06-0207	

Клапан воздушный прямоугольный оснащенный трубчатыми электронагревателями для разогрева стыка алюминиевых лопаток, с площадкой под электропривод, размеры 2400 x 1400 мм	

шт	

28.14.11.121.19.3.01.06-0207-000	

Клапан воздушный прямоугольный оснащенный трубчатыми электронагревателями для разогрева стыка алюминиевых лопаток, с площадкой под электропривод, размеры 2400 x 1400 мм	

шт	

19.3.01.06-0211	

Клапан воздушный прямоугольный оснащенный трубчатыми электронагревателями для разогрева стыка алюминиевых лопаток, с ручным приводом, размеры 600 x 1000 мм	

шт	

28.14.11.121.19.3.01.06-0211-000	

Клапан воздушный прямоугольный оснащенный трубчатыми электронагревателями для разогрева стыка алюминиевых лопаток, с ручным приводом, размеры 600 x 1000 мм	

шт	

19.3.01.06-0212	

Клапан воздушный прямоугольный оснащенный трубчатыми электронагревателями для разогрева стыка алюминиевых лопаток, с ручным приводом, размеры 1000 x 1000 мм	

шт	

28.14.11.121.19.3.01.06-0212-000	

Клапан воздушный прямоугольный оснащенный трубчатыми электронагревателями для разогрева стыка алюминиевых лопаток, с ручным приводом, размеры 1000 x 1000 мм	

шт	

".

28. Книгу 20. "Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции" дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 20.4.04.06 "Элементы для установки электроустройств":

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

20.2.01.01-0003	

Гильзы бумажные, длина 43 мм, диаметр 4 мм	

100 шт	

17.12.14.171.20.2.01.01-0003-000	

Гильзы бумажные, длина 43 мм, диаметр 4 мм	

100 шт	

20.2.01.01-0005	

Гильзы бумажные, длина 60 мм, диаметр 6 мм	

100 шт	

17.12.14.171.20.2.01.01-0005-000	

Гильзы бумажные, длина 60 мм, диаметр 6 мм	

100 шт	

20.2.01.01-0007	

Гильзы бумажные, длина 70 мм, диаметр 7 мм	

100 шт	

17.12.14.171.20.2.01.01-0007-000	

Гильзы бумажные, длина 70 мм, диаметр 7 мм	

100 шт	

20.2.08.07-0082	

Скоба сцепная из оцинкованной стали, тип соединения "палец-проушина", разрушающая нагрузка не менее 120 кН	

шт	

27.33.13.130.20.2.08.07-0082-000	

Скоба сцепная из оцинкованной стали, тип соединения "палец-проушина", разрушающая нагрузка не менее 120 кН	

шт	

20.2.08.07-0084	

Скоба сцепная из оцинкованной стали, тип соединения "палец-проушина", разрушающая нагрузка не менее 160 кН	

шт	

27.33.13.130.20.2.08.07-0084-000	

Скоба сцепная из оцинкованной стали, тип соединения "палец-проушина", разрушающая нагрузка не менее 160 кН	

шт	

20.3.02.03-0047	

Лампы накаливания вольфрамовые для светильников местного освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 12 В, номинальная мощность 40 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.03-0047-000	

Лампы накаливания вольфрамовые для светильников местного освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 12 В, номинальная мощность 40 Вт	

10 шт	

20.3.02.03-0049	

Лампы накаливания вольфрамовые для светильников местного освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 24 В, номинальная мощность 40 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.03-0049-000	

Лампы накаливания вольфрамовые для светильников местного освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 24 В, номинальная мощность 40 Вт	

10 шт	

20.3.02.03-0051	

Лампы накаливания вольфрамовые для светильников местного освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 24 В, номинальная мощность 60 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.03-0051-000	

Лампы накаливания вольфрамовые для светильников местного освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 24 В, номинальная мощность 60 Вт	

10 шт	

20.3.02.03-0053	

Лампы накаливания вольфрамовые для светильников местного освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 36 В, номинальная мощность 25 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.03-0053-000	

Лампы накаливания вольфрамовые для светильников местного освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 36 В, номинальная мощность 25 Вт	

10 шт	

20.3.02.03-0055	

Лампы накаливания вольфрамовые для светильников местного освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 36 В, номинальная мощность 40 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.03-0055-000	

Лампы накаливания вольфрамовые для светильников местного освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 36 В, номинальная мощность 40 Вт	

10 шт	

20.3.02.03-0057	

Лампы накаливания вольфрамовые для светильников местного освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 36 В, номинальная мощность 60 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.03-0057-000	

Лампы накаливания вольфрамовые для светильников местного освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 36 В, номинальная мощность 60 Вт	

10 шт	

20.3.02.03-0059	

Лампы накаливания вольфрамовые для светильников местного освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 36 В, номинальная мощность 100 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.03-0059-000	

Лампы накаливания вольфрамовые для светильников местного освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 36 В, номинальная мощность 100 Вт	

10 шт	

20.3.02.09-0033	

Лампы накаливания кварцевые галогенные, цоколь R7s, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 300 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.09-0033-000	

Лампы накаливания кварцевые галогенные, цоколь R7s, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 300 Вт	

10 шт	

20.3.02.09-0035	

Лампы накаливания кварцевые галогенные, цоколь R7s, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 500 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.09-0035-000	

Лампы накаливания кварцевые галогенные, цоколь R7s, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 500 Вт	

10 шт	

20.3.02.09-0037	

Лампы накаливания кварцевые галогенные, цоколь R7s, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 1000 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.09-0037-000	

Лампы накаливания кварцевые галогенные, цоколь R7s, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 1000 Вт	

10 шт	

20.3.02.09-0039	

Лампы накаливания кварцевые галогенные, цоколь K27s, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 5000 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.09-0039-000	

Лампы накаливания кварцевые галогенные, цоколь K27s, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 5000 Вт	

10 шт	

20.3.02.10-0037	

Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения, декоративные, цоколь E14, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 40 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0037-000	

Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения, декоративные, цоколь E14, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 40 Вт	

10 шт	

20.3.02.10-0039	

Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения, декоративные, цоколь E14, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 60 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0039-000	

Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения, декоративные, цоколь E14, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 60 Вт	

10 шт	

20.3.02.10-0047	

Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 25 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0047-000	

Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 25 Вт	

10 шт	

20.3.02.10-0049	

Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 40 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0049-000	

Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 40 Вт	

10 шт	

20.3.02.10-0051	

Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 60 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0051-000	

Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 60 Вт	

10 шт	

20.3.02.10-0053	

Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 75 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0053-000	

Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 75 Вт	

10 шт	

20.3.02.10-0055	

Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 95 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0055-000	

Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения, цоколь E27, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 95 Вт	

10 шт	

20.3.02.13-0021	

Излучатели тепловые, цоколь E27, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 150 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.13-0021-000	

Излучатели тепловые, цоколь E27, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 150 Вт	

10 шт	

20.3.02.13-0023	

Излучатели тепловые, цоколь E27, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 200 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.13-0023-000	

Излучатели тепловые, цоколь E27, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 200 Вт	

10 шт	

20.3.02.13-0025	

Излучатели тепловые, цоколь E27, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 300 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.13-0025-000	

Излучатели тепловые, цоколь E27, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 300 Вт	

10 шт	

20.3.02.13-0027	

Излучатели тепловые, цоколь E40, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 500 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.13-0027-000	

Излучатели тепловые, цоколь E40, номинальное напряжение 230 В, номинальная мощность 500 Вт	

10 шт	

20.3.02.13-0039	

Лампы инфракрасные зеркальные, цоколь E27, номинальное напряжение 220 В, номинальная мощность 250 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.13-0039-000	

Лампы инфракрасные зеркальные, цоколь E27, номинальное напряжение 220 В, номинальная мощность 250 Вт	

10 шт	

20.4.04.01-0039	

Шкаф распределительный телефонный стальной, навесной, IP54, УХЛ4, максимальная емкость до 900 пар	

шт	

26.30.30.190.20.4.04.01-0039-000	

Шкаф распределительный телефонный стальной, навесной, IP54, УХЛ4, максимальная емкость до 900 пар	

шт	

20.4.04.01-0049	

Шкаф распределительный телефонный стальной, напольный, IP54, УХЛ4, максимальная емкость до 600 пар	

шт	

26.30.30.190.20.4.04.01-0049-000	

Шкаф распределительный телефонный стальной, напольный, IP54, УХЛ4, максимальная емкость до 600 пар	

шт	

20.4.04.01-0059	

Шкаф распределительный телефонный стальной, уличный, IP65, УХЛ1, максимальная емкость до 400 пар	

шт	

26.30.30.190.20.4.04.01-0059-000	

Шкаф распределительный телефонный стальной, уличный, IP65, УХЛ1, максимальная емкость до 400 пар	

шт	

20.4.04.01-0061	

Шкаф распределительный телефонный стальной, уличный, IP65, УХЛ1, максимальная емкость до 1200 пар	

шт	

26.30.30.190.20.4.04.01-0061-000	

Шкаф распределительный телефонный стальной, уличный, IP65, УХЛ1, максимальная емкость до 1200 пар	

шт	

20.4.04.01-0063	

Шкаф распределительный телефонный стальной, уличный, IP65, УХЛ1, максимальная емкость до 2400 пар	

шт	

26.30.30.190.20.4.04.01-0063-000	

Шкаф распределительный телефонный стальной, уличный, IP65, УХЛ1, максимальная емкость до 2400 пар	

шт	

20.4.04.01-0071	

Шкаф распределительный телефонный стальной с двойным корпусом, уличный, IP65, УХЛ1, максимальная емкость до 2400 пар	

шт	

26.30.30.190.20.4.04.01-0071-000	

Шкаф распределительный телефонный стальной с двойным корпусом, уличный, IP65, УХЛ1, максимальная емкость до 2400 пар	

шт	

20.4.04.02-0012	

Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, максимальное количество модулей 12 шт	

шт	

27.12.31.000.20.4.04.02-0012-000	

Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, максимальное количество модулей 12 шт	

шт	

20.4.04.02-0014	

Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 2 шт, максимальное количество модулей 24 шт	

шт	

27.12.31.000.20.4.04.02-0014-000	

Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 2 шт, максимальное количество модулей 24 шт	

шт	

20.4.04.02-0015	

Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, максимальное количество модулей 36 шт	

шт	

27.12.31.000.20.4.04.02-0015-000	

Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, максимальное количество модулей 36 шт	

шт	

20.4.04.02-0016	

Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 4 шт, максимальное количество модулей 48 шт	

шт	

27.12.31.000.20.4.04.02-0016-000	

Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 4 шт, максимальное количество модулей 48 шт	

шт	

20.4.04.02-0017	

Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, максимальное количество модулей 54 шт	

шт	

27.12.31.000.20.4.04.02-0017-000	

Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, максимальное количество модулей 54 шт	

шт	

20.4.04.02-0018	

Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 6 шт, максимальное количество модулей 72 шт	

шт	

27.12.31.000.20.4.04.02-0018-000	

Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 6 шт, максимальное количество модулей 72 шт	

шт	

20.4.04.05-0002	

Ящик протяжной стальной, окрашенный, IP54, У2, размеры 600 x 400 x 200 мм	

шт	

27.12.40.000.20.4.04.05-0002-000	

Ящик протяжной стальной, окрашенный, IP54, У2, размеры 600 x 400 x 200 мм	

шт	

20.4.04.06-0001	

Корпус поста для установки кнопок управления, пластиковый, количество установочных мест 1 шт, диаметр сальника 22 мм, IP54, размеры 75 x 70 x 65 мм	

шт	

27.33.13.162.20.4.04.06-0001-000	

Корпус поста для установки кнопок управления, пластиковый, количество установочных мест 1 шт, диаметр сальника 22 мм, IP54, размеры 75 x 70 x 65 мм	

шт	

20.5.02.05-0006	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP31, УЗ, количество отверстий 3 шт, размеры 98 x 96 x 51 мм	

шт	

27.12.40.000.20.5.02.05-0006-000	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP31, УЗ, количество отверстий 3 шт, размеры 98 x 96 x 51 мм	

шт	

20.5.02.05-0008	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP31, УЗ, количество отверстий 3 шт, размеры 118 x 116 x 56 мм	

шт	

27.12.40.000.20.5.02.05-0008-000	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, ГР31, УЗ, количество отверстий 3 шт, размеры 118 x 116 x 56 мм	

шт	

20.5.02.05-0010	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP31, УЗ, количество отверстий 6 шт, размеры 208 x 206 x 73 мм	

шт	

27.12.40.000.20.5.02.05-0010-000	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP31, УЗ, количество отверстий 6 шт, размеры 208 x 206 x 73 мм	

шт	

20.5.02.05-0012	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP31, УЗ, размеры 110 x 110 x 80 мм	

шт	

27.12.40.000.20.5.02.05-0012-000	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP31, УЗ, размеры 110 x 110 x 80 мм	

шт	

20.5.02.05-0014	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP31, УЗ, размеры 150 x 150 x 101 мм	

шт	

27.12.40.000.20.5.02.05-0014-000	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP31, УЗ, размеры 150 x 150 x 101 мм	

шт	

20.5.02.05-0016	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP31, УЗ, размеры 200 x 200 x 101 мм	

шт	

27.12.40.000.20.5.02.05-0016-000	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP31, УЗ, размеры 200 x 200 x 101 мм	

шт	

20.5.02.05-0018	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP31, УЗ, размеры 300 x 300 x 200 мм	

шт	

27.12.40.000.20.5.02.05-0018-000	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP31, УЗ, размеры 300 x 300 x 200 мм	

шт	

20.5.02.05-0020	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP31, УЗ, размеры 400 x 400 x 200 мм	

шт	

27.12.40.000.20.5.02.05-0020-000	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP31, УЗ, размеры 400 x 400 x 200 мм	

шт	

20.5.02.05-0022	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP31, УЗ, размеры 500 x 500 x 200 мм	

шт	

27.12.40.000.20.5.02.05-0022-000	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP31, УЗ, размеры 500 x 500 x 200 мм	

шт	

20.5.02.05-0024	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP31, УЗ, размеры 600 x 600 x 200 мм	

шт	

27.12.40.000.20.5.02.05-0024-000	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP31, УЗ, размеры 600 x 600 x 200 мм	

шт	

20.5.02.05-0026	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP54, У2, размеры 110 x 110 x 80 мм	

шт	

27.12.40.000.20.5.02.05-0026-000	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP54, У2, размеры 110 x 110 x 80 мм	

шт	

20.5.02.05-0028	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP54, У2, размеры 150 x 150 x 101 мм	

шт	

27.12.40.000.20.5.02.05-0028-000	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP54, У2, размеры 150 x 150 x 101 мм	

шт	

20.5.02.05-0030	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP54, У2, размеры 200 x 200 x 101 мм	

шт	

27.12.40.000.20.5.02.05-0030-000	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP54, У2, размеры 200 x 200 x 101 мм	

шт	

20.5.02.05-0032	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP54, У2, размеры 300 x 300 x 200 мм	

шт	

27.12.40.000.20.5.02.05-0032-000	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP54, У2, размеры 300 x 300 x 200 мм	

шт	

20.5.02.05-0034	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP54, У2, размеры 400 x 400 x 200 мм	

шт	

27.12.40.000.20.5.02.05-0034-000	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP54, У2, размеры 400 x 400 x 200 мм	

шт	

20.5.02.05-0036	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP54, У2, размеры 500 x 500 x 200 мм	

шт	

27.12.40.000.20.5.02.05-0036-000	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP54, У2, размеры 500 x 500 x 200 мм	

шт	

20.5.02.05-0038	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP54, У2, размеры 600 x 600 x 200 мм	

шт	

27.12.40.000.20.5.02.05-0038-000	

Коробка протяжная стальная, окрашенная, IP54, У2, размеры 600 x 600 x 200 мм	

шт	

".

29. В Книге 20. "Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

20.1.02.15-1068	

Соединитель промежуточный из нержавеющий стали, диаметр проводника 8 - 10 мм, диаметр стержня 16 мм, размеры проводника 30 x 3,5 мм	

шт	

27.33.13.120.20.1.02.15-1068-000	

Соединитель промежуточный из нержавеющий стали, диаметр проводника 8 - 10 мм, диаметр стержня 16 мм, размеры проводника 30 x 3,5 мм	

шт	

20.1.02.15-1070	

Соединитель промежуточный из оцинкованной стали, диаметр проводника 8 - 10 мм, диаметр стержня 16 мм, размеры проводника 30 x 3,5 мм	

шт	

27.33.13.120.20.1.02.15-1070-000	

Соединитель промежуточный из оцинкованной стали, диаметр проводника 8 - 10 мм, диаметр стержня 16 мм, размеры проводника 30 x 3,5 мм	

шт	

20.2.10.01-0021	

Наконечники болтовые алюминиевые НБ-10/25	

100 шт	

27.33.13.130.20.2.10.01-0021-000	

Наконечники болтовые алюминиевые НБ-10/25	

100 шт	

20.2.13.01-0154	

Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 100 мм	

шт	

27.33.13.130.20.2.13.01-0154-000	

Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 100 мм	

шт	

20.3.01.01-0001	

Держатели светильников грунтованные, высота 30 мм, длина 60 мм, ширина 40 мм	

10 шт	

27.40.42.290.20.3.01.01-0001-000	

Держатели светильников грунтованные, высота 30 мм, длина 60 мм, ширина 40 мм	

10 шт	

27.40.25.129.20.3.03.02-0021-000	

Светильник настенный для металлогалогенных ламп типа, мощность 70 Вт, IP65	

шт	

20.3.03.04-0072	

Светильник пластиковый прямой трубчатый люминесцентный подвесной для промышленных и производственных зданий, патрон G13, 2 x 36 Вт, IP65	

шт	

27.40.25.122.20.3.03.04-0072-000	

Светильник пластиковый прямой трубчатый люминесцентный подвесной для промышленных и производственных зданий, патрон G13, 2 x 36 Вт, IP65	

шт	

20.3.03.04-0080	

Светильник пластиковый люминесцентный подвесной с отражателем и экранирующей решеткой, патрон G13, 2 x 40 Вт, IP65	

шт	

27.40.25.122.20.3.03.04-0080-000	

Светильник пластиковый люминесцентный подвесной с отражателем и экранирующей решеткой, патрон G13, 2 x 40 Вт, IP65	

шт	

27.40.25.122.20.3.03.04-0485-000	

Светильник люминесцентный трубчатый для модульной системы освещения, крепление тросовое, IP20, УХЛ4, ЭПРА, цоколь G13, отражатель алюминиевый, корпус алюминиевый с порошковой окраской, размеры 1100 x 60 x 60 мм, мощность 18 Вт	

шт	

27.40.25.122.20.3.03.04-1028-000	

Светильник встраиваемый, с люминесцентными лампами, количество ламп 4, 72 Вт, IP20, 624 x 595 x 77 мм	

шт	

27.40.25.122.20.3.03.04-1030-000	

Светильник встраиваемый, с люминесцентными лампами, количество ламп 4, 72 Вт, IP54, 595 x 622 x 85 мм	

шт	

27.40.25.122.20.3.03.04-1103-000	

Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4 x 18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 595 x 595 x 70 мм	

шт	

27.40.25.122.20.3.03.04-1104-000	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4 x 18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 595 x 595 x 70 мм	

шт	

27.40.25.122.20.3.03.04-1107-000	

Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, накладной, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4 x 18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 610 x 610 x 75 мм	

шт	

27.40.25.122.20.3.03.04-1108-000	

Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, накладной, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4 x 18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 610 x 610 x 75 мм	

шт	

27.40.25.122.20.3.03.04-1118-000	

Светильник с люминесцентными лампами, промышленный, пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, без рассеивателя, степень защиты IP53, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 1260 x 120 x 120 мм	

шт	

27.40.25.122.20.3.03.04-1119-000	

Светильник с люминесцентными лампами, промышленный, пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 1 x 18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 665 x 95 x 95 мм	

шт	

27.40.25.122.20.3.03.04-1120-000	

Светильник с люминесцентными лампами, промышленный, пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 1 x 18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 665 x 95 x 95 мм	

шт	

27.40.25.122.20.3.03.04-1122-000	

Светильник с люминесцентными лампами, промышленный, пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 1 x 36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 1260 x 95 x 95 мм	

шт	

27.40.25.122.20.3.03.04-1123-000	

Светильник с люминесцентными лампами, промышленный, пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2 x 18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 670 x 165 x 110 мм	

шт	

27.40.25.122.20.3.03.04-1124-000	

Светильник с люминесцентными лампами, промышленный, пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2 x 18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 670 x 165 x 110 мм	

шт	

27.40.25.122.20.3.03.04-1125-000	

Светильник с люминесцентными лампами, промышленный, пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 1275 x 165 x 110 мм	

шт	

27.40.25.122.20.3.03.04-1126-000	

Светильник с люминесцентными лампами, промышленный, пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 1275 x 165 x 110 мм	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0095-000	

Светильник под натриевую лампу ДНаТ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E40, мощность 100 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 550 x 250 x 260 мм	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0097-000	

Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E27, мощность 70 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 350 x 350 x 445 мм	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0103-000	

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной, патрон E27, IP54, УХЛ1, рассеиватель светостабилизированный поликарбонат, декоративная крышка алюминиевая с порошковой окраской, кривая сила света синусная, мощность 70 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0105-000	

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, крепление консольное, патрон E40, IP53, УХЛ1, рассеиватель светостабилизированный поликарбонат, корпус стальной с порошковой окраской, кривая сила света косинусная, мощность 100 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0107-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для освещения пешеходных переходов, настенный, IP54, УХЛ1, рассеиватель полимерный, отражатель из анодированного алюминия, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая сила света косинусная, патрон E40, мощность 100 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0109-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, консольный, IP54, УХЛ1, рассеиватель полимерный, отражатель из анодированного алюминия, корпус и крышка полимерные, основание стальное с порошковой окраской, кривая сила света широкая, патрон E40, мощность 100 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0111-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, консольный, IP65, УХЛ1, рассеиватель полимерный, отражатель из анодированного алюминия, корпус и крышка полимерные, основание стальное с порошковой окраской, кривая сила света широкая, патрон E40, мощность 250 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0113-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, консольный, IP54, УХЛ1, рассеиватель полимерный, отражатель из анодированного алюминия, корпус и крышка полимерные, основание стальное с порошковой окраской, кривая сила света широкая осевая, патрон E40, мощность 250 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0115-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, консольный, IP54, УХЛ1, рассеиватель полимерный, отражатель из анодированного алюминия, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая сила света широкая, патрон E27, мощность 70 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0117-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, консольный, IP54, УХЛ1, рассеиватель полимерный, отражатель из анодированного алюминия, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая сила света широкая, патрон E40, мощность 100 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0119-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, консольный, IP53, УХЛ1, рассеиватель полимерный, отражатель из стали, корпус стальной с порошковой окраской, кривая сила света широкая, патрон E40, мощность 250 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0121-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, консольный, IP23, УХЛ1, без рассеивателя, отражатель из анодированного алюминия, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая сила света широкая, патрон E40, мощность 250 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0123-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, консольный, IP23, УХЛ1, без рассеивателя, отражатель из анодированного алюминия, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая сила света широкая, патрон E40, мощность 400 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0125-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, консольный, IP54, УХЛ1, рассеиватель полимерный, отражатель из анодированного алюминия, корпус и крышка полимерные, основание стальное с порошковой окраской, кривая сила света широкая, патрон E40, мощность 150 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0127-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, консольный, IP23, УХЛ1, без рассеивателя, отражатель из анодированного алюминия, корпус и крышка полимерные, основание стальное с порошковой окраской, кривая сила света широкая, патрон E40, мощность 150 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0129-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, консольный, IP54, УХЛ1, рассеиватель полимерный, отражатель из анодированного алюминия, корпус и крышка полимерные, основание стальное с порошковой окраской, кривая сила света широкая боковая, патрон E40, мощность 250 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0131-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, консольный, IP54, УХЛ1, рассеиватель полимерный, отражатель из анодированного алюминия, корпус и крышка полимерные, основание стальное с порошковой окраской, кривая сила света широкая, патрон E40, мощность 400 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0133-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, консольный, IP54, УХЛ1, рассеиватель полимерный, отражатель из анодированного алюминия, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая сила света широкая, патрон E40, мощность 150 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0135-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, консольный, IP53, УХЛ1, рассеиватель полимерный, отражатель из анодированного алюминия, корпус стальной с порошковой окраской, кривая сила света полуширокая, патрон E40, мощность 150 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0137-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, консольный, IP23, УХЛ1, рассеиватель полимерный, отражатель из анодированного алюминия, корпус стальной с порошковой окраской, кривая сила света полуширокая, патрон E40, мощность 250 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0139-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, консольный, IP53, УХЛ1, рассеиватель полимерный, отражатель из анодированного алюминия, корпус стальной с порошковой окраской, кривая сила света полуширокая, патрон E40, мощность 250 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0141-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, консольный, IP23, УХЛ1, рассеиватель полимерный, отражатель из анодированного алюминия, корпус стальной с порошковой окраской, кривая сила света полуширокая, патрон E40, мощность 400 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0143-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, консольный, IP53, УХЛ1, рассеиватель полимерный, отражатель из анодированного алюминия, корпус стальной с порошковой окраской, кривая сила света полуширокая, патрон E40, мощность 400 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0145-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, подвесной, IP54, УХЛ1, рассеиватель полимерный, основание и крышка алюминиевые с порошковой окраской, кривая сила света равномерная/полуширокая, патрон E27, мощность 70 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0147-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, подвесной, IP54, УХЛ1, рассеиватель полимерный, основание алюминиевое с порошковой окраской, кривая сила света синусная/равномерная, патрон E40, мощность 100 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0149-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, подвесной, IP54, УХЛ1, рассеиватель полимерный, основание и крышка алюминиевые с порошковой окраской, кривая сила света синусная/равномерная, патрон E40, мощность 100 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0151-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, подвесной, IP54, УХЛ1, рассеиватель полимерный, основание алюминиевое с порошковой окраской, кривая сила света синусная/равномерная, патрон E40, мощность 150 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0153-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, подвесной, IP54, УХЛ1, рассеиватель полимерный, основание и крышка алюминиевые с порошковой окраской, кривая сила света синусная/равномерная, патрон E40, мощность 150 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0155-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, подвесной, IP23, УХЛ1, без рассеивателя, без отражателя, корпус стальной с порошковой окраской, кривая сила света косинусная, патрон E40, мощность 150 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0159-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, подвесной, IP23, УХЛ3, без рассеивателя, без отражателя, корпус стальной с порошковой окраской, кривая сила света косинусная, патрон E40, мощность 250 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0161-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, подвесной, IP53, УХЛ1, рассеиватель полимерный, отражатель из анодированного алюминия, корпус стальной с порошковой окраской, кривая сила света синусная/равномерная, патрон E40, мощность 100 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0163-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, подвесной, IP53, УХЛ1, рассеиватель полимерный, отражатель из анодированного алюминия, корпус стальной с порошковой окраской, кривая сила света синусная/равномерная, патрон E40, мощность 250 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0165-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для освещения тоннелей, настенно-потолочный накладной, IP65, УХЛ1, рассеиватель стеклянный, отражатель из анодированного алюминия, корпус из нержавеющей стали, кривая сила света синусная/равномерная, патрон E40, мощность 150 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0167-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для освещения тоннелей, настенно-потолочный накладной, IP65, УХЛ1, рассеиватель стеклянный, отражатель из анодированного алюминия, корпус из нержавеющей стали, кривая сила света синусная/равномерная, патрон E40, мощность 250 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0169-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, торшерный, IP54, УХЛ1, рассеиватель полимерный, основание полимерное, крышка алюминиевая с порошковой окраской, кривая сила света синусная/равномерная, патрон E27, мощность 70 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0171-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, торшерный, IP54, УХЛ1, рассеиватель полимерный, основание полимерное, крышка алюминиевая с порошковой окраской, кривая сила света синусная/равномерная, патрон E40, мощность 100 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0173-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, торшерный, IP53, УХЛ1, рассеиватель полимерный, крышка алюминиевая с порошковой окраской, кривая сила света синусная/равномерная, патрон E27, мощность 70 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0175-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, торшерный, IP23, УХЛ1, рассеиватель полимерный, корпус и крышка алюминиевые с порошковой окраской, кривая сила света синусная/равномерная, патрон E27, мощность 70 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0177-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, торшерный, IP23, УХЛ1, рассеиватель полимерный, корпус и крышка алюминиевые с порошковой окраской, кривая сила света синусная/равномерная, патрон E27, мощность 100 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0179-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, торшерный, IP23, УХЛ1, рассеиватель полимерный, корпус и крышка алюминиевые с порошковой окраской, кривая сила света синусная/равномерная, патрон E40, мощность 150 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0181-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, торшерный, шарообразной формы, IP54, УХЛ1, рассеиватель полимерный, основание полимерное, кривая сила света синусная/равномерная, патрон E27, мощность 70 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-0183-000	

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, торшерный, шарообразной формы, IP54, УХЛ1, рассеиватель полимерный, основание полимерное, кривая сила света синусная/равномерная, патрон E40, мощность 100 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1034-000	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон E40, УХЛ1, размеры 350 x 290 x 385 мм	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1038-000	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон E40, УХЛ1, размеры 645 x 270 x 260 мм	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1042-000	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон E40, УХЛ1, размеры 690 x 335 x 310 мм	

шт	

20.3.03.05-1044	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон E40, УХЛ1, размеры 722 x 285 x 306 мм, IP65	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1044-000	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон E40, УХЛ1, размеры 722 x 285 x 306 мм, IP65	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1048-000	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон E40, размеры 785 x 368 x 345 мм	

шт	

20.3.03.05-1054	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон E40, УХЛ1, размеры 645 x 270 x 260 мм, IP65	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1054-000	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон E40, УХЛ1, размеры 645 x 270 x 260 мм, IP65	

шт	

20.3.03.05-1058	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон E40, УХЛ1, размеры 722 x 285 x 306 мм, IP65	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1058-000	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон E40, УХЛ1, размеры 722 x 285 x 306 мм, IP65	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1060-000	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон E40, УХЛ1, размеры 785 x 368 x 210 мм	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1062-000	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон E40, УХЛ1, размеры 785 x 368 x 345 мм	

шт	

20.3.03.05-1066	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 250 Вт, патрон E40, УХЛ1, размеры 722 x 285 x 306 мм, IP65	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1066-000	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 250 Вт, патрон E40, УХЛ1, размеры 722 x 285 x 306 мм, IP65	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1068-000	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 250 Вт, патрон E40, УХЛ1, размеры 785 x 368 x 345 мм	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1070-000	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 400 Вт, патрон E40, размеры 785 x 368 x 345 мм	

шт	

20.3.03.05-1072	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 400 Вт, патрон E40, УХЛ1, размеры 785 x 368 x 345 мм, IP65	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1072-000	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 400 Вт, патрон E40, УХЛ1, размеры 785 x 368 x 345 мм, IP65	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1076-000	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон E27, УХЛ1, размеры 350 x 290 x 385 мм	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1080-000	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон E27, УХЛ1, размеры 645 x 270 x 260 мм	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1084-000	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон E27, УХЛ1, размеры 680 x 320 x 300 мм	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1086-000	

Светильник уличного освещения, консольный, под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон E27, УХЛ1, размеры 722 x 285 x 306 мм	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1088-000	

Светильник уличного освещения, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон E40, размеры 400 x 725 мм	

шт	

20.3.03.05-1090	

Светильник уличного освещения под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон E40, размеры 470 x 470 x 810 мм, IP33	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1090-000	

Светильник уличного освещения под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон E40, размеры 470 x 470 x 810 мм, IP33	

шт	

20.3.03.05-1092	

Светильник уличного освещения под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон E40, размеры 400 x 770 мм, IP43	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1092-000	

Светильник уличного освещения под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон E40, размеры 400 x 770 мм, IP43	

шт	

20.3.03.05-1096	

Светильник уличного освещения под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон E27, размеры 320 x 320 x 400 мм, IP54	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1096-000	

Светильник уличного освещения под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон E27, размеры 320 x 320 x 400 мм, IP54	

шт	

20.3.03.05-1098	

Светильник уличного освещения под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон E27, размеры 400 x 770 мм, IP43	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1098-000	

Светильник уличного освещения под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон E27, размеры 400 x 770 мм, IP43	

шт	

20.3.03.05-1100	

Светильник уличного освещения под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон E27, размеры 470 x 470 x 810 мм, IP33	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1100-000	

Светильник уличного освещения под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон E27, размеры 470 x 470 x 810 мм, IP33	

шт	

20.3.03.05-1223	

Светильник уличного освещения под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон E40, размеры 680 x 320 x 300 мм, IP54	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1223-000	

Светильник уличного освещения под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон E40, размеры 680 x 320 x 300 мм, IP54	

шт	

20.3.03.05-1224	

Светильник уличного освещения под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон E40, размеры 655 x 290 x 265 мм, IP53	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.05-1224-000	

Светильник уличного освещения под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон E40, размеры 655 x 290 x 265 мм, IP53	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0011-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 21-125-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0012-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 21-250-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0014-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный "Капля", РСУ 09-125-002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0015-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный "Капля", РСУ 09-125-003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0017-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 28-80-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0018-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 28-125-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	

шт	

20.3.03.06-0019	

Светильник алюминиевый со стеклом, уличного освещения, консольный, под ртутную лампу, мощность 250 Вт, патрон E40, размеры 550 x 250 x 260, IP54	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0019-000	

Светильник алюминиевый со стеклом, уличного освещения, консольный, под ртутную лампу, мощность 250 Вт, патрон E40, размеры 550 x 250 x 260, IP54	

шт	

20.3.03.06-0020	

Светильник уличного освещения под ртутную лампу, мощность 250 Вт, патрон E40, размеры 685 x 300 x 165 мм, IP23	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0020-000	

Светильник уличного освещения под ртутную лампу, мощность 250 Вт, патрон E40, размеры 685 x 300 x 165 мм, IP23	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0022-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, без защитного стекла, отражатель покрыт белой порошковой краской, 250 Вт, E40, IP23, 3300-4200 К, ЭмПРА, У1, размеры 675 x 300 x 165 мм	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0023-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 06-125	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0024-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 06-250, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0025-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 06-250, с металлическим отражателем, без защитного стекла	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0026-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 02-125-003, со стальным алюминиевым отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0027-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 02-125-004, со стальным алюминиевым отражателем, без защитного стекла	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0028-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 08-250-003, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0029-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 08-250-004, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла	

шт	

20.3.03.06-0030	

Светильник уличного освещения под ртутную лампу, мощность 250 Вт, патрон E40, размеры 720 x 320 x 160 мм, IP43	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0030-000	

Светильник уличного освещения под ртутную лампу, мощность 250 Вт, патрон E40, размеры 720 x 320 x 160 мм, IP43	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0031-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 10-250-022, со стеклом выпуклым	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0032-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 10-250, без стекла	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0033-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0035-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0036-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0037-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 16-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0038-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 16-125-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0039-000	

Светильник уличного освещения РКУ 16-250-001	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0040-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0041-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0042-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	

шт	

20.3.03.06-0043	

Светильник алюминиевый с выпуклым стеклом, уличного освещения, консольный, под ртутную лампу, мощность 250 Вт, патрон E40, размеры 550 x 250 x 260, IP53	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0043-000	

Светильник алюминиевый с выпуклым стеклом, уличного освещения, консольный, под ртутную лампу, мощность 250 Вт, патрон E40, размеры 550 x 250 x 260, IP53	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0044-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 28-250-002 (без стекла)	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0045-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 28-250-003 (с плоским стеклом)	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0046-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 28-400-002 (без стекла)	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0047-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 28-400-003 (с плоским стеклом)	

шт	

20.3.03.06-0048	

Светильник алюминиевый с выпуклым стеклом, уличного освещения, консольный, под ртутную лампу, мощность 125 Вт, патрон E40, размеры 550 x 250 x 260, IP53	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0048-000	

Светильник алюминиевый с выпуклым стеклом, уличного освещения, консольный, под ртутную лампу, мощность 125 Вт, патрон E40, размеры 550 x 250 x 260, IP53	

шт	

20.3.03.06-0049	

Светильник алюминиевый с защитным стеклом из поликарбоната выпуклым стеклом, уличного освещения, консольный, под ртутную лампу, мощность 250 Вт, патрон E40, размеры 570 x 305 x 255, IP65	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0049-000	

Светильник алюминиевый с защитным стеклом из поликарбоната выпуклым стеклом, уличного освещения, консольный, под ртутную лампу, мощность 250 Вт, патрон E40, размеры 570 x 305 x 255, IP65	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0050-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РСУ 02-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0051-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РСУ 02-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	

шт	

20.3.03.06-0052	

Светильник алюминиевый с защитным стеклом из поликарбоната выпуклым стеклом, уличного освещения, консольный, под ртутную лампу, мощность 400 Вт, патрон E40, размеры 755 x 376 x 345, IP53	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0052-000	

Светильник алюминиевый с защитным стеклом из поликарбоната выпуклым стеклом, уличного освещения, консольный, под ртутную лампу, мощность 400 Вт, патрон E40, размеры 755 x 376 x 345, IP53	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0053-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 33-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0056-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РСУ 17-125-002, с алюминиевым отражателем, без защитного стекла	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0057-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РСУ 08-250-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0058-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РСУ 17-250-002, с алюминиевым отражателем, без защитного стекла	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0059-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РСУ 17-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0060-000	

Светильник уличного освещения РСУ 17-250-001	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0073-000	

Светильник РСП 05-700-022	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0076-000	

Светильник торшерный РТУ 10-125-001, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0077-000	

Светильник торшерный РТУ 01-125-001, с защитным стеклом из полиметилметакрилата и крышкой из листового алюминия	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0078-000	

Светильник уличного освещения, торшерный, под ртутную лампу, ДРЛ, с молочно-белым рассеивателем, 125 Вт, E27, IP23, 3300 - 4200 К, ЭмПРА, У1, размеры 453 x 678 мм	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0079-000	

Светильник торшерный РТУ 08-250-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0080-000	

Светильник торшерный РТУ 06-125-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0089-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E27, мощность 125 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 550 x 250 x 260 мм	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0090-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E40, мощность 250 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 550 x 250 x 260 мм	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0094-000	

Светильник под ртутную лампу для наружного освещения, подвесной, IP53, У1, рассеиватель полимерный, отражатель алюминиевый, корпус стальной с порошковой окраской, кривая сила света широкая, патрон E40, мощность 250 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0096-000	

Светильник под ртутную лампу для наружного освещения, подвесной, IP20, У3, без рассеивателя, отражатель алюминиевый, корпус штампованный алюминий, кривая сила света глубокая, патрон E40, мощность 250 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0098-000	

Светильник под ртутную лампу для наружного освещения, подвесной, IP54, У3, рассеиватель стеклянный, отражатель алюминиевый, корпус штампованный алюминий, кривая сила света концентрированная, патрон E40, мощность 250 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0100-000	

Светильник под ртутную лампу для наружного освещения со встроенным ПРА, подвесной, IP23, У3, без рассеивателя, отражатель алюминиевый, корпус полимерный, кривая сила света глубокая, патрон E27, мощность 125 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-0102-000	

Светильник под ртутную лампу для наружного освещения со встроенным ПРА, подвесной, IP23, У3, без рассеивателя, отражатель стальной, корпус полимерный, кривая сила света глубокая, патрон E40, мощность 250 Вт	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-1056-000	

Светильник уличного освещения, под ртутную лампу, мощность 400 Вт, патрон E40, размеры 675 x 300 x 265 мм	

шт	

20.3.03.06-1086	

Светильник уличного освещения парковый, торшерного типа, с плафоном в форме шара, матовый, под ртутную лампу, мощность 150 Вт, патрон E27, размеры 400 x 470 мм, IP54	

шт	

27.40.25.129.20.3.03.06-1086-000	

Светильник уличного освещения парковый, торшерного типа, с плафоном в форме шара, матовый, под ртутную лампу, мощность 150 Вт, патрон E27, размеры 400 x 470 мм, IP54	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0011-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 4200 - 4600 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 25 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0012-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 7200 - 8000 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 50 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0013-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 16700 - 18500 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 105 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0014-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 25000 - 27700 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 160 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0015-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 37600 - 41600 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 235 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0016-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 8400 - 9200 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 50 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0017-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 14200 - 15800 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 90 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0018-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 16700 - 18500 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 105 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0019-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 25100 - 27700 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 155 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0021-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, встраиваемый в навес АЗС, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 8400 - 9200 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 50 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0022-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, встраиваемый в навес АЗС, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 14200 - 15800 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 90 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0023-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, встраиваемый в навес АЗС, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 16700 - 18500 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 105 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0032-000	

Светильник светодиодный дежурного освещения линейный, накладной, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4300 - 4800 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 35 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0033-000	

Светильник светодиодный дежурного освещения линейный, накладной, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900 - 6500 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 45 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0041-000	

Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900 - 1100 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 10 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0071-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 87800 - 97000 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 550 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0091-000	

Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200 - 4600 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, размеры светильника 595 x 595 мм, мощность 30 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0092-000	

Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4200 - 4600 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, размеры светильника 595 x 595 мм, мощность 30 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0094-000	

Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4700 - 5100 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, размеры светильника 595 x 595 мм, мощность 35 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0095-000	

Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 5900 - 6500 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, размеры светильника 595 x 595 мм, мощность 45 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0096-000	

Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900 - 6500 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, размеры светильника 595 x 595 мм, мощность 45 Вт	

шт	

20.3.03.07-0097	

Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 9400 - 10400 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, размеры светильника 1190 x 595 мм, мощность 70 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0097-000	

Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 9400 - 10400 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, размеры светильника 1190 x 595 мм, мощность 70 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0098-000	

Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200 - 4600 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, размеры светильника 1200 x 200 мм, мощность 30 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0099-000	

Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 7000 - 7800 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, размеры светильника 1200 x 200 мм, мощность 50 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0102-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4200 - 4600 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 25 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0104-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 8400 - 9200 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 50 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0106-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 8400 - 9200 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 50 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0110-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 12500 - 13900 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 80 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0111-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 12500 - 13900 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 80 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0112-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление трос, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 16700 - 18500 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 105 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0114-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление трос, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 16700 - 18500 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 105 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0118-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 25000 - 27700 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 160 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0120-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление трос, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 25000 - 27700 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 160 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0121-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление трос, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 25000 - 27700 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 160 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0123-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 37600 - 41600 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 235 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0142-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 8400 - 9200 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 50 Вт	

шт	

20.3.03.07-0143	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 16700 - 18500 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 105 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0143-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 16700 - 18500 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 105 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0144-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 25100 - 27700 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 155 Вт	

шт	

20.3.03.07-0146	

Светильник светодиодный торшерный шарообразной формы для наружного освещения, IP55, УХЛ1, патрон E27, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света полуширокая, световой поток 3000 - 3600 лм, цветовая температура 4000 - 5000 К, мощность 25 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0146-000	

Светильник светодиодный торшерный шарообразной формы для наружного освещения, IP55, УХЛ1, патрон E27, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света полуширокая, световой поток 3000 - 3600 лм, цветовая температура 4000 - 5000 К, мощность 25 Вт	

шт	

20.3.03.07-0148	

Светильник светодиодный торшерный шарообразной формы для наружного освещения, IP55, УХЛ1, патрон E27, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света полуширокая, световой поток 4000 - 4800 лм, цветовая температура 4000 - 5000 К, мощность 35 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0148-000	

Светильник светодиодный торшерный шарообразной формы для наружного освещения, IP55, УХЛ1, патрон E27, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света полуширокая, световой поток 4000 - 4800 лм, цветовая температура 4000 - 5000 К, мощность 35 Вт	

шт	

20.3.03.07-0150	

Светильник светодиодный торшерный шарообразной формы для наружного освещения, IP55, УХЛ1, патрон E27, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света полуширокая, световой поток 5000 - 6000 лм, цветовая температура 4000 - 5000 К, мощность 45 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0150-000	

Светильник светодиодный торшерный шарообразной формы для наружного освещения, IP55, УХЛ1, патрон E27, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света полуширокая, световой поток 5000 - 6000 лм, цветовая температура 4000 - 5000 К, мощность 45 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0152-000	

Светильник светодиодный потолочный универсальный для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус стальной с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4200 - 5100 лм, цветовая температура 3000 - 6500 К, размеры светильника 1195 x 295 мм, мощность 36 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0154-000	

Светильник светодиодный потолочный универсальный для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус стальной с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 1800 - 2200 лм, цветовая температура 5000 - 5500 К, размеры светильника 595 x 295 мм, мощность 20 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0156-000	

Светильник светодиодный потолочный универсальный для общественных зданий, IP65, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус стальной с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 1800 - 2200 лм, цветовая температура 5000 - 5500 К, размеры светильника 595 x 295 мм, мощность 20 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0158-000	

Светильник светодиодный потолочный универсальный с защитной стальной решеткой для общественных зданий, IP65, У1, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 15000 - 18000 лм, цветовая температура 4000 - 5000 К, размеры светильника 810 x 150 мм, мощность 150 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0160-000	

Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, IP65, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 1600 - 2000 лм, цветовая температура 4000 - 6500 К, размеры светильника 600 x 76 мм, мощность 18 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0162-000	

Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, IP65, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 3200 - 4000 лм, цветовая температура 4000 - 6500 К, размеры светильника 1200 x 76 мм, мощность 36 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0164-000	

Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP65, УХЛ2, рассеиватель полимерный, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 6500 - 8000 лм, цветовая температура 5000 - 5500 К, размеры светильника 1200 x 85 мм, мощность 58 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0166-000	

Светильник светодиодный потолочный универсальный для общественных зданий, IP20, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 2000 - 2500 лм, цветовая температура 3000 - 4000 К, размеры светильника 900 x 55 мм, мощность 25 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0168-000	

Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света глубокая, световой поток 650 - 750 лм, цветовая температура 2700 К, диаметр 90 мм, мощность 10 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0170-000	

Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света глубокая, световой поток 1900 - 2100 лм, цветовая температура 2700 К, диаметр 138 мм, мощность 25 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0172-000	

Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 2100 - 2300 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, диаметр 230 мм, мощность 24 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0174-000	

Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света глубокая, световой поток 2900 - 3300 лм, цветовая температура 6400 К, размеры 205 x 205 мм, мощность 30 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0176-000	

Светильник светодиодный подвесной для общественных зданий, IP20, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света равномерная, световой поток 1100 - 1300 лм, цветовая температура 3000 К, диаметр 450 мм, мощность 15 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0178-000	

Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 1000 - 1400 лм, цветовая температура 6000 К, размеры 200 x 200 мм, мощность 15 - 18 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0180-000	

Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 1200 - 1300 лм, цветовая температура 6000 К, размеры 225 x 225 мм, мощность 18 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0182-000	

Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 1000 - 1100 лм, цветовая температура 5000 - 6000 К, диаметр 200 мм, мощность 15 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0184-000	

Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 1200 - 1300 лм, цветовая температура 4000 К, диаметр 225 мм, мощность 18 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0186-000	

Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 1200 - 1300 лм, цветовая температура 5000 - 6000 К, диаметр 225 мм, мощность 18 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0188-000	

Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 1500 - 1700 лм, цветовая температура 5000 К, диаметр 300 мм, мощность 24 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0190-000	

Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, IP20, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 2300 - 2600 лм, цветовая температура 3000 К, размеры 1500 x 68 мм, мощность 50 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0192-000	

Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, IP20, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 3800 - 4200 лм, цветовая температура 3000 К, размеры 1500 x 68 мм, мощность 50 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0194-000	

Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, IP20, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 950 - 1050 лм, цветовая температура 3000 К, размеры 500 x 68 мм, мощность 20 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0196-000	

Светильник светодиодный торшерный пирамидальной формы для наружного освещения, IP66, УХЛ1, рассеиватель полимерный, корпус из литого алюминия с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 3600 - 4500 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 30 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0198-000	

Светильник светодиодный торшерный пирамидальной формы для наружного освещения, IP66, УХЛ1, рассеиватель полимерный, корпус из литого алюминия с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 4800 - 6000 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 40 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0200-000	

Светильник светодиодный торшерный пирамидальной формы для наружного освещения, IP66, УХЛ1, рассеиватель полимерный, корпус из литого алюминия с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 6000 - 7500 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 50 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-0202-000	

Светильник светодиодный торшерный пирамидальной формы для наружного освещения, IP66, УХЛ1, рассеиватель полимерный, корпус из литого алюминия с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 7200 - 9000 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 60 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1441-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 12000 - 13300 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 80 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1442-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600 - 7300 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 45 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1443-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 10400 - 11500 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 70 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1444-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 17000 - 18800 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 120 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1445-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 20800 - 23000 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 140 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1446-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 30400 - 33600 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 210 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1447-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 37100 - 41000 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 240 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1448-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 5300 - 5900 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 35 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1449-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 7900 - 8700 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 55 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1450-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 12700 - 14000 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 90 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1457-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 23000 - 25400 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 165 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1471-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 31400 - 34700 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 210 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1472-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света косинусная, световой поток 6200 - 6900 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 45 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1473-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света косинусная, световой поток 8600 - 9400 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 65 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1474-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света косинусная, световой поток 16300 - 18100 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 115 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1475-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света косинусная, световой поток 24800 - 27400 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 170 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1476-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света косинусная, световой поток 32800 - 36200 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 230 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1477-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус литой алюминиевый, кривая силы света косинусная, световой поток 45600 - 50400 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 380 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1478-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление поворотная скоба, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света косинусная, световой поток 67700 - 74800 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 455 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1479-000	

Светильник светодиодный промышленный, крепление поворотная скоба, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус литой алюминиевый, кривая силы света косинусная, световой поток 93200 - 103000 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 760 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1483-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 15200 - 16800 лм, цветовая температура 3000 - 5000 К, мощность 105 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1484-000	

Светильник линейный светодиодный, мощность 10 Вт, световой поток 950 лм, степень защиты IP20, размеры 332 x 70 x 80 мм	

шт	

20.3.03.07-1485	

Светильник светодиодный диммируемый для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 5200 - 6100 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 40 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1485-000	

Светильник светодиодный диммируемый для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 5200 - 6100 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 40 Вт	

шт	

20.3.03.07-1486	

Светильник светодиодный диммируемый для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 7800 - 9100 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 60 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1486-000	

Светильник светодиодный диммируемый для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 7800 - 9100 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 60 Вт	

шт	

20.3.03.07-1487	

Светильник светодиодный диммируемый для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 10400 - 12000 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 80 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1487-000	

Светильник светодиодный диммируемый для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 10400 - 12000 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 80 Вт	

шт	

20.3.03.07-1488	

Светильник светодиодный диммируемый для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 13000 - 15000 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 100 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1488-000	

Светильник светодиодный диммируемый для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 13000 - 15000 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 100 Вт	

шт	

20.3.03.07-1489	

Светильник светодиодный диммируемый для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 15600 - 18000 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 120 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1489-000	

Светильник светодиодный диммируемый для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 15600 - 18000 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 120 Вт	

шт	

20.3.03.07-1490	

Светильник светодиодный диммируемый для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 20800 - 24000 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 160 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1490-000	

Светильник светодиодный диммируемый для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 20800 - 24000 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 160 Вт	

шт	

20.3.03.07-1491	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 5200 - 6100 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 40 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1491-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 5200 - 6100 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 40 Вт	

шт	

20.3.03.07-1492	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 7800 - 9100 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 60 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1492-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 7800 - 9100 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 60 Вт	

шт	

20.3.03.07-1493	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 10400 - 12000 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 80 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1493-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 10400 - 12000 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 80 Вт	

шт	

20.3.03.07-1494	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 13000 - 15000 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 100 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1494-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 13000 - 15000 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 100 Вт	

шт	

20.3.03.07-1495	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 15600 - 18000 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 120 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1495-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 15600 - 18000 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 120 Вт	

шт	

20.3.03.07-1496	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 20800 - 24000 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 160 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1496-000	

Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 20800 - 24000 лм, цветовая температура 2700 - 5000 К, мощность 160 Вт	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1497-000	

Светильник светодиодный настенный для общественных зданий, мощность 12 Вт, размеры 250 x 250 x 50 мм, IP54, УХЛ4	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1498-000	

Светильник светодиодный настенный для общественных зданий, мощность 18 Вт, размеры 300 x 300 x 40 мм, IP54, УХЛ4	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1499-000	

Светильник светодиодный настенный для общественных зданий, мощность 25 Вт, размеры 350 x 350 x 40 мм, IP54, УХЛ4	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1500-000	

Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, мощность 13 Вт, размеры 110 x 110 x 44 мм, IP20, УХЛ4	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1501-000	

Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, мощность 25 Вт, размеры 190 x 190 x 54 мм, IP20, УХЛ4	

шт	

27.40.25.123.20.3.03.07-1522-000	

Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, мощность 16 Вт, диаметр 190 мм, IP54, УХЛ4	

шт	

32.50.50.190.20.3.04.03-0001-000	

Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу, производительность 35 м3/час, мощность 75 Вт, размеры 110 x 80 x 500 мм	

шт	

32.50.50.190.20.3.04.03-0002-000	

Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу, производительность 90 м3/час, мощность 95 Вт, размеры 110 x 80 x 950 мм	

шт	

32.50.50.190.20.3.04.03-0003-000	

Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу, производительность 75 м3/час, мощность 95 Вт, размеры 110 x 80 x 500 мм	

шт	

32.50.50.190.20.3.04.03-0004-000	

Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу, производительность 180 м3/час, мощность 190 Вт, размеры 110 x 80 x 950 мм	

шт	

32.50.50.190.20.3.04.03-0005-000	

Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу, производительность 75 м3/час, мощность 30 Вт, размеры 940 x 47 x 117 мм	

шт	

32.50.50.190.20.3.04.03-0006-000	

Облучатель бактерицидный настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-2x30	

шт	

32.50.50.190.20.3.04.03-0007-000	

Облучатель бактерицидный, передвижной с тремя лампами мощностью 3 x 30 Вт, размеры 580 x 580 x 1100 мм	

шт	

32.50.50.190.20.3.04.03-0025-000	

Облучатель бактерицидный, потолочный под ультрафиолетовую лампу, четырехламповый, номинальная мощность лампы 30 Вт	

шт	

27.40.25.145.20.3.04.06-0012-000	

Дерево светодиодное, количество светодиодов 864 шт, ширина 1800 мм, высота 1500 мм	

шт	

20.4.03.03-1026	

Розетка телевизионная оконечная для монтажа в кабель-каналы, 2 модуля, цвет белый, IP20	

шт	

27.33.13.110.20.4.03.03-1026-000	

Розетка телевизионная оконечная для монтажа в кабель-каналы, 2 модуля, цвет белый, IP20	

шт	

20.4.04.05-0001	

Ящик протяжной стальной, окрашенный, IP54, У2, размеры 400 x 400 x 200 мм	

шт	

27.12.40.000.20.4.04.05-0001-000	

Ящик протяжной стальной, окрашенный, IP54, У2, размеры 400 x 400 x 200 мм	

шт	

20.4.04.05-0003	

Ящик протяжной стальной, окрашенный, IP54, У2, размеры 600 x 600 x 200 мм	

шт	

27.12.40.000.20.4.04.05-0003-000	

Ящик протяжной стальной, окрашенный, IP54, У2, размеры 600 x 600 x 200 мм	

шт	

20.4.04.05-0004	

Ящик протяжной стальной, окрашенный, IP54, У2, размеры 800 x 600 x 300 мм	

шт	

27.12.40.000.20.4.04.05-0004-000	

Ящик протяжной стальной, окрашенный, IP54, У2, размеры 800 x 600 x 300 мм	

шт	

20.4.04.05-0005	

Ящик протяжной стальной, окрашенный, IP54, У2, размеры 1200 x 800 x 300 мм	

шт	

27.12.40.000.20.4.04.05-0005-000	

Ящик протяжной стальной, окрашенный, IP54, У2, размеры 1200 x 800 x 300 мм	

шт	

20.5.04.09-0003	

Сжимы типа У733М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	

100 шт	

27.33.13.120.20.5.04.09-0003-000	

Сжимы типа У733М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	

100 шт	

20.5.04.11-0022	

Зажим К-СФ-1	

шт	

27.33.13.120.20.5.04.11-0022-000	

Зажим К-СФ-1	

шт	

20.5.04.11-0024	

Клеммы соединительные универсальные рычажковые для двух проводников, IP20, 32 А, диапазон сечений 0,2 - 4 мм2	

100 шт	

27.33.13.120.20.5.04.11-0024-000	

Клеммы соединительные универсальные рычажковые для двух проводников, IP20, 32 А, диапазон сечений 0,2 - 4 мм2	

100 шт	

20.5.04.11-0025	

Клеммы соединительные универсальные рычажковые для трех проводников, IP20, 32 А, диапазон сечений 0,2 - 4 мм2	

100 шт	

27.33.13.120.20.5.04.11-0025-000	

Клеммы соединительные универсальные рычажковые для трех проводников, IP20, 32 А, диапазон сечений 0,2 - 4 мм2	

100 шт	

20.5.04.11-0026	

Клеммы соединительные самозажимные неразъемные для двух проводников, IP30, 24 А, диапазон сечений 0,5 - 2,5 мм2	

100 шт	

27.33.13.120.20.5.04.11-0026-000	

Клеммы соединительные самозажимные неразъемные для двух проводников, IP30, 24 А, диапазон сечений 0,5 - 2,5 мм2	

100 шт	

20.5.04.11-0027	

Клеммы соединительные самозажимные неразъемные для трех проводников, IP30, 24 А, диапазон сечений 0,5 - 2,5 мм2	

100 шт	

27.33.13.120.20.5.04.11-0027-000	

Клеммы соединительные самозажимные неразъемные для трех проводников, IP30, 24 А, диапазон сечений 0,5 - 2,5 мм2	

100 шт	

20.5.04.11-0028	

Клеммы соединительные самозажимные неразъемные с контактной пастой для трех проводников, IP30, 24 А, диапазон сечений 0,5 - 2,5 мм2	

100 шт	

27.33.13.120.20.5.04.11-0028-000	

Клеммы соединительные самозажимные неразъемные с контактной пастой для трех проводников, IP30, 24 А, диапазон сечений 0,5 - 2,5 мм2	

100 шт	

20.9.02.01-2300	

Заземлитель анодный ферросилидовый, подпочвенный, глубинный, комплектный, с кабельными зажимами, с газоотводной трубкой, с магистральным кабелем сечением 16 мм2 и длиной 40 метров, кабель токопровода сечением 10 мм2, номинальная токовая нагрузка 6 - 7 А, глубина скважины до 15 м, количество блоков 6 шт	

компл	

27.12.31.000.20.9.02.01-2300-000	

Заземлитель анодный ферросилидовый, подпочвенный, глубинный, комплектный, с кабельными зажимами, с газоотводной трубкой, с магистральным кабелем сечением 16 мм2 и длиной 40 метров, кабель токопровода сечением 10 мм2, номинальная токовая нагрузка 6 - 7 А, глубина скважины до 15 м, количество блоков 6 шт	

компл	

20.9.02.01-2301	

Заземлитель анодный ферросилидовый, подпочвенный, глубинный, комплектный, с кабельными зажимами, с газоотводной трубкой, с магистральным кабелем сечением 16 мм2 и длиной 40 метров, кабель токопровода сечением 10 мм2, номинальная токовая нагрузка 6 - 7 А, глубина скважины до 25 м, количество блоков 8 шт	

компл	

27.12.31.000.20.9.02.01-2301-000	

Заземлитель анодный ферросилидовый, подпочвенный, глубинный, комплектный, с кабельными зажимами, с газоотводной трубкой, с магистральным кабелем сечением 16 мм2 и длиной 40 метров, кабель токопровода сечением 10 мм2, номинальная токовая нагрузка 6 - 7 А, глубина скважины до 25 м, количество блоков 8 шт	

компл	

20.9.02.01-2302	

Заземлитель анодный ферросилидовый, подпочвенный, глубинный, комплектный, с кабельными зажимами, с газоотводной трубкой, с магистральным кабелем сечением 16 мм2 и длиной 40 метров, кабель токопровода сечением 10 мм2, номинальная токовая нагрузка 6 - 7 А, глубина скважины до 32 м, количество блоков 16 шт	

компл	

27.12.31.000.20.9.02.01-2302-000	

Заземлитель анодный ферросилидовый, подпочвенный, глубинный, комплектный, с кабельными зажимами, с газоотводной трубкой, с магистральным кабелем сечением 16 мм2 и длиной 40 метров, кабель токопровода сечением 10 мм2, номинальная токовая нагрузка 6 - 7 А, глубина скважины до 32 м, количество блоков 16 шт	

компл	

20.9.02.01-2303	

Заземлитель анодный магнетитовый, подпочвенный, глубинный, комплектный, с кабельными зажимами, с газоотводной трубкой, с магистральным кабелем сечением 16 мм2 и длиной 40 метров, кабель токопровода сечением 10 мм2, номинальная токовая нагрузка 6 А, глубина скважины до 15 м, количество блоков 6 шт	

компл	

27.12.31.000.20.9.02.01-2303-000	

Заземлитель анодный магнетитовый, подпочвенный, глубинный, комплектный, с кабельными зажимами, с газоотводной трубкой, с магистральным кабелем сечением 16 мм2 и длиной 40 метров, кабель токопровода сечением 10 мм2, номинальная токовая нагрузка 6 А, глубина скважины до 15 м, количество блоков 6 шт	

компл	

20.9.02.01-2304	

Заземлитель анодный магнетитовый, подпочвенный, глубинный, комплектный, с кабельными зажимами, с газоотводной трубкой, с магистральным кабелем сечением 16 мм2 и длиной 40 метров, кабель токопровода сечением 10 мм2, номинальная токовая нагрузка 6 А, глубина скважины до 25 м, количество блоков 8 шт	

компл	

27.12.31.000.20.9.02.01-2304-000	

Заземлитель анодный магнетитовый, подпочвенный, глубинный, комплектный, с кабельными зажимами, с газоотводной трубкой, с магистральным кабелем сечением 16 мм2 и длиной 40 метров, кабель токопровода сечением 10 мм2, номинальная токовая нагрузка 6 А, глубина скважины до 25 м, количество блоков 8 шт	

компл	

20.9.02.01-2305	

Заземлитель анодный магнетитовый, подпочвенный, глубинный, комплектный, с кабельными зажимами, с газоотводной трубкой, с магистральным кабелем сечением 16 мм2 и длиной 40 метров, кабель токопровода сечением 10 мм2, номинальная токовая нагрузка 6 А, глубина скважины до 32 м, количество блоков 16 шт	

компл	

27.12.31.000.20.9.02.01-2305-000	

Заземлитель анодный магнетитовый, подпочвенный, глубинный, комплектный, с кабельными зажимами, с газоотводной трубкой, с магистральным кабелем сечением 16 мм2 и длиной 40 метров, кабель токопровода сечением 10 мм2, номинальная токовая нагрузка 6 А, глубина скважины до 32 м, количество блоков 16 шт	

компл	

".

30. Из Книги 20. "Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции" исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов группы 20.3.02.02 "Лампы биспиральные":

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

20.2.13.01-0169	

Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 100 мм	

шт	

27.33.13.130.20.2.13.01-0169-000	

Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 100 мм	

шт	

20.3.02.02-0001	

Лампы накаливания биспиральные с аргоновым наполнением, осветительные общего назначения с цоколем E27, напряжение 225 В, мощность 40 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.02-0001-000	

Лампы накаливания биспиральные с аргоновым наполнением, осветительные общего назначения с цоколем E27, напряжение 225 В, мощность 40 Вт	

10 шт	

20.3.02.02-0002	

Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-60	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.02-0002-000	

Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-60	

10 шт	

20.3.02.02-0003	

Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-75	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.02-0003-000	

Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-75	

10 шт	

20.3.02.02-0007	

Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-40	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.02-0007-000	

Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-40	

10 шт	

20.3.02.02-0008	

Лампы накаливания биспиральные с аргоновым наполнением, осветительные общего назначения с цоколем E27, напряжение 235 В, мощность 75 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.02-0008-000	

Лампы накаливания биспиральные с аргоновым наполнением, осветительные общего назначения с цоколем E27, напряжение 235 В, мощность 75 Вт	

10 шт	

20.3.02.02-0021	

Лампы накаливания биспиральные, с аргоновым наполнением, осветительные общего назначения с цоколем E27, Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.02-0021-000	

Лампы накаливания биспиральные, с аргоновым наполнением, осветительные общего назначения с цоколем E27, Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт	

10 шт	

20.3.02.03-0031	

Лампы накаливания газополные в прозрачной колбе МО 24-25	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.03-0031-000	

Лампы накаливания газополные в прозрачной колбе МО 24-25	

10 шт	

20.3.02.03-0032	

Лампы накаливания газополные в прозрачной колбе МО 24-40	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.03-0032-000	

Лампы накаливания газополные в прозрачной колбе МО 24-40	

10 шт	

20.3.02.03-0033	

Лампы накаливания газополные в прозрачной колбе МО 24-60	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.03-0033-000	

Лампы накаливания газополные в прозрачной колбе МО 24-60	

10 шт	

20.3.02.03-0035	

Лампы накаливания газополные в прозрачной колбе МО 36-25, цоколь E27	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.03-0035-000	

Лампы накаливания газополные в прозрачной колбе МО 36-25, цоколь E27	

10 шт	

20.3.02.03-0036	

Лампы накаливания газополные в прозрачной колбе МО 36-40, цоколь E27	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.03-0036-000	

Лампы накаливания газополные в прозрачной колбе МО 36-40, цоколь E27	

10 шт	

20.3.02.03-0037	

Лампы накаливания местного освещения МО 30-60, цоколь E27	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.03-0037-000	

Лампы накаливания местного освещения МО 36-60, цоколь E27	

10 шт	

20.3.02.03-0038	

Лампы накаливания местного освещения МО 36-100, цоколь E27, напряжение 36 В, мощность 100 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.03-0038-000	

Лампы накаливания местного освещения МО 36-100, цоколь E27, напряжение 36 В, мощность 100 Вт	

10 шт	

20.3.02.03-1000	

Лампы накаливания местного освещения МО 12-40, цоколь E27, напряжение 12 В, мощность 40 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.03-1000-000	

Лампы накаливания местного освещения МО 12-40, цоколь E27, напряжение 12 В, мощность 40 Вт	

10 шт	

20.3.02.09-0001	

Лампа кварцево-галогенная КГ-1000	

шт	

27.40.14.000.20.3.02.09-0001-000	

Лампа кварцево-галогенная КГ-1000	

шт	

20.3.02.09-0002	

Лампа кварцево-галогенная КГ-5000	

шт	

27.40.14.000.20.3.02.09-0002-000	

Лампа кварцево-галогенная КГ-5000	

шт	

20.3.02.09-0021	

Лампы кварцево-галогенные КГ 220-230-300	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.09-0021-000	

Лампы кварцево-галогенные КГ 220-230-300	

10 шт	

20.3.02.09-0022	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-230-500	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.09-0022-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-230-500	

10 шт	

20.3.02.09-0023	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-1000-5	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.09-0023-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-1000-5	

10 шт	

20.3.02.10-0001	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, декоративные, ДС 40 (E14)	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0001-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, декоративные, ДС 40 (E14)	

10 шт	

20.3.02.10-0002	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, декоративные, ДС 60 (E14)	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0002-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, декоративные, ДС 60 (E14)	

10 шт	

20.3.02.10-0003	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, зеркальные, мощность 250 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0003-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, зеркальные, мощность 250 Вт	

10 шт	

20.3.02.10-0004	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, зеркальные, мощность 500 Вт	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0004-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, зеркальные, мощность 500 Вт	

10 шт	

20.3.02.10-0005	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 25 Вт, E27	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0005-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 25 Вт, E27	

10 шт	

20.3.02.10-0006	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 40 Вт, E27	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0006-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 40 Вт, E27	

10 шт	

20.3.02.10-0007	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 60 Вт, E27	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0007-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 60 Вт, E27	

10 шт	

20.3.02.10-0008	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 70 Вт, E27	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0008-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 70 Вт, E27	

10 шт	

20.3.02.10-0009	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 100 Вт, E27	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0009-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 100 Вт, E27	

10 шт	

20.3.02.10-0010	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 150 Вт, E27	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0010-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 150 Вт, E27	

10 шт	

20.3.02.10-0011	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 200 Вт, E27	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0011-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 200 Вт, E27	

10 шт	

20.3.02.10-0012	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 300 Вт, E27	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0012-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 300 Вт, E27	

10 шт	

20.3.02.10-0013	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 300 Вт, E40	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0013-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 300 Вт, E40	

10 шт	

20.3.02.10-0014	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 500 Вт, E40	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0014-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 500 Вт, E40	

10 шт	

20.3.02.10-0015	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 750 Вт, E40	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0015-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 750 Вт, E40	

10 шт	

20.3.02.10-0017	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-100-1	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0017-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-100-1	

10 шт	

20.3.02.10-0018	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-200	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0018-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-200	

10 шт	

20.3.02.10-0019	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-300-1	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0019-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-300-1	

10 шт	

20.3.02.10-0020	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-400	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0020-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-400	

10 шт	

20.3.02.10-0021	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-500-4	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0021-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-500-4	

10 шт	

20.3.02.10-0022	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-600	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0022-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-600	

10 шт	

20.3.02.10-0023	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-1000	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0023-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-1000	

10 шт	

20.3.02.10-0025	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-1000-4	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0025-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-1000-4	

10 шт	

20.3.02.10-0026	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-1100	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0026-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-1100	

10 шт	

20.3.02.10-0027	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-2000	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0027-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-2000	

10 шт	

20.3.02.10-0028	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, мощность 300 Вт, цоколь E27	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0028-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, мощность 300 Вт, цоколь E27	

10 шт	

20.3.02.10-0029	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, мощность 300 Вт, цоколь E40	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0029-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, мощность 300 Вт, цоколь E40	

10 шт	

20.3.02.10-0030	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, мощность 500 Вт, цоколь E40	

10 шт	

27.40.14.000.20.3.02.10-0030-000	

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, мощность 500 Вт, цоколь E40	

10 шт	

20.4.04.01-0001	

Бокс 12В 2 x 17 А*ч для установки двух аккумуляторов с элементами защиты	

шт	

27.12.10.190.20.4.04.01-0001-000	

Бокс 12В 2 x 17 А*ч для установки двух аккумуляторов с элементами защиты	

шт	

20.4.04.01-0011	

Корпус поста для кнопок управления КП101 пластиковый	

шт	

27.33.13.162.20.4.04.01-0011-000	

Корпус поста для кнопок управления КП101 пластиковый	

шт	

20.4.04.01-0025	

Шкаф металлический навесной, размеры 490 x 600 x 220 мм, для установки в помещениях, с монтажными хомутами из нержавеющей стали под плинты 2/10	

шт	

27.12.31.000.20.4.04.01-0025-000	

Шкаф металлический навесной, размеры 490 x 600 x 220 мм, для установки в помещениях, с монтажными хомутами из нержавеющей стали под плинты 2/10	

шт	

20.4.04.01-0026	

Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-600-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 600 пар	

шт	

27.12.31.000.20.4.04.01-0026-000	

Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-600-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 600 пар	

шт	

20.4.04.01-0027	

Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-1200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 1200 пар	

шт	

27.12.31.000.20.4.04.01-0027-000	

Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-1200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 1200 пар	

шт	

20.4.04.01-0028	

Шкаф металлический напольный ШР-200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 200 пар	

шт	

27.12.31.000.20.4.04.01-0028-000	

Шкаф металлический напольный ШР-200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 200 пар	

шт	

20.4.04.01-0029	

Шкаф металлический напольный ШРП-300-2М, для установки в помещениях, емкость 300 пар	

шт	

27.12.31.000.20.4.04.01-0029-000	

Шкаф металлический напольный ШРП-300-2М, для установки в помещениях, емкость 300 пар	

шт	

20.4.04.01-0031	

Шкаф распределительный уличный двойной из оцинкованной стали, емкость 1200 пар, размеры 910 x 385 x 1860 мм	

шт	

27.12.31.000.20.4.04.01-0031-000	

Шкаф распределительный уличный двойной из оцинкованной стали, емкость 1200 пар, размеры 910 x 385 x 1860 мм	

шт	

20.4.04.02-0001	

Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-12, размеры 250 x 300 x 120 мм	

шт	

27.12.31.000.20.4.04.02-0001-000	

Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-12, размеры 250 x 300 x 120 мм	

шт	

20.4.04.02-0003	

Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-24, размеры 330 x 300 x 120 мм	

шт	

27.12.31.000.20.4.04.02-0003-000	

Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-24, размеры 330 x 300 x 120 мм	

шт	

20.4.04.02-0005	

Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-36, размеры 500 x 300 x 120 мм	

шт	

27.12.31.000.20.4.04.02-0005-000	

Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-36, размеры 500 x 300 x 120 мм	

шт	

20.4.04.02-0007	

Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-48, размеры 600 x 300 x 120 мм	

шт	

27.12.31.000.20.4.04.02-0007-000	

Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-48, размеры 600 x 300 x 120 мм	

шт	

20.4.04.02-0008	

Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-48з, с замком, размеры 630 x 320 x 120 мм	

шт	

27.12.31.000.20.4.04.02-0008-000	

Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-48з, с замком, размеры 630 x 320 x 120 мм	

шт	

20.4.04.02-0009	

Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-54, размеры 500 x 500 x 120 мм	

шт	

27.12.31.000.20.4.04.02-0009-000	

Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-54, размеры 500 x 500 x 120 мм	

шт	

20.4.04.02-0010	

Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-72, размеры 500 x 600 x 120 мм	

шт	

27.12.31.000.20.4.04.02-0010-000	

Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-72, размеры 500 x 600 x 120 мм	

шт	

20.5.02.05-0001	

Коробка протяжная КП-2 УЗ, размеры 100 x 100 x 56 мм	

шт	

27.33.13.130.20.5.02.05-0001-000	

Коробка протяжная КП-2 УЗ, размеры 100 x 100 x 56 мм	

шт	

20.5.02.05-0002	

Коробка протяжная КП-3	

шт	

27.33.13.130.20.5.02.05-0002-000	

Коробка протяжная КП-3	

шт	

20.5.02.05-0003	

Коробка протяжная У-994 МУ3	

шт	

27.33.13.130.20.5.02.05-0003-000	

Коробка протяжная У-994 МУ3	

шт	

20.5.02.05-0004	

Коробка протяжная У-994 У2	

шт	

27.33.13.130.20.5.02.05-0004-000	

Коробка протяжная У-994 У2	

шт	

20.5.02.05-0005	

Коробка протяжная У-997 У3	

шт	

27.33.13.130.20.5.02.05-0005-000	

Коробка протяжная У-997 У3	

шт	

20.5.02.05-1000	

Коробка протяжная КП-1 У3	

шт	

27.33.13.130.20.5.02.05-1000-000	

Коробка протяжная КП-1 У3	

шт	

20.5.02.06-0043	

Коробки разветвительные У-996	

10 шт	

27.33.13.130.20.5.02.06-0043-000	

Коробки разветвительные У-996	

10 шт	

20.5.04.10-0001	

Зажимы плашечные ПС-1-1 (5,5 - 8,6 мм)	

100 шт	

27.33.13.120.20.5.04.10-0001-000	

Зажимы плашечные ПС-1-1 (5,5 - 8,6 мм)	

100 шт	

".

31. В Книге 21. "Продукция кабельная" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

21.1.06.09-0228	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4x10ок(N)-660	

1000 м	

27.32.13.111.21.1.06.09-0228-000	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4x10ок(N)-660	

1000 м	

21.1.07.06-0001	

Кабель силовой ПвБП 3x50мк/25-35000	

1000 м	

27.32.14.111.21.1.07.06-0001-000	

Кабель силовой ПвБП 3x50мк/25-35000	

1000 м	

21.1.07.06-0002	

Кабель силовой ПвБП 3x70мк/25-35000	

1000 м	

27.32.14.111.21.1.07.06-0002-000	

Кабель силовой ПвБП 3x70мк/25-35000	

1000 м	

21.1.07.06-0003	

Кабель силовой ПвБП 3x95мк/25-35000	

1000 м	

27.32.14.111.21.1.07.06-0003-000	

Кабель силовой ПвБП 3x95мк/25-35000	

1000 м	

21.1.07.06-0004	

Кабель силовой ПвБП 3x120мк/25-35000	

1000 м	

27.32.14.111.21.1.07.06-0004-000	

Кабель силовой ПвБП 3x120мк/25-35000	

1000 м	

21.1.07.06-0005	

Кабель силовой ПвБП 3x150мк/25-35000	

1000 м	

27.32.14.111.21.1.07.06-0005-000	

Кабель силовой ПвБП 3x150мк/25-35000	

1000 м	

21.1.07.06-0006	

Кабель силовой ПвБП 3x185мк/25-35000	

1000 м	

27.32.14.111.21.1.07.06-0006-000	

Кабель силовой ПвБП 3x185мк/25-35000	

1000 м	

21.1.07.06-0007	

Кабель силовой ПвБП 3x240мк/25-35000	

1000 м	

27.32.14.111.21.1.07.06-0007-000	

Кабель силовой ПвБП 3x240мк/25-35000	

1000 м	

".

32. Из Книги 21. "Продукция кабельная" исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

21.1.06.07-1392	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2x50мк-660	

1000 м	

27.32.13.112.21.1.06.07-1392-000	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2x50мк-660	

1000 м	

21.1.06.07-1396	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4x25мк-660	

1000 м	

27.32.13.112.21.1.06.07-1396-000	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4x25мк-660	

1000 м	

21.1.06.07-1397	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4x35мк-660	

1000 м	

27.32.13.112.21.1.06.07-1397-000	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4x35мк-660	

1000 м	

21.1.06.07-1398	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4x50мк-660	

1000 м	

27.32.13.112.21.1.06.07-1398-000	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4x50мк-660	

1000 м	

21.1.06.07-1401	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5x25мк-660	

1000 м	

27.32.13.112.21.1.06.07-1401-000	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5x25мк-660	

1000 м	

21.1.06.07-1402	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5x35мк-660	

1000 м	

27.32.13.112.21.1.06.07-1402-000	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5x35мк-660	

1000 м	

21.1.06.07-1411	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3x16мк-660	

1000 м	

27.32.13.112.21.1.06.07-1411-000	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3x16мк-660	

1000 м	

".

33. Книгу 22. "Материалы для систем и сооружений связи, радиовещания и телевидения" дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

22.1.02.03-0012	

Пункт контрольно-измерительный полимерный, У1, количество клеммных панелей 1 шт, количество измерительных клемм 6 шт, без силовых клемм, размеры 200 x 200 x 2500 мм	

шт	

27.12.31.000.22.1.02.03-0012-000	

Пункт контрольно-измерительный полимерный, У1, количество клеммных панелей 1 шт, количество измерительных клемм 6 шт, без силовых клемм, размеры 200 x 200 x 2500 мм	

шт	

".

34. Из Книги 22. "Материалы для систем и сооружений связи, радиовещания и телевидения" исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

22.2.02.02-1002	

Гильзы бумажные, длина 43 мм, диаметр 4 мм	

100 шт	

27.33.13.130.22.2.02.02-1002-000	

Гильзы бумажные, длина 43 мм, диаметр 4 мм	

100 шт	

22.2.02.02-1004	

Гильзы бумажные, длина 60 мм, диаметр 6 мм	

100 шт	

27.33.13.130.22.2.02.02-1004-000	

Гильзы бумажные, длина 60 мм, диаметр 6 мм	

100 шт	

22.2.02.02-1006	

Гильзы бумажные, длина 70 мм, диаметр 7 мм	

100 шт	

27.33.13.130.22.2.02.02-1006-000	

Гильзы бумажные, длина 70 мм, диаметр 7 мм	

100 шт	

".

35. Книгу 23. "Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги металлические" дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 23.4.01.06 "Трубы стальные в пенополимерминеральной изоляции":

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

23.4.01.06-0030	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 33,5 мм, толщина стенки 3,2 мм, наружный диаметр изоляции 121 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0030-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 33,5 мм, толщина стенки 3,2 мм, наружный диаметр изоляции 121 мм	

м	

23.4.01.06-0032	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 33,5 мм, толщина стенки 3,2 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0032-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 33,5 мм, толщина стенки 3,2 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

23.4.01.06-0034	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 42,3 мм, толщина стенки 3,2 мм, наружный диаметр изоляции 121 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0034-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 42,3 мм, толщина стенки 3,2 мм, наружный диаметр изоляции 121 мм	

м	

23.4.01.06-0036	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 42,3 мм, толщина стенки 3,2 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0036-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 42,3 мм, толщина стенки 3,2 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

23.4.01.06-0038	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 48 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 121 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0038-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 48 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 121 мм	

м	

23.4.01.06-0040	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 48 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0040-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 48 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

23.4.01.06-0042	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0042-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

23.4.01.06-0044	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0044-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм	

м	

23.4.01.06-0046	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0046-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

23.4.01.06-0048	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0048-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

23.4.01.06-0050	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0050-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм	

м	

23.4.01.06-0052	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0052-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

23.4.01.06-0054	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0054-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	

м	

23.4.01.06-0056	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0056-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

23.4.01.06-0058	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0058-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	

м	

23.4.01.06-0060	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0060-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм	

м	

23.4.01.06-0062	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0062-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

23.4.01.06-0064	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0064-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	

м	

23.4.01.06-0066	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0066-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм	

м	

23.4.01.06-0068	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 230 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0068-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 230 мм	

м	

23.4.01.06-0070	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0070-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм	

м	

23.4.01.06-0072	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 230 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0072-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 230 мм	

м	

23.4.01.06-0074	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0074-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм	

м	

23.4.01.06-0076	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0076-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм	

м	

23.4.01.06-0078	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0078-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм	

м	

23.4.01.06-0080	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0080-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм	

м	

23.4.01.06-0082	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0082-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм	

м	

23.4.01.06-0084	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 7 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0084-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 7 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм	

м	

23.4.01.06-0086	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 7 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0086-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 7 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм	

м	

23.4.01.06-0088	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 7 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0088-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 7 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм	

м	

23.4.01.06-0090	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 7 мм, наружный диаметр изоляции 462 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0090-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 7 мм, наружный диаметр изоляции 462 мм	

м	

23.4.01.06-0096	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 514 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0096-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 514 мм	

м	

23.4.01.06-0098	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 574 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0098-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 574 мм	

м	

23.4.01.06-0100	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 586 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0100-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 586 мм	

м	

23.4.01.06-0102	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 530 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0102-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 530 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм	

м	

23.4.01.06-0104	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 530 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 670 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0104-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 530 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 670 мм	

м	

23.4.01.06-0106	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 630 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 750 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0106-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 630 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 750 мм	

м	

23.4.01.06-0108	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 720 мм, толщина стенки 10 мм, наружный диаметр изоляции 860 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0108-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 720 мм, толщина стенки 10 мм, наружный диаметр изоляции 860 мм	

м	

23.4.01.06-0110	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 820 мм, толщина стенки 10 мм, наружный диаметр изоляции 960 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0110-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 820 мм, толщина стенки 10 мм, наружный диаметр изоляции 960 мм	

м	

23.4.01.06-0112	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 820 мм, толщина стенки 10 мм, наружный диаметр изоляции 996 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0112-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 820 мм, толщина стенки 10 мм, наружный диаметр изоляции 996 мм	

м	

23.4.01.06-0114	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки 12 мм, наружный диаметр изоляции 1196 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0114-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки 12 мм, наружный диаметр изоляции 1196 мм	

м	

23.4.01.06-0116	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 1220 мм, толщина стенки 12 мм, наружный диаметр изоляции 1396 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0116-000	

Трубы стальные электросварные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 1220 мм, толщина стенки 12 мм, наружный диаметр изоляции 1396 мм	

м	

23.4.01.06-0140	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 32 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр изоляции 121 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0140-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 32 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр изоляции 121 мм	

м	

23.4.01.06-0142	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 32 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0142-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 32 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

23.4.01.06-0144	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 38 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 121 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0144-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 38 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 121 мм	

м	

23.4.01.06-0146	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 38 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0146-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 38 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

23.4.01.06-0148	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 42 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 121 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0148-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 42 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 121 мм	

м	

23.4.01.06-0150	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 42 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0150-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 42 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

23.4.01.06-0152	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 45 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 121 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0152-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 45 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 121 мм	

м	

23.4.01.06-0154	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 45 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0154-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 45 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

23.4.01.06-0156	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 48 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 121 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0156-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 48 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 121 мм	

м	

23.4.01.06-0158	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 48 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0158-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 48 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

23.4.01.06-0160	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 57 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0160-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 57 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

23.4.01.06-0162	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 57 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0162-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 57 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм	

м	

23.4.01.06-0164	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 57 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0164-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 57 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

23.4.01.06-0166	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 76 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0166-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 76 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	

м	

23.4.01.06-0168	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 76 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0168-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 76 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм	

м	

23.4.01.06-0170	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 76 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0170-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 76 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

23.4.01.06-0172	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 76 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0172-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 76 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	

м	

23.4.01.06-0174	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0174-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

23.4.01.06-0176	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0176-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	

м	

23.4.01.06-0178	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0178-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм	

м	

23.4.01.06-0180	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0180-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

23.4.01.06-0182	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0182-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	

м	

23.4.01.06-0184	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0184-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм	

м	

23.4.01.06-0186	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0186-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

23.4.01.06-0188	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0188-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	

м	

23.4.01.06-0190	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0190-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	

м	

23.4.01.06-0192	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0192-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	

м	

23.4.01.06-0194	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0194-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм	

м	

23.4.01.06-0196	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0196-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм	

м	

23.4.01.06-0198	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 230 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0198-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 230 мм	

м	

23.4.01.06-0200	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 230 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0200-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 230 мм	

м	

23.4.01.06-0202	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0202-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм	

м	

23.4.01.06-0204	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 230 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0204-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 230 мм	

м	

23.4.01.06-0206	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0206-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм	

м	

23.4.01.06-0208	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0208-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм	

м	

23.4.01.06-0210	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 230 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0210-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 230 мм	

м	

23.4.01.06-0212	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0212-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм	

м	

23.4.01.06-0214	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0214-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм	

м	

23.4.01.06-0216	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0216-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 5 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм	

м	

23.4.01.06-0218	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0218-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм	

м	

23.4.01.06-0220	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0220-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм	

м	

23.4.01.06-0222	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 7 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0222-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 7 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм	

м	

23.4.01.06-0224	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 7 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0224-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 7 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм	

м	

23.4.01.06-0226	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0226-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм	

м	

23.4.01.06-0228	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0228-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм	

м	

23.4.01.06-0230	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0230-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм	

м	

23.4.01.06-0232	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0232-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм	

м	

23.4.01.06-0234	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0234-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм	

м	

23.4.01.06-0236	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 462 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0236-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр изоляции 462 мм	

м	

23.4.01.06-0242	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 9 мм, наружный диаметр изоляции 514 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0242-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 9 мм, наружный диаметр изоляции 514 мм	

м	

23.4.01.06-0244	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 9 мм, наружный диаметр изоляции 574 мм	

м	

24.20.13.190.23.4.01.06-0244-000	

Трубы стальные бесшовные с тепловой пенополимерминеральной изоляцией, наружный диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 9 мм, наружный диаметр изоляции 574 мм	

м	

".

36. Книгу 24. "Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных" дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

24.3.01.04-0105	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 1,8 мм	

м	

22.21.29.110.24.3.01.04-0105-000	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 1,8 мм	

м	

24.3.01.04-0107	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 2,5 мм	

м	

22.21.29.110.24.3.01.04-0107-000	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 2,5 мм	

м	

24.3.01.04-0109	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 3,5 мм	

м	

22.21.29.110.24.3.01.04-0109-000	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 3,5 мм	

м	

24.3.01.04-0111	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 4,9 мм	

м	

22.21.29.110.24.3.01.04-0111-000	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 4,9 мм	

м	

24.3.01.04-0113	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 6,3 мм	

м	

22.21.29.110.24.3.01.04-0113-000	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 6,3 мм	

м	

24.3.01.04-0115	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,25 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 2,2 мм	

м	

22.21.29.110.24.3.01.04-0115-000	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,25 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 2,2 мм	

м	

24.3.01.04-0117	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,25 МПа, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 3,2 мм	

м	

22.21.29.110.24.3.01.04-0117-000	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,25 МПа, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 3,2 мм	

м	

24.3.01.04-0119	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,25 МПа, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 4,4 мм	

м	

22.21.29.110.24.3.01.04-0119-000	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,25 МПа, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 4,4 мм	

м	

24.3.01.04-0121	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,25 МПа, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 6,2 мм	

м	

22.21.29.110.24.3.01.04-0121-000	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,25 МПа, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 6,2 мм	

м	

24.3.01.04-0123	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,25 МПа, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 7,9 мм	

м	

22.21.29.110.24.3.01.04-0123-000	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,25 МПа, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 7,9 мм	

м	

24.3.01.04-0125	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 2,7 мм	

м	

22.21.29.110.24.3.01.04-0125-000	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 2,7 мм	

м	

24.3.01.04-0127	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм	

м	

22.21.29.110.24.3.01.04-0127-000	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм	

м	

24.3.01.04-0129	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 5,5 мм	

м	

22.21.29.110.24.3.01.04-0129-000	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 5,5 мм	

м	

24.3.01.04-0131	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 7,7 мм	

м	

22.21.29.110.24.3.01.04-0131-000	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 7,7 мм	

м	

24.3.01.04-0133	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 9,8 мм	

м	

22.21.29.110.24.3.01.04-0133-000	

Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 9,8 мм	

м	

".

37. В Книге 24. "Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

24.3.02.03-0028	

Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN10, наружный диаметр 630 мм	

м	

22.21.21.123.24.3.02.03-0028-000	

Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN10, наружный диаметр 630 мм	

м	

".

38. Из Книги 25. "Материалы для строительства железных дорог" исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

25.1.02.01-0040	

Шпала железобетонная предварительно напряженная, длина 2500 мм, ширина основания 250 мм, с упругим шурупно-дюбельным скреплением рельсов типа РТ62, для кривых участков трамвайных путей широкой колеи 1524 мм	

компл	

23.61.12.163.25.1.02.01-0040-000	

Шпала железобетонная предварительно напряженная, длина 2500 мм, ширина основания 250 мм, с упругим шурупно-дюбельным скреплением рельсов типа РТ62, для кривых участков трамвайных путей широкой колеи 1524 мм	

компл	

25.1.02.01-0041	

Шпала железобетонная предварительно напряженная, длина 2500 мм, ширина основания 250 мм, с упругим шурупно-дюбельным скреплением рельсов типа Р65, для прямых участков трамвайных путей широкой колеи 1524 мм	

компл	

23.61.12.163.25.1.02.01-0041-000	

Шпала железобетонная предварительно напряженная, длина 2500 мм, ширина основания 250 мм, с упругим шурупно-дюбельным скреплением рельсов типа Р65, для прямых участков трамвайных путей широкой колеи 1524 мм	

компл	

25.1.02.01-0042	

Шпала железобетонная предварительно напряженная, длина 2500 мм, ширина основания 250 мм, с упругим анкерным скреплением рельсов типа Р65, для прямых и кривых трамвайных путей широкой колеи 1524 мм	

компл	

23.61.12.163.25.1.02.01-0042-000	

Шпала железобетонная предварительно напряженная, длина 2500 мм, ширина основания 250 мм, с упругим анкерным скреплением рельсов типа Р65, для прямых и кривых трамвайных путей широкой колеи 1524 мм	

компл	

25.3.14.01-1604	

Скоба СК-12-1а	

шт	

25.94.12.190.25.3.14.01-1604-000	

Скоба СК-12-1а	

шт	

".

39. В Книге 26. "Материалы и изделия для метрополитенов и тоннелей" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

26.1.03.01-0038	

Кронштейн кабельный, стальной, рожковый с органосиликатным покрытием для круглых стен, 1 кабельное место, 8 горизонтальных рядов, длина 1065 мм	

шт	

25.11.23.119.26.1.03.01-0038-000	

Кронштейн кабельный, стальной, рожковый с органосиликатным покрытием для круглых стен, 1 кабельное место, 8 горизонтальных рядов, длина 1065 мм	

шт	

26.1.03.01-0088	

Кронштейн кабельный, стальной, полочный, удлиненный с органосиликатным покрытием для вертикальных стен, 6 кабельных мест, 8 горизонтальных рядов, длина 1350 мм	

шт	

25.11.23.119.26.1.03.01-0088-000	

Кронштейн кабельный, стальной, полочный, удлиненный с органосиликатным покрытием для вертикальных стен, 6 кабельных мест, 8 горизонтальных рядов, длина 1350 мм	

шт	

".

40. Книгу 27. "Материалы и изделия для сетей экологически чистого транспорта" дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов раздела 27.1.03 "Изделия железобетонные для трамвайных путей", группы 27.1.03.01 "Шпалы для трамвайных путей":

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

27.1.03.01-0001	

Шпала железобетонная предварительно напряженная, длина 2500 мм, ширина основания 250 мм, с упругим шурупно-дюбельным скреплением рельсов типа РТ62, для кривых участков трамвайных путей широкой колеи 1524 мм	

компл	

23.61.12.163.27.1.03.01-0001-000	

Шпала железобетонная предварительно напряженная, длина 2500 мм, ширина основания 250 мм, с упругим шурупно-дюбельным скреплением рельсов типа РТ62, для кривых участков трамвайных путей широкой колеи 1524 мм	

компл	

27.1.03.01-0002	

Шпала железобетонная предварительно напряженная, длина 2500 мм, ширина основания 250 мм, с упругим шурупно-дюбельным скреплением рельсов типа Р65, для прямых участков трамвайных путей широкой колеи 1524 мм	

компл	

23.61.12.163.27.1.03.01-0002-000	

Шпала железобетонная предварительно напряженная, длина 2500 мм, ширина основания 250 мм, с упругим шурупно-дюбельным скреплением рельсов типа Р65, для прямых участков трамвайных путей широкой колеи 1524 мм	

компл	

27.1.03.01-0003	

Шпала железобетонная предварительно напряженная, длина 2500 мм, ширина основания 250 мм, с упругим анкерным скреплением рельсов типа Р65, для прямых и кривых трамвайных путей широкой колеи 1524 мм	

компл	

23.61.12.163.27.1.03.01-0003-000	

Шпала железобетонная предварительно напряженная, длина 2500 мм, ширина основания 250 мм, с упругим анкерным скреплением рельсов типа Р65, для прямых и кривых трамвайных путей широкой колеи 1524 мм	

компл	

".

41. В Книге 27. "Материалы и изделия для сетей экологически чистого транспорта" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

27.2.01.03-0031	

Зажим подвесной трамвайный для двух проводов, тип ЗПД	

шт	

27.33.13.120.27.2.01.03-0031-000	

Зажим подвесной трамвайный для двух проводов, тип ЗПД	

шт	

".

42. Книгу 59. "Прочие материалы, изделия, конструкции" дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

59.1.20.03-0938	

Светильник с люминесцентными лампами, открытый, потолочный, мощность 1 x 36 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 1222 x 54 x 84 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0938-000	

Светильник с люминесцентными лампами, открытый, потолочный, мощность 1 x 36 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 1222 x 54 x 84 мм	

шт	

59.1.20.03-0939	

Светильник люминесцентный потолочный, мощность 1 x 36 Вт, ЭПРА, с аварийным блоком	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0939-000	

Светильник люминесцентный потолочный, мощность 1 x 36 Вт, ЭПРА, с аварийным блоком	

шт	

59.1.20.03-0940	

Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с зеркальной решеткой, мощность 2 x 36 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 1228 x 309 x 90 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0940-000	

Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с зеркальной решеткой, мощность 2 x 36 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 1228 x 309 x 90 мм	

шт	

59.1.20.03-0941	

Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с зеркальной решеткой, мощность 4 x 18 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 625 x 610 x 90 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0941-000	

Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с зеркальной решеткой, мощность 4 x 18 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 625 x 610 x 90 мм	

шт	

".

43. В Книге 59. "Прочие материалы, изделия, конструкции" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

27.40.25.140.59.1.15.02-0559-000	

Светильник торшерный алюминиевый двухрожковый	

шт	

27.40.25.140.59.1.15.02-0561-000	

Светильник торшерный алюминиевый однорожковый	

шт	

27.40.25.140.59.1.15.02-0562-000	

Светильник торшерный стальной двухрожковый	

шт	

27.40.25.140.59.1.15.02-0563-000	

Светильник торшерный стальной многорожковый	

шт	

27.40.25.140.59.1.15.02-0565-000	

Светильник-столбик алюминиевый	

шт	

27.40.25.140.59.1.15.02-0566-000	

Светильник-столбик стальной	

шт	

59.1.20.03-0052	

Светильники консольные, уличные, 100 Вт, E27, IP54, 690 x 335 x 310 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0052-000	

Светильники консольные, уличные, 100 Вт, E27, IP54, 690 x 335 x 310 мм	

шт	

59.1.20.03-0053	

Светильники консольные, уличные, 100 Вт, E40, IP66, 685 x 335 x 210 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0053-000	

Светильники консольные, уличные, 100 Вт, E40, IP66, 685 x 335 x 210 мм	

шт	

59.1.20.03-0054	

Светильники консольные, уличные, 150 Вт, E27, IP54, 690 x 335 x 310 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0054-000	

Светильники консольные, уличные, 150 Вт, E27, IP54, 690 x 335 x 310 мм	

шт	

59.1.20.03-0055	

Светильники консольные, уличные, 150 Вт, E40, IP66, 685 x 335 x 210 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0055-000	

Светильники консольные, уличные, 150 Вт, E40, IP66, 685 x 335 x 210 мм	

шт	

59.1.20.03-0056	

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, E27, IP54, 690 x 335 x 310 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0056-000	

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, E27, IP54, 690 x 335 x 310 мм	

шт	

59.1.20.03-0057	

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, E27, IP65, 618 x 268 x 270 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0057-000	

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, E27, IP65, 618 x 268 x 270 мм	

шт	

59.1.20.03-0058	

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, E27, IP65, 645 x 270 x 260 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0058-000	

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, E27, IP65, 645 x 270 x 260 мм	

шт	

59.1.20.03-0059	

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, E27, эмпра, IP65, 618 x 268 x 270 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0059-000	

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, E27, эмпра, IP65, 618 x 268 x 270 мм	

шт	

59.1.20.03-0060	

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, E40, IP65, 785 x 368 x 210 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0060-000	

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, E40, IP65, 785 x 368 x 210 мм	

шт	

59.1.20.03-0061	

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, E40, IP65, ксс широкая боковая, 785 x 368 x 345 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0061-000	

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, E40, IP65, ксс широкая боковая, 785 x 368 x 345 мм	

шт	

59.1.20.03-0062	

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, E40, IP65, ксс широкая осевая, 785 x 368 x 345 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0062-000	

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, E40, IP65, ксс широкая осевая, 785 x 368 x 345 мм	

шт	

59.1.20.03-0063	

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, E40, IP66, 685 x 335 x 210 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0063-000	

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, E40, IP66, 685 x 335 x 210 мм	

шт	

59.1.20.03-0064	

Светильники консольные, уличные, 400 Вт, E27, IP54, 690 x 335 x 310 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0064-000	

Светильники консольные, уличные, 400 Вт, E27, IP54, 690 x 335 x 310 мм	

шт	

59.1.20.03-0065	

Светильники консольные, уличные, 400 Вт, E40, IP53, ксс широкая боковая, 785 x 368 x 345 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0065-000	

Светильники консольные, уличные, 400 Вт, E40, IP53, ксс широкая боковая, 785 x 368 x 345 мм	

шт	

59.1.20.03-0066	

Светильники консольные, уличные, 400 Вт, E40, IP53, ксс широкая осевая, 785 x 368 x 345 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0066-000	

Светильники консольные, уличные, 400 Вт, E40, IP53, ксс широкая осевая, 785 x 368 x 345 мм	

шт	

59.1.20.03-0067	

Светильники консольные, уличные, 400 Вт, E40, IP65, 785 x 368 x 210 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0067-000	

Светильники консольные, уличные, 400 Вт, E40, IP65, 785 x 368 x 210 мм	

шт	

59.1.20.03-0068	

Светильники консольные, уличные, 70 Вт, E27, IP54, 690 x 335 x 310 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0068-000	

Светильники консольные, уличные, 70 Вт, E27, IP54, 690 x 335 x 310 мм	

шт	

59.1.20.03-0069	

Светильники консольные, уличные, 70 Вт, E27, IP66, 685 x 335 x 210 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0069-000	

Светильники консольные, уличные, 70 Вт, E27, IP66, 685 x 335 x 210 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0100-000	

Светильник консольный для наружного освещения под металлогалогенную лампу, цоколь E27, мощность 150 Вт, напряжение питания 220 В, со встроенным ПРА, IP54, размер 670 x 315 x 295 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0101-000	

Светильник консольный для наружного освещения под металлогалогенную лампу, цоколь E40, мощность 250 Вт, напряжение питания 220 В, со встроенным ПРА, IP54, размер 670 x 315 x 295 мм	

шт	

59.1.20.03-0148	

Светильники антивандальные, G23, 11 Вт, 380 x 95 x 90 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0148-000	

Светильники антивандальные, G23, 11 Вт, 380 x 95 x 90 мм	

шт	

59.1.20.03-0149	

Светильники встраиваемые, E27, лн, количество ламп 1, 60 Вт, IP20, 142 x 165 x 120 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0149-000	

Светильники встраиваемые, E27, лн, количество ламп 1, 60 Вт, IP20, 142 x 165 x 120 мм	

шт	

59.1.20.03-0150	

Светильники встраиваемые, количество ламп 1, 11 Вт, 2G7, IP43, 380 x 70 x 156 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0150-000	

Светильники встраиваемые, количество ламп 1, 11 Вт, 2G7, IP43, 380 x 70 x 156 мм	

шт	

59.1.20.03-0151	

Светильники встраиваемые, количество ламп 1, 11 Вт, G23, IP43, 380 x 70 x 156 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0151-000	

Светильники встраиваемые, количество ламп 1, 11 Вт, G23, IP43, 380 x 70 x 156 мм	

шт	

59.1.20.03-0152	

Светильники встраиваемые, количество ламп 2, 11 Вт, 2G7, IP43, 380 x 70 x 156 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0152-000	

Светильники встраиваемые, количество ламп 2, 11 Вт, 2G7, IP43, 380 x 70 x 156 мм	

шт	

59.1.20.03-0153	

Светильники встраиваемые, количество ламп 2, 11 Вт, G23, IP43, 380 x 70 x 156 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0153-000	

Светильники встраиваемые, количество ламп 2, 11 Вт, G23, IP43, 380 x 70 x 156 мм	

шт	

59.1.20.03-0158	

Светильники встраиваемые, с люминесцентными лампами, с призматическим рассеивателем, количество ламп 4, 72 Вт, IP20, 595 x 595 x 81 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0158-000	

Светильники встраиваемые, с люминесцентными лампами, с призматическим рассеивателем, количество ламп 4, 72 Вт, IP20, 595 x 595 x 81 мм	

шт	

59.1.20.03-0161	

Светильники накладные, количество ламп 1, 11 Вт, E14, IP43, 380 x 70 x 156 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0161-000	

Светильники накладные, количество ламп 1, 11 Вт, E14, IP43, 380 x 70 x 156 мм	

шт	

59.1.20.03-0163	

Светильники настенные, с люминесцентными лампами, количество ламп 1, 18 Вт, IP20, 630 x 140 x 87 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0163-000	

Светильники настенные, с люминесцентными лампами, количество ламп 1, 18 Вт, IP20, 630 x 140 x 87 мм	

шт	

59.1.20.03-0177	

Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, степень защиты IP40, с опаловым рассеивателем, эпра, размер 4 x 18	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0177-000	

Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, степень защиты IP40, с опаловым рассеивателем, эпра, размер 4 x 18	

шт	

59.1.20.03-0181	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, для спортивных помещений, с рассеивателем из экструдированного полистирола, с защитной решеткой, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 1290 x 190 x 80 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0181-000	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, для спортивных помещений, с рассеивателем из экструдированного полистирола, с защитной решеткой, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 1290 x 190 x 80 мм	

шт	

59.1.20.03-0182	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, для спортивных помещений, с рассеивателем из экструдированного полистирола, с защитной решеткой, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1290 x 190 x 80 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0182-000	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, для спортивных помещений, с рассеивателем из экструдированного полистирола, с защитной решеткой, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1290 x 190 x 80 мм	

шт	

59.1.20.03-0183	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 1 x 18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 625 x 55 x 75 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0183-000	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 1 x 18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 625 x 55 x 75 мм	

шт	

59.1.20.03-0184	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 1 x 18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 625 x 55 x 75 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0184-000	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 1 x 18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 625 x 55 x 75 мм	

шт	

59.1.20.03-0185	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 1 x 36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 1225 x 55 x 75 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0185-000	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 1 x 36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 1225 x 55 x 75 мм	

шт	

59.1.20.03-0186	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 1 x 36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1225 x 55 x 75 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0186-000	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 1 x 36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1225 x 55 x 75 мм	

шт	

59.1.20.03-0187	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 625 x 145 x 50 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0187-000	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 625 x 145 x 50 мм	

шт	

59.1.20.03-0188	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 625 x 145 x 50 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0188-000	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 625 x 145 x 50 мм	

шт	

59.1.20.03-0189	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 1235 x 145 x 50 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0189-000	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 1235 x 145 x 50 мм	

шт	

59.1.20.03-0190	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1235 x 145 x 50 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0190-000	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1235 x 145 x 50 мм	

шт	

59.1.20.03-0191	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, подвесной, без рассеивателя, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1235 x 145 x 100 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0191-000	

Светильник с люминесцентными лампами потолочный, подвесной, без рассеивателя, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1235 x 145 x 100 мм	

шт	

59.1.20.03-0192	

Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 1 x 36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 1260 x 95 x 95 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0192-000	

Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 1 x 36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 1260 x 95 x 95 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0201-000	

Светильник для наружного освещения консольный под люминесцентную лампу КЛЛ, цоколь GX24q-4, мощность 42 Вт, напряжение питания 220 В, ЭПРА, IP54, размер 670 x 315 x 295 мм	

шт	

27.40.25.122.59.1.20.03-0202-000	

Светильник для наружного освещения консольный под люминесцентную лампу КЛЛ, цоколь GX24q-4, мощность 85 Вт, напряжение питания 220 В, без ЭПРА, IP54, размер 670 x 315 x 295 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0570-000	

Светильники для наружного освещения типа ЖКУ21-70-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0571-000	

Светильники для наружного освещения типа ЖКУ21-150-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0572-000	

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом)	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0573-000	

Светильники уличного освещения ЖСУ17-150-001	

шт	

59.1.20.03-0574	

Светильник под натриевую лампу ДНаТ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E27, мощность 70 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550 x 250 x 260 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0574-000	

Светильник под натриевую лампу ДНаТ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E27, мощность 70 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550 x 250 x 260 мм	

шт	

59.1.20.03-0575	

Светильник под натриевую лампу ДНаТ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E40, мощность 150 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550 x 250 x 260 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0575-000	

Светильник под натриевую лампу ДНаТ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E40, мощность 150 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550 x 250 x 260 мм	

шт	

59.1.20.03-0576	

Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 100 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350 x 350 x 445 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0576-000	

Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 100 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350 x 350 x 445 мм	

шт	

59.1.20.03-0577	

Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 150 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350 x 350 x 445 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0577-000	

Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 150 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350 x 350 x 445 мм	

шт	

59.1.20.03-0578	

Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 250 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 435 x 435 x 525 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0578-000	

Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 250 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 435 x 435 x 525 мм	

шт	

59.1.20.03-0579	

Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 400 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 505 x 505 x 565 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0579-000	

Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 400 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 505 x 505 x 565 мм	

шт	

59.1.20.03-0580	

Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), с лирой для установки на опоре, мощность 1000 Вт, патрон E40, размер 665 x 570 x 311 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0580-000	

Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), с лирой для установки на опоре, мощность 1000 Вт, патрон E40, размер 665 x 570 x 311 мм	

шт	

59.1.20.03-0581	

Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), с лирой для установки на опоре, мощность 250 Вт, патрон E40, размер 665 x 500 x 311 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0581-000	

Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), с лирой для установки на опоре, мощность 250 Вт, патрон E40, размер 665 x 500 x 311 мм	

шт	

59.1.20.03-0582	

Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), с подвесами для установки на потолке или стене, мощность 150 Вт, патрон E40, размер 665 x 740 x 200 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0582-000	

Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), с подвесами для установки на потолке или стене, мощность 150 Вт, патрон E40, размер 665 x 740 x 200 мм	

шт	

59.1.20.03-0583	

Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), с подвесами для установки на потолке или стене, мощность 2150 Вт, патрон E40, размер 665 x 740 x 200 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0583-000	

Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), с подвесами для установки на потолке или стене, мощность 2150 Вт, патрон E40, размер 665 x 740 x 200 мм	

шт	

59.1.20.03-0584	

Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), степень защиты IP 53, мощность 400 Вт, патрон E40, размер 665 x 740 x 200 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0584-000	

Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), степень защиты IP 53, мощность 400 Вт, патрон E40, размер 665 x 740 x 200 мм	

шт	

59.1.20.03-0585	

Светильники встраиваемые, уличные 70 Вт, E27, IP20, 350 x 245 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0585-000	

Светильники встраиваемые, уличные 70 Вт, E27, IP20, 350 x 245 мм	

шт	

59.1.20.03-0586	

Светильники настенные, уличные, 50 Вт, E27, IP65, 331 x 331 x 200 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0586-000	

Светильники настенные, уличные, 50 Вт, E27, IP65, 331 x 331 x 200 мм	

шт	

59.1.20.03-0587	

Светильники настенные, уличные, 70 Вт, E27, 410 x 330 x 180 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0587-000	

Светильники настенные, уличные, 70 Вт, E27, 410 x 330 x 180 мм	

шт	

59.1.20.03-0588	

Светильники настенные, уличные, 70 Вт, E27, IP65, 331 x 331 x 200 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0588-000	

Светильники настенные, уличные, 70 Вт, E27, IP65, 331 x 331 x 200 мм	

шт	

59.1.20.03-0589	

Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощность 100 Вт, патрон E40, размер 525 x 442 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0589-000	

Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощность 100 Вт, патрон E40, размер 525 x 442 мм	

шт	

59.1.20.03-0590	

Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощность 150 Вт, патрон E40, размер 525 x 442 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0590-000	

Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощность 150 Вт, патрон E40, размер 525 x 442 мм	

шт	

59.1.20.03-0591	

Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощность 250 Вт, патрон E40, размер 525 x 442 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0591-000	

Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощность 250 Вт, патрон E40, размер 525 x 442 мм	

шт	

59.1.20.03-0592	

Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощность 70 Вт, патрон E27, размер 350 x 290 x 415 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0592-000	

Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощность 70 Вт, патрон E27, размер 350 x 290 x 415 мм	

шт	

59.1.20.03-0593	

Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощность 70 Вт, патрон E27, размер 525 x 442 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0593-000	

Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощность 70 Вт, патрон E27, размер 525 x 442 мм	

шт	

59.1.20.03-0594	

Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, E40, IP54, 530 x 560 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0594-000	

Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, E40, IP54, 530 x 560 мм	

шт	

59.1.20.03-0595	

Светильники уличного освещения, консольные под натриевую лампу, на торшерную опору, мощность 70 Вт, патрон E27, УХЛ1, размер 825 x 345 x 195 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0595-000	

Светильники уличного освещения, консольные под натриевую лампу, на торшерную опору, мощность 70 Вт, патрон E27, УХЛ1, размер 825 x 345 x 195 мм	

шт	

59.1.20.03-0596	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон E40, размер 618 x 268 x 270 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0596-000	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон E40, размер 618 x 268 x 270 мм	

шт	

59.1.20.03-0598	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон E40, УХЛ1, размер 618 x 268 x 270 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0598-000	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон E40, УХЛ1, размер 618 x 268 x 270 мм	

шт	

59.1.20.03-0600	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон E40, УХЛ1, размер 685 x 335 x 210 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0600-000	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон E40, УХЛ1, размер 685 x 335 x 210 мм	

шт	

59.1.20.03-0603	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон E40, размер 618 x 268 x 270 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0603-000	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон E40, размер 618 x 268 x 270 мм	

шт	

59.1.20.03-0605	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон E40, УХЛ1, размер 350 x 290 x 385 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0605-000	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон E40, УХЛ1, размер 350 x 290 x 385 мм	

шт	

59.1.20.03-0608	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон E40, УХЛ1, размер 685 x 335 x 210 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0608-000	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон E40, УХЛ1, размер 685 x 335 x 210 мм	

шт	

59.1.20.03-0612	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 250 Вт, патрон E40, УХЛ1, размер 685 x 335 x 210 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0612-000	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 250 Вт, патрон E40, УХЛ1, размер 685 x 335 x 210 мм	

шт	

59.1.20.03-0617	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон E27, размер 618 x 268 x 270 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0617-000	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон E27, размер 618 x 268 x 270 мм	

шт	

59.1.20.03-0619	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон E27, УХЛ1, размер 618 x 268 x 270 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0619-000	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон E27, УХЛ1, размер 618 x 268 x 270 мм	

шт	

59.1.20.03-0621	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон E27, УХЛ1, размер 685 x 335 x 210 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0621-000	

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон E27, УХЛ1, размер 685 x 335 x 210 мм	

шт	

59.1.20.03-0627	

Светильники уличного освещения, мощность 150 Вт, патрон E40, размер 470 x 470 x 810 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0627-000	

Светильники уличного освещения, мощность 150 Вт, патрон E40, размер 470 x 470 x 810 мм	

шт	

59.1.20.03-0631	

Светильники уличные, консольные, днат 250 Вт, IP53, 785 x 368 x 345 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0631-000	

Светильники уличные, консольные, днат 250 Вт, IP53, 785 x 368 x 345 мм	

шт	

59.1.20.03-0632	

Светильники уличные, консольные, днат, 150 Вт, IP53, 785 x 368 x 345 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0632-000	

Светильники уличные, консольные, днат, 150 Вт, IP53, 785 x 368 x 345 мм	

шт	

59.1.20.03-0633	

Светильники уличные, консольные, днат, 150 Вт, IP65, 785 x 368 x 210 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0633-000	

Светильники уличные, консольные, днат, 150 Вт, IP65, 785 x 368 x 210 мм	

шт	

59.1.20.03-0634	

Светильники уличные, консольные, днат, 250 Вт, IP5 3, 785 x 368 x 345 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0634-000	

Светильники уличные, консольные, днат, 250 Вт, IP5 3, 785 x 368 x 345 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0635-000	

Светильники уличного освещения ЖБУ02-100-002 (без решетки)	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0636-000	

Светильник для наружного освещения консольный под натриевую лампу, цоколь E27, мощность 70 Вт, напряжение питания 220 В, со встроенным ПРА, IP54, размер 670 x 315 x 295 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0637-000	

Светильник для наружного освещения консольный под натриевую лампу, цоколь E40, мощность 100 Вт, напряжение питания 220 В, со встроенным ПРА, IP54, размер 670 x 315 x 295 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0638-000	

Светильник для наружного освещения консольный под натриевую лампу, цоколь E40, мощность 150 Вт, напряжение питания 220 В, со встроенным ПРА, IP54, размер 670 x 315 x 295 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0639-000	

Светильник для наружного освещения консольный под натриевую лампу, цоколь E40, мощность 250 Вт, напряжение питания 220 В, со встроенным ПРА, IP54, размер 670 x 315 x 295 мм	

шт	

59.1.20.03-0663	

Светильник под ртутную лампу ДРИ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E27, мощность 100 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550 x 250 x 260 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0663-000	

Светильник под ртутную лампу ДРИ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E27, мощность 100 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550 x 250 x 260 мм	

шт	

59.1.20.03-0664	

Светильник под ртутную лампу ДРИ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E27, мощность 150 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550 x 250 x 260 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0664-000	

Светильник под ртутную лампу ДРИ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E27, мощность 150 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550 x 250 x 260 мм	

шт	

59.1.20.03-0665	

Светильник под ртутную лампу ДРИ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E27, мощность 70 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550 x 250 x 260 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0665-000	

Светильник под ртутную лампу ДРИ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E27, мощность 70 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550 x 250 x 260 мм	

шт	

59.1.20.03-0666	

Светильник под ртутную лампу ДРИ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E27, мощность 150 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350 x 350 x 445 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0666-000	

Светильник под ртутную лампу ДРИ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E27, мощность 150 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350 x 350 x 445 мм	

шт	

59.1.20.03-0667	

Светильник под ртутную лампу ДРИ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E27, мощность 70 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350 x 350 x 445 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0667-000	

Светильник под ртутную лампу ДРИ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E27, мощность 70 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350 x 350 x 445 мм	

шт	

59.1.20.03-0668	

Светильник под ртутную лампу ДРИ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 250 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 435 x 435 x 525 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0668-000	

Светильник под ртутную лампу ДРИ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 250 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 435 x 435 x 525 мм	

шт	

59.1.20.03-0669	

Светильник под ртутную лампу ДРИ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 400 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 505 x 505 x 565 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0669-000	

Светильник под ртутную лампу ДРИ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 400 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 505 x 505 x 565 мм	

шт	

59.1.20.03-0670	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 400 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 505 x 505 x 565 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0670-000	

Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 400 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 505 x 505 x 565 мм	

шт	

59.1.20.03-0671	

Светильники настенные, 125 Вт, E27, IP54, 410 x 330 x 180 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0671-000	

Светильники настенные, 125 Вт, E27, IP54, 410 x 330 x 180 мм	

шт	

59.1.20.03-0672	

Светильники подвесные, уличные, 100 Вт, E27, IP65, 400 x 620 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0672-000	

Светильники подвесные, уличные, 100 Вт, E27, IP65, 400 x 620 мм	

шт	

59.1.20.03-0673	

Светильники подвесные, уличные, 100 Вт, E27, IP65, 525 x 442 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0673-000	

Светильники подвесные, уличные, 100 Вт, E27, IP65, 525 x 442 мм	

шт	

59.1.20.03-0674	

Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, E27, IP53, 385 x 285 x 465 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0674-000	

Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, E27, IP53, 385 x 285 x 465 мм	

шт	

59.1.20.03-0675	

Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, E27, IP65, 400 x 620 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0675-000	

Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, E27, IP65, 400 x 620 мм	

шт	

59.1.20.03-0676	

Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, E27, IP65, 525 x 442 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0676-000	

Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, E27, IP65, 525 x 442 мм	

шт	

59.1.20.03-0677	

Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, E27, эмпра, IP54, 530 x 560 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0677-000	

Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, E27, эмпра, IP54, 530 x 560 мм	

шт	

59.1.20.03-0678	

Светильники подвесные, уличные, 250 Вт, E27, IP53, 385 x 285 x 465 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0678-000	

Светильники подвесные, уличные, 250 Вт, E27, IP53, 385 x 285 x 465 мм	

шт	

59.1.20.03-0679	

Светильники подвесные, уличные, 250 Вт, E27, IP65, 525 x 442 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0679-000	

Светильники подвесные, уличные, 250 Вт, E27, IP65, 525 x 442 мм	

шт	

59.1.20.03-0680	

Светильники подвесные, уличные, 70 Вт, E27, IP65, 525 x 442 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0680-000	

Светильники подвесные, уличные, 70 Вт, E27, IP65, 525 x 442 мм	

шт	

59.1.20.03-0681	

Светильники торшерные, уличные, 100 Вт, E27, IP53, 440 x 430 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0681-000	

Светильники торшерные, уличные, 100 Вт, E27, IP53, 440 x 430 мм	

шт	

59.1.20.03-0682	

Светильники торшерные, уличные, 100 Вт, E27, IP54, 400 x 470 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0682-000	

Светильники торшерные, уличные, 100 Вт, E27, IP54, 400 x 470 мм	

шт	

59.1.20.03-0683	

Светильники торшерные, уличные, 125 Вт, E27, IP43, 400 x 770 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0683-000	

Светильники торшерные, уличные, 125 Вт, E27, IP43, 400 x 770 мм	

шт	

59.1.20.03-0684	

Светильники торшерные, уличные, 125 Вт, E27, IP54, 400 x 470 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0684-000	

Светильники торшерные, уличные, 125 Вт, E27, IP54, 400 x 470 мм	

шт	

59.1.20.03-0685	

Светильники торшерные, уличные, 150 Вт, E27, ЭМПРА, IP54, 400 x 470 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0685-000	

Светильники торшерные, уличные, 150 Вт, E27, ЭМПРА, IP54, 400 x 470 мм	

шт	

59.1.20.03-0686	

Светильники торшерные, уличные, 250 Вт, E40, IP43, 400 x 770 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0686-000	

Светильники торшерные, уличные, 250 Вт, E40, IP43, 400 x 770 мм	

шт	

59.1.20.03-0687	

Светильники торшерные, уличные, 70 Вт, E27, IP53, 440 x 430 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0687-000	

Светильники торшерные, уличные, 70 Вт, E27, IP53, 440 x 430 мм	

шт	

59.1.20.03-0688	

Светильники торшерные, уличные, 70 Вт, E27, IP54, 320 x 320 x 400 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0688-000	

Светильники торшерные, уличные, 70 Вт, E27, IP54, 320 x 320 x 400 мм	

шт	

59.1.20.03-0689	

Светильники торшерные, уличные, 70 Вт, E27, IP54, 400 x 470 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0689-000	

Светильники торшерные, уличные, 70 Вт, E27, IP54, 400 x 470 мм	

шт	

59.1.20.03-0691	

Светильники уличного освещения, мощность 125 Вт, патрон E27, размер 675 x 300 x 165 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0691-000	

Светильники уличного освещения, мощность 125 Вт, патрон E27, размер 675 x 300 x 165 мм	

шт	

59.1.20.03-0692	

Светильники уличного освещения, мощность 125 Вт, патрон E27, размер 675 x 300 x 265 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0692-000	

Светильники уличного освещения, мощность 125 Вт, патрон E27, размер 675 x 300 x 265 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0697-000	

Светильник для наружного освещения венчающий под ртутную лампу, цоколь E27, мощность 125 Вт, напряжение питания 220 В, со встроенным ПРА, IP23, диаметр 400 x 645 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0698-000	

Светильник для наружного освещения венчающий под ртутную лампу, цоколь E40, мощность 250 Вт, напряжение питания 220 В, со встроенным ПРА, IP23, диаметр 520 x 830 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0699-000	

Светильник для наружного освещения консольный под ртутную лампу, цоколь E27, мощность 125 Вт, напряжение питания 220 В, со встроенным ПРА, IP54, размер 670 x 315 x 295 мм	

шт	

27.40.25.129.59.1.20.03-0700-000	

Светильник для наружного освещения консольный под ртутную лампу, цоколь E40, мощность 250 Вт, напряжение питания 220 В, со встроенным ПРА, IP54, размер 670 x 315 x 295 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0754-000	

Светильник торшерный светодиодный уличный, цветовая температура 5000 К, мощность 40 Вт, степень защиты оптического отсека IP65, световой поток 3500 лм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0755-000	

Светильник торшерный светодиодный уличный, цветовая температура 5000 К, мощность 40 Вт, степень защиты оптического отсека IP65, световой поток 3900 лм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0756-000	

Светильник торшерный светодиодный уличный, цветовая температура 5000 К, мощность 60 Вт, степень защиты оптического отсека IP65, световой поток 5500 лм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0757-000	

Светильник торшерный светодиодный уличный, цветовая температура 5000 К, мощность 60 Вт, степень защиты оптического отсека IP65, световой поток 5900 лм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0758-000	

Светильник торшерный светодиодный уличный, цветовая температура 5000 К, мощность 80 Вт, степень защиты оптического отсека IP65, световой поток 7000 лм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0759-000	

Светильник торшерный светодиодный уличный, цветовая температура 5000 К, мощность 80 Вт, степень защиты оптического отсека IP65, световой поток 7800 лм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0760-000	

Светильник торшерный светодиодный уличный, цветовая температура 5000 К, мощность 100 Вт, степень защиты оптического отсека IP65, световой поток 8750 лм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0761-000	

Светильник торшерный светодиодный уличный, цветовая температура 5000 К, мощность 100 Вт, степень защиты оптического отсека IP65, световой поток 9800 лм	

шт	

59.1.20.03-0769	

Светильники встраиваемые, уличные, 40 Вт, IP20, эпра, 588 x 588 x 45 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0769-000	

Светильники встраиваемые, уличные, 40 Вт, IP20, эпра, 588 x 588 x 45 мм	

шт	

59.1.20.03-0770	

Светильники встраиваемые, уличные, 40 Вт, IP20, эпра, ксс косинусная, 588 x 588 x 45 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0770-000	

Светильники встраиваемые, уличные, 40 Вт, IP20, эпра, ксс косинусная, 588 x 588 x 45 мм	

шт	

59.1.20.03-0771	

Светильники встраиваемые, уличные, 40 Вт, IP50, эпра, ксс косинусная, 588 x 588 x 45 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0771-000	

Светильники встраиваемые, уличные, 40 Вт, IP50, эпра, ксс косинусная, 588 x 588 x 45 мм	

шт	

59.1.20.03-0772	

Светильники консольные, 120 Вт, IP65, 425 x 221 x 155 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0772-000	

Светильники консольные, 120 Вт, IP65, 425 x 221 x 155 мм	

шт	

59.1.20.03-0773	

Светильники консольные, 40 Вт, IP65, 425 x 221 x 155 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0773-000	

Светильники консольные, 40 Вт, IP65, 425 x 221 x 155 мм	

шт	

59.1.20.03-0774	

Светильники консольные, 80 Вт, IP65, 425 x 221 x 155 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0774-000	

Светильники консольные, 80 Вт, IP65, 425 x 221 x 155 мм	

шт	

59.1.20.03-0775	

Светильник светодиодный, встраиваемый, для реечных потолков, с зеркальным отражателем, без жалюзи, мощность лампы 16 Вт, IP20, размер 1170 x 85 x 75 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0775-000	

Светильник светодиодный, встраиваемый, для реечных потолков, с зеркальным отражателем, без жалюзи, мощность лампы 16 Вт, IP20, размер 1170 x 85 x 75 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0776-000	

Светильник консольный светодиодный уличный, цветовая температура 2700 К, мощность 80 Вт, степень защиты оптического отсека IP65, световой поток 8800 лм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0777-000	

Светильник консольный светодиодный уличный, цветовая температура 4000 К, мощность 60 Вт, степень защиты оптического отсека IP65, световой поток 6600 лм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0778-000	

Светильник консольный светодиодный уличный, цветовая температура 4000 К, мощность 80 Вт, степень защиты оптического отсека IP65, световой поток 8800 лм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0779-000	

Светильник консольный светодиодный уличный, цветовая температура 4000 К, мощность 120 Вт, степень защиты оптического отсека IP65, световой поток 12000 лм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0780-000	

Светильник консольный светодиодный уличный, цветовая температура 4000 К, мощность 150 Вт, степень защиты оптического отсека IP65, световой поток 15700 лм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0781-000	

Светильник консольный светодиодный уличный, цветовая температура 4000 К, мощность 200 Вт, степень защиты оптического отсека IP65, световой поток 21200 лм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0782-000	

Светильник консольный светодиодный уличный, цветовая температура 5000 К, мощность 60 Вт, степень защиты оптического отсека IP65, световой поток 6100 лм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0783-000	

Светильник консольный светодиодный уличный, цветовая температура 5000 К, мощность 80 Вт, степень защиты оптического отсека IP65, световой поток 8800 лм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0784-000	

Светильник консольный светодиодный уличный, цветовая температура 4000 К, мощность 42 Вт, степень защиты оптического отсека IP66, световой поток 5590 лм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0785-000	

Светильник консольный светодиодный уличный, цветовая температура 4000 К, мощность 56 Вт, степень защиты оптического отсека IP66, световой поток 6880 лм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0786-000	

Светильник консольный светодиодный уличный, цветовая температура 4000 К, мощность 75 Вт, степень защиты оптического отсека IP66, световой поток 10320 лм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0787-000	

Светильник консольный светодиодный уличный, цветовая температура 4000 К, мощность 82 Вт, степень защиты оптического отсека IP66 световой поток 12040 лм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0788-000	

Светильник консольный светодиодный уличный, цветовая температура 4000 К, мощность 140 Вт, степень защиты оптического отсека IP66, световой поток 17200 лм	

шт	

59.1.20.03-0789	

Светильник линейный светодиодный наружной установки, мощность 20 Вт, светодиоды 20 x 1 Вт, корпус из экструдированного алюминиевого профиля, кронштейны из нержавеющей стали, длина 1150 - 1250 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0789-000	

Светильник линейный светодиодный наружной установки, мощность 20 Вт, светодиоды 20 x 1 Вт, корпус из экструдированного алюминиевого профиля, кронштейны из нержавеющей стали, длина 1150 - 1250 мм	

шт	

59.1.20.03-0790	

Светильник линейный светодиодный наружной установки, мощность 48 Вт, светодиоды 12 x 4 Вт, корпус из экструдированного алюминиевого профиля, кронштейны из нержавеющей стали, длина 900 - 1000 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0790-000	

Светильник линейный светодиодный наружной установки, мощность 48 Вт, светодиоды 12 x 4 Вт, корпус из экструдированного алюминиевого профиля, кронштейны из нержавеющей стали, длина 900 - 1000 мм	

шт	

59.1.20.03-0791	

Светильник линейный светодиодный наружной установки, мощность 64 Вт, светодиоды 16 x 4 Вт, корпус из экструдированного алюминиевого профиля, кронштейны из нержавеющей стали, длина 1000 - 1300 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0791-000	

Светильник линейный светодиодный наружной установки, мощность 64 Вт, светодиоды 16 x 4 Вт, корпус из экструдированного алюминиевого профиля, кронштейны из нержавеющей стали, длина 1000 - 1300 мм	

шт	

59.1.20.03-0792	

Светильник линейный светодиодный наружной установки, мощность 30 Вт, светодиоды 30 x 1 Вт, корпус из экструдированного алюминиевого профиля, кронштейны из нержавеющей стали, длина 950 - 1000 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0792-000	

Светильник линейный светодиодный наружной установки, мощность 30 Вт, светодиоды 30 x 1 Вт, корпус из экструдированного алюминиевого профиля, кронштейны из нержавеющей стали, длина 950 - 1000 мм	

шт	

59.1.20.03-0793	

Светильник светодиодный для "чистых комнат", встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP54, мощность 36 Вт, световой поток 3200 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 600 x 600 x 45 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0793-000	

Светильник светодиодный для "чистых комнат", встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP54, мощность 36 Вт, световой поток 3200 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 600 x 600 x 45 мм	

шт	

59.1.20.03-0794	

Светильник светодиодный для классных досок в общеобразовательных учреждениях, с рассеивателем из полиметилметакрилата, с Г-образными кронштейнами, степень защиты IP20, мощность 18 Вт, световой поток 1600 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1065 x 80 x 45 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0794-000	

Светильник светодиодный для классных досок в общеобразовательных учреждениях, с рассеивателем из полиметилметакрилата, с Г-образными кронштейнами, степень защиты IP20, мощность 18 Вт, световой поток 1600 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1065 x 80 x 45 мм	

шт	

59.1.20.03-0795	

Светильник светодиодный модульный для торговых помещений, подвесной/накладной, с рассеивателем из опалового поликарбоната, степень защиты IP20, мощность 28 Вт, световой поток 4000 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1080 x 110 x 50 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0795-000	

Светильник светодиодный модульный для торговых помещений, подвесной/накладной, с рассеивателем из опалового поликарбоната, степень защиты IP20, мощность 28 Вт, световой поток 4000 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1080 x 110 x 50 мм	

шт	

59.1.20.03-0796	

Светильник светодиодный модульный для торговых помещений, подвесной/накладной, с рассеивателем из опалового поликарбоната, степень защиты IP20, мощность 42 Вт, световой поток 6000 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1600 x 110 x 50 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0796-000	

Светильник светодиодный модульный для торговых помещений, подвесной/накладной, с рассеивателем из опалового поликарбоната, степень защиты IP20, мощность 42 Вт, световой поток 6000 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1600 x 110 x 50 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0797-000	

Светильник светодиодный потолочный, накладной, для спортивных помещений, с рассеивателем из экструдированного полистирола, с защитной решеткой, степень защиты IP20, мощность 36 Вт, световой поток 3200 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1290	

шт	

59.1.20.03-0798	

Светильник светодиодный потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, мощность 18 Вт, световой поток 1600 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 625 x 145 x 50 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0798-000	

Светильник светодиодный потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, мощность 18 Вт, световой поток 1600 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 625 x 145 x 50 мм	

шт	

59.1.20.03-0799	

Светильник светодиодный потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, мощность 36 Вт, световой поток 3200 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1235 x 145 x 50 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0799-000	

Светильник светодиодный потолочный, накладной, с рассеивателем из экструдированного полистирола, степень защиты IP20, мощность 36 Вт, световой поток 3200 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1235 x 145 x 50 мм	

шт	

59.1.20.03-0800	

Светильник светодиодный промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, мощность 18 Вт, световой поток 1600 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 670 x 165 x 110 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0800-000	

Светильник светодиодный промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, мощность 18 Вт, световой поток 1600 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 670 x 165 x 110 мм	

шт	

59.1.20.03-0802	

Светильник светодиодный промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, мощность 72 Вт, световой поток 6400 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1275 x 165 x 110 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0802-000	

Светильник светодиодный промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, мощность 72 Вт, световой поток 6400 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1275 x 165 x 110 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0803-000	

Светильник светодиодный встраиваемый с опаловым рассеивателем, цветовая температура 4000 К, мощность 32 Вт, световой поток 3600 лм, напряжение питания 220 В, IP20, размер 595 x 595 x 85 мм	

шт	

59.1.20.03-0804	

Светильник светодиодный промышленный подвесной с корпусом из алюминиевого сплава и полимерным покрытием, 370 светодиодов, цветовая температура 47005300 К, мощность 150 Вт, световой поток 26455 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 258 x 185 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0804-000	

Светильник светодиодный промышленный подвесной с корпусом из алюминиевого сплава и полимерным покрытием, 370 светодиодов, цветовая температура 47005300 К, мощность 150 Вт, световой поток 26455 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 258 x 185 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0805-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 4000 К, мощность 120 Вт, световой поток 18600 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 722 x 265 x 91 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0806-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 5000 К, мощность 120 Вт, световой поток 18600 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 722 x 265 x 91 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0807-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 2700 К, мощность 145 Вт, световой поток 17400 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 722 x 265 x 91 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0808-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 4000 К, мощность 145 Вт, световой поток 22300 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 722 x 265 x 91 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0809-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 5000 К, мощность 145 Вт, световой поток 22300 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 722 x 265 x 91 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0810-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 2700 К, мощность 120 Вт, световой поток 18000 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 660 x 300 x 95 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0811-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 4000 К, мощность 120 Вт, световой поток 19600 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 660 x 300 x 95 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0812-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 5000 К, мощность 120 Вт, световой поток 19600 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 660 x 300 x 95 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0813-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 2700 К, мощность 140 Вт, световой поток 22500 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 660 x 300 x 95 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0814-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 4000 К, мощность 140 Вт, световой поток 23500 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 660 x 300 x 95 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0815-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 5000 К, мощность 140 Вт, световой поток 23500 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 660 x 300 x 95 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0816-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 2700 К, мощность 225 Вт, световой поток 30000 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 956 x 410 x 188 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0817-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 4000 К, мощность 225 Вт, световой поток 32000 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 956 x 410 x 188 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0818-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 5000 К, мощность 225 Вт, световой поток 32000 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 956 x 410 x 188 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0819-000	

Светильник светодиодный уличный, парково-архитектурный, цветовая температура 3000/5000/R/G/B/O К, мощность 35 Вт, световой поток 5425 Лм, напряжение питания 220 В, IP 65, размер 215 x 134 x 37 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0820-000	

Светильник светодиодный уличный, парково-архитектурный, регулируемый, цветовая температура 3000/5000/R/G/B К, мощность 60 - 150 Вт, световой поток 9600 - 18000 Лм, напряжение питания 220 В, IP 65, размер 550 x 240 x 43 мм	

шт	

59.1.20.03-0821	

Светильник светодиодный уличный, пешеходный, цветовая температура 4000 - 5000 К, мощность 80 Вт, световой поток 13200 Лм, напряжение питания 220 В, IP 65, размер 305 x 205 x 90 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0821-000	

Светильник светодиодный уличный, пешеходный, цветовая температура 4000 - 5000 К, мощность 80 Вт, световой поток 13200 Лм, напряжение питания 220 В, IP 65, размер 305 x 205 x 90 мм	

шт	

59.1.20.03-0822	

Светильник светодиодный уличный, пешеходный, цветовая температура 4000 - 5000 К, мощность 120 Вт, световой поток 19800 Лм, напряжение питания 220 В, IP 65, размер 465 x 205 x 90 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0822-000	

Светильник светодиодный уличный, пешеходный, цветовая температура 4000 - 5000 К, мощность 120 Вт, световой поток 19800 Лм, напряжение питания 220 В, IP 65, размер 465 x 205 x 90 мм	

шт	

59.1.20.03-0823	

Светильник светодиодный уличный, пешеходный, цветовая температура 4000 - 5000 К, мощность 160 Вт, световой поток 26400 Лм, напряжение питания 220 В, IP 65, размер 605 x 205 x 90 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0823-000	

Светильник светодиодный уличный, пешеходный, цветовая температура 4000-5000 К, мощность 160 Вт, световой поток 26400 Лм, напряжение питания 220 В, IP 65, размер 605 x 205 x 90 мм	

шт	

59.1.20.03-0824	

Светильник светодиодный уличный, пешеходный, цветовая температура 4000 - 5000 К, мощность 200 Вт, световой поток 33000 Лм, напряжение питания 220 В, IP65, размер 755 x 205 x 90 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0824-000	

Светильник светодиодный уличный, пешеходный, цветовая температура 4000 - 5000 К, мощность 200 Вт, световой поток 33000 Лм, напряжение питания 220 В, IP 65, размер 755 x 205 x 90 мм	

шт	

59.1.20.03-0825	

Светильник светодиодный уличный, пешеходный, цветовая температура 4000 - 5000 К, мощность 240 Вт, световой поток 38400 Лм, напряжение питания 220 В, IP 65, размер 9005 x 205 x 90 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0825-000	

Светильник светодиодный уличный, пешеходный, цветовая температура 4000 - 5000 К, мощность 240 Вт, световой поток 38400 Лм, напряжение питания 220 В, IP 65, размер 9005 x 205 x 90 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0826-000	

Светильник светодиодный уличный, универсальный, промышленный, цветовая температура 3000/4000/5000 К, мощность 60 Вт. световой поток 9300 Лм, напряжение питания 220 В, IP 65, размер 350 x 205 x 90 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0827-000	

Светильник светодиодный уличный, универсальный, промышленный, цветовая температура 3000/4000/5000 К, мощность 120 Вт, световой поток 18600 Лм, напряжение питания 220 В, IP 65, размер 575 x 205 x 90 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0828-000	

Светильник светодиодный уличный, универсальный, промышленный, цветовая температура 3000/4000/5000 К, мощность 180 Вт, световой поток 27900 Лм, напряжение питания 220 В, IP 65, размер 800 x 205 x 90 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0829-000	

Светильник светодиодный уличный, универсальный, промышленный, цветовая температура 3000/4000/5000 К, мощность 240 Вт, световой поток 37200 Лм, напряжение питания 220 В, IP 65, размер 575 x 410 x 90 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0830-000	

Светильник светодиодный уличный, универсальный, промышленный, цветовая температура 3000/4000/5000 К, мощность 360 Вт, световой поток 55800 Лм, напряжение питания 220 В, IP 65, размер 800 x 410 x 90 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0831-000	

Светильник светодиодный уличный, универсальный, промышленный, цветовая температура 3000/4000/5000 К, мощность 480 Вт, световой поток 74400 Лм, напряжение питания 220 В, IP 65, размер 575 x 830 x 90 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0832-000	

Светильник светодиодный уличный, универсальный, сборный, цветовая температура 3000/4000/5000 К, мощность 38 Вт, световой поток 4100 Лм, напряжение питания 220 В, IP65, размер 220 x 97 x 68 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0833-000	

Светильник светодиодный уличный, универсальный, сборный, цветовая температура 3000/4000/5000 К, мощность 50 Вт, световой поток 6000 Лм, напряжение питания 220 В, IP65, размер 320 x 97 x 68 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0834-000	

Светильник светодиодный уличный, универсальный, сборный, цветовая температура 3000/4000/5000 К, мощность 75 Вт, световой поток 9000 Лм, напряжение питания 220 В, IP65, размер 420 x 97 x 68 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0835-000	

Светильник светодиодный уличный, универсальный, сборный, цветовая температура 3000/4000/5000 К, мощность 100 Вт, световой поток 12000 Лм, напряжение питания 220 В, IP65, размер 620 x 97 x 68 мм	

шт	

27.40.25.140.59.1.20.03-0890-000	

Светильник для пруда	

компл	

27.40.25.145.59.1.20.03-0891-000	

Дюралайт круглый светодиодный низковольтный	

м	

27.40.25.145.59.1.20.03-0892-000	

Дюралайт круглый светодиодный, номинальное напряжение 220 В	

м	

27.40.25.145.59.1.20.03-0893-000	

Дюралайт плоский светодиодный низковольтный	

м	

27.40.24.112.59.1.20.03-0916-000	

Указатель световой для промышленных зданий настенный под люминесцентную лампу Т5, мощность 8 Вт, напряжение питания 220 В, ЭПРА А2, IP65, с блоком АП, размер 360 x 80 x 140 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0931-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 2700 К, мощность 35 Вт, световой поток 4900 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 530 x 172 x 84 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0932-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 4000 К, мощность 35 Вт, световой поток 5100 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 530 x 172 x 84 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0933-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 5000 К, мощность 35 Вт, световой поток 5100 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 530 x 172 x 84 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0934-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 4000 К, мощность 55 Вт, световой поток 7300 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 530 x 172 x 84 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0935-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 5000 К, мощность 70 Вт, световой поток 8500 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 530 x 172 x 84 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0936-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 4000 К, мощность 90 Вт, световой поток 12000 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 722 x 265 x 91 мм	

шт	

27.40.25.123.59.1.20.03-0937-000	

Светильник светодиодный уличный, консольный, универсальный, цветовая температура 5000 К, мощность 90 Вт, световой поток 12000 лм, напряжение питания 220 В, IP66, размер 722 x 265 x 91 мм	

шт	

".

44. Из Книги 59. "Прочие материалы, изделия, конструкции" исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

59.1.01.05-0001	

Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, желтая	

кг	

20.30.12.120.59.1.01.05-0001-000	

Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, желтая	

кг	

59.1.01.05-0002	

Краска для дорожной разметки асфальтобетонных и бетонных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, белая	

кг	

20.30.12.120.59.1.01.05-0002-000	

Краска для дорожной разметки асфальтобетонных и бетонных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, белая	

кг	

59.1.01.05-0003	

Краска на акриловом сополимере с содержанием пигментов, наполнителей, модифицирующими добавками, для дорожной разметки автомобильных дорог, без стеклошариков, желтая	

кг	

20.30.12.120.59.1.01.05-0003-000	

Краска на акриловом сополимере с содержанием пигментов, наполнителей, модифицирующими добавками, для дорожной разметки автомобильных дорог, без стеклошариков, желтая	

кг	

59.1.01.05-0005	

Краска на основе растворов акриловых пленкообразователей с содержанием высокодисперсионных пигментов, наполнителей, органических растворителей, с модифицирующими добавками, для дорожной разметки автомобильных дорог, белая	

кг	

20.30.12.120.59.1.01.05-0005-000	

Краска на основе растворов акриловых пленкообразователей с содержанием высокодисперсионных пигментов, наполнителей, органических растворителей, с модифицирующими добавками, для дорожной разметки автомобильных дорог, белая	

кг	

59.1.01.05-0006	

Краска на основе растворов акриловых пленкообразователей с содержанием высокодисперсионных пигментов, наполнителей, органических растворителей, с модифицирующими добавками, для дорожной разметки автомобильных дорог, желтая	

кг	

20.30.12.120.59.1.01.05-0006-000	

Краска на основе растворов акриловых пленкообразователей с содержанием высокодисперсионных пигментов, наполнителей, органических растворителей, с модифицирующими добавками, для дорожной разметки автомобильных дорог, желтая	

кг	

59.1.01.05-0007	

Краска однокомпонентная дорожная, на основе акриловых сополимеров, белая	

кг	

20.30.12.120.59.1.01.05-0007-000	

Краска однокомпонентная дорожная, на основе акриловых сополимеров, белая	

кг	

59.1.01.05-0008	

Материалы дорожные разметочные, краски (эмали) желтые классов B3, B4	

кг	

20.30.22.110.59.1.01.05-0008-000	

Материалы дорожные разметочные, краски (эмали) желтые классов В3, В4	

кг	

59.1.01.05-0009	

Материалы дорожные разметочные, краски (эмали) классов R0, R1, R2, R3, R4, R5	

кг	

20.30.22.110.59.1.01.05-0009-000	

Материалы дорожные разметочные, краски (эмали) классов R0, R1, R2, R3, R4, R5	

кг	

59.1.01.05-0010	

Материалы дорожные разметочные, краски (эмали) классов RW0, RW1, RW2, RW3	

кг	

20.30.22.110.59.1.01.05-0010-000	

Материалы дорожные разметочные, краски (эмали) классов RW0, RW1, RW2, RW3	

кг	

59.1.01.05-0011	

Материалы дорожные разметочные, краски (эмали), класс АС1, АС2, АС3	

кг	

20.30.22.110.59.1.01.05-0011-000	

Материалы дорожные разметочные, краски (эмали), класс АС1, АС2, АС3	

кг	

59.1.01.05-0012	

Материалы дорожные разметочные, краски (эмали), класс ВВ1, ВВ2, ВВ3, ВВ4	

кг	

20.30.22.110.59.1.01.05-0012-000	

Материалы дорожные разметочные, краски (эмали), класс ВВ1, ВВ2, ВВ3, ВВ4	

кг	

59.1.01.05-0013	

Материалы дорожные разметочные, краски (эмали), класс НВ1, НВ2, НВ3	

кг	

20.30.22.110.59.1.01.05-0013-000	

Материалы дорожные разметочные, краски (эмали), класс НВ1, НВ2, НВ3	

кг	

59.1.01.05-0014	

Материалы дорожные разметочные, краски (эмали), класс ПК1, ПК2, ПК3	

кг	

20.30.22.110.59.1.01.05-0014-000	

Материалы дорожные разметочные, краски (эмали), класс ПК1, ПК2, ПК3	

кг	

59.1.01.05-0015	

Материалы дорожные разметочные, краски (эмали), класс СП1, СП2	

кг	

20.30.22.110.59.1.01.05-0015-000	

Материалы дорожные разметочные, краски (эмали), класс СП1, СП2	

кг	

59.1.01.05-0016	

Материалы дорожные разметочные, краски (эмали), класс УВ1, УВ2, УВ3	

кг	

20.30.22.110.59.1.01.05-0016-000	

Материалы дорожные разметочные, краски (эмали), класс УВ1, УВ2, УВ3	

кг	

59.1.01.05-0018	

Краска (эмаль) для дорожной разметки автомобильных дорог на основе водной дисперсии, белая	

кг	

20.30.22.110.59.1.01.05-0018-000	

Краска (эмаль) для дорожной разметки автомобильных дорог на основе водной дисперсии, белая	

кг	

59.1.01.05-0021	

Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик), цвет белый, класс В6, В7	

кг	

20.16.30.119.59.1.01.05-0021-000	

Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик), цвет белый, класс В6, В7	

кг	

59.1.01.05-0022	

Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик), цвет желтый, класс В3, В4	

кг	

20.16.30.119.59.1.01.05-0022-000	

Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик), цвет желтый, класс В3, В4	

кг	

59.1.01.05-0023	

Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик), класс ВТ1, ВТ2, ВТ3	

кг	

20.16.30.119.59.1.01.05-0023-000	

Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик), класс ВТ1, ВТ2, ВТ3	

кг	

59.1.01.05-0024	

Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик), класс ПП1, ПП2, ПП3	

кг	

20.16.30.119.59.1.01.05-0024-000	

Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик), класс ПП1, ПП2, ПП3	

кг	

59.1.01.05-0025	

Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик), цвет оранжевый, класс В2, ВЗ	

кг	

20.16.30.119.59.1.01.05-0025-000	

Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик), цвет оранжевый, класс В2, В3	

кг	

59.1.01.05-0027	

Термопластик для разметки дорог, без светоотражающих шариков	

кг	

22.23.19.190.59.1.01.05-0027-000	

Термопластик для разметки дорог, без светоотражающих шариков	

кг	

59.1.01.05-0028	

Материалы дорожные разметочные пластичные (термопластик), класс ВТ1, ВТ2, ВТ3	

кг	

22.23.19.190.59.1.01.05-0028-000	

Материалы дорожные разметочные пластичные (термопластик), класс ВТ1, ВТ2, ВТ3	

кг	

59.1.01.05-0029	

Материалы дорожные разметочные пластичные (термопластик), класс ПП1, ПП2, ПП3	

кг	

22.23.19.190.59.1.01.05-0029-000	

Материалы дорожные разметочные пластичные (термопластик), класс ПП1, ПП2, ПП3	

кг	

59.1.01.05-0032	

Термопластики без светоотражательных шариков для разметки магистральных автомобильных дорог	

кг	

22.23.19.190.59.1.01.05-0032-000	

Термопластики без светоотражательных шариков для разметки магистральных автомобильных дорог	

кг	

59.1.01.05-0033	

Термопластики без светоотражательных шариков для разметки федеральных автомобильных дорог	

кг	

22.23.19.190.59.1.01.05-0033-000	

Термопластики без светоотражательных шариков для разметки федеральных автомобильных дорог	

кг	

59.1.01.05-0034	

Термопластики для разметки магистральных автомобильных дорог, со светоотражательными шариками	

кг	

22.23.19.190.59.1.01.05-0034-000	

Термопластики для разметки магистральных автомобильных дорог, со светоотражательными шариками	

кг	

59.1.01.05-0035	

Термопластики для разметки федеральных автомобильных дорог, со светоотражательными шариками	

кг	

22.23.19.190.59.1.01.05-0035-000	

Термопластики для разметки федеральных автомобильных дорог, со светоотражательными шариками	

кг	

59.1.01.05-0570	

Стойка для дорожных знаков, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, окрашенная	

м	

25.11.23.119.59.1.01.05-0570-000	

Стойка для дорожных знаков, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, окрашенная	

м	

59.1.01.05-0630	

Световозвращатели дорожные типа КД3, КД3-Б1, КД3-Б2, КД3-Ж1, КД3-Ж2	

шт	

25.11.23.119.59.1.01.05-0630-000	

Световозвращатели дорожные типа КД3, КД3-Б1, КД3-Б2, КД3-Ж1, КД3-Ж2	

шт	

59.1.01.05-0632	

Световозвращатели дорожные типа КД5, КД5-БК1, КД5-БК2	

шт	

25.11.23.119.59.1.01.05-0632-000	

Световозвращатели дорожные типа КД5, КД5-БК1, КД5-БК2	

шт	

59.1.01.07-0477	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 1400/100 кН/м	

м2	

13.20.31.190.59.1.01.07-0477-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 1400/100 кН/м	

м2	

59.1.01.07-0478	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 150/100 кН/м	

м2	

13.20.31.190.59.1.01.07-0478-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 150/100 кН/м	

м2	

59.1.01.07-0480	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 1600/100 кН/м	

м2	

13.20.31.190.59.1.01.07-0480-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 1600/100 кН/м	

м2	

59.1.01.07-0482	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 1800/100 кН/м	

м2	

13.20.31.190.59.1.01.07-0482-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 1800/100 кН/м	

м2	

59.1.01.07-0484	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 200/100 кН/м	

м2	

13.20.31.190.59.1.01.07-0484-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 200/100 кН/м	

м2	

59.1.01.07-0487	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 2000/100 кН/м	

м2	

13.20.31.190.59.1.01.07-0487-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 2000/100 кН/м	

м2	

59.1.01.07-0489	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 300/100 кН/м	

м2	

13.20.31.190.59.1.01.07-0489-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 300/100 кН/м	

м2	

59.1.01.07-0494	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 400/100 кН/м	

м2	

13.20.31.190.59.1.01.07-0494-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 400/100 кН/м	

м2	

59.1.01.07-0497	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 500/100 кН/м	

м2	

13.20.31.190.59.1.01.07-0497-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 500/100 кН/м	

м2	

59.1.01.07-0498	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 500/50 кН/м	

м2	

13.20.31.190.59.1.01.07-0498-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 500/50 кН/м	

м2	

59.1.01.07-0500	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 600/100 кН/м	

м2	

13.20.31.190.59.1.01.07-0500-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 600/100 кН/м	

м2	

59.1.01.07-0502	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 700/100 кН/м, поверхностная плотность 1320 г/м2	

м2	

22.23.19.190.59.1.01.07-0502-000	

Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 700/100 кН/м, поверхностная плотность 1320 г/м2	

м2	

59.1.01.07-1889	

Модификатор асфальтобетона комплексный дисперсноармирующий полимерный гранулированный	

т	

23.99.13.110.59.1.01.07-1889-000	

Модификатор асфальтобетона комплексный дисперсноармирующий полимерный гранулированный	

т	

59.1.20.04-0188	

Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12з, с замком, размер 305 x 350 x 120 мм	

шт	

27.12.31.000.59.1.20.04-0188-000	

Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12з, с замком, размер 305 x 350 x 120 мм	

шт	

59.1.20.04-0189	

Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435 x 350 x 120 мм	

шт	

27.12.31.000.59.1.20.04-0189-000	

Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435 x 350 x 120 мм	

шт	

59.1.20.04-0190	

Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36з, с замком, размер 560 x 350 x 120 мм	

шт	

27.12.31.000.59.1.20.04-0190-000	

Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36з, с замком, размер 560 x 350 x 120 мм	

шт	

59.1.20.04-0195	

Ящик протяжной стальной К-655, IP54, размер 600 x 400 x 200 мм	

шт	

27.12.23.190.59.1.20.04-0195-000	

Ящик протяжной стальной К-655, IP54, размер 600 x 400 x 200 мм	

шт	

59.1.21.01-0988	

Кабель микрофонный КММ 1x0,12	

1000 м	

27.32.13.159.59.1.21.01-0988-000	

Кабель микрофонный КММ 1x0,12	

1000 м	

59.1.21.01-0989	

Кабель микрофонный КММ 1x0,35	

1000 м	

27.32.13.159.59.1.21.01-0989-000	

Кабель микрофонный КММ 1x0,35	

1000 м	

59.1.21.01-0990	

Кабель микрофонный КММ 1x0,5	

1000 м	

27.32.13.159.59.1.21.01-0990-000	

Кабель микрофонный КММ 1x0,5	

1000 м	

59.1.21.01-0991	

Кабель микрофонный КММ 3x0,12	

1000 м	

27.32.13.159.59.1.21.01-0991-000	

Кабель микрофонный КММ 3x0,12	

1000 м	

59.1.21.01-0992	

Кабель микрофонный КММ 3x0,35	

1000 м	

27.32.13.159.59.1.21.01-0992-000	

Кабель микрофонный КММ 3x0,35	

1000 м	

59.1.21.01-0993	

Кабель микрофонный КММ 4x0,12	

1000 м	

27.32.13.159.59.1.21.01-0993-000	

Кабель микрофонный КММ 4x0,12	

1000 м	

59.1.21.01-0994	

Кабель микрофонный КММ 5x0,12	

1000 м	

27.32.13.159.59.1.21.01-0994-000	

Кабель микрофонный КММ 5x0,12	

1000 м	

59.1.21.01-0995	

Кабель микрофонный КММ 7x0,12	

1000 м	

27.32.13.159.59.1.21.01-0995-000	

Кабель микрофонный КММ 7x0,12	

1000 м	

59.1.21.01-0996	

Кабель микрофонный КММ 9x0,12	

1000 м	

27.32.13.159.59.1.21.01-0996-000	

Кабель микрофонный КММ 9x0,12	

1000 м	

59.1.21.01-1542	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x95мс(N, PE)-1000	

1000 м	

27.32.13.111.59.1.21.01-1542-000	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x95мс(N, PE)-1000	

1000 м	

59.1.21.01-1543	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x120мс(N, PE)-1000	

1000 м	

27.32.13.111.59.1.21.01-1543-000	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x120мс(N, PE)-1000	

1000 м	

59.1.21.01-1604	

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 1x2x1,5	

1000 м	

27.32.13.159.59.1.21.01-1604-000	

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 1x2x1,5	

1000 м	

59.1.21.01-1655	

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x1	

1000 м	

27.32.13.159.59.1.21.01-1655-000	

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x1	

1000 м	

59.1.21.09-1163	

Кабель телефонный ТПВнг-LS 100x2x0,5	

1000 м	

27.32.13.152.59.1.21.09-1163-000	

Кабель телефонный ТПВнг-LS 100x2x0,5	

1000 м	

59.1.21.09-1164	

Кабель телефонный ТПВнг-LS 10x2x0,5	

1000 м	

27.32.13.152.59.1.21.09-1164-000	

Кабель телефонный ТПВнг-LS 10x2x0,5	

1000 м	

59.1.21.09-1165	

Кабель телефонный ТПВнг-LS 20x2x0,5	

1000 м	

27.32.13.152.59.1.21.09-1165-000	

Кабель телефонный ТПВнг-LS 20x2x0,5	

1000 м	

59.1.21.09-1166	

Кабель телефонный ТПВнг-LS 30x2x0,5	

1000 м	

27.32.13.152.59.1.21.09-1166-000	

Кабель телефонный ТПВнг-LS 30x2x0,5	

1000 м	

59.1.21.09-1167	

Кабель телефонный ТПВнг-LS 50x2x0,5	

1000 м	

27.32.13.152.59.1.21.09-1167-000	

Кабель телефонный ТПВнг-LS 50x2x0,5	

1000 м	

59.1.23.04-0158	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 57 мм	

м	

24.20.13.190.59.1.23.04-0158-000	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 57 мм	

м	

59.1.23.04-0159	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 76 мм	

м	

24.20.13.190.59.1.23.04-0159-000	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 76 мм	

м	

59.1.23.04-0160	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 89 мм	

м	

24.20.13.190.59.1.23.04-0160-000	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 89 мм	

м	

59.1.23.04-0161	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 108 мм	

м	

24.20.13.190.59.1.23.04-0161-000	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 108 мм	

м	

59.1.23.04-0162	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 133 мм	

м	

24.20.13.190.59.1.23.04-0162-000	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 133 мм	

м	

59.1.23.04-0163	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 159 мм	

м	

24.20.13.190.59.1.23.04-0163-000	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 159 мм	

м	

59.1.23.04-0164	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 219 мм	

м	

24.20.13.190.59.1.23.04-0164-000	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 219 мм	

м	

59.1.23.04-0165	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 273 мм	

м	

24.20.13.190.59.1.23.04-0165-000	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 273 мм	

м	

59.1.23.04-0166	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 325 мм	

м	

24.20.13.190.59.1.23.04-0166-000	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 325 мм	

м	

59.1.23.04-0168	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 426 мм	

м	

24.20.13.190.59.1.23.04-0168-000	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 426 мм	

м	

59.1.23.04-0169	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 530 мм	

м	

24.20.13.190.59.1.23.04-0169-000	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 530 мм	

м	

59.1.23.04-0170	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 630 мм	

м	

24.20.13.190.59.1.23.04-0170-000	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 630 мм	

м	

59.1.23.04-0171	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 720 мм	

м	

24.20.13.190.59.1.23.04-0171-000	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 720 мм	

м	

59.1.23.04-0172	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 820 мм	

м	

24.20.13.190.59.1.23.04-0172-000	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 820 мм	

м	

59.1.23.04-0174	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 1020 мм	

м	

24.20.13.190.59.1.23.04-0174-000	

Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 1020 мм	

м	

59.1.25.03-4536	

Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3 x 0,9	

1000 м	

27.32.13.145.59.1.25.03-4536-000	

Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3 x 0,9	

1000 м	

59.1.25.03-4539	

Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4 x 0,9	

1000 м	

27.32.13.145.59.1.25.03-4539-000	

Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4 x 0,9	

1000 м	

59.1.25.03-4540	

Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5 x 0,9	

1000 м	

27.32.13.145.59.1.25.03-4540-000	

Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5 x 0,9	

1000 м	

59.1.25.03-4542	

Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7 x 0,9	

1000 м	

27.32.13.145.59.1.25.03-4542-000	

Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7 x 0,9	

1000 м	

59.1.25.03-4551	

Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 3 x 2 x 0,9	

1000 м	

27.32.13.145.59.1.25.03-4551-000	

Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 3 x 2 x 0,9	

1000 м	

59.1.25.03-4552	

Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 4 x 2 x 0,9	

1000 м	

27.32.13.145.59.1.25.03-4552-000	

Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 4 x 2 x 0,9	

1000 м	

59.1.25.03-4553	

Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 7 x 2 x 0,9	

1000 м	

27.32.13.145.59.1.25.03-4553-000	

Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 7 x 2 x 0,9	

1000 м	

59.1.25.03-5041	

Коробка протяжная У 994	

шт	

27.33.13.190.59.1.25.03-5041-000	

Коробка протяжная У 994	

шт	

59.1.25.03-5042	

Коробка протяжная У 995	

шт	

27.33.13.190.59.1.25.03-5042-000	

Коробка протяжная У 995	

шт	

59.1.25.03-5043	

Коробка протяжная У 996	

шт	

27.33.13.190.59.1.25.03-5043-000	

Коробка протяжная У 996	

шт	

".

45. В Книге 61. "Оборудование и устройства электронные связи, радиовещания, телевидения, охранно-пожарная сигнализация" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

61.1.04.10-0020	

Кросс оптический для установки в стойку 19" невыдвижной, 144 одномодовых пигтейла типа FC, 144 адаптера FC/UPC (FC/APC), высота 4U, 144 порта	

компл	

26.30.30.170.61.1.04.10-0020-000	

Кросс оптический для установки в стойку 19" невыдвижной, 144 одномодовых пигтейла типа FC, 144 адаптера FC/UPC (FC/APC), высота 4U, 144 порта	

компл	

61.2.04.01-1003	

Индикаторы светосигнальные, напряжение 220 В, диаметр отверстия 22 мм, IP40	

10 шт	

27.90.20.120.61.2.04.01-1003-000	

Индикаторы светосигнальные, напряжение 220 В, диаметр отверстия 22 мм, IP40	

10 шт	

".

46. Книгу 62. "Оборудование, устройства и аппаратура электрические" дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

62.1.02.14-0110	

Бокс металлический с кабелем подключения для двух аккумуляторов с напряжением 12 В и емкостью 17 А.ч, IP30, диапазон выходного напряжения 10 - 14 В, максимальный ток нагрузки 8 А	

шт	

26.30.30.190.62.1.02.14-0110-000	

Бокс металлический с кабелем подключения для двух аккумуляторов с напряжением 12 В и емкостью 17 А.ч, IP30, диапазон выходного напряжения 10 - 14 В, максимальный ток нагрузки 8 А	

шт	

62.4.02.01-0094	

Источник бесперебойного питания без встроенного аккумулятора, напольный, IP20, диапазон входного напряжения 190 - 499 В, диапазон входной частоты 40 - 70 Гц, одно/трехфазное входное подключение, максимальный входной ток 29 А, однофазное выходное подключение, выходное номинальное напряжение 220 - 240 В, выходной номинальный ток 65 А, выходная номинальная активная мощность 15 кВт, выходная номинальная полная мощность 15 кВА	

шт	

26.20.40.111.62.4.02.01-0094-000	

Источник бесперебойного питания без встроенного аккумулятора, напольный, IP20, диапазон входного напряжения 190 - 499 В, диапазон входной частоты 40 - 70 Гц, одно/трехфазное входное подключение, максимальный входной ток 29 А, однофазное выходное подключение, выходное номинальное напряжение 220 - 240 В, выходной номинальный ток 65 А, выходная номинальная активная мощность 15 кВт, выходная номинальная полная мощность 15 кВА	

шт	

".

47. В Книге 62. "Оборудование, устройства и аппаратура электрические" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

62.1.05.07-0008	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I + II, коммутирующего типа, трехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0008-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I + II, коммутирующего типа, трехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	

шт	

62.1.05.07-0009	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I + II, коммутирующего типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0009-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I + II, коммутирующего типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	

шт	

62.1.05.07-0015	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I + II, ограничивающего типа, трехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0015-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I + II, ограничивающего типа, трехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	

шт	

62.1.05.07-0016	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I + II, ограничивающего типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0016-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I + II, ограничивающего типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	

шт	

62.1.05.07-0019	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводнос, класс испытания I + II, комбинированного типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0019-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I + II, комбинированного типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	

шт	

62.1.05.07-0028	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, трехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0028-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, трехполюснос, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	

шт	

62.1.05.07-0029	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0029-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	

шт	

62.1.05.07-0034	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, комбинированного типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0034-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, комбинированного типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	

шт	

62.1.05.07-0037	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II + III, комбинированного типа, трехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0037-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II + III, комбинированного типа, трехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	

шт	

62.1.05.07-0040	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания III, комбинированного типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 320 В, уровень напряжения защиты 1,15 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0040-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания III, комбинированного типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 320 В, уровень напряжения защиты 1,15 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	

шт	

62.1.05.07-0048	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I + II, коммутирующего типа, трехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0048-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I + II, коммутирующего типа, трехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	

шт	

62.1.05.07-0049	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I + II, коммутирующего типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0049-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I + II, коммутирующего типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	

шт	

62.1.05.07-0054	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I + II, ограничивающего типа, трехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0054-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I + II, ограничивающего типа, трехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	

шт	

62.1.05.07-0055	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I + II, ограничивающего типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0055-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I + II, ограничивающего типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	

шт	

62.1.05.07-0060	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I + II, комбинированного типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0060-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I + II, комбинированного типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	

шт	

62.1.05.07-0067	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, трехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0067-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, трехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	

шт	

62.1.05.07-0068	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0068-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	

шт	

62.1.05.07-0071	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, комбинированного типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0071-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, комбинированного типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	

шт	

62.1.05.07-0076	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II + III, комбинированного типа, трехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0076-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II + III комбинированного типа, трехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	

шт	

62.1.05.07-0081	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания III, комбинированного типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 320 В, уровень напряжения защиты 1,15 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	

шт	

27.12.23.190.62.1.05.07-0081-000	

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания III, комбинированного типа, четырехполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 320 В, уровень напряжения защиты 1,15 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	

шт	

62.3.02.01-0001	

Выключатель пакетный ПВ2-16 М1, IP56	

шт	

27.33.11.130.62.3.02.01-0001-000	

Выключатель пакетный ПВ2-16 М1, IP56	

шт	

62.3.02.01-0005	

Выключатель пакетный ПВ3-16 М1, IP56	

шт	

27.33.11.130.62.3.02.01-0005-000	

Выключатель пакетный ПВ3-16 М1, IP56	

шт	

62.3.02.01-0084	

Выключатель пакетный однополюсный, номинальный ток 16 А, номинальное напряжение 380 В, IP56, размеры 100 x 115 x 85 мм	

шт	

27.33.11.130.62.3.02.01-0084-000	

Выключатель пакетный однополюсный, номинальный ток 16 А, номинальное напряжение 380 В, IP56, размеры 100 x 115 x 85 мм	

шт	

62.3.03.01-0001	

Блок путевых микровыключателей в составе два микровыключателя, ввод - резьбовой уплотненный, IP55	

шт	

27.33.11.150.62.3.03.01-0001-000	

Блок путевых микровыключателей в составе два микровыключателя, ввод - резьбовой уплотненный, IP55	

шт	

62.3.03.01-0002	

Блок путевых микровыключателей в составе четыре микровыключателя, ввод - резьбовой уплотненный, IP55	

шт	

27.33.11.150.62.3.03.01-0002-000	

Блок путевых микровыключателей в составе четыре микровыключателя, ввод - резьбовой уплотненный, IP55	

шт	

62.3.03.04-0036	

Микровыключатели, тип привода - толкатель, 10 А, 660 В, 1з+1р, IP00	

10 шт	

27.33.11.150.62.3.03.04-0036-000	

Микровыключатели, тип привода - толкатель, 10 А, 660 В, 1з+1р, IP00	

10 шт	

62.3.03.04-0037	

Микровыключатели, тип привода - толкатель с увеличенным ходом, 10 А, 660 В, 1з+1р, IP00	

10 шт	

27.33.11.150.62.3.03.04-0037-000	

Микровыключатели, тип привода - толкатель с увеличенным ходом, 10 А, 660 В, 1з+1р, IP00	

10 шт	

62.3.03.04-0038	

Микровыключатели, тип привода - толкатель с увеличенным ходом, 10 А, 660 В, 1з+1р, IP54	

10 шт	

27.33.11.150.62.3.03.04-0038-000	

Микровыключатели, тип привода - толкатель с увеличенным ходом, 10 А, 660 В, 1з+1р, IP54	

10 шт	

62.3.04.03-0001	

Переключатели крестовые ПК 12-21-801-54, IP54	

10 шт	

27.33.11.150.62.3.04.03-0001-000	

Переключатели крестовые ПК 12-21-801-54, IP54	

10 шт	

62.3.05.02-1155	

Разъединитель однополюсный, переднего присоединения, на одно направление с рычагом для оперирования штангой, номинальный ток 1600 А, IP00, размеры 380 x 304 x 285 мм	

шт	

27.33.11.120.62.3.05.02-1155-000	

Разъединитель однополюсный, переднего присоединения, на одно направление с рычагом для оперирования штангой, номинальный ток 1600 А, IP00, размеры 380 x 304 x 285 мм	

шт	

62.3.05.02-1156	

Разъединитель однополюсный, переднего присоединения, на одно направление с рычагом для оперирования штангой, номинальный ток 2500 А, IP00, размеры 380 x 304 x 285 мм	

шт	

27.33.11.120.62.3.05.02-1156-000	

Разъединитель однополюсный, переднего присоединения, на одно направление с рычагом для оперирования штангой, номинальный ток 2500 А, IP00, размеры 380 x 304 x 285 мм	

шт	

62.4.02.01-0087	

Источник бесперебойного питания без встроенного аккумулятора, напольный, IP20, диапазон входного напряжения 304 - 478 В, диапазон входной частоты 40 - 70 Гц, трехфазное входное подключение, максимальный входной ток 19 А, трехфазное выходное подключение, выходное номинальное напряжение 380 - 415 В, выходной номинальный ток 15 А, выходная номинальная активная мощность 10 кВт, выходная номинальная полная мощность 10 кВА	

шт	

26.20.40.111.62.4.02.01-0087-000	

Источник бесперебойного питания без встроенного аккумулятора, напольный, IP20, диапазон входного напряжения 304 - 478 В, диапазон входной частоты 40 - 70 Гц, трехфазное входное подключение, максимальный входной ток 19 А, трехфазное выходное подключение, выходное номинальное напряжение 380 - 415 В, выходной номинальный ток 15 А, выходная номинальная активная мощность 10 кВт, выходная номинальная полная мощность 10 кВА	

шт	

62.6.02.01-0350	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 10,6 - 14,3 А, класс износостойкости В, У2, IP54, корпус с кнопками "Пуск", "Стоп", номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 1з, номинальный ток 25 А	

шт	

27.33.13.150.62.6.02.01-0350-000	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 10,6 - 14,3 А, класс износостойкости В, У2, IP54, корпус с кнопками "Пуск", "Стоп", номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 1з, номинальный ток 25 А	

шт	

62.6.02.01-0404	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 27,2 - 36,8 А, класс износостойкости В, УХЛ4, IP00, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 24 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

27.33.13.150.62.6.02.01-0404-000	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 27,2 - 36,8 А, класс износостойкости В, УХЛ4, IP00, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 24 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

62.6.02.01-0405	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 42,5 - 57,5 А, класс износостойкости В, УХЛ4, IP00, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 24 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

27.33.13.150.62.6.02.01-0405-000	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 42,5 - 57,5 А, класс износостойкости В, УХЛ4, IP00, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 24 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

62.6.02.01-0407	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 34 - 46 А, класс износостойкости В, УХЛ4, IP00, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

27.33.13.150.62.6.02.01-0407-000	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 34 - 46 А, класс износостойкости В, УХЛ4, IP00, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

62.6.02.01-0408	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле для АЭС, диапазон регулирования токовой уставки реле 42,5 - 57,5 А, класс износостойкости В, УХЛ4, IP00, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

27.33.13.150.62.6.02.01-0408-000	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле для АЭС, диапазон регулирования токовой уставки реле 42,5 - 57,5 А, класс износостойкости В, УХЛ4, IP00, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

62.6.02.01-0409	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 53,5 - 72,3 А, класс износостойкости В, УХЛ4, IP00, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

27.33.13.150.62.6.02.01-0409-000	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 53,5 - 72,3 А, класс износостойкости В, УХЛ4, IP00, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

62.6.02.01-0410	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 53,5 - 72,3 А, класс износостойкости В, У2, IP54, корпус без кнопок, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 24 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

27.33.13.150.62.6.02.0-0410-000	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 53,5 - 72,3 А, класс износостойкости В, У2, IP54, корпус без кнопок, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 24 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

62.6.02.01-0411	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 53,5 - 72,3 А, класс износостойкости В, У2, IP54, корпус с кнопками "Пуск", "Стоп" и сигнальной лампой, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 110 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

27.33.13.150.62.6.02.01-0411-000	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 53,5 - 72,3 А, класс износостойкости В, У2, IP54, корпус с кнопками "Пуск", "Стоп" и сигнальной лампой, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 110 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

62.6.02.01-0412	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 34 - 46 А, класс износостойкости В, У2, IP54, корпус с кнопками "Пуск", "Стоп" и сигнальной лампой, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

27.33.13.150.62.6.02.01-0412-000	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 34 - 46 А, класс износостойкости В, У2, IP54, корпус с кнопками "Пуск", "Стоп" и сигнальной лампой, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

62.6.02.01-0413	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле для АЭС, диапазон регулирования токовой уставки реле 53,5 - 72,3 А, класс износостойкости В, У2, IP54, корпус с кнопками "Пуск", "Стоп" и сигнальной лампой, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

27.33.13.150.62.6.02.01-0413-000	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле для АЭС, диапазон регулирования токовой уставки реле 53,5 - 72,3 А, класс износостойкости В, У2, IP54, корпус с кнопками "Пуск", "Стоп" и сигнальной лампой, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

62.6.02.01-0414	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 53,5 - 72,3 А, класс износостойкости В, У3, IP40, корпус с кнопкой "Сброс", номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 24 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

27.33.13.150.62.6.02.01-0414-000	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 53,5 - 72,3 А, класс износостойкости В, У3, IP40, корпус с кнопкой "Сброс", номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 24 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

62.6.02.01-0415	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 53,5 - 72,3 А, класс износостойкости В, У3, IP40, корпус с кнопкой "Сброс", номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

27.33.13.150.62.6.02.01-0415-000	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 53,5 - 72,3 А, класс износостойкости В, У3, IP40, корпус с кнопкой "Сброс", номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

62.6.02.01-0416	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле для АЭС, диапазон регулирования токовой уставки реле 53,5 - 72,3 А, класс износостойкости В, У3, IP40, корпус с кнопкой "Сброс", номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

27.33.13.150.62.6.02.01-0416-000	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле для АЭС, диапазон регулирования токовой уставки реле 53,5 - 72,3 А, класс износостойкости В, У3, IP40, корпус с кнопкой "Сброс", номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

62.6.02.01-0417	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 53,5 - 72,3 А, класс износостойкости В, У3, IP40, корпус с кнопками "Пуск", "Стоп", номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 110 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

27.33.13.150.62.6.02.01-0417-000	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 53,5 - 72,3 А, класс износостойкости В, У3, IP40, корпус с кнопками "Пуск", "Стоп", номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 110 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

62.6.02.01-0418	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 27,2 - 36,8 А, класс износостойкости В, У3, IP40, корпус с кнопками "Пуск", "Стоп" и сигнальной лампой, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

27.33.13.150.62.6.02.01-0418-000	

Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 27,2 - 36,8 А, класс износостойкости В, УЗ, IP40, корпус с кнопками "Пуск", "Стоп" и сигнальной лампой, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	

шт	

62.7.01.03-1321	

Секция информационная световая светодиодная, тип ИС.п(л), температурный диапазон от -60 до +60 °C, диаметр апертуры 300 мм	

шт	

27.90.70.000.62.7.01.03-1321-000	

Секция информационная световая светодиодная, тип ИС.п(л), температурный диапазон от -60 до +60 °C, диаметр апертуры 300 мм	

шт	

62.7.01.03-1322	

Секция информационная световая светодиодная, тип ИС.п(л), температурный диапазон от -60 до +60 °C, диаметр апертуры 200 мм	

шт	

27.90.70.000.62.7.01.03-1322-000	

Секция информационная световая светодиодная, тип ИС.п(л), температурный диапазон от -60 до +60 °C, диаметр апертуры 200 мм	

шт	

".

48. В Книге 64. "Оборудование, устройства и аппаратура для систем вентиляции и кондиционирования воздуха" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

64.1.04.02-0001	

Вентилятор осевой из разнородных металлов ВО 06-300-4, взрывозащищенный, частота вращения 1500 об/мин, мощность 0,25 кВт	

шт	

28.25.20.111.64.1.04.02-0001-000	

Вентилятор осевой из разнородных металлов ВО 06-300-4, взрывозащищенный, частота вращения 1500 об/мин, мощность 0,25 кВт	

шт	

64.1.04.02-1004	

Вентилятор осевой из разнородных металлов ВО 06-300-12,5, взрывозащищенный, частота вращения 1000 об/мин, мощность 7,5 кВт	

шт	

28.25.20.111.64.1.04.02-1004-000	

Вентилятор осевой из разнородных металлов ВО 06-300-12,5, взрывозащищенный, частота вращения 1000 об/мин, мощность 7,5 кВт	

шт	

64.1.04.02-1006	

Вентилятор осевой из разнородных металлов ВО 06-300-5, взрывозащищенный, частота вращения 1500 об/мин, мощность 0,37 кВт	

шт	

28.25.20.111.64.1.04.02-1006-000	

Вентилятор осевой из разнородных металлов ВО 06-300-5, взрывозащищенный, частота вращения 1500 об/мин, мощность 0,37 кВт	

шт	

".

49. В Книге 65. "Оборудование, устройства и аппаратура для водоснабжения и канализации" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

65.1.01.01-1015	

Счетчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1015-000	

Счетчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм	

шт	

65.1.01.01-1016	

Счетчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1016-000	

Счетчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	

шт	

65.1.01.01-1017	

Счетчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1017-000	

Счетчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	

шт	

65.1.01.01-1018	

Счетчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1018-000	

Счетчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	

шт	

65.1.01.01-1019	

Счетчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1019-000	

Счетчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	

шт	

65.1.01.01-1025	

Счетчик холодной воды, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1025-000	

Счетчик холодной воды, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	

шт	

65.1.01.01-1026	

Счетчик холодной воды, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1026-000	

Счетчик холодной воды, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	

шт	

65.1.01.01-1027	

Счетчик холодной воды, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1027-000	

Счетчик холодной воды, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	

шт	

65.1.01.01-1035	

Счетчик горячей воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1035-000	

Счетчик горячей воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм	

шт	

65.1.01.01-1036	

Счетчик горячей воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1036-000	

Счетчик горячей воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	

шт	

65.1.01.01-1037	

Счетчик горячей воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1037-000	

Счетчик горячей воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	

шт	

65.1.01.01-1038	

Счетчик горячей воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1038-000	

Счетчик горячей воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	

шт	

65.1.01.01-1039	

Счетчик горячей воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1039-000	

Счетчик горячей воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	

шт	

65.1.01.01-1045	

Счетчик горячей воды, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1045-000	

Счетчик горячей воды, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	

шт	

65.1.01.01-1046	

Счетчик горячей воды, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1046-000	

Счетчик горячей воды, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	

шт	

65.1.01.01-1047	

Счетчик горячей воды, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1047-000	

Счетчик горячей воды, крыльчатый многострунный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	

шт	

65.1.01.01-1055	

Счетчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1055-000	

Счетчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм	

шт	

65.1.01.01-1056	

Счетчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1056-000	

Счетчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	

шт	

65.1.01.01-1057	

Счетчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1057-000	

Счетчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	

шт	

65.1.01.01-1058	

Счетчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1058-000	

Счетчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	

шт	

65.1.01.01-1059	

Счетчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1059-000	

Счетчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	

шт	

65.1.01.01-1063	

Счетчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1063-000	

Счетчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	

шт	

65.1.01.01-1064	

Счетчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1064-000	

Счетчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	

шт	

65.1.01.01-1065	

Счетчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1065-000	

Счетчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	

шт	

65.1.01.01-1070	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1070-000	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм	

шт	

65.1.01.01-1071	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1071-000	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	

шт	

65.1.01.01-1080	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1080-000	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм	

шт	

65.1.01.01-1081	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1081-000	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	

шт	

65.1.01.01-1082	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1082-000	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	

шт	

65.1.01.01-1083	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1083-000	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	

шт	

65.1.01.01-1084	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1084-000	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	

шт	

65.1.01.01-1090	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1090-000	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	

шт	

65.1.01.01-1091	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1091-000	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	

шт	

65.1.01.01-1092	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	

шт	

26.51.63.120.65.1.01.01-1092-000	

Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	

шт	

".

50. В Книге 77. "Оборудование для строительства железных дорог" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

77.4.05.01-1584	

Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с комбинированной лестницей	

шт	

30.20.40.180.77.4.05.01-1584-000	

Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с комбинированной лестницей	

шт	

".

51. В Книге 89. "Прочее оборудование" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

89.1.61.02-0096	

Приборы сигнальные и световые, арматура сигнальная, с неоновой лампой, переменное напряжение 230 В, степень защиты IP40, установочное отверстие 22 мм, размер 48 x 56 x 30 мм	

10 шт	

27.90.20.120.89.1.61.02-0096-000	

Приборы сигнальные и световые, арматура сигнальная, с неоновой лампой, переменное напряжение 230 В, степень защиты IP40, установочное отверстие 22 мм, размер 48 x 56 x 30 мм	

10 шт	

".

52. Книгу 91. "Строительные машины и механизмы" дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

91.03.11-510	

Платформы кабельные, грузоподъемность до 12 т	

маш.-ч	

30.20.31.121.91.03.11-510-000	

Платформы кабельные, грузоподъемность до 12 т	

шт	

91.12.08-085	

Машины лесозаготовительные на базе экскаватора на гусеничном ходу массой 25 - 30 т с харвестерной головкой, максимальный диаметр валки 940 мм	

маш.-ч	

28.30.86.130.91.12.08-085-000	

Машины лесозаготовительные на базе экскаватора на гусеничном ходу массой 25 - 30 т с харвестерной головкой, максимальный диаметр валки 940 мм	

шт	

".

53. В Книге 91. "Строительные машины и механизмы" строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

91.06.09-022	

Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг	

маш.-ч	

28.22.18.390.91.06.09-022-000	

Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг	

шт	

91.06.09-581	

Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 630 кг	

маш.-ч	

28.22.18.390.91.06.09-581-000	

Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 630 кг	

шт	

91.08.07-014	

Распределители цемента прицепные с трактором мощностью двигателя 100 кВт (136 л.с.), объем бункера 6 м3	

маш.-ч	

28.92.30.190.91.08.07-014-000	

Распределители цемента прицепные с трактором мощностью двигателя 100 кВт (136 л.с.), объем бункера 6 м3	

шт	

91.17.02-101	

Установки контроля герметичности шва вакуумные	

маш.-ч	

26.51.66.190.91.17.02-101-000	

Установки контроля герметичности шва вакуумные	

шт	

91.19.06-013	

Насосы ручные поршневые для воды, производительность до 105 л/мин, напор до 25 м	

маш.-ч	

28.13.14.190.91.19.06-013-000	

Насосы ручные поршневые для воды, производительность до 105 л/мин, напор до 25 м	

шт	

".

54. Из Книги 91. "Строительные машины и механизмы" исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

".0.0.0

Код ресурса	

Наименование ресурса	

Ед. изм.	

91.06.09-021	

Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	

маш.-ч	

28.22.18.390.91.06.09-021-000	

Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	

шт	

".