Зарегистрировано в Минюсте России 22 ноября 2007 г. N 10516

------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 1 ноября 2007 г. N 157

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 АВГУСТА 2007 Г.

N 539 "О НОРМАТИВАХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

И ПРАВИЛАХ ИХ РАСЧЕТА"

Во исполнение пунктов 2 и 3 Плана мероприятий по переходу с 2008 года к финансированию автомобильных дорог федерального значения по установленным на их содержание и ремонт нормативам денежных затрат, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 35, ст. 4322), приказываю:

Утвердить:

1. Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения (таблица 1) и периодичность проведения работ по устройству слоев износа, защитных слоев и поверхностной обработки дорожного покрытия (таблица 2) (приложение N 1 к настоящему Приказу).

2. Периодичность проведения видов работ по содержанию искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения (приложение N 2 к настоящему Приказу).

3. Межремонтные сроки проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования федерального значения (приложение N 3 к настоящему Приказу).

4. Межремонтные сроки проведения капитального ремонта и ремонта искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения (приложение N 4 к настоящему Приказу).

Министр

И.Е.ЛЕВИТИН

Приложение N 1

к Приказу Минтранса России

от 1 ноября 2007 г. N 157

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ПРОВЕДЕНИЯ ВИДОВ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 1

┌───┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│ N │           Вид работ            │ Периодичность (количество воздействий в │

│п/п│                                │                  год)                   │

│   │                                ├──────────────┬───────┬──────────────────┤

│   │                                │Центральный,  │Южный  │Магаданская об-   │

│   │                                │Северо-Запад- │феде-  │ласть, Республика │

│   │                                │ный <*>, При- │ральный│Саха (Якутия),    │

│   │                                │волжский,     │округ  │Ханты-Мансийский, │

│   │                                │Уральский <*>,│       │Ямало-Ненецкий,   │

│   │                                │Сибирский <*>,│       │Таймырский (Долга-│

│   │                                │Дальневосточ- │       │но-Ненецкий),     │

│   │                                │ный <*> феде- │       │Эвенкийский, Чу-  │

│   │                                │ральные округа│       │котский, Корякский│

│   │                                │              │       │автономные округа │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼──────────────────┤

│ 1 │               2                │      3       │   4   │        5         │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼──────────────────┤

│  1│  Очистка полосы отвода, обочин,│      28      │  32   │        15        │

│   │откосов и разделительных полос  │              │       │                  │

│   │от посторонних предметов с      │              │       │                  │

│   │вывозкой и утилизацией на       │              │       │                  │

│   │полигонах <**>                  │              │       │                  │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┴───────┴──────────────────┤

│  2│  Планировка откосов насыпей и  │             8,5% от площади             │

│   │выемок, исправление повреждений │                                         │

│   │с добавлением грунта и          │                                         │

│   │укрепление засевом трав         │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│  3│  Подсев трав на обочинах и     │              2% от площади              │

│   │разделительной полосе,          │                                         │

│   │укрепленных засевом трав        │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┬───────┬──────────────────┤

│  4│  Скашивание травы на обочинах, │      7       │  10   │        4         │

│   │откосах, разделительной полосе, │              │       │                  │

│   │полосе отвода и в подмостовой   │              │       │                  │

│   │зоне                            │              │       │                  │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┴───────┴──────────────────┤

│  5│  Вырубка деревьев и кустарника │         0,05 га на 1 км дороги          │

│   │на откосах, в полосах отвода и  │                                         │

│   │подмостовой зоне с уборкой      │                                         │

│   │порубочных остатков             │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│  6│  Ликвидация нежелательной      │               По расчету                │

│   │растительности химическим       │                                         │

│   │способом                        │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┬───────┬──────────────────┤

│  7│  Срезка и планировка           │      14      │  16   │        6         │

│   │неукрепленных обочин <**>       │              │       │                  │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┴───────┴──────────────────┤

│  8│  Подсыпка и планировка         │              5% от площади              │

│   │неукрепленных обочин дренирующим│                                         │

│   │грунтом толщиной слоя до 10 см  │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┬───────┬──────────────────┤

│  9│  Планировка щебеночных и       │      7       │   8   │        6         │

│   │гравийных обочин <**>           │              │       │                  │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┴───────┴──────────────────┤

│ 10│  Устранение деформаций и       │             1,5% от площади             │

│   │повреждений на укрепленных      │                                         │

│   │обочинах <**>                   │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 11│  Ликвидация съездов с дороги   │           1 на 100 км дороги            │

│   │(въездов на дорогу) в           │                                         │

│   │неустановленных местах          │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 12│  Окраска элементов обозначения │                    1                    │

│   │полосы отвода                   │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 13│  Замена элементов обозначения  │            5% от количества             │

│   │полосы отвода                   │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 14│  Ликвидация последствий        │                По факту                 │

│   │оползней земляного полотна      │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 15│  Восстановление, прочистка и   │                    2                    │

│   │профилирование неукрепленных    │                                         │

│   │кюветов и водоотводных канав, в │                                         │

│   │том числе нагорных              │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 16│  Прочистка и профилирование    │          20% от протяженности           │

│   │укрепленных кюветов и           │                                         │

│   │водоотводных канав, в том числе │                                         │

│   │нагорных                        │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 17│  Устранение дефектов укрепления│       8,5% от площади укрепления        │

│   │кюветов, водоотводных и нагорных│                                         │

│   │канав                           │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 18│  Очистка ливневой канализации, │                    2                    │

│   │быстротоков, лотков и т.д.      │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 19│  Устранение повреждений        │          20% от протяженности           │

│   │ливневой канализации,           │                                         │

│   │быстротоков, лотков и т.д.      │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 20│  Очистка и устранение          │          8,5% от протяженности          │

│   │повреждений дренажных устройств │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 21│  Устройство дренажных прорезей │        Прорезей на 100 км дороги        │

│   │                                ├──────────────┬───────┬──────────────────┤

│   │                                │      50      │  25   │     50           │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┴───────┴──────────────────┤

│ 22│  Противопаводковые мероприятия │               По расчету                │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 23│  Устранение деформаций и       │                                         │

│   │повреждений дорожного покрытия, │                                         │

│   │в том числе на искусственных    │                                         │

│   │сооружениях <**>                │                                         │

│   ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│   │  - асфальтобетонного           │           До 2,5% от площади            │

│   ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│   │  - цементобетонного            │           До 1,5% от площади            │

│   ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│   │  - чернощебеночного            │           До 3,0% от площади            │

│   ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│   │  - щебеночного и гравийного    │           До 3,5% от площади            │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┬───────┬──────────────────┤

│ 24│  Механизированная очистка      │      14      │  18   │       10         │

│   │дорожных покрытий от мусора,    │              │       │                  │

│   │пыли и грязи на участках дорог с│              │       │                  │

│   │бордюрным камнем и участках,    │              │       │                  │

│   │проходящих через населенные     │              │       │                  │

│   │пункты <**>                     │              │       │                  │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┴───────┴──────────────────┤

│ 25│  Механизированная очистка      │                    8                    │

│   │дорожных покрытий от пыли и     │                                         │

│   │грязи на участках дорог в       │                                         │

│   │районах проведения              │                                         │

│   │сельскохозяйственных работ <**> │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 26│  Восстановление сцепных свойств│                    1                    │

│   │покрытия в местах выпотевания   │                                         │

│   │битума                          │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 27│  Заливка трещин на             │150 пог. м трещин на 1000 кв. м покрытия │

│   │асфальтобетонных покрытиях      │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 28│  Заливка трещин на             │ 20 пог. м трещин на 1000 кв. м покрытия │

│   │цементобетонных покрытиях       │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 29│  Восстановление деформационных │            20% от длины швов            │

│   │швов покрытия <**>              │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 30│  Замена, подъемка и            │     5 кв. м на 1000 кв. м покрытия      │

│   │выравнивание отдельных          │                                         │

│   │цементобетонных плит            │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 31│  Ликвидация колей глубиной до  │             пог. м на 1 км              │

│   │30 мм по полосам наката <**>    ├──────────────┬───────┬──────────────────┤

│   │                                │      50      │  50   │       25         │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼──────────────────┤

│ 32│  Восстановление ровности       │      16      │  18   │       12         │

│   │проезжей части гравийных и      │              │       │                  │

│   │щебеночных покрытий <**>        │              │       │                  │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┴───────┴──────────────────┤

│ 33│  Восстановление поперечного    │             15% от площади              │

│   │профиля проезжей части гравийных│                                         │

│   │и щебеночных покрытий без       │                                         │

│   │добавления нового материала     │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 34│  Восстановление поперечного    │              5% от площади              │

│   │профиля с использованием щебня, │                                         │

│   │гравия, шлака или других        │                                         │

│   │подобных материалов с расходом  │                                         │

│   │до 100 куб. м на 1 километр     │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┬───────┬──────────────────┤

│ 35│  Обеспыливание гравийных,      │       5      │   6   │        3         │

│   │щебеночных, грунтовых и         │              │       │                  │

│   │грунтовых улучшенных дорог <**> │              │       │                  │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┴───────┴──────────────────┤

│ 36│  Восстановление дорог на       │    0,5 кв. м на 1000 кв. м покрытия     │

│   │участках до 50 кв. м с          │                                         │

│   │пучинистыми грунтами            │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┬───────┬──────────────────┤

│ 37│  Очистка и мойка стоек и знаков│       7      │   9   │        5         │

│   │<**>                            │              │       │                  │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┴───────┴──────────────────┤

│ 38│  Очистка и мойка               │                   29                    │

│   │световозвращающих элементов <**>│                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 39│  Замена дорожных знаков <**>   │                   15%                   │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 40│Замена сигнальных столбиков <**>│       20% от имеющихся столбиков        │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 41│  Замена стоек <**>             │         8,5% от имеющихся стоек         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 42│  Нанесение вновь вертикальной и│                  100%                   │

│   │горизонтальной разметки, в том  │                                         │

│   │числе на элементах              │                                         │

│   │искусственных сооружений, с     │                                         │

│   │удалением при необходимости     │                                         │

│   │отслуживших линий               │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┬───────┬──────────────────┤

│ 43│  Очистка и мойка ограждений,   │       7      │   9   │        5         │

│   │сигнальных столбиков <**>       │              │       │                  │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┴───────┴──────────────────┤

│ 44│  Натяжение тросовых ограждений │                  100%                   │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 45│  Замена тросов тросовых        │                   7%                    │

│   │ограждений                      │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 46│  Устранение отдельных          │              4% от площади              │

│   │повреждений железобетонных      │                                         │

│   │ограждений, бордюров            │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 47│  Замена светоотражающих        │                   25%                   │

│   │элементов на ограждениях <**>   │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 48│  Наклеивание светоотражающей   │                   50%                   │

│   │пленки на световозвращающие     │                                         │

│   │элементы ограждений и сигнальные│                                         │

│   │столбики <**>                   │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 49│  Уборка наносного грунта у     │                    1                    │

│   │барьерного ограждения <**>      │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 50│  Замена поврежденных или       │           7% от протяженности           │

│   │не соответствующих ГОСТу секций │                                         │

│   │барьерных ограждений <**>       │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 51│  Окраска автопавильонов,       │                    1                    │

│   │скамеек, осмотровых эстакад,    │                                         │

│   │неоцинкованных стоек дорожных   │                                         │

│   │знаков и ограждений,            │                                         │

│   │шумозащитных сооружений,        │                                         │

│   │элементов архитектурно-         │                                         │

│   │художественного оформления      │                                         │

│   │дорог, памятников, панно, стел  │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 52│  Уборка и мойка подземных и    │                   52                    │

│   │надземных пешеходных переходов и│                                         │

│   │автопавильонов <**>             │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 53│  Устранение мелких повреждений │              4% от площади              │

│   │подземных и надземных пешеходных│                                         │

│   │переходов, автопавильонов,      │                                         │

│   │шумозащитных сооружений         │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┬───────┬──────────────────┤

│ 54│  Уборка и мойка остановок      │      28      │   32  │        15        │

│   │общественного транспорта,       │              │       │                  │

│   │площадок отдыха и стоянок       │              │       │                  │

│   │автомобилей <**>                │              │       │                  │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┴───────┴──────────────────┤

│ 55│  Вывозка мусора для утилизации │                   29                    │

│   │на полигоны, в том числе в      │                                         │

│   │контейнерах <**>                │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 56│  Устранение повреждений        │             1,5% от площади             │

│   │покрытия на остановках          │                                         │

│   │общественного транспорта,       │                                         │

│   │площадках отдыха и стоянки      │                                         │

│   │автомобилей <**>                │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┬───────┬──────────────────┤

│ 57│  Мойка шумозащитных сооружений │       7      │   9   │        5         │

│   │<**>                            │              │       │                  │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼──────────────────┤

│ 58│  Уборка тротуаров <**>         │       7      │   9   │        5         │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┴───────┴──────────────────┤

│ 59│  Устранение повреждений        │                   1,5                   │

│   │покрытия тротуаров <**>         │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 60│  Очистка и мойка элементов     │                    2                    │

│   │архитектурно-художественного    │                                         │

│   │оформления дорог, памятников,   │                                         │

│   │панно, стел <**>                │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 61│  Устранение отдельных          │              4% от площади              │

│   │повреждений элементов           │                                         │

│   │архитектурно-художественного    │                                         │

│   │оформления дорог, памятников    │                                         │

│   │<**>                            │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 62│  Уборка туалетов               │                   52                    │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 63│  Устранение мелких повреждений │              4% от площади              │

│   │туалетов <**>                   │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 64│  Оборудование и содержание     │               По расчету                │

│   │объездов разрушенных,           │                                         │

│   │подтопляемых, наледных и        │                                         │

│   │заносимых участков дорог        │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 65│  Содержание линий              │               По расчету                │

│   │электроосвещения дорог и        │                                         │

│   │дорожных сооружений, в том числе│                                         │

│   │замена вышедших из строя        │                                         │

│   │светильников, ламп и других     │                                         │

│   │элементов электроосвещения,     │                                         │

│   │ревизия трансформаторов         │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 66│  Плата за расход электроэнергии│               По расчету                │

│   │на освещение                    │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 67│  Содержание светофорных        │               По расчету                │

│   │объектов                        │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 68│  Содержание элементов          │               По расчету                │

│   │диспетчерского и                │                                         │

│   │автоматизированного управления  │                                         │

│   │движением, включая аренду       │                                         │

│   │каналов связи для их            │                                         │

│   │функционирования                │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 69│  Компенсация затрат на         │                По факту                 │

│   │эвакуацию поврежденных в        │                                         │

│   │результате ДТП автомобилей      │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 70│  Распределение                 │   Количество дней образования зимней    │

│   │противогололедных материалов    │               скользкости               │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 71│  Содержание автоматических     │               По расчету                │

│   │систем распределения            │                                         │

│   │противогололедных реагентов     │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 72│  Заготовка; установка и уборка │                    1                    │

│   │сигнальных вех                  │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 73│  Очистка от снега элементов    │   Количество дней образования зимней    │

│   │обстановки пути, берм дорожных  │           скользкости x 0,25            │

│   │знаков                          │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 74│  Уборка снега у ограждений     │   Количество дней образования зимней    │

│   │                                │           скользкости x 0,40            │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 75│  Закрытие отверстий труб перед │             % от имеющихся              │

│   │зимой и открытие их весной      ├──────────────┬───────┬──────────────────┤

│   │                                │      50      │   0   │       100        │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┴───────┴──────────────────┤

│ 76│  Очистка труб от снега и льда  │                    1                    │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 77│  Установка, перестановка,      │               По расчету                │

│   │уборка и восстановление         │                                         │

│   │временных снегозадерживающих    │                                         │

│   │устройств (щитов, изгородей,    │                                         │

│   │сеток и др.)                    │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 78│  Создание снежных валов и      │               По расчету                │

│   │траншей для задержания снега и  │                                         │

│   │их периодическое обновление     │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 79│  Механизированная очистка      │   Количество дней образования зимней    │

│   │покрытия и обочин от снега      │              скользкости                │

│   │                                ├──────────────┬───────┬──────────────────┤

│   │                                │     x 1,2    │ x 0,8 │      x 1,0       │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┴───────┴──────────────────┤

│ 80│  Круглосуточное дежурство      │  Зимний период минус количество дней    │

│   │механизированных бригад для     │     образования зимней скользкости      │

│   │уборки снега и борьбы со        │                                         │

│   │скользкостью                    │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 81│  Очистка от снега и льда и     │   Количество дней образования зимней    │

│   │обработка противогололедными    │              скользкости                │

│   │материалами автобусных          ├──────────────┬───────┬──────────────────┤

│   │остановок, площадок отдыха,     │    x 1,2     │ x 0,8 │      x 1,0       │

│   │тротуаров и т.д.                │              │       │                  │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────┴───────┴──────────────────┤

│ 82│  Содержание и устройство зимних│               По расчету                │

│   │автомобильных дорог             │                                         │

│   │(автозимников)                  │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 83│  Содержание и устройство       │               По расчету                │

│   │ледовых переправ                │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 84│  Содержание и устранение       │               По расчету                │

│   │отдельных повреждений           │                                         │

│   │существующих баз                │                                         │

│   │противогололедных материалов    │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 85│  Обслуживание и восстановление │               По расчету                │

│   │скважин для добычи природных    │                                         │

│   │рассолов                        │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 86│  Закупка, приготовление и      │               По расчету                │

│   │хранение противогололедных      │                                         │

│   │материалов                      │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 87│  Ликвидация наледных           │                По факту                 │

│   │образований                     │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 88│  Уборка лавинных отложений     │                По факту                 │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 89│  Вывоз снега из населенных     │                По факту                 │

│   │пунктов и, при необходимости, с │                                         │

│   │искусственных сооружений,       │                                         │

│   │площадок-стоянок, автобусных    │                                         │

│   │остановок и с участков дорог,   │                                         │

│   │вдоль которых расположены       │                                         │

│   │шумозащитные сооружения         │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 90│  Уход за посадками, рубки      │             5% от площади               │

│   │ухода, обрезка веток для        │                                         │

│   │обеспечения видимости, уборка   │                                         │

│   │сухостоя, защита лесопосадок от │                                         │

│   │пожаров                         │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 91│  Борьба с вредителями и        │               По расчету                │

│   │болезнями растений в            │                                         │

│   │снегозащитных и декоративных    │                                         │

│   │лесополосах                     │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 92│  Подсадка деревьев и           │               По расчету                │

│   │кустарников                     │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 93│  Художественно-ландшафтное     │               По расчету                │

│   │оформление дорог (цветочные     │                                         │

│   │клумбы, живые изгороди и т.п.)  │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 94│  Содержание очистных           │               По расчету                │

│   │сооружений, снегоплавильных     │                                         │

│   │площадок и минерализированных   │                                         │

│   │полос                           │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 95│  Разработка проектно-сметной и │           При необходимости             │

│   │технической документации по     │                                         │

│   │содержанию автомобильных дорог и│                                         │

│   │дорожных сооружений и ее        │                                         │

│   │экспертиза                      │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 96│  Охрана дорожных сооружений, в │               По расчету                │

│   │том числе содержание            │                                         │

│   │противопожарных систем в        │                                         │

│   │тоннелях                        │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 97│  Организация ограничения       │               По расчету                │

│   │движения транспорта на дорогах в│                                         │

│   │весенне-осеннюю распутицу,      │                                         │

│   │установка и уход за временными  │                                         │

│   │дорожными знаками               │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 98│  Паспортизация автомобильных   │               По расчету                │

│   │дорог                           │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ 99│  Диагностика, обследование и   │               По расчету                │

│   │оценка состояния дорог и        │                                         │

│   │дорожных сооружений             │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│100│  Учет интенсивности дорожного  │               По расчету                │

│   │движения                        │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│101│  Содержание и устранение       │               По расчету                │

│   │отдельных повреждений пунктов   │                                         │

│   │автоматизированного учета       │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│102│  Содержание центров управления │               По расчету                │

│   │производством                   │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│103│  Метеорологическое обеспечение,│               По расчету                │

│   │содержание метео- и видеосистем,│                                         │

│   │используемых для прогнозирования│                                         │

│   │условий движения, включая аренду│                                         │

│   │элементов метеосистем и каналов │                                         │

│   │связи для их функционирования   │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│104│  Приобретение метеорологических│               По расчету                │

│   │данных у Гидрометцентра и других│                                         │

│   │организаций                     │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│105│  Содержание элементов          │               По расчету                │

│   │информационных устройств для    │                                         │

│   │пользователей дорог о состоянии │                                         │

│   │проезда (информационные табло,  │                                         │

│   │средства массовой информации)   │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│106│  Содержание снего- и водомерных│               По расчету                │

│   │постов, постов для оценки       │                                         │

│   │состояния дорожных конструкций, │                                         │

│   │необходимых для мониторинга     │                                         │

│   │работы дороги и ее отдельных    │                                         │

│   │элементов и сооружений, включая │                                         │

│   │аренду каналов связи для их     │                                         │

│   │функционирования                │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│107│  Содержание сооружений и       │               По расчету                │

│   │кабельных сетей технологической │                                         │

│   │и сигнально-вызывной связи      │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│108│  Содержание пунктов весового   │               По расчету                │

│   │контроля, включенных в          │                                         │

│   │балансовую стоимость            │                                         │

│   │автомобильных дорог             │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│109│  Содержание паромных переправ  │               По расчету                │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│110│  Противокамнепадные            │               По расчету                │

│   │мероприятия, в том числе оборка │                                         │

│   │склонов                         │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│111│  Расчистка дорог после         │                По факту                 │

│   │камнепадов                      │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│112│  Очистка противоселевых        │                По факту                 │

│   │сооружений от наносов           │                                         │

├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│113│  Ликвидация последствий селевых│                По факту                 │

│   │потоков                         │                                         │

└───┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> Кроме регионов, включенных в графу 5.

<**> Коэффициенты циклов (периодичность) выполнения работ по содержанию автомобильных дорог определены с учетом обеспечения высокого уровня содержания участков дорог с фактической интенсивностью 2000 - 7000 автомобилей в сутки. При отличной интенсивности движения вводятся корректирующие коэффициенты:

    менее 2000            - 0,75

          2000 - 7000     - 1,00

          7000 - 10000    - 1,10

          10000 - 20000   - 1,25

          20000 - 50000   - 1,50

    более 50000           - 1,75.

Периодичность проведения работ по устройству слоев износа,

защитных слоев и поверхностной обработки дорожного покрытия

Таблица 2
.0.0.0

Дорожно-климатическая зона	

Фактическая интенсивность транспортного потока по крайней правой полосе движения, авт./сут.	

Периодичность проведения работ	

I - II	

4501	

один раз в 2 года	

III	

4001	

IV - V	

3001	

I - II	

2501 - 4500	

один раз в 3 года	

III	

2001 - 4000	

IV - V	

1501 - 3000	

I - II	

2500	

один раз в 4 года	

III	

2000	

IV - V	

201 - 1500	

I - V	

200	

один раз в 6 лет	

Приложение N 2

к Приказу Минтранса России

от 1 ноября 2007 г. N 157

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ПРОВЕДЕНИЯ ВИДОВ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИСКУССТВЕННЫХ

СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

┌───┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│ N │            Вид работ            │ Периодичность (количество воздействий  │

│п/п│                                 │                в год)                  │

│   │                                 ├───────────────┬─────────┬──────────────┤

│   │                                 │Центральный,   │Южный    │Магаданская   │

│   │                                 │Северо-Западный│федераль-│область, Рес- │

│   │                                 │<*>, Приволж-  │ный округ│публика Саха  │

│   │                                 │ский, Уральский│         │(Якутия), Хан-│

│   │                                 │<*>, Сибирский │         │ты-Мансийский,│

│   │                                 │<*>, Дальнево- │         │Ямало-Ненец-  │

│   │                                 │сточный <*> фе-│         │кий, Таймыр-  │

│   │                                 │деральные окру-│         │ский (Долгано-│

│   │                                 │га             │         │Ненецкий),    │

│   │                                 │               │         │Эвенкийский,  │

│   │                                 │               │         │Чукотский, Ко-│

│   │                                 │               │         │рякский авто- │

│   │                                 │               │         │номные округа │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤

│ 1 │                2                │       3       │    4    │      5       │

├───┴─────────────────────────────────┴───────────────┴─────────┴──────────────┤

│   Содержание искусственных сооружений в весенний, летний и осенний периоды   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                              Мостовые сооружения                             │

├───┬─────────────────────────────────┬───────────────┬─────────┬──────────────┤

│  1│  Очистка проезжей части на      │       14      │   18    │      10      │

│   │мосту на ширине 1 м вдоль        │               │         │              │

│   │тротуаров от грязи и посторонних │               │         │              │

│   │предметов                        │               │         │              │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤

│  2│  Очистка водоотводных трубок    │       14      │   18    │      10      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤

│  3│  Очистка тротуаров от грязи     │       14      │   18    │      10      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤

│  4│  Очистка и мойка ограждений на  │       7       │    9    │       5      │

│   │мосту и подходах (по 18 м с      │               │         │              │

│   │каждой стороны моста)            │               │         │              │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤

│  5│  Очистка от грязи и мусора      │      14       │   18    │      10      │

│   │лестничных сходов                │               │         │              │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤

│  6│  Очистка и протирка             │      28       │   36    │      20      │

│   │световозвращающих элементов      │               │         │              │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┴─────────┴──────────────┤

│  7│  Замена поврежденных            │                  25%                   │

│   │световозвращающих элементов      │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┬─────────┬──────────────┤

│  8│  Очистка перил от грязи         │       7       │    9    │       5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤

│  9│  Очистка столбов наружного      │       7       │    9    │       5      │

│   │освещения мостовых сооружений    │               │         │              │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤

│ 10│  Очистка от грязи навигационных │       7       │    12   │       5      │

│   │знаков                           │               │         │              │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤

│ 11│  Очистка от грязи пазов для     │       2       │    2    │       2      │

│   │перемещения листов, зазоров в    │               │         │              │

│   │деформационных швах,             │               │         │              │

│   │поверхностей деталей швов с      │               │         │              │

│   │мастичным и резиновым            │               │         │              │

│   │заполнением и перекрытого типа   │               │         │              │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤

│ 12│  Очистка водоотводных лотков    │       2       │    2    │       2      │

│   │под деформационными швами        │               │         │              │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤

│ 13│  Очистка от грязи и мусора      │      14       │    18   │      10      │

│   │водоотводных лотков на откосах   │               │         │              │

│   │на подходах длиной не более 18 м │               │         │              │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┴─────────┴──────────────┤

│ 14│  Окраска перил полимерными      │                    1                   │

│   │материалами                      │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 15│  Окраска ограждений с           │                    1                   │

│   │нанесением вертикальной разметки │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 16│  Заливка трещин в покрытии в    │                    1                   │

│   │зоне шва на ездовом полотне и на │                                        │

│   │тротуарах                        │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 17│  Промывка опорных узлов         │                    1                   │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 18│  Очистка от грязи опорных       │                    1                   │

│   │частей                           │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 19│  Локальная подкраска            │           До 25% от площади            │

│   │металлических опорных частей     │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 20│  Очистка верхней                │                   1                    │

│   │(горизонтальной) площадки опор   │                                        │

│   │от мусора и грязи                │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 21│  Подтяжка и смазка пружин в     │                   1                    │

│   │деформационных швах, смазка      │                                        │

│   │шарниров                         │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 22│  Промывка фасадных поверхностей │                   1                    │

│   │пролетных строений               │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 23│  Гидрофобизация фасадных        │           До 20% от площади            │

│   │поверхностей балок пролетных     │                                        │

│   │строений                         │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 24│  Организация пропуска ледохода  │                    1                   │

│   │и паводковых вод                 │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 25│  Взрывные работы при пропуске   │                    1                   │

│   │ледохода (при необходимости)     │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 27│  Очистка поверхности            │                    1                   │

│   │металлических пролетных строений │                                        │

│   │от грязи, наносного грунта       │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 28│  Устранение мелких дефектов     │           До 10% от площади            │

│   │водоотводных лотков              │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 29│  Устранение мелких повреждений  │            До 50% от длины             │

│   │деформационных швов              │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 30│  Замена или восстановление      │                 До 10%                 │

│   │водоотводных трубок              │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 31│  Устранение мелких дефектов на  │            До 10% от площади           │

│   │элементах пролетных строений     │                                        │

│   │(восстановление карнизов,        │                                        │

│   │заделка сколов и раковин         │                                        │

│   │бетона, затирка трещин,          │                                        │

│   │антикоррозийная обработка        │                                        │

│   │оголенной арматуры)              │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 32│  Восстановление клеевых швов    │             До 20% от длины            │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 33│  Подтяжка болтов в стенах       │          До 20% от количества          │

│   │балок                            │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 34│  Восстановление раствора под    │              4% от площади             │

│   │плитой сталежелезобетонных       │                                        │

│   │пролетных строений               │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 35│  Инъецирование трещин в         │          До 10% от количества          │

│   │железобетонных балках пролетных  │                                        │

│   │строений                         │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 36│  Замена поврежденных заклепок   │                 До 10%                 │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 37│  Устранение мелких дефектов     │            До 10% от площади           │

│   │опор (восстановление защитного   │                                        │

│   │слоя бетона, устройство сливов,  │                                        │

│   │зачеканка швов кладки,           │                                        │

│   │устранение размывов)             │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 38│  Устранение повреждений         │            До 10% от площади           │

│   │регуляционных сооружений         │                                        │

│   │(засыпка промоин,                │                                        │

│   │восстановление верха конуса,     │                                        │

│   │восстановление упора конуса,     │                                        │

│   │укрепления конусов и откосов)    │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 39│  Восстановления ступеней        │            До 10% от площади           │

│   │лестничных сходов, конусов       │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 40│  Замена отдельных досок         │            До 10% от площади           │

│   │деревянного настила,             │                                        │

│   │антисептирование, усиление       │                                        │

│   │отдельных элементов, замена      │                                        │

│   │настила на тротуарах, подтяжка   │                                        │

│   │болтов и тяжей                   │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 41│  Замена деформационных швов     │             До 25% от длины            │

│   │закрытого типа и с мастичным     │                                        │

│   │заполнением и деформационных     │                                        │

│   │швов с окаймлением               │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 42│  Замена поврежденных барьерных  │                   4%                   │

│   │и парапетных ограждений,         │                                        │

│   │наращивание бордюров             │                                        │

│   │парапетами, восстановление       │                                        │

│   │поврежденных перил               │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 43│  Локальное восстановление       │            До 10% от площади           │

│   │гидроизоляции (у деформационных  │                                        │

│   │швов и ограждений, вдоль         │                                        │

│   │тротуаров)                       │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 44│  Выправка положения переходных  │          До 10% от количества          │

│   │плит (с заменой отдельных плит)  │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 45│  Восстановление тротуаров (с    │          До 10% от количества          │

│   │заменой отдельных участков)      │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 46│  Сплошная замена настила, в     │              % от площади              │

│   │деревянных мостах                ├───────────────┬─────────┬──────────────┤

│   │                                 │      20       │   16,7  │       25     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┴─────────┴──────────────┤

│ 47│  Замена перил, ограждений и     │           % от протяженности           │

│   │колесоотбоя в деревянных мостах  ├───────────────┬─────────┬──────────────┤

│   │                                 │      20       │   16,7  │       25     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┴─────────┴──────────────┤

│ 48│  Замена навигационных знаков и  │                 До 15%                 │

│   │светового оборудования           │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 49│  Устранение локальных дефектов  │ До 10% от площади поверхности балок или│

│   │железобетонных элементов         │         плит пролетных строений        │

│   │отдельных балок или плит,        │                                        │

│   │восстановление продольных швов   │                                        │

│   │омоноличивания, диафрагм         │                                        │

│   │(связей)                         │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 50│  Локальная очистка от коррозии  │            До 10% от площади           │

│   │и окраска элементов              │                                        │

│   │металлических пролетных строений │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 51│  Восстановление опорных зон     │            До 10% от площади           │

│   │балок, узлов объединения         │                                        │

│   │стальных балок с железобетонной  │                                        │

│   │плитой, локальное восстановление │                                        │

│   │защитного слоя бетона балок      │                                        │

│   │пролетных строений методом       │                                        │

│   │торкретирования                  │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 52│  Замена резиновых опорных       │   До 10% от количества опорных частей  │

│   │частей с подъемкой пролетных     │                                        │

│   │строений                         │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 53│  Окраска фасадных поверхностей  │            До 20% от площади           │

│   │крайних железобетонных балок     │                                        │

│   │пролетных строений и опор        │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 54│  Восстановление (замена)        │          До 10% от количества          │

│   │подферменников                   │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 55│  Устранение локальных дефектов  │         До 10% от площади опор         │

│   │железобетонных элементов опор,   │                                        │

│   │замена отдельных блоков в кладке │                                        │

│   │опор, бетонирование поврежденных │                                        │

│   │участков                         │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 56│  Разборка заторов на реке,      │   До 20% от площади подмостовой зоны   │

│   │санитарная обработка подмостовой │                                        │

│   │зоны                             │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 57│  Восстановление системы         │            До 10% от площади           │

│   │водоотвода в сопряжении моста с  │                                        │

│   │подходом, восстановление         │                                        │

│   │(замена) лотков перед мостом, в  │                                        │

│   │том числе с устройством          │                                        │

│   │гасителей                        │                                        │

├───┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤

│                                Подпорные стены                               │

├───┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤

│ 58│  Очистка, мойка, окраска        │                    1                   │

│   │подпорных стен                   │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 59│  Восстановление системы дренажа │           8% от протяженности          │

│   │подпорных стен                   │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 60│  Устранение дефектов            │              4% от площади             │

│   │поверхности подпорных стен,      │                                        │

│   │восстановление облицовки стен    │                                        │

├───┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤

│                             Водопропускные трубы                             │

├───┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤

│ 61│  Очистка водопропускных труб    │                    1                   │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 62│  Очистка отводящих и подводящих │                    1                   │

│   │русел водопропускных труб, русел │                                        │

│   │на участках верхнего и нижнего   │                                        │

│   │бьефов, откосов насыпи над       │                                        │

│   │водопропускными трубами          │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 63│  Восстановление укрепления      │            До 10% от площади           │

│   │русел водопропускных труб        │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 64│  Заделка швов, стыков, трещин,  │                    1                   │

│   │раковин, сколов звеньев          │                                        │

│   │водопропускных труб и их         │                                        │

│   │оголовков                        │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 65│  Восстановление оголовков труб  │                    1                   │

│   │и укрепления откосов у           │                                        │

│   │оголовков, окраска оголовков     │                                        │

├───┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤

│                                    Тоннели                                   │

├───┬─────────────────────────────────┬───────────────┬─────────┬──────────────┤

│ 66│  вручную или механизированным   │       7       │    9    │       5      │

│   │способом водоприемных колодцев,  │               │         │              │

│   │водопропускных труб,             │               │         │              │

│   │водоотводных трубок и лотков,    │               │         │              │

│   │приемных гидрозатворов,          │               │         │              │

│   │перепускных труб                 │               │         │              │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤

│ 67│  Очистка покрытия тротуаров,    │      12       │    12   │       12     │

│   │бордюров, ограждений,            │               │         │              │

│   │поверхности стен штольни и       │               │         │              │

│   │камеры безопасности, служебного  │               │         │              │

│   │прохода в штольне                │               │         │              │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤

│ 68│  Очистка и промывка             │       3       │    4    │       2      │

│   │облицовочных поверхностей стен и │               │         │              │

│   │свода тоннеля                    │               │         │              │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤

│ 69│  Очистка металлических          │       3       │    4    │       2      │

│   │кабельных ограждений             │               │         │              │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤

│ 70│  Очистка световозвращающих      │      52       │    52   │       52     │

│   │элементов                        │               │         │              │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤

│ 71│  Промывка служебного прохода в  │       3       │    4    │       2      │

│   │штольне                          │               │         │              │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤

│ 72│  Промывка (с использованием     │       3       │    4    │       2      │

│   │машин) тротуаров и бордюров в    │               │         │              │

│   │тоннеле                          │               │         │              │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┴─────────┴──────────────┤

│ 73│  Очистка полости дренажных      │                    3                   │

│   │скважин в тоннеле от грунта и    │                                        │

│   │мусора вручную                   │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 74│  Очистка и промывка облицовки   │                    1                   │

│   │порталов тоннеля                 │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 75│  Окраска бордюров в тоннелях    │                    1                   │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 76│  Содержание системы пожарной    │               По расчету               │

│   │безопасности                     │                                        │

├───┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤

│              Содержание искусственных сооружений в зимний период             │

├───┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤

│ 77│  Противогололедная обработка    │   Количество дней образования зимней   │

│   │фрикционными материалами         │               скользкости              │

│   │тротуаров мостовых сооружений (в ├───────────────┬─────────┬──────────────┤

│   │населенных пунктах)              │     x 1,2     │  x 0,8  │    x 1,0     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┴─────────┴──────────────┤

│ 78│  Очистка проезжей части         │   Количество дней образования зимней   │

│   │мостовых сооружений на ширине 1  │           скользкости x 0,40           │

│   │м вдоль тротуаров от снега и     │                                        │

│   │льда, покрытия на тротуарах, зон │                                        │

│   │под ограждениями, очистка        │                                        │

│   │ограждений, перил, дорожных      │                                        │

│   │знаков, лестничных сходов        │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┬─────────┬──────────────┤

│ 79│  Очистка от снега и льда        │       5       │    3    │       7      │

│   │покрытия подходов по краям (на   │               │         │              │

│   │длине 6 м), водоотводных лотков  │               │         │              │

│   │перед мостом и под               │               │         │              │

│   │деформационными швами,           │               │         │              │

│   │водоотводных трубок              │               │         │              │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┴─────────┴──────────────┤

│ 80│  Очистка от снега дорожных      │   Количество дней образования зимней   │

│   │знаков и указателей, подходов к  │          скользкости x 0,25            │

│   │тоннелям и их припортальных зон  │                                        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 81│  Борьба с наледями у            │               По расчету               │

│   │искусственных сооружений         │                                        │

└───┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

Приложение N 3

к Приказу Минтранса России

от 1 ноября 2007 г. N 157

МЕЖРЕМОНТНЫЕ СРОКИ

ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Межремонтные сроки проведения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования федерального значения с нежесткими дорожными одеждами принимаются в соответствии с таблицей:
.375.75.125.5.875.25.625.0

Категория дорог	

Тип дорожной одежды	

Дорожно-климатическая зона						

	

I - II	

III	

IV - V				

	

межремонтный срок, лет	

коэффициент надежности дорожной одежды	

межремонтный срок, лет	

коэффициент надежности дорожной одежды	

межремонтный срок, лет	

коэффициент надежности дорожной одежды	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

IА, IБ IВ	

капитальный	

12	

0,98	

14	

0,95	

18	

0,88	

II	

капитальный	

12	

0,95	

12	

0,92	

15	

0,88	

III	

капитальный	

12	

0,92	

12	

0,90	

15	

0,85	

облегченный	

12	

0,86	

12	

0,85	

12	

0,84	

IV	

капитальный	

12	

0,85	

12	

0,84	

12	

0,83	

облегченный	

10	

0,85	

10	

0,84	

12	

0,82	

переходный	

5	

0,82	

5	

0,80	

5	

0,77	

V	

облегченный	

10	

0,82	

10	

0,80	

12	

0,79	

переходный	

5	

0,65	

5	

0,60	

5	

0,58	

низший	

3	

0,65	

3	

0,60	

3	

0,58	

2. Межремонтный срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения с усовершенствованным типом покрытия принимается равным 12 годам, с переходным и низшим типами дорожной одежды - 5 годам.

3. Межремонтные сроки проведения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения с жесткими дорожными одеждами (с цементобетонным покрытием) принимается равным 25 годам, по ремонту - 12 годам.

4. Межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорожных покрытий на мостовых сооружениях принимаются в соответствии со сроками ремонта дорожных покрытий на автомобильных дорогах федерального значения.

5. Межремонтные сроки по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог федерального значения, установленные настоящим приложением, принимаются при проектировании дорожных работ и учитываются при формировании программы работ по капитальному ремонту и ремонту для участков автомобильных дорог, проектирование которых осуществлялось с учетом указанных в настоящем приложении межремонтных сроков.

Приложение N 4

к Приказу Минтранса России

от 1 ноября 2007 г. N 157

МЕЖРЕМОНТНЫЕ СРОКИ

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Межремонтные сроки проведения работ по капитальному ремонту искусственных   │

│                          (мостовых) сооружений, лет                          │

├────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│ N  │    тип конструкции пролетных строений     │ дорожно-климатическая зона  │

│п/п │                                           ├──────┬──────────┬───────────┤

│    │                                           │  I   │ II - III │    IV     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│  1 │                     2                     │  3   │    4     │     5     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│  1 │  Сборные железобетонные с обычной         │  27  │    30    │    36     │

│    │арматурой                                  │      │          │           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│  2 │  Сборные железобетонные с напрягаемой     │  32  │    35    │    38     │

│    │арматурой                                  │      │          │           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│  3 │  Монолитные железобетонные                │  35  │    40    │    42     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│  4 │  Сталежелезобетонные со сборной плитой    │  36  │    42    │    45     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│  5 │  Сталежелезобетонные с монолитной плитой  │  40  │    48    │    55     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│  6 │  Стальные с ортотропной плитой            │  48  │    53    │    58     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│  7 │  Средние значения                         │  36  │    40    │    45     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼──────┴──────────┴───────────┤

│  8 │  Приведенные усредненные значения         │             40              │

├────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│   Межремонтные сроки выполнения работ по ремонту искусственных (мостовых)    │

│                               сооружений, лет                                │

├────┬───────────────────────────────────────────┬──────┬──────────┬───────────┤

│  9 │  Сборные железобетонные с обычной         │  18  │    20    │    24     │

│    │арматурой                                  │      │          │           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 10 │  Сборные железобетонные с напрягаемой     │  20  │    23    │    26     │

│    │арматурой                                  │      │          │           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 11 │  Монолитные железобетонные                │  22  │    25    │    28     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 12 │  Сталежелезобетонные со сборной плитой    │  22  │    25    │    28     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 13 │  Сталежелезобетонные с монолитной плитой  │  23  │    26    │    30     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 14 │  Стальные с ортотропной плитой            │  25  │    30    │    33     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 15 │  Средние значения                         │  22  │    25    │    27     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼──────┴──────────┴───────────┤

│ 16 │  Приведенные усредненные значения         │             24              │

└────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘