Зарегистрировано в Минюсте России 22 ноября 2017 г. N 48975

------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 26 июля 2017 г. N 278

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

РАЗМЕЩЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОПОЕЗДОВ,

АВТОПРИЦЕПОВ, ПОЛУПРИЦЕПОВ, СЪЕМНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ КУЗОВОВ

В ПОРОЖНЕМ ИЛИ ГРУЖЕНОМ СОСТОЯНИИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ

В ГРУЗОВЫХ ВАГОНАХ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 170; N 28, ст. 2891; 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 27, ст. 3213, N 46, ст. 5554; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 30, ст. 4596; 2012, N 25, ст. 3268; 2014, N 6, ст. 566, N 23, ст. 2930, N 49, ст. 6928, 2015, N 1, ст. 56, N 14, ст. 2021; 2016, N 27, ст. 4160) приказываю:

Утвердить прилагаемые Технические условия размещения и крепления автомобилей, автопоездов, автоприцепов, полуприцепов, съемных автомобильных кузовов в порожнем или груженом состоянии при перевозке в грузовых вагонах.

Министр

М.Ю.СОКОЛОВ

Утверждены

приказом Минтранса России

от 26 июля 2017 г. N 278

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОПОЕЗДОВ,

АВТОПРИЦЕПОВ, ПОЛУПРИЦЕПОВ, СЪЕМНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ КУЗОВОВ

В ГРУЖЕНОМ ИЛИ ПОРОЖНЕМ СОСТОЯНИИ В ГРУЗОВЫХ ВАГОНАХ

1. Размещение автомобилей, автопоездов, автоприцепов, полуприцепов, съемных автомобильных кузовов в груженом или порожнем состоянии в грузовых вагонах, технические характеристики которых предусматривают перевозку таких грузов, осуществляется по следующей схеме габарита погрузки:

2. При погрузке автомобилей, автопоездов, автоприцепов, полуприцепов, съемных автомобильных кузовов в груженом или порожнем состоянии должны соблюдаться размеры габарита погрузки, указываемые в миллиметрах <*>.

--------------------------------

<*> Значения расстояния ширины b от точек очертания габарита до вертикальной плоскости, проходящей через ось железнодорожного пути, в зависимости от высоты h точки от уровня верха головки рельса.
.75.5.25.0

Высота (h)	

Ширина (b)	

Высота (h)	

Ширина (b)	

380 - 1100	

1625	

4310	

1385	

1100 - 4000	

1625	

4320	

1378	

4001	

1624	

4330	

1371	

4010	

1617	

4340	

1363	

4020	

1609	

4350	

1355	

4030	

1601	

4355	

1350	

4040	

1593	

4400	

1350	

4050	

1585	

4410	

1350	

4060	

1577	

4420	

1350	

4070	

1569	

4430	

1350	

4080	

1561	

4440	

1350	

4090	

1554	

4450	

1350	

4100	

1548	

4460	

1350	

4110	

1540	

4470	

1350	

4120	

1532	

4480	

1350	

4130	

1524	

4490	

1350	

4140	

1516	

4500	

1350	

4150	

1509	

4550	

1350	

4160	

1502	

4600	

1350	

4170	

1495	

4650	

1350	

4180	

1487	

4700	

1350	

4190	

1479	

4750	

1350	

4200	

1471	

4800	

1350	

4210	

1463	

4850	

1350	

4220	

1455	

4900	

1350	

4230	

1447	

5000	

1350	

4240	

1439	

5050	

1350	

4250	

1431	

5100	

1350	

4260	

1423	

5150	

1350	

4270	

1415	

5200	

1350	

4280	

1407	

5250	

1350	

4290	

1400	

5300	

1350	

4300	

1392	

3. Перевозка грузов в грузовых вагонах с применением габарита, указанного в пункте 1, осуществляется владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) перевозчиком при условии технических и технологических возможностей осуществления перевозки.