Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2015 г. N 38320

------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 31 марта 2015 г. N 117

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТРАСЛЕВЫХ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ,

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ЭТИХ ДОРОГ

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

В соответствии с подпунктом 5.2.53(41) пункта 5 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342; 2006, N 15, ст. 1612; N 24, ст. 2601; N 52 (ч. III), ст. 5587; 2008, N 8, ст. 740; N 11 (ч. I), ст. 1029; N 17, ст. 1883; N 18, ст. 2060; N 22, ст. 2576; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 4, ст. 506; N 6, ст. 738; N 13, ст. 1558; N 18 (ч. II), ст. 2249; N 32, ст. 4046; N 33, ст. 4088; N 36, ст. 4361; N 51, ст. 6332; 2010, N 6, ст. 650, ст. 652; N 11, ст. 1222; N 12, ст. 1348; N 13, ст. 1502; N 15, ст. 1805; N 25, ст. 3172; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; 2011, N 14, ст. 1935; N 26, ст. 3801, ст. 3804; N 32, ст. 4832; N 38, ст. 5389; N 46, ст. 6526; N 47, ст. 6660; N 48, ст. 6922; 2012, N 6, ст. 686; N 14, ст. 1630; N 19, ст. 2439; N 44, ст. 6029; N 49, ст. 6881; 2013, N 5, ст. 388; N 12, ст. 1322; N 26, ст. 3343; N 33, ст. 4386; N 38, ст. 4821; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1286; N 18 (ч. IV), ст. 2177; N 30 (ч. II), ст. 4311; N 30 (ч. II), ст. 4325; N 37, ст. 4974; N 42, ст. 5736; N 43, ст. 5901, ст. 5926; 2015, N 2, ст. 491), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые отраслевые сметные нормативы, применяемые при проведении работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории Пермского края.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 г.

Министр

М.Ю.СОКОЛОВ

Утверждены

приказом Минтранса России

от 31 марта 2015 г. N 117

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ЭТИХ ДОРОГ,

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

1. Отраслевые сметные нормативы, применяемые при проведении работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Пермского края (далее - Нормативы), предназначены для определения затрат и потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, эксплуатация машин и механизмов, материалы) при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Пермского края.

2. Настоящие Нормативы являются исходными данными для разработки единичных расценок ресурсным методом, методом укрупненных сметных нормативов и нормативов денежных затрат (для бюджетного планирования) на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

3. Настоящие Нормативы определены в ценах по состоянию на 1 января 2015 г.

4. Настоящие Нормативы отражают среднеотраслевой уровень технологии и организации работ по видам ремонтных работ.

5. Настоящими Нормативами учтено производство работ в условиях движения транспорта, дополнительные повышающие коэффициенты не применяются.

6. Нормативами не предусмотрены затраты по вывозу строительного мусора и его утилизации. Работы по вывозу строительного мусора после демонтажа нормируются отраслевыми сметными нормативами, применяемыми при проведении работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Пермского края, утвержденными приказом Минтранса России от 4 декабря 2013 г. N 432 (зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2014 г., регистрационный N 31880).

Затраты по утилизации отходов списываются за счет накладных расходов и прибыли.

7. Нормативами таблицы 01-02-009 предусмотрено устройство слоя асфальтобетонного покрытия из плотной мелкозернистой смеси. При необходимости замены марки асфальтобетонной смеси, расход материала следует назначить согласно проекту.

8. В таблицу 01-02-009 не включены подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора. Указанный вид затрат следует принимать по расценке элементных сметных нормативов и единичных расценок на ремонт (далее - ЭСНиЕРр), предусмотренных в таблице ЭСНиЕРр-01-02-001.

9. Учет ограждения места производства работ нормируется по таблицам ЭСНиЕРр-01-04-005, ЭСНиЕРр-01-04-006.

РАЗДЕЛ 1. Ремонт земляного полотна и водоотвода

Таблица ЭСНиЕРр-01-01-001

Устройство песчаного подстилающего слоя на обочинах

Состав работ:

01. Планировка земляного полотна вручную и уплотнение виброплитой.

02. Распределение песка с помощью щебнераспределителя.

03. Планировка песка автогрейдером.

04. Окончательная планировка песка вручную и уплотнение виброплитой.

Измеритель: 100 м3 подстилающего слоя

Устройство песчаного подстилающего слоя на обочинах навесным щебнераспределителем 2 м3 на базе универсального фронтального погрузчика:

01-01-001-1 грунт земляного полотна I группы

01-01-001-2 грунт земляного полотна II группы
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-01-001-1	

01-01-001-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

1,87	

1,9	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

2,98	

2,98	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

1,87	

1,9	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

3,87	

3,87	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х03-1846	

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные	

маш.-ч	

2313,77

---------

212,11	

1,49	

1,49	

х12-0201	

Автогрейдеры легкого типа 66,2 кВт (90 л.с.)	

маш.-ч	

1189,56

---------

238,63	

0,89	

0,89	

х12-1806Д	

Навесной распределитель щебня для отсыпки обочин 2 м3	

маш.-ч	

395,15

---------

212,11	

1,49	

1,49	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

451,29	

1,87	

1,9	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с408-0122	

Песок природный для строительных работ средний	

м3	

338,76	

112	

112,2	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

1 247,21	

1 258,35		

Эксплуатация машин	

руб.	

5 938,91	

5 952,45		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

844,47	

844,47		

Материальные ресурсы	

руб.	

37 941,12	

38 008,87		

Всего, прямые затраты	

руб.	

45 127,24	

45 219,67		

Таблица ЭСНиЕРр-01-01-002

Укрепление обочин щебнем методом расклинки

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание щебня погрузчиком

02. Профилирование щебня основной фракции автогрейдером.

03. Укатка щебня основной фракции.

04. Разравнивание щебня расклинивающей фракции автогрейдером.

05. Окончательная укатка обочины.

06. Полив водой при уплотнении.

Измеритель: 1000 м2

Укрепление обочин щебнем методом расклинки:

01-01-002-1 толщина слоя 20 см

01-01-002-2 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-002-1
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-01-002-1	

01-01-002-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

7,91	

0,35	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

20,02	

0,81	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х03-1844	

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные до 4 т	

маш.-ч	

593,99

---------

212,11	

3,83	

0,35	

х12-0202	

Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	

маш.-ч	

937,01

---------

265,14	

4,08	

х12-0926	

Каток дорожный самоходный вибрационный комбинированный до 12 т	

маш.-ч	

1141,97

---------

265,14	

11,15	

0,46	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

603,56

---------

212,11	

0,96	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с408-0010	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10 - 20 мм	

м3	

П	

П	

с408-0012	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40 - 70 мм	

м3	

П	

П	

с411-0001	

Вода	

м3	

П	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

1 468,10	

64,96		

Эксплуатация машин	

руб.	

19 410,37	

733,20		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

5 054,09	

196,20		

Материальные ресурсы	

руб.	

		

Всего, прямые затраты	

руб.	

20 878,47	

798,16		

Таблица ЭСНиЕРр-01-01-003

Укрепление земляного полотна и водоотводных канав посевом

многолетних трав

Состав работ:

01. Прием растительного грунта.

02. Перемещение растительного грунта на откос экскаватором.

03. Планировка грунта по откосу экскаватором.

04. Посев трав с внесением удобрений.

05. Прикатка легкими ручными катками.

06. Перестановка экскаватора.

Измеритель: 1000 м2

Укрепление обочин щебнем методом расклинки:

01-01-003-1 Укрепление земляного полотна и водоотводных канав посевом многолетних трав вручную с отсыпкой растительного грунта слоем 10 см
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-01-003-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

5,66	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

5,66	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

5,66	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х06-0340	

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	

маш.-ч	

873,76

---------

265,14	

5,66	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с114-0067	

Удобрение минеральное комплексное "Нитрофоска"	

кг	

24,34	

110	

с407-0014	

Земля растительная	

м3	

820,37	

158	

с414-0137	

Семена газонных трав (смесь)	

кг	

115,91	

47,6	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

1 950,89		

Эксплуатация машин	

руб.	

4 945,48		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

1 500,69		

Материальные ресурсы	

руб.	

137 813,18		

Всего, прямые затраты	

руб.	

144 709,55		

Таблица ЭСНиЕРр-01-01-004

Демонтаж водосбросных сооружений

Состав работ:

01. Разломка конструкций отбойными молотками.

02. Разборка конструкций с погрузкой в транспортное средство.

Измеритель: 1 м3 конструкций

Демонтаж водосбросных сооружений:

01-01-004-1 открытого лотка

01-01-004-2 телескопического лотка

01-01-004-3 гасителя
.7142857142858.4285714285716.1428571428573.857142857143.571428571429.285714285715.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-01-004-1	

01-01-004-2	

01-01-004-3	

Норма расхода ресурсов							

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

14	

14,48	

14,76	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

3,58	

3,36	

4,5	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

5,29	

5,3	

5,94	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х05-0102	

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат.), производительность 5 м3/мин.	

маш.-ч	

598,39

---------

212,11	

1,79	

1,68	

2,25	

х06-0338Д	

Экскаваторы-погрузчики, грузоподъемность до 1 т	

маш.-ч	

623,3

---------

238,63	

3,5	

3,62	

3,69	

х33-0804	

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	

маш.-ч	

7,99	

3,58	

3,36	

4,5	

Стоимостные показатели							

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

2 891,57	

2 927,09	

3 183,22		

Эксплуатация машин	

руб.	

3 281,27	

3 288,49	

3 682,31		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

1 214,88	

1 220,19	

1 357,79		

Всего, прямые затраты	

руб.	

6 172,84	

6 215,58	

6 865,53		

Таблица ЭСНиЕРр-01-01-005

Устройство водосбросных сооружений с проезжей части

из открытых лотков на обочинах

Состав работ:

01. Устройство котлована под открытый лоток на обочине.

02. Устройство щебеночной подготовки.

03. Установка конструкций водосброса на обочине.

04. Устройство сопряжения блоков и бетонирование дна лотка.

Измеритель: 1 м3 конструкций

01-01-005-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-01-005-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

13,24	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

6,62	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

6,62	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

451,29	

1,79	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с102-0070	

Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 19 - 22 мм, IV сорт	

м3	

3105,83	

0,03	

с401-0106	

Бетон дорожный, класс В15 (М200)	

м3	

3723,47	

0,45	

с403-2361	

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые марка Б-5, размер 450 x 1000 x 180 мм, объемом бетона 0,079 м3 с расходом стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	

м3	

1073,68	

12,7	

с408-0015	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20 - 40 мм	

м3	

802,27	

1,35	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

4 739,06		

Эксплуатация машин	

руб.	

807,81		

Материальные ресурсы	

руб.	

16 487,54		

Всего, прямые затраты	

руб.	

22 034,41		

Таблица ЭСНиЕРр-01-01-006

Устройство водосбросных сооружений с проезжей части

из телескопических лотков в откосах насыпи

Состав работ:

01. Устройство траншеи под телескопический лоток с зачисткой дна и стенок под рейку.

02. Восстановление щебеночной подготовки с уплотнением виброплитой.

03. Установка конструкций лотка в откосах насыпи.

04. Засыпка пазух грунтом с уплотнением вибротрамбовкой и планировкой поверхности.

Измеритель: 1 м3 конструкций

01-01-006-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из телескопических лотков в откосах насыпи с восстановлением корыта и основания
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-01-006-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

19,18	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

9,59	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

9,59	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

451,29	

0,68	

х33-1104	

Трамбовки бензиновые	

маш.-ч	

67,98	

2,1	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с402-0004	

Раствор готовый кладочный цементный марки 100	

м3	

3032,55	

0,039	

с403-2362	

Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток малый марка Б-6, длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м3 с расходом стали класса А-I 3,33 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	

шт.	

1264,86	

45,5	

с408-0015	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20 - 40 мм	

м3	

802,27	

1,65	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

6 865,19		

Эксплуатация машин	

руб.	

449,64		

Материальные ресурсы	

руб.	

58 993,14		

Всего, прямые затраты	

руб.	

66 307,97		

Таблица ЭСНиЕРр-01-01-007

Устройство водосбросных сооружений с проезжей части

из гасителей

Состав работ:

01. Устройство котлована под гаситель.

02. Устройство щебеночной подготовки.

03. Установка конструкций гасителя.

04. Бетонирование дна гасителя вручную.

Измеритель: 1 м3 конструкций

01-01-007-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-01-007-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

14,7	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

7,35	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

7,35	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

451,29	

0,66	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с102-0070	

Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 19 - 22 мм, IV сорт	

м3	

3105,83	

0,03	

с401-0106	

Бетон дорожный, класс В15 (М200)	

м3	

3723,47	

0,43	

с403-2361	

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые марка Б-5, размер 450 x 1000 x 180 мм, объемом бетона 0,079 м3 с расходом стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	

м3	

1073,68	

12,7	

с408-0015	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20 - 40 мм	

м3	

802,27	

0,93	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

5 261,64		

Эксплуатация машин	

руб.	

297,85		

Материальные ресурсы	

руб.	

16 076,11		

Всего, прямые затраты	

руб.	

21 635,60		

Таблица ЭСНиЕРр-01-01-008

Замена отдельных звеньев прикромочного лотка

Состав работ:

01. Демонтаж деформированного блока при помощи экскаватора-погрузчика, оборудованным клыком-рыхлителем.

02. Выравнивание, досыпка и уплотнение щебеночного основания.

03. Установка и выравнивание нового блока при помощи крана-манипулятора.

04. Заполнение швов между блоками раствором, расшивка швов.

Измеритель: 1 м3 конструкций

01-01-008-1 Замена отдельных звеньев прикромочного лотка
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-01-008-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

5,02	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

2,59	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

2,43	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

1,91	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х06-0338Д	

Экскаваторы-погрузчики, грузоподъемность до 1 т	

маш.-ч	

623,3

---------

238,63	

0,79	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

451,29	

0,52	

х38-0606Д	

Краны-манипуляторы до 4 т на базе автомобиля	

маш.-ч	

586,05

---------

238,63	

1,12	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с402-0004	

Раствор готовый кладочный цементный марки 100	

м3	

3032,55	

0,014	

с403-2353	

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-1-22-75, размер 750 x 1000 x 220 мм, объемом бетона 0,159 м3 с расходом стали класса А-I 2, 93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	

шт.	

3087,97	

6,3	

с408-0015	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20 - 40 мм	

м3	

802,27	

0,61	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

1 794,71		

Эксплуатация машин	

руб.	

1 383,45		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

455,78		

Материальные ресурсы	

руб.	

19 986,05		

Всего, прямые затраты	

руб.	

23 164,21		

Таблица ЭСНиЕРр-01-01-009

Устройство прикромочного лотка

Состав работ:

01. Выравнивание, досыпка и уплотнение щебеночного основания.

02. Установка и выравнивание блоков лотка при помощи крана-манипулятора.

03. Заполнение швов между блоками раствором, расшивка швов.

Измеритель: 1 м3 конструкций

01-01-009-1 Устройство прикромочного лотка на существующем основании
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-01-009-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

3,44	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

1,8	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

1,64	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

1,12	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

451,29	

0,52	

х38-0606Д	

Краны-манипуляторы до 4 т на базе автомобиля	

маш.-ч	

586,05

---------

238,63	

1,12	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с402-0004	

Раствор готовый кладочный цементный марки 100	

м3	

3032,55	

0,014	

с403-2353	

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-1-22-75, размер 750 x 1000 x 220 мм, объемом бетона 0,159 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	

шт.	

3087,97	

6,3	

с408-0015	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20 - 40 мм	

м3	

802,27	

0,61	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

1 229,18		

Эксплуатация машин	

руб.	

891,05		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

267,27		

Материальные ресурсы	

руб.	

19 986,05		

Всего, прямые затраты	

руб.	

22 106,28		

РАЗДЕЛ 2. Ремонт дорожной одежды

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-001

Розлив битумной эмульсии

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.

02. Розлив битумной эмульсии.

Измеритель: 1 т

01-02-001-1 Розлив битумной эмульсии автогудронатором 6000 л с системой точного дозирования
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-001-1	

Норма расхода ресурсов					

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

0,44	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-0120	

Автогудронаторы 6000 л на базе автомобиля мощностью 240 л.с., с разогревом битума от маслонагревательной станции	

маш.-ч	

2938,56

----------

450,73	

0,22	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-1797	

Эмульсия битумно-дорожная	

т	

18534,69	

1,03	

Стоимостные показатели					

Эксплуатация машин	

руб.	

646,48		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

99,16		

Материальные ресурсы	

руб.	

19 090,73		

Всего, прямые затраты	

руб.	

19 737,21		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-002

Доставка битумной эмульсии автогудронаторами к месту

производства работ

Состав работ:

01. Порожний пробег к месту загрузки.

02. Груженый пробег к месту работы.

03. Маневрирование.

Измеритель: 10 км расстояния доставки

01-02-002-1 Доставка битумной эмульсии автогудронатором 6000 л с системой точного дозирования к месту производства работ
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-002-1	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

0,68	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-0120	

Автогудронаторы 6000 л на базе автомобиля мощностью 240 л.с., с разогревом битума от маслонагревательной станции	

маш.-ч	

2938,56

----------

450,73	

0,34	

Стоимостные показатели					

Эксплуатация машин	

руб.	

999,11		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

153,25		

Всего, прямые затраты	

руб.	

999,11		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-003

Устройство слоя покрытия

из щебеночно-мастичного асфальтобетона

Состав работ:

01. Укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов.

02. Уплотнение катками.

03. Заполнение смачивающей системы катков водой.

04. Установка и снятие ограждений.

05. Переходы и перемещение машин.

Измеритель: 1000 м2

Устройство слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см асфальтоукладчиками больших типоразмеров:

01-02-003-1 ширина укладки до 7,5 м

01-02-003-2 ширина укладки свыше 7,5 м

01-02-003-3 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 02-003-1

01-02-003-4 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 02-003-2
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-003-1	

01-02-003-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

7,37	

5,78	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

238,63	

3,38	

2,32	

з0-006	

Рабочий 6 разряда	

чел.-ч	

265,14	

1,69	

1,16	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

7,62	

7,06	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-0905	

Катки дорожные самоходные гладковальцовые массой 8 т	

маш.-ч	

811,23

---------

238,63	

1,63	

1,62	

х12-0912	

Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	

маш.-ч	

831,95

---------

265,14	

3,48	

3,46	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

603,56

---------

212,11	

0,82	

0,82	

х12-2004	

Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров с телескопической плитой и шириной укладки более 6,5 м, оборудованные виброплитой и вибробрусом для предварительного уплотнения	

маш.-ч	

7476,06

---------

318,17	

1,69	

1,16	

х40-0052	

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	

маш.-ч	

782,11	

1,15	

1,15	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с410-0048	

Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-20	

т	

3882,68	

125	

125	

с411-0001	

Вода	

м3	

32,01	

1,14	

1,13	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

2 622,53	

1 933,95		

Эксплуатация машин	

руб.	

18 246,38	

14 259,31		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

2 023,29	

1 846,97		

Материальные ресурсы	

руб.	

485 371,49	

485 371,17		

Всего, прямые затраты	

руб.	

506 240,40	

501 564,43		

.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-003-3	

01-02-003-4	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

0,24	

0,18	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

238,63	

0,16	

0,12	

з0-0006	

Рабочий 6 разряда	

чел.-ч	

265,14	

0,08	

0,06	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

0,84	

0,72	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-0905	

Катки дорожные самоходные гладковальцовые массой 8 т	

маш.-ч	

811,23

---------

238,63	

0,23	

0,21	

х12-0912	

Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	

маш.-ч	

831,95

---------

265,14	

0,53	

0,45	

х12-2004	

Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров с телескопической плитой и шириной укладки более 6,5 м, оборудованные виброплитой и вибробрусом для предварительного уплотнения	

маш.-ч	

7476,06

---------

318,17	

0,08	

0,06	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с410-0048	

Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-20	

т	

3882,68	

25	

25	

с411-0001	

Вода	

м3	

32,01	

0,15	

0,15	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

103,94	

77,95		

Эксплуатация машин	

руб.	

1 225,60	

993,30		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

220,86	

188,52		

Материальные ресурсы	

руб.	

97 071,80	

97 071,80		

Всего, прямые затраты	

руб.	

98 401,34	

98 143,05		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-004

Укладка геосинтетических материалов в асфальтобетонное

покрытие вручную

Состав работ:

01. Поднос рулонов к месту монтажа.

02. Раскрой полотен на полосы.

03. Укладка материала.

04. Закрепление материала.

05. Переходы.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Укладка геосетки в асфальтобетонное покрытие вручную:

01-02-004-1 локальное армирование с закреплением

01-02-004-2 сплошное армирование с закреплением
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-004-1	

01-02-004-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

7,7	

5,56	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

3,85	

2,78	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-4113	

Геосетка стеклянная клееная марки АРМДОР-50 (размер ячейки 25 x 25; 37,5 x 37,5; 50 x 50 мм)	

м2	

81,12	

П	

1310	

с101-4625	

Дюбель-гвоздь с шайбой размером 4,5 x 60 мм	

кг	

166,86	

5,28	

2,64	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

2 245,74	

1 621,60		

Материальные ресурсы	

руб.	

881,02	

106 707,71		

Всего, прямые затраты	

руб.	

3 126,76	

108 329,31		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-005

Укладка геосинтетических материалов в асфальтобетонное

покрытие механизированным способом

Состав работ:

01. Закрепление рулона на навесном спецоборудовании.

02. Укладка материала.

03. Переходы и перемещение машины.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Механизированная укладка геосинтетических материалов в асфальтобетонное покрытие, сплошное армирование:

01-02-005-1 ширина рулона 4 м

01-02-005-2 ширина рулона 5 м
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-005-1	

01-02-005-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

0,97	

0,77	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

0,97	

0,77	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

0,97	

0,77	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х01-0407	

Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 18 кВт (25 л.с.)	

маш.-ч	

418,81

---------

212,11	

0,97	

0,77	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-4228	

Геосетка из полиэфирного волокна (высокомодульного) пропитанная эмульсиями на битумной основе	

м2	

186,88	

1199	

с101-4228Д	

Геосетка из полимерных волокон с битумной пропиткой ПолиЭфАсфальт (4 x 100 м)	

м2	

105,44	

1207	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

385,78	

306,24		

Эксплуатация машин	

руб.	

406,25	

322,48		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

205,75	

163,32		

Материальные ресурсы	

руб.	

127 266,08	

224 069,12		

Всего, прямые затраты	

руб.	

128 058,11	

224 697,84		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-006

Укладка защитного слоя износа из литой

эмульсионно-минеральной смеси

Состав работ:

01. Очистка покрытия.

02. Разборка конструкций с погрузкой в транспортное средство.

03. Приготовление и укладка смеси.

04. Уборка отходов.

05. Установка, перестановка и снятие знаков и ограждений.

06. Перемещение машин.

Измеритель: 1000 м2

Укладка защитного слоя износа из литой эмульсионно-минеральной смеси, толщина слоя:

01-02-006-1 5 мм

01-02-006-2 10 мм

01-02-006-3 15 мм
.7142857142858.4285714285716.1428571428573.857142857143.571428571429.285714285715.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-006-1	

01-02-006-2	

01-02-006-3	

Норма расхода ресурсов							

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

1,56	

2,96	

4,58	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,60	

3,00	

5,74	

8,83	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

3,96	

7,42	

11,41	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х03-1812	

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	

маш.-ч	

1009,77

---------

212,11	

0,73	

1,40	

2,16	

х12-0141	

Смеситель-укладчик литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС), бункер щебня 9,2 м3, производительность насоса эмульсии 400 л/мин.	

маш.-ч	

6961,07

---------

609,82	

0,78	

1,48	

2,29	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

603,56

---------

212,11	

0,89	

1,58	

2,38	

х12-1550	

Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	

маш.-ч	

561,48

---------

212,11	

0,78	

1,48	

2,29	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-1305	

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	

т	

519,52	

0,42	

0,84	

1,26	

с101-2363	

Мешковина джутовая	

м3	

38,58	

0,37	

0,75	

1,12	

с101-4961	

Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-3	

т	

25189,91	

1,84	

3,69	

5,53	

с113-0010	

Алюминий сернокислый (сульфат алюминия) технический очищенный, марка А	

т	

6500,72	

0,11	

0,21	

0,32	

с408-0005	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3) - 10 мм	

м3	

977,98	

2,07	

4,15	

6,22	

с408-0160	

Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1200 повышенной крупности и крупный	

м3	

371,58	

4,67	

9,34	

14,01	

с411-0001	

Вода	

м3	

32,01	

1,21	

2,39	

3,58	

Стоимостные показатели							

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

804,96	

1 536,22	

2 367,43		

Эксплуатация машин	

руб.	

7 141,89	

13 500,68	

20 844,22		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

984,72	

1 848,54	

2 845,20		

Материальные ресурсы	

руб.	

51 095,42	

102 386,93	

153 481,70		

Всего, прямые затраты	

руб.	

59 042,27	

117 423,83	

176 693,35		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-007

Разломка цементобетонных покрытий методом

виброрезонансной деструктуризации

Состав работ:

01. Приведение машины в рабочее положение.

02. Разрушение покрытия.

03. Развороты в конце участка.

Измеритель: 1000 м2

01-02-007-1 Разломка цементобетонных покрытий методом виброрезонансной деструктуризации, толщина до 22 см
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-007-1	

Норма расхода ресурсов					

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

4,42	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-2900Д	

Вибробетоноломы	

маш.-ч	

46845,72

-----------

609,82	

2,21	

х12-1550	

Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	

маш.-ч	

561,48

---------

212,11	

2,21	

Стоимостные показатели					

Эксплуатация машин	

руб.	

104 769,91		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

1 816,47		

Всего, прямые затраты	

руб.	

104 769,91		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-008

Срезка слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного

фрезерования отдельными участками

Состав работ:

01. Разметка участка фрезерования.

02. Фрезерование асфальтобетона с погрузкой в автосамосвал.

03. Очистка отфрезерованного участка щетками комбинированной дорожной машины.

04. Уборка остатков материала вручную.

Измеритель: 100 м2

Срезка слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования отдельными участками площадью до 500 м2 на глубину до 5 см:

01-02-008-1 ширина захвата 1000 мм

01-02-008-2 ширина захвата 2000 мм
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-008-1	

01-02-008-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

0,13	

0,11	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

0,13	

0,11	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

0,66	

0,27	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

238,63	

0,66	

0,27	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

1,39	

0,61	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

603,56

---------

212,11	

0,07	

0,07	

х12-1550	

Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	

маш.-ч	

561,48

---------

212,11	

0,66	

0,27	

х12-2204	

Фрезы самоходные дорожные с шириной барабана от 1000 мм до 1300 мм	

маш.-ч	

3676,4

---------

265,14	

0,66	

х12-2205	

Фрезы самоходные дорожные с шириной барабана от 1500 мм до 2200 мм	

маш.-ч	

11062,31

-----------

265,14	

0,27	

х40-0052	

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	

маш.-ч	

782,11	

0,66	

0,27	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

342,30	

159,61		

Эксплуатация машин	

руб.	

3 355,44	

3 391,84		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

329,83	

143,71		

Всего, прямые затраты	

руб.	

3 697,74	

3 551,45		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-009

Устройство слоя асфальтобетонного покрытия из горячей

асфальтобетонной смеси

Состав работ:

01. Укладка асфальтобетонной смеси.

02. Обрубка краев, устранение дефектов укладки.

03. Уплотнение катками.

04. Заливка воды в смачивающую систему катков.

Измеритель: 1000 м2

Устройство слоя асфальтобетонного покрытия из горячей асфальтобетонной смеси

01-02-009-1 толщина слоя 5 см, ширина укладки до 7,5 м

01-02-009-2 толщина слоя 5 см, ширина укладки свыше 7,5 м

01-02-009-3 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 02-009-1

01-02-009-4 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 02-009-2

Устройство слоя асфальтобетонного покрытия из горячей асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком с использованием перегружателя асфальтобетонной смеси:

01-02-009-5 толщина слоя 5 см, ширина укладки до 7,5 м

01-02-009-6 толщина слоя 5 см, ширина укладки свыше 7,5 м

01-02-009-7 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 02-009-5

01-02-009-8 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 02-009-6
.7142857142858.4285714285716.1428571428573.857142857143.571428571429.285714285715.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-009-1	

01-02-009-2	

01-02-009-3	

Норма расхода ресурсов							

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,60	

5,34	

3,45	

0,24	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

238,63	

3,56	

2,30	

0,16	

з0-0006	

Рабочий 6 разряда	

чел.-ч	

265,14	

1,78	

1,15	

0,08	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

9,00	

8,37	

0,85	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-0919Д	

Катки дорожные самоходные комбинированные от 10 т до 12 т	

маш.-ч	

1416,24

----------

265,14	

2,18	

2,18	

0,23	

х12-0922	

Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров массой от 7,1 до 10 т	

маш.-ч	

683,45

---------

238,63	

2,06	

2,06	

0,22	

х12-0910	

Катки на пневмоколесном ходу 16 т	

маш.-ч	

937,81

---------

265,14	

2,36	

2,36	

0,25	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

603,56

---------

212,11	

0,62	

0,62	

0,07	

х12-2004	

Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров с телескопической плитой и шириной укладки более 6,5 м, оборудованные виброплитой и вибробрусом для предварительного уплотнения	

маш.-ч	

7476,06

----------

318,17	

1,78	

1,15	

0,08	

х33-3401	

Горелка газовоздушная (инфракрасная горелка)	

маш.-ч	

239,14	

1,78	

1,15	

0,08	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с410-0001	

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко- и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	

т	

П	

П	

П	

с411-0001	

Вода	

м3	

П	

П	

П	

Стоимостные показатели							

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

2 312,58	

1 494,08	

103,94		

Эксплуатация машин	

руб.	

20 815,81	

15 955,23	

1 370,01		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

2 393,16	

2 192,72	

220,07		

Материальные ресурсы	

руб.	

	

Всего, прямые затраты	

руб.	

23 128,39	

17 449,31	

1 473,95		

.7142857142858.4285714285716.1428571428573.857142857143.571428571429.285714285715.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-009-4	

01-02-009-5	

01-02-009-6	

Норма расхода ресурсов							

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,60	

0,18	

4,38	

2,94	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

238,63	

0,12	

1,46	

0,98	

з0-0006	

Рабочий 6 разряда	

чел.-ч	

265,14	

0,06	

1,46	

0,98	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

0,83	

11,60	

10,16	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-0919Д	

Катки дорожные самоходные комбинированные от 10 т до 12 т	

маш.-ч	

1416,24

---------

265,14	

0,23	

2,18	

2,18	

х12-0922	

Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров массой от 7,1 до 10 т	

маш.-ч	

683,45

---------

238,63	

0,22	

2,06	

2,06	

х12-0910	

Катки на пневмоколесном ходу 16 т	

маш.-ч	

937,81

---------

265,14	

0,25	

2,36	

2,36	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

603,56

---------

212,11	

0,07	

0,62	

0,62	

х12-2004	

Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров с телескопической плитой и шириной укладки более 6,5 м, оборудованные виброплитой и вибробрусом для предварительного уплотнения	

маш.-ч	

7476,06

---------

318,17	

0,06	

1,46	

0,98	

х33-3401	

Горелка газовоздушная (инфракрасная горелка)	

маш.-ч	

239,14	

0,06	

1,46	

0,98	

х38-1203Д	

Перегружатель асфальтобетонной смеси, вместимость бункера более 20 т	

маш.-ч	

3417,03

---------

530,28	

1,46	

0,98	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с410-0001	

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко- и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	

т	

П	

П	

П	

с411-0001	

Вода	

м3	

П	

П	

П	

Стоимостные показатели							

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

77,95	

1 548,43	

1 039,36		

Эксплуатация машин	

руб.	

1 215,71	

23 335,80	

17 992,33		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

213,70	

3 065,56	

2 658,30		

Материальные ресурсы	

руб.	

	

Всего, прямые затраты	

руб.	

1 293,66	

24 884,23	

19 031,69		

.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-009-7	

01-02-009-8	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

0,24	

0,15	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

238,63	

0,08	

0,05	

з0-0006	

Рабочий 6 разряда	

чел.-ч	

265,14	

0,08	

0,05	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

1,01	

0,92	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-0919Д	

Катки дорожные самоходные комбинированные от 10 т до 12 т	

маш.-ч	

1416,24

---------

265,14	

0,23	

0,23	

х12-0922	

Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров массой от 7,1 до 10 т	

маш.-ч	

683,45

---------

238,63	

0,22	

0,22	

х12-0910	

Катки на пневмоколесном ходу 16 т	

маш.-ч	

937,81

---------

265,14	

0,25	

0,25	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

603,56

---------

212,11	

0,07	

0,07	

х12-2004	

Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров с телескопической плитой и шириной укладки более 6,5 м, оборудованные виброплитой и вибробрусом для предварительного уплотнения	

маш.-ч	

7476,06

---------

318,17	

0,08	

0,05	

х33-3401	

Горелка газовоздушная (инфракрасная горелка)	

маш.-ч	

239,14	

0,08	

0,05	

х38-1203Д	

Перегружатель асфальтобетонной смеси, вместимость бункера более 20 т	

маш.-ч	

3417,03

---------

530,28	

0,08	

0,05	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с410-0001	

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко- и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	

т	

П	

П	

П	

с411-0001	

Вода	

м3	

П	

П	

П	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

84,85	

53,03		

Эксплуатация машин	

руб.	

1 643,37	

1 309,41		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

262,49	

237,04		

Материальные ресурсы	

руб.	

		

Всего, прямые затраты	

руб.	

1 728,22	

1 362,44		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-010

Устройство выравнивающего слоя из горячей

асфальтобетонной смеси

Состав работ:

01. Укладка асфальтобетонной смеси.

02. Обрубка краев, устранение дефектов укладки.

03. Уплотнение катками.

04. Заливка воды в смачивающую систему катков.

Измеритель: 100 т

01-01-010-1 Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-010-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

4,71	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

238,63	

3,14	

з0-0006	

Рабочий 6 разряда	

чел.-ч	

265,14	

1,57	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

7,81	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-0919Д	

Катки дорожные самоходные комбинированные от 10 т до 12 т	

маш.-ч	

1416,24

---------

265,14	

1,76	

х12-0922	

Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров массой от 7,1 до 10 т	

маш.-ч	

683,45

---------

238,63	

1,68	

х12-0910	

Катки на пневмоколесном ходу 16 т	

маш.-ч	

937,81

---------

265,14	

1,93	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

603,56

---------

212,11	

0,87	

х12-2004	

Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров с телескопической плитой и шириной укладки более 6,5 м, оборудованные виброплитой и вибробрусом для предварительного уплотнения	

маш.-ч	

7476,06

---------

318,17	

1,57	

х33-3401	

Горелка газовоздушная (инфракрасная горелка)	

маш.-ч	

239,14	

1,57	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с410-0022	

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	

т	

2315,95	

101	

с411-0001	

Вода	

м3	

32,01	

2,2	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

2 039,74		

Эксплуатация машин	

руб.	

18 088,71		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

2 063,33		

Материальные ресурсы	

руб.	

233 981,37		

Всего, прямые затраты	

руб.	

254 109,82		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-011

Механизированная очистка оснований и покрытий от пыли

и грязи

Состав работ:

01. Очистка поверхности покрытий от пыли и грязи.

Измеритель: 1000 м2

01-02-011-1 Очистка оснований и покрытий от пыли и грязи комбинированной дорожной машиной
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-011-1	

Норма расхода ресурсов					

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

0,21	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

603,56

---------

212,11	

0,21	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с411-0001	

Вода	

м3	

32,01	

0,025	

Стоимостные показатели					

Эксплуатация машин	

руб.	

126,75		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

44,54		

Материальные ресурсы	

руб.	

0,80		

Всего, прямые затраты	

руб.	

127,55		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-012

Ремонт асфальтобетонных покрытий картами

Состав работ:

01. Разметка контуров карт.

02. Нарезка контуров и вырубка карт (1).

03. Фрезерование карт (2).

04. Очистка карт.

05. Огрунтовка поверхности карт.

06. Укладка асфальтобетонной смеси.

07. Уплотнение смеси.

Измеритель: 100 м2

Ремонт асфальтобетонных покрытий картами, площадь карт до 100 м2:

01-01-012-1 с использованием нарезчика швов

01-01-012-2 с использованием фрезы
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-012-1	

01-02-012-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

4,72	

2	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

4,72	

2	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

1,34	

0,62	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

238,63	

0,62	

0,62	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

5,96	

3,62	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х05-0102	

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат.), производительность 5 м3/мин.	

маш.-ч	

598,39

---------

212,11	

1,74	

х12-0906	

Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	

маш.-ч	

582,46

---------

238,63	

1,48	

1,48	

х12-1211	

Нарезчик швов в асфальтобетонном покрытии	

маш.-ч	

1296,77

---------

238,63	

0,72	

х12-1550	

Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	

маш.-ч	

561,48

---------

212,11	

2,02	

1,38	

х12-2204	

Фрезы самоходные дорожные с шириной барабана от 1000 мм до 1300 мм	

маш.-ч	

3676,4

---------

265,14	

0,76	

х40-0052	

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	

маш.-ч	

782,11	

0,76	

х33-0804	

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	

маш.-ч	

7,99	

3,48	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-4960	

Эмульсия битумная-катонная, марка ЭБК-2	

т	

9905,4	

0,09	

0,09	

с410-0001	

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко- и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	

т	

2311,98	

12,2	

12,2	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

2 059,07	

968,82		

Эксплуатация машин	

руб.	

3 998,91	

5 025,35		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

1 322,52	

847,39		

Материальные ресурсы	

руб.	

29 097,64	

29 097,64		

Всего, прямые затраты	

руб.	

35 155,62	

35 091,81		

РАЗДЕЛ 3. Ремонт искусственных сооружений

Таблица ЭСНиЕРр-01-03-001

Установка ограждений места производства работ на мосту

Состав работ:

01. Выгрузка блоков ограждения.

02. Подноска блоков и сборка ограждения.

03. Разборка ограждения и загрузка блоков в автомобиль-самосвал.

Измеритель: 100 м ограждения

01-03-001-1 Установка ограждений места производства работ на мосту: из водоналивных блоков без наполнения водой
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-03-001-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

3,36	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

1,68	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х40-0052	

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	

маш.-ч	

782,11	

0,77	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

846,32		

Эксплуатация машин	

руб.	

602,22		

Всего, прямые затраты	

руб.	

1 448,54		

Таблица ЭСНиЕРр-01-03-002

Устройство деформационных швов

Состав работ:

01. Разметка и маркировка швов.

02. Нарезка швов и удаление вырезанного слоя отбойными молотками.

03. Очистка штрабы.

04. Просушка горячим воздухом дна и стенок полости.

05. Удаление старой гидроизоляции.

06. Устройство защитного слоя (гидроизоляции).

07. Укладка отделяющей прокладки.

08. Герметизация зазора в защитном слое.

09. Укладка стальной пластины на мастику.

10. Разогрев кромок асфальтобетона газовой горелкой.

11. Приготовление щебеночно-мастичной смеси.

12. Заливка щебеночно-мастичной смеси.

13. Уплотнение уложенной щебеночно-мастичной смеси виброплитой.

14. Очистка прикромочных зон шва. Приклеивание скотча.

15. Распределение битумно-полимерного герметика.

16. Посыпка поверхности шва щебнем фракции 3 - 5 мм с уплотнением виброплитой.

Измеритель: 10 м шва

Устройство щебеночно-мастичного деформационного шва на глубину 10 см

01-03-002-1 ширина 0,5 м

01-03-002-2 ширина 1 м

01-03-002-3 на 1 см увеличения глубины добавлять к 03-002-1

01-03-002-4 на 1 см увеличения глубины добавлять к 03-002-2
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-03-002-1	

01-03-002-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

17,76	

26,38	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

44,49	

68,56	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

238,63	

16,74	

19,95	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

21,28	

33,71	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х04-0102	

Электростанции передвижные 4 кВт	

маш.-ч	

248,55

---------

212,11	

6,89	

13,9	

х05-0102	

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат.), производительность 5 м3/мин.	

маш.-ч	

598,39

---------

212,11	

8,63	

11,69	

х11-0811	

Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л	

маш.-ч	

278,06

---------

185,6	

2,29	

4,65	

х12-1211	

Нарезчик швов в асфальтобетонном покрытии	

маш.-ч	

1296,77

---------

238,63	

3,47	

3,47	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

451,29	

3,08	

6,17	

х33-0804	

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	

маш.-ч	

7,99	

3,47	

3,47	

х33-1411	

Аппараты пескоструйные	

маш.-ч	

28,25	

5,16	

8,22	

х33-1722	

Мешалки электрические с перфорированным барабаном, 250 л	

маш.-ч	

16,8	

4,6	

9,25	

х33-3402	

Горелки газовые инжекторные	

маш.-ч	

56,83	

2,37	

2,37	

х38-1204	

Инфракрасный разогреватель швов	

маш.-ч	

84,86	

5,93	

10,43	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-2278	

Пропан-бутан, смесь техническая	

кг	

30,79	

289	

289	

с101-2395	

Пенополиуретан для устройства деформационных швов на мостах	

м	

779,86	

10,5	

10,5	

с101-2774	

Битумно-полимерное вяжущее для устройства деформационных швов на мостах	

кг	

75,19	

308	

616	

с201-9292	

Металлические конструкции крепежных блоков с распорами	

м3	

0,0176	

0,0176	

с408-0221	

Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	

м3	

2546,07	

0,0354	

0,0609	

с408-0441	

Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый	

м3	

1071,82	

0,516	

1,02	

с408-0416	

Песок кварцевый	

т	

2164,03	

0,244	

0,487	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

16 727,70	

24 199,06		

Эксплуатация машин	

руб.	

14 291,82	

20 462,37		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

4 545,02	

7 118,98		

Материальные ресурсы	

руб.	

41 416,57	

65 706,07		

Всего, прямые затраты	

руб.	

72 436,09	

110 367,50		

.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-03-002-3	

01-03-002-4	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

0,46	

0,82	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

1,93	

2,78	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

238,63	

0,54	

0,59	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

1,58	

2,26	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х04-0102	

Электростанции передвижные 4 кВт	

маш.-ч	

248,55

---------

212,11	

0,69	

1,21	

х05-0102	

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат.), производительность 5 м3/мин.	

маш.-ч	

598,39

---------

212,11	

0,33	

0,33	

х11-0811	

Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л	

маш.-ч	

278,06

---------

185,6	

0,23	

0,39	

х12-1211	

Нарезчик швов в асфальтобетонном покрытии	

маш.-ч	

1296,77

---------

238,63	

0,33	

0,33	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

451,29	

0,18	

0,38	

х33-0804	

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	

маш.-ч	

7,99	

0,33	

0,33	

х33-1722	

Мешалки электрические с перфорированным барабаном, 250 л	

маш.-ч	

16,8	

0,46	

0,82	

х33-3402	

Горелки газовые инжекторные	

маш.-ч	

56,83	

0,48	

0,48	

х38-1204	

Инфракрасный разогреватель швов	

маш.-ч	

84,86	

0,25	

0,38	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-2278	

Пропан-бутан, смесь техническая	

кг	

30,79	

28,9	

28,9	

с101-2774	

Битумно-полимерное вяжущее для устройства деформационных швов на мостах	

кг	

75,19	

30,8	

61,6	

с408-0441	

Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый	

м3	

1071,82	

0,0516	

0,102	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

623,61	

882,65		

Эксплуатация машин	

руб.	

1 000,95	

1 282,02		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

337,79	

477,78		

Материальные ресурсы	

руб.	

3 260,99	

5 630,86		

Всего, прямые затраты	

руб.	

4 885,55	

7 795,53		

Таблица ЭСНиЕРр-01-03-003

Монтаж оголовков водопропускных труб

Состав работ:

01. Разгрузка конструкций.

02. Устройство основания под оголовок.

03. Разогрев битумных материалов.

04. Установка конструкций.

05. Конопатка, заливка, расшивка швов и гидроизоляция.

06. Заполнение пазух цементным раствором.

07. Засыпка оголовка грунтом и песком.

Измеритель: 1 м3 конструкций

Монтаж оголовков при удлинении водопропускных труб диаметром до 2 м:

01-03-003-1 при помощи экскаватора

01-03-003-2 при помощи крана
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-03-003-1	

01-03-003-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

1,33	

1,7	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

1,33	

1,7	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

1,33	

1,7	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

0,42	

0,31	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х02-1141	

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	

маш.-ч	

788,28

---------

238,63	

0,31	

х06-0259	

Экскаваторы на гусеничном ходу с емкостью ковша 1,6 м3	

маш.-ч	

1540,86

---------

291,65	

0,42	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

451,29	

0,14	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-0612	

Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	

т	

13774,95	

0,001	

с101-1554	

Битумы нефтяные дорожные марки БНД 40/60	

т	

9760,78	

0,001	

с101-1705	

Пакля пропитанная	

кг	

56,81	

0,4	

0,4	

с101-3321	

Гидроизол (техноэласт ХПП-4,0 стеклохолст) для изоляции труб	

м2	

192,99	

0,48	

0,48	

с402-0061	

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	

м3	

2635,33	

0,05	

0,05	

с403-9022	

Конструкции сборные железобетонные	

м3	

1	

1	

с407-0024	

Грунт песчаный	

м3	

1553,03	

3,61	

с408-0019	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20 - 40 мм	

м3	

803,34	

2,13	

2,13	

с408-0122	

Песок природный для строительных работ средний	

м3	

338,76	

5,22	

3,61	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

740,53	

946,54		

Эксплуатация машин	

руб.	

647,16	

307,55		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

122,49	

73,98		

Материальные ресурсы	

руб.	

3 740,34	

8 797,36		

Всего, прямые затраты	

руб.	

5 128,03	

10 051,45		

Таблица ЭСНиЕРр-01-03-004

Монтаж звеньев водопропускных труб

Состав работ:

01. Разгрузка конструкций.

02. Устройство основания из слоя песка и слоя щебня.

03. Разогрев битумных материалов.

04. Установка конструкций.

05. Конопатка, заливка, расшивка швов и гидроизоляция.

06. Заполнение пазух цементным раствором.

07. Планировка грунта около водопропускной трубы.

Измеритель: 1 м3 конструкций

01-03-004-1 Монтаж звеньев при удлинении железобетонных водопропускных труб диаметром до 2 м
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-03-004-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

1,59	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

1,59	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

1,59	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

0,28	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х02-1141	

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	

маш.-ч	

788,28

--------

238,63	

0,28	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

451,29	

0,1	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-1554	

Битумы нефтяные дорожные марки БНД 40/60	

т	

9760,78	

0,011	

с101-1705	

Пакля пропитанная	

кг	

56,81	

0,46	

с101-3321	

Гидроизол (техноэласт ХПП-4,0 стеклохолст) для изоляции труб	

м2	

192,99	

0,55	

с402-0061	

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	

м3	

2635,33	

0,05	

с403-9022	

Конструкции сборные железобетонные	

м3	

1	

с408-0019	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20 - 40 мм	

м3	

803,34	

0,47	

с408-0122	

Песок природный для строительных работ средний	

м3	

338,76	

0,7	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

885,30		

Эксплуатация машин	

руб.	

265,85		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

66,82		

Материальные ресурсы	

руб.	

986,11		

Всего, прямые затраты	

руб.	

2 137,26		

Таблица ЭСНиЕРр-01-03-005

Укрепление русла водопропускных труб

Состав работ:

01. Планировка и уплотнение поверхности между откосными крыльями.

02. Устройство подготовки из щебня.

03. Установка антисептированных досок или асфальтовых планок.

04. Укладка бетона в конструкцию с армированием и уплотнением.

05. Уход за поверхностью свежеуложенной бетонной смеси.

Измеритель: 1 м3 конструкций

01-03-005-1 Укрепление русла водопропускной трубы монолитным бетоном
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-03-005-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

0,42	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

0,42	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

0,32	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

0,1	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х04-0102	

Электростанции передвижные 4 кВт	

маш.-ч	

248,55

---------

212,11	

0,1	

х11-1100	

Вибратор глубинный	

маш.-ч	

9,69	

0,1	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

451,29	

0,13	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с102-0289	

Доски антисептированные обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 32 - 40 мм II сорта	

м3	

7044,26	

0,11	

с113-0324	

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2 - 0,5 мм	

м2	

26,95	

15,8	

с204-0059	

Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	

т	

26589,68	

0,000566	

с204-0069	

Арматурные сетки сварные	

т	

40085,85	

0,001	

с401-0107	

Бетон дорожный, класс В20 (М250)	

м3	

4035,09	

1,02	

с408-0019	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20 - 40 мм	

м3	

803,34	

1,25	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

212,64		

Эксплуатация машин	

руб.	

84,49		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

21,21		

Материальные ресурсы	

руб.	

6 375,78		

Всего, прямые затраты	

руб.	

6 672,91		

Таблица ЭСНиЕРр-01-03-006

Укладка литой асфальтобетонной смеси на мосту

Состав работ:

01. Продувка основания сжатым воздухом.

02. Выгрузка смеси из термоса-бункера и распределение ее вручную.

03. Разравнивание и выглаживание смеси укладчиком литого асфальтобетона.

04. Распределение черного щебня по поверхности смеси.

05. Прикатка черного щебня катком до 2 т.

Измеритель: 100 м2

Укладка литой асфальтобетонной смеси на мосту:

01-03-006-1 толщина слоя 5 см

01-03-006-2 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 03-006-1
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-03-006-1	

01-03-006-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

1,8	

0,34	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

1,8	

0,34	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

1,8	

0,34	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

3,19	

0,51	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х05-0102	

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат.), производительность 5 м3/мин.	

маш.-ч	

598,39

---------

212,11	

0,49	

х12-0902	

Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	

маш.-ч	

539,45

---------

212,11	

0,9	

0,17	

х12-2001	

Укладчик литого асфальтобетона с телескопической плитой и шириной укладки от 2,25 до 8 м, оборудованные виброплитой и вибробрусом для предварительного уплотнения	

маш.-ч	

2277,34

---------

265,14	

0,9	

0,17	

х12-2007	

Передвижные термос-бункеры для транспортировки литого асфальтобетона, 8 м3	

маш.-ч	

1652,19

---------

265,14	

0,9	

0,17	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с410-0071	

Щебень черный горячий, фракция 5 - 10 мм	

т	

2079,71	

0,663	

с410-0051	

Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий)	

т	

4955,23	

11,4	

2,27	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

1 002,22	

189,31		

Эксплуатация машин	

руб.	

4 315,29	

759,73		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

772,08	

126,21		

Материальные ресурсы	

руб.	

57 868,47	

11 248,37		

Всего, прямые затраты	

руб.	

63 185,98	

12 197,41		

РАЗДЕЛ 4. Ремонт элементов обустройства

Таблица ЭСНиЕРр-01-04-001

Установка секций металлического барьерного ограждения

Состав работ:

01. Установка стоек ограждения.

02. Установка компенсаторов.

03. Установка профиля ограждения.

04. Установка светоотражающих элементов.

05. Установка и уборка ограждений места производства работ.

Измеритель: 100 м

Установка секций металлического барьерного ограждения длиной 4 м:

01-04-001-1 шаг стоек 2 м

01-04-001-2 шаг стоек 3 м
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-04-001-1	

01-04-001-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

1,98	

1,98	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

20,09	

13,27	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

5,42	

3,58	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-3010	

Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600 - 1060 Дж	

маш.-ч	

2238,59

---------

238,63	

5,42	

3,58	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-4420	

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/190-0,75-3,0-1,25, горячее цинкование	

км	

1671910,74	

0,1	

с101-4421	

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2	

км	

2016782,53	

0,1	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

4 628,78	

3 182,19		

Эксплуатация машин	

руб.	

12 133,16	

8 014,15		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

1 293,37	

854,30		

Материальные ресурсы	

руб.	

201 678,25	

167 191,07		

Всего, прямые затраты	

руб.	

218 440,19	

178 387,41		

Таблица ЭСНиЕРр-01-04-002

Замена секций металлического барьерного ограждения

Состав работ:

01. Демонтаж профиля и компенсаторов.

02. Удаление стоек.

03. Установка новых стоек.

04. Монтаж профиля, компенсаторов, светоотражающих элементов.

05. Установка и уборка ограждений места производства работ.

Измеритель: 100 м

Замена секций металлического барьерного ограждения длиной 4 м:

01-04-002-1 шаг стоек 2 м

01-04-002-2 шаг стоек 3 м
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-04-002-1	

01-04-002-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

1,98	

1,98	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

45,18	

30,92	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

12,18	

8,33	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-3010	

Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600 - 1060 Дж	

маш.-ч	

2238,59

---------

238,63	

5,42	

3,58	

х38-0606Д	

Краны-манипуляторы до 4 т на базе автомобиля	

маш.-ч	

586,05

---------

238,63	

6,76	

4,75	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-4420	

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/190-0,75-3,0-1,25, горячее цинкование	

км	

1671910,74	

0,1	

с101-4421	

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2	

км	

2016782,53	

0,1	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

9 950,62	

6 925,93		

Эксплуатация машин	

руб.	

16 094,86	

10 797,89		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

2 906,51	

1 987,79		

Материальные ресурсы	

руб.	

201 678,25	

167 191,07		

Всего, прямые затраты	

руб.	

227 723,73	

184 914,89		

Таблица ЭСНиЕРр-01-04-003

Замена тросового ограждения

Состав работ:

01. Демонтаж троса.

02. Демонтаж стоек ограждения.

03. Установка новых стоек.

04. Монтаж нового троса.

05. Установка светоотражающих элементов.

Измеритель: 100 м

01-04-003-1 Замена тросового ограждения: шаг стоек 2 м
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-04-003-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

13,34	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

26,68	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

13,34	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-0787	

Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг	

т	

43455,29	

0,258	

с101-1714	

Болты строительные с гайками и шайбами	

т	

30179,35	

0,0194	

с101-2776	

Элементы светоотражающие на барьерные ограждения	

шт.	

146,38	

50	

с110-0242	

Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра N 16 массой до 0,05 т	

т	

34258,54	

0,885	

с508-0041	

Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6 x 19(1 + 6 + 6 / 6) + 1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 33,5 мм	

10 м	

1965,57	

31	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

9 903,48		

Материальные ресурсы	

руб.	

110 367,42		

Всего, прямые затраты	

руб.	

120 270,90		

Таблица ЭСНиЕРр-01-04-004

Замена бортового камня

Состав работ:

01. Разломка покрытий тротуаров и основания бортового камня экскаватором-погрузчиком, оборудованным гидромолотом.

02. Разборка бортовых камней с погрузкой в автосамосвал.

03. Исправление корыта экскаватором-погрузчиком.

04. Уплотнение основания корыта виброплитой.

05. Устройство щебеночного основания с уплотнением виброплитой.

06. Устройство бетонного основания.

07. Установка бортового камня, подбивка бетона.

08. Заполнение швов цементным раствором, расшивка швов.

09. Засыпка бортового камня грунтом, уплотнение грунта.

Измеритель: 100 м конструкций

01-04-004-1 Замена бортового камня
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-04-004-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

18,56	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

12,65	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

212,11	

16,57	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

23,3	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х02-1140	

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	

маш.-ч	

652,14

---------

212,11	

8,64	

х06-0338Д	

Экскаваторы-погрузчики, грузоподъемность до 1 т	

маш.-ч	

623,3

---------

238,63	

14,66	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

451,29	

3,92	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с401-0006	

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	

м3	

2638,78	

5,14	

с402-0004	

Раствор готовый кладочный цементный марки 100	

м3	

3032,55	

0,06	

с403-0052	

Камни бортовые бетонные, марка 400	

м3	

5636,69	

0,081	

с408-0018	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10 - 20	

м3	

877,42	

4,97	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

8 815,03		

Эксплуатация машин	

руб.	

16 541,12		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

5 330,95		

Материальные ресурсы	

руб.	

18 562,63		

Всего, прямые затраты	

руб.	

43 918,78		

Таблица ЭСНиЕРр-01-04-005

Установка ограждений мест производства работ

из водоналивных блоков без наполнения водой

Состав работ:

01. Выгрузка и установка блоков.

02. Скрепление блоков (04-005-2).

03. Разборка ограждения (04-005-2).

04. Погрузка блоков в автомобиль-самосвал.

05. Перемещение автомобиля-самосвала в процессе работы.

Измеритель: 100 блоков

Установка ограждений мест производства работ из водоналивных блоков без наполнения водой:

01-04-005-1 без скрепления между собой

01-04-005-2 со скреплением между собой
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-04-005-1	

01-04-005-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

1,9	

2,31	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

1,9	

2,31	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х40-0052	

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	

маш.-ч	

782,11	

1,9	

2,31	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

654,89	

796,21		

Эксплуатация машин	

руб.	

1 486,01	

1 806,67		

Всего, прямые затраты	

руб.	

2 140,90	

2 602,88		

Таблица ЭСНиЕРр-01-04-006

Установка ограждений мест производства работ

из водоналивных блоков с наполнением водой

Состав работ:

01. Выгрузка, установка и соединение блоков.

02. Залив воды в блоки.

03. Слив воды из блоков.

04. Разборка ограждения и погрузка блоков в автомобиль-самосвал.

05. Перемещение автомобиля-самосвала в процессе установки и погрузки блоков.

Измеритель: 100 м ограждения

01-04-006-1 Установка ограждений мест производства работ из водоналивных блоков с наполнением водой
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-04-006-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

159,08	

14,07	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

185,6	

14,07	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

7,24	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

603,56

---------

212,11	

7,24	

х40-0052	

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	

маш.-ч	

782,11	

4,2	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с411-0001	

Вода	

м3	

32,01	

20	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

4 849,65		

Эксплуатация машин	

руб.	

7 654,64		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

1 535,68		

Материальные ресурсы	

руб.	

640,20		

Всего, прямые затраты	

руб.	

13 144,49