Зарегистрировано в Минюсте России 21 июля 2015 г. N 38117

------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 31 марта 2015 г. N 66

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТРАСЛЕВЫХ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ,

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ЭТИХ ДОРОГ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

В соответствии с подпунктом 5.2.53(41) пункта 5 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342; 2006, N 15, ст. 1612; N 24, ст. 2601; N 52 (ч. III), ст. 5587; 2008, N 8, ст. 740; N 11 (ч. I), ст. 1029; N 17, ст. 1883; N 18, ст. 2060; N 22, ст. 2576; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 4, ст. 506; N 6, ст. 738; N 13, ст. 1558; N 18 (ч. II), ст. 2249; N 32, ст. 4046; N 33, ст. 4088; N 36, ст. 4361; N 51, ст. 6332; 2010, N 6, ст. 650, ст. 652; N 11, ст. 1222; N 12, ст. 1348; N 13, ст. 1502; N 15, ст. 1805; N 25, ст. 3172; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; 2011, N 14, ст. 1935; N 26, ст. 3801, ст. 3804; N 32, ст. 4832; N 38, ст. 5389; N 46, ст. 6526; N 47, ст. 6660; N 48, ст. 6922; 2012, N 6, ст. 686; N 14, ст. 1630; N 19, ст. 2439; N 44, ст. 6029; N 49, ст. 6881; 2013, N 5, ст. 388; N 12, ст. 1322; N 26, ст. 3343; N 33, ст. 4386; N 38, ст. 4821; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1286; N 18 (ч. IV), ст. 2177; N 30 (ч. II), ст. 4311; N 30 (ч. II), ст. 4325; N 37, ст. 4974; N 42, ст. 5736; N 43, ст. 5901, ст. 5926; 2015, N 2, ст. 491), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые отраслевые сметные нормативы, применяемые при проведении работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории Республики Калмыкия.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 г.

Министр

М.Ю.СОКОЛОВ

Утверждены

приказом Минтранса России

от 31 марта 2015 г. N 66

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ЭТИХ ДОРОГ,

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИИ

1. Отраслевые сметные нормативы, применяемые при проведении работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Республики Калмыкии (далее - Нормативы), предназначены для определения затрат и потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, эксплуатация машин и механизмов, материалы) при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Республики Калмыкии.

2. Настоящие Нормативы являются исходными данными для разработки единичных расценок ресурсным методом, методом укрупненных сметных нормативов и нормативов денежных затрат (для бюджетного планирования) на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

3. Настоящие Нормативы определены в ценах по состоянию на 1 января 2015 г.

4. Настоящие Нормативы отражают среднеотраслевой уровень технологии и организации работ по видам ремонтных работ.

5. Настоящими Нормативами учтено производство работ в условиях движения транспорта, дополнительные повышающие коэффициенты не применяются.

6. Нормативами не предусмотрены затраты по вывозу строительного мусора и его утилизации. Работы по вывозу строительного мусора после демонтажа нормируются отраслевыми сметными нормативами, применяемыми при проведении работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Республики Калмыкии, утвержденными приказом Минтранса России от 4 декабря 2013 г. N 381 (зарегистрирован Минюстом России 15 апреля 2014 г., регистрационный N 31966).

Затраты по утилизации отходов списываются за счет накладных расходов и прибыли.

7. Нормативами таблицы 01-02-009 предусмотрено устройство слоя асфальтобетонного покрытия из плотной мелкозернистой смеси. При необходимости замены марки асфальтобетонной смеси расход материала следует назначить согласно проекту.

8. В таблицу 01-02-009 не включены подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора. Указанный вид затрат следует принимать по расценке элементных сметных нормативов и единичных расценок на ремонт (далее - ЭСНиЕРр), предусмотренных в таблице ЭСНиЕРр - 01-02-001.

9. Учет ограждения места производства работ нормируется по таблицам ЭСНиЕРр - 01-04-005, ЭСНиЕРр - 01-04-006.

РАЗДЕЛ 1. Ремонт земляного полотна и водоотвода

Таблица ЭСНиЕРр-01-01-001

Устройство песчаного подстилающего слоя на обочинах

Состав работ:

01. Планировка земляного полотна вручную и уплотнение виброплитой.

02. Распределение песка с помощью щебнераспределителя.

03. Планировка песка автогрейдером.

04. Окончательная планировка песка вручную и уплотнение виброплитой.

Измеритель: 100 м3 подстилающего слоя

Устройство песчаного подстилающего слоя на обочинах навесным щебнераспределителем 2 м3 на базе универсального фронтального погрузчика:

01-01-001-1 грунт земляного полотна I группы

01-01-001-2 грунт земляного полотна II группы
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-01-001-1	

01-01-001-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

1,87	

1,9	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

2,98	

2,98	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

1,87	

1,9	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

3,87	

3,87	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х03-1846	

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные	

маш.-ч	

2156,54

----------

175,08	

1,49	

1,49	

х12-0201	

Автогрейдеры легкого типа 66,2 кВт (90 л.с.)	

маш.-ч	

786,54

---------

196,96	

0,89	

0,89	

х12-1806Д	

Навесной распределитель щебня для отсыпки обочин 2 м3	

маш.-ч	

574,59

---------

175,08	

1,49	

1,49	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

252,99	

1,87	

1,9	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с408-0122	

Песок природный для строительных работ средний	

м3	

1041,15	

112	

112,2	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

1 029,46	

1 038,65		

Эксплуатация машин	

руб.	

5 242,50	

5 250,09		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

697,03	

697,03		

Материальные ресурсы	

руб.	

116 608,80	

116 817,03		

Всего, прямые затраты	

руб.	

122 880,76	

123 105,77		

Таблица ЭСНиЕРр-01-01-002

Укрепление обочин щебнем методом расклинки

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание щебня погрузчиком

02. Профилирование щебня основной фракции автогрейдером.

03. Укатка щебня основной фракции.

04. Разравнивание щебня расклинивающей фракции автогрейдером.

05. Окончательная укатка обочины.

06. Полив водой при уплотнении.

Измеритель: 1000 м2

Укрепление обочин щебнем методом расклинки:

01-01-002-1 толщина слоя 20 см

01-01-002-2 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-002-1
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-01-002-1	

01-01-002-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

7,91	

0,35	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

20,02	

0,81	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х03-1844	

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные до 4 т	

маш.-ч	

659,57

----------

175,08	

3,83	

0,35	

х12-0202	

Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	

маш.-ч	

1062,14

----------

218,85	

4,08	

х12-0926	

Каток дорожный самоходный вибрационный комбинированный до 12 т	

маш.-ч	

1301,6

---------

218,85	

11,15	

0,46	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

851,4

---------

175,08	

0,96	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с408-0010	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10 - 20 мм	

м3	

П	

П	

с408-0012	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40 - 70 мм	

м3	

П	

П	

Норма расхода ресурсов						

с411-0001	

Вода	

м3	

П	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

1 211,73	

53,62		

Эксплуатация машин	

руб.	

22 189,87	

829,59		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

4 171,72	

161,95		

Материальные ресурсы	

руб.	

		

Всего, прямые затраты	

руб.	

23 401,60	

883,21		

Таблица ЭСНиЕРр-01-01-003

Укрепление земляного полотна и водоотводных канав посевом

многолетних трав

Состав работ:

01. Прием растительного грунта.

02. Перемещение растительного грунта на откос экскаватором.

03. Планировка грунта по откосу экскаватором.

04. Посев трав с внесением удобрений.

05. Прикатка легкими ручными катками.

06. Перестановка экскаватора.

Измеритель: 1000 м2

Укрепление обочин щебнем методом расклинки:

01-01-003-1 Укрепление земляного полотна и водоотводных канав посевом многолетних трав вручную с отсыпкой растительного грунта слоем 10 см
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-01-003-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

5,66	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

5,66	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

5,66	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х06-0340	

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	

маш.-ч	

988,23

---------

218,85	

5,66	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с114-0067	

Удобрение минеральное комплексное "Нитрофоска"	

кг	

29,27	

110	

с407-0014	

Земля растительная	

м3	

986,28	

158	

с414-0137	

Семена газонных трав (смесь)	

кг	

139,35	

47,6	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

1 610,27		

Эксплуатация машин	

руб.	

5 593,38		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

1 238,69		

Материальные ресурсы	

руб.	

165 685,00		

Всего, прямые затраты	

руб.	

172 888,65		

Таблица ЭСНиЕРр-01-01-004

Демонтаж водосбросных сооружений

Состав работ:

01. Разломка конструкций отбойными молотками.

02. Разборка конструкций с погрузкой в транспортное средство.

Измеритель: 1 м3 конструкций

Демонтаж водосбросных сооружений:

01-01-004-1 открытого лотка

01-01-004-2 телескопического лотка

01-01-004-3 гасителя
.7142857142858.4285714285716.1428571428573.857142857143.571428571429.285714285715.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-01-004-1	

01-01-004-2	

01-01-004-3	

Норма расхода ресурсов							

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

14	

14,48	

14,76	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

3,58	

3,36	

4,5	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

5,29	

5,3	

5,94	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х05-0102	

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин.	

маш.-ч	

598,37

---------

175,08	

1,79	

1,68	

2,25	

х06-0338Д	

Экскаваторы-погрузчики, грузоподъемность до 1 т	

маш.-ч	

696,51

----------

196,96	

3,5	

3,62	

3,69	

х33-0804	

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	

маш.-ч	

4,05	

3,58	

3,36	

4,5	

Стоимостные показатели							

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

2 386,76	

2 416,09	

2 627,49		

Эксплуатация машин	

руб.	

3 523,37	

3 540,24	

3 934,68		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

1 002,75	

1 007,13	

1 120,71		

Всего, прямые затраты	

руб.	

5 910,13	

5 956,33	

6 562,17		

Таблица ЭСНиЕРр-01-01-005

Устройство водосбросных сооружений с проезжей части

из открытых лотков на обочинах

Состав работ:

01. Устройство котлована под открытый лоток на обочине.

02. Устройство щебеночной подготовки.

03. Установка конструкций водосброса на обочине.

04. Устройство сопряжения блоков и бетонирование дна лотка.

Измеритель: 1 м3 конструкций

01-01-005-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-01-005-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

13,24	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

6,62	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

6,62	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

252,99	

1,79	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с102-0070	

Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 19 - 22 мм, IV сорт	

м3	

3733,98	

0,03	

с401-0106	

Бетон дорожный, класс В15 (М200)	

м3	

4476,54	

0,45	

с403-2361	

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые марка Б-5, размер 450 x 1000 x 180 мм, объемом бетона 0,079 м3 с расходом стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	

м3	

1290,82	

12,7	

с408-0015	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20 - 40 мм	

м3	

964,52	

1,35	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

3 911,69		

Эксплуатация машин	

руб.	

452,85		

Материальные ресурсы	

руб.	

19 821,98		

Всего, прямые затраты	

руб.	

24 186,52		

Таблица ЭСНиЕРр-01-01-006

Устройство водосбросных сооружений с проезжей части

из телескопических лотков в откосах насыпи

Состав работ:

01. Устройство траншеи под телескопический лоток с зачисткой дна и стенок под рейку.

02. Восстановление щебеночной подготовки с уплотнением виброплитой.

03. Установка конструкций лотка в откосах насыпи.

04. Засыпка пазух грунтом с уплотнением вибротрамбовкой и планировкой поверхности.

Измеритель: 1 м3 конструкций

01-01-006-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из телескопических лотков в откосах насыпи с восстановлением корыта и основания
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-01-006-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

19,18	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

9,59	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

9,59	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

252,99	

0,68	

х33-1104	

Трамбовки бензиновые	

маш.-ч	

79,43	

2,1	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с402-0004	

Раствор готовый кладочный цементный марки 100	

м3	

3645,87	

0,039	

с403-2362	

Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток малый марка Б-6, длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м3 с расходом стали класса А-I 3,33 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	

шт.	

1520,67	

45,5	

с408-0015	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20 - 40 мм	

м3	

964,52	

1,65	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

5 666,64		

Эксплуатация машин	

руб.	

338,84		

Материальные ресурсы	

руб.	

70 924,13		

Всего, прямые затраты	

руб.	

76 929,61		

Таблица ЭСНиЕРр-01-01-007

Устройство водосбросных сооружений с проезжей части

из гасителей

Состав работ:

01. Устройство котлована под гаситель.

02. Устройство щебеночной подготовки.

03. Установка конструкций гасителя.

04. Бетонирование дна гасителя вручную.

Измеритель: 1 м3 конструкций

01-01-007-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-01-007-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

14,7	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

7,35	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

7,35	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

252,99	

0,66	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с102-0070	

Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 19 - 22 мм, IV сорт	

м3	

3733,98	

0,03	

с401-0106	

Бетон дорожный, класс В15 (М200)	

м3	

4476,54	

0,43	

с403-2361	

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые марка Б-5, размер 450 x 1000 x 180 мм, объемом бетона 0,079 м3 с расходом стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	

м3	

1290,82	

12,7	

с408-0015	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20 - 40 мм	

м3	

964,52	

0,93	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

4 343,04		

Эксплуатация машин	

руб.	

166,97		

Материальные ресурсы	

руб.	

19 327,35		

Всего, прямые затраты	

руб.	

23 837,36		

Таблица ЭСНиЕРр-01-01-008

Замена отдельных звеньев прикромочного лотка

Состав работ:

01. Демонтаж деформированного блока при помощи экскаватора-погрузчика, оборудованным клыком-рыхлителем.

02. Выравнивание, досыпка и уплотнение щебеночного основания.

03. Установка и выравнивание нового блока при помощи крана-манипулятора.

04. Заполнение швов между блоками раствором, расшивка швов.

Измеритель: 1 м3 конструкций

01-01-008-1 Замена отдельных звеньев прикромочного лотка
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-01-008-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

5,02	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

2,59	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

2,43	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

1,91	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х06-0338Д	

Экскаваторы-погрузчики, грузоподъемность до 1 т	

маш.-ч	

696,51

---------

196,96	

0,79	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

252,99	

0,52	

х38-0606Д	

Краны-манипуляторы до 4 т на базе автомобиля	

маш.-ч	

712,68

---------

196,96	

1,12	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с402-0004	

Раствор готовый кладочный цементный марки 100	

м3	

3645,87	

0,014	

с403-2353	

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-1-22-75, размер 750 x 1000 x 220 мм, объемом бетона 0,159 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	

шт.	

3712,51	

6,3	

с408-0015	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20 - 40 мм	

м3	

964,52	

0,61	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

1 481,38		

Эксплуатация машин	

руб.	

1 480,00		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

376,19		

Материальные ресурсы	

руб.	

24 028,21		

Всего, прямые затраты	

руб.	

26 989,59		

Таблица ЭСНиЕРр-01-01-009

Устройство прикромочного лотка

Состав работ:

01. Выравнивание, досыпка и уплотнение щебеночного основания.

02. Установка и выравнивание блоков лотка при помощи крана-манипулятора.

03. Заполнение швов между блоками раствором, расшивка швов.

Измеритель: 1 м3 конструкций

01-01-009-1 Устройство прикромочного лотка на существующем основании
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-01-009-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

3,44	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

1,8	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

1,64	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

1,12	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

252,99	

0,52	

х38-0606Д	

Краны-манипуляторы до 4 т на базе автомобиля	

маш.-ч	

712,68

---------

196,96	

1,12	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с402-0004	

Раствор готовый кладочный цементный марки 100	

м3	

3645,87	

0,014	

с403-2353	

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-1-22-75, размер 750 x 1000 x 220 мм, объемом бетона 0,159 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	

шт.	

3712,51	

6,3	

с408-0015	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20 - 40 мм	

м3	

964,52	

0,61	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

1 014,58		

Эксплуатация машин	

руб.	

929,76		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

220,60		

Материальные ресурсы	

руб.	

24 028,21		

Всего, прямые затраты	

руб.	

25 972,55		

РАЗДЕЛ 2. Ремонт дорожной одежды

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-001

Розлив битумной эмульсии

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.

02. Розлив битумной эмульсии.

Измеритель: 1 т

01-02-001-1 Розлив битумной эмульсии автогудронатором 6000 л с системой точного дозирования
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-001-1	

Норма расхода ресурсов					

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

0,44	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-0120	

Автогудронаторы 6000 л на базе автомобиля мощностью 240 л.с., с разогревом битума от маслонагревательной станции	

маш.-ч	

3150,54

----------

372,04	

0,22	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-1797	

Эмульсия битумно-дорожная	

т	

16407,51	

1,03	

Стоимостные показатели					

Эксплуатация машин	

руб.	

693,12		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

81,85		

Материальные ресурсы	

руб.	

16 899,74		

Всего, прямые затраты	

руб.	

17 592,86		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-002

Доставка битумной эмульсии автогудронаторами к месту

производства работ

Состав работ:

01. Порожний пробег к месту загрузки.

02. Груженый пробег к месту работы.

03. Маневрирование.

Измеритель: 10 км расстояния доставки

01-02-002-1 Доставка битумной эмульсии автогудронатором 6000 л с системой точного дозирования к месту производства работ
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-002-1	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

0,68	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-0120	

Автогудронаторы 6000 л на базе автомобиля мощностью 240 л.с., с разогревом битума от маслонагревательной станции	

маш.-ч	

3150,54

-----------

372,04	

0,34	

Стоимостные показатели					

Эксплуатация машин	

руб.	

1 071,18		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

126,49		

Всего, прямые затраты	

руб.	

1 071,18		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-003

Устройство слоя покрытия

из щебеночно-мастичного асфальтобетона

Состав работ:

01. Укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов.

02. Уплотнение катками.

03. Заполнение смачивающей системы катков водой.

04. Установка и снятие ограждений.

05. Переходы и перемещение машин.

Измеритель: 1000 м2

Устройство слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см асфальтоукладчиками больших типоразмеров:

01-02-003-1 ширина укладки до 7,5 м

01-02-003-2 ширина укладки свыше 7,5 м

01-02-003-3 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 02-003-1

01-02-003-4 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 02-003-2
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-003-1	

01-02-003-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

7,37	

5,78	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

196,96	

3,38	

2,32	

з0-0006	

Рабочий 6 разряда	

чел.-ч	

218,85	

1,69	

1,16	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

7,62	

7,06	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-0905	

Катки дорожные самоходные гладковальцовые массой 8 т	

маш.-ч	

777,99

---------

196,96	

1,63	

1,62	

х12-0912	

Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	

маш.-ч	

752,06

---------

218,85	

3,48	

3,46	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

851,4

---------

175,08	

0,82	

0,82	

х12-2004	

Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров с телескопической плитой и шириной укладки более 6,5 м, оборудованные виброплитой и вибробрусом для предварительного уплотнения	

маш.-ч	

4438,75

-----------

262,62	

1,69	

1,16	

х40-0052	

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	

маш.-ч	

865,2	

1,15	

1,15	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с410-0048	

Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-20	

т	

3106,36	

125	

125	

с411-0001	

Вода	

м3	

35,92	

1,14	

1,13	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

2 164,59	

1 596,25		

Эксплуатация машин	

руб.	

13 079,91	

10 704,55		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

1 670,04	

1 524,50		

Материальные ресурсы	

руб.	

388 335,95	

388 335,59		

Всего, прямые затраты	

руб.	

403 580,45	

400 636,39		

.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-003-3	

01-02-003-4	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

0,24	

0,18	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

196,96	

0,16	

0,12	

з0-0006	

Рабочий 6 разряда	

чел.-ч	

218,85	

0,08	

0,06	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

0,84	

0,72	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-0905	

Катки дорожные самоходные гладковальцовые массой 8 т	

маш.-ч	

777,99

---------

196,96	

0,23	

0,21	

х12-0912	

Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	

маш.-ч	

752,06

---------

218,85	

0,53	

0,45	

х12-2004	

Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров с телескопической плитой и шириной укладки более 6,5 м, оборудованные виброплитой и вибробрусом для предварительного уплотнения	

маш.-ч	

4438,75

----------

262,62	

0,08	

0,06	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с410-0048	

Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-20	

т	

3106,36	

25	

25	

с411-0001	

Вода	

м3	

35,92	

0,15	

0,15	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

85,79	

64,34		

Эксплуатация машин	

руб.	

932,63	

768,13		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

182,30	

155,60		

Материальные ресурсы	

руб.	

77 664,39	

77 664,39		

Всего, прямые затраты	

руб.	

78 682,81	

78 496,86		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-004

Укладка геосинтетических материалов в асфальтобетонное

покрытие вручную

Состав работ:

01. Поднос рулонов к месту монтажа.

02. Раскрой полотен на полосы.

03. Укладка материала.

04. Закрепление материала.

05. Переходы.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Укладка геосетки в асфальтобетонное покрытие вручную:

01-02-004-1 локальное армирование с закреплением

01-02-004-2 сплошное армирование с закреплением
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-004-1	

01-02-004-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

7,7	

5,56	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

3,85	

2,78	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-4113	

Геосетка стеклянная клееная марки АРМДОР-50 (размер ячейки 25 x 25; 37,5 x 37,5; 50 x 50 мм)	

м2	

89,81	

П	

1310	

с101-4625	

Дюбель-гвоздь с шайбой размером 4,5 x 60 мм	

кг	

343,15	

5,28	

2,64	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

1 853,62	

1 338,46		

Материальные ресурсы	

руб.	

1 811,83	

118 557,02		

Всего, прямые затраты	

руб.	

3 665,45	

119 895,48		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-005

Укладка геосинтетических материалов в асфальтобетонное

покрытие механизированным способом

Состав работ:

01. Закрепление рулона на навесном спецоборудовании.

02. Укладка материала.

03. Переходы и перемещение машины.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Механизированная укладка геосинтетических материалов в асфальтобетонное покрытие, сплошное армирование:

01-02-005-1 ширина рулона 4 м

01-02-005-2 ширина рулона 5 м
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-005-1	

01-02-005-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

0,97	

0,77	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

0,97	

0,77	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

0,97	

0,77	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х01-0407	

Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 18 кВт (25 л.с.)	

маш.-ч	

439,4

---------

175,08	

0,97	

0,77	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-4228	

Геосетка из полиэфирного волокна (высокомодульного), пропитанная эмульсиями на битумной основе	

м2	

261,02	

1199	

с101-4228Д	

Геосетка из полимерных волокон с битумной пропиткой ПолиЭфАсфальт (4 x 100 м)	

м2	

147,26	

1207	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

318,42	

252,77		

Эксплуатация машин	

руб.	

426,22	

338,34		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

169,83	

134,81		

Материальные ресурсы	

руб.	

177 742,82	

312 962,98		

Всего, прямые затраты	

руб.	

178 487,46	

313 554,09		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-006

Укладка защитного слоя износа из литой

эмульсионно-минеральной смеси

Состав работ:

01. Очистка покрытия.

02. Разборка конструкций с погрузкой в транспортное средство.

03. Приготовление и укладка смеси.

04. Уборка отходов.

05. Установка, перестановка и снятие знаков и ограждений.

06. Перемещение машин.

Измеритель: 1000 м2

Укладка защитного слоя износа из литой эмульсионно-минеральной смеси, толщина слоя:

01-02-006-1 5 мм

01-02-006-2 10 мм

01-02-006-3 15 мм
.7142857142858.4285714285716.1428571428573.857142857143.571428571429.285714285715.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-006-1	

01-02-006-2	

01-02-006-3	

Норма расхода ресурсов							

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

1,56	

2,96	

4,58	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

3,00	

5,74	

8,83	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

3,96	

7,42	

11,41	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х03-1812	

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	

маш.-ч	

1089,8

---------

175,08	

0,73	

1,40	

2,16	

х12-0141	

Смеситель-укладчик литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС), бункер щебня 9,2 м3, производительность насоса эмульсии 400 л/мин.	

маш.-ч	

4642,8

---------

503,35	

0,78	

1,48	

2,29	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

851,4

----------

175,08	

0,89	

1,58	

2,38	

х12-1550	

Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	

маш.-ч	

650,75

---------

175,08	

0,78	

1,48	

2,29	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-1305	

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	

т	

6149,17	

0,42	

0,84	

1,26	

с101-2363	

Мешковина джутовая	

м3	

43,65	

0,37	

0,75	

1,12	

с101-4961	

Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-3	

т	

15282,22	

1,84	

3,69	

5,53	

с113-0010	

Алюминий сернокислый (сульфат алюминия) технический очищенный, марка А	

т	

17491,40	

0,11	

0,21	

0,32	

с408-0005	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3) - 10 мм	

м3	

2135,01	

2,07	

4,15	

6,22	

с408-0160	

Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1200 повышенной крупности и крупный	

м3	

1207,98	

4,67	

9,34	

14,01	

с411-0001	

Вода	

м3	

35,92	

1,21	

2,39	

3,58	

Стоимостные показатели							

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

664,41	

1 267,99	

1 954,07		

Эксплуатация машин	

руб.	

5 682,27	

10 705,39	

16 502,53		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

812,81	

1 525,81	

2 348,47		

Материальные ресурсы	

руб.	

42 746,34	

85 491,30	

128 236,92		

Всего, прямые затраты	

руб.	

49 093,02	

97 464,68	

146 693,52		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-007

Разломка цементобетонных покрытий методом

виброрезонансной деструктуризации

Состав работ:

01. Приведение машины в рабочее положение.

02. Разрушение покрытия.

03. Развороты в конце участка.

Измеритель: 1000 м2

01-02-007-1 Разломка цементобетонных покрытий методом виброрезонансной деструктуризации, толщина до 22 см
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-007-1	

Норма расхода ресурсов					

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

4,42	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-2900Д	

Вибробетоноломы	

маш.-ч	

47882,46

------------

503,35	

2,21	

х12-1550	

Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	

маш.-ч	

650,75

---------

175,08	

2,21	

Стоимостные показатели					

Эксплуатация машин	

руб.	

107 258,39		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

1 499,33		

Всего, прямые затраты	

руб.	

107 258,39		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-008

Срезка слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного

фрезерования отдельными участками

Состав работ:

01. Разметка участка фрезерования.

02. Фрезерование асфальтобетона с погрузкой в автосамосвал.

03. Очистка отфрезерованного участка щетками комбинированной дорожной машины.

04. Уборка остатков материала вручную.

Измеритель: 100 м2

Срезка слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования отдельными участками площадью до 500 м2 на глубину до 5 см:

01-02-008-1 ширина захвата 1000 мм

01-02-008-2 ширина захвата 2000 мм
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-008-1	

01-02-008-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

0,13	

0,11	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

0,13	

0,11	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

0,66	

0,27	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

196,96	

0,66	

0,27	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

1,39	

0,61	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

851,4

---------

175,08	

0,07	

0,07	

х12-1550	

Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	

маш.-ч	

650,75

---------

175,08	

0,66	

0,27	

х12-2204	

Фрезы самоходные дорожные с шириной барабана от 1000 мм до 1300 мм	

маш.-ч	

4262,61

----------

218,85	

0,66	

х12-2205	

Фрезы самоходные дорожные с шириной барабана от 1500 мм до 2200 мм	

маш.-ч	

12891,69

------------

218,85	

0,27	

х40-0052	

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	

маш.-ч	

865,2	

0,66	

0,27	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

282,53	

131,75		

Эксплуатация машин	

руб.	

3 873,45	

3 949,66		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

272,25	

118,62		

Всего, прямые затраты	

руб.	

4 155,98	

4 081,41		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-009

Устройство слоя асфальтобетонного покрытия из горячей

асфальтобетонной смеси

Состав работ:

01. Укладка асфальтобетонной смеси.

02. Обрубка краев, устранение дефектов укладки.

03. Уплотнение катками.

04. Заливка воды в смачивающую систему катков.

Измеритель: 1000 м2

Устройство слоя асфальтобетонного покрытия из горячей асфальтобетонной смеси

01-02-009-1 толщина слоя 5 см, ширина укладки до 7,5 м

01-02-009-2 толщина слоя 5 см, ширина укладки свыше 7,5 м

01-02-009-3 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 02-009-1

01-02-009-4 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 02-009-2

Устройство слоя асфальтобетонного покрытия из горячей асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком с использованием перегружателя асфальтобетонной смеси:

01-02-009-5 толщина слоя 5 см, ширина укладки до 7,5 м

01-02-009-6 толщина слоя 5 см, ширина укладки свыше 7,5 м

01-02-009-7 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 02-009-5

01-02-009-8 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 02-009-6
.7142857142858.4285714285716.1428571428573.857142857143.571428571429.285714285715.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-009-1	

01-02-009-2	

01-02-009-3	

Норма расхода ресурсов							

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

5,34	

3,45	

0,24	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

196,96	

3,56	

2,30	

0,16	

з0-0006	

Рабочий 6 разряда	

чел.-ч	

218,85	

1,78	

1,15	

0,08	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

9,00	

8,37	

0,85	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-0919Д	

Катки дорожные самоходные комбинированные от 10 т до 12 т	

маш.-ч	

1625,92

----------

218,85	

2,18	

2,18	

0,23	

х12-0922	

Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров массой от 7,1 до 10 т	

маш.-ч	

774,98

---------

196,96	

2,06	

2,06	

0,22	

х12-0910	

Катки на пневмоколесном ходу 16 т	

маш.-ч	

1066,96

----------

218,85	

2,36	

2,36	

0,25	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

851,4

---------

175,08	

0,62	

0,62	

0,07	

х12-2004	

Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров с телескопической плитой и шириной укладки более 6,5 м, оборудованные виброплитой и вибробрусом для предварительного уплотнения	

маш.-ч	

4438,75

----------

262,62	

1,78	

1,15	

0,08	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х33-3401	

Горелка газовоздушная (инфракрасная горелка)	

маш.-ч	

116,11	

1,78	

1,15	

0,08	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с410-0001	

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко- и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	

т	

П	

П	

П	

с411-0001	

Вода	

м3	

П	

П	

П	

Стоимостные показатели							

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

1 908,77	

1 233,19	

85,79		

Эксплуатация машин	

руб.	

16 294,51	

13 424,95	

1 235,18		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

1 975,33	

1 809,88	

181,64		

Материальные ресурсы	

руб.	

	

Всего, прямые затраты	

руб.	

18 203,28	

14 658,14	

1 320,97		

.7142857142858.4285714285716.1428571428573.857142857143.571428571429.285714285715.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-009-4	

01-02-009-5	

01-02-009-6	

Норма расхода ресурсов							

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

0,18	

4,38	

2,94	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

196,96	

0,12	

1,46	

0,98	

з0-0006	

Рабочий 6 разряда	

чел.-ч	

218,85	

0,06	

1,46	

0,98	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

0,83	

11,60	

10,16	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-0919Д	

Катки дорожные самоходные комбинированные от 10 т до 12 т	

маш.-ч	

1625,92

----------

218,85	

0,23	

2,18	

2,18	

х12-0922	

Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров массой от 7,1 до 10 т	

маш.-ч	

774,98

---------

196,96	

0,22	

2,06	

2,06	

х12-0910	

Катки на пневмоколесном ходу 16 т	

маш.-ч	

1066,96

----------

218,85	

0,25	

2,36	

2,36	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

851,4

---------

175,08	

0,07	

0,62	

0,62	

х12-2004	

Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров с телескопической плитой и шириной укладки более 6,5 м, оборудованные виброплитой и вибробрусом для предварительного уплотнения	

маш.-ч	

4438,75

----------

262,62	

0,06	

1,46	

0,98	

х33-3401	

Горелка газовоздушная (инфракрасная горелка)	

маш.-ч	

116,11	

0,06	

1,46	

0,98	

х38-1203Д	

Перегружатель асфальтобетонной смеси, вместимость бункера более 20 т	

маш.-ч	

3931,52

----------

437,7	

1,46	

0,98	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с410-0001	

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко- и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	

т	

П	

П	

П	

с411-0001	

Вода	

м3	

П	

П	

П	

Стоимостные показатели							

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

64,34	

1 278,05	

857,87		

Эксплуатация машин	

руб.	

1 144,09	

20 576,97	

16 503,51		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

176,39	

2 530,33	

2 194,18		

Материальные ресурсы	

руб.	

	

Всего, прямые затраты	

руб.	

1 208,43	

21 855,02	

17 361,38		

.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-009-7	

01-02-009-8	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

0,24	

0,15	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

196,96	

0,08	

0,05	

з0-0006	

Рабочий 6 разряда	

чел.-ч	

218,85	

0,08	

0,05	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

1,01	

0,92	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-0919Д	

Катки дорожные самоходные комбинированные от 10 т до 12 т	

маш.-ч	

1625,92

----------

218,85	

0,23	

0,23	

х12-0922	

Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров массой от 7,1 до 10 т	

маш.-ч	

774,98

---------

196,96	

0,22	

0,22	

х12-0910	

Катки на пневмоколесном ходу 16 т	

маш.-ч	

1066,96

----------

218,85	

0,25	

0,25	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

851,4

---------

175,08	

0,07	

0,07	

х12-2004	

Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров с телескопической плитой и шириной укладки более 6,5 м, оборудованные виброплитой и вибробрусом для предварительного уплотнения	

маш.-ч	

4438,75

----------

262,62	

0,08	

0,05	

х33-3401	

Горелка газовоздушная (инфракрасная горелка)	

маш.-ч	

116,11	

0,08	

0,05	

х38-1203Д	

Перегружатель асфальтобетонной смеси, вместимость бункера более 20 т	

маш.-ч	

3931,52

-----------

437,7	

0,08	

0,05	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

т	

П	

П	

П	

с410-0001	

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко- и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	

	

с411-0001	

Вода	

м3	

П	

П	

П	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

70,03	

43,77		

Эксплуатация машин	

руб.	

1 549,71	

1 295,11		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

216,66	

195,65		

Материальные ресурсы	

руб.	

		

Всего, прямые затраты	

руб.	

1 619,74	

1 338,88		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-010

Устройство выравнивающего слоя из горячей

асфальтобетонной смеси

Состав работ:

01. Укладка асфальтобетонной смеси.

02. Обрубка краев, устранение дефектов укладки.

03. Уплотнение катками.

04. Заливка воды в смачивающую систему катков.

Измеритель: 100 т

01-01-010-1 Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-010-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

4,71	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

196,96	

3,14	

з0-0006	

Рабочий 6 разряда	

чел.-ч	

218,85	

1,57	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

7,81	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-0919Д	

Катки дорожные самоходные комбинированные от 10 т до 12 т	

маш.-ч	

1625,92

----------

218,85	

1,76	

х12-0922	

Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров массой от 7,1 до 10 т	

маш.-ч	

774,98

---------

196,96	

1,68	

х12-0910	

Катки на пневмоколесном ходу 16 т	

маш.-ч	

1066,96

----------

218,85	

1,93	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

851,4

---------

175,08	

0,87	

х12-2004	

Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров с телескопической плитой и шириной укладки более 6,5 м, оборудованные виброплитой и вибробрусом для предварительного уплотнения	

маш.-ч	

4438,75

----------

262,62	

1,57	

х33-3401	

Горелка газовоздушная (инфракрасная горелка)	

маш.-ч	

116,11	

1,57	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с410-0022	

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	

т	

2784,34	

101	

с411-0001	

Вода	

м3	

35,92	

2,2	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

1 683,57		

Эксплуатация машин	

руб.	

14 114,67		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

1 703,08		

Материальные ресурсы	

руб.	

281 297,36		

Всего, прямые затраты	

руб.	

297 095,60		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-011

Механизированная очистка оснований и покрытий от пыли

и грязи

Состав работ:

01. Очистка поверхности покрытий от пыли и грязи.

Измеритель: 1000 м2

01-02-011-1 Очистка оснований и покрытий от пыли и грязи комбинированной дорожной машиной
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-011-1	

Норма расхода ресурсов					

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

0,21	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

851,4

---------

175,08	

0,21	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с411-0001	

Вода	

м3	

35,92	

0,025	

Стоимостные показатели					

Эксплуатация машин	

руб.	

178,79		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

36,77		

Материальные ресурсы	

руб.	

0,90		

Всего, прямые затраты	

руб.	

179,69		

Таблица ЭСНиЕРр-01-02-012

Ремонт асфальтобетонных покрытий картами

Состав работ:

01. Разметка контуров карт.

02. Нарезка контуров и вырубка карт (1).

03. Фрезерование карт (2).

04. Очистка карт.

05. Огрунтовка поверхности карт.

06. Укладка асфальтобетонной смеси.

07. Уплотнение смеси.

Измеритель: 100 м2

Ремонт асфальтобетонных покрытий картами, площадь карт до 100 м2:

01-01-012-1 с использованием нарезчика швов

01-01-012-2 с использованием фрезы
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-02-012-1	

01-02-012-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

4,72	

2	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

4,72	

2	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

1,34	

0,62	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

196,96	

0,62	

0,62	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

5,96	

3,62	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х05-0102	

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин.	

маш.-ч	

598,37

---------

175,08	

1,74	

х12-0906	

Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	

маш.-ч	

648,78

---------

196,96	

1,48	

1,48	

х12-1211	

Нарезчик швов в асфальтобетонном покрытии	

маш.-ч	

1033,23

----------

196,96	

0,72	

х12-1550	

Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	

маш.-ч	

650,75

----------

175,08	

2,02	

1,38	

х12-2204	

Фрезы самоходные дорожные с шириной барабана от 1000 мм до 1300 мм	

маш.-ч	

4262,61

----------

218,85	

0,76	

х40-0052	

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	

маш.-ч	

865,2	

0,76	

х33-0804	

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	

маш.-ч	

4,05	

3,48	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-4960	

Эмульсия битумная-катонная, марка ЭБК-2	

т	

11908,74	

0,09	

0,09	

с410-0001	

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	

т	

2779,57	

12,2	

12,2	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

1 699,56	

799,66		

Эксплуатация машин	

руб.	

4 073,89	

5 755,37		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

1 091,61	

699,44		

Материальные ресурсы	

руб.	

34 982,54	

34 982,54		

Всего, прямые затраты	

руб.	

40 755,99	

41 537,57		

РАЗДЕЛ 3. Ремонт искусственных сооружений

Таблица ЭСНиЕРр-01-03-001

Установка ограждений места производства работ на мосту

Состав работ:

01. Выгрузка блоков ограждения.

02. Подноска блоков и сборка ограждения.

03. Разборка ограждения и загрузка блоков в автомобиль-самосвал.

Измеритель: 100 м ограждения

01-03-001-1 Установка ограждений места производства работ на мосту: из водоналивных блоков без наполнения водой
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-03-001-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

3,36	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

1,68	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х40-0052	

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	

маш.-ч	

865,2	

0,77	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

698,56		

Эксплуатация машин	

руб.	

666,20		

Всего, прямые затраты	

руб.	

1 364,76		

Таблица ЭСНиЕРр-01-03-002

Устройство деформационных швов

Состав работ:

01. Разметка и маркировка швов.

02. Нарезка швов и удаление вырезанного слоя отбойными молотками.

03. Очистка штрабы.

04. Просушка горячим воздухом дна и стенок полости.

05. Удаление старой гидроизоляции.

06. Устройство защитного слоя (гидроизоляции).

07. Укладка отделяющей прокладки.

08. Герметизация зазора в защитном слое.

09. Укладка стальной пластины на мастику.

10. Разогрев кромок асфальтобетона газовой горелкой.

11. Приготовление щебеночно-мастичной смеси.

12. Заливка щебеночно-мастичной смеси.

13. Уплотнение уложенной щебеночно-мастичной смеси виброплитой.

14. Очистка прикромочных зон шва. Приклеивание скотча.

15. Распределение битумно-полимерного герметика.

16. Посыпка поверхности шва щебнем фракции 3 - 5 мм с уплотнением виброплитой.

Измеритель: 10 м шва

Устройство щебеночно-мастичного деформационного шва на глубину 10 см

01-03-002-1 ширина 0,5 м

01-03-002-2 ширина 1 м

01-03-002-3 на 1 см увеличения глубины добавлять к 03-002-1

01-03-002-4 на 1 см увеличения глубины добавлять к 03-002-2
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-03-002-1	

01-03-002-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

17,76	

26,38	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

44,49	

68,56	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

196,96	

16,74	

19,95	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

21,28	

33,71	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х04-0102	

Электростанции передвижные 4 кВт	

маш.-ч	

387,17

---------

175,08	

6,89	

13,9	

х05-0102	

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин.	

маш.-ч	

598,37

---------

175,08	

8,63	

11,69	

х11-0811	

Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л	

маш.-ч	

207,18

----------

153,19	

2,29	

4,65	

х12-1211	

Нарезчик швов в асфальтобетонном покрытии	

маш.-ч	

1033,23

----------

196,96	

3,47	

3,47	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

252,99	

3,08	

6,17	

х33-0804	

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	

маш.-ч	

4,05	

3,47	

3,47	

х33-1411	

Аппараты пескоструйные	

маш.-ч	

16,37	

5,16	

8,22	

х33-1722	

Мешалки электрические с перфорированным барабаном, 250 л	

маш.-ч	

11,76	

4,6	

9,25	

х33-3402	

Горелки газовые инжекторные	

маш.-ч	

34,23	

2,37	

2,37	

х38-1204	

Инфракрасный разогреватель швов	

маш.-ч	

39,51	

5,93	

10,43	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-2278	

Пропан-бутан, смесь техническая	

кг	

38,98	

289	

289	

с101-2395	

Пенополиуретан для устройства деформационных швов на мостах	

м	

860,25	

10,5	

10,5	

с101-2774	

Битумно-полимерное вяжущее для устройства деформационных швов на мостах	

кг	

52,24	

308	

616	

с201-9292	

Металлические конструкции крепежных блоков с распорами	

м3	

0,0176	

0,0176	

с408-0221	

Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	

м3	

2818,14	

0,0354	

0,0609	

с408-0441	

Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый	

м3	

2103,33	

0,516	

1,02	

с408-0416	

Песок кварцевый	

т	

5924,8	

0,244	

0,487	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

13 807,07	

19 973,99		

Эксплуатация машин	

руб.	

13 138,53	

19 236,86		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

3 751,50	

5 876,08		

Материальные ресурсы	

руб.	

39 018,50	

57 680,08		

Всего, прямые затраты	

руб.	

65 964,10	

96 890,93		

.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-03-002-3	

01-03-002-4	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

0,46	

0,82	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

1,93	

2,78	

з0-0005	

Рабочий 5 разряда	

чел.-ч	

196,96	

0,54	

0,59	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

1,58	

2,26	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х04-0102	

Электростанции передвижные 4 кВт	

маш.-ч	

387,17

--------

175,08	

0,69	

1,21	

х05-0102	

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин.	

маш.-ч	

598,37

---------

175,08	

0,33	

0,33	

х11-0811	

Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л	

маш.-ч	

207,18

---------

153,19	

0,23	

0,39	

х12-1211	

Нарезчик швов в асфальтобетонном покрытии	

маш.-ч	

1033,23

-----------

196,96	

0,33	

0,33	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

252,99	

0,18	

0,38	

х33-0804	

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	

маш.-ч	

4,05	

0,33	

0,33	

х33-1722	

Мешалки электрические с перфорированным барабаном, 250 л	

маш.-ч	

11,76	

0,46	

0,82	

х33-3402	

Горелки газовые инжекторные	

маш.-ч	

34,23	

0,48	

0,48	

х38-1204	

Инфракрасный разогреватель швов	

маш.-ч	

39,51	

0,25	

0,38	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-2278	

Пропан-бутан, смесь техническая	

кг	

38,98	

28,9	

28,9	

с101-2774	

Битумно-полимерное вяжущее для устройства деформационных швов на мостах	

кг	

52,24	

30,8	

61,6	

с408-0441	

Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый	

м3	

2103,33	

0,0516	

0,102	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

514,73	

728,54		

Эксплуатация машин	

руб.	

931,82	

1 226,26		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

278,81	

394,36		

Материальные ресурсы	

руб.	

2 844,05	

4 559,05		

Всего, прямые затраты	

руб.	

4 290,60	

6 513,85		

Таблица ЭСНиЕРр-01-03-003

Монтаж оголовков водопропускных труб

Состав работ:

01. Разгрузка конструкций.

02. Устройство основания под оголовок.

03. Разогрев битумных материалов.

04. Установка конструкций.

05. Конопатка, заливка, расшивка швов и гидроизоляция.

06. Заполнение пазух цементным раствором.

07. Засыпка оголовка грунтом и песком.

Измеритель: 1 м3 конструкций

Монтаж оголовков при удлинении водопропускных труб диаметром до 2 м:

01-03-003-1 при помощи экскаватора

01-03-003-2 при помощи крана
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-03-003-1	

01-03-003-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

1,33	

1,7	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

1,33	

1,7	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

1,33	

1,7	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

0,42	

0,31	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х02-1141	

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	

маш.-ч	

897,46

---------

196,96	

0,31	

х06-0259	

Экскаваторы на гусеничном ходу с емкостью ковша 1,6 м3	

маш.-ч	

1632,92

----------

240,73	

0,42	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

252,99	

0,14	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-0612	

Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	

т	

23319,41	

0,001	

с101-1554	

Битумы нефтяные дорожные марки БНД 40/60	

т	

11734,87	

0,001	

с101-1705	

Пакля пропитанная	

кг	

52,34	

0,4	

0,4	

с101-3321	

Гидроизол (техноэласт ХПП-4,0 стеклохолст) для изоляции труб	

м2	

71,15	

0,48	

0,48	

с402-0061	

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	

м3	

3168,32	

0,05	

0,05	

с403-9022	

Конструкции сборные железобетонные	

м3	

1	

1	

с407-0024	

Грунт песчаный	

м3	

1867,12	

3,61	

с408-0019	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20 - 40 мм	

м3	

965,81	

2,13	

2,13	

с408-0122	

Песок природный для строительных работ средний	

м3	

1041,15	

5,22	

3,61	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

611,24	

781,29		

Эксплуатация машин	

руб.	

685,83	

313,63		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

101,11	

61,06		

Материальные ресурсы	

руб.	

7 728,80	

12 781,27		

Всего, прямые затраты	

руб.	

9 025,87	

13 876,19		

Таблица ЭСНиЕРр-01-03-004

Монтаж звеньев водопропускных труб

Состав работ:

01. Разгрузка конструкций.

02. Устройство основания из слоя песка и слоя щебня.

03. Разогрев битумных материалов.

04. Установка конструкций.

05. Конопатка, заливка, расшивка швов и гидроизоляция.

06. Заполнение пазух цементным раствором.

07. Планировка грунта около водопропускной трубы.

Измеритель: 1 м3 конструкций

01-03-004-1 Монтаж звеньев при удлинении железобетонных водопропускных труб диаметром до 2 м
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-03-004-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

1,59	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

1,59	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

1,59	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

0,28	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х02-1141	

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	

маш.-ч	

897,46

---------

196,96	

0,28	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

252,99	

0,1	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-1554	

Битумы нефтяные дорожные марки БНД 40/60	

т	

11734,87	

0,011	

с101-1705	

Пакля пропитанная	

кг	

52,34	

0,46	

с101-3321	

Гидроизол (техноэласт ХПП-4,0 стеклохолст) для изоляции труб	

м2	

71,15	

0,55	

с402-0061	

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	

м3	

3168,32	

0,05	

с403-9022	

Конструкции сборные железобетонные	

м3	

1	

с408-0019	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20 - 40 мм	

м3	

965,81	

0,47	

с408-0122	

Песок природный для строительных работ средний	

м3	

1041,15	

0,7	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

730,73		

Эксплуатация машин	

руб.	

276,59		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

55,15		

Материальные ресурсы	

руб.	

1 533,44		

Всего, прямые затраты	

руб.	

2 540,76		

Таблица ЭСНиЕРр-01-03-005

Укрепление русла водопропускных труб

Состав работ:

01. Планировка и уплотнение поверхности между откосными крыльями.

02. Устройство подготовки из щебня.

03. Установка антисептированных досок или асфальтовых планок.

04. Укладка бетона в конструкцию с армированием и уплотнением.

05. Уход за поверхностью свежеуложенной бетонной смеси.

Измеритель: 1 м3 конструкций

01-03-005-1 Укрепление русла водопропускной трубы монолитным бетоном
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-03-005-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

0,42	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

0,42	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

0,32	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

0,1	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х04-0102	

Электростанции передвижные 4 кВт	

маш.-ч	

387,17

---------

175,08	

0,1	

х11-1100	

Вибратор глубинный	

маш.-ч	

11,31	

0,1	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

252,99	

0,13	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с102-0289	

Доски антисептированные обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 32 - 40 мм II сорта	

м3	

8468,95	

0,11	

с113-0324	

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2 - 0,5 мм	

м2	

32,39	

15,8	

с204-0059	

Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	

т	

31967,36	

0,000566	

с204-0069	

Арматурные сетки сварные	

т	

48193,11	

0,001	

с401-0107	

Бетон дорожный, класс В20 (М250)	

м3	

4851,18	

1,02	

с408-0019	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20 - 40 мм	

м3	

965,81	

1,25	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

175,52		

Эксплуатация машин	

руб.	

72,74		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

17,51		

Материальные ресурсы	

руб.	

7 665,10		

Всего, прямые затраты	

руб.	

7 913,36		

Таблица ЭСНиЕРр-01-03-006

Укладка литой асфальтобетонной смеси на мосту

Состав работ:

01. Продувка основания сжатым воздухом.

02. Выгрузка смеси из термоса-бункера и распределение ее вручную.

03. Разравнивание и выглаживание смеси укладчиком литого асфальтобетона.

04. Распределение черного щебня по поверхности смеси.

05. Прикатка черного щебня катком до 2 т.

Измеритель: 100 м2

Укладка литой асфальтобетонной смеси на мосту:

01-03-006-1 толщина слоя 5 см

01-03-006-2 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 03-006-1
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-03-006-1	

01-03-006-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

1,8	

0,34	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

1,8	

0,34	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

1,8	

0,34	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

3,19	

0,51	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х05-0102	

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	

маш.-ч	

598,37

---------

175,08	

0,49	

х12-0902	

Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	

маш.-ч	

615,85

---------

175,08	

0,9	

0,17	

х12-2001	

Укладчик литого асфальтобетона с телескопической плитой и шириной укладки от 2,25 до 8 м, оборудованные виброплитой и вибробрусом для предварительного уплотнения	

маш.-ч	

2628,06

----------

218,85	

0,9	

0,17	

х12-2007	

Передвижные термос-бункеры для транспортировки литого асфальтобетона, 8 м3	

маш.-ч	

1897,69

----------

218,85	

0,9	

0,17	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с410-0071	

Щебень черный горячий, фракция 5 - 10 мм	

т	

2500,32	

0,663	

с410-0051	

Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий)	

т	

5957,4	

11,4	

2,27	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

827,24	

156,26		

Эксплуатация машин	

руб.	

4 920,64	

874,07		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

637,29	

104,17		

Материальные ресурсы	

руб.	

69 572,07	

13 523,30		

Всего, прямые затраты	

руб.	

75 319,95	

14 553,63		

РАЗДЕЛ 4. Ремонт элементов обустройства

Таблица ЭСНиЕРр-01-04-001

Установка секций металлического барьерного ограждения

Состав работ:

01. Установка стоек ограждения.

02. Установка компенсаторов.

03. Установка профиля ограждения.

04. Установка светоотражающих элементов.

05. Установка и уборка ограждений места производства работ.

Измеритель: 100 м

Установка секций металлического барьерного ограждения длиной 4 м:

01-04-001-1 шаг стоек 2 м

01-04-001-2 шаг стоек 3 м
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-04-001-1	

01-04-001-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

1,98	

1,98	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

20,09	

13,27	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

5,42	

3,58	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-3010	

Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600 - 1060 Дж	

маш.-ч	

1506,95

----------

196,96	

5,42	

3,58	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-4420	

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/190-0,75-3,0-1,25, горячее цинкование	

км	

1607606,48	

0,1	

с101-4421	

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2	

км	

1939213,98	

0,1	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

3 820,67	

2 626,63		

Эксплуатация машин	

руб.	

8 167,67	

5 394,88		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

1 067,52	

705,12		

Материальные ресурсы	

руб.	

193 921,40	

160 760,65		

Всего, прямые затраты	

руб.	

205 909,74	

168 782,16		

Таблица ЭСНиЕРр-01-04-002

Замена секций металлического барьерного ограждения

Состав работ:

01. Демонтаж профиля и компенсаторов.

02. Удаление стоек.

03. Установка новых стоек.

04. Монтаж профиля, компенсаторов, светоотражающих элементов.

05. Установка и уборка ограждений места производства работ.

Измеритель: 100 м

Замена секций металлического барьерного ограждения длиной 4 м:

01-04-002-1 шаг стоек 2 м

01-04-002-2 шаг стоек 3 м
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-04-002-1	

01-04-002-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

1,98	

1,98	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

45,18	

30,92	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

12,18	

8,33	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-3010	

Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600 - 1060 Дж	

маш.-ч	

1506,95

----------

196,96	

5,42	

3,58	

х38-0606Д	

Краны-манипуляторы до 4 т на базе автомобиля	

маш.-ч	

712,68

---------

196,96	

6,76	

4,75	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-4420	

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/190-0,75-3,0-1,25, горячее цинкование	

км	

1607606,48	

0,1	

с101-4421	

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2	

км	

1939213,98	

0,1	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

8 213,43	

5 716,79		

Эксплуатация машин	

руб.	

12 985,39	

8 780,11		

в том числе	

	

Оплата труда машинистов	

руб.	

2 398,97	

1 640,68		

Материальные ресурсы	

руб.	

193 921,40	

160 760,65		

Всего, прямые затраты	

руб.	

215 120,22	

175 257,55		

Таблица ЭСНиЕРр-01-04-003

Замена тросового ограждения

Состав работ:

01. Демонтаж троса.

02. Демонтаж стоек ограждения.

03. Установка новых стоек.

04. Монтаж нового троса.

05. Установка светоотражающих элементов.

Измеритель: 100 м

01-04-003-1 Замена тросового ограждения: шаг стоек 2 м
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-04-003-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

13,34	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

26,68	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

13,34	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с101-0787	

Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг	

т	

52244,01	

0,258	

с101-1714	

Болты строительные с гайками и шайбами	

т	

36283,05	

0,0194	

с101-2776	

Элементы светоотражающие на барьерные ограждения	

шт.	

175,99	

50	

с110-0242	

Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра N 16 массой до 0,05 т	

т	

41187,24	

0,885	

с508-0041	

Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6 x 19(1 + 6 + 6 / 6) + 1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 33,5 мм	

10 м	

2363,1	

31	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

8 174,35		

Материальные ресурсы	

руб.	

132 689,15		

Всего, прямые затраты	

руб.	

140 863,50		

Таблица ЭСНиЕРр-01-04-004

Замена бортового камня

Состав работ:

01. Разломка покрытий тротуаров и основания бортового камня экскаватором-погрузчиком, оборудованным гидромолотом.

02. Разборка бортовых камней с погрузкой в автосамосвал.

03. Исправление корыта экскаватором-погрузчиком.

04. Уплотнение основания корыта виброплитой.

05. Устройство щебеночного основания с уплотнением виброплитой.

06. Устройство бетонного основания.

07. Установка бортового камня, подбивка бетона.

08. Заполнение швов цементным раствором, расшивка швов.

09. Засыпка бортового камня грунтом, уплотнение грунта.

Измеритель: 100 м конструкций

01-04-004-1 Замена бортового камня
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-04-004-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

18,56	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

12,65	

з0-0004	

Рабочий 4 разряда	

чел.-ч	

175,08	

16,57	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

23,3	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х02-1140	

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	

маш.-ч	

739,3

--------

175,08	

8,64	

х06-0338Д	

Экскаваторы-погрузчики, грузоподъемность до 1 т	

маш.-ч	

696,51

---------

196,96	

14,66	

х12-2801	

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	

маш.-ч	

252,99	

3,92	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с401-0006	

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	

м3	

3172,47	

5,14	

с402-0004	

Раствор готовый кладочный цементный марки 100	

м3	

3645,87	

0,06	

с403-0052	

Камни бортовые бетонные, марка 400	

м3	

6776,71	

0,081	

с408-0018	

Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10 - 20	

м3	

1054,88	

4,97	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

7 276,04		

Эксплуатация машин	

руб.	

17 590,11		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

4 400,12		

Материальные ресурсы	

руб.	

22 316,92		

Всего, прямые затраты	

руб.	

47 183,07		

Таблица ЭСНиЕРр-01-04-005

Установка ограждений мест производства работ

из водоналивных блоков без наполнения водой

Состав работ:

01. Выгрузка и установка блоков.

02. Скрепление блоков (04-005-2).

03. Разборка ограждения (04-005-2).

04. Погрузка блоков в автомобиль-самосвал.

05. Перемещение автомобиля-самосвала в процессе работы.

Измеритель: 100 блоков

Установка ограждений мест производства работ из водоналивных блоков без наполнения водой:

01-04-005-1 без скрепления между собой

01-04-005-2 со скреплением между собой
.5.0.5.0.5.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-04-005-1	

01-04-005-2	

Норма расхода ресурсов						

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

1,9	

2,31	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

1,9	

2,31	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х40-0052	

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	

маш.-ч	

865,2	

1,9	

2,31	

Стоимостные показатели						

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

540,55	

657,20		

Эксплуатация машин	

руб.	

1 643,88	

1 998,61		

Всего, прямые затраты	

руб.	

2 184,43	

2 655,81		

Таблица ЭСНиЕРр-01-04-006

Установка ограждений мест производства работ

из водоналивных блоков с наполнением водой

Состав работ:

01. Выгрузка, установка и соединение блоков.

02. Залив воды в блоки.

03. Слив воды из блоков.

04. Разборка ограждения и погрузка блоков в автомобиль-самосвал.

05. Перемещение автомобиля-самосвала в процессе установки и погрузки блоков.

Измеритель: 100 м ограждения

01-04-006-1 Установка ограждений мест производства работ из водоналивных блоков с наполнением водой
.4.8.200000000001.6.0

Шифр	

Наименование элемента затрат	

Ед. изм.	

Баз. цена, руб.	

01-04-006-1	

Норма расхода ресурсов					

з0-0002	

Рабочий 2 разряда	

чел.-ч	

131,31	

14,07	

з0-0003	

Рабочий 3 разряда	

чел.-ч	

153,19	

14,07	

2	

Затраты труда машинистов	

чел.-ч	

7,24	

3	

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	

	

х12-1341	

Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.	

маш.-ч	

851,4

---------

175,08	

7,24	

х40-0052	

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	

маш.-ч	

865,2	

4,2	

4	

МАТЕРИАЛЫ	

	

с411-0001	

Вода	

м3	

35,92	

20	

Стоимостные показатели					

Оплата труда рабочих-строителей	

руб.	

4 002,92		

Эксплуатация машин	

руб.	

9 797,98		

в том числе	

		

Оплата труда машинистов	

руб.	

1 267,58		

Материальные ресурсы	

руб.	

718,40		

Всего, прямые затраты	

руб.	

14 519,30