Зарегистрировано в Минюсте России 30 мая 2022 г. N 68638

------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 31 января 2022 г. N 75

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ И ПЛАНА НУМЕРАЦИИ

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 и подпунктом 4 пункта 3 статьи 26 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2006, N 31, ст. 3431), подпунктом 5.2.10 пункта 5 Положения о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 418 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2708), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые российскую систему и план нумерации.

2. Осуществить переход на использование нумерации поэтапно:

I этап: до 2023 г. - осуществить переход на использование номеров вида "1UV(x1(x2))" для доступа к экстренным оперативным службам, справочно-информационным службам операторов связи и специальным службам сетей местной телефонной связи;

II этап (с 2025 г. до 2028 г.) - осуществить переход на использование закрытого плана нумерации при установлении местного телефонного соединения.

3. Признать не подлежащим применению приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 26 сентября 2007 г. N 112 "Об утверждении Порядка взаимодействия сетей фиксированной телефонной связи сети связи общего пользования для целей обеспечения права абонентов этих сетей на выбор оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи при автоматическом способе установления телефонного соединения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2007 г., регистрационный N 10285).

4. Признать утратившими силу:

приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 117 "Об утверждении Требований к оказанию услуг связи в части установления формата набора номера для выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи при автоматическом способе установления телефонного соединения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2009 г., регистрационный N 13318);

приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19 марта 2010 г. N 46 "О назначении кодов выбора операторов сетей междугородной и международной телефонной связи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2010 г., регистрационный N 16900);

приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 10 "О внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.03.2010 N 46" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2011 г., регистрационный N 19842);

приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26 мая 2011 г. N 121 "О внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.03.2010 N 46" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2011 г., регистрационный N 21049);

приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. N 420 "О внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19 марта 2010 г. N 46 "О назначении кодов выбора операторов сетей междугородной и международной телефонной связи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2014 г., регистрационный N 31042);

приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 января 2017 г. N 23 "О внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.03.2010 N 46 "О назначении кодов выбора операторов сетей междугородной и международной телефонной связи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 2017 г., регистрационный N 46146);

приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. N 205 "Об утверждении и введении в действие российской системы и плана нумерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2017 г., регистрационный N 47401);

пункт 6 изменений, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 6 февраля 2019 г. N 29 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в части уточнения наименований Министерства и его структурного подразделения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2019 г., регистрационный N 54028);

приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 256 "О внесении изменения в приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.03.2010 N 46 "О назначении кодов выбора операторов сетей междугородной и международной телефонной связи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 августа 2019 г., регистрационный N 55727);

приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 17 февраля 2020 г. N 77 "О внесении изменений в российскую систему и план нумерации, утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.04.2017 N 205 "Об утверждении и введении в действие российской системы и плана нумерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2020 г., регистрационный N 58442);

приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 24 августа 2020 г. N 425 "О внесении изменений в российскую систему и план нумерации, утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.04.2017 N 205 "Об утверждении и введении в действие российской системы и плана нумерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 января 2021 г., регистрационный N 62047).

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует в течение шести лет с даты его вступления в силу.

Министр

М.И.ШАДАЕВ

Утверждены

приказом Министерства

цифрового развития, связи

и массовых коммуникаций

Российской Федерации

от 31.01.2022 N 75

РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА И ПЛАН НУМЕРАЦИИ

I. Российская система нумерации

1. Требования к структуре нумерации устанавливаются для телефонных и телеграфных сетей связи, включая сеть "Телекс", входящих в сеть связи общего пользования.

2. Для идентификации оконечных элементов телефонных сетей связи используются комбинации цифровых обозначений:

а) код страны (Кс) состоит из комбинации от одной до трех цифр (Российская Федерация, Кс = 7);

б) коды зоны нумерации ABC используются для географически определяемой зоны нумерации, коды зоны нумерации DEF используются для географически не определяемой зоны нумерации. Указанные коды состоят из комбинации трех цифр.

Зоновый телефонный номер (x1x2x3x4x5x6x7) состоит из комбинации семи цифр.

Местный телефонный номер может включать от трех до семи или десять цифр и совпадать по значности с зоновым, национальным (значащим) телефонным номером или быть более коротким.

3. Международный телефонный номер (Nмн) последовательно образуется из кода страны, кода зоны нумерации и зонового телефонного номера. Максимальное число цифр в международном номере равно 15 без учета международного префикса Пмн.

4. Национальный (значащий) телефонный номер Nнац последовательно образуется из кода зоны нумерации и зонового номера. Число цифр в национальном (значащем) номере равно десяти.

5. С использованием международного телефонного номера определяется оконечный элемент сети связи в пределах мировых сетей связи.

6. С использованием национального (значащего) телефонного номера определяется оконечный элемент сети местной телефонной связи или сети подвижной связи в пределах территории Российской Федерации.

7. С использованием зонового телефонного номера определяется оконечный элемент сети местной телефонной связи в пределах территории субъекта Российской Федерации.

8. С использованием местного телефонного номера определяется оконечный элемент сети местной телефонной связи в пределах муниципального образования субъекта Российской Федерации и города федерального значения.

9. Для установления междугородного и внутризонового телефонного соединения используется индикатор (национальный префикс) Пн = 0 или Пн = 8.

10. Для установления международного телефонного соединения используется индикатор (международный префикс) Пмн = 810 или Пмн = 00.

11. В сетях фиксированной телефонной связи используются два плана нумерации - открытый и закрытый.

При закрытом плане нумерации телефонное соединение (местное, внутризоновое, междугородное) устанавливается набором национального (значащего) номера с префиксом Пн.

При открытом плане нумерации местное телефонное соединение устанавливается набором местного телефонного номера, а внутризоновое и междугородное телефонные соединения устанавливаются набором национального (значащего) номера с префиксом Пн.

12. При установлении телефонного соединения в сети подвижной связи используется закрытый план нумерации с префиксом Пн.

13. Зоновый телефонный номер, определяющий оконечный элемент сети местной телефонной связи, в которой используются шести, пяти, четырех или трехзначные местные телефонные номера, дополняется до семизначного номера путем добавления знаков, равных значению "x1", "x1x2", "x1x2x3", "x1x2x3x4" зонового телефонного номера соответственно. При этом x1 не должен быть равен "0" и "1".

14. Для идентификации оконечных элементов сети "Телекс" (абонентских установок) в международных сетях используется комбинация цифровых обозначений:

а) код страны (Кс), который состоит из комбинации до трех цифр (Российская Федерация, Кс = 64);

б) идентификационный номер абонентской установки в стране назначения (x1...x9) состоит из комбинации до девяти цифр.

Для установления соединения в международной сети "Телекс" используется индикатор Пмн, являющийся международным префиксом, который может включать до шести цифр.

Международный телексный номер (Nмн) последовательно образуется из кода страны и идентификационного номера абонентской установки в стране назначения. Максимальное число цифр в международном телексном номере равно 12 без учета международного префикса Пмн.

Окончание набора международного телексного номера и окончание набора национального телексного номера подтверждается индикатором "+", который указывается после набора последнего знака номера.

15. Для идентификации оконечных элементов сети "Телекс" (абонентских установок) в национальной сети используется комбинация цифровых обозначений:

а) магистральный маршрутный индекс (ABC) состоит из комбинации трех цифр;

б) идентификационный номер абонентской установки (x1x2x3) состоит из комбинации трех цифр.

Национальный телексный номер (Nнац) последовательно образуется из магистрального маршрутного индекса и идентификационного номера абонентской установки. Максимальное число цифр в национальном телексном номере равно шести.

При установлении соединений в национальной сети "Телекс" используется закрытый план нумерации.

С использованием национального номера сети "Телекс" идентифицируется оконечный элемент сети "Телекс" - абонентскую установку.

16. Для идентификации оконечных элементов телеграфной сети связи используется комбинация цифровых обозначений:

а) магистральный маршрутный индекс (ABC) состоит из комбинации трех цифр;

б) низовой маршрутный индекс (abc) состоит из комбинации трех цифр.

Телеграфный номер последовательно образуется из магистрального маршрутного индекса и низового маршрутного индекса. Максимальное число цифр в телеграфном номере равно шести.

С использованием телеграфного номера идентифицируется оконечный элемент национальной телеграфной сети связи - пункт оказания услуг телеграфной связи или оконечную установку узла телеграфной связи.

17. Для идентификации узлового элемента сети телефонной связи в системе общеканальной сигнализации N 7 (ОКС N 7) используются индикатор сети (ИС), состоящий из двух двоичных знаков и кода пункта сигнализации (КПС), состоящий из четырнадцати двоичных знаков.

18. Код пункта сигнализации, используемый совместно с местным индикатором сети, имеющим значение "11", образуется комбинацией из четырнадцати двоичных знаков.

19. Код пункта сигнализации, используемый совместно с междугородным индикатором сети, имеющим значение "10", образуется комбинацией цифровых обозначений:

а) код сигнальной зоны (КСЗ) состоит из комбинации восьми двоичных знаков;

б) код пункта в сигнальной зоне (КПСЗ) состоит из комбинации шести двоичных знаков.

20. Структура кодов пункта сигнализации, используемая совместно с международным индикатором сети, имеющим значение "00", образуется комбинацией цифровых обозначений:

Z-UUU-V, где:

код зоны сигнализации (Z) - три двоичных знака;

код идентификации сети сигнализации (UUU) - восемь двоичных знаков;

код идентификации пункта сигнализации в сети (V) - три двоичных знака.

21. Абонентам и (или) пользователям сетей местной телефонной связи предоставляется возможность выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи, следующими способами:

а) способом предварительного выбора оператора связи;

б) способом выбора оператора связи при каждом вызове.

22. При предварительном выборе оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи, взаимодействие сетей связи осуществляется с использованием значений категорий пользовательского (оконечного) оборудования, назначенных для обеспечения маршрутизации вызовов на сети связи операторов связи, оказывающих услуги междугородной и международной связи (далее - категория оконечного элемента сети связи).

23. Значение категории оконечного элемента сети связи передается из сети местной телефонной связи в сеть зоновой телефонной связи в соответствующем сообщении системы сигнализации.

Сообщение системы сигнализации, содержащее значение категории оконечного элемента сети связи, формируется средствами связи сети местной телефонной связи.

Значения категорий оконечного элемента сети связи указаны в приложении N 1 к настоящим российской системе и плану нумерации.

24. При установлении международного или междугородного телефонного соединения способом выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи, при каждом вызове используется код доступа (Кд) образованный двумя цифрами и код выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи, (XY) образованный двумя цифрами.

Значения кода выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи, указаны в приложениях NN 2 и 3 к настоящим российской системе и плану нумерации.

25. Значение кода выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи, передается из сети местной телефонной связи в сеть зоновой телефонной связи.

26. Маршрутизация вызова на сеть междугородной и международной телефонной связи соответствующего оператора связи осуществляется узлом связи сети зоновой телефонной связи в соответствии со значением категории оконечного элемента сети связи или значением кода выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи.

27. Для идентификации оконечных элементов сети подвижной связи используются комбинации цифровых обозначений:

а) код страны подвижной связи, который состоит из комбинации до трех цифр (Российская Федерация, код страны подвижной связи = 250);

б) код сети подвижной связи, который состоит из комбинации до двух цифр (для идентификации сети подвижной связи в пределах страны);

в) опознавательный номер абонентской станции, который состоит из комбинации десяти цифр (для идентификации абонентской станции в пределах сети подвижной связи к которой она подключена).

28. Международный номер абонентской станции последовательно образуется из кода страны подвижной связи, кода сети подвижной связи и опознавательного номера абонентской станции, используемый для идентификации абонентской станции подвижной связи в глобальных сетях подвижной связи. Максимальное число цифр в международном номере равно 15.

29. Для доступа к специальным службам сетей местной телефонной связи, для доступа к службам информационно-справочной системы операторов местной телефонной связи, для доступа к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи используются номера из ресурса нумерации первой миллионной группы географически определяемой зоны нумерации, в том числе объединенные в группы (серийные номера), вида "1UV (x1(x2))", где "1UV" номер службы.

30. Для доступа к заказным службам, заказно-справочным службам и службам, входящим в информационно-справочные системы, организуемые операторами фиксированной зоновой, междугородной и международной телефонной связи, используется нумерация из ресурса кодов ABC вида "1BC", где: "A" = 1, а "BC" имеет любые значения.

31. Для доступа к специальным службам подвижной связи, для доступа к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи используются номера из ресурса нумерации географически не определяемой зоны нумерации, в том числе объединенные в группы (серийные номера) вида "XUV (x1(x2))", где "XUV" номер службы. При этом "x" не равен "0".

32. Для доступа к службам информационно-справочной системы операторов связи, оказывающих услуги местной телефонной связи в пределах одного и того же муниципального образования субъекта Российской Федерации и города федерального значения с использованием нумерации из ресурса нумерации одной и той же географически определяемой зоны нумерации, используется формат номера вида "118 (x1(x2))".

33. Для доступа к службам информационно-справочной системы оператора связи, оказывающего услуги местной телефонной связи из иных муниципальных образований субъектов Российской Федерации и городов федерального значения с использованием нумерации из ресурса нумерации одной и той же географически определяемой зоны, а также из ресурса нумерации других географически определяемых зон нумерации и географически не определяемых зон нумерации используется формат номера вида "Пн ABC118 (x1(x2))".

34. Для доступа абонентов и пользователей услугами фиксированной телефонной связи и услугами подвижной связи к экстренным оперативным службам на всей территории Российской Федерации используется единый номер "112", а также номера соответствующих экстренных служб: "101", "102", "103", "104".

35. Для доступа абонентов и пользователей услугами фиксированной телефонной связи и услугами подвижной связи:

а) к информационно-справочной службе администрации субъекта Российской Федерации используется номер "110";

б) к информационно-справочной службе, службе социального назначения субъекта Российской Федерации используется номер "111x(x)";

в) к информационно-справочной службе администрации муниципального образования используется номер "113";

г) к информационно-справочной службе, службе социального назначения муниципального образования используется номер "114x(x)";

д) к единой службе поддержки граждан для консультаций при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде используется единый номер "115";

д(1)) к информационно-справочным службам Минобороны России используется номер 117(x);

е) к телефонной линии "Ребенок в опасности" используются единые номера "121", "123";

ж) к единой службе оперативной помощи гражданам используется номер "122";

з) к телефонной линии "Телефон доверия для детей, подростков и их родителей" используется единый номер "124".

36. Для выделенных сетей связи, функционирующих на территории Российской Федерации, требования к идентификации сетей связи, их узловых и оконечных элементов, включая значность номера, устанавливаются операторами этих сетей связи самостоятельно.

37. Формат номера при установлении международного телефонного соединения абонентов сетей фиксированной телефонной связи при использовании способа предварительного выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи имеет вид:

а) Пмн Кс Nнац;

б) Пмн Кс Nгл;

в) Пмн Кс Ки Na;

г) Пмн Кс Киг Na;

д) Пмн 800 GSN,

где:

Пмн - международный префикс;

Кс - код страны или группы стран в сводном плане нумерации, код страны для Глобальной службы, код страны для сети;

Nнац - национальный (значащий) номер абонента;

Nгл - номер абонента Глобальной службы;

Ки - код идентификации сети;

Киг - код идентификации группы стран;

Na - номер абонента;

GSN - глобальный номер абонента услуги бесплатного международного телефона.

38. Формат номера при установлении международного телефонного соединения абонентов сетей фиксированной телефонной связи при выборе оператора связи при каждом вызове с использованием кода выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи имеет вид:

Пн XУ Nмн - для международного телефонного соединения, где:

Пн - национальный префикс;

XУ - код выбора сети оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи, в соответствии с приложением N 2 к настоящим российской системе и плану нумерации;

Nмн - международный телефонный номер.

39. Формат номера при установлении международного телефонного соединения абонентов сетей фиксированной телефонной связи при выборе оператора связи при каждом вызове с использованием кода доступа и кода выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи имеет вид:

а) Пн Кд XY Пмн Кс Nнац;

б) Пн Кд XY Пмн Кс Nгл;

в) Пн Кд XY Пмн Кс Ки Na;

г) Пн Кд XY Пмн Кс Киг Na,

где:

Пн - национальный префикс;

Кд - код доступа, Кд = 15;

XY - код выбора сети оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи, в соответствии с приложением N 3;

Пмн - международный префикс;

Кс - код страны или группы стран в сводном плане нумерации, код страны для Глобальной службы, код страны для сети;

Nнац - национальный (значащий) номер абонента;

Nгл - номер абонента Глобальной службы;

Ки - код идентификации сети;

Киг - код идентификации группы стран;

Na - номер абонента.

40. Формат номера при установлении междугородного телефонного соединения абонентов сетей фиксированной телефонной связи:

а) при использовании способа предварительного выбора оператора связи имеет вид:

Пн ABC x1x2x3x4x5x6x7,

где:

Пн - национальный префикс;

ABC - код географически определяемой зоны нумерации;

x1x2x3x4x5x6x7 - зоновый телефонный номер;

б) при выборе оператора связи при каждом вызове с использованием кода выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи имеет вид:

Пн XУ Nнац - для междугородного телефонного соединения,

где:

Пн - национальный префикс;

XУ - код выбора сети оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи, в соответствии с приложением N 2;

Nнац - национальный (значащий) телефонный номер;

в) при выборе оператора связи при каждом вызове с использованием кода доступа и кода выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи имеет вид:

Пн Кд XУ Пн Nнац,

где:

Пн - национальный префикс;

Кд - код доступа, Кд = 15;

XУ - код выбора сети оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи, в соответствии с приложением N 3;

Nнац - национальный (значащий) номер абонента.

41. Формат номера при установлении внутризонового телефонного соединения абонентов сетей фиксированной телефонной связи имеет вид:

Пн ABC x1x2x3x4x5x6x7,

где:

Пн - национальный префикс;

ABC - код географически определяемой зоны нумерации;

x1x2x3x4x5x6x7 - зоновый телефонный номер.

42. Формат номера при установлении телефонного соединения между абонентами сетей подвижной радиотелефонной связи, подвижной радиосвязи, подвижной спутниковой радиосвязи имеет вид:

Пн DEF x1x2x3x4x5x6x7,

где:

Пн - национальный префикс;

DEF - код географически не определяемой зоны нумерации;

x1x2x3x4x5x6x7 - зоновый телефонный номер.

43. Формат номера при установлении телефонного соединения абонентов сетей подвижной радиотелефонной связи, подвижной радиосвязи, подвижной спутниковой радиосвязи с абонентами сетей местной телефонной связи имеет вид:

Пн ABC x1x2x3x4x5x6x7,

где:

Пн - национальный префикс;

ABC - код географически определяемой зоны нумерации;

x1x2x3x4x5x6x7 - зоновый телефонный номер.

44. Формат маршрутного номера для обеспечения переносимости абонентского номера в сетях подвижной радиотелефонной связи имеет вид:

RN = Ппн XXYY,

где:

RN - маршрутный номер для маршрутизации вызова к перенесенному абонентскому номеру, адресная информация которого хранится в базе данных перенесенных номеров и позволяет определить маршрут для вызовов в направлении абонента, который пользуется перенесенным абонентским номером;

Ппн - префикс перенесенных номеров, образованный шестнадцатеричной цифрой, имеющий значение "D";

XX - идентификатор региона согласно приложению N 4 к настоящим российской системе и плану нумерации;

YY - код сети оператора подвижной радиотелефонной связи (код сети подвижной связи).

45. Формат номера при оказании услуг связи с использованием кодов доступа к услугам электросвязи (КДУ), в том числе к услугам связи по передаче данных и к телематическим услугам связи имеет вид:

ПН КДУ x1x2x3x4....xn,

где:

Пн - национальный префикс;

КДУ - код доступа к услуге электросвязи;

x1x2x3 - индекс, закрепляемый за оператором связи, предоставляющим услуги связи с использованием кодов доступа к услугам электросвязи;

x4...xn - номер услуги связи.

46. Формат номера при установлении внутризонового, междугородного и международного телефонного соединения абонента (пользователя) с заказными и информационно-справочными службами операторов связи при использовании способа предварительного выбора оператора связи имеет вид:

а) Пн 12(x);

б) Пн 18(x);

в) Пн 19(x);

г) Пн 14(x),

где:

Пн - национальный префикс;

12, 18, 19 - коды направлений, используемые для установления соединений с рабочими местами телефонистов внутризоновой, междугородной и международной заказной службы оператора связи соответственно;

14 - код направления, используемый для установления соединений с системой информационно-справочного обслуживания, создаваемой оператором связи, оказывающим услуги внутризоновой и (или) междугородной и международной телефонной связи.

47. Формат номера при установлении внутризонового, междугородного и международного телефонного соединения абонента (пользователя) с заказными и информационно-справочными службами операторов связи при использовании способа выбора оператора связи при каждом вызове имеет вид:

а) Пн КдXУ 18(x);

б) Пн КдXУ 19(x);

в) Пн КдXУ 14(x),

где:

Кд - код доступа, Кд = 15;

XУ - код выбора сети оператора связи, оказывающего соответствующие услуги связи, XУ = от 00 до 99.

48. Формат номера при установлении телефонных соединений с помощью телефонистов служб операторов связи:

а) с абонентами сетей подвижной связи имеет вид:

Пн DEF x1x2x3x4x5x6x7,

где:

Пн - национальный префикс;

DEF - код географически не определяемой зоны нумерации;

x1x2x3x4x5x6x7 - зоновый телефонный номер;

б) с абонентами сетей фиксированной телефонной связи имеет вид:
.5.0

Пн ABC x1x2x3x4x5x6x7;

ABC x1x2x3x4x5x6x7;

x1x2x3x4x5x6x7;

x2x3x4x5x6x7;

x3x4x5x6x7;

x4x5x6x7;

x5x6x7,	

где:

Пн - национальный префикс;

ABC - код географически определяемой зоны нумерации;

x1x2x3x4x5x6x7 - x5x6x7 - местный телефонный номер в зависимости от длины номера, используемый на сети местной телефонной связи;

в) с абонентами других стран (при установлении международного телефонного соединения) имеет вид:

Пмн Кс Nнац,

где:

Пмн - международный префикс;

Кс - код страны или группы стран в сводном плане нумерации, код страны для Глобальной службы, код страны для сети;

Nнац - национальный (значащий) номер абонента.

49. Формат номера при установлении телефонного соединения между телефонистами вспомогательных рабочих мест (ВРМ) и телефонистами служб операторов связи, оказывающих услуги внутризоновой и (или) междугородной и международной телефонной связи имеет вид:
.0.0.0

Пн ABC 181;	

Пн ABC 182;	

ABC 181;	

ABC 182,	

где:

Пн - национальный префикс;

ABC - код географически определяемой зоны нумерации;

181, 182 - код направления, используемый для установления соединения с телефонистами вспомогательных рабочих мест.

50. Формат номера при установлении международного телефонного соединения между телефонистами служб операторов связи и телефонистами международных служб операторов связи иностранных государств имеет вид:

а) Пмн Кс L Кз 11;

Кс L Кз 11;

KcL 11,

где: Пмн - префикс выхода на международную сеть;

Кс - код страны назначения;

L - код языка, где: L = 1 - французский; L = 2 - английский; L = 3 - немецкий; L = 4 - русский; L = 5 - испанский;

Кз - дополнительный код зоны;

11 - код выхода к рабочим местам телефонистов немедленной системы обслуживания;

б) Пмн Кс L Кз 12xxx;

Кс L Кз 12xxx;

Кс L 12xxx;

Кс L 12,

где:

Пмн - префикс выхода на международную сеть;

Кс - код страны назначения;

L - код языка;

12 - код выхода к рабочим местам телефонистов заказной системы обслуживания;

Кз - дополнительный код зоны;

xxx - обозначение рабочего места телефониста, обозначение заказной службы или порядковый номер заказа на установление международного телефонного соединения.

51. Формат номера при установлении международного телефонного соединения между телефонистами служб операторов связи иностранных государств и телефонистами служб операторов связи Российской Федерации имеет вид:

а) Кс L 11;

б) Кс L 12xxx,

где:

Кс = 7;

L - код языка;

11 - код выхода к рабочим местам телефонистов немедленной системы обслуживания;

12 - код выхода к рабочим местам телефонистов заказной системы обслуживания.

52. Формат номера при установлении местного телефонного соединения имеет вид:
.5.0

Пн ABC x1x2x3x4x5x6x7;

x1x2x3x4x5x6x7;

x2x3x4x5x6x7;

x3x4x5x6x7;

x4x5x6x7;

x5x6x7,	

где:

Пн - национальный префикс;

ABC - код географически определяемой зоны нумерации;

x1x2x3x4x5x6x7 - x5x6x7 - местный телефонный номер, в зависимости от длины номера, используемый на сети местной телефонной связи.

53. Номером для доступа к экстренным оперативным службам является номер "112".

Номера для доступа к соответствующим экстренным оперативным службам: "101", "102", "103", "104".

54. Формат маршрутного номера вызова экстренных оперативных служб имеет вид:

RNC = ABC 1UV x1x2x6x7,

где:

RNC - маршрутный номер вызова экстренных оперативных служб;

ABC - код географически определяемой зоны нумерации;

x1x2 - значения зонового телефонного номера оконечного элемента сети местной телефонной связи в пределах территории субъекта Российской Федерации, с территории муниципального образования которого был совершен вызов;

1UV - номер экстренных оперативных служб, 1UV = 112, 101, 102, 103, 104;

x6x7 - вспомогательный идентификатор дежурно-диспетчерской службы, x6x7 = 11.

При обеспечении маршрутизации вызова к соответствующим дежурно-диспетчерским службам допускается использование иных значений от 12 до 99.

Маршрутный номер вызова экстренных оперативных служб используется операторами связи для маршрутизации вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в центр обработки вызовов экстренных оперативных служб и в соответствующие экстренные оперативные службы по номерам "101", "102", "103", "104" в соответствии с территориальным признаком, а также при установлении исходящего телефонного соединения, инициируемого операторским персоналом системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", либо при отправке им короткого текстового сообщения к абоненту (пользователю) сети связи общего пользования.

Маршрутный номер вызова экстренных оперативных служб не может использоваться абонентами и пользователями услугами связи для доступа к экстренным оперативным службам.

55. Формат номера для доступа к специальным службам сетей местной телефонной связи, к службам информационно-справочной системы операторов местной телефонной связи, к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи федерального значения имеет вид:

1UV,

где:

1UV - номер для доступа к службе.

56. Формат номера для доступа к специальным службам сетей местной телефонной связи, к службам информационно-справочной системы операторов местной телефонной связи, к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи прочие, в том числе муниципального значения имеет вид:

1UV(x1(x2)),

где:

1UV - номер для доступа к службе;

(x1(x2)) - обозначение службы (номер службы).

57. Формат номера для доступа абонентов и пользователей услугами связи к службам системы информационно-справочного обслуживания оператора местной телефонной связи из других муниципальных образований субъектов Российской Федерации и городов федерального значения имеет вид:

Пн ABC 118(x1(x2)),

где:

Пн - национальный префикс;

ABC - код географически определяемой зоны нумерации;

118 - номер для доступа к системе информационно-справочного обслуживания оператора местной телефонной связи;

(x1(x2)) - обозначение службы в системе информационно-справочного обслуживания оператора связи (номер службы).

58. Формат номера для доступа к услугам связи по передаче данных и телематическим услугам связи имеет вид:

1UV(x1(x2)),

где:

1UV - номер для доступа к услугам связи по передаче данных и телематическим услугам связи;

(x1(x2) - обозначение услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи.

59. Формат номера при оказании услуг связи на телеграфной сети связи имеет вид:

ABC adc,

где:

ABC - магистральный маршрутный индекс;

adc - низовой маршрутный индекс (номер пользовательского оборудования).

60. Формат международного номера сети "Телекс" имеет вид:

ПМН Кс x1....x9 +,

где:

Пмн - префикс выхода на международную сеть "Телекс";

Кс - код страны;

x1....x9 - идентификационный номер абонентской установки в стране назначения.

61. Формат национального номера сети "Телекс" имеет вид:

ABC x1x2x3 +,

где:

ABC - магистральный маршрутный индекс;

x1x2x3 - идентификационный номер абонентской установки.

Соединения в национальной сети "Телекс" устанавливаются с использованием кода страны Кс.

II. Российский план нумерации

62. Российский план нумерации устанавливает распределение ресурса нумерации:

а) географически определяемых зон нумерации, идентифицируемых кодом ABC, согласно приложениям NN 5, 6, 7 к настоящим российской системе и плану нумерации;

б) географически не определяемых зон нумерации, идентифицируемых кодом DEF, согласно приложениям NN 5, 7, 8 к настоящим российской системе и плану нумерации;

в) магистральных маршрутных индексов телеграфной сети связи согласно приложению N 9 к настоящим российской системе и плану нумерации;

г) магистральных маршрутных индексов сети "Телекс" согласно приложению N 10 к настоящим российской системе и плану нумерации;

д) кодов идентификации сетей связи;

е) кодов доступа к услуге электросвязи согласно приложениям NN 5, 7, 11, 12 к настоящим российской системе и плану нумерации;

ж) кодов пунктов сигнализации ОКС N 7 согласно приложению N 13 к настоящим российской системе и плану нумерации.

63. План нумерации телефонных и телеграфных сетей связи формируется по зоновому принципу, согласно которому каждой зоне нумерации назначается трехзначный код.

64. Один или несколько кодов ABC назначаются для использования на территории субъекта Российской Федерации согласно приложению N 6 к настоящему приказу.

Оператор сети местной телефонной связи, оказывающий услуги связи на территории субъекта Российской Федерации использует ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, назначенной этому субъекту.

План нумерации в географически определяемой зоне нумерации формируется без учета административно-территориального деления субъекта Российской Федерации.

65. Ресурс нумерации в кодах DEF назначается сетям электросвязи, не определяемые географически и функционирующим на всей территории Российской Федерации или на ее части согласно приложению N 8 к настоящим российской системе и плану нумерации.

66. При оказании услуг связи с использованием кодов доступа к услуге электросвязи, оказываемой в пределах всей территории Российской Федерации, нескольких субъектов Российской Федерации или одного субъекта Российской Федерации, назначается индекс из перечня кодов в соответствии с приложением N 12 к настоящим российской системе и плану нумерации.

Индексы x1x2x3, выделяемые операторам связи для оказания услуг связи с использованием кодов доступа к услуге электросвязи, подразделяются на индексы, используемые для оказания услуг связи на всей территории Российской Федерации, и на индексы, используемые для оказания услуг связи на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации согласно приложению N 12 к настоящим российской системе и плану нумерации.

67. Ресурс нумерации одной географически определяемой зоны нумерации составляет 8 млн телефонных номеров и ограничен по использованию первой цифры местного телефонного номера. В качестве первых цифр используются цифры с 2 по 7 и 9. После осуществления выполнения I этапа в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа используются цифры с 2 по 9.

68. Ресурс нумерации одной географически неопределяемой зоны нумерации составляет десять миллионов телефонных номеров.

69. Распределение ресурса нумерации первой миллионной группы географически определяемой зоны нумерации для доступа к специальным службам местных сетей телефонной связи, к службам информационно-справочной системы операторов местной связи, к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи определятся согласно приложению N 14 к настоящим российской системе и плану нумерации.

70. Один или несколько магистральных маршрутных индексов телеграфной сети связи и магистральных маршрутных индексов сети "Телекс" назначается для использования на территории субъекта Российской Федерации согласно приложениям NN 9, 10 к настоящим российской системе и плану нумерации.

71. Ресурс нумерации магистральных маршрутных индексов телеграфной сети связи и магистральных маршрутных индексов сети "Телекс" ограничен по использованию первой цифры номера. В качестве первых цифр номера используются цифры с 1 по 9 согласно приложениям NN 9, 10 к настоящим российской системе и плану нумерации.

72. Код пункта сигнализации сети ОКС N 7 назначается только одному из пунктов сигнализации единой сети электросвязи Российской Федерации согласно приложению N 13 к настоящим российской системе и плану нумерации.

73. Ресурс кодов идентификации сетей подвижной радиотелефонной связи составляет 100 кодов.

74. Ресурс кодов идентификации сетей подвижной радиосвязи стандарта TETRA составляет 16384 кодов.

Приложение N 1

к российской системе

и плану нумерации

Таблица N 1. Перечень значений категорий оконечных элементов

сети связи
.5.0

Значение категорий оконечных элементов сети связи	

Назначение категорий оконечных элементов сети связи	

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	

Используются операторами сетей местной и зоновой телефонной связи для маршрутизации вызовов на сети связи операторов междугородной и международной телефонной связи при их предварительном выборе	

0	

Используется операторами сетей местной и зоновой телефонной связи для маршрутизации вызовов на сети связи операторов междугородной и международной телефонной связи для их выбора при каждом вызове	

Таблица N 1.1. Распределение значений категорий оконечных

элементов сети связи
.0.0.0

N п/п	

Оператор междугородной и международной телефонной связи	

Значение категории оконечного элемента сети связи	

1.	

ПАО "Ростелеком"	

1	

2.	

ПАО "МТС"	

2	

3.	

ПАО "ВымпелКом"	

3	

4.	

ООО "Оранж Бизнес Сервисез"	

4	

5.	

Резерв	

5	

6.	

АО "Компания ТрансТелеКом"	

6	

7.	

ПАО "МегаФон"	

7	

8.	

ООО "Миранда-медиа"	

8	

9.	

АО "МТТ"	

9	

Приложение N 2

к российской системе

и плану нумерации

Таблица N 2. Значения кодов выбора оператора

связи, оказывающего услуги междугородной и международной

телефонной связи
.75.5.25.0

N п/п	

Оператор связи, оказывающий услуги междугородной и международной телефонной связи	

Значения кода выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной телефонной связи	

Значения кода выбора оператора связи, оказывающего услуги международной телефонной связи	

1.	

ПАО "Ростелеком"	

55	

10	

2.	

АО "МТТ"	

53	

58	

3.	

ПАО "ВымпелКом"	

51	

56	

4.	

АО "Компания ТрансТелеКом"	

52	

57	

5.	

ООО "Оранж Бизнес Сервисез"	

54	

59	

6.	

ПАО "МТС"	

23	

28	

7.	

Резерв	

21, 22, 24, 25	

20, 26, 27, 29, 50	

Приложение N 3

к российской системе

и плану нумерации

Таблица N 3. Значения кодов выбора операторов междугородной

и международной телефонной связи при выборе оператора связи

при каждом вызове с использованием кода доступа
.0.0.0

N п/п	

Оператор междугородной и международной телефонной связи	

Значение кода выбора	

1.	

ПАО "Ростелеком"	

55	

2.	

ПАО "ВымпелКом"	

51	

3.	

АО "Компания ТрансТелеКом"	

57	

4.	

ООО "Оранж Бизнес Сервисез"	

59	

5.	

ООО "Миранда-медиа"	

18	

6.	

ПАО "МТС"	

23	

7.	

АО "МТТ"	

53	

8.	

Общество с ограниченной ответственностью "РУТЕЛ"	

14	

9.	

ПАО "МегаФон"	

15	

10.	

Утратил силу. - Приказ Минцифры России от 17.08.2023 N 713		

10(1)	

Общество с ограниченной ответственностью "РЕКОНН"	

22	

11.	

ООО "Мобифон-2000"	

17	

12.	

Резерв	

00 - 13, 16, 19 - 21, 24 - 50, 52, 54, 56, 58, 60 - 99	

Приложение N 4

к российской системе

и плану нумерации

Таблица N 4. Значение идентификаторов регионов

Российской Федерации
.5.0

Идентификатор региона (2-х значный)	

Наименование региона	

1	

2	

01	

Республика Адыгея (Адыгея)	

02	

Республика Алтай	

03	

Республика Башкортостан	

04	

Республика Бурятия	

05	

Республика Дагестан	

06	

Республика Ингушетия	

07	

Кабардино-Балкарская Республика	

08	

Республика Калмыкия	

09	

Карачаево-Черкесская Республика	

10	

Республика Карелия	

11	

Республика Коми	

12	

Республика Марий Эл	

13	

Республика Мордовия	

14	

Республика Саха (Якутия)	

15	

Республика Северная Осетия - Алания	

16	

Республика Татарстан (Татарстан)	

17	

Республика Тыва	

18	

Удмуртская Республика	

19	

Республика Хакасия	

20	

Чеченская Республика	

21	

Чувашская Республика - Чувашия	

22	

Алтайский край	

23	

Забайкальский край	

24	

Камчатский край	

25	

Краснодарский край	

26	

Красноярский край	

27	

Пермский край	

28	

Приморский край	

29	

Ставропольский край	

30	

Хабаровский край	

31	

Амурская область	

32	

Архангельская область, Ненецкий автономный округ	

33	

Астраханская область	

34	

Белгородская область	

35	

Брянская область	

36	

Владимирская область	

37	

Волгоградская область	

38	

Вологодская область	

39	

Воронежская область	

40	

Ивановская область	

41	

Иркутская область	

42	

Калининградская область	

43	

Калужская область	

44	

Кемеровская область - Кузбасс	

45	

Кировская область	

46	

Костромская область	

47	

Курганская область	

48	

Курская область	

49	

Резерв	

50	

Липецкая область	

51	

Магаданская область	

53	

Мурманская область	

54	

Нижегородская область	

55	

Новгородская область	

56	

Новосибирская область	

57	

Омская область	

58	

Оренбургская область	

59	

Орловская область	

60	

Пензенская область	

61	

Псковская область	

62	

Ростовская область	

63	

Рязанская область	

64	

Самарская область	

65	

Саратовская область	

66	

Сахалинская область	

67	

Свердловская область	

68	

Смоленская область	

69	

Тамбовская область	

70	

Тверская область	

71	

Томская область	

72	

Тульская область	

73	

Тюменская область	

74	

Ульяновская область	

75	

Челябинская область	

76	

Ярославская область	

77	

город федерального значения Москва, Московская область	

78	

город федерального значения Санкт-Петербург, Ленинградская область	

79	

Еврейская автономная область	

80	

Резерв	

81	

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	

82	

Чукотский автономный округ	

83	

Ямало-Ненецкий автономный округ	

84	

Республика Крым, город федерального значения Севастополь	

85	

Донецкая Народная Республика	

86	

Луганская Народная Республика	

87	

Херсонская область	

88	

Запорожская область	

Приложение N 5

к российской системе

и плану нумерации

Таблица N 5. Функциональное назначение российской

части кодов географически определяемых зон нумерации (ABC),

кодов географически не определяемых зон нумерации (DEF)

и кодов доступа к услуге электросвязи (КДУ)

7-й зоны всемирной нумерации
.0.0.0

N п/п	

Первая цифра кода	

Функциональное назначение кодов	

1.	

0	

Используется для обозначения первой цифры междугородного префикса Пн = 0 и международного префикса Пмн = 00	

2.	

1	

Используется для обозначения первой цифры номера для выхода к заказным и информационно-справочным службам, организуемым операторами сетей фиксированной зоновой, междугородной и международной телефонной связи	

3.	

2	

Общий резерв с Республикой Казахстан	

4.	

3	

Коды ABC	

5.	

4	

Коды ABC	

6.	

5	

Резерв	

7.	

8	

Коды ABC и коды доступа к услуге электросвязи	

8.	

9	

Коды DEF и коды доступа к услуге электросвязи	

Приложение N 6

к российской системе

и плану нумерации

Таблица N 6. Перечень назначенных кодов ABC
.75.5.25.0

N п/п	

Наименование зоны нумерации	

Наименование субъекта Российской Федерации	

Значение кода ABC	

1.	

Адыгейская	

Республика Адыгея (Адыгея)	

877	

2.	

Алтайская краевая	

Алтайский край	

385	

3.	

Алтайская республиканская	

Республика Алтай	

388	

4.	

Амурская	

Амурская область	

416	

5.	

Архангельская	

Архангельская область, Ненецкий автономный округ	

818	

6.	

Астраханская	

Астраханская область	

851	

7.	

Белгородская	

Белгородская область	

472	

8.	

Брянская	

Брянская область	

483	

9.	

Бурятская	

Республика Бурятия	

301	

10.	

Владимирская	

Владимирская область	

492	

11.	

Волгоградская	

Волгоградская область	

844	

12.	

Вологодская	

Вологодская область	

817, 820	

13.	

Воронежская	

Воронежская область	

473	

14.	

Дагестанская	

Республика Дагестан	

872	

15.	

Еврейская	

Еврейская автономная область	

426	

16.	

Екатеринбургская	

Свердловская область	

343	

17.	

Ивановская	

Ивановская область	

493	

18.	

Ингушская	

Республика Ингушетия	

873	

19.	

Иркутская	

Иркутская область	

395	

20.	

Кабардино-Балкарская	

Кабардино-Балкарская Республика	

866	

21.	

Калининградская	

Калининградская область	

401	

22.	

Калмыцкая	

Республика Калмыкия	

847	

23.	

Калужская	

Калужская область	

484	

24.	

Камчатская	

Камчатский край	

415	

25.	

Карачаево-Черкесская	

Карачаево-Черкесская Республика	

878	

26.	

Карельская	

Республика Карелия	

814	

27.	

Кемеровская	

Кемеровская область - Кузбасс	

384	

28.	

Кировская	

Кировская область	

833	

29.	

Коми	

Республика Коми	

821	

30.	

Костромская	

Костромская область	

494	

31.	

Краснодарская	

Краснодарский край	

861, 862	

32.	

Красноярская	

Красноярский край	

391	

33.	

Курганская	

Курганская область	

352	

34.	

Курская	

Курская область	

471	

35.	

Ленинградская	

Ленинградская область	

813	

36.	

Липецкая	

Липецкая область	

474	

37.	

Магаданская	

Магаданская область	

413	

38.	

Марийская	

Республика Марий Эл	

836	

39.	

Мордовская	

Республика Мордовия	

834	

40.	

Московская городская	

город федерального значения Москва	

495, 499	

41.	

Московская областная	

Московская область	

496, 498	

42.	

Мурманская	

Мурманская область	

815	

43.	

Нижегородская	

Нижегородская область	

831	

44.	

Новгородская	

Новгородская область	

816	

45.	

Новосибирская	

Новосибирская область	

383	

46.	

Омская	

Омская область	

381	

47.	

Оренбургская	

Оренбургская область	

353	

48.	

Орловская	

Орловская область	

486	

49.	

Пензенская	

Пензенская область	

841	

50.	

Пермская	

Пермский край	

342	

51.	

Приморская	

Приморский край	

423	

52.	

Псковская	

Псковская область	

811	

53.	

Ростовская	

Ростовская область	

863	

54.	

Рязанская	

Рязанская область	

491	

55.	

Самарская	

Самарская область	

846, 848	

56.	

Санкт-Петербургская	

город федерального значения Санкт-Петербург	

812	

57.	

Саратовская	

Саратовская область	

845	

58.	

Сахалинская	

Сахалинская область	

424	

59.	

Северо-Осетинская	

Республика Северная Осетия - Алания	

867	

60.	

Смоленская	

Смоленская область	

481	

61.	

Ставропольская	

Ставропольский край	

865, 879	

62.	

Тамбовская	

Тамбовская область	

475	

63.	

Татарстанская	

Республика Татарстан (Татарстан)	

843, 855	

64.	

Тверская	

Тверская область	

482	

65.	

Томская	

Томская область	

382	

66.	

Тульская	

Тульская область	

487	

67.	

Тывинская	

Республика Тыва	

394	

68.	

Тюменская	

Тюменская область	

345	

69.	

Удмуртская	

Удмуртская Республика	

341	

70.	

Ульяновская	

Ульяновская область	

842	

71.	

Уфимская	

Республика Башкортостан	

347	

72.	

Хабаровская	

Хабаровский край	

421	

73.	

Хакасская	

Республика Хакасия	

390	

74.	

Ханты-Мансийская	

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	

346	

75.	

Челябинская	

Челябинская область	

351	

76.	

Чеченская	

Чеченская Республика	

871	

77.	

Забайкальская	

Забайкальский край	

302	

78.	

Чувашская	

Чувашская Республика - Чувашия	

835	

79.	

Чукотская	

Чукотский автономный округ	

427	

80.	

Якутская	

Республика Саха (Якутия)	

411	

81.	

Ямало-Ненецкая	

Ямало-Ненецкий автономный округ	

349	

82.	

Ярославская	

Ярославская область	

485	

83.	

Севастопольская	

город федерального значения Севастополь	

869	

84.	

Крымская	

Республика Крым	

365	

85.	

Донецкая	

Донецкая Народная Республика	

856	

86.	

Луганская	

Луганская Народная Республика	

857	

87.	

Херсонская	

Херсонская область	

860	

88.	

Запорожская	

Запорожская область	

810	

Таблица N 6.1. Перечень назначенных кодов ABC

для города Байконур, который на период аренды комплекса

"Байконур" наделен статусом города федерального

значения Российской Федерации
.75.5.25.0

N п/п	

Наименование зоны нумерации	

Наименование региона	

Значение кода ABC	

1.	

Байконурская	

город федерального значения Байконур и космодром Байконур	

336	

Приложение N 7

к российской системе

и плану нумерации

Таблица N 7. Перечень резервных кодов ABC, DEF и КДУ
.0.0.0

N п/п	

Коды ABC, DEF, КДУ	

Количество резервных кодов	

1.	

200 - 299, общие с Республикой Казахстан	

100	

2.	

300, 303 - 309, 310 - 319, 320 - 329, 330 - 335, 337 - 339, 340, 344, 348, 350, 354 - 359, 360 - 364, 366 - 369, 370 - 379, 380, 386, 387, 389, 392, 393, 396 - 399	

76	

3.	

400, 402 - 409, 410, 412, 414, 417 - 419, 420, 422, 425, 428, 429, 430 - 439, 440 - 449, 450 - 459, 460 - 469, 470, 476 - 479, 480, 488, 489, 490, 497	

70	

4.	

500 - 599	

100	

5.	

880	

1	

881 - 899, совместные для использования с Республикой Казахстан	

19	

819, 822 - 829, 830, 837 - 839, 849, 852 - 854, 858, 859, 864, 868, 870, 874 - 876, общие с Республикой Казахстан	

26	

6.	

907, 935, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 972, 973, 974, 975, 976	

13	

Приложение N 8

к российской системе

и плану нумерации

Таблица N 8. Перечень назначенных кодов DEF сетей

подвижной радиотелефонной связи, сетей радиосвязи и сетей

спутниковой подвижной радиосвязи
.0.0.0

N п/п	

Вид сети электросвязи	

Значение кода DEF	

1.	

Сети подвижной радиотелефонной связи	

900 - 906, 908 - 934, 936 - 939, 949 - 953, 958 - 969, 977 - 996, 999	

2.	

Сети подвижной радиосвязи	

955, 956, 957, 997	

3.	

Сети подвижной спутниковой радиосвязи	

954	

4.	

Сеть подвижной радиотелефонной связи, обеспечивающая функционирование системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС"	

941, 942	

Приложение N 9

к российской системе

и плану нумерации

Таблица N 9. Перечень ресурса нумерации магистральных

маршрутных индексов телеграфной сети на территории субъектов

Российской Федерации
.75.5.25.0

N п/п	

Магистральный маршрутный индекс	

Наименование узла телеграфной сети общего пользования	

Наименование субъекта Российской Федерации	

1.	

101, 553	

Липецк	

Липецкая область	

2.	

111, 205	

Москва	

город федерального значения Москва	

3.	

117, 430	

Волгоград	

Волгоградская область	

4.	

120, 462	

Курган	

Курганская область	

5.	

121	

Санкт-Петербург	

город федерального значения Санкт-Петербург	

6.	

122, 445	

Санкт-Петербург	

Ленинградская область	

7.	

123, 623, 453	

Ростов-на-Дону	

Ростовская область	

8.	

124, 580, 460	

Челябинск	

Челябинская область	

9.	

126, 447	

Мурманск	

Мурманская область	

10.	

128, 575	

Томск	

Томская область	

11.	

129, 550	

Кострома	

Костромская область	

12.	

133, 448	

Новосибирск	

Новосибирская область	

13.	

134, 451	

Пермь	

Пермский край	

14.	

135, 592	

Якутск	

Республика Саха (Якутия)	

15.	

136, 559	

Рязань	

Рязанская область	

16.	

137, 444	

Курск	

Курская область	

17.	

141, 459	

Хабаровск	

Хабаровский край	

18.	

144, 449	

Оренбург	

Оренбургская область	

19.	

145, 554	

Магадан	

Магаданская область	

20.	

146, 431	

Вологда	

Вологодская область	

21.	

148, 450	

Орел	

Орловская область	

22.	

150, 586	

Абакан	

Республика Хакасия	

23.	

151, 433	

Нижний Новгород	

Нижегородская область	

24.	

152, 560	

Южно-Сахалинск	

Сахалинская область	

25.	

153, 432	

Воронеж	

Воронежская область	

26.	

154, 422	

Благовещенск	

Амурская область	

27.	

155, 557	

Пенза	

Пензенская область	

28.	

156, 426	

Белгород	

Белгородская область	

29.	

158, 578	

Чебоксары	

Чувашская Республика - Чувашия	

30.	

162, 425	

Уфа	

Республика Башкортостан	

31.	

165, 461	

Петрозаводск	

Республика Карелия	

32.	

171, 581, 545	

Тверь	

Тверская область	

33.	

172, 440	

Киров	

Кировская область	

34.	

175, 434	

Махачкала	

Республика Дагестан	

35.	

181, 549	

Сыктывкар	

Республика Коми	

36.	

182, 427	

Брянск	

Брянская область	

37.	

183, 547	

Калуга	

Калужская область	

38.	

209, 415	

Московская область	

Московская область	

39.	

197	

Севастополь	

город федерального значения Севастополь	

40.	

211, 441	

Краснодар	

Краснодарский край	

41.	

213, 452	

Владивосток	

Приморский край	

42.	

214, 443	

Самара	

Самарская область	

43.	

215, 439	

Кемерово	

Кемеровская область - Кузбасс	

44.	

216, 556	

Омск	

Омская область	

45.	

217, 544	

Ярославль	

Ярославская область	

46.	

218, 429	

Владимир	

Владимирская область	

47.	

219, 428	

Улан-Удэ	

Республика Бурятия	

48.	

220, 463	

Йошкар-Ола	

Республика Марий Эл	

49.	

221, 455	

Екатеринбург	

Свердловская область	

50.	

222, 407	

Симферополь	

Республика Крым	

51.	

223, 456	

Ставрополь	

Ставропольский край	

52.	

224, 457	

Казань	

Республика Татарстан (Татарстан)	

53.	

225, 552	

Чита	

Забайкальский край	

54.	

226, 574	

Тамбов	

Тамбовская область	

55.	

227, 435	

Иваново	

Ивановская область	

56.	

230, 576	

Кызыл	

Республика Тыва	

57.	

231, 436	

Иркутск	

Иркутская область	

58.	

233, 421	

Барнаул	

Алтайский край	

59.	

235, 458	

Тюмень	

Тюменская область	

60.	

237, 555	

Великий Новгород	

Новгородская область	

61.	

241, 454	

Саратов	

Саратовская область	

62.	

242, 423	

Архангельск	

Архангельская область, Ненецкий автономный округ	

63.	

244, 548	

Петропавловск Камчатский	

Камчатский край	

64.	

246, 558	

Псков	

Псковская область	

65.	

247, 579	

Грозный	

Чеченская Республика	

66.	

249, 546	

Элиста	

Республика Калмыкия	

67.	

253, 577	

Тула	

Тульская область	

68.	

254, 424	

Астрахань	

Астраханская область	

69.	

255, 467	

Ижевск	

Удмуртская Республика	

70.	

256, 464	

Саранск	

Республика Мордовия	

71.	

257, 437	

Нальчик	

Кабардино-Балкарская Республика	

72.	

262, 438	

Калининград	

Калининградская область	

73.	

263, 468	

Ульяновск	

Ульяновская область	

74.	

265, 465	

Владикавказ	

Республика Северная Осетия - Алания	

75.	

281, 466	

Смоленск	

Смоленская область	

76.	

288, 442	

Красноярск	

Красноярский край	

77.	

297, 573	

Черкесск	

Карачаево-Черкесская Республика	

78.	

299, 551	

Майкоп	

Республика Адыгея	

79.	

312, 589	

Назрань	

Республика Ингушетия	

80.	

314, 590	

Ханты-Мансийск	

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	

81.	

326, 591	

Горно-Алтайск	

Республика Алтай	

82.	

339, 587	

Биробиджан	

Еврейская автономная область	

83.	

354, 588	

Анадырь	

Чукотский автономный округ	

84.	

355	

Салехард	

Ямало-Ненецкий автономный округ	

85.	

109	

Донецк	

Донецкая Народная Республика	

86.	

240	

Луганск	

Луганская Народная Республика	

87.	

277	

Мелитополь	

Запорожская область	

88.	

289	

Геническ	

Херсонская область	

Таблица N 9.1. Перечень ресурса нумерации магистральных

маршрутных индексов телеграфной сети на территории города

Байконур, который на период аренды комплекса "Байконур"

наделен статусом города федерального значения

Российской Федерации
.75.5.25.0

N п/п	

Магистральный маршрутный индекс	

Наименование узла телеграфной сети общего пользования	

Наименование региона	

1.	

351	

Байконур	

город федерального значения Байконур	

Приложение N 10

к российской системе

и плану нумерации

Таблица N 10. Перечень ресурса нумерации магистральных

маршрутных индексов сети "Телекс" на территории субъектов

Российской Федерации
.75.5.25.0

N п/п	

Магистральный маршрутный индекс	

Наименование узла сети Телекс	

Наименование субъекта Российской Федерации	

1.	

101, 601	

Липецк	

Липецкая область	

2.	

111, 112, 113, 114, 207, 411, 412, 413, 414, 204, 485, 611, 612, 613, 614, 911, 914, 209, 709	

Москва	

город федерального значения Москва	

3.	

117, 332, 617	

Волгоград	

Волгоградская область	

4.	

120, 620	

Курган	

Курганская область	

5.	

121, 122, 309, 321, 322, 621, 821, 822	

Санкт-Петербург	

город федерального значения Санкт-Петербург, Ленинградская область	

6.	

123, 623,	

Ростов-на-Дону	

Ростовская область	

7.	

298	

Таганрог	

Ростовская область	

8.	

124, 624	

Челябинск	

Челябинская область	

9.	

126, 626	

Мурманск	

Мурманская область	

10.	

128, 628	

Томск	

Томская область	

11.	

129, 629	

Кострома	

Костромская область	

12.	

133, 313, 347, 633	

Новосибирск	

Новосибирская область	

13.	

134, 634	

Пермь	

Пермский край	

14.	

135, 635	

Якутск	

Республика Саха (Якутия)	

15.	

136, 636	

Рязань	

Рязанская область	

16.	

137, 637	

Курск	

Курская область	

17.	

141, 641, 295	

Хабаровск	

Хабаровский край	

18.	

144, 644	

Оренбург	

Оренбургская область	

19.	

145, 645	

Магадан	

Магаданская область	

20.	

146, 646	

Вологда	

Вологодская область	

21.	

148, 648	

Орел	

Орловская область	

22.	

150, 650	

Абакан	

Республика Хакасия	

23.	

151, 651	

Нижний Новгород	

Нижегородская область	

24.	

152, 652	

Южно-Сахалинск	

Сахалинская область	

25.	

153, 653	

Воронеж	

Воронежская область	

26.	

154, 654	

Благовещенск	

Амурская область	

27.	

155, 655	

Пенза	

Пензенская область	

28.	

156, 656	

Белгород	

Белгородская область	

29.	

158, 658	

Чебоксары	

Чувашская Республика - Чувашия	

30.	

162, 662	

Уфа	

Республика Башкортостан	

31.	

350	

Салават	

Республика Башкортостан	

32.	

165, 665	

Петрозаводск	

Республика Карелия	

33.	

171, 671	

Тверь	

Тверская область	

34.	

172, 672	

Киров	

Кировская область	

35.	

175, 675	

Махачкала	

Республика Дагестан	

36.	

181, 681	

Сыктывкар	

Республика Коми	

37.	

182, 682	

Брянск	

Брянская область	

38.	

183, 683	

Калуга	

Калужская область	

39.	

205, 206, 346, 846, 570	

Московская область	

Московская область	

40.	

197, 697	

Севастополь	

город федерального значения Севастополь	

41.	

211, 711, 260, 279	

Краснодар	

Краснодарский край	

42.	

191	

Сочи	

Краснодарский край	

43.	

213, 713	

Владивосток	

Приморский край	

44.	

353	

Находка	

Приморский край	

45.	

214, 344, 714	

Самара	

Самарская область	

46.	

215, 715	

Кемерово	

Кемеровская область - Кузбасс	

47.	

216, 716	

Омск	

Омская область	

48.	

217, 717	

Ярославль	

Ярославская область	

49.	

218, 718	

Владимир	

Владимирская область	

50.	

219, 719	

Улан-Удэ	

Республика Бурятия	

51.	

220, 720	

Йошкар-Ола	

Республика Марий Эл	

52.	

221, 348, 721, 848	

Екатеринбург	

Свердловская область	

53.	

222, 722	

Симферополь	

Республика Крым	

54.	

223, 723	

Ставрополь	

Ставропольский край	

55.	

224, 724	

Казань	

Республика Татарстан (Татарстан)	

56.	

341	

Набережные Челны	

Республика Татарстан (Татарстан)	

57.	

225, 725	

Чита	

Забайкальский край	

58.	

226, 726	

Тамбов	

Тамбовская область	

59.	

227, 727	

Иваново	

Ивановская область	

60.	

230, 730	

Кызыл	

Республика Тыва	

61.	

231, 324, 731, 268, 325	

Иркутск	

Иркутская область	

62.	

233, 733	

Барнаул	

Алтайский край	

63.	

235, 735	

Тюмень	

Тюменская область	

64.	

237, 737	

Великий Новгород	

Новгородская область	

65.	

241, 741	

Саратов	

Саратовская область	

66.	

242, 742, 276	

Архангельск	

Архангельская область, Ненецкий автономный округ	

67.	

244, 744	

Петропавловск-Камчатский	

Камчатский край	

68.	

246, 746	

Псков	

Псковская область	

69.	

247, 747	

Грозный	

Чеченская Республика	

70.	

249, 749	

Элиста	

Республика Калмыкия	

71.	

253, 753	

Тула	

Тульская область	

72.	

254, 754	

Астрахань	

Астраханская область	

73.	

255, 755	

Ижевск	

Удмуртская Республика	

74.	

256, 756	

Саранск	

Республика Мордовия	

75.	

257, 757	

Нальчик	

Кабардино-Балкарская Республика	

76.	

262, 762	

Калининград	

Калининградская область	

77.	

263, 763	

Ульяновск	

Ульяновская область	

78.	

265, 765	

Владикавказ	

Республика Северная Осетия - Алания	

79.	

281, 781	

Смоленск	

Смоленская область	

80.	

288, 788, 190	

Красноярск	

Красноярский край	

81.	

297, 797,	

Черкесск	

Карачаево-Черкесская Республика	

82.	

299	

Майкоп	

Республика Адыгея	

83.	

314, 814	

Ханты-Мансийск	

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	

84.	

326, 826	

Горно-Алтайск	

Республика Алтай	

85.	

339	

Биробиджан	

Еврейская автономная область	

86.	

354	

Анадырь	

Чукотский автономный округ	

87.	

109	

Донецк	

Донецкая Народная Республика	

88.	

240	

Луганск	

Луганская Народная Республика	

89.	

277	

Мелитополь	

Запорожская область	

90.	

289	

Геническ	

Херсонская область	

Таблица N 10.1. Перечень ресурса нумерации

магистральных маршрутных индексов сети "Телекс"

на территории города Байконур, который на период аренды

комплекса "Байконур" наделен статусом города

федерального значения Российской Федерации
.75.5.25.0

N п/п	

Магистральный маршрутный индекс	

Наименование узла сети "Телекс"	

Наименование региона	

1.	

351	

Байконур	

город федерального значения Байконур	

Приложение N 11

к российской системе

и плану нумерации

Таблица N 11. Перечень назначенных кодов доступа

к услуге электросвязи
.0.0.0

N п/п	

Коды доступа к услуге электросвязи	

Наименование услуги электросвязи	

1.	

800	

Бесплатный звонок	

2.	

801	

Вызов с автоматической альтернативной оплатой	

3.	

802	

Вызов по кредитной карте	

4.	

803	

Телеголосование	

5.	

804	

Универсальный номер доступа	

6.	

805	

Вызов по предоплаченной карте	

7.	

806	

Звонок по расчетной карте	

8.	

807	

Виртуальная частная сеть	

9.	

808	

Универсальная персональная связь	

10.	

809	

Услуга за дополнительную оплату	

11.	

970	

Доступ к телематическим услугам связи	

12.	

971	

Доступ к услугам связи по передаче данных	

Приложение N 12

к российской системе

и плану нумерации

Таблица N 12. Перечень индексов,

закрепляемых за операторами связи при оказании услуг связи

с использованием кодов доступа к услуге электросвязи
.75.5.25.0

N п/п	

Количество кодов	

Значения индексов X1X2X3 в КДУ 800 - 809	

Территория использования КДУ	

1.	

431	

100, 101, 200 - 346, 348 - 351, 381, 450, 444, 500 - 739, 741 - 775	

Для оказания услуг связи на всей территории Российской Федерации	

2.	

269	

102 - 199, 347, 352 - 380, 382 - 443, 445 - 449, 451 - 499, 740, 776 - 799	

Для оказания услуг связи в нескольких субъектах или в одном субъекте Российской Федерации	

Всего: 700	

100 - 799	

Приложение N 13

к российской системе

и плану нумерации

Таблица N 13. Распределение кодов пунктов сигнализации

между сетями ОКС N 7 сетей связи общего пользования
.5.0.5.0.5.0

N п/п	

Коды пунктов сигнализации телефонных сетей связи общего пользования	

Структура кодов пунктов сигнализации	

Диапазон кодов пунктов сигнализации (в десятичном представлении в соответствии со структурой кодов)	

Диапазон кодов пунктов сигнализации (в двоичном представлении)	

Диапазон кодов пунктов сигнализации (в десятичном представлении)	

1.	

Коды пунктов сигнализации сети междугородной и международной телефонной связи, подвижной радиотелефонной связи, подвижной радиосвязи и спутниковой подвижной радиосвязи

(ИСмн = 00)	

Международный формат Z-UUU-V	

от 2-100-0 до 2-119-7	

01001100100000 - 01001110111111	

4896 - 5055	

2.	

Коды пунктов сигнализации сети междугородной и международной, зоновой телефонной связи, подвижной радиотелефонной связи, подвижной радиосвязи и спутниковой подвижной радиосвязи

(ИСмг = 10)	

Национальный формат КСЗ-КПСЗ	

от 0-0 до 255-63	

00000000000000 - 11111111111111	

0 - 16383	

3.	

Коды пунктов сигнализации сети местной (зоновой) телефонной связи, подвижной связи

(ИСм = 11)	

от 0 до 16383	

00000000000000 - 11111111111111	

0 - 16383	

Приложение N 14

к российской системе

и плану нумерации

Таблица N 14. Распределение номеров для доступа

к специальным службам местных сетей телефонной связи,

к службам информационно-справочной системы операторов сети

местной телефонной связи, к услугам передачи данных

и к телематическим услугам связи
.0.0.0

N п/п	

Номер для доступа к службе и номера служб	

Назначение диапазона номеров для доступа и номеров служб	

1.	

100 - 109	

Диапазон для 3-значных номеров служб федерального значения	

100	

Служба точного времени	

101	

Служба пожарной охраны и служба реагирования в чрезвычайных ситуациях	

102	

Полиция	

103	

Служба скорой медицинской помощи	

104	

Аварийная служба газовой сети	

105 - 109	

Резерв	

2.	

110 - 119	

Номера информационно-справочных служб и служб социального назначения	

110	

Информационно-справочная служба администрации субъекта Российской Федерации	

111x(x)	

Информационно-справочная служба, служба социального назначения субъекта Российской Федерации	

112	

Единый номер вызова экстренных оперативных служб	

113	

Информационно-справочная служба администрации муниципального образования	

114x(x)	

Информационно-справочная служба, служба социального назначения муниципального образования	

115	

Единая служба поддержки граждан для консультаций при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде	

116xx	

Блокировка электронных платежных карт	

117(x)	

Информационно-справочные службы Минобороны России	

118xx	

Номер доступа к информационно-справочным системам оператора местной телефонной связи	

119	

Резерв	

3.	

120 - 129	

Номера для служб социального назначения	

120	

Служба помощи наркоманам	

121	

Ребенок в опасности	

122	

Единая служба оперативной помощи гражданам	

123	

Ребенок в опасности	

124	

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей	

125	

Бюро ремонта телефонов и таксофонов	

126	

Служба приема телеграмм по телефону	

127	

Служба ГИБДД	

128	

Телефон доверия	

129	

Служба психологической помощи	

4.	

130x - 139x	

Номера информационно-справочных и аварийных служб	

130x	

Справочно-информационная служба о лекарственных препаратах и медицинских услугах	

131x	

Служба погоды	

132x	

СПАС - дорожно-аварийная служба	

133x	

Служба такси	

134x	

Аварийная служба водоканала	

135x	

Аварийная служба электросети	

136x	

Аварийная служба теплосети	

137x	

Заказ гостиницы	

138x	

Резерв	

139x	

Резерв	

5.	

140x(x) - 179x(x)	

Серийные номера платных информационно-справочных и заказных служб	

140x(x)	

Справочная служба и заказ авиабилетов	

141x(x)	

Справочная служба и заказ железнодорожных билетов	

142x(x)	

Справочная служба и заказ билетов на междугородные автобусы	

143x(x)	

Справочная служба и заказ билетов на водный транспорт	

144x(x)	

Справки о зрелищных мероприятиях	

145x(x)	

Спортивные новости	

146x(x)	

Доступ к сетям персонального радиовызова	

147x(x) - 149x(x)	

Резерв	

6.	

150x(x) - 159x(x)	

Резерв	

160x(x) - 169x(x)	

Резерв для 4-, 5-значных серийных номеров	

170x(x) - 179x(x)	

Резерв	

180x(x)	

Резерв	

181, 182	

Номер телефонистов ВРМ	

183x(x) - 189x(x)	

Резерв	

7.	

190x(x) - 199x(x)	

Серийные номера, используемые для доступа к услугам связи по передаче данных и к телематическим услугам связи	

Приложение N 15

к российской системе

и плану нумерации

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

РЕСУРСА НУМЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

1. Для сетей местной телефонной связи, функционирующих в пределах территорий города Москвы и Московской области, устанавливается следующее распределение нумерации в кодах географически определяемых зон нумерации:

1.1. код ABC = 495 - территория города Москвы и часть территории Московской области, указанная в Таблице N 15;

1.2. код ABC = 496 - территория Московской области, не указанная в Таблице N 15;

1.3. код ABC = 498 - территория Московской области, указанная в Таблице N 15;

1.4. код ABC = 499 - территория города Москвы;

1.5. утратил силу. - Приказ Минцифры России от 13.08.2024 N 704.

2. Утратил силу. - Приказ Минцифры России от 13.08.2024 N 704.

3. Сети местной телефонной связи, функционирующие на территории действия кодов географически определяемых зон нумерации ABC = 495, ABC = 499, ABC = 498, функционально объединены в единую сеть местной телефонной связи города федерального значения Москвы.

4. Телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, функционирующим в кодах ABC = 495, 498, 499, функционально является местным телефонным соединением.

5. Телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, функционирующим в коде ABC = 496, и пользовательским (оконечным) оборудованием, функционирующим в кодах ABC = 495, 498, 499, функционально является междугородным телефонным соединением.

6. Услуга "завершение вызова" в сетях местной телефонной связи, функционирующих в пределах единой сети местной телефонной связи города федерального значения Москвы, функционально является услугой "местного завершения вызова".

7. Утратил силу. - Приказ Минцифры России от 01.03.2023 N 172.

Таблица N 15. Распределение нумерации в кодах географически

определяемых зон нумерации ABC = 495 и ABC = 498 для сетей

местной телефонной связи, функционирующих в пределах

территорий города Москвы и Московской области
.0.0.0

Муниципальное образование	

Название населенного пункта	

Используемый ресурс нумерации на территории Московской области	

г.о. Красногорск	

все населенные пункты	

ABC = 495, 498	

г.о. Балашиха	

все населенные пункты	

ABC = 495, 498	

г.о. Лобня	

все населенные пункты	

ABC = 495, 498	

г.о. Долгопрудный	

все населенные пункты	

ABC = 495, 498	

г.о. Жуковский	

для всего населенного пункта	

ABC = 495, 498	

г.о. Истра	

все населенные пункты	

ABC = 495, 498	

г.о. Краснознаменск	

г. Краснознаменск	

ABC = 495, 498	

г.о. Королев	

все населенные пункты	

ABC = 495, 498	

Пушкинский г.о.	

п. Лесные Поляны	

ABC = 495, 498	

г.о. Реутов	

все населенные пункты	

ABC = 495, 498	

Дмитровский г.о.	

п. Озерецкое, п. совхоза "Останкино"	

ABC = 495, 498	

г.о. Молодежный	

в/ч N 33790-Б	

ABC = 495, 498	

Рузкий г.о.	

Санаторий "Русь" ЦВТ им. Лиходея	

ABC = 495, 498	

г.о. Котельники	

все населенные пункты	

ABC = 495, 498	

г.о. Власиха	

все населенные пункты	

ABC = 495, 498	

Ленинский г.о.	

все населенные пункты	

ABC = 495, 498	

г.о. Подольск	

д. Федюково	

ABC = 495, 498	

позиция утратила силу. - Приказ Минцифры России от 17.06.2025 N 536			

г.о. Лыткарино	

все населенные пункты	

ABC = 495, 498	

г.о. Люберцы	

все населенные пункты	

ABC = 495, 498	

Раменский г.о.	

в/ч N 16660	

ABC = 495, 498	

г.о. Мытищи	

все населенные пункты	

ABC = 495, 498	

Одинцовский г.о.	

все населенные пункты	

ABC = 495, 498	

г.о. Солнечногорск	

д. Юрлово, р.п. Андреевка, пгт. Менделееве, пгт. Ржавки, п. Лунево	

ABC = 495, 498	

г.о. Химки	

все населенные пункты	

ABC = 495, 498	

г.о. Звездный городок	

для всего населенного пункта	

ABC = 495, 498	

г.о. Щелково	

в/ч N 42829	

ABC = 495, 498	

г.о. Чехов	

в/ч N 54787	

ABC = 495, 498