Зарегистрировано в Минюсте России 18 июля 2025 г. N 82982

------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИКАЗ

от 9 июня 2025 г. N 144

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ВЕРХ-НЕЙВИНСКОГО,

НЕЙВО-РУДЯНСКОГО И НЕВЬЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ

В соответствии с пунктом 4 Положения о разработке, согласовании и утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. N 349, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила использования водных ресурсов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ.

2. Настоящий приказ действует в течение 15 лет с даты его вступления в силу.

Врио руководителя

В.А.НИКАНОРОВ

Утверждены

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

ПРАВИЛА

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ВЕРХ-НЕЙВИНСКОГО,

НЕЙВО-РУДЯНСКОГО И НЕВЬЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ

I. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 45 Водного кодекса Российской Федерации и Методическими указаниями по разработке правил использования водохранилищ, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26 января 2011 г. N 17 <1>.

--------------------------------

<1> Зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2011 г., регистрационный N 20655.

2. Настоящие Правила определяют режим использования водных ресурсов, в том числе режим наполнения и сработки, Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ.

3. В настоящих Правилах все отметки нормативных и иных уровней воды, высотные отметки нулей графиков водомерных постов, отметки сооружений гидроузлов и других гидротехнических сооружений на водохранилищах, отметки уровней воды на характеристиках пропускной способности сооружений и участков рек и водохранилищ даны в действующей государственной Балтийской системе высот 1977 г.

II. Характеристики гидроузлов, водохранилищ

и их возможностей

4. Гидроузлы Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ расположены соответственно на расстоянии 276 км, 266 км и 238 км от устья р. Нейвы.

Верх-Нейвинское, Нейво-Рудянское и Невьянское водохранилища расположены на территории Свердловской области и работают в каскаде.

5. Верх-Нейвинское водохранилище состоит из речной и озерной частей, образовано речным низконапорным гидроузлом и осуществляет многолетнее регулирование стока р. Нейвы.

Нейво-Рудянское и Невьянское водохранилища образованы речными низконапорными гидроузлами, относятся к русловому долинному типу и осуществляют сезонное регулирование стока р. Нейвы.

6. Гидроузел Верх-Нейвинского водохранилища построен в 1762 г., гидроузел Нейво-Рудянского водохранилища - в 1810 г., гидроузел Невьянского водохранилища - в 1696 г. Сведений о дате ввода в эксплуатацию (временную и постоянную) и периоде первоначального заполнения Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ не сохранилось.

7. Сведения о проектных организациях, разрабатывавших первоначальные проекты гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ, и месте хранения проектной документации отсутствуют.

Проект реконструкции паводкового водосброса гидроузла Верх-Нейвинского водохранилища разработан в 1946 г. проектно-изыскательским управлением гидротехнических работ "Гидропроект" Министерства внутренних дел СССР (водосброс введен в эксплуатацию в 1950 г.), технический проект реконструкции земляной плотины (отсыпка гребня плотины и укрепление верхового откоса) разработан в 1968 г. отделом N 11 Средне-Уральского машиностроительного завода.

Проект реконструкции паводкового водосброса гидроузла Нейво-Рудянского водохранилища разработан Ленинградским филиалом проектно-изыскательского управления гидротехнических работ "Гидропроект" Министерства внутренних дел СССР (водосброс введен в эксплуатацию в 1957 г.).

Проекты реконструкции паводкового водосброса и земляной плотины гидроузла Верх-Нейвинского водохранилища и паводкового водосброса гидроузла Нейво-Рудянского водохранилища хранятся в архиве акционерного общества "Уральский электрохимический комбинат" (далее - АО "УЭХК").

Реконструкция гидротехнических сооружений гидроузла Невьянского водохранилища проводилась в 1940 г. по проекту Московского отделения Всесоюзного государственного проектно-изыскательского треста "Гидроэнергопроект" Народного комиссариата электростанций и электропромышленности СССР, в 1967 г. по проекту Невьянского механического завода и Свердловского отделения Государственного ордена Трудового Красного Знамени проектного института "Союзводоканалпроект" и в 1983 - 1984 гг. по проекту Невьянского механического завода (акты приемки гидротехнических сооружений по результатам проведенных реконструкций не сохранились).

Информация о месте хранения проектов реконструкции гидротехнических сооружений гидроузла Невьянского водохранилища отсутствует.

8. Сведения о задачах создания Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ, содержащиеся в первоначальных проектах гидроузлов и водохранилищ, отсутствуют.

На дату вступления в силу настоящих Правил:

Верх-Нейвинское водохранилище используется для питьевого, хозяйственно-бытового и промышленного водоснабжения, осуществления санитарных попусков в нижний бьеф гидроузла, любительского рыболовства, рекреации и относится к водным объектам рыбохозяйственного значения;

Нейво-Рудянское водохранилище используется для промышленного водоснабжения, осуществления санитарных попусков в нижний бьеф гидроузла и любительского рыболовства;

Невьянское водохранилище используется для осуществления санитарных попусков в нижний бьеф гидроузла, любительского рыболовства, рекреации и относится к водным объектам рыбохозяйственного значения.

9. Сведения о ранее действовавших нормативных документах, определявших режим использования водных ресурсов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ, отсутствуют.

10. Карта-схема расположения гидроузлов и Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ с указанием границ гидрографических единиц и водохозяйственных участков, с нанесением положения постов гидрометрической сети наблюдений за водным режимом водных объектов приведена в приложении N 1 к настоящим Правилам.

III. Основные характеристики водотока

11. Река Нейва берет начало на восточном склоне Среднего Урала, в 2 км южнее поселка Тарасково. При слиянии р. Нейвы и р. Реж образуется р. Ница. Общая длина р. Нейвы составляет 294 км, общая площадь водосбора - 5600 км2. Площадь водосбора в створе гидроузла Верх-Нейвинского водохранилища равна 254 км2, в створе гидроузла Нейво-Рудянского водохранилища - 388 км2, в створе гидроузла Невьянского водохранилища - 803 км2.

12. Параметры естественного годового стока р. Нейвы в створах гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ:
.4.8.200000000001.6.0

Наименование параметра	

Единица измерения	

Значение параметра в створе гидроузла			

	

Верх-Нейвинского водохранилища	

Нейво-Рудянского водохранилища	

Невьянского водохранилища	

Объем среднего многолетнего стока	

млн. м3	

44,2	

81,05	

160,52	

Максимальный восстановленный объем годового стока (и соответствующий ему водохозяйственный год)	

млн. м3	

89,2

(1987/88)	

150,11

(1993/94)	

277,2

(1993/94)	

Минимальный восстановленный объем годового стока (и соответствующий ему водохозяйственный год)	

млн. м3	

14,2

(1959/60)	

27,75

(1967/68)	

58,34

(1975/76)	

Минимальный наблюденный расход воды	

м3/с	

наблюдения не проводились			

Максимальный наблюденный расход воды	

м3/с	

наблюдения не проводились			

Коэффициент изменчивости годового стока (Cv)	

-	

0,33	

0,38	

0,36	

Коэффициент асимметрии (Cs)	

-	

0,34	

0,19	

0,18	

Расчетные кривые обеспеченности объемов годового стока р. Нейвы в створах гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ приведены в приложении N 2 к настоящим Правилам.

Обеспеченные значения объемов годового стока р. Нейвы в створах гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ, млн. м3:
.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Обеспеченность, %									

0,1	

0,5	

1	

5	

25	

50	

75	

95	

99	

Створ гидроузла Верх-Нейвинского водохранилища									

95,2	

85,8	

81,7	

69,7	

64	

43,5	

33,7	

21,8	

15,1	

Створ гидроузла Нейво-Рудянского водохранилища									

176	

161	

153	

132	

101	

80,1	

59	

32,5	

18,6	

Створ гидроузла Невьянского водохранилища									

341	

312	

298	

259	

199	

159	

119	

68,1	

41	

Распределение объема годового стока р. Нейвы в створе гидроузла Верх-Нейвинского водохранилища по сезонам года:
.4.8.200000000001.6.0

Показатель	

Весна

(IV - VI)	

Лето - осень

(VII - XI)	

Зима

(XII - III)	

За год	

Маловодная группа лет обеспеченностью 95%					

Объем стока, млн. м3	

17,97	

1,87	

2,13	

21,97	

Доля от годового стока, %	

81,7	

8,6	

9,7	

100	

Маловодная группа лет обеспеченностью 75%					

Объем стока, млн. м3	

20,89	

7,97	

5,81	

34,67	

Доля от годового стока, %	

60,2	

23	

16,8	

100	

Средняя по водности группа лет обеспеченностью 50%					

Объем стока, млн. м3	

27,48	

12	

6,23	

45,71	

Доля от годового стока, %	

60,2	

26,2	

13,6	

100	

Многоводная группа лет обеспеченностью 25%					

Объем стока, млн. м3	

31,08	

16,33	

7,56	

54,97	

Доля от годового стока, %	

56,6	

29,7	

13,7	

100	

Многоводная группа лет обеспеченностью 5%					

Объем стока, млн. м3	

36,85	

24,12	

11,95	

72,92	

Доля от годового стока, %	

50,5	

33,1	

16,4	

100	

Распределение объема годового стока р. Нейвы в створе гидроузла Нейво-Рудянского водохранилища по сезонам года:
.4.8.200000000001.6.0

Показатель	

Весна

(IV - VI)	

Лето - осень

(VII - XI)	

Зима

(XII - III)	

За год	

Маловодная группа лет обеспеченностью 95%					

Объем стока, млн. м3	

23,31	

6,98	

2,2	

32,49	

Доля от годового стока, %	

71,7	

21,5	

6,8	

100	

Маловодная группа лет обеспеченностью 75%					

Объем стока, млн. м3	

40,11	

14,10	

4,77	

58,98	

Доля от годового стока, %	

68	

23,9	

8,1	

100	

Средняя по водности группа лет обеспеченностью 50%					

Объем стока, млн. м3	

51,76	

21,14	

7,2	

80,1	

Доля от годового стока, %	

64,6	

26,4	

9	

100	

Многоводная группа лет обеспеченностью 25%					

Объем стока, млн. м3	

61,58	

29,39	

10,26	

101,23	

Доля от годового стока, %	

60,8	

29	

10,2	

100	

Многоводная группа лет обеспеченностью 5%					

Объем стока, млн. м3	

73,44	

43,62	

15,39	

132,45	

Доля от годового стока, %	

55,5	

32,9	

11,6	

100	

Распределение объема годового стока р. Нейвы в створе гидроузла Невьянского водохранилища по сезонам года:
.4.8.200000000001.6.0

Показатель	

Весна

(IV - VI)	

Лето - осень

(VII - XI)	

Зима

(XII - III)	

За год	

Маловодная группа лет обеспеченностью 95%					

Объем стока, млн. м3	

48,88	

14,63	

4,61	

68,12	

Доля от годового стока, %	

71,7	

21,5	

6,8	

100	

Маловодная группа лет обеспеченностью 75%					

Объем стока, млн. м3	

80,86	

28,42	

9,61	

118,89	

Доля от годового стока, %	

68	

23,9	

8,1	

100	

Средняя по водности группа лет обеспеченностью 50%					

Объем стока, млн. м3	

102,71	

41,94	

14,29	

158,94	

Доля от годового стока, %	

64,6	

26,4	

9	

100	

Многоводная группа лет обеспеченностью 25%					

Объем стока, млн. м3	

121,24	

57,86	

20,21	

199,31	

Доля от годового стока, %	

60,8	

29	

10,2	

100	

Многоводная группа лет обеспеченностью 5%					

Объем стока, млн. м3	

143,39	

85,15	

30,05	

258,59	

Доля от годового стока, %	

55,5	

32,9	

11,6	

100	

13. Водный режим р. Нейвы характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и длительной устойчивой зимней меженью. Наибольшая часть годового стока приходится на долю весеннего половодья и составляет от 55% до 72% годового стока, доля летне-осеннего стока составляет 21 - 33% годового стока, зимний сток составляет 7 - 12% годового стока.

Весеннее половодье начинается в первой декаде апреля и достигает пика во второй декаде мая. Средняя продолжительность половодья составляет 36 дней.

Летне-осенняя межень наблюдается с июля по ноябрь. В летне-осенний период проходят 1 - 2 дождевых паводка. Средняя продолжительность дождевых паводков составляет 7 суток.

Максимальные расходы воды в период прохождения дождевых паводков превышают максимальные расходы воды в период прохождения весеннего половодья равной обеспеченности.

Зимняя межень наступает в третьей декаде ноября - первой декаде декабря и заканчивается в третьей декаде марта.

14. Статистические параметры максимального стока р. Нейвы в створе гидроузла Верх-Нейвинского водохранилища:
.5.0.5.0.5.0

Максимальные расходы воды и объемы стока различной обеспеченности, %						

0,1	

0,5	

1	

3	

5	

10	

Максимальные среднесуточные расходы воды в период весеннего половодья, м3/с						

98	

73,6	

64,3	

51,1	

45,5	

40,2	

Объемы стока в период весеннего половодья, млн. м3						

51,2	

38,9	

33,6	

25,9	

22,4	

19,8	

Максимальные мгновенные расходы воды в период дождевых паводков, м3/с						

248	

159	

128	

87,4	

71	

57	

Объемы стока в период дождевых паводков, млн. м3						

19,5	

15,1	

13,8	

10,1	

8,3	

6,6	

Статистические параметры максимального стока р. Нейвы в створе гидроузла Нейво-Рудянского водохранилища:
.5.0.5.0.5.0

Максимальные расходы воды и объемы стока различной обеспеченности, %						

0,1	

0,5	

1	

3	

5	

10	

Максимальные среднесуточные расходы воды в период весеннего половодья, м3/с						

160	

126	

113	

92,2	

80,8	

68	

Объемы стока в период весеннего половодья, млн. м3						

104,4	

91,2	

85	

74,5	

68,7	

60,9	

Максимальные мгновенные расходы воды в период дождевых паводков, м3/с						

308	

200	

162	

112	

92,1	

68,3	

Объемы стока в период дождевых паводков, млн. м3						

50,4	

39,6	

34,8	

27,2	

23,7	

18,8	

Статистические параметры максимального стока р. Нейвы в створе гидроузла Невьянского водохранилища:
.5.0.5.0.5.0

Максимальные расходы воды и объемы стока различной обеспеченности, %						

0,1	

0,5	

1	

3	

5	

10	

Максимальные среднесуточные расходы воды в период весеннего половодья, м3/с						

309	

243	

217	

177	

156	

131	

Объемы стока в период весеннего половодья, млн. м3						

216	

189	

176	

154	

142	

126	

Максимальные мгновенные расходы воды в период дождевых паводков, м3/с						

487	

316	

257	

178	

146	

108	

Объемы стока в период дождевых паводков, млн. м3						

104	

81,9	

72	

56,4	

49	

40,2	

Статистические параметры максимального стока воды (для максимальных расходов воды и максимальных объемов стока по периодам половодья и паводков), включая средние многолетние величины максимальных расходов воды и объемов стока, коэффициенты изменчивости максимальных расходов воды и объемов стока (Cv) и соотношения соответствующих коэффициентов асимметрии и изменчивости максимальных расходов воды и объемов стока (Cs/Cv), для створов гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ не определены ввиду отсутствия данных гидрологических наблюдений в рассматриваемых створах. Величины максимальных расходов воды и объемов стока различной обеспеченности получены с использованием данных по гидрологическим постам-аналогам.

IV. Состав и описание гидротехнических

сооружений водохранилищ

15. Состав и описание гидротехнических сооружений гидроузла Верх-Нейвинского водохранилища:

15.1. Земляная плотина имеет протяженность 730 м, переменную ширину по гребню от 19 м до 31 м, максимальную высоту 10,2 м и отметку гребня от 264,91 м до 265,45 м. Максимальный напор на плотину при нормальном подпорном уровне (далее - НПУ) равен 8,8 м. Тело плотины сложено суглинистым грунтом с включением щебня и дресвянистого грунта. В основании тела плотины залегают дресвяные грунты с супесчаным твердым и пластичным заполнителем. Гребень плотины закреплен щебнем. Верховой и низовой откосы плотины задернованы, в районе расположения паводкового водосброса верховой откос закреплен каменной наброской.

15.2. Паводковый водосброс открытого типа, двухпролетный, расположен в центральной части земляной плотины. Водосброс состоит из подводящего канала, оголовка, водопроводящей части (верхний лоток, труба-арка, нижний лоток) и гасителя.

Дно подводящего канала закреплено бетоном, деревянные подпорные стенки канала сопрягаются с верховым откосом земляной плотины.

Оголовок доковой конструкции состоит из двух пролетов, перекрывающихся плоскими деревянными затворами размером 2 x 2,5 м. Устройство затворов предусмотрено в два ряда в каждом пролете (в одном ряду расположен рабочий затвор, во втором ряду - ремонтный затвор). Регулирование затворами осуществляется винтовыми ручными подъемниками.

Сопрягающийся с оголовком верхний лоток прямоугольного сечения выполнен на деревянных сваях. Длина верхнего лотка равна 9,6 м, ширина - 4,8 м, высота стенок - 5,1 м.

Труба-арка шириной от 3,63 м до 6,8 м выполнена из гранитных блоков, дно арки закреплено бетонными плитами.

Нижний лоток прямоугольного сечения, сопрягающийся с верхним лотком, выполнен из монолитного железобетона. Длина нижнего лотка равна 18,6 м, ширина - 4,8 м, высота стенок - 5,1 м.

Гаситель, длина которого составляет 5 м, расположен в конце нижнего лотка и выполнен в виде многоступенчатого перепада.

Отметка порога паводкового водосброса составляет 260,75 м. Пропускная способность водосброса при отметке НПУ равна 26,3 м3/с, при форсированном подпорном уровне (далее - ФПУ) - 32,2 м3/с.

Характеристика полной пропускной способности паводкового водосброса гидроузла Верх-Нейвинского водохранилища в зависимости от уровня воды в водохранилище при различной высоте подъема двух затворов приведена в приложении N 3 к настоящим Правилам.

Маневрирование затворами паводкового водосброса производится по схеме, обеспечивающей симметричный гидравлический режим в нижнем бьефе гидроузла. Поднятие рабочих затворов осуществляется ступенями с величиной подъема каждого затвора не более 0,2 м.

Запрещается полностью открывать один пролет паводкового водосброса при втором закрытом, так как образующийся в этом случае гидравлический режим в нижнем бьефе гидроузла может привести к разрушению крепления нижнего лотка.

В зимний период не допускается закрытие двух рядов затворов паводкового водосброса. Регулирование сброса воды производится рабочими затворами, ремонтные затворы должны быть открыты. При подъеме затворов необходимо не допускать подсасывания льда под затворы, так как скопление льдин перед затворами может привести к их блокировке.

После пропуска максимальных расходов воды через гидроузел закрытие затворов необходимо осуществлять постепенно, избегая резкого уменьшения сбросных расходов, в целях предупреждения образования оползней в нижнем бьефе гидроузла.

15.3. Сооружения, не входящие в состав гидротехнических сооружений гидроузла Верх-Нейвинского водохранилища:

промышленный водозабор, расположенный на северном берегу водохранилища в районе левобережного примыкания земляной плотины. Водозабор состоит из двух насосных станций первого подъема (насосная станция N 1 и насосная станция N 2). Забор воды осуществляется из водозаборного ковша, огражденного намывной дамбой. Отметка гребня намывной дамбы составляет от 264,20 до 264,40 м, длина дамбы по гребню - 625 м, ширина по гребню - 6 м, заложение откосов - 1:2. В дамбе имеется проран шириной 25 м, соединяющий водозаборный ковш с акваторией водохранилища. Насосная станция N 1 оборудована водозаборным сооружением самотечного типа. Три самотечных водовода диаметром 1200 мм (2 штуки) и 1400 мм (1 штука) имеют заглубленные водозаборы, оборудованные тремя водоприемными отверстиями размером 2 x 2 м. Отметка низа труб водоводов диаметром 1200 мм составляет 253,96 м, диаметром 1400 мм - 257,50 м. Насосная станция N 2 оборудована четырьмя водоприемными окнами размером 2,5 x 2,5 м, отметка низа окон - 258,30 м. На насосных станциях N 1 и N 2 установлено по пять насосов, производительность каждой станции составляет 9600 м3/ч;

водозабор хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения, расположенный на западном берегу водохранилища. Водозабор состоит из двух затопленных фильтрующих водоприемных оголовков N 1 и N 2, самотечных водоводов, береговых колодцев с водоочистными сетками и двух насосных станций первого подъема. Отметка низа труб водоводов составляет 258,20 м, отметка верха у береговых колодцев - 262,65 м. На насосных станциях установлены девять насосов общей производительностью 91000 м3/сутки;

промышленный водозабор, расположенный на западном берегу водохранилища. Водозабор состоит из двух береговых насосных станций N 1 и N 2, на которых установлено по два насоса производительностью 100 м3/ч каждый;

питьевой водозабор, расположенный на западном берегу водохранилища между поселками Калиново и Приозерный. Подача воды в водоприемную камеру (береговой колодец) осуществляется самотеком. Отметка верха водоприемного отверстия водозабора составляет 258,70 м, отметка минимального уровня воды в водоприемной камере - 262,20 м. Максимальная производительность водозабора составляет 64,8 м3/ч.

В маловодные годы в Верх-Нейвинское водохранилище осуществляется подача воды из расположенного в 25 км на северо-восток Аятского водохранилища. Сооружения для подачи воды в Верх-Нейвинское водохранилище расположены в западной части Аятского водохранилища и включают в себя береговую насосную станцию N 10, оборудованную водозаборным сооружением, и водовод. Водоприемник водозаборного сооружения выполнен из бруса и имеет размер 17 x 6 м. Вода поступает на насосную станцию по двум напорным всасывающим водоводам диаметром 1200 мм и длиной 300 м, отметка верха трубы водоприемника составляет 234,10 м. Насосная станция оборудована тремя насосами, производительность станции составляет 2 - 3 м3/с. Вода от насосной станции по водоводу длиной 20,5 км поступает в открытый земляной канал длиной 960 м и шириной 5 - 7 м, далее по р. Первая поступает в Верх-Нейвинское водохранилище.

16. Состав и описание гидротехнических сооружений гидроузла Нейво-Рудянского водохранилища:

16.1. Земляная плотина расположена в 0,5 км на северо-запад от железнодорожной станции Нейва-Рудянка, имеет переменную ширину по гребню от 20 м до 30 м. Протяженность плотины по гребню равна 818 м, максимальная высота - 8 м, минимальная отметка гребня плотины - 252,30 м, максимальный напор на плотину при НПУ - 4 м. Верховой откос плотины выполнен с заложением 1:1 - 1:3, низовой откос - с заложением 1:1,2 - 1:2,5.

Тело и основание земляной плотины последовательно сложены следующими грунтами: насыпной грунт тела плотины из дресвы, щебня, кирпича, шлака и кристаллических пород с супесчаным и суглинистым заполнителем мощностью 1,5 - 7,4 м; торф среднеразложившийся, сухой, плотный мощностью 1,3 - 3,4 м; суглинок в тугопластичном состоянии с включением дресвы, щебня и сланца мощностью 0,5 - 2 м.

По гребню земляной плотины проходит автомобильная дорога.

16.2. Паводковый водосброс (водосброс N 3 Северного пруда) расположен в крайней правой части земляной плотины, у правого рукава р. Нейвы. Водосброс железобетонный, открытого типа, разделен на два пролета. Водосброс состоит из подводящего канала, головной части, быстротока, водобойного колодца и отводящего русла.

Подводящий канал состоит из подпорных боковых ныряющих стенок и днища, выполненных из монолитного железобетона. Канал имеет отметку дна 244,80 м, протяженность - 14,5 м, ширину - 7,2 м. В конце канала устроен зуб из монолитного железобетона на глубину 1,5 м.

Головная часть имеет два отверстия шириной 3 м каждое. Отверстия перекрываются металлическими щитами, маневрирование которыми осуществляется с помощью ручных подъемных механизмов. Ремонтно-аварийные механические щиты подъемными механизмами не оборудованы.

Быстроток длиной 13 м и глубиной 1 м заканчивается водобойным колодцем с отметкой дна 244,00 м, шириной 7,2 - 10,2 м и длиной 8,5 м.

Отводящее русло имеет длину 41,4 м, ширину - до 20 м, уклон - 0,0002, заложение откосов - 1:2, дно закреплено камнем диаметром 0,15 м по слою гравия.

Отметка порога паводкового водосброса составляет 245,70 м. Пропускная способность водосброса при отметке НПУ составляет 36,7 м3/с, при отметке ФПУ - 61,8 м3/с.

Характеристика пропускной способности одного пролета паводкового водосброса гидроузла Нейво-Рудянского водохранилища в зависимости от уровня воды в водохранилище при различной высоте подъема затвора приведена в приложении N 4 к настоящим Правилам.

Маневрирование затворами паводкового водосброса осуществляется по следующей схеме:

сначала открывается левый затвор, затем - правый;

открытие затворов производится ступенями с высотой подъема не более 0,2 м;

после открытия левого затвора на первую ступень в случае продолжающейся тенденции повышения уровня воды производится открытие правого затвора на первую ступень. Последующее открытие затворов производится также поочередно ступенями;

не допускается поднятие левого затвора на следующую ступень, пока правый затвор не поднят на ступень левого затвора;

закрытие затворов на спаде половодья (паводка) необходимо производить в обратной последовательности;

запрещается полностью открывать один пролет водосброса при втором закрытом, так как образующийся в этом случае гидравлический режим за водобойным колодцем может привести к разрушению отводящего русла.

16.3. Донный водоспуск расположен в центральной части земляной плотины у левого рукава р. Нейвы. Водоспуск деревянный, трубчатого типа, диаметром 2,1 м и длиной 40 м. Отметка низа трубы водоспуска в верхнем бьефе гидроузла равна 246,40 м, в нижнем бьефе гидроузла - 245,40 м. Водоспуск огражден перемычкой, представляющей собой двухрядную шпунтовую стенку. Отметка низа отверстия в шпунтовой стенке составляет 247,00 м.

Внутри донного водоспуска находится водозаборная труба сечением 0,8 x 1 м с передним и задним шандорами с механическим управлением. На дату вступления в силу настоящих Правил водозаборная труба не эксплуатируется.

Пропускная способность донного водоспуска при отметке НПУ составляет 3 м3/с, при отметке ФПУ - 5 м3/с.

16.4. Сооружения, не входящие в состав гидротехнических сооружений гидроузла Нейво-Рудянского водохранилища:

струенаправляющая дамба, расположенная в юго-западной части водохранилища. Дамба земляная, насыпная, длиной по гребню 2300 м и шириной по гребню 4 м. Отметка гребня дамбы составляет 249,20 м, заложение откосов - 1:3;

поперечная дамба, отделяющая северную часть водохранилища от юго-западной части. Дамба земляная, длиной по гребню 2380 м и шириной по гребню 3 м. Отметка гребня дамбы составляет 249,50 - 249,65 м;

затопленный водоспуск, расположенный в теле поперечной дамбы, предназначен для сопряжения юго-западной и северной частей водохранилища. Водоспуск представляет собой трубу диаметром 800 мм и длиной 36 м, отметка низа трубы равна 246,20 м. Водоспуск перекрывается плоским металлическим затвором с ручным приводом и оборудован металлической площадкой для обслуживания затвора. Пропускная способность водоспуска составляет 1 м3/с;

продольная дамба, ограждающая юго-западную часть водохранилища от заболоченной поймы и мелководной восточной части и северную часть водохранилища от восточной части. Дамба земляная, длиной по гребню 3000 м, шириной по гребню 4 м, с переменной отметкой гребня 248,98 - 249,42 м. Продольная дамба, после ее сопряжения с поперечной дамбой, имеет поворот направо и упирается в земляную плотину. В теле продольной дамбы имеется два водослива. Первый водослив трапецеидального сечения шириной по дну 15 м и 30 м по верхней части, открытого типа, выполнен из железобетона, расположен в 500 м от земляной плотины и предназначен для пропуска половодий и паводков из северной части водохранилища в восточную часть. Отметка порога первого водослива составляет 248,30 м, пропускная способность - 9 м3/с. Второй водослив расположен в 1800 м от земляной плотины и осуществляет сопряжение юго-западной и восточной частей водохранилища. Отметка порога второго водослива составляет 247,92 м, максимальная пропускная способность - 42 м3/с;

сбросной канал с дамбами обвалования, проложенный от промышленной площадки, имеет длину 980 м и ширину по дну 4 м. Левобережная дамба обвалования с отметкой гребня 251,00 м имеет протяженность 843 м, ширину по гребню - 7 - 12 м, заложение откосов - 1:1,5. Правобережная дамба обвалования с отметкой гребня 251,00 м имеет протяженность 865 м и ширину по гребню 4 м;

промышленный водозабор, расположенный на юго-западном берегу водохранилища. Забор воды осуществляется двумя насосными станциями первого подъема N 6 и N 9 (здания N 215 и N 315). Насосные станции оборудованы водозаборными окнами, приемными камерами, вращающимися сетками. Водозаборные окна имеют размер 2100 x 2500 мм (на насосной станции N 6 - 6 окон, на насосной станции N 9 - 8 окон), отметка низа окон составляет 245,30 м. На насосной станции N 6 установлено шесть насосов (3 рабочих и 3 резервных). Подводящий канал к насосной станции N 6 расположен в юго-западной части водохранилища, протяженность канала составляет 340 м, ширина по дну - 20 м. На насосной станции N 9 установлено восемь насосов. Водозаборный ковш и подводящий канал к насосной станции N 9 расположены в юго-западной части водохранилища. Ширина ковша составляет 54 м, длина - 70 м. Длина подводящего канала равна 210 м, ширина по дну - 5 м, заложение откосов - 1:2. Суммарная производительность насосных станций N 6 и N 9 составляет 37700 м3/ч.

17. Состав и описание гидротехнических сооружений гидроузла Невьянского водохранилища:

17.1. Земляная плотина насыпная, из карьерного суглинка, с послойным уплотнением. В основании тела плотины залегает аллювиальный суглинок полутвердой, тугопластичной консистенции с включением гравия до 10%.

Отметка гребня земляной плотины составляет 238,00 м, максимальный напор на плотину - 5,5 м, максимальная высота плотины - 9 м, длина по гребню - 250 м, ширина по гребню - 30 - 50 м, максимальная ширина по подошве - 86 м. Верховой откос плотины выполнен с заложением 1:2, низовой откос - с заложением 1:3. Защита верхового откоса от волновых и ледовых воздействий осуществляется креплением из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит, низовой откос закреплен посевом многолетних трав.

По гребню земляной плотины проходит асфальтированная пешеходная дорога.

17.2. Открытый щитовой водосброс, совмещенный с водозаборным сооружением, выполнен из монолитного железобетона и расположен в правом плече земляной плотины. Водосброс состоит из подводящего канала, водосливной галереи, водосбросного лотка и отводящего канала.

Подводящий канал имеет ширину от 11 м до 42 м, длину 26,5 м. Оголовок канала выполнен из монолитного железобетона с отметкой порога 233,60 м. Оголовок двухпролетный, ширина одного пролета составляет 5 м, длина - 7,9 м, напор на пороге при отметке НПУ - 3 м. Оголовок присоединен к стенам водосливной галереи деформационным швом. В боковых стенках и в бычке оголовка оборудованы пазовые конструкции ремонтных затворов. В оголовке установлены два ремонтных колесных затвора размером 5 x 3 м. В зоне расположения оголовка размещено подъемное оборудование и служебные металлические мостики для обслуживания ремонтных затворов. Маневрирование ремонтными затворами осуществляется двумя двухвинтовыми подъемниками с ручным приводом.

Водосливная галерея выполнена из монолитного железобетона и разделена бычком на два пролета. Ширина пролетов галереи составляет 5,19 м и 5,13 м, длина галереи - 19,645 м, отметка порога - 233,60 м, глубина воды в галерее при отметке НПУ - 3 м. Боковые стены галереи являются также боковыми стенами водоприемных камер водозаборного сооружения. В водосливной галерее перед водосбросным лотком установлены четыре основных рабочих затвора (по два на каждый пролет галереи) размером 2 x 4 м. Для маневрирования затворами предусмотрены два двухвинтовых подъемника с электроприводом.

По длине боковых стен водосливной галереи расположены четыре водозаборных окна размером 2,8 x 1,5 м. Отметка низа водоприемной части водозаборного сооружения составляет 235,50 м. Над водосливной галереей расположено четырехэтажное кирпичное здание, на первом этаже которого находится насосная станция производительностью 200 м3/ч. Насосная станция оборудована одним рабочим и двумя резервными насосами. На дату вступления в силу настоящих Правил насосная станция не эксплуатируется.

Водосбросной лоток состоит из двух пролетов переменной ширины (ширина пролетов в головной части лотка составляет 3,71 м и 3,685 м, на выходе соответственно сужается до 3,26 м и 3,21 м), длина лотка составляет 20 м, отметка порога - 233,20 м.

Отводящий канал имеет ширину 12 м и длину 50 м. Откосы канала закреплены сборными железобетонными плитами.

Перед открытым щитовым водосбросом устроена ледозащитная стенка для предохранения конструкций водосброса и насосной станции от плавающих льдин, деревьев и мусора. Длина ледозащитной стенки составляет 36 м, отметка верха стенки - 237,30 м, отметка низа стенки - 236,10 м.

Пропускная способность открытого щитового водосброса при отметке НПУ составляет 83,6 м3/с, при отметке ФПУ - 107,6 м3/с.

Характеристика полной пропускной способности открытого щитового водосброса гидроузла Невьянского водохранилища в зависимости от уровня воды в водохранилище при различной высоте подъема четырех затворов приведена в приложении N 5 к настоящим Правилам.

Маневрирование основными рабочими затворами открытого щитового водосброса производится по схеме, обеспечивающей плавное изменение гидравлического режима в нижнем бьефе гидроузла. Открытие затворов производится поочередно, ступенями с высотой подъема каждого затвора 0,2 м.

18. Гидроэлектростанции, судоходные шлюзы, судоподъемные устройства, другие сооружения и устройства, в том числе не входящие в состав гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ гидротехнические сооружения, оказывающие влияние на режим использования водных ресурсов данных водохранилищ или накладывающие определенные ограничения на режим регулирования уровней воды в водохранилищах, отсутствуют.

V. Основные параметры водохранилищ

19. Характерные (нормативные) уровни воды в Верх-Нейвинском, Нейво-Рудянском и Невьянском водохранилищах:
.4.8.200000000001.6.0

Наименование параметра	

Единица измерения	

Водохранилище			

	

Верх-Нейвинское	

Нейво-Рудянское	

Невьянское	

НПУ	

м	

263,30	

248,20	

236,60	

Уровень мертвого объема (далее - УМО)	

м	

261,50	

247,70	

234,80	

ФПУ	

м	

263,76	

249,21	

237,14	

Уровень принудительной предполоводной сработки (далее - УПС)	

м	

262,60	

247,80	

234,80	

В связи с отсутствием сведений о проектных организациях, разрабатывавших первоначальные проекты гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ, и месте хранения проектной документации отметки НПУ, УМО и ФПУ приняты по данным деклараций безопасности гидротехнических сооружений указанных гидроузлов.

20. Топографические характеристики Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ:
.4.8.200000000001.6.0

Наименование параметра	

Единица измерения	

Водохранилище			

	

Верх-Нейвинское	

Нейво-Рудянское	

Невьянское	

Площадь зеркала водохранилища при НПУ	

км2	

38,7	

8,99	

7,65	

Площадь зеркала водохранилища при УМО	

км2	

32	

7,3	

6	

Полная статическая емкость водохранилища при НПУ, полный объем	

млн. м3	

181	

11,28	

25,6	

Полная статическая емкость водохранилища при УМО, мертвый объем	

млн. м3	

117	

7,81	

13	

Полезный объем водохранилища при НПУ, представляющий собой разницу между полным и мертвым объемами водохранилища	

млн. м3	

64	

3,47	

12,6	

Объем принудительной предполоводной сработки водохранилища, полезная статическая емкость водохранилища между отметками НПУ и УПС	

млн. м3	

26,4	

2,82	

12,6	

Полный форсированный объем водохранилища, полная статическая емкость водохранилища при отметке ФПУ	

млн. м3	

198,4	

21,7	

30	

Объем форсировки водохранилища, статическая емкость водохранилища между отметками ФПУ и НПУ	

млн. м3	

17,2	

10,42	

4,4	

Статические кривые зависимости объемов воды и площадей зеркала Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ от уровней воды приведены в приложении N 6 к настоящим Правилам.

21. Состав и максимальная пропускная способность водопропускных сооружений гидроузла Верх-Нейвинского водохранилища:
.0.0.0

Наименование параметра	

Единица измерения	

Значение параметра	

Паводковый водосброс			

Количество водопропускных отверстий	

штука	

2	

Пропускная способность одного водопропускного отверстия:	

м3/с	

при отметке НПУ	

13,15	

при отметке ФПУ	

16,1	

Суммарная пропускная способность гидроузла (при полном открытии двух водопропускных отверстий):	

м3/с	

при отметке НПУ	

26,3	

при отметке ФПУ	

32,2	

Состав и максимальная пропускная способность водопропускных сооружений гидроузла Нейво-Рудянского водохранилища:
.0.0.0

Наименование параметра	

Единица измерения	

Значение параметра	

Паводковый водосброс			

Количество водопропускных отверстий	

штука	

2	

Пропускная способность одного водопропускного отверстия:	

м3/с	

при отметке НПУ	

18,35	

при отметке ФПУ	

30,9	

Пропускная способность двух водопропускных отверстий:	

м3/с	

при отметке НПУ	

36,7	

при отметке ФПУ	

61,8	

Донный водоспуск			

Количество водопропускных отверстий	

штука	

1	

Пропускная способность одного водопропускного отверстия:	

м3/с	

при отметке НПУ	

3	

при отметке ФПУ	

5	

Суммарная пропускная способность гидроузла при отметке НПУ, в том числе:	

м3/с	

39,7	

паводковый водосброс	

36,7	

донный водоспуск	

3	

Суммарная пропускная способность гидроузла при отметке ФПУ, в том числе:	

м3/с	

66,8	

паводковый водосброс	

61,8	

донный водоспуск	

5	

Состав и максимальная пропускная способность водопропускных сооружений гидроузла Невьянского водохранилища:
.0.0.0

Наименование параметра	

Единица измерения	

Значение параметра	

Открытый щитовой водосброс			

Количество водопропускных отверстий	

штука	

4	

Пропускная способность одного водопропускного отверстия:	

м3/с	

при отметке НПУ	

20,9	

при отметке ФПУ	

26,9	

Суммарная пропускная способность гидроузла (при полном открытии четырех водопропускных отверстий):	

м3/с	

при отметке НПУ	

83,6	

при отметке ФПУ	

107,6	

22. Характерные расходы воды в нижних бьефах гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ:
.4.8.200000000001.6.0

Наименование параметра	

Единица измерения	

Нижний бьеф гидроузла			

	

Верх-Нейвинского водохранилища	

Нейво-Рудянского водохранилища	

Невьянского водохранилища	

Расчетный средний многолетний расход воды	

м3/с	

0,61	

2,47	

4,93	

Расчетный среднемесячный расход воды 95% обеспеченности (по многолетнему ряду):	

м3/с	

	

январь	

0,06	

0,83	

0,99	

февраль	

0,06	

0,89	

1,07	

март	

0,06	

3,39	

8,01	

апрель	

0,06	

3,34	

1,65	

май	

0,06	

1,52	

2,24	

июнь	

0,06	

0,72	

1,02	

июль	

0,06	

0,60	

0,94	

август	

0,06	

0,67	

0,88	

сентябрь	

0,06	

0,78	

1,10	

октябрь	

0,06	

0,92	

1,37	

ноябрь	

0,06	

0,93	

1,29	

декабрь	

0,06	

0,96	

1,21	

Расчетный максимальный среднедекадный расход воды	

м3/с	

6	

35,5	

87,7	

Минимальный среднесуточный расход воды по сезонам года (санитарный попуск):	

м3/с	

	

весна (апрель - июнь)	

0,06	

0,64	

0,44	

лето, осень, зима (июль - март)	

0,06	

0,40	

0,44	

Максимальный по условиям незатопления в нижнем бьефе расход воды	

м3/с	

6	

15	

25	

23. Расчетные уровни воды в нижних бьефах гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ:
.4.8.200000000001.6.0

Наименование параметра	

Единица измерения	

Нижний бьеф гидроузла			

	

Верх-Нейвинского водохранилища	

Нейво-Рудянского водохранилища	

Невьянского водохранилища	

Уровень воды при среднемноголетнем расходе воды	

м	

252,58	

244,10	

229,09	

Уровень воды при среднемесячном расходе воды 95% обеспеченности:	

м	

	

	

	

январь	

252,40	

243,96	

228,78	

февраль	

252,40	

243,96	

228,79	

март	

252,40	

244,17	

229,27	

апрель	

252,40	

244,16	

228,85	

май	

252,40	

244,01	

228,91	

июнь	

252,40	

243,95	

228,78	

июль	

252,40	

243,94	

228,77	

август	

м	

252,40	

243,95	

228,76	

сентябрь	

252,40	

243,96	

228,79	

октябрь	

252,40	

243,96	

228,83	

ноябрь	

252,40	

243,96	

228,81	

декабрь	

252,40	

243,97	

228,80	

Уровень воды при минимальном среднесуточном расходе воды:	

м	

	

весна (апрель - июнь)	

252,40	

243,94	

228,70	

лето, осень, зима (июль - март)	

252,40	

243,92	

228,70	

Кривые зависимости уровней воды в нижних бьефах гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ от сбросных расходов приведены в приложении N 7 к настоящим Правилам.

24. Основные показатели использования водных ресурсов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ:
.0.0.0

Наименование параметра	

Единица. измерения	

Значение параметра	

Верх-Нейвинское водохранилище			

Питьевое, хозяйственно-бытовое и промышленное водоснабжение	

млн. м3 в год	

22,19	

Санитарный попуск в нижний бьеф	

млн. м3 в год	

1,89	

Нейво-Рудянское водохранилище			

Промышленное водоснабжение	

млн. м3 в год	

1,3	

Санитарный попуск в нижний бьеф	

млн. м3 в год	

14,5	

Невьянское водохранилище			

Санитарный попуск в нижний бьеф	

млн. м3 в год	

13,9	

Нерестилища ценных промысловых видов рыб в нижних бьефах гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ отсутствуют. Объемы специальных попусков не установлены.

25. Среднемноголетний укрупненный водный баланс Верх-Нейвинского водохранилища:
.0.0.0

Статья баланса	

Единица измерения	

Значение параметра	

Приходные статьи			

Общий приток воды к водохранилищу, в том числе:	

млн. м3	

естественный приток	

44,2	

подача воды из Аятского водохранилища	

2,95	

Осадки на зеркало водохранилища	

млн. м3	

19,29	

Расходные статьи			

Безвозвратные отъемы воды из водохранилища на питьевое, хозяйственно-бытовое и промышленное водоснабжение	

млн. м3	

22,19	

Потери воды на испарение с поверхности водохранилища	

млн. м3	

16,09	

Поступление воды в нижний бьеф, в том числе:	

млн. м3	

санитарный попуск с учетом фильтрации	

1,89	

холостые сбросы	

26,27	

Среднемноголетний укрупненный водный баланс Нейво-Рудянского водохранилища:
.0.0.0

Статья баланса	

Единица измерения	

Значение параметра	

Приходные статьи			

Приток воды к водохранилищу, в том числе:	

млн. м3	

приток из вышерасположенного Верх-Нейвинского водохранилища	

29,08	

боковой приток воды в водохранилище	

28,39	

Осадки на зеркало водохранилища	

млн. м3	

3,44	

Расходные статьи			

Безвозвратные отъемы воды из водохранилища на промышленное водоснабжение (за вычетом сточных, в том числе дренажных, вод)	

млн. м3	

-22,91	

Потери воды на испарение с поверхности водохранилища, в том числе:	

млн. м3	

дополнительное испарение	

0,54	

естественное испарение	

5,26	

Поступление воды в нижний бьеф, в том числе:	

млн. м3	

санитарный попуск с учетом фильтрации	

14,5	

холостые сбросы	

63,52	

Среднемноголетний укрупненный водный баланс Невьянского водохранилища:
.0.0.0

Статья баланса	

Единица измерения	

Значение параметра	

Приходные статьи			

Приток воды к водохранилищу, в том числе:	

млн. м3	

приток из вышерасположенного Нейво-Рудянского водохранилища	

78,02	

боковой приток воды в водохранилище	

79,4	

Осадки на зеркало водохранилища	

млн. м3	

2,93	

Расходные статьи			

Потери воды на испарение с поверхности водохранилища	

млн. м3	

4,63	

Поступление воды в нижний бьеф, в том числе:	

млн. м3	

санитарный попуск с учетом фильтрации	

13,89	

холостые сбросы	

141,83	

26. Характеристики максимальных расходов и уровней воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузла Верх-Нейвинского водохранилища при пропуске половодий и паводков:
.4.8.200000000001.6.0

Начальная отметка в верхнем бьефе, м	

Максимальный приточный расход, м3/с	

Максимальная отметка в верхнем бьефе, м	

Максимальный сбросной расход в нижний бьеф, м3/с	

Максимальная отметка в нижнем бьефе, м	

при пропуске половодья обеспеченностью 3%					

262,94	

51,1	

263,39	

6	

253,35	

при пропуске половодья обеспеченностью 0,5%					

262,60	

73,6	

263,35	

6	

253,35	

при пропуске паводка обеспеченностью 3%					

263,30	

87,4	

263,49	

6	

253,35	

при пропуске паводка обеспеченностью 0,5%					

263,30	

159	

263,65	

6	

253,35	

Характеристики максимальных расходов и уровней воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузла Нейво-Рудянского водохранилища при пропуске половодий и паводков:
.4.8.200000000001.6.0

Начальная отметка в верхнем бьефе, м	

Максимальный приточный расход, м3/с	

Максимальная отметка в верхнем бьефе, м	

Максимальный сбросной расход в нижний бьеф, м3/с	

Максимальная отметка в нижнем бьефе, м	

при пропуске половодья обеспеченностью 3%					

247,80	

47,1	

248,25	

38,5	

245,11	

при пропуске половодья обеспеченностью 0,5%					

247,80	

58,5	

248,4	

41,7	

245,12	

при пропуске паводка обеспеченностью 3%					

248,20	

30,6	

248,21	

27,2	

245,03	

при пропуске паводка обеспеченностью 0,5%					

248,20	

47	

248,24	

37,8	

245,1	

Характеристики максимальных расходов и уровней воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузла Невьянского водохранилища при пропуске половодий и паводков:
.4.8.200000000001.6.0

Начальная отметка в верхнем бьефе, м	

Максимальный приточный расход, м3/с	

Максимальная отметка в верхнем бьефе, м	

Максимальный сбросной расход в нижний бьеф, м3/с	

Максимальная отметка в нижнем бьефе, м	

при пропуске половодья обеспеченностью 3%					

234,80	

100	

236,75	

90	

231,37	

при пропуске половодья обеспеченностью 0,5%					

234,80	

136	

237,14	

107,6	

231,81	

при пропуске паводка обеспеченностью 3%					

236,60	

93,2	

236,64	

85,8	

231,27	

при пропуске паводка обеспеченностью 0,5%					

236,60	

154	

237,14	

107,6	

231,81	

VI. Требования по безопасности в верхнем и нижнем бьефах

27. Предельные отметки наполнения и сработки Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ, отнесенные к определенным календарным периодам:

НПУ - в течение всего года;

УМО - в течение всего года;

ФПУ - апрель - октябрь (в период прохождения весеннего половодья и дождевых паводков).

28. Допустимые продолжительности стояния уровней воды на предельных отметках для Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ составляют:

на отметке УМО - 1 месяц;

на отметке ФПУ - не более 1 суток.

29. Допустимые интенсивности подъема и снижения уровней верхнего бьефа Верх-Нейвинского водохранилища не должны превышать 0,02 - 0,05 м в сутки (за исключением периодов пропуска максимальных расходов воды весеннего половодья и дождевых паводков, когда интенсивность подъема может достигать 0,17 м в сутки).

Допустимые интенсивности подъема и снижения уровней верхнего бьефа Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ не должны превышать 0,05 м в час.

30. По условиям работы гидромеханического оборудования гидроузла Верх-Нейвинского водохранилища максимальный допустимый напор на затворы паводкового водосброса составляет 8,8 м при отметке НПУ и 9,26 м при отметке ФПУ, минимальные допустимые напоры не установлены.

По условиям работы гидромеханического оборудования гидроузла Нейво-Рудянского водохранилища максимальный допустимый напор на затворы паводкового водосброса составляет 2,55 м при отметке НПУ и 3,51 м при отметке ФПУ, минимальные допустимые напоры не установлены.

По условиям работы гидромеханического оборудования гидроузла Невьянского водохранилища максимальный допустимый напор на затворы открытого щитового водосброса составляет 3 м при отметке НПУ и 3,54 м при отметке ФПУ, минимальные допустимые напоры не установлены.

31. Максимальные допустимые расходы воды через отдельные водопропускные сооружения гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ и их допустимые сочетания, определяемые из условий оптимального гидравлического режима работы сооружений и гашения водной энергии, а также характеристик приточных расходов, соответствуют максимальной пропускной способности водопропускных сооружений данных гидроузлов, приведенной в пункте 21 настоящих Правил.

32. Допустимые, рекомендуемые и запрещенные схемы маневрирования затворами водопропускных сооружений гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ приведены соответственно в подпункте 15.2 пункта 15, подпункте 16.2 пункта 16 и подпункте 17.2 пункта 17 настоящих Правил.

33. Максимально допустимые отметки уровней воды в нижних бьефах гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ по условиям незатопления систем вентиляции и энергоснабжения, помещений сооружений гидроузлов, их оборудования, размещенного на внешних площадках, а также служебно-технических корпусов управления гидроузлами не установлены.

34. Максимальные уровни воды у плотин гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ, обеспечивающие неподтопление объектов и территорий по длине водохранилищ при пропуске максимальных расходов расчетной обеспеченности, не установлены.

35. Максимально допустимые интенсивности сработки Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ в зимний период из условия обеспечения сохранности сооружений на берегах данных водохранилищ, устойчивости самих берегов из-за изменений фильтрационных потоков и ледовых нагрузок на берега и сооружения не установлены.

36. Максимальный допустимый зарегулированный расход сброса воды в нижний бьеф гидроузла Верх-Нейвинского водохранилища (и соответствующий ему уровень воды в нижнем бьефе) по условиям незатопления и неподтопления населенных пунктов, хозяйственных объектов и территорий составляет 6 м3/с (уровень воды в нижнем бьефе - 253,35 м).

Максимальный допустимый зарегулированный расход сброса воды в нижний бьеф гидроузла Нейво-Рудянского водохранилища (и соответствующий ему уровень воды в нижнем бьефе) по условиям незатопления и неподтопления населенных пунктов, хозяйственных объектов и территорий составляет 15 м3/с (уровень воды в нижнем бьефе - 244,84 м). В период пропуска максимальных расходов воды весеннего половодья и дождевых паводков при превышении отметки НПУ максимальный расход сброса воды в нижний бьеф гидроузла Нейво-Рудянского водохранилища (и соответствующий ему уровень воды в нижнем бьефе) может достигать 41,7 м3/с (уровень воды в нижнем бьефе - 245,12 м).

Максимальный допустимый зарегулированный расход сброса воды в нижний бьеф гидроузла Невьянского водохранилища (и соответствующий ему уровень воды в нижнем бьефе) по условиям незатопления и неподтопления населенных пунктов, хозяйственных объектов и территорий составляет 25 м3/с (уровень воды в нижнем бьефе - 230,00 м). В период пропуска максимальных расходов воды весеннего половодья и дождевых паводков при превышении отметки НПУ максимальный расход сброса воды в нижний бьеф гидроузла Невьянского водохранилища (и соответствующий ему уровень воды в нижнем бьефе) может достигать 107,6 м3/с (уровень воды в нижнем бьефе - 231,81 м).

37. Максимальные контрольные отметки уровней воды на затрагиваемых участках нижних бьефов гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ в зимний период, определяющие условия незатопления и неподтопления населенных пунктов и ограничения на максимальные зимние расходы, назначаемые в зависимости от ледовой обстановки и других гидрометеорологических характеристик, не установлены.

VII. Водопользование и объемы водопотребления

38. Объем забора (изъятия) водных ресурсов из Верх-Нейвинского водохранилища на питьевое, хозяйственно-бытовое и промышленное водоснабжение составляет 22,19 млн. м3 в год, объем забора (изъятия) водных ресурсов из Нейво-Рудянского водохранилища на промышленное водоснабжение составляет 1,30 млн. м3 в год.

Расчетная обеспеченность по числу бесперебойных лет для питьевого, хозяйственно-бытового и промышленного водоснабжения из Верх-Нейвинского водохранилища составляет 98,8%, для промышленного водоснабжения из Нейво-Рудянского водохранилища - 98,7%.

39. Объем санитарных попусков в нижний бьеф гидроузла Верх-Нейвинского водохранилища составляет 1,89 млн. м3 в год (0,06 м3/с - в течение всего года), в нижний бьеф гидроузла Нейво-Рудянского водохранилища - 14,5 млн. м3 в год (0,64 м3/с в период с апреля по июнь (для промывки и обводнения поймы р. Нейвы в нижнем бьефе гидроузла) и 0,40 м3/с в период с июля по март), в нижний бьеф гидроузла Невьянского водохранилища - 13,9 млн. м3 в год (0,44 м3/с в течение всего года).

Расчетная обеспеченность по числу бесперебойных лет для санитарных попусков из Верх-Нейвинского водохранилища составляет 99%, для санитарных попусков из Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ - 98,7%.

40. Для обеспечения условий нереста и выклева молоди основных видов рыб необходимо ограничивать интенсивность подъема и снижения уровней воды в верхних и нижних бьефах гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ в нерестовый период (май - июнь) величиной 0,05 м в сутки.

Расчетная обеспеченность по числу бесперебойных лет для рыбного хозяйства составляет 90%.

41. Ступени снижения и повышения отдачи Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ относительно гарантированной не устанавливаются.

VIII. Порядок регулирования режима

функционирования водохранилищ

42. Режим использования водных ресурсов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ назначается исходя из отметок уровней воды у плотин гидроузлов в соответствии с диспетчерскими графиками работы Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ, приведенными соответственно в приложениях N 8 - 10 к настоящим Правилам.

43. Поле диспетчерского графика работы Верх-Нейвинского водохранилища, построенного в координатах отметок уровней воды у плотины гидроузла и времени года, разбито на четыре зоны:

43.1. Зона I - зона неиспользуемого объема водохранилища, расположена ниже УМО. В данной зоне расход воды в нижний бьеф гидроузла за счет фильтрации составляет 0,06 м3/с. Зона I ограничена в течение всего года линией 1 диспетчерского графика.

43.2. Зона II - зона гарантированного режима. Отдача водохранилища (суммарный расход воды, складывающийся из расхода забора воды на водоснабжение и сбросного расхода в нижний бьеф гидроузла (включая санитарный попуск и фильтрацию) в данной зоне составляет от 0,72 м3/с до 0,83 м3/с. Зона II ограничена в период с февраля по март линией 3 диспетчерского графика, в апреле - линией 4 диспетчерского графика, в период с мая по январь - линией 2 диспетчерского графика.

43.3. Зона III - зона отдач сверх гарантированных (избыточных отдач). Отдача водохранилища в данной зоне составляет от 2,24 м3/с до 6 м3/с. В зоне III в период с февраля по март производится принудительная предполоводная сработка водохранилища до отметки 262,60 м. Зона III ограничена в период с февраля по апрель линиями 2, 3 и 4 диспетчерского графика.

43.4. Зона IV - зона максимальных сбросов. Отдача водохранилища в данной зоне составляет от 6 м3/с до 32,2 м3/с. В зоне IV не допускается превышение отметки НПУ без открытия затворов паводкового водосброса. Зона IV ограничена в течение всего года линией 5 диспетчерского графика.

44. Поле диспетчерского графика работы Нейво-Рудянского водохранилища, построенного в координатах отметок уровней воды у плотины гидроузла и времени года, разбито на четыре зоны:

44.1. Зона I - зона неиспользуемого объема водохранилища, расположена ниже УМО. В данной зоне расход воды в нижний бьеф гидроузла за счет фильтрации составляет 0,003 м3/с. Зона I ограничена в течение всего года линией 1 диспетчерского графика.

44.2 Зона II - зона гарантированного режима. Отдача водохранилища (суммарный расход воды, складывающийся из расхода забора воды на водоснабжение и сбросного расхода в нижний бьеф гидроузла (включая санитарный попуск и фильтрацию) в данной зоне составляет от 0,64 м3/с до 1,4 м3/с для периода с апреля по июнь и от 0,4 м3/с до 1,4 м3/с для периода с июля по март. Зона II ограничена в апреле линией 2 диспетчерского графика (линия наполнения водохранилища), в период с мая по февраль - линией 3а диспетчерского графика, в марте - линией 3б диспетчерского графика.

44.3. Зона III - зона отдач сверх гарантированных (избыточных отдач). Отдача водохранилища в данной зоне составляет от 0,4 м3/с до 20 м3/с. В пределах зоны III выделены две подзоны:

подзона IIIа - подзона повышенной отдачи водохранилища. Отдача водохранилища в данной подзоне составляет от 0,64 м3/с до 20 м3/с, при этом сбросные расходы в нижний бьеф гидроузла не должны превышать 15 м3/с. Подзона IIIа ограничена в апреле линиями 2 и 3а диспетчерского графика;

подзона IIIб - подзона принудительной предполоводной сработки водохранилища до отметки 247,80 м. Отдача водохранилища в данной подзоне составляет от 0,4 м3/с до 20 м3/с, при этом сбросные расходы в нижний бьеф гидроузла не должны превышать 15 м3/с. Подзона IIIб ограничена в марте линиями 3а и 3б диспетчерского графика.

44.4. Зона IV - зона максимальных сбросов. Отдача водохранилища в данной зоне составляет от 2,5 м3/с до 66,8 м3/с. В зоне IV не допускается превышение отметки НПУ без открытия затворов паводкового водосброса. Зона IV ограничена в течение всего года линией 4 диспетчерского графика.

45. Поле диспетчерского графика работы Невьянского водохранилища, построенного в координатах отметок уровней воды у плотины гидроузла и времени года, разбито на четыре зоны:

45.1. Зона I - зона неиспользуемого объема водохранилища, расположена ниже УМО. В данной зоне расход воды в нижний бьеф гидроузла за счет фильтрации составляет 0,002 м3/с. Зона I ограничена в течение всего года линией 1 диспетчерского графика.

45.2. Зона II - зона гарантированного режима. Отдача водохранилища (сбросной расход в нижний бьеф гидроузла (включая санитарный попуск и фильтрацию) в данной зоне составляет 0,44 м3/с. Зона II ограничена в апреле линией 2 диспетчерского графика (линия наполнения водохранилища), в период с мая по февраль - линией 3а диспетчерского графика и в марте - линией 3б диспетчерского графика.

45.3. Зона III - зона отдач сверх гарантированных (избыточных отдач). Отдача водохранилища в данной зоне составляет от 0,44 м3/с до 25 м3/с. В зоне III выделены две подзоны:

подзона IIIа - подзона повышенной отдачи водохранилища. Отдача водохранилища в данной подзоне составляет от 0,44 м3/с до 25 м3/с. Подзона IIIа ограничена в апреле линиями 2 и 3а диспетчерского графика;

подзона IIIб - подзона принудительной предполоводной сработки водохранилища до отметки 234,80 м. Отдача водохранилища в данной подзоне составляет от 0,44 м3/с до 25 м3/с. Подзона IIIб ограничена в марте линиями 3а и 3б диспетчерского графика.

45.4. Зона IV - зона максимальных сбросов. Отдача водохранилища в данной зоне составляет от 2 м3/с до 107,6 м3/с. В зоне IV не допускается превышение отметки НПУ без открытия затворов открытого щитового водосброса. Зона IV ограничена в течение всего года линией 4 диспетчерского графика.

46. Регулирование режимов работы Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ по диспетчерским графикам осуществляется в соответствии с интервалами регулирования, составляющими одну декаду в период с апреля по июнь (начинающуюся с 1, 11 и 21-го числа каждого календарного месяца) и один календарный месяц в период с июля по март.

При интенсивном развитии половодья, а также при прохождении высоких паводков интервал регулирования может быть сокращен до одних суток и менее.

47. Режимы работы Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ по диспетчерским графикам, включая порядок прохождения границ зон и подзон диспетчерских графиков, назначаются в следующем порядке:

47.1. Отдача водохранилища назначается исходя из расчетного значения уровня воды у плотины гидроузла на конец конкретного интервала регулирования таким образом, чтобы средний за указанный интервал сбросной расход в нижний бьеф гидроузла и расход подачи воды потребителям были равны отдаче водохранилища, соответствующей той зоне (подзоне) диспетчерского графика, в пределах которой окажется расчетная отметка уровня воды в водохранилище в конце интервала регулирования. Таким образом, изменение режима работы водохранилища может осуществляться до пересечения линий, разграничивающих зоны (подзоны) диспетчерского графика.

В случае если расчетное значение отметки уровня воды на конец интервала регулирования попадает точно на границу зон (подзон) диспетчерского графика, средний за указанный интервал сбросной расход в нижний бьеф гидроузла и расход подачи воды потребителям должны располагаться в пределах значений отдачи водохранилища, соответствующей зонам (подзонам) диспетчерского графика, разграничиваемым данной линией.

47.2. При назначении режимов работы водохранилища на поле диспетчерского графика наносится отметка уровня воды у плотины гидроузла на начало расчетного интервала времени (интервала регулирования) и определяется зона (подзона), в которой начинает работать гидроузел в этот интервал времени.

Отдача водохранилища назначается в соответствии с определенной зоной (подзоной) диспетчерского графика.

Расчет отметки уровня воды на конец интервала регулирования выполняется по заданным расходу воды в нижний бьеф гидроузла, расходу подачи воды потребителям и притоку воды в водохранилище (прогнозному или оценочному).

48. Допускаемое на конец расчетного интервала регулирования отклонение отметок уровней воды у плотин гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ от расчетных отметок не должно превышать +/- 10 см (без учета сгонно-нагонных ветровых явлений).

Отклонение фактической отдачи Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ за прошедший интервал регулирования от отдачи, требуемой по диспетчерским графикам, не должно превышать +/- 10%.

При установлении режимов работы водохранилищ в виде диапазонов отдачи водохранилищ (отметок), допустимые отклонения не устанавливаются.

В случае ожидающегося перехода уровней воды в верхних бьефах у плотин гидроузлов в течение одного интервала регулирования из одной зоны (подзоны) диспетчерского графика в другую допускается не изменять режимы работы водохранилищ при условии отклонения расчетных отметок наполнения водохранилищ (на конец интервала регулирования) от координат границ зон (подзон), в соответствии с которыми была установлена отдача водохранилищ, на величину до +/- 5 см (без учета сгонно-нагонных ветровых явлений).

49. При наличии гидрологических прогнозов притока воды в Верх-Нейвинское водохранилище на предстоящий интервал регулирования устанавливается следующий порядок их использования:

если уровень воды у плотины гидроузла на начало интервала регулирования находится ниже линии 1 диспетчерского графика, то принимается нижний предел прогноза притока;

если уровень воды у плотины гидроузла на начало интервала регулирования находится выше линий 2, 3 и 4 диспетчерского графика, то принимается верхний предел прогноза притока;

если уровень воды у плотины гидроузла на начало интервала регулирования находится между линиями 1, 2, 3 и 4 диспетчерского графика, то принимается среднее значение диапазона прогноза притока.

При наличии гидрологических прогнозов притока воды в Нейво-Рудянское и Невьянское водохранилища на предстоящий интервал регулирования устанавливается следующий порядок их использования:

если уровень воды у плотины гидроузла на начало интервала регулирования находится ниже линии 1 диспетчерского графика, то принимается нижний предел прогноза притока;

если уровень воды у плотины гидроузла на начало интервала регулирования находится выше линий 2, 3а и 3б диспетчерского графика, то принимается верхний предел прогноза притока;

если уровень воды у плотины гидроузла на начало интервала регулирования находится между линиями 1, 2, 3а и 3б диспетчерского графика, то принимается среднее значение диапазона прогноза притока.

При отсутствии гидрологических прогнозов притока воды в Верх-Нейвинское, Нейво-Рудянское и Невьянское водохранилища приток воды на предстоящий интервал регулирования вычисляется путем экстраполяции изменения фактического притока воды в данные водохранилища за предшествующие 10 - 15 суток.

50. Ограничения на внутрисуточные и внутринедельные изменения режимов работы гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ не устанавливаются.

51. Условия и порядок введения ограничений на режимы работы гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ в зимних условиях не устанавливаются.

52. Режимы работы гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ при пропуске максимальных расходов (половодья и паводков) устанавливаются в соответствии с пунктами 43 - 51 настоящих Правил.

53. Кривые продолжительности основных элементов режимов работы Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ приведены в приложении N 11 к настоящим Правилам.

54. Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ за конкретные водохозяйственные годы с объемами стока, близкими по расчетным обеспеченностям к характерным значениям, приведены в приложении N 12 к настоящим Правилам.

55. Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы Верх-Нейвинского водохранилища за самый маловодный пятилетний период (с 1951/52 по 1955/56 водохозяйственные годы), включая самый маловодный двухлетний период (с 1953/54 по 1954/55 водохозяйственные годы) многолетнего расчетного ряда приведены в приложении N 13 к настоящим Правилам.

Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы Нейво-Рудянского водохранилища за самый маловодный пятилетний период (с 1951/52 по 1955/56 водохозяйственные годы) и самый маловодный трехлетний период (с 1975/76 по 1977/78 водохозяйственные годы) многолетнего расчетного ряда приведены в приложении N 14 к настоящим Правилам.

Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы Невьянского водохранилища за самый маловодный пятилетний период (с 1973/74 по 1977/78 водохозяйственные годы), включая самый маловодный трехлетний период (с 1975/76 по 1977/78 водохозяйственные годы) многолетнего расчетного ряда приведены в приложении N 15 к настоящим Правилам.

56. Таблицы расчетных режимов пропуска модельных половодий и паводков расчетных обеспеченностей через гидроузлы Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ приведены соответственно в приложениях N 16 и N 17 к настоящим Правилам.

57. Продольные профили с координатами расчетных кривых свободной поверхности Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ и р. Нейвы в верхних и нижних бьефах гидроузлов при прохождении максимальных расходов воды расчетных обеспеченностей приведены в приложении N 18 к настоящим Правилам.

IX. Порядок проведения работ и предоставления информации

в области гидрометеорологии

58. Регулярные наблюдения за гидрометеорологическими условиями в нижнем бьефе гидроузла Невьянского водохранилища, а также на территории Свердловской области осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение "Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (далее - ФГБУ "Уральское УГМС").

59. Количество и состав гидрологических постов, состав их информационных элементов:
.375.75.125.5.875.25.625.0

N	

Река - гидрологический пост	

Расстояние от устья,

км	

Площадь бассейна,

км2	

Отметка нуля поста,

м	

Характеристика пункта наблюдений	

Состав информационных элементов	

Принадлежность	

1	

р. Нейва - Черемшанка	

172	

1860	

179,54	

гидрологический пост первого разряда	

уровни воды, расходы воды, температура воды, толщина льда, высота снежного покрова	

ФГБУ "Уральское УГМС"	

2	

р. Нейва - Кировское	

26	

5240	

80,75	

гидрологический пост первого разряда	

Месторасположение гидрологических постов приведено в приложении N 1 к настоящим Правилам.

60. АО "УЭХК" ведутся постоянные наблюдения за уровнями воды в верхних и нижних бьефах гидроузлов Верх-Нейвинского и Нейво-Рудянского водохранилищ и сбросными расходами воды в нижние бьефы гидроузлов.

АО "УЭХК" ежедневно представляет в Нижне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (далее - Нижне-Обское БВУ) следующие данные о режимах работы Верх-Нейвинского и Нейво-Рудянского водохранилищ:

уровни воды в верхних бьефах на 8:00 по местному времени;

среднесуточные уровни воды в нижних бьефах за предыдущие сутки;

средние сбросные расходы воды через гидроузлы за предыдущие сутки.

Муниципальным бюджетным учреждением "Управление хозяйством Невьянского муниципального округа" (далее - МБУ "УХ НМО") ведутся постоянные наблюдения за уровнями воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузла Невьянского водохранилища и сбросными расходами воды в нижний бьеф гидроузла.

МБУ "УХ НМО" ежедневно представляет в Нижне-Обское БВУ следующие данные о режиме работы Невьянского водохранилища:

уровень воды в верхнем бьефе на 8:00 по местному времени;

среднесуточный уровень воды в нижнем бьефе за предыдущие сутки;

средний сбросной расход воды через гидроузел за предыдущие сутки.

X. Порядок оповещения органов исполнительной власти,

водопользователей, жителей об изменениях водного режима

водохранилищ, в том числе о режиме функционирования

водохранилищ при возникновении аварий и иных

чрезвычайных ситуаций

61. Непосредственное регулирование режимов работы гидроузлов Верх-Нейвинского и Нейво-Рудянского водохранилищ в порядке, установленном настоящими Правилами, осуществляет эксплуатирующая организация АО "УЭХК".

Непосредственное регулирование режима работы гидроузла Невьянского водохранилища в порядке, установленном настоящими Правилами, осуществляет эксплуатирующая организация МБУ "УХ НМО".

62. В соответствии с подпунктом 5.8 пункта 5 Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. N 282, Федеральное агентство водных ресурсов устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и сработки (выпуска воды) водохранилищ.

Указания по ведению режимов работы Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ составляются Нижне-Обским БВУ и доводятся до эксплуатирующих организаций, указанных в пункте 61 настоящих Правил, посредством электронной почты и (или) факсимильной связи не менее чем за 2 дня до дня начала их реализации.

63. Рекомендуемый образец указаний по ведению режимов работы Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ приведен в приложении N 19 к настоящим Правилам.

64. Согласно статье 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация обязаны своевременно осуществлять разработку и реализацию мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения и его безопасности, а также по предотвращению аварии гидротехнического сооружения.

Перевод гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ на режимы работы, не предусмотренные настоящими Правилами, осуществляется лицами, являющимися в эксплуатирующих организациях, указанных в пункте 61 настоящих Правил, ответственными за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений, при угрозе или возникновении аварии гидротехнических сооружений, которая может привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

В указанных обстоятельствах перевод гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ на режимы работы, не предусмотренные настоящими Правилами, производится с уведомлением об этом Нижне-Обского БВУ, Правительства Свердловской области, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, ФГБУ "Уральское УГМС", Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, администрации Кировоградского муниципального округа Свердловской области, администрации Новоуральского городского округа Свердловской области, администрации Невьянского муниципального округа Свердловской области в порядке и сроки, установленные планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые утверждаются руководителями эксплуатирующих организаций <2>, указанных в пункте 61 настоящих Правил (далее - планы действий).

--------------------------------

<2> Пункт 23 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794.

65. Доступ населения к оперативной информации о фактических, а также об установленных на ближайший период режимах функционирования гидроузлов и образованных ими Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ обеспечивается путем размещения данных сведений на официальном сайте Нижне-Обского БВУ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

66. Оповещение о чрезвычайных и аварийных отступлениях от нормального режима работы гидроузлов Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского и Невьянского водохранилищ осуществляется в соответствии с планами действий.

Для оповещения о чрезвычайных и аварийных отступлениях от нормального режима работы гидротехнических сооружений гидроузлов Верх-Нейвинского и Невьянского водохранилищ, относящихся на дату вступления в силу настоящих Правил к гидротехническим сооружениям средней опасности, на объектах развернуты локальные системы оповещения. Локальная система оповещения о чрезвычайных и аварийных ситуациях на гидротехнических сооружениях гидроузла Нейво-Рудянского водохранилища, относящихся на дату вступления в силу настоящих Правил к гидротехническим сооружениям средней опасности, не предусмотрена.

Приложение N 1

к Правилам использования

водных ресурсов Верх-Нейвинского,

Нейво-Рудянского и Невьянского

водохранилищ, утвержденным

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

КАРТА-СХЕМА

РАСПОЛОЖЕНИЯ ГИДРОУЗЛОВ И ВЕРХ-НЕЙВИНСКОГО,

НЕЙВО-РУДЯНСКОГО И НЕВЬЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ С УКАЗАНИЕМ

ГРАНИЦ ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ,

С НАНЕСЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСТОВ ГИДРОМЕТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ВОДНЫМ РЕЖИМОМ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Приложение N 2

к Правилам использования

водных ресурсов Верх-Нейвинского,

Нейво-Рудянского и Невьянского

водохранилищ, утвержденным

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

РАСЧЕТНЫЕ КРИВЫЕ

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕМОВ ГОДОВОГО СТОКА Р. НЕЙВЫ В СТВОРАХ

ГИДРОУЗЛОВ ВЕРХ-НЕЙВИНСКОГО, НЕЙВО-РУДЯНСКОГО

И НЕВЬЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ

Расчетная кривая обеспеченности объемов годового стока

р. Нейвы в створе гидроузла Верх-Нейвинского водохранилища

Расчетная кривая обеспеченности объемов годового стока

р. Нейвы в створе гидроузла Нейво-Рудянского водохранилища

Расчетная кривая обеспеченности объемов годового стока

р. Нейвы в створе гидроузла Невьянского водохранилища

Приложение N 3

к Правилам использования

водных ресурсов Верх-Нейвинского,

Нейво-Рудянского и Невьянского

водохранилищ, утвержденным

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОЛНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПАВОДКОВОГО ВОДОСБРОСА

ГИДРОУЗЛА ВЕРХ-НЕЙВИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ УРОВНЯ ВОДЫ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ВЫСОТЕ

ПОДЪЕМА ДВУХ ЗАТВОРОВ

Приложение N 4

к Правилам использования

водных ресурсов Верх-Нейвинского,

Нейво-Рудянского и Невьянского

водохранилищ, утвержденным

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОДНОГО ПРОЛЕТА ПАВОДКОВОГО ВОДОСБРОСА

ГИДРОУЗЛА НЕЙВО-РУДЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ УРОВНЯ ВОДЫ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ВЫСОТЕ

ПОДЪЕМА ЗАТВОРА

Приложение N 5

к Правилам использования

водных ресурсов Верх-Нейвинского,

Нейво-Рудянского и Невьянского

водохранилищ, утвержденным

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОЛНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОТКРЫТОГО ЩИТОВОГО ВОДОСБРОСА

ГИДРОУЗЛА НЕВЬЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ

ВОДЫ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ВЫСОТЕ ПОДЪЕМА

ЧЕТЫРЕХ ЗАТВОРОВ

Приложение N 6

к Правилам использования

водных ресурсов Верх-Нейвинского,

Нейво-Рудянского и Невьянского

водохранилищ, утвержденным

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

СТАТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ

ЗАВИСИМОСТИ ОБЪЕМОВ ВОДЫ И ПЛОЩАДЕЙ ЗЕРКАЛА

ВЕРХ-НЕЙВИНСКОГО, НЕЙВО-РУДЯНСКОГО И НЕВЬЯНСКОГО

ВОДОХРАНИЛИЩ ОТ УРОВНЕЙ ВОДЫ

Статические кривые зависимости объема воды и площади зеркала

Верх-Нейвинского водохранилища от уровня воды

Координаты статической кривой зависимости объема воды

в Верх-Нейвинском водохранилище от уровня воды

млн. м3.1818181818181.3636363636363.5454545454545.7272727272725.9090909090905.090909090909.272727272727.454545454545.636363636363.818181818181.0

Уровень воды в водохранилище, м	

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

254,0	

0,00	

0,00	

0,01	

0,01	

0,02	

0,02	

0,02	

0,03	

0,03	

0,04	

254,1	

0,04	

0,04	

0,05	

0,05	

0,06	

0,06	

0,06	

0,07	

0,07	

0,08	

254,2	

0,08	

0,08	

0,09	

0,09	

0,10	

0,10	

0,10	

0,11	

0,11	

0,12	

254,3	

0,12	

0,12	

0,13	

0,13	

0,14	

0,14	

0,14	

0,15	

0,15	

0,16	

254,4	

0,16	

0,16	

0,17	

0,17	

0,18	

0,18	

0,18	

0,19	

0,19	

0,20	

254,5	

0,20	

0,21	

0,22	

0,23	

0,24	

0,25	

0,26	

0,27	

0,28	

0,29	

254,6	

0,30	

0,31	

0,32	

0,33	

0,34	

0,35	

0,36	

0,37	

0,38	

0,39	

254,7	

0,40	

0,41	

0,42	

0,43	

0,44	

0,45	

0,46	

0,47	

0,48	

0,49	

254,8	

0,50	

0,51	

0,52	

0,53	

0,54	

0,55	

0,56	

0,57	

0,58	

0,59	

254,9	

0,60	

0,61	

0,62	

0,63	

0,64	

0,65	

0,66	

0,67	

0,68	

0,69	

255,0	

0,70	

0,74	

0,77	

0,81	

0,84	

0,88	

0,92	

0,95	

0,99	

1,02	

255,1	

1,06	

1,10	

1,13	

1,17	

1,20	

1,24	

1,28	

1,31	

1,35	

1,38	

255,2	

1,42	

1,46	

1,49	

1,53	

1,56	

1,60	

1,64	

1,67	

1,71	

1,74	

255,3	

1,78	

1,82	

1,85	

1,89	

1,92	

1,96	

2,00	

2,03	

2,07	

2,10	

255,4	

2,14	

2,18	

2,21	

2,25	

2,28	

2,32	

2,36	

2,39	

2,43	

2,46	

255,5	

2,50	

2,56	

2,61	

2,67	

2,72	

2,78	

2,84	

2,89	

2,95	

3,00	

255,6	

3,06	

3,12	

3,17	

3,23	

3,28	

3,34	

3,40	

3,45	

3,51	

3,56	

255,7	

3,62	

3,68	

3,73	

3,79	

3,84	

3,90	

3,96	

4,01	

4,07	

4,12	

255,8	

4,18	

4,24	

4,29	

4,35	

4,40	

4,46	

4,52	

4,57	

4,63	

4,68	

255,9	

4,74	

4,80	

4,85	

4,91	

4,96	

5,02	

5,08	

5,13	

5,19	

5,24	

256,0	

5,30	

5,39	

5,49	

5,58	

5,68	

5,77	

5,86	

5,96	

6,05	

6,15	

256,1	

6,24	

6,33	

6,43	

6,52	

6,62	

6,71	

6,80	

6,90	

6,99	

7,09	

256,2	

7,18	

7,27	

7,37	

7,46	

7,56	

7,65	

7,74	

7,84	

7,93	

8,03	

256,3	

8,12	

8,21	

8,31	

8,40	

8,50	

8,59	

8,68	

8,78	

8,87	

8,97	

256,4	

9,06	

9,15	

9,25	

9,34	

9,44	

9,53	

9,62	

9,72	

9,81	

9,91	

256,5	

10,00	

10,12	

10,23	

10,35	

10,46	

10,58	

10,70	

10,81	

10,93	

11,04	

256,6	

11,16	

11,28	

11,39	

11,51	

11,62	

11,74	

11,86	

11,97	

12,09	

12,20	

256,7	

12,32	

12,44	

12,55	

12,67	

12,78	

12,90	

13,02	

13,13	

13,25	

13,36	

256,8	

13,48	

13,60	

13,71	

13,83	

13,94	

14,06	

14,18	

14,29	

14,41	

14,52	

256,9	

14,64	

14,76	

14,87	

14,99	

15,10	

15,22	

15,34	

15,45	

15,57	

15,68	

257,0	

15,80	

15,94	

16,09	

16,23	

16,38	

16,52	

16,66	

16,81	

16,95	

17,10	

257,1	

17,24	

17,38	

17,53	

17,67	

17,82	

17,96	

18,10	

18,25	

18,39	

18,54	

257,2	

18,68	

18,82	

18,97	

19,11	

19,26	

19,40	

19,54	

19,69	

19,83	

19,98	

257,3	

20,12	

20,26	

20,41	

20,55	

20,70	

20,84	

20,98	

21,13	

21,27	

21,42	

257,4	

21,56	

21,70	

21,85	

21,99	

22,14	

22,28	

22,42	

22,57	

22,71	

22,86	

257,5	

23,00	

23,15	

23,30	

23,45	

23,60	

23,75	

23,90	

24,05	

24,20	

24,35	

257,6	

24,50	

24,65	

24,80	

24,95	

25,10	

25,25	

25,40	

25,55	

25,70	

25,85	

257,7	

26,00	

26,15	

26,30	

26,45	

26,60	

26,75	

26,90	

27,05	

27,20	

27,35	

257,8	

27,50	

27,65	

27,80	

27,95	

28,10	

28,25	

28,40	

28,55	

28,70	

28,85	

257,9	

29,00	

29,15	

29,30	

29,45	

29,60	

29,75	

29,90	

30,05	

30,20	

30,35	

258,0	

30,50	

30,68	

30,86	

31,04	

31,22	

31,40	

31,58	

31,76	

31,94	

32,12	

258,1	

32,30	

32,48	

32,66	

32,84	

33,02	

33,20	

33,38	

33,56	

33,74	

33,92	

258,2	

34,10	

34,28	

34,46	

34,64	

34,82	

35,00	

35,18	

35,36	

35,54	

35,72	

258,3	

35,90	

36,08	

36,26	

36,44	

36,62	

36,80	

36,98	

37,16	

37,34	

37,52	

258,4	

37,70	

37,88	

38,06	

38,24	

38,42	

38,60	

38,78	

38,96	

39,14	

39,32	

258,5	

39,50	

39,70	

39,89	

40,09	

40,28	

40,48	

40,68	

40,87	

41,07	

41,26	

258,6	

41,46	

41,66	

41,85	

42,05	

42,24	

42,44	

42,64	

42,83	

43,03	

43,22	

258,7	

43,42	

43,62	

43,81	

44,01	

44,20	

44,40	

44,60	

44,79	

44,99	

45,18	

258,8	

45,38	

45,58	

45,77	

45,97	

46,16	

46,36	

46,56	

46,75	

46,95	

47,14	

258,9	

47,34	

47,54	

47,73	

47,93	

48,12	

48,32	

48,52	

48,71	

48,91	

49,10	

259,0	

49,30	

49,53	

49,77	

50,00	

50,24	

50,47	

50,70	

50,94	

51,17	

51,41	

259,1	

51,64	

51,87	

52,11	

52,34	

52,58	

52,81	

53,04	

53,28	

53,51	

53,75	

259,2	

53,98	

54,21	

54,45	

54,68	

54,92	

55,15	

55,38	

55,62	

55,85	

56,09	

259,3	

56,32	

56,55	

56,79	

57,02	

57,26	

57,49	

57,72	

57,96	

58,19	

58,43	

259,4	

58,66	

58,89	

59,13	

59,36	

59,60	

59,83	

60,06	

60,30	

60,53	

60,77	

259,5	

61,00	

61,24	

61,49	

61,73	

61,98	

62,22	

62,46	

62,71	

62,95	

63,20	

259,6	

63,44	

63,68	

63,93	

64,17	

64,42	

64,66	

64,90	

65,15	

65,39	

65,64	

259,7	

65,88	

66,12	

66,37	

66,61	

66,86	

67,10	

67,34	

67,59	

67,83	

68,08	

259,8	

68,32	

68,56	

68,81	

69,05	

69,30	

69,54	

69,78	

70,03	

70,27	

70,52	

259,9	

70,76	

71,00	

71,25	

71,49	

71,74	

71,98	

72,22	

72,47	

72,71	

72,96	

260,0	

73,20	

73,48	

73,75	

74,03	

74,30	

74,58	

74,86	

75,13	

75,41	

75,68	

260,1	

75,96	

76,24	

76,51	

76,79	

77,06	

77,34	

77,62	

77,89	

78,17	

78,44	

260,2	

78,72	

79,00	

79,27	

79,55	

79,82	

80,10	

80,38	

80,65	

80,93	

81,20	

260,3	

81,48	

81,76	

82,03	

82,31	

82,58	

82,86	

83,14	

83,41	

83,69	

83,96	

260,4	

84,24	

84,52	

84,79	

85,07	

85,34	

85,62	

85,90	

86,17	

86,45	

86,72	

260,5	

87,00	

87,30	

87,60	

87,90	

88,20	

88,50	

88,80	

89,10	

89,40	

89,70	

260,6	

90,00	

90,30	

90,60	

90,90	

91,20	

91,50	

91,80	

92,10	

92,40	

92,70	

260,7	

93,00	

93,30	

93,60	

93,90	

94,20	

94,50	

94,80	

95,10	

95,40	

95,70	

260,8	

96,00	

96,30	

96,60	

96,90	

97,20	

97,50	

97,80	

98,10	

98,40	

98,70	

260,9	

99,00	

99,30	

99,60	

99,90	

100,20	

100,50	

100,80	

101,10	

101,40	

101,70	

261,0	

102,00	

102,30	

102,60	

102,90	

103,20	

103,50	

103,80	

104,10	

104,40	

104,70	

261,1	

105,00	

105,30	

105,60	

105,90	

106,20	

106,50	

106,80	

107,10	

107,40	

107,70	

261,2	

108,00	

108,30	

108,60	

108,90	

109,20	

109,50	

109,80	

110,10	

110,40	

110,70	

261,3	

111,00	

111,30	

111,60	

111,90	

112,20	

112,50	

112,80	

113,10	

113,40	

113,70	

261,4	

114,00	

114,30	

114,60	

114,90	

115,20	

115,50	

115,80	

116,10	

116,40	

116,70	

261,5	

117,00	

117,32	

117,64	

117,96	

118,28	

118,60	

118,92	

119,24	

119,56	

119,88	

261,6	

120,20	

120,52	

120,84	

121,16	

121,48	

121,80	

122,12	

122,44	

122,76	

123,08	

261,7	

123,40	

123,72	

124,04	

124,36	

124,68	

125,00	

125,32	

125,64	

125,96	

126,28	

261,8	

126,60	

126,92	

127,24	

127,56	

127,88	

128,20	

128,52	

128,84	

129,16	

129,48	

261,9	

129,80	

130,12	

130,44	

130,76	

131,08	

131,40	

131,72	

132,04	

132,36	

132,68	

262,0	

133,00	

133,36	

133,72	

134,08	

134,44	

134,80	

135,16	

135,52	

135,88	

136,24	

262,1	

136,60	

136,96	

137,32	

137,68	

138,04	

138,40	

138,76	

139,12	

139,48	

139,84	

262,2	

140,20	

140,56	

140,92	

141,28	

141,64	

142,00	

142,36	

142,72	

143,08	

143,44	

262,3	

143,80	

144,16	

144,52	

144,88	

145,24	

145,60	

145,96	

146,32	

146,68	

147,04	

262,4	

147,40	

147,76	

148,12	

148,48	

148,84	

149,20	

149,56	

149,92	

150,28	

150,64	

262,5	

151,00	

151,36	

151,72	

152,08	

152,44	

152,80	

153,16	

153,52	

153,88	

154,24	

262,6	

154,60	

154,96	

155,32	

155,68	

156,04	

156,40	

156,76	

157,12	

157,48	

157,84	

262,7	

158,20	

158,56	

158,92	

159,28	

159,64	

160,00	

160,36	

160,72	

161,08	

161,44	

262,8	

161,80	

162,16	

162,52	

162,88	

163,24	

163,60	

163,96	

164,32	

164,68	

165,04	

262,9	

165,40	

165,76	

166,12	

166,48	

166,84	

167,20	

167,56	

167,92	

168,28	

168,64	

263,0	

169,00	

169,40	

169,80	

170,20	

170,60	

171,00	

171,40	

171,80	

172,20	

172,60	

263,1	

173,00	

173,40	

173,80	

174,20	

174,60	

175,00	

175,40	

175,80	

176,20	

176,60	

263,2	

177,00	

177,40	

177,80	

178,20	

178,60	

179,00	

179,40	

179,80	

180,20	

180,60	

263,3	

181,00	

181,40	

181,80	

182,20	

182,60	

183,00	

183,40	

183,80	

184,20	

184,60	

263,4	

185,00	

185,40	

185,80	

186,20	

186,60	

187,00	

187,40	

187,80	

188,20	

188,60	

263,5	

189,00	

189,30	

189,60	

189,90	

190,20	

190,50	

190,80	

191,10	

191,40	

191,70	

263,6	

192,00	

192,40	

192,80	

193,20	

193,60	

194,00	

194,40	

194,80	

195,20	

195,60	

263,7	

196,00	

196,40	

196,80	

197,20	

197,60	

198,00	

198,40	

198,80	

199,20	

199,60	

263,8	

200,00	

200,40	

200,80	

201,20	

201,60	

202,00	

202,40	

202,80	

203,20	

203,60	

263,9	

204,00	

204,40	

204,80	

205,20	

205,60	

206,00	

206,40	

206,80	

207,20	

207,60	

264,0	

208,00	

	

	

	

Координаты статической кривой зависимости площади зеркала

Верх-Нейвинского водохранилища от уровня воды

км2.1818181818181.3636363636363.5454545454545.7272727272725.9090909090905.090909090909.272727272727.454545454545.636363636363.818181818181.0

Уровень воды в водохранилище, м	

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

254,0	

0,00	

0,01	

0,02	

0,03	

0,04	

0,05	

0,06	

0,07	

0,08	

0,09	

254,1	

0,10	

0,11	

0,12	

0,13	

0,14	

0,15	

0,16	

0,17	

0,18	

0,19	

254,2	

0,20	

0,21	

0,22	

0,23	

0,24	

0,25	

0,26	

0,27	

0,28	

0,29	

254,3	

0,30	

0,31	

0,31	

0,32	

0,32	

0,33	

0,33	

0,34	

0,34	

0,35	

254,4	

0,35	

0,36	

0,36	

0,37	

0,37	

0,38	

0,38	

0,39	

0,39	

0,40	

254,5	

0,40	

0,41	

0,42	

0,43	

0,44	

0,45	

0,46	

0,47	

0,48	

0,49	

254,6	

0,50	

0,52	

0,54	

0,56	

0,58	

0,60	

0,62	

0,64	

0,66	

0,68	

254,7	

0,70	

0,71	

0,72	

0,73	

0,74	

0,75	

0,76	

0,77	

0,78	

0,79	

254,8	

0,80	

0,83	

0,86	

0,89	

0,92	

0,95	

0,98	

1,01	

1,04	

1,07	

254,9	

1,10	

1,13	

1,16	

1,19	

1,22	

1,25	

1,28	

1,31	

1,34	

1,37	

255,0	

1,40	

1,43	

1,46	

1,49	

1,52	

1,55	

1,58	

1,61	

1,64	

1,67	

255,1	

1,70	

1,77	

1,84	

1,91	

1,98	

2,05	

2,12	

2,19	

2,26	

2,33	

255,2	

2,40	

2,46	

2,52	

2,58	

2,64	

2,70	

2,76	

2,82	

2,88	

2,94	

255,3	

3,00	

3,08	

3,16	

3,24	

3,32	

3,40	

3,48	

3,56	

3,64	

3,72	

255,4	

3,80	

3,86	

3,92	

3,98	

4,04	

4,10	

4,16	

4,22	

4,28	

4,34	

255,5	

4,40	

4,46	

4,52	

4,58	

4,64	

4,70	

4,76	

4,82	

4,88	

4,94	

255,6	

5,00	

5,08	

5,16	

5,24	

5,32	

5,40	

5,48	

5,56	

5,64	

5,72	

255,7	

5,80	

5,87	

5,94	

6,01	

6,08	

6,15	

6,22	

6,29	

6,36	

6,43	

255,8	

6,50	

6,57	

6,64	

6,71	

6,78	

6,85	

6,92	

6,99	

7,06	

7,13	

255,9	

7,20	

7,26	

7,32	

7,38	

7,44	

7,50	

7,56	

7,62	

7,68	

7,74	

256,0	

7,80	

7,86	

7,92	

7,98	

8,04	

8,10	

8,16	

8,22	

8,28	

8,34	

256,1	

8,40	

8,46	

8,52	

8,58	

8,64	

8,70	

8,76	

8,82	

8,88	

8,94	

256,2	

9,00	

9,06	

9,12	

9,18	

9,24	

9,30	

9,36	

9,42	

9,48	

9,54	

256,3	

9,60	

9,70	

9,80	

9,90	

10,00	

10,10	

10,20	

10,30	

10,40	

10,50	

256,4	

10,60	

10,62	

10,64	

10,66	

10,68	

10,70	

10,72	

10,74	

10,76	

10,78	

256,5	

10,80	

10,84	

10,88	

10,92	

10,96	

11,00	

11,04	

11,08	

11,12	

11,16	

256,6	

11,20	

11,26	

11,32	

11,38	

11,44	

11,50	

11,56	

11,62	

11,68	

11,74	

256,7	

11,80	

11,86	

11,92	

11,98	

12,04	

12,10	

12,16	

12,22	

12,28	

12,34	

256,8	

12,40	

12,45	

12,50	

12,55	

12,60	

12,65	

12,70	

12,75	

12,80	

12,85	

256,9	

12,90	

12,93	

12,96	

12,99	

13,02	

13,05	

13,08	

13,11	

13,14	

13,17	

257,0	

13,20	

13,25	

13,30	

13,35	

13,40	

13,45	

13,50	

13,55	

13,60	

13,65	

257,1	

13,70	

13,73	

13,76	

13,79	

13,82	

13,85	

13,88	

13,91	

13,94	

13,97	

257,2	

14,00	

14,03	

14,05	

14,08	

14,10	

14,13	

14,15	

14,18	

14,20	

14,23	

257,3	

14,25	

14,28	

14,30	

14,33	

14,35	

14,38	

14,40	

14,43	

14,45	

14,48	

257,4	

14,50	

14,53	

14,55	

14,58	

14,60	

14,63	

14,65	

14,68	

14,70	

14,73	

257,5	

14,75	

14,78	

14,80	

14,83	

14,85	

14,88	

14,90	

14,93	

14,95	

14,98	

257,6	

15,00	

15,03	

15,05	

15,08	

15,10	

15,13	

15,15	

15,18	

15,20	

15,23	

257,7	

15,25	

15,29	

15,32	

15,36	

15,39	

15,43	

15,46	

15,50	

15,53	

15,57	

257,8	

15,60	

15,63	

15,66	

15,69	

15,72	

15,75	

15,78	

15,81	

15,84	

15,87	

257,9	

15,90	

15,93	

15,96	

15,99	

16,02	

16,05	

16,08	

16,11	

16,14	

16,17	

258,0	

16,20	

16,25	

16,30	

16,35	

16,40	

16,45	

16,50	

16,55	

16,60	

16,65	

258,1	

16,70	

16,74	

16,78	

16,82	

16,86	

16,90	

16,94	

16,98	

17,02	

17,06	

258,2	

17,10	

17,16	

17,22	

17,28	

17,34	

17,40	

17,46	

17,52	

17,58	

17,64	

258,3	

17,70	

17,75	

17,80	

17,85	

17,90	

17,95	

18,00	

18,05	

18,10	

18,15	

258,4	

18,20	

18,25	

18,30	

18,35	

18,40	

18,45	

18,50	

18,55	

18,60	

18,65	

258,5	

18,70	

18,75	

18,80	

18,85	

18,90	

18,95	

19,00	

19,05	

19,10	

19,15	

258,6	

19,20	

19,26	

19,32	

19,38	

19,44	

19,50	

19,56	

19,62	

19,68	

19,74	

258,7	

19,80	

19,86	

19,92	

19,98	

20,04	

20,10	

20,16	

20,22	

20,28	

20,34	

258,8	

20,40	

20,46	

20,52	

20,58	

20,64	

20,70	

20,76	

20,82	

20,88	

20,94	

258,9	

21,00	

21,04	

21,08	

21,12	

21,16	

21,20	

21,24	

21,28	

21,32	

21,36	

259,0	

21,40	

21,46	

21,52	

21,58	

21,64	

21,70	

21,76	

21,82	

21,88	

21,94	

259,1	

22,00	

22,05	

22,10	

22,15	

22,20	

22,25	

22,30	

22,35	

22,40	

22,45	

259,2	

22,50	

22,55	

22,60	

22,65	

22,70	

22,75	

22,80	

22,85	

22,90	

22,95	

259,3	

23,00	

23,06	

23,12	

23,18	

23,24	

23,30	

23,36	

23,42	

23,48	

23,54	

259,4	

23,60	

23,65	

23,70	

23,75	

23,80	

23,85	

23,90	

23,95	

24,00	

24,05	

259,5	

24,10	

24,16	

24,22	

24,28	

24,34	

24,40	

24,46	

24,52	

24,58	

24,64	

259,6	

24,70	

24,74	

24,78	

24,82	

24,86	

24,90	

24,94	

24,98	

25,02	

25,06	

259,7	

25,10	

25,16	

25,22	

25,28	

25,34	

25,40	

25,46	

25,52	

25,58	

25,64	

259,8	

25,70	

25,74	

25,78	

25,82	

25,86	

25,90	

25,94	

25,98	

26,02	

26,06	

259,9	

26,10	

26,14	

26,18	

26,22	

26,26	

26,30	

26,34	

26,38	

26,42	

26,46	

260,0	

26,50	

26,55	

26,60	

26,65	

26,70	

26,75	

26,80	

26,85	

26,90	

26,95	

260,1	

27,00	

27,04	

27,08	

27,12	

27,16	

27,20	

27,24	

27,28	

27,32	

27,36	

260,2	

27,40	

27,44	

27,48	

27,52	

27,56	

27,60	

27,64	

27,68	

27,72	

27,76	

260,3	

27,80	

27,83	

27,86	

27,89	

27,92	

27,95	

27,98	

28,01	

28,04	

28,07	

260,4	

28,10	

28,13	

28,16	

28,19	

28,22	

28,25	

28,28	

28,31	

28,34	

28,37	

260,5	

28,40	

28,43	

28,46	

28,48	

28,51	

28,54	

28,57	

28,60	

28,62	

28,65	

260,6	

28,68	

28,71	

28,74	

28,76	

28,79	

28,82	

28,85	

28,88	

28,90	

28,93	

260,7	

28,96	

28,99	

29,02	

29,04	

29,07	

29,10	

29,13	

29,16	

29,18	

29,21	

260,8	

29,24	

29,27	

29,30	

29,32	

29,35	

29,38	

29,41	

29,44	

29,46	

29,49	

260,9	

29,52	

29,55	

29,58	

29,60	

29,63	

29,66	

29,69	

29,72	

29,74	

29,77	

261,0	

29,80	

29,84	

29,89	

29,93	

29,98	

30,02	

30,06	

30,11	

30,15	

30,20	

261,1	

30,24	

30,28	

30,33	

30,37	

30,42	

30,46	

30,50	

30,55	

30,59	

30,64	

261,2	

30,68	

30,72	

30,77	

30,81	

30,86	

30,90	

30,94	

30,99	

31,03	

31,08	

261,3	

31,12	

31,16	

31,21	

31,25	

31,30	

31,34	

31,38	

31,43	

31,47	

31,52	

261,4	

31,56	

31,60	

31,65	

31,69	

31,74	

31,78	

31,82	

31,87	

31,91	

31,96	

261,5	

32,00	

32,04	

32,07	

32,11	

32,14	

32,18	

32,22	

32,25	

32,29	

32,32	

261,6	

32,36	

32,40	

32,43	

32,47	

32,50	

32,54	

32,58	

32,61	

32,65	

32,68	

261,7	

32,72	

32,76	

32,79	

32,83	

32,86	

32,90	

32,94	

32,97	

33,01	

33,04	

261,8	

33,08	

33,12	

33,15	

33,19	

33,22	

33,26	

33,30	

33,33	

33,37	

33,40	

261,9	

33,44	

33,48	

33,51	

33,55	

33,58	

33,62	

33,66	

33,69	

33,73	

33,76	

262,0	

33,80	

33,84	

33,88	

33,92	

33,96	

34,00	

34,04	

34,08	

34,12	

34,16	

262,1	

34,20	

34,24	

34,28	

34,32	

34,36	

34,40	

34,44	

34,48	

34,52	

34,56	

262,2	

34,60	

34,64	

34,68	

34,72	

34,76	

34,80	

34,84	

34,88	

34,92	

34,96	

262,3	

35,00	

35,04	

35,08	

35,12	

35,16	

35,20	

35,24	

35,28	

35,32	

35,36	

262,4	

35,40	

35,44	

35,48	

35,52	

35,56	

35,60	

35,64	

35,68	

35,72	

35,76	

262,5	

35,80	

35,84	

35,87	

35,91	

35,94	

35,98	

36,02	

36,05	

36,09	

36,12	

262,6	

36,16	

36,20	

36,23	

36,27	

36,30	

36,34	

36,38	

36,41	

36,45	

36,48	

262,7	

36,52	

36,56	

36,59	

36,63	

36,66	

36,70	

36,74	

36,77	

36,81	

36,84	

262,8	

36,88	

36,92	

36,95	

36,99	

37,02	

37,06	

37,10	

37,13	

37,17	

37,20	

262,9	

37,24	

37,28	

37,31	

37,35	

37,38	

37,42	

37,46	

37,49	

37,53	

37,56	

263,0	

37,60	

37,64	

37,67	

37,71	

37,74	

37,78	

37,82	

37,85	

37,89	

37,92	

263,1	

37,96	

38,00	

38,03	

38,07	

38,10	

38,14	

38,18	

38,21	

38,25	

38,28	

263,2	

38,32	

38,36	

38,39	

38,43	

38,46	

38,50	

38,54	

38,57	

38,61	

38,64	

263,3	

38,68	

38,72	

38,75	

38,79	

38,82	

38,86	

38,90	

38,93	

38,97	

39,00	

263,4	

39,04	

39,08	

39,11	

39,15	

39,18	

39,22	

39,26	

39,29	

39,33	

39,36	

263,5	

39,40	

39,44	

39,47	

39,51	

39,54	

39,58	

39,62	

39,65	

39,69	

39,72	

263,6	

39,76	

39,80	

39,83	

39,87	

39,90	

39,94	

39,98	

40,01	

40,05	

40,08	

263,7	

40,12	

40,16	

40,19	

40,23	

40,26	

40,30	

40,34	

40,37	

40,41	

40,44	

263,8	

40,48	

40,52	

40,55	

40,59	

40,62	

40,66	

40,70	

40,73	

40,77	

40,80	

263,9	

40,84	

40,88	

40,91	

40,95	

40,98	

41,02	

41,06	

41,09	

41,13	

41,16	

264,0	

41,20	

	

	

	

Статические кривые зависимости объема воды и площади зеркала

Нейво-Рудянского водохранилища от уровня воды

Координаты статической кривой зависимости объема воды

в Нейво-Рудянском водохранилище от уровня воды

млн. м3.1818181818181.3636363636363.5454545454545.7272727272725.9090909090905.090909090909.272727272727.454545454545.636363636363.818181818181.0

Уровень воды в водохранилище, м	

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

246,0	

0,57	

0,60	

0,62	

0,65	

0,68	

0,70	

0,73	

0,76	

0,79	

0,81	

246,1	

0,84	

0,87	

0,89	

0,92	

0,95	

0,97	

1,00	

1,03	

1,05	

1,08	

246,2	

1,11	

1,13	

1,16	

1,18	

1,22	

1,24	

1,27	

1,30	

1,32	

1,35	

246,3	

1,38	

1,40	

1,43	

1,46	

1,48	

1,51	

1,54	

1,57	

1,59	

1,62	

246,4	

1,65	

1,67	

1,70	

1,73	

1,75	

1,78	

1,81	

1,83	

1,86	

1,89	

246,5	

1,92	

1,94	

1,97	

2,00	

2,02	

2,05	

2,08	

2,10	

2,13	

2,16	

246,6	

2,18	

2,21	

2,24	

2,26	

2,29	

2,32	

2,34	

2,37	

2,40	

2,43	

246,7	

2,45	

2,48	

2,50	

2,53	

2,56	

2,58	

2,61	

2,64	

2,67	

2,69	

246,8	

2,72	

2,75	

2,77	

2,80	

2,83	

2,85	

2,88	

2,91	

2,93	

2,96	

246,9	

2,99	

3,01	

3,04	

3,07	

3,10	

3,12	

3,15	

3,18	

3,20	

3,23	

247,0	

3,26	

3,32	

3,39	

3,45	

3,52	

3,58	

3,65	

3,71	

3,78	

3,84	

247,1	

3,91	

3,98	

4,04	

4,10	

4,17	

4,24	

4,30	

4,36	

4,43	

4,50	

247,2	

4,56	

4,62	

4,69	

4,76	

4,82	

4,88	

4,95	

5,02	

5,08	

5,14	

247,3	

5,21	

5,28	

5,34	

5,40	

5,47	

5,54	

5,60	

5,66	

5,73	

5,80	

247,4	

5,86	

5,92	

5,99	

6,06	

6,12	

6,19	

6,25	

6,32	

6,38	

6,44	

247,5	

6,51	

6,58	

6,64	

6,70	

6,77	

6,84	

6,90	

6,97	

7,03	

7,10	

247,6	

7,16	

7,23	

7,29	

7,34	

7,42	

7,48	

7,55	

7,62	

7,68	

7,75	

247,7	

7,81	

7,88	

7,94	

8,00	

8,07	

8,14	

8,20	

8,26	

8,33	

8,40	

247,8	

8,46	

8,52	

8,59	

8,66	

8,72	

8,78	

8,85	

8,92	

8,98	

9,04	

247,9	

9,11	

9,18	

9,24	

9,31	

9,37	

9,44	

9,50	

9,57	

9,63	

9,70	

248,0	

9,76	

9,84	

9,91	

9,99	

10,1	

10,1	

10,2	

10,3	

10,4	

10,4	

248,1	

10,5	

10,6	

10,7	

10,8	

10,8	

10,9	

11,0	

11,1	

11,1	

11,2	

248,2	

11,3	

11,4	

11,5	

11,6	

11,7	

11,8	

11,9	

12,0	

12,1	

12,2	

248,3	

12,3	

12,4	

12,5	

12,6	

12,7	

12,8	

12,9	

13,0	

13,1	

13,2	

248,4	

13,3	

13,5	

13,6	

13,7	

13,8	

13,9	

14,0	

14,1	

14,2	

14,3	

248,5	

14,4	

14,5	

14,6	

14,7	

14,8	

14,9	

15,0	

15,1	

15,2	

15,3	

248,6	

15,4	

15,5	

15,6	

15,7	

15,8	

15,9	

16,0	

16,1	

16,2	

16,3	

248,7	

16,4	

16,5	

16,7	

16,8	

16,9	

17,0	

17,1	

17,2	

17,3	

17,4	

248,8	

17,5	

17,6	

17,7	

17,8	

17,9	

18,0	

18,1	

18,2	

18,3	

18,4	

248,9	

18,5	

18,6	

18,7	

18,8	

18,9	

19,0	

19,1	

19,2	

19,3	

19,4	

249,0	

19,5	

19,6	

19,8	

19,9	

20,0	

20,1	

20,2	

20,3	

20,4	

20,5	

249,1	

20,6	

20,7	

20,8	

20,9	

21,0	

21,1	

21,2	

21,3	

21,4	

21,5	

249,2	

21,6	

21,7	

21,8	

21,9	

22,0	

22,1	

22,2	

22,3	

22,4	

22,5	

249,3	

22,6	

22,7	

22,8	

22,9	

23,0	

23,2	

23,3	

23,4	

23,5	

23,6	

249,4	

23,7	

23,8	

23,9	

24,0	

24,1	

	

Координаты статической кривой зависимости площади зеркала

Нейво-Рудянского водохранилища от уровня воды

км2.1818181818181.3636363636363.5454545454545.7272727272725.9090909090905.090909090909.272727272727.454545454545.636363636363.818181818181.0

Уровень воды в водохранилище, м	

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

246,0	

0,88	

0,91	

0,95	

0,99	

1,02	

1,06	

1,09	

1,13	

1,17	

1,20	

246,1	

1,24	

1,27	

1,31	

1,35	

1,38	

1,42	

1,46	

1,49	

1,53	

1,56	

246,2	

1,60	

1,64	

1,67	

1,71	

1,75	

1,78	

1,82	

1,85	

1,89	

1,93	

246,3	

1,96	

2,00	

2,04	

2,07	

2,11	

2,14	

2,18	

2,22	

2,25	

2,29	

246,4	

2,33	

2,36	

2,40	

2,43	

2,47	

2,51	

2,54	

2,58	

2,62	

2,65	

246,5	

2,69	

2,72	

2,76	

2,80	

2,83	

2,87	

2,91	

2,94	

2,98	

3,01	

246,6	

3,05	

3,09	

3,12	

3,16	

3,20	

3,23	

3,27	

3,30	

3,34	

3,38	

246,7	

3,41	

3,45	

3,49	

3,52	

3,56	

3,59	

3,63	

3,67	

3,70	

3,74	

246,8	

3,78	

3,81	

3,85	

3,88	

3,92	

3,96	

3,99	

4,03	

4,06	

4,10	

246,9	

4,14	

4,17	

4,21	

4,25	

4,28	

4,32	

4,36	

4,39	

4,43	

4,46	

247,0	

4,50	

4,54	

4,57	

4,61	

4,64	

4,68	

4,72	

4,75	

4,79	

4,83	

247,1	

4,90	

4,94	

4,98	

5,02	

5,06	

5,10	

5,14	

5,18	

5,22	

5,26	

247,2	

5,30	

5,34	

5,38	

5,42	

5,46	

5,50	

5,54	

5,58	

5,62	

5,66	

247,3	

5,70	

5,74	

5,78	

5,82	

5,86	

5,90	

5,94	

5,98	

6,02	

6,06	

247,4	

6,10	

6,14	

6,18	

6,22	

6,26	

6,30	

6,34	

6,38	

6,42	

6,46	

247,5	

6,50	

6,54	

6,58	

6,62	

6,66	

6,70	

6,74	

6,78	

6,82	

6,86	

247,6	

6,90	

6,94	

6,98	

7,02	

7,06	

7,10	

7,14	

7,18	

7,22	

7,26	

247,7	

7,30	

7,34	

7,38	

7,42	

7,46	

7,50	

7,54	

7,58	

7,62	

7,66	

247,8	

7,70	

7,74	

7,78	

7,82	

7,86	

7,90	

7,94	

7,98	

8,02	

8,06	

247,9	

8,10	

8,14	

8,18	

8,22	

8,26	

8,30	

8,34	

8,38	

8,42	

8,46	

248,0	

8,50	

8,52	

8,55	

8,57	

8,60	

8,62	

8,65	

8,67	

8,70	

8,72	

248,1	

8,75	

8,77	

8,80	

8,82	

8,85	

8,87	

8,90	

8,92	

8,95	

8,97	

248,2	

8,99	

9,02	

9,04	

9,07	

9,09	

9,12	

9,14	

9,17	

9,20	

9,22	

248,3	

9,25	

9,27	

9,30	

9,32	

9,35	

9,38	

9,40	

9,43	

9,45	

9,48	

248,4	

9,51	

9,53	

9,56	

9,58	

9,61	

9,63	

9,66	

9,68	

9,71	

9,74	

248,5	

9,76	

9,79	

9,81	

9,84	

9,87	

9,89	

9,92	

9,94	

9,97	

9,99	

248,6	

10,0	

10,1	

10,1	

10,1	

10,1	

10,2	

10,2	

10,2	

10,2	

10,3	

248,7	

10,3	

10,3	

10,3	

10,4	

10,4	

10,4	

10,4	

10,5	

10,5	

10,5	

248,8	

10,5	

10,6	

10,6	

10,6	

10,6	

10,7	

10,7	

10,7	

10,7	

10,8	

248,9	

10,8	

10,8	

10,8	

10,9	

10,9	

10,9	

10,9	

11,0	

11,0	

11,0	

249,0	

11,1	

11,1	

11,1	

11,1	

11,2	

11,2	

11,2	

11,2	

11,3	

11,3	

249,1	

11,3	

11,3	

11,4	

11,4	

11,4	

11,4	

11,5	

11,5	

11,5	

11,5	

249,2	

11,6	

11,6	

11,6	

11,6	

11,7	

11,7	

11,7	

11,7	

11,8	

11,8	

249,3	

11,8	

11,8	

11,9	

11,9	

11,9	

11,9	

12,0	

12,0	

12,0	

12,0	

249,4	

12,1	

	

	

	

Статические кривые зависимости объема воды и площади зеркала

Невьянского водохранилища от уровня воды

Координаты статической кривой зависимости объема воды

в Невьянском водохранилище от уровня воды

млн. м3.1818181818181.3636363636363.5454545454545.7272727272725.9090909090905.090909090909.272727272727.454545454545.636363636363.818181818181.0

Уровень воды в водохранилище, м	

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

226,0	

0,001	

0,001	

0,001	

0,001	

0,001	

0,001	

0,001	

0,001	

0,001	

0,001	

226,1	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

226,2	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

226,3	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

226,4	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

226,5	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

226,6	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

226,7	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

226,8	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

226,9	

0,006	

0,006	

0,006	

0,006	

0,006	

0,006	

0,006	

0,006	

0,006	

0,006	

227,0	

0,006	

0,006	

0,006	

0,007	

0,007	

0,007	

0,007	

0,007	

0,008	

0,008	

227,1	

0,008	

0,008	

0,008	

0,008	

0,009	

0,009	

0,009	

0,009	

0,009	

0,010	

227,2	

0,010	

0,010	

0,010	

0,010	

0,011	

0,011	

0,011	

0,011	

0,011	

0,012	

227,3	

0,012	

0,012	

0,012	

0,012	

0,012	

0,013	

0,013	

0,013	

0,013	

0,013	

227,4	

0,014	

0,014	

0,014	

0,014	

0,014	

0,015	

0,015	

0,015	

0,015	

0,015	

227,5	

0,016	

0,016	

0,016	

0,016	

0,016	

0,016	

0,017	

0,017	

0,017	

0,017	

227,6	

0,017	

0,018	

0,018	

0,018	

0,018	

0,018	

0,019	

0,019	

0,019	

0,019	

227,7	

0,019	

0,019	

0,020	

0,020	

0,020	

0,020	

0,020	

0,021	

0,021	

0,021	

227,8	

0,021	

0,021	

0,022	

0,022	

0,022	

0,022	

0,022	

0,023	

0,023	

0,023	

227,9	

0,023	

0,023	

0,023	

0,024	

0,024	

0,024	

0,024	

0,024	

0,025	

0,025	

228,0	

0,025	

0,026	

0,026	

0,027	

0,028	

0,028	

0,029	

0,029	

0,030	

0,031	

228,1	

0,031	

0,032	

0,033	

0,033	

0,034	

0,035	

0,035	

0,036	

0,037	

0,037	

228,2	

0,038	

0,038	

0,039	

0,040	

0,040	

0,041	

0,042	

0,042	

0,043	

0,044	

228,3	

0,044	

0,045	

0,045	

0,046	

0,047	

0,047	

0,048	

0,049	

0,049	

0,050	

228,4	

0,051	

0,051	

0,052	

0,053	

0,053	

0,054	

0,054	

0,055	

0,056	

0,056	

228,5	

0,057	

0,058	

0,058	

0,059	

0,060	

0,060	

0,061	

0,061	

0,062	

0,063	

228,6	

0,063	

0,064	

0,065	

0,065	

0,066	

0,067	

0,067	

0,068	

0,069	

0,069	

228,7	

0,070	

0,070	

0,071	

0,072	

0,072	

0,073	

0,074	

0,074	

0,075	

0,076	

228,8	

0,076	

0,077	

0,077	

0,078	

0,079	

0,079	

0,080	

0,081	

0,081	

0,082	

228,9	

0,083	

0,083	

0,084	

0,085	

0,085	

0,086	

0,086	

0,087	

0,088	

0,088	

229,0	

0,089	

0,091	

0,092	

0,094	

0,096	

0,098	

0,099	

0,10	

0,10	

0,10	

229,1	

0,11	

0,11	

0,11	

0,11	

0,11	

0,12	

0,12	

0,12	

0,12	

0,12	

229,2	

0,12	

0,13	

0,13	

0,13	

0,13	

0,13	

0,13	

0,14	

0,14	

0,14	

229,3	

0,14	

0,14	

0,14	

0,15	

0,15	

0,15	

0,15	

0,15	

0,15	

0,16	

229,4	

0,16	

0,16	

0,16	

0,16	

0,16	

0,17	

0,17	

0,17	

0,17	

0,17	

229,5	

0,18	

0,18	

0,18	

0,18	

0,18	

0,18	

0,19	

0,19	

0,19	

0,19	

229,6	

0,19	

0,19	

0,20	

0,20	

0,20	

0,20	

0,20	

0,20	

0,21	

0,21	

229,7	

0,21	

0,21	

0,21	

0,21	

0,22	

0,22	

0,22	

0,22	

0,22	

0,22	

229,8	

0,23	

0,23	

0,23	

0,23	

0,23	

0,23	

0,24	

0,24	

0,24	

0,24	

229,9	

0,24	

0,25	

0,25	

0,25	

0,25	

0,25	

0,25	

0,26	

0,26	

0,26	

230,0	

0,26	

0,26	

0,27	

0,27	

0,28	

0,28	

0,28	

0,29	

0,29	

0,29	

230,1	

0,30	

0,30	

0,31	

0,31	

0,31	

0,32	

0,32	

0,33	

0,33	

0,33	

230,2	

0,34	

0,34	

0,34	

0,35	

0,35	

0,36	

0,36	

0,36	

0,37	

0,37	

230,3	

0,37	

0,38	

0,38	

0,39	

0,39	

0,39	

0,40	

0,40	

0,40	

0,41	

230,4	

0,41	

0,42	

0,42	

0,42	

0,43	

0,43	

0,44	

0,44	

0,44	

0,45	

230,5	

0,45	

0,46	

0,46	

0,47	

0,47	

0,48	

0,48	

0,49	

0,49	

0,50	

230,6	

0,50	

0,51	

0,52	

0,52	

0,53	

0,53	

0,54	

0,54	

0,55	

0,55	

230,7	

0,56	

0,56	

0,57	

0,57	

0,58	

0,59	

0,59	

0,60	

0,60	

0,61	

230,8	

0,61	

0,62	

0,62	

0,63	

0,63	

0,64	

0,64	

0,65	

0,66	

0,66	

230,9	

0,67	

0,67	

0,68	

0,68	

0,69	

0,69	

0,70	

0,70	

0,71	

0,72	

231,0	

0,72	

0,73	

0,74	

0,75	

0,76	

0,77	

0,78	

0,79	

0,81	

0,82	

231,1	

0,83	

0,84	

0,85	

0,86	

0,87	

0,88	

0,89	

0,90	

0,91	

0,92	

231,2	

0,93	

0,94	

0,95	

0,96	

0,97	

0,99	

1,00	

1,01	

1,02	

1,03	

231,3	

1,04	

1,05	

1,06	

1,07	

1,08	

1,09	

1,10	

1,11	

1,12	

1,13	

231,4	

1,14	

1,15	

1,17	

1,18	

1,19	

1,20	

1,21	

1,22	

1,23	

1,24	

231,5	

1,25	

1,27	

1,28	

1,30	

1,31	

1,33	

1,34	

1,36	

1,37	

1,39	

231,6	

1,40	

1,42	

1,43	

1,45	

1,46	

1,48	

1,49	

1,51	

1,52	

1,54	

231,7	

1,55	

1,57	

1,58	

1,60	

1,61	

1,63	

1,65	

1,66	

1,68	

1,69	

231,8	

1,71	

1,72	

1,74	

1,75	

1,77	

1,78	

1,80	

1,81	

1,83	

1,84	

231,9	

1,86	

1,87	

1,89	

1,90	

1,92	

1,93	

1,95	

1,96	

1,98	

1,99	

232,0	

2,01	

2,03	

2,06	

2,08	

2,10	

2,12	

2,15	

2,17	

2,19	

2,22	

232,1	

2,24	

2,26	

2,28	

2,31	

2,33	

2,35	

2,37	

2,40	

2,42	

2,44	

232,2	

2,47	

2,49	

2,51	

2,53	

2,56	

2,58	

2,60	

2,63	

2,65	

2,67	

232,3	

2,69	

2,72	

2,74	

2,76	

2,79	

2,81	

2,83	

2,85	

2,88	

2,90	

232,4	

2,92	

2,94	

2,97	

2,99	

3,01	

3,04	

3,06	

3,08	

3,10	

3,13	

232,5	

3,15	

3,18	

3,21	

3,24	

3,27	

3,30	

3,33	

3,36	

3,39	

3,42	

232,6	

3,45	

3,48	

3,51	

3,53	

3,56	

3,59	

3,62	

3,65	

3,68	

3,71	

232,7	

3,74	

3,77	

3,80	

3,83	

3,86	

3,89	

3,92	

3,95	

3,98	

4,01	

232,8	

4,04	

4,07	

4,10	

4,13	

4,16	

4,19	

4,22	

4,25	

4,27	

4,30	

232,9	

4,33	

4,36	

4,39	

4,42	

4,45	

4,48	

4,51	

4,54	

4,57	

4,60	

233,0	

4,63	

4,67	

4,70	

4,74	

4,78	

4,82	

4,85	

4,89	

4,93	

4,97	

233,1	

5,00	

5,04	

5,08	

5,12	

5,15	

5,19	

5,23	

5,27	

5,30	

5,34	

233,2	

5,38	

5,42	

5,45	

5,49	

5,53	

5,57	

5,60	

5,64	

5,68	

5,71	

233,3	

5,75	

5,79	

5,83	

5,86	

5,90	

5,94	

5,98	

6,01	

6,05	

6,09	

233,4	

6,13	

6,16	

6,20	

6,24	

6,28	

6,31	

6,35	

6,39	

6,43	

6,46	

233,5	

6,50	

6,54	

6,59	

6,63	

6,67	

6,72	

6,76	

6,81	

6,85	

6,89	

233,6	

6,94	

6,98	

7,02	

7,07	

7,11	

7,15	

7,20	

7,24	

7,28	

7,33	

233,7	

7,37	

7,42	

7,46	

7,50	

7,55	

7,59	

7,63	

7,68	

7,72	

7,76	

233,8	

7,81	

7,85	

7,90	

7,94	

7,98	

8,03	

8,07	

8,11	

8,16	

8,20	

233,9	

8,24	

8,29	

8,33	

8,37	

8,42	

8,46	

8,51	

8,55	

8,59	

8,64	

234,0	

8,68	

8,73	

8,78	

8,83	

8,89	

8,94	

8,99	

9,04	

9,09	

9,14	

234,1	

9,19	

9,25	

9,30	

9,35	

9,40	

9,45	

9,50	

9,55	

9,61	

9,66	

234,2	

9,71	

9,76	

9,81	

9,86	

9,91	

9,97	

10,0	

10,1	

10,1	

10,2	

234,3	

10,2	

10,3	

10,3	

10,4	

10,4	

10,5	

10,5	

10,6	

10,6	

10,7	

234,4	

10,7	

10,8	

10,8	

10,9	

10,9	

11,0	

11,0	

11,1	

11,2	

11,2	

234,5	

11,3	

11,3	

11,4	

11,4	

11,5	

11,5	

11,6	

11,7	

11,7	

11,8	

234,6	

11,8	

11,9	

12,0	

12,0	

12,1	

12,1	

12,2	

12,2	

12,3	

12,4	

234,7	

12,4	

12,5	

12,5	

12,6	

12,7	

12,7	

12,8	

12,8	

12,9	

12,9	

234,8	

13,0	

13,1	

13,1	

13,2	

13,3	

13,3	

13,4	

13,5	

13,5	

13,6	

234,9	

13,7	

13,7	

13,8	

13,9	

13,9	

14,0	

14,0	

14,1	

14,2	

14,2	

235,0	

14,3	

14,4	

14,4	

14,5	

14,6	

14,6	

14,7	

14,8	

14,8	

14,9	

235,1	

15,0	

15,0	

15,1	

15,2	

15,2	

15,3	

15,4	

15,4	

15,5	

15,6	

235,2	

15,6	

15,7	

15,8	

15,8	

15,9	

16,0	

16,0	

16,1	

16,2	

16,2	

235,3	

16,3	

16,4	

16,4	

16,5	

16,5	

16,6	

16,7	

16,7	

16,8	

16,9	

235,4	

16,9	

17,0	

17,1	

17,1	

17,2	

17,3	

17,3	

17,4	

17,5	

17,5	

235,5	

17,6	

17,7	

17,7	

17,8	

17,9	

18,0	

18,0	

18,1	

18,2	

18,2	

235,6	

18,3	

18,4	

18,4	

18,5	

18,6	

18,7	

18,7	

18,8	

18,9	

18,9	

235,7	

19,0	

19,1	

19,1	

19,2	

19,3	

19,4	

19,4	

19,5	

19,6	

19,6	

235,8	

19,7	

19,8	

19,8	

19,9	

20,0	

20,1	

20,1	

20,2	

20,3	

20,3	

235,9	

20,4	

20,5	

20,5	

20,6	

20,7	

20,8	

20,8	

20,9	

21,0	

21,0	

236,0	

21,1	

21,2	

21,3	

21,3	

21,4	

21,5	

21,6	

21,6	

21,7	

21,8	

236,1	

21,9	

21,9	

22,0	

22,1	

22,2	

22,2	

22,3	

22,4	

22,5	

22,5	

236,2	

22,6	

22,7	

22,8	

22,8	

22,9	

23,0	

23,1	

23,1	

23,2	

23,3	

236,3	

23,4	

23,4	

23,5	

23,6	

23,7	

23,7	

23,8	

23,9	

24,0	

24,0	

236,4	

24,1	

24,2	

24,3	

24,3	

24,4	

24,5	

24,6	

24,6	

24,7	

24,8	

236,5	

24,9	

24,9	

25,0	

25,1	

25,2	

25,2	

25,3	

25,4	

25,5	

25,5	

236,6	

25,6	

25,7	

25,8	

25,9	

25,9	

26,0	

26,1	

26,2	

26,3	

26,3	

236,7	

26,4	

26,5	

26,6	

26,7	

26,8	

26,8	

26,9	

27,0	

27,1	

27,2	

236,8	

27,3	

27,3	

27,4	

27,5	

27,6	

27,7	

27,8	

27,8	

27,9	

28,0	

236,9	

28,1	

28,2	

28,2	

28,3	

28,4	

28,5	

28,6	

28,7	

28,7	

28,8	

237,0	

28,9	

29,0	

29,0	

29,1	

29,2	

29,3	

29,3	

29,4	

29,5	

29,5	

237,1	

29,6	

29,7	

29,8	

29,9	

30,0	

	

Координаты статической кривой зависимости площади зеркала

Невьянского водохранилища от уровня воды

км2.1818181818181.3636363636363.5454545454545.7272727272725.9090909090905.090909090909.272727272727.454545454545.636363636363.818181818181.0

Уровень воды в водохранилище, м	

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

226,0	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

0,002	

0,003	

226,1	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

226,2	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,003	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

226,3	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

0,004	

226,4	

0,004	

0,004	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

226,5	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,005	

0,006	

226,6	

0,006	

0,006	

0,006	

0,006	

0,006	

0,006	

0,006	

0,006	

0,006	

0,006	

226,7	

0,006	

0,006	

0,006	

0,006	

0,006	

0,007	

0,007	

0,007	

0,007	

0,007	

226,8	

0,007	

0,007	

0,007	

0,007	

0,007	

0,007	

0,007	

0,007	

0,007	

0,007	

226,9	

0,007	

0,007	

0,008	

0,008	

0,008	

0,008	

0,008	

0,008	

0,008	

0,008	

227,0	

0,008	

0,008	

0,008	

0,009	

0,009	

0,009	

0,009	

0,009	

0,010	

0,010	

227,1	

0,010	

0,010	

0,011	

0,011	

0,011	

0,011	

0,011	

0,012	

0,012	

0,012	

227,2	

0,012	

0,012	

0,013	

0,013	

0,013	

0,013	

0,013	

0,014	

0,014	

0,014	

227,3	

0,014	

0,015	

0,015	

0,015	

0,015	

0,015	

0,016	

0,016	

0,016	

0,016	

227,4	

0,016	

0,017	

0,017	

0,017	

0,017	

0,017	

0,018	

0,018	

0,018	

0,018	

227,5	

0,019	

0,019	

0,019	

0,019	

0,019	

0,020	

0,020	

0,020	

0,020	

0,020	

227,6	

0,021	

0,021	

0,021	

0,021	

0,021	

0,022	

0,022	

0,022	

0,022	

0,022	

227,7	

0,023	

0,023	

0,023	

0,023	

0,024	

0,024	

0,024	

0,024	

0,024	

0,025	

227,8	

0,025	

0,025	

0,025	

0,025	

0,026	

0,026	

0,026	

0,026	

0,026	

0,027	

227,9	

0,027	

0,027	

0,027	

0,028	

0,028	

0,028	

0,028	

0,028	

0,029	

0,029	

228,0	

0,029	

0,029	

0,030	

0,030	

0,031	

0,031	

0,032	

0,032	

0,032	

0,033	

228,1	

0,033	

0,034	

0,034	

0,034	

0,035	

0,035	

0,036	

0,036	

0,037	

0,037	

228,2	

0,037	

0,038	

0,038	

0,039	

0,039	

0,040	

0,040	

0,040	

0,041	

0,041	

228,3	

0,042	

0,042	

0,042	

0,043	

0,043	

0,044	

0,044	

0,045	

0,045	

0,045	

228,4	

0,046	

0,046	

0,047	

0,047	

0,047	

0,048	

0,048	

0,049	

0,049	

0,050	

228,5	

0,050	

0,051	

0,052	

0,053	

0,054	

0,055	

0,056	

0,057	

0,058	

0,058	

228,6	

0,059	

0,060	

0,061	

0,062	

0,063	

0,064	

0,065	

0,066	

0,067	

0,068	

228,7	

0,069	

0,070	

0,071	

0,072	

0,073	

0,074	

0,074	

0,075	

0,076	

0,077	

228,8	

0,078	

0,079	

0,080	

0,081	

0,082	

0,083	

0,084	

0,085	

0,086	

0,087	

228,9	

0,088	

0,089	

0,089	

0,090	

0,091	

0,092	

0,093	

0,094	

0,095	

0,096	

229,0	

0,097	

0,098	

0,099	

0,10	

0,10	

0,10	

0,10	

0,10	

0,11	

0,11	

229,1	

0,11	

0,11	

0,11	

0,11	

0,11	

0,11	

0,11	

0,12	

0,12	

0,12	

229,2	

0,12	

0,12	

0,12	

0,12	

0,12	

0,12	

0,13	

0,13	

0,13	

0,13	

229,3	

0,13	

0,13	

0,13	

0,13	

0,13	

0,13	

0,14	

0,14	

0,14	

0,14	

229,4	

0,14	

0,14	

0,14	

0,14	

0,14	

0,15	

0,15	

0,15	

0,15	

0,15	

229,5	

0,15	

0,15	

0,15	

0,16	

0,16	

0,16	

0,16	

0,16	

0,16	

0,17	

229,6	

0,17	

0,17	

0,17	

0,17	

0,18	

0,18	

0,18	

0,18	

0,18	

0,18	

229,7	

0,19	

0,19	

0,19	

0,19	

0,19	

0,20	

0,20	

0,20	

0,20	

0,20	

229,8	

0,20	

0,21	

0,21	

0,21	

0,21	

0,21	

0,22	

0,22	

0,22	

0,22	

229,9	

0,22	

0,22	

0,23	

0,23	

0,23	

0,23	

0,23	

0,24	

0,24	

0,24	

230,0	

0,24	

0,24	

0,25	

0,25	

0,25	

0,26	

0,26	

0,26	

0,27	

0,27	

230,1	

0,27	

0,28	

0,28	

0,28	

0,29	

0,29	

0,29	

0,29	

0,30	

0,30	

230,2	

0,30	

0,31	

0,31	

0,31	

0,32	

0,32	

0,32	

0,33	

0,33	

0,33	

230,3	

0,34	

0,34	

0,34	

0,35	

0,35	

0,35	

0,36	

0,36	

0,36	

0,37	

230,4	

0,37	

0,37	

0,37	

0,38	

0,38	

0,38	

0,39	

0,39	

0,39	

0,40	

230,5	

0,40	

0,41	

0,41	

0,42	

0,42	

0,43	

0,43	

0,44	

0,45	

0,45	

230,6	

0,46	

0,46	

0,47	

0,47	

0,48	

0,48	

0,49	

0,50	

0,50	

0,51	

230,7	

0,51	

0,52	

0,52	

0,53	

0,53	

0,54	

0,55	

0,55	

0,56	

0,56	

230,8	

0,57	

0,57	

0,58	

0,59	

0,59	

0,60	

0,60	

0,61	

0,61	

0,62	

230,9	

0,62	

0,63	

0,64	

0,64	

0,65	

0,65	

0,66	

0,66	

0,67	

0,67	

231,0	

0,68	

0,69	

0,70	

0,71	

0,72	

0,73	

0,75	

0,76	

0,77	

0,78	

231,1	

0,79	

0,80	

0,81	

0,82	

0,83	

0,84	

0,85	

0,86	

0,87	

0,89	

231,2	

0,90	

0,91	

0,92	

0,93	

0,94	

0,95	

0,96	

0,97	

0,98	

0,99	

231,3	

1,00	

1,01	

1,03	

1,04	

1,05	

1,06	

1,07	

1,08	

1,09	

1,10	

231,4	

1,11	

1,12	

1,13	

1,14	

1,16	

1,17	

1,18	

1,19	

1,20	

1,21	

231,5	

1,22	

1,23	

1,25	

1,26	

1,28	

1,29	

1,30	

1,32	

1,33	

1,34	

231,6	

1,36	

1,37	

1,39	

1,40	

1,41	

1,43	

1,44	

1,45	

1,47	

1,48	

231,7	

1,50	

1,51	

1,52	

1,54	

1,55	

1,57	

1,58	

1,59	

1,61	

1,62	

231,8	

1,63	

1,65	

1,66	

1,68	

1,69	

1,70	

1,72	

1,73	

1,74	

1,76	

231,9	

1,77	

1,79	

1,80	

1,81	

1,83	

1,84	

1,85	

1,87	

1,88	

1,90	

232,0	

1,91	

1,92	

1,94	

1,95	

1,96	

1,98	

1,99	

2,00	

2,02	

2,03	

232,1	

2,04	

2,06	

2,07	

2,08	

2,10	

2,11	

2,12	

2,14	

2,15	

2,16	

232,2	

2,18	

2,19	

2,20	

2,22	

2,23	

2,25	

2,26	

2,27	

2,29	

2,30	

232,3	

2,31	

2,33	

2,34	

2,35	

2,37	

2,38	

2,39	

2,41	

2,42	

2,43	

232,4	

2,45	

2,46	

2,47	

2,49	

2,50	

2,51	

2,53	

2,54	

2,55	

2,57	

232,5	

2,58	

2,59	

2,61	

2,62	

2,64	

2,65	

2,67	

2,68	

2,70	

2,71	

232,6	

2,73	

2,74	

2,76	

2,77	

2,79	

2,80	

2,82	

2,83	

2,85	

2,86	

232,7	

2,88	

2,89	

2,91	

2,92	

2,94	

2,95	

2,96	

2,98	

2,99	

3,01	

232,8	

3,02	

3,04	

3,05	

3,07	

3,08	

3,10	

3,11	

3,13	

3,14	

3,16	

232,9	

3,17	

3,19	

3,20	

3,22	

3,23	

3,25	

3,26	

3,28	

3,29	

3,31	

233,0	

3,32	

3,33	

3,35	

3,36	

3,38	

3,39	

3,41	

3,42	

3,44	

3,45	

233,1	

3,47	

3,48	

3,50	

3,51	

3,52	

3,54	

3,55	

3,57	

3,58	

3,60	

233,2	

3,61	

3,63	

3,64	

3,66	

3,67	

3,69	

3,70	

3,71	

3,73	

3,74	

233,3	

3,76	

3,77	

3,79	

3,80	

3,82	

3,83	

3,85	

3,86	

3,87	

3,89	

233,4	

3,90	

3,92	

3,93	

3,95	

3,96	

3,98	

3,99	

4,01	

4,02	

4,04	

233,5	

4,05	

4,06	

4,08	

4,09	

4,11	

4,12	

4,14	

4,15	

4,17	

4,18	

233,6	

4,20	

4,21	

4,23	

4,24	

4,26	

4,27	

4,29	

4,30	

4,32	

4,33	

233,7	

4,35	

4,36	

4,38	

4,39	

4,41	

4,42	

4,43	

4,45	

4,46	

4,48	

233,8	

4,49	

4,51	

4,52	

4,54	

4,55	

4,57	

4,58	

4,60	

4,61	

4,63	

233,9	

4,64	

4,66	

4,67	

4,69	

4,70	

4,72	

4,73	

4,75	

4,76	

4,78	

234,0	

4,79	

4,81	

4,82	

4,84	

4,85	

4,87	

4,88	

4,90	

4,91	

4,93	

234,1	

4,94	

4,96	

4,97	

4,99	

5,00	

5,02	

5,03	

5,05	

5,06	

5,08	

234,2	

5,09	

5,11	

5,12	

5,14	

5,15	

5,17	

5,18	

5,20	

5,21	

5,23	

234,3	

5,24	

5,26	

5,27	

5,29	

5,30	

5,32	

5,33	

5,35	

5,36	

5,38	

234,4	

5,39	

5,41	

5,42	

5,44	

5,45	

5,47	

5,48	

5,50	

5,51	

5,53	

234,5	

5,54	

5,56	

5,57	

5,59	

5,60	

5,62	

5,63	

5,65	

5,66	

5,68	

234,6	

5,69	

5,71	

5,72	

5,74	

5,75	

5,77	

5,79	

5,80	

5,82	

5,83	

234,7	

5,85	

5,86	

5,88	

5,89	

5,91	

5,92	

5,94	

5,95	

5,97	

5,98	

234,8	

6,00	

6,02	

6,04	

6,06	

6,07	

6,09	

6,11	

6,13	

6,15	

6,17	

234,9	

6,19	

6,20	

6,22	

6,24	

6,26	

6,28	

6,30	

6,31	

6,33	

6,35	

235,0	

6,37	

6,38	

6,39	

6,40	

6,41	

6,42	

6,43	

6,44	

6,45	

6,46	

235,1	

6,47	

6,48	

6,49	

6,51	

6,52	

6,53	

6,54	

6,55	

6,56	

6,57	

235,2	

6,58	

6,59	

6,60	

6,61	

6,62	

6,63	

6,64	

6,65	

6,66	

6,67	

235,3	

6,68	

6,69	

6,70	

6,71	

6,72	

6,73	

6,74	

6,75	

6,77	

6,78	

235,4	

6,79	

6,80	

6,81	

6,82	

6,83	

6,84	

6,85	

6,86	

6,87	

6,88	

235,5	

6,89	

6,90	

6,91	

6,92	

6,93	

6,94	

6,94	

6,95	

6,96	

6,97	

235,6	

6,98	

6,99	

7,00	

7,01	

7,02	

7,03	

7,03	

7,04	

7,05	

7,06	

235,7	

7,07	

7,08	

7,09	

7,10	

7,11	

7,12	

7,12	

7,13	

7,14	

7,15	

235,8	

7,16	

7,17	

7,18	

7,19	

7,20	

7,21	

7,21	

7,22	

7,23	

7,24	

235,9	

7,25	

7,26	

7,27	

7,28	

7,29	

7,30	

7,30	

7,31	

7,32	

7,33	

236,0	

7,34	

7,35	

7,35	

7,36	

7,36	

7,37	

7,37	

7,38	

7,38	

7,39	

236,1	

7,39	

7,40	

7,40	

7,41	

7,41	

7,42	

7,42	

7,43	

7,43	

7,44	

236,2	

7,44	

7,45	

7,45	

7,46	

7,46	

7,47	

7,47	

7,48	

7,48	

7,49	

236,3	

7,50	

7,50	

7,51	

7,51	

7,52	

7,52	

7,53	

7,53	

7,54	

7,54	

236,4	

7,55	

7,55	

7,56	

7,56	

7,57	

7,57	

7,58	

7,58	

7,59	

7,59	

236,5	

7,60	

7,60	

7,61	

7,61	

7,62	

7,62	

7,63	

7,63	

7,64	

7,64	

236,6	

7,65	

7,66	

7,66	

7,67	

7,68	

7,68	

7,69	

7,69	

7,70	

7,71	

236,7	

7,71	

7,72	

7,73	

7,73	

7,74	

7,74	

7,75	

7,76	

7,76	

7,77	

236,8	

7,78	

7,78	

7,79	

7,79	

7,80	

7,81	

7,81	

7,82	

7,83	

7,83	

236,9	

7,84	

7,84	

7,85	

7,86	

7,86	

7,87	

7,88	

7,88	

7,89	

7,89	

237,0	

7,90	

7,91	

7,91	

7,92	

7,93	

7,94	

7,94	

7,95	

7,96	

7,96	

237,1	

7,97	

7,98	

7,98	

7,99	

8,00	

	

Приложение N 7

к Правилам использования

водных ресурсов Верх-Нейвинского,

Нейво-Рудянского и Невьянского

водохранилищ, утвержденным

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

КРИВЫЕ

ЗАВИСИМОСТИ УРОВНЕЙ ВОДЫ В НИЖНИХ БЬЕФАХ ГИДРОУЗЛОВ

ВЕРХ-НЕЙВИНСКОГО, НЕЙВО-РУДЯНСКОГО И НЕВЬЯНСКОГО

ВОДОХРАНИЛИЩ ОТ СБРОСНЫХ РАСХОДОВ

Кривая зависимости уровня воды в нижнем бьефе гидроузла

Верх-Нейвинского водохранилища от сбросных расходов
.0.0.0

Уровень воды в нижнем бьефе, м	

Расход воды, м3/с	

252,30	

0,00	

252.41	

0,04	

252.44	

0,08	

252,46	

0.12	

252.48	

0,16	

252.49	

0,22	

252.90	

2,00	

253,35	

6,00	

253,70	

10.0	

254,40	

25,0	

Кривая зависимости уровня воды в нижнем бьефе гидроузла

Нейво-Рудянского водохранилища от сбросных расходов
.0.0.0

Уровень воды в нижнем бьефе, м	

Расход воды, м3/с	

244,60	

8,50	

244,70	

11,0	

244.80	

13,5	

244,90	

17,0	

245,00	

23,5	

245,10	

37,0	

245,20	

56,0	

245,30	

82.0	

245,40	

115	

245,50	

149	

Кривая зависимости уровня воды в нижнем бьефе гидроузла

Невьянского водохранилища от сбросных расходов
.0.0.0

Уровень воды в нижнем бьефе, м	

Расход воды, м3/с	

228,70	

0,40	

228,90	

2,00	

229,04	

4,00	

229,16	

6,00	

229,40	

10.4	

229,67	

16,0	

229.83	

20,0	

230.00	

25.0	

230,13	

30,0	

230,37	

40.0	

230,61	

51,0	

230,77	

60.0	

231.10	

79.0	

233,20	

165	

Приложение N 8

к Правилам использования

водных ресурсов Верх-Нейвинского,

Нейво-Рудянского и Невьянского

водохранилищ, утвержденным

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ ВЕРХ-НЕЙВИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Координаты линий диспетчерского графика работы

Верх-Нейвинского водохранилища, разграничивающих

его зоны и подзоны
.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Дата	

Зона I	

Линия 1	

Зона II	

Линия 4	

Линия 2	

Линия 3	

Зона III	

Линия 4	

Линия 3	

Линия 2	

Зона IV	

Линия 5	

01.04	

Зона неиспользуемого объема, расход 0,06 м3/с	

261,50 м	

Зона гарантированного режима, отдача 0,72 - 0,83 м3/с	

262,60 м	

x	

262,60 м	

Зона отдач сверх гарантированных (избыточных отдач), отдача 2,24 - 6 м3/с	

262,60 м	

262,60 м	

263,30 м	

Зона максимальных сбросов, отдача 6 - 32,2 м3/с	

263,76 м	

01.05	

261,50 м	

263,30 м	

263,30 м	

x	

263,30 м	

x	

263,30 м	

263,76 м	

01.06	

261,50 м	

x	

263,30 м	

x	

x	

x	

x	

263,76 м	

01.07	

261,50 м	

x	

263,30 м	

x	

x	

x	

x	

263,76 м	

01.08	

261,50 м	

x	

263,30 м	

x	

x	

x	

x	

263,76 м	

01.09	

261,50 м	

x	

263,30 м	

x	

x	

x	

x	

263,76 м	

01.10	

261,50 м	

x	

263,30 м	

x	

x	

x	

x	

263,76 м	

01.11	

261,50 м	

x	

263,30 м	

x	

x	

x	

x	

263,76 м	

01.12	

261,50 м	

x	

263,30 м	

x	

x	

x	

x	

263,76 м	

01.01	

261,50 м	

x	

263,30 м	

x	

x	

x	

x	

263,76 м	

01.02	

261,50 м	

x	

263,30 м	

263,30 м	

x	

263,30 м	

263,30 м	

263,76 м	

01.03	

261,50 м	

x	

x	

262,90 м	

x	

262,90 м	

263,30 м	

263,76 м	

Приложение N 9

к Правилам использования

водных ресурсов Верх-Нейвинского,

Нейво-Рудянского и Невьянского

водохранилищ, утвержденным

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ НЕЙВО-РУДЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Координаты линий диспетчерского графика работы

Нейво-Рудянского водохранилища, разграничивающих

его зоны и подзоны
.1875.375.5625.75.9375.125.3125.5.6875.875.0625.25.4375.625.8125.0

Дата	

Зона

I	

Линия

1	

Зона

II	

Линия

3а	

Линия

3б	

Линия

2	

Зона

III	

Подзона IIIа	

Линия

3а	

Линия

2	

Подзона

IIIб	

Линия

3б	

Линия

3а	

Зона

IV	

Линия

4	

01.04	

Зона неиспользуемого объема, расход 0,003 м3/с	

247,70 м	

Зона гарантированного режима, отдача 0,4 (0,64) - 1,4 м3/с	

x	

247,80 м	

247,80 м	

Зона отдач сверх гарантированных (избыточных отдач), отдача 0,4 - 20 м3/с	

Подзона повышенной отдачи водохранилища, отдача 0,64 - 20 м3/с	

248,20 м	

247,80 м	

Подзона принудительной предполоводной сработки водохранилища, отдача 0,4 - 20 м3/с	

247,80 м	

248,20 м	

Зона максимальных сбросов, отдача 2,5 - 66,8 м3/с	

249,21 м	

01.05	

247,70 м	

248,20 м	

x	

248,20 м	

248,20 м	

248,20 м	

x	

x	

249,21 м	

01.06	

247,70 м	

248,20 м	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

249,21 м	

01.07	

247,70 м	

248,20 м	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

249,21 м	

01.08	

247,70 м	

248,20 м	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

249,21 м	

01.09	

247,70 м	

248,20 м	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

249,21 м	

01.10	

247,70 м	

248,20 м	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

249,21 м	

01.11	

247,70 м	

248,20 м	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

249,21 м	

01.12	

247,70 м	

248,20 м	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

249,21 м	

01.01	

247,70 м	

248,20 м	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

249,21 м	

01.02	

247,70 м	

248,20 м	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

249,21 м	

01.03	

247,70 м	

x	

248,20 м	

x	

x	

x	

248,20 м	

248,20 м	

249,21 м	

Приложение N 10

к Правилам использования

водных ресурсов Верх-Нейвинского,

Нейво-Рудянского и Невьянского

водохранилищ, утвержденным

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ НЕВЬЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Координаты линий диспетчерского графика работы Невьянского

водохранилища, разграничивающих его зоны и подзоны
.1875.375.5625.75.9375.125.3125.5.6875.875.0625.25.4375.625.8125.0

Дата	

Зона

I	

Линия

1	

Зона

II	

Линия

3а	

Линия

3б	

Линия

2	

Зона

III	

Подзона

IIIа	

Линия

2	

Линия

3а	

Подзона

IIIб	

Линия

3б	

Линия

3а	

Зона

IV	

Линия

4	

01.04	

Зона неиспользуемого объема, расход 0,002 м3/с	

234,80 м	

Зона гарантированного режима, отдача 0,44 м3/с	

x	

234,80 м	

234,80 м	

Зона отдач сверх гарантированных (избыточных отдач), отдача 0,44 - 25 м3/с	

Подзона повышенной отдачи водохранилища, отдача 0,44 - 25 м3/с	

234,80 м	

236,60 м	

Подзона принудительной предполоводной сработки водохранилища, отдача 0,44 - 25 м3/с	

234,80 м	

236,60 м	

Зона максимальных сбросов, отдача 2 - 107,6 м3/с	

237,14 м	

01.05	

234,80 м	

236,60 м	

x	

236,60 м	

236,60 м	

236,60 м	

x	

x	

237,14 м	

01.06	

234,80 м	

236,60 м	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

237,14 м	

01.07	

234,80 м	

236,60 м	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

237,14 м	

01.08	

234,80 м	

236,60 м	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

237,14 м	

01.09	

234,80 м	

236,60 м	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

237,14 м	

01.10	

234,80 м	

236,60 м	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

237,14 м	

01.11	

234,80 м	

236,60 м	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

237,14 м	

01.12	

234,80 м	

236,60 м	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

237,14 м	

01.01	

234,80 м	

236,60 м	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

237,14 м	

01.02	

234,80 м	

236,60 м	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

237,14 м	

01.03	

234,80 м	

x	

236,60 м	

x	

x	

x	

236,60 м	

236,60 м	

237,14 м	

Приложение N 11

к Правилам использования

водных ресурсов Верх-Нейвинского,

Нейво-Рудянского и Невьянского

водохранилищ, утвержденным

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

КРИВЫЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕЖИМОВ

РАБОТЫ ВЕРХ-НЕЙВИНСКОГО, НЕЙВО-РУДЯНСКОГО

И НЕВЬЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ

Кривые продолжительности средних за интервал

суммарных расходов воды в нижнем бьефе гидроузла

Верх-Нейвинского водохранилища

за апрель - июнь

за июль - сентябрь

за октябрь - декабрь

за январь - март

Кривые продолжительности средних за интервал расходов подачи

воды участникам водохозяйственного комплекса

за апрель - июнь

за июль - сентябрь

за октябрь - декабрь

за январь - март

Кривые продолжительности конечных для интервала уровней воды

в верхнем бьефе гидроузла Верх-Нейвинского водохранилища

за апрель - июнь

за июль - сентябрь

за октябрь - декабрь

за январь - март

Кривые продолжительности средних за интервал уровней воды

в нижнем бьефе гидроузла Верх-Нейвинского водохранилища

за апрель - июнь

за июль - сентябрь

за октябрь - декабрь

за январь - март

Кривые продолжительности средних за интервал

суммарных расходов воды в нижнем бьефе гидроузла

Нейво-Рудянского водохранилища

за апрель - июнь

за июль - сентябрь

за октябрь - декабрь

за январь - март

Кривые продолжительности средних за интервал

расходов подачи воды участникам водохозяйственного комплекса

на нужды промышленного водоснабжения

за апрель - июнь

за июль - сентябрь

за октябрь - декабрь

за январь - март

Кривые продолжительности конечных для интервала уровней воды

в верхнем бьефе гидроузла Нейво-Рудянского водохранилища

за апрель - июнь

за июль - сентябрь

за октябрь - декабрь

за январь - март

Кривые продолжительности средних за интервал уровней воды

в нижнем бьефе гидроузла Нейво-Рудянского водохранилища

за апрель - июнь

за июль - сентябрь

за октябрь - декабрь

за январь - март

Кривые продолжительности средних за интервал

суммарных расходов воды в нижнем бьефе гидроузла

Невьянского водохранилища

за апрель - июнь

за июль - сентябрь

за октябрь - декабрь

за январь - март

Кривые продолжительности конечных для интервала уровней воды

в верхнем бьефе гидроузла Невьянского водохранилища

за апрель - июнь

за июль - сентябрь

за октябрь - декабрь

за январь - март

Кривые продолжительности средних за интервал уровней воды

в нижнем бьефе гидроузла Невьянского водохранилища

за апрель - июнь

за июль - сентябрь

за октябрь - декабрь

за январь - март

Приложение N 12

к Правилам использования

водных ресурсов Верх-Нейвинского,

Нейво-Рудянского и Невьянского

водохранилищ, утвержденным

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

ПОЛНЫЕ БАЛАНСОВЫЕ ТАБЛИЦЫ

РАСЧЕТНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ВЕРХ-НЕЙВИНСКОГО, НЕЙВО-РУДЯНСКОГО

И НЕВЬЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ ЗА КОНКРЕТНЫЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ГОДЫ С ОБЪЕМАМИ СТОКА, БЛИЗКИМИ ПО РАСЧЕТНЫМ

ОБЕСПЕЧЕННОСТЯМ К ХАРАКТЕРНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Верх-Нейвинского водохранилища за многоводный 1987/88

водохозяйственный год обеспеченностью 1%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

Подача воды из Аятского водохранилища, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																

Приток в водохранилище	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное, хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Приточность	

Осадки на зеркало	

	

	

	

	

						

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

Апрель (начало)	

	

	

580	

	

	

154,6	

262,60	

36,16	

	

Апрель	

12,4	

32,2	

27	

0,98	

0,90	

34,0	

1	

0,04	

610	

0,00	

0,156	

1,85	

2,04	

5,60	

0,00	

181,0	

263,30	

0,70	

38,68	

5,76	

2,22	

252,92	

Май	

3,48	

9,32	

44	

1,70	

0,00	

11,0	

73	

2,82	

0	

0,00	

0,161	

1,85	

4,83	

6,19	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

6,35	

2,37	

252,94	

Июнь	

1,44	

3,73	

71	

2,75	

0,00	

6,48	

85	

3,29	

0	

0,00	

0,156	

1,85	

5,29	

1,19	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

1,34	

0,52	

252,56	

Июль	

1,04	

2,79	

86	

3,33	

0,00	

6,11	

87	

3,37	

0	

0,00	

0,161	

1,99	

5,51	

0,60	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,76	

0,28	

252,50	

Август	

1,35	

3,62	

64	

2,48	

0,00	

6,09	

77	

2,98	

0	

0,00	

0,161	

1,99	

5,13	

0,96	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

1,13	

0,42	

252,54	

Сентябрь	

2,66	

6,89	

52	

2,01	

0,00	

8,91	

56	

2,17	

0	

0,00	

0,156	

1,99	

4,31	

4,60	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

4,75	

1,83	

252,86	

Октябрь	

4,21	

11,3	

40	

1,55	

0,00	

12,8	

37	

1,43	

0	

0,00	

0,161	

1,78	

3,37	

9,45	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

9,61	

3,59	

253,08	

Ноябрь	

1,87	

4,85	

33	

1,28	

0,00	

6,12	

0	

0,00	

150	

0,075	

0,156	

1,78	

2,01	

4,11	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

4,27	

1,65	

252,82	

Декабрь	

2,16	

5,79	

28	

1,08	

0,00	

6,87	

0	

0,00	

350	

0,175	

0,161	

1,78	

2,11	

4,75	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

4,92	

1,84	

252,86	

Январь	

0,90	

2,41	

24	

0,93	

0,00	

3,34	

0	

0,00	

500	

0,25	

0,161	

1,78	

2,19	

1,15	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

1,31	

0,49	

252,55	

Февраль	

0,74	

1,79	

20	

0,77	

0,00	

2,56	

0	

0,00	

570	

0,285	

0,145	

1,78	

2,21	

0,36	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,50	

0,21	

252,49	

Март	

1,72	

4,61	

21	

0,81	

0,00	

5,42	

0	

0,00	

580	

0,29	

0,161	

1,78	

2,23	

9,19	

0,00	

175,0	

263,15	

-0,15	

38,14	

9,35	

3,49	

253,07	

Год	

2,83	

89,23	

510	

19,66	

0,90	

109,79	

416	

16,09	

2760	

1,08	

1,90	

22,19	

41,24	

48,15	

0,00	

180,5	

263,29	

0,05	

38,64	

50,05	

1,58	

252,77	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Верх-Нейвинского водохранилища за многоводный 1972/73

водохозяйственный год обеспеченностью 5%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

Подача воды из Аятского водохранилища, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																

Приток в водохранилище	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное, хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Приточность	

Осадки на зеркало	

	

	

	

	

						

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

Апрель (начало)	

	

	

580	

	

	

175,00	

263,15	

38,14	

	

Апрель	

9,47	

24,55	

27	

1,03	

0,90	

26,5	

1	

0,04	

610	

0,00	

0,156	

1,849	

2,04	

15,4	

0,00	

184,03	

263,38	

0,23	

38,97	

15,6	

6,00	

253,35	

Май	

2,66	

7,12	

44	

1,71	

0,00	

8,84	

73	

2,84	

0	

0,00	

0,161	

1,849	

4,85	

7,01	

0,00	

181,00	

263,30	

-0,08	

38,68	

7,18	

2,68	

252,98	

Июнь	

1,10	

2,85	

71	

2,75	

0,00	

5,6	

85	

3,29	

0	

0,00	

0,156	

1,849	

5,29	

0,31	

0,00	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,46	

0,18	

252,48	

Июль	

0,80	

2,14	

86	

3,33	

0,00	

5,47	

87	

3,37	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,51	

0,00	

0,04	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Август	

1,03	

2,76	

64	

2,48	

0,00	

5,23	

77	

2,98	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,13	

0,11	

0,00	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,27	

0,10	

252,45	

Сентябрь	

2,03	

5,26	

52	

2,01	

0,00	

7,27	

56	

2,17	

0	

0,00	

0,156	

1,989	

4,31	

2,96	

0,00	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

3,12	

1,20	

252,72	

Октябрь	

3,21	

8,60	

40	

1,55	

0,00	

10,1	

37	

1,43	

0	

0,00	

0,161	

1,779	

3,37	

6,77	

0,00	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

6,94	

2,59	

252,97	

Ноябрь	

1,43	

3,71	

33	

1,28	

0,00	

4,98	

0	

0,00	

150	

0,08	

0,156	

1,779	

2,01	

2,97	

0,00	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

3,13	

1,21	

252,72	

Декабрь	

1,65	

4,42	

28	

1,08	

0,00	

5,50	

0	

0,00	

350	

0,18	

0,161	

1,779	

2,11	

3,39	

0,00	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

3,55	

1,33	

252,75	

Январь	

0,69	

1,85	

24	

0,93	

0,00	

2,78	

0	

0,00	

500	

0,25	

0,161	

1,779	

2,19	

0,59	

0,00	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,75	

0,28	

252,50	

Февраль	

0,57	

1,38	

20	

0,77	

0,00	

2,15	

0	

0,00	

570	

0,29	

0,145	

1,779	

2,21	

0,00	

0,06	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,15	

0,06	

252,43	

Март	

1,31	

3,51	

21	

0,81	

0,00	

4,32	

0	

0,00	

580	

0,29	

0,161	

1,779	

2,23	

8,09	

0,00	

175,00	

263,15	

-0,15	

38,14	

8,25	

3,08	

253,02	

Год	

2,16	

68,14	

510	

19,72	

0,90	

88,77	

416	

16,11	

2760	

1,08	

1,90	

22,19	

41,26	

47,61	

0,10	

180,75	

263,29	

0,00	

38,66	

49,5	

1,56	

252,73	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Верх-Нейвинского водохранилища за многоводный 1970/71

водохозяйственный год обеспеченностью 10%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

Подача воды из Аятского водохранилища, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																

Приток в водохранилище	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное, хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Приточность	

Осадки на зеркало	

	

	

	

	

						

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

Апрель (начало)	

	

	

580	

	

	

175,0	

263,15	

38,14	

	

Апрель	

8,77	

22,73	

27	

1,03	

0,90	

24,7	

1	

0,04	

610	

0,00	

0,156	

1,849	

2,04	

15,4	

0,00	

182,2	

263,33	

0,18	

38,79	

15,6	

6,00	

253,35	

Май	

2,46	

6,59	

44	

1,71	

0,00	

8,3	

73	

2,83	

0	

0,00	

0,161	

1,849	

4,84	

4,67	

0,00	

181,0	

263,30	

-0,03	

38,68	

4,84	

1,81	

252,86	

Июнь	

1,02	

2,64	

71	

2,75	

0,00	

5,39	

85	

3,29	

0	

0,00	

0,156	

1,849	

5,29	

0,10	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,25	

0,10	

252,45	

Июль	

0,74	

1,98	

86	

3,33	

0,00	

5,31	

87	

3,37	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,51	

0,00	

0,21	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,17	

0,06	

252,43	

Август	

0,96	

2,57	

64	

2,48	

0,00	

5,05	

77	

2,98	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,13	

0,00	

0,08	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Сентябрь	

1,88	

4,87	

52	

2,01	

0,00	

6,88	

56	

2,17	

0	

0,00	

0,156	

1,989	

4,31	

2,57	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

2,73	

1,05	

252,68	

Октябрь	

2,98	

7,98	

40	

1,55	

0,00	

9,53	

37	

1,43	

0	

0,00	

0,161	

1,779	

3,37	

6,16	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

6,32	

2,36	

252,94	

Ноябрь	

1,32	

3,42	

33	

1,28	

0,00	

4,70	

0	

0,00	

150	

0,08	

0,156	

1,779	

2,01	

2,69	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

2,84	

1,10	

252,69	

Декабрь	

1,52	

4,07	

28	

1,08	

0,00	

5,15	

0	

0,00	

350	

0,18	

0,161	

1,779	

2,11	

3,04	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

3,20	

1,20	

252,72	

Январь	

0,63	

1,69	

24	

0,93	

0,00	

2,62	

0	

0,00	

500	

0,25	

0,161	

1,779	

2,19	

0,43	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,59	

0,22	

252,49	

Февраль	

0,52	

1,26	

20	

0,77	

0,00	

2,03	

0	

0,00	

570	

0,29	

0,145	

1,779	

2,21	

0,00	

0,18	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,15	

0,06	

252,43	

Март	

1,21	

3,24	

21	

0,81	

0,00	

4,05	

0	

0,00	

580	

0,29	

0,161	

1,779	

2,23	

7,82	

0,00	

175,0	

263,15	

-0,15	

38,14	

7,98	

2,98	

253,01	

Год	

2,00	

63,05	

510	

19,72	

0,90	

83,7	

416	

16,1	

2760	

1,08	

1,90	

22,19	

41,3	

42,9	

0,47	

180,6	

263,29	

0,00	

38,64	

44,79	

1,42	

252,71	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Верх-Нейвинского водохранилища за средний по водности

1995/96 водохозяйственный год обеспеченностью 40%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

Подача воды из Аятского водохранилища, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																

Приток в водохранилище	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное, хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Приточность	

Осадки на зеркало	

	

	

	

	

						

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

Апрель (начало)	

	

	

580	

	

	

175,0	

263,15	

38,14	

	

Апрель	

7,15	

18,5	

27	

1,03	

0,90	

20,5	

1	

0,04	

610	

0,00	

0,156	

1,849	

2,04	

12,42	

0,00	

181,0	

263,30	

0,15	

38,68	

12,58	

4,85	

253,22	

Май	

2,32	

6,21	

44	

1,70	

0,00	

7,92	

73	

2,82	

0	

0,00	

0,161	

1,849	

4,83	

3,08	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

3,24	

1,21	

252,72	

Июнь	

1,37	

3,55	

71	

2,75	

0,00	

6,30	

85	

3,29	

0	

0,00	

0,156	

1,849	

5,29	

1,00	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

1,16	

0,45	

252,54	

Июль	

1,41	

3,78	

86	

3,33	

0,00	

7,10	

87	

3,37	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,51	

1,59	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

1,75	

0,65	

252,59	

Август	

0,74	

1,98	

64	

2,48	

0,00	

4,46	

77	

2,98	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,13	

0,00	

0,67	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Сентябрь	

1,05	

2,72	

52	

2,01	

0,00	

4,73	

56	

2,17	

0	

0,00	

0,156	

1,989	

4,31	

0,42	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,58	

0,22	

252,49	

Октябрь	

0,87	

2,33	

40	

1,55	

0,00	

3,88	

37	

1,43	

0	

0,00	

0,161	

1,779	

3,37	

0,51	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,67	

0,25	

252,50	

Ноябрь	

0,59	

1,53	

33	

1,28	

0,00	

2,81	

0	

0,00	

150	

0,08	

0,156	

1,779	

2,01	

0,8	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,95	

0,37	

252,52	

Декабрь	

1,06	

2,84	

28	

1,08	

0,00	

3,92	

0	

0,00	

350	

0,18	

0,161	

1,779	

2,11	

1,81	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

1,97	

0,74	

252,61	

Январь	

0,33	

0,88	

24	

0,93	

0,00	

1,81	

0	

0,00	

500	

0,25	

0,161	

1,779	

2,19	

0,00	

0,38	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Февраль	

0,31	

0,75	

20	

0,77	

0,00	

1,52	

0	

0,00	

570	

0,29	

0,145	

1,779	

2,21	

0,00	

0,68	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,14	

0,06	

252,43	

Март	

0,70	

1,87	

21	

0,81	

0,00	

2,69	

0	

0,00	

580	

0,29	

0,161	

1,779	

2,23	

6,46	

0,00	

175,0	

263,15	

-0,15	

38,14	

6,62	

2,47	

252,95	

Год	

1,49	

46,99	

510	

19,71	

0,90	

67,6	

416	

16,09	

2760	

1,08	

1,90	

22,19	

41,24	

28,1	

1,73	

180,5	

263,29	

0,00	

38,64	

29,98	

0,95	

252,62	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Верх-Нейвинского водохранилища за средний по водности

2010/11 водохозяйственный год обеспеченностью 50%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

Подача воды из Аятского водохранилища, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																

Приток в водохранилище	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное, хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Приточность	

Осадки на зеркало	

	

	

	

	

						

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

Апрель (начало)	

	

	

580	

	

	

175,0	

263,15	

38,14	

	

Апрель	

6,38	

16,5	

27	

1,03	

0,90	

18,5	

1	

0,04	

610	

0,00	

0,156	

1,849	

2,04	

10,4	

0,00	

181,0	

263,30	

0,15	

38,68	

10,6	

4,08	

253,13	

Май	

2,07	

5,54	

44	

1,70	

0,00	

7,25	

73	

2,82	

0	

0,00	

0,161	

1,849	

4,83	

2,41	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

2,57	

0,96	

252,66	

Июнь	

1,22	

3,16	

71	

2,75	

0,00	

5,91	

85	

3,29	

0	

0,00	

0,156	

1,849	

5,29	

0,62	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,77	

0,30	

252,51	

Июль	

1,26	

3,37	

86	

3,33	

0,00	

6,70	

87	

3,37	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,51	

1,19	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

1,35	

0,50	

252,55	

Август	

0,66	

1,77	

64	

2,48	

0,00	

4,24	

77	

2,98	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,13	

0,00	

0,88	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Сентябрь	

0,94	

2,44	

52	

2,01	

0,00	

4,45	

56	

2,17	

0	

0,00	

0,156	

1,989	

4,31	

0,14	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,29	

0,11	

252,46	

Октябрь	

0,77	

2,06	

40	

1,55	

0,00	

3,61	

37	

1,43	

0	

0,00	

0,161	

1,779	

3,37	

0,24	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,40	

0,15	

252,48	

Ноябрь	

0,52	

1,35	

33	

1,28	

0,00	

2,62	

0	

0,00	

150	

0,075	

0,156	

1,779	

2,01	

0,62	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,77	

0,30	

252,51	

Декабрь	

0,95	

2,54	

28	

1,08	

0,00	

3,63	

0	

0,00	

350	

0,175	

0,161	

1,779	

2,11	

1,51	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

1,67	

0,63	

252,58	

Январь	

0,30	

0,80	

24	

0,93	

0,00	

1,73	

0	

0,00	

500	

0,25	

0,161	

1,779	

2,19	

0,00	

0,46	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Февраль	

0,28	

0,68	

20	

0,77	

0,00	

1,45	

0	

0,00	

570	

0,285	

0,145	

1,779	

2,21	

0,00	

0,76	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,15	

0,06	

252,43	

Март	

0,63	

1,69	

21	

0,81	

0,00	

2,50	

0	

0,00	

580	

0,29	

0,161	

1,779	

2,23	

6,27	

0,00	

175,0	

263,15	

-0,15	

38,14	

6,43	

2,40	

252,95	

Год	

1,33	

41,95	

510	

19,71	

0,90	

62,56	

416	

16,09	

2760	

1,08	

1,90	

22,19	

41,24	

23,42	

2,10	

180,5	

263,29	

0,00	

38,64	

25,31	

0,80	

252,59	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Верх-Нейвинского водохранилища за средний по водности

2004/05 водохозяйственный год обеспеченностью 60%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

Подача воды из Аятского водохранилища, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																

Приток в водохранилище	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное, хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Приточность	

Осадки на зеркало	

	

	

	

	

						

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

Апрель (начало)	

	

	

580	

	

	

175,0	

263,15	

38,14	

	

Апрель	

5,95	

15,4	

27	

1,03	

0,90	

17,4	

1	

0,04	

610	

0,00	

0,156	

1,849	

2,04	

9,31	

0,00	

181,0	

263,30	

0,15	

38,68	

9,47	

3,65	

253,09	

Май	

1,93	

5,17	

44	

1,70	

0,00	

6,87	

73	

2,82	

0	

0,00	

0,161	

1,849	

4,83	

2,04	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

2,20	

0,82	

252,63	

Июнь	

1,14	

2,95	

71	

2,75	

0,00	

5,70	

85	

3,29	

0	

0,00	

0,156	

1,849	

5,29	

0,41	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,56	

0,22	

252,49	

Июль	

1,17	

3,13	

86	

3,33	

0,00	

6,46	

87	

3,37	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,51	

0,95	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

1,11	

0,41	

252,53	

Август	

0,62	

1,66	

64	

2,48	

0,00	

4,14	

77	

2,98	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,13	

0,00	

0,99	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Сентябрь	

0,87	

2,26	

52	

2,01	

0,00	

4,27	

56	

2,17	

0	

0,00	

0,156	

1,989	

4,31	

0,00	

0,04	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,15	

0,06	

252,43	

Октябрь	

0,72	

1,93	

40	

1,55	

0,00	

3,48	

37	

1,43	

0	

0,00	

0,161	

1,779	

3,37	

0,11	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,27	

0,10	

252,45	

Ноябрь	

0,49	

1,27	

33	

1,28	

0,00	

2,55	

0	

0,00	

150	

0,075	

0,156	

1,779	

2,01	

0,54	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,69	

0,27	

252,50	

Декабрь	

0,88	

2,36	

28	

1,08	

0,00	

3,44	

0	

0,00	

350	

0,175	

0,161	

1,779	

2,11	

1,33	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

1,49	

0,56	

252,57	

Январь	

0,28	

0,75	

24	

0,93	

0,00	

1,68	

0	

0,00	

500	

0,250	

0,161	

1,779	

2,19	

0,00	

0,51	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Февраль	

0,26	

0,63	

20	

0,77	

0,00	

1,40	

0	

0,00	

570	

0,285	

0,145	

1,779	

2,21	

0,00	

0,81	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,15	

0,06	

252,43	

Март	

0,58	

1,55	

21	

0,81	

0,00	

2,37	

0	

0,00	

580	

0,290	

0,161	

1,779	

2,23	

6,14	

0,00	

175,0	

263,15	

-0,15	

38,14	

6,30	

2,35	

252,94	

Год	

1,24	

39,08	

510	

19,71	

0,90	

59,7	

416	

16,09	

2760	

1,08	

1,90	

22,19	

41,24	

20,81	

2,35	

180,5	

263,29	

0,00	

38,64	

22,7	

0,72	

252,57	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Верх-Нейвинского водохранилища за среднемаловодный 1933/34

водохозяйственный год обеспеченностью 70%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

Подача воды из Аятского водохранилища, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																

Приток в водохранилище	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное, хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Приточность	

Осадки на зеркало	

	

	

	

	

						

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

Апрель (начало)	

	

	

580	

	

	

175,0	

263,15	

38,14	

	

Апрель	

4,76	

12,3	

27	

1,03	

0,90	

14,27	

1	

0,04	

610	

0,00	

0,156	

1,849	

2,04	

6,22	

0,00	

181,0	

263,30	

0,15	

38,68	

6,38	

2,46	

252,95	

Май	

2,05	

5,49	

44	

1,70	

0,00	

7,19	

73	

2,82	

0	

0,00	

0,161	

1,849	

4,83	

2,36	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

2,52	

0,94	

252,66	

Июнь	

1,20	

3,11	

71	

2,75	

0,00	

5,86	

85	

3,29	

0	

0,00	

0,156	

1,849	

5,29	

0,57	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,73	

0,28	

252,50	

Июль	

0,96	

2,57	

86	

3,33	

0,00	

5,90	

87	

3,37	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,51	

0,38	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,54	

0,20	

252,49	

Август	

0,67	

1,79	

64	

2,48	

0,00	

4,27	

77	

2,98	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,13	

0,00	

0,86	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Сентябрь	

0,57	

1,48	

52	

2,01	

0,00	

3,49	

56	

2,17	

0	

0,00	

0,156	

1,989	

4,31	

0,00	

0,82	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Октябрь	

0,47	

1,26	

40	

1,55	

0,00	

2,81	

37	

1,43	

0	

0,00	

0,161	

1,779	

3,37	

0,00	

0,56	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Ноябрь	

0,35	

0,91	

33	

1,28	

0,00	

2,18	

0	

0,00	

150	

0,075	

0,156	

1,779	

2,01	

0,17	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,33	

0,13	

252,47	

Декабрь	

1,09	

2,92	

28	

1,08	

0,00	

4,00	

0	

0,00	

350	

0,175	

0,161	

1,779	

2,11	

1,89	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

2,05	

0,77	

252,62	

Январь	

0,34	

0,91	

24	

0,93	

0,00	

1,84	

0	

0,00	

500	

0,25	

0,161	

1,779	

2,19	

0,00	

0,35	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Февраль	

0,31	

0,78	

21	

0,81	

0,00	

1,59	

0	

0,00	

570	

0,285	

0,145	

1,779	

2,21	

0,00	

0,62	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,15	

0,06	

252,43	

Март	

0,44	

1,18	

20	

0,77	

0,00	

1,95	

0	

0,00	

580	

0,29	

0,161	

1,779	

2,23	

5,73	

0,00	

175,0	

263,15	

-0,15	

38,14	

5,89	

2,20	

252,92	

Год	

1,10	

34,7	

510	

19,71	

0,90	

55,35	

416	

16,09	

2760	

1,08	

1,90	

22,19	

41,24	

17,32	

3,21	

180,5	

263,29	

0,00	

38,64	

19,22	

0,61	

252,56	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Верх-Нейвинского водохранилища за среднемаловодный 1940/41

водохозяйственный год обеспеченностью 75%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

Подача воды из Аятского водохранилища, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																

Приток в водохранилище	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное, хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Приточность	

Осадки на зеркало	

	

	

	

	

						

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

Апрель (начало)	

	

	

580	

	

	

175,0	

263,15	

38,14	

	

Апрель	

4,63	

12,0	

27	

1,03	

0,90	

13,9	

1	

0,04	

610	

0,00	

0,156	

1,849	

2,04	

5,89	

0,00	

181,0	

263,30	

0,15	

38,68	

6,05	

2,33	

252,94	

Май	

2,00	

5,36	

44	

1,70	

0,00	

7,06	

73	

2,82	

0	

0,00	

0,161	

1,849	

4,83	

2,22	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

2,38	

0,89	

252,64	

Июнь	

1,17	

3,03	

71	

2,75	

0,00	

5,78	

85	

3,29	

0	

0,00	

0,156	

1,849	

5,29	

0,49	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,65	

0,25	

252,50	

Июль	

0,93	

2,49	

86	

3,33	

0,00	

5,82	

87	

3,37	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,51	

0,3	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,46	

0,17	

252,48	

Август	

0,65	

1,74	

64	

2,48	

0,00	

4,22	

77	

2,98	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,13	

0,00	

0,91	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Сентябрь	

0,55	

1,43	

52	

2,01	

0,00	

3,44	

56	

2,17	

0	

0,00	

0,156	

1,989	

4,31	

0,00	

0,87	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Октябрь	

0,46	

1,23	

40	

1,55	

0,00	

2,78	

37	

1,43	

0	

0,00	

0,161	

1,779	

3,37	

0,00	

0,59	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Ноябрь	

0,34	

0,88	

33	

1,28	

0,00	

2,16	

0	

0,00	

150	

0,075	

0,156	

1,779	

2,01	

0,15	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,31	

0,12	

252,46	

Декабрь	

1,06	

2,84	

28	

1,08	

0,00	

3,92	

0	

0,00	

350	

0,175	

0,161	

1,779	

2,11	

1,80	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

1,96	

0,73	

252,61	

Январь	

0,33	

0,88	

24	

0,93	

0,00	

1,81	

0	

0,00	

500	

0,25	

0,161	

1,779	

2,19	

0,00	

0,37	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Февраль	

0,31	

0,78	

20	

0,77	

0,00	

1,55	

0	

0,00	

570	

0,285	

0,145	

1,779	

2,21	

0,00	

0,66	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,15	

0,06	

252,43	

Март	

0,43	

1,15	

21	

0,81	

0,00	

1,96	

0	

0,00	

580	

0,29	

0,161	

1,779	

2,23	

5,73	

0,00	

175,0	

263,15	

-0,15	

38,14	

5,89	

2,20	

252,92	

Год	

1,07	

33,81	

510	

19,71	

0,90	

54,42	

416	

16,09	

2760	

1,08	

1,90	

22,19	

41,24	

16,58	

3,40	

180,5	

263,29	

0,00	

38,64	

18,48	

0,58	

252,56	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Верх-Нейвинского водохранилища за среднемаловодный 1951/52

водохозяйственный год обеспеченностью 80%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

Подача воды из Аятского водохранилища, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																

Приток в водохранилище	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное, хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Приточность	

Осадки на зеркало	

	

	

	

	

						

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

Апрель (начало)	

	

	

580	

	

	

175,0	

263,15	

38,14	

	

Апрель	

4,24	

11,0	

27	

1,03	

0,90	

12,9	

1	

0,04	

610	

0,00	

0,156	

1,849	

2,04	

4,88	

0,00	

181,0	

263,30	

0,15	

38,68	

5,04	

1,94	

252,89	

Май	

1,83	

4,90	

44	

1,70	

0,00	

6,60	

73	

2,82	

0	

0,00	

0,161	

1,849	

4,83	

1,77	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

1,93	

0,72	

252,61	

Июнь	

1,07	

2,77	

71	

2,75	

0,00	

5,52	

85	

3,29	

0	

0,00	

0,156	

1,849	

5,29	

0,22	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,38	

0,15	

252,48	

Июль	

0,85	

2,28	

86	

3,33	

0,00	

5,60	

87	

3,37	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,51	

0,09	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,25	

0,09	

252,45	

Август	

0,59	

1,58	

64	

2,48	

0,00	

4,06	

77	

2,98	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,13	

0,00	

1,07	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Сентябрь	

0,51	

1,32	

52	

2,01	

0,00	

3,33	

56	

2,17	

0	

0,00	

0,156	

1,989	

4,31	

0,00	

0,97	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Октябрь	

0,42	

1,12	

40	

1,55	

0,00	

2,67	

37	

1,43	

0	

0,00	

0,161	

1,779	

3,37	

0,00	

0,70	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Ноябрь	

0,31	

0,80	

33	

1,28	

0,00	

2,08	

0	

0,00	

150	

0,075	

0,156	

1,779	

2,01	

0,07	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,23	

0,09	

252,45	

Декабрь	

0,97	

2,60	

28	

1,08	

0,00	

3,68	

0	

0,00	

350	

0,175	

0,161	

1,779	

2,11	

1,56	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

1,72	

0,64	

252,59	

Январь	

0,30	

0,80	

24	

0,93	

0,00	

1,73	

0	

0,00	

500	

0,25	

0,161	

1,779	

2,19	

0,00	

0,45	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Февраль	

0,28	

0,68	

20	

0,77	

0,00	

1,45	

0	

0,00	

570	

0,285	

0,145	

1,779	

2,21	

0,00	

0,76	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,15	

0,06	

252,43	

Март	

0,39	

1,04	

21	

0,81	

0,00	

1,86	

0	

0,00	

580	

0,29	

0,161	

1,779	

2,23	

5,63	

0,00	

175,0	

263,15	

-0,15	

38,14	

5,79	

2,16	

252,92	

Год	

0,98	

30,9	

510	

19,71	

0,90	

51,51	

416	

16,09	

2760	

1,08	

1,90	

22,19	

41,24	

14,22	

3,95	

180,5	

263,29	

0,00	

38,64	

16,12	

0,51	

252,54	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Верх-Нейвинского водохранилища за маловодный 1976/77

водохозяйственный год обеспеченностью 90%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

Подача воды из Аятского водохранилища, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																

Приток в водохранилище	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное, хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Приточность	

Осадки на зеркало	

	

	

	

	

						

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

Апрель (начало)	

	

	

580	

	

	

175,00	

263,15	

38,14	

	

Апрель	

4,74	

12,3	

27	

1,03	

0,90	

14,2	

1	

0,04	

610	

0,00	

0,156	

1,849	

2,04	

3,14	

0,00	

184,03	

263,38	

0,23	

38,97	

3,30	

1,27	

252,73	

Май	

1,84	

4,93	

44	

1,71	

0,00	

6,64	

73	

2,84	

0	

0,00	

0,161	

1,849	

4,85	

4,82	

0,00	

181,00	

263,30	

-0,08	

38,68	

4,98	

1,86	

252,87	

Июнь	

1,18	

3,06	

71	

2,75	

0,00	

5,80	

85	

3,29	

0	

0,00	

0,156	

1,849	

5,29	

0,51	

0,00	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,67	

0,26	

252,50	

Июль	

0,34	

0,91	

86	

3,33	

0,00	

4,24	

87	

3,37	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,51	

0,00	

1,28	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Август	

0,26	

0,70	

64	

2,48	

0,00	

3,17	

77	

2,98	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,13	

0,00	

1,96	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,17	

0,06	

252,43	

Сентябрь	

0,31	

0,80	

52	

2,01	

0,00	

2,81	

56	

2,17	

0	

0,00	

0,156	

1,989	

4,31	

0,00	

1,50	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Октябрь	

0,41	

1,10	

40	

1,55	

0,00	

2,65	

37	

1,43	

0	

0,00	

0,161	

1,779	

3,37	

0,00	

0,73	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,17	

0,06	

252,43	

Ноябрь	

0,24	

0,62	

33	

1,28	

0,00	

1,90	

0	

0,00	

150	

0,075	

0,156	

1,779	

2,01	

0,00	

0,11	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Декабрь	

0,54	

1,45	

28	

1,08	

0,00	

2,53	

0	

0,00	

350	

0,175	

0,161	

1,779	

2,11	

0,42	

0,00	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,58	

0,22	

252,49	

Январь	

0,042	

0,11	

24	

0,93	

0,00	

1,04	

0	

0,00	

500	

0,250	

0,161	

1,779	

2,19	

0,00	

1,15	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Февраль	

0,04	

0,10	

20	

0,77	

0,00	

0,87	

0	

0,00	

570	

0,285	

0,145	

1,779	

2,21	

0,00	

1,34	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,15	

0,06	

252,43	

Март	

0,045	

0,12	

21	

0,81	

0,00	

0,93	

0	

0,00	

580	

0,29	

0,161	

1,779	

2,23	

4,7	

0,00	

175,00	

263,15	

-0,15	

38,14	

4,86	

1,82	

252,86	

Год	

0,83	

26,18	

510	

19,72	

0,90	

46,8	

416	

16,11	

2760	

1,08	

1,90	

22,19	

41,26	

13,61	

8,07	

180,75	

263,29	

0,00	

38,66	

15,51	

0,49	

252,54	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Верх-Нейвинского водохранилища за маловодный 1952/53

водохозяйственный год обеспеченностью 95%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

Подача воды из Аятского водохранилища, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																

Приток в водохранилище	

Возврат воды в результате, таяния льда весной, млн. м3	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное, хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Приточность	

Осадки на зеркало	

	

	

	

	

						

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

Апрель (начало)	

	

	

580	

	

	

175,0	

263,15	

38,14	

	

Апрель	

4,17	

10,8	

27	

1,03	

0,90	

12,7	

1	

0,04	

610	

0,00	

0,156	

1,849	

2,04	

4,70	

0,00	

181,0	

263,30	

0,15	

38,68	

4,86	

1,87	

252,87	

Май	

1,62	

4,34	

44	

1,70	

0,00	

6,04	

73	

2,82	

0	

0,00	

0,161	

1,849	

4,83	

1,20	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

1,36	

0,51	

252,56	

Июнь	

1,04	

2,70	

71	

2,75	

0,00	

5,44	

85	

3,29	

0	

0,00	

0,156	

1,849	

5,29	

0,15	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,31	

0,12	

252,46	

Июль	

0,30	

0,80	

86	

3,33	

0,00	

4,13	

87	

3,37	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,51	

0,00	

1,38	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Август	

0,23	

0,62	

64	

2,48	

0,00	

3,09	

77	

2,98	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,13	

0,00	

2,04	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Сентябрь	

0,27	

0,70	

52	

2,01	

0,00	

2,71	

56	

2,17	

0	

0,00	

0,156	

1,989	

4,31	

0,00	

1,6	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Октябрь	

0,36	

0,96	

40	

1,55	

0,00	

2,51	

37	

1,43	

0	

0,00	

0,161	

1,779	

3,37	

0,00	

0,85	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Ноябрь	

0,21	

0,54	

33	

1,28	

0,00	

1,82	

0	

0,00	

150	

0,075	

0,156	

1,779	

2,01	

0,00	

0,19	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Декабрь	

0,47	

1,26	

28	

1,08	

0,00	

2,34	

0	

0,00	

350	

0,175	

0,161	

1,779	

2,11	

0,22	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,38	

0,14	

252,47	

Январь	

0,037	

0,10	

24	

0,93	

0,00	

1,03	

0	

0,00	

500	

0,25	

0,161	

1,779	

2,19	

0,00	

1,16	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Февраль	

0,035	

0,08	

20	

0,77	

0,00	

0,86	

0	

0,00	

570	

0,285	

0,145	

1,779	

2,21	

0,00	

1,35	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,15	

0,06	

252,43	

Март	

0,04	

0,11	

21	

0,81	

0,00	

0,92	

0	

0,00	

580	

0,29	

0,161	

1,779	

2,23	

4,69	

0,00	

175,0	

263,15	

-0,15	

38,14	

4,85	

1,81	

252,86	

Год	

0,73	

23,02	

510	

19,71	

0,90	

43,63	

416	

16,09	

2760	

1,08	

1,90	

22,19	

41,24	

10,96	

8,57	

180,5	

263,29	

0,00	

38,64	

12,86	

0,41	

252,52	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Верх-Нейвинского водохранилища за маловодный 1959/60

водохозяйственный год обеспеченностью 99%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

Подача воды из Аятского водохранилища, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																

Приток в водохранилище	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное, хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Приточность	

Осадки на зеркало	

	

	

	

	

						

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

Апрель (начало)	

	

	

580	

	

	

175,0	

263,15	

38,14	

	

Апрель	

2,57	

6,66	

27	

1,03	

0,90	

8,59	

1	

0,04	

610	

0,00	

0,156	

1,849	

2,04	

0,55	

0,00	

181,0	

263,30	

0,15	

38,68	

0,71	

0,27	

252,50	

Май	

1,00	

2,68	

44	

1,70	

0,00	

4,38	

73	

2,82	

0	

0,00	

0,161	

1,849	

4,83	

0,00	

0,45	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Июнь	

0,64	

1,66	

71	

2,75	

0,00	

4,41	

85	

3,29	

0	

0,00	

0,156	

1,849	

5,29	

0,00	

0,89	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Июль	

0,19	

0,51	

86	

3,33	

0,00	

3,84	

87	

3,37	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,51	

0,00	

1,68	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Август	

0,14	

0,37	

64	

2,48	

0,00	

2,85	

77	

2,98	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,13	

0,00	

2,28	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Сентябрь	

0,17	

0,44	

52	

2,01	

0,00	

2,45	

56	

2,17	

0	

0,00	

0,156	

1,989	

4,31	

0,00	

1,86	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Октябрь	

0,22	

0,59	

40	

1,55	

0,00	

2,14	

37	

1,43	

0	

0,00	

0,161	

1,779	

3,37	

0,00	

1,23	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Ноябрь	

0,13	

0,34	

33	

1,28	

0,00	

1,61	

0	

0,00	

150	

0,075	

0,156	

1,779	

2,01	

0,00	

0,39	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Декабрь	

0,29	

0,78	

28	

1,08	

0,00	

1,86	

0	

0,00	

350	

0,175	

0,161	

1,779	

2,11	

0,00	

0,26	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Январь	

0,023	

0,06	

24	

0,93	

0,00	

0,99	

0	

0,00	

500	

0,25	

0,161	

1,779	

2,19	

0,00	

1,2	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Февраль	

0,022	

0,05	

20	

0,77	

0,00	

0,83	

0	

0,00	

570	

0,285	

0,145	

1,779	

2,21	

0,00	

1,38	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,15	

0,06	

252,43	

Март	

0,025	

0,07	

21	

0,81	

0,00	

0,88	

0	

0,00	

580	

0,29	

0,161	

1,779	

2,23	

4,65	

0,00	

175,0	

263,15	

-0,15	

38,14	

4,81	

1,80	

252,85	

Год	

0,45	

14,21	

510	

19,71	

0,90	

34,82	

416	

16,09	

2760	

1,08	

1,90	

22,19	

41,24	

5,20	

11,62	

180,5	

263,29	

0,00	

38,64	

7,10	

0,22	

252,47	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Нейво-Рудянского водохранилища за многоводный 1993/94

водохозяйственный год обеспеченностью 1,3%
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

6,00	

15,56	

5,10	

13,2	

18,5	

0,17	

2,02	

0,75	

31,7	

19,0	

0,17	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

1,97	

26,9	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

28,6	

11,0	

244,70	

Май	

1,58	

4,23	

2,83	

7,58	

65,1	

0,59	

2,02	

0,00	

14,4	

88,0	

0,79	

1,00	

0,01	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

2,63	

11,8	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

13,5	

5,04	

244,31	

Июнь	

0,077	

0,20	

1,14	

2,95	

42,0	

0,38	

2,02	

0,00	

5,55	

97,0	

0,87	

4,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0.12	

2,68	

2,87	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

4,52	

1,74	

244,03	

Июль	

0,060	

0,16	

3,89	

10,41	

227,6	

2,05	

2,02	

0,00	

14,6	

91,0	

0,82	

8,00	

0,07	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,12	

12,5	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

13,6	

5,07	

244,31	

Август	

0,060	

0,16	

0,80	

2,16	

93,4	

0,84	

2,02	

0,00	

5,17	

69,0	

0,62	

4,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

1,89	

3,29	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

4,36	

1,63	

244,02	

Сентябрь	

1,02	

2,65	

2,39	

6,19	

47,6	

0,43	

2,02	

0,00	

11,3	

46,0	

0,41	

8,00	

0,07	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

1,68	

9,61	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

10,6	

4,11	

244,23	

Октябрь	

2,30	

6,16	

0,97	

2,60	

38,5	

0,35	

2,02	

0,00	

11,1	

28,0	

0,25	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,43	

9,70	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

10,8	

4,02	

244,22	

Ноябрь	

1,07	

2,77	

0,14	

0,36	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

5,15	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,15	

4,00	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

5,04	

1,94	

244,05	

Декабрь	

1,16	

3,12	

0,036	

0,097	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

5,23	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,19	

4,05	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

5,12	

1,91	

244,05	

Январь	

0,21	

0,56	

0,049	

0,13	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,71	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,18	

1,53	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,60	

0,97	

243,96	

Февраль	

0,058	

0,14	

0,009	

0,021	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,18	

0,0	

0,00	

2,00	

0,02	

0,57	

0,00	

0,97	

0,07	

1,05	

1,12	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,09	

0,86	

243,96	

Март	

2,96	

7,93	

0,000	

0,000	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

9,95	

0,0	

0,00	

3,00	

0,02	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,92	

10,8	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

11,9	

4,45	

244,26	

Год	

1,38	

43,6	

1,45	

45,7	

532,7	

4,79	

24,2	

0,75	

119,1	

438,0	

3,94	

45,0	

0,40	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

20,9	

98,2	

11,05	

248,17	

0,00	

8,79	

112,7	

3,57	

244,17	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Нейво-Рудянского водохранилища за многоводный 1987/88

водохозяйственный год обеспеченностью 5,3%
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

2,22	

5,76	

4,50	

11,8	

47,8	

0,43	

2,02	

0,75	

20,7	

19,0	

0,17	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

1,97	

16,0	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

17,6	

6,80	

244,45	

Май	

2,37	

6,35	

3,48	

9,31	

43,2	

0,39	

2,02	

0,00	

18,1	

88,0	

0,79	

1,00	

0,01	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

2,63	

15,4	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

17,2	

6,40	

244,42	

Июнь	

0,52	

1,34	

0,67	

1,73	

54,0	

0,49	

2,02	

0,00	

5,57	

97,0	

0,87	

4,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,68	

2,89	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

4,55	

1,76	

244,03	

Июль	

0,28	

0,76	

0,58	

1,55	

58,1	

0,52	

2,02	

0,00	

4,85	

91,0	

0,82	

8,00	

0,07	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,12	

2,73	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,80	

1,42	

244,01	

Август	

0,42	

1,13	

0,51	

1,36	

53,9	

0,48	

2,02	

0,00	

5,00	

69,0	

0,62	

4,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

1,89	

3,11	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

4,18	

1,56	

244,01	

Сентябрь	

1,83	

4,75	

2,79	

7,24	

229,0	

2,06	

2,02	

0,00	

16,1	

46,0	

0,41	

8,00	

0,07	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

1,68	

14,4	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

15,4	

5,95	

244,38	

Октябрь	

3,59	

9,61	

1,76	

4,70	

19,5	

0,18	

2,02	

0,00	

16,5	

28,0	

0,25	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,43	

15,1	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

16,2	

6,03	

244,39	

Ноябрь	

1,65	

4,27	

0,60	

1,55	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

7,84	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,15	

6,69	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

7,72	

2,98	

244,13	

Декабрь	

1,84	

4,92	

0,40	

1,08	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

8,02	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,19	

6,83	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

7,91	

2,95	

244,13	

Январь	

0,49	

1,31	

0,43	

1,16	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

4,48	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,18	

3,30	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

4,37	

1,63	

244,02	

Февраль	

0,20	

0,50	

0,36	

0,90	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

3,42	

0,0	

0,00	

2,00	

0,02	

0,57	

0,00	

1,00	

0,07	

1,09	

2,33	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,33	

1,33	

244,00	

Март	

3,49	

9,35	

0,61	

1,64	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

13,0	

0,0	

0,00	

3,00	

0,02	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,92	

13,9	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

15,0	

5,59	

244,35	

Год	

1,58	

50,1	

1,39	

44,0	

505,5	

4,54	

24,2	

0,75	

123,6	

438,0	

3,94	

45,0	

0,40	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

20,9	

102,7	

11,05	

248,17	

0,00	

8,79	

117,2	

3,70	

244,19	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Нейво-Рудянского водохранилища за многоводный 1992/93

водохозяйственный год обеспеченностью 10,5%
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

4,56	

11,82	

7,40	

19,1	

61,4	

0,55	

2,02	

0,75	

34,2	

19,0	

0,17	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

1,97	

29,4	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

31,1	

12,0	

244,74	

Май	

1,12	

3,00	

3,19	

8,55	

21,6	

0,19	

2,02	

0,00	

13,8	

88,0	

0,79	

1,00	

0,01	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

2,63	

11,1	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

12,8	

4,79	

244,28	

Июнь	

0,40	

1,03	

0,55	

1,43	

19,0	

0,17	

2,02	

0,00	

4,65	

97,0	

0,87	

4,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,68	

1,97	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,62	

1,40	

244,00	

Июль	

0,59	

1,59	

1,33	

3,57	

138,9	

1,25	

2,02	

0,00	

8,43	

91,0	

0,82	

8,00	

0,07	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,12	

6,31	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

7,38	

2,76	

244,11	

Август	

0,060	

0,16	

0,64	

1,71	

87,7	

0,79	

2,02	

0,00	

4,68	

69,0	

0,62	

4,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

1,89	

2,79	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,86	

1,44	

244,01	

Сентябрь	

0,19	

0,48	

0,21	

0,55	

6,3	

0,06	

2,02	

0,00	

3,10	

46,0	

0,41	

8,00	

0,07	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

1,68	

1,43	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,46	

0,95	

243,96	

Октябрь	

0,21	

0,56	

0,25	

0,68	

25,0	

0,22	

2,02	

0,00	

3,48	

28,0	

0,25	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,43	

2,05	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,12	

1,17	

243,98	

Ноябрь	

0,34	

0,87	

0,11	

0,29	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

3,17	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,15	

2,02	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,06	

1,18	

243,98	

Декабрь	

0,69	

1,86	

0,084	

0,23	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

4,10	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,19	

2,92	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,99	

1,49	

244,01	

Январь	

0,060	

0,16	

0,058	

0,16	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,33	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,18	

1,15	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,22	

0,83	

243,96	

Февраль	

0,062	

0,15	

0,058	

0,14	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,31	

0,0	

0,00	

2,00	

0,02	

0,57	

0,00	

0,97	

0,07	

1,05	

1,25	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,22	

0,92	

243,96	

Март	

2,44	

6,54	

0,061	

0,16	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

8,72	

0,0	

0,00	

3,00	

0,02	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,92	

9,62	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

10,7	

3,99	

244,21	

Год	

0,89	

28,2	

1,16	

36,5	

359,9	

3,24	

24,2	

0,75	

93,0	

438,0	

3,94	

45,0	

0,40	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

20,9	

72,1	

11,05	

248,17	

0,00	

8,79	

86,6	

2,74	

244,10	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Нейво-Рудянского водохранилища за средний по водности

1983/84 водохозяйственный год обеспеченностью 40,8%
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

5,33	

13,82	

4,50	

11,5	

26,9	

0,24	

2,02	

0,75	

28,4	

26,0	

0,23	

4,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,04	

23,5	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

25,2	

9,71	

244,65	

Май	

1,58	

4,23	

0,99	

2,66	

45,5	

0,41	

2,02	

0,00	

9,31	

118,0	

1,06	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

2,91	

6,40	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

8,11	

3,03	

244,14	

Июнь	

0,30	

0,77	

0,57	

1,48	

71,5	

0,64	

2,02	

0,00	

4,91	

130,0	

1,17	

5,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,98	

1,92	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,58	

1,38	

244,00	

Июль	

0,22	

0,60	

0,38	

1,02	

152,9	

1,37	

2,02	

0,00	

5,01	

121,0	

1,09	

11,0	

0,10	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,42	

2,59	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,66	

1,37	

244,00	

Август	

0,23	

0,62	

0,61	

1,64	

96,6	

0,87	

2,02	

0,00	

5,14	

92,0	

0,83	

5,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,10	

3,04	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

4,11	

1,54	

244,01	

Сентябрь	

0,062	

0,16	

1,39	

3,61	

95,6	

0,86	

2,02	

0,00	

6,65	

61,0	

0,55	

11,0	

0,10	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

1,84	

4,81	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

5,85	

2,26	

244,07	

Октябрь	

1,13	

3,03	

1,03	

2,77	

14,5	

0,13	

2,02	

0,00	

7,95	

38,0	

0,34	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,53	

6,42	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

7,49	

2,80	

244,11	

Ноябрь	

0,38	

0,98	

0,42	

1,09	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

4,09	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,16	

2,93	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,97	

1,53	

244,01	

Декабрь	

1,03	

2,75	

0,32	

0,85	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

5,62	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,20	

4,42	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

5,49	

2,05	

244,06	

Январь	

0,060	

0,16	

0,50	

1,35	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

3,52	

0,0	

0,00	

5,00	

0,04	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,19	

2,33	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,40	

1,27	

243,99	

Февраль	

0,060	

0,15	

0,40	

0,99	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

3,16	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,57	

0,00	

1,00	

0,07	

1,10	

2,06	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,06	

1,22	

243,99	

Март	

2,28	

6,11	

0,64	

1,70	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

9,83	

0,0	

0,00	

4,00	

0,03	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,93	

10,7	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

11,8	

4,40	

244,26	

Год	

1,06	

33,4	

0,98	

30,7	

503,5	

4,53	

24,2	

0,75	

93,6	

586,0	

5,27	

61,0	

0,54	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

22,4	

71,2	

11,05	

248,17	

0,00	

8,79	

85,7	

2,71	

244,11	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Нейво-Рудянского водохранилища за средний по водности

1980/81 водохозяйственный год обеспеченностью 50%
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

4,23	

10,97	

3,80	

9,80	

45,5	

0,41	

2,02	

0,75	

24,0	

26,0	

0,23	

4,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,04	

19,1	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

20,8	

8,01	

244,56	

Май	

1,01	

2,71	

0,77	

2,05	

52,4	

0,47	

2,02	

0,00	

7,25	

118,0	

1,06	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

2,91	

4,34	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

6,05	

2,26	

244,07	

Июнь	

0,33	

0,85	

0,58	

1,50	

34,9	

0,31	

2,02	

0,00	

4,68	

130,0	

1,17	

5,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,98	

1,70	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,35	

1,29	

243,99	

Июль	

0,52	

1,40	

0,47	

1,25	

119,1	

1,07	

2,02	

0,00	

5,74	

121,0	

1,09	

11,0	

0,10	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,42	

3,32	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

4,39	

1,64	

244,02	

Август	

0,060	

0,16	

0,47	

1,25	

43,4	

0,39	

2,02	

0,00	

3,82	

92,0	

0,83	

5,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,10	

1,72	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,79	

1,04	

243,97	

Сентябрь	

0,14	

0,35	

0,41	

1,06	

75,5	

0,68	

2,02	

0,00	

4,11	

61,0	

0,55	

11,0	

0,10	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

1,84	

2,27	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,31	

1,28	

243,99	

Октябрь	

0,17	

0,45	

0,54	

1,45	

45,9	

0,41	

2,02	

0,00	

4,33	

38,0	

0,34	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,53	

2,80	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,87	

1,45	

244,01	

Ноябрь	

0,31	

0,80	

0,26	

0,68	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

3,50	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,16	

2,34	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,37	

1,30	

244,00	

Декабрь	

0,65	

1,73	

0,28	

0,75	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

4,50	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,20	

3,30	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

4,37	

1,63	

244,02	

Январь	

0,060	

0,16	

0,28	

0,74	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,92	

0,0	

0,00	

5,00	

0,04	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,19	

1,72	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,79	

1,04	

243,97	

Февраль	

0,058	

0,14	

0,33	

0,80	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,96	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,57	

0,00	

0,97	

0,07	

1,06	

1,89	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,86	

1,18	

243,98	

Март	

2,41	

6,46	

0,35	

0,94	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

9,41	

0,0	

0,00	

4,00	

0,03	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,93	

10,3	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

11,4	

4,25	

244,24	

Год	

0,83	

26,2	

0,71	

22,3	

416,7	

3,75	

24,2	

0,75	

77,2	

586,0	

5,27	

61,0	

0,54	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

22,4	

54,8	

11,05	

248,17	

0,00	

8,79	

69,3	

2,20	

244,07	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Нейво-Рудянского водохранилища за средний по водности

996/97 водохозяйственный год обеспеченностью 60,5%
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

1,98	

5,14	

1,70	

4,50	

13,8	

0,12	

2,02	

0,75	

12,6	

26,0	

0,23	

4,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,04	

7,70	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

9,36	

3,61	

244,19	

Май	

0,55	

1,48	

3,23	

8,65	

46,8	

0,42	

2,02	

0,00	

12,6	

118,0	

1,06	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

2,91	

9,66	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

11,4	

4,24	

244,24	

Июнь	

0,14	

0,36	

0,67	

1,74	

73,1	

0,66	

2,02	

0,00	

4,78	

130,0	

1,17	

5,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,98	

1,79	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,45	

1,33	

244,00	

Июль	

0,060	

0,16	

0,43	

1,15	

110,7	

1,00	

2,02	

0,00	

4,33	

121,0	

1,09	

11,0	

0,10	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,42	

1,91	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,98	

1,11	

243,98	

Август	

0,063	

0,17	

0,42	

1,12	

21,9	

0,20	

2,02	

0,00	

3,50	

92,0	

0,83	

5,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,10	

1,40	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,47	

0,92	

243,96	

Сентябрь	

0,058	

0,15	

0,44	

1,14	

63,3	

0,57	

2,02	

0,00	

3,88	

61,0	

0,55	

11,0	

0,10	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

1,84	

2,04	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,08	

1,19	

243,98	

Октябрь	

0,060	

0,16	

0,63	

1,68	

39,1	

0,35	

2,02	

0,00	

4,21	

38,0	

0,34	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,53	

2,68	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,75	

1,40	

244,01	

Ноябрь	

0,058	

0,15	

0,36	

0,93	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

3,10	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,16	

1,94	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,98	

1,15	

243,98	

Декабрь	

0,16	

0,44	

0,090	

0,24	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,70	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,20	

1,50	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,57	

0,96	

243,96	

Январь	

0,060	

0,16	

0,14	

0,36	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,54	

0,0	

0,00	

5,00	

0,04	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,19	

1,35	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,42	

0,90	

243,96	

Февраль	

0,062	

0,15	

0,12	

0,29	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,46	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,57	

0,00	

0,97	

0,07	

1,06	

1,40	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,37	

0,98	

243,96	

Март	

1,81	

4,85	

0,19	

0,51	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

7,38	

0,0	

0,00	

4,00	

0,03	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,93	

8,27	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

9,34	

3,49	

244,17	

Год	

0,42	

13,4	

0,71	

22,4	

368,7	

3,31	

24,2	

0,75	

64,0	

586,0	

5,27	

61,0	

0,54	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

22,4	

41,6	

11,05	

248,17	

0,00	

8,79	

56,1	

1,77	

244,03	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Нейво-Рудянского водохранилища за среднемаловодный 2010/11

водохозяйственный год обеспеченностью 69,7%
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

4,08	

10,58	

3,90	

10,0	

12,0	

0,11	

2,02	

0,75	

23,5	

29,0	

0,26	

4,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,07	

18,6	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

20,3	

7,82	

244,54	

Май	

0,96	

2,57	

1,38	

3,70	

24,7	

0,22	

2,02	

0,00	

8,51	

130,0	

1,17	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

3,02	

5,49	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

7,20	

2,69	

244,11	

Июнь	

0,30	

0,77	

0,84	

2,19	

50,0	

0,45	

2,02	

0,00	

5,43	

143,0	

1,29	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

3,11	

2,32	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,97	

1,53	

244,01	

Июль	

0,50	

1,35	

0,40	

1,08	

63,2	

0,57	

2,02	

0,00	

5,02	

133,0	

1,20	

12,0	

0,11	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,53	

2,48	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,55	

1,33	

244,00	

Август	

0,060	

0,16	

0,29	

0,77	

64,1	

0,58	

2,02	

0,00	

3,53	

101,0	

0,91	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,19	

1,33	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,41	

0,90	

243,96	

Сентябрь	

0,11	

0,29	

0,33	

0,85	

38,1	

0,34	

2,02	

0,00	

3,50	

67,0	

0,60	

12,0	

0,11	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

1,90	

1,60	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,63	

1,02	

243,97	

Октябрь	

0,15	

0,40	

0,29	

0,77	

3,7	

0,03	

2,02	

0,00	

3,22	

41,0	

0,37	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,55	

1,67	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,74	

1,02	

243,97	

Ноябрь	

0,30	

0,77	

0,33	

0,85	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

3,63	

0,0	

0,00	

5,00	

0,04	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,17	

2,47	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,50	

1,35	

244,00	

Декабрь	

0,62	

1,67	

0,23	

0,62	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

4,30	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,20	

3,11	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

4,18	

1,56	

244,01	

Январь	

0,060	

0,16	

0,31	

0,84	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

3,02	

0,0	

0,00	

6,00	

0,05	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,20	

1,81	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,89	

1,08	

243,97	

Февраль	

0,062	

0,15	

0,27	

0,65	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,81	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,57	

0,00	

0,97	

0,07	

1,06	

1,75	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,72	

1,12	

243,98	

Март	

2,40	

6,43	

0,45	

1,21	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

9,66	

0,0	

0,00	

4,00	

0,03	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,93	

10,6	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

11,6	

4,34	

244,25	

Год	

0,80	

25,3	

0,75	

23,6	

255,8	

2,30	

24,2	

0,75	

76,1	

644,0	

5,79	

67,0	

0,60	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

22,9	

53,2	

11,05	

248,17	

0,00	

8,79	

67,7	

2,15	

244,06	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Нейво-Рудянского водохранилища за среднемаловодный 1964/65

водохозяйственный год обеспеченностью 75%
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

4,08	

10,58	

2,00	

5,20	

28,7	

0,26	

2,02	

0,75	

18,8	

29,0	

0,26	

4,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,07	

13,9	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

15,6	

6,01	

244,39	

Май	

0,96	

2,57	

0,85	

2,29	

15,6	

0,14	

2,02	

0,00	

7,02	

130,0	

1,17	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

3,02	

4,00	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

5,71	

2,13	

244,06	

Июнь	

0,30	

0,77	

0,57	

1,48	

98,7	

0,89	

2,02	

0,00	

5,15	

143,0	

1,29	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

3,11	

2,04	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,70	

1,43	

244,01	

Июль	

0,50	

1,35	

0,41	

1,09	

55,3	

0,50	

2,02	

0,00	

4,95	

133,0	

1,20	

12,0	

0,11	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,53	

2,42	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,49	

1,30	

244,00	

Август	

0,060	

0,16	

0,53	

1,42	

121,8	

1,09	

2,02	

0,00	

4,69	

101,0	

0,91	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,19	

2,50	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,57	

1,33	

244,00	

Сентябрь	

0,11	

0,29	

0,38	

0,98	

25,9	

0,23	

2,02	

0,00	

3,52	

67,0	

0,60	

12,0	

0,11	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

1,90	

1,62	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,66	

1,03	

243,97	

Октябрь	

0,15	

0,40	

0,38	

1,02	

40,4	

0,36	

2,02	

0,00	

3,80	

41,0	

0,37	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,55	

2,24	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,31	

1,24	

243,99	

Ноябрь	

0,30	

0,77	

0,26	

0,67	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

3,46	

0,0	

0,00	

5,00	

0,04	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,17	

2,29	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,33	

1,28	

243,99	

Декабрь	

0,62	

1,67	

0,15	

0,40	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

4,09	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,20	

2,89	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,96	

1,48	

244,01	

Январь	

0,060	

0,16	

0,14	

0,39	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,56	

0,0	

0,00	

6,00	

0,05	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,20	

1,36	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,43	

0,91	

243,96	

Февраль	

0,062	

0,15	

0,11	

0,26	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,42	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,57	

0,00	

0,97	

0,07	

1,06	

1,36	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,33	

0,96	

243,96	

Март	

2,40	

6,43	

0,50	

1,34	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

9,78	

0,0	

0,00	

4,00	

0,03	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,93	

10,7	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

11,7	

4,39	

244,25	

Год	

0,80	

25,3	

0,52	

16,5	

386,4	

3,47	

24,2	

0,75	

70,3	

644,0	

5,79	

67,0	

0,60	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

22,9	

47,3	

11,05	

248,17	

0,00	

8,79	

61,8	

1,96	

244,05	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Нейво-Рудянского водохранилища за среднемаловодный 1951/52

водохозяйственный год обеспеченностью 80,3%
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

1,94	

5,04	

7,00	

18,3	

3,90	

0,04	

2,02	

0,75	

26,1	

29,0	

0,26	

4,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,07	

21,2	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

22,9	

8,82	

244,61	

Май	

0,72	

1,93	

0,78	

2,09	

59,1	

0,53	

2,02	

0,00	

6,57	

130,0	

1,17	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

3,02	

3,55	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

5,26	

1,96	

244,05	

Июнь	

0,15	

0,38	

0,48	

1,24	

9,10	

0,08	

2,02	

0,00	

3,72	

143,0	

1,29	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

3,11	

0,61	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,27	

0,87	

243,96	

Июль	

0,093	

0,25	

0,20	

0,53	

43,7	

0,39	

2,02	

0,00	

3,19	

133,0	

1,20	

12,0	

0,11	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,53	

0,66	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

1,73	

0,65	

243,94	

Август	

0,060	

0,16	

0,17	

0,47	

123,5	

1,11	

2,02	

0,00	

3,75	

101,0	

0,91	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,19	

1,56	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,63	

0,98	

243,96	

Сентябрь	

0,062	

0,16	

0,17	

0,44	

31,3	

0,28	

2,02	

0,00	

2,89	

67,0	

0,60	

12,0	

0,11	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

1,90	

0,99	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,03	

0,78	

243,95	

Октябрь	

0,060	

0,16	

0,16	

0,42	

37,8	

0,34	

2,02	

0,00	

2,93	

41,0	

0,37	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,55	

1,38	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,45	

0,92	

243,96	

Ноябрь	

0,089	

0,23	

0,15	

0,40	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,64	

0,0	

0,00	

5,00	

0,04	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,17	

1,48	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,51	

0,97	

243,96	

Декабрь	

0,64	

1,72	

0,17	

0,47	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

4,20	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,20	

3,01	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

4,08	

1,52	

244,01	

Январь	

0,060	

0,16	

0,13	

0,36	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,54	

0,0	

0,00	

6,00	

0,05	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,20	

1,34	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,41	

0,90	

243,96	

Февраль	

0,060	

0,15	

0,12	

0,30	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,47	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,57	

0,00	

1,00	

0,07	

1,10	

1,37	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,37	

0,95	

243,96	

Март	

2,16	

5,79	

0,10	

0,28	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

8,08	

0,0	

0,00	

4,00	

0,03	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,93	

8,98	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

10,1	

3,75	

244,20	

Год	

0,51	

16,1	

0,81	

25,2	

308,4	

2,77	

24,2	

0,75	

69,1	

644,0	

5,79	

67,0	

0,60	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

23,0	

46,1	

11,05	

248,17	

0,00	

8,79	

60,7	

1,92	

244,04	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Нейво-Рудянского водохранилища за маловодный 1952/53

водохозяйственный год обеспеченностью 90,8%
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

1,88	

4,86	

1,60	

4,00	

40,1	

0,36	

2,02	

0,75	

12,0	

32,0	

0,29	

5,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,10	

7,08	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

8,74	

3,37	

244,16	

Май	

0,51	

1,36	

0,70	

1,87	

39,6	

0,36	

2,02	

0,00	

5,60	

147,0	

1,32	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

3,17	

2,43	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

4,14	

1,55	

244,01	

Июнь	

0,12	

0,31	

0,18	

0,47	

49,3	

0,44	

2,02	

0,00	

3,24	

162,0	

1,45	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

3,28	

0,00	

11,24	

248,19	

-0,01	

8,97	

1,65	

0,64	

243,94	

Июль	

0,060	

0,16	

1,75	

4,70	

34,7	

0,31	

2,02	

0,00	

7,19	

151,0	

1,36	

13,0	

0,12	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,70	

4,44	

11,28	

248,20	

0,01	

8,99	

5,52	

2,06	

244,06	

Август	

0,060	

0,16	

0,22	

0,60	

31,1	

0,28	

2,02	

0,00	

3,06	

115,0	

1,03	

7,00	

0,06	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,33	

0,73	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

1,80	

0,67	

243,94	

Сентябрь	

0,062	

0,16	

0,13	

0,35	

32,1	

0,29	

2,02	

0,00	

2,82	

76,0	

0,68	

14,0	

0,13	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

2,00	

0,82	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

1,85	

0,72	

243,95	

Октябрь	

0,060	

0,16	

0,15	

0,39	

62,2	

0,56	

2,02	

0,00	

3,13	

47,0	

0,42	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,61	

1,52	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,59	

0,97	

243,96	

Ноябрь	

0,062	

0,16	

0,17	

0,44	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,62	

0,0	

0,00	

5,00	

0,04	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,17	

1,45	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,49	

0,96	

243,96	

Декабрь	

0,14	

0,38	

0,17	

0,45	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,85	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,20	

1,65	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,73	

1,02	

243,97	

Январь	

0,060	

0,16	

0,083	

0,22	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,40	

0,0	

0,00	

6,00	

0,05	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,20	

1,20	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,27	

0,85	

243,96	

Февраль	

0,062	

0,15	

0,074	

0,18	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,35	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,57	

0,00	

0,97	

0,07	

1,06	

1,28	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,25	

0,93	

243,96	

Март	

1,81	

4,85	

0,074	

0,20	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

7,07	

0,0	

0,00	

4,00	

0,03	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,93	

7,96	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

9,03	

3,37	

244,16	

Год	

0,41	

12,9	

0,44	

13,9	

289,1	

2,60	

24,2	

0,75	

54,3	

730,0	

6,56	

72,0	

0,64	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

23,7	

30,6	

11,04	

248,17	

0,00	

8,79	

45,1	

1,43	

244,00	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Нейво-Рудянского водохранилища за маловодный 1958/59

водохозяйственный год обеспеченностью 94,7%
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

0,61	

1,59	

3,70	

9,70	

10,9	

0,10	

2,02	

0,75	

14,2	

32,0	

0,29	

5,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,10	

9,24	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

10,9	

4,20	

244,24	

Май	

0,060	

0,16	

1,05	

2,80	

49,3	

0,44	

2,02	

0,00	

5,43	

147,0	

1,32	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

3,17	

2,26	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,97	

1,48	

244,01	

Июнь	

0,062	

0,16	

0,48	

1,25	

6,30	

0,06	

2,02	

0,00	

3,49	

162,0	

1,46	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

3,28	

0,21	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

1,86	

0,72	

243,95	

Июль	

0,060	

0,16	

0,19	

0,51	

21,1	

0,19	

2,02	

0,00	

2,87	

151,0	

1,36	

13,0	

0,12	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,70	

0,17	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

1,24	

0,46	

243,92	

Август	

0,060	

0,16	

0,18	

0,47	

22,5	

0,20	

2,02	

0,00	

2,85	

115,0	

1,03	

7,00	

0,06	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,33	

0,53	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

1,60	

0,60	

243,93	

Сентябрь	

0,062	

0,16	

0,18	

0,46	

51,5	

0,46	

2,02	

0,00	

3,10	

76,0	

0,68	

14,0	

0,13	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

2,00	

1,10	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,14	

0,82	

243,96	

Октябрь	

0,060	

0,16	

0,24	

0,65	

15,0	

0,13	

2,02	

0,00	

2,96	

47,0	

0,42	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,61	

1,35	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,42	

0,90	

243,96	

Ноябрь	

0,062	

0,16	

0,20	

0,52	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,70	

0,0	

0,00	

5,00	

0,04	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,17	

1,53	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,57	

0,99	

243,96	

Декабрь	

0,060	

0,16	

0,14	

0,39	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,57	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,20	

1,37	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,44	

0,91	

243,96	

Январь	

0,060	

0,16	

0,11	

0,29	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,47	

0,0	

0,00	

6,00	

0,05	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,20	

1,27	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,34	

0,87	

243,96	

Февраль	

0,062	

0,15	

0,15	

0,35	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,52	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,57	

0,00	

0,97	

0,07	

1,06	

1,46	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,42	

1,00	

243,97	

Март	

1,80	

4,82	

0,18	

0,48	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

7,32	

0,0	

0,00	

4,00	

0,03	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,93	

8,21	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

9,28	

3,46	

244,17	

Год	

0,25	

8,00	

0,57	

17,9	

176,6	

1,59	

24,2	

0,75	

52,4	

730,0	

6,56	

72,0	

0,64	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

23,7	

28,7	

11,05	

248,17	

0,00	

8,79	

43,2	

1,37	

244,00	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Нейво-Рудянского водохранилища за маловодный 1967/68

водохозяйственный год обеспеченностью 98,7%
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

2,37	

6,15	

1,00	

2,6	

3,2	

0,03	

2,02	

0,75	

11,6	

32,0	

0,29	

5,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,10	

6,64	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

8,30	

3,20	

244,16	

Май	

0,91	

2,44	

0,32	

0,84	

24,2	

0,22	

2,02	

0,00	

5,52	

147,0	

1,32	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

3,17	

2,35	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

4,06	

1,52	

244,01	

Июнь	

0,26	

0,67	

0,32	

0,82	

61,0	

0,55	

2,02	

0,00	

4,05	

162,0	

1,46	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

3,28	

0,77	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,43	

0,94	

243,96	

Июль	

0,18	

0,49	

0,28	

0,76	

177,4	

1,59	

2,02	

0,00	

4,86	

151,0	

1,36	

13,0	

0,12	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,70	

2,16	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,23	

1,21	

243,99	

Август	

0,060	

0,16	

0,37	

0,99	

46,4	

0,42	

2,02	

0,00	

3,59	

115,0	

1,03	

7,00	

0,06	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,33	

1,26	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,33	

0,87	

243,96	

Сентябрь	

0,062	

0,16	

0,35	

0,90	

56,3	

0,51	

2,02	

0,00	

3,59	

76,0	

0,68	

14,0	

0,13	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

2,00	

1,59	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,62	

1,01	

243,97	

Октябрь	

0,060	

0,16	

0,42	

1,14	

12,8	

0,12	

2,02	

0,00	

3,43	

47,0	

0,42	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,61	

1,82	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,89	

1,08	

243,97	

Ноябрь	

0,12	

0,30	

0,32	

0,82	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

3,14	

0,0	

0,00	

5,00	

0,04	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,17	

1,97	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,01	

1,16	

243,98	

Декабрь	

0,75	

2,00	

0,13	

0,35	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

4,37	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,20	

3,17	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

4,24	

1,58	

244,01	

Январь	

0,060	

0,16	

0,11	

0,30	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,48	

0,0	

0,00	

6,00	

0,05	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,20	

1,28	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,35	

0,88	

243,96	

Февраль	

0,056	

0,14	

0,12	

0,30	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,46	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,57	

0,00	

1,00	

0,07	

1,10	

1,36	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,36	

0,94	

243,96	

Март	

2,21	

5,92	

0,37	

0,98	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

8,92	

0,0	

0,00	

4,00	

0,03	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,93	

9,81	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

10,9	

4,06	

244,22	

Год	

0,59	

18,8	

0,34	

10,8	

381,3	

3,43	

24,2	

0,75	

58,0	

730,0	

6,56	

72,0	

0,64	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

23,8	

34,2	

11,05	

248,17	

0,00	

8,79	

48,7	

1,54	

244,01	

Балансовая таблица расчетных режимов работы Невьянского

водохранилища за многоводный 1993/94 водохозяйственный год

обеспеченностью 1,3%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																	

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

							

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

13,0	

234,80	

6,00	

	

Апрель	

11,0	

28,6	

14,2	

36,8	

18,5	

0,14	

0,96	

67	

16,0	

0,12	

0,00	

0,00	

1,14	

1,26	

52,6	

25,6	

236,60	

1,80	

7,65	

53,8	

20,8	

229,85	

Май	

5,04	

13,50	

7,87	

21,1	

65,1	

0,50	

0,00	

35,1	

83,0	

0,63	

0,00	

0,00	

1,18	

1,81	

33,3	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

34,4	

12,9	

229,52	

Июнь	

1,74	

4,52	

3,16	

8,20	

42,0	

0,32	

0,00	

13,0	

94,0	

0,72	

0,00	

0,00	

1,14	

1,86	

11,2	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

12,3	

4,76	

229,08	

Июль	

5,07	

13,58	

10,81	

28,94	

227,6	

1,74	

0,00	

44,3	

92,0	

0,70	

0,00	

0,00	

1,18	

1,88	

42,4	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

43,6	

16,3	

229,68	

Август	

1,63	

4,36	

2,24	

6,00	

93,4	

0,71	

0,00	

11,1	

76,0	

0,58	

0,00	

0,00	

1,18	

1,76	

9,31	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

10,5	

3,92	

229,03	

Сентябрь	

4,11	

10,64	

6,64	

17,21	

47,6	

0,36	

0,00	

28,2	

55,0	

0,42	

0,00	

0,00	

1,14	

1,56	

26,7	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

27,8	

10,7	

229,41	

Октябрь	

4,02	

10,8	

2,70	

7,24	

38,5	

0,29	

0,00	

18,3	

37,0	

0,28	

0,00	

0,00	

1,18	

1,46	

16,8	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

18,0	

6,73	

229,20	

Ноябрь	

1,94	

5,04	

0,39	

1,00	

0,0	

0,00	

0,00	

6,04	

0,0	

0,00	

0,15	

0,00	

1,14	

1,14	

4,90	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

6,04	

2,33	

228,92	

Декабрь	

1,91	

5,12	

0,10	

0,27	

0,0	

0,00	

0,00	

5,39	

0,0	

0,00	

0,35	

0,00	

1,18	

1,18	

4,21	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,39	

2,01	

228,90	

Январь	

0,97	

2,60	

0,14	

0,37	

0,0	

0,00	

0,00	

2,97	

0,0	

0,00	

0,50	

0,00	

1,18	

1,18	

1,79	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

2,97	

1,11	

228,79	

Февраль	

0,86	

2,09	

0,024	

0,059	

0,0	

0,00	

0,00	

2,15	

0,0	

0,00	

0,57	

0,00	

1,06	

1,06	

1,09	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

2,15	

0,89	

228,75	

Март	

4,45	

11,9	

0,000	

0,000	

0,0	

0,00	

0,00	

11,9	

0,0	

0,00	

0,58	

0,96	

1,18	

2,14	

22,4	

13,0	

234,80	

-1,80	

6,00	

23,6	

8,80	

229,31	

Год	

3,57	

112,7	

4,02	

127	

532,7	

4,08	

0,96	

245	

453,0	

3,47	

0,43	

0,96	

13,9	

18,3	

226,7	

24,6	

236,45	

0,00	

7,51	

240,5	

7,59	

229,20	

Балансовая таблица расчетных режимов работы Невьянского

водохранилища за многоводный 1987/88 водохозяйственный год

обеспеченностью 5,3%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																	

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала км2	

	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

							

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

13,0	

234,80	

6,00	

	

Апрель	

6,80	

17,6	

12,8	

33,1	

47,8	

0,37	

0,96	

52	

16,0	

0,12	

0,00	

0,00	

1,14	

1,26	

38,2	

25,6	

236,60	

1,80	

7,65	

39,3	

15,2	

229,63	

Май	

6,40	

17,15	

9,76	

26,1	

43,2	

0,33	

0,00	

43,6	

83,0	

0,63	

0,00	

0,00	

1,18	

1,81	

41,8	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

43,0	

16,0	

229,67	

Июнь	

1,76	

4,55	

1,87	

4,85	

54,0	

0,41	

0,00	

9,82	

94,0	

0,72	

0,00	

0,00	

1,14	

1,86	

7,96	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

9,10	

3,51	

229,01	

Июль	

1,42	

3,80	

1,63	

4,36	

58,1	

0,44	

0,00	

8,60	

92,0	

0,70	

0,00	

0,00	

1,18	

1,88	

6,72	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

7,90	

2,95	

228,96	

Август	

1,56	

4,18	

1,43	

3,83	

53,9	

0,41	

0,00	

8,42	

76,0	

0,58	

0,00	

0,00	

1,18	

1,76	

6,66	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

7,84	

2,93	

228,96	

Сентябрь	

5,95	

15,43	

7,84	

20,31	

229,0	

1,75	

0,00	

37,5	

55,0	

0,42	

0,00	

0,00	

1,14	

1,56	

35,9	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

37,1	

14,3	

229,59	

Октябрь	

6,03	

16,2	

4,93	

13,20	

19,5	

0,15	

0,00	

29,5	

37,0	

0,28	

0,00	

0,00	

1,18	

1,46	

28,0	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

29,2	

10,9	

229,42	

Ноябрь	

2,98	

7,72	

1,68	

4,34	

0,0	

0,00	

0,00	

12,1	

0,0	

0,00	

0,15	

0,00	

1,14	

1,14	

10,9	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

12,1	

4,66	

229,08	

Декабрь	

2,95	

7,91	

1,13	

3,04	

0,0	

0,00	

0,00	

10,9	

0,0	

0,00	

0,35	

0,00	

1,18	

1,18	

9,76	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

10,9	

4,08	

229,04	

Январь	

1,63	

4,37	

1,21	

3,23	

0,0	

0,00	

0,00	

7,60	

0,0	

0,00	

0,50	

0,00	

1,18	

1,18	

6,42	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

7,60	

2,84	

228,96	

Февраль	

1,33	

3,33	

1,01	

2,52	

0,0	

0,00	

0,00	

5,85	

0,0	

0,00	

0,57	

0,00	

1,10	

1,10	

4,75	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,85	

2,33	

228,92	

Март	

5,59	

15,0	

1,71	

4,58	

0,0	

0,00	

0,00	

19,6	

0,0	

0,00	

0,58	

0,96	

1,18	

2,14	

30,0	

13,0	

234,80	

-1,80	

6,00	

31,2	

11,6	

229,46	

Год	

3,70	

117,2	

3,91	

123	

505,5	

3,87	

0,96	

245	

453,0	

3,47	

0,43	

0,96	

13,9	

18,3	

227,1	

24,6	

236,45	

0,00	

7,51	

241,1	

7,61	

229,22	

Балансовая таблица расчетных режимов работы Невьянского

водохранилища за многоводный 2003/04 водохозяйственный год

обеспеченностью 10,5%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																	

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

							

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

13,0	

234,80	

6,00	

	

Апрель	

11,0	

28,5	

17,4	

45,2	

8,6	

0,07	

0,96	

75,0	

16,0	

0,12	

0,00	

0,00	

1,14	

1,26	

60,8	

25,6	

236,60	

1,80	

7,65	

61,9	

23,9	

229,96	

Май	

4,64	

12,43	

8,02	

21,5	

60,2	

0,46	

0,00	

34,4	

83,0	

0,63	

0,00	

0,00	

1,18	

1,81	

32,6	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

33,7	

12,6	

229,50	

Июнь	

5,47	

14,17	

11,78	

30,53	

138,4	

1,06	

0,00	

45,8	

94,0	

0,72	

0,00	

0,00	

1,14	

1,86	

43,9	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

45,0	

17,4	

229,72	

Июль	

2,04	

5,47	

2,28	

6,10	

82,8	

0,63	

0,00	

12,2	

92,0	

0,70	

0,00	

0,00	

1,18	

1,88	

10,3	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

11,5	

4,29	

229,05	

Август	

1,10	

2,96	

1,29	

3,45	

54,6	

0,42	

0,00	

6,82	

76,0	

0,58	

0,00	

0,00	

1,18	

1,76	

5,06	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

6,24	

2,33	

228,92	

Сентябрь	

1,53	

3,96	

1,88	

4,88	

38,9	

0,30	

0,00	

9,13	

55,0	

0,42	

0,00	

0,00	

1,14	

1,56	

7,57	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

8,71	

3,36	

228,99	

Октябрь	

1,61	

4,30	

1,88	

5,04	

24,3	

0,19	

0,00	

9,53	

37,0	

0,28	

0,00	

0,00	

1,18	

1,46	

8,07	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

9,24	

3,45	

229,00	

Ноябрь	

1,45	

3,77	

0,99	

2,57	

0,0	

0,00	

0,00	

6,33	

0,0	

0,00	

0,15	

0,00	

1,14	

1,14	

5,19	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

6,33	

2,44	

228,93	

Декабрь	

1,79	

4,80	

0,96	

2,57	

0,0	

0,00	

0,00	

7,37	

0,0	

0,00	

0,35	

0,00	

1,18	

1,18	

6,19	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

7,37	

2,75	

228,95	

Январь	

0,96	

2,58	

0,54	

1,46	

0,0	

0,00	

0,00	

4,03	

0,0	

0,00	

0,50	

0,00	

1,18	

1,18	

2,85	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,03	

1,51	

228,84	

Февраль	

1,00	

2,49	

0,47	

1,19	

0,0	

0,00	

0,00	

3,68	

0,0	

0,00	

0,57	

0,00	

1,10	

1,10	

2,58	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,68	

1,47	

228,83	

Март	

4,23	

11,3	

0,76	

2,03	

0,0	

0,00	

0,00	

13,4	

0,0	

0,00	

0,58	

0,96	

1,18	

2,14	

23,8	

13,0	

234,80	

-1,80	

6,00	

25,0	

9,34	

229,34	

Год	

3,07	

96,7	

4,02	

126	

407,8	

3,12	

0,96	

227	

453,0	

3,47	

0,43	

0,96	

13,9	

18,3	

208,9	

24,6	

236,45	

0,00	

7,51	

222,8	

7,07	

229,17	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Невьянского водохранилища за средний по водности 1983/84

водохозяйственный год обеспеченностью 40,8%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																	

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

							

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

13,0	

234,80	

6,00	

	

Апрель	

9,70	

25,2	

12,5	

32,4	

26,9	

0,21	

0,96	

59	

21,0	

0,16	

0,00	

0,00	

1,14	

1,30	

44,8	

25,6	

236,60	

1,80	

7,65	

46,0	

17,7	

229,74	

Май	

3,03	

8,11	

2,79	

7,50	

45,5	

0,35	

0,00	

15,9	

110,0	

0,84	

0,00	

0,00	

1,18	

2,02	

13,9	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

15,1	

5,63	

229,14	

Июнь	

1,38	

3,58	

1,60	

4,15	

71,5	

0,55	

0,00	

8,27	

126,0	

0,96	

0,00	

0,00	

1,14	

2,10	

6,17	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

7,31	

2,82	

228,96	

Июль	

1,37	

3,66	

1,07	

2,86	

152,9	

1,17	

0,00	

7,69	

122,0	

0,93	

0,00	

0,00	

1,18	

2,11	

5,58	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

6,76	

2,52	

228,94	

Август	

1,54	

4,11	

1,72	

4,60	

96,6	

0,74	

0,00	

9,46	

102,0	

0,78	

0,00	

0,00	

1,18	

1,96	

7,50	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

8,68	

3,24	

228,98	

Сентябрь	

2,26	

5,85	

3,91	

10,14	

95,6	

0,73	

0,00	

16,7	

74,0	

0,57	

0,00	

0,00	

1,14	

1,71	

15,0	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

16,1	

6,23	

229,17	

Октябрь	

2,80	

7,50	

2,90	

7,78	

14,5	

0,11	

0,00	

15,4	

50,0	

0,38	

0,00	

0,00	

1,18	

1,56	

13,8	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

15,0	

5,60	

229,13	

Ноябрь	

1,53	

3,97	

1,19	

3,07	

0,0	

0,00	

0,00	

7,04	

0,0	

0,00	

0,15	

0,00	

1,14	

1,14	

5,90	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

7,04	

2,72	

228,95	

Декабрь	

2,05	

5,49	

0,89	

2,38	

0,0	

0,00	

0,00	

7,87	

0,0	

0,00	

0,35	

0,00	

1,18	

1,18	

6,69	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

7,87	

2,94	

228,96	

Январь	

1,27	

3,40	

1,40	

3,75	

0,0	

0,00	

0,00	

7,16	

0,0	

0,00	

0,50	

0,00	

1,18	

1,18	

5,98	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

7,16	

2,67	

228,94	

Февраль	

1,22	

3,06	

1,11	

2,77	

0,0	

0,00	

0,00	

5,84	

0,0	

0,00	

0,57	

0,00	

1,10	

1,10	

4,73	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,84	

2,33	

228,92	

Март	

4,40	

11,8	

1,77	

4,74	

0,0	

0,00	

0,00	

16,5	

0,0	

0,00	

0,58	

0,96	

1,18	

2,14	

27,0	

13,0	

234,80	

-1,80	

6,00	

28,2	

10,5	

229,40	

Год	

2,71	

85,7	

2,74	

86,0	

503,5	

3,85	

0,96	

177	

605,0	

4,63	

0,43	

0,96	

13,9	

19,5	

157,1	

24,6	

236,45	

0,00	

7,51	

171,0	

5,41	

229,10	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Невьянского водохранилища за средний по водности 1978/79

водохозяйственный год обеспеченностью 50%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																	

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

							

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

13,0	

234,80	

6,00	

	

Апрель	

4,20	

10,9	

2,10	

5,40	

36,7	

0,28	

0,96	

18	

21,0	

0,16	

0,00	

0,00	

1,14	

1,30	

3,63	

25,6	

236,60	

1,80	

7,65	

4,77	

1,84	

228,88	

Май	

2,24	

6,00	

2,68	

7,20	

56,3	

0,43	

0,00	

13,6	

110,0	

0,84	

0,00	

0,00	

1,18	

2,02	

11,6	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

12,8	

4,77	

229,08	

Июнь	

1,41	

3,65	

1,89	

4,90	

79,1	

0,61	

0,00	

9,15	

126,0	

0,96	

0,00	

0,00	

1,14	

2,10	

7,05	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

8,19	

3,16	

228,98	

Июль	

2,98	

7,97	

4,93	

13,22	

168,0	

1,29	

0,00	

22,5	

122,0	

0,93	

0,00	

0,00	

1,18	

2,11	

20,4	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

21,5	

8,04	

229,27	

Август	

1,35	

3,61	

1,77	

4,73	

83,9	

0,64	

0,00	

8,98	

102,0	

0,78	

0,00	

0,00	

1,18	

1,96	

7,02	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

8,20	

3,06	

228,97	

Сентябрь	

2,06	

5,33	

3,84	

9,95	

41,7	

0,32	

0,00	

15,6	

74,0	

0,57	

0,00	

0,00	

1,14	

1,71	

13,9	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

15,0	

5,80	

229,15	

Октябрь	

1,96	

5,3	

3,23	

8,65	

40,9	

0,31	

0,00	

14,2	

50,0	

0,38	

0,00	

0,00	

1,18	

1,56	

12,7	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

13,8	

5,16	

229,11	

Ноябрь	

1,65	

4,27	

1,83	

4,74	

0,0	

0,00	

0,00	

9,01	

0,0	

0,00	

0,15	

0,00	

1,14	

1,14	

7,87	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

9,01	

3,48	

229,00	

Декабрь	

1,55	

4,15	

0,85	

2,28	

0,0	

0,00	

0,00	

6,43	

0,0	

0,00	

0,35	

0,00	

1,18	

1,18	

5,25	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

6,43	

2,40	

228,93	

Январь	

0,92	

2,46	

0,43	

1,14	

0,0	

0,00	

0,00	

3,60	

0,0	

0,00	

0,50	

0,00	

1,18	

1,18	

2,43	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,60	

1,35	

228,81	

Февраль	

0,98	

2,36	

0,33	

0,81	

0,0	

0,00	

0,00	

3,17	

0,0	

0,00	

0,57	

0,00	

1,06	

1,06	

2,10	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,17	

1,31	

228,81	

Март	

4,00	

10,7	

0,48	

1,30	

0,0	

0,00	

0,00	

12,0	

0,0	

0,00	

0,58	

0,96	

1,18	

2,14	

22,5	

13,0	

234,80	

-1,80	

6,00	

23,7	

8,83	

229,31	

Год	

2,11	

66,7	

2,03	

64	

506,6	

3,88	

0,96	

136	

605,0	

4,63	

0,43	

0,96	

13,9	

19,5	

116,3	

24,6	

236,45	

0,00	

7,51	

130,2	

4,10	

229,02	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Невьянского водохранилища за средний по водности 1949/50

водохозяйственный год обеспеченностью 60,5%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																	

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

							

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

13,0	

234,80	

6,00	

	

Апрель	

8,50	

22,1	

15,4	

39,9	

37,3	

0,29	

0,96	

63,0	

21,0	

0,16	

0,00	

0,00	

1,14	

1,30	

49,3	

25,6	

236,60	

1,80	

7,65	

50,5	

19,5	

229,81	

Май	

3,24	

8,68	

5,31	

14,2	

27,5	

0,21	

0,00	

23,1	

110,0	

0,84	

0,00	

0,00	

1,18	

2,02	

21,1	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

22,3	

8,32	

229,29	

Июнь	

1,23	

3,18	

1,44	

3,73	

20,0	

0,15	

0,00	

7,06	

126,0	

0,96	

0,00	

0,00	

1,14	

2,10	

4,96	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

6,10	

2,35	

228,92	

Июль	

0,81	

2,18	

0,86	

2,29	

72,6	

0,56	

0,00	

5,03	

122,0	

0,93	

0,00	

0,00	

1,18	

2,11	

2,91	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,09	

1,53	

228,84	

Август	

0,95	

2,56	

0,90	

2,41	

71,5	

0,55	

0,00	

5,51	

102,0	

0,78	

0,00	

0,00	

1,18	

1,96	

3,55	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,73	

1,77	

228,86	

Сентябрь	

0,94	

2,44	

0,81	

2,10	

42,0	

0,32	

0,00	

4,86	

74,0	

0,57	

0,00	

0,00	

1,14	

1,71	

3,15	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,29	

1,66	

228,85	

Октябрь	

1,02	

2,70	

0,99	

2,65	

9,70	

0,07	

0,00	

5,45	

50,0	

0,38	

0,00	

0,00	

1,18	

1,56	

3,89	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,07	

1,89	

228,88	

Ноябрь	

1,06	

2,75	

0,77	

1,98	

0,0	

0,00	

0,00	

4,73	

0,0	

0,00	

0,15	

0,00	

1,14	

1,14	

3,59	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,73	

1,83	

228,88	

Декабрь	

1,11	

2,97	

0,31	

0,82	

0,0	

0,00	

0,00	

3,79	

0,0	

0,00	

0,35	

0,00	

1,18	

1,18	

2,62	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,79	

1,42	

228,83	

Январь	

0,88	

2,35	

0,31	

0,82	

0,0	

0,00	

0,00	

3,17	

0,0	

0,00	

0,50	

0,00	

1,18	

1,18	

1,99	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,17	

1,18	

228,79	

Февраль	

0,98	

2,38	

0,35	

0,86	

0,0	

0,00	

0,00	

3,24	

0,0	

0,00	

0,57	

0,00	

1,06	

1,06	

2,17	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,24	

1,34	

228,81	

Март	

3,44	

9,20	

0,35	

0,93	

0,0	

0,00	

0,00	

10,1	

0,0	

0,00	

0,58	

0,96	

1,18	

2,14	

20,6	

13,0	

234,80	

-1,80	

6,00	

21,8	

8,13	

229,27	

Год	

2,02	

63,5	

2,31	

73,0	

280,6	

2,15	

0,96	

139	

605,0	

4,63	

0,43	

0,96	

13,9	

19,5	

119,9	

24,6	

236,45	

0,00	

7,51	

133,8	

4,24	

229,00	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Невьянского водохранилища за среднемаловодный 1981/82

водохозяйственный год обеспеченностью 69,7%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																	

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

							

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

13,0	

234,80	

6,00	

	

Апрель	

6,60	

17,1	

7,80	

20,3	

20,4	

0,16	

0,96	

38	

23,0	

0,18	

0,00	

0,00	

1,14	

1,32	

24,6	

25,6	

236,60	

1,80	

7,65	

25,7	

9,92	

229,37	

Май	

2,69	

7,20	

3,52	

9,40	

64,1	

0,49	

0,00	

17,1	

121,0	

0,93	

0,00	

0,00	

1,18	

2,10	

15,0	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

16,2	

6,05	

229,16	

Июнь	

1,52	

3,93	

2,04	

5,30	

72,3	

0,55	

0,00	

9,78	

139,0	

1,06	

0,00	

0,00	

1,14	

2,20	

7,58	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

8,72	

3,36	

228,99	

Июль	

1,22	

3,26	

1,07	

2,87	

35,0	

0,27	

0,00	

6,40	

135,0	

1,03	

0,00	

0,00	

1,18	

2,21	

4,19	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,37	

2,00	

228,90	

Август	

1,04	

2,80	

1,43	

3,83	

30,3	

0,23	

0,00	

6,86	

112,0	

0,86	

0,00	

0,00	

1,18	

2,04	

4,83	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

6,00	

2,24	

228,91	

Сентябрь	

1,28	

3,32	

1,38	

3,58	

66,2	

0,51	

0,00	

7,40	

81,0	

0,62	

0,00	

0,00	

1,14	

1,76	

5,64	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

6,78	

2,62	

228,94	

Октябрь	

1,24	

3,30	

1,33	

3,56	

15,3	

0,12	

0,00	

7,00	

55,0	

0,42	

0,00	

0,00	

1,18	

1,60	

5,40	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

6,58	

2,46	

228,93	

Ноябрь	

1,33	

3,46	

0,87	

2,25	

0,0	

0,00	

0,00	

5,71	

0,0	

0,00	

0,15	

0,00	

1,14	

1,14	

4,57	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,71	

2,20	

228,91	

Декабрь	

1,52	

4,07	

0,61	

1,64	

0,0	

0,00	

0,00	

5,72	

0,0	

0,00	

0,35	

0,00	

1,18	

1,18	

4,54	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,72	

2,13	

228,91	

Январь	

0,94	

2,53	

0,48	

1,29	

0,0	

0,00	

0,00	

3,82	

0,0	

0,00	

0,50	

0,00	

1,18	

1,18	

2,64	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,82	

1,43	

228,83	

Февраль	

1,15	

2,79	

0,83	

2,01	

0,0	

0,00	

0,00	

4,80	

0,0	

0,00	

0,57	

0,00	

1,06	

1,06	

3,74	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,80	

1,98	

228,89	

Март	

4,17	

11,2	

0,83	

2,22	

0,0	

0,00	

0,00	

13,4	

0,0	

0,00	

0,58	

0,96	

1,18	

2,14	

23,9	

13,0	

234,80	

-1,80	

6,00	

25,0	

9,35	

229,34	

Год	

2,06	

65,0	

1,85	

58,0	

303,6	

2,32	

0,96	

127	

666,0	

5,09	

0,43	

0,96	

13,9	

19,9	

106,6	

24,6	

236,45	

0,00	

7,51	

120,5	

3,81	

229,01	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Невьянского водохранилища за среднемаловодный 1988/89

водохозяйственный год обеспеченностью 75%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																	

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

							

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

13,0	

234,80	

6,00	

	

Апрель	

8,4	

21,7	

9,50	

24,5	

77,3	

0,59	

0,96	

48	

23,0	

0,18	

0,00	

0,00	

1,14	

1,32	

33,8	

25,6	

236,60	

1,80	

7,65	

35,0	

13,5	

229,54	

Май	

3,18	

8,52	

4,32	

11,6	

40,7	

0,31	

0,00	

20,4	

121,0	

0,93	

0,00	

0,00	

1,18	

2,10	

18,3	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

19,5	

7,27	

229,23	

Июнь	

1,41	

3,64	

1,86	

4,82	

18,5	

0,14	

0,00	

8,61	

139,0	

1,06	

0,00	

0,00	

1,14	

2,20	

6,40	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

7,54	

2,91	

228,96	

Июль	

1,56	

4,18	

1,41	

3,77	

55,5	

0,42	

0,00	

8,38	

135,0	

1,03	

0,00	

0,00	

1,18	

2,21	

6,17	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

7,35	

2,74	

228,95	

Август	

0,98	

2,62	

1,46	

3,90	

18,9	

0,14	

0,00	

6,67	

112,0	

0,86	

0,00	

0,00	

1,18	

2,04	

4,64	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,82	

2,17	

228,91	

Сентябрь	

1,47	

3,80	

1,51	

3,91	

72,2	

0,55	

0,00	

8,26	

81,0	

0,62	

0,00	

0,00	

1,14	

1,76	

6,50	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

7,64	

2,95	

228,96	

Октябрь	

1,34	

3,60	

1,36	

3,64	

8,8	

0,07	

0,00	

7,29	

55,0	

0,42	

0,00	

0,00	

1,18	

1,60	

5,69	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

6,87	

2,56	

228,94	

Ноябрь	

1,36	

3,54	

0,75	

1,95	

0,0	

0,00	

0,00	

5,49	

0,0	

0,00	

0,15	

0,00	

1,14	

1,14	

4,35	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,49	

2,12	

228,91	

Декабрь	

1,65	

4,42	

0,55	

1,48	

0,0	

0,00	

0,00	

5,90	

0,0	

0,00	

0,35	

0,00	

1,18	

1,18	

4,73	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,90	

2,20	

228,91	

Январь	

1,00	

2,67	

0,66	

1,76	

0,0	

0,00	

0,00	

4,43	

0,0	

0,00	

0,50	

0,00	

1,18	

1,18	

3,25	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,43	

1,65	

228,85	

Февраль	

1,12	

2,71	

0,76	

1,83	

0,0	

0,00	

0,00	

4,54	

0,0	

0,00	

0,57	

0,00	

1,06	

1,06	

3,48	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,54	

1,88	

228,88	

Март	

4,42	

11,8	

1,26	

3,38	

0,0	

0,00	

0,00	

15,2	

0,0	

0,00	

0,58	

0,96	

1,18	

2,14	

25,7	

13,0	

234,80	

-1,80	

6,00	

26,9	

10,0	

229,38	

Год	

2,32	

73,2	

2,11	

67,0	

291,9	

2,23	

0,96	

143	

666,0	

5,09	

0,43	

0,96	

13,9	

19,9	

123,0	

24,6	

236,45	

0,00	

7,51	

136,9	

4,33	

229,03	

Балансовая таблица расчетных режимов работы

Невьянского водохранилища за среднемаловодный 2012/13

водохозяйственный год обеспеченностью 80,3%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																	

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

							

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

13,0	

234,80	

6,00	

	

Апрель	

6,5	

16,8	

7,90	

20,5	

46,4	

0,35	

0,96	

39,0	

23,0	

0,18	

0,00	

0,00	

1,14	

1,32	

24,7	

25,6	

236,60	

1,80	

7,65	

25,8	

9,96	

229,37	

Май	

2,19	

5,88	

2,80	

7,50	

28,9	

0,22	

0,00	

13,6	

121,0	

0,93	

0,00	

0,00	

1,18	

2,10	

11,5	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

12,7	

4,74	

229,08	

Июнь	

1,63	

4,23	

2,80	

7,27	

55,0	

0,42	

0,00	

11,9	

139,0	

1,06	

0,00	

0,00	

1,14	

2,20	

9,72	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

10,9	

4,19	

229,05	

Июль	

1,17	

3,14	

1,17	

3,14	

38,4	

0,29	

0,00	

6,58	

135,0	

1,03	

0,00	

0,00	

1,18	

2,21	

4,37	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,55	

2,07	

228,90	

Август	

0,89	

2,38	

0,92	

2,46	

48,1	

0,37	

0,00	

5,20	

112,0	

0,86	

0,00	

0,00	

1,18	

2,04	

3,17	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,35	

1,62	

228,85	

Сентябрь	

1,07	

2,78	

1,07	

2,78	

53,4	

0,41	

0,00	

5,97	

81,0	

0,62	

0,00	

0,00	

1,14	

1,76	

4,21	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,35	

2,06	

228,90	

Октябрь	

1,39	

3,70	

1,48	

3,96	

54,0	

0,41	

0,00	

8,09	

55,0	

0,42	

0,00	

0,00	

1,18	

1,60	

6,49	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

7,67	

2,86	

228,96	

Ноябрь	

1,47	

3,82	

1,33	

3,44	

0,0	

0,00	

0,00	

7,25	

0,0	

0,00	

0,15	

0,00	

1,14	

1,14	

6,11	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

7,25	

2,80	

228,95	

Декабрь	

1,54	

4,12	

0,76	

2,05	

0,0	

0,00	

0,00	

6,17	

0,0	

0,00	

0,35	

0,00	

1,18	

1,18	

4,99	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

6,17	

2,30	

228,92	

Январь	

0,97	

2,61	

0,58	

1,56	

0,0	

0,00	

0,00	

4,17	

0,0	

0,00	

0,50	

0,00	

1,18	

1,18	

2,99	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,17	

1,56	

228,84	

Февраль	

1,02	

2,47	

0,46	

1,12	

0,0	

0,00	

0,00	

3,59	

0,0	

0,00	

0,57	

0,00	

1,06	

1,06	

2,52	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,59	

1,48	

228,83	

Март	

4,04	

10,8	

0,55	

1,48	

0,0	

0,00	

0,00	

12,3	

0,0	

0,00	

0,58	

0,96	

1,18	

2,14	

22,8	

13,0	

234,80	

-1,80	

6,00	

23,9	

8,94	

229,32	

Год	

1,99	

62,7	

1,82	

57,0	

324,2	

2,48	

0,96	

123	

666,0	

5,09	

0,43	

0,96	

13,9	

19,9	

103,5	

24,6	

236,45	

0,00	

7,51	

117,4	

3,72	

229,00	

Балансовая таблица расчетных режимов работы Невьянского

водохранилища за маловодный 1977/78 водохозяйственный год

обеспеченностью 90,8%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																	

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала км2	

	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. мэ	

	

	

	

							

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

13,0	

234,80	

6,00	

	

Апрель	

3,3	

8,60	

1,80	

4,70	

71,8	

0,55	

0,96	

15,0	

27,0	

0,21	

0,00	

0,00	

1,14	

1,35	

0,91	

25,6	

236,60	

1,80	

7,65	

2,06	

0,79	

228,74	

Май	

1,57	

4,21	

0,85	

2,3	

74,4	

0,57	

0,00	

7,05	

138,0	

1,06	

0,00	

0,00	

1,18	

2,23	

4,82	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

6,00	

2,24	

228,91	

Июнь	

0,98	

2,55	

0,77	

1,99	

73,2	

0,56	

0,00	

5,10	

157,0	

1,20	

0,00	

0,00	

1,14	

2,34	

2,76	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,90	

1,50	

228,84	

Июль	

0,66	

1,76	

0,89	

2,38	

37,2	

0,28	

0,00	

4,42	

153,0	

1,17	

0,00	

0,00	

1,18	

2,35	

2,07	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,25	

1,21	

228,80	

Август	

0,91	

2,44	

1,21	

3,24	

35,5	

0,27	

0,00	

5,95	

127,0	

0,97	

0,00	

0,00	

1,18	

2,15	

3,80	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,98	

1,86	

228,88	

Сентябрь	

0,89	

2,32	

1,05	

2,72	

11,3	

0,09	

0,00	

5,13	

92,0	

0,70	

0,00	

0,00	

1,14	

1,84	

3,28	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,42	

1,71	

228,86	

Октябрь	

1,11	

3,0	

1,01	

2,70	

36,8	

0,28	

0,00	

5,95	

62,0	

0,47	

0,00	

0,00	

1,18	

1,65	

4,30	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,48	

2,04	

228,90	

Ноябрь	

1,11	

2,88	

0,89	

2,30	

0,0	

0,00	

0,00	

5,19	

0,0	

0,00	

0,15	

0,00	

1,14	

1,14	

4,05	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,19	

2,00	

228,90	

Декабрь	

1,19	

3,20	

0,69	

1,84	

0,0	

0,00	

0,00	

5,04	

0,0	

0,00	

0,35	

0,00	

1,18	

1,18	

3,86	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,04	

1,88	

228,88	

Январь	

1,05	

2,82	

0,79	

2,12	

0,0	

0,00	

0,00	

4,94	

0,0	

0,00	

0,50	

0,00	

1,18	

1,18	

3,76	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,94	

1,85	

228,88	

Февраль	

1,10	

2,66	

0,67	

1,62	

0,0	

0,00	

0,00	

4,28	

0,0	

0,00	

0,57	

0,00	

1,06	

1,06	

3,21	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,28	

1,77	

228,86	

Март	

4,14	

11,1	

2,32	

6,20	

0,0	

0,00	

0,00	

17,3	

0,0	

0,00	

0,58	

0,96	

1,18	

2,14	

27,8	

13,0	

234,80	

-1,80	

6,00	

28,9	

10,8	

229,42	

Год	

1,50	

47,5	

1,08	

34,0	

340,2	

2,60	

0,96	

85,0	

756	

5,78	

0,43	

0,96	

13,9	

20,6	

64,6	

24,6	

236,45	

0,00	

7,51	

78,5	

2,47	

228,90	

Балансовая таблица расчетных режимов работы Невьянского

водохранилища за маловодный 1976/77 водохозяйственный год

обеспеченностью 94,7%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																	

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

							

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

13,0	

234,80	

6,00	

	

Апрель	

2,4	

6,30	

3,80	

9,70	

8,2	

0,06	

0,96	

17	

27,0	

0,21	

0,00	

0,00	

1,14	

1,35	

3,13	

25,6	

236,60	

1,80	

7,65	

4,28	

1,65	

228,85	

Май	

2,55	

6,83	

0,98	

2,60	

40,7	

0,31	

0,00	

9,75	

138,0	

1,06	

0,00	

0,00	

1,18	

2,23	

7,52	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

8,70	

3,25	

228,98	

Июнь	

0,81	

2,11	

0,72	

1,87	

42,6	

0,33	

0,00	

4,31	

157,0	

1,20	

0,00	

0,00	

1,14	

2,34	

1,97	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,11	

1,20	

228,79	

Июль	

0,80	

2,14	

0,76	

2,03	

96,9	

0,74	

0,00	

4,91	

153,0	

1,17	

0,00	

0,00	

1,18	

2,35	

2,56	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,74	

1,40	

228,81	

Август	

0,80	

2,13	

0,72	

1,94	

57,3	

0,44	

0,00	

4,51	

127,0	

0,97	

0,00	

0,00	

1,18	

2,15	

2,36	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,54	

1,32	

228,81	

Сентябрь	

0,84	

2,17	

0,69	

1,78	

36,6	

0,28	

0,00	

4,23	

92,0	

0,70	

0,00	

0,00	

1,14	

1,84	

2,39	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,53	

1,36	

228,81	

Октябрь	

0,92	

2,5	

0,65	

1,74	

20,9	

0,16	

0,00	

4,36	

62,0	

0,47	

0,00	

0,00	

1,18	

1,65	

2,70	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,88	

1,45	

228,83	

Ноябрь	

0,93	

2,41	

0,40	

1,03	

0,0	

0,00	

0,00	

3,44	

0,0	

0,00	

0,15	

0,00	

1,14	

1,14	

2,30	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,44	

1,33	

228,81	

Декабрь	

1,02	

2,74	

0,28	

0,76	

0,0	

0,00	

0,00	

3,50	

0,0	

0,00	

0,35	

0,00	

1,18	

1,18	

2,32	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,50	

1,31	

228,81	

Январь	

0,89	

2,39	

0,35	

0,93	

0,0	

0,00	

0,00	

3,32	

0,0	

0,00	

0,50	

0,00	

1,18	

1,18	

2,14	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,32	

1,24	

228,80	

Февраль	

1,00	

2,42	

0,39	

0,94	

0,0	

0,00	

0,00	

3,35	

0,0	

0,00	

0,57	

0,00	

1,06	

1,06	

2,29	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,35	

1,39	

228,81	

Март	

3,49	

9,4	

0,52	

1,41	

0,0	

0,00	

0,00	

10,8	

0,0	

0,00	

0,58	

0,96	

1,18	

2,14	

21,2	

13,0	

234,80	

-1,80	

6,00	

22,4	

8,37	

229,29	

Год	

1,37	

43,5	

0,85	

27,0	

303,2	

2,32	

0,96	

74,0	

756,0	

5,78	

0,43	

0,96	

13,9	

20,6	

52,9	

24,6	

236,45	

0,00	

7,51	

66,8	

2,10	

228,87	

Балансовая таблица расчетных режимов работы Невьянского

водохранилища за маловодный 1975/76 водохозяйственный год

обеспеченностью 98,7%
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																	

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

							

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

13,0	

234,80	

6,00	

	

Апрель	

1,7	

4,40	

3,20	

8,30	

17,9	

0,14	

0,96	

14	

27,0	

0,21	

0,00	

0,00	

1,14	

1,35	

0,00	

25,4	

236,57	

1,77	

7,63	

1,14	

0,44	

228,70	

Май	

2,35	

6,28	

0,99	

2,6	

44,2	

0,34	

0,00	

9,26	

138,0	

1,06	

0,00	

0,00	

1,18	

2,23	

6,84	

25,6	

236,60	

0,03	

7,65	

8,02	

2,99	

228,96	

Июнь	

0,64	

1,65	

0,81	

2,09	

9,9	

0,08	

0,00	

3,83	

157,0	

1,20	

0,00	

0,00	

1,14	

2,34	

1,48	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

2,62	

1,01	

228,78	

Июль	

0,60	

1,60	

0,99	

2,65	

26,5	

0,20	

0,00	

4,45	

153,0	

1,17	

0,00	

0,00	

1,18	

2,35	

2,10	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,28	

1,22	

228,80	

Август	

1,06	

2,84	

1,26	

3,37	

79,4	

0,61	

0,00	

6,81	

127,0	

0,97	

0,00	

0,00	

1,18	

2,15	

4,66	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,84	

2,18	

228,91	

Сентябрь	

0,88	

2,29	

0,99	

2,56	

19,0	

0,15	

0,00	

5,00	

92,0	

0,70	

0,00	

0,00	

1,14	

1,84	

3,15	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,29	

1,66	

228,85	

Октябрь	

1,06	

2,8	

0,76	

2,04	

52,1	

0,40	

0,00	

5,27	

62,0	

0,47	

0,00	

0,00	

1,18	

1,65	

3,62	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,80	

1,79	

228,86	

Ноябрь	

0,92	

2,39	

0,37	

0,95	

0,0	

0,00	

0,00	

3,34	

0,0	

0,00	

0,15	

0,00	

1,14	

1,14	

2,20	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,34	

1,29	

228,80	

Декабрь	

1,03	

2,75	

0,49	

1,32	

0,0	

0,00	

0,00	

4,07	

0,0	

0,00	

0,35	

0,00	

1,18	

1,18	

2,90	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,07	

1,52	

228,84	

Январь	

0,93	

2,49	

0,47	

1,26	

0,0	

0,00	

0,00	

3,75	

0,0	

0,00	

0,50	

0,00	

1,18	

1,18	

2,57	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,75	

1,40	

228,83	

Февраль	

0,89	

2,23	

0,18	

0,44	

0,0	

0,00	

0,00	

2,67	

0,0	

0,00	

0,57	

0,00	

1,10	

1,10	

1,57	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

2,67	

1,07	

228,78	

Март	

3,39	

9,1	

0,27	

0,72	

0,0	

0,00	

0,00	

9,80	

0,0	

0,00	

0,58	

0,96	

1,18	

2,14	

20,3	

13,0	

234,80	

-1,80	

6,00	

21,4	

8,01	

229,27	

Год	

1,29	

40,8	

0,90	

28	

249,0	

1,90	

0,96	

72	

756,0	

5,78	

0,43	

0,96	

13,9	

20,7	

51,4	

24,5	

236,45	

0,00	

7,51	

65,3	

2,05	

228,86	

Приложение N 13

к Правилам использования

водных ресурсов Верх-Нейвинского,

Нейво-Рудянского и Невьянского

водохранилищ, утвержденным

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

ПОЛНЫЕ БАЛАНСОВЫЕ ТАБЛИЦЫ

РАСЧЕТНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ВЕРХ-НЕЙВИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

ЗА САМЫЙ МАЛОВОДНЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД (С 1951/52 ПО 1955/56

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ГОДЫ), ВКЛЮЧАЯ САМЫЙ МАЛОВОДНЫЙ ДВУХЛЕТНИЙ

ПЕРИОД (С 1953/54 ПО 1954/55 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ГОДЫ)

МНОГОЛЕТНЕГО РАСЧЕТНОГО РЯДА

1951/52 водохозяйственный год
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

Подача воды из Аятского водохранилища, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																

Приток в водохранилище	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное, хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Приточность	

Осадки на зеркало	

	

	

	

	

						

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

Апрель (начало)	

	

	

580	

	

	

175,0	

263,15	

38,14	

	

Апрель	

4,24	

10,99	

27	

1,03	

0,90	

12,9	

1	

0,04	

610	

0,00	

0,156	

1,849	

2,04	

4,88	

0,00	

181,0	

263,30	

0,15	

38,68	

5,04	

1,94	

252,89	

Май	

1,83	

4,90	

44	

1,7	

0,00	

6,60	

73	

2,82	

0	

0,00	

0,161	

1,849	

4,83	

1,77	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

1,93	

0,72	

252,61	

Июнь	

1,07	

2,77	

71	

2,75	

0,00	

5,52	

85	

3,29	

0	

0,00	

0,156	

1,849	

5,29	

0,22	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,38	

0,15	

252,48	

Июль	

0,85	

2,28	

86	

3,33	

0,00	

5,60	

87	

3,37	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,51	

0,09	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,25	

0,09	

252,45	

Август	

0,59	

1,58	

64	

2,48	

0,00	

4,06	

77	

2,98	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,13	

0,00	

1,07	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Сентябрь	

0,51	

1,32	

52	

2,01	

0,00	

3,33	

56	

2,17	

0	

0,00	

0,156	

1,989	

4,31	

0,00	

0,97	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Октябрь	

0,42	

1,12	

40	

1,55	

0,00	

2,67	

37	

1,43	

0	

0,00	

0,161	

1,779	

3,37	

0,00	

0,70	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Ноябрь	

0,31	

0,80	

33	

1,28	

0,00	

2,08	

0	

0,00	

150	

0,075	

0,156	

1,779	

2,01	

0,07	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,23	

0,09	

252,45	

Декабрь	

0,97	

2,60	

28	

1,08	

0,00	

3,68	

0	

0,00	

350	

0,175	

0,161	

1,779	

2,11	

1,56	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

1,72	

0,64	

252,59	

Январь	

0,30	

0,80	

24	

0,93	

0,00	

1,73	

0	

0,00	

500	

0,25	

0,161	

1,779	

2,19	

0,00	

0,45	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Февраль	

0,28	

0,68	

20	

0,77	

0,00	

1,45	

0	

0,00	

570	

0,285	

0,145	

1,779	

2,21	

0,00	

0,76	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,15	

0,06	

252,43	

Март	

0,39	

1,04	

21	

0,81	

0,00	

1,86	

0	

0,00	

580	

0,29	

0,161	

1,779	

2,23	

5,63	

0,00	

175,0	

263,15	

-0,15	

38,14	

5,79	

2,16	

252,92	

Год	

0,98	

30,9	

510	

19,71	

0,90	

51,51	

416	

16,09	

2760	

1,08	

1,90	

22,19	

41,24	

14,22	

3,95	

180,5	

263,29	

0,00	

38,64	

16,12	

0,51	

252,54	

1952/53 водохозяйственный год
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

Подача воды из Аятского водохранилища, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																

Приток в водохранилище	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное, хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Приточность	

Осадки на зеркало	

	

	

	

	

						

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

Апрель (начало)	

	

	

580	

	

	

175,0	

263,15	

38,14	

	

Апрель	

4,17	

10,8	

27	

1,03	

0,90	

12,7	

1	

0,04	

610	

0,00	

0,156	

1,849	

2,04	

4,7	

0,00	

181,0	

263,30	

0,15	

38,68	

4,86	

1,87	

252,87	

Май	

1,62	

4,34	

44	

1,70	

0,00	

6,04	

73	

2,82	

0	

0,00	

0,161	

1,849	

4,83	

1,2	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

1,36	

0,51	

252,56	

Июнь	

1,04	

2,70	

71	

2,75	

0,00	

5,44	

85	

3,29	

0	

0,00	

0,156	

1,849	

5,29	

0,15	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,31	

0,12	

252,46	

Июль	

0,30	

0,80	

86	

3,33	

0,00	

4,13	

87	

3,37	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,51	

0,00	

1,38	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Август	

0,23	

0,62	

64	

2,48	

0,00	

3,09	

77	

2,98	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,13	

0,00	

2,04	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Сентябрь	

0,27	

0,70	

52	

2,01	

0,00	

2,71	

56	

2,17	

0	

0,00	

0,156	

1,989	

4,31	

0,00	

1,60	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Октябрь	

0,36	

0,96	

40	

1,55	

0,00	

2,51	

37	

1,43	

0	

0,00	

0,161	

1,779	

3,37	

0,00	

0,85	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Ноябрь	

0,21	

0,54	

33	

1,28	

0,00	

1,82	

0	

0,00	

150	

0,075	

0,156	

1,779	

2,01	

0,00	

0,19	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Декабрь	

0,47	

1,26	

28	

1,08	

0,00	

2,34	

0	

0,00	

350	

0,175	

0,161	

1,779	

2,11	

0,22	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,38	

0,14	

252,47	

Январь	

0,037	

0,10	

24	

0,93	

0,00	

1,03	

0	

0,00	

500	

0,25	

0,161	

1,779	

2,19	

0,00	

1,16	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Февраль	

0,035	

0,08	

20	

0,77	

0,00	

0,86	

0	

0,00	

570	

0,285	

0,145	

1,779	

2,21	

0,00	

1,35	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,15	

0,06	

252,43	

Март	

0,04	

0,11	

21	

0,81	

0,00	

0,92	

0	

0,00	

580	

0,29	

0,161	

1,779	

2,23	

4,69	

0,00	

175,0	

263,15	

-0,15	

38,14	

4,85	

1,81	

252,86	

Год	

0,73	

23,02	

510	

19,71	

0,90	

43,63	

416	

16,09	

2760	

1,08	

1,90	

22,19	

41,24	

10,96	

8,57	

180,5	

263,29	

0,00	

38,64	

12,86	

0,41	

252,52	

1953/54 водохозяйственный год
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

Подача воды из Аятского водохранилища, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																

Приток в водохранилище	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное, хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Приточность	

Осадки на зеркало	

	

	

	

	

						

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

Апрель (начало)	

	

	

580	

	

	

175,0	

263,15	

38,14	

	

Апрель	

4,68	

12,13	

27	

1,03	

0,90	

14,1	

1	

0,04	

610	

0,00	

0,156	

1,849	

2,04	

6,02	

0,00	

181,0	

263,30	

0,15	

38,68	

6.17	

2,38	

252,94	

Май	

1,82	

4,87	

44	

1,70	

0,00	

6,58	

73	

2,82	

0	

0,00	

0,161	

1,849	

4,83	

1,74	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

1,90	

0,71	

252,60	

Июнь	

1,16	

3,01	

71	

2,75	

0,00	

5,75	

85	

3,29	

0	

0,00	

0,156	

1,849	

5,29	

0,46	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,62	

0,24	

252,49	

Июль	

0,34	

0,91	

86	

3,33	

0,00	

4,24	

87	

3,37	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,51	

0,00	

1,28	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,17	

0,06	

252,43	

Август	

0,25	

0,67	

64	

2,48	

0,00	

3,15	

77	

2,98	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,13	

0,00	

1,98	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Сентябрь	

0,31	

0,80	

52	

2,01	

0,00	

2,81	

56	

2,17	

0	

0,00	

0,156	

1,989	

4,31	

0,00	

1,49	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Октябрь	

0,41	

1,10	

40	

1,55	

0,00	

2,65	

37	

1,43	

0	

0,00	

0,161	

1,779	

3,37	

0,00	

0,73	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Ноябрь	

0,24	

0,62	

33	

1,28	

0,00	

1,90	

0	

0,00	

150	

0,075	

0,156	

1,779	

2,01	

0,00	

0,11	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,15	

0,06	

252,43	

Декабрь	

0,53	

1,42	

28	

1,08	

0,00	

2,50	

0	

0,00	

350	

0,175	

0,161	

1,779	

2,11	

0,39	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,55	

0,21	

252,49	

Январь	

0,041	

0,11	

24	

0,93	

0,00	

1,04	

0	

0,00	

500	

0,25	

0,161	

1,779	

2,19	

0,00	

1,15	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Февраль	

0,039	

0,09	

20	

0,77	

0,00	

0,87	

0	

0,00	

570	

0,285	

0,145	

1,779	

2,21	

0,00	

1,34	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,15	

0,06	

252,43	

Март	

0,045	

0,12	

21	

0,81	

0,00	

0,93	

0	

0,00	

580	

0,29	

0,161	

1,779	

2,23	

4,70	

0,00	

175,0	

263,15	

-0,15	

38,14	

4,86	

1,81	

252,86	

Год	

0,82	

25,86	

510	

19,71	

0,90	

46,47	

416	

16,09	

2760	

1,08	

1,90	

22,19	

41,24	

13,31	

8,08	

180,5	

263,29	

0,00	

38,64	

15,21	

0,48	

252,53	

1954/55 водохозяйственный год
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

Подача воды из Аятского водохранилища, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																

Приток в водохранилище	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное, хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала км2	

	

Приточность	

Осадки на зеркало	

	

	

	

	

						

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

Апрель (начало)	

	

	

580	

	

	

175,0	

263,15	

38,14	

	

Апрель	

3,71	

9,62	

27	

1,03	

0,90	

11,55	

1	

0,04	

610	

0,00	

0,156	

1,849	

2,04	

3,5	

0,00	

181,0	

263,30	

0,15	

38,68	

3,66	

1,41	

252,76	

Май	

1,44	

3,86	

44	

1,70	

0,00	

5,56	

73	

2,82	

0	

0,00	

0,161	

1,849	

4,83	

0,73	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,89	

0,33	

252,52	

Июнь	

0,92	

2,38	

71	

2,75	

0,00	

5,13	

85	

3,29	

0	

0,00	

0,156	

1,849	

5,29	

0,00	

0,16	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Июль	

0,27	

0,72	

86	

3,33	

0,00	

4,05	

87	

3,37	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,51	

0,00	

1,47	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Август	

0,20	

0,54	

64	

2,48	

0,00	

3,01	

77	

2,98	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,13	

0,00	

2,11	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Сентябрь	

0,24	

0,62	

52	

2,01	

0,00	

2,63	

56	

2,17	

0	

0,00	

0,156	

1,989	

4,31	

0,00	

1,68	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Октябрь	

0,32	

0,86	

40	

1,55	

0,00	

2,40	

37	

1,43	

0	

0,00	

0,161	

1,779	

3,37	

0,00	

0,97	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Ноябрь	

0,19	

0,49	

33	

1,28	

0,00	

1,77	

0	

0,00	

150	

0,075	

0,156	

1,779	

2,01	

0,00	

0,24	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Декабрь	

0,42	

1,12	

28	

1,08	

0,00	

2,21	

0	

0,00	

350	

0,175	

0,161	

1,779	

2,11	

0,10	

0,00	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,26	

0,10	

252,45	

Январь	

0,033	

0,09	

24	

0,93	

0,00	

1,02	

0	

0,00	

500	

0,25	

0,161	

1,779	

2,19	

0,00	

1,17	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Февраль	

0,031	

0,08	

20	

0,77	

0,00	

0,85	

0	

0,00	

570	

0,285	

0,145	

1,779	

2,21	

0,00	

1,36	

181,0	

263,30	

0,00	

38,68	

0,15	

0,06	

252,43	

Март	

0,036	

0,10	

21	

0,81	

0,00	

0,91	

0	

0,00	

580	

0,29	

0,161	

1,779	

2,23	

4,68	

0,00	

175,0	

263,15	

-0,15	

38,14	

4,84	

1,81	

252,86	

Год	

0,65	

20,48	

510	

19,71	

0,90	

41,09	

416	

16,09	

2760	

1,08	

1,90	

22,19	

41,24	

9,01	

9,16	

180,5	

263,29	

0,00	

38,64	

10,91	

0,34	

252,50	

1955/56 водохозяйственный год
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

Подача воды из Аятского водохранилища, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																

Приток в водохранилище	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное, хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Приточность	

Осадки на зеркало	

	

	

	

	

						

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

Апрель (начало)	

	

	

580	

	

	

175,00	

263,15	

38,14	

	

Апрель	

5,48	

14,2	

27	

1,03	

0,90	

16,1	

1	

0,04	

610	

0,00	

0,156	

1,849	

2,04	

8,09	

0,00	

181,00	

263,30	

0,15	

38,68	

8,25	

3,18	

253,03	

Май	

2,13	

5,70	

44	

1,70	

0,00	

7,41	

73	

2,82	

0	

0,00	

0,161	

1,849	

4,83	

2,57	

0,00	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

2,73	

1,02	

252,67	

Июнь	

1,36	

3,53	

71	

2,75	

0,00	

6,27	

85	

3,29	

0	

0,00	

0,156	

1,849	

5,29	

0,98	

0,00	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

1,14	

0,44	

252,54	

Июль	

0,40	

1,07	

86	

3,33	

0,00	

4,4	

87	

3,37	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,51	

0,00	

1,11	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Август	

0,30	

0,80	

64	

2,48	

0,00	

3,28	

77	

2,98	

0	

0,00	

0,161	

1,989	

5,13	

0,00	

1,85	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Сентябрь	

0,36	

0,93	

52	

2,01	

0,00	

2,94	

56	

2,17	

0	

0,00	

0,156	

1,989	

4,31	

0,00	

1,37	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Октябрь	

0,48	

1,29	

40	

1,55	

0,00	

2,83	

37	

1,43	

0	

0,00	

0,161	

1,779	

3,37	

0,00	

0,53	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Ноябрь	

0,28	

0,73	

33	

1,28	

0,00	

2,00	

0	

0,00	

150	

0,075	

0,156	

1,779	

2,01	

0,00	

0,00	

180,99	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Декабрь	

0,62	

1,66	

28	

1,08	

0,00	

2,74	

0	

0,00	

350	

0,175	

0,161	

1,779	

2,11	

0,62	

0,00	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,78	

0,29	

252,51	

Январь	

0,048	

0,13	

24	

0,93	

0,00	

1,06	

0	

0,00	

500	

0,25	

0,161	

1,779	

2,19	

0,00	

1,13	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,16	

0,06	

252,43	

Февраль	

0,046	

0,11	

20	

0,77	

0,00	

0,88	

0	

0,00	

570	

0,285	

0,145	

1,779	

2,21	

0,00	

1,33	

181,00	

263,30	

0,00	

38,68	

0,15	

0,06	

252,43	

Март	

0,053	

0,14	

21	

0,81	

0,00	

0,95	

0	

0,00	

580	

0,29	

0,161	

1,779	

2,23	

4,73	

0,00	

175,00	

263,15	

-0,15	

38,14	

4,89	

1,83	

252,86	

Год	

0,96	

30,3	

510	

19,71	

0,90	

50,91	

416	

16,09	

2760	

1,08	

1,90	

22,19	

41,24	

16,99	

7,32	

180,50	

263,29	

0,00	

38,64	

18,89	

0,60	

252,55	

Приложение N 14

к Правилам использования

водных ресурсов Верх-Нейвинского,

Нейво-Рудянского и Невьянского

водохранилищ, утвержденным

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

ПОЛНЫЕ БАЛАНСОВЫЕ ТАБЛИЦЫ

РАСЧЕТНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ НЕЙВО-РУДЯНСКОГО

ВОДОХРАНИЛИЩА ЗА САМЫЙ МАЛОВОДНЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД

(С 1951/52 ПО 1955/56 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ГОДЫ)

И САМЫЙ МАЛОВОДНЫЙ ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД (С 1975/76 ПО 1977/78

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ГОДЫ) МНОГОЛЕТНЕГО РАСЧЕТНОГО РЯДА

Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы

Нейво-Рудянского водохранилища за самый маловодный

пятилетний период (с 1951/52 по 1955/56

водохозяйственные годы)

1951/52 водохозяйственный год
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

1,94	

5,04	

7,00	

18,3	

3,90	

0,04	

2,02	

0,75	

26,1	

29,0	

0,26	

4,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,07	

21,2	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

22,9	

8,82	

244,61	

Май	

0,72	

1,93	

0,78	

2,09	

59,1	

0,53	

2,02	

0,00	

6,57	

130,0	

1,17	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

3,02	

3,55	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

5,26	

1,96	

244,05	

Июнь	

0,15	

0,38	

0,48	

1,24	

9,1	

0,08	

2,02	

0,00	

3,72	

143,0	

1,29	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

3,11	

0,61	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,27	

0,87	

243,96	

Июль	

0,093	

0,25	

0,20	

0,53	

43,7	

0,39	

2,02	

0,00	

3,19	

133,0	

1,20	

12,0	

0,11	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,53	

0,66	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

1,73	

0,65	

243,94	

Август	

0,060	

0,16	

0,17	

0,47	

123,5	

1,11	

2,02	

0,00	

3,75	

101,0	

0,91	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,19	

1,56	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,63	

0,98	

243,96	

Сентябрь	

0,062	

0,16	

0,17	

0,44	

31,3	

0,28	

2,02	

0,00	

2,89	

67,0	

0,60	

12,0	

0,11	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

1,90	

0,99	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,03	

0,78	

243,95	

Октябрь	

0,060	

0,16	

0,16	

0,42	

37,8	

0,34	

2,02	

0,00	

2,93	

41,0	

0,37	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,55	

1,38	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,45	

0,92	

243,96	

Ноябрь	

0,089	

0,23	

0,15	

0,40	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,64	

0,0	

0,00	

5,00	

0,04	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,17	

1,48	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,51	

0,97	

243,96	

Декабрь	

0,64	

1,72	

0,17	

0,47	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

4,20	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,20	

3,01	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

4,08	

1,52	

244,01	

Январь	

0,060	

0,16	

0,13	

0,36	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,54	

0,0	

0,00	

6,00	

0,05	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,20	

1,34	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,41	

0,90	

243,96	

Февраль	

0,060	

0,15	

0,12	

0,30	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,47	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,57	

0,00	

1,00	

0,07	

1,10	

1,37	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,37	

0,95	

243,96	

Март	

2,16	

5,79	

0,10	

0,28	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

8,08	

0,0	

0,00	

4,00	

0,03	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,93	

8,98	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

10,1	

3,75	

244,20	

Год	

0,51	

16,1	

0,81	

25,2	

308,4	

2,77	

24,2	

0,75	

69,1	

644,0	

5,79	

67,0	

0,60	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

23,0	

46,1	

11,05	

248,17	

0,00	

8,79	

60,7	

1,92	

244,04	

1952/53 водохозяйственный год
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

1,88	

4,86	

1,60	

4,00	

40,1	

0,36	

2,02	

0,75	

12,0	

32,0	

0,29	

5,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,10	

7,08	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

8,74	

3,37	

244,16	

Май	

0,51	

1,36	

0,70	

1,87	

39,6	

0,36	

2,02	

0,00	

5,60	

147,0	

1,32	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

3,17	

2,43	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

4,14	

1,55	

244,01	

Июнь	

0,12	

0,31	

0,18	

0,47	

49,3	

0,44	

2,02	

0,00	

3,24	

162,0	

1,45	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

3,28	

0,00	

11,24	

248,19	

-0,01	

8,97	

1,65	

0,64	

243,94	

Июль	

0,060	

0,16	

1,75	

4,70	

34,7	

0,31	

2,02	

0,00	

7,19	

151,0	

1,36	

13,0	

0,12	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,70	

4,44	

11,28	

248,20	

0,01	

8,99	

5,52	

2,06	

244,06	

Август	

0,060	

0,16	

0,22	

0,60	

31,1	

0,28	

2,02	

0,00	

3,06	

115,0	

1,03	

7,00	

0,06	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,33	

0,73	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

1,80	

0,67	

243,94	

Сентябрь	

0,062	

0,16	

0,13	

0,35	

32,1	

0,29	

2,02	

0,00	

2,82	

76,0	

0,68	

14,0	

0,13	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

2,00	

0,82	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

1,85	

0,72	

243,95	

Октябрь	

0,060	

0,16	

0,15	

0,39	

62,2	

0,56	

2,02	

0,00	

3,13	

47,0	

0,42	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,61	

1,52	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,59	

0,97	

243,96	

Ноябрь	

0,062	

0,16	

0,17	

0,44	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,62	

0,0	

0,00	

5,00	

0,04	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,17	

1,45	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,49	

0,96	

243,96	

Декабрь	

0,14	

0,38	

0,17	

0,45	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,85	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,20	

1,65	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,73	

1,02	

243,97	

Январь	

0,060	

0,16	

0,083	

0,22	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,40	

0,0	

0,00	

6,00	

0,05	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,20	

1,20	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,27	

0,85	

243,96	

Февраль	

0,062	

0,15	

0,074	

0,18	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,35	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,57	

0,00	

0,97	

0,07	

1,06	

1,28	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,25	

0,93	

243,96	

Март	

1,81	

4,85	

0,074	

0,20	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

7,07	

0,0	

0,00	

4,00	

0,03	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,93	

7,96	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

9,03	

3,37	

244,16	

Год	

0,41	

12,9	

0,44	

13,9	

289,1	

2,60	

24,2	

0,75	

54,3	

730,0	

6,56	

72,0	

0,64	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

23,7	

30,6	

11,04	

248,17	

0,00	

8,79	

45,1	

1,43	

244,00	

1953/54 водохозяйственный год
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

2,38	

6,17	

2,50	

6,40	

7,0	

0,06	

2,02	

0,75	

15,4	

32,0	

0,29	

5,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,10	

10,5	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

12,1	

4,68	

244,27	

Май	

0,71	

1,90	

0,24	

0,65	

64,9	

0,58	

2,02	

0,00	

5,15	

147,0	

1,32	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

3,17	

1,99	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,70	

1,38	

244,00	

Июнь	

0,24	

0,62	

0,051	

0,13	

27,5	

0,24	

2,02	

0,00	

3,02	

162,0	

1,44	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

3,27	

0,00	

11,03	

248,16	

-0,04	

8,90	

1,65	

0,64	

243,94	

Июль	

0,063	

0,17	

0,045	

0,12	

38,1	

0,34	

2,02	

0,00	

2,65	

151,0	

1,34	

13,0	

0,12	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,69	

0,00	

10,99	

248,16	

0,00	

8,90	

1,07	

0,40	

243,92	

Август	

0,060	

0,16	

0,035	

0,095	

16,0	

0,14	

2,02	

0,00	

2,42	

115,0	

1,03	

7,00	

0,06	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,32	

0,00	

11,09	

248,17	

0,01	

8,92	

1,07	

0,40	

243,92	

Сентябрь	

0,062	

0,16	

0,060	

0,15	

119,0	

1,07	

2,02	

0,00	

3,40	

76,0	

0,68	

14,0	

0,13	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

2,00	

1,21	

11,28	

248,20	

0,03	

8,99	

2,25	

0,87	

243,96	

Октябрь	

0,060	

0,16	

0,094	

0,25	

82,1	

0,74	

2,02	

0,00	

3,17	

47,0	

0,42	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,61	

1,56	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,63	

0,98	

243,96	

Ноябрь	

0,058	

0,15	

0,070	

0,18	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,35	

0,0	

0,00	

5,00	

0,04	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,17	

1,18	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,22	

0,86	

243,96	

Декабрь	

0,21	

0,55	

0,094	

0,25	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,82	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,20	

1,62	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,70	

1,01	

243,97	

Январь	

0,060	

0,16	

0,22	

0,60	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,78	

0,0	

0,00	

6,00	

0,05	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,20	

1,57	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,65	

0,99	

243,96	

Февраль	

0,062	

0,15	

0,21	

0,50	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,67	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,57	

0,00	

0,97	

0,07	

1,06	

1,60	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,57	

1,06	

243,97	

Март	

1,81	

4,86	

0,28	

0,75	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

7,63	

0,0	

0,00	

4,00	

0,03	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,93	

8,52	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

9,60	

3,58	

244,18	

Год	

0,48	

15,2	

0,32	

10,1	

354,6	

3,18	

24,2	

0,75	

53,4	

730,0	

6,53	

72,0	

0,64	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

23,7	

29,7	

10,98	

248,16	

0,00	

8,77	

44,2	

1,40	

244,00	

1954/55 водохозяйственный год
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

1,41	

3,66	

4,10	

10,7	

17,5	

0,16	

2,02	

0,75	

17,3	

29,0	

0,26	

4,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,07	

12,4	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

14,1	

5,43	

244,34	

Май	

0,33	

0,89	

1,82	

4,88	

42,6	

0,38	

2,02	

0,00	

8,17	

130,0	

1,17	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

3,02	

5,15	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

6,86	

2,56	

244,10	

Июнь	

0,062	

0,16	

0,87	

2,25	

26,1	

0,23	

2,02	

0,00	

4,67	

143,0	

1,29	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

3,11	

1,55	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,21	

1,24	

243,99	

Июль	

0,060	

0,16	

0,25	

0,68	

63,6	

0,57	

2,02	

0,00	

3,43	

133,0	

1,20	

12,0	

0,11	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,53	

0,89	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

1,96	

0,73	

243,95	

Август	

0,060	

0,16	

0,28	

0,74	

52,7	

0,47	

2,02	

0,00	

3,39	

101,0	

0,91	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,19	

1,20	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,27	

0,85	

243,96	

Сентябрь	

0,062	

0,16	

0,34	

0,88	

38,5	

0,35	

2,02	

0,00	

3,40	

67,0	

0,60	

12,0	

0,11	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

1,90	

1,50	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,54	

0,98	

243,96	

Октябрь	

0,060	

0,16	

0,39	

1,05	

10,5	

0,09	

2,02	

0,00	

3,33	

41,0	

0,37	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,55	

1,77	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,84	

1,06	

243,97	

Ноябрь	

0,062	

0,16	

0,36	

0,93	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

3,11	

0,0	

0,00	

5,00	

0,04	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,17	

1,94	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,98	

1,15	

243,98	

Декабрь	

0,097	

0,26	

0,11	

0,29	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,57	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,20	

1,37	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,44	

0,91	

243,96	

Январь	

0,060	

0,16	

0,091	

0,24	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,42	

0,0	

0,00	

6,00	

0,05	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,20	

1,22	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,29	

0,86	

243,96	

Февраль	

0,062	

0,15	

0,056	

0,13	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,30	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,57	

0,00	

0,97	

0,07	

1,06	

1,24	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,21	

0,91	

243,96	

Март	

1,81	

4,84	

0,11	

0,30	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

7,16	

0,0	

0,00	

4,00	

0,03	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,93	

8,05	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

9,12	

3,41	

244,17	

Год	

0,34	

10,9	

0,73	

23,1	

251,5	

2,26	

24,2	

0,75	

61,2	

644,0	

5,79	

67,0	

0,60	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

22,9	

38,3	

11,05	

248,17	

0,00	

8,79	

52,8	

1,67	

244,02	

1955/56 водохозяйственный год
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

3,18	

8,25	

3,3	

8,60	

1,60	

0,01	

2,02	

0,75	

19,6	

29,0	

0,26	

4,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,07	

14,7	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

16,4	

6,33	

244,42	

Май	

1,02	

2,73	

0,53	

1,43	

51,8	

0,47	

2,02	

0,00	

6,64	

130,0	

1,17	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

3,02	

3,63	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

5,34	

1,99	

244,05	

Июнь	

0,44	

1,14	

0,16	

0,43	

22,7	

0,20	

2,02	

0,00	

3,79	

143,0	

1,29	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

3,11	

0,68	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,33	

0,90	

243,96	

Июль	

0,060	

0,16	

0,47	

1,25	

103,1	

0,93	

2,02	

0,00	

4,36	

133,0	

1,20	

12,0	

0,11	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,53	

1,82	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,90	

1,08	

243,97	

Август	

0,060	

0,16	

1,27	

3,40	

211,5	

1,90	

2,02	

0,00	

7,48	

101,0	

0,91	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,19	

5,29	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

6,36	

2,37	

244,08	

Сентябрь	

0,062	

0,16	

0,51	

1,33	

24,2	

0,22	

2,02	

0,00	

3,72	

67,0	

0,60	

12,0	

0,11	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

1,90	

1,82	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,86	

1,10	

243,98	

Октябрь	

0,060	

0,16	

0,31	

0,83	

9,8	

0,09	

2,02	

0,00	

3,10	

41,0	

0,37	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,55	

1,55	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,62	

0,98	

243,96	

Ноябрь	

0,062	

0,16	

0,22	

0,57	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,75	

0,0	

0,00	

5,00	

0,04	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,17	

1,58	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,62	

1,01	

243,97	

Декабрь	

0,29	

0,78	

0,15	

0,41	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

3,20	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,20	

2,01	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,08	

1,15	

243,98	

Январь	

0,060	

0,16	

0,060	

0,16	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,34	

0,0	

0,00	

6,00	

0,05	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,20	

1,14	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,21	

0,82	

243,96	

Февраль	

0,060	

0,15	

0,083	

0,21	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,38	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,57	

0,00	

1,00	

0,07	

1,10	

1,28	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,28	

0,91	

243,96	

Март	

1,83	

4,89	

0,079	

0,21	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

7,12	

0,0	

0,00	

4,00	

0,03	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,93	

8,01	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

9,09	

3,39	

244,16	

Год	

0,60	

18,9	

0,60	

18,8	

424,7	

3,82	

24,2	

0,75	

66,5	

644,0	

5,79	

67,0	

0,60	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

23,0	

43,5	

11,05	

248,17	

0,00	

8,79	

58,1	

1,84	

244,04	

Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы

Нейво-Рудянского водохранилища за самый маловодный

трехлетний период (с 1975/76 по 1977/78

водохозяйственные годы)

1975/76 водохозяйственный год
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

0,70	

1,82	

1,10	

2,90	

17,9	

0,16	

2,02	

0,75	

7,67	

32,0	

0,29	

5,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,10	

2,74	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

4,40	

1,70	

244,02	

Май	

1,64	

4,39	

0,35	

0,94	

44,2	

0,40	

2,02	

0,00	

7,74	

147,0	

1,32	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

3,17	

4,57	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

6,28	

2,35	

244,08	

Июнь	

0,12	

0,31	

0,29	

0,74	

9,9	

0,09	

2,02	

0,00	

3,16	

162,0	

1,45	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

3,27	

0,00	

11,16	

248,18	

-0,02	

8,95	

1,65	

0,64	

243,94	

Июль	

0,060	

0,16	

0,35	

0,94	

26,5	

0,24	

2,02	

0,00	

3,35	

151,0	

1,36	

13,0	

0,12	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,70	

0,53	

11,28	

248,20	

0,02	

8,99	

1,60	

0,60	

243,93	

Август	

0,063	

0,17	

0,44	

1,19	

79,4	

0,71	

2,02	

0,00	

4,09	

115,0	

1,03	

7,00	

0,06	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,33	

1,77	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,84	

1,06	

243,97	

Сентябрь	

0,062	

0,16	

0,35	

0,91	

19,0	

0,17	

2,02	

0,00	

3,25	

76,0	

0,68	

14,0	

0,13	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

2,00	

1,25	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,29	

0,88	

243,96	

Октябрь	

0,060	

0,16	

0,27	

0,72	

52,1	

0,47	

2,02	

0,00	

3,37	

47,0	

0,42	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,61	

1,76	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,83	

1,06	

243,97	

Ноябрь	

0,062	

0,16	

0,13	

0,34	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,52	

0,0	

0,00	

5,00	

0,04	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,17	

1,35	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,39	

0,92	

243,96	

Декабрь	

0,15	

0,39	

0,17	

0,47	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,88	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,20	

1,68	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,75	

1,03	

243,97	

Январь	

0,060	

0,16	

0,17	

0,45	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,62	

0,0	

0,00	

6,00	

0,05	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,20	

1,42	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,49	

0,93	

243,96	

Февраль	

0,060	

0,15	

0,063	

0,16	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,32	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,57	

0,00	

1,00	

0,07	

1,10	

1,22	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,23	

0,89	

243,96	

Март	

1,81	

4,85	

0,095	

0,25	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

7,12	

0,0	

0,00	

4,00	

0,03	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,93	

8,02	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

9,09	

3,39	

244,16	

Год	

0,40	

12,9	

0,32	

10,0	

249,0	

2,24	

24,2	

0,75	

50,1	

730,0	

6,56	

72,0	

0,64	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

23,8	

26,3	

11,04	

248,17	

0,00	

8,79	

40,8	

1,29	

243,99	

1976/77 водохозяйственный год
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе 1 дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

1,27	

3,30	

1,3	

3,4	

8,2	

0,07	

2,02	

0,75	

9,59	

32,0	

0,29	

5,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,10	

4,66	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

6,32	

2,44	

244,09	

Май	

1,86	

4,98	

0,35	

0,92	

40,7	

0,37	

2,02	

0,00	

8,29	

147,0	

1,32	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

3,17	

5,12	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

6,83	

2,55	

244,10	

Июнь	

0,26	

0,67	

0,26	

0,66	

42,6	

0,38	

2,02	

0,00	

3,73	

162,0	

1,46	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

3,28	

0,45	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,11	

0,81	

243,96	

Июль	

0,060	

0,16	

0,27	

0,72	

96,9	

0,87	

2,02	

0,00	

3,77	

151,0	

1,36	

13,0	

0,12	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,70	

1,06	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,14	

0,80	

243,95	

Август	

0,063	

0,17	

0,26	

0,68	

57,3	

0,52	

2,02	

0,00	

3,39	

115,0	

1,03	

7,00	

0,06	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,33	

1,06	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,13	

0,80	

243,95	

Сентябрь	

0,062	

0,16	

0,24	

0,63	

36,6	

0,33	

2,02	

0,00	

3,14	

76,0	

0,68	

14,0	

0,13	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

2,00	

1,14	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,17	

0,84	

243,96	

Октябрь	

0,063	

0,17	

0,23	

0,62	

20,9	

0,19	

2,02	

0,00	

2,99	

47,0	

0,42	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,61	

1,38	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,45	

0,92	

243,96	

Ноябрь	

0,062	

0,16	

0,14	

0,36	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,54	

0,0	

0,00	

5,00	

0,04	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,17	

1,38	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,41	

0,93	

243,96	

Декабрь	

0,22	

0,58	

0,100	

0,27	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,86	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,20	

1,67	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,74	

1,02	

243,97	

Январь	

0,060	

0,16	

0,13	

0,34	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,52	

0,0	

0,00	

6,00	

0,05	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,20	

1,32	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,39	

0,89	

243,96	

Февраль	

0,062	

0,15	

0,14	

0,34	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,51	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,57	

0,00	

0,97	

0,07	

1,06	

1,45	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,42	

1,00	

243,96	

Март	

1,81	

4,86	

0,19	

0,52	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

7,39	

0,0	

0,00	

4,00	

0,03	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,93	

8,29	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

9,36	

3,49	

244,17	

Год	

0,49	

15,5	

0,30	

9,50	

303,2	

2,73	

24,2	

0,75	

52,7	

730,0	

6,56	

72,0	

0,64	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

23,7	

29,0	

11,05	

248,17	

0,00	

8,79	

43,5	

1,37	

244,00	

1977/78 водохозяйственный год
.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																					

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Дополнительное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Промышленное водоснабжение, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, млн. м3	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

	

	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

7,70	

	

Апрель	

2,61	

6,77	

0,7	

1,7	

71,8	

0,65	

2,02	

0,75	

11,9	

32,0	

0,29	

5,00	

0,04	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

2,10	

6,99	

11,28	

248,20	

0,40	

8,99	

8,65	

3,34	

244,16	

Май	

0,80	

2,15	

0,31	

0,84	

74,4	

0,67	

2,02	

0,00	

5,67	

147,0	

1,32	

2,00	

0,02	

0,00	

0,00	

1,71	

0,12	

3,17	

2,50	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

4,21	

1,57	

244,01	

Июнь	

0,30	

0,77	

0,28	

0,73	

73,2	

0,66	

2,02	

0,00	

4,18	

162,0	

1,46	

6,00	

0,05	

0,00	

0,00	

1,65	

0,12	

3,28	

0,90	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,55	

0,98	

243,96	

Июль	

0,060	

0,16	

0,33	

0,88	

37,2	

0,33	

2,02	

0,00	

3,39	

151,0	

1,36	

13,0	

0,12	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,70	

0,68	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

1,76	

0,66	

243,94	

Август	

0,060	

0,16	

0,45	

1,19	

35,5	

0,32	

2,02	

0,00	

3,69	

115,0	

1,03	

7,00	

0,06	

0,00	

0,00	

1,07	

0,16	

2,33	

1,36	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,44	

0,91	

243,96	

Сентябрь	

0,062	

0,16	

0,39	

1,00	

11,3	

0,10	

2,02	

0,00	

3,28	

76,0	

0,68	

14,0	

0,13	

0,00	

0,00	

1,04	

0,15	

2,00	

1,28	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,32	

0,89	

243,96	

Октябрь	

0,060	

0,16	

0,37	

0,99	

36,8	

0,33	

2,02	

0,00	

3,50	

47,0	

0,42	

3,00	

0,03	

0,00	

0,00	

1,07	

0,09	

1,61	

1,89	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,97	

1,11	

243,98	

Ноябрь	

0,058	

0,15	

0,33	

0,85	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

3,01	

0,0	

0,00	

5,00	

0,04	

0,15	

0,00	

1,04	

0,08	

1,17	

1,85	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,88	

1,11	

243,98	

Декабрь	

0,24	

0,63	

0,25	

0,68	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

3,32	

0,0	

0,00	

4,00	

0,04	

0,35	

0,00	

1,07	

0,09	

1,20	

2,13	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

3,20	

1,19	

243,98	

Январь	

0,063	

0,17	

0,29	

0,76	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,95	

0,0	

0,00	

6,00	

0,05	

0,50	

0,00	

1,07	

0,08	

1,20	

1,75	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,82	

1,05	

243,97	

Февраль	

0,062	

0,15	

0,24	

0,58	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

2,75	

0,0	

0,00	

3,00	

0,03	

0,57	

0,00	

0,97	

0,07	

1,06	

1,69	

11,28	

248,20	

0,00	

8,99	

2,66	

1,10	

243,97	

Март	

1,82	

4,87	

0,83	

2,23	

0,0	

0,00	

2,02	

0,00	

9,12	

0,0	

0,00	

4,00	

0,03	

0,58	

0,75	

1,07	

0,08	

1,93	

10,0	

8,46	

247,80	

-0,40	

7,70	

11,1	

4,14	

244,23	

Год	

0,52	

16,3	

0,39	

12,5	

340,2	

3,06	

24,2	

0,75	

56,8	

730,0	

6,56	

72,0	

0,64	

0,43	

0,75	

14,5	

1,30	

23,7	

33,0	

11,05	

248,17	

0,00	

8,79	

47,5	

1,50	

244,01	

Приложение N 15

к Правилам использования

водных ресурсов Верх-Нейвинского,

Нейво-Рудянского и Невьянского

водохранилищ, утвержденным

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

ПОЛНЫЕ БАЛАНСОВЫЕ ТАБЛИЦЫ

РАСЧЕТНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ НЕВЬЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

ЗА САМЫЙ МАЛОВОДНЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД (С 1973/74 ПО 1977/78

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ГОДЫ), ВКЛЮЧАЯ САМЫЙ МАЛОВОДНЫЙ

ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД (С 1975/76 ПО 1977/78 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ГОДЫ) МНОГОЛЕТНЕГО РАСЧЕТНОГО РЯДА

1973/74 водохозяйственный год
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																	

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

							

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

13,0	

234,80	

6,00	

	

Апрель	

10,6	

27,4	

14,1	

36,5	

11,1	

0,08	

0,96	

65	

23,0	

0,18	

0,00	

0,00	

1,14	

1,32	

51,0	

25,6	

236,60	

1,80	

7,65	

52,2	

20,1	

229,83	

Май	

2,62	

7,01	

1,63	

4,4	

14,7	

0,11	

0,00	

11,5	

121,0	

0,93	

0,00	

0,00	

1,18	

2,10	

9,40	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

10,6	

3,95	

229,03	

Июнь	

1,36	

3,54	

1,38	

3,57	

85,9	

0,66	

0,00	

7,76	

139,0	

1,06	

0,00	

0,00	

1,14	

2,20	

5,56	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

6,70	

2,58	

228,94	

Июль	

1,34	

3,60	

1,55	

4,15	

93,0	

0,71	

0,00	

8,46	

135,0	

1,03	

0,00	

0,00	

1,18	

2,21	

6,25	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

7,43	

2,77	

228,95	

Август	

1,20	

3,22	

1,08	

2,88	

57,4	

0,44	

0,00	

6,54	

112,0	

0,86	

0,00	

0,00	

1,18	

2,04	

4,51	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,68	

2,12	

228,91	

Сентябрь	

1,18	

3,06	

1,29	

3,35	

62,6	

0,48	

0,00	

6,88	

81,0	

0,62	

0,00	

0,00	

1,14	

1,76	

5,12	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

6,27	

2,42	

228,93	

Октябрь	

2,26	

6,10	

1,12	

3,00	

20,4	

0,16	

0,00	

9,21	

55,0	

0,42	

0,00	

0,00	

1,18	

1,60	

7,61	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

8,79	

3,28	

228,98	

Ноябрь	

1,35	

3,50	

0,60	

1,56	

0,0	

0,00	

0,00	

5,07	

0,0	

0,00	

0,15	

0,00	

1,14	

1,14	

3,93	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,07	

1,95	

228,89	

Декабрь	

1,95	

5,22	

0,42	

1,12	

0,0	

0,00	

0,00	

6,34	

0,0	

0,00	

0,35	

0,00	

1,18	

1,18	

5,16	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

6,34	

2,37	

228,92	

Январь	

0,95	

2,56	

0,53	

1,43	

0,0	

0,00	

0,00	

3,99	

0,0	

0,00	

0,50	

0,00	

1,18	

1,18	

2,81	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,99	

1,49	

228,83	

Февраль	

0,98	

2,36	

0,35	

0,84	

0,0	

0,00	

0,00	

3,20	

0,0	

0,00	

0,57	

0,00	

1,06	

1,06	

2,14	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,20	

1,32	

228,81	

Март	

4,01	

10,7	

0,59	

1,57	

0,0	

0,00	

0,00	

12,3	

0,0	

0,00	

0,58	

0,96	

1,18	

2,14	

22,8	

13,0	

234,80	

-1,80	

6,00	

23,9	

8,94	

229,32	

Год	

2,48	

78,3	

2,05	

64,0	

345,1	

2,64	

0,96	

146	

666,0	

5,09	

0,43	

0,96	

13,9	

19,9	

126,3	

24,6	

236,45	

0,00	

7,51	

140,2	

4,44	

229,03	

1974/75 водохозяйственный год
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																	

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

							

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

13,0	

234,80	

6,00	

	

Апрель	

6,3	

16,3	

8,2	

21,3	

16,6	

0,13	

0,96	

39	

23,0	

0,18	

0,00	

0,00	

1,14	

1,32	

24,7	

25,6	

236,60	

1,80	

7,65	

25,9	

9,98	

229,37	

Май	

1,90	

5,10	

2,24	

6,0	

22,8	

0,17	

0,00	

11,3	

121,0	

0,93	

0,00	

0,00	

1,18	

2,10	

9,17	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

10,3	

3,86	

229,03	

Июнь	

1,27	

3,30	

1,81	

4,70	

66,8	

0,51	

0,00	

8,51	

139,0	

1,06	

0,00	

0,00	

1,14	

2,20	

6,31	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

7,45	

2,87	

228,96	

Июль	

1,20	

3,21	

1,17	

3,14	

58,7	

0,45	

0,00	

6,80	

135,0	

1,03	

0,00	

0,00	

1,18	

2,21	

4,59	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,77	

2,15	

228,91	

Август	

1,06	

2,85	

1,49	

4,00	

40,3	

0,31	

0,00	

7,16	

112,0	

0,86	

0,00	

0,00	

1,18	

2,04	

5,12	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

6,30	

2,35	

228,92	

Сентябрь	

1,12	

2,89	

1,65	

4,29	

5,3	

0,04	

0,00	

7,22	

81,0	

0,62	

0,00	

0,00	

1,14	

1,76	

5,46	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

6,60	

2,55	

228,94	

Октябрь	

1,20	

3,20	

1,28	

3,43	

26,7	

0,20	

0,00	

6,84	

55,0	

0,42	

0,00	

0,00	

1,18	

1,60	

5,24	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

6,42	

2,40	

228,92	

Ноябрь	

1,26	

3,27	

0,80	

2,07	

0,0	

0,00	

0,00	

5,34	

0,0	

0,00	

0,15	

0,00	

1,14	

1,14	

4,20	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,34	

2,06	

228,90	

Декабрь	

1,39	

3,71	

0,43	

1,14	

0,0	

0,00	

0,00	

4,86	

0,0	

0,00	

0,35	

0,00	

1,18	

1,18	

3,68	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,86	

1,81	

228,88	

Январь	

0,95	

2,56	

0,54	

1,44	

0,0	

0,00	

0,00	

4,00	

0,0	

0,00	

0,50	

0,00	

1,18	

1,18	

2,82	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,00	

1,49	

228,83	

Февраль	

1,14	

2,76	

0,81	

1,96	

0,0	

0,00	

0,00	

4,72	

0,0	

0,00	

0,57	

0,00	

1,06	

1,06	

3,65	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,72	

1,95	

228,89	

Март	

4,07	

10,9	

0,72	

1,92	

0,0	

0,00	

0,00	

12,8	

0,0	

0,00	

0,58	

0,96	

1,18	

2,14	

23,3	

13,0	

234,80	

-1,80	

6,00	

24,5	

9,14	

229,33	

Год	

1,90	

60,0	

1,76	

55,0	

237,2	

1,81	

0,96	

118	

666,0	

5,09	

0,43	

0,96	

13,9	

19,9	

98,3	

24,6	

236,45	

0,00	

7,51	

112,1	

3,55	

228,99	

1975/76 водохозяйственный год
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																	

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

							

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

13,0	

234,80	

6,00	

	

Апрель	

1,7	

4,4	

3,2	

8,3	

17,9	

0,14	

0,96	

14	

27,0	

0,21	

0,00	

0,00	

1,14	

1,35	

0,00	

25,4	

236,57	

1,77	

7,63	

1,14	

0,44	

228,70	

Май	

2,35	

6,28	

0,99	

2,6	

44,2	

0,34	

0,00	

9,26	

138,0	

1,06	

0,00	

0,00	

1,18	

2,23	

6,84	

25,6	

236,60	

0,03	

7,65	

8,02	

2,99	

228,96	

Июнь	

0,64	

1,65	

0,81	

2,09	

9,9	

0,08	

0,00	

3,83	

157,0	

1,20	

0,00	

0,00	

1,14	

2,34	

1,48	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

2,62	

1,01	

228,78	

Июль	

0,60	

1,60	

0,99	

2,65	

26,5	

0,20	

0,00	

4,45	

153,0	

1,17	

0,00	

0,00	

1,18	

2,35	

2,10	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,28	

1,22	

228,80	

Август	

1,06	

2,84	

1,26	

3,37	

79,4	

0,61	

0,00	

6,81	

127,0	

0,97	

0,00	

0,00	

1,18	

2,15	

4,66	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,84	

2,18	

228,91	

Сентябрь	

0,88	

2,29	

0,99	

2,56	

19,0	

0,15	

0,00	

5,00	

92,0	

0,70	

0,00	

0,00	

1,14	

1,84	

3,15	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,29	

1,66	

228,85	

Октябрь	

1,06	

2,8	

0,76	

2,04	

52,1	

0,40	

0,00	

5,27	

62,0	

0,47	

0,00	

0,00	

1,18	

1,65	

3,62	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,80	

1,79	

228,86	

Ноябрь	

0,92	

2,39	

0,37	

0,95	

0,0	

0,00	

0,00	

3,34	

0,0	

0,00	

0,15	

0,00	

1,14	

1,14	

2,20	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,34	

1,29	

228,80	

Декабрь	

1,03	

2,75	

0,49	

1,32	

0,0	

0,00	

0,00	

4,07	

0,0	

0,00	

0,35	

0,00	

1,18	

1,18	

2,90	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,07	

1,52	

228,84	

Январь	

0,93	

2,49	

0,47	

1,26	

0,0	

0,00	

0,00	

3,75	

0,0	

0,00	

0,50	

0,00	

1,18	

1,18	

2,57	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,75	

1,40	

228,83	

Февраль	

0,89	

2,23	

0,18	

0,44	

0,0	

0,00	

0,00	

2,67	

0,0	

0,00	

0,57	

0,00	

1,10	

1,10	

1,57	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

2,67	

1,07	

228,78	

Март	

3,39	

9,1	

0,27	

0,72	

0,0	

0,00	

0,00	

9,80	

0,0	

0,00	

0,58	

0,96	

1,18	

2,14	

20,3	

13,0	

234,80	

-1,80	

6,00	

21,4	

8,01	

229,27	

Год	

1,29	

40,8	

0,90	

28,0	

249,0	

1,90	

0,96	

72,0	

756,0	

5,78	

0,43	

0,96	

13,9	

20,7	

51,4	

24,5	

236,45	

0,00	

7,51	

65,3	

2,05	

228,86	

1976/77 водохозяйственный год
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																	

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

							

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

13,0	

234,80	

6,00	

	

Апрель	

2,4	

6,3	

3,8	

9,7	

8,2	

0,06	

0,96	

17	

27,0	

0,21	

0,00	

0,00	

1,14	

1,35	

3,13	

25,6	

236,60	

1,80	

7,65	

4,28	

1,65	

228,85	

Май	

2,55	

6,83	

0,98	

2,6	

40,7	

0,31	

0,00	

9,75	

138,0	

1,06	

0,00	

0,00	

1,18	

2,23	

7,52	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

8,70	

3,25	

228,98	

Июнь	

0,81	

2,11	

0,72	

1,87	

42,6	

0,33	

0,00	

4,31	

157,0	

1,20	

0,00	

0,00	

1,14	

2,34	

1,97	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,11	

1,20	

228,79	

Июль	

0,80	

2,14	

0,76	

2,03	

96,9	

0,74	

0,00	

4,91	

153,0	

1,17	

0,00	

0,00	

1,18	

2,35	

2,56	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,74	

1,40	

228,81	

Август	

0,80	

2,13	

0,72	

1,94	

57,3	

0,44	

0,00	

4,51	

127,0	

0,97	

0,00	

0,00	

1,18	

2,15	

2,36	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,54	

1,32	

228,81	

Сентябрь	

0,84	

2,17	

0,69	

1,78	

36,6	

0,28	

0,00	

4,23	

92,0	

0,70	

0,00	

0,00	

1,14	

1,84	

2,39	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,53	

1,36	

228,81	

Октябрь	

0,92	

2,5	

0,65	

1,74	

20,9	

0,16	

0,00	

4,36	

62,0	

0,47	

0,00	

0,00	

1,18	

1,65	

2,70	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,88	

1,45	

228,83	

Ноябрь	

0,93	

2,41	

0,40	

1,03	

0,0	

0,00	

0,00	

3,44	

0,0	

0,00	

0,15	

0,00	

1,14	

1,14	

2,30	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,44	

1,33	

228,81	

Декабрь	

1,02	

2,74	

0,28	

0,76	

0,0	

0,00	

0,00	

3,50	

0,0	

0,00	

0,35	

0,00	

1,18	

1,18	

2,32	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,50	

1,31	

228,81	

Январь	

0,89	

2,39	

0,35	

0,93	

0,0	

0,00	

0,00	

3,32	

0,0	

0,00	

0,50	

0,00	

1,18	

1,18	

2,14	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,32	

1,24	

228,80	

Февраль	

1,00	

2,42	

0,39	

0,94	

0,0	

0,00	

0,00	

3,35	

0,0	

0,00	

0,57	

0,00	

1,06	

1,06	

2,29	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,35	

1,39	

228,81	

Март	

3,49	

9,4	

0,52	

1,41	

0,0	

0,00	

0,00	

10,8	

0,0	

0,00	

0,58	

0,96	

1,18	

2,14	

21,2	

13,0	

234,80	

-1,80	

6,00	

22,4	

8,37	

229,29	

Год	

1,37	

43,5	

0,85	

27,0	

303,2	

2,32	

0,96	

74,0	

756,0	

5,78	

0,43	

0,96	

13,9	

20,6	

52,9	

24,6	

236,45	

0,00	

7,51	

66,8	

2,10	

228,87	

1977/78 водохозяйственный год
.17391304347825.3478260869565.5217391304348.695652173913.8695652173913.0434782608695.217391304348.391304347826.565217391304.7391304347825.913043478261.086956521739.260869565217.434782608696.608695652174.782608695652.95652173913.130434782608.304347826087.478260869565.652173913043.826086956522.0

Месяц	

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	

Холостой сброс, млн. м3	

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	

Сток р. Нейвы ниже гидроузла	

Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м																	

Приток в водохранилище	

Итого приток, млн. м3	

Естественное испарение с водной поверхности	

Временные потери на ледообразование	

Санитарный попуск с учетом потерь на фильтрацию, млн. м3	

Итого расход, млн. м3	

Объем, млн. м3	

Отметка уровня воды, м	

Наполнение (+)/сработка (-), м	

Площадь зеркала, км2	

	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Боковая приточность	

Осадки на зеркало	

Возврат воды в результате таяния льда весной, млн. м3	

	

	

	

							

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Расход воды, м3/с	

Объем, млн. м3	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

	

	

	

млн. м3	

м3/с	

	

	

	

Слой, мм	

Объем, млн. м3	

Толщина слоя льда, м	

Объем, млн. м3	

	

	

	

Апрель (начало)	

	

	

	

	

	

13,0	

234,80	

6,00	

	

Апрель	

3,30	

8,60	

1,80	

4,7	

71,8	

0,55	

0,96	

15	

27,0	

0,21	

0,00	

0,00	

1,14	

1,35	

0,91	

25,6	

236,60	

1,80	

7,65	

2,06	

0,79	

228,74	

Май	

1,57	

4,21	

0,85	

2,3	

74,4	

0,57	

0,00	

7,05	

138,0	

1,06	

0,00	

0,00	

1,18	

2,23	

4,82	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

6,00	

2,24	

228,91	

Июнь	

0,98	

2,55	

0,77	

1,99	

73,2	

0,56	

0,00	

5,10	

157,0	

1,20	

0,00	

0,00	

1,14	

2,34	

2,76	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,90	

1,50	

228,84	

Июль	

0,66	

1,76	

0,89	

2,38	

37,2	

0,28	

0,00	

4,42	

153,0	

1,17	

0,00	

0,00	

1,18	

2,35	

2,07	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

3,25	

1,21	

228,80	

Август	

0,91	

2,44	

1,21	

3,24	

35,5	

0,27	

0,00	

5,95	

127,0	

0,97	

0,00	

0,00	

1,18	

2,15	

3,80	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,98	

1,86	

228,88	

Сентябрь	

0,89	

2,32	

1,05	

2,72	

11,3	

0,09	

0,00	

5,13	

92,0	

0,70	

0,00	

0,00	

1,14	

1,84	

3,28	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,42	

1,71	

228,86	

Октябрь	

1,11	

3,0	

1,01	

2,70	

36,8	

0,28	

0,00	

5,95	

62,0	

0,47	

0,00	

0,00	

1,18	

1,65	

4,30	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,48	

2,04	

228,90	

Ноябрь	

1,11	

2,88	

0,89	

2,30	

0,0	

0,00	

0,00	

5,19	

0,0	

0,00	

0,15	

0,00	

1,14	

1,14	

4,05	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,19	

2,00	

228,90	

Декабрь	

1,19	

3,20	

0,69	

1,84	

0,0	

0,00	

0,00	

5,04	

0,0	

0,00	

0,35	

0,00	

1,18	

1,18	

3,86	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

5,04	

1,88	

228,88	

Январь	

1,05	

2,82	

0,79	

2,12	

0,0	

0,00	

0,00	

4,94	

0,0	

0,00	

0,50	

0,00	

1,18	

1,18	

3,76	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,94	

1,85	

228,88	

Февраль	

1,10	

2,66	

0,67	

1,62	

0,0	

0,00	

0,00	

4,28	

0,0	

0,00	

0,57	

0,00	

1,06	

1,06	

3,21	

25,6	

236,60	

0,00	

7,65	

4,28	

1,77	

228,86	

Март	

4,14	

11,1	

2,32	

6,20	

0,0	

0,00	

0,00	

17,3	

0,0	

0,00	

0,58	

0,96	

1,18	

2,14	

27,8	

13,0	

234,80	

-1,80	

6,00	

28,9	

10,8	

229,42	

Год	

1,50	

47,5	

1,08	

34,0	

340,2	

2,60	

0,96	

85,0	

756,0	

5,78	

0,43	

0,96	

13,9	

20,6	

64,6	

24,6	

236,45	

0,00	

7,51	

78,5	

2,47	

228,90	

Приложение N 16

к Правилам использования

водных ресурсов Верх-Нейвинского,

Нейво-Рудянского и Невьянского

водохранилищ, утвержденным

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

ТАБЛИЦЫ

РАСЧЕТНЫХ РЕЖИМОВ ПРОПУСКА МОДЕЛЬНЫХ ПОЛОВОДИЙ РАСЧЕТНЫХ

ОБЕСПЕЧЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ГИДРОУЗЛЫ ВЕРХ-НЕЙВИНСКОГО,

НЕЙВО-РУДЯНСКОГО И НЕВЬЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ

Расчет пропуска половодья обеспеченностью 3% по модели

1979 г. через гидроузел Верх-Нейвинского водохранилища
.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

День от начала половодья	

Приток	

Санитарный попуск с учетом фильтрации	

Сброс через паводковый водосброс	

Суммарный сброс в нижний бьеф	

Изменение объема воды в водохранилище	

Наполнение водохранилища на конец расчетного интервала	

Уровень воды в водохранилище	

Скорость наполнения водохранилища	

Уровень воды в нижнем бьефе				

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

м3/с	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

млн. м3	

м	

м/сутки	

м	

1	

1,34	

0,116	

0,06	

0,34	

0,40	

0,035	

0,94	

0,081	

166,921	

262,94	

252,53	

2	

3,98	

0,344	

0,06	

0,34	

0,40	

0,035	

3,58	

0,309	

167,231	

262,95	

0,01	

252,53	

3	

5,79	

0,500	

0,06	

0,34	

0,40	

0,035	

5,39	

0,466	

167,696	

262,96	

0,01	

252,53	

4	

13,4	

1,158	

0,06	

0,34	

0,40	

0,035	

13,0	

1,123	

168,819	

262,99	

0,03	

252,53	

5	

22,8	

1,966	

0,06	

0,34	

0,40	

0,035	

22,4	

1,931	

170,750	

263,04	

0,05	

252,53	

6	

38,0	

3,279	

0,06	

0,34	

0,40	

0,035	

37,6	

3,244	

173,995	

263,12	

0,08	

252,53	

7	

51,1	

4,415	

0,06	

0,34	

0,40	

0,035	

50,7	

4,380	

178,375	

263,23	

0,11	

252,53	

8	

30,0	

2,589	

0,06	

0,34	

0,40	

0,035	

29,6	

2,555	

180,930	

263,30	

0,07	

252,53	

9	

23,7	

2,046	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

17,7	

1,528	

182,458	

263,34	

0,04	

253,35	

10	

18,3	

1,578	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

12,3	

1,059	

183,517	

263,36	

0,02	

253,35	

11	

13,8	

1,195	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

7,83	

0,677	

184,193	

263,38	

0,02	

253,35	

12	

10,1	

0,873	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

4,10	

0,354	

184,548	

263,39	

0,01	

253,35	

13	

7,91	

0,683	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

1,91	

0,165	

184,713	

263,39	

0,00	

253,35	

14	

6,23	

0,538	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

0,23	

0,020	

184,733	

263,39	

0,00	

253,35	

15	

5,11	

0,442	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-0,89	

-0,077	

184,656	

263,39	

0,00	

253,35	

16	

4,80	

0,415	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-1,20	

-0,104	

184,552	

263,39	

0,00	

253,35	

17	

4,24	

0,366	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-1,76	

-0,152	

184,400	

263,39	

0,00	

253,35	

18	

3,99	

0,345	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-2,01	

-0,174	

184,226	

263,38	

-0,01	

253,35	

19	

3,86	

0,334	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-2,14	

-0,185	

184,041	

263,38	

0,00	

253,35	

20	

3,60	

0,311	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-2,40	

-0,207	

183,834	

263,37	

-0,01	

253,35	

21	

3,13	

0,270	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-2,87	

-0,248	

183,586	

263,36	

-0,01	

253,35	

22	

2,74	

0,237	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-3,26	

-0,282	

183,304	

263,36	

0,00	

253,35	

23	

2,99	

0,258	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-3,01	

-0,260	

183,044	

263,35	

-0,01	

253,35	

24	

3,60	

0,311	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-2,40	

-0,207	

182,837	

263,35	

0,00	

253,35	

25	

3,08	

0,266	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-2,92	

-0,252	

182,585	

263,34	

-0,01	

253,35	

26	

2,62	

0,226	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-3,38	

-0,292	

182,293	

263,33	

-0,01	

253,35	

27	

3,27	

0,283	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-2,73	

-0,236	

182,057	

263,33	

0,00	

253,35	

28	

3,69	

0,319	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-2,31	

-0,200	

181,857	

263,32	

-0,01	

253,35	

29	

3,27	

0,283	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-2,73	

-0,236	

181,621	

263,32	

0,00	

253,35	

30	

3,50	

0,302	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-2,50	

-0,216	

181,405	

263,31	

-0,01	

253,35	

31	

3,08	

0,266	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-2,92	

-0,252	

181,153	

263,30	

-0,01	

253,35	

32	

2,52	

0,218	

0,06	

4,23	

4,29	

0,371	

-1,77	

-0,153	

181,000	

263,30	

0,00	

253,15	

Расчет пропуска половодья обеспеченностью 0,5% по модели

1979 г. через гидроузел Верх-Нейвинского водохранилища
.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

День от начала половодья	

Приток	

Санитарный попуск с учетом фильтрации	

Сброс через паводковый водосброс	

Суммарный сброс в нижний бьеф	

Изменение объема воды в водохранилище	

Наполнение водохранилища на конец расчетного интервала	

Уровень воды в водохранилище	

Скорость наполнения водохранилища	

Уровень воды в нижнем бьефе				

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

м3/с	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

млн. м3	

м	

м/сутки	

м	

1	

1,93	

0,167	

0,06	

0,34	

0,40	

0,035	

1,53	

0,132	

154,732	

262,60	

252,53	

2	

5,74	

0,496	

0,06	

0,34	

0,40	

0,035	

5,34	

0,461	

155,194	

262,62	

0,02	

252,53	

3	

8,34	

0,721	

0,06	

0,34	

0,40	

0,035	

7,94	

0,686	

155,880	

262,64	

0,02	

252,53	

4	

19,3	

1,668	

0,06	

0,34	

0,40	

0,035	

18,9	

1,633	

157,513	

262,68	

0,04	

252,53	

5	

32,8	

2,830	

0,06	

0,34	

0,40	

0,035	

32,4	

2,796	

160,308	

262,76	

0,08	

252,53	

6	

54,7	

4,723	

0,06	

0,34	

0,40	

0,035	

54,3	

4,688	

164,997	

262,89	

0,13	

252,53	

7	

73,6	

6,359	

0,06	

0,34	

0,40	

0,035	

73,2	

6,324	

171,321	

263,06	

0,17	

252,53	

8	

43,2	

3,730	

0,06	

0,34	

0,40	

0,035	

42,8	

3,695	

175,016	

263,15	

0,09	

252,53	

9	

34,1	

2,947	

0,06	

0,34	

0,40	

0,035	

33,7	

2,913	

177,929	

263,22	

0,07	

252,53	

10	

26,3	

2,272	

0,06	

0,34	

0,40	

0,035	

25,9	

2,238	

180,167	

263,28	

0,06	

252,53	

11	

19,9	

1,722	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

13,9	

1,204	

181,370	

263,31	

0,03	

252,94	

12	

14,5	

1,256	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

8,54	

0,738	

182,108	

263,33	

0,02	

253,35	

13	

11,4	

0,985	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

5,40	

0,467	

182,575	

263,34	

0,01	

253,35	

14	

8,98	

0,776	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

2,98	

0,257	

182,832	

263,35	

0,01	

253,35	

15	

7,36	

0,636	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

1,36	

0,118	

182,950	

263,35	

0,00	

253,35	

16	

6,91	

0,597	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

0,91	

0,079	

183,028	

263,35	

0,00	

253,35	

17	

6,10	

0,527	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

0,10	

0,009	

183,037	

263,35	

0,00	

253,35	

18	

5,74	

0,496	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-0,26	

-0,022	

183,014	

263,35	

0,00	

253,35	

19	

5,56	

0,480	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-0,44	

-0,038	

182,976	

263,35	

0,00	

253,35	

20	

5,19	

0,448	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-0,81	

-0,070	

182,906	

263,35	

0,00	

253,35	

21	

4,51	

0,390	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-1,49	

-0,129	

182,778	

263,34	

-0,01	

253,35	

22	

3,95	

0,341	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-2,05	

-0,177	

182,601	

263,34	

0,00	

253,35	

23	

4,31	

0,372	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-1,69	

-0,146	

182,454	

263,34	

0,00	

253,35	

24	

5,19	

0,448	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-0,81	

-0,070	

182,385	

263,33	

-0,01	

253,35	

25	

4,44	

0,384	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-1,56	

-0,135	

182,250	

263,33	

0,00	

253,35	

26	

3,77	

0,326	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-2,23	

-0,193	

182,057	

263,33	

0,00	

253,35	

27	

4,71	

0,407	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-1,29	

-0,111	

181,946	

263,32	

-0,01	

253,35	

28	

5,31	

0,459	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-0,69	

-0,060	

181,886	

263,32	

0,00	

253,35	

29	

4,71	

0,407	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-1,29	

-0,111	

181,775	

263,32	

0,00	

253,35	

30	

5,04	

0,435	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-0,96	

-0,083	

181,692	

263,32	

0,00	

253,35	

31	

4,44	

0,384	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-1,56	

-0,135	

181,557	

263,31	

-0,01	

253,35	

32	

3,64	

0,314	

0,06	

5,94	

6,00	

0,518	

-2,36	

-0,204	

181,353	

263,31	

0,00	

253,35	

Расчет пропуска половодья обеспеченностью 3% по модели

1987 г. через гидроузел Нейво-Рудянского водохранилища
.57142857142856.1428571428571.7142857142858.2857142857142.8571428571427.4285714285716.0.5714285714284.142857142857.7142857142853.285714285714.857142857143.428571428572.0.571428571428.142857142857.714285714285.285714285714.857142857142.428571428571.0

День от начала половодья	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Приток с частной площади водосбора	

Суммарный приток	

Санитарный попуск с учетом фильтрации	

Паводковый водосброс	

Суммарный сброс в нижний бьеф	

Изменение объема воды в водохранилище	

Наполнение водохранилища на конец расчетного интервала	

Уровень воды в водохранилище	

Скорость наполнения водохранилища	

Уровень воды в нижнем бьефе										

	

	

Количество открытых пролетов	

Величина открытия затворов	

Сброс через 1 пролет	

Суммарный сброс	

	

							

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

штук	

м	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

млн. м3	

м	

м/сутки	

м	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

0,8	

0,40	

0,026	

0,54	

0,036	

0,94	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

0,31	

0,02	

8,48	

247,80	

0,00	

243,94	

1,5	

0,40	

0,026	

0,69	

0,045	

1,09	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

0,45	

0,03	

8,51	

247,80	

0,00	

243,94	

2,3	

0,40	

0,026	

0,84	

0,055	

1,24	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

0,60	

0,04	

8,55	

247,81	

0,01	

243,94	

3,1	

0,40	

0,026	

1,25	

0,082	

1,65	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

1,01	

0,07	

8,62	

247,82	

0,01	

243,94	

3,8	

0,40	

0,026	

1,62	

0,107	

2,02	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

1,38	

0,09	

8,71	

247,83	

0,01	

243,94	

4,6	

0,40	

0,026	

1,90	

0,125	

2,30	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

1,66	

0,11	

8,82	

247,85	

0,03	

243,94	

5,4	

0,40	

0,026	

2,17	

0,143	

2,57	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

1,93	

0,13	

8,94	

247,87	

0,03	

243,94	

6,1	

0,40	

0,026	

2,28	

0,151	

2,68	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

2,04	

0,14	

9,08	

247,89	

0,03	

243,94	

6,9	

0,40	

0,026	

2,47	

0,163	

2,87	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

2,23	

0,15	

9,23	

247,91	

0,03	

243,94	

7,6	

0,40	

0,026	

2,59	

0,171	

2,99	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

2,35	

0,16	

9,38	

247,94	

0,04	

243,94	

8,4	

0,40	

0,026	

2,83	

0,187	

3,23	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

2,59	

0,17	

9,55	

247,96	

0,03	

243,94	

9,2	

6,00	

0,396	

3,72	

0,246	

9,72	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

9,08	

0,60	

10,2	

248,05	

0,12	

243,94	

9,9	

6,00	

0,396	

4,66	

0,308	

10,7	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

10,0	

0,66	

10,8	

248,13	

0,10	

243,94	

10,7	

6,00	

0,396	

4,90	

0,324	

10,9	

0,042	

1	

0,2	

2,51	

0,166	

2,51	

0,17	

3,15	

0,208	

7,75	

0,51	

11,3	

248,20	

0,09	

244,15	

11,5	

6,00	

0,396	

6,24	

0,412	

12,2	

0,042	

2	

0,4	

4,90	

0,324	

9,80	

0,65	

10,4	

0,689	

1,80	

0,12	

11,4	

248,21	

0,01	

244,68	

12,2	

6,00	

0,396	

7,22	

0,477	

13,2	

0,042	

2	

0,6	

7,19	

0,475	

14,4	

0,95	

15,0	

0,992	

-1,80	

-0,12	

11,3	

248,20	

-0,01	

244,84	

13,0	

6,00	

0,396	

11,9	

0,789	

17,9	

0,042	

2	

0,6	

7,22	

0,477	

14,4	

0,95	

15,1	

0,996	

2,86	

0,19	

11,5	

248,22	

0,03	

244,84	

13,8	

6,00	

0,396	

19,0	

1,254	

25,0	

0,042	

2	

1,2	

13,4	

0,886	

26,8	

1,77	

27,5	

1,814	

-2,47	

-0,16	

11,4	

248,20	

-0,03	

245,03	

14,5	

6,00	

0,396	

30,9	

2,043	

36,9	

0,042	

2	

1,8	

18,4	

1,212	

36,7	

2,42	

37,3	

2,466	

-0,40	

-0,03	

11,3	

248,20	

0,00	

245,10	

15,3	

6,00	

0,396	

41,1	

2,715	

47,1	

0,042	

2	

полное открытие	

18,9	

1,250	

37,8	

2,50	

38,5	

2,542	

8,62	

0,57	

11,9	

248,25	

0,07	

245,11	

16,1	

6,00	

0,396	

32,4	

2,138	

38,4	

0,042	

2	

полное открытие	

18,9	

1,250	

37,8	

2,50	

38,5	

2,542	

-0,12	

-0,01	

11,9	

248,25	

0,00	

245,11	

16,8	

6,00	

0,396	

26,8	

1,773	

32,8	

0,042	

2	

полное открытие	

18,6	

1,227	

37,2	

2,45	

37,8	

2,496	

-4,96	

-0,33	

11,6	

248,22	

-0,04	

245,10	

17,6	

6,00	

0,396	

21,3	

1,407	

27,3	

0,042	

2	

1,4	

15,3	

1,008	

30,5	

2,02	

31,2	

2,058	

-3,85	

-0,25	

11,3	

248,20	

-0,03	

245,06	

18,3	

6,00	

0,396	

21,3	

1,407	

27,3	

0,042	

2	

1,2	

13,4	

0,886	

26,8	

1,77	

27,5	

1,814	

-0,15	

-0,01	

11,3	

248,20	

0,00	

245,03	

19,1	

6,00	

0,396	

14,1	

0,930	

20,1	

0,042	

2	

0,8	

9,37	

0,619	

18,7	

1,24	

19,4	

1,280	

0,71	

0,05	

11,3	

248,20	

0,00	

244,94	

19,9	

6,00	

0,396	

12,6	

0,830	

18,6	

0,042	

2	

0,8	

9,37	

0,619	

18,7	

1,24	

19,4	

1,280	

-0,81	

-0,05	

11,3	

248,20	

0,00	

244,94	

20,6	

6,00	

0,396	

11,1	

0,730	

17,1	

0,042	

2	

0,6	

7,19	

0,475	

14,4	

0,95	

15,0	

0,992	

2,04	

0,13	

11,4	

248,21	

0,01	

244,84	

21,4	

6,00	

0,396	

9,27	

0,612	

15,3	

0,042	

2	

0,6	

7,19	

0,475	

14,4	

0,95	

15,0	

0,992	

0,25	

0,02	

11,4	

248,21	

0,00	

244,84	

22,2	

6,00	

0,396	

8,04	

0,531	

14,0	

0,042	

2	

0,6	

7,19	

0,475	

14,4	

0,95	

15,0	

0,992	

-0,98	

-0,06	

11,4	

248,20	

-0,01	

244,84	

22,9	

6,00	

0,396	

7,22	

0,477	

13,2	

0,042	

2	

0,6	

7,17	

0,474	

14,3	

0,95	

15,0	

0,990	

-1,76	

-0,12	

11,3	

248,19	

-0,01	

244,84	

23,7	

6,00	

0,396	

6,24	

0,412	

12,2	

0,042	

2	

0,4	

4,90	

0,324	

9,80	

0,65	

10,4	

0,689	

1,80	

0,12	

11,4	

248,20	

0,01	

244,68	

24,5	

6,00	

0,396	

6,89	

0,455	

12,9	

0,042	

2	

0,4	

4,92	

0,325	

9,84	

0,65	

10,5	

0,692	

2,41	

0,16	

11,5	

248,22	

0,03	

244,68	

25,2	

6,00	

0,396	

6,24	

0,412	

12,2	

0,042	

2	

0,4	

4,93	

0,326	

9,86	

0,65	

10,5	

0,693	

1,74	

0,12	

11,7	

248,23	

0,01	

244,68	

26,0	

6,00	

0,396	

5,55	

0,367	

11,6	

0,042	

2	

0,4	

4,93	

0,326	

9,86	

0,65	

10,5	

0,693	

1,06	

0,07	

11,7	

248,24	

0,01	

244,68	

26,8	

6,00	

0,396	

5,09	

0,336	

11,1	

0,042	

2	

0,4	

4,93	

0,326	

9,86	

0,65	

10,5	

0,693	

0,59	

0,04	

11,8	

248,24	

0,00	

244,68	

27,5	

6,00	

0,396	

4,76	

0,314	

10,8	

0,042	

2	

0,4	

4,93	

0,326	

9,86	

0,65	

10,5	

0,693	

0,26	

0,02	

11,8	

248,24	

0,00	

244,68	

28,3	

6,00	

0,396	

4,42	

0,292	

10,4	

0,042	

2	

0,4	

4,93	

0,326	

9,86	

0,65	

10,5	

0,693	

-0,08	

-0,01	

11,8	

248,24	

0,00	

244,68	

29,1	

6,00	

0,396	

3,73	

0,246	

9,73	

0,042	

2	

0,4	

4,93	

0,326	

9,86	

0,65	

10,5	

0,693	

-0,77	

-0,05	

11,7	

248,24	

0,00	

244,68	

29,8	

6,00	

0,396	

3,39	

0,224	

9,39	

0,042	

2	

0,4	

4,93	

0,326	

9,86	

0,65	

10,5	

0,693	

-1,11	

-0,07	

11,7	

248,23	

-0,01	

244,68	

30,6	

6,00	

0,396	

3,12	

0,206	

9,12	

0,042	

2	

0,4	

4,92	

0,325	

9,84	

0,65	

10,5	

0,692	

-1,36	

-0,09	

11,6	

248,22	

-0,01	

244,68	

31,3	

6,00	

0,396	

2,78	

0,184	

8,78	

0,042	

2	

0,4	

4,90	

0,324	

9,80	

0,65	

10,4	

0,689	

-1,66	

-0,11	

11,5	

248,21	

-0,01	

244,68	

32,1	

4,29	

0,283	

2,58	

0,170	

6,87	

0,042	

2	

0,2	

2,52	

0,166	

5,04	

0,33	

5,68	

0,375	

1,19	

0,08	

11,5	

248,22	

0,01	

244,36	

32,9	

0,40	

0,026	

2,26	

0,149	

2,66	

0,042	

2	

0,2	

2,51	

0,166	

5,02	

0,33	

5,66	

0,374	

-3,00	

-0,20	

11,3	

248,20	

-0,03	

244,36	

33,6	

0,40	

0,026	

2,10	

0,138	

2,50	

0,042	

1	

0,2	

2,51	

0,166	

2,51	

0,17	

3,15	

0,208	

-0,65	

-0,04	

11,3	

248,20	

0,00	

244,15	

34,4	

0,40	

0,026	

1,93	

0,128	

2,33	

0,042	

1	

0,2	

2,50	

0,165	

2,50	

0,17	

3,14	

0,208	

-0,81	

-0,05	

11,2	

248,19	

-0,01	

244,15	

35,2	

0,40	

0,026	

1,74	

0,115	

2,14	

0,042	

1	

0,2	

2,49	

0,165	

2,49	

0,16	

3,13	

0,207	

-0,99	

-0,07	

11,2	

248,18	

-0,01	

244,15	

35,9	

0,40	

0,026	

1,58	

0,104	

1,98	

0,042	

1	

0,2	

2,49	

0,165	

2,49	

0,16	

3,13	

0,207	

-1,15	

-0,08	

11,1	

248,17	

-0,01	

244,15	

36,7	

0,40	

0,026	

1,51	

0,100	

1,91	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

1,27	

0,08	

11,2	

248,18	

0,01	

243,94	

37,5	

0,40	

0,026	

1,77	

0,117	

2,17	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

1,54	

0,10	

11,3	

248,19	

0,01	

243,94	

38,2	

0,40	

0,026	

1,59	

0,105	

1,99	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

1,35	

0,09	

11,4	

248,20	

0,01	

243,94	

39,0	

0,40	

0,026	

1,34	

0,088	

1,74	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

1,10	

0,07	

11,4	

248,21	

0,01	

243,94	

39,8	

0,40	

0,026	

1,24	

0,082	

1,64	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

1,00	

0,07	

11,5	

248,22	

0,01	

243,94	

40,5	

0,40	

0,026	

1,27	

0,084	

1,67	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

1,03	

0,07	

11,6	

248,22	

0,00	

243,94	

41,3	

0,40	

0,026	

1,33	

0,088	

1,73	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

1,09	

0,07	

11,6	

248,23	

0,01	

243,94	

42,0	

0,40	

0,026	

1,17	

0,077	

1,57	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

0,93	

0,06	

11,7	

248,24	

0,01	

243,94	

42,8	

0,40	

0,026	

0,96	

0,064	

1,36	

0,042	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,042	

0,72	

0,05	

11,8	

248,24	

0,00	

243,94	

Расчет пропуска половодья обеспеченностью 0,5% по модели

1987 г. через гидроузел Нейво-Рудянского водохранилища
.57142857142856.1428571428571.7142857142858.2857142857142.8571428571427.4285714285716.0.5714285714284.142857142857.7142857142853.285714285714.857142857143.428571428572.0.571428571428.142857142857.714285714285.285714285714.857142857142.428571428571.0

День от начала половодья	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Приток с частной площади водосбора	

Суммарный приток	

Санитарный попуск с учетом фильтрации	

Паводковый водосброс	

Суммарный сброс в нижний бьеф	

Изменение объема воды в водохранилище	

Наполнение водохранилища на конец расчетного интервала	

Уровень воды в водохранилище	

Скорость наполнения водохранилища	

Уровень воды в нижнем бьефе										

	

	

Количество открытых пролетов	

Величина открытия затворов	

Сброс через 1 пролет	

Суммарный сброс	

	

							

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

штук	

м	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

млн. м3	

м	

м/сутки	

м	

	

	

	

	

	

	

8,46	

247,80	

0,7	

0,40	

0,025	

0,69	

0,044	

1,09	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

0,46	

0,03	

8,49	

247,80	

0,00	

243,94	

1,5	

0,40	

0,025	

0,88	

0,055	

1,28	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

0,64	

0,04	

8,53	

247,81	

0,01	

243,94	

2,2	

0,40	

0,025	

1,07	

0,068	

1,47	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

0,83	

0,05	

8,58	

247,81	

0,00	

243,94	

2,9	

0,40	

0,025	

1,59	

0,101	

1,99	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

1,36	

0,09	

8,67	

247,83	

0,03	

243,94	

3,7	

0,40	

0,025	

2,07	

0,131	

2,47	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

1,83	

0,12	

8,78	

247,85	

0,03	

243,94	

4,4	

0,40	

0,025	

2,43	

0,154	

2,83	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

2,19	

0,14	

8,92	

247,87	

0,03	

243,94	

5,1	

0,40	

0,025	

2,77	

0,175	

3,17	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

2,53	

0,16	

9,08	

247,89	

0,03	

243,94	

5,9	

0,40	

0,025	

2,92	

0,185	

3,32	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

2,68	

0,17	

9,25	

247,92	

0,04	

243,94	

6,6	

0,40	

0,025	

3,15	

0,200	

3,55	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

2,92	

0,18	

9,44	

247,94	

0,03	

243,94	

7,3	

0,40	

0,025	

3,30	

0,209	

3,70	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

3,06	

0,19	

9,63	

247,98	

0,05	

243,94	

8,1	

0,40	

0,025	

3,61	

0,228	

4,01	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

3,37	

0,21	

9,84	

248,01	

0,04	

243,94	

8,8	

0,40	

0,025	

4,75	

0,301	

5,15	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

4,51	

0,29	

10,1	

248,04	

0,04	

243,94	

9,5	

0,40	

0,025	

5,96	

0,377	

6,36	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

5,72	

0,36	

10,5	

248,09	

0,07	

243,94	

10,3	

0,40	

0,025	

6,26	

0,396	

6,66	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

6,03	

0,38	

10,9	

248,14	

0,07	

243,94	

11,0	

6,00	

0,380	

7,97	

0,505	

14,0	

0,040	

2	

0,2	

2,51	

0,159	

5,02	

0,32	

5,66	

0,358	

8,31	

0,53	

11,4	

248,21	

0,10	

244,36	

11,7	

6,00	

0,380	

9,22	

0,584	

15,2	

0,040	

2	

0,6	

7,19	

0,455	

14,4	

0,91	

15,0	

0,951	

0,21	

0,01	

11,4	

248,21	

0,00	

244,84	

12,5	

6,00	

0,380	

15,3	

0,966	

21,3	

0,040	

2	

0,8	

9,41	

0,596	

18,8	

1,19	

19,5	

1,232	

1,79	

0,11	

11,5	

248,22	

0,01	

244,94	

13,2	

6,00	

0,380	

24,3	

1,535	

30,3	

0,040	

2	

1,4	

15,3	

0,966	

30,5	

1,93	

31,2	

1,972	

-0,90	

-0,06	

11,5	

248,21	

-0,01	

245,06	

13,9	

6,00	

0,380	

39,5	

2,501	

45,5	

0,040	

2	

полное открытие	

19,0	

1,205	

38,1	

2,41	

38,7	

2,450	

6,81	

0,43	

11,9	

248,25	

0,05	

245,11	

14,7	

6,00	

0,380	

52,5	

3,323	

58,5	

0,040	

2	

полное открытие	

20,1	

1,270	

40,1	

2,54	

40,8	

2,581	

17,7	

1,12	

13,0	

248,36	

0,15	

245,12	

15,4	

6,00	

0,380	

41,3	

2,616	

47,3	

0,040	

2	

полное открытие	

20,5	

1,300	

41,1	

2,60	

41,7	

2,640	

5,63	

0,36	

13,4	

248,40	

0,05	

245,12	

16,1	

6,00	

0,380	

34,3	

2,169	

40,3	

0,040	

2	

полное открытие	

20,5	

1,300	

41,1	

2,60	

41,7	

2,640	

-1,43	

-0,09	

13,3	

248,39	

-0,01	

245,12	

16,8	

6,00	

0,380	

27,2	

1,723	

33,2	

0,040	

2	

полное открытие	

20,0	

1,263	

39,9	

2,53	

40,5	

2,566	

-7,33	

-0,46	

12,8	

248,34	

-0,07	

245,12	

17,6	

6,00	

0,380	

27,2	

1,723	

33,2	

0,040	

2	

2,0	

19,6	

1,241	

39,2	

2,48	

39,9	

2,522	

-6,63	

-0,42	

12,4	

248,30	

-0,05	

245,11	

18,3	

6,00	

0,380	

18,0	

1,139	

24,0	

0,040	

2	

1,8	

18,6	

1,176	

37,2	

2,35	

37,8	

2,392	

-13,8	

-0,87	

11,5	

248,22	

-0,11	

245,10	

19,0	

6,00	

0,380	

16,1	

1,016	

22,1	

0,040	

2	

1,0	

11,4	

0,724	

22,9	

1,45	

23,5	

1,488	

-1,46	

-0,09	

11,4	

248,21	

-0,01	

245,00	

19,8	

6,00	

0,380	

14,1	

0,894	

20,1	

0,040	

2	

0,8	

9,37	

0,593	

18,7	

1,19	

19,4	

1,226	

0,74	

0,05	

11,5	

248,21	

0,00	

244,94	

20,5	

6,00	

0,380	

11,8	

0,750	

17,8	

0,040	

2	

0,8	

9,37	

0,593	

18,7	

1,19	

19,4	

1,226	

-1,53	

-0,10	

11,4	

248,21	

0,00	

244,94	

21,2	

6,00	

0,380	

10,3	

0,650	

16,3	

0,040	

2	

0,6	

7,19	

0,455	

14,4	

0,91	

15,0	

0,951	

1,25	

0,08	

11,5	

248,21	

0,00	

244,84	

22,0	

6,00	

0,380	

9,22	

0,584	

15,2	

0,040	

2	

0,6	

7,19	

0,455	

14,4	

0,91	

15,0	

0,951	

0,21	

0,01	

11,5	

248,21	

0,00	

244,84	

22,7	

6,00	

0,380	

7,97	

0,505	

14,0	

0,040	

2	

0,6	

7,19	

0,455	

14,4	

0,91	

15,0	

0,951	

-1,05	

-0,07	

11,4	

248,21	

0,00	

244,84	

23,4	

6,00	

0,380	

8,80	

0,557	

14,8	

0,040	

2	

0,6	

7,19	

0,455	

14,4	

0,91	

15,0	

0,951	

-0,22	

-0,01	

11,4	

248,21	

0,00	

244,84	

24,2	

6,00	

0,380	

7,97	

0,505	

14,0	

0,040	

2	

0,6	

7,19	

0,455	

14,4	

0,91	

15,0	

0,951	

-1,05	

-0,07	

11,3	

248,20	

-0,01	

244,84	

24,9	

6,00	

0,380	

7,09	

0,449	

13,1	

0,040	

2	

0,6	

7,17	

0,454	

14,3	

0,91	

15,0	

0,948	

-1,89	

-0,12	

11,2	

248,19	

-0,01	

244,84	

25,6	

6,00	

0,380	

6,50	

0,412	

12,5	

0,040	

2	

0,4	

4,90	

0,310	

9,80	

0,62	

10,4	

0,661	

2,06	

0,13	

11,3	

248,20	

0,01	

244,68	

26,4	

6,00	

0,380	

6,08	

0,385	

12,1	

0,040	

2	

0,4	

4,90	

0,310	

9,80	

0,62	

10,4	

0,661	

1,64	

0,10	

11,4	

248,21	

0,01	

244,68	

27,1	

6,00	

0,380	

5,65	

0,357	

11,6	

0,040	

2	

0,4	

4,92	

0,311	

9,84	

0,62	

10,5	

0,663	

1,17	

0,07	

11,5	

248,22	

0,01	

244,68	

27,8	

6,00	

0,380	

4,76	

0,301	

10,8	

0,040	

2	

0,4	

4,92	

0,311	

9,84	

0,62	

10,5	

0,663	

0,28	

0,02	

11,5	

248,22	

0,00	

244,68	

28,6	

6,00	

0,380	

4,33	

0,274	

10,3	

0,040	

2	

0,4	

4,92	

0,311	

9,84	

0,62	

10,5	

0,663	

-0,15	

-0,01	

11,5	

248,22	

0,00	

244,68	

29,3	

6,00	

0,380	

3,99	

0,252	

10,0	

0,040	

2	

0,4	

4,92	

0,311	

9,84	

0,62	

10,5	

0,663	

-0,49	

-0,03	

11,5	

248,22	

0,00	

244,68	

30,0	

6,00	

0,380	

3,55	

0,225	

9,55	

0,040	

2	

0,4	

4,90	

0,310	

9,80	

0,62	

10,4	

0,661	

-0,89	

-0,06	

11,4	

248,21	

-0,01	

244,68	

30,8	

6,00	

0,380	

3,29	

0,208	

9,29	

0,040	

2	

0,4	

4,90	

0,310	

9,80	

0,62	

10,4	

0,661	

-1,15	

-0,07	

11,4	

248,20	

-0,01	

244,68	

31,5	

6,00	

0,380	

2,88	

0,182	

8,88	

0,040	

2	

0,4	

4,89	

0,309	

9,78	

0,62	

10,4	

0,659	

-1,54	

-0,10	

11,3	

248,19	

-0,01	

244,68	

32,2	

6,00	

0,380	

2,68	

0,169	

8,68	

0,040	

2	

0,2	

2,51	

0,159	

5,02	

0,32	

5,66	

0,358	

3,02	

0,19	

11,5	

248,21	

0,03	

244,36	

33,0	

0,40	

0,025	

2,47	

0,156	

2,87	

0,040	

2	

0,2	

2,51	

0,159	

5,02	

0,32	

5,66	

0,358	

-2,79	

-0,18	

11,3	

248,20	

-0,01	

244,36	

33,7	

0,40	

0,025	

2,22	

0,141	

2,62	

0,040	

1	

0,2	

2,50	

0,158	

2,50	

0,16	

3,14	

0,199	

-0,52	

-0,03	

11,3	

248,19	

-0,01	

244,15	

34,4	

0,40	

0,025	

2,02	

0,128	

2,42	

0,040	

1	

0,2	

2,50	

0,158	

2,50	

0,16	

3,14	

0,199	

-0,73	

-0,05	

11,2	

248,19	

0,00	

244,15	

35,2	

0,40	

0,025	

1,92	

0,122	

2,32	

0,040	

1	

0,2	

2,49	

0,158	

2,49	

0,16	

3,13	

0,198	

-0,81	

-0,05	

11,2	

248,18	

-0,01	

244,15	

35,9	

0,40	

0,025	

2,27	

0,143	

2,67	

0,040	

1	

0,2	

2,49	

0,158	

2,49	

0,16	

3,13	

0,198	

-0,46	

-0,03	

11,1	

248,17	

-0,01	

244,15	

36,6	

0,40	

0,025	

2,03	

0,128	

2,43	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

1,79	

0,11	

11,2	

248,19	

0,03	

243,94	

37,4	

0,40	

0,025	

1,71	

0,108	

2,11	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

1,47	

0,09	

11,3	

248,20	

0,01	

243,94	

38,1	

0,40	

0,025	

1,58	

0,100	

1,98	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

1,34	

0,09	

11,4	

248,21	

0,01	

243,94	

38,8	

0,40	

0,025	

1,62	

0,102	

2,02	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

1,38	

0,09	

11,5	

248,22	

0,01	

243,94	

39,6	

0,40	

0,025	

1,70	

0,107	

2,10	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

1,46	

0,09	

11,6	

248,23	

0,01	

243,94	

40,3	

0,40	

0,025	

1,49	

0,094	

1,89	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

1,25	

0,08	

11,7	

248,23	

0,00	

243,94	

41,0	

0,40	

0,025	

1,23	

0,078	

1,63	

0,040	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,64	

0,040	

0,99	

0,06	

11,7	

248,24	

0,01	

243,94	

Расчет пропуска половодья обеспеченностью 3% по модели

1987 г. через гидроузел Невьянского водохранилища
.57142857142856.1428571428571.7142857142858.2857142857142.8571428571427.4285714285716.0.5714285714284.142857142857.7142857142853.285714285714.857142857143.428571428572.0.571428571428.142857142857.714285714285.285714285714.857142857142.428571428571.0

День от начала половодья	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Приток с частной площади водосбора	

Суммарный приток	

Санитарный попуск с учетом фильтрации	

Открытый щитовой водосброс	

Суммарный сброс в нижний бьеф	

Изменение объема воды в водохранилище	

Наполнение водохранилища на конец расчетного интервала	

Уровень воды в водохранилище	

Скорость наполнения водохранилища	

Уровень воды в нижнем бьефе										

	

	

Количество открытых пролетов	

Величина открытия затворов	

Сброс через 1 пролет	

Суммарный сброс	

	

							

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

штук	

м	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

млн. м3	

м	

м/сутки	

м	

	

	

	

	

	

	

13,0	

234,80	

1,1	

0,64	

0,06	

1,13	

0,11	

1,77	

0,043	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,043	

1,33	

0,13	

13,1	

234,82	

0,02	

228,70	

2,3	

0,64	

0,06	

1,42	

0,14	

2,07	

0,043	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,043	

1,63	

0,16	

13,3	

234,84	

0,02	

228,70	

3,4	

0,64	

0,06	

1,74	

0,17	

2,38	

0,043	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,043	

1,94	

0,19	

13,5	

234,87	

0,03	

228,70	

4,6	

0,64	

0,06	

2,59	

0,26	

3,23	

0,043	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,043	

2,79	

0,28	

13,8	

234,91	

0,04	

228,70	

5,7	

0,64	

0,06	

3,37	

0,33	

4,01	

0,043	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,043	

3,57	

0,35	

14,1	

234,96	

0,04	

228,70	

6,8	

0,64	

0,06	

3,94	

0,39	

4,58	

0,043	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,043	

4,14	

0,41	

14,5	

235,03	

0,06	

228,70	

8,0	

0,64	

0,06	

4,50	

0,44	

5,14	

0,043	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,043	

4,70	

0,46	

15,0	

235,10	

0,06	

228,70	

9,1	

0,64	

0,06	

4,74	

0,47	

5,38	

0,043	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,043	

4,94	

0,49	

15,5	

235,17	

0,06	

228,70	

10,3	

1,44	

0,14	

5,13	

0,51	

6,57	

0,043	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,043	

6,13	

0,60	

16,1	

235,26	

0,08	

228,70	

11,4	

7,92	

0,78	

5,37	

0,53	

13,3	

0,043	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,043	

12,8	

1,27	

17,3	

235,45	

0,17	

228,70	

12,5	

15,0	

1,48	

5,87	

0,58	

20,9	

0,043	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,043	

20,4	

2,01	

19,4	

235,75	

0,26	

228,70	

13,7	

23,2	

2,28	

7,72	

0,76	

30,9	

0,043	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,043	

30,5	

3,00	

22,4	

236,16	

0,36	

228,70	

14,8	

37,6	

3,71	

9,68	

0,95	

47,3	

0,043	

4	

0,2	

1,85	

0,18	

7,41	

0,73	

7,85	

0,774	

39,5	

3,89	

26,2	

236,67	

0,45	

229,26	

16,0	

38,6	

3,81	

10,2	

1,00	

48,8	

0,043	

4	

1,4	

11,9	

1,17	

47,6	

4,69	

48,1	

4,737	

0,73	

0,07	

26,3	

236,68	

0,01	

230,54	

17,1	

35,9	

3,54	

13,0	

1,28	

48,8	

0,043	

4	

1,4	

11,9	

1,18	

47,7	

4,70	

48,2	

4,746	

0,69	

0,07	

26,4	

236,69	

0,01	

230,55	

18,3	

28,9	

2,85	

15,0	

1,48	

43,9	

0,043	

4	

1,4	

11,8	

1,16	

47,3	

4,66	

47,7	

4,703	

-3,84	

-0,38	

26,0	

236,64	

-0,04	

230,54	

19,4	

19,7	

1,94	

24,8	

2,44	

44,5	

0,043	

4	

1,4	

11,8	

1,16	

47,0	

4,63	

47,4	

4,677	

-2,99	

-0,29	

25,7	

236,61	

-0,03	

230,53	

20,5	

16,7	

1,64	

39,4	

3,88	

56,1	

0,043	

4	

1,6	

13,4	

1,32	

53,6	

5,28	

54,0	

5,322	

2,07	

0,20	

25,9	

236,63	

0,02	

230,66	

21,7	

15,1	

1,49	

64,2	

6,33	

79,3	

0,043	

4	

2,6	

19,9	

1,96	

79,7	

7,85	

80,1	

7,897	

-0,84	

-0,08	

25,8	

236,62	

-0,01	

231,13	

22,8	

15,0	

1,48	

85,3	

8,41	

100	

0,043	

4	

полное открытие	

22,4	

2,21	

89,6	

8,83	

90,0	

8,875	

10,3	

1,02	

26,8	

236,75	

0,11	

231,37	

24,0	

10,6	

1,05	

67,2	

6,62	

77,8	

0,043	

4	

полное открытие	

21,5	

2,11	

85,8	

8,46	

86,2	

8,500	

-8,43	

-0,83	

26,0	

236,65	

-0,09	

231,28	

25,1	

10,5	

1,04	

55,7	

5,49	

66,2	

0,043	

4	

2,0	

16,1	

1,59	

64,4	

6,35	

64,9	

6,395	

1,34	

0,13	

26,1	

236,66	

0,01	

230,85	

26,2	

10,5	

1,04	

44,2	

4,36	

54,8	

0,043	

4	

1,6	

13,5	

1,33	

53,9	

5,31	

54,4	

5,358	

0,40	

0,04	

26,2	

236,67	

0,01	

230,67	

27,4	

10,5	

1,04	

44,2	

4,36	

54,8	

0,043	

4	

1,6	

13,5	

1,33	

54,0	

5,33	

54,5	

5,370	

0,28	

0,03	

26,2	

236,67	

0,00	

230,67	

28,5	

10,5	

1,04	

29,2	

2,88	

39,8	

0,043	

4	

1,2	

10,3	

1,02	

41,2	

4,06	

41,6	

4,104	

-1,87	

-0,18	

26,0	

236,65	

-0,02	

230,40	

29,7	

10,5	

1,04	

26,1	

2,57	

36,6	

0,043	

4	

1,0	

8,68	

0,86	

34,7	

3,42	

35,1	

3,464	

1,48	

0,15	

26,2	

236,66	

0,01	

230,25	

30,8	

10,5	

1,04	

22,9	

2,26	

33,4	

0,043	

4	

1,0	

8,66	

0,85	

34,6	

3,41	

35,1	

3,458	

-1,63	

-0,16	

26,0	

236,65	

-0,01	

230,25	

31,9	

7,51	

0,74	

19,2	

1,90	

26,8	

0,043	

4	

0,8	

6,99	

0,69	

28,0	

2,76	

28,4	

2,799	

-1,64	

-0,16	

25,9	

236,63	

-0,02	

230,09	

33,1	

4,96	

0,49	

16,7	

1,65	

21,7	

0,043	

4	

0,6	

5,31	

0,52	

21,2	

2,09	

21,7	

2,136	

-0,02	

0,00	

25,9	

236,63	

0,00	

229,88	

34,2	

3,16	

0,31	

15,0	

1,48	

18,1	

0,043	

4	

0,4	

3,63	

0,36	

14,5	

1,43	

14,9	

1,473	

3,20	

0,32	

26,2	

236,66	

0,03	

229,62	

35,4	

3,14	

0,31	

13,0	

1,28	

16,1	

0,043	

4	

0,4	

3,64	

0,36	

14,6	

1,43	

15,0	

1,478	

1,10	

0,11	

26,3	

236,68	

0,02	

229,62	

36,5	

1,61	

0,16	

14,3	

1,41	

15,9	

0,043	

4	

0,4	

3,64	

0,36	

14,6	

1,44	

15,0	

1,480	

0,89	

0,09	

26,4	

236,69	

0,01	

229,62	

37,6	

0,64	

0,06	

13,0	

1,28	

13,6	

0,043	

4	

0,4	

3,63	

0,36	

14,5	

1,43	

15,0	

1,475	

-1,37	

-0,14	

26,2	

236,67	

-0,02	

229,62	

38,8	

0,64	

0,06	

11,5	

1,14	

12,2	

0,043	

4	

0,4	

3,61	

0,36	

14,5	

1,42	

14,9	

1,468	

-2,73	

-0,27	

26,0	

236,64	

-0,03	

229,61	

39,9	

0,64	

0,06	

10,6	

1,04	

11,2	

0,043	

4	

0,2	

1,85	

0,18	

7,41	

0,73	

7,85	

0,774	

3,36	

0,33	

26,3	

236,68	

0,04	

229,26	

41,1	

0,64	

0,06	

9,88	

0,97	

10,5	

0,043	

4	

0,2	

1,86	

0,18	

7,45	

0,73	

7,89	

0,778	

2,63	

0,26	

26,5	

236,71	

0,03	

229,26	

42,2	

0,64	

0,06	

9,18	

0,90	

9,82	

0,043	

4	

0,2	

1,87	

0,18	

7,48	

0,74	

7,92	

0,780	

1,90	

0,19	

26,7	

236,73	

0,02	

229,26	

43,3	

0,64	

0,06	

7,73	

0,76	

8,38	

0,043	

4	

0,2	

1,87	

0,18	

7,49	

0,74	

7,93	

0,781	

0,45	

0,04	

26,8	

236,74	

0,01	

229,26	

44,5	

0,64	

0,06	

7,03	

0,69	

7,67	

0,043	

4	

0,2	

1,87	

0,18	

7,48	

0,74	

7,92	

0,780	

-0,24	

-0,02	

26,8	

236,73	

-0,01	

229,26	

45,6	

0,64	

0,06	

6,48	

0,64	

7,12	

0,043	

4	

0,2	

1,87	

0,18	

7,48	

0,74	

7,92	

0,780	

-0,80	

-0,08	

26,7	

236,73	

0,00	

229,26	

46,8	

0,64	

0,06	

5,77	

0,57	

6,41	

0,043	

4	

0,2	

1,86	

0,18	

7,45	

0,73	

7,89	

0,778	

-1,48	

-0,15	

26,5	

236,71	

-0,02	

229,26	

47,9	

0,64	

0,06	

5,35	

0,53	

5,99	

0,043	

4	

0,2	

1,86	

0,18	

7,42	

0,73	

7,86	

0,775	

-1,88	

-0,18	

26,3	

236,69	

-0,02	

229,26	

49,1	

0,64	

0,06	

4,68	

0,46	

5,32	

0,043	

4	

0,2	

1,84	

0,18	

7,38	

0,73	

7,82	

0,770	

-2,49	

-0,25	

26,1	

236,66	

-0,03	

229,26	

50,2	

0,64	

0,06	

4,35	

0,43	

4,99	

0,043	

4	

0,2	

1,83	

0,18	

7,31	

0,72	

7,75	

0,764	

-2,76	

-0,27	

25,8	

236,62	

-0,04	

229,25	

51,3	

0,64	

0,06	

4,02	

0,40	

4,66	

0,043	

2	

0,2	

1,83	

0,18	

3,66	

0,36	

4,10	

0,405	

0,55	

0,05	

25,9	

236,63	

0,01	

229,05	

52,5	

0,64	

0,06	

3,61	

0,36	

4,25	

0,043	

2	

0,2	

1,83	

0,18	

3,66	

0,36	

4,10	

0,405	

0,14	

0,01	

25,9	

236,63	

0,00	

229,05	

53,6	

0,64	

0,06	

3,28	

0,32	

3,92	

0,043	

2	

0,2	

1,83	

0,18	

3,66	

0,36	

4,10	

0,405	

-0,19	

-0,02	

25,9	

236,63	

0,00	

229,05	

54,8	

0,64	

0,06	

3,13	

0,31	

3,77	

0,043	

2	

0,2	

1,83	

0,18	

3,66	

0,36	

4,10	

0,404	

-0,33	

-0,03	

25,8	

236,62	

-0,01	

229,04	

55,9	

0,64	

0,06	

3,68	

0,36	

4,32	

0,043	

2	

0,2	

1,83	

0,18	

3,66	

0,36	

4,10	

0,405	

0,22	

0,02	

25,9	

236,63	

0,01	

229,05	

57,0	

0,64	

0,06	

3,29	

0,32	

3,93	

0,043	

2	

0,2	

1,83	

0,18	

3,66	

0,36	

4,10	

0,405	

-0,17	

-0,02	

25,9	

236,63	

0,00	

229,05	

58,2	

0,64	

0,06	

2,78	

0,27	

3,42	

0,043	

2	

0,2	

1,83	

0,18	

3,66	

0,36	

4,10	

0,404	

-0,68	

-0,07	

25,8	

236,62	

-0,01	

229,04	

59,3	

0,64	

0,06	

2,57	

0,25	

3,21	

0,043	

1	

0,2	

1,83	

0,18	

1,83	

0,18	

2,27	

0,224	

0,94	

0,09	

25,9	

236,63	

0,01	

228,91	

60,5	

0,64	

0,06	

2,63	

0,26	

3,27	

0,043	

1	

0,2	

1,84	

0,18	

1,84	

0,18	

2,28	

0,224	

0,99	

0,10	

26,0	

236,64	

0,01	

228,91	

61,6	

0,64	

0,06	

2,76	

0,27	

3,40	

0,043	

1	

0,2	

1,84	

0,18	

1,84	

0,18	

2,28	

0,225	

1,12	

0,11	

26,1	

236,65	

0,01	

228,91	

62,7	

0,64	

0,06	

2,42	

0,24	

3,06	

0,043	

1	

0,2	

1,84	

0,18	

1,84	

0,18	

2,28	

0,225	

0,78	

0,08	

26,2	

236,66	

0,01	

228,91	

63,9	

0,64	

0,06	

2,00	

0,20	

2,64	

0,043	

1	

0,2	

1,85	

0,18	

1,85	

0,18	

2,29	

0,226	

0,35	

0,03	

26,2	

236,67	

0,01	

228,91	

Расчет пропуска половодья обеспеченностью 0,5% по модели

1987 г. через гидроузел Невьянского водохранилища
.57142857142856.1428571428571.7142857142858.2857142857142.8571428571427.4285714285716.0.5714285714284.142857142857.7142857142853.285714285714.857142857143.428571428572.0.571428571428.142857142857.714285714285.285714285714.857142857142.428571428571.0

День от начала половодья	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Приток с частной площади водосбора	

Суммарный приток	

Санитарный попуск с учетом фильтрации	

Открытый щитовой водосброс	

Суммарный сброс в нижний бьеф	

Изменение объема воды в водохранилище	

Наполнение водохранилища на конец расчетного интервала	

Уровень воды в водохранилище	

Скорость наполнения водохранилища	

Уровень воды в нижнем бьефе										

	

	

Количество открытых пролетов	

Величина открытия затворов	

Сброс через 1 пролет	

Суммарный сброс	

	

							

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

штук	

м	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

млн. м3	

м	

м/сутки	

м	

	

	

	

	

	

	

13,0	

234,80	

1,0	

0,82	

0,072	

1,55	

0,136	

2,37	

0,039	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,039	

1,93	

0,17	

13,2	

234,82	

0,02	

228,70	

2,0	

0,46	

0,040	

1,95	

0,172	

2,41	

0,039	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,039	

1,97	

0,17	

13,3	

234,85	

0,03	

228,70	

3,1	

0,64	

0,056	

2,39	

0,210	

3,02	

0,039	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,039	

2,58	

0,23	

13,6	

234,88	

0,03	

228,70	

4,1	

0,64	

0,056	

3,55	

0,313	

4,19	

0,039	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,039	

3,75	

0,33	

13,9	

234,93	

0,05	

228,70	

5,1	

0,64	

0,056	

4,62	

0,406	

5,26	

0,039	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,039	

4,82	

0,42	

14,3	

235,00	

0,07	

228,70	

6,1	

0,64	

0,056	

5,41	

0,475	

6,04	

0,039	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,039	

5,60	

0,49	

14,8	

235,07	

0,07	

228,70	

7,1	

0,64	

0,056	

6,17	

0,542	

6,81	

0,039	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,039	

6,37	

0,56	

15,4	

235,16	

0,09	

228,70	

8,1	

0,64	

0,056	

6,50	

0,571	

7,14	

0,039	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,039	

6,70	

0,59	

16,0	

235,25	

0,09	

228,70	

9,2	

0,64	

0,056	

7,03	

0,618	

7,67	

0,039	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,039	

7,23	

0,64	

16,6	

235,34	

0,09	

228,70	

10,2	

0,64	

0,056	

7,36	

0,647	

8,00	

0,039	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,039	

7,56	

0,66	

17,3	

235,44	

0,10	

228,70	

11,2	

7,22	

0,635	

8,05	

0,708	

15,3	

0,039	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,039	

14,8	

1,30	

18,6	

235,63	

0,19	

228,70	

12,2	

17,2	

1,511	

10,6	

0,931	

27,8	

0,039	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,039	

27,3	

2,40	

21,0	

235,98	

0,34	

228,70	

13,2	

28,8	

2,532	

13,3	

1,167	

42,1	

0,039	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,44	

0,039	

41,6	

3,66	

24,6	

236,47	

0,48	

228,70	

14,3	

39,4	

3,464	

14,0	

1,228	

53,3	

0,039	

4	

1,2	

10,2	

0,899	

40,9	

3,60	

41,3	

3,634	

12,0	

1,06	

25,7	

236,61	

0,14	

230,40	

15,3	

41,3	

3,636	

17,8	

1,563	

59,1	

0,039	

4	

1,8	

14,8	

1,302	

59,2	

5,21	

59,6	

5,245	

-0,53	

-0,05	

25,6	

236,60	

-0,01	

230,76	

16,3	

41,5	

3,651	

20,6	

1,808	

62,1	

0,039	

4	

1,8	

14,9	

1,306	

59,4	

5,23	

59,9	

5,264	

2,21	

0,19	

25,8	

236,62	

0,02	

230,77	

17,3	

40,2	

3,539	

34,0	

2,991	

74,2	

0,039	

4	

2,4	

18,9	

1,662	

75,6	

6,65	

76,0	

6,688	

-1,80	

-0,16	

25,7	

236,61	

-0,01	

231,05	

18,3	

38,2	

3,360	

54,1	

4,755	

92,3	

0,039	

4	

полное открытие	

21,6	

1,900	

86,4	

7,60	

86,8	

7,638	

5,42	

0,48	

26,2	

236,66	

0,05	

231,29	

19,3	

22,3	

1,963	

88,1	

7,746	

110	

0,039	

4	

полное открытие	

23,5	

2,067	

94,0	

8,27	

94,4	

8,306	

15,9	

1,40	

27,6	

236,83	

0,17	

231,48	

20,4	

19,4	

1,704	

117	

10,29	

136	

0,039	

4	

полное открытие	

26,8	

2,375	

107,2	

9,50	

107,6	

9,538	

27,9	

2,46	

30,0	

237,14	

0,30	

231,81	

21,4	

15,7	

1,378	

92,1	

8,103	

108	

0,039	

4	

полное открытие	

26,8	

2,366	

107,2	

9,46	

107,6	

9,502	

-0,25	

-0,02	

30,0	

237,13	

-0,01	

231,81	

22,4	

15,0	

1,321	

76,4	

6,719	

91,4	

0,039	

4	

полное открытие	

25,5	

2,246	

102,2	

8,99	

102,6	

9,024	

-11,2	

-0,98	

29,0	

237,01	

-0,12	

231,67	

23,4	

15,0	

1,321	

60,7	

5,335	

75,7	

0,039	

4	

полное открытие	

23,2	

2,044	

93,0	

8,18	

93,4	

8,215	

-17,7	

-1,56	

27,5	

236,82	

-0,19	

231,45	

24,4	

15,0	

1,320	

60,7	

5,335	

75,7	

0,039	

4	

полное открытие	

21,9	

1,925	

87,6	

7,70	

88,0	

7,740	

-12,3	

-1,08	

26,4	

236,69	

-0,13	

231,32	

25,4	

12,6	

1,104	

40,1	

3,527	

52,7	

0,039	

4	

1,8	

14,8	

1,304	

59,3	

5,22	

59,7	

5,255	

-7,09	

-0,62	

25,7	

236,61	

-0,08	

230,76	

26,5	

10,4	

0,918	

35,8	

3,147	

46,2	

0,039	

4	

1,4	

11,7	

1,032	

46,9	

4,13	

47,4	

4,165	

-1,13	

-0,10	

25,6	

236,60	

-0,01	

230,53	

27,5	

10,5	

0,922	

31,5	

2,768	

41,9	

0,039	

4	

1,2	

10,2	

0,899	

40,9	

3,60	

41,3	

3,634	

0,63	

0,06	

25,7	

236,61	

0,01	

230,40	

28,5	

10,5	

0,922	

26,4	

2,321	

36,9	

0,039	

4	

1,0	

8,63	

0,759	

34,5	

3,04	

35,0	

3,074	

1,92	

0,17	

25,9	

236,63	

0,02	

230,25	

29,5	

10,5	

0,921	

22,9	

2,013	

33,4	

0,039	

4	

1,0	

8,60	

0,756	

34,4	

3,02	

34,8	

3,063	

-1,46	

-0,13	

25,7	

236,61	

-0,02	

230,25	

30,5	

10,4	

0,918	

20,6	

1,808	

31,0	

0,039	

4	

0,8	

7,00	

0,616	

28,0	

2,46	

28,4	

2,502	

2,55	

0,22	

26,0	

236,64	

0,03	

230,09	

31,6	

10,1	

0,892	

17,8	

1,563	

27,9	

0,039	

4	

0,8	

6,99	

0,615	

28,0	

2,46	

28,4	

2,498	

-0,48	

-0,04	

25,9	

236,63	

-0,01	

230,09	

32,6	

5,66	

0,498	

19,6	

1,725	

25,3	

0,039	

4	

0,8	

6,95	

0,611	

27,8	

2,45	

28,2	

2,484	

-2,96	

-0,26	

25,7	

236,60	

-0,03	

230,08	

33,6	

4,10	

0,361	

17,8	

1,563	

21,9	

0,039	

4	

0,6	

5,30	

0,466	

21,2	

1,86	

21,6	

1,903	

0,23	

0,02	

25,7	

236,61	

0,01	

229,88	

34,6	

3,14	

0,276	

15,8	

1,391	

19,0	

0,039	

4	

0,4	

3,62	

0,318	

14,5	

1,27	

14,9	

1,312	

4,03	

0,35	

26,0	

236,65	

0,04	

229,62	

35,6	

3,13	

0,275	

14,5	

1,275	

17,6	

0,039	

4	

0,4	

3,64	

0,320	

14,6	

1,28	

15,0	

1,319	

2,63	

0,23	

26,3	

236,68	

0,03	

229,62	

36,6	

1,29	

0,113	

13,6	

1,192	

14,8	

0,039	

4	

0,4	

3,63	

0,319	

14,5	

1,28	

15,0	

1,316	

-0,13	

-0,01	

26,3	

236,67	

-0,01	

229,62	

37,7	

0,64	

0,056	

12,6	

1,107	

13,2	

0,039	

4	

0,4	

3,63	

0,319	

14,5	

1,28	

14,9	

1,314	

-1,72	

-0,15	

26,1	

236,66	

-0,01	

229,62	

38,7	

0,64	

0,056	

10,6	

0,933	

11,2	

0,039	

4	

0,4	

3,60	

0,317	

14,4	

1,27	

14,8	

1,306	

-3,60	

-0,32	

25,8	

236,62	

-0,04	

229,61	

39,7	

0,64	

0,056	

9,64	

0,848	

10,3	

0,039	

4	

0,2	

1,84	

0,161	

7,34	

0,65	

7,78	

0,685	

2,50	

0,22	

26,0	

236,64	

0,02	

229,25	

40,7	

0,64	

0,056	

8,88	

0,781	

9,52	

0,039	

4	

0,2	

1,84	

0,162	

7,38	

0,65	

7,82	

0,687	

1,71	

0,15	

26,2	

236,66	

0,02	

229,26	

41,7	

0,64	

0,056	

7,92	

0,696	

8,56	

0,039	

4	

0,2	

1,85	

0,163	

7,39	

0,65	

7,83	

0,689	

0,72	

0,06	

26,2	

236,67	

0,01	

229,26	

42,8	

0,64	

0,056	

7,33	

0,645	

7,97	

0,039	

4	

0,2	

1,85	

0,163	

7,39	

0,65	

7,83	

0,689	

0,14	

0,01	

26,2	

236,67	

0,00	

229,26	

43,8	

0,64	

0,056	

6,42	

0,565	

7,06	

0,039	

4	

0,2	

1,84	

0,162	

7,38	

0,65	

7,82	

0,687	

-0,76	

-0,07	

26,2	

236,66	

-0,01	

229,26	

44,8	

0,64	

0,056	

5,96	

0,525	

6,60	

0,039	

4	

0,2	

1,84	

0,162	

7,36	

0,65	

7,80	

0,686	

-1,20	

-0,11	

26,1	

236,65	

-0,01	

229,26	

45,8	

0,64	

0,056	

5,51	

0,484	

6,15	

0,039	

4	

0,2	

1,83	

0,161	

7,33	

0,64	

7,77	

0,683	

-1,62	

-0,14	

25,9	

236,63	

-0,02	

229,25	

46,8	

0,64	

0,056	

4,95	

0,435	

5,59	

0,039	

4	

0,2	

1,82	

0,160	

7,30	

0,64	

7,74	

0,680	

-2,15	

-0,19	

25,7	

236,61	

-0,02	

229,25	

47,8	

0,64	

0,056	

4,49	

0,395	

5,13	

0,039	

3	

0,2	

1,82	

0,160	

5,46	

0,48	

5,90	

0,519	

-0,77	

-0,07	

25,7	

236,60	

-0,01	

229,15	

48,9	

0,64	

0,056	

4,29	

0,377	

4,93	

0,039	

2	

0,2	

1,82	

0,160	

3,65	

0,32	

4,09	

0,360	

0,84	

0,07	

25,7	

236,61	

0,01	

229,04	

49,9	

0,64	

0,056	

5,05	

0,444	

5,69	

0,039	

2	

0,2	

1,83	

0,161	

3,66	

0,32	

4,10	

0,361	

1,59	

0,14	

25,9	

236,63	

0,02	

229,05	

50,9	

0,64	

0,056	

4,52	

0,397	

5,16	

0,039	

2	

0,2	

1,84	

0,161	

3,67	

0,32	

4,11	

0,362	

1,04	

0,09	

26,0	

236,64	

0,01	

229,05	

51,9	

0,64	

0,056	

3,81	

0,335	

4,45	

0,039	

2	

0,2	

1,84	

0,161	

3,67	

0,32	

4,11	

0,362	

0,33	

0,03	

26,0	

236,64	

0,00	

229,05	

52,9	

0,64	

0,056	

3,53	

0,310	

4,17	

0,039	

2	

0,2	

1,84	

0,161	

3,67	

0,32	

4,11	

0,362	

0,05	

0,00	

26,0	

236,64	

0,00	

229,05	

54,0	

0,64	

0,056	

3,60	

0,317	

4,24	

0,039	

2	

0,2	

1,84	

0,162	

3,68	

0,32	

4,12	

0,362	

0,12	

0,01	

26,0	

236,65	

0,01	

229,05	

55,0	

0,64	

0,056	

3,78	

0,333	

4,42	

0,039	

2	

0,2	

1,84	

0,162	

3,68	

0,32	

4,12	

0,362	

0,30	

0,03	

26,0	

236,65	

0,00	

229,05	

56,0	

0,64	

0,056	

3,32	

0,292	

3,96	

0,039	

2	

0,2	

1,84	

0,162	

3,68	

0,32	

4,12	

0,362	

-0,16	

-0,01	

26,0	

236,65	

0,00	

229,05	

57,0	

0,64	

0,056	

2,74	

0,241	

3,38	

0,039	

2	

0,2	

1,84	

0,161	

3,67	

0,32	

4,11	

0,362	

-0,73	

-0,06	

26,0	

236,64	

-0,01	

229,05	

Приложение N 17

к Правилам использования

водных ресурсов Верх-Нейвинского,

Нейво-Рудянского и Невьянского

водохранилищ, утвержденным

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

ТАБЛИЦЫ

РАСЧЕТНЫХ РЕЖИМОВ ПРОПУСКА МОДЕЛЬНЫХ ПАВОДКОВ РАСЧЕТНЫХ

ОБЕСПЕЧЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ГИДРОУЗЛЫ ВЕРХ-НЕЙВИНСКОГО,

НЕЙВО-РУДЯНСКОГО И НЕВЬЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ

Расчет пропуска паводка обеспеченностью 3% по модели 1978 г.

через гидроузел Верх-Нейвинского водохранилища
.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Часы от начала паводка	

Приток	

Санитарный попуск с учетом фильтрации	

Сброс через паводковый водосброс	

Суммарный сброс в нижний бьеф	

Изменение объема воды в водохранилище	

Наполнение водохранилища на конец расчетного интервала	

Уровень воды в водохранилище	

Скорость наполнения водохранилища	

Уровень воды в нижнем бьефе				

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

м3/с	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

млн. м3	

м	

м/час	

м	

0	

	

	

	

	

10	

0,13	

0,005	

0,06	

0,00	

0,40	

0,014	

-0,27	

-0,010	

180,990	

263,30	

252,53	

20	

1,21	

0,044	

0,06	

0,89	

0,95	

0,034	

0,26	

0,009	

181,000	

263,30	

0,00	

252,66	

30	

5,68	

0,204	

0,06	

5,62	

5,68	

0,204	

0,00	

0,000	

181,000	

263,30	

0,00	

253,31	

40	

16,1	

0,578	

0,06	

5,94	

6,00	

0,216	

10,1	

0,362	

181,362	

263,31	

0,00	

253,35	

50	

30,8	

1,110	

0,06	

5,94	

6,00	

0,216	

24,8	

0,894	

182,256	

263,33	

0,00	

253,35	

60	

43,7	

1,573	

0,06	

5,94	

6,00	

0,216	

37,7	

1,357	

183,613	

263,37	

0,00	

253,35	

65	

47,3	

0,851	

0,06	

5,94	

6,00	

0,108	

41,3	

0,743	

184,357	

263,38	

0,00	

253,35	

69	

48,5	

0,699	

0,06	

5,94	

6,00	

0,086	

42,5	

0,612	

184,969	

263,40	

0,00	

253,35	

70	

87,4	

0,315	

0,06	

5,94	

6,00	

0,022	

81,4	

0,293	

185,262	

263,41	

0,01	

253,35	

80	

44,3	

1,594	

0,06	

5,94	

6,00	

0,216	

38,3	

1,378	

186,640	

263,44	

0,00	

253,35	

90	

34,3	

1,236	

0,06	

5,94	

6,00	

0,216	

28,3	

1,020	

187,659	

263,47	

0,00	

253,35	

100	

23,2	

0,836	

0,06	

5,94	

6,00	

0,216	

17,2	

0,620	

188,279	

263,48	

0,00	

253,35	

110	

14,0	

0,505	

0,06	

5,94	

6,00	

0,216	

8,02	

0,289	

188,568	

263,49	

0,00	

253,35	

120	

7,68	

0,276	

0,06	

5,94	

6,00	

0,216	

1,68	

0,060	

188,629	

263,49	

0,00	

253,35	

130	

3,87	

0,139	

0,06	

5,94	

6,00	

0,216	

-2,13	

-0,077	

188,552	

263,49	

0,00	

253,35	

140	

1,82	

0,066	

0,06	

5,94	

6,00	

0,216	

-4,18	

-0,150	

188,401	

263,49	

0,00	

253,35	

150	

0,80	

0,029	

0,06	

5,94	

6,00	

0,216	

-5,20	

-0,187	

188,214	

263,48	

0,00	

253,35	

160	

0,33	

0,012	

0,06	

5,94	

6,00	

0,216	

-5,67	

-0,204	

188,010	

263,48	

0,00	

253,35	

170	

0,13	

0,005	

0,06	

5,94	

6,00	

0,216	

-5,87	

-0,211	

187,799	

263,47	

0,00	

253,35	

Расчет пропуска паводка обеспеченностью 0,5% по модели

1978 г. через гидроузел Верх-Нейвинского водохранилища
.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Часы от начала паводка	

Приток	

Санитарный попуск с учетом фильтрации	

Сброс через паводковый водосброс	

Суммарный сброс в нижний бьеф	

Изменение объема воды в водохранилище	

Наполнение водохранилища на конец расчетного интервала	

Уровень воды в водохранилище	

Скорость наполнения водохранилища	

Уровень воды в нижнем бьефе				

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

м3/с	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

млн. м3	

м	

м/час	

м	

0	

	

	

	

	

10	

0,43	

0,015	

0,06	

0,37	

0,43	

0,015	

0,00	

0,000	

181,000	

263,30	

252,54	

14	

1,21	

0,017	

0,06	

1,15	

1,21	

0,017	

0,00	

0,000	

181,000	

263,30	

0,00	

252,72	

18	

2,91	

0,042	

0,06	

2,85	

2,91	

0,042	

0,00	

0,000	

181,000	

263,30	

0,00	

252,99	

22	

6,11	

0,088	

0,06	

5,94	

6,00	

0,086	

0,11	

0,002	

181,002	

263,30	

0,00	

253,35	

26	

11,4	

0,164	

0,06	

5,94	

6,00	

0,086	

5,38	

0,077	

181,079	

263,30	

0,00	

253,35	

30	

19,1	

0,275	

0,06	

5,94	

6,00	

0,086	

13,1	

0,188	

181,268	

263,31	

0,00	

253,35	

34	

29,2	

0,421	

0,06	

5,94	

6,00	

0,086	

23,2	

0,334	

181,602	

263,32	

0,00	

253,35	

38	

41,2	

0,593	

0,06	

5,94	

6,00	

0,086	

35,2	

0,507	

182,109	

263,33	

0,00	

253,35	

42	

54,0	

0,777	

0,06	

5,94	

6,00	

0,086	

48,0	

0,691	

182,800	

263,34	

0,00	

253,35	

46	

66,3	

0,954	

0,06	

5,94	

6,00	

0,086	

60,3	

0,868	

183,667	

263,37	

0,01	

253,35	

50	

76,7	

1,104	

0,06	

5,94	

6,00	

0,086	

70,7	

1,017	

184,685	

263,39	

0,00	

253,35	

55	

85,4	

1,537	

0,06	

5,94	

6,00	

0,108	

79,4	

1,429	

186,114	

263,43	

0,01	

253,35	

59	

88,2	

1,270	

0,06	

5,94	

6,00	

0,086	

82,2	

1,184	

187,298	

263,46	

0,01	

253,35	

60	

159	

0,572	

0,06	

5,94	

6,00	

0,022	

153	

0,551	

187,849	

263,47	

0,01	

253,35	

65	

85,6	

1,541	

0,06	

5,94	

6,00	

0,108	

79,6	

1,433	

189,281	

263,51	

0,01	

253,35	

69	

80,0	

1,152	

0,06	

5,94	

6,00	

0,086	

74,0	

1,065	

190,347	

263,54	

0,01	

253,35	

70	

78,2	

0,282	

0,06	

5,94	

6,00	

0,022	

72,2	

0,260	

190,607	

263,55	

0,01	

253,35	

80	

56,1	

2,020	

0,06	

5,94	

6,00	

0,216	

50,1	

1,804	

192,410	

263,61	

0,01	

253,35	

90	

33,9	

1,221	

0,06	

5,94	

6,00	

0,216	

27,9	

1,005	

193,415	

263,61	

0,00	

253,35	

100	

17,8	

0,641	

0,06	

5,94	

6,00	

0,216	

11,8	

0,425	

193,840	

263,65	

0,00	

253,35	

110	

8,31	

0,299	

0,06	

5,94	

6,00	

0,216	

2,31	

0,083	

193,923	

263,65	

0,00	

253,35	

130	

1,36	

0,098	

0,06	

5,94	

6,00	

0,432	

-4,64	

-0,334	

193,589	

263,64	

0,00	

253,35	

140	

0,49	

0,018	

0,06	

5,94	

6,00	

0,216	

-5,51	

-0,198	

193,391	

263,64	

0,00	

253,35	

150	

0,17	

0,006	

0,06	

5,94	

6,00	

0,216	

-5,83	

-0,210	

193,181	

263,63	

0,00	

253,35	

Расчет пропуска паводка обеспеченностью 3% по модели 1994 г.

через гидроузел Нейво-Рудянского водохранилища
.57142857142856.1428571428571.7142857142858.2857142857142.8571428571427.4285714285716.0.5714285714284.142857142857.7142857142853.285714285714.857142857143.428571428572.0.571428571428.142857142857.714285714285.285714285714.857142857142.428571428571.0

Часы от начала паводка	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Приток с частной площади водосбора	

Суммарный приток	

Санитарный попуск с учетом фильтрации	

Паводковый водосброс	

Суммарный сброс в нижний бьеф	

Изменение объема воды в водохранилище	

Наполнение водохранилища на конец расчетного интервала	

Уровень воды в водохранилище	

Скорость наполнения водохранилища	

Уровень воды в нижнем бьефе										

	

	

Количество открытых пролетов	

Величина открытия затворов	

Сброс через 1 пролет	

Суммарный сброс	

	

							

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

штук	

м	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

млн. м3	

м	

м/час	

м	

	

	

	

	

	

	

11,3	

248,20	

10	

0,40	

0,01	

1,73	

0,06	

2,13	

0,014	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

0,40	

0,014	

1,73	

0,06	

11,3	

248,20	

0,00	

243,92	

20	

0,95	

0,03	

7,73	

0,28	

8,68	

0,014	

2	

0,4	

4,90	

0,18	

9,80	

0,35	

10,2	

0,367	

-1,52	

-0,05	

11,3	

248,20	

0,00	

244,67	

30	

5,68	

0,20	

17,5	

0,63	

23,2	

0,014	

2	

1,0	

11,4	

0,41	

22,9	

0,82	

23,3	

0,838	

-0,10	

0,00	

11,3	

248,20	

0,00	

245,00	

40	

6,00	

0,22	

24,1	

0,87	

30,1	

0,014	

2	

1,2	

13,4	

0,48	

26,8	

0,97	

27,2	

0,980	

2,91	

0,10	

11,4	

248,21	

0,00	

245,03	

43	

6,00	

0,06	

24,6	

0,27	

30,6	

0,004	

2	

1,2	

13,4	

0,14	

26,8	

0,29	

27,2	

0,294	

3,37	

0,04	

11,4	

248,21	

0,00	

245,03	

53	

6,00	

0,22	

21,3	

0,77	

27,3	

0,014	

2	

1,2	

13,4	

0,48	

26,8	

0,97	

27,2	

0,980	

0,06	

0,00	

11,4	

248,21	

0,00	

245,03	

63	

6,00	

0,22	

14,1	

0,51	

20,1	

0,014	

2	

1,0	

11,4	

0,41	

22,9	

0,82	

23,3	

0,838	

-3,16	

-0,11	

11,3	

248,20	

0,00	

245,00	

73	

6,00	

0,22	

7,60	

0,27	

13,6	

0,014	

2	

0,4	

4,90	

0,18	

9,80	

0,35	

10,2	

0,367	

3,40	

0,12	

11,4	

248,21	

0,00	

244,67	

83	

6,00	

0,22	

3,45	

0,12	

9,45	

0,014	

2	

0,4	

4,90	

0,18	

9,80	

0,35	

10,2	

0,367	

-0,75	

-0,03	

11,4	

248,21	

0,00	

244,67	

93	

6,00	

0,22	

1,37	

0,05	

7,37	

0,014	

2	

0,4	

4,90	

0,18	

9,80	

0,35	

10,2	

0,367	

-2,83	

-0,10	

11,3	

248,20	

0,00	

244,67	

103	

6,00	

0,22	

0,48	

0,02	

6,48	

0,014	

2	

0,2	

2,51	

0,09	

5,02	

0,18	

5,42	

0,195	

1,06	

0,04	

11,3	

248,20	

0,00	

244,34	

113	

6,00	

0,22	

0,15	

0,01	

6,15	

0,014	

2	

0,2	

2,51	

0,09	

5,02	

0,18	

5,42	

0,195	

0,73	

0,03	

11,4	

248,20	

0,00	

244,34	

123	

6,00	

0,22	

0,05	

0,00	

6,05	

0,014	

2	

0,2	

2,51	

0,09	

5,02	

0,18	

5,42	

0,195	

0,63	

0,02	

11,4	

248,21	

0,00	

244,34	

Расчет пропуска паводка обеспеченностью 0,5% по модели

1994 г. через гидроузел Нейво-Рудянского водохранилища
.57142857142856.1428571428571.7142857142858.2857142857142.8571428571427.4285714285716.0.5714285714284.142857142857.7142857142853.285714285714.857142857143.428571428572.0.571428571428.142857142857.714285714285.285714285714.857142857142.428571428571.0

Часы от начала паводка	

Сброс из Верх-Нейвинского водохранилища	

Приток с частной площади водосбора	

Суммарный приток	

Санитарный попуск с учетом фильтрации	

Паводковый водосброс	

Суммарный сброс в нижний бьеф	

Изменение объема воды в водохранилище	

Наполнение водохранилища на конец расчетного интервала	

Уровень воды в водохранилище	

Скорость наполнения водохранилища	

Уровень воды в нижнем бьефе										

	

	

Количество открытых пролетов	

Величина открытия затворов	

Сброс через 1 пролет	

Суммарный сброс	

	

							

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

штук	

м	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

млн. м3	

м	

м/час	

м	

	

	

	

	

	

	

11,3	

248,20	

10	

0,43	

0,02	

1,15	

0,04	

1,58	

0,014	

-	

-	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

0,40	

0,01	

1,18	

0,04	

11,3	

248,20	

0,00	

243,92	

20	

6,00	

0,22	

9,13	

0,33	

15,1	

0,014	

2	

0,6	

7,19	

0,26	

14,4	

0,52	

14,8	

0,53	

0,35	

0,01	

11,3	

248,20	

0,00	

244,83	

30	

6,00	

0,22	

27,0	

0,97	

33,0	

0,014	

2	

1,6	

16,9	

0,61	

33,8	

1,22	

34,2	

1,23	

-1,23	

-0,04	

11,3	

248,20	

0,00	

245,08	

40	

6,00	

0,22	

40,3	

1,45	

46,3	

0,014	

2	

полное открытие	

18,7	

0,67	

37,4	

1,35	

37,8	

1,36	

8,48	

0,31	

11,6	

248,23	

0,00	

245,10	

43	

6,00	

0,06	

41,0	

0,44	

47,0	

0,004	

2	

полное открытие	

18,7	

0,20	

37,4	

0,40	

37,8	

0,41	

9,21	

0,10	

11,7	

248,24	

0,00	

245,10	

53	

6,00	

0,22	

33,3	

1,20	

39,3	

0,014	

2	

полное открытие	

18,7	

0,67	

37,4	

1,35	

37,8	

1,36	

1,50	

0,05	

11,7	

248,24	

0,00	

245,10	

63	

6,00	

0,22	

19,4	

0,70	

25,4	

0,014	

2	

полное открытие	

18,4	

0,66	

36,7	

1,32	

37,1	

1,34	

-11,7	

-0,42	

11,3	

248,20	

0,00	

245,10	

73	

6,00	

0,22	

8,72	

0,31	

14,7	

0,014	

2	

0,6	

7,19	

0,26	

14,4	

0,52	

14,8	

0,53	

-0,06	

0,00	

11,3	

248,20	

0,00	

244,83	

83	

6,00	

0,22	

3,21	

0,12	

9,21	

0,014	

2	

0,4	

4,90	

0,18	

9,80	

0,35	

10,2	

0,37	

-0,99	

-0,04	

11,3	

248,20	

0,00	

244,67	

93	

6,00	

0,22	

1,01	

0,04	

7,01	

0,014	

2	

0,2	

2,51	

0,09	

5,02	

0,18	

5,42	

0,20	

1,59	

0,06	

11,3	

248,20	

0,00	

244,34	

103	

6,00	

0,22	

0,28	

0,01	

6,28	

0,014	

2	

0,2	

2,51	

0,09	

5,02	

0,18	

5,42	

0,20	

0,86	

0,03	

11,4	

248,20	

0,00	

244,34	

113	

6,00	

0,22	

0,07	

0,00	

6,07	

0,014	

2	

0,2	

2,51	

0,09	

5,02	

0,18	

5,42	

0,20	

0,65	

0,02	

11,4	

248,21	

0,00	

244,34	

123	

6,00	

0,22	

0,02	

0,00	

6,02	

0,014	

2	

0,2	

2,51	

0,09	

5,02	

0,18	

5,42	

0,20	

0,60	

0,02	

11,4	

248,21	

0,00	

244,34	

Расчет пропуска паводка обеспеченностью 3% по модели 1994 г.

через гидроузел Невьянского водохранилища
.57142857142856.1428571428571.7142857142858.2857142857142.8571428571427.4285714285716.0.5714285714284.142857142857.7142857142853.285714285714.857142857143.428571428572.0.571428571428.142857142857.714285714285.285714285714.857142857142.428571428571.0

Часы от начала паводка	

Сброс из Нейво-Рудонского водохранилища	

Приток с частной площади водосбора	

Суммарный приток	

Санитарный попуск с учетом фильтрации	

Открытый щитовой водосброс	

Суммарный сброс в нижний бьеф	

Изменение объема воды в водохранилище	

Наполнение водохранилища на конец расчетного интервала	

Уровень воды в водохранилище	

Скорость наполнения водохранилища	

Уровень воды в нижнем бьефе										

	

	

Количество открытых пролетов	

Величина открытия затворов	

Сброс через 1 пролет	

Суммарный сброс	

	

							

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

штук	

м	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

млн. м3	

м	

м/час	

м	

	

	

	

	

	

	

25,6	

236,60	

10	

0,40	

0,01	

10,7	

0,38	

11,1	

0,016	

4	

0,2	

1,82	

0,07	

7,30	

0,26	

7,74	

0,28	

3,33	

0,12	

25,7	

236,61	

0,00	

229,25	

20	

10,2	

0,37	

29,7	

1,07	

39,9	

0,016	

4	

1,2	

10,2	

0,37	

40,8	

1,47	

41,2	

1,48	

-1,39	

-0,05	

25,7	

236,60	

0,00	

230,40	

30	

23,3	

0,84	

52,4	

1,88	

75,6	

0,016	

4	

2,4	

18,8	

0,68	

75,2	

2,71	

75,6	

2,72	

0,00	

0,00	

25,7	

236,60	

0,00	

231,04	

40	

27,2	

0,98	

65,3	

2,35	

92,5	

0,016	

4	

полное открытие	

21,2	

0,76	

84,9	

3,06	

85,4	

3,07	

7,17	

0,26	

25,9	

236,63	

0,00	

231,25	

43	

27,2	

0,29	

66,0	

0,71	

93,2	

0,005	

4	

полное открытие	

21,3	

0,23	

85,4	

0,92	

85,8	

0,93	

7,42	

0,08	

26,0	

236,64	

0,00	

231,27	

53	

27,2	

0,98	

58,5	

2,10	

85,7	

0,016	

4	

полное открытие	

21,3	

0,77	

85,4	

3,07	

85,8	

3,09	

-0,11	

0,00	

26,0	

236,64	

0,00	

231,27	

63	

23,3	

0,84	

42,3	

1,52	

65,6	

0,016	

4	

2,4	

18,8	

0,68	

75,2	

2,71	

75,6	

2,72	

-10,1	

-0,36	

25,6	

236,60	

0,00	

231,04	

73	

10,2	

0,37	

25,9	

0,93	

36,1	

0,016	

4	

1,0	

8,60	

0,31	

34,4	

1,24	

34,8	

1,25	

1,28	

0,05	

25,7	

236,61	

0,00	

230,25	

83	

10,2	

0,37	

13,8	

0,50	

24,0	

0,016	

4	

0,8	

6,94	

0,25	

27,7	

1,00	

28,2	

1,01	

-4,14	

-0,15	

25,5	

236,59	

0,00	

230,08	

93	

10,2	

0,37	

6,61	

0,24	

16,8	

0,016	

4	

0,4	

3,59	

0,13	

14,4	

0,52	

14,8	

0,53	

2,01	

0,07	

25,6	

236,60	

0,00	

229,61	

103	

5,42	

0,20	

2,86	

0,10	

8,28	

0,016	

4	

0,2	

1,82	

0,07	

7,28	

0,26	

7,72	

0,28	

0,56	

0,02	

25,6	

236,60	

0,00	

229,25	

113	

5,42	

0,20	

1,14	

0,04	

6,56	

0,016	

3	

0,2	

1,82	

0,07	

5,46	

0,20	

5,90	

0,21	

0,66	

0,02	

25,7	

236,60	

0,00	

229,15	

123	

5,42	

0,20	

0,43	

0,02	

5,85	

0,016	

3	

0,2	

1,82	

0,07	

5,46	

0,20	

5,90	

0,21	

-0,05	

0,00	

25,7	

236,60	

0,00	

229,15	

Расчет пропуска паводка обеспеченностью 0,5% по модели

1994 г. через гидроузел Невьянского водохранилища
.57142857142856.1428571428571.7142857142858.2857142857142.8571428571427.4285714285716.0.5714285714284.142857142857.7142857142853.285714285714.857142857143.428571428572.0.571428571428.142857142857.714285714285.285714285714.857142857142.428571428571.0

Часы от начала паводка	

Сброс из Нейво-Рудянского водохранилища	

Приток с частной площади водосбора	

Суммарный приток	

Санитарный попуск с учетом фильтрации	

Открытый щитовой водосброс	

Суммарный сброс в нижний бьеф	

Изменение объема воды в водохранилище	

Наполнение водохранилища на конец расчетного интервала	

Уровень воды в водохранилище	

Скорость наполнения водохранилища	

Уровень воды в нижнем бьефе										

	

	

Количество открытых пролетов	

Величина открытия затворов	

Сброс через 1 пролет	

Суммарный сброс	

	

							

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

штук	

м	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

м3/с	

млн. м3	

млн. м3	

м	

м/час	

м	

	

	

	

	

	

	

25,6	

236,60	

10	

0,40	

0,014	

6,14	

0,22	

6,54	

0,016	

3	

0,2	

1,82	

0,066	

5,46	

0,20	

5,90	

0,21	

0,64	

0,02	

25,6	

236,60	

0,00	

229,15	

20	

14,8	

0,532	

32,7	

1,18	

47,5	

0,016	

4	

1,4	

11,7	

0,422	

46,9	

1,69	

47,4	

1,70	

0,16	

0,01	

25,6	

236,60	

0,00	

230,53	

30	

34,2	

1,231	

80,5	

2,90	

115	

0,016	

4	

полное открытие	

22,1	

0,796	

88,4	

3,18	

88,8	

3,20	

25,8	

0,93	

26,6	

236,71	

0,01	

231,34	

40	

37,8	

1,360	

114	

4,10	

152	

0,016	

4	

полное открытие	

24,6	

0,887	

98,6	

3,55	

99,0	

3,56	

52,6	

1,89	

28,5	

236,94	

0,02	

231,59	

43	

37,8	

0,408	

116	

1,25	

154	

0,005	

4	

полное открытие	

25,4	

0,275	

102	

1,10	

102	

1,10	

51,7	

0,56	

29,0	

237,01	

0,02	

231,66	

53	

37,8	

1,360	

98,4	

3,54	

136	

0,016	

4	

полное открытие	

26,8	

0,968	

107,2	

3,87	

107,6	

3,89	

28,2	

1,01	

30,0	

237,14	

0,01	

231,81	

63	

37,1	

1,336	

62,7	

2,26	

99,8	

0,016	

4	

полное открытие	

26,6	

0,958	

106,4	

3,83	

106,8	

3,85	

-7,05	

-0,25	

29,8	

237,11	

0,00	

231,78	

73	

14,8	

0,532	

31,9	

1,15	

46,7	

0,016	

4	

полное открытие	

24,0	

0,863	

95,8	

3,45	

96,3	

3,47	

-49,6	

-1,79	

28,0	

236,88	

-0,02	

231,52	

83	

10,2	

0,367	

13,5	

0,49	

23,7	

0,016	

4	

полное открытие	

21,1	

0,760	

84,5	

3,04	

84,9	

3,06	

-61,2	

-2,20	

25,8	

236,62	

-0,03	

231,24	

93	

5,42	

0,195	

4,98	

0,18	

10,4	

0,016	

4	

0,4	

3,59	

0,129	

14,4	

0,52	

14,8	

0,53	

-4,40	

-0,16	

25,6	

236,60	

0,00	

229,61	

103	

5,42	

0,195	

1,62	

0,06	

7,04	

0,016	

3	

0,2	

1,82	

0,066	

5,46	

0,20	

5,90	

0,21	

1,14	

0,04	

25,7	

236,60	

0,00	

229,15	

113	

5,42	

0,195	

0,48	

0,02	

5,90	

0,016	

3	

0,2	

1,82	

0,066	

5,46	

0,20	

5,90	

0,21	

0,00	

0,00	

25,7	

236,60	

0,00	

229,15	

123	

5,42	

0,195	

0,13	

0,00	

5,55	

0,016	

3	

0,2	

1,82	

0,066	

5,46	

0,20	

5,90	

0,21	

-0,35	

-0,01	

25,7	

236,60	

0,00	

229,15	

Приложение N 18

к Правилам использования

водных ресурсов Верх-Нейвинского,

Нейво-Рудянского и Невьянского

водохранилищ, утвержденным

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

ПРОДОЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

С КООРДИНАТАМИ РАСЧЕТНЫХ КРИВЫХ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ВЕРХ-НЕЙВИНСКОГО, НЕЙВО-РУДЯНСКОГО И НЕВЬЯНСКОГО

ВОДОХРАНИЛИЩ И Р. НЕЙВЫ В ВЕРХНИХ И НИЖНИХ БЬЕФАХ

ГИДРОУЗЛОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ МАКСИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ

ВОДЫ РАСЧЕТНЫХ ОБЕСПЕЧЕННОСТЕЙ

Продольный профиль с координатами расчетных кривых

свободной поверхности Верх-Нейвинского водохранилища

и р. Нейвы при прохождении максимальных расходов

воды весеннего половодья

.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Расстояние, км	

0,0	

1,0	

2,0	

3,0	

4,0	

5,0	

6,0	

7,0	

8,0	

9,0	

10,0	

11,0	

12,0	

13,0	

14,0	

15,0	

16,0	

17,0	

18,0	

18,0	

19,0	

20,0	

21,0	

22,0	

23,0		

Расчетные уровни воды, соответствующие максимальным расходам расчетных обеспеченностей, м	

0,5%	

267,35	

267,12	

266,87	

266,60	

266,37	

266,15	

265,93	

265,71	

265,50	

265,28	

265,14	

265,01	

264,86	

264,62	

264,38	

264,14	

263,89	

263,65	

263,35	

253,35	

252,35	

251,85	

250,25	

249,00	

247,85	

3,0%	

267,09	

266,91	

266,66	

266,40	

266,20	

265,99	

265,79	

265,58	

265,38	

265,17	

265,05	

264,93	

264,80	

264,58	

264,35	

264,13	

263,90	

263,68	

263,39	

253,35	

252,35	

251,35	

250,25	

249,00	

247,85	

Продольный профиль с координатами расчетных кривых

свободной поверхности Верх-Нейвинского водохранилища

и р. Нейвы при прохождении максимальных расходов

воды дождевых паводков

.6666666666667.3333333333334.0.6666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.3333333333335.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0.666666666667.333333333334.0

Расстояние, км	

0,0	

1,0	

2,0	

3,0	

4,0	

5,0	

6,0	

7,0	

8,0	

9,0	

10,0	

11,0	

12,0	

13,0	

14,0	

15,0	

16,0	

17,0	

18,0	

18,0	

19,0	

20,0	

21,0	

22,0	

23,0		

Расчетные уровни воды, соответствующие максимальным расходам расчетных обеспеченностей, м	

0,5%	

267,65	

267,42	

267,17	

266,90	

266,67	

266,45	

266,23	

266,01	

265,80	

265,58	

265,44	

265,31	

265,16	

264,92	

264,68	

264,44	

264,1 9	

263,95	

263,65	

253,35	

252,35	

251,35	

250,25	

249,00	

247,85	

3,0%	

267,19	

267,01	

266,76	

266,50	

266,30	

266,09	

265,89	

265,68	

265,48	

265,27	

265,15	

265,03	

264,90	

264,68	

264,45	

264,23	

264,00	

263,78	

263,49	

253,35	

252,35	

251,35	

250,25	

249,00	

247,85	

Продольный профиль с координатами расчетных кривых

свободной поверхности Нейво-Рудянского водохранилища

и р. Нейвы при прохождении максимальных расходов

воды весеннего половодья

.125.25.375.5.625.75.875.0.125.25.375.5.625.75.875.0.125.25.375.5.625.75.875.0

Расстояние, км	

0,0	

1,0	

2,0	

3,0	

4,0	

5,0	

6,0	

7,0	

8,0	

8,0	

9,0	

10,0	

11,0	

12,0	

13,0	

14,0	

15,0	

16,0	

17,0	

18,0	

19,0	

20,0		

Расчетные уровни воды, соответствующие максимальным расходам расчетных обеспеченностей, м	

0,5%	

254,40	

252,90	

250,50	

249,90	

249,70	

249,50	

249,30	

249,10	

248,80	

245,12	

244,30	

244,10	

243,78	

243,47	

243,31	

242,65	

242,31	

241,91	

241,71	

241,10	

240,51	

239,90	

3,0%	

254,40	

252,90	

249,80	

249,28	

249,20	

249,10	

249,00	

248,80	

248,25	

245,11	

244,30	

244,10	

243,78	

243,47	

243,31	

242,65	

242,31	

241,91	

241,71	

241,10	

240,51	

239,90	

Продольный профиль с координатами расчетных кривых

свободной поверхности Нейво-Рудянского водохранилища

и р. Нейвы при прохождении максимальных расходов

воды дождевых паводков

.125.25.375.5.625.75.875.0.125.25.375.5.625.75.875.0.125.25.375.5.625.75.875.0

Расстояние, км	

0,0	

1,0	

2,0	

3,0	

4,0	

5,0	

6,0	

7,0	

8,0	

8,0	

9,0	

10,0	

11,0	

12,0	

13,0	

14,0	

15,0	

16,0	

17,0	

18,0	

19,0	

20,0		

Расчетные уровни воды, соответствующие максимальным расходам расчетных обеспеченностей, м	

0,5%	

254,40	

252,90	

249,80	

249,26	

249,20	

249,10	

249,00	

248,80	

248,24	

245,10	

244,30	

244,08	

243,78	

243,47	

243,31	

243,65	

242,31	

241,91	

241,71	

241,10	

240,51	

239,90	

3,0%	

254,40	

252,90	

249,50	

249,18	

249,10	

249,00	

248,90	

248,68	

248,21	

245,03	

244,23	

244,00	

243,67	

243,36	

243,20	

242,40	

242,20	

241,80	

241,60	

240,90	

240,40	

239,80	

Продольный профиль с координатами расчетных кривых

свободной поверхности Невьянского водохранилища и р. Нейвы

при прохождении максимальных расходов воды

весеннего половодья

.59375.1875.78125.375.96875.5625.15625.75.34375.9375.53125.125.71875.3125.90625.5.09375.6875.28125.875.46875.0625.65625.25.84375.4375.03125.625.21875.8125.40625.0

Расстояние, км	

20,0	

21,0	

22,0	

23,0	

24,0	

25,0	

26,0	

27,0	

28,0	

29,0	

30,0	

31,0	

32,0	

33,0	

34,0	

35,0	

36,0	

36,5	

37,0	

38,0	

39,0	

40,0	

41,0	

42,0	

43,0	

44,0	

44,0	

45,0	

46,0	

47,0		

Расчетные уровни воды, соответствующие максимальным расходам расчетных обеспеченностей, м	

0,5%	

239,90	

239,61	

239,43	

239,25	

239,07	

238,89	

238,80	

238,62	

238,44	

238,26	

238,08	

238,0	

238,00	

237,97	

237,92	

237,86	

237,80	

237,80	

237,75	

237,70	

237,65	

237,60	

237,55	

237,48	

237,35	

237,14	

231,81	

231,30	

231,15	

231,00	

3,0%	

239,90	

239,61	

239,43	

239,25	

239,07	

238,80	

238,60	

238,40	

238,20	

238,00	

237,80	

237,60	

237,40	

237,37	

237,32	

237,26	

237,20	

237,20	

237,15	

237,13	

237,10	

237,08	

237,05	

237,00	

236,90	

236,75	

231,37	

230,85	

230,70	

230,55	

Продольный профиль с координатами расчетных кривых

свободной поверхности Невьянского водохранилища и р. Нейвы

при прохождении максимальных расходов воды дождевых паводков

.59375.1875.78125.375.96875.5625.15625.75.34375.9375.53125.125.71875.3125.90625.5.09375.6875.28125.875.46875.0625.65625.25.84375.4375.03125.625.21875.8125.40625.0

Расстояние, км	

20,0	

21,0	

22,0	

23,0	

24,0	

25,0	

26,0	

27,0	

28,0	

29,0	

30,0	

31,0	

32,0	

33,0	

34,0	

35,0	

36,0	

36,5	

37,0	

38,0	

39,0	

40,0	

41,0	

42,0	

43,0	

44,0	

44,0	

45,0	

46,0	

47,0		

Расчетные уровни воды, соответствующие максимальным расходам расчетных обеспеченностей, м	

0,5%	

239,90	

239,61	

239,43	

239,25	

239,07	

238,89	

238,80	

238,65	

238,55	

238,45	

238,35	

238,25	

237,20	

238,15	

238,08	

238,0	

237,92	

237,85	

237,85	

237,75	

237,67	

237,60	

237,55	

237,48	

237,35	

237,14	

231,81	

231,30	

231,15	

231,00	

3,0%	

239,80	

239,50	

239,30	

237,10	

238,90	

238,70	

238,50	

238,30	

238,10	

237,90	

238,70	

237,50	

237,20	

237,15	

237,12	

237,10	

237,08	

237,06	

237,06	

237,04	

237,02	

237,00	

236,95	

236,90	

236,80	

236,64	

231,27	

230,84	

230,69	

230,54	

Приложение N 19

к Правилам использования

водных ресурсов Верх-Нейвинского,

Нейво-Рудянского и Невьянского

водохранилищ, утвержденным

приказом Росводресурсов

от 9 июня 2025 г. N 144

(рекомендуемый образец)

                                 Указания

       по ведению режимов работы Верх-Нейвинского, Нейво-Рудянского

                        и Невьянского водохранилищ

На бланке Нижне-Обского                   БВУ АО "УЭХК"

Дата, исходящий номер                     МБУ "УХ НМО"

                                          Копия: Росводресурсы

    С  учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию

режимов работы ____________________________________ водохранилищ (заседание

от _________ N ______),  складывающейся гидрологической и водохозяйственной

обстановки,  а  также  предложений  водопользователей  установить на период

с ________________ по ______________ включительно  следующие  режимы работы

   (дата и время)     (дата и время)

гидроузлов:

Верх-Нейвинского   водохранилища   -  с  суммарной  отдачей  водохранилища:

__________________________________________________________________________,

    (указывается отдача водохранилища или диапазон отдачи с уточнением

                           интервала осреднения)

при следующих ограничениях: ______________________________________________.

                              (при необходимости указываются предельные

                            отметки уровней воды в верхнем и нижнем бьефах

                              гидроузла, минимальные суммарные сбросы,

                            предельные интенсивности наполнения (сработки)

                                  водохранилища, другие ограничения)

Нейво-Рудянского   водохранилища  -  с   суммарной  отдачей  водохранилища:

__________________________________________________________________________,

    (указывается отдача водохранилища или диапазон отдачи с уточнением

                           интервала осреднения)

при следующих ограничениях: ______________________________________________.

                              (при необходимости указываются предельные

                            отметки уровней воды в верхнем и нижнем бьефах

                              гидроузла, минимальные суммарные сбросы,

                            предельные интенсивности наполнения (сработки)

                                  водохранилища, другие ограничения)

Невьянского    водохранилища   -   с   суммарной   отдачей   водохранилища:

_____________________________________________________________,

    (указывается отдача водохранилища или диапазон отдачи с уточнением

                           интервала осреднения)

при следующих ограничениях: ______________________________________________.

                              (при необходимости указываются предельные

                            отметки уровней воды в верхнем и нижнем бьефах

                              гидроузла, минимальные суммарные сбросы,

                            предельные интенсивности наполнения (сработки)

                                  водохранилища, другие ограничения)

Руководитель    _________________        _______________________________

                    (подпись)         (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Исполнитель

Телефон