Зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2017 г. N 48881

------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИКАЗ

от 14 сентября 2017 г. N 194

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КОВЖСКОГО

И ШЕКСНИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ

В соответствии с Положением о разработке, согласовании и утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. N 349 "Об утверждении Положения о разработке, согласовании и утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 18, ст. 2247), и Положением о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. N 282 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2564; N 32, ст. 3348; 2006, N 24, ст. 2607; N 52, ст. 5598; 2008, N 22, ст. 2581; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738; N 33, ст. 4081; 2010, N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 1935, ст. 1942; 2013, N 45, ст. 5822; 2014, N 10, ст. 1050; N 18, ст. 2203; 2015, N 2, ст. 491; N 52, ст. 7603; 2016, N 2, ст. 325; N 28, ст. 4741; N 29, ст. 4816), приказываю:

Утвердить прилагаемые Правила использования водных ресурсов Ковжского и Шекснинского водохранилищ.

Врио руководителя

В.А.НИКАНОРОВ

Утверждены

приказом Федерального агентства

водных ресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

ПРАВИЛА

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КОВЖСКОГО

И ШЕКСНИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ

I. Общие положения

1.1. Правила использования водных ресурсов Ковжского и Шекснинского водохранилищ (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ <1>, Положением о разработке, согласовании и утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. N 349 <2>, Положением о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. N 282 <3>, Методическими указаниями по разработке правил использования водохранилищ, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26 января 2011 г. N 17 <4>.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 32; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4590, ст. 4594, ст. 4596, ст. 4605; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7343, ст. 7359; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 19, ст. 2314; N 27, ст. 3440; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961; 2014, N 26, ст. 3387; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст. 11, ст. 12, ст. 52; N 29, ст. 4347, ст. 4350, ст. 4359, ст. 4370; N 48, ст. 6723; 2016, N 45, ст. 6203; 2017, N 31, ст. 4757, ст. 4810.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 18, ст. 2247.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2564; N 32, ст. 3348; 2006, N 24, ст. 2607; N 52, ст. 5598; 2008, N 22, ст. 2581; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738; N 33, ст. 4081; 2010, N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 1935, ст. 1942; 2013, N 45, ст. 5822; 2014, N 10, ст. 1050; N 18, ст. 2203; 2015, N 2, ст. 491; N 52, ст. 7603; 2016, N 2, ст. 325; N 28, ст. 4741; N 29, ст. 4816.

<4> Зарегистрирован Минюстом России 04 мая 2011 г., регистрационный N 20655.

1.2. Настоящие Правила являются обязательным документом для организаций, эксплуатирующих Ковжскую плотину, Шекснинский гидроузел и образуемые ими водохранилища, отдельные гидротехнические сооружения, расположенные на них, а также для всех водопользователей и водопотребителей, независимо от их ведомственной принадлежности.

1.3. Настоящие Правила действуют до 31 декабря 2028 г.

1.4. Все технические инструкции по эксплуатации отдельных сооружений Ковжской плотины и Шекснинского гидроузла, и другие документы, регламентирующие их работу, должны разрабатываться в строгом соответствии с настоящими Правилами.

1.5. В настоящих Правилах все отметки уровней воды и высотные отметки сооружений Ковжской плотины и Шекснинского гидроузла приведены в Балтийской системе высот 1977 года.

II. Характеристики гидроузлов, водохранилищ

и их возможностей

2.1. Ковжская плотина расположена в 3 км от истока р. Ковжи из Ковжского озера в Вытегорском районе на северо-западе Вологодской области. Ковжская плотина подпирает Ковжское озеро, превращая его в водохранилище.

Шекснинский (Череповецкий) гидроузел расположен на южном склоне Волго-Балтийского водного пути в 121 км от истока р. Шексны и находится в подпоре от Рыбинского водохранилища.

2.2. Ковжское водохранилище образовано низконапорной Ковжской плотиной, состоящей из бетонной водосливной плотины и двухрядной шпунтовой перемычки в правобережном примыкании.

Ковжское водохранилище является зарегулированным озером-водохранилищем. Регулирование стока - сезонное.

Шекснинское водохранилище образовано средненапорным Шекснинским гидроузлом, в состав которого входят земляная плотина, два судоходных однокамерных шлюза, гидроэлектростанция (далее - ГЭС), совмещенная с водосливной плотиной, и две земляные дамбы.

Шекснинское водохранилище включает в себя речную часть, проходящую по долине р. Шексны от сооружений Шекснинского гидроузла в поселке Шексна до Белого озера, и озерную часть - Белое озеро. Регулирование стока - сезонное.

2.3. Начало строительства Шекснинского гидроузла - 1952 год, в 1953 году строительство было законсервировано, возобновлено в 1955 году. Начало строительства Шекснинской ГЭС - 1958 год. В 1980 - 1990 гг. велось строительство шлюза N 8.

Годы пуска сооружений во временную и постоянную эксплуатацию:

- шлюз N 7 введен во временную эксплуатацию в 1963 году, в постоянную эксплуатацию - в 1964 году;

- 1 очередь сооружений ГЭС введена во временную эксплуатацию в 1965 году, в постоянную эксплуатацию - в 1966 году; 2 очередь сооружений ГЭС введена в постоянную эксплуатацию в 1976 году;

- земляные сооружения введены во временную эксплуатацию в 1963 году, в постоянную эксплуатацию - в 1964 году;

- шлюз N 8 введен в постоянную эксплуатацию в 1990 году.

Период первоначального заполнения Шекснинского водохранилища - 1963 - 1964 гг.

Ковжская плотина изначально деревянная, ряжевая, двухпролетная существовала со времен Мариинской водной системы (год первоначальной постройки неизвестен). В 2012 году была произведена реконструкция плотины.

2.4. Генеральная проектная организация Шекснинского гидроузла - Ленинградский филиал института "Гидропроект".

Генеральная проектная организация Ковжской плотины (на период реконструкции) - Открытое акционерное общество "Ленгидропроект".

Место хранения проектной документации Шекснинского гидроузла и Ковжской плотины - архив Акционерного общества (далее - АО) "Ленгидропроект".

2.5. Шекснинское водохранилище имеет комплексное назначение. Его водные ресурсы используются с учетом интересов судоходства, энергетики, водоснабжения, сельского и рыбного хозяйства, рекреации.

Ковжское водохранилище служит для осуществления попусков в Водораздельный канал Волго-Балтийского водного пути (далее - Водораздельный канал) для обеспечения судоходных глубин по длине канала.

2.6. Карта-схема расположения Ковжской плотины, Шекснинского гидроузла и образуемых ими водохранилищ с указанием границ гидрографических единиц и водохозяйственных участков представлена в Приложении 1 к настоящим Правилам.

2.7. Карта-схема бассейна р. Шексны, включая бассейн р. Ковжи, с нанесением положения действующих постов гидрометрической сети наблюдений за водным режимом водотоков и водоемов приведена в Приложении 2 к настоящим Правилам.

III. Основные характеристики водотоков

3.1. Река Шексна вытекает из Белого озера, длина реки составляет 139 км. Поверхность водосборного бассейна р. Шексны представляет собой обширную несколько всхолмленную северную часть Русской равнины, изрезанную реками и покрытую озерами. Белое озеро полукольцом окаймляет Белозерско-Кирилловская гряда.

Площадь водосбора Шекснинского водохранилища составляет 19400 км2, из них площадь водосбора Белого озера - 14000 км2.

Между шлюзом N 6 Девятинского (Пахомовского) гидроузла на р. Вытегре и Белым озером расположен участок Волго-Балтийского водного пути, питание водой которого осуществляется в основном за счет стока р. Ковжи.

Река Ковжа принадлежит бассейну р. Волги. Длина р. Ковжи составляет 86 км. Площадь водосбора в створе Ковжской плотины - 438 км2. Река Ковжа вытекает из Ковжского озера и впадает в Белое озеро.

Расположенный в истоке р. Ковжи створ Ковжской плотины отстоит от Водораздельного канала на расстоянии 6 км, от истока до Водораздельного канала падение р. Ковжи составляет около 50 м. В районе деревни Александровское р. Ковжа соединяется с Волго-Балтийским каналом, который до Белого озера проходит по зарегулированному и искусственно углубленному руслу реки.

Схематический продольный профиль рек Шексны и Ковжи по Волго-Балтийскому водному пути представлен в Приложении 3 к настоящим Правилам.

В результате строительства Шекснинского гидроузла уровень воды в р. Ковже значительно поднялся, а в ее низовьях образовался залив шириной около 6 км - Ковжинский разлив.

Ковжское озеро-водохранилище имеет вытянутую форму. Площадь его зеркала равна 82 км2, максимальная глубина достигает 15 - 16 м.

Схема водосборного бассейна р. Ковжи в створе Ковжской плотины и р. Шексны в створе Шекснинского гидроузла представлена в Приложении 4 к настоящим Правилам.

3.2. Климат бассейнов рек Шексны и Ковжи умеренно холодный с прохладным летом и относительно теплой зимой, с неустойчивой погодой особенно в холодный период года.

Среднемесячная температура воздуха варьирует от -11,6 °C в январе до 17,1 °C в июле. Среднегодовая температура воздуха составляет 2,6 °C (по метеостанции Вологда). Самые холодные месяцы - январь-февраль со средней температурой от -10,1 °C до -11,6 °C, самый теплый месяц - июль со средней температурой 16,9 - 17,1 °C.

Средняя годовая сумма осадков колеблется от 564 мм до 680 мм. Наибольшее месячное количество осадков (74 - 84 мм) выпадает в августе, наименьшее (26 мм) - в марте.

Величина годового испарения с поверхности суши изменяется в пределах от 420 мм до 450 мм.

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде декабря. Наибольшей мощности он достигает в третьей декаде февраля - марте (около 37 - 40 см), максимальная отмеченная за зиму высота - 108 см. Снежный покров держится в среднем 130 дней в году, сходит в апреле.

Сроки установления ледостава на реках Шексна и Ковжа колеблются от конца октября до середины декабря. Наибольшая толщина льда отмечается в марте и составляет 50 - 70 см.

На большей части территории бассейнов рек Шексны и Ковжи в течение года преобладают ветры южного, юго-западного и западного направлений. Средняя годовая скорость ветра колеблется по району от 2,8 м/с до 3,4 м/с.

3.3. Основные параметры годового стока в створах Шекснинского гидроузла и Ковжской плотины, рассчитанные за период эксплуатации:
.5.0.5.0.5.0

N п/п	

Наименование параметров годового стока	

Единицы измерения	

Значения показателей			

	

Шекснинский гидроузел	

Ковжская плотина		

1	

Среднемноголетний	

		

- расход	

м3/с	

148	

4,24		

- объем	

км3	

4,67	

0,134		

2	

Максимальный наблюденный	

1966 год	

1981 год		

- среднегодовой расход	

м3/с	

279	

8,87		

- объем	

км3	

8,79	

0,28		

3	

Минимальный наблюденный	

1973 год	

2006 год		

- среднегодовой расход	

м3/с	

84,0	

2,18		

- объем	

км3	

2,65	

0,069		

4	

Коэффициент изменчивости годового стока (Cv)	

-	

0,26	

0,46		

Коэффициент асимметрии (Cs)	

0,9	

1,15		

Соотношение Cs/Cv	

3,5	

2,5		

5	

Средние годовые расходы воды вероятностью превышения:	

-1%	

м3/с	

262	

10,2	

	

-5%	

218	

7,86	

	

-10%	

198	

6,79	

	

-25%	

169	

5,26	

	

-50%	

143	

3,90	

	

-75%	

121	

2,85	

	

-90%	

105	

2,12	

	

-95%	

96,6	

1,76	

	

-97%	

91,5	

1,56	

Гидрометеорологическая изученность бассейна р. Шексны оценивается как достаточная. Систематические наблюдения за уровнем воды на р. Шексне начаты в 1876 году, измерения расходов воды - с 1885 года. По Ковжскому водохранилищу и р. Ковже изученность слабая, имеется только короткий ряд наблюдений за уровнями и стоком с 1980 года с перерывами.

Сток р. Шексны в створе Шекснинского гидроузла за период эксплуатации (1963 - 2012 гг.) приведен в Приложении 5 к настоящим Правилам.

В Приложении 6 к настоящим Правилам приведен график аналитического распределения обеспеченных значений годового стока р. Шексны в створе гидроузла Шекснинского водохранилища.

Среднемноголетний расход притока к Шекснинскому водохранилищу с учетом сбросов воды из Водораздельного канала через шлюз N 6 на северный склон Волго-Балтийского водного пути составляет 151 м3/с, или 4,75 км3/год. Среднемесячные и среднегодовые значения восстановленного притока к Шекснинскому водохранилищу (с учетом расходов через шлюз N 6) приведены в Приложении 7 к настоящим Правилам.

В Приложении 8 к настоящим Правилам приведен график аналитического распределения обеспеченных значений годового притока воды к Шекснинскому водохранилищу.

Сток р. Ковжи в створе Ковжской плотины за период наблюдений (1980 - 2012 гг. с перерывами) приведен в Приложении 9 к настоящим Правилам.

Среднемесячные и среднегодовые значения восстановленного притока к Ковжскому водохранилищу приведены в Приложении 10 к настоящим Правилам.

3.4. Характерной особенностью рек Шексны и Ковжи является большая зарегулированность стока крупными озерами и водохранилищами, что значительно сглаживает ход уровней.

Режим уровней воды в реках Шексне и Ковже характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой продолжительной зимней меженью. Зимние паводки, вызванные таянием снега, проходят очень редко. Большей частью к зимним паводкам относятся паводки смешанного происхождения от выпадения дождей и таяния снега, которые наблюдаются обычно в первую половину зимы.

От 50% до 75% годового стока рек Шексны и Ковжи проходит весной в период снеготаяния. Внутригодовое распределение стока р. Шексны в створе Шекснинского гидроузла для различных по водности лет приведено в Приложении 11 к настоящим Правилам.

3.5. Подъем уровня воды в период прохождения весеннего половодья на реках Шексне и Ковже начинается в конце марта - начале апреля. Для данных рек характерно одновершинное половодье, но в отдельные годы при ранней весне и возврате холодов в период снеготаяния наблюдается несколько пиков подъемов уровня.

Подъем уровня воды во время половодья происходит быстро и интенсивно, продолжительность его в среднем составляет 1/3 общей продолжительности половодья. Средняя интенсивность подъема уровней в период весеннего половодья составляет 20 - 35 см/сутки. Наивысшие уровни весеннего половодья наблюдаются в 3-й декаде апреля - первых числах мая.

Средняя продолжительность периода половодья составляет 30 - 60 дней, наибольшая - 60 - 120 дней, наименьшая - 25 - 30 дней.

Основные параметры максимального стока р. Шексны в створе Шекснинского гидроузла и значения максимальных расходов и объемов воды весеннего половодья обеспеченностью от 0,01 с гарантийной поправкой (далее - г.п.) до 50%:
.25.5.75.0.25.5.75.0.25.5.75.0

Параметры	

Обеспеченность, %											

Среднемноголетний	

Cv	

Cs/Cv	

0,01 с г.п.	

0,1	

0,5	

1	

3	

5	

10	

25	

50	

Максимальный расход воды, м3/с												

657	

0,23	

-0,5	

1150	

1080	

1020	

988	

930	

896	

846	

762	

659	

Объем воды весеннего половодья, км3												

3,0	

0,27	

4,5	

9,31	

7,16	

6,01	

5,55	

4,83	

4,50	

4,05	

3,42	

2,87	

За период наблюдений (1963 - 2012 гг.) максимальный расход р. Шексны в створе Шекснинского гидроузла наблюдался в 1966 году и составил 986 м3/с.

Максимальный расход притока к Шекснинскому водохранилищу расчетной обеспеченности 1% составляет 2000 м3/с, поверочной обеспеченности 0,1% - 2720 м3/с.

Основные параметры и обеспеченные значения максимальных расходов притока и объемов воды весеннего половодья р. Ковжи в створе Ковжской плотины:
.25.5.75.0.25.5.75.0.25.5.75.0

Параметры	

Обеспеченность, %											

Среднемноголетний	

Cv	

Cs/Cv	

0,01 с г.п.	

0,1	

0,5	

1	

3	

5	

10	

25	

50	

Максимальный расход воды, м3/с												

30,7	

0,42	

-0,1	

68,2	

64	

59,9	

57,6	

53,6	

51,2	

47,4	

40,3	

31,2	

Объем воды весеннего половодья, км3												

0,04	

0,55	

-0,2	

0,08	

0,08	

0,07	

0,07	

0,07	

0,06	

0,06	

0,05	

0,04	

Максимальный сбросной расход в створе Ковжской плотины за период 2001 - 2012 гг. наблюдался в 2011 году и составил 28,1 м3/с. Максимальный расход притока к створу Ковжской плотины в 2011 году составил 49,5 м3/с.

3.6. Минимальный сток рек Шексны и Ковжи наблюдается в период летне-осенней и зимней межени. Минимальные среднесуточные сбросные расходы за период эксплуатации (летний и зимний) соответствуют расходам фильтрации и приняты равными 0,1 м3/с.

IV. Состав и описание гидротехнических

сооружений водохранилищ

4.1. Схема расположения гидротехнических сооружений Шекснинского гидроузла и Ковжской плотины представлена в Приложении 12 к настоящим Правилам.

4.2. В состав сооружений Шекснинского гидроузла входят:

- судоходный однокамерный шлюз N 7 в одну нитку;

- судоходный однокамерный шлюз N 8 в одну нитку;

- здание ГЭС, совмещенное с водосливной плотиной;

- земляная плотина N 16;

- верхний подходной канал шлюза N 7;

- нижний подходной канал шлюза N 7;

- верхний подходной канал шлюза N 8;

- нижний подходной канал шлюза N 8;

- дамба N 129, расположенная в долине р. Чуровки;

- дамба N 127, расположенная между верхним подходным каналом шлюза N 7 и подводящим каналом ГЭС.

Общая протяженность сооружений напорного фронта гидроузла составляет 1348 м. Общая проектная пропускная способность гидроузла при уровне предполоводной сработки (УПС) 111,8 м составляет 1420 м3/с, при нормальном подпорном уровне (далее - НПУ) - 1620 м3/с.

4.2.1. Шлюз N 7 Шекснинского гидроузла - судоходный, однокамерный. Класс сооружения - II.

Полезные габариты камеры: длина - 265,0 м, ширина - 17,93 м. Напор при НПУ - 11,2 м. Минимальная глубина на пороге: верхняя голова - 4,5 м, нижняя голова - 3,75 м. Объем сливной призмы - 65000 м3. Время наполнения - 15,5 минут, опорожнения - 9,3 минуты. Система питания - головная. Конструкция камеры - из монолитного железобетона с разрезным днищем.

Верхний подходной канал: длина - 774 м, ширина по дну - 80 м.

Нижний подходной канал: длина - 654 м, ширина по дну - 60 м.

Ввиду близости шлюза N 7 и ГЭС, верхний подходной канал шлюза огражден со стороны р. Шексны направляющей дамбой N 127. Дамба N 127 безнапорная, имеет в своем основании моренные суглинки и отсыпана в основном из отвальных грунтов, полученных из выемок котлованов. Длина дамбы - 800 м, отметка гребня - 115 м. Гребень дамбы сформирован из железобетонных подпорных стенок, которые на отметке 112,75 м сопрягаются с бетонным креплением откосов.

4.2.2. Шлюз N 8 Шекснинского гидроузла - судоходный, однокамерный, вторая нитка шлюза N 7 (угол между осями шлюзов - 6°). Класс сооружения - II.

Полезные габариты камеры: длина - 306,8 м, ширина - 21,35 м. Напор при НПУ - 11,2 м. Минимальная глубина на порогах - 5,5 м. Объем сливной призмы - 83100 м3. Время наполнения - 15 минут, опорожнения - 10 минут. Система питания - головная. Конструкция камеры - из монолитного железобетона с неразрезным днищем.

Верхний подходной канал: длина - 500,0 м, ширина по дну - 60,0 м.

Нижний подходной канал: длина - 533,6 м, ширина по дну - 60,0 м.

Шлюз второй нитки располагается слева от шлюза N 7. В целях сохранения направления напорного фронта верхняя голова шлюза второй нитки размещается в створе верхней головы шлюза N 7.

Расстояние между осями шлюзов в створе верхних голов шлюзов составляет 170 м.

4.2.3. Шекснинская ГЭС запроектирована с горизонтальными агрегатами капсульного типа, совмещенная в одном сооружении с водосливной плотиной. ГЭС расположена на левобережной пойме. Здание ГЭС заглублено на 10 - 19 м от дневной поверхности в зависимости от отметок подошвы отдельных частей сооружения и врезано на 5 - 11 м в коренные породы.

Здание ГЭС разделено тремя бычками на четыре агрегатных блока.

Основные показатели ГЭС: количество агрегатов - 4; установленная проектная мощность - 84 МВт; максимальный статический напор - 15 м, расчетный напор - 10,5 м. Тип турбины: 548-ГК550 (I очередь), 20/548-ГК550 (II очередь). Тип генератора: СГКВ-480/115 64 (I очередь), СГКВ 1-480/115 64 (II очередь). Диаметр рабочего колеса - 5,5 м. Проектная пропускная способность всех агрегатов при расчетном напоре - 840 м3/с (2 агрегата по 200 м3/с, 2 агрегата по 220 м3/с). В 2012 году установлено ограничение номинальной мощности гидроагрегатов ГЭС до 24 МВт (6 МВт каждый агрегат), с расходом воды через 4 агрегата 240 - 250 м3/с.

Габариты бетонной части сооружения: общая длина (вдоль потока) - 165,6 м, ширина здания (поперек потока) - 62,8 м, максимальная высота - 32,6 м.

Основное сооружение ГЭС включает в себя:

- подводящий канал;

- понурную часть;

- здание ГЭС;

- водобойную часть;

- рисберму и отводящий канал.

4.2.4. Водосбросное сооружение (поверхностная водосливная плотина) совмещено со зданием ГЭС. В правых трех агрегатных блоках здания ГЭС сверху расположены 3 водосливных пролета. Водосливные пролеты заглублены на 6 м от НПУ, ширина каждого пролета - 10,5 м. Плита водослива имеет горизонтальный участок и переходит затем в наклонную часть, которая заканчивается носком для отброса струи. В водосливных пролетах перекрытия монтажных проемов ГЭС стальные, сварные. Пролеты перекрыты плоскими затворами.

Рекомендуемая схема маневрирования затворами приведена в Приложении 13 к настоящим Правилам.

Суммарная пропускная способность водосливной плотины при уровне мертвого объема (далее - УМО) - 540 м3/с, при НПУ - 780 м3/с, при форсированном подпорном уровне (далее - ФПУ) - 800 м3/с.

Водобойная часть состоит из железобетонной водобойной плиты, боковых сопрягающих подпорных стенок и средней разделительной стенки, являющейся продолжением среднего бычка здания ГЭС. Длина водобоя - 35 м. Рисберма длиной около 45 м состоит из участка с железобетонной плитой, который заканчивается бетонным зубом, и следующей за ним каменной наброски.

4.2.5. Земляная плотина N 16 расположена между правым берегом р. Шексны и зданием Шекснинской ГЭС.

Плотина имеет однородный профиль, возведена намывным способом из тонко и мелкозернистых песчаных грунтов, частично насыпным способом без противофильтрационных устройств с дренажем открытого типа.

На плотине выполнены русловой каменный банкет с обратным фильтром (длиной 150 погонных метров (далее - п.м.), русловой банкет из карьерной массы с обратным фильтром (135 п.м.), дренажная призма из камня и гравия с трехслойным фильтром (230 п.м.), наслонный фильтр в виде каменной отмостки толщиной 0,15 м на трехслойном фильтре (35 п.м.), далее дренажная канава, мощеная камнем на гравийной подготовке толщиной 0,15 м (100 п.м.).

Крепление верхового откоса типа "Волго-Балт" выполнено с отметки 115,5 м до отметки 110,0 м, ниже упорного зуба выполнено песчано-гравийной смесью слоем 30 см. Низовой откос закреплен дернованием с подсевом трав. Уклон верхового откоса от гребня до бермы - 1:3, ниже - 1:4 и 1:5. Уклон низового откоса до бермы - 1:3, ниже - 1:3, 1:6 и 1:2.

Основные габариты плотины: общая длина по гребню - 808 м, наибольшая высота - 21,0 м, отметка гребня - 115,5 м, ширина по гребню - 10,0 м, максимальный напор - 15,2 м.

4.2.6. Дамба N 129 ограничивает Шекснинское водохранилище по долине р. Чуровки на пониженном участке рельефа.

Дамба отсыпана из песчаных грунтов без противофильтрационных устройств с дренажем открытого типа в виде дренажной призмы и дренажной канавы, выполненных на двухслойном фильтре.

Крепление верхового откоса типа "Волго-Балт" выполнено от гребня до отметки 110,0 м, ниже упорного зуба - песчано-гравийной смесью слоем 0,3 м. Низовой откос закреплен по всей высоте дернованием с подсевом многолетних трав. Уклон верхового откоса - 1:3, низового - 1:3,5.

В начале 80-х годов XX века гребень дамбы и верховой откос были расширены в сторону верхнего бьефа, местами до 160 м, отсыпкой грунта из котлована строительства шлюза N 8.

Основные габариты дамбы: общая длина по гребню - 382,0 м, наибольшая высота - 8,0 м, отметка гребня - 115,4 м, ширина по гребню - 86,0 м, максимальный напор - 6,5 м.

4.3. Ковжская плотина реконструирована в 2012 году. Новое бетонное водосбросное сооружение (водосливная плотина) располагается на левом берегу р. Ковжи, на расстоянии 58 м от оси старого сооружения. Размеры водосливного фронта сохранены (6 отверстий по 2 м, перекрываемых затворами), что обеспечивает пропуск максимальных расходов воды. Пропускная способность плотины при НПУ - 58 м3/с.

Бетонная водосливная плотина состоит из отдельных функциональных элементов:

- верховой секции, являющейся одновременно и понурной и водобойной;

- низовой секции (рисбермы);

- верховых сопрягающих шпунтовых стенок.

Под всеми частями водосливной плотины выполнена бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона марки B 7,5. Возвышающийся над дном котлована шпунтовый металлический понурный ряд внедрен своим верхом в фундамент конструкции. Верх устоев и бычков назначен на отметке 165,0 м.

Верховая секция имеет горизонтальную плиту толщиной 0,75 м, с размерами в плане 18,5 м по ширине и 8,5 м по длине (вдоль потока), отметкой верха - 161,35 м.

Исходя из глубины пазов плоских скользящих затворов, которыми перекрываются отверстия, толщина устоев принята равной 0,75 м, бычков - 1,0 м.

Низовая секция представляет собой док рисбермы и граничит с верховой секцией, будучи отделенной от нее температурно-осадочным швом. Ширина низовой секции равна ширине верховой секции (18,5 м), длина - 15,0 м. Секция имеет отметки от 161,35 м с верховой стороны до 160,5 м с низовой и заканчивается бетонным вертикальным зубом, заглубленным до отметки 158,5 м с постоянной толщиной 0,5 м. Стенки дока ныряющие с отметки 165,0 м на отметку 162,5 м и с постоянной толщиной 0,7 м.

Верховые сопрягающие подпорные шпунтовые стенки примыкают под прямым углом с обеих сторон к верховой секции, образуя вместе с ней общую линию напорного фронта. Подошва фундаментных плит расположена на той же отметке, что и подошва плиты верховой секции - 160,5 м. Отметка верха стенок такая же, как и устоев верховой секции - 165,0 м.

4.4. Сооружения, не входящие в состав Ковжской плотины и Шекснинского гидроузла.

Комплекс гидротехнических сооружений на р. Ковже расположен на Мариинском канале (в старом русле р. Ковжи) - сельское поселение Анненское, село Анненский Мост Вытегорского района Вологодской области. Собственником и эксплуатирующей организацией гидротехнических сооружений является администрация сельского поселения Анненское.

В состав комплекса входят следующие гидротехнические сооружения: плотина, донный водоспуск и водосброс. Эксплуатация гидротехнических сооружений не оказывает влияния на режим использования водных ресурсов Ковжского и Шекснинского водохранилищ и не накладывает ограничений на уровенный режим водохранилищ.

V. Основные параметры водохранилищ

5.1. В качестве характерных уровней воды в Ковжском водохранилище выступают уровни воды в верхнем бьефе Ковжской плотины, а для Шекснинского водохранилища уровни воды в верхнем бьефе Шекснинского гидроузла и средний уровень Белого озера.

Характерные уровни Ковжского и Шекснинского водохранилищ (озерной и речной частей):
.5.0.5.0.5.0

N п/п	

Наименование параметров	

Единицы измерения	

Водохранилище			

	

Ковжское	

Шекснинское (Белое озеро)	

Шекснинское (речная часть)	

1	

Нормальный подпорный уровень (НПУ)	

м	

163,73	

113,10	

113,00	

2	

Уровень мертвого объема (УМО)	

м	

162,60	

111,90	

111,80	

3	

Максимальный допустимый уровень, форсированный подпорный уровень (ФПУ)	

м	

164,00	

113,96	

113,15	

4	

Минимальный навигационный уровень (далее - МНУ)	

м	

-	

112,80	

112,50	

5	

Уровень предполоводной сработки (УПС)	

м	

163,10/162,60 <*>	

112,30/111,90 <**>	

112,30/111,80 <***>	

--------------------------------

<*> Уровень предполоводной сработки Ковжского водохранилища - 163,10 м. При необходимости питания Водораздельного канала Ковжское водохранилище может быть сработано до УМО (162,60 м).

<**> При прогнозе половодья обеспеченностью 5% и менее предполоводная сработка Шекснинского водохранилища (Белое озеро) производится до отметки 111,90 м, в остальных случаях сработка на 1 апреля должна быть не ниже 112,30 м.

<***> При прогнозе половодья обеспеченностью 5% и менее предполоводная сработка Шекснинского водохранилища (речная часть) производится до отметки 111,80 м, в остальных случаях сработка на 1 апреля должна быть не ниже 112,30 м.

Отметки уровней Белого озера даны как средние из уровней на трех водомерных постах: Белозерск, Киснема и Крохино.

Превышение уровня воды в Белом озере над НПУ в результате денивеляций уровня форсировкой не считается.

5.2. Основные топографические характеристики Ковжского и Шекснинского водохранилищ:
.5.0.5.0.5.0

N п/п	

Наименование параметров	

Единицы измерения	

Водохранилище			

	

Ковжское	

Шекснинское (Белое озеро)	

Шекснинское (речная часть)	

1	

Площадь зеркала:	

км2	

	

- при НПУ	

82,0	

1290	

380	

- при МНУ	

-	

1253	

338	

- при УМО	

72,0	

1170	

277	

- при ФПУ	

83,6	

1428	

432	

2	

Объем:	

км3	

	

- при НПУ	

0,294	

5,25	

1,27	

- при МНУ	

-	

4,87	

1,10	

- при УМО	

0,207	

3,78	

0,88	

- при ФПУ	

0,316	

6,42	

1,49	

- полезный (НПУ-УМО)	

0,087	

1,47	

0,39	

- предполоводной сработки	

0,050 <*>	

1,24 <**>	

-	

- форсировки	

0,022	

1,17	

0,22	

- навигационной сработки (НПУ-МНУ)	

-	

0,38	

0,17	

- судоходной призмы (МНУ-УМО)	

-	

1,09	

0,22	

3	

Длина при НПУ	

км	

18,0	

255		

4	

Глубина при НПУ:	

м	

	

- средняя	

3,46	

4,06	

3,34	

- максимальная	

16,0	

17,0	

12,0	

5	

Ширина при НПУ (средняя)	

км	

4,0	

20,0		

--------------------------------

<*> При уровне предполоводной сработки 163,10 м.

<**> При уровне предполоводной сработки 112,30 м.

Кривые зависимости площадей зеркала и объемов Ковжского водохранилища, Шекснинского водохранилища (речная часть) и Белого озера от отметок уровня воды приведены в Приложениях 14 - 16 к настоящим Правилам. Интерполяционные таблицы зависимости объемов указанных водоемов от уровней воды приведены в Приложениях 17 - 19 к настоящим Правилам.

5.3. Сооружения Шекснинского гидроузла в соответствии с критериями классификации гидротехнических сооружений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2013 г. N 986 "О классификации гидротехнических сооружений" <5>, относятся ко II классу гидротехнических сооружений высокой опасности, которые рассчитываются на пропуск максимальных расходов половодья вероятностью превышения 1% и 0,1% (основного и поверочного расчетных случаев соответственно).

--------------------------------

<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 45, ст. 5820.

Ковжская плотина относится к IV классу гидротехнических сооружений низкой опасности, которые рассчитываются на пропуск максимальных расходов половодья вероятностью превышения 5% и 1% (основного и поверочного расчетных случаев соответственно).

5.4. Перечень основных сооружений, через которые может осуществляться сброс воды из Шекснинского и Ковжского водохранилищ, и их пропускная способность:
.7142857142858.4285714285716.1428571428573.857142857143.571428571429.285714285715.0

N п/п	

Сооружения	

Единицы измерения	

Ковжская плотина	

Шекснинский гидроузел			

	

Расход при НПУ	

Расход при ФПУ	

Расход при НПУ	

Расход при ФПУ	

1	

Водосливная плотина	

м3/с	

58,0	

61,0	

780	

800	

2	

Гидроагрегаты ГЭС	

м3/с	

-	

-	

840 <*>/640 <**>/240 <***>	

840 <*>/640 <**>/240 <***>	

3	

ВСЕГО:	

м3/с	

58,0	

61,0	

1620 <*> /1420 <**>/1020 <***>	

1640 <*> /1440 <**>/1040 <***>	

--------------------------------

<*> Проектная пропускная способность.

<**> Исходя из фактической технической возможности оборудования в многоводные годы (обеспеченностью 5% и менее) временно могут быть задействованы гидроагрегаты ГЭС с пропускной способностью до 640 м3/с, то есть без учета ограничений, введенных в 2012 году.

<***> С 2012 года установлено ограничение номинальной мощности гидроагрегатов и турбинных расходов воды до 240 - 250 м3/с, вызванное износом оборудования.

Кривые пропускной способности одного пролета водосливной плотины Шекснинской ГЭС при различной высоте открытия затвора и при полном открытии затвора приведены в Приложении 20 к настоящим Правилам.

В Приложении 21 к настоящим Правилам приведена кривая пропускной способности Ковжской плотины.

5.5. Характерные расходы воды в нижнем бьефе Ковжской плотины и Шекснинского гидроузла:
.4.8.200000000001.6.0

N п/п	

Наименование параметров	

Единицы измерения	

Ковжская плотина	

Шекснинский гидроузел	

1	

Расчетный средний многолетний расход воды	

м3/с	

4,24	

148	

2	

Расчетный среднемесячный расход воды обеспеченностью 95% (по многолетнему ряду)	

м3/с	

0,10	

16,0	

3	

Расчетный максимальный расход воды обеспеченностью:	

м3/с	

	

- 0,1%	

61,0 <*>	

1550	

- 1%	

58,0 <*>	

1260	

4	

Расчетный максимальный среднедекадный расход воды	

м3/с	

27,7	

1250	

5	

Расчетный навигационный среднедекадный расход воды в нижнем бьефе обеспеченностью:	

м3/с	

	

- 80%	

-	

16,3	

- 90%	

-	

16,1	

- 95%	

-	

16,0	

6	

Минимальный среднемесячный расход воды в нижнем бьефе по сезонам года обеспеченностью 95%:	

м3/с	

	

- лето (IV - XI)	

0,10	

9,89	

- зима (XII - III)	

0,10	

21,8	

- год	

0,10	

10,9	

7	

Санитарный попуск	

м3/с	

0,10	

9,0	

--------------------------------

<*> По данным проекта реконструкции плотины.

Зависимость расходов и уровней воды в нижнем бьефе Шекснинского гидроузла от уровней Рыбинского водохранилища приведена в Приложении 22 к настоящим Правилам.

5.6. Расчетные уровни воды в нижнем бьефе Ковжской плотины и Шекснинского гидроузла:
.4.8.200000000001.6.0

N п/п	

Наименование параметров	

Единицы измерения	

Ковжская плотина	

Шекснинский гидроузел	

1	

Уровень при среднемноголетнем расходе воды	

м	

160,5	

101,8	

2	

Уровень при среднемесячном расходе воды обеспеченностью 95%	

м	

160,3	

96,9	

3	

Уровень при пропуске расчетного максимального расхода воды обеспеченностью 1%	

м	

161,5	

104,0	

4	

Уровень при санитарном расходе воды	

м	

160,3	

96,9	

5	

Уровень при навигационном расходе воды обеспеченностью от 80% до 95%	

м	

-	

99,5	

5.7. Основные показатели использования водных ресурсов водохранилищ.

5.7.1. Водоснабжение. Объем забора водных ресурсов из поверхностных водных объектов в бассейне Шекснинского водохранилища составляет 5,4 млн.м3/год (2011 год).

Основные показатели забора водных ресурсов и сброса сточных вод по бассейну Шекснинского водохранилища:
.0.0.0

Отрасли экономики	

Забор водных ресурсов, млн.м3/год	

Сброс сточных вод, млн.м3/год	

Промышленность	

1,5	

0,3	

Сельское хозяйство	

0,7	

0,2	

Коммунальное хозяйство	

3,1	

0,7	

Другие отрасли <*>	

0,1	

0,0	

Итого	

5,4	

1,2	

--------------------------------

<*> В том числе, безвозвратное водопотребление для нужд энергетики (на охлаждение агрегатов).

Основным требованием жилищно-коммунального хозяйства к режиму работы Шекснинского водохранилища является обеспечение уровенного режима водохранилища для бесперебойной работы водозаборных сооружений.

Забор водных ресурсов из Ковжского водохранилища не осуществляется.

5.7.2. Судоходство. В июне 1964 года был открыт Волго-Балтийский водный путь, заменивший устаревшую Мариинскую водную систему, действовавшую в 1810 - 1963 гг. Вместо 39 шлюзов старой Мариинской системы суда начали проходить через 7 шлюзов.

Водный путь от Балтийского моря до р. Волги проходит по трассе: р. Нева - Ладожское озеро - р. Свирь - Онежское озеро - р. Вытегра - Водораздельный канал - р. Ковжа - Белое озеро - р. Шексна - Рыбинское водохранилище.

Трасса Волго-Балтийского канала начинается от устья р. Вытегра в Онежском озере и на всем протяжении до Торовских створов на Рыбинском водохранилище обеспечена гарантированными габаритами судового хода 4,0 x 80 x 16 м при радиусе закругления не менее 600 м. Речные условия судоходства чередуются с озерными на протяжении всего пути.

Гарантированные габариты судового хода Волго-Балтийского канала:
.5.0.5.0.5.0

N п/п	

Участок водного пути	

Протяженность участка, км	

Гарантированные габариты судового хода, м			

	

Глубина	

Ширина	

Радиус закругления	

1	

Шлюз N 6 (853,9 км) - Волго-Балтийский канал (819 км)	

34,9	

4,0 <*>	

50 <**>	

600	

2	

Волго-Балтийский канал (819 км) - Курдюг (791 км)	

28	

3,7 <*>	

60	

600	

3	

Курдюг (791 км) - шлюзы N 7, N 8 (595,5 км)	

196	

4,0 <*>	

60	

600	

--------------------------------

<*> Гарантированные глубины на участке шлюз N 6 - шлюзы N 7, N 8 обеспечиваются с 10 мая.

<**> В створе переправ Волоков Мост и Анненский Мост ширина судового хода составляет 40 м.

Северный склон Волго-Балтийского канала длиной 40,8 км (от входного буя в устье р. Вытегры до шлюза N 6) расположен в долине р. Вытегры спрямляя и расширяя ее. Южный склон Волго-Балтийского канала от Шекснинского гидроузла до Торовских створов на Рыбинском водохранилище имеет длину около 67 км.

Водораздельный бьеф Волго-Балтийского канала расположен между шлюзом N 6 (854,5 км) и Шекснинским гидроузлом (595,5 км). Вода в водораздельном бьефе Волго-Балтийского канала при установившемся стоке находится почти на одном уровне. Водораздельный бьеф Волго-Балтийского канала включает в себя участок канала, проложенный в глубокой выемке, затопленную долину р. Ковжи, Белое озеро и затопленную долину р. Шексны. На этом участке расположено несколько паромных переправ и наплавных мостов.

Длина судоходного участка на Белом озере составляет 46 км, навигационная сработка уровня водораздельного бьефа Волго-Балтийского канала не превышает 0,3 м. Колебания уровня воды в нижнем бьефе Шекснинского гидроузла при суточном регулировании работы ГЭС составляет летом 1,6 м, зимой - 1,85 м. При скорости ветра 30 м/с образуются волны до 2,4 м на Белом озере и до 2 м в приплотинной части, величина сгонно-нагонных колебаний уровня не превышает 0,5 м.

К началу навигации производится наполнение Шекснинского водохранилища для обеспечения необходимых судоходных условий на участке от истока р. Шексны до начала Сизьминского разлива протяженностью 50 км. Достигается это условие путем частичного или даже полного прекращения работы Шекснинской ГЭС (в нижний бьеф осуществляется только санитарный попуск). В этот период на р. Шексне может иметь место обратный уклон, когда вода течет из реки в Белое озеро.

В период навигации для обеспечения судоходных гарантированных глубин на Шекснинском водохранилище поддерживается уровень НПУ - 113,00 м. Минимальный судоходный уровень в верхнем бьефе Шекснинского гидроузла равен 112,50 м, в нижнем бьефе - 99,30 м.

Судоходные глубины в нижнем бьефе Шекснинского гидроузла при снижении уровня воды Рыбинского водохранилища в навигационный период ниже отметки 99,50 м обеспечиваются за счет попусков через Шекснинскую ГЭС.

Основное требование, предъявляемое объектами водного транспорта - обеспечение в течение всего навигационного периода гарантированных габаритов судового хода на всем протяжении водной трассы.

5.7.3. Гидроэнергетика. Основные водно-энергетические характеристики Шекснинской ГЭС:
.75.5.25.0

N п/п	

Наименование параметров	

Единицы измерения	

Значения	

1	

Напоры (нетто)			

Максимальный	

м	

15,0	

Расчетный по мощности	

м	

10,5	

Минимальный	

м	

8,6	

Среднемноголетний за период эксплуатации	

м	

12,50	

Среднемноголетний летний (IV - XI)	

м	

12,27	

Среднемноголетний зимний (XII - III)	

м	

12,97	

2	

Количество агрегатов и мощность			

Число агрегатов	

ед.	

4	

Мощность установленная:	

	

-1 агрегат	

МВт	

21 (6) <*>	

- ГЭС	

МВт	

84 (24) <*>	

Мощность гарантированная 95% обеспеченности по числу бесперебойных лет:	

	

- среднезимняя (XII - III)	

МВт	

6,0	

- годовая	

МВт	

8,3	

3	

Выработка электроэнергии			

Среднемноголетняя,	

122,2	

в том числе:	

	

- зимняя	

млн.кВт*ч	

46,3	

- максимальная годовая	

193,3	

- минимальная годовая	

68,8	

Коэффициент использования стока	

0,96	

--------------------------------

<*> С 2012 года установлено ограничение номинальной мощности гидроагрегатов до 24 МВт (6 МВт на каждый агрегат) и турбинных расходов воды, вызванное износом оборудования.

Первостепенное назначение Шекснинского гидроузла - поддержание судоходных глубин в нижнем и верхнем бьефах гидроузла, второстепенное - выработка электроэнергии.

5.7.4. Рыбное хозяйство. Для обеспечения благоприятных условий естественного воспроизводства водных биоресурсов необходимо поддерживать уровень Шекснинского водохранилища на период с 20 апреля по 10 июня на отметках не ниже 112,6 м, не допуская резкого снижения уровня воды (расчетная обеспеченность 85%).

Для режима сработки Ковжского водохранилища в период весеннего нереста рыб необходимо не допускать резкого снижения уровня воды.

5.8. Среднемноголетний укрупненный водный баланс Ковжского водохранилища:
.75.5.25.0

N п/п	

Элементы баланса	

Объем, млн.м3	

Расход, м3/с	

Приходная часть баланса Ковжского водохранилища				

1	

Приток к водохранилищу	

126,9	

4,02	

2	

Наполнение водохранилища	

0,0	

0,0	

3	

Осадки на зеркало водохранилища	

42,1	

1,34	

Всего приход	

169,0	

5,36		

Расходная часть баланса Ковжского водохранилища				

4	

Безвозвратное водопотребление	

0,0	

0,0	

5	

Сработка водохранилища	

0,0	

0,0	

6	

Потери на испарение с зеркала водохранилища	

35,3	

1,12	

7	

Пропуск воды в нижний бьеф, в том числе:	

133,7	

4,24	

- через плотину	

133,6	

4,24	

- фильтрация	

0,1	

0,0	

в том числе экологический попуск	

3,1	

0,1	

Всего расход	

169,0	

5,36		

8	

Невязка баланса	

0,0	

0,0	

Среднемноголетний укрупненный водный баланс Шекснинского водохранилища:
.75.5.25.0

N п/п	

Элементы баланса	

Объем, млн.м3	

Расход, м3/с	

Приходная часть баланса Шекснинского водохранилища				

1	

Приток к водохранилищу	

4765,0	

151,1	

2	

Наполнение водохранилища	

0,0	

0,0	

3	

Осадки на зеркало водохранилища	

858,9	

27,2	

Всего приход	

5623,9	

178,3		

Расходная часть баланса Шекснинского водохранилища				

4	

Безвозвратное водопотребление	

4,30	

0,14	

5	

Сработка водохранилища	

0,0	

0,0	

6	

Потери на испарение с зеркала водохранилища	

720,0	

22,8	

7	

Пропуск воды через Шекснинский гидроузел, в том числе:	

4678,0	

148,33	

- через шлюзы N 7 и N 8	

251,0	

7,96	

- через гидроагрегаты ГЭС	

4264,0	

135,2	

- через водоспуск	

160,0	

5,07	

- фильтрация	

3,0	

0,10	

в том числе экологический попуск	

283,8	

9,0	

8	

Пропуск воды через шлюз N 6	

232,7	

7,38	

Всего расход	

5635,0	

178,65		

9	

Невязка баланса	

-11,1	

-0,35	

VI. Требования по безопасности в верхнем и нижнем бьефах

6.1. Отметка уровня ежегодной предполоводной сработки Ковжского водохранилища - 163,10 м, при необходимости питания Водораздельного канала Ковжское водохранилище может быть сработано до отметки УМО (162,60 м).

При пропуске весеннего половодья обеспеченностью 5% и менее сбросы воды через Ковжскую плотину производятся при достижении уровнем воды в Ковжском водохранилище отметки 163,50 м, при пропуске половодья обеспеченностью более 5% сбросы воды осуществляются при достижении отметки НПУ (163,73 м).

6.2. Половодья обеспеченностью 5% и менее, во избежание переполнения Белого озера, пропускаются через Шекснинский гидроузел при уровне воды в верхнем бьефе водохранилища 111,80 м. Превышение этой отметки в период пропуска половодья указанной обеспеченности допускается при работе ГЭС располагаемой мощностью и при полном открытии всех водопропускных отверстий.

В навигационный период при повышенных приточных расходах уровень Белого озера может поддерживаться на отметке НПУ. Снижение уровня Белого озера допускается до отметки 112,80 м, а уровня верхнего бьефа Шекснинского гидроузла до отметки 112,70 м (отметка, обеспечивающая поддержание навигационного уровня Белого озера 112,80 м).

6.3. Допустимая продолжительность стояния уровней воды на предельных отметках для Ковжского и Шекснинского водохранилищ составляет не более 30 суток.

Наполнение Ковжского и Шекснинского водохранилищ до отметок близких к НПУ производится ежегодно, интенсивность подъема уровней не превышает 9 см/сутки, интенсивность снижения уровней не превышает 5 см/сутки.

6.4. Максимальные допустимые напоры, действующие на водоподпорные и водопропускные сооружения, их гидромеханическое и гидроэнергетическое оборудование, для Шекснинского гидроузла составляют: 15,0 м - для ГЭС, 13,5 м - для шлюза N 7, 15,0 м - для шлюза N 8, 15,2 м - для плотины N 16, 6,5 м - для дамбы N 129; для Ковжской плотины - 3,7 м.

Минимальный допустимый напор по условиям работы гидромеханического и гидроэнергетического оборудования для Шекснинской ГЭС составляет 8,6 м. Для Ковжской плотины минимальный допустимый напор составляет 2,1 м.

6.5. Максимальный проектный расход через водосливную плотину Шекснинской ГЭС при НПУ равен 780 м3/с, через гидроагрегаты Шекснинской ГЭС при НПУ - 840 м3/с (с 2012 года установлено ограничение номинальной мощности гидроагрегатов и турбинных расходов воды до 240 - 250 м3/с, вызванное износом оборудования).

Максимальный расход через водопропускные отверстия Ковжской плотины при НПУ равен 58,0 м3/с, при ФПУ - 61,0 м3/с.

6.6. Минимальный судоходный уровень в верхнем бьефе Шекснинского водохранилища равен 112,50 м, минимальный судоходный уровень в нижнем бьефе - 99,30 м.

6.7. Максимально допустимые отметки уровней воды в нижнем бьефе составляют для Ковжской плотины - 161,50 м, для Шекснинского гидроузла - 104,00 м (при уровне воды в Рыбинском водохранилище 103,20 м).

При длительной работе Шекснинской ГЭС с установленной мощностью и при стоянии уровня воды в Рыбинском водохранилище на отметках 101,80 - 102,00 м, максимально допустимые отметки уровней воды в нижнем бьефе Шекснинского гидроузла составляют 102,90 - 103,10 м.

VII. Водопользование и объемы водопотребления

7.1. Водные ресурсы Ковжского и Шекснинского водохранилищ используются для судоходства, энергетики, водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий, сельского и рыбного хозяйства, рекреации.

7.2. Надежность водоотдачи из водохранилищ (по числу бесперебойных лет) характеризуется следующими показателями:

- судоходство - 85 - 90%;

- рыбное хозяйство - 75 - 90%;

- санитарные попуски - 97 - 99%.

Санитарный попуск из Шекснинского водохранилища - 9,0 м3/с, из Ковжского водохранилища - 0,1 м3/с;

- водоснабжение - для хозяйственно-питьевого водоснабжения - 95 - 97%, промышленности - 95%, орошаемого земледелия в гумидной зоне - 75%, в аридной - 90%.

Объем забора водных ресурсов из поверхностных водных объектов в бассейне Шекснинского водохранилища составляет 5,4 млн.м3/год (2011 год). Забор водных ресурсов из Ковжского водохранилища не осуществляется;

- энергетика - расчетная энергоотдача Шекснинской ГЭС - 95%. Расчетная выработка электроэнергии по многолетнему ряду обеспеченностью 95% составляет: годовая - 56,2 млн.кВт*ч, зимняя (декабрь - март) - 36,2 млн.кВт*ч.

VIII. Порядок регулирования режима

функционирования водохранилищ

8.1. Режим работы Ковжского водохранилища.

Объем Ковжского водохранилища в период половодья используется для аккумуляции воды и снижения расходов, поступающих в Водораздельный канал и Белое озеро.

Водные ресурсы Волго-Балтийского водного пути распределены крайне неравномерно: на долю северного склона приходится около 5%, на долю южного - остальные 95%. Поскольку северный склон отсечен от южного плотиной Девятинского гидроузла, водное хозяйство каждого из склонов изолировано и управляется раздельно. Связующим звеном является лишь расход воды, поступающей в навигационный период из Шекснинского водохранилища на северный склон Волго-Балтийского канала в виде сливных призм шлюза N 6.

При прохождении паводков на притоках, впадающих в Водораздельный канал, устанавливается кривая подпора уровней канала, рассчитанная для участка от Белого озера до шлюза N 6.

В период межени, когда расходы собственной приточности Водораздельного канала становятся ничтожно малы, а шлюз N 6 забирает из него воду в объеме до 20 м3/с, в канале устанавливается кривая спада уровней.

Для уменьшения уклона свободной поверхности на Водораздельном канале и возмещения затрат на шлюзование через Девятинский гидроузел (шлюз N 6) используется аккумулирующая способность Ковжского водохранилища, которое расположено вблизи Водораздельного канала и замыкается в истоке р. Ковжи водосливной плотиной.

Отметка уровня ежегодной предполоводной сработки Ковжского водохранилища - 163,10 м, при этом в нижний бьеф пропускаются транзитом приточные расходы. В случае необходимости питания Водораздельного канала Ковжское водохранилище может быть сработано до отметки УМО (162,60 м).

В период весеннего половодья сбросы через Ковжскую плотину производятся по достижении уровнем воды в Ковжском водохранилище отметки 163,50 м при пропуске половодья обеспеченностью 5% и менее, отметки НПУ (163,73 м) - при пропуске половодья обеспеченностью более 5%.

В навигационный период попуски из Ковжского водохранилища производятся в следующих случаях:

1) при стоянии уровня Ковжского водохранилища на отметке НПУ. Величина попуска в этом случае должна соответствовать приточному расходу;

2) при стоянии уровня воды в Белом озере на отметке близкой к 112,80 м.

Максимальная величина попуска должна соответствовать среднесуточному расходу воды через шлюз N 6, минимальная - санитарному расходу (расходу фильтрации).

К концу навигации Ковжское водохранилище срабатывается до отметки 163,10 м.

8.2. Режим работы Шекснинского водохранилища.

Полезная емкость Шекснинского водохранилища позволяет осуществлять сезонное (годовое) регулирование стока.

В навигационный период при повышенных приточных расходах уровень Белого озера может поддерживаться на отметке НПУ. Снижение уровня Белого озера допускается до отметки 112,80 м, а уровня верхнего бьефа Шекснинской плотины до отметки 112,70 м.

Одновременную сработку Белого озера ниже отметки 112,80 м и речной части Шекснинского водохранилища ниже отметки 112,70 м разрешается производить в конце навигации для поддержания уровня воды у нижнего порога шлюза N 7 в случае, если уровень воды Рыбинского водохранилища не обеспечивает судоходных отметок у шлюза.

Отметка нижнего порога шлюза N 7 заложена с завышением на 0,19 м. Вследствие этого, при снижении уровня воды в Рыбинском водохранилище в навигационный период ниже отметки 99,50 м, судоходные глубины у нижней головы шлюза N 7 обеспечиваются путем осуществления попусков через Шекснинскую ГЭС.

8.3. Диспетчерские графики работы Шекснинского водохранилища (в том числе при раннем и позднем начале половодья) и соответствующие им координаты линий диспетчерских графиков, а также диспетчерский график работы Ковжского водохранилища представлены в Приложениях 23 - 28 к настоящим Правилам.

8.3.1. На диспетчерском графике работы Шекснинского водохранилища выделяются следующие основные зоны:

Зона I. Зона неиспользуемого объема водохранилища, которая находится ниже УМО (линия 1). Расход воды через Шекснинский гидроузел в этой зоне равен расходу фильтрации (0,1 м3/с).

Зона II. Зона перебоев или сниженной (урезанной), относительно гарантированной, отдачи водохранилища:

а) в навигационный период с расходом на шлюзование 12,4 м3/с (зона ограничений условий судоходства);

б) в зимний период с расходами на турбины в размере 40 - 45 м3/с (работает 1 гидроагрегат при мощности около 5 МВт).

Верхней границей зоны является противоперебойная линия (линия 2).

Зона III. Зона гарантированного режима. В этой зоне гарантируются судоходные уровни и подача воды на шлюзование в навигационный период с расходом 12,4 - 16,2 м3/с, расход подачи воды на турбины в зимний период составляет 115 - 120 м3/с (мощность 12 МВт). Верхней границей этой зоны является линия гарантированной отдачи (линия 3).

Зона IV. Зона сверх гарантированных отдач (зона максимальной отдачи Шекснинской ГЭС). Это зона работы ГЭС с максимально возможной мощностью 24 МВт (с расходом 240 - 250 м3/с).

Подзона IVа - при прогнозе половодья обеспеченностью 5% и менее: работа ГЭС с максимальной нагрузкой (с расходом 240 - 250 м3/с).

Зона V. Зона максимальных сбросов:

а) в навигационный период при притоке воды до 250 м3/с сброс воды осуществляется через гидроагрегаты Шекснинской ГЭС в диапазоне расходов от 16,2 м3/с до 250 м3/с. При расходе притока, превышающем 250 м3/с, по условиям безопасности сооружений Шекснинского гидроузла пропускная способность через гидроагрегаты ГЭС увеличивается от 250 м3/с вплоть до максимальной пропускной способности гидроагрегатов (640 м3/с - исходя из фактической технической возможности оборудования (840 м/с - при работе гидроагрегатов в проектном режиме). При расходе притока, превышающем 640 м3/с (840 м3/с), открываются затворы водосливной плотины, при этом суммарный сбросной расход гидроузла может возрасти до 1440 м3/с (1550 м3/с);

б) в зимний период расход воды через гидроагрегаты Шекснинской ГЭС увеличивается от 250 м3/с вплоть до максимального 640 м3/с (840 м3/с), затем открываются затворы водосливной плотины (при этом суммарный сбросной расход Шекснинского гидроузла может увеличиться до 1440 м3/с (1550 м3/с).

Нижней границей зоны является отметка НПУ. Верхней границей зоны является отметка ФПУ, который не превышается в условиях любой водности, вплоть до расчетной поверочной.

8.3.2. Средняя дата начала половодья - 1 апреля. От этой даты возможна сдвижка на 10 дней: раннее половодье (вторая декада марта) или позднее половодье (первая декада апреля).

Отклонения расходов в каждой зоне диспетчерского графика Шекснинского гидроузла с учетом выполняемых ГЭС в энергосистеме регулирующих функций и погрешности определения расходов Шекснинского гидроузла не должны превышать 10%. В зависимости от фазы водохозяйственного года (половодье, межень), складывающейся гидрологической обстановки, разрешается установление средних за период расходов воды в нижний бьеф Шекснинского гидроузла.

Уровни воды в Шекснинском водохранилище и в нижнем бьефе гидроузла поддерживаются без учета сгонно-нагонных ветровых явлений. Превышение уровня воды в верхнем бьефе Шекснинского гидроузла над НПУ вследствие ветрового нагона не является форсировкой. Точность поддержания уровней +/- 5 см.

8.3.3. На диспетчерском графике работы Ковжского водохранилища выделяются следующие основные зоны:

Зона I. Зона неиспользуемого объема водохранилища, которая находится ниже УМО (Линия 1). Расход воды через Ковжскую плотину в этой зоне равен расходу фильтрации (0,1 м3/с).

Зона II. Зона санитарных попусков с расходом 0,1 м3/с (расход фильтрации).

Зона III:

1) зона гарантированного режима. В навигационный период гарантируются расходы судоходных попусков (по потребности воды на шлюзование через Девятинский гидроузел (шлюз N 6):

а) при уровне воды в Водораздельном канале  112,8 м - сбросной расход равен 5,7 - 14,3 м3/с;

б) при уровне воды в Водораздельном канале > 112,8 м - сбросной расход равен 0,1 м3/с;

2) зона зимней сработки с расходом 4,0 м3/с.

Зона IV. Зона максимальных сбросов. Нижней границей зоны является линия гарантированной отдачи (Линия 3). Верхней границей этой зоны является отметка ФПУ (Линия 5), который не превышается в условиях любой водности, вплоть до расчетной поверочной.

В этой зоне работа водосброса Ковжской плотины:

а) в период с 01.04 по 01.12 сброс осуществляется по притоку с расходом 0,1 - 61 м3/с;

б) в период с 01.12 по 01.04 сброс осуществляется по притоку с расходом 4,0 - 61 м3/с.

Подзона IVа. Зимняя сработка с расходами 4,0 - 35 м3/с при прогнозе половодья обеспеченностью 5% и менее.

При раннем половодье (март) допускается работа Ковжского водохранилища по диспетчерским условиям апреля, при этом желательно сдвинуть дату начала половодья на графике к фактической дате начала половодья. Линии наполнения Ковжского водохранилища при раннем половодье (линия а) и позднем половодье (линия б) показаны на диспетчерском графике работы Ковжского водохранилища.

8.4. При установлении режима работы Шекснинского водохранилища и планировании объемов шлюзования, а также мощности и возможной выработки электроэнергии на любой отрезок времени (квартал, сезон, месяц) необходимо использовать прогноз притока воды в водохранилище.

Предполоводная сработка Шекснинского и Ковжского водохранилищ производится в соответствии с гидрологическим прогнозом.

8.5. Недельное и суточное регулирование Ковжского водохранилища в летний период не ограничено.

Колебания уровня воды в нижнем бьефе Шекснинского гидроузла при суточном регулировании работы Шекснинской ГЭС составляют 1,6 м летом и 1,85 м зимой при полной мощности ГЭС. Колебания уровня воды в нижнем бьефе при суточном регулировании допускаются от уровня при санитарном расходе до уровня при полной пропускной способности гидроагрегатов. Интенсивность нарастания турбинных расходов при суточном регулировании не регламентируется.

В навигационный период суточное регулирование ограничивается необходимостью осуществления навигационных попусков в нижний бьеф при уровнях воды в Рыбинском водохранилище ниже отметки 99,50 м. Обеспеченность этого уровня составляет 99%.

8.6. Режим сработки Белого озера и речной части Шекснинского водохранилища в зимний период назначается в соответствии с потребностями энергосистемы, предусматривающими получение максимальной выработки электроэнергии и обеспечения пропуска первых судов с начала навигации.

Уровень воды в камере шлюзов в зимний период соответствует уровню воды в нижнем бьефе. Верхние эксплуатационные ворота подняты, нижние эксплуатационные ворота приоткрыты, затворы водопроводных галерей подняты в ремонтное положение. Верхние ремонтные ворота закрыты.

При весеннем вскрытии Шекснинского водохранилища и Белого озера стаивание льда в основном происходит на месте. Весеннее вскрытие и ледоход, должны контролироваться службой эксплуатации Шекснинского гидроузла с точки зрения защиты всех сооружений от повреждений движущимися льдинами.

8.7. Особенности в порядке пропуска максимальных расходов (половодья и паводков) через гидротехнические сооружения.

8.7.1. Ковжская плотина. Отметка ежегодной предполоводной сработки Ковжского водохранилища - 163,10 м, до начала половодья приточные расходы пропускаются транзитом в нижний бьеф.

В период пропуска половодья сброс воды из водохранилища осуществляется в размере санитарных попусков до достижения отметки 163,5 м при прогнозе высокого половодья (вероятностью превышения 5% и менее), или до отметки НПУ (163,73 м) при прогнозе половодья обеспеченностью более 5%. При превышении данных отметок водосбросное сооружение Ковжской плотины открывается полностью и сбросы производятся с максимальным расходом, при снижении уровня до отметки НПУ сброс производится по притоку и уровень поддерживается на отметке НПУ.

8.7.2. Шекснинский гидроузел. Приточность в створе Шекснинского гидроузла в половодье образуется за счет боковой приточности речной части водохранилища и суммируемого с ней расхода, поступающего из Белого озера через исток р. Шексны. Остальная часть приточности в это время аккумулируется в Белом озере, вызывая дополнительный подъем уровня воды в нем, который не распространяется на прилегающую к Шекснинскому гидроузлу речную часть водохранилища. В нормальных условиях на протяжении почти всего навигационного периода перепад уровней между створом Шекснинского гидроузла и Белым озером составляет лишь 0,1 м, а при прохождении половодья может возрасти до 1,0 м.

При прогнозе половодья обеспеченностью 5% и менее предполоводная сработка Белого озера производится до отметки 111,90 м, при этом отметка уровня воды у плотины Шекснинского гидроузла должна быть равна 111,80 м. В остальных случаях сработка Белого озера на 1 апреля должна быть не ниже 112,30 м.

Половодья обеспеченностью 5% и менее, во избежание переполнения Белого озера, пропускаются через Шекснинский гидроузел при уровне воды в верхнем бьефе 111,80 м. Превышение этой отметки в период пропуска высокого половодья указанной обеспеченности допускается при работе Шекснинской ГЭС располагаемой мощностью и при полном открытии всех водопропускных отверстий. При пропуске половодья обеспеченностью 0,1% максимальная отметка наполнения в верхнем бьефе Шекснинского гидроузла не должна превышать 113,15 м.

Половодья обеспеченностью более 5% пропускаются через Шекснинский гидроузел при работе ГЭС мощностью, назначаемой в зависимости от прогнозируемого половодья, с корректировкой режима в зависимости от притока с тем, чтобы максимальный уровень на Белом озере мог превысить НПУ в наименьшей степени.

Вследствие ограниченной пропускной способности истока р. Шексны и невозможности быстрого увеличения расходов воды в истоке, а также недостаточно высокой точности прогноза притока половодья в Шекснинское водохранилище, возможно некоторое превышение максимального уровня Белого озера над НПУ во всех случаях, когда объем притока обеспечивает наполнение водохранилища. Это превышение при пропуске половодья обеспеченностью более 5% составит 5 - 10 см, обеспеченностью 1% - 45 - 50 см, обеспеченностью 0,1% - 96 - 100 см.

При пропуске половодья обеспеченностью более 5% Белое озеро наполняется до отметки НПУ и далее поддерживается на данной отметке, а сброс через Шекснинский гидроузел производится по притоку.

При пропуске паводка, наступившего после прохождения половодья и установления уровня воды в Белом озере на отметке НПУ, в условиях ограниченной пропускной способности истока р. Шексны и невозможности быстрого увеличения расходов воды, а также отсутствия прогнозов паводкового притока с необходимой точностью и заблаговременностью, будет иметь место форсировка уровней Белого озера над НПУ.

Величина форсировки на Белом озере в зависимости от объема дождевого паводка находится в пределах от 5 см до 10 см при низких паводках, до 40 см при паводке обеспеченностью 0,1% и использовании полной пропускной способности только Шекснинской ГЭС. Речная часть Шекснинского водохранилища при этом может срабатываться до отметки 112,70 м.

Максимальный уровень воды в нижнем бьефе Шекснинского гидроузла при пропуске весеннего половодья 1% обеспеченности равен 103,22 м, 0,1% обеспеченности - 103,58 м; максимальный уровень воды при уровне Рыбинского водохранилища 103,20 м и при работе Шекснинской ГЭС с мощностью 40 МВт - 103,50 м, с полной мощностью 84 МВт - 104,00 м. Мощность четырех агрегатов после перемаркировки 2012 года - 24 МВт (по 6 МВт на каждый агрегат).

8.8. Кривые продолжительности основных элементов режимов работы Шекснинского водохранилища, рассчитанные за год, навигационный период (IV - XI месяцы), зимний период (XII - III месяцы), месяцы года, представлены в графическом виде:

- средние за месяц суммарные сбросные расходы воды через Шекснинский гидроузел за навигационный, зимний и годовой периоды - Приложение 29 к настоящим Правилам;

- сбросные расходы воды через Шекснинскую ГЭС по месяцам (декабрь - март, апрель - июль, август - ноябрь) - Приложения 30 - 32 к настоящим Правилам;

- средние за месяц суммарные сбросные расходы воды через Шекснинскую ГЭС за навигационный, зимний и годовой периоды - Приложение 33 к настоящим Правилам;

- средние за месяц уровни воды в верхнем бьефе гидроузла Шекснинского водохранилища за навигационный и зимний периоды - Приложение 34 к настоящим Правилам;

- средние за месяц уровни воды в нижнем бьефе гидроузла Шекснинского водохранилища за навигационный и зимний периоды - Приложение 35 к настоящим Правилам;

- средние за месяц напоры-нетто на Шекснинском гидроузле за навигационный и зимний периоды - Приложение 36 к настоящим Правилам;

- средние за месяц мощности Шекснинской ГЭС за навигационный и зимний периоды - Приложение 37 к настоящим Правилам;

- объемы месячной выработки электроэнергии Шекснинской ГЭС за годовой и зимний периоды - Приложение 38 к настоящим Правилам.

Кривые продолжительности основных элементов режимов работы Ковжского водохранилища, рассчитанные за год, навигационный период (IV - XI месяцы), зимний период (XII - III месяцы), месяцы года, представлены в графическом виде:

- средние за месяц суммарные сбросные расходы воды в нижнем бьефе Ковжской плотины за навигационный, зимний и годовой периоды - Приложение 39 к настоящим Правилам;

- сбросные расходы воды в нижнем бьефе Ковжской плотины по месяцам (декабрь - март, апрель - июль, август - ноябрь) - Приложения 40 - 42 к настоящим Правилам;

- средние за месяц уровни воды в верхнем бьефе Ковжской плотины за навигационный и зимний периоды - Приложение 43 к настоящим Правилам.

8.9. Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы Шекснинского водохранилища приведены за конкретные календарные годы с объемами стока, близкими по расчетным обеспеченностям к характерным значениям:

- многоводный обеспеченностью 5% 2004/05 водохозяйственный год - Приложение 44 к настоящим Правилам;

- средневодный обеспеченностью 50% 2000/01 водохозяйственный год - Приложение 45 к настоящим Правилам;

- среднемаловодный обеспеченностью 75% 2005/06 водохозяйственный год - Приложение 46 к настоящим Правилам;

- маловодный обеспеченностью 95% 2002/03 водохозяйственный год - Приложение 47 к настоящим Правилам.

Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы Ковжского водохранилища приведены за конкретные календарные годы с объемами стока, близкими по расчетным обеспеченностям к характерным значениям:

- многоводный обеспеченностью 5% 1981/82 водохозяйственный год - Приложение 48 к настоящим Правилам;

- средневодный обеспеченностью 50% 2011/12 водохозяйственный год - Приложение 49 к настоящим Правилам;

- среднемаловодный обеспеченностью 75% 2010/11 водохозяйственный год - Приложение 50 к настоящим Правилам;

- маловодный обеспеченностью 95% 2007/08 водохозяйственный год - Приложение 51 к настоящим Правилам.

8.10. Полная балансовая таблица расчетного режима работы Шекснинского водохранилища за самый маловодный четырехлетний период с 1999/00 по 2003/04 гг. представлена в Приложении 52 к настоящим Правилам.

Полная балансовая таблица расчетного режима работы Ковжского водохранилища за самый маловодный четырехлетний период с 2004/05 по 2008/09 гг. представлена в Приложении 53 к настоящим Правилам.

8.11. Расчеты энергоотдачи Шекснинской ГЭС по среднемесячным зарегулированным расходам имеющегося 46-летнего ряда притока в водохранилище определили среднемноголетнюю годовую выработку электроэнергии Шекснинской ГЭС в размере 129 млн.кВт*ч при расчете для установленной мощности 84 МВт, среднюю годовую выработку электроэнергии в размере 102,5 млн.кВт*ч при расчете для принятой с 2012 года мощности 24 МВт.

8.12. В качестве модели для построения расчетных гидрографов притока к Шекснинскому водохранилищу выбран гидрограф половодья 1966 года, как наиболее неблагоприятный по форме и объему.

Гидрографы притока половодья к Шекснинскому водохранилищу и сброса через сооружения Шекснинского гидроузла за 1966 год приведены в Приложении 54 к настоящим Правилам. Гидрографы притока половодья к Шекснинскому водохранилищу и сброса через сооружения Шекснинского гидроузла вероятностью превышения 0,1% и 1%, рассчитанные по модели 1966 года, приведены в Приложении 55 к настоящим Правилам. Таблица расчетного режима пропуска модельного половодья вероятностью превышения 0,1% и 1% для Шекснинского водохранилища приведена в Приложении 56 к настоящим Правилам.

Гидрографы притока половодья к Ковжскому водохранилищу и сброса через Ковжскую плотину вероятностью превышения 1%, рассчитанные по модели 2009 года (максимальный по весеннему половодью из имеющегося ряда), и таблица расчетного режима пропуска модельного половодья вероятностью превышения 1% для Ковжского водохранилища приведены в Приложениях 57 - 58 к настоящим Правилам.

Результаты расчетов пропуска расходов половодья расчетных вероятностей превышения через Ковжскую плотину и Шекснинский гидроузел:
.4.8.200000000001.6.0

N п/п	

Наименование параметров	

Ковжская плотина	

Шекснинский гидроузел		

	

Вероятность превышения, %			

	

1	

0,1	

1	

1	

Максимальные расходы, м3/с:	

	

приток	

58	

2720	

2000	

сбросные расходы, м3/с:	

	

- через ГЭС	

-	

840 <*>/640 <**>	

840 <*>/640 <**>	

- через водосливную плотину	

58 <***>	

710/800	

420/620	

- суммарный	

58 <***>	

1550/1440	

1260	

2	

Отметка водохранилища, м:	

	

- начальная	

163,10	

111,80/111,90 <****>	

111,80/111,90 <****>	

- максимальная	

164,00	

113,15/113,96 <****>	

113,00/113,50 <****>	

--------------------------------

<*> Проектная пропускная способность.

<**> Исходя из фактической технической возможности оборудования в многоводные годы (обеспеченностью 5% и менее) могут быть задействованы гидроагрегаты ГЭС с пропускной способностью до 640 м3/с, то есть без учета ограничений, введенных в 2012 году.

<***> По данным проекта реконструкции плотины.

<****> В числителе - уровень русловой части Шекснинского водохранилища (верхний бьеф Шекснинского гидроузла), в знаменателе - уровень Белого озера.

8.13. Продольные профили кривых свободной поверхности Ковжского и Шекснинского водохранилищ, рек Ковжа и Шексна при прохождении максимальных расходов воды обеспеченностью 1% и 0,1% приведены в Приложении 59 к настоящим Правилам.

IX. Порядок проведения работ и предоставления информации

в области гидрометеорологии

9.1. Гидрометеорологическое обеспечение в зоне Шекснинского водохранилища осуществляется Вологодским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

На постах, расположенных на сооружениях Ковжской плотины и Шекснинского гидроузла, проводятся регулярные наблюдения за уровнем и расходами воды. Эксплуатационные гидрометрические наблюдения ведутся персоналом филиалов Федерального бюджетного учреждения Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей" (далее - ФБУ "Администрация "Волго-Балт").

9.2. Список действующих пунктов наблюдений, на которых осуществляются регулярные гидрологические наблюдения, наблюдения за гидрохимическим и гидробиологическим состоянием Ковжского и Шекснинского водохранилищ, нижнего бьефа водохранилищ и зон формирования притока воды в водохранилища, приведен в Приложении 60 к настоящим Правилам.

9.3. Служба эксплуатации Шекснинского района гидросооружений и судоходства - филиал ФБУ "Администрация "Волго-Балт" ведет постоянные наблюдения за уровнями верхнего и нижнего бьефа в приплотинной части и учет стока в створе Шекснинского гидроузла (количества воды, поступающей в нижний бьеф через шлюзование, агрегаты ГЭС, водопропускные отверстия и путем фильтрации) в соответствии с локальными актами, регулирующими учет стока воды на ГЭС.

Служба эксплуатации Вытегорского района гидросооружений и судоходства - филиал ФБУ "Администрация "Волго-Балт" ведет наблюдения за уровнями верхнего и нижнего бьефа и учет стока в створе Ковжской плотины.

9.4. Данные ежедневных гидрологических и метеорологических наблюдений, сведения о режиме работы Шекснинского водохранилища, качестве воды, результаты обобщений материалов по фактическому гидрологическому режиму, отчетные водные балансы (за месяц, квартал, сезон, год) и гидрологические прогнозы представляются Федеральным государственным бюджетным учреждением "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (далее - ФГБУ "Северное УГМС") в Федеральное агентство водных ресурсов, Верхне-Волжское и Двинско-Печорское бассейновые водные управления Федерального агентства водных ресурсов (далее - Верхне-Волжское БВУ, Двинско-Печорское БВУ).

Обеспечение эксплуатирующей организации (ФБУ "Администрация "Волго-Балт") гидрометеорологической информацией и прогнозами притока, оповещение о сроках, величине и порядке формирования половодья и паводков, составление водного баланса Шекснинского водохранилища производится ФГБУ "Северное УГМС".

Вопросы представления ФГБУ "Северное УГМС" информационных услуг получателям информации независимо от их организационно-правовой формы регулируются Положением об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 1997 г. N 1425 "Об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды" <6>.

--------------------------------

<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5410; 2008, N 13, ст. 1314.

Шекснинская ГЭС представляет ежесуточно отчетные данные по водно-энергетическим показателям работы Шекснинского гидроузла в филиал АО "Системный оператор Единой энергетической системы" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Вологодской области" (далее - филиал АО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ).

9.5. Оповещение органов исполнительной власти, заинтересованных организаций и учреждений о чрезвычайных гидрологических явлениях в зоне Шекснинского водохранилища осуществляет ФГБУ "Северное УГМС". Сообщения содержат сведения об экстремально высоких или низких уровнях воды, о заторах льда и зажорообразовании.

X. Порядок оповещения органов исполнительной власти,

водопользователей, жителей об изменениях водного режима

водохранилищ, в том числе о режиме функционирования

водохранилищ при возникновении аварий и иных

чрезвычайных ситуаций

10.1. Непосредственное регулирование режима работы Ковжского и Шекснинского водохранилищ в порядке, устанавливаемом настоящими Правилами, осуществляет ФБУ "Администрация "Волго-Балт".

10.2. Оперативно-диспетчерское управление Шекснинской ГЭС осуществляется филиалом АО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ.

10.3. Планирование и проведение Шекснинским районом гидросооружений и судоходства - филиалом ФБУ "Администрация "Волго-Балт" ремонтных работ на Шекснинской ГЭС, связанное с выводом гидроагрегатов из работы, осуществляется по согласованию с филиалом АО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ.

10.4. В соответствии с пунктами 4 и 5.8 Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. N 282, Федеральное агентство водных ресурсов осуществляет свою деятельность непосредственно или через свои территориальные органы, в том числе устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и сработки (выпуска воды) водохранилищ.

Указания по ведению режима работы Шекснинского водохранилища составляются Федеральным агентством водных ресурсов (в рамках осуществления регулирования режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада), оформляются соответствующим документом и доводятся до исполнителей по имеющимся каналам связи (факс, электронная почта) за два дня до начала реализации установленных режимов.

Указания по ведению режима работы Ковжского водохранилища составляются Двинско-Печорским БВУ, оформляются соответствующим документом и доводятся до исполнителей по имеющимся каналам связи (факс, электронная почта) за два дня до начала реализации установленных режимов.

10.5. Рекомендуемый образец указаний по ведению режима работы Шекснинского водохранилища, содержащий список исполнителей, которым рассылаются указания, и порядок оформления указаний (подписи, контактные лица), приведен в Приложении 61 к настоящим Правилам.

Рекомендуемый образец указаний по ведению режима работы Ковжского водохранилища, содержащий список исполнителей, которым рассылаются указания, и порядок оформления указаний (подписи, контактные лица), приведен в Приложении 62 к настоящим Правилам.

10.6. Перевод Ковжского и Шекснинского водохранилищ на режим работы, не предусмотренный настоящими Правилами, допускается только в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств, угрожающих безопасности людей и сохранности сооружений, требующих принятия неотложных мер, то есть в аварийных ситуациях, а также в результате действия средств автоматического противоаварийного управления или по команде диспетчера филиала АО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ при угрозе нарушения устойчивости энергосистемы. Изменение режима работы Ковжского и Шекснинского водохранилищ производится распоряжением лица, отвечающего за эксплуатацию сооружений, с одновременным уведомлением об этом Федерального агентства водных ресурсов, Верхне-Волжского и Двинско-Печорского БВУ, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Вологодской области, Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Северо-Западного управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Правительства Вологодской области и заинтересованных водопользователей.

Допущенное отклонение подлежит компенсации при условии соблюдения требований водопользователей.

При угрозе или при возникновении чрезвычайных (аварийных) ситуаций на Ковжской плотине и Шекснинском гидроузле, ФБУ "Администрация "Волго-Балт" обязано немедленно установить постоянный оперативный контроль над развитием водохозяйственной обстановки и в течение одних суток:

- информировать Федеральное агентство водных ресурсов, Верхне-Волжское и Двинско-Печорское БВУ о случившемся;

- представить данные о режиме работы водохранилищ в период, предшествовавший возникновению чрезвычайной ситуации (уровни воды, приточность, сбросы), с предварительной оценкой причин возникновения чрезвычайной ситуации;

- сообщить о принимаемых решениях и мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации;

- информировать в установленном порядке Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области о случившемся, принятых и принимаемых мерах по предотвращению или ликвидации негативных последствий чрезвычайной ситуации.

10.7. Доступ населения к оперативной информации о фактических режимах функционирования Ковжского и Шекснинского водохранилищ, а также об установленных на ближайший период режимах обеспечивается путем размещения соответствующих сведений на официальных интернет-порталах Федерального агентства водных ресурсов, Верхне-Волжского и Двинско-Печорского БВУ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

10.8. В соответствии с постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 01 марта 1993 г. N 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" <7> на Шекснинской ГЭС развернута локальная система оповещения о чрезвычайных и аварийных ситуациях.

--------------------------------

<7> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2758.

Оповещение осуществляется в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Шекснинского района гидросооружений и судоходства - филиала ФБУ "Администрация "Волго-Балт" (далее - План действий).

При угрозе возникновения аварии или стихийного бедствия оповещение осуществляется начальником смены Шекснинской ГЭС или начальником вахты одного из шлюзов в соответствии с внутренними инструкциями посредством:

- передачи сигналов или информации по телефону или через посыльных;

- передачи сигналов по существующей локальной системе оповещения;

- передачи сигналов посредством радиосвязи.

Оповещение населения производится через штаб гражданской обороны объектовой комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) гидроузла и администрацию Шекснинского муниципального района Вологодской области по разработанной в Плане действий схеме оповещения.

На Ковжской плотине оповещение осуществляется в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Вытегорского района гидросооружений и судоходства - филиала ФБУ "Администрация "Волго-Балт".

Мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы планируются и проводятся в порядке, установленном Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" <8> и Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" <9>. Организация медицинского обслуживания в случае возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках функциональной подсистемы, которая создается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" <10>. Согласно требованиям вышеуказанных федеральных законов и постановления Правительства Российской Федерации региональным координационным органом территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Вологодской области является Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Вологодской области (далее - Комиссия по ЧС). Комиссия по ЧС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Вологодской области, органами местного самоуправления, заинтересованными организациями и общественными объединениями.

--------------------------------

<8> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 799; 2002, N 41, ст. 3970; 2004, N 25, ст. 2482; N 35, ст. 3607; 2007, N 26, ст. 3076; 2009, N 48, ст. 5717; 2010, N 31, ст. 4192; N 52, ст. 6992; 2013, N 27, ст. 3450; N 52, ст. 6969; 2015, N 27, ст. 3962; 2016, N 1, ст. 68.

<9> Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3648; 2002, N 44, ст. 4294; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 50, ст. 5284; N 52, ст. 5498; 2007, N 45, ст. 5418; 2009, N 1, ст. 17; N 19, ст. 2274; N 48, ст. 5717; 2010, N 21, ст. 2529; N 31, ст. 4192; 2011, N 1, ст. 24, ст. 54; 2012, N 14, ст. 1549; 2013, N 7, ст. 610; N 27, ст. 3450, ст. 3477; N 52, ст. 6969; 2014, N 30, ст. 4272; N 42, ст. 5615; 2015, N 10, ст. 1408; N 18, ст. 2622; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 68; N 7, ст. 919; N 26, ст. 3887.

<10> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 2, ст. 121; 2005, N 23, ст. 2269; 2006, N 41, ст. 4256; 2008, N 47, ст. 5481; 2009, N 12, ст. 1429; N 29, ст. 3688; 2010, N 37, ст. 4675; N 38, ст. 4825; 2011, N 7, ст. 979, ст. 981; N 14, ст. 1950; 2012, N 1, ст. 145; N 17, ст. 2009, N 37, ст. 5002; N 44, ст. 6026; N 46, ст. 6339; N 48, ст. 6687; 2013, N 24, ст. 2999; N 30, ст. 4114; 2014, N 8, ст. 808; 2015, N 16, ст. 2389; 2016, N 43, ст. 6042; N 49, ст. 6929; 2017, N 6, ст. 928; N 21, ст. 3024.

Приложение 1

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КАРТА-СХЕМА

РАСПОЛОЖЕНИЯ КОВЖСКОЙ ПЛОТИНЫ, ШЕКСНИНСКОГО ГИДРОУЗЛА

И ОБРАЗУЕМЫХ ИМИ ВОДОХРАНИЛИЩ С УКАЗАНИЕМ ГРАНИЦ

ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ

Приложение 2

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КАРТА-СХЕМА

БАССЕЙНА Р. ШЕКСНЫ, ВКЛЮЧАЯ БАССЕЙН Р. КОВЖИ,

С НАНЕСЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОСТОВ ГИДРОМЕТРИЧЕСКОЙ

СЕТИ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ВОДНЫМ РЕЖИМОМ ВОДОТОКОВ И ВОДОЕМОВ

Приложение 3

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

РЕК ШЕКСНЫ И КОВЖИ ПО ВОЛГО-БАЛТИЙСКОМУ ВОДНОМУ ПУТИ

Приложение 4

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

СХЕМА

ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА Р. КОВЖИ В СТВОРЕ КОВЖСКОЙ ПЛОТИНЫ

И Р. ШЕКСНЫ В СТВОРЕ ШЕКСНИНСКОГО ГИДРОУЗЛА

Приложение 5

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

СТОК

Р. ШЕКСНЫ В СТВОРЕ ШЕКСНИНСКОГО ГИДРОУЗЛА ЗА ПЕРИОД

ЭКСПЛУАТАЦИИ (1963 - 2012 ГГ.)
.3571428571429.7142857142858.0714285714287.4285714285716.7857142857147.1428571428573.5.857142857143.214285714286.571428571429.928571428572.285714285715.642857142858.0

Год	

Среднемесячные расходы воды, м3/с	

Среднегодовые расходы воды, м3/с												

Месяцы	

	

I	

II	

III	

IV	

V	

VI	

VII	

VIII	

IX	

X	

XI	

XII	

1963	

	

	

137	

9,00	

9,00	

21,0	

150	

1964	

	

390	

244	

11,1	

10,3	

10,4	

9,67	

152	

218	

1965	

387	

215	

196	

15,0	

256	

208	

142	

97,6	

66,9	

84,5	

93,3	

89,7	

154	

1966	

207	

319	

260	

360	

723	

531	

84,9	

80,1	

67,9	

330	

271	

112	

279	

1967	

95,4	

334	

106	

112	

458	

133	

85,8	

24,3	

22,7	

116	

163	

162	

151	

1968	

270	

274	

146	

105	

426	

192	

83,2	

23,1	

52,5	

84,2	

206	

190	

171	

1969	

113	

148	

136	

72,6	

441	

227	

47,6	

33,4	

76,1	

88,8	

206	

252	

153	

1970	

225	

223	

140	

48,2	

167	

148	

22,2	

14,0	

14,4	

83,7	

186	

163	

120	

1971	

127	

99,2	

53,0	

134	

347	

174	

60,6	

29,9	

40,9	

135	

194	

124	

127	

1972	

144	

158	

51,1	

60,0	

199	

85,7	

22,8	

18,2	

33,0	

110	

81,8	

56,4	

85,0	

1973	

35,7	

41,8	

39,9	

125	

234	

19,8	

20,9	

59,3	

107	

104	

151	

69,3	

84,0	

1974	

44,3	

49,9	

56,2	

32,7	

354	

187	

60,8	

18,8	

48,1	

96,9	

162	

232	

112	

1975	

143	

100	

82,7	

304	

88,6	

32,1	

25,2	

23,0	

79,6	

109	

81,5	

49,7	

93,2	

1976	

88,2	

108	

131	

23,2	

436	

457	

226	

240	

31,1	

21,2	

32,3	

27,1	

152	

1977	

258	

183	

79,0	

76,3	

479	

179	

40,4	

40,6	

25,1	

25,1	

289	

92,9	

147	

1978	

185	

205	

114	

266	

206	

28,1	

139	

210	

210	

195	

346	

93,8	

183	

1979	

216	

218	

141	

7,69	

477	

58,1	

18,5	

32,5	

24,0	

128	

65,4	

150	

128	

1980	

119	

84,5	

92,7	

137	

345	

42,0	

46,5	

54,9	

44,2	

33,3	

76,9	

237	

109	

1981	

193	

140	

121	

135	

553	

127	

73,8	

20,1	

73,8	

75,1	

269	

101	

157	

1982	

211	

202	

203	

388	

356	

28,0	

41,9	

34,0	

45,1	

30,9	

44,8	

117	

142	

1983	

261	

220	

184	

371	

201	

31,4	

186	

21,0	

21,1	

263	

146	

195	

175	

1984	

357	

245	

22,1	

409	

331	

25,7	

46,2	

31,2	

49,3	

376	

186	

35,5	

176	

1985	

212	

177	

86,7	

186	

384	

29,6	

163	

22,6	

51,8	

70,2	

51,2	

109	

129	

1986	

199	

109	

84,7	

314	

402	

37,6	

21,9	

21,8	

25,0	

142	

66,7	

341	

147	

1987	

133	

68,7	

61,3	

83,1	

481	

183	

168	

58,6	

101	

218	

46,1	

43,1	

137	

1988	

65,0	

160	

91,3	

246	

228	

60,6	

29,4	

178	

155	

165	

110	

119	

134	

1989	

216	

200	

176	

457	

244	

21,3	

20,5	

22,4	

45,6	

220	

355	

27,1	

167	

1990	

186	

192	

259	

497	

131	

55,6	

93,1	

87,6	

75,3	

325	

120	

184	

184	

1991	

228	

212	

134	

436	

439	

109	

134	

39,2	

32,1	

110	

62,1	

163	

175	

1992	

233	

273	

151	

462	

631	

53,0	

22,3	

23,9	

31,6	

42,5	

19,5	

20,7	

164	

1993	

114	

77,1	

59,0	

384	

589	

33,5	

113	

207	

272	

182	

93,6	

121	

187	

1994	

193	

198	

131	

514	

499	

241	

117	

30,1	

73,5	

204	

113	

159	

206	

1995	

188	

209	

169	

521	

703	

118	

30,4	

24,5	

27,7	

26,4	

83,6	

135	

186	

1996	

150	

151	

135	

137	

201	

32,8	

290	

25,4	

21,9	

89,3	

68,6	

178	

123	

1997	

179	

202	

172	

276	

551	

77,4	

84,6	

22,3	

20,5	

45,6	

108	

121	

155	

1998	

164	

160	

174	

255	

457	

146	

468	

158	

228	

171	

214	

92,2	

224	

1999	

162	

160	

131	

448	

136	

49,4	

19,6	

16,9	

32,0	

44,0	

108	

109	

118	

2000	

86,5	

78,0	

66,2	

388	

284	

31,1	

34,1	

35,9	

115	

88,5	

82,0	

155	

120	

2001	

173	

171	

230	

488	

163	

112	

67,8	

28,8	

28,1	

22,4	

60,5	

120	

139	

2002	

155	

169	

104	

242	

55,3	

96,8	

30,3	

29,5	

35,9	

64,0	

78,2	

149	

101	

2003	

81,7	

71,5	

68,9	

179	

233	

71,1	

30,8	

30,4	

84,4	

232	

164	

129	

115	

2004	

173	

174	

118	

441	

332	

281	

298	

112	

92,2	

113	

129	

142	

200	

2005	

221	

248	

137	

455	

301	

92,3	

20,6	

20,9	

23,1	

23,6	

50,7	

136	

144	

2006	

98,5	

84,7	

76,2	

214	

113	

265	

19,6	

19,6	

23,5	

35,3	

150	

283	

115	

2007	

221	

199	

124	

306	

85,0	

24,3	

32,6	

31,6	

88,1	

116	

57,6	

129	

118	

2008	

103	

109	

122	

424	

156	

110	

44,6	

45,8	

168	

270	

81,2	

322	

163	

2009	

207	

236	

115	

158	

301	

214	

39,4	

112	

68,7	

203	

237	

361	

188	

2010	

174	

179	

147	

434	

288	

90,5	

33,1	

21,3	

22,9	

24,7	

34,8	

73,0	

127	

2011	

144	

167	

92,8	

250	

105	

80,7	

25,0	

26,8	

27,4	

145	

114	

120	

108	

2012	

202	

188	

122	

214	

163	

129	

	

	

Среднее	

174	

171	

123	

262	

329	

123	

83,1	

52,6	

63,7	

121	

131	

142	

148	

Наибольшее	

387	

334	

260	

521	

723	

531	

468	

240	

272	

376	

355	

361	

279	

Наименьшее	

35,7	

41,8	

22,1	

7,69	

55,3	

19,8	

11,1	

9,00	

9,00	

9,67	

19,5	

20,7	

84,0	

Приложение 6

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

ГРАФИК

АНАЛИТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ГОДОВОГО СТОКА Р. ШЕКСНЫ В СТВОРЕ ГИДРОУЗЛА

ШЕКСНИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Приложение 7

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ И СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ВОССТАНОВЛЕННОГО ПРИТОКА К ШЕКСНИНСКОМУ ВОДОХРАНИЛИЩУ

(С УЧЕТОМ РАСХОДОВ ЧЕРЕЗ ШЛЮЗ N 6)
.8.6.3999999999999.2.0.7999999999997.5999999999995.4.2.0.799999999999.599999999999.4.199999999999.0

Год	

Среднемесячные расходы, м3/с	

Среднегодовые расходы, м3/с													

I	

II	

III	

IV	

V	

VI	

VII	

VIII	

IX	

X	

XI	

XII	

Календарный год (I - XII)	

Водохозяйственный год (IV - III)	

1966	

156	

32,9	

78,7	

567	

1362	

362	

36,1	

43,0	

154	

321	

160	

83,3	

280	

270	

1967	

45,1	

19,6	

85,3	

379	

552	

187	

50,4	

1,60	

10,9	

116	

156	

261	

155	

150	

1968	

24,6	

4,36	

57,4	

568	

602	

78,4	

31,5	

3,75	

7,05	

125	

90,3	

51,8	

137	

137	

1969	

43,7	

4,75	

33,5	

486	

679	

144	

4,85	

3,05	

14,2	

132	

255	

240	

170	

173	

1970	

62,7	

23,9	

29,8	

382	

329	

80,7	

10,1	

7,80	

9,06	

124	

84,6	

3,91	

95,6	

102	

1971	

71,0	

56,5	

64,4	

290	

647	

155	

42,1	

8,64	

66,6	

140	

85,1	

81,8	

142	

131	

1972	

23,1	

3,22	

35,6	

426	

225	

19,5	

1,61	

0,58	

1,36	

1,20	

44,4	

73,5	

71,3	

78,6	

1973	

47,1	

54,4	

48,5	

498	

158	

6,34	

1,71	

0,27	

2,33	

33,7	

29,0	

46,9	

77,2	

72,4	

1974	

20,8	

29,3	

42,4	

121	

745	

192	

14,8	

29,1	

9,92	

49,8	

163	

122	

128	

137	

1975	

54,9	

56,9	

88,1	

593	

92,6	

76,8	

7,68	

5,02	

1,61	

36,5	

26,9	

66,2	

92,2	

80,8	

1976	

25,0	

4,40	

33,7	

314	

732	

449	

199	

141	

61,6	

21,0	

47,0	

13,9	

170	

171	

1977	

4,50	

28,5	

39,3	

408	

634	

120	

13,8	

3,34	

10,7	

143	

274	

114	

149	

155	

1978	

78,0	

5,89	

61,3	

349	

340	

158	

101	

221	

184	

215	

315	

235	

189	

181	

1979	

19,7	

1,45	

37,3	

174	

736	

30,1	

18,9	

23,7	

7,49	

89,6	

87,3	

62,0	

107	

110	

1980	

42,8	

45,2	

2,80	

262	

573	

108	

47,5	

16,4	

7,89	

71,3	

68,0	

129	

114	

120	

1981	

74,2	

62,6	

26,3	

429	

717	

165	

1,93	

1,36	

68,1	

83,2	

325	

125	

173	

186	

1982	

54,8	

232	

31,3	

572	

643	

11,3	

1,79	

3,00	

35,0	

78,7	

133	

117	

159	

153	

1983	

88,2	

61,1	

91,2	

716	

228	

35,2	

159	

67,6	

73,0	

158	

275	

120	

173	

162	

1984	

20,1	

31,3	

59,9	

623	

497	

71,3	

7,51	

28,4	

55,8	

361	

215	

70,3	

170	

165	

1985	

33,9	

2,26	

9,64	

168	

696	

158	

56,9	

5,94	

3,35	

41,1	

141	

68,6	

115	

119	

1986	

45,6	

19,6	

23,5	

828	

199	

32,1	

2,12	

4,03	

91,8	

91,9	

151	

128	

135	

134	

1987	

31,1	

38,9	

14,4	

149	

771	

253	

54,6	

132	

134	

24,4	

39,0	

60,8	

142	

141	

1988	

32,3	

27,1	

20,5	

400	

368	

106	

53,9	

163	

168	

191	

147	

105	

149	

162	

1989	

72,7	

46,8	

116	

662	

271	

25,4	

6,44	

33,2	

133	

329	

190	

92,4	

165	

177	

1990	

45,7	

64,4	

267	

200	

684	

90,9	

133	

84,6	

170	

202	

256	

107	

192	

174	

1991	

64,0	

57,9	

34,5	

745	

496	

195	

103	

98,0	

25,0	

146	

171	

143	

190	

193	

1992	

83,3	

19,6	

89,6	

631	

736	

5,76	

4,99	

10,3	

30,2	

20,9	

44,8	

59,8	

145	

143	

1993	

52,5	

47,6	

73,4	

294	

893	

132	

155	

153	

314	

256	

117	

87,6	

215	

207	

1994	

41,4	

19,2	

27,6	

646	

717	

257	

91,6	

55,8	

128	

204	

135	

95,5	

201	

218	

1995	

76,9	

77,0	

129	

913	

643	

85,9	

10,0	

1,00	

45,5	

120	

172	

61,2	

194	

178	

1996	

52,1	

16,5	

21,5	

172	

557	

123	

172	

28,9	

1,16	

68,0	

203	

206	

135	

140	

1997	

83,3	

1,60	

65,4	

313	

835	

179	

1,37	

0,40	

0,60	

125	

148	

143	

158	

157	

1998	

62,5	

52,7	

19,6	

151	

920	

256	

376	

217	

227	

178	

199	

96,4	

230	

228	

1999	

48,2	

48,2	

13,6	

658	

277	

11,0	

1,00	

4,10	

8,70	

43,8	

52,9	

99,2	

105	

108	

2000	

53,0	

33,0	

49,0	

746	

274	

61,4	

58,3	

57,2	

142	

90,5	

165	

135	

155	

158	

2001	

40,0	

42,9	

82,1	

741	

272	

103	

6,00	

1,00	

10,3	

22,7	

201	

74,0	

133	

130	

2002	

24,5	

52,2	

52,3	

408	

327	

52,7	

11,0	

3,00	

2,00	

63,0	

92,2	

41,4	

94,1	

89,5	

2003	

32,7	

9,20	

31,6	

340	

532	

35,5	

49,6	

37,4	

136	

165	

174	

127	

139	

152	

2004	

82,4	

25,0	

117	

532	

629	

212	

308	

151	

103	

123	

167	

117	

214	

214	

2005	

120	

37,3	

68,2	

627	

491	

42	

8,00	

4,00	

2,00	

14,1	

66,8	

98,2	

132	

118	

2006	

8,50	

27,2	

24,3	

374	

394	

187	

9,00	

19,6	

30,7	

61,3	

169	

319	

135	

160	

2007	

144	

31,5	

182	

420	

186	

26,3	

54,8	

82,5	

52,6	

56,5	

67,2	

60,0	

114	

101	

2008	

55,9	

55,0	

90,1	

686	

228	

108	

76,6	

72,7	

149	

261	

175	

282	

187	

187	

2009	

86,1	

57,8	

60,2	

248	

570	

225	

62,9	

144	

47,9	

279	

278	

246	

192	

187	

2010	

68,0	

10,7	

66,3	

690	

418	

101	

2,00	

1,00	

20,0	

32,2	

124	

53,8	

132	

126	

2011	

47,5	

9,90	

13,8	

397	

416	

44,0	

3,00	

15,0	

82,3	

136	

50,4	

201	

118	

125	

2012	

102	

5,40	

50,8	

455	

337	

142	

41,8	

	

	

Среднее	

56,3	

36,1	

58,7	

463	

524	

121	

56,7	

47,6	

66,1	

123	

146	

116	

151	

151	

Максимальное	

156	

232	

267	

913	

1362	

449	

376	

221	

314	

361	

325	

319	

280	

270	

Минимальное	

4,50	

1,45	

2,80	

121	

92,6	

5,76	

1,00	

0,27	

0,60	

1,20	

26,9	

3,91	

71,3	

72,4	

Примечание: в полезном притоке учтены потери на испарение и льдообразование.

Приложение 8

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

ГРАФИК

АНАЛИТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ГОДОВОГО

ПРИТОКА ВОДЫ ШЕКСНИНСКОМУ ВОДОХРАНИЛИЩУ

Приложение 9

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

СТОК

Р. КОВЖИ В СТВОРЕ КОВЖСКОЙ ПЛОТИНЫ ЗА ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЙ

(1980 - 2012 ГГ. С ПЕРЕРЫВАМИ)
.3571428571429.7142857142858.0714285714287.4285714285716.7857142857147.1428571428573.5.857142857143.214285714286.571428571429.928571428572.285714285715.642857142858.0

Год	

Среднемесячные расходы, м3/с	

Среднегодовые расходы, м3/с												

I	

II	

III	

IV	

V	

VI	

VII	

VIII	

IX	

X	

XI	

XII	

1980	

7,46	

7,36	

7,28	

3,05	

5,16	

0,19	

0,02	

0,02	

1,16	

2,18	

6,75	

8,41	

4,09	

1981	

8,30	

7,50	

9,01	

11,1	

20,6	

14,8	

6,02	

0,97	

1,29	

4,79	

12,0	

10,1	

8,87	

1982	

10,3	

9,63	

6,01	

4,12	

15,32	

4,01	

0,02	

0,16	

3,30	

5,48	

6,86	

9,61	

6,24	

2001	

5,04	

4,89	

4,86	

3,70	

11,2	

10,9	

2,27	

0,00	

3,55	

10,7	

10,9	

10,9	

6,59	

2002	

0,57	

3,36	

3,11	

3,16	

2,98	

2,06	

2,00	

1,42	

2,91	

2,60	

2,53	

2,35	

2,42	

2003	

2,13	

1,92	

1,94	

4,40	

3,65	

0,00	

0,00	

0,00	

6,32	

7,89	

8,20	

7,81	

3,69	

2004	

4,58	

3,91	

2,16	

5,90	

4,98	

4,12	

5,00	

3,22	

0,00	

0,74	

1,97	

1,48	

3,17	

2005	

2,34	

3,73	

3,06	

6,98	

17,36	

1,69	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

2,93	

2006	

0,00	

0,00	

0,00	

1,93	

6,10	

4,78	

0,00	

0,00	

0,00	

0,01	

3,69	

9,59	

2,18	

2007	

6,91	

2,72	

1,57	

6,67	

3,10	

0,90	

0,77	

0,99	

1,16	

1,08	

0,77	

1,01	

2,30	

2008	

1,02	

1,00	

1,10	

16,78	

9,39	

0,25	

1,22	

2,24	

10,64	

9,96	

11,55	

6,78	

5,99	

2009	

0,00	

2,33	

3,51	

6,02	

16,54	

0,04	

0,00	

2,51	

4,74	

6,79	

7,46	

9,75	

4,97	

2010	

1,32	

0,00	

4,76	

7,45	

13,46	

0,00	

0,00	

2,32	

4,22	

2,96	

0,10	

0,00	

3,05	

2011	

0,00	

0,00	

0,00	

6,30	

8,21	

0,00	

0,00	

1,70	

5,67	

5,20	

4,58	

4,45	

3,01	

2012	

4,09	

3,91	

3,32	

7,04	

7,66	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

1,95	

12,23	

8,42	

4,05	

2013	

0,00	

2,04	

4,53	

	

	

	

Среднее	

3,38	

3,39	

3,51	

6,31	

9,72	

2,92	

1,15	

1,04	

3,00	

4,16	

5,97	

6,05	

4,24	

Наибольшее	

10,3	

9,63	

9,01	

16,78	

20,59	

14,78	

6,02	

3,22	

10,6	

10,7	

12,2	

10,9	

8,87	

Наименьшее	

0,00	

0,00	

0,00	

1,93	

2,98	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

2,18	

Приложение 10

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ И СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ВОССТАНОВЛЕННОГО ПРИТОКА К КОВЖСКОМУ ВОДОХРАНИЛИЩУ
.3571428571429.7142857142858.0714285714287.4285714285716.7857142857147.1428571428573.5.857142857143.214285714286.571428571429.928571428572.285714285715.642857142858.0

Год	

Среднемесячные расходы, м3/с	

Среднегодовые расходы, м3/с												

I	

II	

III	

IV	

V	

VI	

VII	

VIII	

IX	

X	

XI	

XII	

1980	

4,10	

4,00	

4,80	

11,4	

16,5	

-0,80	

0,30	

-0,30	

-0,10	

1,90	

5,00	

5,90	

4,39	

1981	

5,00	

3,80	

2,90	

9,40	

36,5	

14,8	

3,00	

0,10	

3,00	

7,30	

9,10	

4,50	

8,28	

1982	

7,50	

8,10	

6,00	

6,70	

15,3	

4,30	

-1,10	

0,70	

2,70	

4,10	

6,90	

7,40	

5,72	

2001	

2,35	

2,21	

3,29	

20,2	

13,0	

8,98	

0,13	

-0,46	

0,77	

7,49	

13,05	

6,28	

6,45	

2002	

0,12	

2,23	

1,81	

13,3	

11,2	

1,61	

0,61	

-1,74	

0,33	

0,58	

2,20	

0,61	

2,75	

2003	

1,31	

0,11	

0,76	

7,01	

16,1	

0,16	

1,03	

1,96	

2,84	

6,04	

5,39	

1,71	

3,70	

2004	

2,95	

3,05	

0,50	

9,98	

19,7	

4,48	

0,97	

1,04	

1,08	

3,58	

1,20	

0,38	

4,08	

2005	

1,41	

1,05	

1,77	

7,57	

14,8	

2,05	

-1,18	

-1,69	

0,10	

0,10	

2,41	

2,89	

2,60	

2006	

0,38	

0,72	

0,94	

7,51	

7,69	

1,90	

-0,74	

-0,18	

-0,76	

1,22	

8,03	

5,29	

2,67	

2007	

2,93	

0,54	

3,72	

12,0	

3,75	

0,33	

2,24	

0,25	

0,80	

1,18	

0,58	

1,11	

2,45	

2008	

1,40	

1,10	

1,76	

13,7	

11,7	

5,26	

2,87	

2,65	

3,61	

8,94	

8,76	

5,49	

5,61	

2009	

2,61	

2,43	

2,21	

4,68	

19,4	

2,73	

2,05	

2,44	

2,13	

6,81	

8,08	

6,08	

5,14	

2010	

0,31	

1,03	

0,67	

12,7	

14,9	

1,61	

-2,49	

-2,21	

-0,87	

1,11	

5,63	

1,65	

2,84	

2011	

1,23	

0,86	

0,10	

12,6	

14,3	

-0,45	

-0,52	

0,65	

3,30	

5,02	

3,35	

5,56	

3,83	

2012	

3,91	

1,85	

0,26	

12,1	

9,32	

0,18	

1,26	

-2,09	

2,80	

9,41	

5,40	

4,86	

4,11	

2013	

0,00	

3,57	

-0,85	

	

	

	

Среднее	

2,50	

2,20	

2,10	

10,7	

14,9	

3,14	

0,56	

0,08	

1,45	

4,32	

5,67	

3,98	

4,31	

Наибольшее	

7,50	

8,10	

6,00	

20,2	

36,5	

14,8	

3,00	

2,65	

3,61	

9,41	

13,05	

7,40	

8,28	

Наименьшее	

0,00	

0,11	

-0,85	

4,68	

3,75	

-0,80	

-2,49	

-2,21	

-0,87	

0,10	

0,58	

0,38	

2,45	

Приложение 11

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

ВНУТРИГОДОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СТОКА Р. ШЕКСНЫ В СТВОРЕ ШЕКСНИНСКОГО ГИДРОУЗЛА

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПО ВОДНОСТИ ЛЕТ

Многоводный год обеспеченностью 5% (распределение по 2008 году)
.3571428571429.7142857142858.0714285714287.4285714285716.7857142857147.1428571428573.5.857142857143.214285714286.571428571429.928571428572.285714285715.642857142858.0

Наименование	

Месяцы	

Год												

I	

II	

III	

IV	

V	

VI	

VII	

VIII	

IX	

X	

XI	

XII	

Распределение, %	

13,8	

12,4	

4,6	

13,4	

6,6	

16,6	

1,2	

1,2	

1,5	

2,2	

9,4	

17,2	

100	

Объемы, км3	

0,961	

0,866	

0,322	

0,931	

0,457	

1,153	

0,083	

0,083	

0,104	

0,152	

0,653	

1,196	

6,96	

Расходы, м3/с	

371	

332	

115	

359	

169	

447	

19,6	

19,6	

28,3	

47,4	

247	

464	

218	

Средневодный год обеспеченностью 50% (распределение по 2000 году)
.3571428571429.7142857142858.0714285714287.4285714285716.7857142857147.1428571428573.5.857142857143.214285714286.571428571429.928571428572.285714285715.642857142858.0

Наименование	

Месяцы	

Год												

I	

II	

III	

IV	

V	

VI	

VII	

VIII	

IX	

X	

XI	

XII	

Распределение, %	

6,2	

6,1	

6,6	

9,7	

17,4	

5,5	

17,8	

6,1	

6,7	

6,5	

8,1	

3,4	

100	

Объемы, км3	

0,277	

0,274	

0,298	

0,436	

0,782	

0,25	

0,801	

0,27	

0,301	

0,292	

0,366	

0,152	

4,50	

Расходы, м3/с	

104	

102	

112	

167	

305	

93	

313	

101	

113	

110	

139	

54	

143	

Маловодный год обеспеченностью 95% (распределение по 1972 году)
.3571428571429.7142857142858.0714285714287.4285714285716.7857142857147.1428571428573.5.857142857143.214285714286.571428571429.928571428572.285714285715.642857142858.0

Наименование	

Месяцы	

Год												

I	

II	

III	

IV	

V	

VI	

VII	

VIII	

IX	

X	

XI	

XII	

Распределение, %	

14,0	

10,4	

7,19	

4,55	

5,33	

5,09	

7,65	

25,37	

10,93	

2,91	

2,32	

4,21	

100	

Объемы, км	

0,137	

0,159	

0,195	

0,229	

0,763	

0,329	

0,088	

0,07	

0,125	

0,421	

0,314	

0,217	

3,05	

Расходы, м3/с	

51,2	

65,6	

72,9	

88,3	

286	

128	

33	

26,2	

48,2	

157	

122	

80,9	

96,6	

Приложение 12

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

СХЕМА

РАСПОЛОЖЕНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ШЕКСНИНСКОГО

ГИДРОУЗЛА И КОВЖСКОЙ ПЛОТИНЫ

Приложение 13

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА МАНЕВРИРОВАНИЯ ЗАТВОРАМИ

Пропуск расхода воды половодья и паводков в границах значений пропускной способности гидроагрегатов Шекснинской ГЭС осуществляется только через гидроагрегаты. Пропуск расхода воды, превышающий пропускную способность гидроагрегатов, осуществляется через гидроагрегаты и пролеты водосливной плотины Шекснинской ГЭС.

Перед началом маневрирования затворами водосливных пролетов аварийно-ремонтный затвор соответствующего гидроагрегата должен быть снят с подхватов и перемещен со штатного места в щитохранилище или установлен в паз перед входом в турбинную камеру (при неработающем гидроагрегате). Устанавливать аварийно-ремонтный затвор на подхваты допускается только после полного перекрытия водосливного пролета.

В целях получения наиболее равномерного распределения удельных расходов по ширине водобоя сброс воды через водосливные пролеты рекомендуется производить, соблюдая следующую очередность открытия затворов:
.5.0

1. При работе гидроагрегатов N 1 и N 2	

2. При работе гидроагрегатов N 2 и N 3	

1.1. Открытие затвора пролета N 2 на 1,67 м	

2.1. Открытие затвора пролета N 2 на 1,67 м	

1.2. Открытие затвора пролета N 3 на 1,67 м	

2.2. Открытие затвора пролета N 1 на 1,67 м	

1.3. Открытие затвора пролета N 1 на 1,67 м	

2.3. Открытие затвора пролета N 3 на 1,67 м	

1.4. Открытие затвора пролета N 2 на 2,52 м	

2.4. Открытие затвора пролета N 2 на 2,52 м	

1.5. Открытие затвора пролета N 3 на 2,52 м	

2.5. Открытие затвора пролета N 1 на 2,52 м	

1.6. Открытие затвора пролета N 1 на 2,52 м	

2.6. Открытие затвора пролета N 3 на 2,52 м	

1.7. Открытие затвора пролета N 2 на 3,42 м	

2.7. Открытие затвора пролета N 2 на 3,42 м	

1.8. Открытие затвора пролета N 3 на 3,42 м	

2.8. Открытие затвора пролета N 1 на 3,42 м	

1.9. Открытие затвора пролета N 1 на 3,42 м	

2.9. Открытие затвора пролета N 3 на 3,42 м	

Расход равен 685,36 м3/с	

Расход равен 685,36 м3/с	

3. При работе гидроагрегатов N 3 и (или) N 4 (1 вариант)	

4. При работе гидроагрегатов N 3 и (или) N 4 (2 вариант)	

3.1. Открытие затвора пролета N 2 на 1,67 м	

4.1. Открытие затвора пролета N 2 на 1,67 м	

3.2. Открытие затвора пролета N 1 на 1,67 м	

4.2. Открытие затвора пролета N 1 на 1,67 м	

3.3. Открытие затвора пролета N 3 на 1,67 м	

4.3. Открытие затвора пролета N 2 на 2,52 м	

3.4. Открытие затвора пролета N 2 на 2,52 м	

4.4. Открытие затвора пролета N 1 на 2,52 м	

3.5. Открытие затвора пролета N 1 на 2,52 м	

4.5. Открытие затвора пролета N 2 на 3,42 м	

3.6. Открытие затвора пролета N 3 на 2,52 м	

4.6. Открытие затвора пролета N 1 на 3,42 м	

3.7. Открытие затвора пролета N 2 на 3,42 м	

Расход равен 437,68 м3/с

(при работе одного гидроагрегата)	

3.8. Открытие затвора пролета N 1 на 3,42 м	

3.9. Открытие затвора пролета N 3 на 3,42 м	

Расход равен 495,36 м3/с

(при работе двух гидроагрегатов)	

Расход равен 627,68 м3/с

(при работе одного гидроагрегата)	

Расход равен 685,36 м3/с

(при работе двух гидроагрегатов)	

Высота открытия затворов водосливных пролетов определяется исходя из величины обеспечения необходимого сбросного расхода. Закрытие затворов водосливных пролетов выполняется в порядке обратном их открытию.

Приложение 14

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВЫЕ

ЗАВИСИМОСТИ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕРКАЛА И ОБЪЕМОВ КОВЖСКОГО

ВОДОХРАНИЛИЩА ОТ ОТМЕТОК УРОВНЯ ВОДЫ

Приложение 15

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВЫЕ

ЗАВИСИМОСТИ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕРКАЛА И ОБЪЕМОВ ШЕКСНИНСКОГО

ВОДОХРАНИЛИЩА (РЕЧНАЯ ЧАСТЬ) ОТ ОТМЕТОК УРОВНЯ ВОДЫ

Приложение 16

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВЫЕ

ЗАВИСИМОСТИ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕРКАЛА И ОБЪЕМОВ БЕЛОГО ОЗЕРА

ОТ ОТМЕТОК УРОВНЯ ВОДЫ

Приложение 17

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

ИНТЕРПОЛЯЦИОННАЯ ТАБЛИЦА

ЗАВИСИМОСТИ ОБЪЕМОВ КОВЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА (МЛН.М3)

ОТ УРОВНЕЙ ВОДЫ (М)
.1818181818181.3636363636363.5454545454545.7272727272725.9090909090905.090909090909.272727272727.454545454545.636363636363.818181818181.0

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

162,3	

184,6	

185,3	

186,0	

186,6	

187,3	

188,0	

188,7	

189,5	

190,2	

191,0	

162,4	

191,7	

192,5	

193,2	

194,0	

194,7	

195,5	

196,2	

197,0	

197,7	

198,5	

162,5	

199,2	

200,0	

200,7	

201,5	

202,2	

202,9	

203,7	

204,4	

205,2	

205,9	

162,6	

206,7	

207,4	

208,2	

208,9	

209,7	

210,4	

211,2	

211,9	

212,7	

213,4	

162,7	

214,2	

214,9	

215,6	

216,4	

217,1	

217,9	

218,6	

219,4	

220,1	

220,9	

162,8	

221,6	

222,4	

223,1	

223,9	

224,6	

225,4	

226,1	

226,9	

227,6	

228,3	

162,9	

229,1	

229,8	

230,6	

231,3	

232,1	

232,8	

233,6	

234,3	

235,1	

235,8	

163,0	

236,6	

237,3	

238,1	

238,8	

239,6	

240,3	

241,1	

241,8	

242,5	

243,3	

163,1	

244,0	

244,8	

245,5	

246,3	

247,0	

247,8	

248,5	

249,3	

250,0	

250,8	

163,2	

251,5	

252,3	

253,0	

253,8	

254,5	

255,2	

256,0	

256,7	

257,5	

258,2	

163,3	

259,0	

259,7	

260,5	

261,2	

262,0	

262,7	

263,5	

264,2	

265,0	

265,7	

163,4	

266,5	

267,2	

268,0	

268,7	

269,5	

270,4	

271,2	

272,0	

272,9	

273,7	

163,5	

274,5	

275,4	

276,2	

277,0	

277,9	

278,7	

279,5	

280,3	

281,2	

282,0	

163,6	

282,8	

283,7	

284,5	

285,3	

286,2	

287,0	

287,8	

288,7	

289,5	

290,3	

163,7	

291,2	

292,0	

292,8	

293,7	

294,5	

295,3	

296,2	

297,0	

297,8	

298,7	

163,8	

299,5	

300,3	

301,1	

302,0	

302,8	

303,6	

304,5	

305,3	

306,1	

307,0	

163,9	

307,8	

308,6	

309,5	

310,3	

311,1	

312,0	

312,8	

313,6	

314,5	

315,3	

164,0	

316,1	

317,0	

317,8	

318,6	

319,5	

320,3	

321,1	

321,9	

322,8	

323,6	

164,1	

324,4	

325,3	

326,1	

326,9	

327,8	

328,6	

329,4	

330,3	

331,1	

331,9	

164,2	

332,8	

333,6	

334,4	

335,3	

336,1	

336,9	

337,8	

338,6	

339,4	

340,3	

164,3	

341,1	

341,9	

342,7	

343,6	

344,4	

345,2	

346,1	

346,9	

347,7	

348,6	

164,4	

349,4	

350,2	

351,1	

351,9	

352,8	

353,7	

354,6	

355,5	

356,4	

357,3	

164,5	

358,2	

359,1	

360,0	

360,9	

361,8	

362,7	

363,6	

364,5	

365,4	

366,3	

164,6	

367,2	

368,1	

369,0	

369,9	

370,8	

371,7	

372,6	

373,5	

374,4	

375,3	

164,7	

376,2	

377,1	

378,0	

378,9	

379,8	

380,7	

381,6	

382,5	

383,4	

384,3	

164,8	

385,2	

386,1	

387,0	

387,9	

388,8	

389,7	

390,6	

391,5	

392,4	

393,3	

164,9	

394,2	

395,1	

396,0	

396,9	

397,7	

398,6	

399,5	

400,4	

401,3	

402,2	

165,0	

403,1	

404,0	

404,9	

405,8	

406,7	

407,6	

408,5	

409,4	

410,3	

411,2	

Приложение 18

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

ИНТЕРПОЛЯЦИОННАЯ ТАБЛИЦА

ЗАВИСИМОСТИ ОБЪЕМОВ ШЕКСНИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА (РЕЧНАЯ

ЧАСТЬ) (МЛН.М3) ОТ УРОВНЕЙ ВОДЫ (М)
.1818181818181.3636363636363.5454545454545.7272727272725.9090909090905.090909090909.272727272727.454545454545.636363636363.818181818181.0

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

111,5	

799	

801	

804	

806	

809	

811	

814	

816	

819	

822	

111,6	

825	

827	

830	

832	

835	

838	

840	

843	

846	

849	

111,7	

852	

854	

857	

860	

862	

865	

868	

871	

873	

876	

111,8	

879	

882	

884	

887	

890	

893	

896	

898	

901	

904	

111,9	

907	

910	

913	

915	

918	

921	

924	

927	

930	

933	

112,0	

936	

939	

942	

945	

948	

951	

954	

957	

960	

963	

112,1	

966	

969	

972	

975	

978	

981	

984	

987	

991	

994	

112,2	

997	

1000	

1003	

1007	

1010	

1013	

1016	

1020	

1023	

1026	

112,3	

1029	

1032	

1035	

1039	

1042	

1045	

1048	

1052	

1055	

1058	

112,4	

1061	

1064	

1068	

1071	

1075	

1078	

1081	

1085	

1088	

1091	

112,5	

1094	

1097	

1101	

1104	

1108	

1111	

1115	

1118	

1122	

1125	

112,6	

1128	

1131	

1135	

1138	

1142	

1145	

1149	

1152	

1156	

1159	

112,7	

1163	

1166	

1170	

1173	

1177	

1180	

1184	

1187	

1191	

1195	

112,8	

1199	

1202	

1206	

1209	

1213	

1216	

1220	

1223	

1227	

1231	

112,9	

1236	

1239	

1243	

1247	

1250	

1254	

1258	

1262	

1266	

1270	

113,0	

1274	

1278	

1282	

1285	

1289	

1293	

1297	

1301	

1305	

1309	

113,1	

1313	

1317	

1321	

1325	

1329	

1333	

1337	

1341	

1345	

1349	

113,2	

1353	

1357	

1361	

1365	

1370	

1374	

1378	

1382	

1386	

1390	

113,3	

1394	

1398	

1402	

1407	

1411	

1415	

1419	

1423	

1428	

1432	

113,4	

1436	

1440	

1445	

1449	

1453	

1457	

1462	

1466	

1470	

1475	

113,5	

1479	

1483	

1488	

1492	

1496	

1500	

1505	

1509	

1514	

1518	

Приложение 19

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

ИНТЕРПОЛЯЦИОННАЯ ТАБЛИЦА

ЗАВИСИМОСТИ ОБЪЕМОВ БЕЛОГО ОЗЕРА (МЛН.М3)

ОТ УРОВНЕЙ ВОДЫ (М)
.1818181818181.3636363636363.5454545454545.7272727272725.9090909090905.090909090909.272727272727.454545454545.636363636363.818181818181.0

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

111,5	

3310	

3321	

3333	

3344	

3356	

3367	

3379	

3390	

3402	

3413	

111,6	

3425	

3436	

3448	

3460	

3471	

3483	

3494	

3503	

3517	

3529	

111,7	

3541	

3552	

3564	

3575	

3587	

3599	

3610	

3622	

3634	

3646	

111,8	

3658	

3670	

3681	

3693	

3705	

3716	

3728	

3739	

3751	

3763	

111,9	

3775	

3786	

3798	

3810	

3821	

3833	

3845	

3857	

3869	

3881	

112,0	

3893	

3904	

3916	

3929	

3939	

3951	

3963	

3975	

3987	

3999	

112,1	

4011	

4028	

4034	

4046	

4058	

4070	

4082	

4094	

4106	

4118	

112,2	

4130	

4142	

4154	

4166	

4178	

4190	

4202	

4214	

4226	

4239	

112,3	

4250	

4262	

4274	

4286	

4299	

4311	

4323	

4335	

4347	

4359	

112,4	

4371	

4383	

4395	

4408	

4420	

4432	

4444	

4456	

4468	

4480	

112,5	

4492	

4504	

4516	

4529	

4541	

4553	

4565	

4578	

4590	

4602	

112,6	

4614	

4626	

4639	

4651	

4663	

4676	

4688	

4700	

4713	

4725	

112,7	

4737	

4749	

4762	

4774	

4787	

4799	

4812	

4824	

4837	

4849	

112,8	

4862	

4874	

4887	

4900	

4912	

4925	

4938	

4950	

4963	

4976	

112,9	

4989	

5002	

5014	

5027	

5040	

5052	

5065	

5078	

5091	

5104	

113,0	

5117	

5130	

5143	

5158	

5169	

5182	

5195	

5208	

5221	

5234	

113,1	

5247	

5260	

5273	

5286	

5300	

5313	

5326	

5339	

5352	

5365	

113,2	

5378	

5391	

5404	

5418	

5431	

5444	

5458	

5471	

5484	

5497	

113,3	

5510	

5523	

5537	

5550	

5564	

5577	

5590	

5604	

5617	

5631	

113,4	

5644	

5657	

5671	

5684	

5698	

5711	

5725	

5738	

5752	

5765	

113,5	

5779	

5792	

5806	

5820	

5833	

5847	

5860	

5874	

5887	

5901	

113,6	

5915	

5928	

5942	

5956	

5969	

5983	

5997	

6010	

6024	

6038	

113,7	

6052	

6066	

6080	

6098	

6107	

6121	

6134	

6148	

6162	

6176	

Приложение 20

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВЫЕ

ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОДНОГО ПРОЛЕТА ВОДОСЛИВНОЙ

ПЛОТИНЫ ШЕКСНИНСКОЙ ГЭС ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ВЫСОТЕ ОТКРЫТИЯ

ЗАТВОРА И ПРИ ПОЛНОМ ОТКРЫТИИ ЗАТВОРА

Приложение 21

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВАЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КОВЖСКОЙ ПЛОТИНЫ

Приложение 22

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

ЗАВИСИМОСТЬ

РАСХОДОВ И УРОВНЕЙ ВОДЫ В НИЖНЕМ БЬЕФЕ ШЕКСНИНСКОГО

ГИДРОУЗЛА ОТ УРОВНЕЙ РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Приложение 23

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ ШЕКСНИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

--------------------------------

<*> 1440 м3/с - суммарный сбросной расход гидроузла исходя из фактической технической возможности оборудования; 1550 м3/с - суммарный сбросной расход гидроузла при работе гидроагрегатов в проектном режиме.

Приложение 24

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КООРДИНАТЫ

ЛИНИЙ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ГРАФИКА РАБОТЫ ШЕКСНИНСКОГО

ВОДОХРАНИЛИЩА (УРОВНИ НА 01 ЧИСЛО МЕСЯЦА ИЛИ ДЕКАДЫ В М)
.1818181818181.3636363636363.5454545454545.7272727272725.9090909090905.090909090909.272727272727.454545454545.636363636363.818181818181.0

Дата	

Зона I	

Линия 1	

Зона II	

Линия 2	

Зона III	

Линия 3	

Зона IV <*>	

Линия 4	

Зона V	

Линия 5	

01.04	

Зона неиспользуемого объема Q = Qфильтр = 0,1 м3/с	

111,8	

Зона ограниченных судоходных условий Qшлюз = 12,4 м3/с	

112,3	

Зона гарантированных условий судоходства Qшлюз = 12,4 - 16,3 м3/с	

112,3	

Зона максимальной отдачи ГЭС Q = 240 - 250 м3/с	

113,0	

Зона максимальных сбросов Q = 16,2 - 1440 (1550) <**> (в том числе ГЭС Q = 16.2 - 250 м3/с)	

113,15	

11.04	

111,8	

112,5	

112,5	

113,0	

113,15	

21.04	

111,8	

112,7	

112,75	

113,0	

113,15	

01.05	

111,8	

112,7	

113,0	

113,0	

113,15	

11.05	

111,8	

112,7	

113,0	

113,0	

113,15	

21.05	

111,8	

112,7	

113,0	

113,0	

113,15	

01.06	

111,8	

112,7	

113,0	

113,0	

113,15	

01.07	

111,8	

112,7	

113,0	

113,0	

113,15	

01.08	

111,8	

112,7	

113,0	

113,0	

113,15	

01.09	

111,8	

112,7	

113,0	

113,0	

113,15	

01.10	

111,8	

112,7	

113,0	

113,0	

113,15	

01.11	

111,8	

Зона урезанной отдачи ГЭС Q = 40 - 45 м3/с	

112,7	

Зона гарантированной отдачи ГЭС Q = 115 - 120 м3/с	

113,0	

113,0	

Зона максимальных сбросов Q = 250 - 1440 (1550) <**> м3/с	

113,15	

01.12	

111,8	

112,7	

112,9	

113,0	

113,15	

01.01	

111,8	

112,55	

112,75	

113,0	

113,15	

01.02	

111,8	

112,45	

112,6	

113,0	

113,15	

01.03	

111,8	

112,35	

112,45	

113,0	

113,15	

11.03	

111,8	

112,33	

112,4	

113,0	

113,15	

21.03	

111,8	

112,31	

112,35	

113,0	

113,15	

--------------------------------

<*> Для периода с 01.03 по 01.05: IVа - подзона работы ГЭС с максимальной нагрузкой (с расходом 240 - 250 м3/с) при прогнозе половодья обеспеченностью 5% и менее.

<**> 1440 м3/с - суммарный сбросной расход гидроузла исходя из фактической технической возможности оборудования; 1550 м3/с - суммарный сбросной расход гидроузла при работе гидроагрегатов в проектном режиме.

Примечание: линия 1 - уровень мертвого объема (УМО); линия 2 - противоперебойная линия (в навигационный период - минимальный уровень водохранилища для поддержания минимального навигационного уровня Белого озера); линия 3 - линия гарантированной отдачи; линия 4 - нормальный подпорный уровень (НПУ); линия 5 - форсированный подпорный уровень (ФПУ).

Приложение 25

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ГРАФИК

РАБОТЫ ШЕКСНИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ПРИ РАННЕМ

НАЧАЛЕ ПОЛОВОДЬЯ

--------------------------------

<*> 1440 м3/с - суммарный сбросной расход гидроузла исходя из фактической технической возможности оборудования; 1550 м3/с - суммарный сбросной расход гидроузла при работе гидроагрегатов в проектном режиме.

Приложение 26

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ГРАФИК

РАБОТЫ ШЕКСНИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ПРИ ПОЗДНЕМ

НАЧАЛЕ ПОЛОВОДЬЯ

--------------------------------

<*> 1440 м3/с - суммарный сбросной расход гидроузла исходя из фактической технической возможности оборудования; 1550 м3/с - суммарный сбросной расход гидроузла при работе гидроагрегатов в проектном режиме.

Приложение 27

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КООРДИНАТЫ

ЛИНИЙ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ГРАФИКА РАБОТЫ ШЕКСНИНСКОГО

ВОДОХРАНИЛИЩА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАТЫ НАЧАЛА ПОЛОВОДЬЯ
.4.8.200000000001.6.0

Номер точки на графике	

Наименование координат	

Дата начала половодья			

	

Ранняя	

Средняя	

Поздняя	

1	

Уровень воды, м	

112,3			

Дата	

21.03	

01.04	

11.04	

2	

Уровень воды, м	

112,5			

Дата	

29.03	

07.04	

19.04	

3	

Уровень воды, м	

112,7			

Дата	

07.04	

16.04	

28.04	

4	

Уровень воды, м	

112,9			

Дата	

17.04	

28.04	

07.05	

5	

Уровень воды, м	

113,0			

Дата	

21.04	

01.05	

11.05	

Приложение 28

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ КОВЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Приложение 29

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВЫЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СРЕДНИХ ЗА МЕСЯЦ СУММАРНЫХ СБРОСНЫХ

РАСХОДОВ ВОДЫ ЧЕРЕЗ ШЕКСНИНСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ ЗА НАВИГАЦИОННЫЙ,

ЗИМНИЙ И ГОДОВОЙ ПЕРИОДЫ

Приложение 30

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВЫЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СБРОСНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ ЧЕРЕЗ ШЕКСНИНСКУЮ

ГЭС ПО МЕСЯЦАМ (ДЕКАБРЬ - МАРТ)

Приложение 31

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВЫЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СБРОСНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ ЧЕРЕЗ ШЕКСНИНСКУЮ

ГЭС ПО МЕСЯЦАМ (АПРЕЛЬ - ИЮЛЬ)

Приложение 32

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВЫЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СБРОСНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ ЧЕРЕЗ ШЕКСНИНСКУЮ

ГЭС ПО МЕСЯЦАМ (АВГУСТ - НОЯБРЬ)

Приложение 33

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВЫЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СРЕДНИХ ЗА МЕСЯЦ СУММАРНЫХ СБРОСНЫХ

РАСХОДОВ ВОДЫ ЧЕРЕЗ ШЕКСНИНСКУЮ ГЭС ЗА НАВИГАЦИОННЫЙ,

ЗИМНИЙ И ГОДОВОЙ ПЕРИОДЫ

Приложение 34

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВЫЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СРЕДНИХ ЗА МЕСЯЦ УРОВНЕЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕМ

БЬЕФЕ ГИДРОУЗЛА ШЕКСНИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ЗА НАВИГАЦИОННЫЙ

И ЗИМНИЙ ПЕРИОДЫ

Приложение 35

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВЫЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СРЕДНИХ ЗА МЕСЯЦ УРОВНЕЙ ВОДЫ В НИЖНЕМ

БЬЕФЕ ГИДРОУЗЛА ШЕКСНИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ЗА НАВИГАЦИОННЫЙ

И ЗИМНИЙ ПЕРИОДЫ

Приложение 36

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВЫЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СРЕДНИХ ЗА МЕСЯЦ НАПОРОВ-НЕТТО

НА ШЕКСНИНСКОМ ГИДРОУЗЛЕ ЗА НАВИГАЦИОННЫЙ И ЗИМНИЙ ПЕРИОДЫ

Приложение 37

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВЫЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СРЕДНИХ ЗА МЕСЯЦ МОЩНОСТЕЙ ШЕКСНИНСКОЙ

ГЭС ЗА НАВИГАЦИОННЫЙ И ЗИМНИЙ ПЕРИОДЫ

Приложение 38

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВЫЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕМОВ МЕСЯЧНОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ШЕКСНИНСКОЙ ГЭС ЗА ГОДОВОЙ И ЗИМНИЙ ПЕРИОДЫ

Приложение 39

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВЫЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СРЕДНИХ ЗА МЕСЯЦ СУММАРНЫХ СБРОСНЫХ

РАСХОДОВ ВОДЫ В НИЖНЕМ БЬЕФЕ КОВЖСКОЙ ПЛОТИНЫ

ЗА НАВИГАЦИОННЫЙ, ЗИМНИЙ И ГОДОВОЙ ПЕРИОДЫ

Приложение 40

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВЫЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СБРОСНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ В НИЖНЕМ БЬЕФЕ

КОВЖСКОЙ ПЛОТИНЫ ПО МЕСЯЦАМ (ДЕКАБРЬ - МАРТ)

Приложение 41

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВЫЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СБРОСНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ В НИЖНЕМ БЬЕФЕ

КОВЖСКОЙ ПЛОТИНЫ ПО МЕСЯЦАМ (АПРЕЛЬ - ИЮЛЬ)

Приложение 42

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВЫЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СБРОСНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ В НИЖНЕМ БЬЕФЕ

КОВЖСКОЙ ПЛОТИНЫ ПО МЕСЯЦАМ (АВГУСТ - НОЯБРЬ)

Приложение 43

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

КРИВЫЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СРЕДНИХ ЗА МЕСЯЦ УРОВНЕЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕМ

БЬЕФЕ КОВЖСКОЙ ПЛОТИНЫ ЗА НАВИГАЦИОННЫЙ И ЗИМНИЙ ПЕРИОДЫ

Приложение 44

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

БАЛАНСОВАЯ ТАБЛИЦА

РАСЧЕТНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ШЕКСНИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

ЗА МНОГОВОДНЫЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ 5%

2004/05 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД
.6470588235294.2941176470588.9411764705883.5882352941176.235294117647.8823529411766.529411764706.176470588235.823529411765.470588235294.117647058823.764705882353.411764705882.058823529412.7058823529405.35294117647.0

Дата	

Полезный приток к створу Шекснинского гидроузла	

Уровни на конец интервала регулирования	

Объем водохранилища	

Аккумуляция	

Сброс в нижний бьеф	

Энергетика											

	

Верхний бьеф	

Нижний бьеф	

Расход на шлюзование (шлюз N 6)	

Расход на шлюзование (шлюзы N 7 и N 8)	

Сброс через турбины ГЭС	

Водосброс	

Суммарный сброс	

Суммарный объем сброса	

Напор нетто	

Мощность	

Выработка			

Месяц	

Декада	

м3/с	

млн.м3	

м	

м	

млн.м3	

млн.м3	

м3/с	

м3/с	

м3/с	

м3/с	

м3/с	

млн.м3	

м	

МВт	

МВт*час	

	

112,30	

99,90	

5291	

	

	

	

Апрель	

1	

168	

145	

112,38	

100,12	

5418	

128	

2,3	

1,5	

16	

0	

20	

17	

11,88	

1,7	

4565	

Апрель	

2	

507	

438	

112,66	

99,26	

5853	

434	

2,3	

1,5	

0	

0	

4	

3	

12,68	

0,0	

0	

Апрель	

3	

922	

796	

113,03	

101,56	

6471	

618	

2,3	

1,5	

168	

61	

233	

202	

12,67	

17,3	

4164	

Май	

1	

865	

747	

113,13	

101,56	

6611	

140	

12,1	

12,4	

240	

396	

660	

570	

11,52	

23,0	

5531	

Май	

2	

545	

471	

113,07	

101,56	

6508	

-103	

12,1	

12,4	

240	

402	

666	

575	

11,44	

22,9	

5496	

Май	

3	

491	

467	

113,02	

101,56	

6423	

-85	

12,1	

12,4	

240	

329	

593	

564	

11,39	

22,8	

6015	

Июнь	

1	

317	

274	

113,00	

101,56	

6390	

-33	

13,4	

15,5	

240	

86	

355	

307	

11,34	

22,7	

5448	

Июнь	

2	

256	

221	

113,00	

101,56	

6390	

0	

13,4	

15,5	

227	

0	

256	

221	

11,34	

21,5	

5154	

Июнь	

3	

63,2	

54,6	

113,00	

101,30	

6390	

0	

13,4	

15,5	

34	

0	

63	

54,6	

11,34	

3,2	

778	

Июль	

1 - 3	

308	

825	

113,00	

100,84	

6390	

0	

13,9	

16,2	

240	

38	

308	

825	

11,59	

23,2	

17259	

Август	

1 - 3	

151	

405	

113,00	

100,84	

6390	

0	

14,3	

16,2	

121	

0	

151	

405	

12,05	

12,1	

9027	

Сентябрь	

1 - 3	

103	

267	

113,00	

100,24	

6390	

0	

13,6	

16,0	

73	

0	

103	

267	

12,42	

7,6	

5472	

Октябрь	

1 - 3	

123	

330	

113,00	

100,24	

6390	

0	

13,1	

14,5	

96	

0	

123	

330	

12,65	

10,1	

7504	

Ноябрь	

1 - 3	

167	

433	

112,91	

100,49	

6232	

-158	

5,7	

5,1	

214	

0	

224	

581	

12,53	

22,3	

16059	

Декабрь	

1 - 3	

118	

315	

112,75	

100,44	

5992	

-239	

1,2	

0,0	

207	

0	

209	

559	

12,25	

21,2	

15758	

Январь	

1 - 3	

120	

322	

112,60	

100,44	

5778	

-214	

1,4	

0,0	

207	

0	

208	

557	

12,14	

20,9	

15561	

Февраль	

1 - 3	

37,3	

90	

112,45	

100,24	

5534	

-244	

1,3	

0,0	

130	

0	

132	

319	

12,18	

13,2	

8899	

Март	

1 - 3	

68,2	

183	

112,30	

99,90	

5287	

-247	

0,5	

0,0	

160	

0	

160	

430	

12,37	

16,5	

12270	

Всего за год	

6783	

	

-4	

	

6787	

44960		

Приложение 45

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

БАЛАНСОВАЯ ТАБЛИЦА

РАСЧЕТНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ШЕКСНИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

ЗА СРЕДНЕВОДНЫЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ 50%

2000/01 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД
.6470588235294.2941176470588.9411764705883.5882352941176.235294117647.8823529411766.529411764706.176470588235.823529411765.470588235294.117647058823.764705882353.411764705882.058823529412.7058823529405.35294117647.0

Дата	

Полезный приток к створу Шекснинского гидроузла	

Уровни на конец интервала регулирования	

Объем водохранилища	

Аккумуляция	

Сброс в нижний бьеф	

Энергетика											

	

Верхний бьеф	

Нижний бьеф	

Расход на шлюзование (шлюз N 6)	

Расход на шлюзование (шлюзы N 7 и N 8)	

Сброс через турбины ГЭС	

Водосброс	

Суммарный сброс	

Суммарный объем сброса	

Напор нетто	

Мощность	

Выработка			

Месяц	

Декада	

м3/с	

млн.м3	

м	

м	

млн.м3	

млн.м3	

м3/с	

м3/с	

м3/с	

м3/с	

м3/с	

млн.м3	

м	

МВт	

МВт*час	

	

112,30	

99,90	

5285	

	

	

	

Апрель	

1	

746	

645	

112,57	

100,63	

5719	

434	

2,3	

1,5	

240	

0	

243,8	

211	

11,76	

23,5	

17270	

Апрель	

2	

746	

645	

112,85	

100,63	

6153	

434	

2,3	

1,5	

240	

0	

243,8	

211	

11,97	

23,9	

5748	

Апрель	

3	

746	

645	

113,04	

101,56	

6432	

278	

2,3	

1,5	

240	

150	

394,2	

341	

12,23	

24,5	

5873	

Май	

1	

274	

237	

113,00	

101,56	

6390	

-42	

12,1	

12,4	

240	

87	

351,8	

304	

11,44	

22,9	

5495	

Май	

2	

274	

237	

113,00	

101,56	

6390	

0	

12,1	

12,4	

240	

10	

274,0	

237	

11,34	

22,7	

5447	

Май	

3	

274	

260	

113,00	

101,56	

6390	

0	

12,1	

12,4	

240	

10	

274,0	

260	

11,34	

22,7	

5991	

Июнь	

1	

61,4	

53	

113,00	

101,56	

6390	

0	

13,4	

15,5	

33	

0	

61,4	

53	

11,34	

3,1	

738	

Июнь	

2	

61,4	

53	

113,00	

101,56	

6390	

0	

13,4	

15,5	

33	

0	

61,4	

53	

11,34	

3,1	

738	

Июнь	

3	

61,4	

53,0	

113,00	

101,30	

6390	

0	

13,4	

15,5	

33	

0	

61,4	

53,0	

11,34	

3,1	

738	

Июль	

1 - 3	

58,3	

156	

113,00	

100,84	

6390	

0	

13,9	

16,2	

28	

0	

58,3	

156	

11,59	

2,7	

2028	

Август	

1 - 3	

57,2	

153	

113,00	

100,84	

6390	

0	

14,3	

16,2	

27	

0	

57,2	

153	

12,05	

2,7	

1995	

Сентябрь	

1 - 3	

142	

367	

113,00	

100,24	

6390	

0	

13,6	

16,0	

112	

0	

141,5	

367	

12,42	

11,6	

8342	

Октябрь	

1 - 3	

90,5	

242	

113,00	

100,24	

6390	

0	

13,1	

14,5	

63	

0	

90,5	

242	

12,65	

6,6	

4937	

Ноябрь	

1 - 3	

165	

427	

112,91	

100,49	

6233	

-157	

5,7	

5,1	

211	

0	

222,3	

576	

12,53	

22,1	

15907	

Декабрь	

1 - 3	

135	

362	

112,75	

100,44	

5991	

-241	

1,2	

0,0	

223	

0	

224,6	

602	

12,25	

22,8	

16973	

Январь	

1 - 3	

40,0	

107	

112,60	

100,44	

5770	

-221	

1,4	

0,0	

131	

0	

132,3	

354	

12,13	

13,2	

9855	

Февраль	

1 - 3	

42,9	

104	

112,46	

100,24	

5535	

-235	

1,3	

0,0	

132	

0	

133,6	

323	

12,18	

13,4	

9028	

Март	

1 - 3	

82,1	

220	

112,30	

99,90	

5288	

-247	

0,5	

0,0	

174	

0	

174,3	

467	

12,37	

17,9	

13331	

Всего за год	

4966	

	

3	

	

4963	

130433		

Приложение 46

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

БАЛАНСОВАЯ ТАБЛИЦА

РАСЧЕТНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ШЕКСНИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

ЗА СРЕДНЕМАЛОВОДНЫЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ 75%

2005/06 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД
.6470588235294.2941176470588.9411764705883.5882352941176.235294117647.8823529411766.529411764706.176470588235.823529411765.470588235294.117647058823.764705882353.411764705882.058823529412.7058823529405.35294117647.0

Дата	

Полезный приток к створу Шекснинского гидроузла	

Уровни на конец интервала регулирования	

Объем водохранилища	

Аккумуляция	

Сброс в нижний бьеф	

Энергетика											

	

Верхний бьеф	

Нижний бьеф	

Расход на шлюзование (шлюз N 6)	

Расход на шлюзование (шлюзы N 7 и N 8)	

Сброс через турбины ГЭС	

Водосброс	

Суммарный сброс	

Суммарный объем сброса	

Напор нетто	

Мощность	

Выработка			

Месяц	

Декада	

м3/с	

млн.м3	

м	

м	

млн.м3	

млн.м3	

м3/с	

м3/с	

м3/с	

м3/с	

м3/с	

млн.м3	

м	

МВт	

МВт*час	

	

112,30	

99,90	

5284	

	

	

	

Апрель	

1	

68,3	

59	

112,33	

99,26	

5341	

57	

2,3	

1,5	

2	

0	

5,7	

5	

12,52	

0,2	

8274	

Апрель	

2	

932	

805	

112,79	

100,63	

6060	

719	

2,3	

1,5	

96	

0	

99,8	

86	

12,78	

9,9	

2365	

Апрель	

3	

882	

762	

113,06	

101,56	

6507	

447	

2,3	

1,5	

240	

132	

375,9	

325	

12,21	

24,4	

5863	

Май	

1	

735	

635	

113,10	

101,56	

6560	

53	

12,1	

12,4	

240	

386	

651,0	

562	

11,51	

23,0	

5530	

Май	

2	

549	

474	

113,06	

101,56	

6460	

-100	

12,1	

12,4	

240	

374	

638,3	

551	

11,42	

22,9	

5485	

Май	

3	

216	

205	

113,00	

101,56	

6390	

-70	

12,1	

12,4	

209	

90	

323,9	

308	

11,35	

19,8	

5222	

Июнь	

1	

60,0	

52	

113,00	

101,56	

6390	

0	

13,4	

15,5	

83	

0	

111,4	

96	

11,34	

7,8	

1872	

Июнь	

2	

42,0	

36	

113,00	

101,56	

6390	

0	

13,4	

15,5	

57	

0	

85,6	

74	

11,34	

5,4	

1287	

Июнь	

3	

24,0	

20,7	

113,00	

101,30	

6385	

-5	

13,4	

15,5	

20	

0	

48,4	

41,8	

11,34	

1,8	

443	

Июль	

1 - 3	

8,0	

21	

112,91	

100,84	

6248	

-138	

13,9	

16,2	

0	

0	

30,1	

81	

11,77	

0,0	

0	

Август	

1 - 3	

4,0	

11	

112,87	

100,84	

6186	

-62	

14,3	

16,2	

0	

0	

30,5	

82	

11,95	

0,0	

0	

Сентябрь	

1 - 3	

2,0	

5	

112,80	

100,24	

6078	

-107	

13,6	

16,0	

0	

0	

29,6	

77	

12,25	

0,0	

0	

Октябрь	

1 - 3	

14,1	

38	

112,78	

98,81	

6043	

-35	

13,1	

14,5	

0	

0	

27,6	

74	

13,42	

0,0	

0	

Ноябрь	

1 - 3	

66,8	

173	

112,87	

100,22	

6187	

144	

5,7	

5,1	

0	

0	

10,8	

28	

13,91	

0,0	

0	

Декабрь	

1 - 3	

98,2	

263	

112,75	

100,44	

5987	

-200	

1,2	

0,0	

169	

0	

170,1	

455	

12,30	

17,3	

12856	

Январь	

1 - 3	

8,5	

23	

112,56	

100,44	

5726	

-261	

1,4	

0,0	

115	

0	

116,4	

312	

12,12	

11,6	

8646	

Февраль	

1 - 3	

27,2	

66	

112,43	

100,24	

5491	

-234	

1,3	

0,0	

115	

0	

116,3	

281	

12,15	

11,7	

7831	

Март	

1 - 3	

24,3	

65	

112,30	

99,90	

5284	

-207	

0,5	

0,0	

102	

0	

102,4	

274	

12,34	

10,5	

7810	

Всего за год	

3714	

	

0	

	

3714	

73483		

Приложение 47

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

БАЛАНСОВАЯ ТАБЛИЦА

РАСЧЕТНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ШЕКСНИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

ЗА МАЛОВОДНЫЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ 95%

2002/03 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД
.6470588235294.2941176470588.9411764705883.5882352941176.235294117647.8823529411766.529411764706.176470588235.823529411765.470588235294.117647058823.764705882353.411764705882.058823529412.7058823529405.35294117647.0

Дата	

Полезный приток к створу Шекснинского гидроузла	

Уровни на конец интервала регулирования	

Объем водохранилища	

Аккумуляция	

Сброс в нижний бьеф	

Энергетика											

	

Верхний бьеф	

Нижний бьеф	

Расход на шлюзование (шлюз N 6)	

Расход на шлюзование (шлюзы N 7 и N 8)	

Сброс через турбины ГЭС	

Водосброс	

Суммарный сброс	

Суммарный объем сброса	

Напор нетто	

Мощность	

Выработка			

Месяц	

Декада	

м3/с	

млн.м3	

м	

м	

млн.м3	

млн.м3	

м3/с	

м3/с	

м3/с	

м3/с	

м3/с	

млн.м3	

м	

МВт	

МВт*час	

	

112,30	

99,90	

5283	

	

	

	

Апрель	

1	

137	

118	

112,37	

99,96	

5394	

111	

2,3	

1,5	

7	

0	

10,7	

9	

12,00	

0,7	

169	

Апрель	

2	

401	

347	

112,58	

99,26	

5738	

343	

2,3	

1,5	

0	

0	

3,8	

3	

12,85	

0,0	

0	

Апрель	

3	

686	

593	

112,96	

99,47	

6372	

634	

2,3	

1,5	

0	

0	

3,8	

3	

13,39	

0,0	

0	

Май	

1	

539	

465	

113,00	

101,56	

6390	

18	

12,1	

12,4	

216	

225	

465,9	

403	

11,77	

20,8	

5002	

Май	

2	

286	

247	

113,00	

101,56	

6390	

0	

12,1	

12,4	

240	

21	

285,6	

247	

11,34	

22,7	

5447	

Май	

3	

157	

149	

113,00	

101,56	

6390	

0	

12,1	

12,4	

132	

0	

156,7	

149	

11,34	

12,5	

3300	

Июнь	

1	

72,0	

62	

113,00	

101,56	

6390	

0	

13,4	

15,5	

43	

0	

72,0	

62	

11,34	

4,1	

978	

Июнь	

2	

55,2	

48	

113,00	

101,56	

6390	

0	

13,4	

15,5	

26	

0	

55,2	

48	

11,34	

2,5	

597	

Июнь	

3	

30,9	

26,7	

113,00	

101,30	

6390	

0	

13,4	

15,5	

2	

0	

30,9	

26,7	

11,44	

0,2	

46	

Июль	

1 - 3	

11,0	

29	

113,00	

100,84	

6386	

-4	

13,9	

16,2	

1	

0	

31,1	

83	

11,70	

0,1	

73	

Август	

1 - 3	

3,0	

8	

112,92	

100,84	

6263	

-123	

14,3	

16,2	

0	

0	

30,5	

82	

12,01	

0,0	

0	

Сентябрь	

1 - 3	

2,0	

5	

112,83	

100,24	

6127	

-135	

13,6	

16,0	

0	

0	

29,6	

77	

12,29	

0,0	

0	

Октябрь	

1 - 3	

63,0	

169	

112,94	

98,81	

6289	

162	

13,1	

14,5	

0	

0	

27,6	

74	

13,51	

0,0	

0	

Ноябрь	

1 - 3	

92,2	

239	

112,90	

100,49	

6226	

-63	

5,7	

5,1	

102	

0	

113,1	

293	

12,97	

10,7	

7719	

Декабрь	

1 - 3	

41,4	

111	

112,75	

100,44	

5983	

-243	

1,2	

0,0	

132	

0	

132,8	

356	

12,24	

13,4	

9997	

Январь	

1 - 3	

32,7	

88	

112,59	

100,44	

5769	

-214	

1,4	

0,0	

120	

0	

121,2	

324	

12,13	

12,1	

9013	

Февраль	

1 - 3	

9,2	

22	

112,43	

100,24	

5494	

-275	

1,3	

0,0	

115	

0	

116,3	

281	

12,17	

11,7	

7841	

Март	

1 - 3	

32,0	

86	

112,30	

99,90	

5285	

-209	

0,5	

0,0	

110	

0	

110,2	

295	

12,35	

11,3	

8409	

Всего за год	

2814	

	

2	

	

2816	

58589		

Приложение 48

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

БАЛАНСОВАЯ ТАБЛИЦА

РАСЧЕТНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ КОВЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

ЗА МНОГОВОДНЫЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ 5%

1981/82 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД
.7.4.1000000000004.8.5.200000000001.900000000001.6.3.0

Дата	

Полезный приток к створу Ковжского гидроузла	

Уровень воды в верхнем бьефе водохранилища	

Объем водохранилища	

Аккумуляция	

Сброс в нижний бьеф					

	

	

Суммарный сброс	

В том числе для шлюза N 6	

Суммарный объем сброса			

Месяц	

Декада	

м3/с	

млн.м3	

м	

млн.м3	

млн.м3	

м3/с	

м3/с	

млн.м3	

	

163,11	

245	

	

Апрель	

1	

6,12	

5,3	

163,16	

248	

3,4	

0,7	

0,0	

1	

Апрель	

2	

-0,96	

-0,8	

163,15	

248	

0	

0,1	

0,0	

0	

Апрель	

3	

22,93	

19,8	

163,39	

268	

20	

0,1	

0,0	

0	

Май	

1	

27,50	

23,8	

163,67	

291	

24	

0,1	

0,0	

0	

Май	

2	

49,60	

42,9	

163,73	

294	

2,4	

47,2	

0,0	

41	

Май	

3	

32,38	

30,8	

163,73	

294	

0	

32,4	

0,0	

31	

Июнь	

1	

25,64	

22,1	

163,73	

294	

0	

25,6	

0,0	

22	

Июнь	

2	

9,84	

8,5	

163,73	

294	

0	

9,8	

0,0	

9	

Июнь	

3	

8,87	

7,7	

163,73	

294	

0	

8,9	

0,0	

8	

Июль	

1 - 3	

2,95	

7,9	

163,73	

294	

0	

3,0	

0,0	

8	

Август	

1 - 3	

0,13	

0,4	

163,73	

294	

0	

0,1	

0,0	

0	

Сентябрь	

1 - 3	

3,02	

7,8	

163,73	

294	

0	

3,0	

0,0	

8	

Октябрь	

1 - 3	

7,30	

19,6	

163,73	

294	

0	

7,3	

0,0	

20	

Ноябрь	

1 - 3	

9,09	

23,6	

163,73	

294	

0	

9,1	

0,0	

24	

Декабрь	

1 - 3	

4,54	

12,2	

163,56	

279	

-15	

10,1	

0,0	

27	

Январь	

1 - 3	

7,52	

20,1	

163,40	

267	

-11	

12,1	

0,0	

32	

Февраль	

1 - 3	

8,09	

20,3	

163,26	

256	

-11	

12,6	

0,0	

31	

Март	

1 - 3	

6,01	

16,1	

163,11	

245	

-11	

10,2	

0,0	

27	

Всего за год	

288	

0	

288	

Приложение 49

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

БАЛАНСОВАЯ ТАБЛИЦА

РАСЧЕТНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ КОВЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

ЗА СРЕДНЕВОДНЫЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ 50%

2011/12 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД
.7.4.1000000000004.8.5.200000000001.900000000001.6.3.0

Дата	

Полезный приток к створу Ковжского гидроузла	

Уровень воды в верхнем бьефе водохранилища	

Объем водохранилища	

Аккумуляция	

Сброс в нижний бьеф					

	

	

Суммарный сброс	

В том числе для шлюза N 6	

Суммарный объем сброса			

Месяц	

Декада	

м3/с	

млн.м3	

м	

млн.м3	

млн.м3	

м3/с	

м3/с	

млн.м3	

	

162,96	

233	

	

Апрель	

1	

5,93	

5	

163,02	

238	

5	

0,1	

0,0	

0	

Апрель	

2	

6,27	

5	

163,09	

243	

5	

0,1	

0,0	

0	

Апрель	

3	

25,58	

22	

163,36	

266	

23	

0,1	

0,0	

0	

Май	

1	

34,96	

30	

163,72	

294	

28	

2,7	

0,0	

2	

Май	

2	

6,66	

6	

163,73	

294	

0	

6,7	

0,0	

6	

Май	

3	

1,59	

2	

163,73	

294	

0	

1,6	

0,0	

2	

Июнь	

1	

0,00	

0	

163,73	

294	

0	

0,1	

0,0	

0	

Июнь	

2	

-0,63	

-1	

163,72	

293	

-1	

0,1	

0,0	

0	

Июнь	

3	

-0,71	

-0,6	

163,71	

292	

-1	

0,1	

0,0	

0,1	

Июль	

1 - 3	

-0,52	

-1	

163,69	

291	

-2	

0,1	

0,0	

0	

Август	

1 - 3	

0,65	

2	

163,71	

292	

1	

0,1	

0,0	

0	

Сентябрь	

1 - 3	

3,30	

9	

163,73	

294	

2	

2,7	

0,0	

7	

Октябрь	

1 - 3	

5,02	

13	

163,73	

294	

0	

5,0	

0,0	

13	

Ноябрь	

1 - 3	

3,35	

9	

163,73	

294	

0	

3,4	

0,0	

9	

Декабрь	

1 - 3	

5,56	

15	

163,56	

279	

-15	

11,2	

0,0	

30	

Январь	

1 - 3	

3,91	

10	

163,40	

267	

-11	

8,5	

0,0	

23	

Февраль	

1 - 3	

1,85	

4	

163,26	

256	

-11	

6,3	

0,0	

15	

Март	

1 - 3	

0,26	

1	

163,11	

245	

-11	

4,4	

0,0	

12	

Всего за год	

131	

11	

120	

Приложение 50

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

БАЛАНСОВАЯ ТАБЛИЦА

РАСЧЕТНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ КОВЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

ЗА СРЕДНЕМАЛОВОДНЫЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ 75%

2010/11 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД
.7.4.1000000000004.8.5.200000000001.900000000001.6.3.0

Дата	

Полезный приток к створу Ковжского гидроузла	

Уровень воды в верхнем бьефе водохранилища	

Объем водохранилища	

Аккумуляция	

Сброс в нижний бьеф					

	

	

Суммарный сброс	

В том числе для шлюза N 6	

Суммарный объем сброса			

Месяц	

Декада	

м3/с	

млн.м3	

м	

млн.м3	

млн.м3	

м3/с	

м3/с	

млн.м3	

	

163,11	

245	

	

Апрель	

1	

2,92	

3	

163,13	

246	

1	

0,4	

0,0	

0	

Апрель	

2	

17,13	

15	

163,31	

259	

13	

0,1	

0,0	

0	

Апрель	

3	

18,17	

16	

163,51	

277	

17	

0,1	

0,0	

0	

Май	

1	

21,97	

19	

163,73	

294	

17	

2,2	

0,0	

2	

Май	

2	

12,73	

11	

163,73	

294	

0	

12,7	

0,0	

11	

Май	

3	

9,11	

9	

163,73	

294	

0	

9,1	

0,0	

9	

Июнь	

1	

0,83	

1	

163,73	

294	

0	

0,8	

0,0	

1	

Июнь	

2	

4,86	

4	

163,73	

294	

0	

4,9	

0,0	

4	

Июнь	

3	

-0,85	

-0,7	

163,72	

293	

-1	

0,1	

0,0	

0,1	

Июль	

1 - 3	

-2,49	

-7	

163,64	

286	

-7	

0,1	

0,0	

0	

Август	

1 - 3	

-2,21	

-6	

163,56	

280	

-6	

0,1	

0,0	

0	

Сентябрь	

1 - 3	

-0,87	

-2	

163,09	

242	

-38	

13,6	

13,6	

35	

Октябрь	

1 - 3	

1,11	

3	

162,66	

211	

-31	

13,1	

13,1	

35	

Ноябрь	

1 - 3	

5,63	

15	

162,83	

224	

13	

0,1	

0,0	

0	

Декабрь	

1 - 3	

1,65	

4	

162,89	

229	

4	

0,1	

0,0	

0	

Январь	

1 - 3	

1,23	

3	

162,93	

231	

3	

0,1	

0,0	

0	

Февраль	

1 - 3	

0,86	

2	

162,96	

233	

2	

0,1	

0,0	

0	

Март	

1 - 3	

0,10	

0	

162,96	

233	

0	

0,1	

0,0	

0	

Всего за год	

89	

-11	

99	

Приложение 51

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

БАЛАНСОВАЯ ТАБЛИЦА

РАСЧЕТНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ КОВЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

ЗА МАЛОВОДНЫЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ 95%

2007/08 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД
.7.4.1000000000004.8.5.200000000001.900000000001.6.3.0

Дата	

Полезный приток к створу Ковжского гидроузла	

Уровень воды в верхнем бьефе водохранилища	

Объем водохранилища	

Аккумуляция	

Сброс в нижний бьеф					

	

	

Суммарный сброс	

В том числе для шлюза N 6	

Суммарный объем сброса			

Месяц	

Декада	

м3/с	

млн.м3	

м	

млн.м3	

млн.м3	

м3/с	

м3/с	

млн.м3	

	

163,11	

245	

	

Апрель	

1	

10,19	

9	

163,19	

251	

6	

1,1	

0,0	

1	

Апрель	

2	

12,61	

11	

163,34	

262	

11	

0,1	

0,0	

0	

Апрель	

3	

15,88	

14	

163,51	

276	

15	

0,1	

0,0	

0	

Май	

1	

7,35	

6	

163,59	

283	

6	

0,1	

0,0	

0	

Май	

2	

1,38	

1	

163,61	

284	

1	

0,1	

0,0	

0	

Май	

3	

3,68	

4	

163,65	

287	

3	

0,1	

0,0	

0	

Июнь	

1	

-1,32	

-1	

163,64	

286	

-1	

0,1	

0,0	

0	

Июнь	

2	

0,07	

0	

163,64	

286	

0	

0,1	

0,0	

0	

Июнь	

3	

2,34	

2,0	

163,66	

288	

2	

0,1	

0,0	

0,1	

Июль	

1 - 3	

2,24	

6	

163,73	

294	

6	

0,1	

0,0	

0	

Август	

1 - 3	

0,25	

1	

163,73	

294	

0	

0,2	

0,0	

1	

Сентябрь	

1 - 3	

0,80	

2	

163,73	

294	

0	

0,8	

0,0	

2	

Октябрь	

1 - 3	

1,18	

3	

163,73	

294	

0	

1,2	

0,0	

3	

Ноябрь	

1 - 3	

0,58	

2	

163,73	

294	

0	

0,6	

0,0	

2	

Декабрь	

1 - 3	

1,11	

3	

163,56	

279	

-15	

6,7	

0,0	

18	

Январь	

1 - 3	

1,40	

4	

163,40	

267	

-11	

6,0	

0,0	

16	

Февраль	

1 - 3	

1,10	

3	

163,26	

256	

-11	

5,6	

0,0	

13	

Март	

1 - 3	

1,76	

5	

163,11	

245	

-11	

5,9	

0,0	

16	

Всего за год	

73	

0	

73	

Приложение 52

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

БАЛАНСОВАЯ ТАБЛИЦА

РАСЧЕТНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ШЕКСНИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

ЗА САМЫЙ МАЛОВОДНЫЙ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД

С 1999/00 ПО 2003/04 ГГ.
.6470588235294.2941176470588.9411764705883.5882352941176.235294117647.8823529411766.529411764706.176470588235.823529411765.470588235294.117647058823.764705882353.411764705882.058823529412.7058823529405.35294117647.0

Дата	

Полезный приток к створу Шекснинского гидроузла	

Уровни на конец интервала регулирования	

Объем водохранилища	

Аккумуляция	

Сброс в нижний бьеф	

Энергетика											

	

Верхний бьеф	

Нижний бьеф	

Расход на шлюзование (шлюз N 6)	

Расход на шлюзование (шлюзы N 7 и N 8)	

Сброс через турбины ГЭС	

Водосброс	

Суммарный сброс	

Суммарный объем сброса	

Напор нетто	

Мощность	

Выработка			

Месяц	

Декада	

м3/с	

млн.м3	

м	

м	

млн.м3	

млн.м3	

м3/с	

м3/с	

м3/с	

м3/с	

м3/с	

млн.м3	

м	

МВт	

МВт*час	

	

112,29	

99,90	

5281	

	

	

	

1999/00																	

Апрель	

1	

658	

569	

112,52	

100,63	

5639	

358	

2,3	

1,5	

240	

0	

243,8	

211	

11,74	

23,5	

17086	

Апрель	

2	

658	

569	

112,75	

100,63	

5997	

358	

2,3	

1,5	

240	

0	

243,8	

211	

11,89	

23,8	

5713	

Апрель	

3	

658	

569	

112,99	

100,38	

6380	

383	

2,3	

1,5	

236	

0	

240,2	

208	

12,12	

23,9	

5735	

Май	

1	

277	

240	

113,00	

101,56	

6390	

10	

12,1	

12,4	

206	

10	

241,1	

208	

11,57	

19,7	

4724	

Май	

2	

277	

240	

113,00	

101,56	

6390	

0	

12,1	

12,4	

240	

13	

277,4	

240	

11,34	

22,7	

5447	

Май	

3	

277	

264	

113,00	

101,56	

6390	

0	

12,1	

12,4	

240	

13	

277,4	

264	

11,34	

22,7	

5991	

Июнь	

1	

11,0	

10	

112,99	

101,17	

6375	

-15	

13,4	

15,5	

0	

0	

28,9	

25	

11,51	

0,0	

0	

Июнь	

2	

11,0	

10	

112,98	

100,78	

6360	

-15	

13,4	

15,5	

0	

0	

28,9	

25	

11,89	

0,0	

0	

Июнь	

3	

11,0	

9,5	

112,97	

100,38	

6343	

-18	

13,4	

15,5	

0	

0	

28,9	

25,0	

12,27	

0,0	

0	

Июль	

1 - 3	

1,0	

3	

112,92	

100,35	

6263	

-80	

13,9	

16,2	

0	

0	

30,1	

81	

12,51	

0,0	

0	

Август	

1 - 3	

4,1	

11	

112,88	

100,84	

6194	

-68	

14,3	

16,2	

0	

0	

30,5	

82	

12,19	

0,0	

0	

Сентябрь	

1 - 3	

8,7	

23	

112,84	

100,24	

6141	

-53	

13,6	

16,0	

0	

0	

29,6	

77	

12,28	

0,0	

0	

Октябрь	

1 - 3	

43,8	

117	

112,87	

98,81	

6183	

42	

13,1	

14,5	

0	

0	

27,6	

74	

13,48	

0,0	

0	

Ноябрь	

1 - 3	

52,9	

137	

112,90	

100,49	

6227	

44	

5,7	

5,1	

23	

0	

33,7	

87	

13,71	

2,4	

1747	

Декабрь	

1 - 3	

99,2	

266	

112,74	

100,44	

5989	

-238	

1,2	

0,0	

186	

0	

187,7	

503	

12,24	

19,0	

14165	

Январь	

1 - 3	

53,0	

142	

112,60	

100,44	

5767	

-222	

1,4	

0,0	

141	

0	

142,4	

382	

12,14	

14,3	

10617	

Февраль	

1 - 3	

33,0	

83	

112,44	

99,90	

5518	

-248	

1,3	

0,0	

124	

0	

124,9	

313	

12,18	

12,5	

8733	

Март	

1 - 3	

49,0	

131	

112,30	

99,90	

5285	

-234	

0,5	

0,0	

139	

0	

139,1	

373	

12,37	

14,3	

10632	

2000/01																	

Апрель	

1	

746	

645	

112,57	

100,63	

5719	

434	

2,3	

1,5	

240	

0	

243,8	

211	

11,76	

23,5	

17270	

Апрель	

2	

746	

645	

112,85	

100,63	

6153	

434	

2,3	

1,5	

240	

0	

243,8	

211	

11,97	

23,9	

5748	

Апрель	

3	

746	

645	

113,02	

101,56	

6432	

278	

2,3	

1,5	

240	

150	

394,2	

341	

12,23	

24,5	

5873	

Май	

1	

274	

237	

113,00	

101,56	

6390	

-42	

12,1	

12,4	

240	

87	

351,8	

304	

11,44	

22,9	

5495	

Май	

2	

274	

237	

113,00	

101,56	

6390	

0	

12,1	

12,4	

240	

10	

274,0	

237	

11,34	

22,7	

5447	

Май	

3	

274	

260	

113,00	

101,56	

6390	

0	

12,1	

12,4	

240	

10	

274,0	

260	

11,34	

22,7	

5991	

Июнь	

1	

61,4	

53	

113,00	

101,56	

6390	

0	

13,4	

15,5	

33	

0	

61,4	

53	

11,34	

3,1	

738	

Июнь	

2	

61,4	

53	

113,00	

101,56	

6390	

0	

13,4	

15,5	

33	

0	

61,4	

53	

11,34	

3,1	

738	

Июнь	

3	

61,4	

53,0	

113,00	

101,30	

6390	

0	

13,4	

15,5	

33	

0	

61,4	

53,0	

11,34	

3,1	

738	

Июль	

1 - 3	

58,3	

156	

113,00	

100,84	

6390	

0	

13,9	

16,2	

28	

0	

58,3	

156	

11,59	

2,7	

2028	

Август	

1 - 3	

57,2	

153	

113,00	

100,84	

6390	

0	

14,3	

16,2	

27	

0	

57,2	

153	

12,05	

2,7	

1995	

Сентябрь	

1 - 3	

142	

367	

113,00	

100,24	

6390	

0	

13,6	

16,0	

112	

0	

141,5	

367	

12,42	

11,6	

8342	

Октябрь	

1 - 3	

90,5	

242	

113,00	

100,24	

6390	

0	

13,1	

14,5	

63	

0	

90,5	

242	

12,65	

6,6	

4937	

Ноябрь	

1 - 3	

165	

427	

112,90	

100,49	

6233	

-157	

5,7	

5,1	

211	

0	

222,3	

576	

12,53	

22,1	

15907	

Декабрь	

1 - 3	

135	

362	

112,75	

100,44	

5991	

-241	

1,2	

0,0	

223	

0	

224,6	

602	

12,25	

22,8	

16973	

Январь	

1 - 3	

40,0	

107	

112,61	

100,44	

5770	

-221	

1,4	

0,0	

131	

0	

132,3	

354	

12,13	

13,2	

9855	

Февраль	

1 - 3	

42,9	

104	

112,45	

99,90	

5524	

-246	

1,3	

0,0	

132	

0	

133,6	

323	

12,18	

13,4	

9028	

Март	

1 - 3	

82,1	

220	

112,30	

99,90	

5288	

-236	

0,5	

0,0	

174	

0	

174,3	

467	

12,37	

17,9	

13331	

2001/02																	

Апрель	

1	

248	

214	

112,42	

100,12	

5481	

193	

2,3	

1,5	

21	

0	

25,0	

22	

11,89	

2,2	

9182	

Апрель	

2	

729	

630	

112,76	

100,63	

6008	

527	

2,3	

1,5	

115	

0	

118,6	

103	

12,28	

11,6	

2782	

Апрель	

3	

1246	

1077	

113,14	

101,56	

6647	

639	

2,3	

1,5	

240	

235	

478,9	

414	

12,24	

24,5	

5879	

Май	

1	

448	

387	

113,04	

101,56	

6454	

-193	

12,1	

12,4	

240	

399	

664,0	

574	

11,54	

23,1	

5542	

Май	

2	

238	

205	

113,00	

101,56	

6390	

-64	

12,1	

12,4	

224	

98	

346,8	

300	

11,35	

21,2	

5086	

Май	

3	

130	

124	

113,00	

101,56	

6390	

0	

12,1	

12,4	

106	

0	

130,4	

124	

11,34	

10,0	

2644	

Июнь	

1	

154	

133	

113,00	

101,56	

6390	

0	

13,4	

15,5	

172	

0	

200,9	

174	

11,34	

16,3	

3903	

Июнь	

2	

103	

89	

113,00	

101,56	

6390	

0	

13,4	

15,5	

125	

0	

153,9	

133	

11,34	

11,8	

2837	

Июнь	

3	

52,0	

44,9	

113,00	

101,30	

6386	

-4	

13,4	

15,5	

57	

0	

86,3	

74,6	

11,34	

5,4	

1303	

Июль	

1 - 3	

6,0	

16	

112,92	

100,84	

6269	

-118	

13,9	

16,2	

0	

0	

30,1	

81	

11,77	

0,0	

0	

Август	

1 - 3	

1,0	

3	

112,83	

100,84	

6131	

-138	

14,3	

16,2	

0	

0	

30,5	

82	

11,94	

0,0	

0	

Сентябрь	

1 - 3	

10,3	

27	

112,80	

100,24	

6080	

-50	

13,6	

16,0	

0	

0	

29,6	

77	

12,24	

0,0	

0	

Октябрь	

1 - 3	

22,7	

61	

112,79	

98,81	

6068	

-13	

13,1	

14,5	

0	

0	

27,6	

74	

13,43	

0,0	

0	

Ноябрь	

1 - 3	

201	

522	

112,91	

100,49	

6241	

174	

5,7	

5,1	

118	

0	

128,6	

333	

13,27	

12,4	

8903	

Декабрь	

1 - 3	

74,0	

198	

112,74	

100,44	

5986	

-255	

1,2	

0,0	

171	

0	

171,8	

460	

12,24	

17,4	

12964	

Январь	

1 - 3	

24,5	

66	

112,60	

100,44	

5764	

-222	

1,4	

0,0	

115	

0	

116,4	

312	

12,13	

11,6	

8655	

Февраль	

1 - 3	

52,2	

126	

112,45	

99,90	

5524	

-240	

1,3	

0,0	

138	

0	

139,5	

338	

12,18	

14,0	

9436	

Март	

1 - 3	

52,3	

140	

112,30	

99,90	

5285	

-238	

0,5	

0,0	

146	

0	

146,0	

391	

12,37	

15,0	

11162	

2002/03																	

Апрель	

1	

137	

118	

112,37	

99,96	

5394	

109	

2,3	

1,5	

7	

0	

10,7	

9	

12,00	

0,7	

169	

Апрель	

2	

401	

347	

112,58	

99,26	

5738	

343	

2,3	

1,5	

0	

0	

3,8	

3	

12,85	

0,0	

0	

Апрель	

3	

686	

593	

112,99	

99,47	

6372	

634	

2,3	

1,5	

0	

0	

3,8	

3	

13,39	

0,0	

0	

Май	

1	

539	

465	

113,00	

101,56	

6390	

18	

12,1	

12,4	

216	

225	

465,9	

403	

11,77	

20,8	

5002	

Май	

2	

286	

247	

113,00	

101,56	

6390	

0	

12,1	

12,4	

240	

21	

285,6	

247	

11,34	

22,7	

5447	

Май	

3	

157	

149	

113,00	

101,56	

6390	

0	

12,1	

12,4	

132	

0	

156,7	

149	

11,34	

12,5	

3300	

Июнь	

1	

72,0	

62	

113,00	

101,56	

6390	

0	

13,4	

15,5	

43	

0	

72,0	

62	

11,34	

4,1	

978	

Июнь	

2	

55,2	

48	

113,00	

101,56	

6390	

0	

13,4	

15,5	

26	

0	

55,2	

48	

11,34	

2,5	

597	

Июнь	

3	

30,9	

26,7	

113,00	

101,30	

6390	

0	

13,4	

15,5	

2	

0	

30,9	

26,7	

11,44	

0,2	

46	

Июль	

1 - 3	

11,0	

29	

113,00	

100,84	

6386	

-4	

13,9	

16,2	

1	

0	

31,1	

83	

11,70	

0,1	

73	

Август	

1 - 3	

3,0	

8	

112,92	

100,84	

6263	

-123	

14,3	

16,2	

0	

0	

30,5	

82	

12,01	

0,0	

0	

Сентябрь	

1 - 3	

2,0	

5	

112,83	

100,24	

6127	

-135	

13,6	

16,0	

0	

0	

29,6	

77	

12,29	

0,0	

0	

Октябрь	

1 - 3	

63,0	

169	

112,94	

98,81	

6289	

162	

13,1	

14,5	

0	

0	

27,6	

74	

13,51	

0,0	

0	

Ноябрь	

1 - 3	

92,2	

239	

112,90	

100,49	

6226	

-63	

5,7	

5,1	

102	

0	

113,1	

293	

12,97	

10,7	

7719	

Декабрь	

1 - 3	

41,4	

111	

112,74	

100,44	

5983	

-243	

1,2	

0,0	

132	

0	

132,8	

356	

12,24	

13,4	

9997	

Январь	

1 - 3	

32,7	

88	

112,60	

100,44	

5769	

-214	

1,4	

0,0	

120	

0	

121,2	

324	

12,13	

12,1	

9013	

Февраль	

1 - 3	

9,2	

22	

112,42	

99,90	

5487	

-282	

1,3	

0,0	

115	

0	

116,3	

281	

12,17	

11,7	

7841	

Март	

1 - 3	

31,6	

85	

112,30	

99,90	

5283	

-203	

0,5	

0,0	

110	

0	

110,2	

295	

12,35	

11,3	

8409	

Среднегодовое (IV - III)	

3046	

	

0,47	

	

3045	

73978		

Приложение 53

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

БАЛАНСОВАЯ ТАБЛИЦА

РАСЧЕТНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ КОВЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

ЗА САМЫЙ МАЛОВОДНЫЙ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД

С 2004/05 ПО 2008/09 ГГ.
.7.4.1000000000004.8.5.200000000001.900000000001.6.3.0

Дата	

Полезный приток к створу Ковжского гидроузла	

Уровень воды в верхнем бьефе водохранилища	

Объем водохранилища	

Аккумуляция	

Сброс в нижний бьеф					

	

	

Суммарный сброс	

В том числе для шлюза N 6	

Суммарный объем сброса			

Месяц	

Декада	

м3/с	

млн.м3	

м	

млн.м3	

млн.м3	

м3/с	

м3/с	

млн.м3	

	

163,10	

244	

	

2004/05										

Апрель	

1	

-0,66	

-1	

163,09	

243	

-1	

0,1	

0,0	

0	

Апрель	

2	

9,69	

8	

163,19	

251	

7	

0,1	

0,0	

0	

Апрель	

3	

20,90	

18	

163,44	

270	

19	

0,1	

0,0	

0	

Май	

1	

41,82	

36	

163,73	

294	

24	

14,0	

0,0	

12	

Май	

2	

9,81	

8	

163,73	

294	

0	

9,8	

0,0	

8	

Май	

3	

8,59	

8	

163,73	

294	

0	

8,6	

0,0	

8	

Июнь	

1	

3,69	

3	

163,73	

294	

0	

3,7	

0,0	

3	

Июнь	

2	

4,36	

4	

163,73	

294	

0	

4,4	

0,0	

4	

Июнь	

3	

5,40	

4,7	

163,73	

294	

0	

5,4	

0,0	

4,7	

Июль	

1 - 3	

0,97	

3	

163,73	

294	

0	

1,0	

0,0	

3	

Август	

1 - 3	

1,04	

3	

163,73	

294	

0	

1,0	

0,0	

3	

Сентябрь	

1 - 3	

1,08	

3	

163,73	

294	

0	

1,1	

0,0	

3	

Октябрь	

1 - 3	

3,58	

10	

163,73	

294	

0	

3,6	

0,0	

10	

Ноябрь	

1 - 3	

1,20	

3	

163,73	

294	

0	

1,2	

0,0	

3	

Декабрь	

1 - 3	

0,38	

1	

163,55	

279	

-15	

6,0	

0,0	

16	

Январь	

1 - 3	

1,41	

4	

163,41	

267	

-12	

6,0	

0,0	

16	

Февраль	

1 - 3	

1,05	

3	

163,25	

255	

-12	

5,4	

0,0	

13	

Март	

1 - 3	

1,77	

5	

163,10	

244	

-11	

6,2	

0,0	

17	

2005/06										

Апрель	

1	

-1,51	

-1	

163,08	

243	

-1	

0,1	

0,0	

0	

Апрель	

2	

11,95	

10	

163,22	

253	

10	

0,1	

0,0	

0	

Апрель	

3	

12,27	

11	

163,38	

265	

12	

0,1	

0,0	

0	

Май	

1	

22,10	

19	

163,61	

284	

19	

0,1	

0,0	

0	

Май	

2	

19,26	

17	

163,73	

294	

10	

6,2	

0,0	

5	

Май	

3	

4,05	

4	

163,73	

294	

0	

4,1	

0,0	

4	

Июнь	

1	

9,41	

8	

163,73	

294	

0	

9,4	

0,0	

8	

Июнь	

2	

-1,28	

-1	

163,72	

292	

-1	

0,1	

0,0	

0	

Июнь	

3	

-1,98	

-1,7	

163,69	

291	

-2	

0,1	

0,0	

0,1	

Июль	

1 - 3	

-1,18	

-3	

163,65	

287	

-3	

0,1	

0,0	

0	

Август	

1 - 3	

-1,69	

-5	

163,60	

282	

-5	

0,1	

0,0	

0	

Сентябрь	

1 - 3	

0,10	

0	

163,13	

246	

-36	

13,6	

13,6	

35	

Октябрь	

1 - 3	

0,10	

0	

162,68	

213	

-34	

13,1	

13,1	

35	

Ноябрь	

1 - 3	

2,41	

6	

162,60	

207	

-6	

4,7	

4,7	

12	

Декабрь	

1 - 3	

2,89	

8	

162,70	

214	

7	

0,1	

0,0	

0	

Январь	

1 - 3	

0,38	

1	

162,71	

215	

1	

0,1	

0,0	

0	

Февраль	

1 - 3	

0,72	

2	

162,73	

216	

2	

0,1	

0,0	

0	

Март	

1 - 3	

0,94	

3	

162,76	

219	

2	

0,1	

0,0	

0	

2006/07										

Апрель	

1	

2,69	

2	

162,79	

221	

2	

0,1	

0,0	

0	

Апрель	

2	

6,74	

6	

162,87	

227	

6	

0,1	

0,0	

0	

Апрель	

3	

13,09	

11	

163,02	

238	

12	

0,1	

0,0	

0	

Май	

1	

6,80	

6	

163,11	

245	

6	

0,1	

0,0	

0	

Май	

2	

10,13	

9	

163,22	

253	

8	

0,1	

0,0	

0	

Май	

3	

6,28	

6	

163,29	

258	

5	

0,1	

0,0	

0	

Июнь	

1	

6,38	

6	

163,36	

264	

5	

0,1	

0,0	

0	

Июнь	

2	

8,55	

7	

163,46	

271	

7	

0,1	

0,0	

0	

Июнь	

3	

-2,13	

-1,8	

163,43	

269	

-2	

0,1	

0,0	

0,1	

Июль	

1 - 3	

-0,74	

-2	

163,39	

265	

-3	

0,1	

0,0	

0	

Август	

1 - 3	

-0,18	

0	

162,88	

228	

-38	

14,3	

14,3	

38	

Сентябрь	

1 - 3	

-0,76	

-2	

162,60	

207	

-21	

7,7	

7,7	

20	

Октябрь	

1 - 3	

1,22	

3	

162,60	

207	

0	

1,2	

1,2	

3	

Ноябрь	

1 - 3	

8,03	

21	

162,88	

228	

21	

0,1	

0,0	

0	

Декабрь	

1 - 3	

5,29	

14	

163,06	

241	

14	

0,1	

0,0	

0	

Январь	

1 - 3	

2,93	

8	

163,16	

248	

7	

0,1	

0,0	

0	

Февраль	

1 - 3	

0,54	

1	

163,18	

250	

2	

0,1	

0,0	

0	

Март	

1 - 3	

3,72	

10	

163,10	

244	

-6	

5,9	

0,0	

16	

2007/08										

Апрель	

1	

10,19	

9	

163,21	

252	

8	

1,1	

0,0	

1	

Апрель	

2	

12,61	

11	

163,35	

263	

11	

0,1	

0,0	

0	

Апрель	

3	

15,88	

14	

163,53	

277	

14	

0,1	

0,0	

0	

Май	

1	

7,35	

6	

163,60	

283	

6	

0,1	

0,0	

0	

Май	

2	

1,38	

1	

163,61	

284	

1	

0,1	

0,0	

0	

Май	

3	

3,68	

4	

163,65	

287	

3	

0,1	

0,0	

0	

Июнь	

1	

-1,32	

-1	

163,64	

286	

-1	

0,1	

0,0	

0	

Июнь	

2	

0,07	

0	

163,64	

286	

0	

0,1	

0,0	

0	

Июнь	

3	

2,34	

2,0	

163,66	

288	

2	

0,1	

0,0	

0,1	

Июль	

1 - 3	

2,24	

6	

163,73	

294	

6	

0,1	

0,0	

0	

Август	

1 - 3	

0,25	

1	

163,73	

294	

0	

0,2	

0,0	

1	

Сентябрь	

1 - 3	

0,80	

2	

163,73	

294	

0	

0,8	

0,0	

2	

Октябрь	

1 - 3	

1,18	

3	

163,73	

294	

0	

1,2	

0,0	

3	

Ноябрь	

1 - 3	

0,58	

2	

163,73	

294	

0	

0,6	

0,0	

2	

Декабрь	

1 - 3	

1,11	

3	

163,55	

279	

-15	

6,7	

0,0	

18	

Январь	

1 - 3	

1,40	

4	

163,41	

267	

-11	

6,0	

0,0	

16	

Февраль	

1 - 3	

1,10	

3	

163,25	

255	

-12	

5,6	

0,0	

13	

Март	

1 - 3	

1,76	

5	

163,10	

244	

-11	

5,9	

0,0	

16	

Среднегодовое (IV - III)	

75	

0	

75	

Приложение 54

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

ГИДРОГРАФЫ

ПРИТОКА ПОЛОВОДЬЯ К ШЕКСНИНСКОМУ ВОДОХРАНИЛИЩУ И СБРОСА

ЧЕРЕЗ СООРУЖЕНИЯ ШЕКСНИНСКОГО ГИДРОУЗЛА ЗА 1966 ГОД

Приложение 55

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

ГИДРОГРАФЫ

ПРИТОКА ПОЛОВОДЬЯ К ШЕКСНИНСКОМУ ВОДОХРАНИЛИЩУ И СБРОСА

ЧЕРЕЗ СООРУЖЕНИЯ ШЕКСНИНСКОГО ГИДРОУЗЛА ВЕРОЯТНОСТЬЮ

ПРЕВЫШЕНИЯ 0,1% И 1% РАССЧИТАННЫЕ ПО МОДЕЛИ 1966 ГОДА

Приложение 56

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

ТАБЛИЦА

РАСЧЕТНОГО РЕЖИМА ПРОПУСКА МОДЕЛЬНОГО ПОЛОВОДЬЯ

ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПРЕВЫШЕНИЯ 0,1% И 1%

ДЛЯ ШЕКСНИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
.5.0.5.0.5.0

Сутки	

Дата по модели	

Расходы притока, м3/с	

Расходы стока, м3/с			

	

1%	

0,1%	

1%	

0,1%	

1	

01.04.1966	

64,1	

87,2	

62,7	

85,8	

2	

02.04.1966	

64,1	

87,2	

62,6	

85,7	

3	

03.04.1966	

131	

178	

129	

176	

4	

04.04.1966	

163	

222	

162	

239	

5	

05.04.1966	

229	

311	

207	

309	

6	

06.04.1966	

170	

231	

169	

230	

7	

07.04.1966	

155	

211	

154	

210	

8	

08.04.1966	

233	

317	

231	

315	

9	

09.04.1966	

349	

474	

165	

291	

10	

10.04.1966	

389	

529	

388	

528	

11	

11.04.1966	

362	

493	

361	

491	

12	

12.04.1966	

253	

343	

251	

342	

13	

13.04.1966	

254	

346	

253	

345	

14	

14.04.1966	

241	

328	

57,9	

145	

15	

15.04.1966	

342	

465	

340	

463	

16	

16.04.1966	

355	

483	

353	

481	

17	

17.04.1966	

286	

388	

284	

387	

18	

18.04.1966	

321	

437	

320	

435	

19	

19.04.1966	

436	

593	

253	

410	

20	

20.04.1966	

609	

828	

608	

827	

21	

21.04.1966	

727	

989	

726	

840	

22	

22.04.1966	

756	

1028	

754	

840	

23	

23.04.1966	

708	

963	

707	

840	

24	

24.04.1966	

633	

860	

449	

840	

25	

25.04.1966	

706	

960	

704	

840	

26	

26.04.1966	

809	

1100	

807	

840	

27	

27.04.1966	

904	

1230	

840	

840	

28	

28.04.1966	

890	

1211	

840	

840	

29	

29.04.1966	

1000	

1360	

840	

840	

30	

30.04.1966	

1108	

1507	

840	

840	

31	

01.05.1966	

1128	

1534	

840	

840	

32	

02.05.1966	

1085	

1476	

613	

840	

33	

03.05.1966	

1014	

1379	

736	

840	

34	

04.05.1966	

1063	

1446	

859	

1129	

35	

05.05.1966	

1122	

1526	

982	

1152	

36	

06.05.1966	

1229	

1671	

1107	

1182	

37	

07.05.1966	

1310	

1781	

1127	

1217	

38	

08.05.1966	

1364	

1855	

1140	

1254	

39	

09.05.1966	

1461	

1986	

1159	

1296	

40	

10.05.1966	

1674	

2276	

1188	

1354	

41	

11.05.1966	

2000	

2720	

1236	

1434	

42	

12.05.1966	

1398	

1901	

1245	

1461	

43	

13.05.1966	

1373	

1867	

1251	

1484	

44	

14.05.1966	

1386	

1885	

1259	

1507	

45	

15.05.1966	

1317	

1791	

1260	

1523	

46	

16.05.1966	

1232	

1676	

1259	

1531	

47	

17.05.1966	

1172	

1594	

1253	

1534	

48	

18.05.1966	

1127	

1533	

1245	

1534	

49	

19.05.1966	

1195	

1625	

1241	

1540	

50	

20.05.1966	

1210	

1646	

1239	

1550	

51	

21.05.1966	

1070	

1455	

1228	

1540	

52	

22.05.1966	

964	

1311	

1211	

1524	

53	

23.05.1966	

917	

1247	

1193	

1507	

54	

24.05.1966	

954	

1297	

1178	

1494	

55	

25.05.1966	

772	

1050	

1154	

1467	

56	

26.05.1966	

638	

867	

1122	

1430	

57	

27.05.1966	

537	

731	

619	

1388	

58	

28.05.1966	

902	

1226	

889	

1378	

59	

29.05.1966	

663	

902	

651	

1349	

60	

30.05.1966	

760	

1033	

747	

1329	

61	

31.05.1966	

299	

407	

287	

1274	

62	

01.06.1966	

464	

631	

448	

1235	

63	

02.06.1966	

358	

487	

343	

1190	

64	

03.06.1966	

441	

600	

426	

1154	

65	

04.06.1966	

388	

528	

373	

1111	

66	

05.06.1966	

526	

715	

510	

700	

67	

06.06.1966	

504	

685	

489	

670	

68	

07.06.1966	

374	

508	

358	

493	

69	

08.06.1966	

240	

326	

224	

310	

70	

09.06.1966	

259	

352	

243	

336	

71	

10.06.1966	

422	

573	

406	

558	

72	

11.06.1966	

300	

407	

284	

392	

73	

12.06.1966	

195	

265	

179	

249	

74	

13.06.1966	

68,6	

93,2	

53,1	

78	

75	

14.06.1966	

143	

194	

127	

178	

76	

15.06.1966	

189	

257	

174	

242	

77	

16.06.1966	

181	

246	

165	

230	

78	

17.06.1966	

142	

193	

127	

178	

79	

18.06.1966	

131	

178	

115	

162	

80	

19.06.1966	

178	

242	

163	

227	

81	

20.06.1966	

152	

206	

136	

191	

82	

21.06.1966	

125	

170	

110	

155	

83	

22.06.1966	

231	

314	

215	

298	

84	

23.06.1966	

287	

390	

272	

375	

Приложение 57

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

ГИДРОГРАФЫ

ПРИТОКА ПОЛОВОДЬЯ К КОВЖСКОМУ ВОДОХРАНИЛИЩУ И СБРОСА

ЧЕРЕЗ КОВЖСКУЮ ПЛОТИНУ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПРЕВЫШЕНИЯ 1%,

РАССЧИТАННЫЕ ПО МОДЕЛИ 2009 ГОДА

Приложение 58

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

ТАБЛИЦА

РАСЧЕТНОГО РЕЖИМА ПРОПУСКА МОДЕЛЬНОГО ПОЛОВОДЬЯ

ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПРЕВЫШЕНИЯ 1% ДЛЯ КОВЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
.75.5.25.0

Сутки	

Дата по модели	

Расходы притока, м3/с	

Расходы сброса, м3/с	

	

1%	

1%	

1	

24.04.2009	

1,22	

6,18	

2	

25.04.2009	

1,16	

6,12	

3	

26.04.2009	

9,21	

6,07	

4	

27.04.2009	

17,4	

6,01	

5	

28.04.2009	

26,6	

6,24	

6	

29.04.2009	

28,0	

9,70	

7	

30.04.2009	

33,8	

10,0	

8	

01.05.2009	

38,7	

14,1	

9	

02.05.2009	

38,9	

14,9	

10	

03.05.2009	

41,2	

15,6	

11	

04.05.2009	

33,6	

16,0	

12	

05.05.2009	

33,9	

21,5	

13	

06.05.2009	

37,4	

21,5	

14	

07.05.2009	

58,0	

26,7	

15	

08.05.2009	

43,6	

28,1	

16	

09.05.2009	

32,9	

28,7	

17	

10.05.2009	

25,0	

28,7	

18	

11.05.2009	

18,6	

28,7	

19	

12.05.2009	

14,0	

28,3	

20	

13.05.2009	

14,1	

27,7	

21	

14.05.2009	

13,6	

27,2	

22	

15.05.2009	

13,1	

26,7	

23	

16.05.2009	

25,4	

26,2	

24	

17.05.2009	

23,6	

25,6	

25	

18.05.2009	

22,6	

11,9	

26	

19.05.2009	

8,93	

12,8	

27	

20.05.2009	

9,49	

12,7	

28	

21.05.2009	

9,43	

12,6	

29	

22.05.2009	

9,36	

12,5	

30	

23.05.2009	

8,97	

12,5	

31	

24.05.2009	

8,90	

12,4	

32	

25.05.2009	

8,82	

12,3	

33	

26.05.2009	

10,9	

12,3	

34	

27.05.2009	

12,6	

12,2	

35	

28.05.2009	

14,4	

12,1	

36	

29.05.2009	

14,5	

12,2	

37	

30.05.2009	

13,9	

12,2	

38	

31.05.2009	

13,3	

12,3	

39	

01.06.2009	

13,0	

10,5	

Приложение 59

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

ПРОДОЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

КРИВЫХ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОВЖСКОГО И ШЕКСНИНСКОГО

ВОДОХРАНИЛИЩ, РЕК КОВЖА И ШЕКСНА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ

МАКСИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ 1% И 0,1%

Приложение 60

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

СПИСОК

ДЕЙСТВУЮЩИХ ПУНКТОВ НАБЛЮДЕНИЙ (ПО СОСТОЯНИЮ

НА 01.01.2013 Г.)
.25.5.75.0.25.5.75.0.25.5.75.0

Код поста	

Наименование водного объекта	

Наименование, местоположение поста (станции)	

В чьем ведении находится	

Расстояние от устья, км	

Площадь водосбора, км2	

Дата открытия поста	

Отметка нуля графика, м	

Состав информационных элементов				

	

	

	

уровни	

сток	

гидрохимия	

гидробиология	

36480	

Шекснинское водохранилище	

село Крохино, 2,0 км ниже истока реки из Белого озера	

ФГБУ "Северное УГМС"	

137	

14000	

01.04.1938	

108,12	

+	

+	

+	

-	

36481	

Шекснинское водохранилище	

деревня Иванов Бор, в 200 м ниже пристани	

ФГБУ "Северное УГМС"	

84	

16100	

12.05.1927	

106,82	

+	

-	

-	

+	

75197	

Шекснинское водохранилище	

Шекснинский гидроузел	

ФБУ "Администрация Волго-Балт"	

16	

19400	

01.06.1963	

113,00/96,96 <*>	

+	

+	

-	

-	

75200	

р. Ковжа <**>	

деревня Шулепово	

ФГБУ "Северное УГМС"	

40	

712	

29.07.1951	

125,45	

+	

+	

-	

-	

75952	

Шекснинское водохранилище	

г. Белозерск	

ФГБУ "Северное УГМС"	

-	

19400	

02.05.1887, 01.06.1963	

109,72	

+	

+	

+	

+	

75955	

Шекснинское водохранилище	

деревня Большой Пепел	

ФГБУ "Северное УГМС"	

-	

19400	

16.08.1965	

108,95	

+	

-	

-	

-	

75951	

Шекснинское водохранилище	

село Киснема	

ФГБУ "Северное УГМС"	

-	

19400	

01.11.1964	

109,74	

+	

-	

-	

-	

-	

Шекснинское водохранилище	

озеро Белое	

ФГБНУ "ГосНИОРХ" <***>	

-	

19400	

-	

-	

-	

-	

+	

-	

-	

Шекснинское водохранилище	

Сизьминский разлив	

ФГБНУ "ГосНИОРХ"	

-	

19400	

-	

-	

-	

-	

-	

+	

-	

Ковжское водохранилище	

Ковжская плотина	

ФБУ "Администрация Волго-Балт"	

83	

438	

-	

-	

+	

+	

-	

-	

--------------------------------

<*> Верхний бьеф/нижний бьеф.

<**> Правый приток р. Шексны на 47 км от устья (по гидрологической изученности N 853).

<***> Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга".

Приложение 61

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

Рекомендуемый образец

                                      Члену Правления, директору

                                      по управлению режимами ЕЭС - главному

                                      диспетчеру АО "СО ЕЭС"

                                      ......

                                      Генеральному директору

                                      ФГБУ "Канал имени Москвы"

                                      ......

                                      Руководителю

                                      ФБУ "Администрация "Волго-Балт"

                                      .......

О режимах работы гидроузлов

Волжско-Камского каскада

    В  соответствии  с  рекомендациями  Межведомственной  рабочей группы по

регулированию   режимов   работы   водохранилищ   Волжско-Камского  каскада

(заседание    от...),    с    учетом   складывающейся   гидрологической   и

водохозяйственной обстановки и предложений водопользователей, установить на

период  с...  по...  года  включительно, следующие режимы работы гидроузлов

каскада:
.5.0

Шекснинского	

- в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе в пределах отметок ... - ... м;	

Иваньковского	

- в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок ... - ... м;	

Угличского	

- в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок ... - ... м;	

Рыбинского	

- в режиме обеспечения установленного режима работы Нижегородского гидроузла;	

Нижегородского	

- средними за период сбросными расходами ... м3/с с поддержанием уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок ... - ... м;	

Чебоксарского	

- в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок ... - ... м;	

Камского	

- средними за период сбросными расходами ... м3/с;	

Воткинского	

- средними за период сбросными расходами ... м3/с;	

Нижнекамского	

- в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок ... - ... м;	

Жигулевского	

- в режиме обеспечения установленных режимов работы Саратовского и Волгоградского гидроузлов;	

Саратовского	

- в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок ... - ... м;	

Волгоградского	

- средними за период сбросными расходами в пределах ... - ... м3/с с поддержанием уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок ... - ... м.	

Руководитель (заместитель руководителя)                           (подпись)

Исполнитель

Телефон

Приложение 62

к Правилам использования водных ресурсов

Ковжского и Шекснинского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 14 сентября 2017 г. N 194

Рекомендуемый образец

                                            Руководителю

                                            ФБУ "Администрация "Волго-Балт"

О режимах работы

Ковжского водохранилища

    Вытегорскому району гидросооружений и судоходства  установить на период

с __________________________ по _________________________ режим      работы

Ковжского водохранилища с суммарными сбросными расходами в нижний бьеф:

__________________________________________________________________________,

       (указываются сбросные расходы или диапазоны сбросных расходов

                   с уточнением интервала их осреднения)

при следующих ограничениях: ______________________________________________.

                          (при необходимости указываются предельные отметки

уровней  воды в верхнем  и  нижнем бьефах, минимальные  суммарные  сбросные

расходы,  предельные   интенсивности   наполнения/сработки   водохранилища,

другие ограничения)

Руководитель (заместитель руководителя)                           (подпись)

Исполнитель

Телефон