Зарегистрировано в Минюсте России 22 июля 2025 г. N 83013

------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИКАЗ

от 20 июня 2025 г. N 154

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ВЕРХНЕ-УФАЛЕЙСКОГО

И НИЖНЕ-УФАЛЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ

В соответствии с пунктом 4 Положения о разработке, согласовании и утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. N 349, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила использования водных ресурсов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ.

2. Настоящий приказ действует в течение 15 лет с даты его вступления в силу.

Руководитель

Д.М.КИРИЛЛОВ

Утверждены

приказом Росводресурсов

от 20.06.2025 N 154

ПРАВИЛА

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ВЕРХНЕ-УФАЛЕЙСКОГО

И НИЖНЕ-УФАЛЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ

I. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 45 Водного кодекса Российской Федерации и Методическими указаниями по разработке правил использования водохранилищ, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.01.2011 N 17 <1>.

--------------------------------

<1> Зарегистрирован Минюстом России 04.05.2011, регистрационный N 20655.

2. Настоящие Правила определяют режимы использования водных ресурсов, в том числе режимы наполнения и сработки, Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ.

3. В настоящих Правилах все отметки нормативных и иных уровней воды, отметки сооружений гидроузлов и других гидротехнических сооружений на водохранилищах, отметки уровней воды на характеристиках пропускной способности сооружений и участков рек и водохранилищ даны в действующей государственной Балтийской системе высот 1977 г.

II. Характеристики гидроузлов, водохранилищ

и их возможностей

4. Гидроузлы Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ расположены на р. Уфалейке. Плотины гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ находятся на территории Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области.

5. Верхне-Уфалейское водохранилище образовано речным средненапорным гидроузлом и относится к русловому долинному типу, его полезный объем позволяет осуществлять многолетнее регулирование стока р. Уфалейки.

Нижне-Уфалейское водохранилище образовано речным средненапорным гидроузлом и относится к русловому долинному типу, его полезный объем позволяет осуществлять сезонное регулирование стока р. Уфалейки.

6. Верхне-Уфалейское водохранилище введено в эксплуатацию в 1769 г., Нижне-Уфалейское - в 1884 г. Информация о сроках начала строительства и периоде первоначального заполнения водохранилищ отсутствует.

7. Сведения о проектных организациях, разработавших первоначальные проекты гидроузлов и Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ, отсутствуют.

В 1969 г. выполнена реконструкция сооружений гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища. Проект реконструкции данного гидроузла и водохранилища разработан Ленинградским отделением Государственного проектного института по изысканиям и проектированию наружных водопроводов, канализации и гидротехнических сооружений "Водоканалпроект" в 1952 г. Акт приемки не сохранился.

В 1985 г. выполнена реконструкция водосброса гидроузла Нижне-Уфалейского водохранилища по проекту государственного проектного института "Уральский Водоканалпроект". Гидроузел принят в эксплуатацию государственной комиссией, акт приемки от 26.12.1985. Акт приемки не сохранился.

8. Задачей создания Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ, содержащейся в первоначальном проекте гидроузлов и водохранилищ, являлось промышленное водоснабжение Верхнеуфалейского и Нижнеуфалейского металлургических заводов.

На дату вступления в силу настоящих Правил Верхне-Уфалейское водохранилище фактически используется для промышленного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "ОранжСтил" (правопреемник Верхнеуфалейского и Нижнеуфалейского металлургических заводов) и рекреации.

Верхне-Уфалейское и Нижне-Уфалейское водохранилища являются водными объектами рыбохозяйственного значения и используются, в том числе, для спортивного и любительского рыболовства.

9. Ранее для Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ действовал нормативный документ, определявший режим использования водных ресурсов водохранилищ, утвержденный Министерством мелиорации и водного хозяйства РСФСР 25.09.1973.

10. Карта-схема расположения гидроузлов и Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ с указанием границ гидрографических единиц и водохозяйственных участков приведена в приложении N 1 к настоящим Правилам.

III. Основные характеристики водотока

11. Река Уфалейка является правобережным притоком р. Уфы, берет начало на Уфалейском хребте, где граничат Верхнеуфалейский городской округ и Нязепетровский район Челябинской области и Свердловская область. Река Уфалейка протекает по территории Челябинской области, впадает в р. Уфу на 853-м км от ее устья. Общая протяженность р. Уфалейки составляет 70 км.

Площадь водосбора р. Уфалейки - 910 км2, площадь водосбора в створе гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища - 170 км2, площадь водосбора в створе гидроузла Нижне-Уфалейского водохранилища - 803 км2. Гидроузел Верхне-Уфалейского водохранилища находится на расстоянии 39,4 км от устья р. Уфалейки, гидроузел Нижне-Уфалейского водохранилища - на расстоянии 4,4 км от устья р. Уфалейки.

12. Параметры естественного годового стока р. Уфалейки в створах гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ:
.0.0.0

Наименование параметра	

Водохранилище		

Верхне-Уфалейское	

Нижне-Уфалейское	

Объем среднего многолетнего стока, млн м3	

47,6	

203	

Максимальный наблюдавшийся (восстановленный) объем годового стока (2002 г.), млн м3	

87,6	

376	

Минимальный наблюдавшийся (восстановленный) объем годового стока (2010 г.), млн м3	

12,6	

62,1	

Максимальный наблюденный расход воды, м3/с	

32,4	

83,1	

Минимальный наблюденный расход воды, м3/с	

0,12	

0,23	

Коэффициент изменчивости годового стока (CV)	

0,33	

0,31	

Коэффициент асимметрии (CS)	

0,91	

0,33	

Расчетные кривые обеспеченности объемов годового стока р. Уфалейки в створах гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ:
.3571428571429.7142857142858.0714285714287.4285714285716.7857142857147.1428571428573.5.857142857143.214285714286.571428571429.928571428572.285714285715.642857142858.0

Характеристика	

Водохранилище	

Обеспеченность, %												

	

1	

3	

5	

10	

25	

50	

75	

80	

90	

95	

97	

99	

Объем стока,	

Верхне-Уфалейское	

86,8	

80,5	

76,1	

68,5	

58,4	

47,1	

36,5	

33,8	

28,9	

25,9	

24,2	

21,8	

млн м3	

Нижне-Уфалейское	

373	

346	

328	

295	

244	

200	

165	

150	

126	

110	

101	

89,4	

Внутригодовое распределение объемов стока р. Уфалейки в створах гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ по месяцам в процентах от годового стока для разных по водности групп лет:
.25.5.75.0.25.5.75.0.25.5.75.0

Месяц												

IV	

V	

VI	

VII	

VIII	

IX	

X	

XI	

XII	

I	

II	

III	

Многоводные годы обеспеченностью менее 33,3%												

28,4	

25	

6,9	

7,2	

6	

6,2	

7,3	

4,3	

2,7	

2,1	

1,9	

2	

Средние по водности годы обеспеченностью 33,3 - 66,7%												

34,8	

21,3	

7,3	

5,7	

4,3	

5,9	

7,5	

5	

2,8	

1,8	

1,6	

2	

Маловодные годы обеспеченностью более 66,7%												

42,4	

18,1	

6,5	

5	

4,8	

4	

4,7	

3,8	

2,9	

2,5	

2,3	

3	

13. Начало весеннего подъема уровня воды наблюдается в первой половине апреля. Средняя дата начала половодья - 11 апреля, ранняя - 26 марта, поздняя - 24 апреля для Верхне-Уфалейского и 28 апреля для Нижне-Уфалейского водохранилищ соответственно. Средняя дата окончания половодья - 20 мая (для Верхне-Уфалейского водохранилища) и 21 мая (для Нижне-Уфалейского водохранилища), ранняя - 3 мая, поздняя - 6 июня. Средняя многолетняя продолжительность половодья составляет 40 дней, для Верхне-Уфалейского водохранилища составляет от 23 до 52 дней, для Нижне-Уфалейского водохранилища - от 27 до 52 дней.

Летне-осенние паводки наблюдаются с мая по октябрь. Продолжительность подъема уровня воды - 2 - 7 дней, спада - 10 - 20 дней.

Зимних паводков на р. Уфалейке не наблюдалось. Для зимнего периода характерен устойчивый ледостав.

14. Статистические параметры максимального стока воды р. Уфалейки в период весеннего половодья:
.75.5.25.0

Наименование параметра	

Среднее многолетнее значение	

Коэффициент изменчивости максимальных расходов и объемов

(CV)	

Соотношение коэффициентов асимметрии и изменчивости максимальных расходов и объемов (CS/CV)	

Створ гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища				

Объем половодья, млн м3	

22,4	

0,36	

0,96	

Расход воды, м3/с	

25	

0,38	

0,75	

Створ гидроузла Нижне-Уфалейского водохранилища				

Объем половодья, млн м3	

95,6	

0,36	

0,96	

Расход воды, м3/с	

97,7	

0,34	

1,35	

Статистические параметры максимального стока р. Уфалейки в период летне-осенних дождевых паводков:
.75.5.25.0

Наименование параметра	

Среднее многолетнее значение	

Коэффициент изменчивости максимальных расходов и объемов (CV)	

Соотношение коэффициентов асимметрии и изменчивости максимальных расходов и объемов (CS/CV)	

Створ гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища				

Объем паводка, млн м3	

3,76	

0,77	

1,28	

Расход воды, м3/с	

13,9	

0,89	

1,22	

Створ гидроузла Нижне-Уфалейского водохранилища				

Объем паводка, млн м3	

12,8	

0,84	

1,28	

Расход воды, м3/с	

28,4	

0,83	

1,93	

Величины максимальных расходов и объемов р. Уфалейки за половодье различной обеспеченности:
.25.5.75.0.25.5.75.0.25.5.75.0

Характеристика	

Створ гидроузла водохранилища	

Обеспеченность, %										

	

50	

40	

30	

25	

20	

10	

5	

3	

1	

0,5	

Объем стока, млн м3	

Верхне-Уфалейское	

21,9	

24	

26,2	

27,5	

29,1	

33	

36,4	

38,3	

42,5	

45,1	

Нижне-Уфалейское	

93,1	

102	

112	

117	

124	

141	

155	

165	

185	

196	

Расход воды, м3/с	

Верхне-Уфалейское	

24,7	

26,9	

29,3	

30,7	

32,2	

36,5	

40	

55,3	

62,6	

66,6	

Нижне-Уфалейское	

95	

104	

114	

120	

126	

144	

160	

147	

167	

178	

Величины максимальных расходов и объемов р. Уфалейки для летне-осенних дождевых паводков различной обеспеченности:
.375.75.125.5.875.25.625.0

Характеристика	

Створ гидроузла водохранилища	

Обеспеченность, %						

	

10	

5	

3	

1	

0,5	

0,1	

Объем стока, млн м3	

Верхне-Уфалейское	

7,6	

9,2	

9,8	

12,3	

13,7	

17	

Нижне-Уфалейское	

27,2	

33,1	

40,1	

49,9	

56	

69,5	

Расход воды, м3/с	

Верхне-Уфалейское	

30,5	

37,3	

38,6	

47,7	

53,2	

65,5	

Нижне-Уфалейское	

59,8	

74,8	

78,5	

99	

112	

141	

IV. Состав и описание гидротехнических

сооружений водохранилищ

15. Состав и описание гидротехнических сооружений гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища:

15.1. Плотина гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища сложена суглинками. Отметка гребня плотины составляет 374,50 м, длина по гребню - 250 м, ширина по гребню - 35 м, максимальная высота плотины - 11 м, максимальный допустимый напор - 9,9 м, ширина по подошве - 54,8 м, заложение верхового откоса - 1:2,5 - 1:3,5, заложение низового откоса - 1:0,3. С низовой стороны плотина укреплена подпорной стенкой из камня на известковом растворе. Верховой откос закреплен до отметки 345,20 м скальным грунтом, выше - монолитным железобетоном.

15.2. Водосбросное сооружение донного типа расположено в теле плотины и представляет собой двухочковую железобетонную трубу длиной 38 м, труба с отверстиями квадратного сечения 2,5 x 2,5 м каждое. Затворы - 2 плоских металлических щита размером 3,37 x 2,97 м каждый, с прижимным подвесом. Труба переходит в открытый канал, завершающийся водобойным колодцем длиной 20 м и шириной 8 м. Отметка порога водоприемного отверстия - 366,50 м. Напор на пороге водосброса - 6,5 м при нормальном подпорном уровне (далее - НПУ) и 6,9 м - при форсированном подпорном уровне (далее - ФПУ).

Характеристики пропускной способности отверстий водосбросного сооружения гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища приведены в приложении N 2 к настоящим Правилам.

Маневрирование затворами осуществляется по следующей схеме:

при производстве санитарных попусков разрешена работа одной нитки водозабора при открытии затвора, обеспечивающего пропуск расчетного расхода;

при пропуске паводков разрешено последовательное поочередное открытие затворов: сначала открывают первый щит на высоту, равную 1/6 действующего напора, потом - второй, потом снова первый до полного открытия отверстий.

Использование указанных схем маневрирования затворами обеспечивает постепенное заполнение водой водобойного колодца в нижнем бьефе гидроузла.

Одновременное полное открытие затворов, максимальный сброс воды в сухой нижний бьеф гидроузла не допускаются.

15.3. Водозабор гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища совмещен с водосбросом, примыкает к водосбросному сооружению слева, имеет 2 водоприемных окна диаметром 400 мм каждое. Водозабор представляет собой две стальные трубы размером 1,55 x 1,85 м каждая, проходящие через тело плотины к насосной станции. Отметка порога входного отверстия водозабора - 366,50 м, выходного - 364,22 м. Отметка входного отверстия на 3,5 м ниже уровня мертвого объема (далее - УМО) водохранилища, пропускная способность водозабора равна 0,08 м3/с. Затворы - плоские, металлические, с прижимным подвесом размером 3,37 x 2,97 м каждый, снабжены сороудерживающими решетками, количество - 2 штуки.

Маневрирование затворами на дату вступления в силу настоящих Правил не осуществляется в связи с его консервацией в 2018 г.

15.4. Водозабор Верхне-Уфалейского водохранилища, не входящий в состав гидроузла, расположен на 740 м восточнее водосбросного сооружения Верхне-Уфалейского водохранилища по левому берегу данного водохранилища. Забор воды производится через затопленные водоприемники с фильтрующими кассетами из щебня через 2 трубопровода длиной 62 м (первый) и 67,5 м (второй) и диаметром наружным 273 мм. Отметка порога входного отверстия водозабора - 368,73 м. Отметка входного отверстия на 1,5 м ниже УМО водохранилища, поэтому пропускная способность водозабора от уровня воды в верхнем бьефе гидроузла не зависит, она равна 0,042 м3/с. Конструкция затопленных водоприемников представляет собой металлический раструб. Водоприемные окна оборудованы рыбозащитными устройствами зонтичного типа в виде плоских кассет с объемным фильтром. Затем вода по раструбу с трубой попадает в сифонные трубопроводы. Рыбозащитное устройство вдается в акваторию пруда на 50 м при НПУ. Величина подходной скорости воды к рыбозащитному устройству принята 0,04 - 0,06 м/с.

15.5. Насосная станция Верхне-Уфалейского водохранилища, не входящая в состав гидроузла, расположена также в 740 м от водосбросного сооружения на левом берегу р. Уфалейки в нижнем бьефе гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища и примыкает к зданию Верхнеуфалейского металлургического завода. Насосная станция оборудована тремя насосами, из которых 2 рабочих, 1 резервный. Производительность станции - 150 м3/ч (0,042 м3/с), все насосы имеют одинаковые характеристики: напор - 65 м, мощность - 30 кВт, число оборотов в минуту - 3000.

16. Состав и описание гидротехнических сооружений гидроузла Нижне-Уфалейского водохранилища:

16.1. Плотина гидроузла Нижне-Уфалейского водохранилища насыпная, из суглинков. Отметка гребня плотины - 337,50 м, длина по гребню - 350 м, ширина по гребню - 35 м, максимальная высота плотины - 13 м, максимальный допустимый напор - 11 м, ширина по подошве - 60,5 м. Заложение верхового откоса - 1:1,5, в качестве низового откоса вертикальная стенка. С низовой стороны плотина укреплена подпорной стенкой из каменной кладки. Верховой откос закреплен скальным грунтом, в верхней части - монолитным железобетоном.

16.2. Водосбросное сооружение поверхностного типа расположено в теле плотины и представляет собой водослив с широким порогом. Затворы - 2 плоских металлических колесных затвора размером 5 x 5,7 м каждый. Водосбросная труба длиной 6 м и диаметром 500 мм переходит в быстроток с водобойным колодцем. Длина лотка быстротока - 75 м, ширина - 11,5 м, уклон - 0,13, гашение энергии происходит в водобойном колодце. Водобойный колодец - трапецеидальный в плане, из монолитного железобетона, длиной 25 м, шириной 11,5 - 14 м, отметка дна колодца - 323,20 м, отметка порога водоприемного отверстия - 329,80 м. Напор на пороге водослива - 5,70 м при НПУ и 6,45 м при ФПУ. Максимальная пропускная способность водосброса составляет 203 м3/с при НПУ, 243 м3/с при ФПУ.

Маневрирование затворами осуществляется по следующей схеме:

открытие затворов производится поочередно ступенями с высотой подъема по 0,5 м - сначала левый, затем правый. При этом ни один из затворов не должен быть поднят на следующую ступень, пока второй не поднят на предыдущую;

закрытие затворов необходимо производить в обратном порядке, поочередно опуская по 0,5 м начиная с правого пролета;

полностью открывать один пролет водосброса при закрытом втором не допускается;

во избежание размывов в нижнем бьефе поступенчатое открытие затворов следует производить только после наполнения нижнего бьефа водой.

Характеристики пропускной способности отверстий водосбросного сооружения гидроузла Нижне-Уфалейского водохранилища приведены в приложении N 3 к настоящим Правилам.

16.3. Водозабор гидроузла Нижне-Уфалейского водохранилища - башенного типа, расположен в левом устое водосброса в верхнем бьефе, имеет 2 водоприемных глубинных окна 1 x 1,25 м каждое. Водозабор представляет собой две стальные трубы диаметром по 400 мм и длиной 58 м, проходящие через тело плотины к насосной станции. Трубы в теле плотины проходят в галерее прямоугольного сечения размером 4 x 1,8 м. Отметка порога входного отверстия водозабора - 331,10 м, выходного - 328,20 м. Отметка входного отверстия на 2 м ниже УМО водохранилища, поэтому пропускная способность водозабора от уровня воды в верхнем бьефе гидроузла не зависит, она равна 0,5 м3/с. Затворы - 2 плоских металлических колесных затвора размером 5 x 5,7 м каждый, с прижимным подвесом, снабжены сороудерживающими решетками, рыбозащитными и водоочистными сетками. Рабочее состояние затворов - поднятое.

Маневрирование затворами на дату вступления в силу настоящих Правил не осуществляется в связи с его консервацией в 2011 г.

17. Гидроэлектростанции, судоходные шлюзы и судоподъемные устройства и другие сооружения и устройства, в том числе не входящие в состав гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ гидротехнические сооружения, оказывающие влияние на режим использования водных ресурсов водохранилищ или накладывающие определенные ограничения на режим регулирования уровней воды в водохранилищах, в составе гидроузлов и на акватории водохранилищ отсутствуют.

V. Основные параметры водохранилищ

18. Характерные (нормативные) уровни воды в Верхне-Уфалейском и Нижне-Уфалейском водохранилищах, м:
.0.0.0

Наименование параметра	

Водохранилище		

Верхне-Уфалейское	

Нижне-Уфалейское	

НПУ	

373,00	

335,50	

УМО	

370,30	

333,20	

ФПУ	

373,40	

336,25	

19. Топографические характеристики Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ:
.75.5.25.0

Наименование параметра	

Единица измерения	

Водохранилище		

	

Верхне-Уфалейское	

Нижне-Уфалейское	

Площадь зеркала водохранилища при НПУ	

км2	

1,8	

9,02	

Площадь зеркала водохранилища при УМО	

1,39	

4,69	

Полная статическая емкость водохранилища при НПУ, полный объем	

млн м3	

8,61	

24,08	

Полная статическая емкость водохранилища при УМО, мертвый объем	

4,15	

8,84	

Полезный объем водохранилища при НПУ (разница между полным и мертвым объемами)	

4,46	

15,24	

Полный форсированный объем водохранилища, полная статическая емкость водохранилища при отметке ФПУ	

9,35	

31,3	

Объем форсировки водохранилища, статическая емкость водохранилища между отметками ФПУ и НПУ	

0,74	

7,22	

Статические кривые зависимостей объемов воды в Верхне-Уфалейском и Нижне-Уфалейском водохранилищах от уровней воды приведены в приложении N 4 к настоящим Правилам.

20. Состав и максимальная пропускная способность водопропускных сооружений гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ:
.4.8.200000000001.6.0

Уровень воды	

Гидроузел Верхне-Уфалейского водохранилища	

Гидроузел Нижне-Уфалейского водохранилища			

донный водосброс (2 водопропускных отверстия)	

поверхностный водосброс (2 водопропускных отверстия)			

пропускная способность одного водопропускного отверстия, м3/с	

пропускная способность двух водопропускных отверстий, м3/с	

пропускная способность одного водопропускного отверстия, м3/с	

пропускная способность двух водопропускных отверстий, м3/с	

НПУ	

55	

110	

101,5	

203	

ФПУ	

58	

116	

121,5	

243	

Допустимые максимальные (расчетные) расходы в нижних бьефах гидроузлов при пропуске половодья 0,1% обеспеченности составляют: для Верхне-Уфалейского водохранилища - 74,8 м3/с, для Нижне-Уфалейского водохранилища - 202 м3/с.

21. Характерные расходы воды в нижних бьефах гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ, м3/с:
.0.0.0

Наименование параметра	

Водохранилище		

Верхне-Уфалейское	

Нижне-Уфалейское	

Расчетный средний многолетний расход воды	

1,45	

6,92	

Расчетный среднемесячный расход 95% обеспеченности (по многолетнему ряду)	

0,308	

1,311	

Расчетный максимальный среднедекадный расход воды	

38,8	

132	

Минимальный среднесуточный расход воды по сезонам года:	

летний период (апрель - ноябрь)	

0,23	

0,77	

зимний период (декабрь - март)	

0,12	

0,37	

Максимальный по условиям незатопления в нижнем бьефе расход воды	

116	

190	

22. Расчетные уровни воды в нижних бьефах гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ, м:
.0.0.0

Наименование параметра	

Водохранилище		

Верхне-Уфалейское	

Нижне-Уфалейское	

Уровень воды при среднемноголетнем расходе воды	

362,26	

323,16	

Уровень воды при среднемесячном расходе 95% обеспеченности	

362,22	

323,02	

Уровень воды при минимальном среднесуточном расходе воды	

362,17	

322,99	

23. Объем водопотребления из Верхне-Уфалейского водохранилища составляет 2,24 млн м3 в год.

Данные о наличии нерестилищ ценных промысловых видов рыб в нижних бьефах гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ отсутствуют.

24. Среднемноголетний укрупненный водный баланс Верхне-Уфалейского водохранилища, млн м3:
.5.0

Статья баланса	

Значение параметра	

Приходные статьи		

Общий приток воды к водохранилищу	

47,608	

Осадки на зеркало водохранилища	

0,962	

Расходные статьи		

Безвозвратные отъемы воды из водохранилища по основным водопользователям	

2,225	

Потери воды на испарение с поверхности водохранилища	

0,77	

Поступление воды в нижний бьеф гидроузла,	

44,951	

в том числе:	

санитарный попуск	

6,056	

фильтрация	

0,79	

Среднемноголетний укрупненный водный баланс Нижне-Уфалейского водохранилища, млн м3:
.5.0

Статья баланса	

Значение параметра	

Приходные статьи		

Приток из вышерасположенных водохранилищ,	

44,951	

в том числе боковой приток	

158,137	

Осадки на зеркало водохранилища	

4,864	

Расходные статьи		

Потери на испарение с поверхности водохранилища	

0,899	

Поступление воды в нижний бьеф гидроузла,	

189,632	

в том числе:	

санитарный попуск	

20,061	

фильтрация	

12,974	

экологический попуск	

89,024	

21. Характеристики максимальных расходов и уровней воды в верхних и нижних бьефах гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ при пропуске половодий и паводков:

Для гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища:
.4.8.200000000001.6.0

Отметка уровня воды в верхнем бьефе гидроузла на дату начала половодья, паводка, м	

максимальный приточный расход, м3/с	

максимальная отметка в верхнем бьефе, м	

максимальный сбросной расход в нижний бьеф, м3/с	

максимальная отметка в нижнем бьефе, м	

При пропуске расчетного гидрографа весеннего половодья вероятности превышения 3%					

370,31	

55,3	

373,00	

48,9	

363,67	

При пропуске расчетного гидрографа весеннего половодья вероятности превышения 0,5%					

370,31	

66,6	

373,00	

57,8	

363,78	

При пропуске расчетного гидрографа дождевого паводка вероятности превышения 3%					

373,00	

35,1	

373,00	

35,1	

363,31	

При пропуске расчетного гидрографа дождевого паводка вероятности превышения 0,5%					

373,00	

48,4	

373,00	

48,4	

363,55	

Для гидроузла Нижне-Уфалейского водохранилища:
.4.8.200000000001.6.0

Отметка уровня воды в верхнем бьефе гидроузла на дату начала половодья, паводка, м	

максимальный приточный расход, м3/с	

максимальная отметка в верхнем бьефе, м	

максимальный сбросной расход в нижний бьеф, м3/с	

максимальная отметка в нижнем бьефе, м	

При пропуске расчетного гидрографа весеннего половодья вероятности превышения 3%					

333,20	

147	

335,50	

118	

326,37	

При пропуске расчетного гидрографа весеннего половодья вероятности превышения 0,5%					

333,20	

178	

335,50	

138	

326,92	

При пропуске расчетного гидрографа дождевого паводка вероятности превышения 3%					

335,50	

71,5	

335,50	

71,5	

324,89	

При пропуске расчетного гидрографа дождевого паводка вероятности превышения 0,5%					

335,50	

101	

335,50	

101	

325,46	

VI. Требования по безопасности в верхнем и нижнем бьефах

22. Предельные отметки наполнения и сработки Верхне-Уфалейского водохранилища, отнесенные к определенным календарным периодам:
.0.0.0

Предельные отметки наполнения и сработки водохранилища	

Отметка, м	

Календарный период	

ФПУ	

373,40	

апрель	

НПУ	

373,00	

весь год	

УМО	

370,30	

перед весенним половодьем (март - апрель)	

Предельные отметки наполнения и сработки Нижне-Уфалейского водохранилища, отнесенные к определенным календарным периодам:
.0.0.0

Предельные отметки наполнения и сработки водохранилища	

Отметка, м	

Календарный период	

ФПУ	

336,25	

апрель	

НПУ	

335,50	

весь год	

УМО	

333,20	

перед весенним половодьем (март - апрель)	

Форсировка уровней воды допускается только при пропуске половодья и паводка объемом больше 45,1 млн м3 - для Верхне-Уфалейского водохранилища, объемом больше 196 млн м3 - для Нижне-Уфалейского водохранилища, при полностью открытых водосбросных отверстиях гидроузлов. Среднемноголетняя дата начала предполоводной сработки приходится на 1 ноября.

27. Допустимые продолжительности стояния уровней воды на предельных отметках: ФПУ - до 5 дней, НПУ - в течение всего года, УМО - не более 1 - 2 дней.

28. Допустимые интенсивности подъема уровней воды в верхнем бьефе гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища составляют 54 см в сутки в период половодья, 1 - 2 см в сутки - в период после весеннего половодья до установления ледостава (с июня по октябрь включительно), Нижне-Уфалейского водохранилища - не более 18 см в сутки.

29. Допустимые интенсивности снижения уровней воды в верхних бьефах гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ не устанавливаются.

30. Максимальный допустимый напор, действующий на водоподпорные и водопропускные сооружения гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища, составляет 10,83 м.

Максимальный допустимый напор, действующий на водоподпорные и водопропускные сооружения гидроузла Нижне-Уфалейского водохранилища, их гидромеханическое оборудование, составляет 12,51 м.

31. Минимальные допустимые напоры по условиям работы гидромеханического оборудования составляют 6,47 м - для гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища, 6,1 м - для гидроузла Нижне-Уфалейского водохранилища.

32. Максимальные допустимые расходы воды через водопропускное сооружение Верхне-Уфалейского водохранилища составляют 110 м3/с при НПУ и 116 м3/с при ФПУ, для водопропускного сооружения Нижне-Уфалейского водохранилища - 203 м3/с при НПУ и 243 м3/с при ФПУ.

33. Допустимые, рекомендуемые и запрещенные схемы маневрирования затворами водопропускных сооружений для Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ приведены в подпункте 15.2 пункта 15 и подпункте 16.2 пункта 16 настоящих Правил.

34. Максимально допустимые отметки уровней воды в нижних бьефах гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ по условиям незатопления систем вентиляции и энергоснабжения, собственно помещений сооружений гидроузлов, их оборудования, размещенного на внешних площадках, а также служебно-технических корпусов управления гидроузлами не установлены, поскольку все служебные помещения, включая оборудование, расположены на гребнях плотин. В нижних бьефах гидроузлов помещения гидротехнических сооружений отсутствуют.

35. Максимальные уровни воды у плотин гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ, обеспечивающие неподтопление объектов и территорий по длине данных водохранилищ при пропуске максимальных расходов расчетной обеспеченности, соответствуют значениям ФПУ:

для Верхне-Уфалейского водохранилища - 373,40 м;

для Нижне-Уфалейского водохранилища - 336,25 м.

36. Максимально допустимые интенсивности сработки Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ в зимний период из условия обеспечения сохранности сооружений на берегах водохранилищ, устойчивости самих берегов из-за изменений фильтрационных потоков и ледовых нагрузок на берега и сооружения не устанавливаются.

37. Максимальный допустимый зарегулированный расход сброса воды в нижний бьеф гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища по условиям незатопления и неподтопления населенных пунктов, хозяйственных объектов и территорий - 116 м3/с, соответствующий уровень воды в нижнем бьефе - 364,22 м.

Максимальный допустимый зарегулированный расход сброса воды в нижний бьеф гидроузла Нижне-Уфалейского водохранилища по условиям незатопления и неподтопления населенных пунктов, хозяйственных объектов и территорий - 190 м3/с, соответствующий уровень воды в нижнем бьефе - 327,10 м.

38. Максимальные контрольные отметки уровней воды на затрагиваемом участке нижнего бьефа гидроузла в зимний период, определяющие условия незатопления и неподтопления населенных пунктов и определяющие ограничения на максимальные зимние расходы воды, назначаемые в зависимости от ледовой обстановки и других гидрометеорологических характеристик, не устанавливались в связи с тем, что водный режим р. Уфалейки не характеризуется зимними паводками, и за весь период наблюдений (более 150 лет) подтопление или затопление нижнего бьефа гидроузла в зимний период не наблюдалось.

VII. Водопользование и объемы водопотребления

39. Величина водоотдачи из Верхне-Уфалейского водохранилища составляет в течение года 0,071 м3/с. Расчетная обеспеченность водоснабжения составляет:

по числу бесперебойных лет - 99%;

по числу бесперебойных периодов (месяцев) - 100%.

40. Санитарный попуск в нижний бьеф гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища составляет 0,256 м3/с в летний период и 0,138 м3/с в зимний период с учетом фильтрации, санитарный попуск в нижний бьеф гидроузла Нижне-Уфалейского водохранилища - 1,18 м3/с в летний период и 0,78 м3/с в зимний период с учетом фильтрации.

Расчетная обеспеченность санитарных попусков из Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ составляет:

по числу бесперебойных лет - 99%;

по числу бесперебойных периодов (месяцев) - 100%.

41. Требования рыбного хозяйства заключаются в обеспечении поддержания уровней воды в Верхне-Уфалейском и Нижне-Уфалейском водохранилищах на отметках НПУ в период естественного нереста рыб (с 5 мая по 15 июня). Снижение уровней воды в данный период не допускается.

В период летне-осенней межени уровни воды в водохранилищах следует поддерживать на отметке НПУ, при этом интенсивность снижения уровней не должна превышать 3 см в сутки. При наступлении серии маловодных лет допускается сработка Верхне-Уфалейского водохранилища до отметки 371,10 м, Нижне-Уфалейского водохранилища - до отметки 333,70 м.

В конце зимнего периода (февраль - март) и во время предполоводной сработки следует не допускать суточное снижение уровней воды в Верхне-Уфалейском водохранилище более 15 см в сутки, в Нижне-Уфалейском - более 5 см в сутки.

Для обеспечения эффективного естественного воспроизводства рыб на участке р. Уфалейки ниже гидроузла Нижне-Уфалейского водохранилища необходимо поддержание режима расходов воды в реке, обеспечивающего нерест и миграции водных биологических ресурсов. Для этого в состав водохозяйственных балансов Нижне-Уфалейского водохранилища включен экологический попуск в размере 89,024 млн м3 в год.

Расчетная обеспеченность требований рыбного хозяйства для Верхне-Уфалейского водохранилища составляет:

по числу бесперебойных лет - 99%;

по числу бесперебойных периодов (месяцев) - 100%.

Расчетная обеспеченность требований рыбного хозяйства для Нижне-Уфалейского водохранилища составляет:

по числу бесперебойных лет - 97%;

по числу бесперебойных периодов (месяцев) - 96%.

42. Для Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ ступени сниженной и повышенной отдачи не устанавливаются.

VIII. Порядок регулирования режима

функционирования водохранилищ

43. Режимы использования водных ресурсов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ назначаются исходя из отметок уровней воды у плотин гидроузлов в соответствии с диспетчерскими графиками работы Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ, приведенными в приложении N 5 к настоящим Правилам.

44. Поле диспетчерского графика, построенного в координатах отметок уровней воды у плотины гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища и времени года, разбито на 5 зон:

44.1. Зона I - зона неиспользуемого объема водохранилища. В данной зоне расход воды в нижний бьеф гидроузла за счет фильтрации составляет 0,025 м3/с. В течение всего года зона I ограничена УМО.

44.2. Зона II - зона перебоев или сниженной, относительно гарантированной, отдачи водохранилища. Отдача водохранилища (суммарный расход воды, складывающийся из расхода подачи воды потребителям и сбросного расхода в нижний бьеф гидроузла, включая санитарный попуск и фильтрацию) в данной зоне назначается в диапазоне 0,138 - 0,260 м3/с. С августа по март зона II ограничена УМО и линией 1 диспетчерского графика.

44.3. Зона III - зона гарантированного режима. Отдача водохранилища в данной зоне назначается в диапазоне 0,18 - 59,7 м3/с. Зона III ограничена с мая по март НПУ и линиями 1, 2 диспетчерского графика.

44.4. Зона IV - зона отдач сверх гарантированных (избыточных отдач). В пределах зоны IV выделены две подзоны:

подзона IVа - подзона отдач сверх гарантированных (избыточных отдач). В данной подзоне происходит наполнение водохранилища в период весеннего половодья, отдача водохранилища назначается в диапазоне 0,71 - 110 м3/с. С апреля по май подзона IVa ограничена НПУ и линиями 2, 3 диспетчерского графика;

подзона IVб - подзона отдач сверх гарантированных (избыточных отдач). В данной подзоне происходит сработка в зимний период и перед весенним половодьем. Отдача водохранилища в данной подзоне назначается в диапазоне 2,18 - 35,1 м3/с. С ноября по март подзона IVб ограничена НПУ и линией 2 диспетчерского графика.

44.5. Зона V - зона максимальных сбросов. Отдача водохранилища в данной зоне назначается в диапазоне 110 - 116 м3/с. В течение всего года зона V ограничена НПУ и ФПУ.

45. Поле диспетчерского графика, построенного в координатах отметок уровней воды у плотины гидроузла Нижне-Уфалейского водохранилища и времени года, разбито на 5 зон:

45.1. Зона I - зона неиспользуемого объема водохранилища. В данной зоне расход воды в нижний бьеф гидроузла за счет фильтрации составляет 0,39 м3/с. В течение всего года зона I ограничена УМО.

45.2. Зона II - зона перебоев или сниженной, относительно гарантированной, отдачи водохранилища. Сбросной расход в нижний бьеф гидроузла в данной зоне назначается в диапазоне 0,78 - 7,7 м3/с. С третьей декады июня по третью декаду февраля зона II ограничена УМО и линией 1 диспетчерского графика.

45.3. Зона III - зона гарантированного режима. Сбросной расход в нижний бьеф гидроузла назначается в диапазоне 0,78 - 127 м3/с. Предполоводная сработка Нижне-Уфалейского водохранилища начинается не позднее 1 ноября, чтобы обеспечить плановый ход сработки водохранилища. С мая по март зона III ограничена УМО, НПУ и линией 2 диспетчерского графика.

45.4. Зона IV - зона отдач сверх гарантированных (избыточных отдач). В пределах зоны IV выделены две подзоны:

подзона IVa - подзона отдач сверх гарантированных (избыточных отдач). В данной подзоне происходит наполнение водохранилища в период весеннего половодья, сбросной расход в нижний бьеф гидроузла назначается в диапазоне 2,78 - 190 м3/с. С апреля по май подзона IVа ограничена НПУ, УМО и линиями 2, 3 диспетчерского графика;

подзона IVб - подзона отдач сверх гарантированных (избыточных отдач). В данной подзоне происходит сработка водохранилища в зимний период и перед весенним половодьем, сбросной расход в нижний бьеф гидроузла назначается в диапазоне 9,64 - 71,5 м3/с. С ноября по март подзона IVб ограничена НПУ и линией 2 диспетчерского графика.

45.5. Зона V - зона максимальных сбросов. Отдача водохранилища в данной зоне назначается в диапазоне 190 - 243 м3/с. В течение всего года зона V ограничена НПУ и ФПУ.

46. Регулирование режимов работы Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ по диспетчерским графикам осуществляется в соответствии с интервалами регулирования, составляющими одну декаду в период с апреля по май включительно (начинающуюся с 1, 11 и 21-го числа каждого календарного месяца) и один календарный месяц с июня по март.

При интенсивном развитии половодья, а также при прохождении высоких паводков интервал регулирования может быть сокращен до одних суток и менее.

47. Режимы работы Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ по диспетчерским графикам, включая порядок прохождения границ зон и подзон диспетчерских графиков, назначаются в следующем порядке:

47.1. Сбросные расходы в нижние бьефы гидроузлов назначаются исходя из расчетных значений уровней воды у плотин гидроузлов на конец конкретных интервалов регулирования таким образом, чтобы средние за указанные интервалы сбросные расходы (и отдача воды потребителям) были равны соответствующим значениям тех зон (подзон) диспетчерских графиков, в пределах которых окажутся расчетные отметки уровней воды в Верхне-Уфалейском и Нижне-Уфалейском водохранилищах в конце интервалов регулирования. Таким образом, изменение режимов работы данных водохранилищ может осуществляться до пересечения линий, разграничивающих режимные зоны (подзоны) диспетчерских графиков.

В случае если расчетные значения отметок уровней воды на конец интервалов регулирования попадают точно на границу зон (подзон) диспетчерских графиков, средние за указанный интервал сбросные расходы (и отдача воды потребителям) должны располагаться в пределах значений сбросных расходов (и отдачи воды потребителям), соответствующих режимным зонам (подзонам) диспетчерских графиков, разграничиваемым данными линиями.

47.2. При назначении режимов работы Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ на полях диспетчерских графиков наносятся отметки уровней воды у плотин гидроузлов на начало расчетного интервала времени (интервала регулирования) и определяются режимные зоны (подзоны), в которых начинают работать гидроузлы в этот интервал времени.

Среднеинтервальные сбросные расходы в нижние бьефы гидроузлов назначаются в соответствии с определенной зоной (подзоной) каждого из водохранилищ.

Расчет отметок уровней воды на конец интервалов регулирования выполняется по заданным расходам воды в нижние бьефы гидроузлов, расходу подачи воды потребителям из Верхне-Уфалейского водохранилища и притокам воды в Верхне-Уфалейское и Нижне-Уфалейское водохранилища (прогнозным или оценочным).

48. Допустимое на конец расчетного интервала регулирования отклонение отметки уровня воды у плотины гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища от расчетной отметки не должно превышать +/- 4 см (без учета сгонно-нагонных ветровых явлений).

Допустимое на конец расчетного интервала регулирования отклонение отметки уровня воды у плотины гидроузла Нижне-Уфалейского водохранилища от расчетной отметки не должно превышать +/- 6 см (без учета сгонно-нагонных ветровых явлений).

Отклонение средних фактических расходов воды в нижние бьефы гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ за прошедший интервал регулирования от расходов, требуемых по диспетчерским графикам, не должно превышать 5% от назначенных по диспетчерским графикам расходов воды.

В случае если назначенный сбросной расход в нижний бьеф гидроузла не соответствует ни одной зоне (подзоне) диспетчерского графика (при попадании расчетной отметки уровня воды в водохранилище на границу двух зон (подзон) диспетчерского графика), отклонение среднего фактического сбросного расхода в нижний бьеф гидроузла за прошедший интервал регулирования должно находиться в пределах допустимых отклонений для зон (подзон), по границе которых был назначен сбросной расход в нижний бьеф гидроузла.

При установлении режима работы водохранилища в виде диапазона сбросных расходов в нижний бьеф гидроузла (отметок) допустимые отклонения не устанавливаются.

В случае ожидающегося перехода уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в течение одного интервала регулирования из одной зоны (подзоны) диспетчерского графика в другую допускается не изменять режим работы водохранилища при условии отклонения расчетной отметки наполнения водохранилища (на конец интервала регулирования) от координаты границы зоны (подзоны), в соответствии с которой был установлен сбросной расход в нижний бьеф гидроузла на величину до +/- 5 см (без учета сгонно-нагонных ветровых явлений).

49. При наличии гидрологических прогнозов притока воды в Верхне-Уфалейское и Нижне-Уфалейское водохранилища на предстоящий интервал регулирования устанавливается следующий порядок их использования:

если уровень воды у плотин на начало интервала регулирования находится ниже линии 1 соответствующего диспетчерского графика, то принимается нижний предел прогноза притока;

если уровень воды у плотин на начало интервала регулирования находится между линиями 1 и 2 соответствующего диспетчерского графика, то принимается среднее значение диапазона прогноза притока;

если уровень воды у плотин на начало интервала регулирования находится выше линии 2 соответствующего диспетчерского графика, то принимается верхний предел прогноза притока.

При отсутствии прогнозов притока воды в Верхне-Уфалейское и Нижне-Уфалейское водохранилища приток на предстоящий интервал регулирования вычисляется путем экстраполяции изменения фактического притока воды в данные водохранилища за предшествующие 10 - 20 суток.

50. Ограничения на внутрисуточные и внутринедельные изменения режимов работы гидроузлов не устанавливаются.

51. Введение ограничений на режимы работы гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ в зимних условиях производится в соответствии с погодными условиями. За начало введения таких ограничений принимается дата появления ледовых явлений на указанных водохранилищах, за окончание периода зимних ограничений - дата очищения ото льда акваторий водохранилищ.

В зимний меженный период сработка Верхне-Уфалейского водохранилища происходит до уровня 372,45 м, в случае прошедшего маловодного года 95% и более обеспеченности или позднего наступления половодья допускается кратковременная (с 26 марта до дня начала половодья) сработка Верхне-Уфалейского водохранилища до уровня 370,55 м.

В зимний меженный период сработка Нижне-Уфалейского водохранилища происходит до уровня 334,90 м, в случае прошедшего маловодного года 95% и более обеспеченности или позднего наступления половодья допускается кратковременная (с 26 марта до дня начала половодья) сработка Нижне-Уфалейского водохранилища до уровня 334,80 м.

52. Особенности пропуска максимальных расходов половодья через гидроузлы Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ заключаются в различном режиме пропуска в зависимости от уровня сработки данных водохранилищ, который определяется сроком начала половодья.

При пропуске половодья Верхне-Уфалейское водохранилище заполняется постепенно, начиная с первых дней половодья или с 1 апреля текущего года, если половодье еще не началось. Начальная скорость наполнения - 1 см в сутки; после начала половодья она увеличивается до 7 см в сутки и далее по притоку до 55 см в сутки. При достижении уровня воды в верхнем бьефе отметки 370,80 м скорость наполнения необходимо снизить.

При пропуске половодья Нижне-Уфалейское водохранилище заполняется постепенно, начиная с первых дней половодья или с 1 апреля текущего года, если половодье еще не началось. Начальная скорость наполнения - 2 см в сутки; после начала половодья она увеличивается до 10 см в сутки и далее по притоку до 16 см в сутки. При достижении уровня воды в верхнем бьефе отметки 334,80 м скорость наполнения необходимо снизить до 10 см в сутки. При превышении притоком расхода воды в 190 м3/с в нижний бьеф гидроузла сбрасывается максимальный по условиям незатопления нижнего бьефа расход воды в размере 190 м3/с, водохранилище начинает наполняться излишками притока над максимальным разрешенным расходом.

Уровень воды в водохранилищах в период летне-осенней межени поддерживается на отметках НПУ, поэтому летне-осенние дождевые паводки пропускаются транзитом при уровне, равном НПУ, без особых режимов регулирования.

53. Кривые продолжительности основных элементов режимов работы Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ приведены в приложении N 6 к настоящим Правилам.

54. Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ за конкретные водохозяйственные годы с объемами стока, близкими по расчетным обеспеченностям к характерным значениям, приведены в приложении N 7 к настоящим Правилам.

55. Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ за самый маловодный четырехлетний период многолетнего расчетного ряда (с 1952/53 по 1955/56 водохозяйственные годы) приведены в приложении N 8 к настоящим Правилам.

56. Таблицы расчетных режимов пропуска модельных половодий и паводков расчетных обеспеченностей через гидроузлы Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ приведены в приложении N 9 к настоящим Правилам.

57. Продольные профили с координатами расчетных кривых свободной поверхности Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ и р. Уфалейки в верхнем и нижнем бьефах при прохождении максимальных расходов воды расчетных обеспеченностей приведены в приложении N 10 к настоящим Правилам.

IX. Порядок проведения работ и предоставления информации

в области гидрометеорологии

58. На дату вступления в силу настоящих Правил наблюдения за гидрометеорологическими условиями Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ, нижних бьефов гидроузлов данных водохранилищ, зон формирования притоков воды в Верхне-Уфалейское и Нижне-Уфалейское водохранилища федеральным государственным бюджетным учреждением "Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (далее - ФГБУ "Уральское УГМС") не проводятся в связи с отсутствием действующих пунктов государственной наблюдательной сети.

59. Муниципальным казенным учреждением "Специализированное управление городского хозяйства Верхнеуфалейского городского округа" (далее - МКУ "СУГХ ВГО") ведутся постоянные наблюдения за уровнями воды в верхних и нижних бьефах гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ, притоком воды в водохранилища и сбросными расходами воды в нижние бьефы гидроузлов.

МКУ "СУГХ ВГО" ежедневно предоставляет в Нижне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (далее - Нижне-Обское БВУ) следующие данные о режимах работы Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ:

уровни воды в верхних бьефах на 8:00 по местному времени;

среднесуточные расходы притоков воды в водохранилища за предыдущие сутки;

средние сбросные расходы воды через гидроузлы за предыдущие сутки.

X. Порядок оповещения органов исполнительной власти,

водопользователей, жителей об изменениях водного режима

водохранилищ, в том числе о режиме функционирования

водохранилищ при возникновении аварий и иных

чрезвычайных ситуаций

60. Непосредственное регулирование режимов работы гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ в порядке, установленном настоящими Правилами, осуществляет МКУ "СУГХ ВГО" (далее - эксплуатирующая организация).

61. В соответствии с подпунктом 5.8 пункта 5 Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2004 N 282, Федеральное агентство водных ресурсов устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и сработки (выпуска воды) водохранилищ.

Указания по ведению режимов работы Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ составляются Нижне-Обским БВУ и доводятся до эксплуатирующей организации посредством электронной почты и (или) факсимильной связи не менее чем за 2 дня до дня начала их реализации.

62. Рекомендуемый образец указаний по ведению режимов работы Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ приведен в приложении N 11 к настоящим Правилам.

63. Согласно статье 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация обязаны своевременно осуществлять разработку и реализацию мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения и его безопасности, а также по предотвращению аварии гидротехнического сооружения.

Перевод гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ на режимы работы, не предусмотренные настоящими Правилами, осуществляется лицом, являющимся в эксплуатирующей организации ответственным за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений, при угрозе или возникновении аварии гидротехнических сооружений, которая может привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

В указанных обстоятельствах перевод гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ на режимы работы, не предусмотренные настоящими Правилами, производится с уведомлением об этом Нижне-Обского БВУ, администрации Верхнеуфалейского городского округа, Правительства Челябинской области, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области, ФГБУ "Уральское УГМС", Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в порядке и сроки, установленные планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые утверждаются руководителем эксплуатирующей организации <2> (далее - планы действий).

--------------------------------

<2> Пункт 23 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794.

64. Доступ населения к оперативной информации о фактических, а также об установленных на ближайший период режимах функционирования гидроузлов и образованных ими Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ обеспечивается путем размещения данных сведений на официальном сайте Нижне-Обского БВУ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

65. Оповещение о чрезвычайных и аварийных отступлениях от нормального режима работы гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ осуществляется в соответствии с планами действий.

Локальная система оповещения о чрезвычайных и аварийных ситуациях на гидротехнических сооружениях гидроузлов Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ, относящихся на дату вступления в силу настоящих Правил к гидротехническим сооружениям средней опасности, не предусмотрена.

Приложение N 1

к Правилам использования водных

ресурсов Верхне-Уфалейского

и Нижне-Уфалейского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 20.06.2025 N 154

КАРТА-СХЕМА

РАСПОЛОЖЕНИЯ ГИДРОУЗЛОВ И ВЕРХНЕ-УФАЛЕЙСКОГО

И НИЖНЕ-УФАЛЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ С УКАЗАНИЕМ ГРАНИЦ

ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ

Приложение N 2

к Правилам использования водных

ресурсов Верхне-Уфалейского

и Нижне-Уфалейского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 20.06.2025 N 154

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОТВЕРСТИЙ ВОДОСБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ

ГИДРОУЗЛА ВЕРХНЕ-УФАЛЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Приложение N 3

к Правилам использования водных

ресурсов Верхне-Уфалейского

и Нижне-Уфалейского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 20.06.2025 N 154

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОТВЕРСТИЙ ВОДОСБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ

ГИДРОУЗЛА НИЖНЕ-УФАЛЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Приложение N 4

к Правилам использования водных

ресурсов Верхне-Уфалейского

и Нижне-Уфалейского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 20.06.2025 N 154

СТАТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ

ЗАВИСИМОСТЕЙ ОБЪЕМОВ ВОДЫ В ВЕРХНЕ-УФАЛЕЙСКОМ

И НИЖНЕ-УФАЛЕЙСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩАХ ОТ УРОВНЕЙ ВОДЫ

Статическая кривая зависимости объема воды

в Верхне-Уфалейском водохранилище от уровня воды

Координаты статической кривой зависимости объема воды

в Верхне-Уфалейском водохранилище от уровня воды
.1818181818181.3636363636363.5454545454545.7272727272725.9090909090905.090909090909.272727272727.454545454545.636363636363.818181818181.0

Уровень воды в водохранилище, м	

Объем воды в водохранилище, млн м3										

0,00	

0,01	

0,02	

0,03	

0,04	

0,05	

0,06	

0,07	

0,08	

0,09	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

369,30	

2,91	

2,92	

2,93	

2,94	

2,95	

2,96	

2,97	

2,99	

3	

3,01	

369,40	

3,02	

3,03	

3,04	

3,05	

3,07	

3,08	

3,09	

3,1	

3,11	

3,12	

369,50	

3,14	

3,15	

3,16	

3,17	

3,18	

3,19	

3,21	

3,22	

3,23	

3,24	

369,60	

3,25	

3,27	

3,28	

3,29	

3,3	

3,31	

3,32	

3,34	

3,35	

3,36	

369,70	

3,37	

3,38	

3,4	

3,41	

3,42	

3,43	

3,45	

3,46	

3,47	

3,48	

369,80	

3,49	

3,51	

3,52	

3,53	

3,54	

3,56	

3,57	

3,58	

3,59	

3,6	

369,90	

3,62	

3,63	

3,64	

3,65	

3,67	

3,68	

3,69	

3,7	

3,72	

3,73	

370,00	

3,74	

3,76	

3,77	

3,78	

3,79	

3,81	

3,82	

3,83	

3,85	

3,86	

370,10	

3,87	

3,89	

3,9	

3,91	

3,93	

3,94	

3,95	

3,97	

3,98	

3,99	

370,20	

4,01	

4,02	

4,04	

4,05	

4,06	

4,08	

4,09	

4,1	

4,12	

4,13	

370,30	

4,15	

4,16	

4,17	

4,19	

4,2	

4,22	

4,23	

4,24	

4,26	

4,27	

370,40	

4,29	

4,3	

4,32	

4,33	

4,34	

4,36	

4,37	

4,39	

4,4	

4,42	

370,50	

4,43	

4,44	

4,46	

4,47	

4,49	

4,5	

4,52	

4,53	

4,55	

4,56	

370,60	

4,58	

4,59	

4,61	

4,62	

4,64	

4,65	

4,67	

4,68	

4,7	

4,71	

370,70	

4,73	

4,74	

4,76	

4,77	

4,79	

4,8	

4,82	

4,83	

4,85	

4,86	

370,80	

4,88	

4,89	

4,91	

4,92	

4,94	

4,96	

4,97	

4,99	

5	

5,02	

370,90	

5,03	

5,05	

5,07	

5,08	

5,1	

5,11	

5,13	

5,15	

5,16	

5,18	

371,00	

5,19	

5,21	

5,22	

5,24	

5,26	

5,27	

5,29	

5,31	

5,32	

5,34	

371,10	

5,35	

5,37	

5,39	

5,4	

5,42	

5,43	

5,45	

5,47	

5,48	

5,5	

371,20	

5,52	

5,53	

5,55	

5,56	

5,58	

5,6	

5,61	

5,63	

5,65	

5,66	

371,30	

5,68	

5,7	

5,71	

5,73	

5,75	

5,76	

5,78	

5,79	

5,81	

5,83	

371,40	

5,84	

5,86	

5,88	

5,89	

5,91	

5,93	

5,94	

5,96	

5,98	

5,99	

371,50	

6,01	

6,03	

6,04	

6,06	

6,08	

6,09	

6,11	

6,13	

6,14	

6,16	

371,60	

6,18	

6,19	

6,21	

6,23	

6,24	

6,26	

6,28	

6,29	

6,31	

6,33	

371,70	

6,34	

6,36	

6,38	

6,39	

6,41	

6,43	

6,44	

6,46	

6,48	

6,49	

371,80	

6,51	

6,53	

6,54	

6,56	

6,58	

6,6	

6,61	

6,63	

6,65	

6,66	

371,90	

6,68	

6,7	

6,71	

6,73	

6,75	

6,77	

6,78	

6,8	

6,82	

6,83	

372,00	

6,85	

6,87	

6,88	

6,9	

6,92	

6,94	

6,95	

6,97	

6,99	

7,01	

372,10	

7,02	

7,04	

7,06	

7,07	

7,09	

7,11	

7,13	

7,14	

7,16	

7,18	

372,20	

7,2	

7,21	

7,23	

7,25	

7,27	

7,28	

7,3	

7,32	

7,34	

7,35	

372,30	

7,37	

7,39	

7,41	

7,42	

7,44	

7,46	

7,48	

7,49	

7,51	

7,53	

372,40	

7,55	

7,56	

7,58	

7,6	

7,62	

7,63	

7,65	

7,67	

7,69	

7,7	

372,50	

7,72	

7,74	

7,76	

7,77	

7,79	

7,81	

7,83	

7,84	

7,86	

7,88	

372,60	

7,9	

7,92	

7,93	

7,95	

7,97	

7,99	

8	

8,02	

8,04	

8,06	

372,70	

8,07	

8,09	

8,11	

8,13	

8,15	

8,16	

8,18	

8,2	

8,22	

8,24	

372,80	

8,25	

8,27	

8,29	

8,31	

8,32	

8,34	

8,36	

8,38	

8,4	

8,41	

372,90	

8,43	

8,45	

8,47	

8,49	

8,5	

8,52	

8,54	

8,56	

8,58	

8,59	

373,00	

8,61	

8,63	

8,65	

8,67	

8,69	

8,7	

8,72	

8,74	

8,76	

8,78	

373,10	

8,8	

8,81	

8,83	

8,85	

8,87	

8,89	

8,91	

8,92	

8,94	

8,96	

373,20	

8,98	

9	

9,02	

9,03	

9,05	

9,07	

9,09	

9,11	

9,13	

9,15	

373,30	

9,16	

9,18	

9,2	

9,22	

9,24	

9,26	

9,28	

9,3	

9,31	

9,33	

373,40	

9,35	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

Статическая кривая зависимости объема воды

в Нижне-Уфалейском водохранилище от уровня воды

Координаты статической кривой зависимости объемов воды

в Нижне-Уфалейском водохранилище от уровней воды
.1818181818181.3636363636363.5454545454545.7272727272725.9090909090905.090909090909.272727272727.454545454545.636363636363.818181818181.0

Уровень воды в водохранилище, м	

Объем воды в водохранилище, млн м3										

0,00	

0,01	

0,02	

0,03	

0,04	

0,05	

0,06	

0,07	

0,08	

0,09	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

332,20	

4,99	

5,02	

5,05	

5,08	

5,12	

5,15	

5,18	

5,21	

5,24	

5,27	

332,30	

5,3	

5,33	

5,36	

5,4	

5,43	

5,46	

5,49	

5,52	

5,56	

5,59	

332,40	

5,62	

5,65	

5,69	

5,72	

5,75	

5,79	

5,82	

5,85	

5,89	

5,92	

332,50	

5,95	

5,99	

6,02	

6,06	

6,09	

6,13	

6,16	

6,2	

6,23	

6,27	

332,60	

6,31	

6,34	

6,38	

6,42	

6,45	

6,49	

6,53	

6,57	

6,6	

6,64	

332,70	

6,68	

6,72	

6,76	

6,8	

6,84	

6,88	

6,92	

6,96	

7	

7,04	

332,80	

7,08	

7,12	

7,16	

7,2	

7,24	

7,28	

7,33	

7,37	

7,41	

7,45	

332,90	

7,5	

7,54	

7,58	

7,62	

7,67	

7,71	

7,75	

7,8	

7,84	

7,89	

333,00	

7,93	

7,97	

8,02	

8,06	

8,11	

8,15	

8,2	

8,24	

8,29	

8,33	

333,10	

8,38	

8,42	

8,47	

8,51	

8,56	

8,61	

8,65	

8,7	

8,75	

8,79	

333,20	

8,84	

8,89	

8,93	

8,98	

9,03	

9,08	

9,12	

9,17	

9,22	

9,27	

333,30	

9,32	

9,36	

9,41	

9,46	

9,51	

9,56	

9,61	

9,66	

9,71	

9,76	

333,40	

9,81	

9,86	

9,91	

9,96	

10,01	

10,06	

10,11	

10,17	

10,22	

10,27	

333,50	

10,32	

10,37	

10,43	

10,48	

10,53	

10,59	

10,64	

10,69	

10,75	

10,8	

333,60	

10,85	

10,91	

10,96	

11,02	

11,07	

11,13	

11,18	

11,24	

11,29	

11,35	

333,70	

11,4	

11,46	

11,52	

11,57	

11,63	

11,69	

11,74	

11,8	

11,86	

11,92	

333,80	

11,97	

12,03	

12,09	

12,15	

12,21	

12,27	

12,33	

12,39	

12,45	

12,51	

333,90	

12,57	

12,63	

12,69	

12,75	

12,81	

12,88	

12,94	

13	

13,06	

13,12	

334,00	

13,18	

13,25	

13,31	

13,37	

13,43	

13,5	

13,56	

13,62	

13,69	

13,75	

334,10	

13,82	

13,88	

13,94	

14,01	

14,07	

14,14	

14,2	

14,27	

14,33	

14,4	

334,20	

14,46	

14,53	

14,59	

14,66	

14,73	

14,79	

14,86	

14,93	

14,99	

15,06	

334,30	

15,12	

15,19	

15,26	

15,33	

15,39	

15,46	

15,53	

15,6	

15,66	

15,73	

334,40	

15,8	

15,87	

15,94	

16	

16,07	

16,14	

16,21	

16,28	

16,35	

16,42	

334,50	

16,49	

16,56	

16,63	

16,7	

16,77	

16,84	

16,91	

16,98	

17,05	

17,12	

334,60	

17,19	

17,26	

17,33	

17,4	

17,47	

17,54	

17,61	

17,68	

17,75	

17,83	

334,70	

17,9	

17,97	

18,04	

18,11	

18,18	

18,26	

18,33	

18,4	

18,47	

18,55	

334,80	

18,62	

18,69	

18,77	

18,84	

18,91	

18,99	

19,06	

19,14	

19,21	

19,29	

334,90	

19,36	

19,43	

19,51	

19,58	

19,66	

19,73	

19,81	

19,88	

19,96	

20,04	

335,00	

20,11	

20,19	

20,26	

20,34	

20,42	

20,49	

20,57	

20,64	

20,72	

20,8	

335,10	

20,87	

20,95	

21,03	

21,11	

21,18	

21,26	

21,34	

21,42	

21,5	

21,57	

335,20	

21,65	

21,73	

21,81	

21,89	

21,97	

22,05	

22,13	

22,21	

22,28	

22,36	

335,30	

22,44	

22,52	

22,6	

22,69	

22,77	

22,85	

22,93	

23,01	

23,09	

23,17	

335,40	

23,25	

23,33	

23,42	

23,5	

23,58	

23,66	

23,75	

23,83	

23,91	

24	

335,50	

24,08	

24,17	

24,25	

24,34	

24,43	

24,51	

24,6	

24,69	

24,78	

24,87	

335,60	

24,95	

25,04	

25,13	

25,22	

25,31	

25,4	

25,49	

25,58	

25,67	

25,76	

335,70	

25,85	

25,95	

26,04	

26,13	

26,22	

26,31	

26,41	

26,5	

26,59	

26,69	

335,80	

26,78	

26,87	

26,97	

27,06	

27,16	

27,25	

27,35	

27,44	

27,54	

27,64	

335,90	

27,73	

27,83	

27,93	

28,02	

28,12	

28,22	

28,32	

28,42	

28,52	

28,62	

336,00	

28,71	

28,81	

28,91	

29,01	

29,11	

29,22	

29,32	

29,42	

29,52	

29,62	

336,10	

29,72	

29,83	

29,93	

30,03	

30,14	

30,24	

30,34	

30,45	

30,55	

30,66	

336,20	

30,76	

30,87	

30,98	

31,08	

31,19	

31,3	

-	

-	

-	

-	

Приложение N 5

к Правилам использования водных

ресурсов Верхне-Уфалейского

и Нижне-Уфалейского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 20.06.2025 N 154

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ГРАФИКИ

РАБОТЫ ВЕРХНЕ-УФАЛЕЙСКОГО И НИЖНЕ-УФАЛЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ

Диспетчерский график работы Верхне-Уфалейского водохранилища

Координаты

линий диспетчерского графика работы

Верхне-Уфалейского водохранилища, м
.25.5.75.0.25.5.75.0.25.5.75.0

Дата	

Зона I	

УМО	

Зона II	

Линия 1	

Зона III	

Линия 2	

Зона IV	

Линия 3	

НПУ	

Зона V	

ФПУ	

01.04	

Зона неиспользуемого объема.

Расход - не более 0,025 м3/с	

370,30	

Зона перебоев.

Расход - 0,138 - 0,260 м3/с	

-	

Зона гарантированного режима.

Расход - 0,18 - 59,7 м3/с	

-	

Зона избыточных отдач.

Подзона IVа: расход - 0,71 - 110 м3/с,

подзона IVб: расход - 2,18 - 35,1 м3/с	

371,01	

373,00	

Зона максимальных сбросов.

Расход - 110 - 116 м3/с	

373,40	

11.04	

370,30	

-	

-	

371,69	

373,00	

373,40	

21.04	

370,30	

-	

-	

372,38	

373,00	

373,40	

01.05	

370,30	

-	

370,30	

373,00	

373,00	

373,40	

11.05	

370,30	

-	

371,23	

373,00	

373,00	

373,40	

21.05	

370,30	

-	

372,16	

373,00	

373,00	

373,40	

01.06	

370,30	

-	

373,00	

373,00	

373,00	

373,40	

01.07	

370,30	

-	

373,00	

373,00	

373,00	

373,40	

01.08	

370,30	

370,29	

373,00	

373,00	

373,00	

373,40	

01.09	

370,30	

370,64	

373,00	

373,00	

373,00	

373,40	

01.10	

370,30	

370,85	

372,94	

373,00	

373,00	

373,40	

01.11	

370,30	

371,16	

372,94	

373,00	

373,00	

373,40	

01.12	

370,30	

371,22	

372,72	

373,00	

373,00	

373,40	

01.01	

370,30	

370,98	

372,26	

373,00	

373,00	

373,40	

01.02	

370,30	

370,68	

371,74	

373,00	

373,00	

373,40	

01.03	

370,30	

370,35	

371,19	

373,00	

373,00	

373,40	

11.03	

370,30	

370,33	

371,13	

-	

373,00	

373,40	

21.03	

370,30	

370,31	

371,06	

-	

373,00	

373,40	

31.03	

370,30	

370,30	

371,00	

-	

373,00	

373,40	

Диспетчерский график работы Нижне-Уфалейского водохранилища

Координаты

линий диспетчерского графика работы

Нижне-Уфалейского водохранилища, м
.25.5.75.0.25.5.75.0.25.5.75.0

Дата	

Зона I	

УМО	

Зона II	

Линия 1	

Зона III	

Линия 2	

Зона IV	

Линия 3	

НПУ	

Зона V	

ФПУ	

01.04	

Зона неиспользуемого объема.

Расход - не более 0,39 м3/с	

333,20	

Зона перебоев.

Расход - 0,78 - 7,7 м3/с	

-	

Зона гарантированного режима.

Расход - 0,78 - 127 м3/с	

-	

Зона избыточных отдач.

Подзона IVа: расход - 2,78 - 190 м3/с,

подзона IV6: расход - 9,64 - 71,5 м3/с	

334,00	

335,50	

Зона максимальных сбросов.

Расход - 190 - 243 м3/с	

336,25	

11.04	

333,20	

-	

-	

334,50	

335,50	

336,25	

21.04	

333,20	

-	

-	

335,00	

335,50	

336,25	

01.05	

333,20	

-	

333,20	

335,50	

335,50	

336,25	

11.05	

333,20	

-	

333,99	

335,50	

335,50	

336,25	

21.05	

333,20	

-	

334,78	

335,50	

335,50	

336,25	

01.06	

333,20	

-	

335,50	

335,50	

335,50	

336,25	

01.07	

333,20	

333,20	

335,50	

-	

335,50	

336,25	

01.08	

333,20	

333,24	

335,50	

-	

335,50	

336,25	

01.09	

333,20	

333,85	

335,50	

-	

335,50	

336,25	

01.10	

333,20	

334,17	

335,50	

-	

335,50	

336,25	

01.11	

333,20	

334,58	

335,50	

-	

335,50	

336,25	

01.12	

333,20	

334,57	

335,40	

-	

335,50	

336,25	

01.01	

333,20	

334,10	

335,10	

-	

335,50	

336,25	

01.02	

333,20	

333,52	

334,80	

-	

335,50	

336,25	

01.03	

333,20	

333,20	

334,40	

-	

335,50	

336,25	

11.03	

333,20	

-	

334,27	

-	

335,50	

336,25	

21.03	

333,20	

-	

334,13	

-	

335,50	

336,25	

31.03	

333,20	

-	

334,00	

-	

335,50	

336,25	

Приложение N 6

к Правилам использования водных

ресурсов Верхне-Уфалейского

и Нижне-Уфалейского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 20.06.2025 N 154

КРИВЫЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

ВЕРХНЕ-УФАЛЕЙСКОГО И НИЖНЕ-УФАЛЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ

Кривые продолжительности средних за интервал

суммарных расходов воды в нижнем бьефе гидроузлов

Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ

Кривые продолжительности средних за интервал суммарных

расходов воды в нижнем бьефе гидроузла Верхне-Уфалейского

водохранилища (апрель - июнь)

Кривые продолжительности средних за интервал суммарных

расходов воды в нижнем бьефе гидроузла Верхне-Уфалейского

водохранилища (июль - сентябрь)

Кривые продолжительности средних за интервал суммарных

расходов воды в нижнем бьефе гидроузла Верхне-Уфалейского

водохранилища (октябрь - декабрь)

Кривые продолжительности средних за интервал суммарных

расходов воды в нижнем бьефе гидроузла Верхне-Уфалейского

водохранилища (январь - март)

Кривые продолжительности средних за интервал суммарных

расходов воды в нижнем бьефе гидроузла Нижне-Уфалейского

водохранилища (апрель - май)

Кривые продолжительности средних за интервал суммарных

расходов воды в нижнем бьефе гидроузла Нижне-Уфалейского

водохранилища (июнь - сентябрь)

Кривые продолжительности средних за интервал суммарных

расходов воды в нижнем бьефе гидроузла Нижне-Уфалейского

водохранилища (октябрь - декабрь)

Кривые продолжительности средних за интервал суммарных

расходов воды в нижнем бьефе гидроузла Нижне-Уфалейского

водохранилища (январь - март)

Кривые продолжительности средних за интервал расходов

подачи воды участникам водохозяйственного комплекса

в верхнем бьефе гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища

Кривые продолжительности средних за интервал расходов

подачи воды участникам водохозяйственного комплекса

в верхнем бьефе гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища

(апрель - июнь)

Кривые продолжительности средних за интервал расходов

подачи воды участникам водохозяйственного комплекса

в верхнем бьефе гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища

(июль - сентябрь)

Кривые продолжительности средних за интервал расходов

подачи воды участникам водохозяйственного комплекса

в верхнем бьефе гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища

(октябрь - декабрь)

Кривые продолжительности средних за интервал расходов

подачи воды участникам водохозяйственного комплекса

в верхнем бьефе гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища

(январь - март)

Кривые продолжительности конечных

для интервала уровней воды в верхнем бьефе гидроузлов

Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ

Кривые продолжительности конечных

для интервала уровней воды в верхнем бьефе гидроузла

Верхне-Уфалейского водохранилища (апрель - июнь)

Кривые продолжительности конечных

для интервала уровней воды в верхнем бьефе гидроузла

Верхне-Уфалейского водохранилища (июль - сентябрь)

Кривые продолжительности конечных

для интервала уровней воды в верхнем бьефе гидроузла

Верхне-Уфалейского водохранилища (октябрь - декабрь)

Кривые продолжительности конечных

для интервала уровней воды в верхнем бьефе гидроузла

Верхне-Уфалейского водохранилища (январь - март)

Кривые продолжительности конечных

для интервала уровней воды в верхнем бьефе гидроузла

Нижне-Уфалейского водохранилища (март - май)

Кривые продолжительности конечных

для интервала уровней воды в верхнем бьефе гидроузла

Нижне-Уфалейского водохранилища (июнь - август)

Кривые продолжительности конечных

для интервала уровней воды в верхнем бьефе гидроузла

Нижне-Уфалейского водохранилища (сентябрь - ноябрь)

Кривые продолжительности конечных

для интервала уровней воды в верхнем бьефе гидроузла

Нижне-Уфалейского водохранилища (декабрь - январь)

Кривые продолжительности конечных

для интервала уровней воды в нижнем бьефе гидроузлов

Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ

Кривые продолжительности конечных

для интервала уровней воды в нижнем бьефе гидроузла

Верхне-Уфалейского водохранилища (апрель - июнь)

Кривые продолжительности конечных для интервала

уровней воды в нижнем бьефе гидроузла Верхне-Уфалейского

водохранилища (июль - сентябрь)

Кривые продолжительности конечных для интервала уровней

воды в нижнем бьефе гидроузла Верхне-Уфалейского

водохранилища (октябрь - декабрь)

Кривые продолжительности конечных

для интервала уровней воды в нижнем бьефе гидроузла

Верхне-Уфалейского водохранилища (январь - март)

Кривые продолжительности конечных

для интервала уровней воды в нижнем бьефе гидроузла

Нижне-Уфалейского водохранилища (апрель - май)

Кривые продолжительности конечных

для интервала уровней воды в нижнем бьефе гидроузла

Нижне-Уфалейского водохранилища (июль - сентябрь)

Кривые продолжительности конечных

для интервала уровней воды в нижнем бьефе гидроузла

Нижне-Уфалейского водохранилища (октябрь - декабрь)

Кривые продолжительности конечных

для интервала уровней воды в нижнем бьефе гидроузла

Нижне-Уфалейского водохранилища (январь - март)

Приложение N 7

к Правилам использования водных

ресурсов Верхне-Уфалейского

и Нижне-Уфалейского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 20.06.2025 N 154

ПОЛНЫЕ БАЛАНСОВЫЕ ТАБЛИЦЫ

РАСЧЕТНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ВЕРХНЕ-УФАЛЕЙСКОГО

И НИЖНЕ-УФАЛЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ ЗА КОНКРЕТНЫЕ

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ГОДЫ С ОБЪЕМАМИ СТОКА,

БЛИЗКИМИ ПО РАСЧЕТНЫМ ОБЕСПЕЧЕННОСТЯМ

К ХАРАКТЕРНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ

Балансовая таблица расчетного режима

работы Верхне-Уфалейского водохранилища за многоводный

1994/95 водохозяйственный год 2,8% обеспеченности
.6470588235294.2941176470588.9411764705883.5882352941176.235294117647.8823529411766.529411764706.176470588235.823529411765.470588235294.117647058823.764705882353.411764705882.058823529412.7058823529405.35294117647.0

Месяц	

Приходная часть	

Расходная часть	

Регулирование режима работы водохранилища														

общий приток воды в водохранилище с площади водосбора, млн м3	

осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

объем возвратных вод в водохранилище, млн м3	

всего по приходной части, млн м3	

потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м3	

фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

потери на ледообразование, млн м3	

объем водозабора из водохранилища, млн м3	

санитарные попуски, млн м3	

хозяйственные попуски, млн м3	

итого по расходной части, млн м3	

сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м3	

результирующая баланса, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, млн м3	

объем водохранилища, млн м3	

уровень воды в водохранилище на конец месяца, м	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

12	

13	

14	

15	

16	

17	

Год	

80,362	

0,935	

0,162	

81,459	

0,77	

0,79	

0	

2,225	

6,051	

2,37	

12,206	

0	

69,248	

77,674	

7,405	

372,29	

Апрель	

21,991	

0,139	

0,013	

22,143	

0	

0,065	

-1,53	

0,2	

0,599	

0,09	

-0,576	

-4,46	

18,258	

18,948	

8,61	

373,00	

Май	

6,447	

0,036	

0,014	

6,497	

0,182	

0,067	

0	

0,2	

0,619	

0,11	

1,178	

0	

5,319	

6,048	

8,61	

373,00	

Июнь	

1,466	

0,088	

0,013	

1,567	

0,193	

0,065	

0	

0,175	

0,599	

0,16	

1,192	

0	

0,375	

1,134	

8,61	

373,00	

Июль	

22,371	

0,369	

0,014	

22,754	

0,127	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,22	

1,208	

0	

21,546	

22,385	

8,61	

373,00	

Август	

11,626	

0,13	

0,014	

11,77	

0,127	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,21	

1,198	

0	

10,571	

11,401	

8,61	

373,00	

Сентябрь	

3,563	

0,029	

0,013	

3,605	

0,097	

0,065	

0	

0,175	

0,599	

0,2	

1,136	

0	

2,468	

3,268	

8,61	

373,00	

Октябрь	

1,779	

0,056	

0,014	

1,849	

0,044	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,22	

1,125	

0	

0,723	

1,563	

8,61	

373,00	

Ноябрь	

4,057	

0,088	

0,013	

4,158	

0	

0,065	

0,234	

0,175	

0,599	

0,21	

1,283	

1	

3,875	

4,684	

7,61	

372,44	

Декабрь	

2,114	

0	

0,014	

2,128	

0	

0,067	

0,486	

0,175	

0,302	

0,18	

1,21	

1	

1,917	

2,4	

6,61	

371,86	

Январь	

1,321	

0	

0,014	

1,335	

0	

0,067	

0,396	

0,2	

0,302	

0,24	

1,205	

1	

1,13	

1,672	

5,61	

371,26	

Февраль	

1,002	

0	

0,012	

1,014	

0	

0,061	

0,324	

0,2	

0,273	

0,28	

1,138	

1	

0,876	

1,429	

4,61	

370,62	

Март	

2,625	

0	

0,014	

2,639	

0	

0,067	

0,09	

0,2	

0,302	

0,25	

0,909	

0,46	

2,189	

2,742	

4,15	

370,30	

Балансовая таблица расчетного режима

работы Верхне-Уфалейского водохранилища за средний

по водности 1968/69 водохозяйственный

год 50% обеспеченности
.6470588235294.2941176470588.9411764705883.5882352941176.235294117647.8823529411766.529411764706.176470588235.823529411765.470588235294.117647058823.764705882353.411764705882.058823529412.7058823529405.35294117647.0

Месяц	

Приходная часть	

Расходная часть	

Регулирование режима работы водохранилища														

общий приток воды в водохранилище с площади водосбора, млн м3	

осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

объем возвратных вод в водохранилище, млн м3	

всего по приходной части, млн м3	

потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м3	

фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

потери на ледообразование, млн м3	

объем водозабора из водохранилища, млн м3	

санитарные попуски, млн м3	

хозяйственные попуски, млн м3	

итого по расходной части, млн м3	

сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м3	

результирующая баланса, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, млн м3	

объем водохранилища, млн м3	

уровень воды в водохранилище на конец месяца, м	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

12	

13	

14	

15	

16	

17	

Год	

45,621	

0,938	

0,162	

46,723	

0,77	

0,79	

0	

2,225	

6,051	

2,37	

12,206	

0	

34,508	

42,938	

7,405	

372,29	

Апрель	

14,173	

0,225	

0,013	

14,411	

0	

0,065	

-1,53	

0,2	

0,599	

0,09	

-0,576	

-4,46	

10,526	

11,216	

8,61	

373,00	

Май	

9,167	

0,095	

0,014	

9,277	

0,182	

0,067	

0	

0,2	

0,619	

0,11	

1,178	

0	

8,098	

8,828	

8,61	

373,00	

Июнь	

4,885	

0,16	

0,013	

5,058	

0,193	

0,065	

0	

0,175	

0,599	

0,16	

1,192	

0	

3,865	

4,625	

8,61	

373,00	

Июль	

6,54	

0,31	

0,014	

6,864	

0,127	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,22	

1,208	

0	

5,655	

6,495	

8,61	

373,00	

Август	

2,784	

0,009	

0,014	

2,807	

0,127	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,21	

1,198	

0	

1,608	

2,438	

8,61	

373,00	

Сентябрь	

2,083	

0,018	

0,013	

2,114	

0,097	

0,065	

0	

0,175	

0,599	

0,2	

1,136	

0	

0,977	

1,777	

8,61	

373,00	

Октябрь	

1,805	

0,036	

0,014	

1,855	

0,044	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,22	

1,125	

0	

0,73	

1,569	

8,61	

373,00	

Ноябрь	

1,455	

0,085	

0,013	

1,553	

0	

0,065	

0,234	

0,175	

0,599	

0,21	

1,283	

1	

1,269	

2,079	

7,61	

372,44	

Декабрь	

0,973	

0	

0,014	

0,987	

0	

0,067	

0,486	

0,175	

0,302	

0,18	

1,21	

1	

0,776	

1,259	

6,61	

371,86	

Январь	

0,542	

0	

0,014	

0,556	

0	

0,067	

0,396	

0,2	

0,302	

0,24	

1,205	

1	

0,351	

0,893	

5,61	

371,26	

Февраль	

0,555	

0	

0,012	

0,567	

0	

0,061	

0,324	

0,2	

0,273	

0,28	

1,138	

1	

0,429	

0,982	

4,61	

370,62	

Март	

0,66	

0	

0,014	

0,674	

0	

0,067	

0,09	

0,2	

0,302	

0,25	

0,909	

0,46	

0,224	

0,777	

4,15	

370,30	

Балансовая таблица расчетного режима

работы Верхне-Уфалейского водохранилища за среднемаловодный

2006/07 водохозяйственный год 75% обеспеченности
.6470588235294.2941176470588.9411764705883.5882352941176.235294117647.8823529411766.529411764706.176470588235.823529411765.470588235294.117647058823.764705882353.411764705882.058823529412.7058823529405.35294117647.0

Месяц	

Приходная часть	

Расходная часть	

Регулирование режима работы водохранилища														

общий приток воды в водохранилище с площади водосбора, млн м3	

осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

объем возвратных вод в водохранилище, млн м3	

всего по приходной части, млн м3	

потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м3	

фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

потери на ледообразование, млн м3	

объем водозабора из водохранилища, млн м3	

санитарные попуски, млн м3	

хозяйственные попуски, млн м3	

итого по расходной части, млн м3	

сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м3	

результирующая баланса, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, млн м3	

объем водохранилища, млн м3	

уровень воды в водохранилище на конец месяца, м	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

12	

13	

14	

15	

16	

17	

Год	

37,778	

1,161	

0,162	

39,103	

0,77	

0,79	

0	

2,225	

6,051	

2,37	

12,206	

0	

26,89	

35,318	

7,394	

372,28	

Апрель	

14,034	

0,382	

0,013	

14,429	

0	

0,065	

-1,53	

0,2	

0,599	

0,09	

-0,576	

-4,46	

10,545	

11,234	

8,61	

373,00	

Май	

5,071	

0,083	

0,014	

5,168	

0,182	

0,067	

0	

0,2	

0,619	

0,11	

1,178	

0	

3,989	

4,719	

8,61	

373,00	

Июнь	

2,229	

0,169	

0,013	

2,411	

0,193	

0,065	

0	

0,175	

0,599	

0,16	

1,192	

0	

1,219	

1,978	

8,61	

373,00	

Июль	

2,076	

0,225	

0,014	

2,315	

0,127	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,22	

1,208	

0	

1,106	

1,946	

8,61	

373,00	

Август	

1,422	

0,036	

0,014	

1,472	

0,127	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,21	

1,198	

0	

0,273	

1,103	

8,61	

373,00	

Сентябрь	

1,004	

0,052	

0,013	

1,07	

0,097	

0,065	

0	

0,175	

0,599	

0,2	

1,136	

0,067	

0	

0,8	

8,543	

372,96	

Октябрь	

3,18	

0,137	

0,014	

3,331	

0,044	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,22	

1,125	

0	

2,205	

3,045	

8,543	

372,96	

Ноябрь	

2,257	

0,077	

0,013	

2,347	

0	

0,065	

0,234	

0,175	

0,599	

0,21	

1,283	

0,933	

1,996	

2,806	

7,61	

372,44	

Декабрь	

2,166	

0	

0,014	

2,18	

0	

0,067	

0,486	

0,175	

0,302	

0,18	

1,21	

1	

1,969	

2,452	

6,61	

371,86	

Январь	

1,749	

0	

0,014	

1,763	

0	

0,067	

0,396	

0,2	

0,302	

0,24	

1,205	

1	

1,557	

2,1	

5,61	

371,26	

Февраль	

1,259	

0	

0,012	

1,271	

0	

0,061	

0,324	

0,2	

0,273	

0,28	

1,138	

1	

1,132	

1,686	

4,61	

370,62	

Март	

1,332	

0	

0,014	

1,346	

0	

0,067	

0,09	

0,2	

0,302	

0,25	

0,909	

0,46	

0,896	

1,449	

4,15	

370,30	

Балансовая таблица расчетного режима

работы Верхне-Уфалейского водохранилища за маловодный

1953/54 водохозяйственный год 95% обеспеченности
.6470588235294.2941176470588.9411764705883.5882352941176.235294117647.8823529411766.529411764706.176470588235.823529411765.470588235294.117647058823.764705882353.411764705882.058823529412.7058823529405.35294117647.0

Месяц	

Приходная часть	

Расходная часть	

Регулирование режима работы водохранилища														

общий приток воды в водохранилище с площади водосбора, млн м3	

осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

объем возвратных вод в водохранилище, млн м3	

всего по приходной части, млн м3	

потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м3	

фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

потери на ледообразование, млн м3	

объем водозабора из водохранилища, млн м3	

санитарные попуски, млн м3	

хозяйственные попуски, млн м3	

итого по расходной части, млн м3	

сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м3	

результирующая баланса, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, млн м3	

объем водохранилища, млн м3	

уровень воды в водохранилище на конец месяца, м	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

12	

13	

14	

15	

16	

17	

Год	

25,899	

0,936	

0,162	

26,998	

0,77	

0,79	

0	

2,225	

6,051	

2,37	

12,206	

0	

14,787	

23,213	

7,36	

372,35	

Апрель	

11,333	

0,233	

0,013	

11,579	

0	

0,065	

-1,53	

0,2	

0,599	

0,09	

-0,576	

-4,46	

7,694	

8,384	

8,61	

373,00	

Май	

5,437	

0,079	

0,014	

5,53	

0,182	

0,067	

0	

0,2	

0,619	

0,11	

1,178	

0	

4,351	

5,081	

8,61	

373,00	

Июнь	

1,812	

0,127	

0,013	

1,952	

0,193	

0,065	

0	

0,175	

0,599	

0,16	

1,192	

0	

0,76	

1,519	

8,61	

373,00	

Июль	

1,259	

0,167	

0,014	

1,44	

0,127	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,22	

1,208	

0	

0,232	

1,071	

8,61	

373,00	

Август	

0,878	

0,103	

0,014	

0,995	

0,127	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,21	

1,198	

0,203	

0	

0,829	

8,407	

372,89	

Сентябрь	

0,935	

0,085	

0,013	

1,033	

0,097	

0,065	

0	

0,175	

0,599	

0,2	

1,136	

0,103	

0	

0,799	

8,304	

372,83	

Октябрь	

1,613	

0,079	

0,014	

1,706	

0,044	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,22	

1,125	

0	

0,58	

1,42	

8,304	

372,83	

Ноябрь	

0,782	

0,063	

0,013	

0,859	

0	

0,065	

0,234	

0,175	

0,599	

0,21	

1,283	

0,626	

0,201	

1,011	

7,678	

373,48	

Декабрь	

0,604	

0	

0,014	

0,618	

0	

0,067	

0,486	

0,175	

0,302	

0,18	

1,21	

1	

0,408	

0,89	

6,678	

371,90	

Январь	

0,497	

0	

0,014	

0,511	

0	

0,067	

0,396	

0,2	

0,302	

0,24	

1,205	

1	

0,306	

0,848	

5,678	

371,30	

Февраль	

0,382	

0	

0,012	

0,394	

0	

0,061	

0,324	

0,2	

0,273	

0,28	

1,138	

1	

0,256	

0,809	

4,678	

370,67	

Март	

0,367	

0	

0,014	

0,381	

0	

0,067	

0,09	

0,2	

0,302	

0,25	

0,909	

0,528	

0	

0,552	

4,15	

370,30	

Балансовая таблица расчетного режима

работы Нижне-Уфалейского водохранилища за многоводный

1990/91 водохозяйственный год 2,8% обеспеченности
.35.7.0500000000002.4.75.1000000000004.4500000000003.8.15.5.85.200000000001.55.900000000001.25.6.950000000001.3.650000000001.0

Месяц	

Приходная часть	

Расходная часть	

Регулирование режима работы водохранилища																	

объем стока, поступающий из вышерасположенного водохранилища, млн м3	

объем стока, формирующийся на расчетном участке, млн м3	

объем возвратных вод между водохранилищами, млн м3	

осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

объем возвратных вод, млн м3	

всего по приходной части, млн м3	

потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м3	

фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

потери на ледообразование, млн м3	

объем водозабора между водохранилищами, млн м3	

объем водозабора из водохранилища, млн м3	

санитарные попуски, млн м3	

экологические попуски, млн м3	

итого по расходной части, млн м3	

сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м3	

результирующая баланса, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, млн м3	

объем водохранилища, млн м3	

уровень воды в водохранилище на конец месяца, м	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

12	

13	

14	

15	

16	

17	

18	

19	

20	

Год	

78,172	

266,671	

0,861	

7,304	

0	

353,006	

0,899	

12,974	

0	

3,32	

2,286	

20,059	

89,022	

108,501	

0	

244,504	

346,501	

20,31	

334,97	

Апрель	

15,856	

62,117	

0,071	

1,621	

0	

79,665	

0	

1,039	

-7,667	

0,273	

0,188	

1,986	

20,737	

14,57	

-15,24	

49,855	

71,631	

24,08	

335,50	

Май	

16,107	

54,163	

0,073	

1,128	

0	

71,47	

0,212	

1,108	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

18,081	

19,877	

0	

51,593	

70,782	

24,08	

335,50	

Июнь	

5,756	

20,077	

0,071	

0,64	

0	

26,545	

0,226	

1,108	

0	

0,273	

0,188	

1,986	

6,702	

8,497	

0	

18,047	

25,858	

24,08	

335,50	

Июль	

5,142	

17,404	

0,073	

1,272	

0	

23,891	

0,148	

1,108	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

5,81	

7,542	

0	

16,349	

23,267	

24,08	

335,50	

Август	

2,173	

8,104	

0,073	

0,433	

0	

10,782	

0,148	

1,096	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

2,705	

4,425	

0	

6,357	

10,158	

24,08	

335,50	

Сентябрь	

2,085	

7,371	

0,071	

0,947	

0	

10,474	

0,113	

1,097	

0	

0,273	

0,188	

1,986	

2,461	

4,132	

0	

6,343	

9,9	

24,08	

335,50	

Октябрь	

5,141	

17,544	

0,073	

0,64	

0	

23,398	

0,052	

1,077	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

5,857	

7,462	

0	

15,936	

22,87	

24,08	

335,50	

Ноябрь	

6,712	

20,077	

0,071	

0,622	

0	

27,482	

0	

1,099	

1,173	

0,273	

0,188	

1,986	

6,702	

9,435	

3	

21,047	

28,848	

21,08	

335,13	

Декабрь	

4,275	

13,241	

0,073	

0	

0	

17,589	

0	

1,07	

2,435	

0,282	

0,194	

1,001	

4,42	

8,401	

3	

12,188	

17,678	

18,08	

334,73	

Январь	

5,51	

17,126	

0,073	

0	

0	

22,709	

0	

1,067	

1,984	

0,282	

0,194	

1,001	

5,717	

9,244	

3	

16,465	

23,249	

15,08	

334,30	

Февраль	

4,936	

14,966	

0,066	

0	

0	

19,967	

0	

1,059	

1,624	

0,254	

0,176	

0,904	

4,996	

8,109	

3	

14,858	

20,913	

12,08	

333,82	

Март	

4,479	

14,481	

0,073	

0	

0	

19,033	

0	

1,046	

0,451	

0,282	

0,194	

1,001	

4,834	

6,807	

3,24	

15,466	

21,346	

8,84	

333,20	

Балансовая таблица расчетного режима

работы Нижне-Уфалейского водохранилища за средний

по водности 1968/69 водохозяйственный год

50% обеспеченности
.35.7.0500000000002.4.75.1000000000004.4500000000003.8.15.5.85.200000000001.55.900000000001.25.6.950000000001.3.650000000001.0

Месяц	

Приходная часть	

Расходная часть	

Регулирование режима работы водохранилища																	

объем стока, поступающий из вышерасположенного водохранилища, млн м3	

объем стока, формирующийся на расчетном участке, млн м3	

объем возвратных вод между водохранилищами, млн м3	

осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

объем возвратных вод, млн м3	

всего по приходной части, млн м3	

потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м3	

фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

потери на ледообразование, млн м3	

объем водозабора между водохранилищами, млн м3	

объем водозабора из водохранилища, млн м3	

санитарные попуски, млн м3	

экологические попуски, млн м3	

итого по расходной части, млн м3	

сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м3	

результирующая баланса, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, млн м3	

объем водохранилища, млн м3	

уровень воды в водохранилище на конец месяца, м	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

12	

13	

14	

15	

16	

17	

18	

19	

20	

Год	

42,938	

152,542	

0,861	

4,699	

0	

201,038	

0,899	

12,974	

0	

3,32	

2,286	

20,059	

89,024	

108,503	

0	

92,536	

194,533	

20,31	

334,97	

Апрель	

11,216	

47,389	

0,071	

1,127	

0	

59,802	

0	

1,039	

-7,667	

0,273	

0,188	

1,986	

27,656	

21,489	

-15,24	

23,073	

51,768	

24,08	

335,50	

Май	

8,828	

30,652	

0,073	

0,478	

0	

40,031	

0,212	

1,108	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

17,888	

19,684	

0	

20,346	

39,343	

24,08	

335,50	

Июнь	

4,625	

16,333	

0,071	

0,803	

0	

21,832	

0,226	

1,108	

0	

0,273	

0,188	

1,986	

9,532	

11,327	

0	

10,505	

21,145	

24,08	

335,50	

Июль	

6,495	

21,868	

0,073	

1,551	

0	

29,987	

0,148	

1,108	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

12,762	

14,494	

0	

15,493	

29,363	

24,08	

335,50	

Август	

2,438	

9,308	

0,073	

0,045	

0	

11,864	

0,148	

1,096	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

5,432	

7,152	

0	

4,712	

11,24	

24,08	

335,50	

Сентябрь	

1,777	

6,964	

0,071	

0,09	

0	

8,901	

0,113	

1,097	

0	

0,273	

0,188	

1,986	

4,064	

5,735	

0	

3,166	

8,327	

24,08	

335,50	

Октябрь	

1,569	

6,037	

0,073	

0,18	

0	

7,86	

0,052	

1,077	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

3,523	

5,128	

0	

2,732	

7,332	

24,08	

335,50	

Ноябрь	

2,079	

4,865	

0,071	

0,424	

0	

7,439	

0	

1,099	

1,173	

0,273	

0,188	

1,986	

2,839	

5,572	

3	

4,867	

8,805	

21,08	

335,13	

Декабрь	

1,259	

3,252	

0,073	

0	

0	

4,584	

0	

1,07	

2,435	

0,282	

0,194	

1,001	

1,898	

5,879	

3	

1,705	

4,673	

18,08	

334,73	

Январь	

0,893	

1,813	

0,073	

0	

0	

2,779	

0	

1,067	

1,984	

0,282	

0,194	

1,001	

1,058	

4,585	

3	

1,194	

3,319	

15,08	

334,30	

Февраль	

0,982	

1,857	

0,066	

0	

0	

2,905	

0	

1,059	

1,624	

0,254	

0,176	

0,904	

1,084	

4,197	

3	

1,709	

3,851	

12,08	

333,82	

Март	

0,777	

2,205	

0,073	

0	

0	

3,055	

0	

1,046	

0,451	

0,282	

0,194	

1,001	

1,287	

3,26	

3,24	

3,035	

5,368	

8,84	

333,20	

Балансовая таблица расчетного режима

работы Нижне-Уфалейского водохранилища за среднемаловодный

2006/07 водохозяйственный год 75% обеспеченности
.35.7.0500000000002.4.75.1000000000004.4500000000003.8.15.5.85.200000000001.55.900000000001.25.6.950000000001.3.650000000001.0

Месяц	

Приходная часть	

Расходная часть	

Регулирование режима работы водохранилища																	

объем стока, поступающий из вышерасположенного водохранилища, млн м3	

объем стока, формирующийся на расчетном участке, млн м3	

объем возвратных вод между водохранилищами, млн м3	

осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

объем возвратных вод, млн м3	

всего по приходной части, млн м3	

потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м3	

фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

потери на ледообразование, млн м3	

объем водозабора между водохранилищами, млн м3	

объем водозабора из водохранилища, млн м3	

санитарные попуски, млн м3	

экологические попуски, млн м3	

итого по расходной части, млн м3	

сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м3	

результирующая баланса, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, млн м3	

объем водохранилища, млн м3	

уровень воды в водохранилище на конец месяца, м	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

12	

13	

14	

15	

16	

17	

18	

19	

20	

Год	

35,318	

126,66	

0,861	

5,823	

0	

168,66	

0,899	

12,974	

0	

3,32	

2,286	

20,059	

89,024	

108,503	

0	

60,158	

162,155	

20,31	

334,97	

Апрель	

11,234	

47,054	

0,071	

1,917	

0	

60,276	

0	

1,039	

-7,667	

0,273	

0,188	

1,986	

33,072	

26,905	

-15,24	

18,131	

52,242	

24,08	

335,50	

Май	

4,719	

17,002	

0,073	

0,415	

0	

22,209	

0,212	

1,108	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

11,95	

13,746	

0	

8,463	

21,521	

24,08	

335,50	

Июнь	

1,978	

7,473	

0,071	

0,848	

0	

10,37	

0,226	

1,108	

0	

0,273	

0,188	

1,986	

5,253	

7,048	

0	

3,323	

9,683	

24,08	

335,50	

Июль	

1,946	

6,96	

0,073	

1,128	

0	

10,106	

0,148	

1,108	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

4,892	

6,624	

0	

3,482	

9,482	

24,08	

335,50	

Август	

1,103	

4,767	

0,073	

0,18	

0	

6,123	

0,148	

1,096	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

3,35	

5,07	

0	

1,053	

5,499	

24,08	

335,50	

Сентябрь	

0,8	

3,368	

0,071	

0,262	

0	

4,5	

0,113	

1,097	

0	

0,273	

0,188	

1,986	

2,367	

4,038	

0	

0,462	

3,926	

24,08	

335,50	

Октябрь	

3,045	

10,662	

0,073	

0,686	

0	

14,465	

0,052	

1,077	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

7,494	

9,099	

0	

5,367	

13,937	

24,08	

335,50	

Ноябрь	

2,806	

7,566	

0,071	

0,388	

0	

10,83	

0	

1,099	

1,173	

0,273	

0,188	

1,986	

5,317	

8,05	

3	

5,78	

12,196	

21,08	

335,13	

Декабрь	

2,452	

7,262	

0,073	

0	

0	

9,786	

0	

1,07	

2,435	

0,282	

0,194	

1,001	

5,104	

9,085	

3	

3,702	

9,875	

18,08	

334,73	

Январь	

2,1	

5,863	

0,073	

0	

0	

8,036	

0	

1,067	

1,984	

0,282	

0,194	

1,001	

4,121	

7,648	

3	

3,388	

8,576	

15,08	

334,30	

Февраль	

1,686	

4,219	

0,066	

0	

0	

5,971	

0	

1,059	

1,624	

0,254	

0,176	

0,904	

2,966	

6,079	

3	

2,892	

6,917	

12,08	

333,82	

Март	

1,449	

4,465	

0,073	

0	

0	

5,987	

0	

1,046	

0,451	

0,282	

0,194	

1,001	

3,138	

5,111	

3,24	

4,116	

8,3	

8,84	

333,20	

Балансовая таблица расчетного режима

работы Нижне-Уфалейского водохранилища за маловодный

1953/54 водохозяйственный год 95% обеспеченности
.35.7.0500000000002.4.75.1000000000004.4500000000003.8.15.5.85.200000000001.55.900000000001.25.6.950000000001.3.650000000001.0

Месяц	

Приходная часть	

Расходная часть	

Регулирование режима работы водохранилища																	

объем стока, поступающий из вышерасположенного водохранилища, млн м3	

объем стока, формирующийся на расчетном участке, млн м3	

объем возвратных вод между водохранилищами, млн м3	

осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

объем возвратных вод, млн м3	

всего по приходной части, млн м3	

потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м3	

фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

потери на ледообразование, млн м3	

объем водозабора между водохранилищами, млн м3	

объем водозабора из водохранилища, млн м3	

санитарные попуски, млн м3	

экологические попуски, млн м3	

итого по расходной части, млн м3	

сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м3	

результирующая баланса, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, млн м3	

объем водохранилища, млн м3	

уровень воды в водохранилище на конец месяца, м	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

12	

13	

14	

15	

16	

17	

18	

19	

20	

Год	

23,213	

85,562	

0,861	

4,691	

0	

114,326	

0,899	

12,974	

0	

3,32	

2,286	

20,059	

89,024	

108,503	

0	

5,823	

107,821	

19,908	

334,92	

Апрель	

8,384	

37,437	

0,071	

1,171	

0	

47,063	

0	

1,039	

-7,667	

0,273	

0,188	

1,986	

38,952	

32,785	

-13	

1,278	

41,269	

21,84	

335,22	

Май	

5,081	

17,961	

0,073	

0,394	

0	

23,508	

0,212	

1,108	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

18,688	

20,484	

-2,24	

0,784	

20,58	

24,08	

335,50	

Июнь	

1,519	

5,987	

0,071	

0,635	

0	

8,212	

0,226	

1,108	

0	

0,273	

0,188	

1,986	

6,229	

8,024	

0	

0,188	

7,525	

24,08	

335,50	

Июль	

1,071	

4,16	

0,073	

0,835	

0	

6,139	

0,148	

1,108	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

4,329	

6,061	

0	

0,078	

5,515	

24,08	

335,50	

Август	

0,829	

2,901	

0,073	

0,515	

0	

4,319	

0,148	

1,096	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

3,019	

4,739	

0,623	

0,203	

4,318	

23,457	

335,42	

Сентябрь	

0,799	

3,09	

0,071	

0,426	

0	

4,386	

0,113	

1,097	

0	

0,273	

0,188	

1,986	

3,215	

4,886	

0,603	

0,103	

4,415	

22,854	

335,35	

Октябрь	

1,42	

5,327	

0,073	

0,398	

0	

7,217	

0,052	

1,077	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

5,542	

7,147	

0	

0,07	

6,689	

22,854	

335,35	

Ноябрь	

1,011	

2,585	

0,071	

0,317	

0	

3,984	

0	

1,099	

1,173	

0,273	

0,188	

1,986	

2,69	

5,423	

1,5	

0,061	

3,85	

21,354	

335,16	

Декабрь	

0,89	

1,996	

0,073	

0	

0	

2,959	

0	

1,07	

2,435	

0,282	

0,194	

1,001	

2,076	

6,057	

3,2	

0,101	

3,248	

18,154	

334,74	

Январь	

0,848	

1,643	

0,073	

0	

0	

2,564	

0	

1,067	

1,984	

0,282	

0,194	

1,001	

1,709	

5,236	

3	

0,328	

3,104	

15,154	

334,30	

Февраль	

0,809	

1,262	

0,066	

0	

0	

2,137	

0	

1,059	

1,624	

0,254	

0,176	

0,904	

1,313	

4,426	

3	

0,711	

3,083	

12,154	

333,83	

Март	

0,552	

1,213	

0,073	

0	

0	

1,838	

0	

1,046	

0,451	

0,282	

0,194	

1,001	

1,262	

3,235	

3,314	

1,917	

4,225	

8,84	

333,20	

Приложение N 8

к Правилам использования водных

ресурсов Верхне-Уфалейского

и Нижне-Уфалейского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 20.06.2025 N 154

ПОЛНЫЕ БАЛАНСОВЫЕ ТАБЛИЦЫ

РАСЧЕТНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ВЕРХНЕ-УФАЛЕЙСКОГО

И НИЖНЕ-УФАЛЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ ЗА САМЫЙ МАЛОВОДНЫЙ

ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД МНОГОЛЕТНЕГО РАСЧЕТНОГО РЯДА

(С 1952/53 ПО 1955/56 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ГОДЫ)

Балансовая таблица расчетного режима

работы Верхне-Уфалейского водохранилища за маловодный

1952/53 водохозяйственный год 90% обеспеченности
.2105263157895.421052631579.6315789473683.842105263158.0526315789475.2631578947367.4736842105262.684210526316.8947368421054.105263157895.315789473684.526315789473.736842105263.9473684210525.1578947368425.368421052632.578947368421.789473684211.0

Месяц	

Приходная часть	

Расходная часть	

Регулирование режима работы водохранилища																

общий приток воды в водохранилище с площади водосбора, млн м3	

осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

объем возвратных вод в водохранилище, млн м3	

всего по приходной части, млн м3	

потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м3	

фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

потери на ледообразование, млн м3	

объем водозабора из водохранилища, млн м3	

санитарные попуски, млн м3	

хозяйственные попуски, млн м3	

комплексный попуск, млн м3	

итого по расходной части, млн м3	

сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м3	

результирующая баланса, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, м3/с	

объем водохранилища, млн м3	

уровень воды в водохранилище на конец месяца, м	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

12	

13	

14	

15	

16	

17	

18	

19	

Год	

28,8	

0,936	

0,162	

29,898	

0,77	

0,79	

0	

2,225	

6,056	

2,37	

8,426	

12,211	

0	

17,687	

26,113	

0,83	

7,118	

372,15	

Апрель	

7,922	

0,233	

0,013	

8,168	

0	

0,065	

-1,53	

0,2	

0,599	

0,09	

0,689	

-0,576	

-2	

6,744	

7,433	

2,87	

6,15	

371,59	

Май	

12,236	

0,079	

0,014	

12,329	

0,182	

0,067	

0	

0,2	

0,619	

0,11	

0,729	

1,178	

-2,46	

8,69	

9,42	

3,52	

8,61	

373,00	

Июнь	

2,339	

0,127	

0,013	

2,479	

0,193	

0,065	

0	

0,175	

0,599	

0,16	

0,759	

1,192	

0	

1,286	

2,046	

0,79	

8,61	

373,00	

Июль	

1,62	

0,167	

0,014	

1,801	

0,127	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,22	

0,839	

1,208	

0	

0,592	

1,432	

0,53	

8,61	

373,00	

Август	

1,004	

0,103	

0,014	

1,121	

0,127	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,21	

0,829	

1,198	

0,078	

0	

0,83	

0,31	

8,532	

372,96	

Сентябрь	

0,68	

0,085	

0,013	

0,778	

0,097	

0,065	

0	

0,175	

0,599	

0,2	

0,799	

1,136	

0,359	

0	

0,8	

0,31	

8,173	

372,76	

Октябрь	

0,948	

0,079	

0,014	

1,041	

0,044	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,22	

0,839	

1,125	

0,084	

0	

0,839	

0,31	

8,089	

372,71	

Ноябрь	

0,517	

0,063	

0,013	

0,593	

0	

0,065	

0,234	

0,175	

0,599	

0,21	

0,809	

1,283	

0,69	

0	

0,809	

0,31	

7,399	

372,31	

Декабрь	

0,495	

0	

0,014	

0,509	

0	

0,067	

0,486	

0,175	

0,302	

0,18	

0,482	

1,21	

0,701	

0	

0,482	

0,18	

6,698	

372,08	

Январь	

0,431	

0	

0,014	

0,445	

0	

0,067	

0,396	

0,2	

0,302	

0,24	

0,542	

1,205	

1,019	

0,258	

0,801	

0,3	

5,679	

371,30	

Февраль	

0,276	

0	

0,012	

0,288	

0	

0,061	

0,324	

0,2	

0,273	

0,28	

0,553	

1,138	

0,965	

0,115	

0,668	

0,28	

4,714	

370,69	

Март	

0,332	

0	

0,014	

0,346	

0	

0,067	

0,09	

0,2	

0,302	

0,25	

0,552	

0,909	

0,564	

0	

0,553	

0,21	

4,15	

370,30	

Балансовая таблица расчетного режима

работы Нижне-Уфалейского водохранилища за маловодный

1952/53 водохозяйственный год 90% обеспеченности
.59090909090907.1818181818181.7727272727273.3636363636363.9545454545453.5454545454545.1363636363635.7272727272725.3181818181815.9090909090905.5.090909090909.681818181818.272727272727.863636363636.454545454545.045454545454.636363636363.227272727272.818181818181.40909090909.0

Месяц	

Приходная часть	

Расходная часть	

Регулирование режима работы водохранилища																			

объем стока, поступающий из вышерасположенного водохранилища, млн м3	

объем стока, формирующийся на расчетном участке, млн м3	

объем возвратных вод между водохранилищами, млн м3	

осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

объем возвратных вод, млн м3	

всего по приходной части, млн м3	

потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м3	

фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

потери на ледообразование, млн м3	

объем водозабора между водохранилищами, млн м3	

объем водозабора из водохранилища, млн м3	

санитарные попуски, млн м3	

экологические попуски, млн м3	

комплексный попуск, млн м3	

итого по расходной части, млн м3	

сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м3	

результирующая баланса, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, м3/с	

объем водохранилища, млн м3	

уровень воды в водохранилище на конец месяца, м	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

12	

13	

14	

15	

16	

17	

18	

19	

20	

21	

22	

Год	

26,113	

95,137	

0,861	

4,691	

0	

126,802	

0,899	

12,974	

0	

3,32	

2,286	

20,061	

0	

20,061	

39,54	

0	

87,261	

120,297	

3,8	

19,638	

334,94	

Апрель	

7,433	

26,169	

0,071	

1,171	

0	

34,845	

0	

1,039	

-3	

0,273	

0,188	

1,986	

0	

1,986	

0,486	

-8	

26,359	

29,384	

11,3	

16,84	

334,55	

Май	

9,42	

40,42	

0,073	

0,394	

0	

50,307	

0,212	

1,108	

-4,667	

0,282	

0,194	

2,052	

0	

2,052	

-0,819	

-7,24	

43,885	

47,046	

17,6	

24,08	

335,50	

Июнь	

2,046	

7,727	

0,071	

0,635	

0	

10,479	

0,226	

1,108	

0	

0,273	

0,188	

1,986	

0	

1,986	

3,781	

0	

6,698	

9,792	

3,78	

24,08	

335,50	

Июль	

1,432	

5,351	

0,073	

0,835	

0	

7,691	

0,148	

1,108	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

0	

2,052	

3,784	

0	

3,907	

7,067	

2,64	

24,08	

335,50	

Август	

0,83	

3,316	

0,073	

0,515	

0	

4,734	

0,148	

1,096	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

0	

2,052	

3,772	

0	

0,962	

4,11	

1,53	

24,08	

335,50	

Сентябрь	

0,8	

2,245	

0,071	

0,426	

0	

3,541	

0,113	

1,097	

0	

0,273	

0,188	

1,986	

0	

1,986	

3,657	

0,411	

0,295	

3,378	

1,3	

23,669	

335,45	

Октябрь	

0,839	

3,131	

0,073	

0,398	

0	

4,441	

0,052	

1,077	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

0	

2,052	

3,657	

0	

0,784	

3,913	

1,46	

23,669	

335,45	

Ноябрь	

0,809	

1,708	

0,071	

0,317	

0	

2,905	

0	

1,099	

1,173	

0,273	

0,188	

1,986	

0	

1,986	

4,719	

2,589	

0,775	

3,86	

1,49	

21,08	

335,13	

Декабрь	

0,482	

1,637	

0,073	

0	

0	

2,192	

0	

1,07	

2,435	

0,282	

0,194	

1,001	

0	

1,001	

4,982	

3	

0,21	

2,281	

0,85	

18,08	

334,73	

Январь	

0,801	

1,423	

0,073	

0	

0	

2,297	

0	

1,067	

1,984	

0,282	

0,194	

1,001	

0	

1,001	

4,528	

3	

0,769	

2,837	

1,06	

15,08	

334,29	

Февраль	

0,668	

0,913	

0,066	

0	

0	

1,647	

0	

1,059	

1,624	

0,254	

0,176	

0,904	

0	

0,904	

4,017	

3	

0,63	

2,593	

1,07	

12,08	

333,82	

Март	

0,553	

1,096	

0,073	

0	

0	

1,722	

0	

1,046	

0,451	

0,282	

0,194	

1,001	

0	

1,001	

2,974	

3,24	

1,987	

4,035	

1,51	

8,84	

333,20	

Балансовая таблица расчетного режима работы

Верхне-Уфалейского водохранилища за маловодный

1953/54 водохозяйственный год 94% обеспеченности
.2105263157895.421052631579.6315789473683.842105263158.0526315789475.2631578947367.4736842105262.684210526316.8947368421054.105263157895.315789473684.526315789473.736842105263.9473684210525.1578947368425.368421052632.578947368421.789473684211.0

Месяц	

Приходная часть	

Расходная часть	

Регулирование режима работы водохранилища																

общий приток воды в водохранилище с площади водосбора, млн м3	

осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

объем возвратных вод в водохранилище, млн м3	

всего по приходной части, млн м3	

потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м3	

фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

потери на ледообразование, млн м3	

объем водозабора из водохранилища, млн м3	

санитарные попуски, млн м3	

хозяйственные попуски, млн м3	

комплексный попуск, млн м3	

итого по расходной части, млн м3	

сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м3	

результирующая баланса, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, м3/с	

объем водохранилища, млн м3	

уровень воды в водохранилище на конец месяца, м	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

12	

13	

14	

15	

16	

17	

18	

19	

Год	

25,901	

0,936	

0,162	

26,998	

0,77	

0,79	

0	

2,225	

6,056	

2,37	

-	

12,211	

0	

14,787	

23,213	

0,74	

7,36	

372,30	

Апрель	

11,333	

0,233	

0,013	

11,579	

0	

0,065	

-1,53	

0,2	

0,599	

0,09	

0,689	

-0,576	

-4,46	

7,694	

8,384	

3,23	

8,61	

373,00	

Май	

5,437	

0,079	

0,014	

5,53	

0,182	

0,067	

0	

0,2	

0,619	

0,11	

0,729	

1,178	

0	

4,351	

5,081	

1,9	

8,61	

373,00	

Июнь	

1,812	

0,127	

0,013	

1,952	

0,193	

0,065	

0	

0,175	

0,599	

0,16	

0,759	

1,192	

0	

0,76	

1,519	

0,59	

8,61	

373,00	

Июль	

1,259	

0,167	

0,014	

1,44	

0,127	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,22	

0,839	

1,208	

0	

0,232	

1,071	

0,4	

8,61	

373,00	

Август	

0,878	

0,103	

0,014	

0,995	

0,127	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,21	

0,829	

1,198	

0,203	

0	

0,829	

0,31	

8,407	

372,89	

Сентябрь	

0,935	

0,085	

0,013	

1,033	

0,097	

0,065	

0	

0,175	

0,599	

0,2	

0,799	

1,136	

0,103	

0	

0,799	

0,31	

8,304	

372,83	

Октябрь	

1,613	

0,079	

0,014	

1,706	

0,044	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,22	

0,839	

1,125	

0	

0,58	

1,42	

0,53	

8,304	

372,83	

Ноябрь	

0,782	

0,063	

0,013	

0,859	

0	

0,065	

0,234	

0,175	

0,599	

0,21	

0,809	

1,283	

0,626	

0,201	

1,011	

0,39	

7,678	

373,48	

Декабрь	

0,604	

0	

0,014	

0,618	

0	

0,067	

0,486	

0,175	

0,302	

0,18	

0,482	

1,21	

1	

0,408	

0,89	

0,33	

6,678	

371,90	

Январь	

0,497	

0	

0,014	

0,511	

0	

0,067	

0,396	

0,2	

0,302	

0,24	

0,542	

1,205	

1	

0,306	

0,848	

0,32	

5,678	

371,30	

Февраль	

0,382	

0	

0,012	

0,394	

0	

0,061	

0,324	

0,2	

0,273	

0,28	

0,553	

1,138	

1	

0,256	

0,809	

0,33	

4,678	

370,67	

Март	

0,367	

0	

0,014	

0,381	

0	

0,067	

0,09	

0,2	

0,302	

0,25	

0,552	

0,909	

0,528	

0	

0,552	

0,21	

4,15	

370,30	

Балансовая таблица расчетного режима

работы Нижне-Уфалейского водохранилища за маловодный

1953/54 водохозяйственный год 94% обеспеченности
.59090909090907.1818181818181.7727272727273.3636363636363.9545454545453.5454545454545.1363636363635.7272727272725.3181818181815.9090909090905.5.090909090909.681818181818.272727272727.863636363636.454545454545.045454545454.636363636363.227272727272.818181818181.40909090909.0

Месяц	

Приходная часть	

Расходная часть	

Регулирование режима работы водохранилища																			

объем стока, поступающий из вышерасположенного водохранилища, млн м3	

объем стока, формирующийся на расчетном участке, млн м3	

объем возвратных вод между водохранилищами, млн м3	

осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

объем возвратных вод, млн м3	

всего по приходной части, млн м3	

потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м3	

фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

потери на ледообразование, млн м3	

объем водозабора между водохранилищами, млн м3	

объем водозабора из водохранилища, млн м3	

санитарные попуски, млн м3	

экологические попуски, млн м3	

комплексный попуск, млн м3	

итого по расходной части, млн м3	

сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м3	

результирующая баланса, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, м3/с	

объем водохранилища, млн м3	

уровень воды в водохранилище на конец месяца, м	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

12	

13	

14	

15	

16	

17	

18	

19	

20	

21	

22	

Год	

23,213	

85,56	

0,861	

4,691	

0	

114,326	

0,899	

12,974	

0	

3,32	

2,286	

20,061	

89,024	

89,024	

108,503	

0	

5,823	

107,821	

3,42	

19,908	

335,03	

Апрель	

8,384	

37,437	

0,071	

1,171	

0	

47,063	

0	

1,039	

-7,667	

0,273	

0,188	

1,986	

38,952	

38,952	

32,785	

-13	

1,278	

41,269	

15,9	

21,84	

335,22	

Май	

5,081	

17,961	

0,073	

0,394	

0	

23,508	

0,212	

1,108	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

18,688	

18,688	

20,484	

-2,24	

0,784	

20,58	

7,7	

24,08	

335,50	

Июнь	

1,519	

5,987	

0,071	

0,635	

0	

8,212	

0,226	

1,108	

0	

0,273	

0,188	

1,986	

6,229	

6,229	

8,024	

0	

0,188	

7,525	

2,9	

24,08	

335,50	

Июль	

1,071	

4,16	

0,073	

0,835	

0	

6,139	

0,148	

1,108	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

4,329	

4,329	

6,061	

0	

0,078	

5,515	

2,06	

24,08	

335,50	

Август	

0,829	

2,901	

0,073	

0,515	

0	

4,319	

0,148	

1,096	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

3,019	

3,019	

4,739	

0,623	

0,203	

4,318	

1,61	

23,457	

335,42	

Сентябрь	

0,799	

3,09	

0,071	

0,426	

0	

4,386	

0,113	

1,097	

0	

0,273	

0,188	

1,986	

3,215	

3,215	

4,886	

0,603	

0,103	

4,415	

1,7	

22,854	

335,35	

Октябрь	

1,42	

5,327	

0,073	

0,398	

0	

7,217	

0,052	

1,077	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

5,542	

5,542	

7,147	

0	

0,07	

6,689	

2,5	

22,854	

335,35	

Ноябрь	

1,011	

2,585	

0,071	

0,317	

0	

3,984	

0	

1,099	

1,173	

0,273	

0,188	

1,986	

2,69	

2,69	

5,423	

1,5	

0,061	

3,85	

1,49	

21,354	

335,16	

Декабрь	

0,89	

1,996	

0,073	

0	

0	

2,959	

0	

1,07	

2,435	

0,282	

0,194	

1,001	

2,076	

2,076	

6,057	

3,2	

0,101	

3,248	

1,21	

18,154	

334,74	

Январь	

0,848	

1,643	

0,073	

0	

0	

2,564	

0	

1,067	

1,984	

0,282	

0,194	

1,001	

1,709	

1,709	

5,236	

3	

0,328	

3,104	

1,16	

15,154	

334,30	

Февраль	

0,809	

1,262	

0,066	

0	

0	

2,137	

0	

1,059	

1,624	

0,254	

0,176	

0,904	

1,313	

1,313	

4,426	

3	

0,711	

3,083	

1,27	

12,154	

333,83	

Март	

0,552	

1,213	

0,073	

0	

0	

1,838	

0	

1,046	

0,451	

0,282	

0,194	

1,001	

1,262	

1,262	

3,235	

3,314	

1,917	

4,225	

1,58	

8,84	

333,20	

Балансовая таблица расчетного режима

работы Верхне-Уфалейского водохранилища за маловодный

1954/55 водохозяйственный год 78% обеспеченности
.2105263157895.421052631579.6315789473683.842105263158.0526315789475.2631578947367.4736842105262.684210526316.8947368421054.105263157895.315789473684.526315789473.736842105263.9473684210525.1578947368425.368421052632.578947368421.789473684211.0

Месяц	

Приходная часть	

Расходная часть	

Регулирование режима работы водохранилища																

общий приток воды в водохранилище с площади водосбора, млн м3	

осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

объем возвратных вод в водохранилище, млн м3	

всего по приходной части, млн м3	

потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м3	

фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

потери на ледообразование, млн м3	

объем водозабора из водохранилища, млн м3	

санитарные попуски, млн м3	

хозяйственные попуски, млн м3	

комплексный попуск, млн м3	

итого по расходной части, млн м3	

сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м3	

результирующая баланса, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, м3/с	

объем водохранилища, млн м3	

уровень воды в водохранилище на конец месяца, м	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

12	

13	

14	

15	

16	

17	

18	

19	

Год	

36,598	

0,936	

0,162	

37,696	

0,77	

0,79	

0	

2,225	

6,056	

2,37	

-	

12,211	

0	

25,485	

33,911	

1,08	

7,29	

372,26	

Апрель	

14,772	

0,233	

0,013	

15,018	

0	

0,065	

-1,53	

0,2	

0,599	

0,09	

0,689	

-0,576	

-4,46	

11,133	

11,823	

4,56	

8,61	

373,00	

Май	

7,514	

0,079	

0,014	

7,607	

0,182	

0,067	

0	

0,2	

0,619	

0,11	

0,729	

1,178	

0	

6,428	

7,158	

2,67	

8,61	

373,00	

Июнь	

2,113	

0,127	

0,013	

2,253	

0,193	

0,065	

0	

0,175	

0,599	

0,16	

0,759	

1,192	

0	

1,06	

1,82	

0,7	

8,61	

373,00	

Июль	

1,334	

0,167	

0,014	

1,514	

0,127	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,22	

0,839	

1,208	

0	

0,306	

1,145	

0,43	

8,61	

373,00	

Август	

0,96	

0,103	

0,014	

1,077	

0,127	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,21	

0,829	

1,198	

0,122	

0	

0,83	

0,31	

8,488	

372,93	

Сентябрь	

0,655	

0,085	

0,013	

0,753	

0,097	

0,065	

0	

0,175	

0,599	

0,2	

0,799	

1,136	

0,384	

0	

0,8	

0,31	

8,104	

372,72	

Октябрь	

0,783	

0,079	

0,014	

0,876	

0,044	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,22	

0,839	

1,125	

0,249	

0	

0,839	

0,31	

7,855	

372,58	

Ноябрь	

3,175	

0,063	

0,013	

3,251	

0	

0,065	

0,234	

0,175	

0,599	

0,21	

0,809	

1,283	

0,245	

2,213	

3,022	

1,17	

7,61	

372,44	

Декабрь	

1,408	

0	

0,014	

1,422	

0	

0,067	

0,486	

0,175	

0,302	

0,18	

0,482	

1,21	

1	

1,212	

1,694	

0,63	

6,61	

371,86	

Январь	

0,995	

0	

0,014	

1,009	

0	

0,067	

0,396	

0,2	

0,302	

0,24	

0,542	

1,205	

1	

0,804	

1,346	

0,5	

5,61	

371,26	

Февраль	

0,757	

0	

0,012	

0,769	

0	

0,061	

0,324	

0,2	

0,273	

0,28	

0,553	

1,138	

1	

0,631	

1,184	

0,49	

4,61	

370,62	

Март	

2,132	

0	

0,014	

2,146	

0	

0,067	

0,09	

0,2	

0,302	

0,25	

0,552	

0,909	

0,46	

1,697	

2,249	

0,84	

4,15	

370,30	

Балансовая таблица расчетного режима

работы Нижне-Уфалейского водохранилища за маловодный

1954/55 водохозяйственный год 78% обеспеченности
.59090909090907.1818181818181.7727272727273.3636363636363.9545454545453.5454545454545.1363636363635.7272727272725.3181818181815.9090909090905.5.090909090909.681818181818.272727272727.863636363636.454545454545.045454545454.636363636363.227272727272.818181818181.40909090909.0

Месяц	

Приходная часть	

Расходная часть	

Регулирование режима работы водохранилища																			

объем стока, поступающий из вышерасположенного водохранилища, млн м3	

объем стока, формирующийся на расчетном участке, млн м3	

объем возвратных вод между водохранилищами, млн м3	

осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

объем возвратных вод, млн м3	

всего по приходной части, млн м3	

потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м3	

фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

потери на ледообразование, млн м3	

объем водозабора между водохранилищами, млн м3	

объем водозабора из водохранилища, млн м3	

санитарные попуски, млн м3	

экологические попуски, млн м3	

комплексный попуск, млн м3	

итого по расходной части, млн м3	

сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м3	

результирующая баланса, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, м3/с	

объем водохранилища, млн м3	

уровень воды в водохранилище на конец месяца, м	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

12	

13	

14	

15	

16	

17	

18	

19	

20	

21	

22	

Год	

33,911	

120,894	

0,861	

4,691	

0	

160,357	

0,899	

12,974	

0	

3,32	

2,286	

20,061	

89,024	

89,565	

109,044	

0	

51,314	

153,852	

4,89	

20,176	

334,98	

Апрель	

11,823	

48,796	

0,071	

1,171	

0	

61,861	

0	

1,039	

-7,667	

0,273	

0,188	

1,986	

35,932	

35,932	

29,765	

-15,24	

16,856	

53,827	

20,8	

24,08	

335,50	

Май	

7,158	

24,821	

0,073	

0,394	

0	

32,446	

0,212	

1,108	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

18,278	

18,278	

20,074	

0	

12,372	

31,758	

11,9	

24,08	

335,50	

Июнь	

1,82	

6,98	

0,071	

0,635	

0	

9,506	

0,226	

1,108	

0	

0,273	

0,188	

1,986	

5,14	

5,14	

6,935	

0	

2,571	

8,819	

3,4	

24,08	

335,50	

Июль	

1,145	

4,405	

0,073	

0,835	

0	

6,459	

0,148	

1,108	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

3,244	

3,244	

4,976	

0	

1,482	

5,835	

2,18	

24,08	

335,50	

Август	

0,83	

3,171	

0,073	

0,515	

0	

4,589	

0,148	

1,096	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

2,335	

2,335	

4,055	

0	

0,534	

3,965	

1,48	

24,08	

335,50	

Сентябрь	

0,8	

2,163	

0,071	

0,426	

0	

3,46	

0,113	

1,097	

0	

0,273	

0,188	

1,986	

1,593	

1,986	

3,657	

0,556	

0,359	

3,442	

1,33	

23,524	

335,43	

Октябрь	

0,839	

2,586	

0,073	

0,398	

0	

3,896	

0,052	

1,077	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

1,904	

2,052	

3,657	

0,5	

0,739	

3,868	

1,44	

23,024	

335,37	

Ноябрь	

3,022	

10,489	

0,071	

0,317	

0	

13,899	

0	

1,099	

1,173	

0,273	

0,188	

1,986	

7,723	

7,723	

10,456	

1,944	

5,387	

14,209	

5,48	

21,08	

335,13	

Декабрь	

1,694	

4,652	

0,073	

0	

0	

6,42	

0	

1,07	

2,435	

0,282	

0,194	

1,001	

3,426	

3,426	

7,407	

3	

2,013	

6,509	

2,43	

18,08	

334,73	

Январь	

1,346	

3,288	

0,073	

0	

0	

4,707	

0	

1,067	

1,984	

0,282	

0,194	

1,001	

2,421	

2,421	

5,948	

3	

1,759	

5,247	

1,96	

15,08	

334,29	

Февраль	

1,184	

2,5	

0,066	

0	

0	

3,75	

0	

1,059	

1,624	

0,254	

0,176	

0,904	

1,841	

1,841	

4,954	

3	

1,796	

4,696	

1,94	

12,08	

333,82	

Март	

2,249	

7,044	

0,073	

0	

0	

9,366	

0	

1,046	

0,451	

0,282	

0,194	

1,001	

5,187	

5,187	

7,16	

3,24	

5,446	

11,679	

4,36	

8,84	

333,20	

Балансовая таблица расчетного режима

работы Верхне-Уфалейского водохранилища за маловодный

1955/56 водохозяйственный год 93% обеспеченности
.2105263157895.421052631579.6315789473683.842105263158.0526315789475.2631578947367.4736842105262.684210526316.8947368421054.105263157895.315789473684.526315789473.736842105263.9473684210525.1578947368425.368421052632.578947368421.789473684211.0

Месяц	

Приходная часть	

Расходная часть	

Регулирование режима работы водохранилища																

общий приток воды в водохранилище с площади водосбора, млн м3	

осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

объем возвратных вод в водохранилище, млн м3	

всего по приходной части, млн м3	

потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м3	

фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

потери на ледообразование, млн м3	

объем водозабора из водохранилища, млн м3	

санитарные попуски, млн м3	

хозяйственные попуски, млн м3	

комплексный попуск, млн м3	

итого по расходной части, млн м3	

сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м3	

результирующая баланса, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф, м3/с	

объем водохранилища, млн м3	

уровень воды в водохранилище на конец месяца, м	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

12	

13	

14	

15	

16	

17	

18	

19	

Год	

26,17	

0,936	

0,162	

27,267	

0,77	

0,79	

0	

2,225	

6,056	

2,37	

-	

12,211	

0	

15,056	

23,482	

0,75	

7,387	

372,31	

Апрель	

11,471	

0,233	

0,013	

11,717	

0	

0,065	

-1,53	

0,2	

0,599	

0,09	

0,689	

-0,576	

-4,46	

7,833	

8,522	

3,29	

8,61	

373,00	

Май	

5,101	

0,079	

0,014	

5,194	

0,182	

0,067	

0	

0,2	

0,619	

0,11	

0,729	

1,178	

0	

4,015	

4,745	

1,77	

8,61	

373,00	

Июнь	

1,093	

0,127	

0,013	

1,233	

0,193	

0,065	

0	

0,175	

0,599	

0,16	

0,759	

1,192	

0	

0,041	

0,8	

0,31	

8,61	

373,00	

Июль	

2,182	

0,167	

0,014	

2,363	

0,127	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,22	

0,839	

1,208	

0	

1,155	

1,994	

0,74	

8,61	

373,00	

Август	

1,473	

0,103	

0,014	

1,59	

0,127	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,21	

0,829	

1,198	

0	

0,392	

1,221	

0,46	

8,61	

373,00	

Сентябрь	

0,927	

0,085	

0,013	

1,025	

0,097	

0,065	

0	

0,175	

0,599	

0,2	

0,799	

1,136	

0,111	

0	

0,799	

0,31	

8,499	

372,94	

Октябрь	

1,086	

0,079	

0,014	

1,179	

0,044	

0,067	

0	

0,175	

0,619	

0,22	

0,839	

1,125	

0	

0,054	

0,893	

0,33	

8,499	

372,94	

Ноябрь	

0,943	

0,063	

0,013	

1,02	

0	

0,065	

0,234	

0,175	

0,599	

0,21	

0,809	

1,283	

0,889	

0,625	

1,435	

0,55	

7,61	

372,44	

Декабрь	

0,615	

0	

0,014	

0,629	

0	

0,067	

0,486	

0,175	

0,302	

0,18	

0,482	

1,21	

1	

0,418	

0,901	

0,34	

6,61	

371,86	

Январь	

0,41	

0	

0,014	

0,424	

0	

0,067	

0,396	

0,2	

0,302	

0,24	

0,542	

1,205	

1	

0,219	

0,761	

0,28	

5,61	

371,26	

Февраль	

0,385	

0	

0,012	

0,397	

0	

0,061	

0,324	

0,2	

0,273	

0,28	

0,553	

1,138	

1	

0,259	

0,812	

0,34	

4,61	

370,62	

Март	

0,482	

0	

0,014	

0,496	

0	

0,067	

0,09	

0,2	

0,302	

0,25	

0,552	

0,909	

0,46	

0,047	

0,599	

0,22	

4,15	

370,30	

Балансовая таблица расчетного режима

работы Нижне-Уфалейского водохранилища за маловодный

1955/56 водохозяйственный год 93% обеспеченности
.59090909090907.1818181818181.7727272727273.3636363636363.9545454545453.5454545454545.1363636363635.7272727272725.3181818181815.9090909090905.5.090909090909.681818181818.272727272727.863636363636.454545454545.045454545454.636363636363.227272727272.818181818181.40909090909.0

Месяц	

Приходная часть	

Расходная часть	

Регулирование режима работы водохранилища																			

объем стока, поступающий из вышерасположенного водохранилища, млн м3	

объем стока, формирующийся на расчетном участке, млн м3	

объем возвратных вод между водохранилищами, млн м3	

осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

объем возвратных вод, млн м3	

всего по приходной части, млн м3	

потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м3	

фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

потери на ледообразование, млн м3	

объем водозабора между водохранилищами, млн м3	

объем водозабора из водохранилища, млн м3	

санитарные попуски, млн м3	

экологические попуски, млн м3	

комплексный попуск, млн м3	

итого по расходной части, млн м3	

сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м3	

результирующая баланса, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, млн м3	

транзит стока в нижний бьеф гидроузла, м3/с	

объем водохранилища, млн м3	

уровень воды в водохранилище на конец месяца, м	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

12	

13	

14	

15	

16	

17	

18	

19	

20	

21	

22	

Год	

23,482	

86,456	

0,861	

4,691	

0	

115,491	

0,899	

12,974	

0	

3,32	

2,286	

20,061	

89,024	

-	

108,503	

0	

6,988	

108,986	

3,46	

20,324	

335,03	

Апрель	

8,522	

37,896	

0,071	

1,171	

0	

47,661	

0	

1,039	

-7,667	

0,273	

0,188	

1,986	

39,022	

39,022	

32,855	

-14	

0,806	

40,867	

15,8	

22,84	

335,35	

Май	

4,745	

16,853	

0,073	

0,394	

0	

22,065	

0,212	

1,108	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

17,354	

17,354	

19,15	

-1,24	

1,675	

20,137	

7,5	

24,08	

335,50	

Июнь	

0,8	

3,613	

0,071	

0,635	

0	

5,119	

0,226	

1,108	

0	

0,273	

0,188	

1,986	

3,72	

3,72	

5,515	

0,396	

0	

4,828	

1,86	

23,684	

335,45	

Июль	

1,994	

7,21	

0,073	

0,835	

0	

10,112	

0,148	

1,108	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

7,424	

7,424	

9,156	

-0,396	

0,56	

9,092	

3,39	

24,08	

335,50	

Август	

1,221	

4,867	

0,073	

0,515	

0	

6,677	

0,148	

1,096	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

5,012	

5,012	

6,732	

0,055	

0	

6,108	

2,28	

24,025	

335,49	

Сентябрь	

0,799	

3,064	

0,071	

0,426	

0	

4,36	

0,113	

1,097	

0	

0,273	

0,188	

1,986	

3,155	

3,155	

4,826	

0,577	

0,111	

4,363	

1,68	

23,448	

335,43	

Октябрь	

0,893	

3,587	

0,073	

0,398	

0	

4,95	

0,052	

1,077	

0	

0,282	

0,194	

2,052	

3,693	

3,693	

5,298	

0,348	

0	

4,77	

1,78	

23,1	

335,38	

Ноябрь	

1,435	

3,117	

0,071	

0,317	

0	

4,94	

0	

1,099	

1,173	

0,273	

0,188	

1,986	

3,209	

3,209	

5,942	

1,003	

0	

4,309	

1,66	

22,097	

335,26	

Декабрь	

0,901	

2,031	

0,073	

0	

0	

3,005	

0	

1,07	

2,435	

0,282	

0,194	

1,001	

2,091	

2,091	

6,072	

3,1	

0,032	

3,194	

1,19	

18,997	

334,85	

Январь	

0,761	

1,354	

0,073	

0	

0	

2,188	

0	

1,067	

1,984	

0,282	

0,194	

1,001	

1,394	

1,394	

4,921	

3,1	

0,367	

2,828	

1,06	

15,897	

334,41	

Февраль	

0,812	

1,273	

0,066	

0	

0	

2,151	

0	

1,059	

1,624	

0,254	

0,176	

0,904	

1,31	

1,31	

4,423	

3,1	

0,827	

3,197	

1,32	

12,797	

333,94	

Март	

0,599	

1,592	

0,073	

0	

0	

2,264	

0	

1,046	

0,451	

0,282	

0,194	

1,001	

1,639	

1,639	

3,612	

3,957	

2,609	

5,294	

1,98	

8,84	

333,20	

Приложение N 9

к Правилам использования водных

ресурсов Верхне-Уфалейского

и Нижне-Уфалейского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 20.06.2025 N 154

ТАБЛИЦЫ

РАСЧЕТНЫХ РЕЖИМОВ ПРОПУСКА МОДЕЛЬНЫХ ПОЛОВОДИЙ И ПАВОДКОВ

РАСЧЕТНЫХ ОБЕСПЕЧЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ГИДРОУЗЛЫ ВЕРХНЕ-УФАЛЕЙСКОГО

И НИЖНЕ-УФАЛЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ

Таблица расчетного режима пропуска модельного

половодья 3% обеспеченности через гидроузел

Верхне-Уфалейского водохранилища
.35.7.0500000000002.4.75.1000000000004.4500000000003.8.15.5.85.200000000001.55.900000000001.25.6.950000000001.3.650000000001.0

Дни с начала половодья	

Расход притока, м3/с	

Общий приток воды, млн м3	

Осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

Объем возвратных вод в водохранилище, млн м3	

Всего по приходной части, млн м3	

Потери на дополнительное испарение, млн м3	

Фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

Потери на ледообразование, млн м3	

Объем водозабора из водохранилища, млн м3	

Санитарные попуски, млн м3	

Всего по расходной части, млн м3	

Сработка, наполнение водохранилища, млн м3	

Результирующая баланса, млн м3	

Транзит в нижний бьеф, млн м3	

Транзит в нижний бьеф, м3/с	

Объем водохранилища, млн м3	

Уровень воды в водохранилище, м	

Открытие двух затворов водосброса, м	

Скорость наполнения, м в сутки	

1	

0,45	

0,039	

0,01	

0,0004	

0,049	

0	

0,002	

-0,051	

0,007	

0,022	

-0,02	

-0,01	

0,059	

0,081	

0,94	

5,191	

371,00	

0,05	

0,01	

2	

0,48	

0,042	

0,01	

0,0004	

0,052	

0	

0,002	

-0,051	

0,007	

0,022	

-0,02	

-0,01	

0,062	

0,084	

0,97	

5,201	

371,00	

0,05	

0	

3	

0,52	

0,045	

0,01	

0,0004	

0,055	

0	

0,002	

-0,051	

0,007	

0,022	

-0,02	

-0,01	

0,065	

0,087	

1,01	

5,211	

371,01	

0,06	

0,01	

4	

0,62	

0,053	

0,01	

0,0004	

0,063	

0	

0,002	

-0,051	

0,007	

0,022	

-0,02	

-0,01	

0,073	

0,095	

1,1	

5,221	

371,02	

0,07	

0,01	

5	

0,81	

0,07	

0,01	

0,0004	

0,08	

0	

0,002	

-0,051	

0,007	

0,022	

-0,02	

-0,01	

0,09	

0,112	

1,3	

5,231	

371,02	

0,07	

0	

6	

1,07	

0,092	

0,01	

0,0004	

0,102	

0	

0,002	

-0,051	

0,007	

0,022	

-0,02	

-0,01	

0,112	

0,134	

1,56	

5,241	

371,03	

0,09	

0,01	

7	

1,41	

0,121	

0,01	

0,0004	

0,132	

0	

0,002	

-0,051	

0,007	

0,022	

-0,02	

-0,01	

0,142	

0,164	

1,9	

5,251	

371,04	

0,1	

0.01	

8	

2,12	

0,184	

0,01	

0,0004	

0,194	

0	

0,002	

-0,051	

0,007	

0,022	

-0,02	

-0,01	

0,204	

0,226	

2,61	

5,261	

371,04	

0,12	

0	

9	

3,25	

0,281	

0,01	

0,0004	

0,291	

0	

0,002	

-0,051	

0,007	

0,022	

-0,02	

-0,01	

0,301	

0,323	

3,74	

5,271	

371,05	

0,14	

0,01	

10	

4,86	

0,42	

0,009	

0,0005	

0,429	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,01	

0,434	

0,456	

5,28	

5,281	

371,06	

0,15	

0,01	

11	

10,4	

0,899	

0,009	

0,0005	

0,909	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,1	

0,823	

0,845	

9,78	

5,381	

371,12	

0,25	

0,06	

12	

17,6	

1,521	

0,009	

0,0005	

1,531	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,1	

1,445	

1,467	

17	

5,481	

371,18	

0,5	

0,06	

13	

26,9	

2,32	

0,009	

0,0005	

2,329	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,2	

2,144	

2,166	

25,1	

5,681	

371,30	

0,65	

0,12	

14	

41,3	

3,572	

0,009	

0,0005	

3,581	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,2	

3,395	

3,418	

39,6	

5,881	

371,42	

1,3	

0,12	

15	

47	

4,06	

0,009	

0,0005	

4,069	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,4	

3,684	

3,706	

42,9	

6,281	

371,66	

1,4	

0,24	

16	

47,1	

4,074	

0,009	

0,0005	

4,083	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,4	

3,697	

3,72	

43	

6,681	

371,90	

1,38	

0,24	

17	

42,7	

3,692	

0,009	

0,0005	

3,701	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,4	

3,316	

3,338	

38,6	

7,081	

372,04	

1,35	

0,14	

18	

42,7	

3,692	

0,009	

0,0005	

3,702	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,4	

3,316	

3,338	

38,6	

7,481	

372,36	

1,35	

0,32	

19	

38,5	

3,331	

0,009	

0,0005	

3,34	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,4	

2,954	

2,977	

34,5	

7,881	

372,59	

0,9	

0,23	

20	

27,1	

2,337	

0,009	

0,0005	

2,347	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,4	

1,961	

1,983	

23	

8,281	

372,84	

0,6	

0,25	

21	

19,2	

1,655	

0,009	

0,0005	

1,664	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,329	

1,35	

1,372	

15,9	

8,61	

373,00	

0,35	

0,16	

22	

13,4	

1,16	

0,009	

0,0005	

1,169	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

0	

1,184	

1,206	

14	

8,61	

373,00	

0,3	

0	

23	

9,73	

0,841	

0,009	

0,0005	

0,85	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

0	

0,864	

0,887	

10,3	

8,61	

373,00	

0,25	

0	

24	

8,38	

0,724	

0,009	

0,0005	

0,733	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

0	

0,748	

0,77	

8,91	

8,61	

373,00	

0,2	

0	

25	

7,73	

0,668	

0,009	

0,0005	

0,677	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

0	

0,692	

0,714	

8,26	

8,61	

373,00	

0,2	

0	

26	

7,1	

0,613	

0,009	

0,0005	

0,623	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

0	

0,637	

0,659	

7,63	

8,61	

373,00	

0,2	

0	

27	

5,58	

0,482	

0,009	

0,0005	

0,491	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

0	

0,505	

0,528	

6,11	

8,61	

373,00	

0,15	

0	

28	

4,44	

0,384	

0,009	

0,0005	

0,393	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

0	

0,407	

0,429	

4,97	

8,61	

373,00	

0,13	

0	

29	

3,6	

0,311	

0,009	

0,0005	

0,321	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

0	

0,335	

0,357	

4,13	

8,61	

373,00	

0,11	

0	

30	

3,09	

0,267	

0,009	

0,0005	

0,277	

0,006	

0,002	

0	

0,006	

0,022	

0,037	

0	

0,24	

0,262	

3,03	

8,61	

373,00	

0,09	

0	

31	

2,41	

0,208	

0,009	

0,0005	

0,217	

0,006	

0,002	

0	

0,006	

0,022	

0,037	

0	

0,181	

0,203	

2,35	

8,61	

373,00	

0,07	

0	

32	

1,96	

0,17	

0,009	

0,0005	

0,179	

0,006	

0,002	

0	

0,006	

0,022	

0,037	

0	

0,142	

0,165	

1,9	

8,61	

373,00	

0,05	

0	

33	

1,78	

0,154	

0,009	

0,0005	

0,163	

0,006	

0,002	

0	

0,006	

0,022	

0,037	

0	

0,126	

0,149	

1,72	

8,61	

373,00	

0,05	

0	

График расчетного режима пропуска модельного

половодья 3% обеспеченности через гидроузел

Верхне-Уфалейского водохранилища

Таблица расчетного режима пропуска

модельного половодья 3% обеспеченности через

гидроузел Нижне-Уфалейского водохранилища
.59090909090907.1818181818181.7727272727273.3636363636363.9545454545453.5454545454545.1363636363635.7272727272725.3181818181815.9090909090905.5.090909090909.681818181818.272727272727.863636363636.454545454545.045454545454.636363636363.227272727272.818181818181.40909090909.0

Дни с начала половодья	

Объем стока, поступающий из вышерасположенного водохранилища, млн м3	

Объем стока, формирующийся на расчетном участке, млн м3	

Осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

Объем возвратных вод между водохранилищами, млн м3	

Всего по приходной части, млн м3	

Расход притока, м3/с	

Потери на дополнительное испарение, млн м3	

Фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

Потери на ледообразование, млн м3	

Объем водозабора между водохранилищами, млн м3	

Санитарные попуски, млн м3	

Всего по расходной части, млн м3	

Сработка, наполнение водохранилища, млн м3	

Результирующая баланса, млн м3	

Транзит в нижний бьеф, млн м3	

Транзит в нижний бьеф, м3/с	

Объем водохранилища, млн м3	

Уровень воды в водохранилище, м	

Открытие двух затворов водосброса, м	

Скорость наполнения, м в сутки	

Пропускная способность, м3/с	

1	

0,232	

0,07	

0	

0,002	

0,304	

1,17	

0	

0,035	

0	

0,009	

0,066	

0,11	

-0,07	

0,125	

0,191	

2,21	

14,02	

334,13	

0,06	

0,01	

148	

2	

0,232	

0,075	

0	

0,002	

0,309	

1,23	

0	

0,035	

0	

0,009	

0,066	

0,11	

-0,07	

0,129	

0,195	

2,26	

14,09	

334,14	

0,06	

0,01	

148	

3	

0,232	

0,079	

0	

0,002	

0,313	

1,27	

0	

0,035	

0	

0,009	

0,066	

0,11	

-0,07	

0,133	

0,199	

2,31	

14,16	

334,15	

0,06	

0,01	

149	

4	

0,232	

0,082	

0	

0,002	

0,316	

1,31	

0	

0,035	

0	

0,009	

0,066	

0,11	

-0,07	

0,136	

0,203	

2,35	

14,23	

334,16	

0,06	

0,01	

150	

5	

0,232	

0,089	

0	

0,002	

0,323	

1,39	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,06	

-0,1	

0,284	

0,35	

4,05	

14,33	

334,18	

0,09	

0,02	

151	

6	

0,232	

0,103	

0	

0,002	

0,337	

1,55	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,06	

-0,2	

0,198	

0,264	

3,05	

14,53	

334,21	

0,07	

0,03	

153	

7	

0,232	

0,117	

0	

0,002	

0,352	

1,72	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,06	

-0,2	

0,212	

0,278	

3,22	

14,73	

334,24	

0,07	

0,03	

155	

8	

0,232	

0,15	

0	

0,002	

0,384	

2,09	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,06	

-0,2	

0,244	

0,311	

3,59	

14,93	

334,27	

0,08	

0,03	

156	

9	

0,232	

0,182	

0	

0,002	

0,416	

2,47	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,06	

-0,2	

0,277	

0,343	

3,97	

15,13	

334,30	

0,09	

0,03	

158	

10	

0,079	

0,22	

0,045	

0,002	

0,346	

2,97	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,06	

-0,2	

0,206	

0,272	

3,15	

15,33	

334,33	

0,07	

0,03	

160	

11	

0,081	

0,265	

0,045	

0,002	

0,394	

3,52	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,06	

-0,2	

0,254	

0,32	

3,71	

15,53	

334,36	

0,08	

0,03	

162	

12	

0,084	

0,334	

0,045	

0,002	

0,465	

4,34	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,06	

-0,3	

0,225	

0,291	

3,37	

15,83	

334,40	

0,07	

0,04	

164	

13	

0,087	

0,442	

0,045	

0,002	

0,576	

5,63	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,06	

-0,3	

0,336	

0,402	

4,65	

16,13	

334,45	

0,1	

0,05	

168	

14	

0,095	

0,549	

0,045	

0,002	

0,691	

6,97	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,06	

-0,3	

0,452	

0,518	

5,99	

16,43	

334,49	

0,13	

0,04	

170	

15	

0,112	

0,759	

0,045	

0,002	

0,918	

9,59	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,06	

-0,4	

0,579	

0,645	

7,46	

16,83	

334,55	

0,18	

0,06	

172	

16	

0,134	

0,964	

0,045	

0,002	

1,145	

12,2	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,06	

-0,5	

0,706	

0,772	

8,93	

17,33	

334,62	

0,2	

0,07	

176	

17	

0,164	

1,562	

0,045	

0,002	

1,773	

19,5	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,06	

-0,5	

1,334	

1,4	

16,2	

17,83	

334,69	

0,28	

0,07	

180	

18	

0,226	

2,289	

0,045	

0,002	

2,562	

28,6	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,06	

-0,5	

2,123	

2,189	

25,3	

18,33	

334,76	

0,45	

0,07	

183	

19	

0,323	

3,138	

0,045	

0,002	

3,508	

39,6	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,06	

-0,5	

3,069	

3,135	

36,3	

18,83	

334,83	

0,6	

0,07	

186	

20	

0,456	

4,195	

0,039	

0,002	

4,692	

53,4	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,138	

-0,5	

4,33	

4,396	

50,9	

19,33	

334,90	

0,8	

0,07	

190	

21	

0,845	

4,962	

0,039	

0,002	

5,849	

67,8	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,138	

-0,5	

5,487	

5,553	

64,3	

19,83	

334,96	

1	

0,06	

190	

22	

1,467	

6,385	

0,039	

0,002	

7,894	

91,5	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,138	

-0,5	

7,532	

7,598	

87,9	

20,33	

335,03	

1,4	

0,07	

190	

23	

2,166	

7,631	

0,039	

0,002	

9,839	

115	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,138	

-0,5	

9,476	

9,543	

110	

20,83	

335,09	

1,73	

0,06	

190	

24	

3,418	

7,116	

0,039	

0,002	

10,575	

124	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,138	

-0,5	

10,212	

10,279	

119	

21,33	

335,16	

1,9	

0,07	

190	

25	

3,706	

6,887	

0,039	

0,002	

10,635	

127	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,138	

-0,5	

10,272	

10,338	

120	

21,83	

335,22	

1,9	

0,06	

190	

26	

3,72	

6,774	

0,039	

0,002	

10,535	

126	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,138	

-0,5	

10,173	

10,239	

119	

22,33	

335,29	

1,9	

0,07	

190	

27	

3,338	

6,532	

0,039	

0,002	

9,911	

118	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,138	

-0,5	

9,549	

9,615	

111	

22,83	

335,35	

1,7	

0,06	

190	

28	

3,338	

5,967	

0,039	

0,002	

9,347	

112	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,138	

-0,5	

8,985	

9,051	

105	

23,33	

335,41	

1,6	

0,06	

190	

29	

2,977	

6,45	

0,039	

0,002	

9,468	

113	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,138	

-0,5	

9,106	

9,172	

106	

23,83	

335,47	

1,6	

0,06	

190	

30	

1,983	

7,565	

0,039	

0,002	

9,59	

115	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,138	

-0,25	

9,477	

9,544	

110	

24,08	

335,50	

1,7	

0,03	

190	

31	

1,372	

7,054	

0,039	

0,002	

8,468	

101	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,138	

0	

8,605	

8,672	

100	

24,08	

335,50	

1,5	

0	

190	

32	

1,206	

5,926	

0,039	

0,002	

7,173	

82	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,138	

0	

7,311	

7,377	

85,4	

24,08	

335,50	

1,3	

0	

190	

33	

0,887	

4,844	

0,039	

0,002	

5,772	

65,8	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,138	

0	

5,91	

5,976	

69,2	

24,08	

335,50	

1	

0	

190	

34	

0,77	

3,857	

0,039	

0,002	

4,669	

53	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,138	

0	

4,806	

4,873	

56,4	

24,08	

335,50	

0,85	

0	

190	

35	

0,714	

2,864	

0,039	

0,002	

3,619	

40,9	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,138	

0	

3,757	

3,823	

44,2	

24,08	

335,50	

0,65	

0	

190	

36	

0,659	

2,352	

0,039	

0,002	

3,053	

34,3	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,138	

0	

3,191	

3,257	

37,7	

24,08	

335,50	

0,55	

0	

190	

37	

0,528	

1,918	

0,039	

0,002	

2,487	

27,8	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,000	

0,066	

-0,138	

0	

2,625	

2,691	

31,1	

24,08	

335,50	

0,45	

0	

190	

38	

0,429	

1,74	

0,039	

0,002	

2,211	

24,6	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,138	

0	

2,349	

2,415	

28	

24,08	

335,50	

0,4	

0	

190	

39	

0,357	

1,622	

0,039	

0,002	

2,021	

22,4	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,138	

0	

2,158	

2,225	

25,7	

24,08	

335,50	

0,35	

0	

190	

40	

0,262	

1,54	

0,039	

0,002	

1,844	

20,9	

0,007	

0,036	

0	

0,009	

0,066	

0,118	

0	

1,726	

1,792	

20,7	

24,08	

335,50	

0,3	

0	

190	

41	

0,203	

1,553	

0,039	

0,002	

1,797	

20,4	

0,007	

0,036	

0	

0,009	

0,066	

0,118	

0	

1,68	

1,746	

20,2	

24,08	

335,50	

0,3	

0	

190	

42	

0,165	

1,525	

0,039	

0,002	

1,731	

19,6	

0,007	

0,036	

0	

0,009	

0,066	

0,118	

0	

1,613	

1,679	

19,4	

24,08	

335,50	

0,3	

0	

190	

43	

0,149	

1,326	

0,039	

0,002	

1,516	

17,1	

0,007	

0,036	

0	

0,009	

0,066	

0,118	

0	

1,398	

1,464	

16,9	

24,08	

335,50	

0,25	

0	

190	

44	

0,134	

1,111	

0,039	

0,002	

1,286	

14,6	

0,007	

0,036	

0	

0,009	

0,066	

0,118	

0	

1,169	

1,235	

14,3	

24,08	

335,50	

0,25	

0	

190	

45	

0,119	

0,948	

0,039	

0,002	

1,109	

12,8	

0,007	

0,036	

0	

0,009	

0,066	

0,118	

0	

0,991	

1,057	

12,2	

24,08	

335,50	

0,21	

0	

190	

46	

0,104	

0,799	

0,039	

0,002	

0,945	

11	

0,007	

0,036	

0	

0,009	

0,066	

0,118	

0	

0,828	

0,894	

10,3	

24,08	

335,50	

0,17	

0	

190	

47	

0,09	

0,686	

0,039	

0,002	

0,818	

9,72	

0,007	

0,036	

0	

0,009	

0,066	

0,118	

0	

0,7	

0,766	

8,87	

24,08	

335,50	

0,15	

0	

190	

48	

0,075	

0,615	

0,039	

0,002	

0,731	

8,9	

0,007	

0,036	

0	

0,009	

0,066	

0,118	

0	

0,614	

0,68	

7,87	

24,08	

335,50	

0,14	

0	

190	

49	

0,06	

0,539	

0,039	

0,002	

0,641	

8,02	

0,007	

0,036	

0	

0,009	

0,066	

0,118	

0	

0,524	

0,59	

6,83	

24,08	

335,50	

0,12	

0	

190	

50	

0,031	

0,441	

0,039	

0,002	

0,514	

6,89	

0,007	

0,036	

0	

0,009	

0,066	

0,118	

0	

0,396	

0,462	

5,35	

24,08	

335,50	

0,1	

0	

190	

График расчетного режима пропуска модельного

половодья 3% обеспеченности через гидроузел

Нижне-Уфалейского водохранилища

Таблица расчетного режима пропуска модельного

половодья 0,5% обеспеченности через гидроузел

Верхне-Уфалейского водохранилища
.35.7.0500000000002.4.75.1000000000004.4500000000003.8.15.5.85.200000000001.55.900000000001.25.6.950000000001.3.650000000001.0

Дни с начала половодья	

Расход притока, м3/с	

Общий приток воды, млн м3	

Осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

Объем возвратных вод в водохранилище, млн м3	

Всего по приходной части, млн м3	

Потери на дополнительное испарение, млн м3	

Фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

Потери на ледообразование, млн м3	

Объем водозабора из водохранилища, млн м3	

Санитарные попуски, млн м3	

Всего по расходной части, млн м3	

Сработка, наполнение водохранилища, млн м3	

Результирующая баланса, млн м3	

Транзит в нижний бьеф, млн м3	

Транзит в нижний бьеф, м3/с	

Объем водохранилища, млн м3	

Уровень воды в водохранилище, м	

Открытие двух затворов водосброса, м	

Скорость наполнения, м в сутки	

1	

0,55	

0,048	

0,01	

0,0004	

0,058	

0	

0,002	

-0,051	

0,007	

0,022	

-0,02	

-0,01	

0,068	

0,09	

1,04	

5,201	

371,01	

0,06	

0	

2	

0,58	

0,05	

0,01	

0,0004	

0,06	

0	

0,002	

-0,051	

0,007	

0,022	

-0,02	

-0,01	

0,07	

0,092	

1,07	

5,211	

371,01	

0,07	

0,01	

3	

0,63	

0,054	

0,01	

0,0004	

0,065	

0	

0,002	

-0,051	

0,007	

0,022	

-0,02	

-0,01	

0,075	

0,097	

1,12	

5,221	

371,02	

0,08	

0	

4	

0,75	

0,065	

0,01	

0,0004	

0,075	

0	

0,002	

-0,051	

0,007	

0,022	

-0,02	

-0,01	

0,085	

0,107	

1,24	

5,231	

371,02	

0,08	

0,01	

5	

1	

0,087	

0,01	

0,0004	

0,097	

0	

0,002	

-0,051	

0,007	

0,022	

-0,02	

-0,01	

0,107	

0,129	

1,49	

5,241	

371,03	

0,09	

0,01	

6	

1,34	

0,116	

0,01	

0,0004	

0,126	

0	

0,002	

-0,051	

0,007	

0,022	

-0,02	

-0,01	

0,136	

0,158	

1,83	

5,251	

371,04	

0,1	

0	

7	

1,76	

0,152	

0,01	

0,0004	

0,162	

0	

0,002	

-0,051	

0,007	

0,022	

-0,02	

-0,01	

0,172	

0,194	

2,25	

5,261	

371,04	

0,11	

0,01	

8	

2,73	

0,236	

0,01	

0,0004	

0,246	

0	

0,002	

-0,051	

0,007	

0,022	

-0,02	

-0,01	

0,256	

0,278	

3,22	

5,271	

371,05	

0,13	

0,01	

9	

4,31	

0,373	

0,009	

0,0005	

0,382	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,01	

0,386	

0,408	

4,73	

5,281	

371,06	

0,14	

0,06	

10	

7,32	

0,633	

0,009	

0,0005	

0,642	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,01	

0,556	

0,578	

6,7	

5,381	

371,12	

0,3	

0,06	

11	

14,2	

1,227	

0,009	

0,0005	

1,237	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,1	

1,151	

1,173	

13,6	

5,481	

371,18	

0,4	

0,12	

12	

24	

2,071	

0,009	

0,0005	

2,08	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,1	

1,895	

1,917	

22,2	

5,681	

371,30	

0,5	

0,12	

13	

37,5	

3,236	

0,009	

0,0005	

3,245	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,2	

3,06	

3,082	

35,7	

5,881	

371,42	

1,2	

0,24	

14	

55,1	

4,758	

0,009	

0,0005	

4,768	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,2	

4,382	

4,404	

51	

6,281	

371,66	

0,4	

0,24	

15	

57,3	

4,954	

0,009	

0,0005	

4,964	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,4	

4,578	

4,6	

53,2	

6,681	

371,90	

0,9	

0,14	

16	

54,9	

4,74	

0,009	

0,0005	

4,749	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,4	

4,364	

4,386	

50,8	

7,081	

372,04	

1,5	

0,32	

17	

50,8	

4,392	

0,009	

0,0005	

4,401	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,4	

4,016	

4,038	

46,7	

7,481	

372,36	

1,3	

0,23	

18	

51,9	

4,483	

0,009	

0,0005	

4,493	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,000	

0,022	

-0,021	

-0,4	

4,113	

4,136	

47,9	

7,881	

372,59	

1,35	

0,25	

19	

40,5	

3,499	

0,009	

0,0005	

3,508	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,4	

3,122	

3,144	

36,4	

8,281	

372,84	

0,8	

0,16	

20	

28,2	

2,44	

0,009	

0,0005	

2,449	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,4	

2,134	

2,157	

25	

8,61	

373,00	

0,6	

0	

21	

18,7	

1,617	

0,009	

0,0005	

1,626	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

-0,329	

1,64	

1,663	

19,2	

8,61	

373,00	

0,4	

0	

22	

13,8	

1,19	

0,009	

0,0005	

1,199	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

0	

1,214	

1,236	

14,3	

8,61	

373,00	

0,33	

0	

23	

10,9	

0,94	

0,009	

0,0005	

0,949	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

0	

0,963	

0,985	

11,4	

8,61	

373,00	

0,26	

0	

24	

9,49	

0,82	

0,009	

0,0005	

0,83	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

0	

0,844	

0,866	

10	

8,61	

373,00	

0,22	

0	

25	

9,09	

0,785	

0,009	

0,0005	

0,795	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

0	

0,809	

0,831	

9,62	

8,61	

373,00	

0,2	

0	

26	

7,47	

0,646	

0,009	

0,0005	

0,655	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

0	

0,669	

0,692	

8	

8,61	

373,00	

0,18	

0	

27	

5,84	

0,505	

0,009	

0,0005	

0,514	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

0	

0,529	

0,551	

6,37	

8,61	

373,00	

0,17	

0	

28	

4,56	

0,394	

0,009	

0,0005	

0,404	

0,006	

0,002	

-0,051	

0,006	

0,022	

-0,014	

0	

0,418	

0,44	

5,09	

8,61	

373,00	

0,12	

0	

29	

3,94	

0,34	

0,009	

0,0005	

0,35	

0,006	

0,002	

0	

0,006	

0,022	

0,037	

0	

0,313	

0,335	

3,88	

8,61	

373,00	

0,11	

0	

30	

3,17	

0,274	

0,009	

0,0005	

0,283	

0,006	

0,002	

0	

0,006	

0,022	

0,037	

0	

0,246	

0,268	

3,11	

8,61	

373,00	

0,1	

0	

31	

2,45	

0,211	

0,009	

0,0005	

0,221	

0,006	

0,002	

0	

0,006	

0,022	

0,037	

0	

0,184	

0,206	

2,39	

8,61	

373,00	

0,08	

0	

32	

2,17	

0,188	

0,009	

0,0005	

0,197	

0,006	

0,002	

0	

0,006	

0,022	

0,037	

0	

0,161	

0,183	

2,11	

8,61	

373,00	

0,07	

0	

33	

2,24	

0,194	

0,009	

0,0005	

0,203	

0,006	

0,002	

0	

0,006	

0,022	

0,037	

0	

0,166	

0,188	

2,18	

8,61	

373,00	

0,06	

0	

График расчетного режима пропуска

модельного половодья 0,5% обеспеченности через гидроузел

Верхне-Уфалейского водохранилища

Таблица расчетного режима пропуска модельного

половодья 0,5% обеспеченности через гидроузел

Нижне-Уфалейского водохранилища
.59090909090907.1818181818181.7727272727273.3636363636363.9545454545453.5454545454545.1363636363635.7272727272725.3181818181815.9090909090905.5.090909090909.681818181818.272727272727.863636363636.454545454545.045454545454.636363636363.227272727272.818181818181.40909090909.0

Дни от начала половодья	

Объем стока, поступающий из вышерасположенного водохранилища, млн м3	

Объем стока, формирующийся на расчетном участке, млн м3	

Осадки на зеркало водохранилища, млн м3	

Объем возвратных вод между водохранилищами, млн м3	

Всего по приходной части, млн м3	

Расход притока, м3/с	

Потери на дополнительное испарение, млн м3	

Фильтрационные потери из водохранилища, млн м3	

Потери на ледообразование, млн м3	

Объем водозабора между водохранилищами, млн м3	

Санитарные попуски, млн м3	

Всего по расходной части, млн м3	

Сработка, наполнение водохранилища, млн м3	

Результирующая баланса, млн м3	

Транзит в нижний бьеф, млн м3	

Транзит в нижний бьеф, м3/с	

Объем водохранилища, млн м3	

Уровень воды в водохранилище, м	

Открытие двух затворов водосброса, м	

Скорость наполнения, м в сутки	

Пропускная способность, м3/с	

1	

0,232	

0,092	

0	

0,002	

0,326	

1,42	

0	

0,035	

0	

0,009	

0,066	

-0,139	

0,11	

-0,07	

0,212	

2,46	

14,02	

334,13	

0,06	

0,01	

148	

2	

0,232	

0,098	

0	

0,002	

0,332	

1,49	

0	

0,035	

0	

0,009	

0,066	

-0,139	

0,11	

-0,07	

0,218	

2,52	

14,09	

334,14	

0,06	

0,01	

148	

3	

0,232	

0,102	

0	

0,002	

0,336	

1,54	

0	

0,035	

0	

0,009	

0,066	

-0,139	

0,11	

-0,07	

0,223	

2,58	

14,16	

334,15	

0,06	

0,01	

149	

4	

0,232	

0,107	

0	

0,002	

0,341	

1,59	

0	

0,035	

0	

0,009	

0,066	

-0,139	

0,11	

-0,07	

0,227	

2,63	

14,23	

334,16	

0,06	

0,01	

150	

5	

0,232	

0,117	

0	

0,002	

0,351	

1,71	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,139	

-0,06	

-0,1	

0,377	

4,37	

14,33	

334,18	

0,09	

0,02	

151	

6	

0,232	

0,134	

0	

0,002	

0,368	

1,91	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,139	

-0,06	

-0,2	

0,295	

3,41	

14,53	

334,21	

0,08	

0,03	

153	

7	

0,232	

0,155	

0	

0,002	

0,389	

2,15	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,139	

-0,06	

-0,2	

0,316	

3,65	

14,73	

334,24	

0,08	

0,03	

155	

8	

0,232	

0,195	

0	

0,002	

0,429	

2,62	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,139	

-0,06	

-0,2	

0,356	

4,12	

14,93	

334,27	

0,09	

0,03	

156	

9	

0,232	

0,235	

0	

0,002	

0,469	

3,08	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,139	

-0,06	

-0,2	

0,396	

4,58	

15,13	

334,30	

0,09	

0,03	

158	

10	

0,079	

0,292	

0,045	

0,002	

0,418	

3,74	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,139	

-0,06	

-0,2	

0,345	

3,99	

15,33	

334,33	

0,09	

0,03	

160	

11	

0,086	

0,339	

0,045	

0,002	

0,472	

4,43	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,139	

-0,06	

-0,2	

0,398	

4,61	

15,53	

334,36	

0,1	

0,03	

162	

12	

0,09	

0,443	

0,045	

0,002	

0,58	

5,68	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,139	

-0,06	

-0,3	

0,406	

4,7	

15,83	

334,40	

0,1	

0,04	

164	

13	

0,092	

0,578	

0,045	

0,002	

0,717	

7,27	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,139	

-0,06	

-0,3	

0,544	

6,29	

16,13	

334,45	

0,12	

0,05	

168	

14	

0,097	

0,76	

0,045	

0,002	

0,904	

9,43	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,139	

-0,06	

-0,3	

0,73	

8,45	

16,43	

334,49	

0,16	

0,04	

170	

15	

0,107	

1,031	

0,045	

0,002	

1,185	

12,7	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,139	

-0,06	

-0,4	

0,912	

10,5	

16,83	

334,55	

0,22	

0,06	

172	

16	

0,129	

1,338	

0,045	

0,002	

1,513	

16,5	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,139	

-0,06	

-0,5	

1,14	

13,2	

17,33	

334,62	

0,25	

0,07	

176	

17	

0,158	

2,285	

0,045	

0,002	

2,49	

27,8	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,133	

-0,06	

-0,5	

2,117	

24,5	

17,83	

334,69	

0,4	

0,07	

180	

18	

0,194	

3,226	

0,045	

0,002	

3,467	

39,1	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,133	

-0,06	

-0,5	

3,094	

35,8	

18,33	

334,76	

0,55	

0,07	

183	

19	

0,278	

4,518	

0,045	

0,002	

4,843	

55	

0	

0,035	

-0,17	

0,009	

0,066	

-0,133	

-0,06	

-0,5	

4,47	

51,7	

18,83	

334,83	

0,83	

0,07	

186	

20	

0,408	

5,861	

0,039	

0,002	

6,311	

72,2	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,133	

-0,138	

-0,5	

6,015	

69,6	

19,33	

334,90	

1,13	

0,07	

190	

21	

0,578	

7,625	

0,039	

0,002	

8,245	

95,6	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,133	

-0,138	

-0,5	

7,949	

92	

19,83	

334,96	

1,4	

0,06	

190	

22	

1,173	

9,561	

0,039	

0,002	

10,776	

125	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,133	

-0,138	

-0,5	

10,48	

121	

20,33	

335,03	

2	

0,07	

190	

23	

1,917	

10,717	

0,039	

0,002	

12,675	

148	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,133	

-0,138	

-0,5	

12,379	

143	

20,83	

335,09	

2,4	

0,06	

190	

24	

3,082	

9,873	

0,039	

0,002	

12,997	

152	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,133	

-0,138	

-0,5	

12,701	

147	

21,33	

335,16	

2,5	

0,07	

190	

25	

4,404	

8,673	

0,039	

0,002	

13,119	

155	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,131	

-0,138	

-0,5	

12,823	

148	

21,83	

335,22	

2,5	

0,06	

190	

26	

4,6	

7,743	

0,039	

0,002	

12,385	

147	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,131	

-0,138	

-0,5	

12,089	

140	

22,33	

335,29	

2,3	

0,07	

190	

27	

4,386	

7,185	

0,039	

0,002	

11,612	

138	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,131	

-0,138	

-0,5	

11,316	

131	

22,83	

335,35	

2,05	

0,06	

190	

28	

4,038	

7,397	

0,039	

0,002	

11,476	

136	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,131	

-0,138	

-0,5	

11,18	

129	

23,33	

335,41	

2	

0,06	

190	

29	

4,136	

7,455	

0,039	

0,002	

11,632	

138	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

-0,131	

-0,138	

-0,5	

11,336	

131	

23,83	

335,47	

2,05	

0,06	

190	

30	

3,144	

7,698	

0,039	

0,002	

10,884	

130	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

0,124	

-0,138	

-0,25	

10,838	

125	

24,08	

335,50	

1,9	

0,03	

190	

31	

2,157	

6,747	

0,039	

0,002	

8,945	

106	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

0,124	

-0,138	

0	

9,149	

106	

24,08	

335,50	

1,56	

0	

190	

32	

1,663	

5,649	

0,039	

0,002	

7,353	

84,1	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

0,124	

-0,138	

0	

7,557	

87,5	

24,08	

335,50	

1,3	

0	

190	

33	

1,236	

4,71	

0,039	

0,002	

5,988	

68,3	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

0,124	

-0,138	

0	

6,191	

71,7	

24,08	

335,50	

1,05	

0	

190	

34	

0,985	

3,595	

0,039	

0,002	

4,622	

52,5	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

0,124	

-0,138	

0	

4,826	

55,9	

24,08	

335,50	

0,8	

0	

190	

35	

0,866	

2,921	

0,039	

0,002	

3,829	

43,3	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

0,124	

-0,138	

0	

4,033	

46,7	

24,08	

335,50	

0,66	

0	

190	

36	

0,831	

2,255	

0,039	

0,002	

3,128	

35,2	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

0,124	

-0,138	

0	

3,332	

38,6	

24,08	

335,50	

0,55	

0	

190	

37	

0,692	

1,966	

0,039	

0,002	

2,7	

30,2	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

0,124	

-0,138	

0	

2,903	

33,6	

24,08	

335,50	

0,5	

0	

190	

38	

0,551	

1,871	

0,039	

0,002	

2,464	

27,5	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

0,124	

-0,138	

0	

2,667	

30,9	

24,08	

335,50	

0,47	

0	

190	

39	

0,44	

1,801	

0,039	

0,002	

2,283	

25,4	

0,007	

0,036	

-0,256	

0,009	

0,066	

0,124	

-0,138	

0	

2,487	

28,8	

24,08	

335,50	

0,4	

0	

190	

40	

0,335	

1,798	

0,039	

0,002	

2,175	

24,7	

0,007	

0,036	

0	

0,009	

0,066	

0,124	

0,118	

0	

2,123	

24,6	

24,08	

335,50	

0,35	

0	

190	

41	

0,268	

1,8	

0,039	

0,002	

2,111	

24	

0,007	

0,036	

0	

0,009	

0,066	

0,124	

0,118	

0	

2,059	

23,8	

24,08	

335,50	

0,32	

0	

190	

42	

0,206	

1,597	

0,039	

0,002	

1,845	

20,9	

0,007	

0,036	

0	

0,009	

0,066	

0,124	

0,118	

0	

1,793	

20,8	

24,08	

335,50	

0,3	

0	

190	

43	

0,183	

1,354	

0,039	

0,002	

1,579	

17,8	

0,007	

0,036	

0	

0,009	

0,066	

0,124	

0,118	

0	

1,527	

17,7	

24,08	

335,50	

0,23	

0	

190	

44	

0,188	

1,144	

0,039	

0,002	

1,374	

15,5	

0,007	

0,036	

0	

0,009	

0,066	

0,124	

0,118	

0	

1,323	

15,3	

24,08	

335,50	

0,2	

0	

190	

45	

0,183	

0,966	

0,039	

0,002	

1,19	

13,3	

0,007	

0,036	

0	

0,009	

0,066	

0,124	

0,118	

0	

1,138	

13,2	

24,08	

335,50	

0,19	

0	

190	

46	

0,183	

0,827	

0,039	

0,002	

1,051	

11,7	

0,007	

0,036	

0	

0,009	

0,066	

0,124	

0,118	

0	

1	

11,6	

24,08	

335,50	

0,17	

0	

190	

47	

0,183	

0,739	

0,039	

0,002	

0,963	

10,7	

0,007	

0,036	

0	

0,009	

0,066	

0,124	

0,118	

0	

0,911	

10,5	

24,08	

335,50	

0,15	

0	

190	

График расчетного режима пропуска модельного

половодья 0,5% обеспеченности через гидроузел

Нижне-Уфалейского водохранилища

Приложение N 10

к Правилам использования водных

ресурсов Верхне-Уфалейского

и Нижне-Уфалейского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 20.06.2025 N 154

ПРОДОЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

С КООРДИНАТАМИ РАСЧЕТНЫХ КРИВЫХ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ВЕРХНЕ-УФАЛЕЙСКОГО И НИЖНЕ-УФАЛЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ

И Р. УФАЛЕЙКИ В ВЕРХНЕМ И НИЖНЕМ БЬЕФАХ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ

МАКСИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ РАСЧЕТНЫХ ОБЕСПЕЧЕННОСТЕЙ

Координаты расчетных кривых свободной поверхности

Верхне-Уфалейского водохранилища и р. Уфалейки, м
.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Расстояние от плотины, м	

Характеристика и величина расходов притока в водохранилище												

половодье 0,1% обеспеченности 74,8 м3/с	

половодье 0,5% обеспеченности 66,6 м3/с	

половодье 1% обеспеченности 62,6 м3/с	

половодье 3% обеспеченности 55,3 м3/с	

половодье 5% обеспеченности 40 м3/с	

половодье 10% обеспеченности 36,5 м3/с	

паводки 0,1% обеспеченности 59,7 м3/с	

паводки 0,5% обеспеченности 48,4 м3/с	

паводки 1% обеспеченности 43,4 м3/с	

паводки 3% обеспеченности 35,1 м3/с	

среднегодовой 1,51 м3/с	

летняя межень 95% обеспеченности 0,2 м3/с	

0	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

270	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

564	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

863	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

1159	

373,01	

373,01	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

1472	

373,01	

373,01	

373,01	

373,00	

373,00	

373,00	

373,01	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

1769	

373,01	

373,01	

373,01	

373,01	

373,00	

373,00	

373,01	

373,01	

373,00	

373,00	

373,00	

373,00	

2072	

373,03	

373,03	

373,02	

373,02	

373,01	

373,01	

373,02	

373,01	

373,01	

373,01	

373,00	

373,00	

2361	

373,07	

373,06	

373,05	

373,04	

373,02	

373,02	

373,05	

373,03	

373,03	

373,02	

373,00	

373,00	

2737	

373,26	

373,23	

373,22	

373,19	

373,12	

373,11	

373,20	

373,16	

373,14	

373,10	

373,00	

373,00	

2972	

373,32	

373,28	

373,26	

373,23	

373,15	

373,14	

373,25	

373,20	

373,17	

373,13	

373,00	

373,00	

3280	

373,35	

373,31	

373,29	

373,26	

373,18	

373,16	

373,28	

373,22	

373,20	

373,15	

373,00	

373,00	

3583	

373,39	

373,35	

373,33	

373,29	

373,20	

373,18	

373,31	

373,25	

373,22	

373,17	

373,00	

373,00	

3792	

373,42	

373,38	

373,36	

373,32	

373,23	

373,20	

373,34	

373,28	

373,25	

373,20	

373,00	

373,00	

4133	

373,53	

373,48	

373,46	

373,41	

373,31	

373,28	

373,44	

373,37	

373,33	

373,27	

373,00	

373,00	

Координаты расчетных кривых свободной поверхности

Нижне-Уфалейского водохранилища и р. Уфалейки, м
.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Расстояние от плотины, м	

Характеристика и величина расходов притока в водохранилище												

половодье 0,1% обеспеченности 202 м3/с	

половодье 0,5% обеспеченности 178 м3/с	

половодье 1% обеспеченности 167 м3/с	

половодье 3% обеспеченности 147 м3/с	

половодье 5% обеспеченности 160 м3/с	

половодье 10% обеспеченности 144 м3/с	

паводки 0,1% обеспеченности

127 м3/с	

паводки 0,5% обеспеченности 101 м3/с	

паводки 1% обеспеченности 89,8 м3/с	

паводки 3% обеспеченности

71,5 м3/с	

среднегодовой 6,51 м3/с	

летняя межень 95% обеспеченности 0,92 м3/с	

0	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

1095	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

1510	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

2000	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

2497	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

3013	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

3572	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

4024	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

4429	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

4816	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

5764	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

6150	

335,51	

335,51	

335,51	

335,51	

335,51	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

335,50	

6585	

335,54	

335,53	

335,53	

335,52	

335,52	

335,52	

335,52	

335,51	

335,51	

335,51	

335,50	

335,50	

Продольный профиль с координатами расчетных кривых

свободной поверхности Верхне-Уфалейского водохранилища

и р. Уфалейки при прохождении максимальных расходов

воды расчетной обеспеченности

Продольный профиль с координатами расчетных кривых

свободной поверхности Нижне-Уфалейского водохранилища

и р. Уфалейки при прохождении максимальных расходов

воды расчетной обеспеченности

Координаты

расчетных кривых свободной поверхности р. Уфалейки

в нижнем бьефе гидроузла Верхне-Уфалейского водохранилища

при прохождении максимальных расходов воды

расчетных обеспеченностей, м
.7142857142858.4285714285716.1428571428573.857142857143.571428571429.285714285715.0

Расстояние от плотины, м	

Расход воды в нижнем бьефе						

паводки 3% обеспеченности 35,1 м3/с	

паводки 0,5% обеспеченности 48,4 м3/с	

половодье 3% обеспеченности 55,3 м3/с	

половодье 0,5% обеспеченности 66,6 м3/с	

максимальная пропускная способность при НПУ 110 м3/с	

максимальная пропускная способность при ФПУ 116 м3/с	

0	

366,77	

367,47	

367,80	

368,32	

370,33	

370,27	

50	

366,04	

366,68	

366,99	

367,45	

369,44	

369,46	

101	

365,14	

365,65	

365,89	

366,26	

367,88	

368,13	

201	

364,17	

364,44	

364,55	

364,71	

365,17	

365,18	

300	

364,01	

364,26	

364,37	

364,51	

364,93	

364,94	

400	

363,86	

364,09	

364,18	

364,32	

364,71	

364,73	

500	

363,70	

363,89	

363,98	

364,10	

364,44	

364,46	

600	

363,53	

363,68	

363,75	

363,84	

364,12	

364,14	

700	

363,38	

363,52	

363,58	

363,66	

363,92	

363,94	

800	

363,22	

363,36	

363,41	

363,49	

363,74	

363,76	

900	

363,07	

363,19	

363,24	

363,32	

363,53	

363,56	

1000	

362,94	

363,05	

363,10	

363,17	

363,38	

363,41	

1500	

362,14	

362,17	

362,19	

362,21	

362,28	

362,29	

2000	

361,47	

361,54	

361,57	

361,61	

361,76	

361,78	

3000	

360,36	

360,48	

360,54	

360,62	

360,86	

360,89	

4000	

359,73	

360,06	

360,17	

360,30	

360,60	

360,63	

5000	

358,89	

359,21	

359,35	

359,56	

360,12	

360,17	

6000	

357,82	

358,03	

358,12	

358,26	

358,68	

358,73	

7000	

357,43	

357,68	

357,79	

357,94	

358,36	

358,41	

8000	

356,44	

356,60	

356,67	

356,77	

357,09	

357,13	

9000	

355,92	

356,13	

356,22	

356,35	

356,72	

356,76	

10000	

355,46	

355,66	

355,75	

355,87	

356,23	

356,27	

11000	

354,81	

354,98	

355,05	

355,16	

355,45	

355,48	

12000	

354,13	

354,31	

354,39	

354,50	

354,83	

354,86	

13000	

353,33	

353,44	

353,49	

353,56	

353,80	

353,83	

14000	

353,04	

353,18	

353,24	

353,33	

353,59	

353,62	

15000	

352,81	

352,96	

353,03	

353,12	

353,39	

353,42	

16000	

351,99	

352,15	

352,21	

352,31	

352,58	

352,61	

17000	

350,91	

351,05	

351,11	

351,19	

351,42	

351,45	

18000	

349,76	

349,83	

349,87	

349,91	

350,06	

350,08	

19000	

348,76	

348,85	

348,89	

348,96	

349,23	

349,27	

20000	

347,84	

347,95	

347,99	

348,06	

348,28	

348,31	

22000	

345,76	

345,90	

345,97	

346,09	

346,46	

346,51	

24000	

343,27	

343,50	

343,60	

343,74	

344,13	

344,17	

26000	

340,35	

340,50	

340,56	

340,66	

340,93	

340,96	

28000	

338,93	

339,21	

339,33	

339,49	

339,94	

339,98	

30000	

337,02	

337,31	

337,43	

337,60	

337,96	

338,00	

31941	

334,60	

334,69	

334,73	

334,77	

334,84	

334,85	

Координаты

расчетных кривых свободной поверхности р. Уфалейки

в нижнем бьефе гидроузла Нижне-Уфалейского водохранилища

при прохождении максимальных расходов воды

расчетных обеспеченностей, м
.7142857142858.4285714285716.1428571428573.857142857143.571428571429.285714285715.0

Расстояние от плотины, м	

Расход воды в нижнем бьефе						

паводки 3% обеспеченности 71,5 м3/с	

паводки 0,5% обеспеченности 101 м3/с	

половодье 3% обеспеченности 147 м3/с	

половодье 0,5% обеспеченности 178 м3/с	

максимальная пропускная способность при НПУ 203 м3/с	

максимальная пропускная способность при ФПУ 243 м3/с	

0	

326,75	

327,40	

328,25	

328,75	

329,11	

329,60	

10	

326,66	

327,31	

328,15	

328,65	

329,00	

329,48	

20	

326,56	

327,20	

328,04	

328,53	

328,88	

329,36	

50	

326,30	

326,92	

327,74	

328,22	

328,56	

329,00	

100	

326,12	

326,74	

327,54	

328,01	

328,35	

328,77	

150	

326,08	

326,69	

327,49	

327,96	

328,29	

328,71	

200	

326,04	

326,65	

327,44	

327,91	

328,23	

328,65	

300	

325,88	

326,48	

327,26	

327,72	

328,04	

328,45	

400	

325,70	

326,28	

327,05	

327,50	

327,81	

328,21	

500	

325,50	

326,08	

326,84	

327,28	

327,59	

327,97	

600	

325,43	

326,00	

326,75	

327,19	

327,50	

327,87	

700	

325,35	

325,92	

326,67	

327,11	

327,41	

327,78	

800	

325,18	

325,74	

326,49	

326,92	

327,21	

327,60	

900	

325,03	

325,60	

326,34	

326,77	

327,06	

327,44	

1000	

324,92	

325,48	

326,22	

326,65	

326,94	

327,31	

1200	

324,77	

325,34	

326,09	

326,51	

326,79	

327,16	

1400	

324,68	

325,25	

325,99	

326,42	

326,69	

327,05	

1600	

324,61	

325,18	

325,93	

326,35	

326,62	

326,98	

1800	

324,56	

325,14	

325,88	

326,30	

326,57	

326,92	

2000	

324,43	

325,01	

325,75	

326,17	

326,44	

326,79	

2500	

324,16	

324,72	

325,45	

325,86	

326,12	

326,45	

3000	

323,75	

324,30	

325,01	

325,40	

325,64	

325,93	

3500	

323,38	

323,91	

324,58	

324,95	

325,15	

325,37	

4000	

322,99	

323,48	

324,10	

324,44	

324,67	

324,89	

4500	

321,56	

321,88	

322,29	

322,53	

322,71	

322,95	

4556	

321,11	

321,39	

321,76	

321,98	

322,14	

322,37	

Продольный профиль с координатами расчетных кривых

свободной поверхности р. Уфалейки в нижнем бьефе гидроузла

Верхне-Уфалейского водохранилища при прохождении

максимальных расходов воды расчетных обеспеченностей

Продольный профиль с координатами расчетных кривых

свободной поверхности р. Уфалейки в нижнем бьефе гидроузла

Нижне-Уфалейского водохранилища при прохождении

максимальных расходов воды расчетных обеспеченностей

Приложение N 11

к Правилам использования водных

ресурсов Верхне-Уфалейского

и Нижне-Уфалейского водохранилищ,

утвержденным приказом Росводресурсов

от 20.06.2025 N 154

(рекомендуемый образец)
.75.5.25.0

Указания по ведению режимов работы

Верхне-Уфалейского и Нижне-Уфалейского водохранилищ				

На бланке Нижне-Обского БВУ

Дата, исходящий номер	

	

Директору МКУ "СУГХ ВГО"			

Копия: Росводресурсы			

    С  учетом  рекомендаций  Межведомственной  рабочей  группы  по

регулированию  режимов  работы ______________________ водохранилищ

(заседание  от  _________________ N _____________), складывающейся

гидрологической    и   водохозяйственной   обстановки,   а   также

предложений водопользователей установить на период с _____________

                                                    (дата и время)

по ______________ включительно следующие режимы работы гидроузлов:

  (дата и время)				

Верхне-Уфалейского водохранилища - средними за период сбросными расходами в нижний бьеф: ________ м3/с,				

Нижне-Уфалейского водохранилища - средними за период сбросными расходами в нижний бьеф: ________ м3/с.				

Руководитель	

	

(подпись)	

(фамилия, имя, отчество (при наличии)	

Исполнитель

Телефон