Зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 2014 г. N 35489

------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИКАЗ

от 24 декабря 2014 г. N 312

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ВО ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

БОГУЧАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА НА ПЕРИОД ЕГО НАЧАЛЬНОГО

НАПОЛНЕНИЯ И ПЕРВОГО ЭТАПА ЭКСПЛУАТАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ

ПРИКАЗОМ РОСВОДРЕСУРСОВ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2012 Г. N 79

В соответствии с Положением о разработке, согласовании и утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. N 349 "Об утверждении Положения о разработке, согласовании и утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 18, ст. 2247) и Положением о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. N 282 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2564; N 32, ст. 3348; 2006, N 24, ст. 2607; N 52, ст. 5598; 2008, N 22, ст. 2581; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738; N 33, ст. 4081; 2010, N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 1935, ст. 1942; 2013, N 45, ст. 5822; 2014, N 10, ст. 1050; N 18, ст. 2203), приказываю:

Внести изменения во Временные правила использования водных ресурсов Богучанского водохранилища на период его начального наполнения и первого этапа эксплуатации, утвержденные приказом Росводресурсов от 28 апреля 2012 г. N 79 (зарегистрирован Минюстом России 28 апреля 2012 г., регистрационный N 23996, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2012, N 31) с изменениями, внесенными приказом Росводресурсов от 20 февраля 2013 г. N 29 (зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2013 г., регистрационный N 27889, Российская газета, 2013, N 74), согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель

М.В.СЕЛИВЕРСТОВА

Приложение

к приказу Росводресурсов

от 24 декабря 2014 г. N 312

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВО ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ БОГУЧАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА НА ПЕРИОД ЕГО

НАЧАЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ И ПЕРВОГО ЭТАПА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2. На I этапе эксплуатации предполагается первоначальное наполнение Богучанского водохранилища вплоть до проектного нормального подпорного уровня (далее - НПУ) 208 м и установка на Богучанской ГЭС 9 гидроагрегатов.".

2. Исключить пункт 1.3.

3. Пункты 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции:

"1.4. Фактический ход наполнения водохранилища и энергоотдача Богучанской ГЭС будут зависеть от сроков готовности ложа Богучанского водохранилища, гидрологической обстановки на р. Ангара и, соответственно, достижения уровня воды в водохранилище, обеспечивающего устойчивую работу вводимых в эксплуатацию агрегатов.".

"1.5. Временные правила определяют такой порядок его эксплуатации, при котором обеспечиваются:

- наполнение водохранилища с учетом фактической готовности ложа водохранилища под затопление;

- безопасность гидротехнических сооружений, а также населения и временных сооружений, размещенных в верхнем и нижнем бьефе гидроузла;

- удовлетворительное санитарно-экологическое состояние р. Ангары ниже створа Богучанского гидроузла.".

4. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:

"2.11. Строительство Богучанского гидроузла было начато в 1980 году. Перекрытие русла р. Ангары осуществлено в 1987 году. Достройка Богучанской ГЭС возобновлена в 2006 году.".

5. В пункте 5.1 таблицу 5.1 изложить в следующей редакции:

Таблица 5.1
.4.8.200000000001.6.0

Параметры и показатели	

Единицы измерения	

Значения параметров и показателей			

	

2012 (III - XII)	

2013 (I - XII)	

2014 и последующие годы	

Проектные уровни (у плотины)					

Подпорный уровень	

м	

185,0	

188,5 <2>	

208,0 (НПУ)	

Уровень мертвого объема (УМО)	

м	

-	

-	

207,0	

Максимальный при пропуске летне-осеннего паводка вероятностью превышения (ФПУ <1>)	

м	

	

- 0,2%	

186,9	

190,5	

208	

- 0,01% (с г. п.)	

-	

-	

209,5	

Морфометрические характеристики водохранилища					

Площадь зеркала при:	

км2	

	

- ФПУ	

1236	

1430	

2400	

- ПУ (НПУ)	

1130	

1325	

2326	

- УМО	

-	

-	

2277	

Полный статический объем при:	

км3	

	

- ФПУ	

20,3	

25,5	

61,7	

- ПУ (НПУ)	

18,4	

22,9	

58,2	

- УМО	

-	

-	

55,9	

Полезный объем между НПУ и УМО	

-"-	

-	

-	

2,3	

Объем призмы форсировки между ФПУ и ПУ (НПУ)	

-"-	

-	

5,3	

3,5	

Гидросиловое оборудование ГЭС					

Число гидроагрегатов на конец года	

шт.	

6	

9	

9	

Номинальная мощность одного гидроагрегата	

МВт	

333,3	

333,3	

333,3	

Установленная мощность ГЭС на конец года	

-"-	

2000	

3000	

3000	

Расчетный по мощности напор	

м	

65,5	

65,5	

65,5	

Водопропускные сооружения гидроузла					

- Максимальная пропускная способность эксплуатационного водосброса N 1:	

м3/с	

	

- при ФПУ	

5700	

6400	

7150	

- при НПУ	

5500	

6200	

7060	

Отметка порога водосброса N 2	

м	

179,0	

достройка	

199,0	

Максимальная пропускная способность водосброса N 2:	

м3/с	

	

- при ФПУ	

1510	

-	

3590	

- при ПУ (НПУ)	

1010	

-	

2730	

Гидроэлектростанция	

м3/с	

в зависимости от ввода агрегатов	

в зависимости от ввода агрегатов	

5000	

Характерные расходы воды в нижнем бьефе ГЭС					

Среднемесячный (среднесуточный) навигационный	

м3/с	

3100	

3100	

3100	

Минимальный в зимний период	

м3/с	

1100	

1500	

1500	

Максимальный при пропуске расчетного весеннего половодья вероятностью превышения 0,2%	

м3/с	

5930	

8240	

4800 - 7200	

Максимальный при пропуске расчетного летне-осеннего паводка вероятностью превышения 0,2%	

м3/с	

7700	

8930	

9240 - 11150	

Характерные уровни воды в нижнем бьефе ГЭС					

Среднемесячный (среднесуточный) навигационный	

м	

138,2	

138,2	

138,2	

Минимальный в зимний период	

м	

137,4	

137,7	

137,7 - 138,1	

Максимальный при пропуске расчетного весеннего половодья вероятностью превышения 0,2%	

139,3	

140,1	

138,9 - 139,7	

Максимальный при пропуске расчетного летне-осеннего паводка вероятностью превышения 0,2%	

м	

139,9	

140,3	

140,1 - 141,0	

Водноэнергетические показатели ГЭС					

Число гидроагрегатов:	

	

- январь	

-	

6	

9	

- декабрь	

шт.	

6	

9	

9	

Годовая выработка электроэнергии:	

ТВт. ч	

	

- маловодные условия	

3,07	

9,50	

11,51	

- средние по водности условия	

3,52	

10,60	

12,30	

- многоводные условия	

4,8	

11,15	

18,73	

Располагаемая мощность <3>:	

	

- маловодные условия	

-/1188	

1272/2259	

2412/3000	

- средние по водности условия	

-/1200	

1296/2448	

2736/3000	

- многоводные условия	

МВт	

-/1212	

1296/2925	

3000/3000	

Среднемесячные напоры-нетто на конец года:	

	

- маловодные условия	

44,8	

53,4	

67,4	

- средние по водности условия	

45,4	

56,1	

68,4	

- многоводные условия	

м	

45,6	

64,2	

68,6	

Водохозяйственный баланс Богучанского водохранилища в средних условиях <5>					

Приток к створу гидроузла	

км3	

84,94	

102,12	

101,19	

Затраты стока на первоначальное наполнение Богучанского водохранилища	

-"-	

19,39	

18,07	

по фактическому наполнению	

Сток в нижнем бьефе Богучанского гидроузла, всего	

-"-	

65,55	

84,05	

по фактическому наполнению	

в том числе:	

	

- через турбины ГЭС <4>;	

-"-	

29,27	

83,65	

по фактическому наполнению	

- через водосбросные сооружения (холостые сбросы);	

-"-	

35,98	

-	

по фактическому наполнению	

- фильтрация.	

-"-	

0,3	

0,3	

0,3	

Примечания: 1. В первый и второй годы наполнения отметки ФПУ - условные.

2. На 1 мая для всех условий водности.

3. В числителе - на середину января, в знаменателе - на середину декабря.

4. Без учета ограничений по времени работы агрегатов при напорах ниже 45 м.

5. Учитывая переменное значение площади водохранилища в период его наполнения и незначительную величину потерь воды на дополнительное испарение, этой составляющей водного баланса пренебрегаем.

6. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"6.1. Безопасность населения в верхнем бьефе гидроузла обеспечивается выполнением всех предусмотренных мероприятий и работ по подготовке ложа водохранилища под затоплением (наличие протокола заседания Межведоственной рабочей группы по подготовке зоны затопления Богучанской ГЭС), поэтапным наполнением водохранилища по фактической готовности ложа и соблюдением положений Временных правил.".

7. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:

"6.5. Безопасность гидротехнических сооружений в верхней бьефе гидроузла гарантируется соблюдением проектных условий пропуска максимальных расходов воды через Богучанский гидроузел.".

8. Исключить пункт 6.10.

9. В пункте 6.14 слово "Дирекция" заменить словами "служба эксплуатации".

10. Пункт 7.6 изложить в следующей редакции:

"7.6. Санитарно-гигиенические условия в реке ниже створа Богучанского гидроузла в зимний период первого года наполнения водохранилища обеспечиваются минимальными попусками 1100 м3/с. Во второй и третий год наполнения водохранилища минимальный зимний попуск устанавливается по результатам мониторинга состояния реки равным 1100 - 1500 м3/с.

В зимний период последующих лет наполнения водохранилища минимальный попуск через Богучанский гидроузел устанавливается равным 1500 м3/с.".

11. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:

"8.1. Временные правила устанавливают такой порядок его эксплуатации, при котором обеспечиваются:

- наполнение водохранилища с учетом фактической готовности ложа водохранилища под затопление;

- безопасность гидротехнических сооружений, а также населения и временных сооружений, размещенных в верхнем и нижнем бьефе гидроузла;

- удовлетворительное санитарно-экологическое состояние р. Ангары ниже створа Богучанского гидроузла.".

12. Исключить пункт 8.2.

13. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:

"8.3. До пуска агрегатов расходы воды в нижний бьеф гидроузла поступают через водосброс N 1. Суммарная пропускная способность всех отверстий водосброса N 1 при их полном открытии в зависимости от уровня воды в верхнем бьефе приведена в Приложении N 6 "Зависимость максимальной суммарной пропускной способности водосброса N 1 (с 10-ю глубинными отверстиями) Богучанского гидроузла от уровней воды в верхнем бьефе".".

14. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции:

"8.5. Попуск в нижний бьеф Богучанского гидроузла при наполнении водохранилища в летний период (V - X) принимается равным гарантированному навигационному расходу воды 3100 м3/с. Приточные расходы воды менее 3100 м3/с пропускаются через Богучанский гидроузел транзитом. Минимальный расход воды в зимний период (XI - IV) 2012 г. составляет 1100 м3/с, в зимний период 2013 - 2014 гг. 1100 - 1500 м3/с, в зимний период последующих лет - согласно складывающихся гидрометеорологических условий, но не ниже минимального попуска.".

15. Исключить пункт 8.11.

16. Пункты 8.13 и 8.14 изложить в следующей редакции:

"8.13. Дальнейшее наполнение водохранилища (до НПУ 208 м) осуществляется избытками стока над гарантированным попуском 3100 м3/с в период навигации и над минимальным зимним попуском, регламентируемым п. 7.6.

В случае, если наполнение Богучанского водохранилища в зимний период ожидается в диапазоне отметок 207,0 - 208,0 м, режим следует устанавливать из условия наполнения водохранилища к началу половодья (ориентировочно к 1 мая) не выше отметки УМО 207,0 м.

При ограничении наполнения водохранилища выше отметки уровня воды, установленной в соответствии с пунктом 10.3 Временных правил, допускается изменение режима работы Богучанского водохранилища, которое будет обеспечивать не превышение указанной отметки на период действия таких ограничений.

В зимний период обеспечивается поддержание диапазона регулирования уровня водохранилища до (-0,5) м ниже указанной отметки для возможности участия вышерасположенных Братской и Усть-Илимской ГЭС в регулировании графиков нагрузки энергосистемы.".

"8.14. Переход от гарантированного попуска 3100 м3/с в период навигации к минимальному зимнему попуску и наоборот осуществляется в течение одной декады при плавном снижении/увеличении среднесуточного сбросного расхода воды на 200 м3/с.".

17. Пункт 8.17 изложить в следующей редакции:

"8.17. В период установления ледостава и при минимальных зимних попусках суточное регулирование мощности не допускается.".

18. Исключить пункты 8.34 - 8.37.

19. В пункте 8.38 таблицу 8.2 изложить в следующей редакции:

Таблица 8.2
.7142857142858.4285714285716.1428571428573.857142857143.571428571429.285714285715.0

Годы наполнения	

Максимальные расходы воды весеннего половодья, м3/с	

Наивысший уровень в половодье, м	

Максимальные расходы воды летне-осеннего паводка, м3/с	

Наивысший уровень в паводок, м			

приток к створу Богучанского гидроузла <*>	

сток в нижнем бьефе	

приток к створу Богучанского гидроузла	

сток в нижнем бьефе	

2014 и последующие	

11700	

4800 - 7200	

205,7 - 208	

13440	

9240 - 11150	

208 - 208,2	

--------------------------------

<*> С учетом регулирования стока вышележащими водохранилищами Ангарского каскада (Иркутским, Братским и Усть-Илимским).

20. Дополнить пунктом 8.41 следующего содержания:

"8.41. Уровень воды у плотины Богучанского гидроузла перед началом половодья поддерживается на отметке, не превышающей 207,0 м.".

21. Примечание в приложении N 9 изложить в следующей редакции:

"Примечание: Фактический ход наполнения водохранилища и энергоотдача Богучанской ГЭС будут зависеть от даты перекрытия последнего строительного отверстия и, соответственно, достижения уровня воды в водохранилище, обеспечивающего устойчивую работу вводимых в эксплуатацию агрегатов, а также хода уровня воды в водохранилище с учетом п. 8.13.".