ПРОТОКОЛ N 5/59-2000

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ

КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫМ МАШИНАМ

от 4 декабря 2000 года

(Извлечение)

IV. О проведении работ в рамках мероприятий по созданию и ведению банка эталонных версий моделей контрольно-кассовых машин

2. Считать согласованной представленную Лабораторией эталонных образцов контрольно-кассовых машин (письмо от 29 ноября 2000 года N 319/326) форму Ведомости версий модели контрольно-кассовой машины (ККМ) согласно приложению N 3 к настоящему протоколу.

Указанная форма заполняется генеральным поставщиком модели контрольно-кассовой машины совместно с экспертной организацией по контрольно-кассовым машинам при проведении технических экспертиз версий модели контрольно-кассовой машины на соответствие техническим требованиям, предусмотренных решением Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам от 8 августа 2000 года (пункт 1 раздела III протокола N 3/57-2000).

Ведомость версий по каждой модели контрольно-кассовой машины представляется в Лабораторию эталонных образцов. Лаборатории эталонных образцов совместно с генеральными поставщиками принять меры по передаче в центры технического обслуживания контрольно-кассовых машин Ведомостей версий моделей контрольно-кассовых машин по мере их формирования, но не позднее 1 марта 2001 года.

Из Перечня оборудования и документов, передаваемых в Лабораторию эталонных образцов, утвержденного решением Государственной комиссии 8 августа 2000 года (приложение N 3 к протоколу N 3/57-2000), исключить "Перечень версий модели контрольно-кассовой машины, разрешенных к применению Государственной комиссией".

Обратить внимание генеральных поставщиков (заявителей), центров технического обслуживания и пользователей контрольно-кассовых машин на необходимость своевременного и полного выполнения решений Государственной комиссии по вопросам освидетельствования эксплуатируемого парка контрольно-кассовых машин на соответствие их эталонным версиям, в том числе по вопросам, относящимся к Паспортам версий моделей контрольно-кассовых машин, подтверждающих это соответствие.

Приложение N 3

     ВЕДОМОСТЬ ВЕРСИЙ МОДЕЛИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ МАШИНЫ (ККМ)

         _________________________________________________

                       (наименование модели)

1. Технические характеристики  модели,  определяющие  формирование

версий

1.1. Печатающее устройство (ПУ)

┌───┬───────┬───┬───────────────────────────────────────┬────────┐

│ N │Обозна-│Тип│          Печатаемый документ          │ Порты  │

│п/п│чение  │   │                                       │(кол-во)│

│   │       │   ├────────┬────────────┬─────────────────┤        │

│   │       │   │  чек   │контрольная │подкладной доку- │        │

│   │       │   │  (мм,  │ лента (мм, │мент (строки, мм,│        │

│   │       │   │символы)│  символы)  │символы)         │        │

├───┼───────┼───┼────────┼────────────┼─────────────────┼────────┤

│   │       │   │        │            │                 │        │

└───┴───────┴───┴────────┴────────────┴─────────────────┴────────┘

1.2. Системная плата (СП)

┌───┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┐

│ N │Обозна-│                      Процессор                       │               ПО               │ Порты  │

│п/п│чение  │                                                      │                                │(кол-во)│

│   │       ├───────┬─────┬──────┬───────────────┬─────────────────┼─────┬─────┬─────┬──────────────┤        │

│   │       │обозна-│съем-│внут- │    способ     │идентификацион-  │носи-│объем│съем-│    способ    │        │

│   │       │чение  │ность│рен-  │ идентификации │ная характерис-  │тель │     │ность│ идентификации│        │

│   │       │       │     │нее ПО│               │тика             │     │     │     │              │        │

│   │       │       ├─────┼──────┼───────┬───────┼───────┬─────────┤     │     │     ├───────┬──────┤        │

│   │       │       │     │      │стацио-│опера- │стацио-│оператив-│     │     │     │стацио-│опера-│        │

│   │       │       │     │      │нарный │тивный │нарная │ная      │     │     │     │нарный │тивный│        │

├───┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┤

│   │       │       │     │      │       │       │       │         │     │     │     │       │      │        │

└───┴───────┴───────┴─────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴───────┴──────┴────────┘

1.3. Фискальная память (ФП)

┌───┬─────┬───┬─────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────┐

│ N │Обоз-│Мо-│Раз- │              Процессор               │               ПО               │       Накопитель       │ Порты  │

│п/п│наче-│ул │меще-│                                      │                                │                        │(кол-во)│

│   │ние  │   │ние  ├─────┬───────┬───────────┬────────────┼────────┬─────┬─────────────────┼─────┬─────┬──────┬─────┤        │

│   │     │   │     │обоз-│внут-  │способ     │идентифика- │носитель│объем│     способ      │носи-│объем│струк-│кол- │        │

│   │     │   │     │наче-│реннее │идентифи-  │ционная     │        │     │  идентификации  │тель │     │тура  │во   │        │

│   │     │   │     │ние  │ПО     │кации      │характерис- │        │     │                 │     │     │за-   │за-  │        │

│   │     │   │     │     │       │           │тика        │        │     │                 │     │     │писи  │писей│        │

│   │     │   │     │     │       ├─────┬─────┼─────┬──────┤        │     ├───────┬─────────┤     │     │      │     │        │

│   │     │   │     │     │       │ста- │опе- │ста- │опера-│        │     │стацио-│опера-   │     │     │      │     │        │

│   │     │   │     │     │       │цио- │ра-  │цио- │тивная│        │     │нарный │тивный   │     │     │      │     │        │

│   │     │   │     │     │       │нар- │тив- │нар- │      │        │     │       │         │     │     │      │     │        │

│   │     │   │     │     │       │ный  │ный  │ная  │      │        │     │       │         │     │     │      │     │        │

├───┼─────┼───┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┤

│   │     │   │     │     │       │     │     │     │      │        │     │       │         │     │     │      │     │        │

└───┴─────┴───┴─────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────┴─────┴───────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────────┘

1.4. Дополнительное оборудование под кожухом ККМ (ДО)

┌───┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┐

│ N │Обозна-│                      Процессор                       │               ПО               │ Порты  │

│п/п│чение  │                                                      │                                │(кол-во)│

│   │       ├───────┬─────┬──────┬───────────────┬─────────────────┼─────┬─────┬─────┬──────────────┤        │

│   │       │обозна-│съем-│внут- │    способ     │идентификацион-  │носи-│объем│съем-│    способ    │        │

│   │       │чение  │ность│рен-  │ идентификации │ная характерис-  │тель │     │ность│ идентификации│        │

│   │       │       │     │нее ПО│               │тика             │     │     │     │              │        │

│   │       │       │     │      ├───────┬───────┼───────┬─────────┤     │     │     ├───────┬──────┤        │

│   │       │       │     │      │стацио-│опера- │стацио-│оператив-│     │     │     │стацио-│опера-│        │

│   │       │       │     │      │нарный │тивный │нарная │ная      │     │     │     │нарный │тивный│        │

├───┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┤

│   │       │       │     │      │       │       │       │         │     │     │     │       │      │        │

└───┴───────┴───────┴─────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴───────┴──────┴────────┘

1.5. Программное обеспечение (ПО)

┌────┬───────┬───┬───────────┬────────────────────────────────┬────────┐

│ N  │Обозна-│Тип│Обозначение│Идентификационная характеристика│ Порты  │

│п/п │чение  │   │  узла ККМ │                                │(кол-во)│

│    │       │   │           ├───────────────────┬────────────┼────────┤

│    │       │   │           │   стационарная    │оперативная │        │

├────┼───────┼───┼───────────┼───────────────────┼────────────┼────────┤

│    │       │   │           │                   │            │        │

└────┴───────┴───┴───────────┴───────────────────┴────────────┴────────┘

1.6. Пакеты прикладных программ (ППП)

┌───┬───────┬────────┬─────┬────────────────────┬───────────────────────┐

│ N │Обозна-│Носитель│Объем│Способ идентификации│  Идентификационная    │

│п/п│чение  │        │     │                    │    характеристика     │

│   │       │        │     ├───────┬────────────┼────────────┬──────────┤

│   │       │        │     │стацио-│оперативный │стационарная│оператив- │

│   │       │        │     │нарный │            │            │ная       │

├───┼───────┼────────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│   │       │        │     │       │            │            │          │

└───┴───────┴────────┴─────┴───────┴────────────┴────────────┴──────────┘

2. Технические характеристики версий модели

┌──────┬───────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────┬──────┐

│   N  │    ПУ     │      СП       │      ФП       │       ДО      │   ППП     │Приме-│

│версии│           │               │               │               │           │чания │

│      ├───┬───────┼───┬───────┬───┼───┬───────┬───┼───┬───────┬───┼───┬───────┤      │

│      │ N │обозна-│ N │обозна-│ N │ N │обозна-│ N │N N│обозна-│ N │ N │обозна-│      │

│      │п/п│чение  │п/п│чение  │п/п│п/п│чение  │п/п│п/п│чение  │п/п│п/п│чение  │      │

│      │   │       │   │       │ ПО│   │       │ПО │   │       │ПО │   │       │      │

├──────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───┼───────┼───┼───┼───────┼───┼───┼───────┼──────┤

│      │   │       │   │       │   │   │       │   │   │       │   │   │       │      │

└──────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───┴───────┴───┴───┴───────┴───┴───┴───────┴──────┘

______________________________      ______________________________

 (руководитель, наименование         (руководитель, наименование

  организации - генерального            экспертной организации)

        поставщика)

_________________  /_________/      _________________  /_________/

 (подпись, дата)      (ФИО)          (подпись, дата)     (ФИО)

    М.П.                                М.П.

Примечание

Ведомость версий модели контрольно-кассовой машины предназначена для оформления Паспорта версии модели контрольно-кассовой машины.

Ведомость версий модели контрольно-кассовой машины включает в себя раздел 1 "Технические характеристики модели, определяющие формирование версий". На основании информации, содержащейся в разделе 1, формируется раздел 2 "Технические характеристики версий модели".

Порядок

заполнения "Ведомости версий модели

контрольно-кассовой машины (ККМ)"

1. В графе "Обозначение" для пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 раздела 1 указывается обозначение описываемого узла ККМ, применяемое в документации на ККМ. В подграфах "Обозначение" раздела 2 указывается обозначение соответствующего узла ККМ из пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.6.

2. В графе "Тип" пункта 1.1 указывается тип ПУ ("Т" - термо, "М" - матричный, "С" - струйный). При использовании иного типа ПУ тип ПУ указывается подробно.

3. В графе "Печатаемый документ" пункта 1.1 указываются характеристики документов, оформляемых ККМ при использовании данного типа ПУ.

4. В подграфе "Чек" пункта 1.1 указывается ширина чековой ленты в миллиметрах и максимальное количество символов стандартной для ККМ этой модели ширины, помещающихся в одной строке чека. Если ККМ функционирует без оформления чека, в этой подграфе ставится прочерк.

5. В подграфе "Контрольная лента" пункта 1.1 указывается ширина контрольной ленты в миллиметрах и максимальное количество символов стандартной для ККМ этой модели ширины, помещающихся в одной строке контрольной ленты. Если контрольная лента оформляется на втором слое двухслойной бумаги, в этой подграфе делается отметка "копия чека". Если контрольная лента формируется в виде электронного журнала, в этой подграфе делается отметка "ЭЖ".

6. В подграфе "Подкладной документ" пункта 1.1 указывается максимальное количество строк в подкладном документе, ширина подкладного документа в миллиметрах и максимальное количество символов стандартной для ККМ этой модели ширины, помещающихся в одной строке подкладного документа. Если ККМ функционирует без оформления подкладного документа, в этой подграфе ставится прочерк.

7. В графе "Порты (кол-во)" для пунктов 1.1 - 1.5 приводится описание портов (если у узла нет собственного ПО или порты не зависят от ПО) или количество портов соответствующего узла ККМ. При описании портов количество строк определяется количеством портов соответствующего узла ККМ. Для каждого порта указывается тип интерфейса этого порта (RS232, Centronics и т.п.); ссылка на документ, описывающий протокол информационного обмена по этому порту и узел ККМ или перечень внешних устройств, подключенных к этому порту постоянно или опционно в соответствии с документацией на ККМ.

8. В графе "Примечания" для пунктов 1.1 - 1.6 раздела 1 и для раздела 2 указываются необходимые примечания по использованию описываемого объекта в составе ККМ.

9. В графе "Процессор" для пунктов 1.2, 1.3 и 1.4 указываются характеристики процессора соответствующего узла ККМ. Если в составе узла ККМ процессор отсутствует, во всех подграфах этой графы ставится прочерк.

10. В графе "ПО" для пунктов 1.2, 1.3 и 1.4 указываются характеристики ПО соответствующего узла ККМ. Если в составе узла ККМ выделенное ПО отсутствует, во всех подграфах этой графы ставится прочерк.

11. В подграфе "Обозначение" графы "Процессор" для пунктов 1.2, 1.3 и 1.4 указывается обозначение соответствующего процессора, применяемое в документации на ККМ.

12. В подграфе "Съемность" граф "Процессор" и "ПО" для пунктов 1.2 и 1.4 указывается (да/нет) возможность неразрушающего отсоединения соответствующей микросхемы от узла ККМ без применения технических средств.

13. В подграфе "Внутреннее ПО" графы "Процессор" для пунктов 1.2, 1.3 и 1.4 указывается (да/нет) наличие в составе соответствующего процессора внутреннего ПО.

14. В подграфе "Способ идентификации" граф "Процессор" и "ПО" для пунктов 1.2, 1.3 и 1.4 и в графе "Способ идентификации" для пункта 1.6 указываются "стационарный" (позволяющий провести идентификацию в условиях ЦТО с применением программно-технических средств, регламентированных генеральным поставщиком модели ККМ) и "оперативный" (позволяющий провести идентификацию на месте эксплуатации ККМ) способы идентификации внутреннего ПО процессора, ПО и ППП. Если в составе процессора отсутствует внутреннее ПО, в этой подграфе ставится прочерк.

15. В подграфе "Идентификационная характеристика" графы "Процессор" для пунктов 1.2, 1.3 и 1.4 и в графе "Идентификационная характеристика" для пунктов 1.5 и 1.6 указывается эталон или результат применения соответствующих способов идентификации для внутреннего ПО процессора, ПО или ППП.

16. В подграфе "Носитель" графы "ПО" для пунктов 1.2, 1.3 и 1.4, графы "Накопитель" для пункта 1.3 и в графе "Носитель" для пункта 1.6 указывается обозначение носителя ПО, накопителя ФП и ППП, применяемое в документации на ККМ.

17. В подграфе "Объем" графы "ПО" для пунктов 1.2, 1.3 и 1.4, графы "Накопитель" для пункта 1.3 и в графе "Объем" для пункта 1.6 указывается объем ПО, накопителя ФП в Кбайтах и ППП в МБайтах.

18. В графе "Модуль" пункта 1.3 указывается реализация ФП: выделенный модуль ФП обозначается "ФП", а выделенный модуль накопителя обозначается "накопитель".

19. В графе "Размещение" пункта 1.3 указывается блок ККМ, в котором размещается ФП.

20. В графе "Структура записи" пункта 1.3 указываются все поля сменной записи и их размер в байтах.

21. В графе "Кол-во записей" пункта 1.3 указывается максимальное количество сменных записей в ФП.

22. Если в составе выделенного модуля ФП (накопителя) отсутствует процессор и/или ПО, в графах "Процессор" и "ПО" пункта 1.3 соответственно ставится прочерк.

23. В пункте 1.4 указываются все виды ДО, которые могут быть размещены под кожухом ККМ, а затем - все допустимые сочетания вышеперечисленных видов ДО.

24. В графе "Обозначение" пункта 1.4 для каждого вида ДО указывается обозначение узла ККМ, применяемое в документации на ККМ, а для сочетаний - разделенные знаком "+" номера видов ДО, составляющих сочетание. Для сочетаний видов ДО в остальных графах пункта 1.4 ставится прочерк.

25. Если СП ККМ обеспечивает подтвержденную технической экспертизой невозможность корректировки кассовых функций при подключении любого ДО, в графах "Процессор" и "ПО" пункта 1.4 ставится прочерк.

26. В пункте 1.5 указываются все ПО для узлов ККМ, приведенных в пунктах 1.2, 1.3 и 1.4.

27. В графе "Обозначение" пункта 1.5 для каждого ПО указывается его обозначение, применяемое в документации на ККМ, а для сочетаний ПО (если соответствующим узлом ККМ является сочетание ДО) - разделенные знаком "+" номера ПО, составляющих сочетание.

28. В графе "Тип" пункта 1.5 указывается тип узла ККМ, содержащего носитель ПО (СП, ДО, ФП, процессор СП, ДО, ФП).

29. В графе "Обозначение узла ККМ" пункта 1.5 указывается обозначение узла ККМ, содержащего носитель ПО, из пунктов 1.2, 1.3 и 1.4. Для сочетаний ДО в остальных графах пункта 1.5 (после графы "Обозначение узла ККМ") ставится прочерк.

30. Если в составе ККМ отсутствует ДО и/или ППП, во всех графах пунктов 1.4 и 1.6 и соответствующих подграфах раздела 2 ставится прочерк.

31. В подграфах "N п/п", "N N п/п" и "N п/п ПО" раздела 2 указывается номер соответствующего узла ККМ из пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.6, а для узлов ККМ из пунктов 1.2, 1.3 и 1.4 - дополнительно номер их ПО из пункта 1.5.

32. Заполненные и согласованные формы передаются генеральным поставщиком в ЛЭО ККМ, в аккредитованные ЦТО.