16 августа 1996 года N 1194

------------------------------------------------------------------

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О КОНТРОЛЕ ЗА ЭКСПОРТОМ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ

ПРИ СОЗДАНИИ РАКЕТНОГО ОРУЖИЯ

(в ред. Указа Президента РФ от 04.01.99 N 7)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 42, ст. 3923) и в целях соблюдения международных обязательств Российской Федерации по нераспространению ракетных средств доставки оружия массового уничтожения постановляю:

1. Утвердить представленный Правительством Российской Федерации Список оборудования, материалов и технологий, применяющихся при создании ракетного оружия, экспорт которых контролируется (прилагается).

2. Правительству Российской Федерации привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим Указом.

3. Установить, что коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, приведенные в Списке оборудования, материалов и технологий, применяющихся при создании ракетного оружия, экспорт которых контролируется, при необходимости могут уточняться Государственным таможенным комитетом Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю.

4. Признать утратившим силу распоряжение Президента Российской Федерации от 25 апреля 1995 г. N 193-рп "О контроле за экспортом из Российской Федерации оборудования, материалов и технологий, применяющихся при создании ракетного оружия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 18, ст. 1645).

5. Настоящий Указ (кроме пункта 2) вступает в силу через три месяца со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации

Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль

16 августа 1996 года

N 1194

Утвержден

Указом Президента

Российской Федерации

от 16 августа 1996 г. N 1194

СПИСОК

ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ,

ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ ПРИ СОЗДАНИИ РАКЕТНОГО ОРУЖИЯ,

ЭКСПОРТ КОТОРЫХ КОНТРОЛИРУЕТСЯ

(в ред. Указа Президента РФ от 04.01.99 N 7)

КАТЕГОРИЯ I

Таблица 1

─────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────

    N    │             Наименование <*>               │Код

 позиции │                                            │товарной

         │                                            │номенкла -

         │                                            │туры внеш -

         │                                            │неэконом.

         │                                            │деятель -

         │                                            │ности

─────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────

I.1.     │              ОБОРУДОВАНИЕ                  │

         │                                            │

I.1.1.   │Законченные ракетные системы (баллистические│880250000;

         │ракеты, ракеты - носители и                 │930690

         │исследовательские ракеты), способные        │

         │доставлять полезную нагрузку не менее 500 кг│

         │на дальность 300 км и более                 │

--------------------------------

<*> Принадлежность конкретного оборудования, материала или технологии к оборудованию, материалам и технологиям, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием их технических характеристик техническому описанию, приведенному в графе "Наименование".

I.1.2.   │Атмосферные беспилотные летательные аппараты│880220 -

         │(крылатые ракеты, радиоуправляемые          │880250;

         │самолеты - мишени и радиоуправляемые        │930690

         │разведывательные самолеты), способные       │

         │доставлять полезную нагрузку не менее 500 кг│

         │на дальность 300 км и более                 │

         │                                            │

I.1.3.   │Специально спроектированные производственные│

         │мощности для разработки и производства ракет│

         │и беспилотных летательных аппаратов,        │

         │указанных в пунктах I.1.1 - I.1.2           │

         │                                            │

         │Определения:                                │

         │(применительно к данному Списку)            │

         │1. "Разработка" включает все стадии работ   │

         │вплоть до серийного производства, такие как:│

         │проектирование;                             │

         │проектные исследования;                     │

         │анализ проектных вариантов;                 │

         │выработка концепций проектирования;         │

         │сборка и испытание прототипов (опытных      │

         │образцов);                                  │

         │схемы опытного производства;                │

         │техническая документация;                   │

         │процесс передачи технической документации в │

         │производство;                               │

         │определение проектного облика;              │

         │компоновочная схема;                        │

         │макетирование                               │

         │2. "Производство" включает все стадии       │

         │производства, такие как:                    │

         │отработка производственного процесса;       │

         │изготовление;                               │

         │сборка;                                     │

         │контроль производства;                      │

         │испытания;                                  │

         │мероприятия по обеспечению качества         │

         │3. "Производственные мощности" включают     │

         │оборудование и специально разработанное     │

         │математическое обеспечение, объединенные    │

         │внутри сооружения для разработки прототипа  │

         │или осуществления одной или нескольких      │

         │стадий производства                         │

         │4. "Производственное оборудование" включает │

         │технологическую оснастку, шаблоны, стенды,  │

         │оправки, опоки, пресс - формы, зажимные     │

         │приспособления, приспособления для          │

         │центровки, контрольно - испытательное       │

         │оборудование, другие машины и их части,     │

         │специально спроектированные или             │

         │модифицированные для разработки или         │

         │осуществления одной или более стадий        │

         │производства                                │

         │5. "Применение" ("использование") означает: │

         │эксплуатацию;                               │

         │пусконаладочные работы;                     │

         │техническое обслуживание;                   │

         │ремонт (включая капитальный);               │

         │реконструкцию;                              │

         │модернизацию                                │

         │6. "Специально разработанный" ("специально  │

         │спроектированный") относится к оборудованию │

         │и его частям, материалам или технологиям,   │

         │которые в результате разработки             │

         │(проектирования) приобрели исключительные   │

         │свойства, выделяющие их применимость в      │

         │определенных, заранее установленных целях.  │

         │Например, оборудование будет считаться      │

         │специально спроектированным только в том    │

         │случае, если оно не имеет других функций или│

         │применений. Аналогичным образом             │

         │производственное оборудование будет         │

         │считаться специально спроектированным только│

         │в том случае, если оно не может             │

         │использоваться для выпуска никаких других   │

         │видов продукции                             │

         │7. "Пригодный" или "способный" относится к  │

         │подходящим для определенного применения     │

         │оборудованию и его частям, материалам и     │

         │технологиям, которые также могут            │

         │использоваться в других целях без изменения │

         │конфигурации, модификации или сертификации. │

         │Например, любая схема памяти,               │

         │сертифицированная для продукции военного    │

         │назначения, может быть пригодной для        │

         │применения в системе наведения              │

         │8. "Спроектированный" или "модифицированный"│

         │относится к оборудованию и его частям,      │

         │материалам или технологиям, которые в       │

         │результате проектирования или модификации   │

         │приобрели определенные свойства, делающие их│

         │пригодными для применения в некоторых       │

         │определенных целях. Спроектированные или    │

         │модифицированные оборудование и его части,  │

         │материалы или технологии также могут иметь  │

         │другое применение. Например, насос с        │

         │титановым покрытием, обладающий             │

         │коррозиестойкими свойствами, может          │

         │использоваться для работы не только с       │

         │ракетным топливом, но и с другими жидкостями│

         │                                            │

I.1.4.   │Отдельные ступени ракет и беспилотных       │880390;

         │летательных аппаратов (в том числе разгонные│930690

         │ступени), пригодные для использования в     │

         │системах, указанных в пунктах I.1.1 и I.1.2 │

         │                                            │

I.1.5.   │Головные части (боеголовки) и               │880390990;

         │возвращаемые полезные нагрузки ракет или    │930690

         │боевые части беспилотных летательных        │

         │аппаратов, пригодные для использования в    │

         │системах, указанных в пунктах I.1.1 и I.1.2,│

         │и специально спроектированное для них       │

         │оборудование, за исключением                │

         │спроектированных для применения в качестве  │

         │небоевых полезных нагрузок при наличии      │

         │условий, указанных в примечании 2 Списка    │

         │                                            │

I.1.5.1. │Обтекатели и сбрасываемые экраны (чехлы)    │880390990;

         │головных частей (боеголовок) ракет и        │930690

         │беспилотных летательных аппаратов из        │

         │материалов на основе органических матриц    │

         │(полиамида, полиимида,                      │

         │полибутилентерефталата, поликарбоната,      │

         │фенолформальдегида)                         │

         │                                            │

I.1.5.2. │Обтекатели головных частей (боеголовок)     │880390990;

         │ракет и беспилотных летательных аппаратов из│930690

         │материалов на основе магниевых или титановых│

         │сплавов                                     │

         │                                            │

I.1.5.3. │Сбрасываемые экраны (чехлы) головных частей │880390990;

         │(боеголовок) ракет и беспилотных летательных│930690

         │аппаратов из теплоизоляционных материалов на│

         │основе кремнеземных или кварцевых нитей     │

         │                                            │

I.1.5.4. │Сбрасываемые экраны (чехлы) головных частей │880390990;

         │(боеголовок) ракет и беспилотных летательных│930690

         │аппаратов из углерод - кремниевых           │

         │композиционных материалов, работоспособных  │

         │при температурах от 1900 К до 3800 К,       │

         │содержащих в своем составе карбиды бора,    │

         │кремния, титана, циркония, гафния           │

         │                                            │

I.1.5.5. │Корпуса головных частей (боеголовок) ракет, │880390990;

         │включая наконечники, экраны (чехлы), в том  │930690

         │числе сбрасываемые, из композиционных       │

         │материалов "углерод - углерод"              │

         │                                            │

I.1.5.6. │Корпуса головных частей (боеголовок) и      │880390990;

         │корпуса ракет и беспилотных летательных     │930690

         │аппаратов с теплозащитными и                │

         │многофункциональными покрытиями, содержащими│

         │полиизобутилен, фторопласты, бор, кристаллы │

         │карбида кремния и окись алюминия            │

         │                                            │

I.1.5.7. │Корпуса головных частей (боеголовок) ракет и│880390990;

         │корпуса беспилотных летательных аппаратов с │930690

         │теплопоглотителями или их компонентами из   │

         │легких жаростойких материалов на основе     │

         │графитов (пирографитов), силицированных     │

         │графитов, а также графитов, легированных    │

         │бериллием, вольфрамом, ниобием, молибденом  │

         │                                            │

I.1.5.8. │Теплоизолирующие и многофункциональные      │880390990;

         │экраны из стеклотканей, изготовленных из    │930690

         │стекловолокна, содержащего до 50% (по весу) │

         │в смеси или любого из следующих тяжелых     │

         │элементов: неодима, празеодима, лантана,    │

         │церия, диспрозия, иттербия                  │

         │                                            │

I.1.5.9. │Корпуса головных частей (боеголовок),       │880390990;

         │обтекатели ракет и беспилотных летательных  │930690

         │аппаратов с радиопоглощающими покрытиями    │

         │                                            │

I.1.6.   │Комплекты электронного оборудования,        │880390100;

         │специально спроектированного или            │930690

         │модифицированного для использования в       │

         │головных частях (боеголовках) ракет и       │

         │беспилотных летательных аппаратов, указанных│

         │в пунктах I.1.1 и I.1.2                     │

         │                                            │

I.1.7.   │Системы наведения, пригодные для            │880390100;

         │использования в системах, указанных в       │930690

         │пунктах I.1.1 и I.1.2, способные обеспечить │

         │точность доставки полезной нагрузки не более│

         │3,33% от дальности (т.е. круговое вероятное │

         │отклонение (КВО) 10 км или меньше на        │

         │дальности не менее 300 км), за исключением  │

         │спроектированных для ракет и беспилотных    │

         │летательных аппаратов с дальностью до       │

         │300 км, при наличии условий, указанных в    │

         │примечании 2 Списка                         │

         │                                            │

I.1.8.   │Жидкостные ракетные двигатели, имеющие общий│841210900

         │импульс 1,1 x 10E6 Н x с (100 т x с,        │

         │2,5 x 10E5 фунт x с) и более, пригодные для │

         │использования в системах, указанных в       │

         │пунктах I.1.1 и I.1.2                       │

         │                                            │

I.1.9.   │Ракетные двигатели на твердом топливе,      │841210900

         │имеющие полный импульс                      │

         │1,1 x 10E6 Н x с (100 т x с,                │

         │2,5 x 10E5  фунт x с) и более, пригодные для│

         │использования в системах, указанных в       │

         │пунктах I.1.1 и I.1.2                       │

         │                                            │

I.1.10.  │Системы управления вектором тяги, пригодные │841290300

         │для использования в системах, указанных в   │

         │пунктах I.1.1 и I.1.2, за исключением       │

         │спроектированных для ракет и беспилотных    │

         │летательных аппаратов, не охватываемых      │

         │пунктами I.1.1 и I.1.2, при наличии условий,│

         │указанных в примечании 2 Списка             │

         │                                            │

         │Примечание 1. 1.1. Круговое вероятное       │

         │отклонение (КВО) является                   │

         │характеристикой точности и                  │

         │представляет собой радиус круга, центр      │

         │которого совпадает с точкой прицеливания и  │

         │который включает 50% точек падения          │

         │боеголовок                                  │

         │1.2. Аппаратура системы наведения объединяет│

         │процесс измерения и вычисления координат и  │

         │скорости ракеты (навигационных параметров) с│

         │процессом вычисления и подачи команд        │

         │системе управления полетом с целью коррекции│

         │траектории                                  │

         │1.3. Примеры методов обеспечения            │

         │управления вектором тяги,                   │

         │охватываемые пунктом I.1.10, включают       │

         │применение сопел изменяемой геометрии,      │

         │впрыска жидкости или вторичного газа в      │

         │сопло, поворота двигателя или сопла,        │

         │отклонения потока выходной газовой струи    │

         │газовыми рулями или зондами, тяговых щитков │

         │(триммеров)                                 │

         │1.4. Жидкостные ракетные двигатели,         │

         │указанные в пункте I.1.8, разработанные или │

         │модифицированные для применения в спутниках,│

         │могут рассматриваться в качестве            │

         │оборудования, относящегося к категории II,  │

         │если эти подсистемы экспортируются с        │

         │предоставлением обязательства об указанном  │

         │конечном применении и в количествах,        │

         │соответствующих такому конечному применению,│

         │и имеют все нижеследующие характеристики:   │

         │  диаметр горловины сопла 20 мм или менее;  │

         │  давление в камере сгорания 1,5 МПа        │

         │  (15 атм) или менее                        │

(п. 1.4 введен Указом Президента РФ от 04.01.99 N 7)

         │                                            │

I.1.11.  │Механизмы обеспечения безопасности,         │880390100;

         │взведения, подрыва детонатора боезаряда и   │930690

         │срабатывания боевого оснащения (оружия)     │

         │головной части (боеголовки) ракет и         │

         │беспилотных летательных аппаратов, пригодные│

         │для использования в системах, указанных в   │

         │пунктах I.1.1 и I.1.2, за исключением       │

         │спроектированных для систем, не охватываемых│

         │пунктами I.1.1 и I.1.2, при наличии условий,│

         │указанных в примечании 2 Списка             │

         │                                            │

         │Примечание 2. Объекты, в отношении которых  │

         │пунктами I.1.5, I.1.7, I.1.10 и I.1.11      │

         │предусмотрены исключения, могут             │

         │рассматриваться как                         │

         │оборудование категории II, если они         │

         │экспортируются с учетом гарантий            │

         │использования в заявленных целях, а         │

         │экспортируемое количество не позволяет      │

         │использовать их в системах ракетного оружия │

         │                                            │

I.1.12.  │Специально спроектированные производственные│

         │мощности и специально спроектированное      │

         │производственное оборудование для разработки│

         │и производства подсистем ракет и беспилотных│

         │летательных аппаратов, указанных в          │

         │пунктах I.1.4 - I.1.11                      │

─────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────

Таблица 2

─────────────┬────────────────────────────────────────────────────

  N позиции  │                    Наименование

─────────────┼────────────────────────────────────────────────────

    I.2.     │                     Технологии

             │

             │Определения:

             │(применительно к данному Списку)

             │1. "Конструкция и технология производства" или

             │"технология" - специальная информация, которая

             │требуется для разработки, производства и

             │использования изделия. Эта информация может иметь

             │форму "технической помощи" или "технических данных"

             │2. "Техническая помощь" может принимать такие формы,

             │как:

             │инструкции;

             │мероприятия по повышению квалификации;

             │обучение;

             │практическое освоение методов работы;

             │консультационные услуги

             │3. "Технические данные" могут быть представлены в

             │таких формах, как:

             │чертежи и их копии;

             │схемы;

             │диаграммы;

             │модели;

             │формулы;

             │технические проекты и спецификации;

             │руководства и инструкции в виде описания или записи

             │на магнитных дисках, лентах и постоянных

             │запоминающих устройствах (ПЗУ)

             │

             │Примечание 3. 3.1. Разрешение на экспорт (передачу,

             │обмен) любого предмета (материала или оборудования)

             │из данного Списка одновременно предусматривает

             │предоставление конечному пользователю минимума

             │информации о конструкции и технологии производства

             │в объеме, необходимом для монтажа, ввода в

             │эксплуатацию, эксплуатации и ремонта этого предмета

             │3.2. Настоящее определение технологии не

             │распространяется на "общедоступную технологию" или

             │"фундаментальные научные исследования"

             │

             │4. "Общедоступная технология"

             │означает технологию, на дальнейшее

             │распространение которой не накладывается никаких

             │ограничений (ограничения авторского права не выводят

             │технологию из категории "общедоступной")

             │5. "Фундаментальные научные исследования" означают

             │экспериментальные или теоретические работы,

             │ведущиеся главным образом с целью получения новых

             │знаний о фундаментальных принципах явлений и

             │наблюдаемых фактах, а не для достижения определенной

             │практической цели

             │

   I.2.1.    │Конструкция и технология производства законченных

             │ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов,

             │указанных в пунктах I.1.1 и I.1.2

             │

   I.2.2.    │Конструкция и технология производства отдельных

             │ступеней ракет и беспилотных летательных аппаратов

             │(в том числе разгонных ступеней), пригодных для

             │использования в системах, указанных в пунктах I.1.1

             │и I.1.2

             │

   I.2.3.    │Конструкция и технология производства головных

             │частей (боеголовок) или возвращаемых полезных

             │нагрузок ракет и боевых частей беспилотных

             │летательных аппаратов с размещенным в них

             │оборудованием, пригодных для использования в

             │системах, указанных в пунктах I.1.1 и I.1.2

             │

   I.2.4.    │Конструкция и технология производства электронного

             │оборудования, специально спроектированного или

             │модифицированного для использования в головных

             │частях (боеголовках) ракет и беспилотных летательных

             │аппаратов, указанных в пунктах I.1.1 и I.1.2

             │

   I.2.5.    │Конструкция и технология производства систем

             │наведения, пригодных для использования в системах,

             │указанных в пунктах I.1.1 и I.1.2, способных

             │обеспечить точность доставки полезной нагрузки не

             │более 3,33% от дальности

             │

   I.2.6.    │Конструкция и технология производства жидкостных

             │ракетных двигателей, имеющих общий импульс

             │1,1 x 10E6 Н x с (100 т x с, 2,5 x 10E5 фунт x с) и

             │более, пригодных для использования в системах,

             │указанных в пунктах I.1.1 и I.1.2

             │

   I.2.7.    │Конструкция и технология производства ракетных

             │двигателей на твердом топливе, имеющих полный

             │импульс 1,1 x 10E6 Н x с (100 т x с,

             │2,5 x 10E5  фунт x с) и более, пригодных для

             │использования в системах, указанных в

             │пунктах I.1.1 и I.1.2

             │

   I.2.8.    │Конструкция и технология производства систем

             │управления вектором тяги, пригодных для

             │использования в системах, указанных в пунктах I.1.1

             │и I.1.2

             │

   I.2.9.    │Конструкция и технология производства механизмов

             │обеспечения безопасности, взведения, подрыва

             │детонатора боезаряда и срабатывания боевого

             │оснащения (оружия) головной части (боеголовки) ракет

             │и беспилотных летательных аппаратов, пригодных для

             │использования в системах, указанных в пунктах I.1.1

             │и I.1.2

             │

   I.2.10.   │Конструкция и технология производства обтекателей и

             │сбрасываемых экранов (чехлов) головных частей

             │(боеголовок) ракет и беспилотных летательных

             │аппаратов из материалов на основе органических

             │матриц (полиамида, полиимида,

             │полибутилентерефталата, поликарбоната,

             │фенолформальдегида)

             │

   I.2.11.   │Конструкция и технология производства обтекателей

             │головных частей (боеголовок) ракет и беспилотных

             │летательных аппаратов из материалов на основе

             │магниевых или титановых сплавов

             │

   I.2.12.   │Конструкция и технология производства сбрасываемых

             │экранов (чехлов) головных частей (боеголовок) ракет

             │и беспилотных летательных аппаратов из

             │теплоизоляционных материалов на основе кремнеземных

             │и кварцевых нитей

             │

   I.2.13.   │Конструкция и технология производства сбрасываемых

             │экранов (чехлов) головных частей (боеголовок) ракет

             │и беспилотных летательных аппаратов из

             │углерод - кремниевых композиционных материалов,

             │работоспособных при температурах от 1900 К до

             │3800 К, содержащих в своем составе карбиды бора,

             │кремния, титана, циркония, гафния

             │

   I.2.14.   │Конструкция и технология производства корпусов

             │головных частей (боеголовок) ракет, включая

             │наконечники, экранов (чехлов), в том числе

             │сбрасываемых, из композиционных материалов

             │"углерод - углерод"

             │

   I.2.15.   │Конструкция и технология производства корпусов

             │головных частей (боеголовок) и корпусов ракет и

             │беспилотных летательных аппаратов с теплозащитными и

             │многофункциональными покрытиями, содержащими

             │полиизобутилен, фторопласты, бор, кристаллы карбида

             │кремния и окись алюминия

             │

   I.2.16.   │Конструкция и технология производства корпусов

             │головных частей (боеголовок) ракет и корпусов

             │беспилотных летательных аппаратов

             │с теплопоглотителями или их

             │компонентами из легких жаростойких материалов на

             │основе графитов (пирографитов), силицированных

             │графитов, а также графитов, легированных бериллием,

             │вольфрамом, ниобием, молибденом

             │

   I.2.17.   │Технология производства теплозащитных и

             │многофункциональных экранов из стеклотканей,

             │изготовленных из стекловолокна, содержащего до 50%

             │(по весу) в смеси или любого из следующих тяжелых

             │элементов: неодима, празеодима, лантана, церия,

             │диспрозия, иттербия

             │

   I.2.18.   │Конструкция и технология производства корпусов

             │головных частей (боеголовок) обтекателей ракет и

             │беспилотных летательных аппаратов с

             │радиопоглощающими покрытиями

─────────────┴────────────────────────────────────────────────────

КАТЕГОРИЯ II

Таблица 3

─────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────

      N      │              Наименование               │Код

   позиции   │                                         │товарной

             │                                         │номенкла -

             │                                         │туры

             │                                         │внешне -

             │                                         │эконом.

             │                                         │деятель -

             │                                         │ности

─────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────

II.1.        │                Материалы                │

             │                                         │

II.1.1.      │Топлива и их компоненты, используемые в  │

             │ракетах и беспилотных летательных        │

             │аппаратах                                │

             │                                         │

II.1.1.1.    │Гидразин, имеющий концентрацию более 70%,│282510000

             │и его производные, включая               │

             │монометилгидразин                        │

             │                                         │

II.1.1.2.    │Несимметричный диметилгидразин           │292800000

             │                                         │

II.1.1.3.    │Жидкие окислители:                       │

             │                                         │

II.1.1.3.1.  │азотистый ангидрид (динитроген триоксид);│281129300

             │                                         │

II.1.1.3.2.  │азотный диоксид / азотный тетроксид      │281129300

             │(нитроген диоксид / динитроген           │

             │тетроксид);                              │

             │                                         │

II.1.1.3.3.  │азотный ангидрид (динитроген пентоксид); │281129300

             │                                         │

II.1.1.3.4.  │ингибированная красная дымящаяся азотная │280800000

             │кислота;                                 │

             │                                         │

II.1.1.3.5.  │соединения, содержащие фтор и один или   │2812;

             │более атомов других галогенов, кислорода │2826

             │или азота                                │

             │                                         │

II.1.1.4.    │Окислители смесевых твердых ракетных     │

             │топлив:                                  │

             │                                         │

II.1.1.4.1.  │перхлорат аммония;                       │282990100

             │                                         │

II.1.1.4.2.  │аммониевая (аммонийная) соль             │284290900

             │динитроазовой кислоты (аммоний           │

             │динитрамид - ADN)                        │

             │                                         │

II.1.1.5.    │Перхлораты, хлораты и хроматы в смеси с  │282919000;

             │металлической пудрой или другими         │282990900;

             │высокоэнергетическими компонентами       │284150000

             │топлива                                  │

             │                                         │

II.1.1.6.    │Алюминиевый порошок с чистотой 97% и     │760310000

             │более (по весу) в виде частиц, имеющих   │

             │сферическую форму диаметром 500 мкм и    │

             │менее                                    │

             │                                         │

II.1.1.7.    │Цирконий, бериллий, магний, бор и их     │810910100;

             │сплавы в виде частиц размером менее      │811211100;

             │500 х 10E6 м (500 мкм), имеющих          │810430000;

             │сферическую, сфероидальную, чешуйчатую   │280450100

             │или гранулированную форму, с содержанием │

             │97% и более по весу любого из указанных  │

             │металлов                                 │

(п. II.1.1.7 в ред. Указа Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │                                         │

II.1.1.7.1. - II.1.1.7.4.  Исключены.  -  Указ  Президента  РФ  от

04.01.99 N 7.

             │                                         │

II.1.1.8.    │Нитрамины:                               │

             │                                         │

II.1.1.8.1.  │октоген;                                 │293369900;

             │                                         │360200000

             │                                         │

II.1.1.8.2.  │гексоген                                 │293369100;

             │                                         │360200000

             │                                         │

II.1.1.9.    │Полибутадиен с карбоксильными концевыми  │400220000

             │группами                                 │

             │                                         │

II.1.1.10.   │Полибутадиен с гидроксильными концевыми  │400220000

             │группами                                 │

             │                                         │

II.1.1.11.   │Глицидилазид                             │291090000;

             │                                         │292990000

             │                                         │

II.1.1.12.   │Полибутадиенакриловая кислота            │400220000

             │                                         │

II.1.1.13.   │Полибутадиеннитрилакриловая кислота      │400259000

             │                                         │

II.1.1.14.   │Каталитические и ингибирующие добавки к  │

             │твердым топливам:                        │

             │                                         │

II.1.1.14.1. │трифенил висмута                         │293100000

             │                                         │

II.1.1.15.   │Модифицирующие компоненты, регулирующие  │

             │скорость горения смесевых твердых топлив:│

             │                                         │

II.1.1.15.1. │ферроцен;                                │293100900

             │                                         │

II.1.1.15.2. │N-бутилферроцен (бутацин);               │293100900

             │                                         │

II.1.1.15.3. │диэтилферроцен (ДАФ) (катоцин);          │293100900

             │                                         │

II.1.1.15.4. │октоксилилферроцен;                      │293100900

             │                                         │

II.1.1.15.5. │фтористый литий                          │282619000

             │                                         │

II.1.1.16.   │Нитроэфиры и нитропластификаторы:        │

             │                                         │

II.1.1.16.1. │тринитропропантриол (НГЦ);               │290550900

             │                                         │

II.1.1.16.2. │триметилолэтантринитрат;                 │290550900

             │                                         │

II.1.1.16.3. │динитратдиэтиленгликоль;                 │290550900

             │                                         │

II.1.1.16.4. │1,2,4-бутантриолтринитрат;               │290550900

             │                                         │

II.1.1.16.5. │динитраттриэтиленгликоль                 │290550900

             │                                         │

II.1.1.17.   │Стабилизаторы твердых топлив:            │

             │                                         │

II.1.1.17.1. │2-нитродифениламин;                      │292144000

             │                                         │

II.1.1.17.2. │N-метил-пара-нитроанилин                 │292142100

             │                                         │

II.1.1.18.   │Карбораны, декарбораны, пентабораны и их │284990100;

             │производные                              │285000100

             │                                         │

II.1.1.19.   │Связующие добавки топлив:                │

             │                                         │

II.1.1.19.1. │трис (1-(2-метил)азиридинил) фосфор      │293390900

             │оксид;                                   │

             │                                         │

II.1.1.19.2. │тримезол (1-(2-этил)азиридин);           │293390900

             │                                         │

II.1.1.19.3. │"тепанол" - продукт реакции              │382390980

             │тетраэтиленпентамина, акрилонитрила и    │

             │глицидола;                               │

             │                                         │

II.1.1.19.4. │"тепан" - продукт реакции тетленпентамина│382390980

             │и акрилонитрила;                         │

             │                                         │

II.1.1.19.5. │многофункциональные азиридинамиды        │382390980

             │изофталевой, тримезиновой,               │

             │изоциануриновой или триметиладипиновой   │

             │кислот с наличием диметилазиридиновой или│

             │диэтилазиридиновой групп                 │

             │                                         │

II.1.1.20.   │Высокоэнергетические жидкие топлива,     │290110100;

             │такие как борсодержащие суспензии с      │290219900;

             │удельной теплотворной способностью       │294200000

             │9500 ккал/кг (4 x 10E6 Дж/кг) и выше     │

             │                                         │

II.1.1.21.   │Смесевые (композитные) топлива, смесевые │360200000;

             │топлива, полученные модификацией         │930690100

             │двухосновных топлив, и заряды, прочно    │

             │скрепленные с корпусом ракетного         │

             │двигателя, а также вкладные заряды       │

             │твердого ракетного топлива, пригодные    │

             │для использования в системах, указанных  │

             │в пунктах I.1.1 и I.1.2                  │

             │                                         │

II.1.2.      │Конструкционные материалы, пригодные для │

             │использования в системах, указанных в    │

             │пунктах I.1.1 и I.1.2                    │

             │                                         │

II.1.2.1.    │Мартенситностареющие стали (с повышенным │7219;

             │содержанием никеля, низким уровнем       │7220;

             │углерода и наличием элементов замещения  │730441900;

             │или элементов, вызывающих выделение из   │730449100

             │твердого раствора с целью упрочнения),   │

             │имеющие предельную прочность             │

             │150 кг/кв. мм или более при температуре  │

             │+20 град. C                              │

             │                                         │

II.1.2.1а.   │Легированная титаном дуплексная          │7218;

             │нержавеющая сталь, пригодная для систем, │7219;

             │указанных в пунктах I.1.1 и I.1.2, и     │730441900;

             │имеющая:                                 │730449990

             │все следующие характеристики:            │

             │    содержание по весу хрома 17 - 23% и  │

             │    никеля 4,5 - 7% и ферритно -         │

             │    аустенитную микроструктуру (также    │

             │    известную как двухфазная             │

             │    микроструктура), содержащую 10% и    │

             │    более аустенита по объему; и         │

             │любую из следующих форм:                 │

             │    слитки или болванки, имеющие размер  │

             │    100 мм или более в каждом измерении; │

             │    листы, имеющие ширину 600 мм или     │

             │    более и толщину 3 мм или менее;      │

             │    трубы, имеющие диаметр 600 мм или    │

             │    более и толщину стенки 3 мм или менее│

(п. II.1.2.1а введен Указом Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │                                         │

             │Примечание 4. Высоколегированные стали   │

             │используются в виде листов, плит или     │

             │трубок с толщиной стенки, равной или     │

             │менее 5 мм                               │

             │                                         │

II.1.2.2.    │Вольфрам и его сплавы в форме сферических│810110000

             │частиц либо частиц, полученных           │

             │распылением, диаметром 500 мкм и менее с │

             │чистотой 97% и более (по весу)           │

             │                                         │

II.1.2.3.    │Молибден и его сплавы в форме сферических│810210000

             │частиц полученных распылением, либо      │

             │частиц диаметром 500 мкм и менее с       │

             │чистотой 97% и более (по весу)           │

             │                                         │

II.1.2.4.    │Композиционные материалы, слоистые       │

             │пластины (ламинаты) и изделия из них,    │

             │специально предназначенные для           │

             │использования в системах, указанных в    │

             │пунктах I.1.1 и I.1.2, и подсистемах,    │

             │указанных в пунктах I.1.4, I.1.5, I.1.8 -│

             │I.1.10, пропитанные полимером волокнистые│

             │препреги, а также предварительно         │

             │отформованные волокнистые заготовки      │

             │(преформы) с металлическим покрытием для │

             │получения указанных материалов на основе │

             │органических или металлических матриц с  │

             │использованием армирующих волокон,       │

             │имеющие удельную прочность на растяжение │

             │более 7,62 x 10E4 м и удельный модуль    │

             │упругости более 3,18 x 10E6 м:           │

             │                                         │

II.1.2.4.1.  │на основе полиамидных, полиимидных,      │392690100

             │полибутилентерефталатных,                │

             │поликарбонатных, фенолформальдегидных    │

             │матриц;                                  │

             │                                         │

II.1.2.4.2.  │на основе магниевых матриц;              │392690100

             │                                         │

II.1.2.4.3.  │на основе титановых матриц;              │392690100

             │                                         │

II.1.2.4.4.  │на волокнистой основе из кварцевых нитей │392690100;

             │(каркасов);                              │681599100

             │                                         │

II.1.2.4.5.  │на волокнистой основе из углеродных нитей│3801;

             │(каркасов);                              │392690100;

             │                                         │690310000

             │                                         │

II.1.2.4.6.  │на волокнистой основе из борных волокон  │280450100;

             │(каркасов);                              │392690100

             │                                         │

II.1.2.4.7.  │на волокнистой основе из окиси алюминия; │281820000;

             │                                         │392690100

             │                                         │

II.1.2.4.8.  │на волокнистой основе из карбида кремния;│284920000;

             │                                         │690310000

             │                                         │

II.1.2.4.9.  │на волокнистой основе из вольфрамовой    │810192000

             │проволоки;                               │

             │                                         │

II.1.2.4.10. │на волокнистой основе из молибденовой    │810292000

             │проволоки;                               │

             │                                         │

II.1.2.4.11. │на волокнистой основе из титановой       │810890300;

             │проволоки                                │810890700

             │                                         │

             │Примечание 5. Экспортному контролю в     │

             │соответствии с пунктом II.1.2.4          │

             │подлежат пропитанные полимером препреги  │

             │на волокнистой основе с температурой     │

             │стеклования после обработки              │

             │свыше +145 град. C                       │

             │                                         │

II.1.2.5.    │Композиционные материалы в виде изделий  │

             │сложной геометрической формы (цилиндров, │

             │сфер, эллипсоидов, конусов, торов и т.п.)│

             │для изготовления корпусов твердотопливных│

             │ракетных двигателей, сопловых блоков и   │

             │их элементов из:                         │

             │                                         │

II.1.2.5.1.  │углепластиков;                           │3801;

             │                                         │392690100

             │                                         │

II.1.2.5.2.  │стеклопластиков;                         │701910;

             │                                         │701920

             │                                         │

II.1.2.5.3.  │органопластиков                          │392690100

             │                                         │

II.1.2.6.    │Композиционные материалы типа            │3801

             │"углерод - углерод", предназначенные для │

             │ракетных систем, включая:                │

             │                                         │

II.1.2.6.1.  │углерод - углеродные материалы с         │

             │пространственной структурой армирования  │

             │(более двух направлений армирования) или │

             │волокнистый армированный графит;         │

             │                                         │

II.1.2.6.2.  │углерод - углеродные материалы,          │

             │полученные методом намотки и выкладки,   │

             │для тонкостенных элементов конструкции   │

             │                                         │

II.1.2.7.    │Тонкодиспергированный рекристаллизованный│

             │в большом объеме графит (с объемной      │

             │плотностью не менее 1,72 г/куб. см,      │

             │измеренной при температуре +15 град. C, и│

             │размером частиц 100 мкм и менее)         │

             │                                         │

II.1.2.8.    │Керамические композиционные материалы с  │280450100;

             │величиной диэлектрической проницаемости  │284920000;

             │менее 6 при частотах от 100 Гц до 10 ГГц │285000300

             │для применения в радиопрозрачных         │

             │обтекателях (вставках) антенн ракет      │

             │или беспилотных летательных аппаратов    │

             │                                         │

II.1.2.9.    │Термоэрозионностойкие радиопрозрачные    │7019

             │материалы и покрытия, в том числе на     │

             │основе минеральных стеклопластиков типа  │

             │МСП-К, обеспечивающие стойкость          │

             │изготавливаемых радиопрозрачных          │

             │обтекателей (вставок) к воздействию      │

             │теплового потока до 10E3 ккал/кв. м x с, │

             │при времени воздействия до 1 с в         │

             │сочетании с импульсом избыточного        │

             │давления более 0,5 кг/кв. см             │

             │                                         │

II.1.2.10.   │Стеклоткани и стекловолокно, содержащие  │7019

             │до 50% (по весу) в смеси или любого из   │

             │следующих тяжелых элементов: неодима,    │

             │празеодима, лантана, церия, диспрозия,   │

             │иттербия                                 │

             │                                         │

II.1.2.11.   │Объемные заготовки на базе необожженной  │880390990;

             │керамики, армированные карбидом кремния и│930690

             │пригодные для механической обработки и   │

             │применения в наконечниках боеголовок     │

             │                                         │

II.1.3.      │Материалы для уменьшения заметности и    │

             │сигнатур в радиодиапазоне,               │

             │ультрафиолетовом, инфракрасном           │

             │или звуковом диапазонах,                 │

             │пригодные для использования в системах,  │

             │указанных в категории I, включая:        │

             │                                         │

II.1.3.1.    │термостойкие радиопоглощающие материалы  │391000000

             │градиентного и (или) интерференционного  │

             │типа, в том числе на основе              │

             │кремнийорганических связующих и          │

             │специальных наполнителей (металлических  │

             │порошков, сажи, ферритов, карбонильного  │

             │железа), сохраняющие магнитные и         │

             │диэлектрические свойства при температуре │

             │+350 град. C или выше и обладающие       │

             │коэффициентом отражения волн от 10 до    │

             │30%;                                     │

             │                                         │

II.1.3.2.    │покрытия, включая красители на основе    │381519000;

             │кремнийорганических связующих, специально│391000000

             │разработанные для уменьшения или         │

             │видоизменения характеристик отражательной│

             │или излучательной способности в          │

             │микроволновом (0,1 - 10 мм), а также     │

             │инфракрасном (0,7 - 100 мкм) или         │

             │ультрафиолетовом (от 10E-2 до            │

             │3,5 мкм) диапазонах спектра, за          │

             │исключением покрытий, специально         │

             │используемых для систем                  │

             │терморегулирования искусственных         │

             │спутников Земли (ИСЗ)                    │

             │                                         │

II.2.        │            Оборудование                 │

             │                                         │

II.2.1.      │Законченные ракетные системы             │880250000;

             │(баллистические ракетные системы,        │930690

             │ракеты - носители и исследовательские    │

             │ракеты), не охватываемые пунктом I.1.1,  │

             │способные доставлять полезную нагрузку на│

             │дальность 300 км и более                 │

             │                                         │

II.2.2.      │Атмосферные беспилотные летательные      │880220 -

             │аппараты (включая крылатые ракеты,       │880250;

             │радиоуправляемые самолеты - мишени и     │930690

             │радиоуправляемые разведывательные        │

             │самолеты), не охватываемые пунктом I.1.2,│

             │способные доставлять полезную нагрузку на│

             │дальность 300 км и более                 │

             │                                         │

II.2.3.      │Отдельные ступени ракет и беспилотных    │880390;

             │летательных аппаратов (в том числе       │930690

             │разгонные ступени), используемые в       │

             │системах, указанных в пунктах II.2.1 и   │

             │II.2.2, но не охватываемые пунктом I.1.4 │

             │                                         │

II.2.4.      │Межступенные отсеки и механизмы          │880390990;

             │сочленения и разделения ступеней ракет и │930690

             │беспилотных летательных аппаратов,       │

             │указанных в пунктах I.1.1 и I.1.2        │

             │                                         │

II.2.5.      │Специально спроектированные              │

             │производственные мощности и специально   │

             │спроектированное производственное        │

             │оборудование для разработки и            │

             │производства отдельных ступеней,         │

             │межступенных отсеков и механизмов        │

             │сочленения и разделения ступеней,        │

             │указанных в пунктах II.2.3 и II.2.4      │

             │                                         │

II.2.6.      │Двигатели и их части, пригодные для      │

             │использования в ракетах и беспилотных    │

             │летательных аппаратах, указанных в       │

             │пунктах I.1.1 и I.1.2, а также специально│

             │спроектированные для них производственные│

             │мощности и производственное оборудование:│

             │                                         │

II.2.6.1.    │твердотопливные и жидкостные ракетные    │841210

             │двигатели с полным (общим) импульсом     │

             │8,41 x 10E5 Н x с (76,4 т x с,           │

             │1,91 x 10E5 фунтов x с)                  │

             │или более, но менее  чем 1,1 x 10E6 Н x с│

             │(100 т x с, 2,5 x 10E5 фунтов x с);      │

             │                                         │

II.2.6.2.    │легкие турбореактивные и                 │

             │турбовентиляторные двигатели, включая    │

             │двигатели с двухступенчатым компрессором,│

             │пригодные для использования в системах,  │

             │указанных в пункте I.1.2:                │

             │                                         │

II.2.6.2.1.  │двигатели, имеющие максимальную тягу     │841111900

             │более 1000 Н (кроме двигателей с         │

             │максимальной тягой более 8890 Н,         │

             │предназначенных для гражданского         │

             │применения в соответствии с техническими │

             │условиями) и удельное потребление топлива│

             │0,13 кг/Н/час или менее (на уровне моря в│

             │статических и стандартных условиях);     │

             │                                         │

II.2.6.2.2.  │двигатели, спроектированные или          │841111900

             │модифицированные для систем, указанных в │

             │пункте I.1.2, независимо от значений     │

             │параметров тяги или удельного потребления│

             │топлива                                  │

             │                                         │

             │Примечание 6. Двигатели, указанные в     │

             │пункте II.2.6.2, могут быть              │

             │экспортированы в составе                 │

             │пилотируемого летательного аппарата или  │

             │в количествах, необходимых для замены    │

             │двигательных установок пилотируемых      │

             │летательных аппаратов                    │

             │                                         │

II.2.6.3.    │Прямоточные воздушно - реактивные        │841210900

             │двигатели, в том числе прямоточные       │

             │воздушно - реактивные двигатели с        │

             │горением в сверхзвуковом потоке,         │

             │пульсирующие воздушно - реактивные       │

             │двигатели, двигатели с комбинированным   │

             │циклом, включая устройства регулирования │

             │скорости горения, и специально           │

             │спроектированные части для них           │

             │                                         │

II.2.6.4.    │Корпуса ракетных двигателей твердого     │930690

             │топлива и сопла для них                  │

             │                                         │

II.2.6.5.    │Внутренние  вкладыши                     │841290300;

             │                                         │880390990

             │                                         │

             │Примечание 7. Внутренние вкладыши        │

             │предназначены для заполнения границ      │

             │между элементами двигателя на твердом    │

             │топливе и его корпусом или               │

             │теплоизолирующим покрытием и             │

             │обычно представляют собой жидкий полимер │

             │на основе дисперсии огнеупорных или      │

             │изолирующих материалов, например, угле-  │

             │рода с наполнителем из полибутадиена с   │

             │концевыми гидроксильными группами или из │

             │другого полимера с дополнительными       │

             │дозируемыми вулканизирующимися           │

             │реагентами, которые напыляются или       │

             │шлейфуются на внутреннюю поверхность     │

             │корпуса                                  │

             │                                         │

II.2.6.6.    │Изоляция ракетных двигателей на твердом  │841290300;

             │топливе                                  │880390990

             │                                         │

             │Примечание 8. Изоляция применяется       │

             │как элемент ракетного двигателя, т. е.   │

             │его корпуса, входной части сопла,        │

             │диафрагм, включая вулканизированные или  │

             │полувулканизированные резиновые опорные  │

             │элементы, содержащие теплоизолирующие или│

             │огнеупорные материалы. Она может быть    │

             │объединена башмаками или щитками для     │

             │снятия напряжений                        │

             │                                         │

II.2.6.7.    │Системы регулирования расхода жидкого и  │902610910;

             │гелеобразного топлива (в том числе       │902690900;

             │окислителя), спроектированные или        │903281900

             │модифицированные для работы в условиях   │

             │перегрузок, превышающих 10 g             │

             │(среднеквадратичное значение) в диапазоне│

             │частот от 20 до 2000 Гц                  │

             │                                         │

II.2.6.8.    │Специально спроектированные части для    │

             │систем, указанных в пункте II.2.6.7:     │

             │                                         │

II.2.6.8.1.  │сервоклапаны, рассчитанные на расход     │848110900;

             │24 л/мин и более при абсолютном давлении │902690900;

             │7 МПа (70 атм) или более с быстротой     │903281900

             │реакции силового привода не хуже 100 мкс;│

             │                                         │

II.2.6.8.2.  │насосы для жидких компонентов топлива с  │841319

             │числом оборотов вала, равным или более   │

             │8000 об/мин, или с давлением на выходе не│

             │менее 7 МПа (70 атм)                     │

             │                                         │

             │Примечание 9. Системы и их части,        │

             │указанные в пунктах II.2.6.7 и II.2.6.8, │

             │могут быть экспортированы в качестве     │

             │составной части ИСЗ или в количествах,   │

             │необходимых для замены блоков ИСЗ        │

             │                                         │

II.2.6.9.    │Гибридные ракетные двигатели и их        │841210900;

             │специально спроектированные части        │841290300

             │                                         │

             │Определение                              │

             │Гибридный ракетный двигатель - это       │

             │двигатель, работающий на топливе, один   │

             │компонент которого находится в твердом, а│

             │другой - в жидком состоянии              │

             │                                         │

II.2.6.10.   │Специально спроектированные              │

             │производственные мощности и              │

             │производственное оборудование для        │

             │производства двигателей и их частей,     │

             │указанных в пунктах II.2.6.1 - II.2.6.9  │

             │                                         │

II.2.6.11.   │Обкатные вальцовочные и гибочные станки с│846390100;

             │ЧПУ или станки указанных типов, которые в│846390900

             │соответствии с техническими условиями    │

             │изготовителя могут быть оборудованы      │

             │блоками цифрового или компьютерного      │

             │управления с одновременным управлением по│

             │более чем двум осям                      │

             │                                         │

             │Примечание 10. Станки, основанные на     │

             │использовании комбинированных принципов  │

             │обкатки, рассматриваются как             │

             │относящиеся к вальцовочным обкатным      │

             │станкам                                  │

             │                                         │

             │Примечание 11. Пункт II.2.6.11           │

             │не включает станки,                      │

             │которые не пригодны для производства     │

             │двигателей и их частей (например,        │

             │корпусов двигателей) для систем,         │

             │указанных в пунктах I.1.1 и I.1.2        │

             │                                         │

II.2.6.12.   │Блоки ЧПУ для обкатных вальцовочных и    │853710100;

             │гибочных станков с более чем двумя       │853710990

             │интерполяционными осями координат, по    │

             │которым может одновременно осуществляться│

             │управление при движении по контуру       │

             │                                         │

II.2.7.      │Оборудование для производства,           │

             │обслуживания и приемных испытаний твердых│

             │и жидких топлив или их компонентов:      │

             │                                         │

II.2.7.1.    │дозирующие и непрерывные смесители с     │847982000

             │системами обеспечения смешивания в       │

             │вакууме в диапазоне давлений от 0 до     │

             │13,326 кПа (0,13 атм) и возможностью     │

             │контроля температуры в смесительной      │

             │камере:                                  │

             │                                         │

II.2.7.1.1.  │дозирующие смесители с общим объемом     │

             │110 л или более, имеющие по крайней мере │

             │один замешивающий привод, расположенный  │

             │не по центру смесителя;                  │

(п. II.2.7.1.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │                                         │

II.2.7.1.2.  │непрерывные смесители с двумя или более  │

             │замешивающими приводами, имеющие         │

             │возможность доступа в смесительную камеру│

(п. II.2.7.1.2 в ред. Указа Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │                                         │

II.2.7.1.3. - II.2.7.1.5.  Исключены.  -  Указ  Президента  РФ  от

04.01.99 N 7.

             │                                         │

II.2.7.2.    │Оборудование для производства            │

             │металлических порошков сферической или   │

             │сфероидальной формы в контролируемой     │

             │среде, указанных в пунктах II.1.1.6 или  │

             │II.1.1.7:                                │

(п. II.2.7.2 в ред. Указа Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │                                         │

II.2.7.2.1.  │плазмотроны (высокочастотные             │845630900

             │электродуговые), используемые для        │

             │получения распыленных или сферических    │

             │металлических порошков с организацией    │

             │процесса в аргоноводородной среде;       │

(п. II.2.7.2.1 введен Указом Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │                                         │

II.2.7.2.2.  │электровзрывные установки, используемые  │845630900

             │для получения распыленных или сферических│

             │металлических порошков с организацией    │

             │процесса в аргоноводородной среде;       │

(п. II.2.7.2.2 введен Указом Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │                                         │

II.2.7.2.3.  │установки, используемые для производства │842489800

             │сферических алюминиевых порошков         │

             │распылением расплава в инертной среде    │

             │(например, азот)                         │

(п. II.2.7.2.3 введен Указом Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │                                         │

II.2.7.3.    │Мельницы с проточным энергоносителем для │847982000

             │дробления или помола компонентов,        │

             │указанных в пунктах II.1.1.4.1 -         │

             │II.1.1.19.5                              │

(п. II.2.7.3 в ред. Указа Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │                                         │

II.2.7.4.    │Оборудование для проведения              │902219000;

             │неразрушающего контроля монолитности и   │902229000

             │качества сплошности твердых топлив и     │

             │зарядов из них, указанных в пункте       │

             │II.1.1.21                                │

             │                                         │

II.2.7.5.    │Химические реакторы (автоклавы, колонны  │847989800

             │каталитического высокотемпературного     │

             │разложения, окисления или восстановления,│

             │гидратирования, повышения концентрации   │

             │перегонкой) непрерывного действия для    │

             │получения гидразина, несимметричного     │

             │диметилгидразина, пентаборана, азотистого│

             │ангидрида, азотного тетроксида, азотного │

             │ангидрида, ингибированной красной        │

             │дымящейся азотной кислоты, соединений,   │

             │содержащих фтор и один или более атомов  │

             │других галогенов, кислорода или азота, а │

             │также высокоэнергетических топлив,       │

             │включая борсодержащие, с удельной        │

             │теплотворной способностью 9500 ккал/кг   │

             │(40 x 10E6 Дж/кг) и выше                 │

             │                                         │

II.2.7.6.    │Стационарные хранилища цилиндрической или│730900300;

             │сферической формы, изготовленные целиком │761100000

             │или плакированные высоколегированной     │

             │сталью с повышенным содержанием никеля и │

             │низким содержанием углерода или          │

             │алюминием, объемом свыше 3 куб. м,       │

             │обеспеченные запорной арматурой, системой│

             │термостатирования, поддонами и           │

             │специальными средствами нейтрализации    │

             │паров химически высокоактивных или       │

             │токсичных жидких компонентов ракетных    │

             │топлив                                   │

             │                                         │

II.2.7.7.    │Транспортируемые емкости цилиндрической  │860900900;

             │формы, изготовленные целиком или         │871631000

             │плакированные высоколегированной сталью с│

             │повышенным содержанием никеля и низким   │

             │уровнем углерода или алюминием, объемом  │

             │свыше 2 куб. м, обеспеченные запорной    │

             │арматурой, системой термостатирования и  │

             │специальными средствами нейтрализации    │

             │паров химически высокоактивных или       │

             │токсичных жидких компонентов ракетных    │

             │топлив                                   │

             │                                         │

II.2.7.8.    │Стационарные и подвижные системы заправки│847989900;

             │вытеснительного или насосного типа,      │870590900;

             │снабженные системой дозирования,         │871631000

             │фильтрами тонкой очистки (20 мкм),       │

             │предназначенные для работы с химически   │

             │высокоактивными и токсичными жидкими или │

             │газообразными веществами, обладающие     │

             │производительностью не менее             │

             │2 куб. м/мин                             │

             │                                         │

II.2.7.9.    │Подвижные (на автомобильном шасси)       │870590900

             │системы сбора, нейтрализации и сжигания  │

             │жидких и газообразных химически          │

             │высокоактивных и токсичных компонентов   │

             │ракетных топлив производительностью не   │

             │менее 2 куб. м/мин                       │

             │                                         │

II.2.8.      │Оборудование и приспособления для        │

             │производства структурных композитов,     │

             │пригодных для использования в элементах  │

             │конструкций ракет и беспилотных          │

             │летательных аппаратов, указанных в       │

             │пунктах I.1.1 и I.1.2                    │

             │                                         │

II.2.8.1.    │Нитенамоточные машины, у которых         │844630000

             │управление движением, скручиванием и     │

             │намоткой волокон может программироваться │

             │и координироваться по трем и более осям, │

             │предназначенные для производства         │

             │композитных структур или слоистых        │

             │пластиков из волокон и волокнистых       │

             │материалов                               │

             │                                         │

II.2.8.2.    │Блоки ЧПУ для нитенамоточных машин,      │853710100;

             │указанных в пункте II.2.8.1              │853710990

             │                                         │

II.2.8.3.    │Лентонамоточные машины, у которых        │844630000

             │управление движением, намоткой ленты и   │

             │слоев может программироваться и          │

             │координироваться по двум и более осям,   │

             │предназначенные для производства         │

             │элементов конструкций ракет и летательных│

             │аппаратов из композиционных материалов   │

             │                                         │

II.2.8.4.    │Блоки ЧПУ для лентонамоточных машин,     │853710100;

             │указанных в пункте II.2.8.3              │853710990

             │                                         │

II.2.8.5.    │Многонаправленные, многокоординатные     │844621000;

             │ткацкие станки или станки для плетения,  │844790000

             │позволяющие получать объемную            │

             │многомерную ткань, включающие            │

             │адаптеры и сменные насадки для           │

             │ткачества, перемеживания, переплетения   │

             │или сшивания волокон, для изготовления   │

             │композитных структур, за исключением     │

             │текстильных машин, не переоборудованных  │

             │(не модифицированных) для вышеупомянутого│

             │конечного применения                     │

             │                                         │

II.2.8.6.    │Оборудование, спроектированное или       │845610000;

             │модифицированное для обработки           │845690000;

             │полимерных волокон (таких как            │851580900

             │полиакрилонитрильные, искусственный шелк,│

             │поликарбосилановые), включая специальные │

             │приспособления для натяжения волокон     │

             │                                         │

II.2.8.7.    │Оборудование, спроектированное или       │841780900

             │модифицированное для осаждения паров     │

             │химических элементов или их соединений на│

             │разогретые волокнистые структуры         │

             │                                         │

II.2.8.8.    │Оборудование, спроектированное или       │844590000;

             │модифицированное для производства        │845180900

             │огнеупорных керамик методом влажной      │

             │намотки                                  │

             │                                         │

II.2.8.9.    │Оборудование, спроектированное или       │845180900;

             │модифицированное для специальной         │847759100;

             │обработки поверхности волокон или для    │847759900

             │производства предварительно пропитанных  │

             │материалов (препрегов) и отформованных   │

             │заготовок (преформ)                      │

             │                                         │

             │Примечание 12. При рассмотрении          │

             │возможности экспорта по объектам,        │

             │указанным в пунктах II.2.8.1, II.2.8.3,  │

             │II.2.8.5 - II.2.8.9, следует             │

             │иметь в виду, что экспортному контролю   │

             │подлежат в том числе приспособления для  │

             │вытягивания, нанесения покрытий, отрезки,│

             │вырубки                                  │

             │                                         │

II.2.8.10.   │Блоки ЧПУ, предназначенные для           │853710000;

             │программного управления режимами         │853710990

             │модификации волокон или обжига           │

             │огнеупорных керамик, включая дозирование │

             │по времени качества и количества         │

             │обрабатывающих реагентов, а также        │

             │регулирование температуры, давления и    │

             │состава внутрикамерной среды             │

             │                                         │

II.2.8.11.   │Специально спроектированные форсунки для │842420100

             │пиролитического нанесения покрытий путем │

             │подачи газообразных продуктов,           │

             │разлагающихся при температурах от        │

             │+1300 град. C до +2900 град. C и давлении│

             │от 1 до 150 мм ртутного столба           │

             │                                         │

II.2.8.12.   │Блоки ЧПУ, предназначенные для управления│853710100;

             │процессом уплотнения и пиролиза сопел    │853710900

             │ракетных двигателей или наконечников     │

             │боеголовок, изготовленных из             │

             │композиционных материалов                │

             │                                         │

II.2.8.13.   │Изостатические прессы с внутренним       │846299

             │диаметром рабочей полости камеры 254 мм  │

             │(10 дюймов) и более, развивающие         │

             │максимальное рабочее давление 700 атм или│

             │более и способные достигать и            │

             │поддерживать контролируемый температурный│

             │уровень от +600 град. C и выше           │

             │                                         │

II.2.8.14.   │Печи для осаждения паров химических      │841780900

             │элементов, спроектированные или          │

             │модифицированные для уплотнения          │

             │композитных углерод - углеродных         │

             │материалов                               │

             │                                         │

             │Примечание 13. При рассмотрении          │

             │возможности экспорта по                  │

             │объектам, указанным в пунктах            │

             │II.2.8.1 - II.2.8.14, следует иметь      │

             │в виду, что экспортному контролю подлежат│

             │в том числе оправки, пресс - формы,      │

             │приспособления для вытягивания, нанесения│

             │покрытий, отрезки, вырубки, арматура и   │

             │инструменты для прессования,             │

             │термообработки, отливки, отверждения или │

             │соединения пленок, композитных           │

             │структур и производимых из них           │

             │композиционных материалов                │

             │                                         │

II.2.9.      │Аппаратура и системы управления полетом, │

             │навигации и ориентации,                  │

             │производственно - испытательное          │

             │оборудование и специально                │

             │спроектированные части для них           │

             │                                         │

II.2.9.1.    │Бортовая аппаратура, интегрируемая в     │901420900

             │системы управления полетом, включающая   │

             │гиростабилизаторы или автопилоты,        │

             │спроектированные или модифицированные для│

             │использования в ракетах или беспилотных  │

             │летательных аппаратах, указанных в       │

             │пунктах I.1.1 и I.1.2                    │

             │                                         │

             │Примечание 14. Бортовая аппаратура       │

             │системы управления                       │

             │полетом кроме гиростабилизатора          │

             │(автопилота), как правило, включает      │

             │бортовой цифровой вычислительный         │

             │комплекс, коммутационную                 │

             │усилительно - преобразующую аппаратуру,  │

             │систему электроснабжения, бортовую       │

             │кабельную сеть, внешние средства         │

             │измерения (астровизирующие устройства,   │

             │аппаратуру радиокоррекции,               │

             │радиовысотомеры, радиолокационные        │

             │координаторы)                            │

             │                                         │

II.2.9.2.    │Инерциальное или другое оборудование,    │901420900

             │использующее акселерометры, указанные в  │

             │пунктах II.2.9.5 или II.2.9.6, или       │

             │гироскопы, указанные в                   │

             │пунктах II.2.9.7 и II.2.9.8              │

             │                                         │

II.2.9.3.    │Гироастрокомпасы и другие приборы для    │901480000

             │определения местоположения или ориентации│

             │летательного аппарата (ракеты) путем     │

             │автоматического сопровождения небесных   │

             │тел                                      │

             │                                         │

             │Примечание 15. Гироастрокомпасы включают │

             │гироплатформу с расположенными на        │

             │ней астродатчиками, телескопами и        │

             │вычислительными средствами               │

             │                                         │

II.2.9.4.    │Бортовая аппаратура спутниковой навигации│901480000

             │для определения текущего местоположения  │

             │или ориентации путем автоматического     │

             │сопровождения ИСЗ, спроектированная или  │

             │модифицированная для применения в        │

             │системах, указанных в пунктах I.1.1 и    │

             │I.1.2                                    │

             │                                         │

             │Примечание 16. Аппаратура спутниковой    │

             │навигации включает приемник дециметрового│

             │радиодиапазона, антенно - фидерное       │

             │устройство, вычислитель,                 │

             │источник питания,                        │

             │коммутационно - преобразующую аппаратуру │

             │                                         │

II.2.9.5.    │Акселерометры различных типов, имеющие   │901480900

             │чувствительность 0,05g и менее или       │

             │линейную ошибку в пределах 0,25% полной  │

             │шкалы измерения выходного сигнала и      │

             │разработанные для использования в        │

             │навигационных инерциальных системах или  │

             │системах наведения любых типов           │

             │                                         │

             │Примечание 17. Акселерометры (датчики),  │

             │специально                               │

             │спроектированные и предназначенные для   │

             │измерений при бурении скважин, не        │

             │подпадают под действие пункта II.2.9.5   │

             │                                         │

II.2.9.6.    │Акселерометры любого типа, способные     │903289

             │функционировать при ускорениях свыше     │

             │100 g                                    │

             │                                         │

II.2.9.7.    │Гироскопы любого типа, способные         │903289

             │функционировать при ускорениях свыше     │

             │100 g                                    │

             │                                         │

II.2.9.8.    │Все типы гироскопов, пригодные для       │903289;

             │использования в системах, указанных в    │880390990;

             │пунктах I.1.1 и I.1.2, с расчетной       │930690

             │стабильностью скорости дрейфа менее 0,5  │

             │углового градуса в час (1 сигма) при     │

             │нормальной силе тяжести                  │

(п. II.2.9.8 в ред. Указа Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │                                         │

             │Примечание 18. Скорость дрейфа           │

             │определяется применительно к разности    │

             │отклонений реального от потребного за    │

             │единичу времени.                         │

             │Она включает стохастическую и            │

             │систематическую компоненты и             │

             │выражается как эквивалентное             │

             │угловое перемещение оси гироскопа за     │

             │единицу времени относительно             │

             │инерциального пространства               │

             │                                         │

             │Примечание 19. Стабильность определяется │

             │как стандартное отклонение (1 сигма)     │

             │вариации частного параметра от его       │

             │калиброванной величины, измеренной при   │

             │постоянных температурных условиях.       │

             │Стабильность может быть выражена как     │

             │функция времени                          │

             │                                         │

             │Примечание 20. Оборудование, указанное в │

             │пунктах II.2.9.1 - II.2.9.8, может       │

             │экспортироваться в качестве составной    │

             │части или в количествах, необходимых для │

             │замены блоков пилотируемых летательных   │

             │аппаратов, ИСЗ, наземного транспорта или │

             │морских судов                            │

             │                                         │

II.2.9.9.    │Специально спроектированное              │

             │производственное и контрольное           │

             │оборудование для аппаратуры и систем     │

             │навигации и управления полетом, указанных│

             │в пунктах II.2.9.1 - II.2.9.8, включая:  │

             │                                         │

II.2.9.9.1.  │оборудование для производства и контроля │903180

             │кольцевых лазерных гироскопов или        │

             │контроля характеристик зеркал, имеющее   │

             │указанный в скобках или более высокий    │

             │предел точности, включая:                │

             │                                         │

II.2.9.9.1.1.│прямолинейный измеритель рассеивания     │

             │(10 частей на миллион);                  │

             │                                         │

II.2.9.9.1.2.│рефлектометр (50 частей на миллион);     │

             │                                         │

II.2.9.9.1.3.│профилометр (5 ангстрем)                 │

             │                                         │

II.2.9.9.2.  │оборудование для производства и контроля │

             │инерциальных систем или входящей в их    │

             │состав аппаратуры, в том числе:          │

             │                                         │

II.2.9.9.2.1.│контрольно - испытательная аппаратура для│903180

             │проверки функционирования инерциального  │

             │измерительного блока;                    │

             │                                         │

II.2.9.9.2.2.│контрольно - испытательная аппаратура для│903180

             │проверки функционирования                │

             │гиростабилизированной платформы;         │

             │                                         │

II.2.9.9.2.3.│стенд обслуживания стабилизирующего      │903120000

             │элемента инерциального измерительного    │

             │блока;                                   │

             │                                         │

II.2.9.9.2.4.│стенд балансировки гиростабилизированной │903110000

             │платформы инерциального измерительного   │

             │блока;                                   │

             │                                         │

II.2.9.9.2.5.│установка проверки и настройки гироскопа;│903120000

             │                                         │

II.2.9.9.2.6.│установка динамической балансировки      │903110000

             │гироскопа;                               │

             │                                         │

II.2.9.9.2.7.│установка проверки двигателя гироскопа;  │903180

             │                                         │

II.2.9.9.2.8.│установка наполнения и откачки рабочего  │841381900

             │вещества гироскопа;                      │

             │                                         │

II.2.9.9.2.9.│стенд - центрифуга для проверки          │903120000

             │гироскопических опор;                    │

             │                                         │

II.2.9.9.2.10│станция осевой регулировки акселерометра;│903120000

             │                                         │

II.2.9.9.2.11│установка проверки акселерометра         │903120000

             │                                         │

II.2.9.9.3.  │балансировочные машины, имеющие все      │903110000

             │следующие характеристики:                │

             │    непригодные для балансировки         │

             │    роторов / гироскопов с массой        │

             │    свыше 3 кг;                          │

             │    пригодные для балансировки           │

             │    роторов / гироскопов на скоростях    │

             │    свыше 12500 оборотов в минуту;       │

             │    обладающие способностью корректировки│

             │    дисбаланса в двух плоскостях или     │

             │    более;                               │

             │    обладающие способностью балансировки │

             │    до уровня остаточного дисбаланса     │

             │    0,2 г мм на килограмм веса ротора;   │

(п. II.2.9.9.3 введен Указом Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │                                         │

II.2.9.9.4.  │индикаторные головки (известные также    │903190900

             │как балансировочное приборно -           │

             │измерительное оборудование),             │

             │разработанные или модифицированные для   │

             │использования с машинами, указанными     │

             │в пункте II.2.9.9.3;                     │

(п. II.2.9.9.4 введен Указом Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │                                         │

II.2.9.9.5.  │динамические вращающиеся столы           │903120000

             │(оборудование, способное имитировать     │

             │движение), имеющие две оси или более;    │

             │контактные кольца, способные передавать  │

             │электрическую энергию и / или            │

             │информационные сигналы; и обладающие     │

             │любой из следующих характеристик:        │

             │    наихудшей стабильностью вращения,    │

             │    равной или лучшей (меньшей) чем плюс │

             │    или минус 0,05%, усредненной на      │

             │    интервале 10 градусов или более;     │

             │    точностью позиционирования, равной   │

             │    или лучшей чем 5 угловых секунд;     │

             │    для любой дискретной оси: скоростью  │

             │    вращения 400 градусов/с или более или│

             │    30 градусов/с и менее; и разрешением │

             │    по скорости вращения, равным или     │

             │    меньшим чем 6 градусов/с,            │

             │    с точностью, равной или меньшей      │

             │    чем 0,6 градуса/с;                   │

(п. II.2.9.9.5 введен Указом Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │                                         │

II.2.9.9.6.  │столы позиционирования (оборудование,    │903120000

             │способное к точному поворотному          │

             │позиционированию по любым осям), имеющие │

             │две или более оси и точность             │

             │позиционирования, равную или лучшую чем  │

             │5 угловых секунд;                        │

(п. II.2.9.9.6 введен Указом Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │                                         │

II.2.9.9.7.  │центрифуги, способные создавать ускорения│903120000

             │свыше 100 g и имеющие скользящее кольцо, │

             │обладающее способностью передавать       │

             │электрическую энергию и информацию       │

             │сигнала                                  │

(п. II.2.9.9.7 введен Указом Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │                                         │

             │Примечание 20а. 1. По пункту II.2.9.9.3  │

             │не контролируются балансировочные машины,│

             │разработанные или модифицированные для   │

             │зубоврачебных или иных медицинских целей.│

             │2. По пунктам II.2.9.9.5 и II.2.9.9.6 не │

             │контролируются вращающиеся (поворотные)  │

             │столы, разработанные или                 │

             │модифицированные для станочного          │

             │оборудования или медицинских целей.      │

             │3. По пункту II.2.9.9.5 не контролируются│

             │скоростные столы, а соответствие         │

             │характеристик столов позиционирования    │

             │оценивается согласно пункту II.2.9.9.6   │

(примечание 20а введено Указом Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │                                         │

II.2.10.     │Системы стабилизации полета,             │

             │спроектированные или модифицированные для│

             │использования в ракетах или беспилотных  │

             │летательных аппаратах, указанных в       │

             │пунктах I.1.1 и I.1.2, и специально      │

             │спроектированное оборудование для их     │

             │проверки, калибровки и настройки, в том  │

             │числе:                                   │

             │                                         │

II.2.10.1.   │приводы систем стабилизации полета,      │

             │указанных в пункте II.2.10, включая:     │

             │                                         │

II.2.10.1.1. │гидравлические приводы;                  │903281900

             │                                         │

II.2.10.1.2. │механические приводы;                    │903289

             │                                         │

II.2.10.1.3. │электрооптические приводы;               │903289

             │                                         │

II.2.10.1.4. │электромеханические приводы              │903289

             │                                         │

II.2.10.2.   │оборудование для управления положением   │903289

             │ракет и беспилотных летательных аппаратов│

             │в пространстве, включая:                 │

             │                                         │

II.2.10.2.1. │гиростабилизаторы или автопилоты;        │903289

             │                                         │

II.2.10.2.2. │рулевые машины;                          │903289

             │                                         │

II.2.10.2.3. │аналого - цифровые вычислительные        │847110900

             │устройства (бортовой вычислительный      │

             │комплекс)                                │

             │                                         │

             │Примечание 21. Оборудование, указанное   │

             │в пункте II.2.10, может                  │

             │экспортироваться в качестве              │

             │составной части или в количествах,       │

             │необходимых для замены блоков            │

             │пилотируемых летательных аппаратов или   │

             │ИСЗ                                      │

             │                                         │

II.2.10.3.   │Специально спроектированное оборудование │903110000;

             │для проверки, калибровки и настройки     │903120000;

             │систем стабилизации полета, указанных в  │903180

             │пунктах II.2.10.1 - II.2.10.2            │

             │                                         │

II.2.11.     │Бортовое радиоэлектронное оборудование и │

             │его части, спроектированные или          │

             │модифицированные для применения в        │

             │системах, указанных в пунктах I.1.1 и    │

             │I.1.2                                    │

             │                                         │

II.2.11.1.   │Радиолокационные станции (РЛС), включая  │852610900

             │радиовысотомеры и допплеровские          │

             │навигационные РЛС                        │

             │                                         │

II.2.11.2.   │Лазерные локационные системы, включая    │852610900;

             │высотомеры                               │901320000

             │                                         │

             │Примечание 22. Экспортному контролю      │

             │подлежат лазерные локационные системы,   │

             │осуществляющие излучение сигнала,        │

             │сканирование, прием и обработку          │

             │сигнала для измерения дальности          │

             │и направления, а также селекцию целей по │

             │их местоположению, радиальной            │

             │составляющей скорости и отражательным    │

             │характеристикам                          │

             │                                         │

II.2.11.3.   │Радиометры сантиметрового, миллиметрового│852610900

             │радиодиапазонов или оптического          │

             │диапазона, обладающие возможностью       │

             │воспроизведения изображения поверхности  │

             │Земли                                    │

             │                                         │

II.2.11.4.   │Пассивные датчики для определения        │901420900

             │направления (пеленга) на источники       │

             │электромагнитных излучений или по        │

             │характеристикам местности                │

             │                                         │

II.2.11.5.   │Пассивные интерферометры                 │852610900

             │                                         │

II.2.11.6.   │Активные и пассивные датчики             │852610900

             │воспроизведения изображений              │

             │                                         │

II.2.11.7.   │Устройства для уменьшения заметности и   │880390990;

             │отражаемой энергии облучения в           │930690

             │радиодиапазоне, ультрафиолетовом,        │

             │инфракрасном, звуковом диапазонах,       │

             │пригодные для использования в системах,  │

             │указанных в категории I                  │

             │                                         │

II.2.11.8.   │Оборудование для картографирования       │852610900

             │местности, включая аналоговые и цифровые │

             │корреляторы                              │

             │                                         │

II.2.11.9.   │Приемники сигналов спутниковой системы   │852691900;

             │навигации:                               │901420190

             │                                         │

II.2.11.9.1. │способные обеспечивать навигационной     │

             │информацией при скоростях более 515 м/с  │

             │(1060 морских миль в час), на высотах    │

             │более 18 км (60000 футов);               │

             │                                         │

II.2.11.9.2. │спроектированные или модифицированные для│

             │применения в системах, указанных         │

             │в пункте I.1.2                           │

             │                                         │

             │Примечание 23. Оборудование, указанное   │

             │в пунктах II.2.11.1 - II.2.11.9, может   │

             │экспортироваться в качестве составной    │

             │части или в количествах, необходимых для │

             │замены блоков пилотируемых летательных   │

             │аппаратов или ИСЗ                        │

             │                                         │

II.2.11.10.  │Электронные устройства и их части,       │

             │специально спроектированные для          │

             │использования в военных целях и          │

             │эксплуатации при температурах свыше      │

             │125 град. C, включая:                    │

             │                                         │

II.2.11.10.1.│радиовзрыватели;                         │360300900

             │                                         │

II.2.11.10.2.│лавинно - пролетные диоды или диоды Ганна│854110990

             │                                         │

II.2.11.11.  │Аналоговые и цифровые ЭВМ или цифровые   │847110;

             │дифференциальные анализаторы, способные  │847120

             │длительно функционировать                │

             │при температурах                         │

             │ниже -45 град. C и выше +55 град. C или  │

             │имеющие повышенную радиационную стойкость│

             │                                         │

             │Примечание 24. Повышенная радиационная   │

             │стойкость элементной базы или            │

             │оборудования означает                    │

             │обеспечение при разработке или выявление │

             │при проверке свойства выдерживать        │

             │действие радиации с суммарным уровнем    │

             │5 x 10E5 рад и выше (Si)                 │

             │                                         │

             │Примечание 25. Оборудование, указанное в │

             │пункте II.2.11.11, может экспортироваться│

             │в качестве составной части или в         │

             │количествах, необходимых для замены      │

             │блоков пилотируемых летательных аппаратов│

             │или ИСЗ                                  │

             │                                         │

II.2.11.12.  │Аналого - цифровые преобразователи,      │

             │разработанные или модифицированные в     │

             │соответствии с требованиями к военной    │

             │технике и имеющие:                       │

             │                                         │

II.2.11.12.1.│микросхемы для аналого - цифрового       │854230650;

             │преобразования с повышенной              │854230950;

             │радиационной стойкостью в герметичном    │854240900

             │исполнении с разрешением 8 бит или более │

             │квантований, соответствующих 8 битам или │

             │более при кодировке в двоичной системе, и│

             │работоспособные при температуре ниже     │

             │-54 град. С и выше +125 град. С;         │

(п. II.2.11.12.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │                                         │

II.2.11.12.2.│электрические элементы на печатных       │854250000;

             │платах или модулях для входного          │854389900

             │аналого - цифрового преобразования с     │

             │разрешением 8 бит или более квантований, │

             │соответствующих 8 битам или более при    │

             │кодировке в двоичной системе,            │

             │работоспособные при температуре ниже     │

             │-54 град. С и выше +125 град. С и        │

             │включающие интегральные микросхемы с     │

             │характеристиками, указанными в пункте    │

             │II.2.11.12.1                             │

(п. II.2.11.12.2 в ред. Указа Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │                                         │

II.2.11.13.  │Специально разработанные интегральные    │854211;

             │микросхемы с повышенной радиационной     │854219

             │стойкостью                               │

             │                                         │

II.2.11.14.  │Радиопрозрачные обтекатели (вставки),    │880390990

             │способные противостоять термическому     │

             │удару более 10E3 ккал/кв. м при времени  │

             │воздействия не более 1 с в сочетании с   │

             │импульсом избыточного давления более     │

             │0,5 кг/кв. см                            │

             │                                         │

II.2.12.     │Оборудование для составления эталонных   │852610900

             │карт местности                           │

             │                                         │

II.2.13.     │Пускопроверочное оборудование и средства,│

             │используемые в процессе эксплуатации     │

             │ракет и беспилотных летательных          │

             │аппаратов, указанных в пунктах I.1.1 и   │

             │I.1.2                                    │

             │                                         │

II.2.13.1.   │Контрольно - испытательная аппаратура и  │903180990

             │приборы, спроектированные или            │

             │модифицированные для обслуживания,       │

             │управления задействования, предстартовой │

             │проверки и запуска ракет и беспилотных   │

             │летательных аппаратов                    │

             │                                         │

II.2.13.2.   │Радиопередатчики систем боевого          │852510900

             │управления в УКВ, КВ, СВ и ДВ диапазонах │

             │с уровнем импульсной мощности не менее   │

             │10 кВт и вероятностью безотказной работы │

             │свыше 0,9                                │

             │                                         │

II.2.13.3.   │Комплекты приборов (радиопеленгаторы,    │901410900;

             │гравиметры, гирокомпасы) начальной       │901420900

             │азимутальной ориентации, включая         │

             │аппаратуру спутниковой навигации, имеющие│

             │погрешность по углу 1 град. и менее      │

             │                                         │

II.2.13.4.   │Системы слежения, использующие           │903290

             │трансляторы кодированного сигнала,       │

             │установленные на ракетах или беспилотных │

             │летательных аппаратах, в сочетании с     │

             │наземными или воздушными опорными        │

             │системами привязки или космическими      │

             │навигационными системами, позволяющие    │

             │производить измерения текущих координат и│

             │скорости в реальном масштабе времени     │

             │                                         │

II.2.13.5.   │Радиолокационные станции определения     │852610

             │дальности, совмещенные с оптическими или │

             │инфракрасными системами наблюдения, с    │

             │угловым разрешением лучше 3 миллирадиан, │

             │радиусом действия 30 км и более, с       │

             │линейным разрешением лучше 10 м          │

             │(среднеквадратичное значение) и          │

             │разрешением по скорости лучше 3 м/с      │

             │                                         │

II.2.13.6.   │Специально спроектированные              │852610

             │радиолокационные станции для измерения   │

             │эффективных поверхностей рассеяния       │

             │                                         │

II.2.13.7.   │Военные машины, спроектированные или     │870590900

             │модифицированные для транспортировки,    │

             │подготовки, обслуживания, управления и   │

             │проведения пуска ракет и беспилотных     │

             │летательных аппаратов, указанных в       │

             │пунктах I.1.1 и I.1.2                    │

             │                                         │

II.2.13.8.   │Транспортно - пусковые контейнеры        │870590900

             │                                         │

             │Определение                              │

             │Транспортно - пусковой контейнер         │

             │представляет собой агрегат, включающий   │

             │замкнутую оболочку в большинстве случаев │

             │цилиндрической формы, механизмы подвеса  │

             │ракеты или беспилотного летательного     │

             │аппарата внутри контейнера, а в отдельных│

             │случаях контрольно - испытательную       │

             │аппаратуру, приборы прицеливания, а также│

             │средства стыковки гидравлических, газовых│

             │и электрических коммуникаций             │

             │                                         │

II.2.13.9.   │Гравиметры, гравиметрические измерители  │903290

             │уклона (градиентометры) и их специальные │

             │части, разработанные или модифицированные│

             │для воздушного или морского базирования и│

             │имеющие точность, равную 0,7 миллигал    │

             │(7 x 10E-6 м/с2) и выше, с временем      │

             │выхода на устойчивый режим измерения не  │

             │более 2 минут                            │

             │                                         │

II.2.13.10.  │Аппаратура телеметрических измерений и   │852510900;

             │дистанционного управления, пригодная для │854380900;

             │применения в системах, указанных в       │903040900

             │пунктах I.1.1 и I.1.2                    │

             │                                         │

II.2.14.     │Испытательные устройства и оборудование  │

             │для ракет и беспилотных летательных      │

             │аппаратов и основных их подсистем        │

             │                                         │

II.2.14.1.   │Вибростенды с использованием методов     │903120000

             │обратной связи или замкнутого контура и  │

             │включающие цифровой контроллер,          │

             │способные создавать виброперегрузки в    │

             │10 g (среднеквадратичное значение) и     │

             │более при частотах от 20 до 2000 Гц и с  │

             │толкающим усилием в 50 кН (5 т) и более, │

             │измеренным в режиме "чистого стола", и   │

             │части для них:                           │

             │                                         │

II.2.14.1.1. │цифровые контроллеры с шириной полосы    │853710000;

             │частот более 5 кГц, предназначенные для  │853710990

             │использования в вибростендах, указанных в│

             │пункте II.2.14.1, в сочетании со         │

             │специально разработанным программным     │

             │обеспечением;                            │

             │                                         │

II.2.14.1.2. │вибрационные толкатели (вибраторы) с     │903190900

             │соответствующими усилителями или без них,│

             │способные прикладывать усилие в 50 кН    │

             │(5 т) и более, измеренное в режиме       │

             │"чистого стола", и пригодные для         │

             │применения в вибростендах, указанных     │

             │в пункте II.2.14.1;                      │

             │                                         │

II.2.14.1.3. │отдельные вспомогательные и электронные  │903190900

             │блоки, образующие в совокупности         │

             │законченный вибростенд, способный        │

             │создавать усилие в 50 кН (5 т) и более,  │

             │измеренное в режиме "чистого стола", и   │

             │пригодные для применения в вибростендах, │

             │указанных в пункте II.2.14.1             │

             │                                         │

II.2.14.2.   │Аэродинамические трубы со скоростью      │903120000

             │потока 0,9 М и более                     │

             │                                         │

II.2.14.3.   │Испытательные стапели (стенды), пригодные│903120000

             │для обслуживания твердотопливных или     │

             │жидкостных ракет или их двигателей с     │

             │тягой свыше 90 кН (9 т) или для          │

             │одновременного измерения составляющих    │

             │вектора тяги по трем осям                │

             │                                         │

II.2.14.4.   │Климатические и безэховые камеры,        │903120000

             │способные имитировать следующие внешние  │

             │полетные условия:                        │

             │                                         │

II.2.14.4.1. │высоту 15 км и более и вибрационные      │

             │перегрузки 10 g (среднеквадратичное      │

             │значение) или более с частотой от 20 до  │

             │2000 Гц и толкающим усилием 5 кН (0,5 т) │

             │и более;                                 │

             │                                         │

II.2.14.4.2. │высоту 15 км и более и акустическую среду│

             │с уровнем звукового давления 140 дБ и    │

             │выше (что соответствует звуковому        │

             │давлению 2 x 10E-5 Н/кв. м) или с выходом│

             │мощности 4 кВт и более для безэховых     │

             │камер;                                   │

             │                                         │

II.2.14.4.3. │температуру от -50 град. C до            │

             │+125 град. C и вибрационные перегрузки   │

             │до 10 g (среднеквадратичное значение) или│

             │более с частотой от 20 до 2000 Гц и      │

             │толкающим усилием 5 кН (0,5 т) или более;│

             │                                         │

II.2.14.4.4. │температуру от -50 град. C до            │

             │+125 град. C и акустическую среду с      │

             │уровнем звукового давления 140 дБ и выше │

             │(что соответствует звуковому давлению    │

             │2 x 10E-5 Н/кв. м) или с выходом         │

             │мощности 4 кВт и более для безэховых     │

             │камер                                    │

             │                                         │

II.2.14.5.   │Ускорители, способные генерировать       │854380

             │электромагнитное излучение 2 МэВ и более,│

             │создаваемое тормозным излучением         │

             │ускоренных электронов, и системы,        │

             │содержащие такие ускорители              │

             │                                         │

             │Примечание 26. Указанное в               │

             │пункте II.2.14.5 оборудование не включает│

             │оборудование, специально                 │

             │спроектированное для медицинских целей   │

             │                                         │

II.2.14.6.   │Датчики (детекторы), пригодные для       │903010900

             │использования в системах, указанных в    │

             │пунктах I.1.1 и I.1.2, для защиты        │

             │бортового оборудования от действия       │

             │поражающих факторов ядерного взрыва      │

             │                                         │

             │Определение                              │

             │Датчик (детектор) определяется как       │

             │механическое, электрическое, оптическое  │

             │или химическое устройство, которое       │

             │автоматически идентифицирует и записывает│

             │(регистрирует) электрический             │

             │(электромагнитный) сигнал, радиоактивное │

             │излучение или изменение таких            │

             │параметров, как давление или температура │

─────────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────

Таблица 4

─────────────┬────────────────────────────────────────────────────

  N позиции  │                    Наименование

─────────────┼────────────────────────────────────────────────────

II.3.        │                     Технологии

             │

II.3.1.      │Конструкция и технология производства законченных

             │ракетных систем (баллистических ракетных систем,

             │ракет - носителей и исследовательских ракет), не

             │охватываемых пунктом I.1.1, способных доставлять

             │полезную нагрузку на дальность 300 км и более

             │

II.3.2.      │Конструкция и технология производства атмосферных

             │беспилотных летательных аппаратов (включая крылатые

             │ракеты, радиоуправляемые самолеты - мишени и

             │радиоуправляемые разведывательные самолеты), не

             │охватываемых пунктом I.1.2, способных доставлять

             │полезную нагрузку на дальность 300 км и более

             │

II.3.3.      │Конструкция и технология производства отдельных

             │ступеней ракет и беспилотных летательных аппаратов

             │(в том числе разгонных ступеней), используемых в

             │системах, указанных в пунктах I.1.1 и I.1.2, но не

             │входящих в пункт I.1.4

             │

II.3.4.      │Конструкция и технология производства межступенных

             │отсеков и механизмов сочленения и разделения

             │ступеней ракет и беспилотных летательных аппаратов,

             │указанных в пунктах I.1.1 и I.1.2

             │

II.3.5.      │Конструкция и технология производства двигателей и

             │их частей, пригодных для использования в ракетах и

             │беспилотных летательных аппаратах, указанных в

             │пунктах I.1.1 и I.1.2

             │

II.3.5.1.    │Конструкция и технология производства ракетных

             │двигателей на твердом топливе и жидкостных ракетных

             │двигателей с  полным (общим) импульсом

             │8,41 x 10E5 Н x с (76,4 т x с,

             │1,91 x 10E5 фунтов x с) или более, но менее

             │чем 1,1 x 10E6 Н x с (100 т x с,

             │2,5 x 10E5 фунтов x с)

             │

II.3.5.2.    │Конструкция и технология производства легких

             │турбореактивных и турбовентиляторных двигателей,

             │включая двигатели с двухступенчатым компрессором,

             │пригодных для использования в системах, указанных

             │в пункте I.1.2:

             │

II.3.5.2.1.  │имеющих максимальную тягу более 1000 Н (кроме

             │двигателей с максимальной тягой более 8890 Н,

             │предназначенных для гражданского применения в

             │соответствии с техническими условиями) и удельное

             │потребление топлива 0,13 кг/Н/час или менее (на

             │уровне моря в статических и стандартных условиях);

             │

II.3.5.2.2.  │спроектированных или модифицированных для

             │систем, указанных в пункте I.1.2, независимо от

             │значений параметров тяги или удельного потребления

             │топлива

             │

II.3.5.3.    │Конструкция и технология производства прямоточных

             │воздушно - реактивных двигателей, в том числе

             │прямоточных воздушно - реактивных двигателей с

             │горением в сверхзвуковом потоке, пульсирующих

             │воздушно - реактивных двигателей, двигателей с

             │комбинированным циклом, включая устройства

             │регулирования скорости горения, и специально

             │спроектированных частей для них

             │

II.3.5.4.    │Конструкция и технология производства корпусов

             │ракетных двигателей на твердом топливе и сопел

             │для них

             │

II.3.5.5.    │Конструкция и технология производства внутренних

             │вкладышей, указанных в пункте II.2.6.5

             │

II.3.5.6.    │Конструкция и технология производства изоляции

             │ракетных двигателей на твердом топливе, указанной

             │в пункте II.2.6.6

             │

II.3.5.7.    │Конструкция и технология производства систем

             │регулирования расхода жидкого и гелеобразного

             │топлива (в том числе окислителя), спроектированных

             │или модифицированных для работы в условиях

             │перегрузок, превышающих 10 g (среднеквадратичное

             │значение) в диапазоне частот от 20 до 2000 Гц

             │

II.3.5.8.    │Конструкция и технология специально спроектированных

             │частей для систем, указанных в пункте II.2.6.7:

             │

II.3.5.8.1.  │сервоклапанов, рассчитанных на расход 24 л/мин или

             │более при абсолютном давлении 7 МПа (70 атм) или

             │более с быстротой реакции силового привода не хуже

             │100 мкс;

             │

II.3.5.8.2.  │насосов для жидких компонентов топлива с числом

             │оборотов вала, равным или более 8000 об/мин, или с

             │давлением на выходе не менее 7 МПа (70 атм)

             │

II.3.5.9.    │Конструкция и технология производства гибридных

             │ракетных двигателей и их специально спроектированных

             │частей

             │

II.3.5.10.   │Конструкция и технология производства обкатных

             │вальцовочных и гибочных станков с ЧПУ или станков

             │указанных типов, которые в соответствии с

             │техническими условиями изготовителя могут быть

             │оборудованы блоками цифрового или компьютерного

             │управления с одновременным управлением по более чем

             │двум осям, указанных в пункте II.2.6.11

             │

II.3.5.11.   │Математическое обеспечение блоков ЧПУ для обкатных

             │вальцовочных и гибочных станков с более чем двумя

             │интерполяционными осями координат, по которым может

             │одновременно осуществляться управление при движении

             │по контуру

             │

II.3.6.      │Технология производства топлив и их компонентов

             │

II.3.6.1.    │Технология производства гидразина, имеющего

             │концентрацию более 70%, и его производных

             │

II.3.6.2.    │Технология производства несимметричного

             │диметилгидразина и монометилгидразина

             │

II.3.6.3.    │Технология производства жидких окислителей:

             │

II.3.6.3.1.  │азотистого ангидрида (динитрогена триоксида);

             │

II.3.6.3.2.  │азотного диоксида / азотного тетроксида

             │(нитрогена диоксида / динитрогена тетроксида);

             │

II.3.6.3.3.  │азотного ангидрида (динитрогена пентоксида);

             │

II.3.6.3.4.  │ингибированной красной дымящейся азотной кислоты;

             │

II.3.6.3.5.  │соединений, содержащих фтор и один или более атомов

             │других галогенов, кислорода или азота

             │

II.3.6.4.    │Конструкция и технология производства химических

             │реакторов (колонн каталитического

             │высокотемпературного разложения, окисления или

             │восстановления, гидратирования, повышения

             │концентрации перегонкой) непрерывного действия для

             │получения гидразина, несимметричного

             │диметилгидразина, пентаборана, азотистого ангидрида,

             │азотного тетроксида, азотного ангидрида,

             │ингибированной красной дымящейся азотной кислоты,

             │соединений, содержащих фтор и один или более атомов

             │других галогенов, кислорода или азота, а также

             │высокоэнергетических топлив таких, как

             │борсодержащие суспензии с удельной теплотворной

             │способностью 9500 ккал/кг (40 x 10E6 Дж/кг) и выше

             │

II.3.6.5.    │Конструкция и технология производства стационарных

             │хранилищ цилиндрической или сферической формы,

             │изготовленных целиком или плакированных

             │высоколегированной сталью с повышенным содержанием

             │никеля и низким уровнем углерода или алюминием,

             │объемом свыше 3 куб. м, обеспеченных запорной

             │арматурой, системой термостатирования, поддонами и

             │специальными средствами нейтрализации паров

             │химически высокоактивных и токсичных жидких

             │компонентов ракетных топлив

             │

II.3.6.6.    │Конструкция и технология производства

             │транспортируемых емкостей цилиндрической формы,

             │изготовленных целиком или плакированных

             │высоколегированной сталью с повышенным содержанием

             │никеля и низким уровнем углерода или алюминием,

             │объемом свыше 2 куб. м, обеспеченных запорной

             │арматурой, системой термостатирования и специальными

             │средствами нейтрализации паров химически

             │высокоактивных и токсичных жидких компонентов

             │ракетных топлив

             │

II.3.6.7.    │Конструкция и технология производства подвижных (на

             │автомобильном шасси) систем сбора, нейтрализации и

             │сжигания жидких и газообразных химически

             │высокоактивных и токсичных компонентов ракетных

             │топлив производительностью не менее 2 куб. м/мин

             │

II.3.6.8.    │Технология производства окислителей смесевых

             │твердых ракетных топлив:

             │

II.3.6.8.1.  │перхлората аммония;

             │

II.3.6.8.2.  │аммониевой (аммонийной) соли динитроазовой

             │кислоты (аммоний динитрамида - ADN)

             │

II.3.6.9.    │Технология производства перхлоратов, хлоратов и

             │хроматов в смеси с металлической пудрой или

             │другими высокоэнергетическими компонентами топлива

             │

II.3.6.10.   │Технология производства алюминиевого порошка с

             │чистотой 97% и более (по весу) в виде частиц

             │сферической формы диаметром 500 мкм и менее

             │

II.3.6.11.   │Конструкция и технология производства оборудования

             │для получения металлических порошков сферической или

             │сфероидальной формы в контролируемой среде,

             │указанных в пунктах II.1.1.6 или II.1.1.7:

(п. II.3.6.11 в ред. Указа Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │

II.3.6.11.1. │конструкция и технология производства плазмотронов

             │(высокочастотных электродуговых), используемых для

             │получения распыленных или сферических металлических

             │порошков с организацией процесса в аргоноводородной

             │среде;

(п. II.3.6.11.1 введен Указом Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │

II.3.6.11.2. │конструкция и технология производства

             │электровзрывных установок, используемых для

             │получения распыленных или сферических металлических

             │порошков с организацией процесса в аргоноводородной

             │среде;

(п. II.3.6.11.2 введен Указом Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │

II.3.6.11.3. │конструкция и технология производства установок,

             │используемых для получения сферических алюминиевых

             │порошков распылением расплава в инертной среде

             │(например, азот)

(п. II.3.6.11.3 введен Указом Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │

II.3.6.12.   │Технология производства порошков циркония, бериллия,

             │магния, бора и их сплавов в виде частиц размером

             │менее 500 х 10E6 м (500 мкм), имеющих сферическую,

             │сфероидальную, чешуйчатую или гранулированную форму,

             │с содержанием 97% и более по весу любого из

             │указанных металлов

(п. II.3.6.12 в ред. Указа Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │

II.3.6.12.1. - II.3.6.12.4. Исключены. -   Указ  Президента РФ  от

04.01.99 N 7.

             │

II.3.6.13.   │Технология производства нитраминов:

             │

II.3.6.13.1. │октогена;

             │

II.3.6.13.2. │гексогена

             │

II.3.6.14.   │Конструкция и технология производства мельниц с

             │проточным энергоносителем для дробления или помола

             │компонентов, указанных в пунктах II.1.1.4.1 -

             │II.1.1.19.5

(п. II.3.6.14 в ред. Указа Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │

II.3.6.15.   │Технология производства полибутадиена с

             │карбоксильными концевыми группами

             │

II.3.6.16.   │Технология производства полибутадиена с

             │гидроксильными концевыми группами

             │

II.3.6.17.   │Технология производства глицидилазида

             │

II.3.6.18.   │Технология производства полибутадиенакриловой

             │кислоты

             │

II.3.6.19.   │Технология производства полибутадиеннитрилакриловой

             │кислоты

             │

II.3.6.20.   │Технология производства каталитических и

             │ингибирующих добавок к твердым топливам:

             │

II.3.6.20.1. │трифенила висмута

             │

II.3.6.21.   │Технология производства модифицирующих компонентов,

             │регулирующих скорость горения смесевых твердых

             │топлив:

             │

II.3.6.21.1. │ферроцена;

             │

II.3.6.21.2. │диэтилферроцена (ДАФ) (катоцина);

             │

II.3.6.21.3. │октоксилилферроцена;

             │

II.3.6.21.4. │N-бутилферроцена (бутацина);

             │

II.3.6.21.5. │фтористого лития

             │

II.3.6.22.   │Технология производства нитроэфиров и

             │нитропластификаторов:

             │

II.3.6.22.1. │тринитропропантриола (НГЦ);

             │

II.3.6.22.2. │триметилолэтантринитрата;

             │

II.3.6.22.3. │динитратдиэтиленгликоля;

             │

II.3.6.22.4. │1,2,4 - бутантриолтринитрата;

             │

II.3.6.22.5. │динитраттриэтиленгликоля

             │

II.3.6.23.   │Технология производства стабилизаторов твердых

             │топлив:

             │

II.3.6.23.1. │2 - нитродифениламина;

             │

II.3.6.23.2. │N-метил-пара-нитроанилина

             │

II.3.6.24.   │Технология производства карборанов, декарборанов,

             │пентаборанов и их производных

             │

II.3.6.25.   │Технология производства связующих добавок топлив:

             │

II.3.6.25.1. │трис(1-(2-метил)азиридинил)фосфор оксида;

             │

II.3.6.25.2. │тримезол(1-(2-этил)азиридина);

             │

II.3.6.25.3. │"тепана" - продукта реакции тетленпентамина и

             │акрилонитрила;

             │

II.3.6.25.4. │"тепанола" - продукта реакции тетраэтиленпентамина,

             │акрилонитрила и глицидола;

             │

II.3.6.25.5. │многофункциональных азиридинамидов изофталевой,

             │тримезиновой, изоциануриновой или триметиладипиновой

             │кислот с наличием диметилазиридиновой или

             │диэтилазиридиновой групп

             │

II.3.6.26.   │Технология производства высокоэнергетических жидких

             │топлив, таких как борсодержащие суспензии с

             │удельной теплотворной способностью 9500 ккал/кг

             │(40 x 10E6 Дж/кг) и выше

             │

II.3.6.27.   │Технология производства смесевых (композитных)

             │топлив, смесевых топлив, полученных модификацией

             │двухосновных топлив и зарядов, прочно скрепленных

             │с корпусом ракетного двигателя, а также вкладных

             │зарядов твердого ракетного топлива, пригодных

             │для использования в системах, указанных в

             │пунктах I.1.1 и I.1.2

             │

II.3.6.28.   │Конструкция и технология производства дозирующих и

             │непрерывных смесителей с системами обеспечения

             │смешивания в вакууме в диапазоне давлений от 0 до

             │13,326 кПа (0,13 атм) и возможностью контроля

             │температуры в смесительной камере:

             │

II.3.6.28.1. │дозирующих смесителей с общим объемом 110 л или

             │более, имеющих, по крайней мере, один замешивающий

             │привод, расположенный не по центру смесителя;

(п. II.3.6.28.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │

II.3.6.28.2. │непрерывных смесителей с двумя или более

             │замешивающими приводами, имеющих возможность доступа

             │в смесительную камеру

(п. II.3.6.28.2 в ред. Указа Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │

II.3.6.28.3. - II.3.6.28.6. Исключены. -  Указ   Президента РФ  от

04.01.99 N 7.

             │

II.3.6.29.   │Конструкция и технология производства оборудования

             │для проведения неразрушающего контроля монолитности

             │и качества сплошности твердых топлив и зарядов из

             │них, указанных в пункте II.1.1.21

             │

II.3.6.30.   │Конструкция и технология производства стационарных и

             │подвижных систем заправки вытеснительного или

             │насосного типа, снабженных системой дозирования,

             │фильтрами тонкой очистки (20 мкм), предназначенных

             │для работы с химически высокоактивными и токсичными

             │жидкими или газообразными веществами, обладающих

             │производительностью не менее 2 куб. м/мин

             │

II.3.7.      │Технология производства конструкционных материалов,

             │пригодных для использования в системах, указанных в

             │пунктах I.1.1 и I.1.2

             │

II.3.7.1.    │Технология производства мартенситностареющих сталей

             │(с повышенным содержанием никеля, низким уровнем

             │углерода и наличием элементов замещения или

             │элементов, вызывающих выделение из твердого раствора

             │с целью упрочнения), имеющих предельную прочность

             │150 кг/кв. мм или более при температуре +20 град. C

             │

II.3.7.1а.   │Технология производства легированной титаном

             │дуплексной нержавеющей стали, пригодной для систем,

             │указанных в пунктах I.1.1 и I.1.2, и имеющей:

             │все следующие характеристики:

             │    содержание по весу хрома 17 - 23% и никеля 4,5 -

             │    7% и ферритно - аустенитную микроструктуру

             │    (также известную как двухфазная микроструктура),

             │    содержащую 10% и более аустенита по объему; и

             │любую из следующих форм:

             │    слитки или болванки, имеющие размер 100 мм или

             │    более в каждом измерении;

             │    листы, имеющие ширину 600 мм или более и толщину

             │    3 мм или менее;

             │    трубы, имеющие диаметр 600 мм или более и

             │    толщину стенки 3 мм или менее

(п. II.3.7.1а введен Указом Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │

II.3.7.2.    │Технология производства вольфрама и его сплавов в

             │форме сферических или полученных распылением частиц

             │диаметром 500 мкм и менее с чистотой 97% или более

             │(по весу)

             │

II.3.7.3.    │Технология производства молибдена и его сплавов в

             │форме сферических или полученных распылением частиц

             │диаметром 500 мкм и менее с чистотой 97% и более

             │(по весу)

             │

II.3.7.4.    │Технология производства композиционных материалов,

             │слоистых пластин (ламинатов) и изделий из них,

             │специально предназначенных для использования в

             │системах, указанных в пунктах I.1.1 и I.1.2, и

             │подсистемах, указанных в пунктах I.1.5, I.1.8 -

             │I.1.10, пропитанных полимером волокнистых препрегов,

             │а также предварительно отформованных волокнистых

             │заготовок (преформ) с металлическим покрытием для

             │получения указанных материалов на основе

             │органических или металлических матриц с

             │использованием армирующих волокон, имеющих удельную

             │прочность на растяжение более 7,62 x 10E4 м и

             │удельный модуль упругости более 3,18 x 10E6 м:

             │

II.3.7.4.1.  │на основе полиамидных, полиимидных,

             │полибутилентерефталатных, поликарбонатных,

             │фенолформальдегидных матриц;

             │

II.3.7.4.2.  │на основе магниевых матриц;

             │

II.3.7.4.3.  │на основе титановых матриц;

             │

II.3.7.4.4.  │на волокнистой основе из кварцевых нитей (каркасов);

             │

II.3.7.4.5.  │на волокнистой основе из углеродных нитей

             │(каркасов);

             │

II.3.7.4.6.  │на волокнистой основе из борных нитей (каркасов);

             │

II.3.7.4.7.  │на волокнистой основе из окиси алюминия;

             │

II.3.7.4.8.  │на волокнистой основе из карбида кремния;

             │

II.3.7.4.9.  │на волокнистой основе из вольфрамовой проволоки;

             │

II.3.7.4.10. │на волокнистой основе из молибденовой проволоки;

             │

II.3.7.4.11. │на волокнистой основе из титановой проволоки

             │

II.3.7.5.    │Технология производства композиционных материалов в

             │виде изделий сложной геометрической формы

             │(цилиндров, сфер, эллипсоидов, конусов, торов и

             │т.п.) для изготовления корпусов твердотопливных

             │ракетных двигателей, сопловых блоков и их элементов

             │из:

             │

II.3.7.5.1.  │углепластиков;

             │

II.3.7.5.2.  │стеклопластиков;

             │

II.3.7.5.3.  │органопластиков

             │

II.3.7.6.    │Технология производства композиционных

             │углерод - углеродных материалов с пространственной

             │структурой армирования (более двух направлений

             │армирования) или волокнистого армированного графита

             │

II.3.7.7.    │Технология производства композиционных

             │углерод - углеродных материалов с использованием

             │метода намотки и выкладки для тонкостенных элементов

             │конструкции

             │

II.3.7.8.    │Технология производства тонко диспергированного

             │рекристаллизованного в большом объеме графита (с

             │объемной плотностью не менее 1,72 г/куб. см,

             │измеренной при температуре +15 град. C, и размером

             │частиц 100 мкм и менее)

             │

II.3.7.9.    │Конструкция и технология производства

             │лентонамоточных машин, у которых управление

             │движением, намоткой ленты и слоев может

             │программироваться и координироваться по двум и более

             │осям, предназначенных для производства элементов

             │конструкций ракет и летательных аппаратов из

             │композиционных материалов

             │

II.3.7.10.   │Математическое обеспечение для лентонамоточных

             │машин, у которых управление движением, намоткой

             │ленты и слоев программируется и координируется по

             │двум и более осям

             │

II.3.7.11.   │Конструкция и технология производства

             │многонаправленных, многокоординатных ткацких

             │станков или станков для плетения, позволяющих

             │получать объемную многомерную ткань,

             │включающих адаптеры и сменные

             │насадки для ткачества, перемеживания, переплетения

             │или сшивания волокон, для изготовления композитных

             │структур, за исключением текстильных машин, не

             │переоборудованных (не модифицированных) для

             │вышеупомянутого конечного применения

             │

II.3.7.11.1. │Математическое обеспечение для многонаправленных,

             │многокоординатных ткацких станков или станков для

             │плетения, позволяющих получать объемную многомерную

             │ткань, указанных в пункте II.2.8.5

             │

II.3.7.12.   │Конструкция и технология производства нитенамоточных

             │машин, у которых управление движением, скручиванием

             │и намоткой волокон может программироваться и

             │координироваться по трем и более осям,

             │предназначенных для производства композитных

             │структур или слоистых пластиков из волокон и

             │волокнистых материалов

             │

II.3.7.13.   │Математическое обеспечение для нитенамоточных машин,

             │у которых управление движением, скручиванием и

             │намоткой волокон может программироваться и

             │координироваться по трем и более осям

             │

II.3.7.14.   │Технология производства материалов с пиролитическим

             │покрытием подложки путем подачи газообразных

             │продуктов, разлагающихся  при  температуре  от

             │+1300 град. C до +2900 град. C и давлении

             │от 1 до 150 мм ртутного столба (включая

             │данные о взаимодействии газов, скорости их

             │истечения, порядке контроля за процессами и

             │их параметрами)

             │

II.3.7.15.   │Конструкция и технология производства форсунок,

             │специально спроектированных для пиролитического

             │нанесения покрытий путем подачи газообразных

             │продуктов, разлагающихся при температуре

             │от +1300 град. C до +2900 град. C

             │и давлении от 1 до 150 мм ртутного столба

             │

II.3.7.16.   │Технология производства и математическое обеспечение

             │блоков ЧПУ, предназначенных для управления процессом

             │уплотнения и пиролиза сопел ракетных двигателей и

             │наконечников боеголовок, изготовленных из

             │композиционных материалов

             │

II.3.7.17.   │Конструкция и технология производства изостатических

             │прессов с внутренним диаметром рабочей полости

             │камеры 254 мм (10 дюймов) и более, развивающих

             │максимальное рабочее давление 700 атм или более и

             │способных достигать и поддерживать контролируемый

             │температурный уровень от +600 град. C и выше

             │

II.3.7.18.   │Конструкция и технология производства печей для

             │осаждения паров химических элементов,

             │спроектированных или модифицированных для уплотнения

             │композиционных углерод - углеродных материалов

             │

II.3.7.19.   │Технические данные (включая условия производства) и

             │описание технологических процессов для поддержания

             │заданных температур, давлений и состава атмосферы в

             │автоклавах или гидроклавах при производстве

             │композиционных материалов или их частичной обработке

             │

II.3.7.20.   │Технология производства керамических композиционных

             │материалов с величиной диэлектрической

             │проницаемости менее 6 при частотах от 100 Гц до

             │10 ГГц для применения в радиопрозрачных обтекателях

             │(вставках) антенн ракет или беспилотных летательных

             │аппаратов

             │

II.3.7.21.   │Технология производства объемных заготовок на базе

             │необожженной керамики, армированных карбидом кремния

             │и пригодных для механической обработки и применения

             │в наконечниках боеголовок

             │

II.3.7.22.   │Конструкция и технология производства оборудования,

             │спроектированного или модифицированного для

             │осаждения паров химических элементов или их

             │соединений на разогретые волокнистые структуры

             │

II.3.7.23.   │Конструкция и технология производства оборудования,

             │спроектированного или модифицированного для

             │обработки полимерных волокон (таких как

             │полиакрилонитрильные, искусственный шелк,

             │поликарбосилановые), включая специальные

             │приспособления для натяжения волокон

             │

II.3.7.24.   │Конструкция и технология производства оборудования,

             │спроектированного или модифицированного для

             │производства огнеупорных керамик методом влажной

             │намотки

             │

II.3.7.25.   │Математическое обеспечение для программного

             │управления режимами модификации волокон или обжига

             │огнеупорных керамик, включая регулирование по

             │времени свойств и количества обрабатывающих

             │реагентов, а также температуры, давления и состава

             │внутрикамерной среды

             │

II.3.7.26.   │Конструкция и технология производства оборудования,

             │спроектированного или модифицированного для

             │специальной обработки поверхности волокон или для

             │производства предварительно пропитанных материалов

             │(препрегов) и заготовок (преформ)

             │

II.3.7.27.   │Технология производства термоэрозионностойких

             │радиопрозрачных материалов и покрытий, в том числе

             │на основе минеральных стеклопластиков типа МСП-К,

             │обеспечивающих стойкость изготавливаемых из них

             │радиопрозрачных обтекателей (вставок) к воздействию

             │теплового потока до 10E3 ккал/кв. м x с при времени

             │воздействия до 1 с в сочетании с импульсом

             │избыточного давления более 0,5 кг/кв. см

             │

II.3.7.28.   │Технология производства стеклотканей и

             │стекловолокна, содержащих до 50% (по весу) в смеси

             │или любого из следующих тяжелых элементов: неодима,

             │празеодима, лантана, церия, диспрозия, иттербия

             │

II.3.8.      │Технология производства материалов для уменьшения

             │заметности и сигнатур в радиодиапазоне,

             │ультрафиолетовом, инфракрасном или

             │звуковом диапазонах, пригодных для использования в

             │системах, указанных в категории I Списка

             │

II.3.8.1.    │Технология производства термостойких

             │радиопоглощающих материалов градиентного или (и)

             │интерференционного типа, в том числе на основе

             │кремнийорганических связующих и специальных

             │наполнителей (металлических порошков, сажи,

             │ферритов, карбонильного железа), сохраняющих

             │магнитные и диэлектрические свойства при температуре

             │+350 град. C или выше и обладающих коэффициентом

             │отражения волн от 10 до 30%

             │

II.3.8.2.    │Технология производства покрытий, включая красители

             │на основе кремнийорганических связующих, специально

             │разработанных для уменьшения или видоизменения

             │характеристик отражательной или излучательной

             │способности в микроволновом (0,1 - 10 мм),

             │а также инфракрасном (0,7 - 100 мкм)

             │и ультрафиолетовом (от 10E-2 до 0,35 мкм)

             │диапазонах спектра

             │

II.3.9.      │Конструкция и технология производства аппаратуры и

             │систем управления полетом, навигации и ориентации,

             │производственно - испытательного оборудования и

             │специально спроектированных частей для них

             │

II.3.9.1.    │Конструкция и технология производства бортовой

             │аппаратуры, интегрируемой в системы управления

             │полетом, включающей гиростабилизаторы или

             │автопилоты, спроектированные или модифицированные

             │для использования в ракетах или беспилотных

             │летательных аппаратах, указанных в пунктах I.1.1 и

             │I.1.2

             │

II.3.9.2.    │Конструкция и технология производства инерциального

             │или другого оборудования, использующего

             │акселерометры, указанные в пунктах II.2.9.5 или

             │II.2.9.6, или гироскопы, указанные в пунктах

             │II.2.9.7 или II.2.9.8

             │

II.3.9.3.    │Программное обеспечение, специально разработанное

             │для инерциального или другого оборудования,

             │использующего акселерометры, указанные

             │в пунктах II.2.9.5 или II.2.9.6,

             │или гироскопы, указанные в пунктах

             │II.2.9.7 или II.2.9.8

             │

II.3.9.4.    │Конструкция и технология производства

             │гироастрокомпасов и других приборов для определения

             │местоположения или ориентации летательного аппарата

             │(ракеты) путем автоматического сопровождения

             │небесных тел

             │

II.3.9.5.    │Конструкция и технология производства бортовой

             │аппаратуры спутниковой навигации, указанной в

             │пункте II.2.9.4

             │

II.3.9.6.    │Конструкция и технология производства акселерометров

             │различных типов, имеющих чувствительность 0,05 g и

             │менее или линейную ошибку в пределах 0,25% полной

             │шкалы измерения выходного сигнала и разработанных

             │для использования в навигационных инерциальных

             │системах или системах наведения любых типов

             │

II.3.9.7.    │Конструкция и технология производства акселерометров

             │любого типа, способных функционировать при

             │ускорениях свыше 100 g

             │

II.3.9.8.    │Конструкция и технология производства гироскопов

             │любого типа, способных функционировать при

             │ускорениях свыше 100 g

             │

II.3.9.9.    │Конструкция и технология производства всех типов

             │гироскопов, указанных в пункте II.2.9.8

             │

II.3.9.10.   │Конструкция и технология производства специально

             │спроектированного производственного и контрольного

             │оборудования для аппаратуры и систем навигации и

             │управления полетом, указанного в пункте II.2.9.9

             │

II.3.10.     │Конструкция и технология производства систем

             │стабилизации полета, спроектированных или

             │модифицированных для использования в ракетах или

             │беспилотных летательных аппаратах, указанных в

             │пунктах I.1.1 и I.1.2, и специально

             │спроектированного оборудования для их проверки,

             │калибровки и настройки, в том числе:

             │

II.3.10.1.   │конструкция и технология производства приводов

             │систем стабилизации полета, в том числе

             │гидравлических, механических, электрооптических и

             │электромеханических;

             │

II.3.10.2.   │конструкция и технология производства оборудования

             │для управления положением ракет и беспилотных

             │летательных аппаратов в пространстве, включая:

             │

II.3.10.2.1. │гиростабилизаторы или автопилоты;

             │

II.3.10.2.2. │рулевые машины;

             │

II.3.10.2.3. │аналого - цифровые вычислительные устройства

             │(бортовой вычислительный комплекс);

             │

II.3.10.3.   │конструкция и технология производства специально

             │спроектированного оборудования для проверки,

             │калибровки и настройки систем стабилизации полета,

             │указанных в пункте II.2.10;

             │

II.3.10.4.   │конструкция и технология соединения корпуса

             │летательного аппарата, двигателя, несущих и

             │управляющих поверхностей, используемые для

             │оптимизации аэродинамических характеристик

             │беспилотных летательных аппаратов на всех

             │режимах полета;

             │

II.3.10.5.   │методы интегрирования (обработки) данных управления,

             │наведения и движения в единую измерительную систему

             │стабилизации полета для оптимизации движения ракеты

             │и беспилотного летательного аппарата по траектории

             │

II.3.11.     │Конструкция и технология производства бортового

             │радиоэлектронного оборудования и его частей,

             │спроектированных или модифицированных для применения

             │в системах, указанных в пунктах I.1.1 и I.1.2

             │

II.3.11.1.   │Конструкция и технология производства

             │радиолокационных станций (РЛС), включая

             │радиовысотомеры и допплеровские навигационные РЛС

             │

II.3.11.2.   │Конструкция и технология производства лазерных

             │локационных систем, включая высотомеры

             │

II.3.11.3.   │Конструкция и технология производства радиометров

             │сантиметрового, миллиметрового радиодиапазонов или

             │оптического диапазона, обладающих возможностью

             │воспроизведения изображения поверхности Земли

             │

II.3.11.4.   │Конструкция и технология производства пассивных

             │датчиков для определения направления (пеленга) на

             │источники электромагнитных излучений или по

             │характеристикам местности

             │

II.3.11.5.   │Конструкция и технология производства пассивных

             │интерферометров

             │

II.3.11.6.   │Конструкция и технология производства активных и

             │пассивных датчиков воспроизведения изображения

             │

II.3.11.7.   │Конструкция и технология производства устройств для

             │уменьшения заметности и отражаемой энергии облучения

             │в радиодиапазоне, ультрафиолетовом, инфракрасном,

             │звуковом диапазонах, пригодных для использования в

             │системах, указанных в категории I Списка

             │

II.3.11.8.   │Конструкция и технология производства оборудования

             │для картографирования местности, аналоговых и

             │цифровых корреляторов

             │

II.3.11.9.   │Конструкция и технология производства приемников

             │сигналов спутниковой системы навигации:

             │

II.3.11.9.1. │способных обеспечивать навигационной информацией при

             │скоростях более 515 м/с (1060 морских миль в час) на

             │высотах более 18 км (60000 футов);

             │

II.3.11.9.2. │спроектированных или модифицированных для применения

             │в системах, указанных в пункте I.1.2

             │

II.3.11.10.  │Конструкция и технология производства электронных

             │устройств и их частей, специально спроектированных

             │для использования в военных целях и эксплуатации при

             │температурах свыше 125 град. C, включая:

             │

II.3.11.10.1.│радиовзрыватели;

             │

II.3.11.10.2.│лавинно - пролетные диоды или диоды Ганна

             │

II.3.11.11.  │Конструкция и технология производства бортовых

             │аналоговых и цифровых ЭВМ или цифровых

             │дифференциальных анализаторов, способных длительно

             │функционировать при температуре ниже -45 град. C и

             │выше +55 град. C или имеющих повышенную радиационную

             │стойкость

             │

II.3.11.12.  │Конструкция и технология производства

             │аналого - цифровых преобразователей, разработанных

             │или модифицированных в соответствии с требованиями

             │к военной технике, и имеющих:

             │

II.3.11.12.1.│микросхемы для аналого - цифрового преобразования с

             │повышенной радиационной стойкостью в герметичном

             │исполнении с разрешением 8 бит или более

             │квантований, соответствующих 8 битам или более при

             │кодировке в двоичной системе, и работоспособные при

             │температуре ниже - 54 град. С и выше +125 град. С;

(п. II.3.11.12.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │

II.3.11.12.2.│электрические элементы на печатных платах или

             │модулях для входного аналого - цифрового

             │преобразования с разрешением 8 бит или более

             │квантований, соответствующих 8 битам или более при

             │кодировке в двоичной системе, работоспособные при

             │температуре ниже -54 град. С и выше +125 град. С и

             │включающие интегральные микросхемы с

             │характеристиками, указанными в пункте II.2.11.12.1

(п. II.3.11.12.2 в ред. Указа Президента РФ от 04.01.99 N 7)

             │

II.3.11.13.  │Технология проектирования бортовой аппаратуры и

             │подсистемы электропитания, повышающая защищенность

             │от воздействия электромагнитного импульса (ЭМИ) и

             │внешних электромагнитных помех:

             │

II.3.11.13.1.│технология проектирования экранирующих систем;

             │

II.3.11.13.2.│методы выбора рациональной компоновки электрических

             │цепей и подсистем, защищенных от воздействия

             │электромагнитного импульса и электромагнитных помех

             │внешних источников;

             │

II.3.11.13.3.│методы выбора критерия защищенности

             │радиоэлектронного бортового оборудования и

             │электрических подсистем от воздействия

             │электромагнитного импульса и электромагнитных помех

             │внешних источников

             │

II.3.12.     │Конструкция и технология производства оборудования

             │для составления эталонных карт местности

             │

II.3.13.     │Математическое обеспечение аналого - цифровых

             │устройств ввода - вывода изображения и ЭВМ,

             │предназначенных для составления эталонных карт

             │местности

             │

II.3.14.     │Конструкция и технология производства специально

             │разработанных интегральных микросхем с повышенной

             │радиационной стойкостью

             │

II.3.15.     │Конструкция и технология производства датчиков

             │(детекторов), пригодных для использования в

             │указанных в пунктах I.1.1 и I.1.2 системах для

             │защиты бортового оборудования от действия поражающих

             │факторов ядерного взрыва

             │

II.3.16.     │Конструкция и технология производства

             │радиопрозрачных обтекателей (вставок), способных

             │противостоять термическому удару более

             │10E3 ккал/кв. м при времени воздействия не более

             │1 с, в сочетании с импульсом избыточного давления

             │более 0,5 кг/кв. см

             │

II.3.17.     │Технология изготовления и нанесения полимерных

             │композиций на кремнийорганических связующих,

             │наполненных микросферами лантана, неодима и олова

             │

II.3.18.     │Конструкция и технология производства

             │пускопроверочного оборудования и средств,

             │используемых в процессе эксплуатации ракет и

             │беспилотных летательных аппаратов, указанных в

             │пунктах I.1.1 и I.1.2

             │

II.3.18.1.   │Конструкция и технология производства

             │контрольно - испытательной аппаратуры и приборов,

             │спроектированных или модифицированных для проведения

             │обслуживания, управления, задействования,

             │предстартовой проверки и запуска ракет и беспилотных

             │летательных аппаратов

             │

II.3.18.2.   │Конструкция и технология производства

             │радиопередатчиков систем боевого управления в УКВ,

             │КВ, СВ и ДВ диапазонах с уровнем импульсной мощности

             │не менее 10 кВт и вероятностью безотказной работы

             │свыше 0,9

             │

II.3.18.3.   │Конструкция и технология производства

             │транспортно - пусковых контейнеров

             │

II.3.18.4.   │Конструкция и технология производства систем

             │слежения, использующих трансляторы кодированного

             │сигнала, установленные на ракетах или беспилотных

             │летательных аппаратах, в сочетании с наземными или

             │воздушными опорными системами привязки либо

             │космическими навигационными системами, позволяющих

             │производить измерения текущих координат и скорости в

             │реальном масштабе времени

             │

II.3.18.5.   │Конструкция и технология производства гравиметров,

             │гравиметрических измерителей уклона

             │(градиентометров) и их специальных частей,

             │разработанных или модифицированных для воздушного

             │или морского базирования и имеющих точность, равную

             │0,7 миллигал (7 x 10E-6 м/с2) и выше, с временем

             │выхода на устойчивый режим измерения не более

             │2 минут

             │

II.3.18.6.   │Конструкция и технология производства

             │радиолокационных станций определения дальности,

             │совмещенных с оптическими или инфракрасными

             │системами наблюдения с угловым разрешением лучше

             │3 миллирадиан, радиусом действия 30 км и более, с

             │линейным разрешением лучше 10 м (среднеквадратичное

             │значение) и разрешением по скорости лучше 3 м/с

             │

II.3.18.7.   │Конструкция и технология производства специально

             │спроектированных радиолокационных станций для

             │измерения эффективных поверхностей рассеяния

             │

II.3.18.8.   │Конструкция и технология производства комплектов

             │приборов (радиопеленгаторы, гравиметры, гирокомпасы)

             │начальной азимутальной ориентации, включая

             │аппаратуру спутниковой навигации, имеющих

             │погрешность по углу 1 град. и менее

             │

II.3.18.9.   │Конструкция и технология производства аппаратуры

             │телеметрических измерений и дистанционного

             │управления, пригодной для применения в системах,

             │указанных в пунктах I.1.1 и I.1.2

             │

II.3.18.10.  │Конструкция и технология производства военных машин,

             │спроектированных или модифицированных для

             │транспортировки, подготовки, обслуживания,

             │управления и проведения пуска ракет и беспилотных

             │летательных аппаратов, указанных в пунктах I.1.1 и

             │I.1.2

             │

II.3.19.     │Специально разработанное математическое обеспечение

             │или базы данных для анализа уменьшения сигнатур

             │

II.3.20.     │Конструкция и технология производства испытательных

             │устройств и оборудования для ракет и беспилотных

             │летательных аппаратов и основных их подсистем

             │

II.3.20.1.   │Конструкция и технология производства вибростендов с

             │использованием методов обратной связи или замкнутого

             │контура, включающих в себя цифровой контроллер и

             │способных создавать виброперегрузки в 10 g

             │(среднеквадратичное значение) или более при частотах

             │от 20 до 2000 Гц и с толкающим усилием в 50 кН (5 т)

             │и более, измеренным в режиме "чистого стола"

             │

II.3.20.2.   │Конструкция и технология производства цифровых

             │контроллеров с шириной полосы частот более 5 кГц,

             │предназначенных для использования в вибростендах,

             │указанных в пункте II.2.14.1, в сочетании со

             │специально разработанным программным обеспечением

             │

II.3.20.3.   │Конструкция и технология производства вибрационных

             │толкателей (вибраторов) с соответствующими

             │усилителями или без них, способных прикладывать

             │усилие в 50 кН (5 т) и более, измеренное в режиме

             │"чистого стола", и пригодных для применения в

             │вибростендах, указанных в пункте II.2.14.1

             │

II.3.20.4.   │Конструкция и технология производства отдельных

             │вспомогательных и электронных блоков, образующих в

             │совокупности законченный вибростенд, способный

             │создавать усилие в 50 кН (5 т) и более, измеренное в

             │режиме "чистого стола", и пригодных для применения в

             │вибростендах, указанных в пункте II.2.14.1

             │

II.3.20.5.   │Конструкция и технология производства

             │аэродинамических труб со скоростью потока 0,9 М и

             │более

             │

II.3.20.6.   │Конструкция и технология производства испытательных

             │стапелей (стендов), пригодных для обслуживания

             │твердотопливных или жидкостных ракет или их

             │двигателей с тягой свыше 10 т или для одновременного

             │измерения составляющих вектора тяги по трем осям

             │

II.3.20.7.   │Конструкция и технология производства климатических

             │и безэховых камер, способных имитировать внешние

             │полетные условия, указанные в пункте II.2.14.4

             │

II.3.20.8.   │Математическое обеспечение для испытательных

             │устройств и оборудования, указанных в пунктах

             │II.2.14.1 - II.2.14.5

             │

II.3.20.9.   │Конструкция и технология производства ускорителей,

             │способных генерировать электромагнитное излучение

             │2 МэВ и более, создаваемое тормозным излучением

             │ускоренных электронов, и систем, содержащих такие

             │ускорители

             │

II.3.20.10.  │Специально разработанное математическое обеспечение

             │для ЭВМ, в том числе гибридных (аналого - цифровых)

             │ЭВМ, предназначенное  для  моделирования, имитации и

             │автоматизированного проектирования ракет и

             │беспилотных летательных аппаратов, отдельных их

             │ступеней, двигательных установок и других систем,

             │представленных в категории I Списка

             │

             │Примечание 27. Моделирование включает в себя, в

             │частности, аэродинамический и термодинамический

             │анализ систем

             │

II.3.20.11.  │Математическое обеспечение для обработки

             │послеполетной записанной информации, позволяющее

             │определять положение летательного аппарата

             │относительно траектории полета

─────────────┴────────────────────────────────────────────────────