Дело № 2-3745/2017 

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

02 августа 2017 года город Великий Новгород 

Новгородский районный суд Новгородской области в составе:

председательствующего судьи Зуева Н.В.,

при секретаре Гришиной В.В., 

с участием помощника прокурора Великого Новгорода Матьяшко А.В.,

представителя ответчика ГОКУ «Новгородавтодор» ФИО1, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Любытинского района к государственному областному казенному учреждению «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» об обязании совершить определенные действия, 

установил:

Прокурор Любытинского района Новгородской области в интересах неопределённого круга лиц обратился в суд с иском к Государственному областному казенному учреждению «Управление автомобильных дорог Новгородской области « Новгородавтодор» (далее - ГОКУ «Новгородавтодор», Учреждение) об обязании совершить определенные действия. В обоснование заявления указано, что прокуратурой Любытинского района совместно с ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» и ГОКУ «Новгородавтодор» проведена проверка содержания автомобильной дороги «Любытино-Неболчи-Бокситогорск» с 0 км. 000 м. по 38 кв. 000 м., по результатам которой выявлены недостатки в виде отдельных выбоин на проезжей части дороги с асфальтобетонным покрытием, превышающие по свои размерам параметры, указанные в п. 5.2.4 ГОСТ 33220-2015. 

На основании изложенного, истец просит обязать Государственное областное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор», расположенное по адресу: 173000, 

<

адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить дефекты дорожного покрытия автомобильной дороги «Любытино-Неболчи-Бокситогорск» с 0 км. 000 м. по 38 кв. 000 м. 

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ Департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области освобожден от участия в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора и привлечен в качестве соответчика.

В судебном заседании прокурор Матьяшко А.В. поддержал исковые требования по мотивам, изложенным в иске.

Представитель ответчика ГОКУ «Новгородавтодор» ФИО1, действующий на основании доверенности, исковые требования не признал.

Представители ответчика Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, ОГИБДД МО МВД РФ «Боровичский» в судебное заседание при надлежащем извещении не явились.

Суд, руководствуясь ч. 3 ст. 167 ГПК РФ, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее – Закон № 196-ФЗ) к основным принципам обеспечения безопасности дорожного движения относятся: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности; приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения; программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

В соответствии с п.13 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения» должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, обязаны содержать дороги, железнодорожные переезды и другие дорожные сооружения в безопасном для движения состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил.

Согласно ст. 17 Закона № 257-ФЗ, содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог. Порядок содержания автомобильных дорог устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. Классификация работ по содержанию автомобильных дорог устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

Согласно п. 6 ст. 3 Закона № 257-ФЗ, дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

В силу п. 12 ст. 3 Закона № 257-ФЗ, содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Согласно ч. 1 ст. 18 Закона № 257-ФЗ ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей.

В соответствии с п. 2 ст. 12 Закона № 196-ФЗ обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.

В силу п. 3 ст. 6 Федерального закона № 196-ФЗ осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения при осуществлении дорожной деятельности отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области обеспечении безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами субъектов РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 Безопасность автомобильных дорог, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 (далее - ТР ТС 014/2011) настоящий технический регламент принимается в целях обеспечения на стадиях проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации автомобильных дорог:

а) защиты жизни и (или) здоровья граждан, имущества;

б) охраны окружающей среды, животных и растений;

в) предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей;

г) обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.

Объектами технического регулирования настоящего технического регламента являются вновь строящиеся, реконструируемые, капитально ремонтируемые и эксплуатируемые автомобильные дороги общего пользования и дорожные сооружения на них, включая элементы обустройства (для объектов дорожного и придорожного сервиса регулируется только их расположение), а также связанные с ними процессы проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений и применяемые дорожно-строительные материалы и изделия (ч. 4 ст. 1 ТР ТС 014/2011).

Требования настоящего технического регламента не распространяются па автомобильные дороги, не относящиеся к автомобильным дорогам общего пользования, такие, как автомобильные дороги промышленных, строительных, лесных и иных производственных предприятий, дороги, предназначенные для временного использования, дороги, расположенные в специальных зонах осуждения и сооружаемые для нужд обороны или исключительно в спортивных целях.

Кроме того, технические требования настоящего технического регламента при проектировании (включая изыскания), строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации также не распространяются на улицы населенных пунктов (ч. 5 ст. 1 ТР ТС 014/2011).

В соответствии с п. 13.1 ст. 3 ТР ТС 014/2011, мероприятия по эксплуатации должны быть направлены на создание безопасных условий перевозки грузов и пассажиров по автомобильным дорогам в течение установленного срока их службы путем:

обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных вооружений на них при воздействии транспортных, эксплуатационных, природно-климатических, чрезвычайных и других факторов в течение их жизненного цикла;

организации дорожного движения с использованием комплекса технических средств;

проведения работ по поддержанию эксплуатационного состояния приезжей части, соответствующего безопасному и бесперебойному дорожному движению;

своевременного устранения или снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничений движения в зависимости от эксплуатационного состояния автомобильной дороги.

На основании п. 13.2 ст. 3 ТР ТС 014/2011, автомобильная дорога и дорожные сооружения на ней при эксплуатации должны соответствовать следующим требованиям безопасности:

- на покрытии проезжей части должны отсутствовать проломы, просадки, выбоины и иные повреждения или дефекты, а также посторонние предметы, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной скоростью и представляющие опасность для потребителей транспортных услуг или третьих лиц.

Предельно допустимые значения повреждений и сроки ликвидации факторов, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной скоростью, устанавливаются в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза.

При необходимости, до устранения указанных дефектов проезжей части поврежденные участки автомобильной дороги должны быть обозначены соответствующими временными дорожными знаками или другими техническими средствами организации дорожного движения.

Пунктом 1.1. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 г. № 159 (ред. от 29.12.2015) «О Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), и Перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований I технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных порог» (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования» утвержден Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) (далее - Перечень).

В п. 143 Перечня установлено, что с 01.09.2016 применяется ГОСТ 33221-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию (далее - ГОСТ 33220-2015).

В соответствии с п. 1. ГОСТ 33220-2015 настоящий стандарт устанавливает требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог общего пользования для обеспечения безопасности дорожного движения.

В соответствии с п. 5.2.4. ГОСТ 33220-2015 покрытие проезжей части дорог не должно иметь дефектов - отдельная выбоина или пролом глубиной 5 см и более, площадью не менее 0,09 кв. м.

В судебном заседании из материалов дела установлено, что ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой Любытинского района совместно с ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» и ГОКУ «Новгородавтодор» проведена проверка содержания автомобильной дороги «Любытино-Неболчи-Бокситогорск» с 0 км. 000 м. по 38 кв. 000 м., 

По результатам проверки выявлены недостатки в виде отдельных выбоин на проезжей части дороги с асфальтобетонным покрытием, превышающие по свои размерам параметры, указанные в п. 5.2.4 ГОСТ 33220-2015:

0 км + 680 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,24 м2;

0 км + 683 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,15 м2;

0 км + 688 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,12 м2;

0 км + 694 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,18 м2;

0 км + 695 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,44 м2;

0 км + 700 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,35 м2;

0 км + 725 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,48 м2;

0 км + 729 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,42 м2;

0 км + 732 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3 м2;

0 км + 735 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,21 м2;

0 км + 740 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,24 м2;

0 км + 744 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,18 м2;

0 км + 745 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,28 м2;

0 км + 752 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,27 м2;

0 км + 753 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

1 км + 510 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,15 м2;

1 км + 511 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,16 м2;

1 км + 512 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,14 м2;

1 км + 513 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,15 м2;

1 км + 563 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,72 м2;

1 км + 568 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3 м2;

1 км + 575 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,2 м2;

1 км + 600 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,36 м2;

1 км + 602 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,12 м2;

1 км + 603 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,24 м2;

1 км + 660 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,23 м2;

1 км + 666 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,18 м2;

1 км + 686 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,81 м2;

1 км + 696 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,25 м2;

1 км + 720 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,28 м2;

1 км + 810 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,3 м2;

1 км + 815 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 1,74 м2;

1 км + 868 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,54 м2;

1 км + 869 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,18 м2;

1 км + 870 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,64 м2;

1 км + 871 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,24 м2;

1 км + 905 м – выбоина глубиной 11 см, площадью 0,36 м2;

1 км + 908 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,6 м2;

1 км + 910 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,77 м2;

1 км + 911 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,2 м2;

1 км + 921 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,35 м2;

1 км + 946 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 1,5 м2;

1 км + 975 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,24 м2;

1 км + 995 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,77 м2;

1 км + 997 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,16 м2;

1 км + 998 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,49 м2;

2 км + 001 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 0,91 м2;

2 км + 011 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,4 м2;

2 км + 014 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,25 м2;

2 км + 024 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,44 м2;

2 км + 085 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,18 м2;

2 км + 095 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,8 м2;

2 км + 100 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1 м2;

2 км +105 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

2 км + 106 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,23 м2;

2 км + 107 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

2 км + 108м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,9 м2;

2 км + 109 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,55 м2;

2 км + 320 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3 м2;

2 км + 330 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,16 м2;

2 км + 331 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,24 м2;

2 км + 337 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,2 м2;

2 км + 435 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,45 м2;

2 км + 450 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,2 м2;

2 км + 451 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3 м2;

2 км + 471 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,36 м2;

2 км + 478 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,4 м2;

2 км + 515 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,35 м2;

2 км + 535 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,36 м2;

2 км + 536 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,63 м2;

2 км + 566 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,48 м2;

2 км + 600 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,58 м2;

2 км + 603 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,28 м2;

2 км + 730 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,42 м2;

2 км + 745 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,12 м2;

2 км + 750 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,24 м2;

2 км + 751 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,32 м2;

2 км + 752 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,27 м2;

2 км + 757 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,35 м2;

3 км + 610 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,21 м2;

5 км + 580 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,32 м2;

6 км + 285 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,2 м2;

6 км + 295 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,28 м2;

6 км + 300 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,2 м2;

6 км + 302 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,42 м2;

6 км + 307 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,18 м2;

6 км + 308 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,22 м2;

6 км + 318 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,18 м2;

6 км + 323 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,24 м2;

6 км + 328 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,15 м2;

6 км + 338 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,25 м2;

6 км + 374 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,42 м2;

6 км + 375 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,24 м2;

6 км + 415 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,4 м2;

6 км + 422 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,48 м2;

6 км + 442 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1 м2;

6 км + 475 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,81 м2;

6 км + 490 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,9 м2;

6 км + 500 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3 м2;

6 км + 520 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 1,1 м2;

6 км + 525 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,8 м2;

6 км + 548 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,88 м2;

6 км + 580 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,2 м2;

6 км + 585 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 1,3 м2;

6 км + 595 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,56 м2;

6 км + 604 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1,6 м2;

6 км + 609 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 0,28 м2;

6 км + 618 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,75 м2;

6 км + 634 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

6 км + 637 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,3 м2;

6 км + 820 м – выбоина глубиной 11 см, площадью 1,05 м2;

6 км + 830 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,25 м2;

6 км + 855 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1 м2;

6 км + 915 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,35 м2;

6 км + 916 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,36 м2;

6 км + 918 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,3 м2;

7 км + 425 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,36 м2;

7 км + 430 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,44 м2;

7 км + 450 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,25 м2;

7 км + 700 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 1 м2;

7 км + 720 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,96 м2;

7 км + 722 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 0,8 м2;

7 км + 723 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,48 м2;

7 км + 790 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 0,48 м2;

7 км + 791 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 0,54 м2;

8 км + 021 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 0,63 м2;

8 км + 026 м – выбоина глубиной 11 см, площадью 1,1 м2;

8 км + 031 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,56 м2;

8 км + 038 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 1,8 м2;

8 км + 620 м – выбоина глубиной 11 см, площадью 0,78 м2;

8 км + 622 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,63 м2;

8 км + 623 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 1,56 м2;

8 км + 690 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,64 м2;

8 км + 700 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,24 м2;

8 км + 985 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3 м2;

9 км + 045 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,42 м2;

9 км + 065 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 2,04 м2;

9 км + 067 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,9 м2;

9 км + 200 м – выбоина глубиной 5 см, площадью 0,18 м2;

9 км + 210 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,28 м2;

9 км + 310 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,6 м2;

9 км + 480 м – выбоина глубиной 12 см, площадью 0,42 м2;

9 км + 487 м – выбоина глубиной 11 см, площадью 0,8 м2;

9 км + 492 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 1,3м2;

9 км + 930 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,5 м2;

9 км + 995 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,02 м2;

10 км + 000 м – выбоина глубиной 11 см, площадью 0,56 м2;

10 км + 015 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 1,25 м2;

10 км + 070 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,2 м2;

10 км + 080 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,44 м2;

10 км + 085 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,35 м2;

10 км + 115 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,27 м2;

10 км + 125 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,36 м2;

10 км + 155 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 0,9 м2;

10 км + 420 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,42 м2;

10 км + 425 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,5 м2;

10 км + 760 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1,8 м2;

10 км + 770 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,35 м2;

13 км + 780 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,18 м2;

17 км + 500 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,32 м2;

17 км + 510 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1м2;

17 км + 600 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1,08 м2;

17 км +645 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 1,1 м2;

17 км + 720 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,36 м2;

18 км + 580 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,9 м2;

19 км + 581 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,1 м2;

19 км +631 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1,125 м2;

20 км + 000 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,81 м2;

20 км + 050 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,63 м2;

20 км + 100 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 2,1 м2;

20 км + 101 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,99 м2;

20 км + 285 м – выбоина глубиной 19 см, площадью 0,75 м2;

20 км + 470 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,8 м2;

20 км + 472 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,7 м2;

20 км + 740 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3 м2;

20 км + 885 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,42 м2;

20 км + 890 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,8 м2;

21 км + 000 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,81 м2;

21 км + 005 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,49 м2;

21 км + 020 м – выбоина глубиной 11 см, площадью 2 м2;

21 км + 350 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,36 м2;

21 км + 355 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1,35 м2;

21 км + 360 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1,2 м2;

21 км + 420 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,4 м2;

21 км + 423 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,9 м2;

21 км + 426 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,2 м2;

21 км + 600 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,27 м2;

23 км + 200 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 2,6 м2;

23 км + 980 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,9 м2;

23 км + 982 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,36 м2;

24 км + 025 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,25 м2;

24 км + 027 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,18 м2;

24 км + 029 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,3 м2;

24 км + 039 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,2 м2;

24 км + 041 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,25 м2;

24 км + 051 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,18 м2;

24 км + 060 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,15 м2;

24 км + 100 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,3 м2;

24 км + 270 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,48 м2;

24 км + 360 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,44 м2;

24 км + 430 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,27 м2;

24 км + 450 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,35 м2;

24 км + 455 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,28 м2;

24 км + 460 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,4 м2;

24 км + 470 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,32 м2;

24 км + 490 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,16 м2;

24 км + 500 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,21 м2;

24 км + 540 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,54 м2;

24 км + 690 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,7 м2;

25 км + 100 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,2 м2;

25 км + 103 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,25 м2;

25 км + 108 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,24 м2;

25 км + 118 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,28 м2;

25 км + 120 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3 м2;

25 км + 130 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,4 м2;

25 км + 140 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,24 м2;

25 км + 150 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,4 м2;

25 км + 170 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,32 м2;

25 км + 190 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3 м2;

25 км + 200 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 1 м2;

25 км + 210 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,15 м2;

25 км + 370 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,25 м2;

25 км + 410 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,42 м2;

25 км + 430 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,16 м2;

25 км + 450 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,3 м2;

25 км + 460 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,28 м2;

25 км + 490 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,4м2;

25 км + 515 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,2 м2;

25 км + 530 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,3 м2;

25 км + 570 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,18 м2;

25 км + 600 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,24 м2;

25 км + 620 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,3 м2;

25 км + 650 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,4 м2;

25 км + 670 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,32 м2;

25 км + 690 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,25 м2;

25 км + 720 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,2 м2;

25 км + 740 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,3 м2;

25 км + 780 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,25 м2;

25 км + 800 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,48 м2;

25 км + 820 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,36 м2;

25 км + 900 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,24 м2;

25 км + 930 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,48 м2;

25 км + 970 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,45 м2;

26 км + 010 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

26 км + 040 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,48 м2;

26 км + 070 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,56 м2;

26 км + 120 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,48 м2;

26 км + 150 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

26 км + 200 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,45 м2;

26 км + 240 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,63 м2;

26 км + 270 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,48 м2;

26 км + 310 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,78 м2;

26 км + 350 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,84 м2;

26 км + 400 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,81 м2;

26 км + 440 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,78 м2;

26 км + 470 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,56 м2;

26 км + 495 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,63 м2;

26 км + 540 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,48 м2;

26 км + 570 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,7 м2;

26 км + 650 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,63 м2;

26 км + 700 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,54 м2;

26 км + 750 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0, 5 м2;

26 км + 800 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,48 м2;

26 км + 850 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,36 м2;

26 км + 900 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

26 км + 930 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,32 м2;

26 км + 970 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,42 м2;

27 км + 005 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

27 км + 030 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,46 м2;

27 км + 100 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,4 м2;

27 км + 130 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0, 5 м2;

27 км + 160 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,4 м2;

27 км + 200 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,48 м2;

27 км + 220 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,54 м2;

27 км + 260 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,6 м2;

27 км + 300 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,54 м2;

27 км + 333 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,38 м2;

27 км + 372 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,6 м2;

27 км + 400 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,72 м2;

27 км + 650 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1 м2;

27 км + 670 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,78 м2;

29 км + 440 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,5 м2;

29 км + 450 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,78 м2;

29 км + 461 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,42 м2;

29 км + 630 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,56 м2;

29 км + 635 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,64 м2;

29 км + 805 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,36 м2;

29 км + 900 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,44 м2;

30 км + 070 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,24 м2;

30 км + 100 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,4 м2;

30 км + 175 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1,5 м2;

30 км + 200 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3м2;

30 км + 400 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0, 5 м2;

30 км + 495 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,26 м2;

30 км + 600 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,32 м2;

30 км + 610 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,3 м2;

30 км + 640 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,48 м2;

30 км + 665 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,63 м2;

30 км + 690 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,78 м2;

30 км + 715 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,46 м2;

30 км + 850 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,9 м2;

30 км + 970 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,7 м2;

31 км + 005 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,58 м2;

31 км + 032 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,63 м2;

31 км + 091 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,74 м2;

31 км + 120 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,56 м2;

31 км + 145 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,67 м2;

31 км + 172 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,78 м2;

31 км + 205 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,63 м2;

31 км + 235 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

31 км + 253 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,32 м2;

31 км + 291 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,27 м2;

31 км + 311 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,24 м2;

31 км + 342 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,34 м2;

31 км + 371 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,25 м2;

31 км + 401 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,23 м2;

31 км + 415 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,27 м2;

31 км + 456м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,32 м2;

31 км + 530 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,26 м2;

31 км + 890 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,54 м2;

32 км + 430 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,48 м2;

32 км + 455 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

32 км + 470 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,6 м2;

32 км + 535 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 1,2 м2;

32 км + 630 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,44 м2;

32 км + 680 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,64 м2;

32 км + 700 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,9 м2;

32 км + 800 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,63 м2;

33 км + 015 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 2,66 м2;

33 км + 030 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,63 м2;

33 км + 050 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,36 м2;

33 км + 060 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 2 м2;

33 км + 320 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0, 81 м2;

33 км + 335 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,72 м2;

33 км + 500 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,48 м2;

33 км + 503 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,27 м2;

33 км + 730 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 1,1 м2;

33 км + 825 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,6 м2;

33 км + 830 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,28 м2;

33 км + 980 м – выбоина глубиной 12 см, площадью 3,22 м2;

33 км + 990 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,44 м2;

34 км + 160 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 1 м2;

34 км + 165 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,56 м2;

34 км + 400 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,78 м2;

34 км + 510 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,45 м2;

34 км + 560 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 2м2;

34 км + 600 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,8 м2;

34 км + 620 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,6 м2;

34 км + 640 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,28 м2;

34 км + 661 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,88 м2;

34 км + 704 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,56 м2;

34 км + 730 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,63 м2;

34 км + 750 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,48 м2;

34 км + 800 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,62 м2;

34 км + 850 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,48 м2;

35 км + 740 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 2,3 м2;

35 км + 800 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

35 км + 805 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1 м2;

35 км + 900 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,8 м2;

35 км + 907 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,1 м2;

36 км + 530 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 2,2 м2;

36 км + 705 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1,3 м2;

36 км + 707 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,78 м2;

37 км + 100 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,45 м2;

37 км + 105 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,48 м2;

37 км + 110 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,28 м2;

37 км + 115 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,18 м2.

Согласно постановлению Администрации Новгородской области от 1 июня 2010 г. № 243 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Новгородской области» (далее по тексту - Постановление) установлено, что автодорога «Любытино-Неболчи-Бокситогорск» отнесена к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Новгородской области (п. 8 Перечня).

Решением КУГИ Новгородской области от 22.03.1999 № 595 установлено, что вышеназванная дорога передана в оперативное управление Государственному областному казенному учреждению «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор».

В соответствии с положениями л. 2.1 Устава ГОКУ «Новгородавтодор» предметом деятельности Учреждения является осуществление полномочий исполнительных органов государственной власти Новгородской области в сфере использования автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них на территории Новгородской области и осуществления на них дорожной деятельности, а также содействие в повышении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Новгородской области.

Одной из целей деятельности Учреждения, согласно п. 2.2 Устава ГОКУ «Новгородавтодор», является, помимо прочего, организация выполнения работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог за счет и в пределах выделенных на эти цели финансовых средств.

В силу п. 2 Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, утвержденных Постановлением Администрации Новгородской области от 29.10.2010 г. № 520 организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог включают следующие мероприятия: оценка технического состояния автомобильных дорог; разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог; проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог; приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

В соответствии с п. 3 вышеуказанных Правил организацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляет государственное областное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор».

Таким образом, именно на ГОКУ «Новгородавтодор» лежит обязанность по содержанию вышеуказанных автомобильных дорог регионального значения в соответствии с требованиями вышеуказанного законодательства.

Согласно п. 1.15. Устава ГОКУ «Новгородавтодор», Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его распоряжении денежных средств. При недостаточности у Учреждения денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет главный распорядитель бюджетных средств в лице Департамента.

Учредителем Учреждения является Новгородская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области (п. 1.4 Устава ГОКУ «Новгородавтодор»). 

В соответствии с п. 4 ст. 123.22 ГК РФ казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его имущества.

Из содержания данной нормы прямо следует, что дополнительную (субсидиарную) ответственность по обязательствам казенного учреждения несет собственник имущества такого учреждения.

Следовательно, исходя из требований статьи 123.22 ГК РФ, при недостаточности у ГОКУ «Новгородавтодор» денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам последнего несет Департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области.

Однако, как следует из объяснений представителя ответчика и условий заключенного государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на устранение дефектов дорожного покрытия на следующих участках автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием «Любытино-Неболчи-Бокситогорск» с с 0 км. 000 м. по 38 кв. 000 м. имеются. 

В этой связи возложение субсидиарной ответственности на Департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области суд считает необоснованным.

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Исходя из позиции истца об установлении срока исполнения решения суда – до ДД.ММ.ГГГГ и позиции ответчика, суд находит такой срок достаточным. 

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с Учреждения в доход местного бюджета надлежит взыскать государственную пошлину в размере 300 руб. 00 коп.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Решил:

Исковые требования прокурора Любытинского района к государственному областному казенному учреждению «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» об обязании совершить определенные действия удовлетворить.

Обязать государственное областное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор», адрес: 

<

адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить дефекты дорожного покрытия на следующих участках автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием «Любытино-Неболчи-Бокситогорск»:

0 км + 680 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,24 м2;

0 км + 683 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,15 м2;

0 км + 688 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,12 м2;

0 км + 694 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,18 м2;

0 км + 695 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,44 м2;

0 км + 700 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,35 м2;

0 км + 725 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,48 м2;

0 км + 729 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,42 м2;

0 км + 732 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3 м2;

0 км + 735 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,21 м2;

0 км + 740 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,24 м2;

0 км + 744 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,18 м2;

0 км + 745 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,28 м2;

0 км + 752 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,27 м2;

0 км + 753 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

1 км + 510 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,15 м2;

1 км + 511 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,16 м2;

1 км + 512 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,14 м2;

1 км + 513 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,15 м2;

1 км + 563 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,72 м2;

1 км + 568 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3 м2;

1 км + 575 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,2 м2;

1 км + 600 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,36 м2;

1 км + 602 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,12 м2;

1 км + 603 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,24 м2;

1 км + 660 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,23 м2;

1 км + 666 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,18 м2;

1 км + 686 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,81 м2;

1 км + 696 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,25 м2;

1 км + 720 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,28 м2;

1 км + 810 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,3 м2;

1 км + 815 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 1,74 м2;

1 км + 868 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,54 м2;

1 км + 869 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,18 м2;

1 км + 870 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,64 м2;

1 км + 871 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,24 м2;

1 км + 905 м – выбоина глубиной 11 см, площадью 0,36 м2;

1 км + 908 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,6 м2;

1 км + 910 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,77 м2;

1 км + 911 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,2 м2;

1 км + 921 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,35 м2;

1 км + 946 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 1,5 м2;

1 км + 975 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,24 м2;

1 км + 995 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,77 м2;

1 км + 997 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,16 м2;

1 км + 998 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,49 м2;

2 км + 001 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 0,91 м2;

2 км + 011 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,4 м2;

2 км + 014 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,25 м2;

2 км + 024 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,44 м2;

2 км + 085 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,18 м2;

2 км + 095 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,8 м2;

2 км + 100 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1 м2;

2 км +105 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

2 км + 106 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,23 м2;

2 км + 107 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

2 км + 108м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,9 м2;

2 км + 109 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,55 м2;

2 км + 320 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3 м2;

2 км + 330 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,16 м2;

2 км + 331 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,24 м2;

2 км + 337 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,2 м2;

2 км + 435 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,45 м2;

2 км + 450 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,2 м2;

2 км + 451 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3 м2;

2 км + 471 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,36 м2;

2 км + 478 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,4 м2;

2 км + 515 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,35 м2;

2 км + 535 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,36 м2;

2 км + 536 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,63 м2;

2 км + 566 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,48 м2;

2 км + 600 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,58 м2;

2 км + 603 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,28 м2;

2 км + 730 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,42 м2;

2 км + 745 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,12 м2;

2 км + 750 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,24 м2;

2 км + 751 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,32 м2;

2 км + 752 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,27 м2;

2 км + 757 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,35 м2;

3 км + 610 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,21 м2;

5 км + 580 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,32 м2;

6 км + 285 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,2 м2;

6 км + 295 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,28 м2;

6 км + 300 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,2 м2;

6 км + 302 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,42 м2;

6 км + 307 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,18 м2;

6 км + 308 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,22 м2;

6 км + 318 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,18 м2;

6 км + 323 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,24 м2;

6 км + 328 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,15 м2;

6 км + 338 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,25 м2;

6 км + 374 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,42 м2;

6 км + 375 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,24 м2;

6 км + 415 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,4 м2;

6 км + 422 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,48 м2;

6 км + 442 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1 м2;

6 км + 475 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,81 м2;

6 км + 490 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,9 м2;

6 км + 500 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3 м2;

6 км + 520 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 1,1 м2;

6 км + 525 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,8 м2;

6 км + 548 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,88 м2;

6 км + 580 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,2 м2;

6 км + 585 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 1,3 м2;

6 км + 595 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,56 м2;

6 км + 604 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1,6 м2;

6 км + 609 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 0,28 м2;

6 км + 618 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,75 м2;

6 км + 634 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

6 км + 637 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,3 м2;

6 км + 820 м – выбоина глубиной 11 см, площадью 1,05 м2;

6 км + 830 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,25 м2;

6 км + 855 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1 м2;

6 км + 915 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,35 м2;

6 км + 916 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,36 м2;

6 км + 918 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,3 м2;

7 км + 425 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,36 м2;

7 км + 430 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,44 м2;

7 км + 450 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,25 м2;

7 км + 700 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 1 м2;

7 км + 720 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,96 м2;

7 км + 722 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 0,8 м2;

7 км + 723 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,48 м2;

7 км + 790 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 0,48 м2;

7 км + 791 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 0,54 м2;

8 км + 021 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 0,63 м2;

8 км + 026 м – выбоина глубиной 11 см, площадью 1,1 м2;

8 км + 031 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,56 м2;

8 км + 038 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 1,8 м2;

8 км + 620 м – выбоина глубиной 11 см, площадью 0,78 м2;

8 км + 622 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,63 м2;

8 км + 623 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 1,56 м2;

8 км + 690 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,64 м2;

8 км + 700 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,24 м2;

8 км + 985 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3 м2;

9 км + 045 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,42 м2;

9 км + 065 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 2,04 м2;

9 км + 067 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,9 м2;

9 км + 200 м – выбоина глубиной 5 см, площадью 0,18 м2;

9 км + 210 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,28 м2;

9 км + 310 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,6 м2;

9 км + 480 м – выбоина глубиной 12 см, площадью 0,42 м2;

9 км + 487 м – выбоина глубиной 11 см, площадью 0,8 м2;

9 км + 492 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 1,3м2;

9 км + 930 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,5 м2;

9 км + 995 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,02 м2;

10 км + 000 м – выбоина глубиной 11 см, площадью 0,56 м2;

10 км + 015 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 1,25 м2;

10 км + 070 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,2 м2;

10 км + 080 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,44 м2;

10 км + 085 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,35 м2;

10 км + 115 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,27 м2;

10 км + 125 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,36 м2;

10 км + 155 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 0,9 м2;

10 км + 420 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,42 м2;

10 км + 425 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,5 м2;

10 км + 760 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1,8 м2;

10 км + 770 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,35 м2;

13 км + 780 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,18 м2;

17 км + 500 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,32 м2;

17 км + 510 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1м2;

17 км + 600 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1,08 м2;

17 км +645 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 1,1 м2;

17 км + 720 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,36 м2;

18 км + 580 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,9 м2;

19 км + 581 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,1 м2;

19 км +631 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1,125 м2;

20 км + 000 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,81 м2;

20 км + 050 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,63 м2;

20 км + 100 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 2,1 м2;

20 км + 101 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,99 м2;

20 км + 285 м – выбоина глубиной 19 см, площадью 0,75 м2;

20 км + 470 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,8 м2;

20 км + 472 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,7 м2;

20 км + 740 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3 м2;

20 км + 885 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,42 м2;

20 км + 890 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,8 м2;

21 км + 000 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,81 м2;

21 км + 005 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,49 м2;

21 км + 020 м – выбоина глубиной 11 см, площадью 2 м2;

21 км + 350 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,36 м2;

21 км + 355 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1,35 м2;

21 км + 360 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1,2 м2;

21 км + 420 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,4 м2;

21 км + 423 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,9 м2;

21 км + 426 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,2 м2;

21 км + 600 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,27 м2;

23 км + 200 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 2,6 м2;

23 км + 980 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,9 м2;

23 км + 982 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,36 м2;

24 км + 025 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,25 м2;

24 км + 027 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,18 м2;

24 км + 029 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,3 м2;

24 км + 039 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,2 м2;

24 км + 041 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,25 м2;

24 км + 051 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,18 м2;

24 км + 060 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,15 м2;

24 км + 100 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,3 м2;

24 км + 270 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,48 м2;

24 км + 360 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,44 м2;

24 км + 430 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,27 м2;

24 км + 450 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,35 м2;

24 км + 455 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,28 м2;

24 км + 460 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,4 м2;

24 км + 470 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,32 м2;

24 км + 490 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,16 м2;

24 км + 500 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,21 м2;

24 км + 540 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,54 м2;

24 км + 690 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,7 м2;

25 км + 100 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,2 м2;

25 км + 103 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,25 м2;

25 км + 108 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,24 м2;

25 км + 118 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,28 м2;

25 км + 120 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3 м2;

25 км + 130 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,4 м2;

25 км + 140 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,24 м2;

25 км + 150 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,4 м2;

25 км + 170 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,32 м2;

25 км + 190 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3 м2;

25 км + 200 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 1 м2;

25 км + 210 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,15 м2;

25 км + 370 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,25 м2;

25 км + 410 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,42 м2;

25 км + 430 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,16 м2;

25 км + 450 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,3 м2;

25 км + 460 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,28 м2;

25 км + 490 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,4м2;

25 км + 515 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,2 м2;

25 км + 530 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,3 м2;

25 км + 570 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,18 м2;

25 км + 600 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,24 м2;

25 км + 620 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,3 м2;

25 км + 650 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,4 м2;

25 км + 670 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,32 м2;

25 км + 690 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,25 м2;

25 км + 720 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,2 м2;

25 км + 740 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,3 м2;

25 км + 780 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,25 м2;

25 км + 800 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,48 м2;

25 км + 820 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,36 м2;

25 км + 900 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,24 м2;

25 км + 930 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,48 м2;

25 км + 970 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,45 м2;

26 км + 010 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

26 км + 040 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,48 м2;

26 км + 070 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,56 м2;

26 км + 120 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,48 м2;

26 км + 150 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

26 км + 200 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,45 м2;

26 км + 240 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,63 м2;

26 км + 270 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,48 м2;

26 км + 310 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,78 м2;

26 км + 350 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,84 м2;

26 км + 400 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,81 м2;

26 км + 440 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,78 м2;

26 км + 470 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,56 м2;

26 км + 495 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,63 м2;

26 км + 540 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,48 м2;

26 км + 570 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,7 м2;

26 км + 650 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,63 м2;

26 км + 700 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,54 м2;

26 км + 750 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0, 5 м2;

26 км + 800 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,48 м2;

26 км + 850 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,36 м2;

26 км + 900 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

26 км + 930 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,32 м2;

26 км + 970 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,42 м2;

27 км + 005 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

27 км + 030 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,46 м2;

27 км + 100 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,4 м2;

27 км + 130 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0, 5 м2;

27 км + 160 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,4 м2;

27 км + 200 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,48 м2;

27 км + 220 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,54 м2;

27 км + 260 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,6 м2;

27 км + 300 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,54 м2;

27 км + 333 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,38 м2;

27 км + 372 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,6 м2;

27 км + 400 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,72 м2;

27 км + 650 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1 м2;

27 км + 670 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,78 м2;

29 км + 440 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,5 м2;

29 км + 450 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,78 м2;

29 км + 461 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,42 м2;

29 км + 630 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,56 м2;

29 км + 635 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,64 м2;

29 км + 805 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,36 м2;

29 км + 900 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,44 м2;

30 км + 070 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,24 м2;

30 км + 100 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,4 м2;

30 км + 175 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1,5 м2;

30 км + 200 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,3м2;

30 км + 400 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0, 5 м2;

30 км + 495 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,26 м2;

30 км + 600 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,32 м2;

30 км + 610 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,3 м2;

30 км + 640 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,48 м2;

30 км + 665 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,63 м2;

30 км + 690 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,78 м2;

30 км + 715 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,46 м2;

30 км + 850 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,9 м2;

30 км + 970 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,7 м2;

31 км + 005 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,58 м2;

31 км + 032 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,63 м2;

31 км + 091 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,74 м2;

31 км + 120 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,56 м2;

31 км + 145 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,67 м2;

31 км + 172 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,78 м2;

31 км + 205 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,63 м2;

31 км + 235 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

31 км + 253 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,32 м2;

31 км + 291 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,27 м2;

31 км + 311 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,24 м2;

31 км + 342 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,34 м2;

31 км + 371 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,25 м2;

31 км + 401 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,23 м2;

31 км + 415 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,27 м2;

31 км + 456м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,32 м2;

31 км + 530 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,26 м2;

31 км + 890 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,54 м2;

32 км + 430 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,48 м2;

32 км + 455 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

32 км + 470 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,6 м2;

32 км + 535 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 1,2 м2;

32 км + 630 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,44 м2;

32 км + 680 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,64 м2;

32 км + 700 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,9 м2;

32 км + 800 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,63 м2;

33 км + 015 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 2,66 м2;

33 км + 030 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,63 м2;

33 км + 050 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,36 м2;

33 км + 060 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 2 м2;

33 км + 320 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0, 81 м2;

33 км + 335 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,72 м2;

33 км + 500 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,48 м2;

33 км + 503 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,27 м2;

33 км + 730 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 1,1 м2;

33 км + 825 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,6 м2;

33 км + 830 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,28 м2;

33 км + 980 м – выбоина глубиной 12 см, площадью 3,22 м2;

33 км + 990 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,44 м2;

34 км + 160 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 1 м2;

34 км + 165 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,56 м2;

34 км + 400 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,78 м2;

34 км + 510 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,45 м2;

34 км + 560 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 2м2;

34 км + 600 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,8 м2;

34 км + 620 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,6 м2;

34 км + 640 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,28 м2;

34 км + 661 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,88 м2;

34 км + 704 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,56 м2;

34 км + 730 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,63 м2;

34 км + 750 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,48 м2;

34 км + 800 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,62 м2;

34 км + 850 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,48 м2;

35 км + 740 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 2,3 м2;

35 км + 800 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,36 м2;

35 км + 805 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1 м2;

35 км + 900 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 0,8 м2;

35 км + 907 м – выбоина глубиной 9 см, площадью 1,1 м2;

36 км + 530 м – выбоина глубиной 10 см, площадью 2,2 м2;

36 км + 705 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 1,3 м2;

36 км + 707 м – выбоина глубиной 7 см, площадью 0,78 м2;

37 км + 100 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,45 м2;

37 км + 105 м – выбоина глубиной 8 см, площадью 0,48 м2;

37 км + 110 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,28 м2;

37 км + 115 м – выбоина глубиной 6 см, площадью 0,18 м2.

Взыскать с государственного областного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» в доход местного бюджета госпошлину в размере 300 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Новгородский областной суд через Новгородский районный суд в течение одного месяца со дня составления мотивированного решения, то есть с ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий Зуев Н.В.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.