Дело № 1-308/19

43RS0002-01-2019-003410-85

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

г. ФИО3 08 июля 2019 года

Октябрьский районный суд г. Кирова в составе: 

председательствующего судьи Фоминых С.М.,

при секретаре судебного заседания Вахрушевой К.С.,

с участием помощника прокурора Октябрьского района г. Кирова Чагиной Е.О.,

подозреваемого ФИО1,

защитника – адвоката Забудько М.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство старшего следователя СО по Октябрьскому району г. Кирова СУ СК РФ по Кировской области ФИО2 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования Сколов Д.В. подозревается в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, при следующих обстоятельствах.

Сколов Д.В. нарушил правила безопасности при ведении строительных или иных работ и это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, при следующих обстоятельствах. Согласно ч. 3 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

ООО «Кировспецмонтаж» на основании устава, утвержденного 20.11.2017 и свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 43 № от 31.03.2014, осуществляет предпринимательскую деятельность в виде жилищного строительства. 

На основании разрешения на строительство №-RU № от 08.09.2017 администрации муниципального образования «Город ФИО3» ООО «Кировспецмонтаж» осуществляет строительство объекта капитального строительства в виде многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: 

<

адрес>. 

В соответствии с приказом № ПЗ /60 от 14.01.2015 Д. принят на работу в должности штукатура на участок фасадных работ ООО «Кировспецмонтаж». 

Согласно ст. 212 Трудового Кодекса РФ, обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить: безопасность работников при эксплуатации оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов и сырья, создание и функционирование системы управления охраной труда; применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном Законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров; недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья. 

Согласно ст. 219 Трудового Кодекса РФ каждый работник имеет право на: рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия опасных производственных факторов; обучение безопасным методам и приемам труда.

Согласно ст. 225 Трудового Кодекса РФ все работники обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда. Для всех поступающих на работу лиц работодатель обязан проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда в период работы. 

В соответствии с п. 1.3 Трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ содержание трудовых функций Д. включает в себя выполнение трудовых обязанностей, указанных, в том числе, в законах и нормативных актах, а также локальных нормативных актах, содержащих нормы трудового права. 

В соответствии с п. 3.2.6 Трудового договора № работник обязан соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. В соответствии с п. 3.2.8 Трудового договора № работник обязан незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей. 

В соответствии с приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № от 14.01.2015 Сколов Д.В. принят на работу в администрацию строительных участков в должности мастера строительных и монтажных работ ООО «Кировспецмонтаж».

Согласно п. 6 Приказа № 2.С/1-ОТ от 09.01.2018 «О назначении ответственных лиц по обеспечению безопасных условий и охране труда» (далее по тексту - Приказ) ответственность за организацию безопасного производства работ на участке фасадных работ возложена на прораба С., мастеров СМР М., С. и ФИО1

23.10.2017 Сколов Д.В. ознакомлен с должностной инструкцией, согласно п. 2.2.6 которой он обязан осуществлять постоянный контроль за ходом работ повышенной опасности. 

Согласно должностной инструкции мастера строительных и монтажных работ ООО «Кировспецмонтаж» от 15.01.2015 (далее по тексту - Должностная инструкция) п. 2.2.12 мастер проверяет состояние техники безопасности и принимает меры к устранению выявленных недостатков.

Согласно п. 2.3.1 Должностной инструкции мастер обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке в соответствии с проектом производства работ, производственным планом и нормативными документами.

Согласно п. 2.3.2 Должностной инструкции мастер контролирует соблюдение технологической последовательности производства строительных работ и обеспечение их надлежащего качества.

Согласно п. 2.3.3 Должностной инструкции мастер производит при необходимости разбивочные работы, геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций.

Согласно п. 2.3.7 Должностной инструкции мастер принимает законченные работы

Согласно п. 3.6 Должностной инструкции мастер имеет право проводить проверки качества и своевременности исполнения поручений.

Согласно п. 3.9 Должностной инструкции мастер имеет право требовать прекращения (приостановления) работ (в случае нарушений, несоблюдения установленных требований и т.д.), соблюдения установленных норм, правил, инструкций; давать указания по исправлению недостатков и устранению нарушений.

Согласно п. 3.5 «МДС 12-25.2006. Леса строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация» (далее по тексту - МДС 12-25.2006) стоечные леса устанавливаются на опорные башмаки. Нагрузка лесов передается на башмаки и далее посредством деревянных подкладок на грунт.

Согласно п. 3.6 МДС 12-25.2006 общий вид стоечных приставных рамных лесов приведен на рисунке 1.

Согласно п. 6.1 МДС 12-25.2006 стоечные леса устанавливают на спланированную утрамбованную поверхность грунта, обустроенную водоотводом. Под башмаками каждой пары стоек укладывают в поперечном направлении подкладку из доски толщиной не менее 50 мм. Следует обеспечить горизонтальность подкладки, но без помощи кирпичей, камней и обрезков из досок. Леса оборудованы регулируемыми винтовыми опорами для обеспечения горизонтальности. Горизонтальность лесов может быть обеспечена устройством специального временного опорного сооружения.

Согласно п. 6.1.4 МДС 12-25.2006 места крепления лесов к стене указываются в проекте производства работ. При отсутствии указаний крепление лесов к несущей стене здания анкерами (дюбелями) производится не менее чем через один ярус для крайних стоек, через два пролета для верхнего яруса и одного крепления на каждые 50 м2 проекции поверхности лесов на фасад здания. При совпадении точек крепления с проемами в стене леса крепят к несущим конструкциям (стенам, колоннам, перекрытиям) с внутренней стороны здания при помощи различных приспособлений и устройств. Не следует крепить леса к балконам, карнизам, парапетам.

Согласно п. 7.1 МДС 12-25.2006 ввод лесов в эксплуатацию допускается после приемки комиссией, назначаемой руководителем строительной организации. Леса следует эксплуатировать в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя и требованиями СНиП 12-03.

Согласно п. 7.2 МДС 12-25.2006 техническое состояние лесов контролируется перед каждой сменой.

Согласно п. 7.3 МДС 12-25.2006 леса подлежат дополнительному осмотру после оттепели, которая может уменьшить несущую способность основания под ними.

Согласно п. 3.2.3 «МДС 12-40.2008. Рекомендации по составлению проекта производства работ на монтаж строительных лесов» (далее по тексту - МДС 12-40.2008) монтаж лесов производится согласно инструкции завода-изготовителя по ярусам на длину захватки.

Технологический процесс монтажа состоит из сборки первого, второго, третьего и других ярусов.

Сборка первого яруса лесов. На подготовленную, ровную в горизонтальной плоскости площадку устанавливают башмаки с винтовым регулированием высоты. 

В соответствии с разделом «1. Характеристика здания и строительных лесов» «МДС 12-57.2010. Методическая документация в строительстве. Монтаж строительных лесов на высотные здания. Проект производства работ» и «МДС 12-58.2011. Методическая документация в строительстве. Строительные леса. Изготовление, монтаж, эксплуатация»:

- для монтажа на высотные сооружения выполняется ряд обоснованных расчетами мероприятий, не предусмотренных заводом-изготовителем;

- современные архитектурно-строительные решения отличаются сложностью, что требует разработки почти всех или всех приведенных в МДС 12-57.2010 мероприятий и соответствующего отражения их в проекте производства работ на монтаж лесов.

Все указанные мероприятия должны быть обоснованы расчетами и согласованы с заводом-изготовителем.

Согласно п. 3.1.1 МДС 12-57.2010 до начала монтажных работ проводятся подготовительные работы, производится инструктаж рабочих-монтажников о порядке, приемах и правилах сборки и крепления лесов к стене.

Согласно п. 3.2.3 МДС 12-57.2010 монтаж лесов производится, согласно инструкции завода-изготовителя, по ярусам на длину захватки. Технологический процесс монтажа состоит из сборки первого, второго, третьего и других ярусов, крепления лесов к сооружению и монтажа опорных устройств на высоте.

Согласно п. 3.2.4 МДС 12-57.2010 сборку ярусов лесов производят следующим образом. На подготовленную, ровную в горизонтальной плоскости площадку устанавливают башмаки с винтовым регулированием высоты. Устанавливают поперечные и продольные связи на внутренние и наружные ряды стоек для опор первого монтажного яруса.

Согласно п. 4.1 раздела «4. Требования к качеству и приемка работ» МДС 12-57.2010 и МДС 12-40.2008 качество монтажа лесов обеспечивается текущим контролем технологических операций подготовительных и основных работ, а также при приемке работ. 

Согласно п. 4.2 МДС 12-57.2010 и МДС 12-40.2008 в процессе подготовительных работ проверяют, в т.ч. ровность и равнопрочность точек основания, на которые устанавливаются башмаки.

Согласно п. 4.3 МДС 12-57.2010 и МДС 12-40.2008 в процессе монтажных работ проверяют:

- точность разметки;

- правильность и надежность установки башмаков лесов на основание;

- вертикальность стоек и горизонтальность связей, настила лесов.

Горизонтальность лесов в продольном и поперечном направлениях обеспечивается по уровню, вертикальность - по отвесу.

Согласно п. 4.4 МДС 12-57.2010 и МДС 12-40.2008 при приемке работ приемочной комиссией производится осмотр смонтированных лесов в целом и особенно тщательно мест крепления и сопряжений. Горизонтальность и вертикальность лесов проверяются с помощью геодезических приборов.

Согласно п. 4.6 МДС 12-57.2010 качество монтажа лесов оценивается степенью соответствия фактических параметров и характеристик проектным, указанным в проектной и нормативно-технической документации.

Согласно п. 5.1 раздела «5. Монтаж и демонтаж лесов» Паспорта «Леса рамные строительные приставные ЛРСП-300» производства ЗАО «Сталко групп» (далее по тексту - Паспорт лесов) монтаж лесов должен производиться под руководством ответственного производителя работ, который должен:

- изучить конструкцию лесов;

- составить схему установки лесов для конкретного объекта;

- составить перечень необходимых элементов.

Согласно п. 5.2 Паспорта лесов рабочие, монтирующие леса, предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене.

Согласно п. 5.3 Паспорта лесов леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды.

Согласно п. 5.5 Паспорта лесов монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов.

Согласно п. 5.6 Паспорта лесов монтаж лесов производится согласно схеме установки и с соблюдением порядка монтажа.

Согласно 1-му этапу раздела «6. Порядок монтажа» Паспорта лесов на подготовленной площадке (выровненной и утрамбованной) установить деревянные подкладки с шагом 3 м, установить опорные пяты или винтовые опоры на деревянные подкладки так, чтобы основания рам лесов находились в одной горизонтальной плоскости.

Согласно п. 7.1 раздела «7. Эксплуатация лесов» Паспорта лесов металлические строительные приставные рамные леса допускаются к эксплуатации только после окончания их монтажа, но не ранее сдачи их по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером строительства, с участием работника по технике безопасности.

Согласно п. 7.3 Паспорта лесов при приемке установленных лесов в эксплуатацию проверяется:

- соответствие собранного каркаса монтажным схемам и правильность сборки узлов;

- правильность и надежность лесов на основании;

- правильность и надежность крепления лесов к стене;

- обеспечение отвода воды от лесов;

- особое внимание обратить на вертикальность стоек.

Согласно п. 7.4 Паспорта лесов состояние лесов должно ежедневно перед началом смены проверяться производителем работ или мастером, руководящим работами.

Согласно п. 8.1 раздела «8. Указание мер безопасности» Паспорта лесов особое внимание уделять вертикальности рам.

Согласно п. 8.2 Паспорта лесов леса должны быть надежно закреплены к стене по всей высоте (минимум одно крепление на 25 кв.м). Произвольное снятие крепления лесов к стене не допускается.

Согласно разделу «1. Введение» Проекта производства работ на монтаже строительных лесов ЛРСП-300, разработанного 18.04.2012, согласованного с производителем работ, а также с инженером по ОТ 18.01.2013, утвержденного главным инженером ООО «Кировспецмонтаж» (далее по тексту - ППР) данный проект производства работ разработан на основании паспорта лесов ЛРСП - 300, а также конструктивных особенностей сооружения, осмотра территории строительства в натуре, существующих технологий производства строительно-монтажных работ, данных строительной организации по оснащению машинами и механизмами. Данный ППР разработан при наличии следующих исходных данных. 

Леса ЛРСП-300 – приставные рамные, при устройстве фасадных систем могут достигать высоты 60 м. Шаг яруса по высоте – 2 м., шаг рам вдоль стены – 3 м., ширина рабочего яруса – 1,0 м. Нормативная нагрузка не более 200 кгс/кв.м.

В проекте изложены положения по организации и технологии монтажа лесов, требования к качеству и приемке работ.

Согласно п. 3.2 раздела «3. Основные требования при возведении лесов» ППР монтаж лесов должен производиться под руководством лица, ответственного за производство работ. Работники, монтирующие леса, предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене.

Согласно п. 3.3 ППР производитель работ обязан:

- тщательно ознакомиться с данными ППР;

- провести инструктаж и рабочими по безопасным методам работы, о порядке и приемах монтажа лесов и их креплении к несущим элементам зданий.

Согласно п. 4.1.5 подраздела «Подготовительные работы» раздела «4. Организация и технология выполнения работ» ППР для монтажа лесов подготавливается спланированная и утрамбованная площадка, с которой должен быть устроен отвод воды, или площадка с асфальтобетонным покрытием. Если грунт влажный, то трамбование производится с подсыпкой щебня, битого кирпича, бетона. При перепаде высот вдоль фасада площадку под леса выравнивают по горизонтали в продольном и поперечном направлениях. Для выравнивания перепадов высот до 500 мм применяют стандартные бетонные плиты и доски толщиной не менее 40-50 мм.

Согласно п. 4.1.7 ППР разметка точек установки анкерных болтов на стене здания производится в соответствии с рабочим чертежом на стену или «по месту». На начальном этапе определяются маячные точки разметки стены с таким расчетом, чтобы точки не совпали с проемами окон. Не допускается крепить леса к балконам, карнизам, парапетам. Расстояние точки крепления анкерных болтов до проема должны быть не менее 150-200 мм. Горизонтальность крайних точек определяется с помощью нивелира, точки отмечают несмываемой краской. По двум крайним точкам, используя лазерный уровень и рулетку, определяют и отмечают краской промежуточные точки установки анкерных болтов. Затем по крайним точкам горизонтальной линии определяют вертикальные линии. Несмываемой краской отмечают точки установки анкерных болтов на крайних вертикальных линиях.

Согласно п. 4.2.2 ППР при монтаже лесов строго соблюдать последовательность монтажа лесов и обеспечение их устойчивости. При этом, особое внимание обращать на качество основания под опоры.

Согласно п.п. «Сборка первого яруса лесов» п. 4.2.3 ППР на подготовленную, ровную в горизонтальной плоскости площадку укладывают в поперечном направлении подкладки с шагом 3 м из досок толщиной не менее 40-50 мм. На деревянные подкладки устанавливают опорные пяты или опоры с винтовым регулированием высоты.

Согласно п. 4.3.1 подраздела «4.3. Особенности производства работ в зимних условиях» раздела «4. Организация и технология выполнения работ» ППР работы по монтажу строительных лесов в зимних условиях должны выполняться с соблюдением тех же требований и указаний для производства работ, что и в нормальных условиях. Работами в зимних условиях считаются работы, выполняемые при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5?С и минимальной суточной температуре ниже 0?С, а также при оттепелях.

Согласно п. 4.3.2 ППР при установке и использовании инвентарных лесов в зимних условиях нужно учитывать следующее: 

- подкладные доски под опоры стоек должны укладываться на прочное хорошо выровненное основание (асфальт, мостовая) после удаления снега и льда;

- должны тщательно проверяться устойчивость и прочность крепления лесов.

Согласно п. 5.1 раздела «5. Требования к качеству и приемка работ» ППР качество монтажа лесов обеспечивается текущим контролем технологических операций подготовительных и основных работ, а также при приемке работ.

Согласно п. 5.2 ППР в процессе подготовительных работ проверяют: правильность и надежность установки опор (башмаков) лесов на основание.

Согласно п. 5.4 ППР при приемке работ приемочной комиссией производится осмотр смонтированных лесов и особенно тщательно мест крепления и сопряжений. При приемке установленных лесов в эксплуатацию проверяются: выставление уровня лесов на жестком основании.

Согласно п. 5.5 ППР приемка смонтированных лесов производится комиссией в составе мастера, бригадира и инженера по ОТ. При этом оформляется акт сдачи - приемки лесов, который утверждается главным инженером организации. До подтверждения акта работать с лесов не разрешается.

Согласно п. 6.1 раздела «6. Эксплуатация лесов» ППР состояние лесов должно ежедневно перед началом смены проверяться производителем работ или мастером, руководящим работами, выполняемыми с лесов.

Согласно п. 6.6 ППР леса ежедневно перед началом работ осматриваются мастером.

Согласно п. 8.1.1 подраздела «8.1. Техника безопасности и охрана труда при монтаже лесов» раздела «8. Техника безопасности и охрана труда» ППР при организации и проведении работ по монтажу строительных лесов должны выполняться требования СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ГОСТ 12.4.011, инструкция по ОТ.

Согласно п. 8.1.11 ППР техническое состояние лесов контролируется перед каждой рабочей сменой. Леса подлежат дополнительному осмотру после оттепели, которая может уменьшить несущую способность основания.

В соответствии с п. 2.2.8 должностной инструкции мастер строительных и монтажных работ Сколов обязан обеспечивать применение в соответствии с назначением технологической оснастки, в том числе, лесов. 

В соответствии с п. 2.2.9 должностной инструкции мастер строительных и монтажных работ Сколов обязан обеспечивать постоянное соответствие правилам, нормам и инструкциям по охране труда состояние рабочих мест, исправность оборудования, приспособлений, устройств. 

В соответствии с п. 2.2.12 должностной инструкции мастер строительных и монтажных работ Сколов обязан проверять состояние техники безопасности и принимать меры к устранению выявленных недостатков. 

Таким образом, с учетом положений ст. 212 ТК РФ Сколов Д.В. является лицом, на котором лежат обязанности по обеспечению соблюдения правил техники безопасности и правил охраны труда.

В период с 01.03.2019 по 12.04.2019 Сколов Д.В., являясь мастером строительных и монтажных работ ООО «Кировспецмонтаж», то есть лицом, на которое возложены обязанности по соблюдению техники безопасности и охраны труда при проведении строительных работ, в нарушение требований ст.ст. 76, 212, 219, 225 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 6.1 «МДС 12-57.2010. Методическая документация в строительстве. Монтаж строительных лесов на высотные здания. Проект производства работ»; п.п. 5.3; 4.1.5; 4.2.2.; 4.3.2; 5.4; 8.1.11 Проекта производства работ на монтаже строительных лесов ЛРСП-300, разработанного 18.04.2012, согласованного с производителем работ, а также с инженером по ОТ 18.01.2013, утвержденного главным инженером ООО «Кировспецмонтаж»; п.п.7.2; 7.3 «МДС 12-25.2006. Леса строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация»; должностной инструкции и условий трудового договора допустил Д. к работе на высоте с использованием строительных лесов, при этом перед укладкой бетонных плит, на которые затем устанавливались стоечные леса, площадка-основание не была спланирована по горизонтали, а также площадка-основание не была утрамбована с применением щебня, битого кирпича или бетона, а также после оттепели перед началом рабочей смены не произвел визуальный и измерительный контроль основания под бетонными плитами, а также самих бетонных плит под башмаками (опорами) лесов. 

В период с 08 часов до 12 часов 12.04.2019 Д., осуществлял строительные работы на строительных лесах, установленных на строительном объекте капитального строительства ООО «Кировспецмонтаж» в виде многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: 

<

адрес>, при этом в результате бездействия ФИО1 площадка-основание, на которой были установлены леса, не была спланирована по горизонтали, а также площадка-основание не была утрамбована с применением щебня, битого кирпича или бетона, а также после оттепели перед началом рабочей смены не был произведен визуальный и измерительный контроль, основания под бетонными плитами, а также самих бетонных плит под башмаками (опорами) лесов, то есть ответственным должностным лицом ФИО1 в нарушение требований должностной инструкции, строительных норм и правил не были приняты меры по обеспечению постоянного соответствия правилам, нормам и инструкциям по охране труда состояния рабочих мест, исправности оборудования, приспособлений, устройств; не была проведена обязательная проверка состояния техники безопасности и не были приняты меры к устранению возможно выявленных недостатков. 

В результате вышеизложенных нарушений, допущенных ФИО1, 12.04.2019 в период с 08 часов до 12 часов Д., находясь в рабочее время на объекте капитального строительства ООО «Кировспецмонтаж» в виде многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: 

<

адрес>, при проведении строительных работ в результате обрушения стоечных лесов, вызванного неравномерной осадкой грунта под бетонными плитами, являющимися основанием для стоечных строительных лесов, площадка-основание под которыми не была спланирована по горизонтали, а также не была утрамбована с применением щебня, битого кирпича или бетона, получил телесные повреждения:

- закрытый перелом 7,9 ребер слева с повреждением плевры и ткани легкого, осложненные малым гемопневматорексом справа, малым гемотораксом слева, ушиб левого легкого;

- закрытый неосложненный перелом 12-го грудного позвонка, 1,2,3-го поясничных позвонков;

- закрытый перелом горизонтальных ветвей лонной и седалищных костей с обеих сторон с удовлетворительным состоянием отломков, перелом боковых масс крестца слева с удовлетворительным состоянием отломков; 

- закрытый оскольчатый перелом наружной и внутренней лодыжек слева, разрыв дистального межберцового синдесмоза слева, подвывих левой стопы кнаружи.

Данные повреждения, в совокупности по признаку опасности для жизни и, как вызвавшие значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть (более 30%), относятся к причинившим тяжкий вред здоровью. 

Таким образом, Сколов Д.В., нарушил правила безопасности при ведении строительных работ, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью Д. При этом, Сколов, несмотря на указанные нарушения, полагал, что несчастного случая не произойдет, однако при необходимой внимательности и предусмотрительности мог и в силу своих профессиональных обязанностей должен был предвидеть наступление общественно опасных последствий своего бездействия.

Между нарушениями, допущенными ФИО1, и наступившими последствиями в виде тяжкого вреда здоровью Д., имеется прямая причинно-следственная связь.

В постановлении старший следователь СО по Октябрьскому району г. Кирова СУ СК РФ по Кировской области ФИО2 ходатайствует о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1 и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В обоснование ходатайства указывает, что подозреваемым заявлено ходатайство о прекращении в отношении него уголовного преследования по ч. 1 ст. 216 УК РФ и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку преступление, в совершении которого он подозревается, является, в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ, преступлением небольшой тяжести. Потерпевшему в полном объеме возмещен причиненный преступлением вред путем передачи денежных средств в счет компенсации морального и материального вреда. От потерпевшего Д. также поступило заявление, согласно которому он не возражает против прекращения в отношении ФИО1 уголовного преследования по ч. 1 ст. 216 УК РФ и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в связи с возмещением им морального и материального вреда в полном объем, претензий не имеет.

В судебном заседании подозреваемый Сколов Д.В. поддержал ходатайство старшего следователя СО по Октябрьскому району г. Кирова СУ СК РФ по Кировской области, согласен на прекращение в отношении него уголовного преследования с назначением судебного штрафа. Защитник Забудько М.Н. поддержал позицию подзащитного.

Помощник прокурора Чагина Е.О. поддержала ходатайство старшего следователя СО по Октябрьскому району г. Кирова СУ СК РФ по Кировской области о прекращении в отношении подозреваемого ФИО1 уголовного преследования с назначением судебного штрафа.

Потерпевший Д. не возражал против прекращения уголовного дела с назначением ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Выслушав мнения участников процесса, исследовав представленные материалы, суд приходит к следующим выводам. 

Согласно ч. 1 ст. 216 УК РФ уголовно-наказуемым деянием признается нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. 

В соответствии со ст. 6 УПК РФ уголовное судопроизводство имеет своим назначением, в числе прочего, защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

На основании ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

В силу ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Как установлено в судебном заседании, Сколов Д.В. подозревается в совершении преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, не судим, работает мастером строительных и монтажных работ в ООО «Кировспецмонтаж», по местам жительства и работы характеризуется положительно, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, загладил причиненный потерпевшему Д. преступлением моральный и физический вред в полном объеме путем передачи денежных средств в размере 30000 рублей, и принесением им своих извинений, которые потерпевшим были приняты, о чем имеется расписка. 

Преступление, в совершении которого подозревается Сколов Д.В., подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, а именно показаниями потерпевшего, свидетелей по делу, показаниями подозреваемого ФИО1, не отрицавшего свою причастность к содеянному, а также иными доказательствами.

При таких обстоятельствах, суд считает, что препятствий, указанных в ст. 446.2 УПК РФ, к удовлетворению заявленного ходатайства не имеется. Иные основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении ФИО1 отсутствуют.

При определении размера судебного штрафа суд учитывает положения ст. 104.5 УК РФ, в том числе тяжесть совершенного преступления, имущественное и семейное положение ФИО1, возможность получения им дохода.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

ходатайство старшего следователя СО по Октябрьскому району г. Кирова СУ СК РФ по Кировской области ФИО2 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1 удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ, освободив его от уголовной ответственности, с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 рублей.

Штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу путём перечисления в доход федерального бюджета по следующим реквизитам: 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области.

Почтовый адрес: 610005, 

<

...> 

Получатель: УФК по Кировской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области, л/с 

<

***>)

Банк получателя: Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное – Отделение ФИО3)

БИК банка: 043304001 

Р/счет получателя: 40101810222020011001

ИНН 

<

***> КПП 434501001

ОКТМО 33701000

ОГРН 

<

***>

КБК 417 1 16 21010 01 6000 145 – «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет».

Разъяснить ФИО1, что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями 2, 3, 6, 7 ст. 399 УПК РФ отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке. 

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Кировского областного суда через Октябрьский районный суд г. Кирова в течение 10 суток с момента его вынесения. 

В случае подачи апелляционной жалобы подозреваемый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе.

Судья С.М. Фоминых