Дело № 2-1365/2019

22RS0011-02-2019-000989-71

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 июля 2019 года г. Рубцовск 

Рубцовский городской суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Бочкаревой С.Ю., 

при секретаре Екатериничевой Ю.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Кампания «Надежда» о защите прав потребителей, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с настоящим иском к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Кампания «Надежда» (далее ООО «УК «Надежда») просила обязать ответчика ООО «УК «Надежда» произвести ремонт подъездов жилого дома по ул. * в г. Рубцовске, а именно произвести текущий ремонт подъездов МКД №28 по ул. Юбилейной в г. Рубцовске, выполнить ремонт штукатурного слоя стен и потолка, побелку стен и потолка, покраску стен и ограждений лестничных маршей, ремонт и покраску оконных и дверных конструкций, устранить разрушение ступеней лестничных маршей, закрепить провода, заменить оконные рамы на пластиковые, взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда. В обосновании иска указано, что ФИО1 является собственником квартиры №** в доме №** по ул. * в г. Рубцовске Алтайского края. Дом находится в управлении ООО «УК «Надежда». Ссылаясь на нормы ч.2 ст.154, ч.1 ст.61, ч.2 ст.162 ЖК РФ, Правила содержания общего имущества, в многоквартирном доме утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491, правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 указывает, что в нарушении закона управляющая компания с 2009 года ни разу не произвела ремонт подъездов жилого дома. Действиями ответчика ФИО1 причинен моральный вред выразившейся в не предоставлении услуги по содержанию жилья. Нанесенный ей моральный вред ФИО1 оценивает в 3 000 руб.

Истец ФИО1 в судебном заседании уточнила исковые требования и просила обязать ответчика произвести текущий ремонт подъездов жилого дома в пределах, установленных полученных экспертным заключением.

Представитель истца ФИО2, действующий на основании устного заявления истца, поддержал уточненные исковые требования в полном объеме. Пояснил, что обязанностью ответчика является проведение ремонта подъездов, которая не исполняется в течение длительного времени.

Представитель ООО «УК «Надежда» ФИО3 в судебном заседании иск не признала, пояснила, что ремонт подъездов в доме по ул. * необходим, однако до настоящего времени не произведен, поскольку собственники до настоящего времени не приняли соответствующее решение, поскольку в представленном ответчику протоколе о принятии решения о текущем ремонте подъездов имеются недостатки.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. ст. 4, 7, 29 Закона Российской Федерации № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан оказать услугу потребителю, качество которой соответствует условиям договора, стандартам, санитарным правилам и нормам. Потребитель имеет право на то, чтобы услуга при обычных условиях ее использования была безопасна для жизни, здоровья потребителя и не причиняла вред его имуществу.

Как следует из материалов дела и установлено судом многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Рубцовск, ул. *, находится в управлении ООО «УК «Надежда» с 22.02.2009, что подтверждается протоколом общего собрания.

Истец ФИО1 является собственником квартиры № ** по ул. * в г.Рубцовске, проживает в данном жилом помещении, что следует из свидетельства о государственной регистрации права. Кроме того, в соответствии с представленным протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № ** по ул. * в г.Рубцовске от 14.05.2015 ФИО1 избрана председателем совета многоквартирного дома. 

Согласно ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно: помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.

В силу п. 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Согласно ч.ч. 2, 3 названной нормы при управлении многоквартирным домом управляющей организацией, она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в п. 6 ч. 2 ст. 153 указанного Кодекса, либо в случае, предусмотренном ч. 14 ст. 161 указанного Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Порядок содержания общего имущества в многоквартирном доме регламентируется соответствующими Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 и Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном дома, и порядке их содержания и выполнения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290.

В силу п. 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем, в том числе: соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества.

На основании п. 16 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме надлежащее содержание общего имущества обеспечивается собственниками помещений путем заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией.

При этом, в силу п. 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, в состав общего имущества включаются: помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); крыши; ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции); ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры); иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома.

Требования истца мотивированы тем, что ООО «УК «Надежда» на протяжении десяти лет управления домом обязательства по управлению домом не выполняются в полной мере, в частности, не производила ремонт подъездов. 

Стороной ответчика в материалы дела представлены акт осеннего осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома, в котором проживает истец, в соответствии с которым требуется ремонт всех подъездов.

Приступая к управлению домом, управляющая компания взяла на себя обязанность за плату оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту указанного жилого дома. При этом доказательств, что в указанный период управляющей организацией производился текущий ремонт подъездов многоквартирного дома ** по ул. * в г.Рубцовске, ответчиком не представлено. 

В ходе рассмотрения дела, судом было назначено проведение судебной строительно-технической экспертизы для определения технического состояния подъездов жилого дома ** по ул. * в г.Рубцовске Алтайского края, вида работ, которые необходимо выполнить. 

Согласно заключению эксперта № 1682/19 от 20.05.2019, выполненному экспертами ООО «Лаборатория судебной строительно-технической экспертизы», в ходе проведения экспертного осмотра подъездов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, ул. * выявлены следующие повреждения: в подъезде №1:

1) побелка (верхняя часть стен в помещении подъезда и тамбура, потолки): на поверхности окрасочного слоя имеются потемнения и загрязнения, отслоения и отпадения окрасочного слоя от основания отдельными местами; 

2) окраска масляными составами (нижняя часть стен, боковые поверхности лестничных маршей): на поверхности окрасочного слоя имеются потемнения и загрязнения, отслоения и отпадения окрасочного слоя от основания отдельными местами;

3) полы: на этажных площадках, на входной площадке и в тамбуре – бетонные с покрытием из керамических плиток:

- имеются разрушения покрытия пола из керамических плиток;

- на промежуточных лестничных площадках – бетонные с окраской масляными составами по части периметра помещений:

- имеется стирание поверхности в ходовых местах, отдельные мелкие выбоины, сколы и волосные трещины в бетонной поверхности пола;

- имеются потемнения, загрязнения и разрушения окрасочного слоя;

- на лестничных маршах – бетонные ступени с окраской масляными составами по боковым сторонам ходовой поверхности:

- имеются потемнения, загрязнения и локальные разрушения окрасочного слоя (фото 13 и 14);

- имеется стирание поверхности в ходовых местах, мелкие трещины и выбоины, сколы и локальные разрушения бетона отдельных ступеней;

4) оконные блоки (деревянные с окраской масляными составами):

- имеется потемнение, загрязнение и локальное разрушение окрасочного слоя оконных блоков;

- отсутствуют приборы оконных блоков;

- заполнение отдельных оконных створок выполнено из нескольких стекол, сотового поликарбоната, отдельные створки имеют не полное остекление;

5) дверной блок между тамбуром и помещением подъезда – деревянный с окраской масляными составами, деревянная перегородка между тамбуром и помещением подъезда:

- имеются потемнения, загрязнения и разрушения окрасочного слоя дверного блока на отдельных участках;

- имеются локальные разрушения облицовки дверного блока и перегородки;

6) перильное ограждение (металлическое с деревянными поручнями, с окраской масляными составами):

- имеются локальные потемнения, загрязнения, частичное разрушение окрасочного слоя и поверхности древесины поручней;

- имеется потемнение, загрязнение, частичное разрушение окрасочного слоя металлического ограждения;

- отсутствует деревянный поручень перильного ограждения лестничного марша между промежуточной площадкой 3-4 и площадкой четвертого этажа;

7) элементы системы отопления, металлические этажные распределительные щитки и деревянные коммуникационные шкафы с окраской масляными составами:

- отсутствуют отдельные приборы створок деревянных коммуникационных шкафов на этажных площадках пятого, четвертого и третьего этажей;

- потемнение, загрязнение и частичное разрушение окрасочного слоя элементов на отдельных участках;

8) система освещения в помещении подъезда и тамбура:

- отсутствует система освещения в помещении тамбура;

- имеются открытые участки проводки системы освещения на этажных площадках;

в подъезде №2:

1) побелка (верхняя часть стен в помещении подъезда и тамбура, потолки):

- на поверхности окрасочного слоя имеются потемнения и загрязнения, отслоения и отпадения окрасочного слоя от основания отдельными местами;

- на отдельных участках стен и потолков имеются следы замачивания, разводы и пятна желтого и серого цвета;

2) окраска масляными составами (нижняя часть стен в помещении подъезда и тамбура, боковые поверхности лестничных маршей, нижняя плоскость отдельных ребер лестничных маршей):

- на поверхности окрасочного слоя имеются потемнения и загрязнения, отслоения и отпадения окрасочного слоя от основания отдельными местами;

3) полы:

- на этажных площадках (за исключением площадки второго этажа, имеющей покрытие из бетонной тротуарной плитки), на входной площадке и в тамбуре – бетонные с покрытием из керамических плиток:

- имеются разрушения покрытия пола из керамических плиток;

- на промежуточных лестничных площадках – бетонные: имеется стирание поверхности в ходовых местах, отдельные мелкие выбоины, сколы и волосные трещины в бетонной поверхности пола;

- на лестничных маршах (за исключением трех верхних ступеней лестничного марша между промежуточной площадкой 1-2 и площадкой второго этажа, и трех нижних ступеней лестничного марша между площадкой второго этажа и промежуточной площадкой 2-3, имеющих покрытие из бетонной тротуарной плитки) – бетонные ступени:

- имеется стирание поверхности в ходовых местах, мелкие трещины и выбоины, сколы и локальные разрушения бетона отдельных ступеней;

4) оконные блоки (деревянные с окраской масляными составами):

- имеется потемнение, загрязнение и локальное разрушение окрасочного слоя оконных блоков;

- отсутствуют приборы оконных блоков;

- заполнение отдельных оконных створок выполнено из нескольких стекол, стекол с трещинами, сотового поликарбоната, отдельные створки имеют не полное остекление;

5) дверной блок между тамбуром и помещением подъезда – деревянный с окраской масляными составами со стороны помещения подъезда и облицовкой рейкой (с лаковым покрытием) со стороны тамбура:

- имеются потемнения, загрязнения и разрушения окрасочного слоя дверного блока на отдельных участках;

6) перильное ограждение (металлическое с деревянными поручнями, с окраской масляными составами):

- имеются локальные потемнения, загрязнения, частичное разрушение окрасочного слоя и поверхности древесины поручней;

- имеется потемнение, загрязнение, частичное разрушение окрасочного слоя металлического ограждения;

- отсутствует часть металлического перильного ограждения лестничного марша между входной площадкой и площадкой первого этажа;

7) элементы системы отопления, металлические почтовые ящики, металлические этажные распределительные щитки и деревянные коммуникационные шкафы с окраской масляными составами, лестница на кровлю:

- отсутствуют отдельные приборы створок деревянных коммуникационных шкафов на этажных площадках пятого и первого этажей;

- имеются повреждения наличников деревянного коммуникационного шкафа на площадке первого этажа;

- окрасочный слой элементов системы отопления отсутствует;

- потемнение, загрязнение и частичное разрушение окрасочного слоя элементов на отдельных участках;

8) система освещения в помещении тамбура:

- отсутствует система освещения в помещении тамбура;

в подъезде №3:

1) побелка (верхняя часть стен в помещении подъезда и тамбура, потолки):

- на поверхности окрасочного слоя имеются потемнения и загрязнения, отслоения и отпадения окрасочного слоя от основания отдельными местами;

2) окраска масляными составами (нижняя часть стен в помещении подъезда и тамбура, боковые поверхности лестничных маршей), штукатурный слой стен входной площадки и лестничного марша между входной площадкой и площадкой первого этажа:

- на поверхности окрасочного слоя имеются потемнения и загрязнения, отслоения и отпадения окрасочного слоя от основания отдельными местами;

- на отдельном участке имеются разрушения штукатурного слоя стены входной площадки и лестничного марша между входной площадкой и площадкой первого этажа;

3) полы:

- на этажных площадках, на входной площадке и в тамбуре – бетонные с покрытием из керамических плиток:

- имеются покрытия пола из керамических плиток на отдельных участках;

- на промежуточных лестничных площадках – бетонные:

- имеется стирание поверхности в ходовых местах, отдельные мелкие выбоины, сколы и волосные трещины в бетонной поверхности пола;

- на лестничных маршах – бетонные ступени:

- имеется стирание поверхности в ходовых местах, мелкие трещины и выбоины, сколы и локальные разрушения бетона отдельных ступеней;

4) железобетонный лестничный марш между площадкой четвертого этажа и промежуточной площадкой 4-5:

- имеются следы ремонта ступеней лестничного марша;

- имеются разрушение защитного слоя арматуры ступеней, оголение и коррозия арматуры на отдельных участках;

5) оконные блоки (деревянные с окраской масляными составами):

- имеется потемнение, загрязнение и локальное разрушение окрасочного слоя оконных блоков;

- отсутствуют приборы оконных блоков;

- заполнение отдельных оконных створок выполнено из нескольких стекол, стекол с трещинами, сотового поликарбоната, отдельные створки имеют не полное остекление;

6) дверной блок между тамбуром и помещением подъезда – деревянный с окраской масляными составами:

- имеются потемнения, загрязнения и разрушения окрасочного слоя дверного блока на отдельных участках;

- имеются повреждения древесины отдельных наличников дверного блока;

- имеются стертость и частичное повреждение древесины порога дверного блока;

7) перильное ограждение (металлическое с деревянными поручнями, с окраской масляными составами):

- имеются локальные потемнения, загрязнения, частичное разрушение окрасочного слоя и поверхности древесины поручней;

- имеется потемнение, загрязнение, частичное разрушение окрасочного слоя металлического ограждения;

- отсутствует часть металлического перильного ограждения лестничного марша между входной площадкой и площадкой первого этажа;

8) элементы системы отопления, металлические почтовые ящики, металлические этажные распределительные щитки и деревянные коммуникационные шкафы с окраской масляными составами:

- не закреплены коробки деревянных коммуникационных шкафов на этажных площадках четвертого и второго этажей;

- окрасочный слой элементов системы отопления отсутствует;

- имеются деформации створок и корпусов металлических почтовых ящиков, отдельные створки отсутствуют;

- потемнение, загрязнение и частичное разрушение окрасочного слоя элементов на отдельных участках;

9) система освещения в помещении тамбура:

- отсутствует система освещения в помещении тамбура;

- имеются открытые участки проводки системы освещения на этажных площадках;

в подъезде №4:

1) побелка (верхняя часть стен в помещении подъезда и тамбура, потолки):

- на поверхности окрасочного слоя имеются потемнения и загрязнения, отслоения и отпадения окрасочного слоя от основания отдельными местами;

2) окраска масляными составами (нижняя часть стен в помещении подъезда и тамбура, боковые поверхности лестничных маршей):

- на поверхности окрасочного слоя имеются потемнения и загрязнения, отслоения и отпадения окрасочного слоя от основания отдельными местами, разнотонность и потеки на отдельных участках;

3) полы:

на этажных площадках, на входной площадке и в тамбуре – бетонные с покрытием из керамических плиток и окраской масляными составами на площадке пятого этажа, второго и первого этажа, с окраской масляными составами по части периметра помещений на остальных этажных площадках и на входной площадке и тамбуре:

- имеются разрушения покрытия пола из керамических плиток;

- имеются потемнения, загрязнения и локальные разрушения окрасочного слоя;

на промежуточных лестничных площадках – бетонные, с окраской масляными составами по части периметра помещений:

- имеется стирание поверхности в ходовых местах, отдельные мелкие выбоины, сколы и волосные трещины в бетонной поверхности пола;

- имеются потемнения, загрязнения и локальные разрушения окрасочного слоя;

на лестничных маршах – бетонные ступени, с окраской масляными составами по боковым сторонам ходовой поверхности:

- имеется стирание поверхности в ходовых местах, мелкие трещины и выбоины, сколы и локальные разрушения бетона отдельных ступеней;

- имеются потемнения, загрязнения и локальные разрушения окрасочного слоя;

4) оконные блоки (деревянные с окраской масляными составами):

- имеется потемнение, загрязнение и локальное разрушение окрасочного слоя оконных блоков;

- отсутствуют приборы оконных блоков;

- отсутствуют отдельные наружные створки верхнего оконного блока на промежуточной площадке 4-5:

- заполнение отдельных оконных створок выполнено из нескольких стекол, стекол с трещинами, сотового поликарбоната, отдельные створки имеют не полное остекление;

5) дверной блок между тамбуром и помещением подъезда – деревянный с окраской масляными составами:

- имеются потемнения, загрязнения и разрушения окрасочного слоя наличников и коробки дверного блока на отдельных участках;

- окрасочный слой полотна дверного блока отсутствует;

- имеются стертость и частичное повреждение древесины порога дверного блока;

6) перильное ограждение (металлическое с деревянными поручнями, с окраской масляными составами):

- имеются локальные потемнения, загрязнения, частичное разрушение окрасочного слоя и поверхности древесины поручней;

- имеется потемнение, загрязнение, частичное разрушение окрасочного слоя металлического ограждения;

- отсутствует часть металлического перильного ограждения лестничного марша между входной площадкой и площадкой первого этажа;

7) элементы системы отопления, металлические почтовые ящики и деревянные коммуникационные шкафы с окраской масляными составами:

- имеются деформации створок и корпусов металлических почтовых ящиков;

- потемнение, загрязнение и частичное разрушение окрасочного слоя элементов на отдельных участках;

8) система освещения в помещении тамбура:

- отсутствует система освещения в помещении тамбура;

- имеются открытые участки проводки системы освещения на площадке пятого этажа и в тамбуре;

в подъезде №5:

1) побелка (верхняя часть стен в помещении подъезда и тамбура, потолки):

- на поверхности окрасочного слоя имеются потемнения и загрязнения, отслоения и отпадения окрасочного слоя от основания отдельными местами;

2) окраска масляными составами (нижняя часть стен в помещении подъезда и тамбура, боковые поверхности лестничных маршей):

- на поверхности окрасочного слоя имеются потемнения и загрязнения, отслоения и отпадения окрасочного слоя от основания отдельными местами;

3) полы:

- на этажных площадках, на входной площадке и в тамбуре – бетонные с покрытием из керамических плиток:

- имеются разрушения покрытия пола из керамических плиток;

- на промежуточных лестничных площадках – бетонные:

- имеется стирание поверхности в ходовых местах, отдельные мелкие выбоины, сколы и волосные трещины в бетонной поверхности пола;

- на лестничных маршах – бетонные ступени:

- имеется стирание поверхности в ходовых местах, мелкие трещины и выбоины, сколы и локальные разрушения бетона отдельных ступеней;

4) оконные блоки (деревянные с окраской масляными составами):

- имеется потемнение, загрязнение и локальное разрушение окрасочного слоя оконных блоков;

- отсутствуют приборы оконных блоков;

- заполнение отдельных оконных створок выполнено из нескольких стекол, стекол с трещинами, сотового поликарбоната, отдельные створки имеют не полное остекление;

5) дверной блок между тамбуром и помещением подъезда – деревянный с окраской масляными составами:

- имеются потемнения, загрязнения и разрушения окрасочного слоя дверного блока на отдельных участках;

- имеются стертость и частичное повреждение древесины порога дверного блока;

- полотно дверного блока имеет неплотный притвор;

6) перильное ограждение (металлическое с деревянными поручнями, с окраской масляными составами):

- имеются локальные потемнения, загрязнения, частичное разрушение окрасочного слоя и поверхности древесины поручней;

- имеется потемнение, загрязнение, частичное разрушение окрасочного слоя металлического ограждения;

- отсутствует часть металлического перильного ограждения лестничного марша между входной площадкой и площадкой первого этажа;

7) элементы системы отопления, этажные распределительные щитки, лестница на кровлю, металлические почтовые ящики и деревянные коммуникационные шкафы с окраской масляными составами:

- имеются деформации створок и корпусов металлических почтовых ящиков;

- потемнение, загрязнение и частичное разрушение окрасочного слоя элементов на отдельных участках;

8) система освещения в помещении тамбура:

- отсутствует система освещения в помещении тамбура;

- имеются открытые участки проводки системы освещения на площадках второго и первого этажа;

в подъезде №6

1) побелка (верхняя часть стен в помещении подъезда и тамбура, потолки):

- на поверхности окрасочного слоя имеются потемнения и загрязнения, отслоения и отпадения окрасочного слоя от основания отдельными местами;

2) окраска масляными составами (нижняя часть стен в помещении подъезда и тамбура, боковые поверхности лестничных маршей):

- на поверхности окрасочного слоя имеются потемнения и загрязнения, отслоения и отпадения окрасочного слоя от основания отдельными местами;

3) полы:

- на этажных площадках пятого, четвертого, второго и первого этажей, на входной площадке и в тамбуре – бетонные с покрытием из керамических плиток:

- имеются разрушения покрытия пола из керамических плиток;

- на этажной площадке третьего этажа – бетонные, с окраской масляными составами по части периметра помещения, на этажной площадке первого этажа – бетонные:

- имеется стирание поверхности в ходовых местах, отдельные мелкие выбоины, сколы и волосные трещины в бетонной поверхности пола;

- имеются потемнения, загрязнения и локальные разрушения окрасочного слоя;

- на промежуточных лестничных площадках – бетонные, с окраской масляными составами по части периметра помещений:

- имеется стирание поверхности в ходовых местах, отдельные мелкие выбоины, сколы и волосные трещины в бетонной поверхности пола;

- имеются потемнения, загрязнения и локальные разрушения окрасочного слоя;

- на лестничных маршах – бетонные ступени:

- имеется стирание поверхности в ходовых местах, мелкие трещины и выбоины, сколы и локальные разрушения бетона отдельных ступеней;

4) оконные блоки (деревянные с окраской масляными составами):

- имеется потемнение, загрязнение и локальное разрушение окрасочного слоя оконных блоков;

- отсутствуют приборы оконных блоков;

- заполнение отдельных оконных створок выполнено из нескольких стекол, стекол с трещинами, сотового поликарбоната, отдельные створки имеют не полное остекление;

5) дверной блок между тамбуром и помещением подъезда – деревянный с окраской масляными составами:

- имеются потемнения, загрязнения и разрушения окрасочного слоя дверного блока на отдельных участках;

6) перильное ограждение (металлическое с деревянными поручнями, с окраской масляными составами):

- имеются локальные потемнения, загрязнения, частичное разрушение окрасочного слоя и поверхности древесины поручней;

- имеется потемнение, загрязнение, частичное разрушение окрасочного слоя металлического ограждения;

- отсутствует перильное ограждение лестничного марша между входной площадкой и площадкой первого этажа;

7) элементы системы отопления, этажные распределительные щитки, металлические почтовые ящики и деревянные коммуникационные шкафы с окраской масляными составами:

- потемнение, загрязнение и частичное разрушение окрасочного слоя элементов на отдельных участках;

- окрасочный слой элементов системы отопления отсутствует;

8) система освещения в помещении тамбура:

- отсутствует система освещения в помещении тамбура;

- имеются открытые участки проводки системы освещения на этажных площадках.

Анализом данных, полученных в ходе проведения экспертного осмотра подъездов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> №**, и данных содержащихся в нормативно-технической документации, установлено, что:

- техническое состояние подъезда №1 неудовлетворительное (не соответствует требованиям МДК 2-03.2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», а также требованиям строительных норм и правил), для устранения выявленных дефектов и повреждений в помещении подъезда №1 требуется проведение ремонтно-строительных работ;

- техническое состояние подъезда №2 неудовлетворительное (не соответствует требованиям МДК 2-03.2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», а также требованиям строительных норм и правил), для устранения выявленных дефектов и повреждений в помещении подъезда №2 требуется проведение ремонтно-строительных работ;

- техническое состояние подъезда №3 неудовлетворительное (не соответствует требованиям МДК 2-03.2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», а также требованиям строительных норм и правил), для устранения выявленных дефектов и повреждений в помещении подъезда №3 требуется проведение ремонтно-строительных работ;

- техническое состояние подъезда №4 неудовлетворительное (не соответствует требованиям МДК 2-03.2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», а также требованиям строительных норм и правил), для устранения выявленных дефектов и повреждений в помещении подъезда №4 требуется проведение ремонтно-строительных работ;

- техническое состояние подъезда №5 неудовлетворительное (не соответствует требованиям МДК 2-03.2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», а также требованиям строительных норм и правил), для устранения выявленных дефектов и повреждений в помещении подъезда №5 требуется проведение ремонтно-строительных работ;

- техническое состояние подъезда №6 неудовлетворительное (не соответствует требованиям МДК 2-03.2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», а также требованиям строительных норм и правил), для устранения выявленных дефектов и повреждений в помещении подъезда №6 требуется проведение ремонтно-строительных работ.

Анализом данных, полученных в ходе проведения экспертного осмотра, и данных, содержащихся в нормативно-технической документации, установлено, что для устранения выявленных повреждений в помещениях подъездов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. *, необходимо выполнить перечень работ.

Стоимость работ по ремонту подъезда №1 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. *, в ценах на дату проведения экспертизы, составляет 83 078 руб. Конкретные виды, объемы и стоимость указанных работ приведены в экспертном расчете №1. 

Стоимость работ по ремонту подъезда №2 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. *, в ценах на дату проведения экспертизы, составляет 63 582 руб. Конкретные виды, объемы и стоимость указанных работ приведены в экспертном расчете №2. 

Стоимость работ по ремонту подъезда №3 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. *, в ценах на дату проведения экспертизы, составляет 70 764 руб. Конкретные виды, объемы и стоимость указанных работ приведены в экспертном расчете №3. 

Стоимость работ по ремонту подъезда №4 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. *, в ценах на дату проведения экспертизы, составляет 87 300 (Восемьдесят семь тысяч триста) руб.Конкретные виды, объемы и стоимость указанных работ приведены в экспертном расчете №4 (см. приложение №4 к настоящему экспертному заключению).

Стоимость работ по ремонту подъезда №5 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. *, в ценах на дату проведения экспертизы, составляет 77 810 руб.Конкретные виды, объемы и стоимость указанных работ приведены в экспертном расчете №5. 

Стоимость работ по ремонту подъезда №6 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. *, в ценах на дату проведения экспертизы, составляет 63 744 руб. Конкретные виды, объемы и стоимость указанных работ приведены в экспертном расчете №6 (приложение №6 к настоящему экспертному заключению).

Анализом данных, полученных в ходе проведения экспертного осмотра подъездов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. *, и данных содержащихся в нормативно-технической документации, установлено, что ремонтные работы по устранению повреждений, выявленных в помещениях подъездов №1, №2, №3, №4, №5 и №6 исследуемого жилого дома, относятся к текущему ремонту.

Данное экспертное заключение соответствуют предъявляемым к ним законом требованиям. Экспертиза была проведена экспертами, имеющими высшее техническое и строительное образование, специальную подготовку необходимой для проведения экспертизы, длительный стаж работы по специальности. Эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Предметом экспертного исследования являлись материалы гражданского дела, а также визуальный осмотр объекта оценки, которые нашли свое отражение в экспертном заключении. Экспертное заключение содержит подробное описание проведенного исследования и сделанных в результате него выводов, экспертное заключение достаточно ясно, выводы экспертов содержат последовательные мотивированные ответы на поставленные вопросы.

Сторонами указанное заключение эксперта ООО «Лаборатория судебной строительно-технической экспертизы» не оспаривалось, доказательств, опровергающих выводы эксперта, либо вызывающих сомнение в их правильности или обоснованности, суду представлено не было. 

Поскольку услуги и работы по обслуживанию подъезда отнесены к услугам по содержанию общего имущества многоквартирного дома, то плата за данные услуги должна производиться за счет средств, вносимых собственниками в счет платы на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома. 

При таких обстоятельствах, суд находит исковые требования ФИО1 о возложении обязанности произвести текущий ремонт подъездов жилого многоквартирного дома №** по ул. * в г.Рубцовске подлежащими удовлетворению. 

При этом судом не может быть принят во внимание довод представителя ответчика о том, что собственники не принимали решение о проведении текущего ремонта, поскольку протокол общего собрания ** от 28.03.2018 года противоречит действующему законодательству, поскольку указанный протокол не был оспорен.

В силу ч.2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд полагает необходимым установить срок для выполнения ремонтных работ в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором (пункт 42 Правил содержания общего имущества). 

Поскольку судом установлено нарушение ответчиком прав истца ФИО1 как потребителя, то с указанного ответчика в пользу истца в соответствии со ст.151 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и разъяснений, содержащимися в п.45 Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» подлежит взысканию компенсация морального вреда. 

Учитывая обстоятельства дела, степень вины нарушителя, с учетом требований разумности и справедливости, определяя размер компенсации морального вреда, суд полагает возможным взыскать с ООО «УК «Надежда» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей. Оснований для взыскания компенсации морального вреда в ином размере, в том числе в размере указанном истцом 3000 руб. суд в отсутствие достаточных доказательств не усматривает.

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и разъяснений содержащихся в п.п. 46, 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду. 

Обстоятельств, позволяющих освободить ответчика от оплаты штрафа, по вышеуказанным основаниям, в материалах дела не имеется. Таким образом, удовлетворение исковых требований истца в части компенсации морального вреда, безусловно, влечет наложение на ответчика штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. Размер штрафа, исходя из присужденной судом денежной суммы, составляет 1000 руб.

Учитывая положения п.2 ст.85, ст.ст. 88, 94, 96, 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также обоснованность заявленных требований истца и их удовлетворение, суд полагает необходимым взыскать расходы за проведение судебной строительно-технической экспертизы с ООО «УК «Надежда» в пользу экспертного учреждения, поскольку оплата за экспертизу до настоящего времени не произведена, при этом назначенная по делу судебная экспертиза выполнена ООО «Лаборатория судебной строительно-технической экспертизы» в полном объеме, заключение представлено суду, расходы за проведение экспертизы составили 93 600 руб. Поскольку экспертом произведено обследование шести подъездов пятиэтажного жилого дома, на производство экспертизы затрачено 156 часов, суд полагает данные расходы необходимыми и подлежащими взысканию.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом статей 333.19, 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации, с ответчика в доход бюджета муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края подлежит взысканию государственная пошлина за подачу иска в сумме 300 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Кампания «Надежда» о защите прав потребителей удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Управляющая кампания «Надежда» произвести текущий ремонт подъездов многоквартирного дома № ** по улице * в г.Рубцовске Алтайского края, в течении трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, выполнив следующие ремонтно-строительные работы: в подъезде №1 входной тамбур:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- установка патрона, выключателя и разветвительной коробки системы освещения;

- устройство проводки электроосвещения тамбура в коробе (кабель-канале) открытым способом (от патрона до выключателя, от выключателя до разветвительной коробки, от разветвительной коробки до этажного распределительного щитка на площадке первого этажа);

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- устранение разрушений облицовки дверного блока и перегородки между тамбуром и помещением подъезда;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного дверного блока между помещением тамбура и помещением подъезда с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка и лестничный марш между тамбуром и площадкой 1-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковой поверхности лестничного марша) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами элементов системы отопления с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 1-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- демонтаж проводки электроосвещения площадки, выполненной открытым способом;

- восстановление проводки электроосвещения площадки в коробе (кабель-канале) открытым способом по стене площадки;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 1-го этажа и промежуточной площадкой (1-2):

- локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (1-2):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из сотового поликарбоната, нескольких стекол, стекол с трещинами на остекление листовым стеклом;

- установка приборов нижнего оконного блока;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами пола площадки (по части периметра) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (1-2) и площадкой 2-го этажа:

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 2-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- демонтаж проводки электроосвещения площадки, выполненной открытым способом;

- восстановление проводки электроосвещения площадки в коробе (кабель-канале) открытым способом по стене площадки;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 2-го этажа и промежуточной площадкой (2-3):

- локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (2-3):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из нескольких стекол, стекол с трещинами и с не полным остеклением на остекление листовым стеклом;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами пола площадки (по части периметра) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (2-3) и площадкой 3-го этажа:

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 3-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- демонтаж проводки электроосвещения площадки, выполненной открытым способом;

- восстановление проводки электроосвещения площадки в коробе (кабель-канале) открытым способом по стене площадки;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- установка приборов створки деревянного коммуникационного шкафа;

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 3-го этажа и промежуточной площадкой (3-4):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (3-4):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков с не полным остеклением на остекление листовым стеклом;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами пола площадки с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (3-4) и площадкой 4-го этажа:

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- установка деревянного поручня металлического перильного ограждения;

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 4-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- демонтаж проводки электроосвещения площадки, выполненной открытым способом;

- восстановление проводки электроосвещения площадки в коробе (кабель-канале) открытым способом по стене площадки;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- установка приборов створки деревянного коммуникационного шкафа;

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 4-го этажа и промежуточной площадкой (4-5):

- локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (4-5):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из нескольких стекол, сотового поликарбоната и с не полным остеклением на остекление листовым стеклом;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- установка приборов нижней створки верхнего оконного блока;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами пола площадки (по части периметра) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (4-5) и площадкой 5-го этажа:

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 5-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- демонтаж проводки электроосвещения площадки, выполненной открытым способом;

- восстановление проводки электроосвещения площадки в коробе (кабель-канале) открытым способом по стене площадки;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

- установка приборов створки деревянного коммуникационного шкафа;

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

в подъезде №2

входной тамбур:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- установка патрона, выключателя и разветвительной коробки системы освещения;

- устройство проводки электроосвещения тамбура в коробе (кабель-канале) открытым способом (от патрона до выключателя, от выключателя до разветвительной коробки, от разветвительной коробки до этажного распределительного щитка на площадке первого этажа);

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного дверного блока между помещением тамбура и помещением подъезда с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка и лестничный марш между тамбуром и площадкой 1-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковой поверхности лестничного марша) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами элементов системы отопления с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- устройство отсутствующего участка металлического перильного ограждения с установкой деревянного поручня;

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 1-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- установка приборов створки деревянного коммуникационного шкафа;

- замена наличников деревянного коммуникационного шкафа, имеющих повреждения древесины;

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 1-го этажа и промежуточной площадкой (1-2):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (1-2):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из сотового поликарбоната, нескольких стекол и с не полным остеклением на остекление листовым стеклом;

- установка приборов нижнего оконного блока;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

лестничный марш между промежуточной площадкой (1-2) и площадкой 2-го этажа:

- железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 2-го этажа:

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 2-го этажа и промежуточной площадкой (2-3):

- железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (2-3):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из сотового поликарбоната, нескольких стекол, стекол с трещинами и с не полным остеклением на остекление листовым стеклом;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

лестничный марш между промежуточной площадкой (2-3) и площадкой 3-го этажа:

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках и с устранением следов замачивания на отдельных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 3-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 3-го этажа и промежуточной площадкой (3-4):

- локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (3-4):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из сотового поликарбоната, нескольких стекол, стекол с трещинами и с не полным остеклением на остекление листовым стеклом;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

лестничный марш между промежуточной площадкой (3-4) и площадкой 4-го этажа:

- железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 4-го этажа:

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 4-го этажа и промежуточной площадкой (4-5):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (4-5):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из нескольких стекол, сотового поликарбоната и с не полным остеклением на остекление листовым стеклом;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- установка приборов нижней створки верхнего оконного блока;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках и с устранением следов замачивания на отдельных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

лестничный марш между промежуточной площадкой (4-5) и площадкой 5-го этажа:

- железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 5-го этажа:

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка, лестницы на кровлю и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

- установка приборов створки деревянного коммуникационного шкафа;

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

в подъезде №3 входной тамбур:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- установка патрона, выключателя и разветвительной коробки системы освещения;

- устройство проводки электроосвещения тамбура в коробе (кабель-канале) открытым способом (от патрона до выключателя, от выключателя до разветвительной коробки, от разветвительной коробки до этажного распределительного щитка на площадке первого этажа);

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- замена порога дверного блока;

- замена наличников дверного блока, имеющих повреждения древесины;

- окраска масляными составами деревянного дверного блока между помещением тамбура и помещением подъезда с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка и лестничный марш между тамбуром и площадкой 1-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковой поверхности лестничного марша) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами элементов системы отопления с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- устройство отсутствующего участка металлического перильного ограждения с установкой деревянного поручня;

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 1-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- демонтаж проводки электроосвещения площадки, выполненной открытым способом;

- восстановление проводки электроосвещения площадки в коробе (кабель-канале) открытым способом по стене площадки;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 1-го этажа и промежуточной площадкой (1-2):

- локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (1-2):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из сотового поликарбоната, нескольких стекол, стекол с трещинами на остекление листовым стеклом;

- установка приборов нижнего оконного блока;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

лестничный марш между промежуточной площадкой (1-2) и площадкой 2-го этажа:

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 2-го этажа:

- демонтаж проводки электроосвещения площадки, выполненной открытым способом;

- восстановление проводки электроосвещения площадки в коробе (кабель-канале) открытым способом по стене площадки;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- закрепление коробки деревянного коммуникационного шкафа;

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 2-го этажа и промежуточной площадкой (2-3):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (2-3):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из стекол с трещинами и сотового поликарбоната на остекление листовым стеклом;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

лестничный марш между промежуточной площадкой (2-3) и площадкой 3-го этажа:

- железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 3-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- демонтаж проводки электроосвещения площадки, выполненной открытым способом;

- восстановление проводки электроосвещения площадки в коробе (кабель-канале) открытым способом по стене площадки;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 3-го этажа и промежуточной площадкой (3-4):

- локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (3-4):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из стекол с трещинами и сотового поликарбоната на остекление листовым стеклом;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

лестничный марш между промежуточной площадкой (3-4) и площадкой 4-го этажа:

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 4-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- демонтаж проводки электроосвещения площадки, выполненной открытым способом;

- восстановление проводки электроосвещения площадки в коробе (кабель-канале) открытым способом по стене площадки;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- закрепление коробки деревянного коммуникационного шкафа;

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 4-го этажа и промежуточной площадкой (4-5):

- локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- восстановление защитного слоя арматуры с нижней стороны лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (4-5):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из нескольких стекол, сотового поликарбоната на остекление листовым стеклом;

- установка приборов нижней створки верхнего оконного блока;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

лестничный марш между промежуточной площадкой (4-5) и площадкой 5-го этажа:

- железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 5-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- демонтаж проводки электроосвещения площадки, выполненной открытым способом;

- восстановление проводки электроосвещения площадки в коробе (кабель-канале) открытым способом по стене площадки;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

в подъезде №4 входной тамбур:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- демонтаж проводки электроосвещения площадки, выполненной открытым способом;

- восстановление проводки электроосвещения площадки в коробе (кабель-канале) открытым способом по стене площадки;

- установка патрона, выключателя и разветвительной коробки системы освещения;

- устройство проводки электроосвещения тамбура в коробе (кабель-канале) открытым способом (от патрона до выключателя, от выключателя до разветвительной коробки, от разветвительной коробки до этажного распределительного щитка на площадке первого этажа);

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного дверного блока между помещением тамбура и помещением подъезда с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами поверхности пола (по части периметра) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка и лестничный марш между тамбуром и площадкой 1-го этажа:

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковой поверхности лестничного марша) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами поверхности пола (по части периметра) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами элементов системы отопления с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- устройство отсутствующего участка металлического перильного ограждения с установкой деревянного поручня;

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 1-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

- окраска масляными составами поверхности пола с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между площадкой 1-го этажа и промежуточной площадкой (1-2):

- железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (1-2):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из сотового поликарбоната и нескольких стекол на остекление листовым стеклом;

- установка приборов нижнего оконного блока;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- замена металлических почтовых ящиков;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами пола площадки (по части периметра) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (1-2) и площадкой 2-го этажа:

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 2-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

- окраска масляными составами поверхности пола с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между площадкой 2-го этажа и промежуточной площадкой (2-3):

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (2-3):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола пло-щадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из сотового поликаобоната и нескольких стекол на остекление листовым стеклом;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами пола площадки (по части периметра) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (2-3) и площадкой 3-го этажа:

- локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 3-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и ок-раска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

- окраска масляными составами поверхности пола (по части периметра) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между площадкой 3-го этажа и промежуточной площадкой (3-4):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (3-4):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из сотового поликаобоната и нескольких стекол на остекление листовым стеклом;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами пола площадки (по части периметра) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (3-4) и площадкой 4-го этажа:

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 4-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- установка приборов створки деревянного коммуникационного шкафа;

- окраска масляными составами деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

- окраска масляными составами пола площадки (по части периметра) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между площадкой 4-го этажа и промежуточной площадкой (4-5):

- локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (4-5):

- железнение бетонной поверхности пола площадки;

- установка наружных створок верхнего оконного блока;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из нескольких стекол, сотового поликарбоната и с не полным остеклением на остекление листовым стеклом;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами пола площадки (по части периметра) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (4-5) и площадкой 5-го этажа:

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 5-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

- установка приборов створки деревянного коммуникационного шкафа;

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами пола площадки с подготовкой окрашиваемой поверхности;

в подъезде №5 входной тамбур:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- демонтаж проводки электроосвещения площадки, выполненной открытым способом;

- восстановление проводки электроосвещения площадки в коробе (кабель-канале) открытым способом по стене площадки;

- установка патрона, выключателя и разветвительной коробки системы освещения;

- устройство проводки электроосвещения тамбура в коробе (кабель-канале) открытым способом (от патрона до выключателя, от выключателя до разветвительной коробки, от разветвительной коробки до этажного распределительного щитка на площадке первого этажа);

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного дверного блока между помещением тамбура и помещением подъезда с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка и лестничный марш между тамбуром и площадкой 1-го этажа:

- железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковой поверхности лестничного марша) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами элементов системы отопления с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- устройство отсутствующего участка металлического перильного ограждения с установкой деревянного поручня;

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 1-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- демонтаж проводки электроосвещения площадки, выполненной открытым способом;

- восстановление проводки электроосвещения площадки в коробе (кабель-канале) открытым способом по стене площадки;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 1-го этажа и промежуточной площадкой (1-2):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (1-2):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из сотового поликарбоната, нескольких стекол, стекол с трещинами на остекление листовым стеклом;

- установка приборов нижнего оконного блока;

- замена металлических почтовых ящиков;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

лестничный марш между промежуточной площадкой (1-2) и площадкой 2-го этажа:

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 2-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- демонтаж проводки электроосвещения площадки, выполненной открытым способом;

- восстановление проводки электроосвещения площадки в коробе (кабель-канале) открытым способом по стене площадки;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 2-го этажа и промежуточной площадкой (2-3):

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (2-3):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из нескольких стекол и сотового поликарбоната на остекление листовым стеклом;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

лестничный марш между промежуточной площадкой (2-3) и площадкой 3-го этажа:

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 3-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- установка приборов створки деревянного коммуникационного шкафа;

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 3-го этажа и промежуточной площадкой (3-4):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (3-4):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из нескольких стекол и сотового поликарбоната на остекление листовым стеклом;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

лестничный марш между промежуточной площадкой (3-4) и площадкой 4-го этажа:

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 4-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- установка приборов створки деревянного коммуникационного шкафа;

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 4-го этажа и промежуточной площадкой (4-5):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (4-5):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из нескольких стекол и сотового поликарбоната на остекление листовым стеклом;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- установка приборов нижней створки верхнего оконного блока;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

лестничный марш между промежуточной площадкой (4-5) и площадкой 5-го этажа:

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 5-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа и лестницы на кровлю с предварительной подготовкой поверхности;

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

в подъезде№6 входной тамбур:

- установка патрона, выключателя и разветвительной коробки системы освещения;

- устройство проводки электроосвещения тамбура в коробе (кабель-канале) открытым способом (от патрона до выключателя, от выключателя до разветвительной коробки, от разветвительной коробки до этажного распределительного щитка на площадке первого этажа);

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного дверного блока между помещением тамбура и помещением подъезда с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка и лестничный марш между тамбуром и площадкой 1-го этажа:

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковой поверхности лестничного марша) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- окраска масляными составами элементов системы отопления с подготовкой окрашиваемой поверхности;

- устройство металлического перильного ограждения с установкой деревянного поручня;

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 1-го этажа:

- железнение бетонной поверхности пола площадки;

- демонтаж проводки электроосвещения площадки, выполненной открытым способом;

- восстановление проводки электроосвещения площадки в коробе (кабель-канале) открытым способом по стене площадки;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 1-го этажа и промежуточной площадкой (1-2):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (1-2):

- железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из сотового поликарбоната, нескольких стекол и с не полным остеклением на остекление листовым стеклом;

- установка приборов нижнего оконного блока;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами пола площадки (по части периметра) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (1-2) и площадкой 2-го этажа:

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 2-го этажа:

- восстановление покрытия пола из керамических плиток;

- демонтаж проводки электроосвещения площадки, выполненной открытым способом;

- восстановление проводки электроосвещения площадки в коробе (кабель-канале) открытым способом по стене площадки;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 2-го этажа и промежуточной площадкой (2-3):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (2-3):

- железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из нескольких стекол и сотового поликарбоната на остекление листовым стеклом;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами пола площадки (по части периметра) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (2-3) и площадкой 3-го этажа:

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 3-го этажа:

- железнение бетонной поверхности пола площадки;

- демонтаж проводки электроосвещения площадки, выполненной открытым способом;

- восстановление проводки электроосвещения площадки в коробе (кабель-канале) открытым способом по стене площадки;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- установка приборов створки деревянного коммуникационного шкафа;

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

- окраска масляными составами пола площадки (по части периметра) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между площадкой 3-го этажа и промежуточной площадкой (3-4):

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (3-4):

- железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из нескольких стекол и сотового поликарбоната на остекление листовым стеклом;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами пола площадки (по части периметра) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (3-4) и площадкой 4-го этажа:

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 4-го этажа:

- демонтаж проводки электроосвещения площадки, выполненной открытым способом;

- восстановление проводки электроосвещения площадки в коробе (кабель-канале) открытым способом по стене площадки;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 4-го этажа и промежуточной площадкой (4-5):

- локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (4-5):

- железнение бетонной поверхности пола площадки;

- замена существующего остекления створок оконных блоков, выполненного из нескольких стекол, сотового поликарбоната, стекол с трещинами и с не полным остеклением на остекление листовым стеклом;

- окраска масляными составами деревянных оконных блоков с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности;

- установка приборов нижней створки верхнего оконного блока;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами пола площадки (по части периметра) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (4-5) и площадкой 5-го этажа:

- локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 5-го этажа:

- демонтаж проводки электроосвещения площадки, выполненной открытым способом;

- восстановление проводки электроосвещения площадки в коробе (кабель-канале) открытым способом по стене площадки;

- подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках;

- восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

- окраска масляными составами этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с предварительной подготовкой поверхности;

- окраска масляными составами деревянного поручня и металлических элементов перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Кампания «Надежда» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей, штраф в размере 1000 руб.

В удовлетворении остальной части требований ФИО1 отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Кампания «Надежда» в пользу ООО «Лаборатория судебной строительно-технической экспертизы» расходы за проведение судебной строительно-технической экспертизы в размере 93600 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Кампания «Надежда» в доход бюджета муниципального образования Город Рубцовск Алтайского края государственную пошлину в сумме 300 руб.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Рубцовский городской суд Алтайского края.

Решение изготовлено в окончательной форме 16 июля 2019 года.

Председательствующий С.Ю.Бочкарева