Дело № 5-92/2017 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

г. Уржум 01 августа 2017 года

Судья Уржумского районного суда Кировской области Змеев В.В., при секретаре Никулиной О.А., c участием старшего государственного инспектора дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Уржумскому району лейтенанта полиции ФИО1 рассмотрев материалы административного дела в отношении КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВЯТСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ОГРН №, ИНН №, БИК №, р/сч. № в филиале банка 

<

данные изъяты>, о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

18.05.2017 в период времени с 14.14 час. по 17.45 час. на автомобильной дороге 

<

адрес> с 155км. по 217км. в границах Уржумского района Кировской области КОГП «ВЯТАВТОДОР» допустил несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, непринятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения, выразившееся в нарушении условий содержания автомобильной дороги 

<

адрес> с 155км. по 217км. в безопасном для движения состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, а именно: нарушение правил и условий содержания эксплуатационного состояния дорожного полотна (асфальтобетонного покрытия) проезжей части автомобильной дороги. Допущено образование, а также не организована (не обеспечена) своевременная ликвидация многочисленных повреждений (выбоин, просадок, провалов, занижение обочины ниже уровня прилегающей кромки проезжей части, разрушение обочин), деформация дорожных ограждений, чем нарушены требования ГОСТ Р 52289-2004г., ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52607-2006, ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004, приказ №402 «Об Утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» от 16.11.2012г., с 155км. по 217км. ФИО2-Малмыж-Вятские Поляны в границах Уржумского района, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью. 

Так, 155 км. + 400м. (между 155 дорожным километровым знаком и 156 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части протяженностью 200м., в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером: 

70см.*40см.*10см. (длина*ширина*глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»; 

57см.*35см.*8см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»; 

70см.*55см.*8см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»; 

156 км. + 200м. (между 156 дорожным километровым знаком и 157 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части протяженностью 300м., в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

70см.*40см.*7см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длинна), 60 см. (ширина), 5 см. (глубинна), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»; 

140см.*45см.*7см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»; 

60см.*40см.*8см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»; 

156 км. + 300м. (между 156 дорожным километровым знаком и 157 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> с правой стороны обочина не отделенная от проезжей части бордюром, ниже уровня прилегающей кромки проезжей части на 11 см. протяженностью 20м., что нарушает требования п. 3.2.1 ГОСТ Р 50597-93;

имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

63см.*60см.*7см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»; 

156 км. + 800м. (между 156 дорожным километровым знаком и 157 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части протяженностью 200м., в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

84см.*70см.*8см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»; 

109см.*60см.*10см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»; 

137см.*40см.*8см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»; 

65см.*50см.*8см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»; 

62см.*32см.*6см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»; 

109см.*45см.*7см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»; 

157 км. + 000м. (между 157 дорожным километровым знаком и 158 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части протяженностью 420м., в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

94см.*55см.*17см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длинна), 60 см. (ширина), 5 см. (глубинна), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

85см.*50см.*7см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

120см.*50см.*7см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»; 

159 км. + 000м. (между 159 дорожным километровым знаком и 160 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части протяженностью 300м., в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, затрудняющие движение транспортных средств, превышающие предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»;

159 км. + 700м. (между 159 дорожным километровым знаком и 160 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части протяженностью 100м., в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

114см.*30см.*8см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

500см.*110см.*8см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»; 

160 км. + 400м. (между 160 дорожным километровым знаком и 161 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части протяженностью 15м., в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

161см.*60см.*7см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

81см.*55см.*6см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

на 162 км. автомобильной дороги 

<

адрес> дорожный знак 1.23 «Дети» применен на щите без световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, что нарушает требования п.5.1.17 ГОСТ Р 52289-2004г;

на 163 км. автомобильной дороги ФИО2-Малмыж-Вятские 

<

адрес> у 

<

адрес> дорожный знак 1.23 «Дети» применен на щите без световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, что нарушает требования п.5.1.17 ГОСТ Р 52289-2004г;

165 км. + 100м. (между 165 дорожным километровым знаком и 166 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> с правой стороны обочина не отделенная от проезжей части бордюром, ниже уровня прилегающей кромки проезжей части на 13 см. протяженностью 15м., что нарушает требования п. 3.2.1 ГОСТ Р 50597-93;

165 км. + 500м. (между 165 дорожным километровым знаком и 166 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> с левой стороны имеется разрушение, повреждение грунтовой обочины, глубиной 23см., протяженностью 130см., шириной 260см., превышающая предельные значения, что нарушает требования п.3.2.3 ГОСТ Р 50597-93г.,

165 км. + 900м. (между 165 дорожным километровым знаком и 166 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеется разрушения покрытия по всей ширине проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

76см.*50см.*9см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

166 км. + 500м. (между 166 дорожным километровым знаком и 167 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> с правой стороны обочина не отделенная от проезжей части бордюром, ниже уровня прилегающей кромки проезжей части на 10 см. протяженностью 10м., что нарушает требования п. 3.2.1 ГОСТ Р 50597-93

167 км. + 800м. (между 167 дорожным километровым знаком и 168 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части протяженностью 150м., в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

160см.*80см.*8см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

284см.*140см.*10см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

130см.*100см.*9см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

169 км. + 150м. (между 169 дорожным километровым знаком и 170 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части протяженностью 100м., в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

110см.*75см.*9см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

172 км. + 800м. (между 172 дорожным километровым знаком и 173 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части протяженностью 200м., в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

80см.*70см.*9см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

85см.*45см.*6см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

109см.*40см.*9см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»;

173 км. + 100м. (между 173 дорожным километровым знаком и 174 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части протяженностью 50м., в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

194см.*110см.*7см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

306см.*140см.*10см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длинна), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

с 177 км. по 181км. (между 177 дорожным километровым знаком и 181 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части протяженностью 4км., в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

170см.*60см.*8см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ» (177 км. + 995м.),

230см.*55см.*7см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ» (178 км. + 000м.);

83см.*45см.*9см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ» (178 км. + 000м.);

107см.*80см.*9см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ» (178 км. + 300м.);

85см.*50см.*7см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ» (178 км. + 300м.);

90см.*75см.*8см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубинна), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ» (180 км. + 000м.);

60см.*40см.*9см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ» (180 км. + 000м.);

105см.*50см.*7см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ» (180 км. + 200м.);

80см.*45см.*10см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ» (180 км. +200м.);

181 км. + 300м. (между 181 дорожным километровым знаком и 182 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> с правой стороны обочина не отделенная от проезжей части бордюром, ниже уровня прилегающей кромки проезжей части на 16 см. протяженностью 20м., что нарушает требования п. 3.2.1 ФИО5 50597-93,

181 км. + 400м. (между 181 дорожным километровым знаком и 182 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части протяженностью 50м., в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

90см.*45см.*10см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

80см.*55см.*8см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

181 км. + 950м. (между 181 дорожным километровым знаком и 182 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части протяженностью 50м., в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

85см.*60см.*10см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

182 км. + 100м. (между 182 дорожным километровым знаком и 183 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части протяженностью 300м., в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

90см.*55см.*7см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

84см.*75см.*9см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

95см.*60см.*10см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

198 км. + 200м. (между 198 дорожным километровым знаком и 199 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются разрушения покрытия с левой стороны проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

133см.*110см.*10см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМ №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

75см.*60см.*8см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

65см.*40см.*8см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

200 км. + 600м. (между 200 дорожным километровым знаком и 201 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются разрушения покрытия с левой стороны проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

280см.*135см.*11см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМ №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

70см.*30см.*6см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМ №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

201 км. + 150м. (между 201 дорожным километровым знаком и 202 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части протяженностью 80м., в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

430см.*35см.*6см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

с левой стороны отсутствует дорожный знак 1.34.1 "Направление поворота" при наличии дорожной стойки, что нарушает требования п.5.2.36 ГОСТ Р 52289-2004г, п.4.1.1. ГОСТ Р 50597-93

202 км. + 600м. (между 202 дорожным километровым знаком и 203 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> с правой стороны имеется просадка покрытия проезжей части, размером:

400см.*70см.*6см. (длина*ширина* глубина) затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длинна), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»;

на 205 км. автомобильной дороги 

<

адрес> отсутствуют дорожные знаки: 5.23.1 - 5.23.2 начало населенного пункта, конец населенного пункта «с. Р-Турек», что нарушает требования п. 5.6.28 ГОСТ Р 52289-2004г.;

205 км. + 70м. (между 205 дорожным километровым знаком и 206 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части протяженностью 50м., в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

205см.*170см.*7см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМ №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

138см.*80см.*8см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМ №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

125см.*90см.*8см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длинна), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМ №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

205 км. + 850м. (между 205 дорожным километровым знаком и 206 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> с правой стороны проезжей части имеется разрушение покрытия проезжей части в виде выбоины (углубление разной формы) с резко выраженными краями, размером:

размером: 184см.*100см.*8см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270- ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»;

на 209 км. автомобильной дороги 

<

адрес> дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 « Пешеходный переход » на пешеходном переходе оборудованы с нарушением действующего стандарта не отвечают требованиям, поверхность дорожных знаков закрашена посторонним предметом, чем затрудняет их восприятия (видимость), что нарушает требования п. 4.1.2, п.4.1.5 ГОСТ Р 50597-93г., п.5.1.4 п.5.6.24, п. п.5.1.17 ГОСТ Р 52289-2004г;

215 км. + 900м. (между 215 дорожным километровым знаком и 216 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по справой стороне проезжей части протяженностью 100м., в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

140см.*50см.*6см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМ №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

75см.*50см.*7см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМ №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

80см.*50см.*9см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМ №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

120см.*30см.*7см. (длина*ширина* глубина) затрудняющие движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМ №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»,

216 км. + 500м. (между 216 дорожным километровым знаком и 217 дорожным километровым знаком 6.13.) автомобильной дороги 

<

адрес> с правой стороны наличие поврежденных элементов дорожного ограждения, что нарушает требования п.7.1, п.7.4 ГОСТ Р 52607-2006; п.4.4.3, ГОСТ Р 50597-93; п.4.6.4.в N 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» от 16 ноября 2012 г;

За совершение данного административного правонарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст.12.34 КоАП РФ.

КОГП «ВЯТАВТОДОР» в судебное заседание представителя не направило, о времени и месте рассмотрения материала извещено надлежащим образом.

Старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Уржумскому району лейтенант полиции ФИО1 суду показал, что по выявленным недостаткам на участке с 155 км по 127 км 

<

адрес> составлен соответствующий акт, представлены иллюстрационные таблицы, согласно которых не выполнены требования стандартов, норм и правил, действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Заслушав старшего государственного инспектора дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Уржумскому району лейтенанта полиции ФИО1, изучив материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В судебном заседании установлено, что 18.05.2017 в период времени с 14.14 час. по 17.45 час. на автомобильной дороге 

<

адрес> КОГП «ВЯТАВТОДОР» допустил несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, непринятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения, выразившееся в нарушении условий содержания автомобильной дороги 

<

адрес> с 155км. по 217км. в безопасном для движения состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, а именно: нарушение правил и условий содержания эксплуатационного состояния дорожного полотна (асфальтобетонного покрытия) проезжей части автомобильной дороги. Допущено образование, а также не организована (не обеспечена) своевременная ликвидация многочисленных повреждений (выбоин, просадок, провалов, занижение обочины ниже уровня прилегающей кромки проезжей части, разрушение обочин), деформация дорожных ограждений, чем нарушены требования ГОСТ Р 52289-2004г., ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52607-2006, ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004, приказ №402 «Об Утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» от 16.11.2012г., с 155км. по 217км. 

<

адрес>, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью. 

В действиях КОГП «ВЯТАВТОДОР» содержится состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, т.е. несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения.

Согласно ст. 3 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ремонт дороги - это комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Содержание дороги - это комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог определены в ст. 12 Федерального закона "О безопасности дорожного движения".

В силу п. 13 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, обязаны содержать дороги, железнодорожные переезды и другие дорожные сооружения в безопасном для движения состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, принимать меры к своевременному устранению помех для движения, запрещению или ограничению движения на отдельных участках дорог, когда пользование ими угрожает безопасности движения.

Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог изложен в Правилах организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, утв. Постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2009 г. N 928.

В соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. N 159 соблюдение требований упомянутого Регламента обеспечивается выполнением требований ГОСТ 50597-93. Данный ГОСТ устанавливает требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, предельно допустимые повреждения покрытия и сроки их ликвидации, а также сроки ликвидации зимней скользкости, уборки тротуаров и пешеходных дорожек. Кроме того, стандартом предусмотрены требования к техническим средствам организации дорожного движения и оборудованию дорог и улиц, включая дорожные знаки, дорожную разметку, дорожные светофоры, дорожные ограждения и наружное освещение.

Согласно ГОСТ Р 50597-93 автомобильные дороги, а также улицы и дороги городов и других населенных пунктов:

- пункт 4.1.5 замену или восстановление поврежденных дорожных знаков (кроме знаков приоритета 2.1 - 2.7) следует осуществлять в течение 3 сут. после обнаружения, а знаков приоритета – в течение суток;

- раздел №3 ГОСТ Р 50597-93 проезжая часть дорог и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, а также поверхность разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна должны быть чистыми, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству;

- пункт 3.1.1 покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью;

- пункт 3.1.2 предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см;

- пункт 4.1.2 поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений, затрудняющих их восприятие;

- пункт 3.2.1 обочины и разделительные полосы, не отделенные от проезжей части бордюром, не должны быть ниже уровня прилегающей кромки проезжей части более чем на 4,0 см;

- пункт 3.2.3 повреждения грунтовых обочин (разделительных полос) не должны превышать значений; 

- пункт 4.5.2 сигнальные столбики и маяки не должны иметь видимых разрушений и деформаций и должны быть отчетливо видны в светлое время суток с расстояния не менее 100 м.;

- пункт 4.5.4 поврежденные сигнальные столбики должны быть заменены в течение 5 сут. после обнаружения повреждения;

- пункт 4.4.3 поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение 5 сут. после обнаружения дефектов.

ГОСТ Р 52289-2004 национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»: 

- пункт 5.1.17 на щитах со световозвращающей флуоресцентной плёнкой жёлто-зелёного цвета применяют знаки 1.22, 1.23, 5.19.1 и 5.19.2.,

- пункт 8.1.18 начальный и концевой участки барьерного и парапетного ограждения, устанавливаемого на обочине, устраивают с отгоном 1:20 к бровке земляного полотна;

- пункт 5.1.4 расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м.;

- пункт 5.2.36 знаки 1.34.1 и 1.34.2 "Направление поворота" устанавливают на участках дорог с кривой в плане малого радиуса, на протяжении одной кривой, число их должно быть не менее четырех;

- пункт 5.6.28 знаки 5.23.1 и 5.23.2 "Начало населенного пункта" применяют для обозначения начала населенного пункта, в пределах которого действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах;

ГОСТ Р 52607-2006: 

- пункт 7.2 ограждения, располагаемые на обочине, должны иметь начальный и концевой участки;

- пункт 7.1 ограждения дорожной и мостовой групп должны сопрягаться переходным участком, в пределах которого осуществляется плавный переход от удерживающей способности и высоты мостового ограждения к удерживающей способности и высоте дорожного ограждения. Переходными участками сопрягают и ограждения разных типов и конструкций;

- пункт 7.4 балки барьерного ограждения в пределах всей длины должны быть состыкованы болтовыми соединениями. Отдельные блоки парапетных ограждений должны быть состыкованы между собой;

Согласно пункту 1.2.11. ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ» на покрытии проезжей части не допускается наличие выбоин, проломов и просадок с размерами по длине, ширине и глубине более, чем 15?60?5 см, и ликвидируют в сроки, установленные ГОСТР 50597-93;

Приказ Минтранса России от 16.11.2012 N 402 (ред. от 25.11.2014) «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»: 

- ч.7.п.4., п.8 в состав работ по зимнему содержанию входят: расчистка автомобильных дорог от снежных заносов;

- п.4.6.4 исправление, замена поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений, натяжение или замена тросовых ограждений, замена светоотражающих элементов на ограждениях и столбиках, замена светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов перед дорожным ограждением, уборка наносного грунта у ограждений и удерживающих буферов; очистка, устранение отдельных повреждений или замена отдельных разрушенных бордюров;

ОДМД 218.6.019–2016 «ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ»:

- пункт 4.1.3 работы, проводимые на автомобильных дорогах, планируются таким образом, чтобы организация движения обеспечивала безопасные условия для движения транспортных средств, пешеходов и велосипедистов; обеспечивались безопасные условия труда для людей, осуществляющих работы;

- пункт 4.1.4 места производства работ обустраиваются техническими средствами организации дорожными движения, иными направляющими и ограждающими устройствами, средствами сигнализации и прочими средствами;

- пункт 4.1.5 при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог, независимо от форм их собственности, для обустройства мест производства работ используются: временные дорожные знаки, временную разметку проезжей части, ограждающие и направляющие устройства, средства сигнализации, дорожные устройства;

- пункт 4.1.8.3 на двухполосных дорогах при поочередном пропуске встречных транспортных средств по одной полосе, длина отгона принимается равной от 5 до 10 м при светофорном регулировании или регулировании с помощью регулировщиков, 15 м – с помощью знаков 2.6 и 2.7;

- пункт 5.4.1 поочередное движение по одной полосе организуется в случае невозможности обеспечить пропуск транспортных средств по существующим полосам движения при уменьшении их, в этих случаях встречный разъезд по одной полосе регулируется либо при помощи светофоров, либо знаками 2.6 «Преимущество встречного движения» и 2.7 «Преимущество перед встречным движением»;

- пункт 8.1.1.1 дорожные знаки на участках временного изменения движения прочно устанавливаются на опорах, исключая возможность их падения, и размещаются по ГОСТ Р 52289–2004 под прямым углом к проезжей части.

Нарушения требований вышеуказанных стандартов идут в разрез с требованиями ст. 12 Федерального Закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее – Федеральный закон "О безопасности дорожного движения"), чем ущемляют законные права участников дорожного движения, предусмотренные ст. 24 данного нормативно-правового акта и способствуют совершению дорожно-транспортных происшествий.

Данные условия содержания эксплуатационного состояния автомобильных дорог, дорожных сооружений, условия производства дорожных работ на дороге в безопасном для движения состоянии с требованиями стандартов, норм и правил, нарушают требования п. 13, п.14 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090, ГОСТ Р 52289-2004г., ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52607-2006, ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004. 

Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в соответствии с Порядком оценки технического состояния автомобильных дорог, утв. Приказом Минтранса России от 27 августа 2009 г. N 150.

Конкретные показатели транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, принципы диагностики и оценки их состояния, вопросы организации и технологии производства работ по обеспечению сохранности дорог и дорожных сооружений изложены в Методических рекомендациях по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, утв. Росавтодором 17 марта 2004 г.

Нарушения требований по обеспечению безопасности дорог многочисленны. Это могут быть непроведение ремонтных работ, связанных с устранением дефектов дорожного покрытия (выбоин, ям), превышающих предельно допустимые нормы, отсутствие надлежащим образом обеспеченного освещения трассы или необходимых дорожных знаков, в том числе предупреждающих и временных ограничительных знаков при проведении ремонтных работ, и др.

Согласно ст. 30 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения на дороге вводятся временные ограничения или прекращение движения транспортных средств.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, являются общественные отношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и железнодорожным путям).

Объективная сторона характеризуется двумя видами административных правонарушений, различающихся по характеру:

- несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений;

- непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения.

Субъектами рассматриваемого административного правонарушения являются как должностные лица, ответственные за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, так и юридические лица. 

С субъективной стороны указанное административное правонарушение может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности.

Протоколы о данных административных правонарушениях составляются должностными лицами органов внутренних дел (ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ).

Протокол об административном правонарушении, совершенным юридическим лицом 

<

адрес> от 26.05.2017 составлен с соблюдением требований закона, сроки и порядок привлечения к административной ответственности КОГП «ВЯТАВТОДОР» соблюдены.

Состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ, в отношении КОГП «ВЯТАВТОДОР» полностью нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела. 

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Между действиями КОГП «ВЯТАВТОДОР» и наступившими последствиями имеется прямая причинно – следственная связь.

Вина КОГП «ВЯТАВТОДОР» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ, подтверждается материалами дела: протоколом об административном правонарушении, совершенным юридическим лицом 

<

адрес> от 26.05.2017, определением о возбуждении дела об административном правонарушении 

<

адрес> ОТ ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицами, актом выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги (улицы), железнодорожного переезда, распоряжением № 05-303 от 13.04.2011 «О передаче автомобильных дорог», свидетельством о поверке № 62-083/6212-1767, актом выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги (улицы), железнодорожного переезда от 20.04.2017, предписанием от 20.04.2017. 

Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность КОГП «ВЯТАВТОДОР», судом не установлено.

При назначении административного наказания КОГП «ВЯТАВТОДОР» суд, учитывая характер совершенного административного правонарушения, имущественное положение, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, а как же характер и фактические обстоятельства совершенного правонарушения полагает возможным при назначении наказания применить положения п. 3.2 ч.3 ст. 4.1 КоАП РФ.

На основании ст. ст. 4.1, 29.9, 29.10 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Признать КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЯТСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ и подвергнуть его административному наказанию в виде штрафа в размере 100000 рублей.

Штраф перечислить на счет по следующим реквизитам: УФК по Кировской области (ОМВД России по Уржумскому району), Банк получателя платежа: Отделение ФИО2, ИНН 

<

***>, КПП 433401001, р/сч 

<

***>, БИК 043304001, ОКТМО 33641101, КБК 18811643000016000140, УИН 18810443171340000530; квитанцию об уплате административного штрафа предоставить в Уржумский районный суд Кировской области по адресу: 

<

...>, в течении 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Кировский областной суд через Уржумский районный суд в течение 10 суток.

Судья – В.В. Змеев

Копия верна: судья В.В. Змеев