К делу № 2-1046/2017 г.

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ст. Новопокровская 09 октября 2017 года

Новопокровский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Долженко Р.Ф.,

при секретаре судебного заседания Зуенковой Т.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО1 к администрации Новопокровского сельского поселения муниципального образования Новопокровский район о признании права собственности на самовольно реконструированный и самовольно построенный объект недвижимости,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском и просит признать за ним ФИО1 право собственности на реконструированное административное здание, общей площадью 300,33 кв. м. полезной площадью - 298,29 кв. м, год постройки - 1972; этажность - 2; подземная этажность - 0; высота по коньку крыши - 8,450 м; назначение - нежилое; конструктивная схема здания - здание с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами; пространственная жесткость здания - пространственная жесткость здания обеспечивается за счет конфигурации здания, совместной работы продольных и поперечных стен; основание и фундамент - фундаменты ленточные монолитные бетонные, глубина заложения фундаментов от уровня планировки земли варьируется в пределах 0,7-1,0 м; наружные - стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина наружных стен 200-510 мм; внутренние несущие стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина внутренних стен 250-330 мм; перегородки выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), ГКВЛ по металлическому каркасу из оцинкованных профилей, толщина перегородок 90-200 мм; перекрытия - железобетонные сборные, по деревянным балкам; перемычки - металлические железобетонные; полы - в соответствии с назначением помещения; кровля - профнастил по деревянным фермам и деревянной обрешетке; заполнение оконных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; заполнение дверных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; расположенное по адресу: 

<

адрес> сохранить административное здание, общей площадью 300,33 кв. м. полезной площадью - 298,29 кв. м, год постройки - 1972; этажность - 2; подземная этажность - 0; высота по коньку крыши - 8,450 м; назначение - нежилое; конструктивная схема здания - здание с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами; пространственная жесткость здания - пространственная жесткость здания обеспечивается за счет конфигурации здания, совместной работы продольных и поперечных стен; основание и фундамент - фундаменты ленточные монолитные бетонные, глубина заложения фундаментов от уровня планировки земли варьируется в пределах 0,7-1,0 м; наружные - стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина наружных стен 200-510 мм; внутренние несущие стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина внутренних стен 250-330 мм; перегородки выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), ГКВЛ по металлическому каркасу из оцинкованных профилей, толщина перегородок 90-200 мм; перекрытия - железобетонные сборные, по деревянным балкам; перемычки - металлические железобетонные; полы - в соответствии с назначением помещения; кровля - профнастил по деревянным фермам и деревянной обрешетке; заполнение оконных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; заполнение дверных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; расположенное по адресу: 

<

адрес>, принадлежащее на праве собственности ФИО1, в реконструированном, перепланированном и переустроенном виде; обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю осуществить государственный кадастровый учет изменений административного здания, общей площадью 300,33 кв. м. полезной площадью - 298,29 кв. м, год постройки - 1972; этажность - 2; подземная этажность - 0; высота по коньку крыши - 8,450 м; назначение - нежилое; конструктивная схема здания - здание с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами; пространственная жесткость здания - пространственная жесткость здания обеспечивается за счет конфигурации здания, совместной работы продольных и поперечных стен; основание и фундамент - фундаменты ленточные монолитные бетонные, глубина заложения фундаментов от уровня планировки земли варьируется в пределах 0,7-1,0 м; наружные - стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина наружных стен 200-510 мм; внутренние несущие стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина внутренних стен 250-330 мм; перегородки выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), ГКВЛ по металлическому каркасу из оцинкованных профилей, толщина перегородок 90-200 мм; перекрытия - железобетонные сборные, по деревянным балкам; перемычки - металлические железобетонные; полы - в соответствии с назначением помещения; кровля - профнастил по деревянным фермам и деревянной обрешетке; заполнение оконных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; заполнение дверных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; расположенного по адресу: 

<

адрес>; обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю зарегистрировать за ФИО1 право собственности на административное здание, общей площадью 300,33 кв. м. полезной площадью - 298,29 кв. м, год постройки - 1972; этажность - 2; подземная этажность - 0; высота по коньку крыши - 8,450 м; назначение - нежилое; конструктивная схема здания - здание с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами; пространственная жесткость здания - пространственная жесткость здания обеспечивается за счет конфигурации здания, совместной работы продольных и поперечных стен; основание и фундамент - фундаменты ленточные монолитные бетонные, глубина заложения фундаментов от уровня планировки земли варьируется в пределах 0,7-1,0 м; наружные - стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина наружных стен 200-510 мм; внутренние несущие стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина внутренних стен 250-330 мм; перегородки выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), ГКВЛ по металлическому каркасу из оцинкованных профилей, толщина перегородок 90-200 мм; перекрытия - железобетонные сборные, по деревянным балкам; перемычки - металлические железобетонные; полы - в соответствии с назначением помещения; кровля - профнастил по деревянным фермам и деревянной обрешетке; заполнение оконных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; заполнение дверных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; расположенное по адресу

<

адрес>; признать за ФИО1 право собственности на самовольно построенное нежилое здание общей площадью 357,01 кв. м. полезной площадью - 357,01 кв. м, год постройки - 2015; этажность - 1; подземная этажность - 0; высота по коньку крыши - 5,200 м; назначение - нежилое; конструктивная схема здания - здание с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами; пространственная жесткость здания - пространственная жесткость здания обеспечивается за счет конфигурации здания, совместной работы продольных и поперечных стен; основание и фундамент - фундаменты ленточные монолитные бетонные, глубина заложения фундаментов от уровня планировки земли варьируется в пределах 0,7-1,0 м; наружные стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина наружных стен 230-480 мм; внутренние несущие стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, толщина внутренних стен 450 мм; перегородки выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, толщина перегородок 150, 200 мм; перемычки - металлические и железобетонные; полы - в соответствии с назначением помещения; кровля - профнастил по металлическим фермам и металлической обрешетке; заполнение оконных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; заполнение дверных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; расположенное по адресу: 

<

адрес>, пер. Комсомольский, 19/1; сохранить нежилое здание общей площадью 357,01 кв. м. полезной площадью - 357,01 кв. м, год постройки - 2015; этажность - 1; подземная этажность - 0; высота по коньку крыши - 5,200 м; назначение - нежилое; конструктивная схема здания - здание с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами; пространственная жесткость здания - пространственная жесткость здания обеспечивается за счет конфигурации здания, совместной работы продольных и поперечных стен; основание и фундамент - фундаменты ленточные монолитные бетонные, глубина заложения фундаментов от уровня планировки земли варьируется в пределах 0,7-1,0 м; наружные - стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина наружных стен 230-480 мм; внутренние несущие стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, толщина внутренних стен 450 мм; перегородки выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, толщина перегородок 150, 200 мм; перемычки - металлические и железобетонные; полы - в соответствии с назначением помещения; кровля - профнастил по металлическим фермам и металлической обрешетке; заполнение оконных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; заполнение дверных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; расположенное по адресу: 

<

адрес>, в реконструированном, перепланированном и переустроенном виде; обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю осуществить государственный кадастровый учет нежилого здания общей площадью 357,01 кв. м. полезной площадью - 357,01 кв. м, год постройки - 2015; этажность - 1; подземная этажность - 0; высота по коньку крыши - 5,200 м; назначение - нежилое; конструктивная схема здания - здание с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами; пространственная жесткость здания - пространственная жесткость здания обеспечивается за счет конфигурации здания, совместной работы продольных и поперечных стен; основание и фундамент - фундаменты ленточные монолитные бетонные, глубина заложения фундаментов от уровня планировки земли варьируется в пределах 0,7-1,0 м; наружные стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина наружных стен 230-480 мм; внутренние несущие стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, толщина внутренних стен 450 мм; перегородки выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, толщина перегородок 150, 200 мм; перемычки - металлические и железобетонные; полы - в соответствии с назначением помещения; кровля - профнастил по металлическим фермам и металлической обрешетке; заполнение оконных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; заполнение дверных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; расположенного по адресу: 

<

адрес>; обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю зарегистрировать за ФИО1 право собственности на нежилое здание общей площадью 357,01 кв. м. полезной площадью - 357,01 кв. м, год постройки - 2015; этажность - 1; подземная этажность - 0; высота по коньку крыши - 5,200 м; назначение - нежилое; конструктивная схема здания - здание с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами; пространственная жесткость здания - пространственная жесткость здания обеспечивается за счет конфигурации здания, совместной работы продольных и поперечных стен; основание и фундамент - фундаменты ленточные монолитные бетонные, глубина заложения фундаментов от уровня планировки земли варьируется в пределах 0,7-1,0 м; наружные стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина наружных стен 230-480 мм; внутренние несущие стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, толщина внутренних стен 450 мм; перегородки выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, толщина перегородок 150, 200 мм; перемычки - металлические и железобетонные; полы - в соответствии с назначением помещения; кровля - профнастил по металлическим фермам и металлической обрешетке; заполнение оконных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; заполнение дверных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; расположенное по адресу: 

<

адрес>.

В судебном заседании истец ФИО1 поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить в полном объеме мотивируя это тем, чтоон является собственником земельного участка из земель населенных пунктов - для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания площадью 1016.00 кв. м с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Права истца на земельный участок зарегистрированы в установленном порядке, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности № от ДД.ММ.ГГГГ.

На указанном земельном участке расположен принадлежащий ему объект недвижимости - административное здание с пристройкой, площадью 102,3 кв. м, основной - 99,6 кв. м, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности № от ДД.ММ.ГГГГ.

В 2010 г. административное здание было реконструировано без получения на то соответствующего разрешения. 

Кроме этого, на земельном участке по адресу

<

адрес>, истцом самовольно было построено еще одно нежилое здание общей площадью 357,01 кв. м.

Как следует из Заключения о техническом состоянии несущих и ограждающих конструкций самовольно реконструируемого административного здания и самовольно построенного нежилого здания по адресу: 

<

адрес>, выполненного ООО «Земгеопроект», существующие конструкции фундаментов на момент обследования находились в техническом состоянии, характеризующимся как работоспоспособное. Ограждающие конструкции стен надземной части здания находились в работоспособном техническом состоянии. Существующие перемычки на момент обследования находились в работоспособном состоянии. Техническое состояние конструкций покрытия на момент обследования оценивается как работоспособное. Кровля объекта находится в работоспособном состоянии. Существующие элементы заполнения проемов, а также полы находятся также в работоспособном состоянии. 

С учетом изложенного, возможно сохранить данные строения на месте и продолжить дальнейшую эксплуатацию существующих самовольно реконструированного административного здания и самовольно построенного нежилого здания по адресу: 

<

адрес>. 

Представитель ответчика Администрации Новопокровского сельского поселения ФИО2,. в судебное заседание не явился, направил в адрес суда заявление с просьбой рассмотреть гражданское дело без его участия. Исковые требования признает добровольно, в полном объеме. 

Представитель третьего лица межмуниципального отдела по Белоглинскому и Новопокровскому районам (Новопокровский сектор) Управления Росреестра по Краснодарскому краю ФИО3 в судебное заседание не явилась, просила суд рассмотреть гражданское дело без ее участия. Против удовлетворения заявления не возражала.

Истец ФИО1 не возражает принять факт признания иска ответчиком.

Последствия признания иска ответчиком сторонам разъяснены.

При таких обстоятельствах суд принимает признание иска ответчиком, считая, что оно не противоречит закону и не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 39, 173, 197 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Признать за ФИО1 право собственности на реконструированное административное здание, общей площадью 300,33 кв. м. полезной площадью - 298,29 кв. м, год постройки - 1972; этажность - 2; подземная этажность - 0; высота по коньку крыши - 8,450 м; назначение - нежилое; конструктивная схема здания - здание с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами; пространственная жесткость здания - пространственная жесткость здания обеспечивается за счет конфигурации здания, совместной работы продольных и поперечных стен; основание и фундамент - фундаменты ленточные монолитные бетонные, глубина заложения фундаментов от уровня планировки земли варьируется в пределах 0,7-1,0 м; наружные - стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина наружных стен 200-510 мм; внутренние несущие стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина внутренних стен 250-330 мм; перегородки выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), ГКВЛ по металлическому каркасу из оцинкованных профилей, толщина перегородок 90-200 мм; перекрытия - железобетонные сборные, по деревянным балкам; перемычки - металлические железобетонные; полы - в соответствии с назначением помещения; кровля - профнастил по деревянным фермам и деревянной обрешетке; заполнение оконных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; заполнение дверных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Сохранить административное здание, общей площадью 300,33 кв. м. полезной площадью - 298,29 кв. м, год постройки - 1972; этажность - 2; подземная этажность - 0; высота по коньку крыши - 8,450 м; назначение - нежилое; конструктивная схема здания - здание с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами; пространственная жесткость здания - пространственная жесткость здания обеспечивается за счет конфигурации здания, совместной работы продольных и поперечных стен; основание и фундамент - фундаменты ленточные монолитные бетонные, глубина заложения фундаментов от уровня планировки земли варьируется в пределах 0,7-1,0 м; наружные - стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина наружных стен 200-510 мм; внутренние несущие стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина внутренних стен 250-330 мм; перегородки выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), ГКВЛ по металлическому каркасу из оцинкованных профилей, толщина перегородок 90-200 мм; перекрытия - железобетонные сборные, по деревянным балкам; перемычки - металлические железобетонные; полы - в соответствии с назначением помещения; кровля - профнастил по деревянным фермам и деревянной обрешетке; заполнение оконных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; заполнение дверных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; расположенное по адресу: 

<

адрес>, принадлежащее на праве собственности ФИО1, в реконструированном, перепланированном и переустроенном виде.

Обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю осуществить государственный кадастровый учет изменений административного здания, общей площадью 300,33 кв. м. полезной площадью - 298,29 кв. м, год постройки - 1972; этажность - 2; подземная этажность - 0; высота по коньку крыши - 8,450 м; назначение - нежилое; конструктивная схема здания - здание с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами; пространственная жесткость здания - пространственная жесткость здания обеспечивается за счет конфигурации здания, совместной работы продольных и поперечных стен; основание и фундамент - фундаменты ленточные монолитные бетонные, глубина заложения фундаментов от уровня планировки земли варьируется в пределах 0,7-1,0 м; наружные - стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина наружных стен 200-510 мм; внутренние несущие стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина внутренних стен 250-330 мм; перегородки выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), ГКВЛ по металлическому каркасу из оцинкованных профилей, толщина перегородок 90-200 мм; перекрытия - железобетонные сборные, по деревянным балкам; перемычки - металлические железобетонные; полы - в соответствии с назначением помещения; кровля - профнастил по деревянным фермам и деревянной обрешетке; заполнение оконных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; заполнение дверных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю зарегистрировать за ФИО1 право собственности на административное здание, общей площадью 300,33 кв. м. полезной площадью - 298,29 кв. м, год постройки - 1972; этажность - 2; подземная этажность - 0; высота по коньку крыши - 8,450 м; назначение - нежилое; конструктивная схема здания - здание с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами; пространственная жесткость здания - пространственная жесткость здания обеспечивается за счет конфигурации здания, совместной работы продольных и поперечных стен; основание и фундамент - фундаменты ленточные монолитные бетонные, глубина заложения фундаментов от уровня планировки земли варьируется в пределах 0,7-1,0 м; наружные - стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина наружных стен 200-510 мм; внутренние несущие стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина внутренних стен 250-330 мм; перегородки выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), ГКВЛ по металлическому каркасу из оцинкованных профилей, толщина перегородок 90-200 мм; перекрытия - железобетонные сборные, по деревянным балкам; перемычки - металлические железобетонные; полы - в соответствии с назначением помещения; кровля - профнастил по деревянным фермам и деревянной обрешетке; заполнение оконных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; заполнение дверных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Признать за ФИО1 право собственности на самовольно построенное нежилое здание общей площадью 357,01 кв. м. полезной площадью - 357,01 кв. м, год постройки - 2015; этажность - 1; подземная этажность - 0; высота по коньку крыши - 5,200 м; назначение - нежилое; конструктивная схема здания - здание с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами; пространственная жесткость здания - пространственная жесткость здания обеспечивается за счет конфигурации здания, совместной работы продольных и поперечных стен; основание и фундамент - фундаменты ленточные монолитные бетонные, глубина заложения фундаментов от уровня планировки земли варьируется в пределах 0,7-1,0 м; наружные стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина наружных стен 230-480 мм; внутренние несущие стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, толщина внутренних стен 450 мм; перегородки выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, толщина перегородок 150, 200 мм; перемычки - металлические и железобетонные; полы - в соответствии с назначением помещения; кровля - профнастил по металлическим фермам и металлической обрешетке; заполнение оконных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; заполнение дверных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; расположенное по адресу: 

<

адрес>, пер. Комсомольский, 19/1.

Сохранить нежилое здание общей площадью 357,01 кв. м. полезной площадью - 357,01 кв. м, год постройки - 2015; этажность - 1; подземная этажность - 0; высота по коньку крыши - 5,200 м; назначение - нежилое; конструктивная схема здания - здание с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами; пространственная жесткость здания - пространственная жесткость здания обеспечивается за счет конфигурации здания, совместной работы продольных и поперечных стен; основание и фундамент - фундаменты ленточные монолитные бетонные, глубина заложения фундаментов от уровня планировки земли варьируется в пределах 0,7-1,0 м; наружные - стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина наружных стен 230-480 мм; внутренние несущие стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, толщина внутренних стен 450 мм; перегородки выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, толщина перегородок 150, 200 мм; перемычки - металлические и железобетонные; полы - в соответствии с назначением помещения; кровля - профнастил по металлическим фермам и металлической обрешетке; заполнение оконных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; заполнение дверных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; расположенное по адресу: 

<

адрес>, в реконструированном, перепланированном и переустроенном виде. 

Обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю осуществить государственный кадастровый учет нежилого здания общей площадью 357,01 кв. м. полезной площадью - 357,01 кв. м, год постройки - 2015; этажность - 1; подземная этажность - 0; высота по коньку крыши - 5,200 м; назначение - нежилое; конструктивная схема здания - здание с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами; пространственная жесткость здания - пространственная жесткость здания обеспечивается за счет конфигурации здания, совместной работы продольных и поперечных стен; основание и фундамент - фундаменты ленточные монолитные бетонные, глубина заложения фундаментов от уровня планировки земли варьируется в пределах 0,7-1,0 м; наружные стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина наружных стен 230-480 мм; внутренние несущие стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, толщина внутренних стен 450 мм; перегородки выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, толщина перегородок 150, 200 мм; перемычки - металлические и железобетонные; полы - в соответствии с назначением помещения; кровля - профнастил по металлическим фермам и металлической обрешетке; заполнение оконных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; заполнение дверных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю зарегистрировать за ФИО1 право собственности на нежилое здание общей площадью 357,01 кв. м. полезной площадью - 357,01 кв. м, год постройки - 2015; этажность - 1; подземная этажность - 0; высота по коньку крыши - 5,200 м; назначение - нежилое; конструктивная схема здания - здание с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами; пространственная жесткость здания - пространственная жесткость здания обеспечивается за счет конфигурации здания, совместной работы продольных и поперечных стен; основание и фундамент - фундаменты ленточные монолитные бетонные, глубина заложения фундаментов от уровня планировки земли варьируется в пределах 0,7-1,0 м; наружные стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, комбинированной кирпичной кладкой (с использованием в конструкции стен пеноблоков), из пескобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, толщина наружных стен 230-480 мм; внутренние несущие стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, толщина внутренних стен 450 мм; перегородки выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе, толщина перегородок 150, 200 мм; перемычки - металлические и железобетонные; полы - в соответствии с назначением помещения; кровля - профнастил по металлическим фермам и металлической обрешетке; заполнение оконных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; заполнение дверных проемов - индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами и сэндвичпанелями; расположенное по адресу: 

<

адрес>

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Новопокровский районный суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня вынесения.

Решение отпечатано в совещательной комнате.

Председательствующий