№ 2а-1216/2019 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

с. Мошенское Новгородской области 23 августа 2019 года

Боровичский районный суд Новгородской области в составе 

председательствующего судьи Цабулевой В.В., 

при секретаре Поваровой С.А., 

с участием помощника прокурора Мошенского района Захарова А.В., 

представителя административного ответчика администрации Мошенского муниципального района ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению прокурора Мошенского района Новгородской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к администрации Мошенского муниципального района об обязании совершить определенные действия, 

УСТАНОВИЛ:

прокурор Мошенского района Новгородской области, действующий в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с указанным иском, в обоснование административных исковых требований указав, что в рамках осуществления прокурорского надзора, прокуратурой Мошенского района проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Проверкой установлено, что автомобильная дорога «Устюжна-Валдай-Барышово-Бор» не соответствует установленному государственному стандарту.

Просит обязать администрацию Мошенского муниципального района до 1 ноября 2019г. устранить выявленные повреждения автомобильной дороги «Устюжна-Валдай-Барышово-Бор», а именно 

- 0+300 км по 0+400 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м. площадью 160,6 м2;

- с 0+500 км по 0+700 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью 

менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 200 м. площадью 380,5 м2;

с 0+750 км по 0+900 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 150м. площадью 275,1 м2;

с 1+050 км по 1+400 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 1350 м. площадью 1776,1 м2;

- с 1+500 км по 1+900 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 400 м. площадью 725,3 м2;

с 2+500 км по 2+800 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 300 м. площадью 455,3 м2;

с 3+600 км по 3+700 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м. площадью 151,2 м2;

с 3+800 км по 3+900 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м. площадью 161,6 м2;

с 4+100 км по 4+240 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 140 м. площадью 256,2 м2;

с 4+350 км по 4+450 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м. площадью 151,2 м2;

с 4+600 км по 4+700 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м. площадью 134,2 м2;

с 4+750 км по 5+050 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 300 м. площадью 331,5 м2;

с 5+550 км по 5+650 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м. площадью 161,5 м2;

с 6+050 км по 6+200 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 150 м. площадью 173,4 м2;

с 6+550 км по 6+650 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м. площадью 112,4 м2;

с 6+700 км по 7+200 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 500 м. площадью 781,2м2;

с 7+900 км по 8+000 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м. площадью 141,2 м2;

с 8+500 км по 8+650 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 150 м. площадью 151,2 м2;

с 8+700 км по 8+850 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 150 м. площадью 265,7 м2;

с 9+500 км по 9+600 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м. площадью 175,5 м2;

с 10+000 км по 10+500 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 500 м. площадью 755,4 м2;

с 10+750 км по 10+650 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 900 м. площадью 1323,5 м2;

с 11+750 км по 12+600 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 850 м. площадью 1258,5 м2;

с 12+750 км по 13+200 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 450 м. площадью 750,1 м2;

с 13+350 км по 14+250 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 900 м. площадью 1428,1 м2;

с 14+300 км по 15+000 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 700 м. площадью 1265,1 м2;

с 0+000 км по 15+000 км Наличие на обочинах древесно-кустарниковой растительности высотой более 15 см.

В судебном заседании помощник прокурора Мошенского района Захаров А.В. исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, указанным в административном иске. 

Представитель административного ответчика администрации Мошенского муниципального района ФИО1 в судебном заседании признала административные исковые требования в полном объёме. 

Согласно ст. 46 КАС РФ административный ответчик вправе при рассмотрение административного дела в суде любой инстанции признать административный иск полностью или частично.

Административному ответчику разъяснены последствия признания иска, предусмотренные ст. 157 КАС РФ. 

Таким образом, у суда имеются основания для принятия признания иска административным ответчиком и удовлетворения исковых требований в полном объёме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 157, 227 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление прокурора Мошенского района Новгородской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к администрации Мошенского муниципального района удовлетворить.

Обязать администрацию Мошенского муниципального района в срок до 1 ноября 2019 года устранить выявленные повреждения автомобильной дороги «Устюжна-Валдай-Барышово-Бор», а именно 

- 0+300 км по 0+400 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м. площадью 160,6 м2;

- с 0+500 км по 0+700 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью 

менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 200 м. площадью 380,5 м2;

- с 0+750 км по 0+900 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 150 м. площадью 275,1 м2;

- с 1+050 км по 1+400 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 1350 м. площадью 1776,1 м2;

- с 1+500 км по 1+900 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 400 м. площадью 725,3 м2;

с 2+500 км по 2+800 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 300 м. площадью 455,3 м2;

с 3+600 км по 3+700 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м. площадью 151,2 м2;

с 3+800 км по 3+900 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м. площадью 161,6 м2;

с 4+100 км по 4+240 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 140 м. площадью 256,2 м2;

с 4+350 км по 4+450 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м. площадью 151,2 м2;

с 4+600 км по 4+700 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м. площадью 134,2 м2;

с 4+750 км по 5+050 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 300 м. площадью 331,5 м2;

с 5+550 км по 5+650 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м. площадью 161,5 м2;

с 6+050 км по 6+200 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 150 м. площадью 173,4 м2;

с 6+550 км по 6+650 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м. площадью 112,4 м2;

с 6+700 км по 7+200 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 500 м. площадью 781,2м2;

с 7+900 км по 8+000 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м. площадью 141,2 м2;

с 8+500 км по 8+650 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 150 м. площадью 151,2 м2;

с 8+700 км по 8+850 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 150 м. площадью 265,7 м2;

с 9+500 км по 9+600 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м. площадью 175,5 м2;

с 10+000 км по 10+500 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 500 м. площадью 755,4 м2;

с 10+750 км по 10+650 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 900 м. площадью 1323,5 м2;

с 11+750 км по 12+600 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 850 м. площадью 1258,5 м2;

с 12+750 км по 13+200 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 450 м. площадью 750,1 м2;

с 13+350 км по 14+250 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 900 м. площадью 1428,1 м2;

с 14+300 км по 15+000 км Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин (просадок) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 700 м. площадью 1265,1 м2;

с 0+000 км по 15+000 км Наличие на обочинах древесно-кустарниковой растительности высотой более 15 см.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новгородский областной суд через Боровичский районный суд Новгородской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение принято 28 августа 2019г.

Судья В.В. Цабулева