Дело № 2-4042/2024

УИД 45RS0026-01-2024-002957-08

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

2 июля 2024 г. г. Курган

Курганский городской суд Курганской области 

в составе председательствующего судьи Дерябиной Ю.А.

при секретаре Горелой Т.Н.

с участием представителя истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2, представителя третьего лица ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО4 к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области об отмене решения, включении периодов работы в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, назначении досрочной страховой пенсии, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 обратился в Курганский городской суд Курганской области с иском к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области (далее – ОСФР по Курганской области), в котором просит отменить решение ответчика от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № в части отказа, включить в специальный стаж для назначения досрочной пенсии в связи с работой с вредными и тяжелыми условиями труда, следующие периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности машиниста компрессорных установок углекислотной станции в АО «Курганмашзавод», назначить досрочную страховую пенсию с ДД.ММ.ГГГГ.

В обоснование исковых требований указал, что решением ответчика от ДД.ММ.ГГГГ № ему отказано в зачете в стаж на соответствующих видах работ спорных периодов, решением от ДД.ММ.ГГГГ № отказано в установлении досрочной страховой пенсии по старости. С решениями об отказе не согласен, указывает, что при обращении в ОСФР по Курганской области предоставил необходимые документы (трудовая книжка, архивные справки), подтверждающие льготный характер работы. Работодателем факт работы в льготных условиях в спорные периоды подтвержден, данное обстоятельство отражено в сведениях о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, где закодированы вредные условия труда.

Представитель истца по ордеру адвокат Егорова С.Н. в судебном заседании на заявленных требованиях настаивала по доводам иска. 

Представитель ответчика по доверенности ФИО2 исковые требования не признал по доводам, изложенным в письменном отзыве на иск, просил отказать истцу в удовлетворении заявленных требований. 

Представитель ПАО «Курганмашзавод» по доверенности ФИО3 в судебное заседание заявленные истцом требования поддержала.

Суд, заслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 следующим лицам: мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали на работах с тяжелыми условиями труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет.

В случае, если указанные лица проработали на перечисленных работах не менее половины установленного срока и имеют требуемую продолжительность страхового стажа, страховая пенсия им назначается с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 8 настоящего Федерального закона, на один год за каждые 2 года и 6 месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 года такой работы женщинам.

В соответствии с п. 3 ст. 35 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» с 1 января 2015 года страховая пенсия по старости назначается при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента не ниже 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения величины индивидуального пенсионного коэффициента 30.

Согласно п. 2 ст. 30 данного закона Списки соответствующих работ, профессий и должностей, с учетом которых назначается досрочная трудовая пенсия по старости, утверждаются Правительством РФ.

Согласно материалам дела, ФИО4 09.09.2023 обратился в ОСФР по Курганской области с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Решением ответчика от ДД.ММ.ГГГГ № в назначении досрочной страховой пенсии истцу было отказано в связи с отсутствием необходимой продолжительности стажа на соответствующих видах работ.

В целях проведения заблаговременной работы решением ОСФР по Курганской области от ДД.ММ.ГГГГ № истцу было отказано в зачете в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», следующих периодов: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (машинист компрессорных установок углекислотной станции в АО «Курганмашзавод»), т.к. актом документальной проверки от ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ № не подтвержден факт занятости на работах с вредными веществами не ниже 3 класса опасности, что предусмотрено Списком № 2, разделом 33, позиция 23200000-13775. утв. постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10, в том числе отвлечения: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - прочие отвлечения, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - отпуск без сохранения заработной платы, в соответствии с Разъяснениями Минтруда РФ от 22.05.1996 № 5, утв. постановлением Минтруда РФ от 22.05.1996 № 29 и Правилами исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, утв. постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 № 516.

На основании определения Курганского городского суда Курганской области от 01.04.2024 проведена экспертиза условий труда истца по материалам настоящего гражданского дела, экспертом Главного управления по труду и занятости населения Курганской области составлено заключение № 070-ЭТД от 04.06.2024 и установлено следующее.

Согласно записям в трудовой книжке, приказам по личному составу ФИО4 работал в АО «Курганмашзавод» (ОАО «Курганмашзавод»): ДД.ММ.ГГГГ принят машинистом компрессорных установок (дописано - углекислотной станции) 4 разряда в цех газовоздухоснабжения, ДД.ММ.ГГГГ переведен слесарем-ремонтником 4 разряда на горячем участке работ на сталечугунолитейный завод, ДД.ММ.ГГГГ переведен машинистом компрессорных установок 4 разряда получения углекислоты с вредными условиями не ниже 3 класса опасности (так в документе) в цех газовоздухоснабжения №, ДД.ММ.ГГГГ уволен.

Профессия машинист компрессорных установок предусмотрена в Общесоюзном классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 186016, утвержденном постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.08.1986 № 016.

В характеристику работ по профессии машинист компрессорных установок 4 разряда, в соответствии с разделом «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» ЕТКС выпуска № 1, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30, входит: обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 100 до 500 куб. м/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 5 до 100 куб. м/мин. каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей, обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 5 до 100 куб. м/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с подачей до 5 куб. м/мин. каждый, установление и поддержание наивыгоднейшего режима работы компрессоров, наблюдение за исправностью двигателей, компрессоров, приборов, вспомогательных механизмов и другого оборудования, участие в осмотре и ремонте оборудования компрессорных установок в пределах квалификации слесаря 3 разряда.

Разделом XXXIII «Общие профессии» Списка № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях, утвержденного постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10 (далее - Список № 2 1991 г.), предусмотрены машинисты компрессорных установок при работе с вредными веществами не ниже 3 класса опасности, позиция 23200000-13775.

Действующим законодательством досрочное пенсионное обеспечение установлено машинистам компрессорных установок при работе с вредными веществами не ниже 3 класса опасности. Воздух не относится к веществам 1-3 класса опасности, поэтому машинисты компрессорных установок, занятые обслуживанием воздушных компрессоров, правом на досрочное пенсионное обеспечение не пользуются. Не пользуются правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости и машинисты компрессорных установок, обслуживающие кислородные компрессоры.

Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости может устанавливаться машинистам компрессорных установок, предназначенных для получения газов, которые относятся к веществам не ниже 3 класса опасности (например, аммиака).

Ранее специалистами сектора госэкспертизы условий труда, качества специальной оценки условий труда проводилась государственная экспертиза условий труда других работников предприятия.

В материалах дела по другому работнику была представлена выписка из материалов наблюдательного дела ОАО «Курганмашзавод» от ДД.ММ.ГГГГ, в которой приведены выписки из отдельных документов (в заключении приведены данные по профессии аппаратчик углекислоты по той причине, что выписка из материалов наблюдательного дела была представлена в материалах дела по иску другого работника, который работал аппаратчиком углекислоты): 1. Согласно пояснительной записке от ДД.ММ.ГГГГ углекислотная станция расположена в отдельно стоящем здании на основной промплощадке ОАО «Курганмашзавод» в районе котельных. С момента пуска в эксплуатацию в 1977 г. состав и расположение технологического оборудования станции не менялось. До 2009 г. участок углекислотной станции входил в состав цеха № (цех воздухогазоснабжения). После реорганизации энергетических цехов №, №, № в 2009 г. в энергоремонтный цех ЭРЦ участок углекислотной станции является структурным подразделением ЭРЦ.

В материалах дела по другому работнику был представлен приказ ОАО «Курганмашзавод» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым цеха №, № и № были выведены из состава ОАО «Курганмашзавод», с ДД.ММ.ГГГГ в организационную структуру ОАО «Курганмашзавод» введен энергоремонтный цех. В качестве приложения к данному приказу была приведена организационная структура энергоремонтного цеха. В структуру энергоремонтного цеха входил участок углекислотной станции. Положение об энергоремонтном цехе П-900-00-2014 (утверждено в 2014 г.) также было представлено в материалах дела по другому работнику.

2. Согласно технологическому процессу получения жидкой двуокиси углерода на углекислотной станции энергоремонтного цеха АЕГ-1448-00 (дата не указана) выработка углекислоты (жидкой двуокиси углерода) производится углекислотной станцией. Процесс производства жидкой двуокиси углекислоты осуществляется по абсорбционно-десорбционной схеме с применением моноэтаноламина. Копия технологического процесса была представлена в материалах дела по другому работнику.

ФИО5 относится ко 2 классу опасности. Растворы моноэтаноламина являются абсорбентами двуокиси углерода. Физические свойства двуокиси углерода: исключительно большое влияние на физические свойства и возможности двуокиси углерода оказывает его агрегатное состояние. При определенных условиях диоксид углерода может существовать в виде газа, жидкости, твердого тела (сухого льда), а также сжатого газа и кристаллоидов.

Контроль параметров технологического процесса, контролируемый показатели, периодичность: концентрация в дымовых газах (%) углекислотного газа (каждый час), кислорода (каждый час), оксида углерода (периодически по указанию руководства), концентрация растворов (соды, МЭА) (каждый час), содержание железа в растворе МЭА (4 раза в смену), содержание масел в жидкой углекислоте (2 анализа на партию) и др.

3. Согласно карте аттестации рабочего места по условиям труда № от ДД.ММ.ГГГГ аттестация проведена на рабочем месте аппаратчика получения углекислоты энергоремонтного цеха, участок №, углекислотная станция, фактор производственной среды - моноэтаноламин (2 класс опасности). Условия труда на рабочем месте признаны вредными (подкласс 3.3.).

Копия карты аттестации рабочего места была представлена в материалах дела по другому работнику вместе с копией карты №-Д доплат за вредные условия труда на рабочем месте. В соответствии картой условия труда на рабочем месте аппаратчика получения углекислоты являются вредными по химическому фактору (2-аминоэтанол + (моноэтаноламин), 2 класс опасности), аэрозолям преимущественно фиброгенного действия.

4. Согласно карте №-ИЛ-14/47 от ДД.ММ.ГГГГ специальная оценка условий труда проведена на рабочем месте аппаратчика получения углекислоты энергоремонтного цеха, участок №, углекислотная станция. Используемое оборудование: насосы X 80-50-200 ДС/ХЛ-4 - 6 шт., X 80-50-125 ДС/ХЛ-4 - 2 шт. (в материалах дела по другому работнику предприятия был представлен технический паспорт на указанные насосы), сборник конденсата, холодильник газа, промывочная колонка, влагоотделитель, газификатор. Используемые сырье и материалы: моноэтаноламин, дым.

Копия карты специальной оценки условий труда и протоколы оценки и измерений факторов производственной среды и трудового процесса были представлены в материалах дела по другому работнику. Условия труда на рабочем месте аппаратчика получения углекислоты по результатам специальной оценки признаны вредными (подкласс 3.2.) по химическому фактору, шуму, параметрам микроклимата. При оценке химического фактора проводились измерения концентрации в воздухе рабочей зоны азота диоксида (3 класс опасности), серы диоксида (3 класс опасности), углеводородов алифатических предельных (4 класс опасности), углерода оксида (4 класс опасности), формальдегида (2 класс опасности).

5. В перечне рабочих мест, профессий и должностей за 2013 г. - 2016 г. предусмотрены аппаратчики получения углекислоты. Краткое описание работы: постоянно полный рабочий день работник занят в технологическом процессе производства неорганической химии на участке и установках при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 1 и 2 класса опасности, а также канцерогенов, участвуют в технологическом процессе получения жидкой двуокиси углерода. Наименование дополнительных документов на льготное пенсионное обеспечение: штатное расписание, личная карточка по форме № Т-2, карта аттестации рабочего места, журнал заданий, журнал по технике безопасности, технологический процесс, приказы о закреплении за оборудованием, рабочая инструкция №, инструкция по ОТ №, технический паспорт на оборудование: холодильник раствора №, теплообменник раствора моноэтаноламина №, бак раствора моноэтаноламина №, насос насыщенного раствора, десорбер инв. №, эксгаустер, холодный скруббер, бак конденсата, компрессор углекислотный 2-УП инв. №, компрессор углекислотный 2 УП инв. №. Наименование раздела, код позиции списка: 27-1 1080Б000-17451 (так в документе).

В материалах дела по другому работнику предприятия была представлена планировка углекислотной станции ЭРЦ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и спецификация к ней, согласно которым на углекислотной станции эксплуатируется следующее оборудование: теплообменники, накопитель жидкой кислоты, насосы, десорбер, теплый скруббер, холодный скруббер, холодильник парогазовой смеси, емкость для хранения углекислоты УДХ-8, конденсаторы, влагоотделители и др.

Согласно письму ОАО «Курганмашзавод» № от ДД.ММ.ГГГГ (было представлено в материалах дела по другому работнику) для получения диоксида углерода ГОСТ 8050-85 (углекислота) применяется промышленная хемосорбция диоксида углерода. Объем углекислоты - 110 тонн в месяц.

Для получения углекислоты применяется моноэтаноламин. ФИО5 относится ко 2 классу опасности (ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»). ФИО5 вызывает расстройство органов дыхания, воздействует на центральную нервную систему, вызывает изменение функции почек, при попадании на открытые участки кожи имеется риск ожога.

Растворы моноэтаноламина являются абсорбентами диоксида углерода. Процесс хемосорбции диоксида углерода моноэтаноламином идет с образованием карбоната и бикарбоната моноэтаноламина.

В материалах дела по другому работнику предприятия были представлены штатные расписания вспомогательных рабочих вспомогательного производства, учеников вспомогательных рабочих ОАО «Курганмашзавод» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, которыми предусмотрены штатные единицы аппаратчиков получения углекислоты участка № (углекислотная станция) энергоремонтного цеха, а также машинистов компрессорных установок, слесарей-ремонтников, слесарей-ремонтников по обслуживанию углекислотной станции.

По данным предыдущих экспертиз известно, что углекислотная станция ОАО «Курганмашзавод» осуществляла производство углекислоты из отходящих дымовых газов котельной для собственного потребления и нужд других предприятий, преимущественно для сварочного производства. В структуру углекислотной станции входило аппаратное отделение, машинное отделение, отделение газификации, наполнительная станция, лаборатория, ремонтно-механическая мастерская, участок сварки, складские и санитарно-бытовые помещения.

Технология получения жидкой углекислоты из отходящих дымовых газов заводской котельной предусматривает абсорбционно-десорбционную схему с применением моноэтаноламина.

Согласно ГОСТ 8050-85 «Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия» углекислый газ (диоксид углерода, двуокись углерода) - ангидрид угольной кислоты - нетоксичен, невзрывоопасен. По степени воздействия на организм человека двуокись углерода относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76 (п. 2.1.2. ГОСТ 8050-85). Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 25.10.1991 № 1655 в ГОСТ 8050-85 «Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия» было внесено ряд изменений, в том числе в пункт 2.1.2.: изменен класс опасности углекислого газа по степени воздействия на организм человека с 3 на 4. Дата введения ГОСТ 8050-85 с изменениями 01.04.1992, т.е. с указанной даты жидкая, газообразная углекислота (диоксид углерода, двуокись углерода) относится к 4 классу опасности.

ФИО5 (2-аминоэтанол, этаноламин, коламин, МЕА, спирт аминоэтиловый) -жидкость с характерным запахом, хорошо растворим в воде во всех соотношениях, плохо растворяется в эфирах, бензоле, толуоле. ФИО5 получают взаимодействием аммиака или водного раствора аммиака с окисью этилена. ФИО5 - горючая жидкость, его водные растворы - трудно горючи. Класс опасности - 2. ФИО5 применяют в качестве абсорбентов газов (СО2, Н2S, SO2 и др.), в процессах очистки технологических газов на предприятиях нефтеперерабатывающей, газодобывающей и химической отраслей промышленности, как сырье для получения эмульгаторов, диспергаторов, стабилизаторов пен, моющих и чистящих средств, шампуней, ПАВ и др.

В материалах дела по иску ФИО4 представлена должностная инструкция машиниста компрессорных установок 4, 5, 6 разряда ИР-900-13775-02, утвержденная начальником ЭРЦ ПАО «Курганмашзавод» ДД.ММ.ГГГГ. Подразделение: энергоремонтный цех. Участок № - компрессорной станции. Согласно инструкции в обязанности машиниста компрессорных установок 4 разряда входит: обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 7,0 МПа с подачей до 250 м3/мин каждый, запуск, регулирование и остановка компрессоров и двигателей, обеспечение заданного режима работы оборудования, предупреждение неисправностей в работе оборудования, наблюдение за работой и исправностью компрессоров, приборов и вспомогательных механизмов и другого оборудования, своевременная запись в журнал в эксплуатационный журнал показателей работы компрессоров, результатов осмотров, своевременная запись отключений и включений оборудования в журнал, поддержание требуемых параметров работы компрессоров и переключение отдельных агрегатов, охлаждение и смазка трущихся механизмов компрессоров и др.

Машинист компрессорных установок 4 разряда должен знать принцип работы и устройство центробежных компрессоров К-250-61-1, К-250-61-5, электродвигателей СТМ 1500, их технические характеристики и правила обслуживания, устройство вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных приборов, аппаратов и арматуры и др.

Данная инструкция не относится рассматриваемому рабочему месту машиниста компрессорных установок углекислотной станции, так как относится к рабочему месту машиниста компрессорных установок компрессорной станции. Кроме этого, инструкция не относится к рассматриваемому периоду работы ФИО4

Представлена справка ПАО «Курганмашзавод» № от ДД.ММ.ГГГГ, уточняющая характер работы и условия труда, согласно которой ФИО4 в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал машинистом компрессорных установок (работа с вредными веществами не ниже 3 класса опасности) в цехе газовоздухоснабжения № (углекислотная станция). Работал полный рабочий день при сменном графике работы.

Согласно справке условия труда и характер работы ФИО4 соответствуют Списку № 2, раздел XXXIII, позиция 23200000-13775. В качестве основания для составления справки указаны: личное дело, алфавитная карточка, расчетно-платежные ведомости за 1994 г. - 2004 г., ГОСТ 12.1.005-88.

Представлена (частично) копия паспорта компрессора типа К-500-61-1 (дубликат), заводской №, 1970 г.в. Строки «место установки», «предприятие», «дата пуска» не заполнены. Копия паспорта заверена штампом специалиста по кадрам ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ. 

Представлена инструкция №-Т по эксплуатации компрессоров К-500-61-1, К-500-61-5 и охране труда при эксплуатации, утвержденная главным инженером АО «Курганмашзавод» ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно инструкции вредными и опасными производственными факторами при эксплуатации компрессоров являются: шум, высокое давление сжатого воздуха, высокая температура сжатого воздуха и частей компрессора.

В инструкции изложены требования безопасности перед началом работы, подготовке агрегата к пуску, пуске компрессора и вводе в рабочий режим, требования безопасности во время работы, при аварийной ситуации, по окончании работы.

Согласно инструкции машинист компрессорных установок: проходит медицинское освидетельствование, техническое обучение и аттестацию; проводит осмотр работающего и резервного оборудования, оформляет прием и сдачу смены; подготавливает компрессор к пуску, осуществляет пуск компрессора; отвечает за правильную эксплуатацию компрессоров и вспомогательного оборудования, за его исправность, чистоту рабочего моста, непрерывно наблюдает за режимом работы компрессоров и вспомогательного оборудования; заполняет журнал установленной формы; участвует в ремонте и разборке компрессора и др.

В материалах дела представлена планировка углекислотной станции цеха № по состоянию на январь 1986 г. и спецификация к ней, согласно которым на углекислотной станции эксплуатируется следующее оборудование: влагоотделители углекислотные, конденсатор углекислотный, фильтры углекислотные, компрессор углекислотный 2УП (2 шт.), центробежные маслоотделители, промывная колонка, сборник конденсата, насосы, теплообменники, эксгаустеры, холодный скруббер, теплый скруббер, абсорбер, десорбер и др.

В структуру углекислотной станции входит: аппаратное отделение, отделение газификации, механический участок, ремонтно-механические мастерские, складские и санитарно-бытовые помещения.

Представлена инструкция №-Т по эксплуатации оборудования и охране труда для машинистов углекислотной станции, утвержденная главным инженером АО «Курганмашзавод» (1995 г., точная дата не указана). Согласно инструкции машинист должен обеспечить: безопасную и безаварийную работу компрессоров, блока сушки, газификаторов, изотермических резервуаров; ведение сменных журналов; чистоту и порядок на рабочем месте.

В инструкции приведены требования безопасности перед началом работы, требования безопасности во время работы, а также назначение и характеристика компрессоров, порядок пуска компрессоров, порядок эксплуатации компрессоров, порядок остановки компрессоров, назначение и техническая характеристика блока сушки, порядок пуска блока сушки, порядок обслуживания во время работы, порядок регенерации блока сушки, остановки блока сушки.

Согласно инструкции углекислотный компрессор 2УП предназначен для работы в установках по производству сжиженного газа, работающих по схеме высокого давления.

Работа компрессора заключается в последовательном сжатии в трех ступенях газообразной углекислоты и нагнетания ее в стапельные баллоны через блок сушки и конденсатор. После каждой ступени газ охлаждается в холодильнике, очищается от влаги и масла во влагоотделителях.

Технические характеристики компрессора 2УП (углекислотный, крейцкопфный, 3-х ступенчатый): сжижаемая среда - углекислый газ; производительность жидкой углекислоты при давлении всасывания 1,0 - 1,7 ати - 22 кг/час; давление нагнетания, не более - 75 кгс/см2; число ступеней сжатия - 3 шт.; мощность на валу компрессора - 44 кВт и др.

Согласно инструкции машинист подготавливает компрессор к пуску, осуществляет пуск компрессора, контролирует его работу, в том числе каждые 2 часа производит продувку масловлагоотделителей, следит за температурным режимом компрессора, следит за давлением газа, устраняет неисправности, осуществляет остановку компрессора и выполняет другие работы. Машинист проходит медицинское освидетельствование, техническое обучение и аттестацию.

Представлена инструкция №-Т по эксплуатации изотермических резервуаров типа УДХ-12,5, УДХ-8, НЖУ-12, 5-2,0 для сжиженного углекислого газа и охране труда при их эксплуатации, утвержденная главным инженером Курганского машиностроительного завода в 1989 г. (точная дата не указана). Согласно инструкции к обслуживанию резервуаров допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, прошедшие производственное обучение и аттестацию. Опасными производственными факторами при работе с резервуарами являются большая потенциальная энергия сжатого углекислого газа и низкая температура жидкой углекислоты. Изотермические резервуары предназначены для хранения жидкой двуокиси углерода. В инструкции приведены требования безопасности перед началом работы, при наполнении резервуаров, при наполнении транспортных цистерн, по окончании работы, порядок технического обслуживания. Согласно инструкции, работник, обслуживающий резервуары, перед началом работы должен убедиться в исправности манометров, предохранительных клапанов и арматуры, во время работы должен контролировать степень наполнения и давление в резервуарах, наполнять резервуар двуокисью углерода не более 100% допустимого объема, наполнять транспортные системы, осуществлять техническое обслуживание резервуаров и др.

Представлены пояснения к проекту получения жидкой углекислоты из дымовых газов котельной по абсорбиционно-десорбционной схеме с применением моноэтаноламина, 1970 г. Копия документа заверена штампом специалиста по кадрам ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ. Дымовые газы поступают в холодный скруббер, затем в влагоотделитель, далее эксгаустером обеспечивается просос газов в теплый скруббер. Содовый раствор подается в теплый скруббер насосом. Далее газы поступают в абсорбер, в нижней части абсорбера собирается обогащенный углекислотой раствор моноэтаноламина. Насыщенный раствор моноэтаноламина насосом через теплообменник подается на орошение насадки дефлегматора десорбера. Стекая по насадке дефлегматора, насыщенный раствор контактирует с идущей противотоком более горячей парогазовой смесью. Пройдя дефлегматор, раствор перетекает в трубное пространство кипятильника, где кипит за счет тепла конденсации водяного пара, подаваемого в межтрубное пространство. Получаемая при кипячении раствора парогазовая смесь идет в дефлегматор и истощенный раствор моноэтаноламина отводится в теплообменник, откуда насосом через холодильник направляется на орошение насадки абсорбера. Выходящая из верхней части дефлегматора парогазовая смесь поступает в межтрубное пространство холодильника, где водяные пары конденсируются, а углекислый газ охлаждается. Конденсат собирается в сборнике конденсата и идет в абсорбционно-десорбционный цикл, а углекислый газ идет к промывной колонне. На выходе из промывной колонны установлены центробежный влагоотделитель и центробежный маслоотделитель. Углекислый газ и отсасываемые пары поступают в углекислотный компрессор 2УП. Отвод тепла и отделение капельной влаги осуществляется в холодильниках и влагоотделителях. Сжатый газ проходит блок очистки и сушки в конденсаторе. В нем углекислый газ конденсируется, и жидкая углекислота через стапельные баллоны направляется потребителю. В процессе длительной эксплуатации раствор моноэтаноламина теряет активность и загрязняется различными примесями. Для восстановления свойств раствора в технологические схемы включают установку его регенерации.

Для хранения баллонов с жидкой углекислотой в состав помещений станции включен склад баллонов. Ремонт баллонов и все связанные с ним вспомогательные операции проводятся в ремонтно-механическом и окрасочном отделениях.

По материалам дела известно, что ФИО4 в рассматриваемые периоды работал машинистом компрессорных установок 4 разряда на углекислотной станции цеха № (цех воздухогазоснабжения).

Согласно пояснительной записке от ДД.ММ.ГГГГ углекислотная станция расположена в отдельно стоящем здании на основной промплощадке ОАО «Курганмашзавод» в районе котельных. С момента пуска в эксплуатацию в 1977 г. состав и расположение технологического оборудования станции не менялось.

Основной задачей углекислотной станции является выработка углекислоты (жидкой двуокиси углерода) по абсорбционно-десорбционной схеме с применением моноэтаноламина (2 класс опасности).

Согласно планировке углекислотной станции цеха № по состоянию на январь 1986 г. и спецификации к ней, инструкции №-Т по эксплуатации оборудования и охране труда для машинистов углекислотной станции 2005 г., на углекислотной станции имеются два углекислотных компрессора 2УП.

Углекислотный компрессор 2УП предназначен для работы в установках по производству сжиженного газа, работающих по схеме высокого давления. Работа компрессора заключается в последовательном сжатии в трех ступенях газообразной углекислоты и нагнетания ее в стапельные баллоны через блок сушки и конденсатор. После каждой ступени газ охлаждается в холодильнике, очищается от влаги и масла во влагоотделителях.

При таких обстоятельствах эксперт пришел к выводу, что условия труда и характер работы ФИО4 в периоды работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «Курганмашзавод» (ОАО «Курганмашзавод») соответствуют профессии (с дополнительными показателями) машинисты компрессорных установок при работе с вредными веществами не ниже 3 класса опасности, предусмотренной позицией 23200000-13775 раздела XXXIII «Общие профессии» Списка № 2 1991 г.

В соответствии с пунктом 5 разъяснения «О порядке применения Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих в соответствии со статьями 12, 78 и 78.1 Закона РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР» право на пенсию по старости в связи с особыми условиями труда и на пенсию за выслугу лет», утвержденного постановлением Минтруда РФ от 22.05.1996 № 29, право на пенсию в связи с особыми условиями труда имеют работники, постоянно занятые выполнением работ, предусмотренных Списками, в течение полного рабочего дня.

Под полным рабочим днем понимается выполнение работы в условиях труда, предусмотренных Списками, не менее 80% рабочего времени. При этом в указанное время включается время выполнения подготовительных и вспомогательных работ, а у работников, выполняющих работу при помощи машин и механизмов, также время выполнения ремонтных работ текущего характера и работ по технической эксплуатации оборудования. В указанное время может включаться время выполнения работ, производимых вне рабочего места с целью обеспечения основных трудовых функций, а также периоды ежегодных оплачиваемых отпусков, временной нетрудоспособности.

В материалах дела представлены (частично) лицевые счета по заработной плате, согласно которым ФИО4 вырабатывал норму рабочего времени в днях и часах в соответствии с производственным календарем. Документы по заработной плате или иные документы по занятости за период до 1999 г. в деле не представлены.

Суд принимает экспертное заключение № 070-ЭТД от 04.06.2024 как допустимое доказательство по делу, поскольку экспертиза проведена по материалам гражданского дела, заключение является полным, обоснованным, мотивированным, сомнений не вызывает, эксперт не заинтересован в исходе дела, предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за заведомо ложное заключение, достоверных и достаточных доказательств, опровергающих данные выводы, сторонами в материалы дела не представлено. 

Ответчиком не представлено согласно ст. 56 ГПК РФ доказательств, опровергающих выводы эксперта о соответствии условий труда и характера работы ФИО4 в спорные периоды профессиям, предусмотренным Списком № 2 1991 г. Обслуживание ФИО4 воздушных компрессоров типа К-500-61-5, К-250-61-1, К-250-61-5 материалами дела не подтверждено.

Согласно Выписке из индивидуального лицевого счета застрахованного лица работодателем в отношении спорных периодов работы ФИО4 проставлен код особых условий труда. 

Соответствие условий труда и характера работы истца требованиям Списка № 2 1991 г. подтверждено справкой ПАО «Курганмашзавод» № от ДД.ММ.ГГГГ, уточняющей характер работы и условия труда.

Полная занятость истца подтверждена лицевыми счетами за период с октября 1994 г. по октябрь 2005 г., справкой ПАО «Курганмашзавод» № от ДД.ММ.ГГГГ, ответчиком не опровергнута. 

С учетом изложенных обстоятельств, принимая во внимание выводы эксперта, изложенные в заключении, суд приходит к выводу о включении в специальный стаж истца периода работы в должности машиниста компрессорных установок углекислотной станции в АО «Курганмашзавод» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» страховая пенсия назначается со дня обращения за указанной пенсией, за исключением случаев, предусмотренных частями 5, 6, 6.1, 6.3 настоящей статьи, статьями 25.1, 25.2 настоящего Федерального закона, но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию.

Установлено, что ФИО4 обратился к ответчику с заявлением о назначении досрочной пенсии ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условному расчету специального стажа у истца на момент достижения возраста 55 лет, с учетом включенных судом периодов работы, набирается необходимый специальный стаж 12 лет 6 месяцев, что дает ему право на досрочную страховую пенсию по старости с ДД.ММ.ГГГГ.

В силу ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца полежит взысканию госпошлина в размере 300 руб.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск ФИО4 удовлетворить.

Отменить решения Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № в части отказа ФИО4 в зачете в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, периодов работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в назначении досрочной страховой пенсии. 

Обязать Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области включить ФИО4 в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, периоды работы в должности машиниста компрессорных установок углекислотной станции в АО «Курганмашзавод» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и назначить досрочную страховую пенсию по старости с ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО4 (№) расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 руб. 

Решение может быть обжаловано в Курганский областной суд путем подачи жалобы через Курганский городской суд Курганской области в течение месяца со дня составления решения суда в окончательной форме.

Судья Ю.А. Дерябина

Мотивированное решение изготовлено 9 июля 2024 г.