Дело № 5 - 775/2018 24.09.2018 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Судья Свердловского районного суда г. Перми Анищенко Т.В.,

при секретаре Безматерных А.А.,

с участием представителей юридического лица ФИО10, ФИО11, ФИО12,

представителей административного органа ФИО13, ФИО14,

рассмотрела в открытом судебном заседании в г. Перми в помещении суда по адресу: 

<

адрес>, дело об административном правонарушении в отношении ООО «Новая Высота», находящегося по адресу: 

<

адрес>, ИНН №, КПП №, по ч. 3 ст. 9.1 КоАП Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена внеплановая выездная проверка ООО «Новая Высота», по окончании которой главным государственный инспектором межрегионального отдела государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями и котлонадзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора ФИО13 был составлен протокол о временном запрете деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ. и протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ООО «Новая Высота» эксплуатирует опасный производственный объект (далее ОПО) зарегистрированный в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора в государственном реестре ОПО № «Участок механизации» расположенный по адресу: 

<

адрес>, ОПО ООО «Новая Высота» отнесен к IV классу опасности, на данном объекте эксплуатируются 24 башенных крана, в ходе проверки были выявлены следующие нарушения, отраженные в акте проверки № от ДД.ММ.ГГГГ.:

1) Не организован и не осуществляется производственный контрол за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации: представленная в территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по месту нахождения опасных производственных объектов копия «Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов» (далее – Положение) заверена не руководителем эксплуатирующей организации (подписана техническим директором и утверждена исполнительным директором), что нарушает требования п.п. 1, 2 ст. 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 3 Правил организации и осуществления производственного контроля;

2) Положение о производственном контроле не содержит:

- обязанности должностных лиц службы производственного контроля, ответственных за осуществление производственного контроля (начальника участка ПС ФИО8 и инженера по пром. безопасности ФИО1);

- порядок планирования и проведения внутренних проверок соблюдения требований промышленной безопасности, а также подготовки и регистрации отчетов об их результатах;

- порядок сбора, анализа, обмена информацией о состоянии промышленной безопасности между структурными подразделениями эксплуатирующей организации и доведения ее до работников, занятых на опасных производственных объектах;

- порядок принятия и реализации решений по обеспечению промышленной безопасности с учетом результатов производственного контроля;

- порядок принятия и реализации решений о диагностике, испытаниях, освидетельствовании сооружений и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах;

- порядок обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах;

- порядок организации расследования и учета аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах;

- порядок учета результатов производственного контроля при применении мер поощрения и взыскания в отношении работников эксплуатирующей организации;

- порядок принятия и реализации решений о проведении экспертизы промышленной безопасности;

- порядок подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;

- порядок подготовки и представления сведений об организации производственного контроля, что нарушает требования п.п. 1, 2 статьи 9, пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 3 Правил организации и осуществления производственного контроля;

3) Обязанности и права работников, ответственных за осуществление производственного контроля, не определены в Положении о производственном контроле (кроме исполнительного директора ФИО12, технического директора ФИО11), утверждаемом руководителем эксплуатирующей организации, а также в должностной инструкции и заключаемом с этим работником договоре (контракте), что нарушает требования п.п. 1, 2 статьи 9, пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 3 Правил организации и осуществления производственного контроля;

4) В представленном отчете о производственном контроле за ДД.ММ.ГГГГ (представлено с сопроводительным письмом, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ №) отражены не все, установленные данные:

- представлены не обо всех технических устройствах, применяемых на ОПО, сведения. Отсутствуют сведения о башенных кранах: 

<

данные изъяты> Рег.№, 

<

данные изъяты> зав.№ Рег.№, 

<

данные изъяты> зав.№ Рег.№, 

<

данные изъяты> зав.№ Рег. № и автомобильного крана 

<

данные изъяты> зав.№ Рег.№. Данные краны переданы в аренду ООО «Новая высота» в ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ;

- перечень должностных лиц, назначенных Положением для осуществления производственного контроля, не соответствует перечню лиц, указанных в отчете о производственном контроле за ДД.ММ.ГГГГ - не представлены сведения о выполнении предписаний Ростехнадзора (не заполнен пункт 5.2) от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №;

- план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год;

- результаты проверок, устранение нарушений;

- в пункте 3.1 «Сведения о состоянии технических устройств (основного оборудования), применяемого на ОПО указываются не соответствующие регистрационные номера (кран башенный 

<

данные изъяты> зав.№ указан Рег.№ вместо Рег.№), что нарушает требования п.п. 1, 2 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. 15, 16 Правил организации и осуществления производственного контроля;

5) Не соблюдены требования промышленной безопасности, предъявляемые к организациям и работникам, осуществляющим монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию или модернизацию ПС в процессе эксплуатации ОПО, что нарушает требования п.п. 1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. 11 - 22 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 31.12.2013, регистрационный № 30992 (далее – ФНП ПС № 533) (в части касающихся деятельности юридического лица);

6) Не выполняются общие принципы (требования) промышленной безопасности ПС для предотвращения и/или минимизации последствий аварий, инцидентов на ОПО с учетом возможной потери жизни и/или здоровья людей в процессе соответствия фактического срока службы ПС (срок службы исчисляется с момента изготовления ПС), заявленному изготовителем, если фактический срок службы не продлевался по результатам проведения экспертизы промышленной безопасности. Так примером является нарушение сроков эксплуатации башенных кранов: 

<

данные изъяты> зав.№ Рег.№ срок эксплуатации по паспорту 10 лет (изготовлен в ДД.ММ.ГГГГ, экспертиза промышленной безопасности проведена в ДД.ММ.ГГГГ), 

<

данные изъяты> зав.№, Рег.№ срок эксплуатации по паспорту 10 лет (изготовлен в ДД.ММ.ГГГГ экспертиза промышленной безопасности утверждена в ДД.ММ.ГГГГ, при этом данные краны применялись по назначению в данные периоды по данным наработки), что нарушает требования п.п. 1, 2 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 10 (д) ФНП ПС № 533; 

7) Не выполняются требования заводов-изготовителей подъемных сооружений, по поддержанию башенных кранов в работоспособном состоянии, в части наличия и соблюдения графиков выполнения технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов технических устройств, на основании требований руководств по эксплуатации (в том числе отсутствуют диагностические карты башенных кранов 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>), что нарушает требования п.п. 1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п.п. «а, б» п. 23 ФНП ПС № 533.ПС;

8) Производственные инструкции для рабочих, занятых эксплуатацией подъемных сооружений, разработаны без учета квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и/или профессиональных стандартах по соответствующим профессиям рабочих (объем знаний и сложность выполняемой работы, в зависимости от квалификационного разряда), а также без учета особенности технологического процесса конкретного производства, что нарушает требования п.п. 1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 26 РД 03-20-2007;

9) Не организовано проведение занятий, лекций, семинаров или консультаций перед проведением проверки знаний производственных инструкций у рабочих предприятия, что нарушает требования п.п. 1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 26 РД 03-20-2007;

10) Не предусмотрено возложение обязанностей ответственных специалистов, во время их отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия, на работников, замещающих их по должности, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших обучение и аттестацию, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 152 ФНП ПС № 533;

11) Не внесены в производственные инструкции стропальщиков и крановщиков система обмена сигналами при радиопереговорной связи, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 252 ФНП ПС № 533;

12) Не установлен порядок допуска к самостоятельной работе крановщиков, стропальщиков, слесарей, электромонтеров с выдачей соответствующих удостоверений, в которых указываются тип ПС, а также виды работ и оборудования, к работам на которых они допущены, что нарушает требования п.п.1,2ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «з» п. 23, п.п. «б» п. 150 ФНП ПС№ 533;

13) Не установлен порядок аттестации специалистов и повторной проверки знаний персонала, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 150, п. 153 ФНП ПС№ 533;

14) Не установлен порядок периодических осмотров, технических обслуживаний и ремонтов, обеспечивающих содержание ПС, грузозахватных органов, приспособлений и тары в работоспособном состоянии, что нарушает требования п.п.1,2ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 150 ФНП ПС № 533;

15) Не обеспечено проведение проверок работоспособности указателей, ограничителей и регистраторов ПС в сроки, установленные их руководствами (инструкциями) по эксплуатации, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125 ФНП ПС № 533;

16) Не разработаны программы выполнения планово-предупредительных ремонтов, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. «г» п. 150 ФНП ПС№ 533; 

17) не установлен порядок опломбирования и запирания замком защитных панелей кранов, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125 ФНП ПС№ 533; 

18) Не организовано (в том числе с привлечением специализированных организаций) считывание данных с регистратора параметров не реже сроков, указанных в руководстве (инструкции) по эксплуатации регистратора, осуществлять обработку (расшифровку) этих данных с оформлением протокола, выявлять нарушения правил эксплуатации ПС, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 25 ФНП ПС № 533;

19) Распорядительным актом эксплуатирующей организации не определена численность специалистов эксплуатирующей организации с учетом требований подпункта «ж» пункта 23 ФНП ПС № 533, а так же с учетом количества и фактических условий эксплуатации стационарно установленные грузоподъемные механизмы (далее – ПС) (в частности не назначаются на каждой строительной площадке, где эксплуатируются башенные краны ООО «Новая высота» специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ; пункт 151 ФНП ПС № 533;

20) Не назначены распорядительным актом эксплуатирующей организации для обслуживания ПС (на строительных площадках) стропальщики, слесаря, электромонтеры и наладчики, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 154 ФНП ПС № 533;

21) Не разработаны и не доведены под роспись работников эксплуатирующей организации, инструкции определяющие их действия в аварийных ситуациях (в инструкциях работников установлены отдельные требования действия в аварийных ситуациях не в полном объеме), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. 256, 257 ФНП ПС № 533;

22) Не заносятся в журнал осмотра съемных грузозахватных приспособлений находящихся на базе 

<

адрес> результаты осмотра, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 229 ФНП ПС № 533;

23) Отсутствует инструкция по осмотру съемных грузозахватных приспособлений и тары находящихся на базе 

<

адрес>, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 228 ФНП ПС № 533;

24) Лица, на которых возложена ответственность за безопасное ведение работ на объекте, на котором произошли авария, в соответствие с актом технического расследования причин аварии № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО12, ФИО11, ФИО2) в срок до ДД.ММ.ГГГГ не прошли внеочередную аттестацию в Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ; пункт 15 РД 03-19-2007;

Башенный кран 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, установленный по адресу: 

<

адрес>

25) Не восстанавливается в соответствие с требованиями руководства по эксплуатации лакокрасочное покрытие металлоконструкций крана 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. № (Фотоматериалы), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23 ФНП ПС № 533;

26) Крюковая подвеска ПС, 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, не окрашена, отсутствует надпись о разрешённой грузоподъёмности (Фотоматериалы), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ, п.п. «а, б» п. 23 ФНП ПС №;

27) Крепление металлических опор 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, (служащих для установки металлических связей, между ПС и опорой) выполнено при помощи анкерных болтов. Часть болтов отсутствует (Фотоматериалы), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-Ф, п.п. «а,б» п. 23, п. «к» 255 ФНП ПС № 533

28) На ПС, 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, имеется табличка с указанием учётного и заводского номеров крана, грузоподъемности. Отсутствуют сведения о сроках проведения технических освидетельствований (ЧТО и ПТО) (Фотоматериалы), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 124 ФНП ПС № 533;

29) Площадка для стропальщиков ПС, 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, в месте постоянной погрузки и выгрузки автотранспорта отсутствует, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 127, п.п. «к» 255 ФНП ПС № 533;

30) На схеме строповки грузов ПС, 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, не указана установленная специальными требованиями строповка поддонов с кирпичом, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п.п. «е» п. 255 ФНП ПС № 533;

31) Разводка электропроводки ПС, КБ-473, зав. №, рег. №, выполнена не в соответствии с руководством по эксплуатации (отсутствуют кембрики), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона о 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

32) Отсутствует люк площадки опорно-поворотного устройства ПС, 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 43, п. 255 «к» ФНП ПС № 533;

33) Электрический питающий кабель ПС, 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, проложенный вдоль металлоконструкции башни не заведён в устройство для его фиксации,что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, 43 ФНП ПС № 533;

34) Не выполнены требования проекта производства работ ПС, 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, требования руководства по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя и проекта на устройство бетонного основания технического устройства, в части наличия водоотвода, обеспечивающего отсутствие грунтовой воды в месте установки подъемного сооружения, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 41, п. 45, п. 101 ФНП ПС № 533;

35) Не обеспечено проведение проверок работоспособности указателей, ограничителей и регистраторов ПС, 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, в сроки, установленные их руководствами (инструкциями) по эксплуатации что нарушает п.п.1, 2 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. 125, 255 «к» ФНП ПС № 533;

36) На кране 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, установлена стрела, не в соответствие с Проектом производства работ (вместо 35 метров, установлена стрела длиной 40 метров), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 41, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

37) Не выполнены требования руководства по эксплуатации завода-изготовителя по закрытию вводного устройства крана, 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, на замок, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23 ФНП ПС № 533; 

38) Не опломбирована и не закрыта на замок защитная панель крана 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125 ФНП ПС №533;

39) В электрическом шкафу ПС, 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. № имеются посторонние предметы, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23 ФНП ПС № 533;

40) Лестница для подъёма на кран 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, имеет деформированные ограждения, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533; 

41) На строительной площадке отсутствуют грузозахватные приспособления для ограждения поддонов, либо тара для подъема поддонов с пакетами кирпича к рабочему месту каменщика, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 232, п.п. «е» п. 255 ФНП ПС № 533;

42) На месте производства строительно-монтажных работ ПС, 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, отсутствует список основных перемещаемых им грузов, с указанием их массы, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «д» п. 221 ФНП ПС № 533;

43) На месте производства работ находятся неисправные стропы: без бирок, замыкающих устройств на крюках, имеющие коррозию. Тара для раствора и бетона имеет неисправности: отсутствуют таблички, имеются деформации металла, изгибание петель, трещины по углам (почти по всей длине сварного шва), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 228, п.п. «е» п. 255 ФНП ПС № 533;

44) Не производятся периодические осмотры траверсы №, грузоподъёмностью 6 тонн, (не реже 1 раза в 30 дней) для подъёма балок железобетонных, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 228, п.п. «е» п. 255 « ФНП ПС № 533;

Башенный кран 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, установленный по адресу: 

<

адрес>

45) Не выполнены требования проекта производства работ ПС, требования руководства по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя и проекта на устройство бетонного основания технического устройства, в части наличия водоотвода, обеспечивающего отсутствие грунтовой воды в месте установки подъемного сооружения (Фотоматериалы), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 41, п. 45, п. 101 ФНП ПС № 533;

46) На строительной площадке отсутствуют грузозахватные приспособления для ограждения поддонов, либо тара для подъема поддонов с пакетами кирпича к рабочему месту каменщика, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 232, п.п. «е» п. 255 ФНП ПС № 533;

47) В паспорте ПС, 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, в разделе «Сведения о местонахождении крана», отсутствуют сведения о дате установки ПС на объекте, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 103 ФНП ПС № 533;

48)Площадка для стропальщиков, в месте постоянной погрузки и выгрузки автотранспорта отсутствует, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 127, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

49) На месте производства строительно-монтажных работ ПС, 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, отсутствует список основных перемещаемых им грузов, с указанием их массы, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. «д» п. 221 ФНП ПС № 533;

50) Примыкание ограждений площадки ПС, 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, не зафиксировано скобой (Фотоматериалы), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

51)Не выполнены требования руководства по эксплуатации завода-изготовителя ПС, 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, по закрытию вводного устройства ПС на замок, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23 ФНП ПС № 533; 

52) В кабине машиниста ПС, 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, лобовое стекло имеет трещины, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

53) Имеется деформация скобы на секции башни крана 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, служащей в качестве поручня при подъёме в кабину крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 43, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

54) Отсутствует в установленном месте крышка-площадка доступа в кабину управления в башне крана 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 43, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

55) Отсутствует один из болтов крепления поперечных металлических связей крана 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 43, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

56) Не обеспечена безопасность обслуживающего персонала (крановщика ПС), 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, светильник в кабине не оснащен защитным плафоном, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «а» п. 150 ФНП ПС № 533;

57) На кране 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, имеется табличка с указанием учётного и заводского номеров крана, грузоподъемности. Отсутствуют сведения о сроках проведения технических освидетельствований (ЧТО и ПТО) (Фотоматериалы), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 124 ФНП ПС № 533

58) Не выполнены требования проекта производства работ ПС, 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, в части установки предупреждающих и запрещающих знаков безопасности, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

59) Складирование строительных материалов ведется хаотично, в местах не предусмотренных проектом производства работ ПС, 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

60) На месте производства работ находятся неисправные стропы: без бирок, замыкающих устройств на крюках, имеющие коррозию. Тара для раствора и бетона имеет неисправности: отсутствуют таблички, имеются деформации металла, изгибание петель, трещины по углам (почти по всей длине сварного шва), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 228, п.п. «е» п. 255 ФНП ПС № 533;

61)Не производятся периодические осмотры траверсы №, грузоподъёмностью 6 тонн, (не реже 1 раза в 30 дней) для подъёма балок железобетонных, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 228, п.п. «е» п. 255 ФНП ПС № 533;

Кран башенный 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, установленный по адресу: 

<

адрес>.

62) Отсутствует график совместных работ подъемных сооружений, установленных на строительном объекте по адресу: 

<

адрес> и не согласован владельцами технических устройств, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п. 159, ФНП ПС № 533; 

63) Затруднен подход машиниста башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, для проведения ежесменного осмотра металлоконструкций крана в соответствии с требованиями производственной инструкции, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» 23, п.п. «е» п. 150, «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

64) Не выполнены требования проекта производства работ башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, установленного на строительном объекте по адресу: 

<

адрес>, в части установки предупреждающих и запрещающих знаков безопасности, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.101, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

65) Заземление башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, находящегося в эксплуатации на строительном объекте по адресу: 

<

адрес>, выполнено с отступлением от требований инструкции по эксплуатации завода изготовителя, что нарушает требования п.п.1,2ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

66) Внесены изменения в конструкцию крюковой подвески башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, не предусмотренные руководством по эксплуатации завода-изготовителя технического устройства (наличие еще одного крюка), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533; 

67) Складирование строительных материалов ведется хаотично, в местах не предусмотренных проектом производства работ кранами 32/17, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п.п. «е» п. 255 ФНП ПС № 533;

68) Не произведена настройка координатной защиты в соответствии с требованиями проекта производства работ № ППРк, башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № (при проверке работоспособности прибора безопасности подъем и опускание груза контрольного груза производилось в зоне указанной в ППРк, как не рабочая зона крана), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п. 136, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

69) Ограждения площадок для обслуживания башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № смонтировано в нарушение требований руководства по монтажу завода-изготовителя, с отсутствием стяжек крепления, с использованием металлической проволоки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 43, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

70) Отсутствуют (демонтированы) ограждения площадок выхода на оголовок и грузовой лебёдки для обслуживания башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № в нарушение требований руководства по монтажу завода-изготовителя, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 43, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

71) В зоне действия башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № находится тара негодная к использованию в работе, в том числе по причине отсутствия необходимой маркировки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 222, п.п. «е» п. 255 ФНП ПС № 533;

72) Не выполнены требования проекта производства работ башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, требования руководства по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя и проекта на устройство бетонного основания технического устройства, в части наличия водоотвода, обеспечивающего отсутствие грунтовой воды в месте установки подъемного сооружения, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. 41, 45, 101, 103 ФНП ПС № 533;

73) Фиксация пальцев башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № выполнено без использования шплинтов, изготовленного заводом-изготовителем технического устройства, с применением подручных материалов (Фотоматериалы), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП по ПС № 533; 

74) Не обеспечен безопасный подход машиниста башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, для проведения ежесменного осмотра металлоконструкций крана и доступа в кабину управления, в соответствии с требованиями производственной инструкции и исполнения должностных обязанностей, а именно: лестницы секций башни технического устройства смонтированы с нарушениями требований руководства по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя (деформированы перила, ступени, площадки осмотра грузовой тележки, снята с установленного места крышка-площадка доступа в кабину управления), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б,е» п. 23, п. 43, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

75) В зоне действия башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № находится съемное грузозахватные приспособление (четырехветьевой строп с оборванной прядью) не признанное негодным к использованию в работе, в том числе по причине отсутствия необходимой маркировки, что нарушает то нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 222, п.п. «е» п.255 ФНП ПС № 533;

76)Площадки доступа персонала, в том числе консоль башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № захламлена мусором, комплектующими крана, что препятствует безопасному подходу обслуживающего персонала к оборудованию (Фотоматериалы), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533; 

77) Не опломбирована и не закрыта на замок защитная панель башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125 ФНП ПС №533;

78) Не проводится проверка работоспособности регистраторов рабочих параметров башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № (не представлены сведения по параметрам данного прибора безопасности с момента монтажа и при его техническом освидетельствовании до предъявления крана комиссии), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 25, п. 57, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533; 

79)Разводка электропроводки башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № выполнена не в соответствии с руководством по эксплуатации (отсутствуют кембрики),что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

80) Не назначен специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 23, п.п. «б» п. 255 ФНП ПС № 533;

81) Не закреплено болтовое контрольное соединение портала башни башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1,2ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. а,б п. 23, п.п. к п. 255 ФНП ПС № 533;

82) Сломлены зубья шестерни червячной передачи крана консольного, установленной на кране и служащего для демонтажа связей (настенных опор) крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. а,б п. 23, п.п. к п. 255 ФНП ПС № 533;

83) Не закреплены пальцы тяг, установленных на портале башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. а,б п. 23, п.п. к п. 255 ФНП ПС № 533;

84) В соответствии с требованиями проекта производства работ № ППРк чертеж «Многоквартирные дома в 

<

адрес> в квартале №» на данной позиции должен быть установлен башенный кран 

<

данные изъяты> с вылетом стрелы не более 35 м. в действительности установлена модификация крана со стрелой 40 м., что отражено в Акте № от ДД.ММ.ГГГГ о качестве монтажа крана и передачи его в эксплуатацию. При данной модификации стрела выходит за пределы строительной площадки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ, п. 159, п. 160, п.п. з п.255 ФНП ПС № 533;

85) В Акте № от ДД.ММ.ГГГГ о качестве монтажа крана и передачи его в эксплуатацию не указаны данные о массе груза настройки ограничителя грузоподъемности, так же указана высота подъема груза с параметром 42 м, фактически кран установлен на высоту подъема груза 14 м. (позиция № Акта), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. а,б п. 23, п. 62, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

86) Внесены изменения в конструктив крюковой подвески башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № в части приварки дополнительных дуг из металлических труб, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. а,б п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

87) Отсутствует требуемая руководством по эксплуатации окраска (желто-черная) типа «зебра» полосами шириной 80 мм под углом 45 ?, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. а,б п. 23 ФНП ПС № 533;

88)Отсутствует датчик подсчета числа оборотов вала эл.двигателя установленного на башенном кране 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. а,б п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

89)Электрический питающий кабель, проложенный вдоль металлоконструкции башни и консоли противовеса башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № не заведён в устройство для его фиксации, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. а,б п. 23 ФНП ПС № 533;

90) Не восстанавливается в соответствие с требованиями руководства по эксплуатации лакокрасочное покрытие металлоконструкций крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

91) Действующий вводной рубильник крана, расположен не на кронштейне опорной секции башни,что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

92) Отсутствует руководство по эксплуатации для данного башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № (предъявлено одно Руководство по эксплуатации 

<

данные изъяты> на краны с заводскими номерами №№, №, №, №), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 23, п. «и» п. 255 ФНП ПС № 533;

93) Не предъявлены документы, подтверждающие соответствие и работоспособность фундамента для стационарно установленного башенного крана (относятся документы, подтверждающие фактическое выполнение и соответствие проектной (рабочей) документации, разработанной на устройство фундаментов и строительных конструкций): результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля, документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 144 ФНП ПС № 533;

Кран башенный 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, установленный по адресу: 

<

адрес>

94) Складирование грузов производится в хаотичном порядке в местах, не предусмотренных проектом производства работ №, без регламентированных расстояний между пакетами складирования, без учета безопасных проходов для стропальщиков, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п.п. «е, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

95) Земляное полотно башенного крана не имеет эффективное водоотводящее устройство кранового пути в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б, д» п. 23, п.п. «д» п.255 ФНП ПС № 533;

96) На рельсовых путях башенного крана отсутствует лоток (настил) для предотвращения износа кабеля, питающего электроэнергией техническое устройство, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б,д» п. 23ФНП ПС № 533;

97) На рельсовых путях отсутствует часть креплений рельсов к железобетонным балкам, шпильки крепежных элементов срезаны или не закручены, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б,д» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

98) Длина балластной призмы рельсовых путей башенного крана не превышает длину рельсовой нитки на 1 метр, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б,д» п. 23ФНП ПС № 533;

99) Зазоры в стыках рельсов кранового пути башенного крана более 3 мм. (при температуре окружающей среды +20°С), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, приложение № 8, п.п. «а,б,д» п. 23ФНП ПС № 533;

100) На рельсовом пути стыки рельсов расположены не над стыками железобетонных продольных подрельсовых элементов, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б,д» п. 23ФНП ПС № 533;

101) Ограждение рельсового пути выполнено не в соответствии с руководством по эксплуатации, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, приложение № 8, п.п. «а,б,д» п. 23ФНП ПС № 533;

102) На рельсовых путях башенного крана выявлены трещина на рельсе с торца рельсовых путей, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, приложение № 3, п.п. «а,б,д» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

103) Не опломбирована защитная панель крана и не исключен доступ к электрооборудованию башенного крана, аппаратный шкаф управления краном не заперт на замок, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125 ФНП по ПС № 533;

104) Нарушена инструкция по монтажу и эксплуатации башенного, на плитах противовеса (№,№) башенного крана 

<

данные изъяты> заводской №, учетный № на видном месте не указана фактическая масса плит и порядковый номер, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б,д» п. 23 ФНП ПС № 533; 

105) Нарушена инструкция по монтажу, не загнуты стопорные пластины препятствующие самораскручиванию болтов крепления опорно-поворотного устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, приложение № 3, п.п. «а,б» п. 23, п. 41, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533; 

106) Башенный кран находится в эксплуатации с неработоспособным концевым выключателем передвижения грузовой тележки, при перемещении грузовой тележки на кабину машиниста выключатель не срабатывает, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б,г» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

107) В ППР с применением крана не предусмотрены мероприятия по безопасному производству работ, а именно границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов краном, а также вблизи строящегося здания определяются без прибавления наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б,ж» п. 160, п.п. «з,к» п. 255 Приложение 12 ФНП ПС № 533;

108) В зоне действия башенного крана находится тара негодная к использованию в работе, в том числе по причине отсутствия необходимой маркировки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 222, п. 228, п.п. «е» п. 255 ФНП ПС № 533;

109) Входы в строящийся корпус предусмотренные проектом производства работ башенного крана № 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, не оборудованы специальными козырьками, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

110) На башенном кране не произведена настройка координатной защиты в соответствии с требованиями проекта производства работ №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

111) Грузовой канат подвержен коррозии, не выполнены требования руководства по эксплуатации завода-изготовителя в части нанесения канатной смазки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

112) Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС, крановщики и стропальщики не ознакомлены (под роспись) с ППРк №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125, п. 162 ФНП ПС № 533;

113) На башенном кране заменен прибор безопасности. Не осуществлена запись в паспорте башенного крана о замене прибора безопасности зав.№ на 

<

данные изъяты> зав.№), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 99 ФНП ПС № 533;

114) Приказом по ООО «Новая высота» не назначен специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС (башенного крана 

<

данные изъяты> заводской №, учетный №), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж» п. 23, п.п. «б» п. 255 ФНП по ПС №533;

115) Представлен ППР для организации безопасной эксплуатации башенного крана, в котором не содержаться сведения о грейфере для сыпучих грузов в действительности находящемся на месте производства работ в зоне работы крана, а также не представлена инструкция по эксплуатации, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 160, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС №533;

116) Вахтенный журнал машиниста заполняется с отступлением от руководства по эксплуатации башенного крана и производственных инструкций, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «е» п. 150 ФНП ПС № 533;

117) Отсутствует паспорт и сертификат на тупиковые упоры, входящие в состав рельсового пути, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП по ПС №533;

118) Башенный кран эксплуатируется по проекту производства работ кранами № не утвержденному эксплуатирующей организацией ООО «Новая Высота», что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 161 ФНП ПС № 533;

Кран башенный 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, установленный по адресу: 

<

адрес>:

119) На рельсовых путях башенного крана отсутствует часть креплений рельсов к железобетонным балкам, шпильки крепежных элементов срезаны или не закручены, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б, д» п. 23 ФНП ПС № 533;

120) На рельсовых путях отсутствует лоток (настил) для предотвращения износа кабеля, питающего электроэнергией техническое устройство, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б, д» п. 23 ФНП ПС № 533;

121) Нарушена инструкция по монтажу и эксплуатации, не загнуты стопорные пластины препятствующие самораскручиванию болтов крепления опорно-поворотного устройства крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б » п. 23 ФНП ПС № 533;

122) На башенном кране произведено изменение конструкции, замена старой стрелы на новую модернизированную стрелу в сборе от башенного крана 

<

данные изъяты>. Фактическое исполнение стрелы отличается от исполнения стрелы представленное в инструкции по эксплуатации башенного крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23. п. 12 ФНП ПС № 533;

123) Под монтажной люлькой башенного крана находиться форма для изготовления бетонного блока, которая не залита бетоном, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, 41 ФНП ПС № 533;

124) Складирование строительных материалов ведется в хаотичном порядке в местах, не предусмотренных проектом производства работ, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101 ФНП ПС № 533;

125) Отсутствует паспорт и сертификат на тупиковые упоры, входящие в состав рельсового пути, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

126) Приказом по ООО «Новая высота» не назначен специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ, п.п. «ж» п. 23, п.п. «б» п. 255 ФНП ПС № 533;

127) Башенный кран эксплуатируется по проекту производства работ кранами № ППР к не утвержденному эксплуатирующей организацией ООО «Новая Высота», что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 161 ФНП ПС № 533;

128) Представлен ППРк № ППРк для организации безопасной эксплуатации башенного крана, в котором не содержаться сведения о грейфере для сыпучих грузов в действительности находящемся на месте производства работ в зоне работы крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС №533;

129) Не опломбирована защитная панель башенного крана и не исключен доступ к электрооборудованию башенного крана, аппаратный шкаф управления краном не закрыт на замок, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125 ФНП по ПС № 533;

Кран башенный 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, установленный по адресу: 

<

адрес>:

130) Для проведения ежесменного осмотра металлоконструкций крана в соответствии с требованиями, затруднен подход машиниста башенного крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а», «б» п. 23, п.п. «е» п. 150 ФНП ПС № 533;

131) Не исключен доступ к электрооборудованию башенного крана, вводное устройство башенного крана не закрыто на замок, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125 ФНП ПС № 533;

132) Нарушена инструкция по монтажу и эксплуатации башенного крана, на шпильках соединяющих промежуточные секции установлены разрушенные защитные крышки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

133) Скобы установленные на питающем кабеле соединены с помощью вязальной проволоки вместо болтового соединения что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

134) Питающий кабель находящийся на башне частично закреплен на скобы, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

135) На техническом устройстве выявлена техническая неисправность, пробой изоляции гибкого вертикального кабеля, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

136) Поручень для перемещения внутри промежуточной секции имеет остаточную деформацию, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

137) Для крепления башенного крана к возводимому сооружению использованы связи, которые не соответствуют связям представленным в инструкции по эксплуатации башенного крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533; 

138) ФИО15 металлоконструкции, а именно трещина на элементе крепления связи для пристегивания крана к возводимому зданию, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

139) Техническая неисправность - ослабление креплений в соединениях металлоконструкций, а именно диаметр проушины связи не соответствует диаметру пальца используемого в соединении, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

140) Заземление промежуточных секций выполнено с отступлением от требований руководства по эксплуатации завода изготовителя, не закреплен заземляющий проводник, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

141) Остаточная деформация и ослабление металлоконструкции, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

142) Нарушена инструкция по монтажу и эксплуатации башенного крана, ограждение по периметру промежуточной секции башни для перемещения обслуживающего персонала закреплено с использованием электрического провода, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

143) Ограждение лестницы внутри промежуточной секции башенного крана для перемещения в нарушение требований руководства по монтажу завода-изготовителя имеет деформацию, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

144) На башенном кране установлен прожектор, в месте не предусмотренном руководством по эксплуатации завода-изготовителя, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

145) На монтажном устройстве отсутствует ось с булавкой в проушине для надежной фиксации, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

146) Затруднен проход машиниста для проведения ежесменного осмотра металлоконструкций промежуточных секций крана согласно требованиями производственной инструкции, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «е» п. 150 ФНП ПС № 533;

147) Не загнуты стопорные планки препятствующие самораскручиванию болтов крепления опорно-поворотного устройства крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

148) На стреле технического устройства установлена подсветка не предусмотренная руководством по эксплуатации, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

149) Укладка электрических кабелей выполнена не в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя, кабель не уложен в желоб, что нарушает требования п.п.1,2 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ, п.п.«а,б» п.23 ФНП ПС № 533;

150) Установлены рекламные плакаты на консоли (кабина аппаратная, секция головная) не в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

151) Не опломбирована защитная панель и не исключен доступ к электрооборудованию башенного крана, аппаратный шкаф управления краном не закрыт на замок, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125 ФНП ПС № 533;

152) На плитах противовеса на видном месте не указана фактическая масса и порядковый номер в соответствии с чертежом противовеса приведенном в руководстве по эксплуатации технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

153) Плиты противовеса не соединены между собой болтовым соединениями с применением втулки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

154) В кабине машиниста отсутствуют диэлектрические коврики, вместо них установлено ковровое покрытие, что не соответствует руководству по эксплуатации заводу-изготовителя, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

155) Проекта производства работ № не имеет в своем составе раздел, связанный с организацией безопасного производства работ с применением ПС, который включает условия применения координатной защиты башенного крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 136, п.п. «б» п. 163, п.п. «д» п. 255 ФНП по ПС № 533;

156) Приказом по ООО «Новая высота» не назначен специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж» п. 23, п.п. «б» п. 255 ФНП ПС № 533;

157) Координатная защита для работы в стесненных (условия, при которых требуется ограничение зоны перемещения ПС и грузов) условиях, не настроена кран совершает поворот стрелы налево (

<

адрес>) в нерабочую зону, предусмотренную ППР №, где находятся объекты проносить груз над которыми запрещается, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п. 136, п.п. «д» п. 255 ФНП по ПС № 533;

158) Башенный кран эксплуатируется по проекту производства работ кранами № не утвержденному эксплуатирующей организацией ООО «Новая Высота», что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 161 ФНП ПС № 533;

159) Складирование грузов производится с нарушением ППРк (без применения подкладок, без регламентированных расстояний между пакетами складирования), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

160) Складирование строительных материалов ведется в хаотичном порядке в местах, не предусмотренных проектом производства работ, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101 ФНП ПС № 533;

161) Вход в корпус строящегося здания оборудован в месте, не предусмотренном проектом производства работ не выполнены мероприятия по безопасному ведению работ и требования, изложенные в ППР, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

162) Неисправно устройство, замыкающее зев крюка, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

163) Отсутствует руководство (инструкция) по эксплуатации приспособления для грузоподъемных операций строп используемый на башенном кране, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.228 ФНП ПС № 533;

164) Решение о вводе в эксплуатацию съемных грузозахватных приспособлений и тары производится без записи в специальном журнале учета и осмотра специалистом, ответственным за безопасное производство работ , что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 140 ФНП ПС № 533;

165) В зоне работы башенного крана производятся работы с помощью фасадного подъемника, не предусмотренного ППРк, а также без согласования графика совместных работ, п. 101, п.п. «а» п. 163 ФНП ПС № 533;

166) В паспорте башенного крана в разделе сведения о месте нахождения крана не сделана соответствующая запись, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

Кран башенный 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, установленный по адресу: 

<

адрес>:

167) Схема пригруза 3.23.01-ППРк состоящая из фундаментных блоков не соответствует фактическому исполнению пригруза фундамента башенного крана 

<

данные изъяты> заводской №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 36 ФНП ПС № 533;

168) Не выполнено требование ППРк № ППРк верхний ряд блоков ФБС не сварен между собой за монтажные стержни арматурными стержнями, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 36 ФНП ПС № 533;

169) Вахтенный журнал машиниста заполняется с отступлением от руководства по эксплуатации башенного крана и производственных инструкций, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «е» п. 150 ФНП ПС № 533; 

170) Не выполнены требования проекта производства работ в части наличия ограждения технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 36 ФНП ПС № 533, п. 101, п. 103 ФНП ПС № 533;

171) Не исключен доступ к электрооборудованию башенного крана, вводное устройство башенного крана не закрыто на замок, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 36 ФНП ПС № 533, п. 125 ФНП ПС № 533;

172) Лестница башенного крана расположенная внутри промежуточной секции имеет остаточную деформацию,что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

173) Для пристегивания башенного крана к зданию использованы связи, которые не соответствуют связям представленным в инструкции по эксплуатации башенного крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

174) Питающий кабель находящийся на башне не закреплен, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

175) Заземление промежуточных секций выполнено с отступлением от требований инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, не закреплен заземляющий проводник, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

176) Поручень для перемещения внутри промежуточной секции имеет остаточную деформацию, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

177) Для ограждения по периметру секции башни применена арматура, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

178) На монтажном устройстве отсутствует ось с булавкой в проушине для надежной фиксации направляющей балки во время эксплуатации технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

179) Отсутствуют стопорные планки препятствующие самораскручиванию болтов крепления опорно-поворотного устройства крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

180) Не установлен люк на поворотной раме крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533; 

181) Координатная защита для работы в стесненных (условия, при которых требуется ограничение зоны перемещения ПС и грузов) условиях, не настроена кран совершает поворот стрелы с грузом в нерабочую зону, предусмотренную ППР, где находятся объекты проносить груз над которыми запрещается, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п. 136, п.п. «д» п. 255 ФНП по ПС № 533;

182) Не установлена защита от несанкционированного доступа на регистраторе, ограничителе, указателе после монтажа и наладки (прибор 

<

данные изъяты> не опломбирован), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 56, п. 89 ФНП по ПС № 533;

183) При проверке выявлена техническая неисправность остаточная деформация закладного элемента строящегося здания для установки связей и ослабление металлоконструкции, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

184) Укладка электрических кабелей выполнена не в соответствии с руководством по эксплуатации, кабель не уложен в желоб, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

185) Для проведения ежесменного осмотра металлоконструкций башенного крана затруднен проход машиниста крана по консоли башенного крана (нагромождение кабелей), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23 ФНП ПС № 533, п.п. «е» п. 150 ФНП ПС № 533;

186) Не опломбирована защитная панель башенного крана и не исключен доступ к электрооборудованию башенного крана, аппаратный шкаф управления краном не закрыт на замок, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125 ФНП ПС № 533; 

187) На плитах противовеса на видном месте не указана фактическая масса и порядковый номер в соответствии с чертежом противовеса приведенном в паспорте технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

188) Плиты противовеса не соединены между собой болтовым соединениями с применением втулки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

189) Укладка каната на грузовой лебедке выполнена не равномерно с передавливанием каната, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

190) Ограждение по периметру консоли для перемещения по башенному крану смонтировано в нарушение требований руководства по монтажу завода-изготовителя, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

191) Укладка электрических кабелей выполнена не в соответствии с руководством по эксплуатации, кабель расположен на площадке промежуточной секции, тем самым препятствуя безопасному проходу машинисту крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

192) Работы с применением башенного крана ведутся с нарушением проекта производства работ кранами, в проекте длинна стрелы указана длинной 55 метров, а фактическая длинна стрелы составляет 45 метров, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, пп. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

193) Башенный кран проекту производства работ кранами ППРк не утвержденному эксплуатирующей организацией ООО «Новая Высота», что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 161 ФНП ПС № 533; 

194) Машинист башенного крана ФИО3 удостоверение № не ознакомлен эксплуатирующий техническое устройство не ознакомлен (под роспись) с ППРк, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125, п. 162 ФНП ПС № 533; 

195) Складирование грузов производится с нарушением ППРк (без применения подкладок, без регламентированных расстояний между пакетами складирования), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

196) Складирование строительных материалов ведется в хаотичном порядке в местах, не предусмотренных проектом производства работ, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.101 ФНП ПС № 533; 

197) Решение о вводе в эксплуатацию съемных грузозахватных приспособлений и тары производится без записи в специальном журнале учета и осмотра специалистом, ответственным за безопасное производство работ, п.п. 1, 2 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ., пункт 140 ФНП ПС № 533;

198) В зоне работы башенного крана 

<

данные изъяты> заводской №, учетный № производятся работы с помощью фасадного подъемника, не предусмотренного ППРк, а также без согласования графика совместных работ, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п.п. «а» п. 163 ФНП ПС № 533;

199) В зоне действия башенного крана 

<

данные изъяты> заводской №, учетный № находится тара негодная к использованию в работе, в том числе по причине отсутствия необходимой маркировки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 222,п. 228 ФНП ПС № 533;

200) В проекте производства работ ППРк опасные зоны действия башенного крана определены с нарушением требований ФНП ПС № (опасная зона выходит за границу строительной площадки, в опасной зоне находятся бытовые помещения), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, приложение № 12, п. 160 ФНП ПС № 533;

Кран башенный 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, установленный по адресу: 

<

адрес>

201) Не исключен доступ к электрооборудованию башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, вводное устройство башенного крана не закрыто на замок, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125, п.п. «а» п. 150 ФНП ПС № 533;

202) На техническом устройстве 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № выявлена техническая неисправность, пробой изоляции гибкого вертикального кабеля, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

203) Нарушена инструкция по монтажу и эксплуатации башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, питающий кабель находящийся на башне не закреплен на скобы в месте примыкания к секции что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС №;

204) Нарушена инструкция по монтажу и эксплуатации башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, для крепления башенного крана к зданию использованы связи, которые не соответствуют связям представленным в инструкции по эксплуатации башенного крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

205) Укладка электрических кабелей башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № выполнена не в соответствии с руководством по эксплуатации, кабель расположен на площадке промежуточной секции тем самым препятствуя безопасному проходу машинисту крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

206) Нарушена инструкция по монтажу и эксплуатации башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № деформирована площадка промежуточной секции башни, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

207) Нарушена инструкция по монтажу и эксплуатации башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, на монтажном устройстве отсутствует ось с булавкой в проушине для надежной фиксации направляющей балки во время эксплуатации технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

208) Нарушена инструкция по монтажу и эксплуатации башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № лестница для перемещения по неподвижной раме крана зафиксирована с помощью вязальной проволоки к площадке крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

209) Нарушена инструкция по монтажу и эксплуатации башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, не загнуты стопорные пластины препятствующие самораскручиванию болтов крепления опорно-поворотного устройства технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

210) Укладка электрических кабелей башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № выполнена не в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

211) Ограждение лестницы внутри секции оголовка башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № для перемещения в нарушение требований руководства по монтажу завода-изготовителя имеет деформацию, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 43 ФНП ПС № 533;

212) На башенном кране 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № не опломбирована защитная панель крана и не исключен доступ к электрооборудованию башенного крана, аппаратный шкаф управления краном не закрыт на замок, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 125, п.п. «а» п. 150 ФНП по ПС № 533;

213) Укладка электрических кабелей башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № выполнена не в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя, кабель не уложен в желоб, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

214) Нарушена инструкция по монтажу и эксплуатации башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, электрический кабель находящийся на башне не закреплен на скобы в месте примыкания стрелы к поворотной раме, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533; 

215) На башенном кране 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № не установлена защита от несанкционированного доступа на регистраторе, ограничителе, указателе после монтажа и наладки (прибор ОГМ-240 не опломбирован), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 56, п. 89 ФНП ПС № 533;

216) Поручень для перемещения внутри промежуточной секции башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № имеет остаточную деформацию, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 43 ФНП ПС № 533;

217) Эксплуатирующей организацией ООО «Новая Высота» допущена эксплуатация башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № под управлением машиниста крана ФИО4 удостоверение №, который не прошел очередную проверку знаний обслуживающего персонала, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 26 Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-19-2007)п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

218) Съемные грузозахватные приспособления установленные на башенном кране 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № являются негодными к использованию в работе по причине неисправности устройства запирающего зев крюка,что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «в» п. 23, п. 222 ФНП ПС № 533;

219) Нарушена инструкция по монтажу и эксплуатации башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, неисправно устройство, замыкающее зев крюка, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

220) В вахтенном журнале крановщика согласно руководству по эксплуатации башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № на видном месте не произведена запись Внимание! Перед уходом с крана: установить грузовую тележку на минимальный вылет, крюковую подвеску поднять, тормоза механизмов подъема растормозить,что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23 ФНП ПС № 533;

221) Приказом по ООО «Новая высота» не назначен специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС , что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж» п. 23, п.п. «б» п. 255 ФНП ПС № 533;

222) На плитах противовеса башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № на видном месте не указана фактическая масса и порядковый номер в соответствии с чертежом противовеса приведенном в паспорте технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

223) Башенный кран 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № эксплуатируется по проекту производства работ кранами ППРк не утвержденному эксплуатирующей организацией ООО «Новая Высота», что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 161 ФНП ПС № 533;

224) Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС, крановщики и стропальщики не ознакомлены (под роспись) с ППРк, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125, п. 162 ФНП ПС № 533;

225) Складирование грузов производится с нарушением ППРк (без применения подкладок, без регламентированных расстояний между пакетами складирования), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

226) Складирование строительных материалов ведется в хаотичном порядке в местах, не предусмотренных проектом производства работ башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101 ФНП ПС № 533;

227) Вахтенный журнал машиниста башенного крана башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № заполняется с отступлением от руководства по эксплуатации башенного крана и производственных инструкций, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «е» п. 150 ФНП ПС № 533; 

Кран башенный 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, установленный по адресу: 

<

адрес> 

228) Нарушена инструкция по монтажу и эксплуатации башенного крана 

<

данные изъяты> заводской №, учетный №, на монтажном устройстве отсутствует ось с булавкой в проушине для надежной фиксации направляющей балки во время эксплуатации технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б. п. 23 ФНП ПС № 533;

229) Нарушена инструкция по монтажу и эксплуатации башенного крана 

<

данные изъяты> заводской №, учетный №, в тормозном механизме поворота технического устройства используется инородный предмет, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б. п. 23 ФНП ПС № 533;

230) Укладка электрических кабелей башенного 

<

данные изъяты> заводской №, учетный № выполнена не в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя, кабель не уложен в желоб, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б. п. 23 ФНП ПС № 533;

231) На плитах противовеса башенного крана 

<

данные изъяты> заводской №, учетный № на видном месте не указана фактическая масса и порядковый номер в соответствии с чертежом противовеса приведенном в руководстве по эксплуатации технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б. п. 23 ФНП ПС № 533;

232) Нарушена инструкция по монтажу и эксплуатации башенного крана 

<

данные изъяты> заводской №, учетный №, плиты противовеса не соединены между собой болтовым соединениями с применением втулки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б. п. 23 ФНП ПС № 533;

233) Грузовой канат установленный на башенном кране 

<

данные изъяты> заводской №, учетный № является негодным к использованию в работе по причинам многочисленных пятен поверхностной коррозии и деформация в виде выдавливания прядей каната, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б. п. 23, приложение 4, п.п. «ж» п. 255 ФНП ПС № 533;

235) На башенном кране 

<

данные изъяты> заводской №, учетный № ограждение по периметру консоли для безопасного перемещения персонала имеет деформацию, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б. п. 23 ФНП ПС № 533;

236) На техническом устройстве 

<

данные изъяты> заводской №, учетный № выявлена техническая неисправность, пробой изоляции электрического кабеля на консоли технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б. п. 23 ФНП ПС № 533;

237) Заземление промежуточных секций башенного крана 

<

данные изъяты> заводской №, учетный № выполнено с отступлением от требований инструкции по эксплуатации завода изготовителя, не закреплен заземляющий проводник, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б. п. 23, п. «д» ст. 255 ФНП ПС № 533;

238) Поручень для перемещения внутри промежуточной секции башенного крана 

<

данные изъяты> заводской №, учетный № имеет остаточную деформацию, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б. п. 23 ФНП ПС № 533;

239) Не проведена экспертиза промышленной безопасности технического устройства 

<

данные изъяты> заводской №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «в» п. 255 ФНП ПС № 533;

240) Отсутствует инструкция по монтажу для данного башенного крана 

<

данные изъяты> заводской №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 23 ФНП ПС № 533;

Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, установленный по адресу: 

<

адрес>

241) Отсутствует график совместных работ подъемных сооружений, установленных на строительном объекте по адресу: 

<

адрес>, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п. 159, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

242) В ППР к раздел организации безопасного производства работ с применением ПС не содержит условий подачи грузов в проемы перекрытий, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «е» п. 163 ФНП ПС № 533 

243) Результаты осмотров рельсовых путей после каждых 24 смен работы ПС не заносятся в вахтенный журнал крановщика, специалистом, ответственным за содержание ПС в работоспособном состоянии, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 214 ФНП ПС № 533;

244) Отсутствует лоток (настил) для предотвращения износа кабеля, питающего электроэнергией башенный кран 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б. п. 23, п.п. «д, к» п. 255 ФНП ПС № 533

245) Отсутствует площадка для осмотра и обслуживания оголовка башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, предусмотренная руководством по монтажу завода-изготовителя, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б, е» п. 23, п. 43, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

246) Железобетонные балки наземного кранового пути имеют сколы бетона до обнажения арматуры, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 207, п.п. «д» п. 255 приложение 3 ФНП ПС № 533;

247) В месте постоянной погрузки и выгрузки автотранспорта башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, отсутствуют стационарные эстакады или навесные площадка для стропальщиков, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 127 ФНП ПС № 533;

248) Складирование строительных материалов ведется хаотично, в местах не предусмотренных проектом производства работ башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101 ФНП ПС № 533;

249) Заземление кранового пути выполнено с нарушением требований руководства по эксплуатации завода-изготовителя, в части соединения заземлителя со стяжкой - распоркой рельсового пути, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б. п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

250) Длина балластной призмы не превышает длину рельсовой нитки на 1м в каждую сторону, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б. п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

251) Отсутствуют болтовые соединения кранового пути, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

252) Не исключен доступ к электрооборудованию крана, шкаф управления не закрыт на замок, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п. 125 ФНП ПС № 533;

253) Допускается эксплуатация ПС (крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № при неработоспособных ограничителях рабочих движений (не срабатывает ограничитель передвижения грузовой тележки на конце стрелы), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

254) Эксплуатирующей организацией, внесены изменения в конструкцию замыкающего устройства крюка башенного крана, не предусмотренные руководством по эксплуатации завода-изготовителя технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

255) Деформировано ограждение лестницы для подъёма на 1 секцию башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 43, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, установленный по адресу: 

<

адрес>.

256) Крановщики и стропальщики не ознакомлены (под роспись) с проектом производства работ, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125 ФНП ПС № 533;

257) В зоне действия башенного крана 

<

данные изъяты>, учетный №, зав. № находится тара негодная к использованию в работе, в том числе по причине отсутствия необходимой маркировки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 222, п. 255 ФНП ПС № 533;

258) Зазоры в стыках рельсов кранового пути башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, более 3 мм. (при температуре окружающей среды +20°С), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б,д» п. 23, п. 207, п.п. «д, к» п. 255 приложение № ФНП ПС № 533;

259) Длина балластной призмы кранового пути крана 

<

данные изъяты>, учетный №, зав. № не превышает длину рельсовой нитки на 1м в каждую сторону, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

260) В месте постоянной погрузки и выгрузки автотранспорта крана 

<

данные изъяты>, учетный №, зав. № отсутствуют стационарные эстакады или навесные площадка для стропальщиков, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 127 ФНП ПС № 533;

261) Не назначен распорядительным документом специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС из числа ее аттестованных специалистов , что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж» п. 23, п.п. «б» п. 255 ФНП ПС № 533;

262) Крюковая подвеска крана 

<

данные изъяты>, учетный №, зав. № не оборудована грузом с площадкой для отключения концевого выключателя высоты подъема груза в нарушение требований руководства по монтажу завода-изготовителя, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, б» п. 23, п. 43, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

263) Съемные грузозахватные приспособления (

<

данные изъяты>), признанные негодными к использованию в работе, находятся в местах производства работ, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 222, п.п. «е» п. 255 ФНП ПС № 533;

264) Отсутствует заземляющий проводник между секцией башни и порталом башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

265) Складирование строительных материалов ведется хаотично, в местах не предусмотренных проектом производства работ башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101 ФНП ПС № 533;

266) Не выполнены требования проекта производства работ ПС, в части установки предупреждающих и запрещающих знаков безопасности башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101 ФНП ПС № 533;

267) Отсутствует заземляющий проводник между секциями башни башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1,2 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п.«д» п. 255 ФНП ПС № 533;

268) Ограждение портала башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № смонтировано в нарушение требований руководства по монтажу завода-изготовителя, с использованием стальной вязальной проволоки, частично отсутствует крепление, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, б» п. 23, п. 43, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

269) Площадка портала башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № смонтирована в нарушение требований руководства завода-изготовителя, деформирована, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, б» п. 23, п. 43, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

Кран башенный 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № установленный по адресу: 

<

адрес>

270) После реконструкции башенного крана проведенной ООО «НИИБК» предусмотрено использование башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№ с максимальной высотой подъема равной 

<

данные изъяты> и вылетом равным 45м в тоже время проектом производства работ башенным краном (лист 4 ППРк вертикальная привязка башенного крана) предусмотрено его использование в исполнении № с высотой подъема равной 47,2м. и вылетом 45м, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п. 159, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

271) После замены изношенного грузового каната на башенном кране 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № не сделана запись в паспорте башенного крана специалистом, ответственным за содержание ПС в работоспособном состоянии о проведенной проверки правильности запасовки и надежности крепления концов канатов, а также не проведен расчет коэффициента запаса прочности каната, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 195, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

272) В проекте производства работ грузоподъемным краном 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № не указаны места установки бытовых помещений и арматурного участка на строительной площадке, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 160, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

273) Не выполнены требования проекта производства работ башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, установленного на строительном объекте в части установки предупреждающих и запрещающих знаков безопасности, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п.п. «з, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

273) Башенный кран 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № не укомплектован руководство по эксплуатации завода изготовителя 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> заводской №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «и, к» 255 ФНП ПС № 533 

274) Башенный кран 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № не укомплектован руководством по монтажу 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> заводской №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

275) Складирование грузов производится с нарушением требований проекта производства работ, без регламентированных расстояний между пакетами изделий и материалов и без применения инвентарных подкладок и прокладок, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п. 125, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

276) Складирование строительных материалов ведется хаотично, в местах не предусмотренных проектом производства работ (арматурная сетка складирована на бытовом помещении), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п. 125, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

277) В проекте на устройство рельсового пути башенного крана зав.№, учетный № не указана схема заземления, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п. 104, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

278) В проекте на устройство рельсового пути башенного крана зав.№, учетный № не указаны способы устранения отклонений рельсового пути в плане и в вертикальной плоскости от нормативных значений, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 104, п. 255 ФНП ПС № 533;

279) В состав проектной документации на рельсовый путь не включены требования по эксплуатации рельсового пути , что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п. 104, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

280) Распорядительным актом эксплуатирующей организации не назначен специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № , что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п.п. «ж» п. 23, п.п. «б» п. 255 ФНП ПС № 533;

281) Не произведена настройка координатной защиты бешеного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № в соответствии с ППР для работы в стесненных условиях (не ограничена зона проноса груза над бытовыми помещениями) Опасная зона от действия башенного крана (с учетом прибавления наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении) выходит за территорию строительной площадки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п. 136,, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

282) Не проводится осмотр съемных грузозахватным приспособлений в установленные сроки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 228, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

283) Отсутствует лоток (настил) для предотвращения износа кабеля, питающего электроэнергией башенный кран, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «д» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

284) Приварка перемычек и заземляющих проводников рельсового пути произведена без применения промежуточных стальных пластин, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

285) После наезда башенного крана на тупиковые упоры не производятся записи в паспортах об их осмотрах, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п. 255 ФНП ПС № 533;

286) Защитные панели башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № не пломбируются в установленном порядке, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

287) Не выполнено условие, что длина балластной призмы должна превышать длину рельсовой нитки на 1 м в каждую сторону, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

288) На внешней части вводных устройств башенных кранов не нанесены знаки, предупреждающие об опасности, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

289) Установка и производства работ с применением башенного крана произведена менее чем в 30 метрах от воздушной линии электропередачи без оформления наряда-допуска определяющего безопасные условия работы, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 115, п.п. «ж, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

290) В журнале осмотра съемных грузозахватных приспособлений отсутствует запись о вводе их в эксплуатации, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 140, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

291) В ППР с применением крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, не предусмотрены мероприятия по безопасному производству работ, а именно границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов краном, а также вблизи строящегося здания определяются без прибавления наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б,ж» п. 160, п.п. «з,к» п. 255 приложение 12 ФНП ПС № 533;

292) Не выполнены условия, изложенные в руководстве по монтажу башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, не залита бетоном форма под монтажной люлькой башенного крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

293) Не установлены стопорные пластины препятствующие само раскручиванию болтовых соединений опорно-поворотного устройства башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №,, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

294) В местах производства работ башенным краном 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № находятся неисправные съемные грузозахватные приспособления (отсутствуют предохранительные замки на крюках строп, отсутствует оплетка концов строп с выступающими концами проволок в местах заплётки), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «в» п. 23, п. 222, п.п. «к» п. 255 приложение № 7 ФНП ПС № 533;

295) Деформировано ограждение лестницы башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

296) Ограждение лестницы башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № имеет повреждения разрывы по сварному шву,что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

297) После монтажа башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № на новом месте по адресу: 

<

адрес>, специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС на основании предложений комиссии о возможности пуска ПС в работу не сделана запись в паспорте башенного крана о пуске его в работу, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 141, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

298) После монтажа башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № на новом месте по адресу: 

<

адрес>, специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС в паспорт крана не внесена запись о проведенном полном техническом освидетельствовании башенного крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 193, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

299) Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № №, установленный по адресу: 

<

адрес>, номер грузозахватного органа (крюка) указанный в заключении экспертизы промышленной безопасности башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № не соответствует номеру указанному в паспорте на башенный кран, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23 ФНП ПС № 533;

300) В раздел паспорта башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № не внесены сведения о месте его нахождения, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

301) После монтажа башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № на новом месте по адресу: 

<

адрес>, специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС в паспорт крана не внесена запись о проведенном полном техническом освидетельствовании башенного крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.193, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

302) Не ведется учет работы башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № не заполняется соответствующий раздел в паспорте связанный с учетом работы башенного крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС №;

303) В акте о качестве монтажа башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № от ДД.ММ.ГГГГ№ не верно указано исполнение бешенного крана (фактическое исполнение 18 указано исполнение 04) (фотоматериалы), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.62, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

304) В акте о качестве монтажа башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № от ДД.ММ.ГГГГ № не верно указана масса контрольного груза для настройки ограничителя грузоподъемности (фактически 6.1т, указана 4т.), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 62, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС №; 

305) Отсутствует акт настройки прибора безопасности (в акте настройки и проверки приборов безопасности башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № указан установленный прибор безопасности 

<

данные изъяты>, при этом фактически установлен 

<

данные изъяты>, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

306) Не выполнены требования проекта производства работ башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный №, в части наличия ограждения технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 41, п. 101, п. 103, п.п. «з,к» п. 255 ФНП ПС № 533;

307) Не выполнены требования проекта производства работ башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный №, установленного на строительном объекте по 

<

адрес> в части установки предупреждающих и запрещающих знаков безопасности, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. п.п. «з, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

308) Складирование строительных материалов ведется хаотично, в местах не предусмотренных проектом производства работ башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № без регламентированных расстояний между пакетами изделий и материалов и без применения инвентарных подкладок и прокладок, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125, п. 225 ФНП ПС № 533;

309) В железобетонных балках наземного кранового пути башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № присутствуют сколы бетона до обнажения арматуры, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

310) Распорядительным актом эксплуатирующей организации не назначен специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

311) Отсутствует лоток (настил) для предотвращения износа кабеля, питающего электроэнергией башенный кран, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

312) После наезда башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № на тупиковые упоры не производятся записи в паспортах об их осмотрах, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

313) Защитные панели башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № не пломбируются в установленном порядке, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

314) Не проведена затяжка болтовых соединений рельсов кранового пути башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «з, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

315) Деформировано ограждение лестницы башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

316) Ограждение лестницы башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № имеет повреждения разрывы по сварному шву, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.117, п.п. «к» 255 ФНП ПС № 533

317) Установка и производства работ с применением башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № произведена менее чем в 30 метрах от воздушной линии электропередачи без оформления наряда-допуска определяющего безопасные условия работы, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 115, п.п. «ж, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

318) В проекте на устройство рельсового пути башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № не указана схема заземления, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п. 104, п.п. «з, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

319) В проекте на устройство рельсового пути башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № не указаны способы устранения отклонений рельсового пути в плане и в вертикальной плоскости от нормативных значений, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п. 104 ФНП ПС № 533

320) В состав проектной документации на рельсовый путь не включены требования по эксплуатации рельсового пути, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 23, п. 104 ФНП ПС № 533;

321) Приварка перемычек и заземляющих проводников рельсового пути произведена без применения промежуточных стальных пластин, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «д» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

322) Не выполнены требования руководства по монтажу и эксплуатации башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный №, в части наличия стопора применен не шплинт, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

323) Плиты противовеса башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № подвержены разрушению (имеют сколы бетона), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п. 150, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

324) Сквозная коррозия стальных листов каркаса плит противовеса бешеного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № , что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п. 150, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

325) Тормозная накладка тормоза стреловой лебедки бешеного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № имеет надломы, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 приложение №13 таблица 1 ФНП ПС № 533;

326) Крепление пальца крюковой обоймы башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № выполнено без использования шплинта завода-изготовителя технического устройства, что нарушает требования п.п.1,2ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п.«а,б» п. 23, п.п.«к» п.255 ФНП ПС № 533;

327) Крепление колец фиксирующего пальца секции башни крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № выполнено проволокой без использования шплинта, изготовленного заводом-изготовителем технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, б» п. 23, п. 43, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

328) Не произведена настройка координатной защиты в соответствии с требованиями проекта производства работ башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п. 136, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

329) Не установлены стопорные пластины препятствующие само раскручиванию болтовых соединений опорно-поворотного устройства башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный №,что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

330) Неравномерная укладка грузового каната на барабане башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

331) Отсутствуют заземлители секций башни башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный №,что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

332) Не опломбирован блок отображения информации прибора безопасности башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № ограничителя нагрузки 

<

данные изъяты>, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

333) Монтаж кабины управления башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № произведен не на всех узлах крепления,, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

334) К болтам крепления секций башни башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № приварена арматура, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

Кран башенный 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № установленный по адресу: 

<

адрес>. 

335) В проекте производства работ краном не предусмотрено:

- габариты складирования грузов;

- схемы строповки;

- не предусмотрены решения, предупреждающие условия возникновения опасных зон в местах возможного нахождения людей; 

- отсутствует раздел, связанный с организацией безопасного производства работ с применением подъемных сооружений (далее-ПС) включающий следующее:

- условия перемещения ПС с грузом, а также условия перемещения грузов над помещениями, где производятся строительно-монтажные и другие работы;

- условия подачи грузов в проемы перекрытий;

- выписка из паспорта ПС о силе ветра, при которой не допускается его работа;

- условия организации радиосвязи между крановщиком и стропальщиком;

- мероприятия, подлежащие выполнению при наличии опасной зоны в местах возможного движения транспорта и пешеходов, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п. 163, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

336) Не выполняются требования проекта производства работ по порядку загрузки тары, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

337) В проекте на устройство кранового пути не указано место и способ заземления кранового пути, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. п. «а» п. 23, п. 104, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533; 

338) В журнале осмотра съемных грузозахватных приспособлений отсутствует запись о вводе их в эксплуатацию, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 140, п. 255 ФНП ПС № 533;

339) Перемещение грузов башенным краном 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № осуществляется неисправными съемными грузозахватными приспособлениями (отсутствуют предохранительные замки на крюках строп, деформированы коуши и в отсутствии бирки на стропе), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. п. «в» п. 23, п. 222, п.п. «к» п. 255приложение №7 ФНП ПС № 533;

340) Складирование грузов производится с нарушением требований проекта производства работ, без регламентированных расстояний между пакетами изделий и материалов и без применения инвентарных подкладок и прокладок, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п.п. «з,к» п. 255 ФНП ПС № 533;

341) Не произведена настройка координатной защиты бешеного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № в соответствии с ППР для работы в стесненных условиях (не ограничена зона проноса груза над бытовыми помещениями), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ,п. 136, п.п. «з,к» п. 255 ФНП ПС № 533;

342) Крепление пальца крюковой обоймы башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № выполнено без использования шплинта завода-изготовителя технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

343) Отсутствует лоток (настил) для предотвращения износа кабеля, питающего электроэнергией башенный кран, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

344) Осуществляется эксплуатация бешеного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № на рельсовых путях с недопустимыми дефектами и повреждениями (скол головки рельса на рельсовом пути), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п. 207, п.п. «к» п. 255 приложение №3 ФНП ПС № 533;

345) Не приварена перемычка контура заземления рельсового пути бешеного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «д,к» п. 255 ФНП ПС № 533; 

346) Отсутствует элемент крепления рельса к балке рельсового пути бешеного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № (прижимная пластина, гайка, пружинная шайба, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533; 

347) Ограждение рельсового пути бешеного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № выполнено не в соответствии с проектом на устройство рельсового пути,что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 104 ФНП ПС № 533;

348) Нарушена целостность ограждения рельсового пути башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №,что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 104 ФНП ПС № 533;

349) Не выполнено условие, что длина балластной призмы должна превышать длину рельсовой нитки на 1 м в каждую сторону, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

350) Приварка перемычек и заземляющих проводников рельсового пути произведена без применения промежуточных стальных пластин,что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

351) В железобетонных балках наземного кранового пути башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № присутствуют сколы бетона до обнажения арматуры,что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

352) Стыки рельсов башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № с железобетонными продольными подрельсовыми элементами расположены не над стыками подрельсовых элементов, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

353) После наезда башенного крана на тупиковые упоры не производятся записи в паспортах об их осмотрах, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

354) Защитные панели башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № не пломбируются в установленном порядке, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125 ФНП ПС № 533;

355) Течь масла редуктора механизма передвижения башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

356) Вводное устройство для подачи электрической энергии на башенный кран 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № не запирается на замок, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23 ФНП ПС № 533;

357) Осуществляется перемещение людей башенным краном 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № на площадке бадьи для бетона в отсутствии разрешения на транспортировку людей в паспорте башенного крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 239 ФНП ПС № 533;

358) Деформирована стяжка распорка рельсового пути башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

359) Отсутствует защитная крышка клемной коробки электродвигателя механизма поворота башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23 ФНП ПС № 533;

360) Подключение катушки электромагнитного тормоза механизма поворота башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № осуществлено не через клемную коробку, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

361) В качестве защиты клемной коробки электродвигателя механизма подъема башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № применены посторонние предметы (линолеум), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

362) Распорядительным актом эксплуатирующей организации не назначен специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № , что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж» п. 23, п. 255 ФНП ПС № 533;

363) Крепление колец фиксирующего пальца секции башни башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № выполнено без использования шплинта, изготовленного заводом-изготовителем технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, б» п. 23, п. 43, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

364) Сквозная коррозия стальных листов каркаса плит противовеса бешеного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, б» п. 23, п. 150, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

365) Корпус крюковой подвески и плит противовеса 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № не окрашены в соответствии с руководством по эксплуатации полосами типа «Зебра» сочетаниями желтых и черных полос, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

366) Деформировано ограждение лестницы башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

367) Не закреплен предохранительный замок крюка крюковой подвески башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п. 43, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный №, установленный по адресу: 

<

адрес>.

368) Монтаж башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № по высоте подъема и вылету осуществлен не в соответствии с проектом производства работ (согласно проекта высота подъема 52,8м вылет 30м, фактически 46,6м вылет 25м), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п. 160, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

369) После монтажа башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № на новом месте по адресу: 

<

адрес>, специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС на основании предложений комиссии о возможности пуска ПС в работу не сделана запись в паспорте башенного крана о пуске его в работу, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23,п. 141, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

370) В акте о качестве монтажа башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № от ДД.ММ.ГГГГ № не указана масса контрольного груза которым проведена регулировка ограничителя грузоподъемности, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п. 141, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

371) Длина рельсового пути указанная в акте сдачи-приемки в эксплуатацию рельсового пути от ДД.ММ.ГГГГ № не соответствует длине указанной в паспорте на рельсовый путь (в акте указана длина 37,5м в паспорте 62м), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п. 36, п.п. «з, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

372) Длинна рельсового пути башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № указанная в проекте на крановый путь не соответствует акте сдачи-приемки в эксплуатацию рельсового пути от ДД.ММ.ГГГГ № (в акте указана длина 37,5м в проекте 25м), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п. 36, п.п. «з, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

373) В паспорте на крановый путь не верно указан тип башенного крана, для которого данный паспорт разработан, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23 ФНП ПС № 533;

374) Не заполняется раздел «учет неисправностей при эксплуатации» паспорта башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

375) Не заполняется раздел «учет технического обслуживания» паспорта башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

376) Находящийся в эксплуатации башенный кран 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № не снабжен табличкой с обозначениями учетного номера, заводского номера, паспортной грузоподъемности и дат следующего полного и частичного технического освидетельствований, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 124, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

377) В журнале осмотра съемных грузозахватных приспособлений отсутствует запись о вводе их в эксплуатацию, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 140, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

378) Складирование грузов и материалов производится с нарушением требований проекта производства работ, без регламентированных расстояний между пакетами изделий и материалов и без применения инвентарных подкладок и прокладок, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п.п. «з,к» п. 255 ФНП ПС № 533;

379) Отсутствует лоток (настил) для предотвращения износа кабеля, питающего электроэнергией башенный кран, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, д» п. 23 ФНП ПС № 533;

380) Осуществляется эксплуатация бешеного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № на рельсовых путях с недопустимыми дефектами и повреждениями (скол головки рельса на рельсовом пути), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «д» п. 23, п. 207, п.п. «к» п. 255 приложение № 3 ФНП ПС № 533;

381) Приварка перемычек и заземляющих проводников рельсового пути произведена без применения промежуточных стальных пластин, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533; 

382) Отсутствует элемент крепления рельса к балке рельсового пути бешеного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № (прижимная пластина, гайка, пружинная шайба), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

383) Не закреплена стяжка распорка рельсового пути башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

384) Не проведена затяжка болтовых соединений рельсов кранового пути башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

385) Зазоры в стыках рельсов кранового пути более 6мм. (при температуре окружающей среды + 18°С) башенный кран 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «д» п. 23, приложение №8, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

386) Не в полном объеме фиксируются показатели планово-высотной съемки рельсового пути вбашенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 207, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

387) После наезда башенного крана на тупиковые упоры не производятся записи в паспортах об их осмотрах, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

388) Защитные панели башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № не запираются на замок и не пломбируются в установленном порядке,что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125. п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

389) Не выполнено условие, что длина балластной призмы должна превышать длину рельсовой нитки на 1 м в каждую сторону, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «д» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

390) В железобетонных балках наземного кранового пути башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № присутствуют сколы бетона до обнажения арматуры, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «д» п. 23, приложение № 3, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

391) Защитный кожух ходовой тележки башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № имеет повреждение и деформации, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

392) Стыки рельсов башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № с железобетонными продольными подрельсовыми элементами расположены не над стыками подрельсовых элементов, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, д» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

393) В ППР с применением крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, не предусмотрены мероприятия по безопасному производству работ, а именно границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов краном, а также вблизи строящегося здания определяются без прибавления наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж,з» п. 160, п.п. «з, к» п. 255 приложение № 12 ФНП ПС № 533;

394) Сквозная коррозия стальных листов каркаса плит противовеса бешеного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 150, п.п. «з,к» п. 255 ФНП ПС № 533;

395) Корпус крюковой подвески и плит противовеса 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № не окрашены в соответствии с руководством по эксплуатации полосами типа «Зебра» сочетаниями желтых и черных полос, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

396) В качестве защиты клемной коробки электродвигателя механизма подъема башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № применены посторонние предметы (линолеум), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

397) В качестве защиты клемной коробки электродвигателя механизма передвижения башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № применены посторонние предметы (линолеум), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

398) Отсутствуют заземлители секций башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

399) Неравномерная укладка грузового каната на барабане башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

400) Не установлены стопорные пластины препятствующие само раскручиванию болтовых соединений опорно-поворотного устройства башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «д, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

401) Не установлен вспомогательный электродвигатель механизма подъема грузовой лебедки башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «д, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

402) Деформировано ограждение лестницы башенного крана башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

403) Ограждение лестницы башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № имеет повреждения разрывы по сварному шву, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23,п. 117, п.п. «д, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

404) Крепление коуша к пальцу монтажной секции башенного крана 

<

данные изъяты>, зав.№, учетный № выполнено без использования шплинта завода-изготовителя технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

405) К болтам крепления секций башни башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № приварена арматура, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «д, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

406) Крепление пальца монтажной секции башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № выполнено без использования шплинта завода-изготовителя технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «д, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

407) На башенном кране 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № установлен прожектор, не предусмотренный руководством по эксплуатации завода-изготовителя, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

408) Не опломбирован блок отображения информации прибора безопасности (

<

данные изъяты>) башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «д, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

409) Не проведена настройка прибора безопасности (ОГМ-240) башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № (отображение высоты подъема 

<

данные изъяты> не соответствует фактическим значениям 

<

данные изъяты>), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

410) Крепление пальца телескопического подкоса монтажной секции башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный № выполнено без использования шплинта завода-изготовителя технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

411) Отсутствуют элементы крепления лестницы секции башни башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «д, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

412) Распорядительным актом эксплуатирующей организации не назначен специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением башенного крана, 

<

данные изъяты>, зав. №, учетный №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж» п. 23, п.п. «б» п. 255 ФНП ПС № 533;

Башенный кран 

<

данные изъяты> зав. № уч.№, установленный по адресу: 

<

адрес>.

413) Отсутствует инструкция по монтажу башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, поставляемая с паспортом крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 38, п. 41 ФНП ПС № 533;

414) Отметки о монтаже и наладке ограничителя, указателя и регистратора не внесены в паспорт ПС либо в паспорт ограничителя, указателя или регистратора, являющийся неотъемлемой частью паспорта ПС, с приложением акта выполненных работ, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 55 ФНП ПС № 533;

415) Отсутствуют ППР и ТК для выполнения работ по монтажу (демонтажу) указанного крана. Работники, выполняющие работы по монтажу (демонтажу), не ознакомлены с технологическим регламентом ППР или ТК на монтаж и дополнительными требованиями промышленной безопасности всего комплекса работ, связанных с монтажом (демонтажем) либо наладкой конкретного крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 32, п. 41, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

416) Результаты осмотров рельсовых путей после каждых 24 смен работы башенного крана не занесены в вахтенный журнал крановщика башенного крана. Результаты проведенных плановых и внеочередных проверок состояния рельсовых путей не оформлены актами, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 214 ФНП ПС № 533;

417) Обслуживание и ремонт башенного крана не выполняются с учетом требований руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, а именно, не проводится своевременное восстановление окраски поверхностей крана, на которых нарушен слой краски, не допуская возникновения коррозии на поверхности металла, согласно пунктам 3.4.1, 3.4.2 РБКС-8.180.00.00.000 РЭ, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 63, 158, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

418) Деформация вертикальной лестницы подъема на кран 4-ая секция, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

419) Стекла в кабине машиниста имеют повреждения (трещины), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23 ФНП ПС № 533;

420) Башенный кран введён в эксплуатацию, без устранения нарушений, изложенных в особом мнении члена комиссии по пуску крана, главного государственного инспектора Западно-Уральского управления Ростехнадзора ФИО13, а именно:

– отсутствуют документы, подтверждающие соответствие и работоспособность фундамента для указанного башенного крана, подтверждающие фактическое выполнение и соответствие проектной (рабочей) документации, разработанной на устройство фундамента и строительных конструкций:

– акты освидетельствования скрытых работ;

– исполнительные геодезические схемы и чертежи; 

– результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; 

– документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

– акты освидетельствования ответственных конструкций;

– документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «е» п. 23, п. 141, п. 144 ФНП ПС № 533;

421) Пригруз фундамента крана не соответствует представленной Руководству по монтажу крана, а именно, Плиты пригруза не маркированы и не скреплены, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «е» п. 23, п.п. «з, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

422) Монтаж крана выполнен с нарушением требований руководства (инструкции) по эксплуатации башенного крана. Фундамент под установку башенного крана не соответствует установленным требованиям и пунктам 3.5.5.1.4, 3.5.5.1.5.1 Инструкции по монтажу РБКС-8.180.00.00.000 ИМ, а именно, кран установлен не на монолитный фундамент с креплением на фундаментные болты, которые располагаются в этом монолитном фундаменте с последующей общей доливкой опорных плит, а на сборный ж/б фундамент – четыре отдельных элемента ФС-2 (фундаментные плиты), изготовленные ООО «Рекон Строй», что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 36, п.п. 101-137, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

423) Не защищена резьба фундаментных болтов и болтов крепления опорных плит от брызг бетона в соответствии с Инструкцией по монтажу РБКС-8.180.00.00.000 ИМ, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ п.п. «е» п. 23 ФНП ПС № 533;

424) ППРк (шифр 

<

данные изъяты>-ппр) не соответствует установленным требованиям, а именно:

– не определены мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен кран, с определением опасных для людей зон, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные с работой ПС.;

– не определены безопасные расстояния от частей стрелы, консоли противовеса с учетом габаритов блоков балласта противовеса - до наиболее выступающих по вертикали частей здания;

– не определены размеры наиболее выступающих в горизонтальной плоскости элементов здания или сооружения (карнизы, балконы, ограждения, эркеры, козырьки и входы);

– не определены условия перемещения грузов над помещениями, где производятся строительно-монтажные и другие работы;

– не определены требования к эксплуатации тары;

– не определены мероприятия, подлежащие выполнению в местах возможного движения транспорта и пешеходов, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж, л,м» п. 160, п.п. « г, и, к, л» п. 163, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

425) В проекте производства работ краном ППРк №, согласованном техническим директором ООО «Новая Высота» ФИО11, не выполнено требование по минимальному расстоянию отлета перемещаемого (падающего) груза, а именно: границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов ПС, а также вблизи строящегося здания от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания определены без прибавления наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж» п. 160, п.п. «з» п. 255 приложение № 12 ФНП ПС № 533;

426) Заземление между элементами крана не выполнено целиком, частично оборвано, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

427) Элементы противовеса крана не полностью скреплены, в местах выполненного крепления отсутствует затяжка гаек, отсутствуют контрирующие элементы, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «е» п. 23 ФНП ПС № 533;

428) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, при пуске в работу башенного крана после установки на объекте разрешил пуск крана ДД.ММ.ГГГГ с записью в паспорте крана на основании проведённого ПТО, а не на основании предложений комиссии о возможности пуска ПС в работу, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 141, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

429) ДД.ММ.ГГГГ. проведено ПТО специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, не в соответствии с установленными в Руководстве по эксплуатации требованиями, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «е» п. 23, п.п. «в, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

430) Не назначен распорядительным актом организации, эксплуатирующей ОПО, специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением башенного крана 

<

данные изъяты> зав. № уч.№ на строительном объекте по адресу 

<

адрес>, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж» п. 23, п.п. «б, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

431) Поврежденные съемные грузозахватные приспособления (далее СГЗП) не изымаются из работы. На месте производства работ находятся стропы, имеющие недопустимые дефекты, браковочные признаки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 222, п. 228, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

432) Не выполнены требования по осмотру СГЗП и тары с установленной периодичностью: траверс, клещей, захватов и тары по инструкции, утвержденной распорядительным актом эксплуатирующей организации (при отсутствии норматива или браковочных показателей изготовителя) и определяющей порядок и методы осмотра, браковочные показатели, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 228, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

433) Складирование строительных материалов ведется в местах, не предусмотренных проектом производства работ башенного крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗп. 101, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

434) Не выполнены требования руководства по эксплуатации башенного крана по закрытию вводного устройства на замок, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

435) В зоне действия башенного крана находится немаркированная тара и СГЗП с браковочными признаками, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

436) Схемы складирования грузов, схемы погрузки и разгрузки транспортных средств не разработаны и не выданы на места ведения работ, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п. 125, п.п. е» п.160, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

437) Не выполнены требования ППРк башенного крана, в части установки предупреждающих и запрещающих знаков безопасности, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

438) Работы с применением башенного крана ведутся с нарушением требований ППРк и инструкций, а именно, нарушены нормы складирования материалов, места складирования не соответствуют ППРк, длинномерные грузы не уложены в штабеля, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п.п. «е» п. 160, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

439) ООО «Новая Высота» не предоставила распорядительный акт о назначении крановщика ФИО5, работавшего на башенном кране 

<

данные изъяты> зав. № уч.№ с ДД.ММ.ГГГГ без допуска к работе и без ознакомления с ППРк под роспись до начала производства работ, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 154, п. 162, «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

Башенный кран 

<

данные изъяты> зав. № уч.№, установленный по адресу: 

<

адрес>

440) Юридическое лицо - ООО «Новая Высота», эксплуатирующая ОПО с башенным краном не выполнила установленные требования, а именно, не назначен распорядительным актом ООО «Новая Высота» специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением башенного крана 

<

данные изъяты> зав. № уч.№ на строительном объекте по адресу 

<

адрес>, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж» п. 23, п.п. «б» п. 255 ФНП ПС № 533;

441) Обслуживание и ремонт башенного крана не выполняются с учетом требований руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, а именно, не проводится антикоррозионная обработка и покраска заржавевших поверхностей крана согласно требований п.2.3.6 Руководства по эксплуатации крана CTT 161/A-8 TS21, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 63, п. 158, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

442) ДД.ММ.ГГГГ проведено ПТО не в соответствии с требованиями, установленными в руководстве по эксплуатации 

<

данные изъяты>, а именно: не проведены статические испытания башенного крана на максимальном вылете стрелы крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 175, «в» п. 255 ФНП ПС № 533;

443) На табличке башенного крана неверно указан срок следующего ПТО и ЧТО, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 124, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

444) В пункте 2 раздела «Общие данные» проекта производства работ краном № неверно указано расположение строительного объекта. Вместо адреса: 

<

адрес> – указан адрес: 

<

адрес>, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125 ФНП ПС № 533;

445) Установка башенного крана выполнена с нарушением требований руководства (инструкции) по эксплуатации башенного крана, а именно, фундамент под установку башенного крана не соответствует установленным в руководстве по эксплуатации требованиям, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 36, п.п. 101-137, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

446) В ППРк не выполнено требование по обозначению расстояния отлета перемещаемого (падающего) груза в процессе строительства при высоте возможного падения груза более 20 м, а именно, определения опасных для людей зон, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные с работой крана, п.п. «ж» п. 160, п.п. «з» п. 255, приложение № ФНП ПС № 533;

447) Отсутствует технологический регламент или ППР, разработанный для монтажа башенного крана на конкретном строительном объекте. Работники, выполняющие работы по монтажу (демонтажу), не ознакомлены с технологическим регламентом ППР или ТК на монтаж и дополнительными требованиями промышленной безопасности всего комплекса работ, связанных с монтажом (демонтажем) либо наладкой конкретного крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 32, п. 41 ФНП ПС № 533;

448) Отсутствует указанная в пункте 5.2.3 паспорта крана Инструкция по монтажу башенного крана, вместо этого в руководстве по эксплуатации представлены разделы по монтажу отдельных элементов крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 41 ФНП ПС № 533;

449) Отсутствуют стеклоочистители в кабине крановщика, предусмотренные конструкцией башенного крана, что ухудшает видимость и соответственно безопасность эксплуатации, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п. 37, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

450) В ППР с применением крана, не предусмотрены мероприятия по безопасному производству работ, а именно границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов краном, а также вблизи строящегося здания определяются без прибавления наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б, ж» п. 160, п.п. «з, к» п. 255, приложение № 12 ФНП ПС № 533;

Башенный кран 

<

данные изъяты>, зав. № уч.№, установленный на АО «Сибур-Химпром» по адресу: 

<

адрес>.

451) Не назначен распорядительным актом организации, эксплуатирующей ОПО, специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. № уч.№ на строительном объекте по адресу 

<

адрес>, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж» п. 23, п.п. «б, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

452) На башенном кране 

<

данные изъяты>, зав. № уч.№ установлены противовесы масса которых не соответствует паспортным данным, а именно:

противовес № по паспорту 5900±118 кг факт с массой 6190кг;

противовес № по паспорту 5950±119 кг факт с массой 6000кг;

противовес № по паспорту 6100±122 кг факт с массой 6150кг;

противовес № по паспорту 6100±122 кг факт с массой 6400кг;

противовес № по паспорту 6100±122 кг факт с массой 6400кг;

противовес № по паспорту 5800±116 кг факт с массой 6090кг;

противовес № по паспорту 5500±110 кг факт с массой 5700кг;

противовес № по паспорту 5100±102 кг факт с массой 5300кг;

противовес № по паспорту 1750±35 кг факт с массой 1750кг;

противовес № по паспорту 1750±35 кг факт с массой 1750кг.

Итого: по паспортным данным суммарная масса противовесов должна быть 50050±1001 кг, а по факту суммарная масса противовесов составляет 51730 кг, что превышает максимально допустимую массу противовесов согласно паспортным данным на 679 кг, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

453) Отсутствует ограничитель (копир) передвижения крана по рельсовому пути в одну сторону, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «г» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

454) Не выполнено условие, что длина балластной призмы должна превышать длину рельсовой нитки на 1 м в каждую сторону, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «д» п. 23, п. 36, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

455) Вводное устройство башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. № уч.№ не закреплено от падения, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 10, п.п. «а» п. 150, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

456) На крюковой подвеске башенного крана не указана максимальная грузоподъёмность в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

457) Конструкция крюковой подвески не соответствует требованиям руководства по эксплуатации в части отсутствия груза (поз№ рис.№ «Руководства по эксплуатации 

<

данные изъяты>.00.00.000 РЭ»), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «е» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

458) ДД.ММ.ГГГГ проведено ПТО специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, не в соответствии с установленными требованиями, а именно, не проведены статические испытания башенного крана в соответствии с Руководством по эксплуатации на максимальном вылете, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 175, п.п. «в, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

459) ППРк, разработанный ООО «Рекон Строй», не согласован и не утвержден эксплуатирующей организацией, владельцем крана - ООО «Новая Высота», что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

460) На рельсовом крановом пути отсутствуют предупредительные таблички с надписями и знаками безопасности: «Место стоянки крана», «Осторожно, работает кран», «Входить на рельсы посторонним запрещается» – нарушено требование «Проекта кранового пути крана 

<

данные изъяты> на строительстве установки ДОТФ Титул 800 на территории АО «Сибур-Химпром», что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «д» п. 23, п. 36, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

461) На месте производства работ отсутствуют схемы строповок основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б,д» п. 221 п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

462) На контрольном грузе отсутствует обозначение его массы, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. б, м» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС №;

463) Эксплуатирующей организацией - ООО «Новая Высота» не организовано (в том числе с привлечением специализированных организаций) считывание данных с регистратора параметров башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. № уч.№ не реже сроков, указанных в руководстве (инструкции) по эксплуатации регистратора, не осуществляется обработка (расшифровка) этих данных с оформлением протокола, не выявляются нарушения правил эксплуатации ПС, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п.25 ФНП ПС № 533;

Башенный кран 

<

данные изъяты>, зав. № уч.№, установленный на строительном объекте по адресу: 

<

адрес>.

464) Не проведена экспертиза промышленной безопасности башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. № уч.№ в установленный срок до ДД.ММ.ГГГГ согласно заключению ЭПБ рег№ от ДД.ММ.ГГГГ, тем не менее, кран пущен в работу с записью в паспорте, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «в, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

465) График совмещенных работ ПС, установленных на строительном объекте по адресу: 

<

адрес>, не согласован владельцем башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. № уч.№, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗп. 101, п. 163 ФНП ПС № 533;

466) Не назначен распорядительным актом организации, эксплуатирующей ОПО, специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. № уч.№ на строительном объекте по адресу 

<

адрес>, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж» п. 23, п.п. «б, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

467) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, разрешил пуск крана после установки крана на новом месте – строительном объекте ДД.ММ.ГГГГ с записью в паспорте крана на основании ПТО, а не на основании предложений комиссии о возможности пуска ПС в работу, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 141, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

468) ДД.ММ.ГГГГ проведено ПТО специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, не в соответствии с установленными требованиями, а именно, именно, не проведены статические испытания башенного крана в соответствии с Руководством по эксплуатации на максимальном вылете, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 175, п.п. «в, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

469) Не проведено ЧТО башенного крана в установленный срок ДД.ММ.ГГГГ с записью результатов ЧТО в паспорт крана специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, проводившим освидетельствование, с указанием срока следующего освидетельствования, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 23, п.п. «в, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

470) На табличке башенного крана неверно указан срок следующего ЧТО,что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 124 ФНП ПС № 533;

471) Не выполнены требования к условиям эксплуатации, изложенные в разделе 5 «Расчёт остаточного ресурса» Заключения ЭПБ рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ в части отсутствия проведения ЧТО не реже одного раза в полгода, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «в, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

472) Отсутствует лоток (настил) для предотвращения износа кабеля, питающего электроэнергией башенный кран, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «е, д» п. 23 ФНП ПС № 533;

473) Электродвигатель ходовой тележки не укомплектован защитным кожухом, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

474) Количество ведущих тележек башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. № уч.№ не соответствует паспортным данным, а именно, вместо 4 ведущих тележек установлено 2 ведущих тележки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

475) Юридическое лицо - ООО «Новая Высота», эксплуатирующая ОПО с башенным краном 

<

данные изъяты>, зав. № уч.№, не выполнила установленные требования, а именно, не назначен распорядительным актом ООО «Новая Высота» специалист, ответственный за безопасное производство работ для осуществления работ с использованием указанного крана на строительном объекте по адресу 

<

адрес>, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж» п. 23, п.п. «б, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

476) Башенный кран 

<

данные изъяты>, зав. № уч.№ не оборудован координатной защитой, что для работы в стесненных условиях. В ППРк отсутствует раздел «Условия применения координатной защиты работы башенного крана», что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 136, п.п. «б» п. 163, п.п. «б, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

477) При проведении экспертизы промышленной безопасности башенного крана не проведена проверка работоспособности координатной защиты Заключение ЭПБ рег.№, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж» п. 265 ФНП ПС № 533;

478) Башенному крану 

<

данные изъяты>, изготовленному предприятием ПО «Ржевбашкран» в исполнении 

<

данные изъяты> со стрелой 25 м, проведена реконструкция (замена стрелы) с другого башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№ длиной 35 м с нарушениями установленных требований, а именно, в ООО «Новая Высота»: отсутствует документация на башенный кран, реконструкция которого осуществлена, в частности, отсутствует сертификат на указанную стрелу, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 18, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

479) Отсутствует итоговая документация (акт) выполненных работ по реконструкции башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№ в соответствии с требованиями п.5.4 «Справки по реконструкции», что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 94 ФНП ПС № 533;

480) Юридическое лицо - ООО «Новая Высота», как специализированная организация, по завершении выполнения реконструкция башенного крана, не предоставила сведения (копии сертификатов) о примененных материалах, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 99, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

481) Контроль качества реконструкции башенного крана не подтвержден соответствующим протоколом, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 98, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

482) Отсутствует проект кранового рельсового пути башенного крана 

<

данные изъяты> зав. №уч.№, смонтированные по адресу 

<

адрес> для установки этого крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 36, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

483) Машинист крана ФИО6, не ознакомлен с ППРк и с графиком совмещенных работ двумя кранами – отсутствует его подпись в ознакомлении с этими документами, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п. 125, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

484) Эксплуатирующей организацией - ООО «Новая Высота» не организовано (в том числе с привлечением специализированных организаций) считывание данных с регистратора параметров башенного крана 

<

данные изъяты> зав. №уч.№ не реже сроков, указанных в руководстве (инструкции) по эксплуатации регистратора, не осуществляется обработка (расшифровка) этих данных с оформлением протокола, не выявляются нарушения правил эксплуатации ПС, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 25, ФНП ПС № 533;

485) На башенном кране 

<

данные изъяты>, зав. № уч.№ установлены противовесы масса которых не соответствует паспортным данным, а именно: противовес № = 5,9 т; противовес № = 5,9 т; противовес № = 6,1 т; противовес № = 6,1 т; противовес № = 6,1 т; противовес № = 5,8 т; противовес № = 5,5 т; противовес № = 5,5 т;

Итого: фактическая суммарная масса противовесов равна 46,9 т. По паспортным данным суммарная масса противовесов должна быть не менее 48,6 т, т.е. имеет место недогруз противовесов на 1,7 т., что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

486) В железобетонных балках наземного кранового пути присутствуют сколы бетона до обнажения арматуры, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «к» п. 255, приложение № ФНП ПС № 533;

487) Стыки рельсов располагаются не в местах стыков ж/б балок, что нарушает требования вустройству кранового пути, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «д» п. 23, п.п. «к» п. 255, приложение № 3 ФНП ПС № 533;

488) Поврежденные СГЗП не изымаются из работы. На месте производства работ находятся стропы, имеющие недопустимые дефекты, браковочные признаки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 222, п. 228, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

489) Нарушена навивка грузового каната на барабан, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

490) Нарушены требования к обслуживанию башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. № уч.№ в части смазки канатов с периодичностью 1 раз в 3 месяца (прил.А Руководства по эксплуатации 

<

данные изъяты>.). Канат имеет признаки коррозии, не смазан, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «д» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

491) Технологическая подготовка производства и производственный процесс подъёма и перемещения грузов не соответствует установленным требованиям в части отсутствия паспорта на крановые пути башенных кранов, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 16, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

Башенный кран 

<

данные изъяты> модели 

<

данные изъяты>, зав. № уч.№, установленный на строительном объекте по адресу: 

<

адрес>.

492) Не назначен распорядительным актом организации, эксплуатирующей ОПО, специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением башенного крана 

<

данные изъяты> модели 

<

данные изъяты>, зав. № уч.№ на строительном объекте по адресу 

<

адрес>, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж» п. 23, п.п. «б, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

493) Не проведено ЧТО башенного крана в установленный срок ДД.ММ.ГГГГ. с записью результатов ЧТО в паспорт крана специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, проводившим освидетельствование, с указанием срока следующего освидетельствования, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 23, п.п. «в, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

494) ДД.ММ.ГГГГ. проведено ПТО специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, не в соответствии с установленными требованиями. А именно, не проведены статические испытания башенного крана с нагрузками (по отношению к номинальной паспортной грузоподъемности) 125 процентов при максимально выдвинутом грузонесущем устройстве, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 174, п.п. «в, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

495) Установка башенного крана выполнена с нарушением требований руководства (инструкции) по эксплуатации башенного крана, а именно, фундамент под установку башенного крана не соответствует установленным требованиям. Согласно руководства по эксплуатации башенный кран должен быть установлен либо на монолитный фундамент, либо на четыре фундаментных плиты, расположенных в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации в углах квадрата со стороной 6 м, т.е. между центрами фундаментных плит должно быть 6 м, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 36, п.п. 101-137, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

496) Фундаментные анкеры связаны крепёжными элементами с башенной секцией с нарушением требований руководства по эксплуатации, а именно, болты установлены головкой вверх, а в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации должны быть установлены головкой вниз. На всех гайках HV класса 12 отсутствуют защитные колпачки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «д» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

497) Отсутствуют документы, подтверждающие соответствие и работоспособность фундаментов для стационарно установленного башенного крана, в соответствии с особым мнением представителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора, который участвовал в комиссии по пуску крана в ДД.ММ.ГГГГ., что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 144 ФНП ПС № 533;

498) Эксплуатирующей организацией, - ООО «Новая Высота», внесены изменения в конструкцию замыкающего устройства крюка башенного крана, не предусмотренные руководством по эксплуатации завода-изготовителя технического устройства, а именно, замыкающее устройство закреплено на крюке способом, не предусмотренным заводом-изготовителем, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

499) Отсутствует один крепёжный элемент щеки крюковой подвески, а второй крепёжный элемент закреплён не комплектным штифтом, а на проволоку, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

500) Отсутствует проект производства работ (ППР) на монтаж башенного крана 

<

данные изъяты> модели 

<

данные изъяты>, зав. № уч.№ на строительном объекте по адресу 

<

адрес>. Не определены требования к промышленной безопасности демонтажа технических устройств, учитывающие возможные изменения условий работы в процессе взведения объекта. Не разработаны технологические регламенты на демонтаж указанного крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 41 ФНП ПС № 533;

501) Эксплуатирующей организацией ООО «Новая Высота» не организовано (в том числе с привлечением специализированных организаций) считывание данных с регистратора параметров башенного крана 

<

данные изъяты> модели 

<

данные изъяты>, зав. № уч.№ не реже сроков, указанных в руководстве (инструкции) по эксплуатации регистратора, не осуществляется обработка (расшифровка) этих данных с оформлением протокола, не выявляются нарушения правил эксплуатации ПС, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 25, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533; 

502) Нарушены требования инструкции по монтажу в части отсутствия необходимых крепёжных элементов, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «д» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

503) Нарушены требования инструкции по монтажу, а именно, не затянуты крепёжные элементы, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

504) На башне крана закреплён пульт управления неустановленным в инструкции по монтажу способом, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

505) На башенном кране находятся посторонние незакреплённые металлические изделия, что увеличивает опасность падения с высоты и возникновения угрозы причинения вреда здоровью и жизни людей, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

506) На башне крана закреплено постороннее устройство - видеокамера, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

507) Нарушены требования инструкции по монтажу, а именно, площадка на стреле башенного крана не закреплена крепёжными элементами, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

508) Нарушены требования инструкции по монтажу, а именно, не закреплен кожух датчика на валу барабана грузового каната, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

509) Нарушены требования Руководства по эксплуатации, а именно, не установлен флюгерный щит (6,3 м3) на конце стрелы, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «д» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

510) Складирование грузов производится с нарушением требований проекта производства работ, без регламентированных расстояний между пакетами изделий и материалов и без применения инвентарных подкладок и прокладок, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п. 125, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

511) Нарушены требования инструкции по монтажу, а именно, применён нестандартный штифт на оголовке стрелы, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

512) Расположение анкерных креплений башни крана к зданию и технология наращивания башни не согласована с заводом-изготовителем крана, согласно требований завода-изготовителя, изложенного в паспорте крана.что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

513) Отсутствуют замыкающие устройства на крючках стропа. Отсутствует бирка стропа завода-изготовителя, которая содержит информацию об изготовителе и грузоподъемности, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255, приложение № 7 ФНП ПС № 533;

514) Стропы, имеющие браковочные признаки – волнистость каната, отсутствие бирки обрывы проволочек допущены к работе, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «к» п. 255, приложение № 7 ФНП ПС № 533;

515) Не обеспечено проведение проверки срабатывания ограничителя грузоподъёмности контрольным грузом массой 7,5 т., т.к. на допустимом вылете (34,5 м) ОГП срабатывает на грузе большей массе, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «д» п. 23, п.п. «к» п. 255, приложение № 7 ФНП ПС № 533;

516) Нарушены требования ППРк к складированию длинномерных грузов, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

517) Нарушены требования ППРк к складированию пиломатериалов, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 125, п.п. «з, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

518) В проекте производства работ краном № (п.13 раздел «Общие указания к производству работ») согласованном с Юридическое лицо - ООО «Новая Высота», отсутствуют мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлено ПС, а именно, указано, что установка системы координатной защиты в связи с отсутствием стеснённых условий не требуется, что не соответствует действительности, т.к. кран работает в стеснённых городских условиях, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж,к» п. 160 ФНП ПС № 533;

519) В ППР с применением крана не предусмотрены мероприятия по безопасному производству работ, а именно границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов краном, а также вблизи строящегося здания определяются без прибавления наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж,к» п. 160, п.п. «з,к» п. 255, приложение № 12 ФНП ПС № 533;

Башенный кран 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, установленный по адресу: 

<

адрес>

520) Металлоконструкции ПС (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №), подвержены коррозии, не восстанавливается в соответствие с требованиями руководства по эксплуатации лакокрасочное покрытие металлоконструкций крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 150, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

521) Трещины на обзорных стеклах в кабине машиниста кран (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) находится в стесненных условиях (зона работы пересекается с другим башенным краном), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 135, п.п. «з» п. 255, ФНП ПС № 533;

522) Заземление башенного крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №), находящегося в эксплуатации на строительном объекте по адресу: 

<

адрес>, выполнено с отступлением от требований инструкции завода изготовителя, а именно отсутствуют элементы заземления либо неисправно заземление, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

523) Не выполнены требования проекта производства работ башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. № установленного на строительном объекте по адресу: 

<

адрес>, в Правобережной части 

<

адрес>, в части установки предупреждающих и запрещающих знаков безопасности, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п.п. «з» п. 255, приложение № 7 ФНП ПС № 533;

524) Площадка для обслуживания башенного крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №), смонтировано в нарушение требований руководства по монтажу завода-изготовителя, с частичным отсутствием крепления площадки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 43, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

525) После монтажа, наладки, реконструкции или модернизации регистратора, ограничителя и указателя (ОГМ-240) башенного крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) он должен быть опломбированы (установлена защита от несанкционированного доступа) – пломба сорвана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 56, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

526) Не обеспечен безопасный подход машиниста башенного крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) для проведения ежесменного осмотра металлоконструкций крана и доступа в кабину управления, в соответствии с требованиями производственной инструкции и исполнения должностных обязанностей, а именно: снята с установленного места крышка-площадка доступа в кабину управления, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б,е» п. 23, п. 43, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

527) Элементы противовеса крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) не закреплены, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п. 43, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

528) Отсутствуют (демонтированы) часть ограждения площадок консоли противовеса башенного крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) в нарушение требований руководства по монтажу завода-изготовителя, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 43, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

529) Не обеспечен безопасный подход машиниста башенного крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) для проведения ежесменного осмотра металлоконструкций крана и доступа в кабину управления, в соответствии с требованиями производственной инструкции и исполнения должностных обязанностей, а именно: (деформировано дуговое ограждение), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б,е» п. 23, п. 43, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

530) Элементы крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) не соответствует по массе параметрам, указанным в эксплуатационной документации т.к. на элементах крана в полостях секции башни, застывший бетон, что увеличивает массу секции башни крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п. 37, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

531) Отсутствует требуемая руководством по эксплуатации крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) окраска (желто-черная) типа «зебра» полосами шириной 80 мм под углом 45 ?, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б » п. 23 п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

532) Не закреплен предохранительный замок крюка крюковой подвески башенного крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п. 43, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

533) Распорядительным актом эксплуатирующей организации не назначен специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 23, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

534) Стропы, имеющие браковочные признаки – волнистость каната, отсутствие бирки, карабинов и др., допущены к работе, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «е» п. 23, п.п. «е» п. 255, приложение № 7 ФНП ПС № 533;

535) Не выполнены требования проекта производства работ башенного крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) в части наличия ограждения технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 41, п. 101,п. 103, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

536) Не произведена настройка координатной защиты в соответствии с требованиями проекта производства работ № ППРк, башенного крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) (при проверке работоспособности прибора безопасности перемещение, подъем и опускание груза контрольного груза производилось в зоне указанной в ППРк, как не рабочая зона крана), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п. 136, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

537) Отсутствует график совместных работ подъемных сооружений, установленных на строительном объекте по адресу: 

<

адрес> и не согласован владельцами технических устройств, для крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) в зоне работы которого находится башенный кран, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ, п. 101, п. 159, п.160, п. 163, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС №;

Башенный кран 

<

данные изъяты> зав. №, рег. №, установленный по адресу: 

<

адрес>.

538) Не выполнены требования проекта производства работ башенного крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №), требования руководства и проекта на устройство бетонного основания технического устройства, в части наличия водоотвода, обеспечивающего отсутствие грунтовой воды в месте установки подъемного сооружения, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 41, п. 45, п. 101, п. 103 ФНП ПС № 533;

539) На кране 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. № отсутствует читаемая табличка устанавливаемая заводом-изготовителем на секции крана с обозначением заводского номера и марки крана, а именно табличка в бетоне, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 124 ФНП ПС № 533;

540) На шпильках соединяющих промежуточные секции крана 

<

данные изъяты> заводской №, учетный № не установлены защитные крышки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б,е» п. 23 ФНП ПС № 533;

541) Не обеспечен безопасный подход машиниста башенного крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) для проведения ежесменного осмотра металлоконструкций крана и доступа в кабину управления, в соответствии с требованиями производственной инструкции и исполнения должностных обязанностей, а именно: (Деформация просечного листа площадки секции башни, прорезано отверстие в площадке обслуживания монтажной обоймы, отверстие в просечном листе площадки стрелы), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б,е» п. 23, п. 43, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

542) Отсутствуют (демонтированы) часть ограждения площадки монтажной секции башенного крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) в нарушение требований руководства по монтажу завода-изготовителя, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 43, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

543) Ограждения площадок для обслуживания башенного крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №), смонтировано в нарушение требований руководства завода-изготовителя, с частичным отсутствием крепления площадки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 43, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

544) Трещины на обзорных стеклах в кабине машиниста, стекла заклеены газетами, кран 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. № находится в стесненных условиях (зона работы пересекается с другим башенным краном), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 135, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

545) После монтажа, наладки, реконструкции или модернизации регистратора, ограничителя и указателя (ОГМ-240) башенного крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) он должен быть опломбированы (установлена защита от несанкционированного доступа) – пломба сорвана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ, п. 56, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС №;

546) Ограждения площадок для обслуживания башенного крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) смонтировано в нарушение требований руководства по монтажу завода-изготовителя, отсутствует гайка крепления ограждения, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 43, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

547) Элементы противовеса крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) не закреплены, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

548) Заземление башенного крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №), находящегося в эксплуатации на строительном объекте по адресу: 

<

адрес>, выполнено с отступлением от требований инструкции изготовителя, а именно отсутствует заземление лебедки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

549) Отсутствуют (демонтированы) часть ограждения площадок стрелы башенного крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) в нарушение требований руководства по монтажу завода-изготовителя, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23, п. 43, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

550) Эксплуатирующая организация допустила ПС (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) в работу, при неработоспособном оборудовании (ограничители рабочих параметров и ограничители рабочих движений, средств автоматической остановки, блокировок и защит – прибор безопасности 

<

данные изъяты>), а именно в присутствии представителя ООО «Новая Высота» зафиксирована неработоспособность прибора безопасности 

<

данные изъяты> (после блокирования передвижения прибором безопасности 

<

данные изъяты> возврат в зону нормальной работы выполняется машинистом путем перевода неопломбированного прибора в режим настройки с помощью постороннего предмета), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 56, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

551) Не выполнены требования проекта производства работ башенного крана (КБ-474, зав. №, рег. №) в части наличия ограждения технического устройства, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 41, п. 101, п. 103, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

552) В проекте производства работ № ППРк не указаны места установки бытовых помещений которые находятся в зоне работы крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №), как следствие возможен пронос груза над помещениями где находятся люди, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 159, п. 160, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

553) Не произведена настройка координатной защиты в соответствии с требованиями проекта производства работ № ППРк, башенного крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) (при проверке работоспособности прибора безопасности подъем и опускание груза контрольного груза производилось в зоне указанной в ППРк, как не рабочая зона крана), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п. 136, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

554) Отсутствует график совместных работ подъемных сооружений, установленных на строительном объекте по адресу: 

<

данные изъяты> и не согласован владельцами технических устройств, для крана (

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №) в зоне работы которого находится башенный кран, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п. 159, п. 160, п. 163, п.п. «к» п. 255 ФНП ПС № 533;

555) Не выполнены требования проекта производства работ башенного крана 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. № установленного на строительном объекте по адресу: 

<

адрес>, в части установки предупреждающих и запрещающих знаков безопасности, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п. 255 ФНП ПС № 533;

556) Распорядительным актом эксплуатирующей организации не назначен специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением башенного крана КБ-474, зав. №, рег. №, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 23, п.п. «б» п. 255 ФНП ПС № 533;

557) В соответствии с требованиями проекта производства работ № ППРк чертеж «Многоквартирные дома в 

<

адрес> в квартале №» Стройгенплан.» на позиции крана 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. № должен быть установлен башенный кран 

<

данные изъяты> с вылетом стрелы не более 35 м. в действительности установлена модификация крана со стрелой 40 м, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 159, п. 160, п. 163, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

Кран башенный 

<

данные изъяты>,зав. №,рег. № установленный по адресу: 

<

адрес>.

558) В ППР с применением крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, не предусмотрены мероприятия по безопасному производству работ, а именно границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов краном, а также вблизи строящегося здания определяются без прибавления наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «б,ж» п. 160, п.п. «з,к» п. 255, приложение № 12 ФНП ПС № 533;

559) На кране 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, питающий кабель находящийся на башне не закреплен на скобы в месте примыкания к секции башни, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а,б» п. 23 ФНП ПС № 533;

560) Согласно экспертизы промышленной безопасности, экспертиза проведена не реконструируемому башенному крану 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №. В действительности техническому устройству проведена реконструкция (замена стрелы), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а» п. 23, п.п. «в,к» п. 255, п. 261, п. 263 ФНП ПС № 533;

561) Согласно записи в паспорте на башенном кране 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № установлен прибор безопасности 

<

данные изъяты> №, на данный прибор не был представлен паспорт и руководство по эксплуатации,что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 55 ФНП ПС № 533;

562) Приказом по ООО «Новая высота» не назначен специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «ж» п. 23, п.п. «б» п. 255 ФНП ПС № 533;

563) По завершении выполнения реконструкции подъемного сооружения не сделана запись в паспорте башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № отражающая характер проведенной работы, и не представлены сведения о примененных материалах, отсутствует протокол контроля качества реконструкции, модернизации крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 98, п. 99 ФНП ПС № 533;

564) На рельсовых путях башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № отсутствует лоток (настил) для предотвращения износа кабеля, питающего электроэнергией техническое устройство, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, б, д» п. 23 ФНП ПС № 533;

565) На кране 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № на канатной оттяжке расположенной на оголовке технического устройства не установлены стальные зажимы, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, б» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

566) На кране 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № поручень ограждения расположенный по периметру промежуточной секции башни не закреплен, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, б» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

567) На башенном кране 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № отсутствует возможность перемещения ходом, следовательно, крановый путь не прошел испытания обкаткой согласно проекта и ошибочно признан записью в паспорте годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 36, п.п. «д, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

568) Согласно проекта производства работ 26-17-ППРк на завершающем этапе строительства стрела башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № устанавливается на угол 30 градусов, а согласно справке по реконструкции технического устройства данный кран может эксплуатироваться только с горизонтальной стрелой, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, б» п. 23, п.п. «к, л» п. 255 ФНП ПС № 533;

569) В проекте производства работ ППРк опасные зоны действия башенного крана определены с нарушением требований (опасная зона выходит за границу строительной площадки, в опасной зоне места где могут находиться люди), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, приложение №12, п.п. «б» п. 160, п.п. «з,к,л» п. 255 ФНП ПС № 533;

570) Длина балластной призмы рельсовых путей башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № не превышает длину рельсовой нитки на 1 метр, что не соответствует проекту и паспорту на данный крановый путь, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, б, д» п. 23 ФНП ПС № 533;

571) У крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, на ходовой тележке отсутствует устройство предохраняющее от попадания под колесо крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, б» п. 23 ФНП ПС № 533;

572) Лестница, ведущая на оголовок башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № имеет деформацию, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, б» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

573) Для башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, нарушены условия безопасной эксплуатации башенного крана, кран не закреплен (у крана отсутствуют) к рельсам дополнительными рельсовыми захватами, согласно справке о проведенной реконструкции кран должен быть оборудован дополнительными рельсовыми захватами, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, б» п. 23, п.п. «д,к» п. 255 ФНП ПС № 533;

574) На кране 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № отсутствует читаемая табличка устанавливаемая заводом-изготовителем на поворотной раме крана с обозначением заводского номера и марки крана, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, б» п. 23, п. 124 ФНП ПС № 533;

575) Фактическое исполнение кранового пути (1 звено 12,5 м.) не соответствует проекту производства работ, проекту и паспорту кранового пути (1,5 звена 18,75 м.), что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 36, п.п. «д,к» п. 255 ФНП ПС № 533;

576) Проектом производства работ 26-17-ППРк предусмотрено место расположения контрольного груза башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, в действительности контрольный груз расположен в другом месте, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 101, п.п. «з» п. 255 ФНП ПС № 533;

577) Башенный кран 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № эксплуатируется по проекту производства работ кранами №-ППРк не утвержденному эксплуатирующей организацией ООО «Новая Высота», что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 161 ФНП ПС № 533;

578) На башенном кране 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № не произведена настройка координатной защиты в соответствии с требованиями проекта производства работ №, опасная зона от действия башенного крана выходит за территорию строительной площадки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «и» п. 23, п.101, п. 136, п.п. «з, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

579) На кране 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, на редукторе передвижения крана отсутствуют болты крепления крышки редуктора, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, б» п. 23 ФНП ПС № 533;

580) Эксплуатирующей организацией ООО «Новая Высота» допущена эксплуатация башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № под управлением машиниста крана ФИО7 удостоверение №, которая не прошла очередную проверку знаний в установленные сроки, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 26 РД 03-19-2007, п.п. «б» п. 20, п.п. «а, к» п. 255 ФНП ПС № 533;

581) На кране 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, под монтажной люлькой башенного крана находиться форма для изготовления бетонного блока, которая не залита бетоном, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 41 ФНП ПС № 533;

582) Ограждение лестницы на портале башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № имеет деформацию, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, б» п. 23, п.п. «д» п. 255 ФНП ПС № 533;

583) Ограждение лестницы внутри промежуточной секции башенного крана 

<

данные изъяты> зав.№, учетный № имеет деформацию, что нарушает требования п.п.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. «а, б» п. 23 ФНП ПС № 533, 

то есть обществу вменяется совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст. 9.1 КоАП Российской Федерации.

В суде представители лица, привлекаемого к административной ответственности с протоколом не согласились, вину в совершении административного правонарушения признали частично, пояснили, что все выявленные нарушения не являются грубыми, угрозы жизни и здоровью граждан не представляют, а иначе бы сразу был применен временный запрет деятельности, а не по результатам проверки. При этом указали, что фактически временный запрет деятельности применен не был, о наличии протокола от ДД.ММ.ГГГГ. представители общества узнали только в судебном заседании. 236 вменяемых нарушений признали, готовы устранить в течении недели, 90% из них уже устранены, о чем в срок, установленный предписанием, в Ростехнадзор будут представлены сведения. Считают, что при проведении проверки имела место быть фальсификация доказательств, так как по нарушениям выявленным в результате проверки разных кранов, приложены одни и те же фотоматериалы, ряд нарушений указаны в протоколе дважды, а большинство нарушений являются надуманными и не подтверждаются доказательствами. О дне и времени составления протоколов о временном запрете деятельности и об административном правонарушении общество не извещалось. Просили переквалифицировать деяние на ч.1 ст. 9.1. КоАП РФ либо прекратить производство по делу в связи с малозначительностью. Кроме того, указали, что башенные краны 

<

данные изъяты> зав.№, учетный №, и 

<

данные изъяты>, зав. №, уч.№, в настоящее время уже демонтированы.

Представители административного органа настаивали на привлечении общества к административной ответственности с назначением наказания в виде приостановления деятельности башенных кранов, так как по результатам проверки выявлены многочисленные грубые нарушения, которые представляют реальную угрозы жизни и здоровья для работников ООО «Новая высота» и для других граждан. Грубыми являются те нарушения, которые противоречат требованиям пункта 255 ФНП ПС №. ДД.ММ.ГГГГ представителям ООО «Новая высота» были вручены акт проверки, а также уведомление о составлении протоколов о временном запрете деятельности и об административном правонарушении, представитель организации ФИО8 успел в нем расписаться, однако потом, по указанию руководства, порвал уведомление, и все представители покинули помещение Западно-Уральского управления Ростехнадзора, что подтверждается актом. В связи с этим, протоколы были составлены в отсутствие представителей лица, привлекаемого к административной ответственности, и направлены по почте, что подтверждается почтовым реестром. Других мер, по приведению в исполнение протокола о временном запрете деятельности, административным органом не принималось. Также подтвердили, что в п. 17.4. акта (416 постановления) была допущена опечатка, нарушение вменено не обосновано, а пункт 16.30 и 16.31 акта (396,397 постановления) дублируются.

Судья, выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела об административном правонарушении, приходит к следующему.

Согласно ч. 3 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018), грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, влечет наложение административного штрафа юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Примечанием 1 к ст. 9.1. КоАП Российской Федерации, установлено, что под грубым нарушением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов понимается нарушение требований промышленной безопасности, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей. 

Из ст. 3 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997г. (ред. от 07.03.2017), следует, что требования промышленной безопасности – это условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе № 116-ФЗ, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность. Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, строительства, а также требованиям государственных стандартов.

В статье 4 указанного закона, определено, что промышленная безопасность опасных производственных объектов – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

Пункт 1 ст. 9 данного закона, предусматривает, что организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:

соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;

соблюдать требования обоснования безопасности опасного производственного объекта (в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 3 настоящего Федерального закона);

обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств на опасном производственном объекте в соответствии с п. 3 ст. 7 настоящего Федерального закона;

иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальный орган о начале осуществления конкретного вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями;

допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;

обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;

иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты, устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте;

организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

создать систему управления промышленной безопасностью и обеспечивать ее функционирование в случаях, установленных ст. 11 Федерального закона № 116-ФЗ;

обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;

обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа;

предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц;

обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к хранению опасных веществ;

разрабатывать декларацию промышленной безопасности в случаях, установленных ст. 14 ФЗ № 116-ФЗ;

заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

выполнять указания, распоряжения и предписания федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями;

приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность;

осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварии;

принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий;

анализировать причины возникновения инцидента на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов;

своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, его территориальные органы, а также иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и население об аварии на опасном производственном объекте;

принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном производственном объекте;

вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте;

представлять в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, или в его территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах.

Пункт 2 ст. 9 Закона № 116-ФЗ, гласит, что работники опасного производственного объекта обязаны:

соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте и порядок действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;

проходить подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности;

незамедлительно ставить в известность своего непосредственного руководителя или в установленном порядке других должностных лиц об аварии или инциденте на опасном производственном объекте;

в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;

в установленном порядке участвовать в проведении работ по локализации аварии на опасном производственном объекте.

В соответствии с п.1 ст. 11 указанного Закона, организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.

Пункт 2 данной статьи, предусматривает, что сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности представляются в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в федеральные органы исполнительной власти в области промышленной безопасности или их территориальные органы ежегодно до 1 апреля соответствующего календарного года. Требования к форме представления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности.

Пункт 3 Постановления Правительства РФ от 10.03.1999 N 263 (ред. от 28.02.2018) "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте", предусматривает, что эксплуатирующая организация на основании настоящих Правил разрабатывает положение о производственном контроле с учетом особенностей эксплуатируемых опасных производственных объектов и условий их эксплуатации.

Положение о производственном контроле утверждается руководителем эксплуатирующей организации.

Заверенная руководителем эксплуатирующей организации (руководителем обособленного подразделения юридического лица) копия положения о производственном контроле представляется в территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по месту нахождения опасных производственных объектов, а в отношении эксплуатирующих организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право осуществлять в пределах своих полномочий отдельные функции по нормативно-правовому регулированию, специальные разрешительные, контрольные или надзорные функции в области промышленной безопасности, - также в эти федеральные органы исполнительной власти.

п. 15 указанного постановления, предусматривает, что в состав сведений об организации производственного контроля включается следующая информация:

а) план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год, а также сведения о выполнении плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности за предыдущий год;

б) организация системы управления промышленной безопасностью;

в) фамилия работника, ответственного за осуществление производственного контроля, его должность, образование, стаж работы по специальности, дата последней аттестации по промышленной безопасности;

д) результаты проверок, устранение нарушений, выполнение предписаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и соответствующих федеральных органов исполнительной власти;

е) готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте;

ж) копии полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте;

з) состояние технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;

м) инциденты и несчастные случаи, происшедшие на опасных производственных объектах;

н) подготовка и аттестация руководителей, специалистов и других работников, занятых на опасных производственных объектах, в области промышленной безопасности.

Пункт 16 данного постановления, указывает, что требования к форме предоставления сведений об организации производственного контроля устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Согласно п. 10 Приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 (ред. от 12.04.2016) "Об утверждении Федеральных норм и правил (ФНП) в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (ПС)", для предотвращения и/или минимизации последствий аварий, инцидентов на ОПО с учетом возможной потери жизни и/или здоровья людей в процессах, перечисленных в пункте 9 настоящих ФНП, должны выполняться следующие общие принципы (требования) промышленной безопасности ПС:

а) соответствие паспортных грузовых и высотных характеристик ПС требованиям технологического процесса;

б) соответствие группы классификации (группы режима работы) ПС, а также групп классификаций механизмов, установленных на ПС, требованиям обслуживаемого ПС технологического процесса;

в) соответствие прочности, жесткости, местной или общей устойчивости, выносливости и уравновешенности (последнее только для стрел ПС, имеющих в конструкции систему уравновешивания) элементов металлоконструкции и механизмов ПС нагрузкам в рабочем и нерабочем состояниях.

Указанные соответствия должны соблюдаться во всем диапазоне температур рабочего и нерабочего состояний, а также с учетом внешних воздействий, например воздействия от взрывопожароопасных и химически агрессивных сред, нагрузок от ветра (для ветрового района установки), снега и льда (для ПС, установленных на открытом воздухе) и возможных нагрузок от сейсмических воздействий (для ПС, установленных в сейсмически активных районах);

г) соответствие оснащенности ПС регистраторами, ограничителями и указателями, указанными в паспорте ПС, а также требованиям обеспечения безопасности технологического процесса обслуживаемого ПС;

д) соответствие фактического срока службы ПС (срок службы исчисляется с момента изготовления ПС) заявленному изготовителем, если фактический срок службы не продлевался по результатам проведения экспертизы промышленной безопасности;

е) соответствие прочности, жесткости, устойчивости строительных конструкций (в том числе зданий, эстакад, рельсовых путей и/или площадок установки ПС) нагрузкам от установленных ПС с учетом нагрузок от других технологических машин и оборудования;

ж) соответствие требованиям промышленной безопасности в процессах монтажа (демонтажа), наладки, эксплуатации, в том числе ремонта, реконструкции и ликвидации ПС, приведенных в настоящих ФНП;

з) соответствие порядку действий в случае аварии или инцидента с ПС, определенному в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС, а также требованиям, приведенным в пунктах 256 - 257 настоящих ФНП.

Пункт 11 данного Приказа предусматривает, что деятельность по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции или модернизации ПС в процессе эксплуатации ОПО осуществляют специализированные организации, имеющие статус юридического лица и организационную форму, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации, а также индивидуальные предприниматели (далее - специализированные организации).

Конкретный перечень требований данного раздела ФНП к специализированной организации определяется номенклатурой ПС и технологическими процессами, заявленными специализированной организацией для своей последующей деятельности.

Пункт 12 указанного Приказа, предусматривает, что изменения конструкции ПС и (или) его оборудования, возникающие при их ремонте, реконструкции или модернизации, должны проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52, ст. 5140; 2005, N 19, ст. 1752; 2007, N 19, ст. 2293; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3626; N 48, ст. 5711; 2010, N 1, ст. 5, 6; N 40, ст. 4969; 2011, N 30, ст. 4603; N 49, ст. 7025; N 50, ст. 7351; 2012, N 31, ст. 4322; N 50, ст. 6959; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4071) (далее - Федеральный закон N 184-ФЗ).

П.13 указанного Приказа, предусматривает, что структура управления в специализированной организации должна обеспечивать каждому работнику конкретную сферу деятельности и пределы его полномочий.

Согласно п.14 указанного Приказа, распределение ответственности работников организации должно быть определено в положении о контроле соблюдения технологических процессов специализированной организации.

Из п.15 следует, что специализированная организация должна:

располагать необходимым персоналом, а также руководителями и специалистами, имеющими полномочия, необходимые для выполнения своих обязанностей, в том числе выявления случаев отступлений от требований к качеству работ, от процедур проведения работ, и для принятия мер по предупреждению или сокращению таких отступлений;

определить процедуры контроля соблюдения технологических процессов;

установить ответственность, полномочия и взаимоотношения работников, занятых в управлении, выполнении или проверке выполнения работ.

Технологическая подготовка производства и производственный процесс в специализированной организации должны исключать использование материалов и изделий, на которые отсутствуют сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество (п.16).

Специализированная организация должна располагать необходимыми материалами, комплектующими изделиями, инструментом, приспособлениями, оборудованием, обеспечивающими возможность выполнения заявленных видов работ (п.17).

Пунктом 18 предусмотрено, что для обеспечения технологических процессов выполнения работ по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции и модернизации в процессе эксплуатации, установленных с учетом руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, эксплуатационных документов входящего в его состав оборудования (при наличии этих документов), специализированная организация в зависимости от осуществляемых видов деятельности должна иметь:

а) комплекты необходимого оборудования для выполнения работ по контролю технического состояния ПС до и после выполнения работ.

Для выполнения работ по неразрушающему контролю специализированная организация должна иметь или привлекать на договорной основе аттестованную лабораторию, в том числе если монтаж, ремонт, реконструкция или модернизация выполняются с применением сварки;

б) комплект необходимого оборудования для выполнения работ по резке, правке и сварке металла, а также необходимые сварочные материалы. Используемые технологии сварки должны быть аттестованы в установленном порядке;

в) контрольно-измерительные приборы и оборудование, позволяющие выполнять наладочные работы, оценивать работоспособность, выполнять ремонт либо регулировку ограничителей, указателей, регистраторов, а также систем управления ПС;

г) контрольно-измерительные приборы, позволяющие оценивать работоспособность и регулировку оборудования ПС;

д) оборудование, позволяющее выполнять планово-высотную съемку и рихтовку рельсовых путей (для ПС, передвигающихся по рельсам);

е) комплекты рабочих чертежей и документации на технологии ремонта металлоконструкций монтируемых (ремонтируемых, реконструируемых или модернизируемых) ПС;

ж) программы-методики испытания, проведения технических освидетельствований монтируемых (ремонтируемых, реконструируемых или модернизируемых) ПС и организовывать проведение их испытаний по завершении выполненных работ;

з) необходимое оборудование для выполнения монтажных (демонтажных) работ (такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, домкраты, стропы);

и) вспомогательное оборудование (подмости, ограждения), которое может быть использовано при проведении работ;

к) документацию на ПС, монтаж (демонтаж), наладка, ремонт, реконструкция или модернизация которого осуществляются.

Средства измерений, используемые в процессе испытаний ПС, должны быть поверены или калиброваны в установленном порядке (п.19).

Согласно п.20 Приказа, работники (специалисты, имеющие высшее или среднее специальное образование, и персонал - лица рабочих профессий) основных служб организации, непосредственно занятые на выполнении работ по монтажу (демонтажу), наладке либо ремонту, реконструкции или модернизации в процессе эксплуатации, должны отвечать следующим требованиям:

б) знать схемы и приемы монтажа (демонтажа) ПС, пройти проверку знаний и иметь документ, подтверждающий квалификацию (удостоверение);

в) знать источники опасностей и уметь применять на практике способы защиты от них;

г) знать и уметь выявлять дефекты и повреждения металлических конструкций, механизмов, электро-, пневмо-, гидрооборудования, систем управления ПС и приборов безопасности (ограничителей, указателей, регистраторов);

д) знать и уметь выполнять наладочные работы на ПС, заявленных специализированной организацией для реализации своей деятельности;

е) уметь применять на практике технологии ремонта и восстановления узлов и деталей ПС, электро- и гидрооборудования, а также ограничителей, указателей, регистраторов и систем управления ПС;

ж) знать и уметь применять для выполнения монтажа (демонтажа) ПС такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, стропы, соответствующие по грузоподъемности массам монтируемых (демонтируемых) элементов;

и) уметь применять установленный порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными на монтаже (демонтаже) ПС. Соблюдать практическое требование, что все сигналы во время выполнения монтажа (демонтажа) подаются только одним работником (бригадиром монтажной бригады, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим опасность;

к) иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке профессионального обучения по соответствующим видам деятельности рабочих специальностей (для персонала), а сварщики - быть аттестованными в установленном порядке в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утвержденными постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 30 октября 1998 г. № 63 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 1999 г., регистрационный N 1721; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1999, N 11 - 12), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 октября 2012 г. N 588 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2012 г., регистрационный N 25903; Российская газета, 2012, N 283); Технологическим регламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утвержденным постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 25 июня 2002 г. N 36 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2002 г., регистрационный N 3578; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2002, N 32), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 октября 2012 г. N 588 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2012 г., регистрационный N 25903; Российская газета, 2012, N 283);

л) знать методы проведения испытаний ПС;

м) знать и соблюдать требования эксплуатационных документов, касающихся заявленных видов работ на ПС;

н) быть аттестованными в установленном порядке (только специалисты) на знание требований настоящих ФНП, касающихся заявленных видов работ на ПС.

Пункт 21 данного приказа предусматривает, что работы на регистраторах, ограничителях и указателях должны выполнять работники специализированных организаций, квалификация которых соответствует требованиям изготовителей (разработчиков), изложенным в эксплуатационных документах ПС, регистраторов, ограничителей и указателей.

Работы по техническому обслуживанию, замене, ремонту и наладке ограничителей рабочих движений и блокировок, где используются концевые выключатели электромеханического типа, допускается выполнять квалифицированным работникам организации, эксплуатирующей ПС.

П. 22 данного приказа, предусматривает, что работы на системах дистанционного управления (радиоуправления) ПС должны выполнять работники специализированных организаций, квалификация которых соответствует требованиям изготовителей (разработчиков), изложенным в эксплуатационных документах на ПС и системы дистанционного управления.

П.23 данного приказа, предусматривает, что организация (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая ОПО с ПС (без выполнения собственными службами работ по ремонту, реконструкции или модернизации) (далее - эксплуатирующая организация), должна соблюдать требования руководств (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС и выполнять следующие требования:

а) поддерживать эксплуатируемые ПС в работоспособном состоянии, соблюдая графики выполнения технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов, а также не превышать срок службы (период безопасной эксплуатации), заявленный изготовителем в паспорте ПС, без наличия заключения экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления;

б) не превышать характеристики и не нарушать требования, изложенные в паспорте и руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС (грузоподъемность или грузовой момент, группу классификации режима и другие паспортные режимы эксплуатации);

д) не эксплуатировать ПС на неработоспособных рельсовых путях (для ПС на рельсовом ходу);

ж) разработать и утвердить распорядительным актом эксплуатирующей организации инструкции с должностными обязанностями, а также поименный перечень лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации из числа ее аттестованных специалистов:

специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС;

специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии;

специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.

В организациях, где производство работ с применением ПС выполняется на одном участке (цехе), разрешается одному специалисту совмещать обязанности ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии и за безопасное производство работ;

з) устанавливать порядок допуска к самостоятельной работе на ПС персонала и контролировать его соблюдение;

Согласно п.25 Приказа, при эксплуатации ПС эксплуатирующая организация обязана:

б) организовывать (в том числе с привлечением специализированных организаций) считывание данных с регистратора параметров не реже сроков, указанных в руководстве (инструкции) по эксплуатации регистратора, осуществлять обработку (расшифровку) этих данных с оформлением протокола, выявлять нарушения правил эксплуатации ПС.

При отсутствии в эксплуатационных документах регистраторов указаний о сроках считывания данных выполнять такие операции не реже одного раза в шесть месяцев;

Работники, выполняющие работы по монтажу (демонтажу), должны быть ознакомлены с руководством (инструкцией) по монтажу, регламентирующим порядок операций, а также технологическим регламентом ППР или ТК на монтаж (при наличии) и дополнительными требованиями промышленной безопасности всего комплекса работ, связанных с монтажом (демонтажем) либо наладкой конкретного ПС (п.32).

Согласно п. 36 Приказа, фундамент под установку ПС или рельсовый путь (для ПС на рельсовом ходу) должен соответствовать проекту. Указанное соответствие должно подтверждаться актом сдачи-приемки монтажного участка пути или актом сдачи-приемки рельсового пути под монтаж, если к проведению монтажа путь монтировался на всю рабочую длину.

Акт сдачи-приемки должен включать результаты планово-высотной съемки пути и измерения сопротивления заземления, соответственно, на монтажном участке или на всем пути в целом.

В случае установки ПС на фундаменте его соответствие проекту подтверждается актом освидетельствования скрытых работ.

Установка ПС выполняется в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации ПС и требованиями пунктов 101 - 137 настоящих ФНП.

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ на монтаже с применением ПС должно соответствовать требованиям руководства (инструкции) по монтажу ПС.

Во время подъема и перемещения монтируемых элементов ПС запрещается находиться людям на них, в люльках и иных приспособлениях, навешенных на поднимаемые и монтируемые элементы (п.38).

Пункт 41 Приказа, предусматривает, что монтаж ПС производится в технологической последовательности, указанной в следующих документах:

руководстве (инструкции) по эксплуатации или другой документации на монтаж, представляемой изготовителем ПС;

технологическом регламенте или ППР, разрабатываемом для монтажа ПС на конкретном объекте;

ТК, дополняющих в необходимых случаях ППР.

При внесении изменений в технологический регламент в процессе монтажа они должны разрабатываться организацией, отвечающей за выполнение работ, с подготовкой соответствующих исполнительных документов (чертежей, схем и описаний). При этом ответственность за промышленную безопасность внесенных изменений и их последующую реализацию в процессе монтажа несут организация, индивидуальный предприниматель, отвечающие за выполнение работ.

В технологическом регламенте на монтаж для ПС, занятых на строительно-монтажных или других временных работах, отдельно должны быть определены требования к промышленной безопасности демонтажа, учитывающие возможные изменения условий работы в процессе возведения объекта.

Технологический регламент на демонтаж допускается разрабатывать отдельно.

Сборку и соединение отдельных сборочных единиц ПС выполняют согласно требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации и другой эксплуатационной документации ПС (п.43).

Сборку и монтаж металлоконструкций самомонтируемых козловых и башенных кранов выполняют на участке подготовленного наземного рельсового пути согласно указаниям, приведенным в руководстве (инструкции) по монтажу данных ПС (п.45).

Из п.55 Приказа, следует, что отметки о монтаже и наладке ограничителя, указателя и регистратора должны быть внесены в паспорт ПС либо в паспорт ограничителя, указателя или регистратора, являющийся неотъемлемой частью паспорта ПС, с приложением акта выполненных работ.

После монтажа, наладки, реконструкции или модернизации регистратора, ограничителя и указателя они должны быть опломбированы (установлена защита от несанкционированного доступа) в соответствии с указаниями эксплуатационной документации организацией, выполнившей эти работы. Опломбирование концевых выключателей электромеханического типа, применяемых в ограничителях рабочих движений и блокировках, не требуется (п.56).

Ответственность за работоспособность ограничителя, указателя и регистратора в процессе их эксплуатации на ПС (после оформления акта о завершении монтажа) несет эксплуатирующая организация (п.57).

П. 62 данного приказа, предусматривает, что контроль качества монтажа и наладки должен быть подтвержден актом смонтированного ПС, в котором должно утверждаться, что ПС смонтировано в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации, эксплуатационными документами входящего в его состав оборудования (при наличии этих документов), технологическим регламентом (при его наличии), требованиями настоящих ФНП и допущено (после завершения наладки) к постановке на учет (кроме ПС, не подлежащих постановке на учет согласно пункту 148 настоящих ФНП) и последующему пуску в работу.

При этом к акту должны быть приложены:

а) исполнительные сборочные (монтажные) чертежи металлоконструкций ПС;

б) документы, удостоверяющие качество сварки конструкций, выполненной при сборке и монтаже (копии удостоверений сварщиков, копии сертификатов на сварочные материалы, результаты механических испытаний контрольных сварных образцов, результаты неразрушающего контроля сварных соединений, если при монтаже применялась сварка отдельных сборочных единиц);

в) протоколы замера сопротивления изоляции проводов и системы заземления;

г) фактические результаты соответствия геометрических размеров смонтированного ПС требованиям, указанным изготовителем ПС, а также подтверждено соответствие установки ПС требованиям, приведенным в пунктах 101 - 137 настоящих ФНП;

д) данные о заменах неработоспособных элементов приводов, тормозов, крепежа, которые выполнены монтажной организацией;

е) данные об установленных дополнительно ограничителях, указателях и регистраторах, если такие работы выполнялись в рамках работ по монтажу ПС;

ж) акт сдачи-приемки рельсового пути, если монтаж рельсового пути производился в рамках работ по монтажу ПС, является приложением к акту смонтированного ПС;

з) результаты наладочных работ, подтверждающие работоспособность систем управления ПС, электро-, пневмо- и гидрооборудования, механизмов, а также имеющихся в наличии ограничителей, указателей, регистраторов;

и) результаты полного технического освидетельствования смонтированного ПС, выполненного в соответствии с пунктами 168 - 194 настоящих ФНП.

Организация, выполнившая монтаж и наладку ПС с нарушениями требований руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, а также требований настоящих ФНП, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством (п.63).

Пункт 89 данного Приказа, предусматривает, что после ремонта регистратора, ограничителя, указателя или их отдельных узлов проводятся настройка (регулировка), проверка работоспособности и их опломбирование в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. Опломбирование концевых выключателей электромеханического типа, применяемых в ограничителях рабочих движений и блокировках, не требуется.

Контроль качества ремонта (реконструкции, модернизации) ПС должен быть подтвержден протоколом. Контроль качества ремонта рельсового пути должен быть подтвержден актом сдачи-приемки рельсового пути (для ПС, передвигающихся по рельсам) (п.98).

Согласно п. 99 Приказа, по завершении выполнения ремонта, реконструкции или модернизации ПС специализированная организация обязана сделать в паспорте ПС запись, отражающую характер проведенной работы, и предоставить сведения (копии сертификатов) о примененных материалах.

Пункт 101, данного приказа, предусматривает, что выполнение строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ над действующими коммуникациями, проезжей частью улиц или в стесненных условиях (условия, при которых требуется ограничение зоны перемещения ПС и грузов) на ОПО с применением ПС должно осуществляться в соответствии с ППР, разработанным эксплуатирующей или специализированной организацией в соответствии с требованиями пунктов 159 - 167 настоящих ФНП.

Для выполнения работ по монтажу, демонтажу, ремонту оборудования с применением ПС должны быть также разработаны ППР и ТК. ППР и ТК на указанные работы должны содержать, в том числе:

схемы строповки деталей, узлов и других элементов оборудования, перемещение которых во время монтажа, демонтажа и ремонта производится ПС;

способы безопасной кантовки оборудования с указанием применяемых при этом грузозахватных приспособлений;

требования к месту нахождения стропальщиков и сигнальщиков при кантовке и перемещении ПС деталей, узлов, элементов оборудования.

Разработанные специализированной организацией ППР и ТК должны быть согласованы и утверждены организацией, эксплуатирующей ПС.

Ответственность за качество и соответствие требованиям промышленной безопасности ППР и ТК несет их разработчик.

Эксплуатация ПС с отступлениями от требований ППР и ТК не допускается. Внесение изменений в ППР и ТК осуществляется разработчиком ППР и ТК.

Согласно п. 102, погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов с применением ПС на базах, складах, открытых площадках в случаях, кроме случаев, указанных в пункте 101 настоящих ФНП, должны выполняться по ТК, разработанным в соответствии с требованиями пунктов 159 - 167 настоящих ФНП.

Ответственность за качество и соответствие требованиям промышленной безопасности ТК несет ее разработчик.

Эксплуатация ПС с отступлениями от требований ТК не допускается. Внесение изменений в ТК осуществляется разработчиком ТК.

Установка ПС в зданиях, на открытых площадках и других участках производства работ должна проводиться в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации ПС и требованиями настоящих ФНП (п.103).

Устройство рельсового пути для установки ПС должно производиться согласно проекту, разработанному с учетом требований руководства (инструкции) по эксплуатации ПС и пунктов 202 - 218 настоящих ФНП.

В пролетах зданий, где устанавливаются опорные мостовые краны с группой классификации (режима) А6 и более, а также на эстакадах для кранов (кроме однобалочных кранов с электрическими талями) должны быть устроены галереи для прохода вдоль рельсового пути с обеих сторон пролета.

В пролетах зданий, где устанавливаются опорные мостовые краны с группой классификации (режима) менее А6, при отсутствии галерей для прохода вдоль рельсового пути с обеих сторон пролета должны быть установлены горизонтальные страховочные канаты (п.104).

ПС должны быть установлены таким образом, чтобы при подъеме груза исключалась необходимость предварительного его подтаскивания при наклонном положении грузовых канатов и имелась возможность перемещения груза (грузозахватного органа или грузозахватного приспособления без груза), поднятого не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути конструкций, оборудования, штабелей грузов, бортов подвижного состава и других предметов.

Стрелы кранов и кранов-манипуляторов при их перемещении должны также находиться выше встречающихся на пути конструкций, оборудования, штабелей грузов, бортов подвижного состава, предметов не менее чем на 500 мм.

При установке ПС, управляемых с пола или по радио, должен быть предусмотрен свободный проход вдоль всего пути следования ПС для работника, управляющего ПС (п.105).

Пункт 106 данного Приказа, предусматривает, что установка кранов над производственными помещениями для подъема и опускания грузов через люк (проем) в перекрытии разрешается при расположении одного помещения непосредственно над другим.

Люк в перекрытии должен иметь постоянное ограждение высотой не менее 1000 мм со сплошным ограждением понизу на высоту 100 мм с обязательным устройством световой сигнализации (светящаяся надпись), предупреждающей как о нахождении груза над люком, так и об опускании груза, а также с наличием надписей, запрещающих нахождение людей под перемещаемым грузом.

Согласно п.107, установка кранов, передвигающихся по надземному рельсовому пути, должна производиться с соблюдением следующих требований:

а) расстояние от верхней точки крана до потолка здания, нижнего пояса стропильных ферм или предметов, прикрепленных к ним, должно быть не менее 100 мм;

б) расстояние от настила площадок и галереи опорного крана, за исключением настила концевых балок и тележек, до сплошного перекрытия или подшивки крыши, до нижнего пояса стропильных ферм и предметов, прикрепленных к ним, а также до нижней точки крана, работающего ярусом выше, должно быть не менее 1800 мм;

в) расстояние от выступающих частей торцов крана до колонн, стен здания и перил проходных галерей должно быть не менее 60 мм. Это расстояние устанавливается при симметричном расположении колес крана относительно рельса;

г) расстояние от нижней точки крана (не считая грузозахватного органа) до пола цеха или площадок, на которых во время работы крана могут находиться люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта крана), должно быть не менее 2000 мм. Расстояние между нижней габаритной точкой кабины крана и полом цеха должно быть не менее 2000 мм либо (в обоснованных случаях) от 500 до 1000 мм.

Если кабина крана-штабелера перемещается по специальным направляющим при помощи подхвата на подвижной части колонны (грузоподъемнике) или собственного механизма подъема, то посадка в кабину и выход из нее должны осуществляться только в нижнем положении кабины. При этом расстояние по вертикали от пола кабины до пола помещения не должно превышать 250 мм;

д) расстояние от нижних выступающих частей крана (не считая грузозахватного органа) до расположенного в зоне действия оборудования должно быть не менее 400 мм;

е) расстояние от выступающих частей кабины управления и кабины для обслуживания троллеев до стены, оборудования, трубопроводов, выступающих частей здания, колонн, крыш подсобных помещений и других предметов, относительно которых кабина передвигается, должно быть не менее 400 мм;

ж) при установке кранов-штабелеров должны быть выполнены следующие условия:

расстояние по вертикали от пола или от верха платформы транспортных средств до нижней точки невыдвижной части колонны должно быть не менее 100 мм;

расстояние по вертикали от нижней точки моста крана-штабелера до верха стеллажей, расположенных в зоне работы крана, должно быть не менее 100 мм;

при работе кранов-штабелеров в проходах между стеллажами боковые зазоры между частями кранов-штабелеров, находящихся в проходе (с грузом на захвате), должны быть не менее:

150 мм на каждую сторону при работе с грузами на стандартных поддонах, а также при длине груза до 4 м (для кранов-штабелеров грузоподъемностью до 1 т, кранов-штабелеров, управляемых с пола, при работе с грузами на стандартных поддонах допускается 75 мм на каждую сторону);

200 мм на каждую сторону при длине груза от 4 до 6 м;

300 мм на каждую сторону при длине груза более 6 м.

Пункт 108 Приказа, предусматривает, что расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок, должно быть не менее 700 мм, а на высоте более 2000 мм - не менее 400 мм.

Расстояние по вертикали от консоли противовеса или от противовеса, расположенного под консолью башенного крана, до площадок, на которых могут находиться люди, должно быть не менее 2000 мм.

Пункт 109 Приказа № 533, предусматривает, что установка электрических талей и монорельсовых тележек с автоматическим или полуавтоматическим управлением, при котором указанное ПС не сопровождается крановщиком или оператором, должна исключать возможность задевания грузом элементов здания, оборудования и штабелей грузов.

На пути следования указанных ПС должно быть исключено нахождение людей. Над проезжей частью и над проходами для людей должны быть установлены предохранительные перекрытия (сетка), способные выдержать падающий груз.

Установка кранов, передвигающихся по рельсовому пути, в охранной зоне воздушных линий электропередачи должна быть согласована с владельцем линии. Согласование на такую установку для выполнения строительно-монтажных работ должно храниться вместе с ППР (п.110).

Установка кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) должна производиться на спланированной и подготовленной площадке с учетом категории и характера грунта. Устанавливать такие ПС для работы на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а также на площадке с уклоном, превышающим указанный в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации, не разрешается (п.111).

Установка кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) должна производиться так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью такого ПС при любом его положении, в том числе в нагруженном состоянии, и строениями, штабелями грузов и другими предметами составляло не менее 1000 мм (п.112).

Установка ПС на выносные опоры должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в руководствах (инструкциях) по эксплуатации ПС. В случае отсутствия требований в руководствах (инструкциях) по эксплуатации ПС устанавливается на все выносные опоры (.113).

Пункт 114 предусматривает, что краны стрелового типа, краны-манипуляторы, подъемники (вышки) на краю откоса котлована (канавы) должны быть установлены с соблюдением расстояний, указанных в таблице 2, приведенной в приложении N 2 к настоящим ФНП. При глубине котлована более 5 м и невозможности соблюдения расстояний, указанных в таблице, откос должен быть укреплен в соответствии с ППР.

Согласно п.115, установка и работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на расстоянии менее 30 м от крайнего провода воздушной линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 50В осуществляются только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы.

При производстве работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи или в пределах разрывов наряд-допуск выдается только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

Порядок работы кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) вблизи воздушной линии электропередачи, выполненной гибким изолированным кабелем, определяется владельцем линии.

Время действия наряда-допуска определяется организацией, его выдавшей.

Наряд-допуск выдается крановщику (машинисту подъемника, оператору) перед началом работы. Сведения о выданных нарядах-допусках должны быть занесены в журнал выдачи нарядов-допусков.

Работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) вблизи воздушной линии электропередачи должна производиться под непосредственным руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС, который должен указать крановщику (машинисту подъемника, оператору) место установки ПС, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и сделать запись в вахтенном журнале ПС о разрешении работы.

Работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов под неотключенными контактными проводами городского транспорта должна производиться при соблюдении расстояния между стрелой крана/крана-манипулятора и контактными проводами не менее 1 м при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы.

Когда работы с применением кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) ведутся на действующих электростанциях, подстанциях и линиях электропередачи, наряд-допуск на работу вблизи находящихся под напряжением проводов и оборудования выдается организацией эксплуатирующей электростанцию, подстанцию, линию электропередачи. При этом использование ПС допускается только при условии, если расстояние по воздуху от ПС или от его выдвижной или подъемной части, а также от рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее указанного в таблице 3 приложения N 2 и таблице 2 приложения N 12 к настоящим ФНП (п.116).

П. 117 Приказа, предусматривает, что при перемещении груза ПС должны соблюдаться следующие требования:

начинать подъем груза, предварительно подняв на высоту не более 200 - 300 мм, с последующей остановкой для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза;

не перемещать груз при нахождении под ним людей. Допускается нахождение стропальщика возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки;

перемещать мелкоштучные грузы только в специальной предназначенной для этого таре, чтобы исключить возможность выпадения отдельных частей груза. Перемещение кирпича на поддонах без ограждения разрешается производить только при разгрузке (погрузке) транспортных средств на землю (и с земли);

не начинать подъем груза, масса которого неизвестна;

выполнять горизонтальное перемещение от крайней нижней точки груза (а также порожнего грузозахватного органа или грузозахватного приспособления и элементов стрелы крана) на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;

опускать перемещаемый груз лишь на предназначенное для этого место, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания опущенного груза.

Для легкого извлечения стропов из-под груза его опускание и складирование должны осуществляться на подкладки соответствующей прочности и толщины. Укладку и последующую разборку груза следует выполнять равномерно, не нарушая габариты, установленные для складирования груза, и не загромождая проходы;

не допускать при перерыве или по окончании работ нахождение груза в подвешенном состоянии. По окончании работ ПС должно быть приведено в безопасное положение в нерабочем состоянии согласно требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации;

кантовать грузы с применением ПС разрешается только на кантовальных площадках, снабженных амортизирующей поверхностью, или на весу по заранее разработанному ППР.

При кантовке груза следует выполнять следующие дополнительные меры безопасности:

в целях предотвращения зажатия стропальщику запрещено находиться между грузом и стеной или другим препятствием, при этом стропальщик должен находиться сбоку от кантуемого груза на расстоянии, равном высоте груза плюс 1 метр;

производить кантовку тяжелых грузов и грузов сложной конфигурации только под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС; при проведении кантовочных операций "тяжелыми грузами" считаются грузы массой более 75% от паспортной грузоподъемности ПС, а "грузами сложной конфигурации" - грузы со смещением центра тяжести.

Для кантовки деталей серийного и массового производства необходимо использовать специальные кантователи.

Пункт 118 Приказа предусматривает, что в процессе выполнения работ с применением ПС не разрешается:

нахождение людей, в том числе обслуживающего ПС персонала, в местах, где возможно зажатие их между частями ПС и другими сооружениями, предметами и оборудованием;

перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за один рог двурогого крюка;

подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном, а также металла и шлака, застывшего в печи или приварившегося после слива;

подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюками ПС при наклонном положении грузовых канатов (без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов);

освобождение с применением ПС защемленных грузом стропов, канатов или цепей;

оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Оттяжки применяются только для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения;

выравнивание перемещаемого груза руками, а также изменение положения стропов на подвешенном грузе;

подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии без специальных приемных площадок или специальных приспособлений;

использование тары для транспортировки людей;

нахождение людей под стрелой ПС при ее подъеме и опускании с грузом и без груза;

подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля) только механизмом телескопирования стрелы;

использование ограничителей механизмов в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов, если это не предусмотрено руководством (инструкцией) по эксплуатации ПС;

работа ПС при отключенных или неработоспособных ограничителях, регистраторах, указателях, тормозах;

включение механизмов ПС при нахождении людей на поворотной платформе ПС вне кабины;

перемещение людей грузовыми строительными подъемниками;

перемещение шасси подъемника (вышки) с находящимися в люльке людьми или грузом. На самоходные подъемники (вышки), например, ножничного типа, управление которыми осуществляется из люльки, в том числе и при перемещении подъемника по площадке, данное требование не распространяется;

подъем и опускание подъемником люльки, если вход в нее не закрыт на запорное устройство;

сбрасывание инструмента, груза и других предметов с люльки, находящейся на высоте.

Допускается:

перемещение подъемников и вышек, используемых на железнодорожных и (или) трамвайных рельсовых путях для проверки состояния и монтажа контактной сети, проверки состояния мостов, путепроводов;

перемещение подъемников и вышек с людьми вдоль контактной сети или конструкций моста, при этом работы должны выполняться на минимальной скорости согласно требованиям разработанного для этого ППР в соответствии с пунктами 159 - 167 настоящих ФНП.

Согласно п.119 Приказа, разворот груза руками допускается при условии, что груз поднят на высоту не более 1000 мм, а в других случаях, в том числе при развороте длинномерных грузов, - только при помощи оттяжек или багров.

П. 120 Приказа, предусматривает, что при эксплуатации ПС, управляемых с пола или по радио (с подвесного или переносного пульта дистанционного управления), вдоль всего пути следования ПС должен быть обеспечен свободный проход для работника, управляющего ПС.

Выходы на рельсовые пути, галереи мостовых кранов, находящихся в работе, должны быть закрыты (оборудованы устройствами для запирания). Допуск персонала на рельсовые пути и проходные галереи действующих мостовых кранов должен производиться по наряду-допуску, определяющему условия безопасного производства работ (п.121).

Для каждого цеха (пролета), не оборудованного проходными галереями вдоль рельсового пути, где работают мостовые краны, эксплуатирующей организацией разрабатываются мероприятия по безопасному спуску крановщиков из кабины при вынужденной остановке крана не у посадочной площадки. Эти мероприятия указываются в производственной инструкции для крановщиков (п.122).

Применение мостовых кранов (с имеющихся на кране площадок) для производства строительных, малярных и других работ должно выполняться по наряду-допуску, определяющему меры промышленной безопасности, предупреждающие падение с крана, вызванное внезапным началом движения крана или его грузовой тележки, наездом соседнего крана, а также поражение электрическим током, падение при выходе на рельсовые пути или подкрановые балки. Во время выполнения указанных работ перемещение краном грузов запрещается (п.123).

Находящиеся в эксплуатации ПС должны быть снабжены табличками с обозначениями учетного номера (учетный номер присваивается ПС территориальным органом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору или иным федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности, которому в установленном порядке предоставлено право осуществления регистрации подведомственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов), заводского номера ПС, паспортной грузоподъемности и дат следующего полного и частичного технического освидетельствований (п.124).

Согласно п. 125, эксплуатирующая организация должна обеспечить выполнение следующих требований промышленной безопасности:

определить порядок выделения и направления самоходных ПС на объекты согласно заявкам сторонних организаций. При этом ответственность за обеспечение требований промышленной безопасности при работе ПС несет организация, выделившая ПС для работ;

обеспечить соблюдение требований промышленной безопасности смонтированных ПС, находящихся в нерабочем состоянии, при этом ПС должно быть обесточено и приняты меры по предотвращению его угона ветром;

обеспечить проведение проверок работоспособности указателей, ограничителей и регистраторов ПС в сроки, установленные их руководствами (инструкциями) по эксплуатации;

установить порядок опломбирования и запирания замком защитных панелей кранов;

обеспечить вход на мостовые краны и спуск с них через посадочную площадку. Вход в кабину управления мостового крана через мост допускается лишь в тех случаях, когда непосредственная посадка в кабину невозможна по конструктивным или производственным причинам. В этом случае вход на кран должен устраиваться в специально отведенном для этого месте через дверь в перилах моста, оборудованную электрической блокировкой, при срабатывании которой ПС должно отключаться, при этом должен автоматически подаваться звуковой сигнал. У магнитных кранов вход в кабину управления через мост не допускается, кроме тех случаев, когда троллеи, питающие грузовой электромагнит, ограждены или расположены в недоступном для соприкосновения месте и не отключаются электрической блокировкой двери входа на кран;

разработать и выдать на места ведения работ ППР или ТК (в соответствии с указаниями п. 101 и п.п. 159 - 167 ФНП), схемы складирования грузов, схемы погрузки и разгрузки транспортных средств, в том числе подвижного состава (последнее при использовании);

ознакомить (под роспись) с ППР и ТК специалистов, ответственных за безопасное производство работ ПС, крановщиков (операторов), рабочих люльки и стропальщиков;

обеспечить стропальщиков испытанными и маркированными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов;

определить стационарные площадки и места складирования грузов, предусмотренные ППР или ТК, оборудовать их необходимыми технологической оснасткой и приспособлениями (кассетами, пирамидами, стеллажами, лестницами, подставками, подкладками, прокладками и т.п.);

установить порядок обмена сигналами между машинистами, крановщиками, стропальщиками и рабочими люльки согласно требованиям раздела "Система сигнализации при выполнении работ" настоящих ФНП;

установить порядок приведения ПС в безопасное положение в нерабочем состоянии, а также определить порядок действия работников (в том числе покидания опасной зоны) при возникновении аварийных ситуаций на опасном производственном объекте с используемыми ПС.

При эксплуатации мостовых кранов должна применяться марочная система, при которой управление краном разрешается лишь крановщику (оператору), получившему ключ-марку под роспись в журнале выдачи ключей-марок (ключ-марка - устройство, предназначенное для предотвращения несанкционированного включения ПС).

Пунктом 126 предусмотрено, что при возведении башенными кранами зданий и сооружений высотой более 36 м должна применяться двухсторонняя радио- или телефонная связь (при этом перечень и обозначение подаваемых команд должны быть утверждены распорядительным актом эксплуатирующей организации).

В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов должны быть установлены стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков. Погрузка и разгрузка полувагонов крюковыми ПС должна выполняться по технологии, утвержденной эксплуатирующей организацией, в которой определены места нахождения стропальщиков при перемещении грузов, а также возможность выхода их на эстакады и навесные площадки.

Нахождение людей в полувагонах при подъеме и опускании грузов не допускается (п.127).

Из п. 128 Приказа следует, что погрузка отправляемых грузов в автомашины и другие самоходные транспортные средства должна выполняться таким образом, чтобы была обеспечена удобная и безопасная строповка грузов при их последующей разгрузке.

Не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или кабине автомашины.

Погрузка и разгрузка полувагонов, платформ, автомашин и других транспортных средств должны выполняться без нарушения их равновесия (п.129).

Строповка пакетов труб или металлопроката за элементы упаковки (скрутки, стяжки, не предназначенные для строповки) запрещается.

Согласно п. 130, подъем и перемещение груза несколькими ПС разрешается только по ППР или ТК.

При подъеме и перемещении груза несколькими ПС нагрузка, приходящаяся на каждое из них, не должна превышать грузоподъемность ПС.

Работа по перемещению груза несколькими ПС, разгрузка и погрузка полувагонов, работа ПС при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки производится под непосредственным руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС. 

Пункт 131 устанавливает, что перемещение грузов при выполнении строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди, не допускается.

Размещение ПС в производственных зданиях и сооружениях над нижними этажами или крышей допустимо только в случае, когда при проектировании такого ОПО учтено возможное падение груза на межэтажные перекрытия или крышу (подтверждены соответствующая безопасность от падения груза и последствия воздействия на перекрытие или крышу контакта с грузом (химическое, термическое)).

Пункт 132 данного Приказа, предусматривает, что при подъеме груза с использованием ПС, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона, станка или другого оборудования, не допускается нахождение людей (в том числе стропальщика) между поднимаемым грузом и указанными частями здания или оборудованием. Указанное требование также должно выполняться при опускании и перемещении груза.

Согласно п.133, ПС, оснащенные грейфером, электромагнитом или управляемым (автоматическим, полуавтоматическим) захватом, могут быть допущены к работе только при выполнении специально разработанных для этих случаев указаний, изложенных в руководствах по эксплуатации ПС и руководствах по эксплуатации грейферов, электромагнитов, управляемых захватов.

Не допускается нахождение людей и проведение каких-либо работ в зоне перемещения грузов кранами, оснащенными грейфером или электромагнитом. Подсобные рабочие, обслуживающие такие краны, могут допускаться к выполнению своих обязанностей только во время перерывов в работе кранов и после того, как грейфер или электромагнит будет опущен на землю, при этом напряжение с электромагнита должно быть снято.

Места производства работ ПС, оснащенных грейфером или электромагнитом, должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками.

Пункт 134 предусматривает, что при работе мостовых кранов, установленных в несколько ярусов, должно выполняться условие проезда кранов верхнего яруса над кранами, расположенными ниже, только без груза, с крюком (или грузозахватным приспособлением), поднятым в верхнее рабочее положение и отведенным в сторону от наиболее высоких частей кранов нижнего яруса.

Работы мостовых кранов, установленных в несколько ярусов, должны осуществляться по специально разработанному технологическому регламенту (ППР, ТК), определяющему последовательность и порядок работы кранов.

Работы ПС, установленных на открытом воздухе, необходимо прекращать при скорости ветра, превышающей предельно допустимую скорость, указанную в паспорте ПС, при температуре окружающей среды ниже предельно допустимой температуры, указанной в паспорте ПС, при снегопаде, дожде, тумане, в случаях, когда крановщик (машинист, оператор) плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз (п.135).

Башенные краны, грузоподъемные краны, установленные на автомобильные шасси, специальные шасси автомобильного типа, грузоподъемные краны на пневмоколесном ходу и гусеничном ходу, не оборудованные координатной защитой, для работы в стесненных условиях применять запрещается. Координатная защита должна быть настроена в соответствии с ППР или ТК (п.136).

Ограничители, указатели и регистраторы не должны использоваться для учета веса грузов (материалов), перемещаемых ПС (п.137).

Согласно п. 140 Приказа, решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений, тары и специальных съемных кабин и люлек (для подъема и перемещения людей кранами) записывается в специальный журнал учета и осмотра специалистом, ответственным за безопасное производство работ.

П. 141 данного Приказа, предусматривает, что решение о пуске в работу ПС, подлежащих учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО, выдается специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, с записью в паспорте ПС на основании предложений комиссии о возможности пуска ПС в работу в следующих случаях:

при пуске в работу после установки на объекте башенных кранов (за исключением быстромонтируемых) и грузопассажирских строительных подъемников;

при пуске в работу после установки на объекте кранов мостового типа и портальных кранов;

при пуске в работу после постановки на учет самоходных кранов иностранного производства грузоподъемностью 25 тонн и более, а также быстромонтируемых башенных кранов иностранного производства;

при смене эксплуатирующей организации для ПС, отработавших срок службы.

Для принятия решения о возможности пуска ПС в работу эксплуатирующая организация обеспечивает работу комиссии в составе:

председателя комиссии - уполномоченного представителя эксплуатирующей организации;

членов комиссии - уполномоченных представителей эксплуатирующей организации, специализированных организаций (если осуществлялся монтаж, проводилась экспертиза промышленной безопасности), а также уполномоченного представителя федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности.

При работе указанной комиссии осуществляется проверка возможности эксплуатации ПС (проверка соответствия требованиям технических регламентов и настоящих ФНП, эксплуатационной и ремонтной документации, проверка работоспособности ПС).

Согласно п.144 Приказа, до пуска в работу ПС на ОПО рассматривается следующий комплект документов:

а) разрешение на строительство объектов, для монтажа которых будет установлено ПС;

б) паспорт ПС (в случае его утраты - дубликат);

в) сертификаты (декларации) соответствия;

г) руководство (инструкция) по эксплуатации ПС (в случае утраты - дубликат);

д) акт выполнения монтажных работ в соответствии с эксплуатационной документацией;

е) заключение экспертизы промышленной безопасности в случае отсутствия сертификата соответствия, например, на ПС, бывшие в употреблении или изготовленные для собственных нужд;

ж) ППР и ТК в случаях, указанных в пунктах 159 - 167 ФНП;

з) акт сдачи-приемки рельсового пути (для ПС, передвигающихся по рельсам);

и) документы, подтверждающие соответствие и работоспособность фундаментов для стационарно установленного башенного крана и строительных конструкций (для рельсовых путей мостовых кранов).

Дубликат паспорта, дубликат руководства (инструкции) по эксплуатации ПС должны быть изготовлены заводом - изготовителем ПС либо специализированной организацией, имеющей лицензию на право проведения экспертизы промышленной безопасности ПС, при этом экспертная организация подготавливает дубликат паспорта на основании проведенной экспертизы промышленной безопасности до начала эксплуатации ПС на ОПО.

К документам, подтверждающим соответствие и работоспособность фундаментов для стационарно установленного башенного крана и строительных конструкций (для рельсовых путей мостового крана), относятся документы, подтверждающие фактическое выполнение и соответствие проектной (рабочей) документации, разработанной на устройство фундаментов и строительных конструкций:

акты освидетельствования скрытых работ;

исполнительные геодезические схемы и чертежи;

результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

акты освидетельствования ответственных конструкций;

документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Пункт 150 Приказа, предусматривает, что эксплуатирующие организации обязаны обеспечить содержание ПС в работоспособном состоянии и безопасные условия их работы путем организации надлежащего надзора и обслуживания, технического освидетельствования и ремонта.

В этих целях должны быть:

а) установлен порядок периодических осмотров, технических обслуживаний и ремонтов, обеспечивающих содержание ПС, рельсовых путей, грузозахватных органов, приспособлений и тары в работоспособном состоянии;

б) обеспечен установленный порядок аттестации (специалисты) и допуска к самостоятельной работе (персонал) с выдачей соответствующих удостоверений, в которых указывается тип ПС, а также виды работ и оборудования, к работам на которых они допущены;

г) разработаны должностные инструкции для специалистов и производственные инструкции для персонала, журналы, программы выполнения планово-предупредительных ремонтов, ППР, ТК, схемы строповки, складирования;

е) созданы условия неукоснительного выполнения специалистами требований настоящих ФНП, должностных инструкций, а персоналом - производственных инструкций.

Численность специалистов эксплуатирующей организации должна определяться распорядительным актом эксплуатирующей организации с учетом требований подпункта "ж" пункта 23 настоящих ФНП, а также с учетом количества и фактических условий эксплуатации ПС (п.151).

На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия ответственных специалистов выполнение их обязанностей возлагается распорядительным актом эксплуатирующей организации на работников, замещающих их по должности, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших обучение и аттестацию (п.152).

Периодическая проверка знаний должностных инструкций и настоящих ФНП у специалистов, ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, специалистов, ответственных за содержание ПС в работоспособном состоянии, и специалистов, ответственных за безопасное производство работ, должна осуществляться в соответствии с распорядительным актом эксплуатирующей организации и проводиться ее комиссией (п.153).

Согласно п.154 Приказа, для управления ПС и их обслуживания эксплуатирующая организация обязана назначить распорядительным актом машинистов подъемников, крановщиков (операторов), их помощников, стропальщиков, слесарей, электромонтеров, рабочих люльки и наладчиков (кроме наладчиков привлекаемых специализированных организаций).

В качестве рабочих люльки подъемников (вышек) могут допускаться работники других организаций, соответствующие требованиям, предъявленным в руководстве (инструкции) по эксплуатации подъемника (вышки) после проведения этим работникам инструктажа специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением ПС.

К управлению ПС с пола или со стационарного пульта могут быть допущены рабочие, обученные в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве (инструкции) по эксплуатации такого ПС, а при управлении ПС с использованием системы дистанционного управления (по радио), кроме того, с учетом требований, изложенных в руководстве (инструкции) по эксплуатации системы дистанционного управления.

Пункт 155 предусматривает, что для управления автомобильным краном (краном-манипулятором), автогидроподъемником (вышкой) может назначаться водитель автомобиля после его обучения в установленном порядке.

Из п. 158 приказа, следует, что обслуживание и ремонт ПС, а также ремонт и рихтовка рельсовых путей (для ПС, передвигающихся по рельсам) должны выполняться с учетом требований руководства (инструкции) по эксплуатации ПС и настоящих ФНП. Эксплуатирующая организация обязана обеспечить своевременное устранение выявленных неисправностей (дефектов и повреждений), а также обеспечить соответствие ПС технологическому процессу с учетом требований настоящих ФНП.

Если ПС невозможно привести в соответствие с требованиями обеспечения промышленной безопасности технологического процесса, в котором используется ПС, его эксплуатация должна быть остановлена.

Пункт 159 Приказа, предусматривает, что в проекте организации строительства (далее - ПОС) с применением ПС должно быть предусмотрено:

соответствие устанавливаемых ПС условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовой характеристике ПС), ветровой нагрузке и сейсмичности района установки;

обеспечение безопасного расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения ПС к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов согласно требованиям пунктов 101 - 137 настоящих ФНП;

соответствие условий установки и работы ПС вблизи откосов котлованов согласно требованиям пунктов 101 - 137 настоящих ФНП;

соответствие условий безопасной работы нескольких ПС и другого оборудования (механизмов), одновременно находящихся на строительной площадке;

расположение мест площадок складирования грузов;

безопасное расположение помещений для санитарно-бытового обслуживания работников, питьевых установок и мест отдыха.

Согласно п. 160 Приказа, в ППР с применением ПС, если это не указано в ПОС, должны быть предусмотрены:

а) соответствие устанавливаемых ПС условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовой характеристике ПС), ветровой нагрузке и сейсмичности района установки;

б) обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения ПС к оборудованию, строениям и местам складирования строительных деталей и материалов согласно требованиям пунктов 101 - 137 ФНП;

в) условия установки и работы ПС вблизи откосов котлованов согласно требованиям пунктов 101 - 137 ФНП;

г) условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути и на параллельных путях с применением соответствующих указателей и ограничителей;

д) перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графические изображения (схемы) строповки грузов с указанием способов обвязки изделий, деталей, элементов, перемещение которых производится ПС с использованием грузозахватных приспособлений, а также способы безопасной кантовки с указанием применяемых при этом грузозахватных приспособлений;

е) места и габариты складирования грузов, подъездные пути;

ж) мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлено ПС. Указанные мероприятия должны включать, в том числе:

определение опасных для людей зон, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные с работой ПС. Размеры указанных опасных зон устанавливаются согласно приложению N 12 к настоящим ФНП.

В случае, если в процессе строительства (реконструкции) зданий и сооружений в опасные зоны вблизи мест перемещения грузов ПС и от строящихся зданий могут попасть эксплуатируемые гражданские или производственные здания и сооружения, транспортные или пешеходные дороги и другие места возможного нахождения людей, необходимо предусматривать решения, предупреждающие условия возникновения там опасных зон, в том числе вблизи мест перемещения груза ПС:

ПС необходимо оснащать дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы ПС должна быть принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать возникновения опасных зон в местах нахождения людей;

скорость поворота стрелы ПС в сторону границы рабочей зоны должна быть ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м.

При определении опасных зон не предусматривается возникновение опасных зон от падения ПС и его отдельных узлов (элементов);

з) расположение помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха;

и) разрез здания на полную высоту при положении стрелы ПС над зданием (максимальный и минимальный вылет) и пунктиром - выступающих металлоконструкций ПС при повороте на 180 градусов;

к) безопасные расстояния от низа перемещаемого груза до наиболее выступающих по вертикали частей здания или сооружения (должно быть не менее 0,5 м, а до перекрытий и площадок, где могут находиться люди, - не менее 2,3 м) с учетом длин (по высоте) применяемых стропов и размеров траверс (при наличии последних);

л) безопасные расстояния от частей стрелы, консоли противовеса с учетом габаритов блоков балласта противовеса до наиболее выступающих по вертикали частей здания или сооружения;

м) размеры наиболее выступающих в горизонтальной плоскости элементов здания или сооружения (карнизы, балконы, ограждения, эркеры, козырьки и входы);

н) условия установки подъемника на площадке;

о) условия безопасной работы нескольких подъемников, в том числе совместной работы грузовых и грузопассажирских подъемников совместно с работой фасадных подъемников, а также совместной работы указанных подъемников и башенных кранов;

п) мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен подъемник (ограждение площадки, монтажной зоны). В ППР должны быть указания о недопустимости проведения работы на высоте в открытых местах при скорости ветра, превышающей паспортные значения ПС, при гололеде, грозе, в условиях недостаточной видимости (снегопад, дождь, туман, сумерки). В ППР должны быть указания о запрещении использования для закрепления технологической оснастки и монтажной оснастки не предназначенных для этих целей оборудования, трубопроводов, технологических или строительных конструкций.

ППР, ТК на погрузочно-разгрузочные работы и другие технологические регламенты должны быть утверждены эксплуатирующей ПС организацией и выданы на участки, где будут использоваться ПС, до начала ведения работ (п. 161).

ППР, ТК могут не разрабатываться при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на складах и базах для перемещения и складирования грузов в таре при наличии на местах ведения работ схем строповок и схем складирования грузов.

Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС, крановщики (операторы), машинисты подъемников, рабочие люльки и стропальщики должны быть ознакомлены с ППР и ТК под роспись до начала производства работ (п.162).

Пункт 163 Приказа, предусматривает, что ППР и ТК должны иметь в своем составе раздел, связанный с организацией безопасного производства работ с применением ПС. Этот раздел должен включать следующее:

а) условия совместной безопасной работы двух и более ПС;

б) условия применения координатной защиты работы ПС (при ее наличии на ПС);

в) условия совместного подъема груза двумя или несколькими ПС;

г) условия перемещения ПС с грузом, а также условия перемещения грузов над помещениями, где производятся строительно-монтажные и другие работы;

д) условия установки ПС над подземными коммуникациями;

е) условия подачи грузов в проемы перекрытий;

ж) выписку из паспорта ПС о силе ветра, при которой не допускается его работа;

з) условия организации радиосвязи между крановщиком и стропальщиком;

и) требования к эксплуатации тары;

к) порядок работы кранов, оборудованных грейфером или магнитом;

л) мероприятия, подлежащие выполнению при наличии опасной зоны в местах возможного движения транспорта и пешеходов;

м) иные требования, изложенные в пунктах 101 - 137 настоящих ФНП и не вошедшие в текст данной статьи.

Пункт 174 данного приказа, предусматривает, что при техническом освидетельствовании ПС должны быть осмотрены и проверены в работе его механизмы, тормоза, гидро- и электрооборудование, указатели, ограничители и регистраторы.

Кроме того, при техническом освидетельствовании крана должны быть проверены:

а) состояние металлоконструкций крана и его сварных (клепаных, болтовых) соединений (отсутствие трещин, деформаций, ослабления клепаных и болтовых соединений), а также состояние кабины, лестниц, площадок и ограждений;

б) состояние крюка, блоков. У кранов, транспортирующих расплавленный металл и жидкий шлак, у механизмов подъема и кантовки ковша ревизия кованых и штампованных крюков и деталей их подвески, а также деталей подвески пластинчатых крюков должна проводиться заводской лабораторией с применением методов неразрушающего контроля.

При неразрушающем контроле должно быть проверено отсутствие трещин в нарезной части кованого (штампованного) крюка, отсутствие трещин в нарезной части вилки пластинчатого крюка и в оси соединения пластинчатого крюка с вилкой или траверсой.

Заключение лаборатории должно храниться вместе с паспортом ПС;

в) фактическое расстояние между крюковой подвеской и упором при срабатывании концевого выключателя и остановке механизма подъема;

г) состояние изоляции проводов и заземления электрического крана с определением их сопротивления;

д) соответствие чертежу и данным паспорта крана фактически установленной массы противовеса и балласта;

е) состояние крепления осей и пальцев;

ж) состояние рельсового пути, соответствие его руководству по эксплуатации ПС, проекту, а также требованиям настоящих ФНП;

з) соответствие состояния канатов и их крепления требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, а также требованиям настоящих ФНП;

и) состояние освещения и сигнализации.

При техническом освидетельствовании подъемников должны быть проверены:

а) состояние металлоконструкций подъемника и его сварных (болтовых) соединений (отсутствие трещин, деформаций, ослабления болтовых соединений), а также состояние кабины, лестниц, площадок и ограждений;

б) соответствие чертежу и данным паспорта подъемника фактически установленной массы противовеса и балласта (при наличии);

в) состояние крепления осей и пальцев;

г) состояние гидравлического оборудования (при наличии);

д) состояние электрического заземления;

е) работоспособность ловителей с проведением испытаний (для строительных подъемников);

ж) проверка точности остановки кабины с полной рабочей нагрузкой и без нагрузки (для строительных подъемников).

Нормы браковки сборочных единиц, механизмов ПС, стальных канатов и рельсового пути должны быть указаны в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС. При отсутствии в руководстве по эксплуатации ПС соответствующих норм браковка рельсовых путей проводится согласно требованиям, приведенным в приложении N 3 к настоящим ФНП, а браковка стальных канатов подъемных сооружений проводится согласно требованиям, приведенным в приложении N 4 к настоящим ФНП.

Согласно п. 175 Приказа, статические испытания проводят с целью проверки конструктивной пригодности ПС и его сборочных единиц.

До проведения испытаний тормоза всех механизмов ПС должны быть отрегулированы согласно руководству по эксплуатации на тормозной момент, указанный в паспорте ПС, а ограничитель грузоподъемности отключен.

Статические испытания следует проводить для каждого грузоподъемного механизма и, если это предусмотрено в паспорте ПС, при совместной работе грузоподъемных механизмов в положениях и вариантах исполнения, выбранных таким образом, чтобы усилия в канатах, изгибающие моменты и (или) осевые усилия в основных элементах ПС были наибольшими.

Статические испытания должны проводиться со следующими нагрузками (по отношению к номинальной паспортной грузоподъемности):

125 процентов - для ПС всех типов (кроме подъемников);

140 процентов - для кранов-трубоукладчиков;

200 процентов - для грузопассажирских и фасадных строительных подъемников;

150 процентов - для грузовых строительных подъемников (при невыдвинутом грузонесущем устройстве);

125 процентов - то же при максимально выдвинутом грузонесущем устройстве;

150 процентов - для иных типов подъемников (вышек).

Номинальная грузоподъемность учитывает массу каких-либо приспособлений, являющихся постоянной частью ПС в рабочем положении.

Масса контрольных грузов не должна отличаться от необходимой массы более чем на 3%.

Пункт 193 Приказа, предусматривает, что результаты технического освидетельствования ПС записываются в его паспорт специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, проводившим освидетельствование, с указанием срока следующего освидетельствования. При освидетельствовании вновь смонтированного ПС запись в паспорте должна подтверждать, что ПС смонтировано и установлено в соответствии с руководством по эксплуатации, с настоящими ФНП и выдержало испытания.

Записью в паспорте действующего ПС, подвергнутого периодическому техническому освидетельствованию, должно подтверждаться, что ПС отвечает требованиям настоящих ФНП, находится в работоспособном состоянии и выдержало испытания. Разрешение на дальнейшую работу ПС в этом случае выдается специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, с соответствующей записью в паспорте.

Проведение технического освидетельствования ПС разрешается осуществлять экспертным организациям, а также специализированным организациям, занимающимся деятельностью по ремонту, реконструкции ПС.

Из п 195 приказа, следует, что стальные канаты, устанавливаемые на ПС при замене ранее установленных, должны соответствовать по длине, марке, диаметру и разрывному усилию, указанным в паспорте ПС, иметь сертификат предприятия - изготовителя каната. Стальные канаты, не имеющие указанных документов, к использованию не допускаются.

Разрешается применение канатов, изготовленных по международным стандартам, если они по своему назначению соответствуют технологии использования ПС, имеют диаметр, равный диаметру заменяемого каната, и разрывное усилие - не ниже указанного в паспорте ПС для заменяемого каната.

Заменять стальные канаты крестовой свивки на канаты односторонней свивки запрещается.

После замены изношенных грузовых, стреловых или других канатов на кранах, кранах-манипуляторах, подъемниках (вышках), а также во всех случаях перепасовки канатов должны производиться проверки правильности запасовки и надежности крепления концов канатов, а также обтяжка канатов грузом, соответствующим паспортной номинальной грузоподъемности, о чем должна быть сделана запись в паспорте специалистом, ответственным за содержание ПС в работоспособном состоянии.

Пункт 207 приказа, предусматривает, что готовность рельсового пути к эксплуатации, в том числе после ремонта (реконструкции), должна быть подтверждена актом сдачи-приемки (с прилагаемыми к нему результатами планово-высотной съемки).

Предельные величины отклонений рельсового пути от проектного положения, указанные в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС, не должны превышать величин, указанных в приложении N 8 к ФНП.

Дефекты рельсов и шпал рельсового пути не должны превышать норм браковки, приведенных в приложении N 3 к ФНП.

Результаты осмотров рельсовых путей после каждых 24 смен работы ПС заносятся в вахтенные журналы крановщика (оператора) всех ПС, установленных на одном рельсовом пути, специалистом, ответственным за содержание ПС в работоспособном состоянии. Результаты проведенных плановых и внеочередных проверок состояния рельсовых путей оформляются актами (хранятся с паспортами ПС) (п. 214).

Согласно п.221 Приказа, езопасное использование грузозахватных приспособлений включает в себя выполнение эксплуатирующей организацией следующих функций:

д) размещение в зоне производства работ ПС списка основных перемещаемых им грузов с указанием их массы. Крановщикам (операторам) и стропальщикам, обслуживающим краны стрелового типа, краны-манипуляторы и краны-трубоукладчики при ведении строительно-монтажных работ, такой список должен быть выдан на руки;

Съемные грузозахватные приспособления и тара, признанные негодными к использованию в работе, в том числе по причине отсутствия необходимой маркировки, а также грузозахватные приспособления с истекшим сроком безопасной эксплуатации (службы) не должны находиться в местах производства работ (п.222).

Пункт 225 приказа предусматривает, что ремонт, реконструкция грузозахватных приспособлений должны производиться по проекту и ТУ, разработанным изготовителем грузозахватных приспособлений или специализированными организациями (отвечающим требованиям пункта 11 настоящих ФНП) и содержащим указания о применяемых материалах, контроле качества сварки, порядке приемки и оформлении документации по результатам выполненного ремонта (реконструкции).

Ремонт стропов следует выполнять заменой изношенных элементов на аналогичные новые, проект и ТУ в этом случае не разрабатываются.

Пунктом 228 Приказа установлено, что в процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары эксплуатирующая организация в лице назначенного приказом специалиста (или специалистов согласно требованиям подпункта "ж" пункта 23 настоящих ФНП) должна периодически производить их осмотр не реже чем:

траверс, клещей, захватов и тары - каждый месяц;

стропов (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней;

редко используемых съемных грузозахватных приспособлений - перед началом работ.

Осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары должен производиться по инструкции, утвержденной распорядительным актом эксплуатирующей организации (при отсутствии норматива или браковочных показателей изготовителя) и определяющей порядок и методы осмотра, браковочные показатели. Выявленные в процессе осмотра поврежденные съемные грузозахватные приспособления должны изыматься из работы.

Результаты осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары заносят в журнал осмотра грузозахватных приспособлений (п. 229).

Согласно п.232, перемещать мелкоштучные грузы только в специальной предназначенной для этого таре, чтобы исключить возможность выпадения отдельных частей груза.

Перемещение кирпича на поддонах без ограждения производится только при разгрузке (погрузке) транспортных средств на землю (и с земли), если иное не указано в руководстве (инструкции) по эксплуатации, иных эксплуатационных документах на тару или в ППР.

Подъем поддонов с пакетами кирпича или керамических камней к рабочему месту каменщика должен осуществляться с использованием тары, исключающей возможность падения кирпича и камней. Подъем пакетов на поддонах без ограждающих устройств запрещается.

Пункт 239 Приказа, предусматривает, что подъем и транспортировка людей с применением ПС, в паспорте которых отсутствует разрешение на транспортировку людей, разрешены в следующих случаях:

а) при монтаже, строительстве и возведении уникальных объектов, когда иные способы доставки рабочих в зону выполнения работ не могут быть применены;

б) при монтаже и обслуживании отдельно стоящих буровых и иных установок нефтегазодобычи;

в) на предприятиях и доках, выполняющих работы по возведению и ремонту корпусов судов;

г) на нефтяных и газовых платформах, установленных в открытом море, для смены персонала при вахтовом методе обслуживания платформ;

д) при перемещении персонала для крепления и раскрепления контейнеров и грузов;

е) при проведении диагностирования и ремонта металлоконструкций ПС, когда применение других средств подмащивания невозможно;

ж) при аварийной транспортировке людей, которые не в состоянии передвигаться.

ППР на подъем и транспортировку людей с применением ПС должны быть разработаны с обязательным условием выполнения требований промышленной безопасности, изложенных в настоящих ФНП, и согласованы Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, кроме случаев аварийной транспортировки людей.

Эксплуатирующая организация должна установить порядок обмена сигналами между стропальщиками и крановщиками. Знаковая сигнализация и система обмена сигналами при радиопереговорной связи должны быть внесены в производственные инструкции для крановщиков и стропальщиков. Знаковая сигнализация для крановщиков и стропальщиков приведена в приложении N 10 к ФНП (п.252).

Пункт 255 ФНП ПС № 533 предусматривает, что эксплуатирующая организация не должна допускать ПС в работу, если при проверке установлено, что:

б) не назначен хотя бы один из специалистов:

ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС;

ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии;

ответственный за безопасное производство работ с применением ПС;

д) на ПС выявлены технические неисправности:

трещины или остаточные деформации металлоконструкций (последние выше допустимых пределов);

ослабление креплений в соединениях металлоконструкций;

неработоспособность заземления, гидро-, пневмо- или электрооборудования, указателей, ограничителей (ограничители рабочих параметров и ограничители рабочих движений), регистраторов, средств автоматической остановки, блокировок и защит (приведены в паспорте или руководстве по эксплуатации ПС);

недопустимый износ крюков, ходовых колес, канатов, цепей, элементов механизмов и тормозов;

системы управления;

противоугонных захватов, рельсового пути, тупиковых упоров;

е) отсутствуют соответствующие массе и виду перемещаемых грузов съемные грузозахватные приспособления и тара, или они неработоспособны;

ж) отсутствуют в установленных настоящими ФНП случаях ППР, ТК, наряды-допуски;

з) не выполнены мероприятия по безопасному ведению работ и требования, изложенные в ППР, ТК, нарядах-допусках;

и) отсутствуют: паспорт ПС и/или руководство (инструкция) по эксплуатации ПС; сведения о постановке ПС на учет в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО (для ПС, подлежащих учету); 

к) работы с применением ПС ведутся с нарушениями настоящих ФНП, ППР, ТК и инструкций;

Пунктом 256 указанного Приказа, предусмотрено, что в организации, эксплуатирующей ОПО с ПС, должны быть разработаны и доведены под роспись до работников инструкции, определяющие их действия в аварийных ситуациях.

Согласно п. 257 Приказа, в инструкциях, разрабатываемых согласно требованиям пункта 256 настоящих ФНП, наряду с требованиями, определяемыми спецификой ОПО, должны быть указаны следующие сведения для работников, занятых эксплуатацией ПС:

а) оперативные действия по предотвращению и локализации аварий;

б) способы и методы ликвидации аварий;

в) схемы эвакуации в случае возникновения взрыва, пожара, выброса токсичных веществ в помещении или на площадке, обслуживаемой ПС, если аварийная ситуация не может быть локализована или ликвидирована;

г) порядок использования системы пожаротушения в случае локальных возгораний оборудования ОПО;

д) порядок приведения ПС в безопасное положение в нерабочем состоянии, схема и порядок эвакуации крановщика (оператора), покидающего кабину управления ПС;

е) места, отведенные в ОПО, для нахождения ПС в нерабочем состоянии;

ж) места отключения вводов электропитания ПС;

з) места расположения медицинских аптечек первой помощи;

и) методы оказания первой помощи работникам, попавшим под электрическое напряжение, получившим ожоги, отравившимся продуктами горения;

к) порядок оповещения работников ОПО о возникновении аварий и инцидентов.

Ответственность за наличие указанных инструкций лежит на руководстве ОПО, эксплуатирующем ПС, а их исполнение в аварийных ситуациях - на каждом работнике ОПО.

Объем, состав и характер работ по экспертизе промышленной безопасности зависят от типа ПС, его фактического состояния и технологии, в которой ПС применяется на ОПО (п. 261).

Согласно п. 263 Приказа, при проведении экспертизы промышленной безопасности ПС в случаях, изложенных в подпункте "г" пункта 260 настоящих ФНП, должны быть выполнены следующие работы:

полное техническое освидетельствование (согласно требованиям пунктов 168 - 194 настоящих ФНП);

оценено качество завершенного монтажа, ремонта, реконструкции ПС;

оценена комплектность и работоспособность системы управления, указателей, ограничителей и регистраторов (последнее - в соответствии с пунктами 265 - 275 настоящих ФНП);

проверена комплектность и качество болтовых соединений;

подтверждено качество ремонта, реконструкции ПС, либо указано на приостановку эксплуатации ПС и отправку его на исправление отмеченных несоответствий, либо разрешена дальнейшая эксплуатация ПС со снижением показателей назначения ПС (например, грузоподъемности, скоростей механизмов).

Пункт 265 указанного Приказа, предусматривает, что при проведении экспертизы промышленной безопасности ПС проводятся проверки работоспособности и соответствия требованиям, установленным в документации изготовителя, состояния металлоконструкций ПС, узлов, механизмов, систем ПС, электрооборудования ПС, указателей, ограничителей, регистраторов, средств автоматической остановки, предупредительной сигнализации, в том числе:

ж) координатной защиты.

Пункт 15 Приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 (ред. от 30.06.2015) "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", предусматривает, что внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подлежат руководитель и/или лица, на которых возложена ответственность за безопасное ведение работ на объекте, на котором произошли авария или несчастный случай со смертельным исходом.

Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представляет председателю Центральной аттестационной комиссии руководитель территориального органа на основании акта расследования причин аварии или несчастного случая со смертельным исходом. Указанные сведения предоставляются в двадцатидневный срок с момента завершения расследования аварии или несчастного случая со смертельным исходом.

Допускается проведение внеочередной аттестации в территориальной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или его заместителя.

Пунктом 26 указанного Приказа, установлено, что в организациях, указанных в пункте 2 настоящего Положения, разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном в этих организациях, производственные инструкции. Производственные инструкции разрабатываются на основании квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и/или профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, а также с учетом особенностей технологических процессов конкретного производства. Указанные инструкции находятся на рабочих местах и выдаются под роспись рабочим, для которых обязательно знание этих инструкций. Перед допуском к самостоятельной работе после инструктажа по безопасности рабочие проходят проверку знаний инструкций. 

Проверка знаний проводится в комиссии организации или подразделения организации, состав комиссии определяется приказом по организации. Процедура проверки знаний, оформление результатов проверки знаний проводится в порядке, установленном в организации. Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение на право самостоятельной работы.

Рабочие периодически проходят проверку знаний производственных инструкций не реже одного раза в 12 месяцев.

Перед проверкой знаний организуются занятия, лекции, семинары, консультации.

Внеочередная проверка знаний проводится:

- при переходе в другую организацию;

- в случае внесения изменений в производственные инструкции;

- по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при выполнении ими должностных обязанностей в случаях выявления недостаточных знаний инструкций.

При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев рабочие после проверки знаний перед допуском к самостоятельной работе проходят стажировку для восстановления практических навыков.

В суде исследованными доказательствами установлено, что распоряжением заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Новая Высота» назначено проведение внеплановой выездной проверки соблюдения обществом требований правовых актов, регулирующих промышленную безопасность при эксплуатации опасных производственных объектов, что подтверждается копией распоряжения (л.д.280-283). Представитель юридического лица копию распоряжения получил ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ был составлен и вручен представителям ООО «Новая высота» акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ. с приложением фотоматериалов на бумажном и электронном носителе (л.д.81-278), что в суде обществом не оспаривалось.

Актом о порче уведомления (извещения) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.38 т.2), и пояснениями представителей административного органа в суде, подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ. представители ООО «Новая высота» ФИО8 и ФИО12, находившиеся в помещении Западно-Уральского управления Ростехнадзора, были извещены о месте и времени составления протоколов о временном запрете деятельности и об административном правонарушении – ДД.ММ.ГГГГ., однако от участия в совершении указанных процессуальных действий уклонились. Копии протокола о временном запрете деятельности №г. от ДД.ММ.ГГГГ и протокола об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ. были направлены лицу, привлекаемому к административной ответственности по почте, что подтверждается постовым реестром (т.2,л.д.11-12) и сведениями с сайта Почта России об отслеживании почтовых отправлений (т.2,л.д.39).

Суд приходит к выводу, что исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, а именно, протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ., протоколом о временном запрете деятельности №г. от ДД.ММ.ГГГГ., актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ а также пояснениями лиц, участвующих в деле, подтвердился факт совершения ООО «Новая Высота» многочисленных грубых нарушений установленных норм и правил по промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта.

Действия (бездействия) ООО «Новая высота» квалифицируются судом по ч.3 ст. 9.1. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, как грубое нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Обстоятельств отягчающих и смягчающих вину лица, привлекаемого к административной ответственности, судом не установлено. 

При назначении наказания, судом учитывается, что ранее общество не привлекалось к административной ответственности за аналогичные административные правонарушения, свою вину в совершении правонарушения частично признали, а также принятие лицом, привлекаемым к административной ответственности мер, направленных на устранение нарушений. 

При этом учитывая степень общественной опасность совершенного правонарушения, характер нарушений, их количество и тот факт, что выявленные нарушения на опасном производственном объекте ведут к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, учитывая, что дальнейшая эксплуатация башенных кранов создает реальную угрозу жизни и здоровья как работников ООО «Новая высота», так и третьих лиц, в непосредственной близости от которых башенными кранами ООО «Новая высота» производятся работы с поднятием тяжелых грузов на большую высоту, без принятия всех установленных Федеральными нормами и правилами мер безопасности, наказание ООО «Новая высота» должно быть назначено в виде приостановления эксплуатации следующих башенных кранов: кран башенный 

<

данные изъяты>,зав. №, рег. №, установленного по адресу: 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты>,зав. №, рег. №, 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты>,зав. №, рег. № 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег.№ 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. № 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. № 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег.№ 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты>,зав. №, рег. № 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №,рег. № 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. № 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №. 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты> зав. №, рег.№ ПС 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. № 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег.№ 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег.№ 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты>, Рег. № 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег.№ 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты>,зав. №, рег.№, 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №,рег. № 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты>,зав. №,рег.№ 

<

адрес>; Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №,рег. № 

<

адрес> на срок 45 суток. 

Оснований для переквалификации деяния на ч. 1 ст. 9.1. КоАП РФ либо для применения ст.2.9. КоАП РФ, суд не усматривает, поскольку малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, что не коим образом не соотносится с характером и степенью общественной опасности совершенного ООО «Новая высота» правонарушения.

Доводы представителей ООО «Новая высота» об устранении более 90% нарушений не принимаются судом в качестве основания для назначения наказания в виде штрафа, поскольку доказательств в их подтверждение суду представлено не было. При этом судом учитывается, что общество не лишено права представить такие доказательства в административный орган в порядке исполнения предписания либо обратиться с ходатайством о досрочном прекращении административного приостановления деятельности в порядке предусмотренном ч.3 ст. 32.12 КоАП Российской Федерации.

В связи с тем, что фактически временный запрет деятельности не был осуществлен, что подтвердили в судебном заседании представители лица, привлекаемого к административной ответственности, срок наказания следует исчислять с момента фактического исполнения данного постановления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9 ч.1 п.1, п.п.2, 29.10 КоАП Российской Федерации, судья

П О С Т А Н О В И Л А:

Признать ООО «Новая Высота», находящейся по адресу: 

<

адрес>, ИНН №, КПП №, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 9.1 КоАП Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде приостановления деятельности башенных кранов: 

- Кран башенный 

<

данные изъяты>,зав. №, рег. № , установленный по адресу: 

<

адрес>;

- Кран башенный 

<

данные изъяты>,зав. №, рег. №, 

<

адрес>;

- Кран башенный 

<

данные изъяты>,зав. №, рег. №, 

<

адрес>;

- Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег.№, 

<

адрес>

- Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, 

<

адрес>

- Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, 

<

адрес>;

- Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег.№, 

<

адрес>;

- Кран башенный 

<

данные изъяты>,зав. №, рег. №, 

<

адрес>;

- Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №,рег. №, 

<

адрес>

- Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, 

<

адрес>

- Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, 

<

адрес>;

- Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег.№, 

<

адрес>;

- Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег. №, 

<

адрес>;

- Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег.№, 

<

адрес>;

- Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег.№, 

<

адрес>;

-Кран башенный 

<

данные изъяты>, Рег. №, 

<

адрес>

-Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №, рег.№, 

<

адрес>;

- Кран башенный 

<

данные изъяты>,зав. №, рег.№, 

<

адрес>;

-Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №,рег. №, 

<

адрес>

-Кран башенный 

<

данные изъяты>,зав. №,рег.№,

<

адрес>

-Кран башенный 

<

данные изъяты>, зав. №,рег. №, 

<

адрес> 

на срок 45 суток.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления деятельности. 

Постановление подлежит немедленному исполнению, но в течение 10 дней со дня получения копии может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми.

Судья: Анищенко Т.В.