Дело № 2-201/18

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

03 мая 2018 года г.Рубцовск

Рубцовский городской суд Алтайского края в составе:

председательствующего Тайлаковой Ю.А.,

при секретаре Куковенцевой Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Алтайской краевой общественной организации «Агентство по защите прав потребителей «Сутяжник» в интересах ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Север» о защите прав потребителя, 

УСТАНОВИЛ:

Алтайская краевая общественная организация «Агентство по защите прав потребителей «Сутяжник» обратилась в Рубцовский городской суд Алтайского края с исковым заявлением в интересах ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Север» (далее ООО «УК «Север»), указав в обоснование требований, что ФИО1 является собственником квартиры № *** в доме ... и председателем совета дома. Ответчик ООО «УК «Север» является компанией, обслуживающей данный жилой дом в ..., в котором проживает истец. В *** году ответчик за счет средств потребителей установил в подъездах жилого дома №*** по ... окна из ПВХ. После установки окон выявились дефекты, которые требуют устранения, а именно некоторые окна не открываются в связи с тем, что их размеры не советуют проемам. Для заполнения монтажных зазоров (швов) не применялись силиконовые герметики, предварительно сжатые уплотнительные ленты ПСУЛ (компрессионные ленты), изолирующие пенополиуретановые шнуры, пеноутеплители, минеральная вата и другие материалы, имеющие гигиеническое заключение и обеспечивающие требуемые эксплуатационные показатели швов. Пеноутеплители не должны иметь битумосодержащих добавок и увеличивать свой объем после завершения монтажных работ, а ответчик их использовал. Монтажный шов состоит только из пены, а в тоже время монтажный шов, должен состоять из трех изоляционных слоев, которые определяют по основному функциональному назначению: наружный водоизоляционный паропроницаемый слой; центральный тепло-, звукоизоляционный слой; внутренний пароизоляционный слой. Согласно ГОСТ 30674-99 запрещено использовать пеноутеплители которые увеличивают свой объем после завершения монтажных работ. В результате применения запрещенных пеноутеплителей были деформированы подоконники. Монтаж изделий должен осуществляться специализированными строительными фирмами. Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи-приемки, включающим в себя гарантийные обязательства производителя работ. По требованию потребителя (заказчика) изготовитель (поставщик) изделий должен предоставлять ему типовую инструкцию по монтажу оконных и балконных дверных блоков из ПВХ профилей, утвержденную руководителем предприятия-изготовителя и содержащую: чертежи (схемы) типовых монтажных узлов примыкания; перечень применяемых материалов (с учетом их вместимости и температурных режимов применения); последовательность технологических операций по монтажу оконных блоков. При проектировании и исполнении узлов примыкания должны выполняться следующие условия: заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов стеновых конструкций должна быть по всему периметру окна плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри смещений. В установленных ответчиком ООО «УК «Север» окнах имеются недостатки; качество оконных блоков, их отдельных частей, а также их монтаж не соответствует п. 6.9 ГОСТ 23166-99. Блоки оконные. Общие технические условия, не соответствуют ГОСТ 30971-2012. Швы монтажных узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия, не соответствуют ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Полагали, что ООО «УК «Север», во всяком случае должно было, в добровольном порядке устранить нарушения допущенные при обслуживании жилого дома. Действиями ответчика, истцу ФИО1 причинен моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, пережитых им в результате неправомерных действий управляющей компании. Причиненный моральный вред потребитель оценил в 1000 (одна тысяча) рублей.

Просили обязать ответчика устранить нарушения, допущенные при установке пластиковых окон на жилом доме №*** по .... Взыскать с ООО «УК «Север» в пользу истца ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей.

Представитель Алтайской краевой общественной организации «Агентство по защите прав потребителей «Сутяжник» - ФИО2 в судебное заседание не явился, предоставил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, просил вынести решение по объему работ по устранению недостатков в соответствии с экспертизой.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика ООО «УК «Север» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом в установленном законом порядке.

В соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Суд, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами.

Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать: соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества; доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц; постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством Российской Федерации.

Состав минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, порядок их оказания и выполнения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; управление управляющей организацией.

При управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

Согласно ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В договоре управления многоквартирным домом должны быть указаны: состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться управление, и адрес такого дома; перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация; порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы; порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления.

Судом установлено, что ФИО1 является собственником квартиры № *** в многоквартирном жилом доме по ....

ООО «УК «Север» является компанией, осуществляющей управление многоквартирным жилым домом по ....

На основании договора подряда от ***, заключенного между ООО «УК «Север» и ООО «Ремстройбыт» в подъездах многоквартирного дома по адресу: ..., была произведена замена деревянных оконных блоков на пластиковые.

Данные обстоятельства подтверждаются имеющимися в материалах дела копиями договора подряда от ***, акта о приемке выполненных работ за ***. 

Установлено, что управляющей организацией обязательства по договору управления не выполняются. Данный факт в судебном заседании подтверждается заключением экспертизы от ***, проведенной в ходе рассмотрения данного дела. Заключением установлено, что заполнения оконных проемов в помещениях подъездов № ***, № ***, № ***, № *** и № *** многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ..., имеют следующие дефекты:

подъезд № ***

Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

1) ширина вертикальных монтажных швов составляет менее 20 мм(фактическая ширина монтажного шва в левой части оконного проема составляет15 мм, фактическая ширина монтажного шва в правой части оконного проемасоставляет 8 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012«Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общиетехнические условия»;

глубина центрального слоя верхнего горизонтального монтажного шва на отдельных участках составляет менее толщины оконной коробки, что не соответствует требованиям п. А.3.2. и п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

в конструкции монтажных швов отсутствуют внутренний изоляционный слой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

подоконная доска примыкает к нижней вертикальной плоскости оконного профиля, что не соответствует требованиям Раздела 3 ТТК «Установка подоконника из жесткого ПВХ» и Рисунка В.5 Приложения «В» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

1) в конструкции центрального слоя вертикальных монтажных швовимеются щели и неплотности, что не соответствует требованиям п. А.3.5.Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконныхблоков к стеновым проемам. Общие технические условия», также в составцентрального слоя монтажного шва включены деревянные бруски, что несоответствует требованиям п. А.3.2. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швымонтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общиетехнические условия»;

2) ширина верхнего горизонтального монтажного шва составляет менее 25мм (фактическая ширина монтажного шва в верхней части оконного проемасоставляет 10 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

3) в конструкции монтажных швов отсутствует внутренний изоляционный слой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

подоконная доска примыкает к нижней вертикальной плоскости оконного профиля, что не соответствует требованиям Раздела 3 ТТК «Установка подоконника из жесткого ПВХ» и Рисунка В.5 Приложения «В» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

1) в конструкции центрального слоя вертикальных монтажных швовимеются щели и неплотности, что не соответствует требованиям п. А.3.5.Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконныхблоков к стеновым проемам. Общие технические условия», также в составцентрального слоя монтажного шва включены деревянные бруски, что несоответствует требованиям п. А.3.2. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швымонтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общиетехнические условия»;

ширина верхнего горизонтального монтажного шва составляет менее 25 мм (фактическая ширина монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 8 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

в конструкции монтажных швов отсутствует внутренний изоляционный слой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

Оконный блок ОК-***:

- имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконногоблока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам.Общие технические условия»;

- подоконная доска примыкает к нижней вертикальной плоскости оконногопрофиля, что не соответствует требованиям Рисунка В.5 Приложения «В» ГОСТ30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновымпроемам. Общие технические условия»;

- конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

1) в конструкции центрального слоя вертикальных монтажных швов имеются щели и неплотности, что не соответствует требованиям п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», также в состав центрального слоя монтажного шва включены деревянные бруски, что не соответствует требованиям п. А.3.2. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

ширина верхнего горизонтального монтажного шва составляет менее 25 мм (фактическая ширина монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 15 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

в конструкции монтажных швов отсутствует внутренний изоляционный слой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

подоконная доска примыкает к нижней вертикальной плоскости оконного профиля, что не соответствует требованиям Рисунка В.5 Приложения «В» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

Г) в конструкции центрального слоя вертикальных монтажных швов имеются щели и неплотности, что не соответствует требованиям п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», также в состав центрального слоя монтажного шва включены деревянные бруски, что не соответствует требованиям п. А.3.2. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

ширина верхнего горизонтального монтажного шва составляет менее 25 мм (фактическая ширина монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 10 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

в конструкции монтажных швов отсутствует внутренний изоляционный слой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

подъезд №*** Оконный блок ОК-***:

- имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконногоблока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам.Общие технические условия»;

- конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

ширина монтажных швов составляет менее 20 мм (фактическая ширина горизонтального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 10 мм, фактическая ширина вертикального монтажного шва в левой части оконного проема составляет 5 мм, фактическая ширина вертикального монтажного шва в правой части оконного проема составляет 5 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

в конструкции монтажных швов отсутствуют внутренний изоляционный слой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

ширина левого вертикального и верхнего горизонтального монтажного шва составляет менее 25 мм (фактическая ширина горизонтального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 17 мм, фактическая ширина вертикального монтажного шва в левой части оконного проема составляет от 8 до 20 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

ширина правого вертикального монтажного шва в нижней части оконного проема составляет менее 25 мм (фактическая ширина правого вертикального монтажного шва в нижней части оконного проема составляет 20 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

3) глубина центрального слоя монтажных швов на отдельных участкахсоставляет менее толщины оконной коробки, что не соответствует требованиям п.А.3.2. и п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узловпримыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

4) в конструкции монтажных швов отсутствуют внутренний изоляционныйслой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швымонтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общиетехнические условия»;

Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

1) ширина монтажных швов составляет менее 25 мм (фактическая ширина горизонтального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 20 мм, фактическая ширина вертикального монтажного шва в левой части оконного проема составляет от 17 до 20 мм, фактическая ширина вертикального монтажного шва в правой части оконного проема составляет 17 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

глубина центрального слоя монтажных швов на отдельных участках составляет менее толщины оконной коробки, что не соответствует требованиям п. А.3.2. и п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

в конструкции монтажных швов отсутствуют внутренний изоляционный слой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

ширина левого вертикального монтажного шва в верхней части проема составляет менее 25 мм (фактическая ширина левого вертикального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 7 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

ширина правого вертикального монтажного шва в нижней части проема составляет менее 25 мм (фактическая ширина правого вертикального монтажного шва в нижней части оконного проема составляет 6 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

ширина верхнего горизонтального монтажного шва составляет менее 25 мм (фактическая ширина горизонтального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 10 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

глубина центрального слоя монтажных швов на отдельных участках составляет менее толщины оконной коробки, что не соответствует требованиям п. А.3.2. и п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

в конструкции монтажных швов отсутствуют внутренний изоляционный слой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

1) ширина правого вертикального монтажного шва и верхнегогоризонтального монтажного шва составляет менее 25 мм (фактическая ширинагоризонтального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 20мм, фактическая ширина правого вертикального монтажного шва составляет 20мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швымонтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общиетехнические условия»;

2) в конструкции монтажных швов отсутствуют внутренний изоляционныйслой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швымонтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общиетехнические условия»;

подъезд №*** Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

ширина монтажных швов составляет менее 25 мм (фактическая ширина горизонтального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 15 мм, фактическая ширина вертикального монтажного шва в левой части оконного проема составляет 10 мм, фактическая ширина вертикального монтажного шва в правой части оконного проема составляет 5 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

глубина центрального слоя монтажных швов на отдельных участках составляет менее толщины оконной коробки, что не соответствует требованиям п. А.3.2. и п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

в конструкции монтажных швов отсутствуют внутренний изоляционный слой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты;

1) ширина монтажных швов составляет менее 25 мм (фактическая ширина горизонтального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 13 мм, фактическая ширина вертикального монтажного шва в левой части оконного проема составляет от 11 до 24 мм, фактическая ширина вертикального монтажного шва в правой части оконного проема составляет от 10 до 20 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

2) глубина центрального слоя монтажных швов на отдельных участкахсоставляет менее толщины оконной коробки, что не соответствует требованиям п.А.3.2. и п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узловпримыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

3) в конструкции монтажных швов отсутствуют внутренний изоляционныйслой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швымонтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общиетехнические условия»;

Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

1) ширина левого вертикального монтажного шва и верхнего горизонтального монтажного шва составляет менее 25 мм (фактическая ширинагоризонтального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 16мм, фактическая ширина вертикального монтажного шва в левой части оконногопроема составляет от 16 до 22 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков кстеновым проемам. Общие технические условия»;

ширина правого вертикального монтажного шва в нижней части проема составляет менее 25 мм (фактическая ширина правого вертикального монтажного шва в нижней части оконного проема составляет 20 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

глубина центрального слоя монтажных швов на отдельных участках составляет менее толщины оконной коробки, что не соответствует требованиям п. А.3.2. и п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

в конструкции монтажных швов отсутствуют внутренний изоляционный слой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

1) ширина левого вертикального монтажного шва в верхней части проема и верхнего горизонтального монтажного шва составляет менее 25 мм (фактическая ширина горизонтального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 18 мм, фактическая ширина левого вертикального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 12 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

ширина правого вертикального монтажного шва в нижней части проема составляет менее 25 мм (фактическая ширина правого вертикального монтажного шва в нижней части оконного проема составляет 12 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

глубина центрального слоя монтажных швов на отдельных участках составляет менее толщины оконной коробки, что не соответствует требованиям п. А.3.2. и п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

в конструкции монтажных швов отсутствуют внутренний изоляционный слой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

1) ширина правого вертикального монтажного шва в нижней части проема иверхнего горизонтального монтажного шва составляет менее 25 мм (фактическаяширина горизонтального монтажного шва в верхней части оконного проемасоставляет 20 мм, фактическая ширина правого вертикального монтажного шва внижней части оконного проема составляет 10 мм), что не соответствуеттребованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканияоконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

2) глубина центрального слоя монтажных швов на отдельных участкахсоставляет менее толщины оконной коробки, что не соответствует требованиям п.А.3.2. и п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узловпримыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

3) в конструкции монтажных швов отсутствуют внутренний изоляционныйслой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швымонтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общиетехнические условия»;

подъезд №*** Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

1) ширина монтажных швов составляет менее 20 мм (фактическая ширина горизонтального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 10 мм, фактическая ширина монтажного шва в левой части оконного проема составляет 2 мм, фактическая ширина монтажного шва в правой части оконного проема составляет 2 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

глубина центрального слоя верхнего горизонтального монтажного швов на отдельных участках составляет менее толщины оконной коробки, что не соответствует требованиям п. А.3.2. и п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

в конструкции верхнего горизонтального монтажного шва отсутствуют внутренний изоляционный слой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

ширина правого вертикального монтажного шва в верхней части проема и верхнего горизонтального монтажного шва составляет менее 25 мм (фактическая ширина горизонтального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 15 мм, фактическая ширина правого вертикального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 11 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

ширина левого вертикального монтажного шва в нижней части проема составляет менее 25 мм (фактическая ширина левого вертикального монтажного шва в нижней части оконного проема составляет 12 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

3) глубина центрального слоя монтажных швов на отдельных участкахсоставляет менее толщины оконной коробки, что не соответствует требованиям п.А.3.2. и п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узловпримыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

4) в конструкции монтажных швов отсутствуют внутренний изоляционныйслой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швымонтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общиетехнические условия»;

Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

1) ширина монтажных швов составляет менее 20 мм (фактическая ширина горизонтального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 15 мм, фактическая ширина вертикального монтажного шва в левой части оконного проема составляет 22 мм, фактическая ширина вертикального монтажного шва в правой части оконного проема составляет от 10 до 17 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

глубина центрального слоя монтажных швов на отдельных участках составляет менее толщины оконной коробки, что не соответствует требованиям п. А.3.2. и п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

в конструкции монтажных швов отсутствуют внутренний изоляционный слой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

1) ширина левого вертикального монтажного шва в верхней части проемасоставляет менее 25 мм (фактическая ширина левого вертикального монтажногошва в верхней части оконного проема составляет 16 мм), что не соответствуеттребованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканияоконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

2) ширина правого вертикального монтажного шва и верхнегогоризонтального шва составляет менее 25 мм (фактическая ширинагоризонтального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 15мм, фактическая ширина вертикального монтажного шва в правой части оконногопроема составляет от 9 до 20 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков кстеновым проемам. Общие технические условия»;

3) глубина центрального слоя монтажных швов на отдельных участкахсоставляет менее толщины оконной коробки, что не соответствует требованиям п.А.3.2. и п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узловпримыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

4) в конструкции монтажных швов отсутствуют внутренний изоляционныйслой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швымонтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общиетехнические условия»;

Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

1) ширина вертикальных монтажных швов в нижней части проема и верхнего горизонтального монтажного шва составляет менее 25 мм (фактическая ширина горизонтального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 15 мм, фактическая ширина левого вертикального монтажного шва в нижней части оконного проема составляет 10 мм, фактическая ширина правого вертикального монтажного шва в нижней части оконного проема составляет 16 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

глубина центрального слоя монтажных швов на отдельных участках составляет менее толщины оконной коробки, что не соответствует требованиям п. А.3.2. и п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

в конструкции монтажных швов отсутствуют внутренний изоляционный слой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

подъезд №*** Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

ширина левого вертикального монтажного шва в верхней части проема составляет менее 25 мм (фактическая ширина левого вертикального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 12 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

глубина центрального слоя монтажных швов на отдельных участках составляет менее толщины оконной коробки, что не соответствует требованиям п. А.3.2. и п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

в конструкции монтажных швов отсутствуют внутренний изоляционный слой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

ширина левого вертикального монтажного шва в верхней части проема составляет менее 25 мм (фактическая ширина левого вертикального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 12 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

ширина правого вертикального монтажного шва составляет менее 25 мм (фактическая ширина правого вертикального монтажного шва составляет от 6 до 20 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

ширина верхнего горизонтального монтажного шва составляет менее 25 мм (ширина горизонтального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 20 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

глубина центрального слоя монтажных швов на отдельных участках составляет менее толщины оконной коробки, что не соответствует требованиям п. А.3.2. и п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

в конструкции монтажных швов отсутствуют внутренний изоляционный слой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

1) ширина левого вертикального монтажного шва в верхней части проемасоставляет менее 25 мм (фактическая ширина левого вертикального монтажногошва в верхней части оконного проема составляет 12 мм), что не соответствуеттребованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканияоконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

ширина правого вертикального монтажного шва и горизонтального верхнего монтажного шва составляет менее 25 мм (фактическая ширина горизонтального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 15 мм, фактическая ширина вертикального монтажного шва в правой части оконного проема составляет от 6 до 20 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

глубина центрального слоя монтажных швов на отдельных участках составляет менее толщины оконной коробки, что не соответствует требованиям п. А.3.2. и п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

в конструкции монтажных швов отсутствуют внутренний изоляционный слой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

Оконный блок ОК-***:

имеются неплотности в примыкании подоконной доски к коробке оконного блока, что не соответствует требованиям п. Г.2.3. Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

конструкция монтажного шва имеет следующие дефекты:

ширина правого вертикального монтажного шва и горизонтального верхнего монтажного шва составляет менее 25 мм (фактическая ширина горизонтального монтажного шва в верхней части оконного проема составляет 15 мм, фактическая ширина вертикального монтажного шва в правой части оконного проема составляет 17 мм), что не соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

глубина центрального слоя монтажных швов на отдельных участках составляет менее толщины оконной коробки, что не соответствует требованиям п. А.3.2. и п. А.3.5. Приложения «А» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

в конструкции монтажных швов отсутствуют внутренний изоляционный слой, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

Анализом данных, полученных в ходе проведения экспертного осмотра заполнений оконных проемов в подъездах №***, №***, №***, №*** и №*** многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ..., а также данных, содержащихся в материалах исследуемого гражданского дела, установлено, что не имело место изменение конструкции здания при установке оконных блоков в вышеуказанных подъездах.

Анализом данных, полученных в ходе проведения экспертного осмотра заполнений оконных проемов в подъездах №***, №***, №*** и №*** многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ..., данных, содержащихся в материалах исследуемого гражданского дела, и данных, содержащихся в нормативно-технической документации. установлено, что в материалах исследуемого гражданского дела отсутствуют сведения о необходимости установки оконных блоков, в вышеуказанных подъездах, цветового окраса отличного от белого (согласно п.2.4.3. МДС 56-1.2000 «Рекомендации по выбору и устройству современных конструкций окон»: оконные блоки из профилей ПВХ цветов отличных от белого устанавливаются в отдельных случаях и по требованию заказчика).

Исходя из вышеизложенного, эксперты приходят к выводу о том, что при установке оконных блоков из ПВХ профиля в подъездах №***, №***, №***, №*** и №*** многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ..., отсутствуют нарушения цветовой гаммы вышеуказанных оконных блоков.

Исходя из результатов исследования по вопросам №*** и №*** настоящего экспертного заключения, эксперты приходят к выводу о том, что при установке оконных блоков из ПВХ профиля в подъездах №***, №***, №***, №*** и №*** многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ..., были использованы материалы допустимые при установке оконных блоков из ПВХ профиля (например, монтажная пена допускается в соответствии с требованиями А.3.2. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»).

Анализом данных, полученных в ходе проведения экспертного осмотра оконных блоков в подъездах №***, №***, №***, №*** и №*** многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ... данных, содержащихся в нормативно-технической документации, и результатов исследования по вопросам №***, №*** и №*** настоящего экспертного заключения, установлено, что:

имеется необходимость в проведении ремонтных работ для устранения выявленных дефектов, допущенных при проведении работ по установке оконных блоков в вышеуказанных подъездах жилого дома.

для устранения выявленных дефектов, допущенных при установке оконных блоков в вышеуказанных подъездах жилого дома, следует произвести работы.

Данное экспертное заключение соответствуют предъявляемым к ним законом требованиям. Экспертиза была проведена экспертами, имеющими высшее техническое и строительное образование, специальную подготовку необходимой для проведения экспертизы, длительный стаж работы по специальности. Эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Помимо этого, данное экспертное заключение в целом полностью соответствует другим доказательствам, имеющимся в материалах дела. Предметом экспертного исследования являлись материалы гражданского дела, а также визуальный осмотр объекта оценки, которые нашли свое отражение в экспертном заключении. Экспертное заключение содержит подробное описание проведенного исследования и сделанных в результате него выводов, экспертное заключение достаточно ясно, выводы экспертов содержат последовательные мотивированные ответы на поставленные вопросы.

Таким образом, судом, установлено, что нарушений требований закона при проведении указанной экспертизы не допущено. Данных, свидетельствующих о незаконных методах проведения экспертизы, а также о наличии какой-либо заинтересованности экспертов в исходе дела, не установлено. Судебная экспертиза по настоящему делу назначена и проведена в соответствии с требованиями законодательства. 

Заключение экспертизы проверено судом и не вызывает сомнений в достоверности, полноте и обоснованности его выводов, выводы экспертов мотивированы, понятны, не содержат предположений, а являются категоричными и не позволяют неоднозначного трактования, оснований сомневаться в обоснованности и объективности выводов этой экспертизы не имеется.

Возражений со стороны ответчиков относительно указанного заключения эксперта не представлено, выводы, к которым пришли эксперты не оспорены в установленном законом порядке, ходатайств о назначении дополнительной либо повторной экспертизы заявлено не было. 

Таким образом, суд принимает данное экспертное заключение в качестве допустимого доказательства по делу и берет на основу при принятии решения по настоящему спору перечень работ, необходимый для устранения недостатков по установке пластиковых окон в подъездах многоквартирного дома, указанные в заключение эксперта от ***.

В соответствии с действующим законодательством, предоставление указанных услуг возложено на организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом. 

Причем в договоре управления многоквартирным домом перечень обязательных работ и услуг не может быть уменьшен по сравнению с перечнем, установленным законодательно.

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года.

Согласно п. 11 указанных Правил, содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества. 

В соответствии с п. 3.2.3 и п. 3.2.4 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, окна и двери лестничных клеток должны иметь плотно пригнанные притворы с установкой уплотняющих прокладок.

Лестничные клетки должны регулярно проветриваться с помощью форточек, фрамуг или створок окон на первом и верхнем этажах одновременно, а также через вентиляционные каналы и шахты.

В силу п. 4.7.1. и п.4.7.2 указанных Правил, организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать: исправное состояние окон, дверей и световых фонарей.

Неисправности заполнений оконных и дверных проемов:

неплотности по периметру оконных и дверных коробок; зазоры повышенной ширины в притворах переплетов и дверей; разрушение замазки в фальцах; отслоение штапиков; отсутствие или износ уплотняющих прокладок; загнивание и коробление элементов заполнений; ослабление сопряжений в узлах переплетов и дверных полотен; недостаточный уклон и некачественная заделка краев оконных сливов; отсутствие и ослабление крепления стекол и приборов, отслоение и разрушение окраски оконных коробок, переплетов и дверных полотен; засорение желобов в коробке для стока конденсата, промерзание филенок балконных дверей; проникание атмосферной влаги через заполнение проемов; щели в соединениях отдельных элементов между собой; обледенение отдельных участков окон и балконных дверей, приточных отверстий вентиляционных приборов под подоконниками в крупнопанельных домах следует устранять по мере их накопления, не допуская дальнейшего развития.

Пунктом 4.10.4.1. указанных Правил предусмотрено, что неисправности звукоизоляции ограждающих конструкций, звукоизолирующих прокладок в полах, перекрытиях и их примыканиях к стенам и перегородкам, в заполнениях оконных и дверных проемов, гильз в местах пересечения трубопроводами, стен, перегородок, перекрытий, жесткого крепления оборудования к стенам, перекрытиям, недостаточная изоляция перекрытий от ударного шума, неудовлетворительная регулировка и установка оборудования, механизмов и приборов, в том числе встроенных производств и т.п. должны своевременно выявляться и устраняться при текущем и капитальном (по проекту) ремонтах.

Кроме того, с 20 апреля 2013 года вступил в действие Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года №290, содержащий аналогичные нормы. 

В соответствии с ч. 2 ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; взнос на капитальный ремонт; плату за коммунальные услуги.

Согласно п. 29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, расходы за содержание и ремонт жилого помещения определяются в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая в том числе оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем электро, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учета, содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения и коммунальные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

При определении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, собственников помещений, которые выбрали управляющую организацию для управления многоквартирным домом, решение общего собрания собственников помещений в таком доме принимается на срок не менее чем один год с учетом предложений управляющей организации. Указанный размер платы устанавливается одинаковым для всех собственников помещений.

Предложения управляющей организации о перечне, объемах и качестве услуг и работ должны учитывать состав, конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества, а также геодезические и природно-климатические условия расположения многоквартирного дома (п. 31 Правил). 

При таких обстоятельствах, суд находит исковые требования к управляющей компании, которая в настоящее время управляет данным многоквартирным жилым домом – ООО «УК «Север», о проведении ремонтных работ для устранения недостатков, допущенных при установке пластиковых окон в подъездах многоквартирного дома по ..., подлежащими удовлетворению. 

Управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором (пункт 42 Правил содержания общего имущества). 

Поскольку судом установлено нарушение ответчиком прав потребителя, то у ФИО1 возникают правовые основания для компенсации морального вреда согласно ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу ст. 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и разъяснений, содержащимися в п. 45 Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», с ответчика подлежит взысканию компенсация морального вреда. Заявленная к взысканию сумма морального вреда в размере 1000 рублей, является завышенной, исходя из требований разумности и справедливости, учитывая степень нравственных страданий ФИО1, то, что истцом не представлено суду доказательств наступления негативных для него последствий, суд считает, что денежная компенсация в размере 200 рублей является соразмерной степени нравственных страданий истца . Во взыскании остальной части заявленной суммы компенсации морального вреда следует отказать, так как, каких – либо доказательств в обоснование доводов причинения морального вреда истцом в большем размере суду не представлено.

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и разъяснений содержащихся в п. 46, 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Обстоятельств, позволяющих освободить ответчика от оплаты штрафа, в материалах дела не имеется. Таким образом, удовлетворение исковых требований истца в части компенсации морального вреда, безусловно, влечет наложение на ответчика штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. Размер штрафа, исходя из присужденной судом денежной суммы, составляет 100 руб., который подлежит взысканию с ответчика в пользу ФИО1 и АКОО АЗПП «Сутяжник», по 50 руб. в пользу каждого. 

Согласно ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 ГПК РФ. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. 

Поскольку исковые требования о производстве ремонта подъезда удовлетворены, а оплата расходов по проведению экспертизы в сумме 28 800 руб., размер которых подтвержден документально, не произведена, то суд полагает необходимым взыскать с ответчика ООО «УК «Север» в пользу ООО «Лаборатория судебной строительно-технической экспертизы» возмещение судебных расходов по оплате экспертизы. 

Согласно ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина – в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Истец освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче иска, поскольку исковые требований вытекают из защиты прав потребителей, следовательно, подлежащая уплате государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика. При этом исковые требования носят неимущественный характер, в связи с чем, подлежащая уплате государственная пошлина в соответствии с положениями ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, составляет 300 руб. и подлежит взысканию с ООО «УК «Север» в доход местного бюджета.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Алтайской краевой общественной организации «Агентство по защите прав потребителей «Сутяжник» в интересах ФИО1 удовлетворить частично.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Север» для устранения дефектов, допущенных при проведении работ по установке оконных блоков в подъездах № ***, ***, ***, *** и *** жилого многоквартирного дома № *** по ..., выполнить следующие виды работ : 

Оконные блоки ОК-***, ОК-***, ОК-***, ОК-*** и ОК-***:

выполнить разборку облицовки внешних и внутренних откосов и отливов оконных блоков;

выполнить демонтаж подоконных досок (с дальнейшим использованием);

выполнить демонтаж оконных блоков (с дальнейшим использованием);

• выполнить установку оконных блоков в соответствии с требованиямиПриложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконныхблоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

• выполнить устройство монтажного шва между оконными блоками иповерхностями оконных проемов в соответствии с требованиями Раздела 5 ГОСТ30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновымпроемам. Общие технические условия» (конструкция монтажного шва должнавключать в себя три слоя: 1) основной центральный слой - обеспечение тепло-.звукоизоляции; 2) наружный слой герметизации - обеспечение диффузии влаги измонтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги.ультрафиолетового излучения, ветра); 3) внутренний слой герметизации -обеспечение пароизоляции и защита утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения);

выполнить установку подоконных досок в соответствии с требованиями Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

выполнить установку облицовки внешних и внутренних откосов оконных блоков;

выполнить установку отливов оконных блоков с установкой прокладки, снижающей шумовое воздействие дождевых капель в соответствии с требованиями Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

Оконные блоки ОК-***, ОК.-***, ОК-***, ОК-***, ОК-***, ОК-***, ОК-***, ОК-***, ОК-***, ОК-***, ОК-***, ОК-***, ОК-***, ОК-***, ОК-***, ОК-***, ОК-***, ОК-***,

ОК-*** и ОК-***:

выполнить разборку облицовки внешних и внутренних откосов и отливов оконных блоков;

выполнить демонтаж подоконных досок (с дальнейшим использованием, за исключением оконного блока ОК-***, при установке данного блока установить новую подоконную доску);

выполнить демонтаж оконных блоков (без дальнейшего использования);

выполнить установку новых оконных блоков в соответствии с требованиями Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», размеры оконных блоков подобрать таким образом, чтобы минимальный размер монтажного шва составлял не менее 20 мм и не более 60мм;

выполнить устройство монтажного шва между оконными блоками и поверхностями оконных проемов в соответствии с требованиями Раздела 5 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» (конструкция монтажного шва должна включать в себя три слоя: 1) основной центральный слой - обеспечение тепло-, звукоизоляции; 2) наружный слой герметизации - обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги, ультрафиолетового излучения, ветра); 3) внутренний слой герметизации -обеспечение пароизоляции и защита утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения);

выполнить установку подоконных досок в соответствии с требованиями Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

выполнить установку облицовки внешних и внутренних откосов оконных блоков;

выполнить установку отливов оконных блоков с установкой прокладки. снижающей шумовое воздействие дождевых капель в соответствии с требованиями Приложения «Г» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Север» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в сумме 200 рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в сумме 50 рублей, всего взыскать 250 руб.

Взыскать с общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Север» в пользу Алтайской краевой общественной организации «Агентство по защите прав потребителей «Сутяжник» штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований Алтайской краевой общественной организации «Агентство по защите прав потребителей «Сутяжник» в интересах ФИО1 отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Север» в доход муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края государственную пошлину 300 рублей.

Взыскать с общества ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Север» в пользу ООО «Лаборатория судебно - строительной экспертизы» в расходы по проведению судебной экспертизы в размере 28 800 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Рубцовский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий Ю.А. Тайлакова