Дело № 2-2126/2019

УИД 21RS0024-01-2019-002364-85

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 ноября 2019 года г. Чебоксары

Калининский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики в составе судьи Лащеновой Е. В., при секретаре судебного заседания Кипятковой А.Н., с участием представителя истца - помощника прокурора Калининского района г. Чебоксары Карлинова А.С., представителя ответчика ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора Калининского района г.Чебоксары в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Отель-ДИС» о возложении обязанности создать условия инвалидам и гражданам других маломобильных групп населения для беспрепятственного доступа к объекту социальной инфраструктуры, 

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора Калининского района г. Чебоксары с учетом уточнения обратился в суд с иском в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц (инвалидов) к ООО «Отель-ДИС» о возложении обязанности создать условия инвалидам и гражданам других маломобильных групп для беспрепятственного доступа к объекту социальной инфраструктуры в здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в течение шести месяцев после вступления решения суда в законную силу, а именно: на покрытии пешеходной дороги из бетонных плит, ведущей от проезжей части к входу в здание установить толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м.; на лестнице, ведущей к входу в здание, установить разделительные двусторонние поручни; дверные проемы во входе в здание установить с шириной в свету от 0,9 до 1,2 м.; в проеме двери во входе в здание установить порог высотой не более 0,014 м.; участки пола на коммуникационных путях перед дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, стационарные препятствия оборудовать тактильно-контрастными предупреждающими указателями глубиной 0,5-0,6 м. с высотой рифов 4 мм.на расстоянии 0,3 м. от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения, или на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного плотна, если дверь открывается навстречу движению; ширину дверного полотна и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку установить не менее 0,9 м.; оборудовать кабину лифта информирующей сигнализацией, доступной для инвалидов. Напротив выхода из лифтов, доступных для граждан маломобильных групп населения, на высоте 1,5 м. установить цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м. контрастное по отношению к фону стены; электророзетки в помещениях установить на высоте от 0,4 м. до 0,8 м. от уровня пола; ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, разместить на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м.; разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м. до 1,6 м.: перед входом в здание с указанием наименованияучреждения, времени оказания услуг (приемных часов), перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номераи назначения помещения; планировку и оборудование пяти номеров обустроить для предоставления услуг инвалидам на креслах-колясках: в номере обеспечить свободное пространство диаметром не менее 1,4 м. перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами, в санузле; размеры санитарно-гигиенических помещений для индивидуального пользования в жилых номерах для маломобильных групп населения установить не менее: ванной комнаты или совмещенного санузла 2,2х2,2 м.; уборной с умывальником (рукомойником) 1,6х2,2 м.; уборной без умывальника 1,2х1,6 м.; ширину полотна входной двери в номер установить не менее 0,9 м., ширину полотна дверного проема в санитарно-гигиеническое помещение номера установить не менее 0,8 м.; стойку регистрации оборудовать следующим образом: на высоте не более 0,80-0,85 м. над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м., глубина - не менее 0,5 м. Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги - не менее 1,0 м. Требования мотивированы тем, что ООО «Отель-ДИС» на праве собственности принадлежит часть нежилого восьмиэтажного кирпичного здания с частью кирпичного цокольного этажа, расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>. В нежилом помещении расположена гостиница ООО «Отель-ДИС». При этом часть здания, принадлежащего ООО «Отель-ДИС», не соответствует Своду правил СП 59.13330.2016, в связи с чем могут быть нарушены права граждан с ограниченными возможностями на равные со всеми гражданами возможности в пользовании общественными зданиями и получении социально-бытовых услуг.

Представитель истца Карлинов А.С. в судебном заседании исковые требования поддержал по изложенным в уточненном иске основаниям, вновь приведя их суду. 

Представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании не возражала против удовлетворения требований, не касающихся реконструкции и капремонта здания. Пояснила, что требование об установке ширины дверного полотна и открытых проемов в стене, выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку не менее 0,9 м., об обустройстве планировки и оборудования пяти номеров для предоставления услуг инвалидам на креслах-колясках, обеспечении в номере свободного пространства диаметром не менее 1,4 м. перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами, в санузле, а также об установке размеров ванной комнаты или совмещенного санузла 2,2х2,2 м., уборной с умывальником 1,6х2,2 м., уборной без умывальника 1,2х1,6 м. исполнить не возможно, поскольку они требуют перепланировки здания и больших финансовых затрат. Необходимо ломать стены между номерами, в результате чего общее количество номеров уменьшиться. Не смотря на несоответствие существующих номеров в части размеров, установленных СНИП в 2016 году, необходимое пространство для подъезда и разворота инвалидов-колясочников в номерах имеется. В настоящее время, в случае заселения в отель инвалидов на колясках, им предоставляются самые большие по площади номера в отеле. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, Калининская районная организация Всероссийского общества инвалидов, администрация г. Чебоксары, администрация Калининского района г. Чебоксары представителей для участия в судебном заседании не направили, извещены надлежащим образом.

Заслушав объяснения представителя истца, представителя ответчика, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав неопределенного круга лиц и интересов Российской Федерации.

ООО «Отель-ДИС» принадлежит на праве собственности часть нежилого восьмиэтажного кирпичного здания с частью кирпичного цокольного этажа - гостиница 

<

данные изъяты>: назначение - нежилое; площадь - 

<

данные изъяты>.; инвентарный №; литер - 

<

данные изъяты>; этажность - 8, цокольный; адрес: 

<

адрес>, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой Калининского района г. Чебоксары совместно с председателем 

<

данные изъяты> проведена проверка ООО «Отель-ДИС» на соблюдение федерального законодательства о социальной защите инвалидов. Проверкой установлено, что согласно справке о состоянии доступности для инвалидов и др. МГН от ДД.ММ.ГГГГ, выданной 

<

данные изъяты>, условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в гостиницу не созданы.

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

В силу п. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Согласно уставу ООО «Отель-ДИС» предметом деятельности общества является деятельность гостиниц с ресторанами. 

В силу характера оказываемых услуг населению гостиница ООО «Отель-ДИС», расположенная в 

<

адрес>, является объектом социальной инфраструктуры.

Однако ответчиком требования закона в части создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и граждан других маломобильных групп в гостиницу ООО «Отель-ДИС» нарушены.

Ст. 2 Конституции РФ предусматривает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Сводом правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 года №605, предусмотрены виды обеспечения беспрепятственного доступа объектов общественной инфраструктуры для доступности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В силу п. 7.1.1 СП 59.13330.2016 при проектировании жилых многоквартирных зданий кроме требований настоящего свода правил следует учитывать требования СП 54.13330.В гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах и т.п., при количестве номеров 20 и более, планировку и оборудование 5% общего числа номеров, следует предусматривать с учетом расселения различных категорий посетителей, в том числе инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения. Они должны обеспечивать техническую, информационно-сервисную и функциональную возможность предоставления услуг. Для предоставления услуг инвалидам на креслах-колясках в номере должно обеспечиваться свободное пространство диаметром не менее 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами, в санузле.При количестве номеров менее 20 требования по обеспечению доступности номеров для инвалидов различных категорий определяются заданием на проектирование.

Пунктом 5.1.11 СП 59.13330.2016 установлено, что покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.

В соответствии с п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 при ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни.

В силу п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 при проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м.

Пунктом 6.2.3 СП 59.13330.2016 установлено, что участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 - 0,6 м, с высотой рифов 4 мм. Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть: на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения; на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению; непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери. 

В силу 7.1.6 СП 59.13330.2016 ширину полотна входной двери в квартиру и балконной двери следует принимать не менее 0,9 м. Ширину полотна дверного проема в санитарно-гигиенических помещениях жилых домов и ширину межкомнатных дверей в квартире следует принимать не менее 0,8 м.

В соответствии с п. 6.2.16 СП 59.13330.2016 световая и звуковая информирующая сигнализация в кабине лифта, доступного для инвалидов, должна соответствовать требованиям. Напротив выхода из лифтов, доступных для МГН, на высоте 1,5 м должно быть цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены. Если стенка напротив выхода из лифта отсутствует, номер этажа обозначается на боковом откосе входного проема в лифт.

В силу п. 6.4.2 СП 59.13330.2016 электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола. Допускается применение в соответствии с заданием на проектирование выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой.

П. 6.4.3 СП 59.13330.2016 предусмотрено, что ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м.

В соответствии с п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

В силу п. 7.1.6 СП 59.13330.2016 ширину полотна входной двери в квартиру и балконной двери следует принимать не менее 0,9 м. Ширину полотна дверного проема в санитарно-гигиенических помещениях жилых домов и ширину межкомнатных дверей в квартире следует принимать не менее 0,8 м.

П. 8.1.7 СП 59.13330.2016 предусмотрено, что поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0 м.

Таким образом, поскольку ответчиком нарушены требования Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", исковые требования заместителя прокурора в части возложения на ответчика обязанности создать условия инвалидам и гражданам других маломобильных групп населения для беспрепятственного доступа в здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в соответствии со Сводом правил СП 59.13330.2016 в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу путем установки толщины швов между элементами покрытия не более 0,01 м. на покрытии пешеходной дороги из бетонных плит, ведущей от проезжей части к входу в здание; установки на лестнице, ведущей к входу в здание, разделительных двусторонних поручней; установки дверных проемов во входе в здание с шириной в свету от 0,9 до 1,2 м.; установки в проеме двери во входе в здание порога высотой не более 0,014 м.; оборудования участков пола на коммуникационных путях перед дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, стационарных препятствий тактильно-контрастными предупреждающими указателями глубиной 0,5-0,6 м. с высотой рифов 4 мм.на расстоянии 0,3 м. от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения, или на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного плотна, если дверь открывается навстречу движению; оборудования кабины лифта информирующей сигнализацией, доступной для инвалидов, установки напротив выхода из лифтов, доступных для граждан маломобильных групп населения, на высоте 1,5 м. цифрового обозначения этажа размером не менее 0,1 м. контрастного по отношению к фону стены; размещения ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м.; размещения информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м. до 1,6 м.: перед входом в здание с указанием номера и назначения помещения; установки ширины полотна входной двери в номер не менее 0,9 м., ширины полотна дверного проема в санитарно-гигиеническое помещение номера не менее 0,8 м.; оборудования стойки регистрации следующим образом: на высоте не более 0,80-0,85 м. над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м., глубина - не менее 0,5 м. Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги - не менее 1,0 м. подлежат удовлетворению.

При этом суд с учетом требований п. 7.1.1 СП 59.13330.2016 возлагает на ответчика обязанность установки ширины дверного полотна и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку не менее 0,9 м., установки электророзеток в помещениях на высоте от 0,4 м. до 0,8 м. от уровня пола в 5% номеров от общего числа номерного фонда гостиницы. 

В соответствии с п. 4.1 СП 59.13330.2016 требования настоящего свода правил подлежат выполнению при проектировании новых, реконструкции существующих, а также подлежащих капитальному ремонту и приспособлению зданий и сооружений. Они распространяются на функционально-планировочные элементы зданий и сооружений, отведенные для них земельные участки, включая подходы к зданиям и сооружениям, входные узлы, внутренние коммуникации, пути эвакуации, помещения проживания и для предоставления услуг (обслуживания) и места приложения труда. Требования распространяются также на информационное и инженерное обустройство зданий, сооружений и земельных участков. В случае невозможности при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений полного приспособления объекта для нужд МГН следует осуществлять проектирование архитектурно-строительных, инженерно-технических решений и организационные мероприятия по адаптации объектов в рамках "разумного приспособления".

В п. 3.38 СП 59.13330.2016 указано, что разумным приспособлением является внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод.

Согласно техническому паспорту от ДД.ММ.ГГГГ, составленному 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> возведен в 

<

данные изъяты> году. 

Из объяснений представителя ответчика следует, что реконструкция здания в части перепланировки номерного фонда для нужд маломобильных групп населения требует больших затрат и фактически не исполнима. В настоящее время ответчик не планирует проводить реконструкцию и капитальный ремонт отеля. 

П. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено, что реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Согласно п. 14.2 этой же статьи капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

Истцом не представлены доказательства соразмерности затрат на обустройство планировки и оборудования пяти номеров для предоставления услуг инвалидам на креслах-колясках: обеспечении в номере свободного пространства диаметром не менее 1,4 м. перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами, в санузле; установление размеров санитарно-гигиенических помещений для индивидуального пользования в жилых номерах для маломобильных групп населения не менее: ванной комнаты или совмещенного санузла 2,2х2,2 м.; уборной с умывальником (рукомойником) 1,6х2,2 м.; уборной без умывальника 1,2х1,6 м., а также не представлен адаптационный план реконструкции здания 1981 года постройки. 

Также истцом не предоставлено доказательств о невозможности принятия решений и организационных мероприятий по адаптации объекта в рамках "разумного приспособления".

С учетом установленных по делу обстоятельств и имеющихся доказательств суд отказывает в удовлетворении иска в части возложении обязанности на общество с ограниченной ответственностью «Отель-ДИС» об обустройстве планировки и оборудования пяти номеров для предоставления услуг инвалидам на креслах-колясках: обеспечении в номере свободного пространства диаметром не менее 1,4 м. перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами, в санузле; установлении размеров санитарно-гигиенических помещений для индивидуального пользования в жилых номерах для маломобильных групп населения не менее: ванной комнаты или совмещенного санузла 2,2х2,2 м.; уборной с умывальником (рукомойником) 1,6х2,2 м.; уборной без умывальника 1,2х1,6 м.

В остальной части требования подлежат удовлетворению.

Истец вправе обратиться в суд с данными требованиями при приведении обоснования разумного приспособления здания для нужд маломобильных групп населения в данной части. 

Ч. 1 ст. 206 ГПК РФ установлено, что при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

Согласно ч. 2 ст. 206 ГПК РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.

В исковом заявлении истец просит возложить обязанность на ответчика создать условия для беспрепятственного доступа в задание в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу, суд находит данный срок достаточным для исполнения решения. 

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, в состав которых в силу ст. 88 ГПК РФ входит, в том числе, и государственная пошлина. 

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в местный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

В соответствии со ст. 333.19 Налогового кодекса РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 6000 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Возложить на общество с ограниченной ответственностью «Отель-ДИС» обязанность создать условия инвалидам и гражданам других маломобильных групп населения для беспрепятственного доступа в здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в соответствии со Сводом правил СП 59.13330.2016 в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу:

- установить толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. на покрытии пешеходной дороги из бетонных плит, ведущей от проезжей части к входу в здание; 

- установить на лестнице, ведущей к входу в здание, разделительные двусторонние поручни;

- установить дверные проемы во входе в здание с шириной в свету от 0,9 до 1,2 м.; - установить в проеме двери во входе в здание порог высотой не более 0,014 м.; 

- оборудовать участки пола на коммуникационных путях перед дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, стационарные препятствия тактильно-контрастными предупреждающими указателями глубиной 0,5-0,6 м. с высотой рифов 4 мм.на расстоянии 0,3 м. от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения, или на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного плотна, если дверь открывается навстречу движению; 

- установить ширину дверного полотна и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку не менее 0,9 м. в 5% номеров от общего числа номерного фонда гостиницы; 

- оборудовать кабины лифта информирующей сигнализацией, доступной для инвалидов;

- установитьнапротив выхода из лифтов, доступных для граждан маломобильных групп населения, на высоте 1,5 м. цифровые обозначения этажа размером не менее 0,1 м. контрастное по отношению к фону стены; 

- установитьэлектророзетки в помещениях на высоте от 0,4 м. до 0,8 м. от уровня пола в 5% номеров от общего числа номерного фонда гостиницы;

- разместитьручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м.; 

- разместить информирующие тактильные табличкидля людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м. до 1,6 м.: перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения; 

- установитьширину полотна входной двери в номер не менее 0,9 м., ширину полотна дверного проема в санитарно-гигиеническое помещение номера не менее 0,8 м.в5% номеров от общего числа номерного фонда гостиницы;

- оборудоватьстойки регистрации следующим образом: на высоте не более 0,80-0,85 м. над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м., глубина - не менее 0,5 м. Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги - не менее 1,0 м.

Отказать в удовлетворении требований в части возложения обязанности на общество с ограниченной ответственностью «Отель-ДИС»обеспечить планировку и оборудование пяти номеров для предоставления услуг инвалидам на креслах-колясках в виде обеспечения в номере свободного пространства диаметром не менее 1,4 м. перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами, в санузле; установления размеров санитарно-гигиенических помещений для индивидуального пользования в жилых номерах для маломобильных групп населения не менее: ванной комнаты или совмещенного санузла 2,2х2,2 м.; уборной с умывальником (рукомойником) 1,6х2,2 м.; уборной без умывальника 1,2х1,6 м.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Отель-ДИС» в доход местного бюджета госпошлину в размере 6000 (шесть тысяч) рублей. 

Решение может быть обжаловано в Верховый Суд Чувашской Республики путем подачи апелляционной жалобы через Калининский районный суд г. Чебоксары в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 15 ноября 2019 года.

Судья Е.В. Лащенова