Дело № 12-145/2025

УИД 55RS0006-01-2025-004167-17

РЕШЕНИЕ

24 сентября 2025 года г. Омск

Судья Советского районного суда г. Омска Рыбалко О.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем Епанешниковым С.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в 

<

...>, каб. 201, жалобу защитника Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» ФИО1 на постановление врио начальника отдела – старшего судебного пристава ОСП по Советскому АО г. Омска ГУФССП России по Омской области ФИО2 № … от … по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, в отношении Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11»,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением врио начальника отдела – старшего судебного пристава ОСП по Советскому АО г. Омска ГУФССП России по Омской области ФИО2 № …. от … Акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (далее – АО «ТГК-11», общество) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Не согласившись с указанным постановлением, защитник АО «ТГК-11» ФИО1, действующая на основании доверенности, обратилась в суд с жалобой, ссылаясь на его незаконность и необоснованность. В обоснование доводов указала, что основанием для привлечения АО «ТГК-11» к административной ответственности явилось неисполнение в срок до … требования от … № … судебного пристава-исполнителя ОСП по Советскому АО г. Омска ГУФССП России по Омской области ФИО3 Вместе с тем, АО «ТГК-11» в письмах от … № …, от … № … направило документы судебному приставу-исполнителю, подтверждающие исполнение требований решения суда. В частности, письмом АО «ТГК-11» от … №… судебному приставу-исполнителю были направлены документы, подтверждающие исполнение оставшихся требований решения суда. … письмом №… АО «ТГК-11» сообщено судебному приставу-исполнителю о подаче в Центральный районный суд г. Омска заявления об отсрочке исполнения решения, в котором было заявлено об отложении исполнительных действий и применении мер принудительного характера. Не смотря на это … судебным приставом-исполнителем в отношении АО «ТГК-11» составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение решения Центрального районного суда г. Омска от … по делу №…. … судебным приставом-исполнителем в качестве специалиста привлечены сотрудники Сибирского управления Ростехнадзора. На момент вынесения постановления о привлечении АО «ТГК-11» к административной ответственности – …, консультации и пояснения специалиста Ростехнадзора в материалах исполнительного производства отсутствовали. Считает, что у должностного лица ОСП по Советскому АО г. Омска ГУФССП России по Омской области отсутствовали основания для привлечения АО «ТГК-11» к административной ответственности по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ, в связи с чем в действиях общества отсутствует событие и состав правонарушения. АО «ТГК-11» предпринимает все зависящие от общества мероприятия по исполнению решения, представило в исполнительное производство документы, подтверждающие выполнение требований судебного пристава-исполнителя, реализовало право на подачу заявления об отсрочке исполнения решения. Постановление об административном наказании вынесено в отсутствие пояснений специалистов Сибирского управления Ростехнадзора и надлежащего анализа представленных документов, свидетельствующих об исполнении решения суда. 

Просит постановление врио начальника отдела – старшего судебного пристава ОСП по Советскому АО г. Омска ГУФССП России по Омской области ФИО2 № … от … о назначении АО «ТГК-11» административного наказания по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ отменить, производство по делу прекратить.

В судебном заседании защитник АО «ТГК-11» ФИО4 доводы жалобы поддержал в полном объеме, по основаниям в ней изложенным. Просил постановление должностного лица административного органа отменить в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения. Представил дополнительные письменные пояснения и реестр требований по исполнению решения суда, указав, что на момент возбуждения исполнительного производства было не выполнено 196 пунктов требований из решения суда, подлежащих исполнению в течение 4 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда. К моменту исполнения требования судебного пристава от … обществом было выполнено 82 пункта судебного акта. В связи с чем, количество требований судебного пристава-исполнителя составило 114 пунктов. Письмом АО «ТГК-11» от …. в адрес судебного пристава-исполнителя направлены документы об исполнении 44 требований судебного акта. Таким образом, АО «ТГК-11» предпринимает все зависящие от общества меры по исполнению требований судебного акта. Данный факт свидетельствует об отсутствии в действиях общества события уклонения от исполнения судебного акта или умысла на такое уклонение. Подробная информация о причинах неисполнения пунктов требований решения суда указана в представленному суду реестре. АО «ТГК-11» в силу определенных трудностей не может исполнить ряд требований. Причины неисполнения требований решения суда разные, в том числе, из-за отсутствия людей, заключения договоров с подрядчиками, закупочные процедуры, получение положительных заключений экспертиз промышленной безопасности и т.д., все указано в представленном суду реестре и соответствует ведомостям объема работ (ВОР), разработанным АО «ТГК-11» для исполнения решения суда. В настоящее время начало отопительного сезона, одновременно ведутся и ремонтные работы в данном направлении. Работает два котла, но с похолоданием потребуется подключение еще одного. В реестре также указано, что ряд работ может быть выполнен собственными силами АО «ТГК-11», это пункты реестра, где указано, что работа будет выполнена персоналом СП «Энергоремонт». Полагал, что судебному приставу-исполнителю, прежде чем привлекать к административной ответственности, необходимо было проверить исполнение обществом пунктов требований по решению суда, которые были направлены ему в виде актов …. во исполнение выданного приставом требования. Также считал, что срок исполнения требований в решении суда был установлен судом необъективно. Сроки исполнения требований решения суда, указанные в представленном суду реестре просчитаны обществом и реальны к исполнению. Считал, жалоба подлежит удовлетворению.

Судебный пристав-исполнитель ОСП по Советскому АО г. Омска ГУФССП России по Омской области ФИО3 в судебном заседании доводы жалобы считал необоснованными и не подлежащими удовлетворению. Полагал постановление вынесено законно и обоснованно. Требование, вынесенное в отношении АО «ТГК-11» не исполнено в полном объеме, данные о частичном исполнении требования у судебного пристава-исполнителя на момент вынесения протокола об административном правонарушении …. отсутствовали. Специалист Ростехнадора представил справки позже. Считал, что АО «ТГК-11» не предпринято должных мер к исполнению решения суда, сведений об обращении и получении заключений об исполнении требований решения суда от прокурора или специалистов Ростехнадзора обществом в ОСП по Советскому АО г. Омска не представлялось. Давать оценку актам, представленнным АО «ТГК-11» …, у пристава не имелось ввиду отсутствия специальных познаний, в связи с чем и был привлечен … специалист Ростехнадзора. Постановление о взыскании исполнительского сбора от … вступило в законную силу, обществом не оспаривалось, исполнительский сбор в размере 50000 рублей обществом оплачен. Постановление о возбуждении исполнительного производства, взыскании исполнительского сбора вручены должнику, реестры в виде скриншотов отправки суду представлены. Также указал, что решение суда содержит разные сроки исполнения требований, в связи с чем объемный исполнительный лист разделен приставом также по срокам исполнения. Нарушения, указанные в протоколе об административном правонарушении № … от … и постановлении о назначении административного наказания № … от …, должны были быть исполнены обществом в течение 4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Просил в удовлетворении жалобы отказать в полном объеме.

Представители прокуратуры г. Омска (взыскателя по исполнительному производству) ФИО5, ФИО6 в судебных заседаниях доводы жалобы считали необоснованными. Полагали, что сроки, установленные в решении суда разумные. В настоящее время ведется исполнительное производство и исполнение решения суда в рамках контроля судебного пристава-исполнителя. Вместе с тем, контроль за исполнением решения суда как органами прокуратуры, так и органами Ростехнадзора, продолжает осуществляться, проводятся совместные проверки. Несомненно, работа АО «ТГК-11» ведется по исполнению решения суда, но не в том объеме и сроки исполнения решения суда нарушены обществом. Указали, что на момент привлечения АО «ТГК-11» к административной ответственности по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ решение суда не было исполнено в полном объеме, привлечение общества к административной ответственности является обоснованным. Просили отказать в удовлетворении жалобы.

Специалист Сибирского управления Ростехнадзора ФИО7 (подписка о разъяснении прав отобрана) в судебном заседании пояснил, что Управлением Ростехнадзора ведется контроль по исполнению решения суда. Судебным приставом-исполнителем было принято постановление о привлечении специалиста к участию в исполнительном производстве и направлены акты выполненных работ обществом от … во исполнение решения суда. Управление Ростехнадзора была проведена проверка устранения нарушений в области промышленной безопасности в соответствии с решением Центрального районного суда от …. В ходе проверки было установлено, что действительно ряд нарушений был устранен АО «ТГК-11» по состоянию на …, составлены соответствующие справки, в которых было описано нарушение по решению суда и результат выполнения. Информация по устранению нарушений в виде справок направлена в адрес судебного пристава-исполнителя …. Вместе с тем, не все пункты решения суды были выполнены, о чем указано в справках. Проверка представляет большой объем работы, в основном сверка проводится документарная. Выполненные обществом пункты снимаются с контроля Ростехнадзора. Полагал, что если судом принято решение о возложении обязанности на общество по исполнению ряда нарушений, срок, установленный для устранения данных нарушений, судом проверен в части его исполнимости и обоснован. Решение суда вступило в законную силу.

Выслушав лиц, участвующих в деле, оценив доводы жалобы, изучив материалы дела и представленные в ходе судебного разбирательства материалы, суд приходит к следующему.

Часть 1 статьи 17.15 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

На основании ст. 5 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее по тексту - Федеральный закон № 229-ФЗ) принудительное исполнение судебных актов возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы.

Положениями ст. 6 Федерального закона № 229-ФЗ установлено, что законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации. Невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, воспрепятствование осуществлению судебным приставом-исполнителем функций по исполнению судебных актов влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Из ч. 1 ст. 105 Федерального закона № 229-ФЗ следует, что в случаях неисполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, в срок, установленный для добровольного исполнения, а также неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 112 настоящего Федерального закона, и устанавливает должнику новый срок для исполнения.

В силу части 2 указанной статьи при неисполнении должником требований, содержащихся в исполнительном документе, без уважительных причин во вновь установленный срок должностным лицом службы судебных приставов составляется в отношении должника протокол об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и устанавливается новый срок для исполнения. Если для исполнения указанных требований участие должника необязательно, то судебный пристав-исполнитель организует исполнение в соответствии с правами, предоставленными ему настоящим Федеральным законом.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Как следует из материалов дела и установлено судом, решением Центрального районного суда г. Омска от …., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от … и кассационным определением Восьмого Кассационного суда общей юрисдикции от …, по гражданскому делу № … по иску прокурора города Омска в интересах неопределенного круга лиц, к АО «ТГК-11» о возложении обязанности по устранению нарушений законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов на структурном подразделении ТЭЦ-5 акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» исковые требования прокурора города Омска удовлетворены. 

Решением суда постановлено: «Обязать акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» в срок до … в отношении опасного производственного объекта, на котором эксплуатируются подъемные сооружения «Площадка главного корпуса ТЭЦ структурного подразделения «ТЭЦ-5», регистрационный номер …. III класс опасности АО «ТГК № 11»:

1.1. в отношении рельсового пути козлового крана ККТ-5, зав. № …, уч. № …:

- заменить дефектные полушпалы рельсового пути козлового крана;

- устранить ослабление крепления направляющих;

- стыковые скрепления рельсового пути козлового крана привести в соответствие в нормативно-технической документацией, уменьшить зазоры в стыках рельсов до 3 мм;

- установить заземляющие перемычки в стыках направляющих;

- очистить рельсовый путь козлового крана от растительности;

- закрепить отключающую линейку со стороны гибкого кабеля токоподвода крана рельсового пути козлового крана;

1.2. выполнить акт сдачи-приемки, подтверждающий готовность рельсового пути козлового крана ККТ-5, зав. № …, уч. № …., к эксплуатации;

1.5. в отношении рельсового пути мостового крана зав. № ….:

- привести тупиковые опоры в соответствие с нормативно-технической документацией, проектом рельсового пути мостового крана;

- тупиковые опоры установить на краю балки в соответствии с федеральными правилами и нормами;

- изготовить паспорта на тупиковые опоры;

- установить страховочные канаты в комплекте;

- установить стыковые накладки на направляющих;

- привести в соответствие с проектом рельсового пути мостового крана, нормативно-технической документацией установленные металлоконструкции (стульчики);

- проварить пластины в соединении верхнего пояса балки с закладными колоннами;

- провести проверку заземления;

- установить частично отсутствующие кронштейны в соединении верхнего пояса с закладными пластинами на колоннах;

1.6. выполнить акт сдачи-приемки, подтверждающий готовность рельсового пути мостового крана зав. № ….к эксплуатации;

1.7. в отношении рельсового пути мостового крана зав. № …:

- тупиковые упоры заменить 4 шт;

- изготовить паспорта тупиковых упор;

1.8. выполнить акт сдачи-приемки, подтверждающий готовность рельсового пути мостового крана зав. № …. к эксплуатации;

1.11. в отношении рельсового пути мостового крана зав. № …:

- на рельсовой нити «А» элемент кранового пути «направляющие» уменьшить продольный уклон на участках пути до допустимых нормативно-технической документацией значений;

- на рельсовой нити «Б» элемент кранового пути «направляющие» уменьшить зазор в одном стыке согласно проекту рельсового пути мостового крана, нормативно-технической документации;

- провести сварку тупиковых опор по периметру и закрепить к балкам;

- изготовить паспорта на тупиковые опоры;

- установить страховочные канаты в комплекте;

- установить стыковые накладки на направляющих;

- крепление к верхним поясам балок направляющих привести в соответствие с проектом рельсового пути мостового крана, нормативно-технической документацией;

- установить болты в стыках опорных балок между собой;

- опорные балки привести в соответствие с нормативно-технической документацией, установить шпильки с колонн;

- на опорных балках установить кронштейны в соединении верхнего пояса с закладными пластинами на колоннах.

1.12. выполнить акт сдачи-приемки, подтверждающий готовность рельсового пути мостового крана зав. № …. к эксплуатации.

1.13. в отношении рельсового пути мостового крана зав. № ….:

- на рельсовой нити «А» установить частично отсутствующие болты на опорных балках;

- на рельсовой нити «Б» (троллеи) устранить смещение в стыках направляющих в соответствии с допуском;

- на рельсовой нити «Б» (троллеи) продольный уклон на участках пути привести в соответствие с допустимыми значениями согласно проекту рельсового пути мостового крана, нормативно-технической документации;

- установить плафоны на сигнальных лампах троллей;

- восстановить работоспособность сигнальных ламп троллей;

- установить частично отсутствующие шайбы под болтами крепления опорных балок между собой;

- заменить 100 % длины крепления направляющих в соответствии с нормативно-технической документацией;

- установить стыковые накладки в стыках направляющих;

- произвести отверстия в направляющих под болты стыковых накладок;

- провести проверку заземления;

- привести в соответствие с нормативно-технической документацией размер ширины колеи кранового пути;

- тупиковые упоры заменить 4 шт;

- изготовить паспорта тупиковых упор;

1.14. выполнить акт сдачи-приемки, подтверждающий готовность рельсового пути мостового крана зав. № …. к эксплуатации;

1.15. в отношении рельсового пути мостового крана зав. № …:

- тупиковые упоры установить в соответствии с федеральными правилами и нормами, проектом рельсового пути мостового крана;

- изготовить паспорта тупиковых упор;

- установить страховочные канаты;

- установить защитные плафоны на лампах;

- установить стыковые накладки, устранить смещения в стыках направляющих;

- привести в соответствие с проектом рельсового пути мостового крана крепления направляющих к верхнему поясу балки;

- установить дистанционные шайбы под болтами крепления нижнего пояса к закладным колонн;

1.16. выполнить акт сдачи-приемки, подтверждающий готовность рельсового пути мостового крана зав. № … к эксплуатации;

1.17. в отношении рельсовых путей мостовых кранов зав. № № …:

- на рельсовой нити «А» (троллеи) укрепить частично ослабленные болты, установить частично отсутствующие болты в соединении балок между собой;

- на рельсовой нити «А» укрепить частично ослабленные крепления кронштейнов, соединяющих листы металлоконструкций с закладными деталями колонн;

- на рельсовой нити «Б» уменьшить зазор в стыках до допустимых нормативно-технической документацией значений;

- на рельсовой нити «Б» укрепить частично ослабленные болты в соединении балок между собой;

- на рельсовой нити «Б» укрепить ослабленные болты в узлах крепления балок и колонн;

- заменить деформированный тупиковый опор;

- изготовить паспорта тупиковых упор;

- на крановом пути укрепить частично ослабленные болты элементов металлоконструкций галерей с элементами колонн и балок;

- установить стыковые накладки в стыках направляющих;

- устранить смещения в стыках направляющих;

- устранить трещины и сколы по сварке стыков направляющих;

- устранить трещины и не провары по сварным швам в соединении между промежуточными кронштейнами и закладными на колоннах;

1.18. выполнить акт сдачи-приемки, подтверждающий готовность рельсового пути мостовых кранов зав. № № …. к эксплуатации;

1.19. в отношении рельсового пути мостового крана зав. № …:

- установить опорную балку согласно проекту рельсового пути мостового крана и проекта здания;

- тупиковые упоры заменить 4 шт;

- изготовить паспорта тупиковых упор;

- заменить 100 % пути направляющих в соответствии с нормативно-технической документацией;

- установить стыковые накладки в стыках направляющих;

- установить частично отсутствующие шайбы под болтами крепления опорных балок между собой;

- установить дистанционные шайбы в соединении балка колонна;

- установить шпильки крепления балки с колонной;

- установить страховочные канаты;

- привести в соответствие с нормативно-технической документацией размер ширины колеи кранового пути;

- убрать строительный мусор на опорных балках;

1.20. выполнить акт сдачи-приемки, подтверждающий готовность рельсового пути мостового крана зав. № ….к эксплуатации; 

1.21. в отношении рельсового пути мостового крана зав. № …:

- на рельсовой нити «Б» (троллеи) установить плафоны на сигнальных лампах троллей, установить 2 светофора;

- тупиковые упоры заменить 4 шт;

- изготовить паспорта тупиковых упор;

- восстановить отсутствующие болты в соединении опорных балок между собой;

- восстановить частично отсутствующие шайбы под болтами в соединении балок между собой;

- укрепить ослабленные болты в соединении балок между собой;

- уменьшить продольный уклон направляющих до допуска согласно нормативно-технической документации;

- в стыках направляющих установить стыковые накладки;

- заменить 100 % пути направляющих в соответствии с нормативно-технической документацией;

- натянуть страховочные канаты, закрепить на колоннах, заменить канаты в соответствии с нормативно-технической документацией;

- привести в соответствие с нормативно-технической документацией размер ширины колеи кранового пути;

1.22. выполнить акт сдачи-приемки, подтверждающий готовность рельсового пути мостового крана зав. № … к эксплуатации;

1.23. в отношении рельсового пути мостовых кранов зав. №№ ….:

- на рельсовой нити «А» (троллеи) устранить зазор в стыке направляющих;

- на рельсовой нити «А» (троллеи) установить участок направляющей не менее 6 метров;

- на рельсовой нити «А» (троллеи) устранить скол бетона на колонне;

- на рельсовой нити «Б» устранить зазор между фланцами балок;

- тупиковые упоры установить в соответствии с федеральными правилами и нормами, проектом рельсового пути мостового крана;

- изготовить паспорта тупиковых упоров;

- очистить от мусора проходные галереи вдоль кранового пути;

- привести в соответствие с нормативно-технической документацией, проектом рельсового пути мостовых кранов размер ширины галереи;

- укрепить ослабленные болты в соединении балок между собой, установить частично отсутствующие болты в соединении балок между собой;

- установить стыковые накладки в стыках направляющих;

- уменьшить продольный уклон направляющих до допуска согласно нормативно-технической документации;

- установить частично отсутствующие болты с гайкой и шайбой крепления крепежных кронштейнов к опорной балке;

- устранить смещение направляющих и сколы торцов частично в стыках;

- привести в соответствие с допуском поперечный уклон на участках пути;

- устранить трещины в стыках направляющих;

1.24. выполнить акт сдачи-приемки, подтверждающий готовность рельсового пути мостовых кранов зав. № № … к эксплуатации.

2. Обязать акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» в срок до … в отношении опасного производственного объекта «Площадка хранения мазутного топлива структурного подразделения «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11» рег. № …., класс опасности III:

2.1. организовать защиту от перелива приемным емкостям №1. Инв. №…., №2. Инв. № ….;

2.2. разработать паспорта в отношении технических устройств, эксплуатируемых на опасных производственных объектах складов нефти и нефтепродуктов: приемная емкость №1. Инв. №…; приемная емкость №….. Инв. №…, мазутный насос …, тип-….. Рег. №….. Зав. № ….;

2.3. оснастить мазутный бак №…., Инв. №…., мазутный бак №…, Инв. №…. системой размыва донных отложений;

2.4. выполнить визуально-измерительный контроль наружной поверхности мазутного бака № …. с полным удалением теплоизоляции;

2.5. устранить пропуск мазута через уплотнительный материал или набивку уплотнения штока запорного устройства у мазутного бака …., …., помещение обслуживания задвижек, на трубопроводе мазута от насосов … на вход мазутного бака …., обеспечить их герметичность;

2.6. В части сооружения подземного резервуара (приемная емкость №….. Инв. №….):

- выполнить защитное антикоррозионное покрытие металлических балок покрытия обслуживающего помещения;

- восстановить защитный слой бетона плит покрытия обслуживающего помещения, с предварительной очисткой поврежденных участков от ослабленного и отслаивающегося материала, а также очистки арматуры от продуктов коррозии;

- устранить протечки технологических жидкостей;

- восстановить штукатурный слой наружного стенового ограждения обслуживающего помещения, с предварительным удалением ослабленного и отслаивающегося материала;

В части сооружения подземного резервуара (приемная емкость №….. Инв.№ №….):

- выполнить защитное антикоррозионное покрытие металлических балок покрытия обслуживающего помещения;

- восстановить защитный слой бетона плит покрытия обслуживающего помещения;

- восстановить штукатурный слой наружного стенового ограждения обслуживающего помещения.

В здании мазутонасосной станции инв. № …:

- восстановить отделку фасадов;

- выполнить ремонт отмостки здания;

- выполнить замену окон здания с деревянными переплетами на окна из ПВХ профилей;

- зачистить металлические конструкции от коррозии металла;

- восстановить антикоррозионное покрытие металлических дверей.

3. Обязать акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» в течение 4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу в отношении химически опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ структурного подразделения «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11», рег. № …., II класса опасности, АО «ТГК-11»:

3.2. разработать и утвердить документ, предусматривающий комплекс компенсационных мер по дальнейшей безопасной эксплуатации ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ структурного подразделения «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11», рег. № …., II класс опасности;

3.5. демонтировать оборудование ХОПО II класса опасности «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ структурного подразделения «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11», выведенное из действующей химико-технологической системы (баки соляной кислоты, тех. № 1, 2, насосы соляной кислоты НПК-1, 2, 3);

3.6. ввести в эксплуатацию мерники серной кислоты, тех. № 1, 2, согласно постоянному технологическому регламенту № 1 химического цеха СП «ТЭЦ-5» ИН-1ТР, утвержденным … техническим директором АО «ТГК-11»;

3.8. обеспечить наличие аварийных комплектов средств индивидуальной защиты в хранилищах химически опасных веществ, местах, где проводят работу с химически опасными веществами (кислота серная, натр едкий технический, кислота соляная, раствор калия гидроокиси, гидразин гидрат технический, аммиак водный технический) химического цеха и электролизной установки ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ структурного подразделения «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11»;

3.9. демонтировать не аттестованные в установленном порядке контрольно-измерительные приборы (уровнемерные стёкла) с баков аммиака водного технического, тех. № № 1, 2, 3, баков раствора гидразин гидрата, тех. № № 2, 3, ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ структурного подразделения «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11»;

3.11. провести экспертизу промышленной безопасности сооружения – эстакады для выгрузки реагентов по истечении срока безопасной эксплуатации, установленного заключением экспертизы промышленной безопасности от …. №…..

4. Обязать акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» в течение 4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу в отношении опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ структурного подразделения «ТЭЦ-5», регистрационный номер …., III класс опасности, АО «ТГК № 11»:

4.2. -восстановить защитное антикоррозийное покрытие металлических листов стенового ограждения (Пролет «А-Г» по оси «30»);

-в срок до …. выполнить ремонт кровли путем замены гидроизоляционного слоя;

Обязать акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» в течение 4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу в отношении опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ структурного подразделения «ТЭЦ-5», регистрационный номер …., III класс опасности, АО «ТГК № 11»:

4.3. провести экспертизу промышленной безопасности здания теплового пункта;

4.4. провести экспертизу промышленной безопасности эстакады от ПВК до ограды ТЭЦ-5 (опоры №….);

4.5. провести экспертизу промышленной безопасности эстакады от ГК до ОВК ХВО (опоры №….);

4.6. провести экспертизу промышленной безопасности эстакады от ГК до ОВК ХВО (опоры №…);

4.7. провести экспертизу промышленной безопасности эстакады от ОВК ХВО до приемной камеры циркнасосной (опоры №….);

4.8. провести экспертизу промышленной безопасности эстакады от НГВС до дробильного корпуса (опоры №….);

4.9. провести экспертизу промышленной безопасности эстакады от ТП до 6-го коридора (опоры №….);

4.10. провести экспертизу промышленной безопасности эстакады от ПВК до ГК (опоры №….);

4.11. провести экспертизу промышленной безопасности эстакады вдоль ГК (опоры №…);

4.15. комиссии по техническому расследованию инцидентов, произошедших на ТУ определить срок проведения экспертизы промышленной безопасности в соответствии с требованиями нормативной технической документации;

В отношении котельного цеха:

4.16. провести ответственным за исправное состояние, безопасную эксплуатацию котлоагрегатов ст.№ №1-9 совместно с ответственным за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией котлов внутренние осмотры стенок элементов котлов (барабаны, коллектора) перед началом проведения и после окончания планового ремонта;

4.17. осуществить контроль при эксплуатации трубопроводов котельного цеха степень затяжки пружин подвесок и опор в рабочем и холодном состоянии;

4.18. провести экспертизу промышленной безопасности газоходов от котлоагрегатов до дымовых труб;

В отношении котлоагрегата …. ст.№1, зав. №…., уч. №… котельного цеха:

4.22. провести замену коллекторов «горячей ступени» пароперегревателя котла ст. №1 из ст. …..;

4.24. принять меры по удалению внутренних отложений из поверхностей нагрева котла, а также препятствующие образованию отложений;

4.25. провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) несущим металлическим конструкциям, воспринимающим нагрузку от массы котла ст.№1 (каркасу котла), отработавшего нормативно срок службы 30 лет;

4.27. провести экспертизу промышленной безопасности котлоагрегату …..ст. №1 после проведения восстановительных ремонтов после инцидента (повреждение горячей ступени пароперегревателя), произошедшего …., в результате которого было повреждено оборудование под давлением;

4.29. устранить неплотности топки и газоходов котла … ст. №.1;

4.30. восстановить частично отсутствующую чистовую изоляцию на экранной панели №11,12 (отм. 13 м, справа/тыл);

4.31. восстановить частично разрушенную тепловую изоляцию на экранной панели №3 (отм. 15 м, слева);

4.32. восстановить частично разрушенную тепловую изоляцию на экранной панели №11 (отм. 15 м, справа);

4.33. восстановить обрушение изоляции на бункере золы (отм. 15 м, справа/фронт);

4.34. восстановить частичное отсутствие чистовой изоляции на экранных панелях (отм. 18 м, фронт/слева);

4.35. восстановить разрушенную изоляцию на бункерах золы (отм. 18 м, справа);

4.36. восстановить частично отсутствующую изоляцию на поворотном газоходе (отм. 22 м, 26 м, слева);

4.37. восстановить частично отсутствующую изоляцию на конвективной шахте (отм. 26 м, тыл);

4.38. восстановить частично отсутствующую изоляцию на поворотном газоходе (отм. 26 м, справа);

4.39. восстановить частично отсутствующую изоляцию на трубопроводе 159х20 мм (отм. 29 м, фронт);

4.40. восстановить частично отсутствующую изоляцию на УСК (отм. 32 м, слева);

4.41. восстановить тепловую изоляцию на улитке …. (отм. 0 м);

4.42. восстановить тепловую изоляцию на улитке …. (отм. 0 м).;

4.43. устранить течь запорной арматуры … (отм. 0 м).

В отношении котлоагрегата …. ст. № 2, зав. № … котельного цеха:

4.46. выполнить замену выходных коллекторов горячей ступени и замену пароотводящих труб к входным камерам горячей ступени парового котла ….

4.47. произвести замену выходных коллекторов горячей ступени пароперегревателя котлоагрегата ст. №2;

4.48. произвести замену гибов пароотводящих труб от пароохладителя II ступени котлоагрегата ст. №2;

4.51. провести анализ внутренних отложений на вырезках образцов труб котлоагрегата …. ст. №2 с целью определения необходимости проведения химической очистки котлоагрегата;

4.52. устранить неплотности топки и газоходов котла …. ст. №.2;

4.53. провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) несущим металлическим конструкциям, воспринимающим нагрузку от массы котла ст. №2 (каркасу котлоагрегата), отработавшего нормативно срок службы 30 лет;

4.54. провести экспертизу промышленной безопасности котлоагрегата ст. №2 после аварии (инцидента) произошедшей ….;

4.55. провести экспертизу промышленной безопасности котлоагрегата ст. №2 после аварии (инцидента) произошедшей …;

4.56. провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) коллекторов с расчетной температурой ниже …. котла ст. №2, отработавшего нормативный срок службы;

4.57. провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) выходных коллекторов средних и крайних ширм котлоагрегата ст. №2, отработавшего нормативный срок службы;

4.59. провести капитальный ремонт трубчатого воздухоподогревателя котлоагрегата ст. №2 согласно ….;

4.61. восстановить обрушение обмуровки с левой стороны котлоагрегата (отм. 13 м);

4.62. восстановить частично отсутствующую чистовую изоляцию на коллекторах коротких панелей (отм. 18 м);

4.64. восстановить изоляцию около крышки люка настенного пароперегревателя (отм. 26 м);

4.66. устранить течь на линии разогрева барабана котла (отм. 32 м);

4.68. восстановить работоспособность индикатора теплового перемещения (ИТП 1) (отм. 32 м);

4.69. устранить пропуск на воздушниках котлоагрегата – 1ВК1Б;

4.70. восстановить частичное разрушение тепловой изоляции на ЗСА-1 (отм. 6 м);

4.71. восстановить лопнутую крышку люка (отм. 6 м, фронт котла);

4.72. устранить не плотность ванны ШТШ-2Б (отм. 0 м);

4.73. устранить течь с золоспуска ШТШ-2В (отм. 0 м);

4.74. восстановить частичное отсутствие тепловой изоляции на трубопроводе дренажей нижних точек котлоагрегата №2 слева (отм. 0 м).

В отношении котлоагрегата … ст. №3, зав. № …, уч. № ….:

4.77. произвести замену коллекторов пароохладителя 2-ой ступени котлоагрегата ст. №3;

4.78. произвести замену перехода (поз. №46-54) и ремонт сварных соединений …. (поз. № № 37, 39, 42, 45) главного паропровода котлоагрегата ст. №3;

4.79. выполнить замену пароохладителя 2 ступени парового котлоагрегата ….ст. №3;

4.81. провести группе элементов котлоагрегатла …. ст. №3 (коллекторов из ст. … с расчетной температурой пара до 545оС и более и гибов необогреваемых труб в пределах котлоагрегата) назначенного ресурса контроль металла в рамках технического диагностирования, выполняемого с целью продления ресурса (срока службы), провести с привлечением специализированной экспертной организации, имеющей лицензию на право экспертизы промышленной безопасности оборудования, с установлением при положительных результатах технического диагностирования соответственно дополнительно назначенного ресурса (время эксплуатации в часах или количестве циклов нагружения) в заключении экспертизы промышленной безопасности, проведённой после окончания исчерпания назначенного ресурса), а также дополнительно назначенного срока безопасной эксплуатации (службы) (время эксплуатации в календарных годах) в заключении экспертизы промышленной безопасности, проведённой после истечения назначенного срока службы;

4.82. провести анализ внутренних отложений на вырезках образцов труб котлоагрегата …. ст. №3 с целью определения необходимости проведения химической очистки котлоагрегата;

4.83. устранить неплотности топки и газоходов котла …. ст. №. 3;

4.84. провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) несущим металлическим конструкциям, воспринимающим нагрузку от массы котла ст. №3 (каркасу котлоагрегата), отработавшего нормативно срок службы 30 лет;

4.85. провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) главного паропровода котлоагрегата ст. №3;

4.86. на горизонтальных газоходах котлоагрегата ст. №3 на отметках … удалить скопление пыли, а также строительного, бытового мусора, (металл, доски, ветошь) и остатков теплоизоляционного материала;

4.87. восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на водоопускном трубопроводе справой стороны котлоагрегата ст. №3 в районе отметки ….;

4.88. в районе отметки 13.000 с правой стороны бокового экрана к примыканию фронта котлоагрегата ст.№3 обмуровочный слой привести в исправное состояние;

4.89. восстановить тепловую изоляцию на пылепроводах (слева и справа) котла ст. №3 в районе отметки …;

4.91. восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на холодной воронке (отм. 0 м);

4.92 восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на водоопускных трубах слева на отм. 0-10 м.;

4.93. устранить коррозионный износ гидрозатворов и ванн ШТШ-3А,3Б (отм. 0 м);

4.95. восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на экранных трубах справа отм. 13 м;

4.97. восстановить частично отсутствующий плавник на экранной панели №8 отметках 15,18 м.;

4.98. восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на водоопускной трубе справа на отм. 22;

4.99. восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на поворотном газоходе справа отм. 22 м;

4.100. восстановить чистовую изоляцию на коробах горячей ступени пароперегревателя тыл котла слева/справа;

4.101. восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на водоопускной трубе котла на отм. 29 м справа/фронт.

В отношении котлоагрегата …. ст. № 4, зав. № 1600, уч. № ….:

4.104. провести экспертизу промышленной безопасности котлоагрегату …. ст. №4 после проведения восстановительных ремонтов после инцидента (повреждение потолочного пароперегревателя), произошедшего …., в результате которого было повреждено оборудование под давлением;

4.106. выполнить мероприятия по замене труб горячей ступени (сталь …..) поверхностей нагрева котлоагрегата …. ст. №4;

4.108. провести анализ внутренних отложений на вырезках образцов труб котлоагрегата … ст. №4 с целью определения необходимости проведения химической очистки котла;

4.109. устранить неплотности топки и газоходов котлоагрегата …. ст. №.4;

4.110. провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) несущим металлическим конструкциям, воспринимающим нагрузку от массы котла ст. №4 (каркасу котла), отработавшего нормативно срок службы 30 лет;

4.111. восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию справа на отм. 14 м.;

4.112. восстановить частично отсутствующую чистовую тепловую изоляцию на отм. 15 м, справа и слева;

4.113. восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на отм. 18 м, справа;

4.115. восстановить частично отсутствующую чистовую тепловую изоляцию (отм. 18 м, фронт котла);

4.116. восстановить частично отсутствующую чистовую тепловую изоляцию фронт котла слева (отм. 22 м).;

4.117. восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию газохода (отм. 22 м);

4.118. восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию конвективной шахты (отм. 26м);

4.119. восстановить обрушения тепловой изоляции тыл газохода (отм. 24 м, 26 м, справа);

4.120. восстановить частично отсутствующую чистовую тепловую изоляцию (отм. 22 м, фронт котла справа);

4.121. восстановить частично отсутствующую чистовую тепловую изоляцию (отм. 26 м, тыл котла слева);

4.122. восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию (отм. 29 м, фронт котла слева);

В отношении котлоагрегата …. ст. № 5, зав. № …., уч. № ….:

4.127. устранить неплотности топки и газоходов котлоагрегата ….. ст. №.5;

4.128. провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) несущим металлическим конструкциям, воспринимающим нагрузку от массы котлоагрегата ст. №5 (каркасу котла), отработавшего нормативно срок службы 30 лет;

4.141. восстановить частичное обрушение обмуровки на поворотном газоходе (отм. 22 м, слева);

4.142. восстановить частичное обрушение обмуровки на поворотном газоходе (отм. 26 м, справа/слева);

4.145. восстановить работоспособное состояние индикатора теплового перемещения №2 (не работает вертикальная игла) (отм. 32 м);

В отношении котлоагрегата …. ст. № 7, зав. № ….:

4.155. провести экспертизу промышленной безопасности котлоагрегата …. ст. №7 после проведения восстановительных ремонтов после инцидентов (повреждения поверхностей), произошедших в период …. (2 инцидента), в результате которых было повреждено оборудование под давлением; 

4.157. выполнить мероприятия по замене труб пароперегревателя горячей ступени (сталь ….) котла … ст. №7 или продлению срока эксплуатации; 

4.158. провести экспертизу промышленной безопасности котлоагрегата ….ст. №7 после проведения восстановительных ремонтов после инцидентов (повреждения поверхностей), произошедших в период …., в результате которых было повреждено оборудование под давлением;

4.159. выполнить гидравлические испытания (до и после ремонта), ремонт пароперегревателей, ремонт кубов трубчатых воздухоподогревателей, ремонт арматуры, ремонт мазутных форсунок парового котла …. ст. №7; 

4.161. выполнить контроль металла котлоагрегата … ст. №7 в рамках технического диагностирования, выполняемого с целью продления ресурса (срока службы), с привлечением специализированной экспертной организации, имеющей лицензию на право экспертизы промышленной безопасности оборудования, с установлением при положительных результатах технического диагностирования соответственно дополнительно назначенного ресурса (время эксплуатации в часах или количестве циклов нагружения) в заключении экспертизы промышленной безопасности, проведённой после окончания исчерпания назначенного ресурса), а также дополнительно назначенного срока безопасной эксплуатации (службы) (время эксплуатации в календарных годах) в заключении экспертизы промышленной безопасности, проведённой после истечения назначенного срока службы;

4.162. устранить неплотности топки и газоходов котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. №.7;

4.163. провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) несущим металлическим конструкциям, воспринимающим нагрузку от массы котлоагрегата ст. №7 (каркасу котлоагрегата), отработавшего нормативный срок службы 30 лет;

4.164. провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) главного паропровода котлоагрегата ст. №7 и РОУ котла ст. №7 учет. №…;

4.165. устранить перелив на ванне ШТШ-7А (отм. 0 м);

4.166. устранить свищ на ванне ШТШ-7В (отм. 0 м);

4.167. восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на водоопускных трубах (отм. 0 м, 3,5 м, справа/слева);

4.168. восстановить крепление дверей ММТ-7Г (отм. 0 м);

4.169. восстановить чистовую изоляцию воздуховода ВГД-7В (отм. 0 м);

4.170. привести в соответствие с требованиями ФНП ОРПД площадку обслуживания ВГД-7Г; 

4.171. убрать между котлоагрегатами ст. №7 и №8 складирование металлолома;

4.173. восстановить тепловую изоляцию воздуховода ДВ-7Б;

4.174. устранить трещину на крышке люка (отм. 6 м, фронт котла);

4.175. восстановить тепловую изоляцию золоспуска ЗСА-4 (отм. 6 м);

4.176. устранить отложение золы на площадках котлоагрегата (отм. 6 м, 18 м, справа);

4.177. восстановить чистовую изоляцию на топке котлоагрегата 2 м2 (отм. 6 м, справа/слева);

4.178. восстановить тепловую изоляцию на шунтовой трубе (отм. 9 м, 15 м, слева);

4.179. восстановить тепловую изоляцию на газоходе (отм. 15 м, справа);

4.180. восстановить чистовую изоляцию на конвективной шахте (отм. 15 м);

4.181. восстановить тепловую изоляцию П-6 (отм. 18 м, тыл котла справа);

4.182. восстановить чистовую изоляцию на конвективной шахте (отм. 18 м);

4.183. восстановить чистовую изоляцию на газоходе (отм. 19 м, справа);

4.184. восстановить чистовую изоляцию на газоходе (отм. 19 м, слева);

4.185. восстановить чистовую изоляцию линий кратности солесодержания (слева);

4.186. восстановить тепловую изоляцию коллекторов панелей (отм. 18 м, справа);

4.187. восстановить тепловую изоляцию горизонтального газохода (отм. 22 м, справа);

4.188. восстановить тепловую изоляцию правого фронтового блока короба горячей ступени пароперегревателя (отм. 26 м);

4.189. восстановить чистовую изоляцию правого фронтового блока короба горячей ступени пароперегревателя 1 м2 (отм. 26 м).

В отношении котлоагрегата …. ст. №8, зав. № …., уч. № …:

4.193. выполнить контроль металла …. ст. №…. в рамках технического диагностирования, выполняемого с целью продления ресурса (срока службы), с привлечением специализированной экспертной организации, имеющей лицензию на право экспертизы промышленной безопасности оборудования, с установлением при положительных результатах технического диагностирования соответственно дополнительно назначенного ресурса (время эксплуатации в часах или количестве циклов нагружения) в заключении экспертизы промышленной безопасности, проведённой после окончания исчерпания назначенного ресурса), а также дополнительно назначенного срока безопасной эксплуатации (службы) (время эксплуатации в календарных годах) в заключении экспертизы промышленной безопасности, проведённой после истечения назначенного срока службы;

4.194. удалить внутренние отложения из поверхностей нагрева котлоагрегата …., принять меры, препятствующие образованию отложений;

4.195. устранить неплотности топки и газоходов котлоагрегата ….;

4.196. провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) несущим металлическим конструкциям, воспринимающим нагрузку от массы котлоагрегата ст. №8 (каркасу котла), отработавшего нормативно срок службы 30 лет;

4.197. устранить пропуск гидрозатвора ванны … (отм.0 м);

4.198. устранить коррозионный износ ванны … (прогар) (отм.0);

4.199. устранить свищ на коллекторе РПП (отм.0м);

4.201. восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на опускных трубах отм. 32 м.

В отношении котлоагрегата …, зав. № ….:

4.204. провести экспертизу промышленной безопасности котлоагрегата …. после проведения восстановительных ремонтов после инцидентов (повреждения поверхностей), произошедших …. (2 инцидента), в результате которых было повреждено оборудование под давлением;

4.205. обеспечить качество проведения среднего ремонта котлоагрегатла ….после проведения среднего ремонта в период с …., с применением сварки элементов, работающих под давлением;

4.206. разработать проекты (программы) проведения работ и технологические регламенты (процессы, инструкции, карты) по среднему ремонту в 2023 году котлоагрегата …, в числе прочего включающие: технологию выполнения ремонтных работ, перечень необходимых для их производства материалов, машин и оборудования, инструментов и оснастки, а также последовательность проведения технологических операций, установленные технологическими регламентами (процессами, инструкциями, картами) на ремонт оборудования под давлением, разработанными в соответствии с указаниями руководства (инструкции) по эксплуатации оборудования под давлением и ФНП;

4.209. выполнить мероприятия по замене труб горячей ступени (сталь ……) поверхностей нагрева котлоагрегата …;

4.210. удалить внутренние отложения из поверхностей нагрева котлоагрегата …, принять меры, препятствующие образованию отложений;

4.211. провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) несущим металлическим конструкциям, воспринимающим нагрузку от массы котлоагрегата ст. №9 учет. … (каркасу котлоагрегата), отработавшего нормативно срок службы 30 лет.

В отношении турбинного цеха:

4.216. провести экспертизу и техническую диагностику участкам трубопроводов тепловой сети, указанных в сварочных формулярах: №281037 «Сетевые трубопроводы на сетевые подогреватели (ПБ-7, 8)»; №276749 «Трубопроводы обвязки насосов сетевой воды сетевой воды от ТГ-4, 5»; №276740 «Трубопроводы сетевой воды обвязки пиковых подогревателей типа ПСВ-500»;

4.218. произвести замену гибов на паропроводе к турбине № 2 учётный №425 по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности рег.№ ….

4.220. изготовить комплект ремонтной документации, в том числе паспорт качества на задвижку ПС-1 между стыками … на коллекторе острого пара к турбине № 1 учётный № ….;

4.222. выполнить замену гибов ф…. между стыками №№ …. между стыками №№ 1-1а и 6-6а на пароперепускных трубах … по заключению ЭПБ рег.№61-ТУ-45333-2022;

4.224. обеспечить наличие паспорта на паропровод отбора пара на ПСГ-2 ТА-1;

4.225. обеспечить наличие паспорта на паропровод отбора пара на ПСГ-2 ТА-2;

4.226. обеспечить наличие паспорта на паропровод отбора пара на ПСГ-2 ТА-3;

4.227. обеспечить наличие паспорта на паропровод отбора пара на ПСГ-2 ТА-4;

4.228. обеспечить наличие паспорта на паропровод отбора пара на ПСГ-2 ТА-5;

4.230. обеспечить наличие заключения экспертизы промышленной безопасности: …;

4.233. поставить на учет трубопровод сетевой воды после ПСГ ТА на пиковую котельную, коллектор №2 (зарегистрирован на предприятии рег. №4);

4.247. восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводе ПЛ-1 в районе теплового пункта;

4.249. устранить свищ в мембране ПВД-5 ТА-4;

4.250. восстановить изоляцию на корпусе над мембраной ПВД-5 ТА-4;

4.251. восстановить тепловую изоляцию ПВД-5 ТА-4;

В отношении пиковой водогрейной котельной:

4.257. провести экспертизу промышленной безопасности каркаса котла ПТВМ-…., ст. № 1 – несущей металлической конструкции, воспринимающей нагрузку от массы котла с учетом временных и особых нагрузок и обеспечивающей требуемое взаимное расположение элементов котла;

4.258. провести экспертизу промышленной безопасности каркаса котла ПТВМ-…, ст. № 2 – несущей металлической конструкции, воспринимающей нагрузку от массы котла с учетом временных и особых нагрузок и обеспечивающей требуемое взаимное расположение элементов котла;

4.259. провести экспертизу промышленной безопасности каркаса котла ПТВМ-…, ст. № 3 – несущей металлической конструкции, воспринимающей нагрузку от массы котла с учетом временных и особых нагрузок и обеспечивающей требуемое взаимное расположение элементов котла.

5. Обязать акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» в течение 4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу:

5.1. провести контроль за состоянием металла оборудования, не входящего в состав опасных производственных объектов, кроме паровых турбин;

5.2. установить порядок контроля за состоянием металла оборудования, не входящего в состав опасных производственных объектов;

5.3. разработать план по контролю за состоянием металла со сроками и объемами, предусмотренными производственными (местными) инструкциями и документацией организации - изготовителя оборудования;

5.4. провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст.№1 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

5.5. провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст.№…. на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

5.6. провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст.№…. на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

5.7. провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст.№…. на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

5.8. провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст.№…. на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

5.9. провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст.№….. на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

5.10. провести проверку пылеприготовительных установок котла ст.№1 и оборудования топливоподачи на предмет соответствия схемно-технических решений проектной документации, проектным характеристикам, паспортным характеристикам организации - изготовителя оборудования;

5.11. провести проверку пылеприготовительных установок котла ст.№ 3 и оборудования топливоподачи на предмет соответствия схемно-технических решений проектной документации, проектным характеристикам, паспортным характеристикам организации - изготовителя оборудования;

5.12. провести проверку пылеприготовительных установок котла ст.№ 4 и оборудования топливоподачи на предмет соответствия схемно-технических решений проектной документации, проектным характеристикам, паспортным характеристикам организации - изготовителя оборудования;

5.14. провести проверку пылеприготовительных установок котла ст.№ 7 и оборудование топливоподачи на предмет соответствия схемно-технических решений проектной документации, проектным характеристикам, паспортным характеристикам организации - изготовителя оборудования;

5.17. установить состав работ по техническому обслуживанию и периодичность (график) их выполнения по видам оборудования установок и технологических систем в соответствии с технологической документацией по организации их эксплуатации и технического обслуживания, разрабатываемой с учетом требований изготовителя оборудования и условий эксплуатации;

Обязать акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» в срок до ….:

5.18. восстановить работоспособность парового котла …, ст. № 2, установленного в пиковой водогрейной котельной, парового котла …., ст. № 2;

5.19. провести капитальный ремонт зданий и сооружений разгрузочного устройства (вагоноопрокидывателя) (год ввода в эксплуатацию 1983);

5.20. провести капитальный ремонт зданий и сооружений дробильного корпуса с ЩУ (год ввода в эксплуатацию 1981);

5.21. провести капитальный ремонт зданий и сооружений галереи ЛК-1 (год ввода в эксплуатацию 1982);

5.22. провести капитальный ремонт зданий и сооружений узла пересыпки с ЛК-1 на ЛК-2 (год ввода в эксплуатацию 1981);

5.23. провести капитальный ремонт зданий и сооружений эстакады и галереи ЛК-2 (год ввода в эксплуатацию 1981);

5.24. провести капитальный ремонт зданий и сооружений узла пересыпки с ЛК-6-8 на ЛК-2 (год ввода в эксплуатацию 1980);

5.25. провести капитальный ремонт зданий и сооружений эстакады и галереи ЛК-3 (год ввода в эксплуатацию 1982);

5.26. провести капитальный ремонт зданий и сооружений галереи ЛК-6 (год ввода в эксплуатацию 1981);

5.27. провести капитальный ремонт зданий и сооружений галереи ЛК-61 (год ввода в эксплуатацию 1981);

5.28. провести капитальный ремонт зданий и сооружений галереи ЛК-7 (год ввода в эксплуатацию 1981);

5.29. провести капитальный ремонт зданий и сооружений галереи ЛК-6-8 (год ввода в эксплуатацию 1981);

5.30. провести капитальный ремонт зданий и сооружений узла пересыпки с ЛК-61 на ЛК-6 (год ввода в эксплуатацию 1981);

5.31. провести капитальный ремонт зданий и сооружений узла пересыпки с ЛК-7 на ЛК-8 (год ввода в эксплуатацию 1981);

5.32. провести капитальный ремонт зданий и сооружений эстакады ЛК-51 (год ввода в эксплуатацию 1980);

5.33. провести капитальный ремонт зданий и сооружений узла пересыпки с ЛК-51 на ЛК-52 (год ввода в эксплуатацию 1980);

5.34. провести капитальный ремонт зданий и сооружений эстакады ЛК-52, 1 очередь (год ввода в эксплуатацию 1981);

5.35. провести капитальный ремонт зданий и сооружений пиковой водогрейной котельной (год ввода в эксплуатацию 1976);

5.36. провести капитальный ремонт зданий и сооружений мазутонасосной станции (год ввода в эксплуатацию 1976);

5.37. провести капитальный ремонт зданий и сооружений подземного резервуара для приема мазута на эстакаде слива мазута МБ-1 (год ввода в эксплуатацию 1976);

5.38. провести капитальный ремонт зданий и сооружений подземного резервуара для приема мазута на эстакаде слива мазута МБ-2 (год ввода в эксплуатацию 1976);

5.39. провести капитальный ремонт зданий и сооружений эстакады слива мазута (год ввода в эксплуатацию 1976);

5.40. провести капитальный ремонт зданий и сооружений компрессорной (год ввода в эксплуатацию 1985);

5.41. провести капитальный ремонт зданий и сооружений дымовой трубы № 1 (год ввода в эксплуатацию 1976);

5.42. провести капитальный ремонт зданий и сооружений дымовой трубы № 2 (год ввода в эксплуатацию 1988);

5.43. провести капитальный ремонт зданий и сооружений багерной насосной станции № 2 (год ввода в эксплуатацию 1986);

5.45. провести капитальный ремонт зданий и сооружений газоходов дымовой трубы № 2 (год ввода в эксплуатацию 1984);

5.46. провести капитальный ремонт зданий и сооружений бака запаса конденсата № 2 (год ввода в эксплуатацию 1976);

5.47. провести капитальный ремонт зданий и сооружений бака запаса конденсата № 3 (год ввода в эксплуатацию 1988);

5.48. провести капитальный ремонт зданий и сооружений бака запаса конденсата № 4 (год ввода в эксплуатацию 1985);

5.49. провести капитальный ремонт зданий и сооружений насосной осветленной воды № 1 (год ввода в эксплуатацию 1987);

5.50. провести капитальный ремонт зданий и сооружений центральной насосной станции № 1 (год ввода в эксплуатацию 1980);

5.51. провести капитальный ремонт зданий и сооружений центральной насосной станции № 2 (год ввода в эксплуатацию 1988);

5.52. провести капитальный ремонт зданий и сооружений насосной горячего водоснабжения (год ввода в эксплуатацию 1982);

5.53. провести капитальный ремонт зданий и сооружений теплового пункта (год ввода в эксплуатацию 1987);

5.54. провести капитальный ремонт зданий и сооружений ХВО ОВК (год ввода в эксплуатацию 1981);

Обязать акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» в течение 4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу:

5.55. провести техническую диагностику конструкций бака-аккумулятора № 3;

5.57. изготовить документацию на бак-аккумулятор № 2 (технологическая карта; журнал текущего обслуживания; журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от проявления статического электричества; схема нивелирования основания; распоряжения, акты на замену оборудования резервуаров; технологические карты на замену оборудования резервуаров);

5.58. изготовить документацию на бак-аккумулятор № 3 (технологическая карта; журнал текущего обслуживания; журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от проявления статического электричества; схема нивелирования основания; распоряжения, акты на замену оборудования резервуаров; технологические карты на замену оборудования резервуаров);

5.59. изготовить документацию на бак-аккумулятор № 4 (технологическая карта; журнал текущего обслуживания; журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от проявления статического электричества; схема нивелирования основания; распоряжения, акты на замену оборудования резервуаров; технологические карты на замену оборудования резервуаров);

5.60. изготовить документацию на бак-аккумулятор № 5 (технологическая карта; журнал текущего обслуживания; журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от проявления статического электричества; схема нивелирования основания; распоряжения, акты на замену оборудования резервуаров; технологические карты на замену оборудования резервуаров);

5.61. произвести ремонт днища аккумуляторного бака № 5, произвести восстановление отмостки бака № 5, восстановить отсутствующее основание под днищем в районе окрайки бака № 5;

5.62. произвести замену второго и третьего поясов аккумуляторного бака № 5;

5.63. провести тепловые испытания паротурбинной установки станционный № 3 со снятием энергетических характеристик;

5.64. восстановить работоспособность ПХОВ-4;

5.65. в срок до …. провести испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. 

На основании исполнительного документа - исполнительного листа № …., выданного Центральным районным судом г. Омска, по делу № …, вступившему в законную силу …, предмет исполнения: Обязать акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» устранить нарушения, указанные в решении суда № 2-…. выявленные в «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11», в отношении должника: Акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11», ИНН …, ОГРН …, КПП …, адрес должника: 644099, 

<

...>., в пользу взыскателя: Прокуратура города Омска, адрес взыскателя: 644010, 

<

...>. судебным приставом-исполнителем ОСП по Центральному АО № 1 г. Омска ФИО8 возбуждено исполнительное производство …. (л.д. 50-63).

Постановление о возбуждении исполнительного производства с установлением срока для добровольного исполнения было направлено должнику посредством ЕПГУ …. и прочитано им …. (л.д. 64, 159).

…. постановлением судебного пристава исполнителя ОСП по Центральному АО №1 г. Омска ФИО8 исполнительное производство № … передано на исполнение в ОСП по Советскому АО г. Омска ГУФССП России по Омской области (л.д. 65). 

…. постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по Советскому АО г. Омска ГУФССПРоссии по Омской области ФИО3 принято исполнительное производство № …. к исполнению с присвоением №…. (л.д. 66).

…. АО «ТГК-11» направлено в адрес ОСП по Советскому АО г. Омска ГУФССП России по Омской области заявление об отложении исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения (л.д.21-22).

…. судебным приставом-исполнителем принято постановление об отказе в отложении исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения в связи с необоснованностью (л.д.160).

…. постановлением судебного пристава-исполнителя для участия в исполнительном производстве привлечен специалист Сибирского управления Ростехнадзора (л.д. 67).

По решению прокуратуры Омской области государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за подъемными сооружениями Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО9 проведен осмотр опасного производственного объекта в срок …. о соблюдении требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» утвержденных Приказом Ростехнадзора от …..

По итогам проведенного осмотра составлена справка о частичном устранении нарушений в области промышленной безопасности на химически опасном производственном объекте от …. (л.д. 100-108).

… АО «ТГК-11» направлено в адрес ОСП по Советскому АО г. Омска ГУФССП России по Омской области заявление об исполнении решения суда по СП «ТЭЦ-5» (л.д.23).

… судебным приставом-исполнителем принято постановление об отказе в отложении исполнительных действий ввиду необоснованности, поскольку должником не предоставлено доказательств исполнения (отсутствует акт сверки выполненных работ с уполномоченным органом, либо взыскателем) (л.д.162).

…. судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора по исполнительному производству неимущественного характера в размере 50 000 рублей и установлении нового срока исполнения требований исполнительного документа до …. Указанное постановление получено представителем по доверенности АО «ТГК-11» ФИО10, а также направлено …. в адрес общества посредством ЕПГУ и получено в эту же дату, о чем свидетельствует представленный суду скриншот программного комплекса АИС ФССП (л.д. 109, 157). 

… судебным приставом – исполнителем вынесено требование об устранении нарушений с указанием последствий его неисполнения в срок до …., а именно:

1. п. 3.5 Демонтировать оборудование ХОПО II класса опасности «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ структурного подразделения «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11», выведенное из действующей химико-технологической системы (баки соляной кислоты, тех. № 1, 2, насосы соляной кислот;

2. п. 3.6 Ввести в эксплуатацию мерники серной кислоты, тех. № 1, 2, согласно постоянному технологическому регламенту №1 химического цеха СП «ТЭЦ-5» ИН-1ТР, утвержденным … техническим директором АО «ТГК-11»;

3. п. 4.16 провести ответственным за исправное состояние, безопасную эксплуатацию котлоагрегатов ст. №№ 1-9 совместно с ответственным за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией котлов внутренние осмотры стенок элементов котлов (барабаны, коллектора) перед началом проведения и после окончания планового ремонта;

4. п. 4.22 провести замену коллекторов «горячей ступени» пароперегревателя котла ст. № 1 из ст. ….;

5. п. 4.24 принять меры по удалению внутренних отложений из поверхностей нагрева котла, а также препятствующие образованию отложений;

6. п. 4.29 устранить неплотности топки и газоходов котла ….;

7. п. 4.30 восстановить частично отсутствующую разрушенную изоляцию на экранной панели №11, 12 (отм. 13 м, справа/тыл);

8. п. 4.31 восстановить частично разрушенную тепловую изоляцию на экранной панели № 3 (отм. 15 м, слева);

9. п. 4.32 восстановить частично разрушенную тепловую изоляцию на экранной панели № 11 (отм. 15 м, справа);

10. п. 4.33 восстановить обрушение изоляции на бункере золы (отм. 15 м, справа/фронт);

11. п. 4.34 восстановить частичное отсутствие чистовой изоляции на экранных панелях (отм. 18 м, фронт/слева);

12. п. 4.35 восстановить разрушенную изоляцию на бункерах золы (отм. 18 м, справа);

13. п. 4.36 восстановить частично отсутствующую изоляцию на поворотном газоходе (отм. 22 м, 26 м, слева);

14. п. 4.37 восстановить частично отсутствующую изоляцию на конвективной шахте (отм. 26 м, тыл);

15. п. 4.38 восстановить частично отсутствующую изоляцию на поворотном газоходе (отм. 26 м, справа);

16. п. 4.39 восстановить частично отсутствующую изоляцию на трубопроводе 159х20 мм (отм. 29 м, фронт);

17. п. 4.40 восстановить частично отсутствующую изоляцию на УСК (отм. 32 м, слева);

18. п. 4.61 восстановить обрушение обмуровки с левой стороны котлоагрегата (отм. 13 м);

19. п. 4.62 восстановить частично отсутствующую чистовую изоляцию на коллекторах коротких панелей (отм. 18 м);

20. п. 4.64 восстановить изоляцию около крышки люка настенного пароперегревателя (отм. 26 м);

21. п. 4.66 устранить течь на линии разогрева барабана котла (отм. 32 м);

22. п. 4.68 восстановить работоспособность индикатора теплового перемещения (ИТП 1) (отм. 32 м);

23. п. 4.69 устранить пропуск на воздушниках котлоагрегата – 1ВК1Б;

24. п. 4.71 восстановить лопнутую крышку люка (отм. 6 м, фронт котла);

25. п. 4.72 устранить не плотность ванны ШТШ-2Б (отм. 0 м);

26. п. 4.73 устранить течь с золоспуска ШТШ-2В (отм. 0 м);

27. п. 4.74 восстановить частичное отсутствие тепловой изоляции на трубопроводе дренажей нижних точек котлоагрегата № 2 слева (отм. 0 м);

28. п. 4.78 произвести замену перехода (поз. №46-54) и ремонт сварных соединений … (поз. №№ 37, 39, 42, 45) главного паропровода котлоагрегата ст. № 3;

29. п. 4.83 устранить неплотности топки и газоходов котла …;

30. п. 4.86 на горизонтальных газоходах котлоагрегата ст. № 3 на отметках ….удалить скопление пыли, а также строительного, бытового мусора, (металл, доски, ветошь) и остатков теплоизоляционного материала;

31. п. 4.87 восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на водоопускном трубопроводе справой стороны котлоагрегата ст. № 3 в районе отметки ….;

32. п. 4.89 восстановить тепловую изоляцию на пылепроводах (слева и справа) котла ст. № 3 в районе отметки …;

33. п. 4.91 восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на холодной воронке (отм. 0 м);

34. п. 4.92 восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на водоопускных трубах слева на отм. 0-10 м.;

35. п. 4.93 устранить коррозионный износ гидрозатворов и ванн ШТШ-3А,3Б (отм. 0 м);

36. п. 4.95 восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на экранных трубах справа отм. 13 м.;

37. п. 4.98 восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на водоопускной трубе справа на отм. 22;

38. п. 4.99 восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на поворотном газоходе справа отм. 22 м;

39. п. 4.100 восстановить чистовую изоляцию на коробах горячей ступени пароперегревателя тыл котла слева/справа;

40 п. 4.101 восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на водоопускной трубе котла на отм. 29 м справа/фронт;

41. п. 4.106 выполнить мероприятия по замене труб горячей ступени (сталь ….) поверхностей нагрева, котлоагрегата … ст. № 4;

42. п. 4.109 устранить неплотности топка и газоходов котлоагрегата …. ст. №. 4;

43. п. 4.111 восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию справа на отм. 14 м;

44. п. 4.112 восстановить частично отсутствующую чистовую тепловую изоляцию на отм. 15 м, справа и слева;

45. п. 4.113 восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на отм. 18 м, справа;

46. п. 4.115 восстановить частично отсутствующую чистовую тепловую изоляцию (отм. 18 м, фронт котла);

47. п. 4.116 восстановить частично отсутствующую чистовую тепловую изоляцию фронт котла слева (отм. 22 м);

48. п. 4.117 восстановить частично отсутствующую чистовую тепловую изоляцию газохода (отм. 22 м);

49. п. 4.118 восстановить частично отсутствующую чистовую тепловую изоляцию конвективной шахты (отм. 26 м);

50. п. 4.119 восстановить обрушение тепловой изоляции тыл газохода (отм. 24 м, 26 м, справа);

51. п. 4.120 восстановить частично отсутствующую чистовую тепловую изоляцию (отм. 22 м, фронт котла справа);

52. п. 4.121 восстановить частично отсутствующую чистовую тепловую изоляцию (отм. 26 м, тыл котла слева);

53. п. 4.122 восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию (отм. 29 м, фронт котла слева);

54. п. 4.127 устранить неплотности топки и газоходов котла …. ст. №. 5;

55. п. 4.128 провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) несущим металлическим конструкциям, воспринимающим нагрузку от массы котлоагрегата ст. № 5 (каркасу котла), отработавшего нормативно срок службы 30 лет;

56. п. 4.141 восстановить частичное обрушение обмуровки на поворотном газоходе (отм. 22 м, слева);

57. п. 4.142 восстановить частичное обрушение обмуровки на поворотном газоходе (отм. 26 м, справа/слева);

58. п. 4.165 устранить перелив на ванне ШТШ-7А (отм. 0 м);

59. п. 4.166 устранить свищ на ванне ШТШ-7В (отм. 0 м);

60. п. 4.167 восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на водоопускных трубах (отм. 0 м, 3,5 м, справа/слева);

61. п. 4.169 восстановить чистовую изоляцию воздуховода ВГД-7В (отм. 0 м);

62. п. 4.171 убрать между котлоагрегатами ст. № 7 и № 8 складирование металлолома;

63. п. 4.173 восстановить тепловую изоляцию воздуховода ДВ-7Б;

64.п. 4.174 устранить трещину на крышке люка (отм. 6 м, фронт котла);

65. п. 4.175 восстановить тепловую изоляцию золоспуска ЗСА-4 (отм. 6 м);

66. п. 4.176 устранить отложение золы на площадках котлоагрегата (отм. 6 м, 18 м, справа);

67. п. 4.177 восстановить чистовую изоляцию на топке котлоагрегата 2 м2 (отм. 6 м, справа/слева);

68. п. 4.178 восстановить тепловую изоляцию на шунтовой трубе (отм. 9 м, 15 м, слева);

69. п. 4.179 восстановить тепловую изоляцию на газоходе (отм. 15 м, справа);

70. п. 4.180 восстановить чистовую изоляцию на конвективной шахте (отм. 15 м);

71. п. 4.181 восстановить тепловую изоляцию П-6 (отм. 18 м, тыл котла справа);

72. п. 4.182 восстановить чистовую изоляцию на конвективной шахте (отм. 18 м);

73. п. 4.183 восстановить чистовую изоляцию на газоходе (отм. 19 м, справа);

74. п. 4.184 восстановить чистовую изоляцию на газоходе (отм. 19 м, слева);

75. п. 4.185 восстановить чистовую изоляцию линий кратности солесодержания (слева);

76. п. 4.186 восстановить тепловую изоляцию коллекторов панелей (отм. 18 м, справа);

77. п. 4.187 восстановить тепловую изоляцию горизонтального газохода (отм. 22 м, справа);

78. п. 4.188 восстановить тепловую изоляцию правого фронтового блока короба горячей ступени пароперегревателя (отм. 26 м);

79. п. 4.189 восстановить чистовую изоляцию правого фронтового блока короба горячей ступени пароперегревателя 1 м2 (отм. 26 м);

80. п. 4.193 выполнить контроль металла …. ст. № 8 в рамках технического диагностирования, выполняемого с целью продления ресурса (срока службы), с привлечением специализированной экспертной организации, имеющей лицензию на право экспертизы промышленной безопасности оборудования, с установлением при положительных результатах технического диагностирования соответственно дополнительно назначенного ресурса (время эксплуатации в часах или количестве циклов нагружения) в заключении экспертизы промышленной безопасности, проведённой после окончания исчерпания назначенного ресурса), а также дополнительно назначенного срока безопасной эксплуатации (службы) (время эксплуатации в календарных годах) в заключении экспертизы промышленной безопасности, проведённой после истечения назначенного срока службы;

81. п. 4.194 удалить внутренние отложения из поверхностей нагрева котлоагрегате 

… ст. № 8, принять меры, препятствующие образованию отложений;

82. п. 4.195 устранить неплотности топки и газоходов котла 

… ст. №. 8;

83. п. 4.196 провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) несущим металлическим конструкциям, воспринимающим нагрузку от массы котлоагрегата ст. № 8 (каркасу котла), отработавшего нормативно срок службы 30 лет;

84. п. 4.197 устранить пропуск гидрозатвора ванны ШТШ-8Б (отм. 0 м);

85. п. 4.198 устранить коррозионный износ ванны ШТШ-8В (прогар) (отм.0);

86. п. 4.199 устранить свищ на коллекторе РПП (отм. 0 м);

87. п. 4.206 разработать проекты (программы) проведения работ и технологические регламенты (процессы, инструкции, карты) по среднему ремонту в 2023 году котлоагрегата …, в числе прочего включающие:

- технологию выполнения ремонтных работ, перечень необходимых для их производства материалов, машин и оборудования, инструментов и оснастки, а также последовательность проведения технологических операций, установленные технологическими регламентами (процессами, инструкциями, картами) на ремонт оборудования под давлением, разработанными в соответствии с указаниями руководства (инструкции) по эксплуатации оборудования под давлением и ФНП;

88. п. 4.209 выполнить мероприятия по замене труб горячей ступени (сталь 12Х18Н12Т) поверхностей нагрева котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. № 9;

89. п. 4.210 удалить внутренние отложения из поверхностей нагрева котлоагрегате 

БКЗ-420-140 ст. № 9, принять меры, препятствующие образованию отложений;

90. п. 4.216 провести экспертизу и техническую диагностику участкам трубопроводов тепловой сети, указанных в сварочных формулярах: № 281037 «Сетевые трубопроводы на сетевые подогреватели (ПБ-7, 8)»; № 276749 «Трубопроводы обвязки насосов сетевой воды сетевой воды от ТГ-4, 5»; № 276740 «Трубопроводы сетевой воды обвязки пиковых подогревателей типа ПСВ-500»;

91. п. 4.218 произвести замену гибов на паропроводе к турбине № 2 учётный № 425 по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности рег. № 61-ТУ-26302-2022;

92. п. 4.220 изготовить комплект ремонтной документации, в том числе паспорт качества на задвижку ПС-1 между стыками 23-24 на коллектор острого пара к турбине № 1 учётный № 414;

93. п. 4.224 обеспечить наличие паспорта на паропровод отбора пара на ПСГ-2 

ТА-1;

94. п. 4.225 обеспечить наличие паспорта на паропровод отбора пара на ПСГ-2 

ТА-2;

95. п. 4.226 обеспечить наличие паспорта на паропровод отбора пара на ПСГ-2 

ТА-3;

96. п. 4.227 обеспечить наличие паспорта на паропровод отбора пара на ПСГ-2 

ТА-4;

97. п. 4.228 обеспечить наличие паспорта на паропровод отбора пара на ПСГ-2 

ТА-5;

98. п. 4.230 обеспечить наличие заключения экспертизы промышленной безопасности: ….;

99. п. 4.233 поставить на учет трубопровод сетевой воды после ПСГ ТА на пиковую котельную, коллектор № 2 (зарегистрирован на предприятии рег. № 4);

100. п. 5.1 провести контроль за состоянием металла оборудования, не входящего в состав опасных производственных объектов, кроме паровых турбин;

101. п. 5.4 провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст. №1 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

102. п. 5.5 провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст. №3 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

103. п. 5.6 провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст. №4 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

104. п. 5.7 провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст. №5 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

105. п. 5.8 провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст. № 6 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

106. п. 5.9 провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст. № 7 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

107. п. 5.57 изготовить документацию на бак-аккумулятор № 2 (технологическая карта; журнал текущего обслуживания; журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от проявления статического электричества; схема нивелирования основания; распоряжения, акты на замену оборудования резервуаров; технологические карты на замену оборудования резервуаров);

108. п. 5.58 изготовить документацию на бак-аккумулятор № 3 (технологическая карта; журнал текущего обслуживания; журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от проявления статического электричества; схема нивелирования основания; распоряжения, акты на замену оборудования резервуаров; технологические карты на замену оборудования резервуаров);

109. п. 5.59 изготовить документацию на бак-аккумулятор № 4 (технологическая карта; журнал текущего обслуживания; журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от проявления статического электричества; схема нивелирования основания; распоряжения, акты на замену оборудования резервуаров; технологические карты на замену оборудования резервуаров);

110. п. 5.60 изготовить документацию на бак-аккумулятор № 5 (технологическая карта; журнал текущего обслуживания; журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от проявления статического электричества; схема нивелирования основания; распоряжения, акты на замену оборудования резервуаров; технологические карты на замену оборудования резервуаров);

111. п. 5.61 произвести ремонт днища аккумуляторного бака № 5, произвести восстановление отмостки бака № 5; восстановить отсутствующее основание под днищем в районе окрайки бака № 5;

112. п. 5.62 произвести замену второго и третьего поясов аккумуляторного бака 

№ 5;

113. п. 5.63 провести тепловые испытания паротурбинной установки станционный № 3 со снятием энергетических характеристик;

114. п. 5.64 восстановить работоспособность ПХОВ-4.

Указанное требование получено представителем АО «ТГК-11» ФИО10 (по доверенности), а также направлено …. в адрес общества посредством ЕПГУ и получено в эту же дату, о чем свидетельствует представленный суду скриншот программного комплекса АИС ФССП (л.д. 110-115, 158).

Как следует из материалов дела, АО «ТГК-11» обращалось в Центральный районный суд г. Омска с заявлением об отсрочке исполнения решения по гражданскому делу № …. по иску прокурора города Омска в интересах неопределенного круга лиц, к АО «ТГК-11» о возложении обязанности по устранению нарушений законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов на структурном подразделении ТЭЦ-5 акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» указав, что не представляется возможным выполнить часть требований, по которым установлены сроки: в течение 4 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда, а также до …. 

Определением Центрального районного суда г. Омска от …, оставленным без изменения апелляционным определением Омского областного суда от … отказано в удовлетворении заявления АО «ТГК-11» об отсрочке исполнения решения Центрального районного суда г. Омска от ….

… судебным приставом – исполнителем, установлено, что АО «ТГК-11» не исполнило требование судебного пристава-исполнителя от …, доказательств исполнения не предоставлено.

Указанное послужило основанием для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, в отношении АО «ТГК-11» (л.д. 118-123) и последующего привлечения общества к административной ответственности (124-130).

Постановление о привлечении к административной ответственности было получено представителем привлекаемого лица АО «ТГК-11» ФИО4 … (л.д. 130).

Факт совершения АО «ТГК-11» административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, подтверждается: протоколом об административном правонарушении от … (л.д. 118-123); определением о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении (л.д. 124); постановлением о возбуждении исполнительного производства от … (л.д. 62-64); постановлением о привлечении специалиста от …. (л.д. 67), справками (л.д. 68-108), постановлением о взыскании исполнительского сбора от … (л.д 109); требованием от … (л.д. 110-115); справкой об устранении нарушений (л.д. 143-156) и другими материалами дела оцененными с другими по правилам ст. 26.11 КоАП РФ.

Протокол об административном правонарушении содержит сведения, предусмотренные ст. 28.2 КоАП РФ, и позволяет установить событие административного правонарушения.

Деяние АО «ТГК-11» правильно квалифицировано по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ.

Факт неисполнения требования судебного пристава-исполнителя в полном объеме защитником АО «ТГК-11» в ходе судебного разбирательства не оспаривался.

В судебном заседании защитник АО «ТГК-11» ФИО4 пояснял, что АО «ТГК-11» предпринимает все зависящие от общества мероприятия по исполнению решения, представило судебному приставу-исполнителю в исполнительное производство документы, подтверждающие выполнение требований судебного пристава-исполнителя, реализовало право на подачу заявления об отсрочке исполнения решения. Постановление об административном наказании вынесено в отсутствие пояснений специалистов Сибирского управления Ростехнадзора и надлежащего анализа представленных документов, свидетельствующих об исполнении решения суда. 

С учетом исследованных материалов дела, доводов жалобы и пояснений лиц, участвующих в судебном заседании, оценивая все представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

При вынесении оспариваемого постановления, административным органом надлежаще установлены все фактические обстоятельства по делу, необходимые для правильной квалификации совершенного административного правонарушения.

В исследованных материалах дела, суд не усматривает нарушений норм КоАП РФ, влекущих признание недопустимыми собранных по делу доказательств. Нарушений процессуальных норм КоАП РФ при вынесении постановления, влекущих отмену вынесенного постановления, судом также не установлено. 

Вина АО «ТГК-11» в совершении инкриминируемого ему правонарушения подтверждается материалами дела.

С учетом исследованных материалов дела, доводов жалобы и пояснений лиц, участвующих в судебном заседании, оценивая все представленные в материалах дела доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

Исполнительное производство осуществляется на принципах законности и своевременности совершения исполнительных действий, применения мер принудительного исполнения (пп. 1 и 2 ст. 4 Федерального закона № 229-ФЗ).

В силу прямого указания закона исполнение судебного постановления должно осуществляться в разумные сроки.

Требование судебного пристава-исполнителя направлено на исполнение судебного акта, установившего бездействие АО «ТГК-11» в части устранения недостатков, связанных с соблюдением требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

В материалах дела не содержится сведений о том, что обществом были приняты все зависящие от него меры, направленные на устранение недостатков, допущенных в области промышленной безопасности, и не свидетельствуют о принятых достаточных и полных мерах по исполнению требований судебного пристава-исполнителя по конкретному исполнительному производству.

Таким образом, совокупность имеющихся фактических и правовых оснований позволяет прийти к выводу о том, что событие административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, в непринятии своевременных, необходимых и достаточных мер по исполнительному производству, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, установлены в соответствии с требованиями ст. 24.1 КоАП РФ и доказаны на основании собранных по делу документов.

При таких обстоятельствах привлечение АО «ТГК-11» к административной ответственности является справедливым, отвечает целям и задачам законодательства об административных правонарушениях в целом.

Доводы жалобы не содержат правовых аргументов, ставящих под сомнение правильность выводов должностного лица административного органа и направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств.

Вопреки мнению заявителя изложенные в оспариваемом акте выводы о виновности АО «ТГК-11», не исполнившего в установленный срок содержащиеся в исполнительном документе требования неимущественного характера, в совершении предъявленного правонарушения, сделаны с учетом положений ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, в соответствии с установленными обстоятельствами и исследованными доказательствами.

Представленные в подтверждение доводов заявителя документы не свидетельствуют о принятии вышеуказанным юридическим лицом своевременных и достаточных мер для исполнения конкретного судебного акта, который фактически не исполняется, при том, что способ и порядок его исполнения не изменялись, в удовлетворении отсрочки исполнения требований исполнительного документа должнику отказано.

Нарушений норм процессуального закона в ходе производства по делу не допущено, нормы материального права применены правильно, наказание назначено с соблюдением положений ст. 4.1 КоАП РФ, с учетом характера совершенного административного правонарушения, в пределах санкции ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, в минимальном размере, является справедливым и соразмерным содеянному.

Порядок и срок давности привлечения к административной ответственности не нарушены.

Несогласие автора жалобы с оценкой установленных по делу обстоятельств и толкованием норм законодательства, подлежащего применению к рассматриваемым правоотношениям, не свидетельствует о незаконности принятого должностным лицом административного органа акта.

Обстоятельств, которые могли бы повлечь отмену вынесенного по делу акта, при рассмотрении жалобы не установлено.

Вместе с тем имеются основания для изменения постановления врио начальника отдела – старшего судебного пристава ОСП по Советскому АО г. Омска ГУФССП России по Омской области ФИО2 № ….

Анализируя показания сторон, данных в ходе судебного разбирательства, информацию по устранению нарушений в виде трех справок, представленных судебному приставу-исполнителю …. специалистами Ростехнадзора, суд приходит к выводу о том, что из 114 нарушений, на момент составления протокола об административном правонарушении от …. и вынесения постановления о назначении административного наказания от …., нарушения в количестве 44 пунктов были выполнены АО «ТГК-11» во исполнение решения суда и требования судебного пристава-исполнителя от …. со сроком исполнения – ….. Указанные обстоятельства подтвердил допрошенный в судебном заседании в качестве специалиста представитель Сибирского управления Ростехнадзора ФИО7, которым было отражено в справках устранение нарушений.

Таким образом, суд приходит к выводу, что нарушения, выявленные при проведении проверки представителем Сибирского управления Ростехнадзора приняты к сведению, частично устранены АО «ТГК-11», в связи с чем, следует исключить из объема вмененных АО «ТГК-11» нарушений указание на нарушения 44 пунктов, перечисленных в п.п. 7, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 35, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 68,75, 76, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, а именно: 

7. п. 4.30 восстановить частично отсутствующую разрушенную изоляцию на экранной панели №11, 12 (отм. 13 м, справа/тыл);

12. п. 4.35 восстановить разрушенную изоляцию на бункерах золы (отм. 18 м, справа);

14. п. 4.37 восстановить частично отсутствующую изоляцию на конвективной шахте (отм. 26 м, тыл);

15. п. 4.38 восстановить частично отсутствующую изоляцию на поворотном газоходе (отм. 26 м, справа);

16. п. 4.39 восстановить частично отсутствующую изоляцию на трубопроводе 159х20 мм (отм. 29 м, фронт);

18. п. 4.61 восстановить обрушение обмуровки с левой стороны котлоагрегата (отм. 13 м);

20. п. 4.64 восстановить изоляцию около крышки люка настенного пароперегревателя (отм. 26 м);

23. п. 4.69 устранить пропуск на воздушниках котлоагрегата – 1ВК1Б;

24. п. 4.71 восстановить лопнутую крышку люка (отм. 6 м, фронт котла);

27. п. 4.74 восстановить частичное отсутствие тепловой изоляции на трубопроводе дренажей нижних точек котлоагрегата № 2 слева (отм. 0 м);

29. п. 4.83 устранить неплотности топки и газоходов котла …. ст. №. 3;

35. п. 4.93 устранить коррозионный износ гидрозатворов и ванн ШТШ-3А,3Б (отм. 0 м);

55. п. 4.128 провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) несущим металлическим конструкциям, воспринимающим нагрузку от массы котлоагрегата ст. № 5 (каркасу котла), отработавшего нормативно срок службы 30 лет;

60. п. 4.167 восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на водоопускных трубах (отм. 0 м, 3,5 м, справа/слева);

61. п. 4.169 восстановить чистовую изоляцию воздуховода ВГД-7В (отм. 0 м);

62. п. 4.171 убрать между котлоагрегатами ст. № 7 и № 8 складирование металлолома;

65. п. 4.175 восстановить тепловую изоляцию золоспуска ЗСА-4 (отм. 6 м);

66. п. 4.176 устранить отложение золы на площадках котлоагрегата (отм. 6 м, 18 м, справа);

68. п. 4.178 восстановить тепловую изоляцию на шунтовой трубе (отм. 9 м, 15 м, слева);

75. п. 4.185 восстановить чистовую изоляцию линий кратности солесодержания (слева);

76. п. 4.186 восстановить тепловую изоляцию коллекторов панелей (отм. 18 м, справа);

80. п. 4.193 выполнить контроль металла …. ст. № 8 в рамках технического диагностирования, выполняемого с целью продления ресурса (срока службы), с привлечением специализированной экспертной организации, имеющей лицензию на право экспертизы промышленной безопасности оборудования, с установлением при положительных результатах технического диагностирования соответственно дополнительно назначенного ресурса (время эксплуатации в часах или количестве циклов нагружения) в заключении экспертизы промышленной безопасности, проведённой после окончания исчерпания назначенного ресурса), а также дополнительно назначенного срока безопасной эксплуатации (службы) (время эксплуатации в календарных годах) в заключении экспертизы промышленной безопасности, проведённой после истечения назначенного срока службы;

81. п. 4.194 удалить внутренние отложения из поверхностей нагрева котлоагрегате 

…. ст. № 8, принять меры, препятствующие образованию отложений;

83. п. 4.196 провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) несущим металлическим конструкциям, воспринимающим нагрузку от массы котлоагрегата ст. № 8 (каркасу котла), отработавшего нормативно срок службы 30 лет;

84. п. 4.197 устранить пропуск гидрозатвора ванны ШТШ-8Б (отм. 0 м);

85. п. 4.198 устранить коррозионный износ ванны ШТШ-8В (прогар) (отм.0);

86. п. 4.199 устранить свищ на коллекторе РПП (отм. 0 м);

87. п. 4.206 разработать проекты (программы) проведения работ и технологические регламенты (процессы, инструкции, карты) по среднему ремонту в 2023 году котлоагрегата …. ст. № 9, в числе прочего включающие:

- технологию выполнения ремонтных работ, перечень необходимых для их производства материалов, машин и оборудования, инструментов и оснастки, а также последовательность проведения технологических операций, установленные технологическими регламентами (процессами, инструкциями, картами) на ремонт оборудования под давлением, разработанными в соответствии с указаниями руководства (инструкции) по эксплуатации оборудования под давлением и ФНП;

89. п. 4.210 удалить внутренние отложения из поверхностей нагрева котлоагрегате 

…. ст. № 9, принять меры, препятствующие образованию отложений;

90. п. 4.216 провести экспертизу и техническую диагностику участкам трубопроводов тепловой сети, указанных в сварочных формулярах: № …. «Сетевые трубопроводы на сетевые подогреватели (ПБ-7, 8)»; № …. «Трубопроводы обвязки насосов сетевой воды сетевой воды от ТГ-4, 5»; № ….«Трубопроводы сетевой воды обвязки пиковых подогревателей типа ПСВ-500»;

92. п. 4.220 изготовить комплект ремонтной документации, в том числе паспорт качества на задвижку ПС-1 между стыками 23-24 на коллектор острого пара к турбине № 1 учётный № 414;

98. п. 4.230 обеспечить наличие заключения экспертизы промышленной безопасности: ПХОВ-1 ОИУ-1, рег. № 15683;

99. п. 4.233 поставить на учет трубопровод сетевой воды после ПСГ ТА на пиковую котельную, коллектор № 2 (зарегистрирован на предприятии рег. № 4);

101. п. 5.4 провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст. №1 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

102. п. 5.5 провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст. №3 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

103. п. 5.6 провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст. №4 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

104. п. 5.7 провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст. №5 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

105. п. 5.8 провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст. № 6 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

106. п. 5.9 провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст. № 7 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

107. п. 5.57 изготовить документацию на бак-аккумулятор № 2 (технологическая карта; журнал текущего обслуживания; журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от проявления статического электричества; схема нивелирования основания; распоряжения, акты на замену оборудования резервуаров; технологические карты на замену оборудования резервуаров);

108. п. 5.58 изготовить документацию на бак-аккумулятор № 3 (технологическая карта; журнал текущего обслуживания; журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от проявления статического электричества; схема нивелирования основания; распоряжения, акты на замену оборудования резервуаров; технологические карты на замену оборудования резервуаров);

109. п. 5.59 изготовить документацию на бак-аккумулятор № 4 (технологическая карта; журнал текущего обслуживания; журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от проявления статического электричества; схема нивелирования основания; распоряжения, акты на замену оборудования резервуаров; технологические карты на замену оборудования резервуаров);

110. п. 5.60 изготовить документацию на бак-аккумулятор № 5 (технологическая карта; журнал текущего обслуживания; журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от проявления статического электричества; схема нивелирования основания; распоряжения, акты на замену оборудования резервуаров; технологические карты на замену оборудования резервуаров);

113. п. 5.63 провести тепловые испытания паротурбинной установки станционный № 3 со снятием энергетических характеристик.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 30.6-30.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

РЕШИЛ:

Постановление врио начальника отдела – старшего судебного пристава ОСП по Советскому АО г. Омска ГУФССП России по Омской области ФИО2 № 574 от …. изменить, исключив из объема вмененных АО «ТГК-11» нарушений указание на нарушение 44 пунктов, перечисленных в п.п. 7, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 35, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 68,75, 76, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, а именно: 

7. п. 4.30 восстановить частично отсутствующую разрушенную изоляцию на экранной панели №11, 12 (отм. 13 м, справа/тыл);

12. п. 4.35 восстановить разрушенную изоляцию на бункерах золы (отм. 18 м, справа);

14. п. 4.37 восстановить частично отсутствующую изоляцию на конвективной шахте (отм. 26 м, тыл);

15. п. 4.38 восстановить частично отсутствующую изоляцию на поворотном газоходе (отм. 26 м, справа);

16. п. 4.39 восстановить частично отсутствующую изоляцию на трубопроводе 159х20 мм (отм. 29 м, фронт);

18. п. 4.61 восстановить обрушение обмуровки с левой стороны котлоагрегата (отм. 13 м);

20. п. 4.64 восстановить изоляцию около крышки люка настенного пароперегревателя (отм. 26 м);

23. п. 4.69 устранить пропуск на воздушниках котлоагрегата – 1ВК1Б;

24. п. 4.71 восстановить лопнутую крышку люка (отм. 6 м, фронт котла);

27. п. 4.74 восстановить частичное отсутствие тепловой изоляции на трубопроводе дренажей нижних точек котлоагрегата № 2 слева (отм. 0 м);

29. п. 4.83 устранить неплотности топки и газоходов котла …. ст. №. 3;

35. п. 4.93 устранить коррозионный износ гидрозатворов и ванн … (отм. 0 м);

55. п. 4.128 провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) несущим металлическим конструкциям, воспринимающим нагрузку от массы котлоагрегата ст. № … (каркасу котла), отработавшего нормативно срок службы 30 лет;

60. п. 4.167 восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию на водоопускных трубах (отм. 0 м, 3,5 м, справа/слева);

61. п. 4.169 восстановить чистовую изоляцию воздуховода … (отм. 0 м);

62. п. 4.171 убрать между котлоагрегатами ст. № 7 и № 8 складирование металлолома;

65. п. 4.175 восстановить тепловую изоляцию золоспуска ЗСА-4 (отм. 6 м);

66. п. 4.176 устранить отложение золы на площадках котлоагрегата (отм. 6 м, 18 м, справа);

68. п. 4.178 восстановить тепловую изоляцию на шунтовой трубе (отм. 9 м, 15 м, слева);

75. п. 4.185 восстановить чистовую изоляцию линий кратности солесодержания (слева);

76. п. 4.186 восстановить тепловую изоляцию коллекторов панелей (отм. 18 м, справа);

80. п. 4.193 выполнить контроль металла …. ст. № 8 в рамках технического диагностирования, выполняемого с целью продления ресурса (срока службы), с привлечением специализированной экспертной организации, имеющей лицензию на право экспертизы промышленной безопасности оборудования, с установлением при положительных результатах технического диагностирования соответственно дополнительно назначенного ресурса (время эксплуатации в часах или количестве циклов нагружения) в заключении экспертизы промышленной безопасности, проведённой после окончания исчерпания назначенного ресурса), а также дополнительно назначенного срока безопасной эксплуатации (службы) (время эксплуатации в календарных годах) в заключении экспертизы промышленной безопасности, проведённой после истечения назначенного срока службы;

81. п. 4.194 удалить внутренние отложения из поверхностей нагрева котлоагрегате 

…. ст. № 8, принять меры, препятствующие образованию отложений;

83. п. 4.196 провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) несущим металлическим конструкциям, воспринимающим нагрузку от массы котлоагрегата ст. № 8 (каркасу котла), отработавшего нормативно срок службы 30 лет;

84. п. 4.197 устранить пропуск гидрозатвора ванны ШТШ-8Б (отм. 0 м);

85. п. 4.198 устранить коррозионный износ ванны ШТШ-8В (прогар) (отм.0);

86. п. 4.199 устранить свищ на коллекторе РПП (отм. 0 м);

87. п. 4.206 разработать проекты (программы) проведения работ и технологические регламенты (процессы, инструкции, карты) по среднему ремонту в 2023 году котлоагрегата …. ст. № 9, в числе прочего включающие:

- технологию выполнения ремонтных работ, перечень необходимых для их производства материалов, машин и оборудования, инструментов и оснастки, а также последовательность проведения технологических операций, установленные технологическими регламентами (процессами, инструкциями, картами) на ремонт оборудования под давлением, разработанными в соответствии с указаниями руководства (инструкции) по эксплуатации оборудования под давлением и ФНП;

89. п. 4.210 удалить внутренние отложения из поверхностей нагрева котлоагрегате 

…. ст. № 9, принять меры, препятствующие образованию отложений;

90. п. 4.216 провести экспертизу и техническую диагностику участкам трубопроводов тепловой сети, указанных в сварочных формулярах: № … «Сетевые трубопроводы на сетевые подогреватели (ПБ-7, 8)»; № …. «Трубопроводы обвязки насосов сетевой воды сетевой воды от ТГ-4, 5»; № …. «Трубопроводы сетевой воды обвязки пиковых подогревателей типа ПСВ-500»;

92. п. 4.220 изготовить комплект ремонтной документации, в том числе паспорт качества на задвижку ПС-1 между стыками 23-24 на коллектор острого пара к турбине № 1 учётный № 414;

98. п. 4.230 обеспечить наличие заключения экспертизы промышленной безопасности: ….;

99. п. 4.233 поставить на учет трубопровод сетевой воды после ПСГ ТА на пиковую котельную, коллектор № 2 (зарегистрирован на предприятии рег. № 4);

101. п. 5.4 провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст. №1 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

102. п. 5.5 провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст. №3 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

103. п. 5.6 провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст. №4 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

104. п. 5.7 провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст. №5 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

105. п. 5.8 провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст. № 6 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

106. п. 5.9 провести тепловые испытания парового котла БКЗ-420-140 ст. № 7 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам;

107. п. 5.57 изготовить документацию на бак-аккумулятор № 2 (технологическая карта; журнал текущего обслуживания; журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от проявления статического электричества; схема нивелирования основания; распоряжения, акты на замену оборудования резервуаров; технологические карты на замену оборудования резервуаров);

108. п. 5.58 изготовить документацию на бак-аккумулятор № 3 (технологическая карта; журнал текущего обслуживания; журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от проявления статического электричества; схема нивелирования основания; распоряжения, акты на замену оборудования резервуаров; технологические карты на замену оборудования резервуаров);

109. п. 5.59 изготовить документацию на бак-аккумулятор № 4 (технологическая карта; журнал текущего обслуживания; журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от проявления статического электричества; схема нивелирования основания; распоряжения, акты на замену оборудования резервуаров; технологические карты на замену оборудования резервуаров);

110. п. 5.60 изготовить документацию на бак-аккумулятор № 5 (технологическая карта; журнал текущего обслуживания; журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от проявления статического электричества; схема нивелирования основания; распоряжения, акты на замену оборудования резервуаров; технологические карты на замену оборудования резервуаров);

113. п. 5.63 провести тепловые испытания паротурбинной установки станционный № 3 со снятием энергетических характеристик.

В остальной части постановление врио начальника отдела – старшего судебного пристава ОСП по Советскому АО г. Омска ГУФССП России по Омской области ФИО2 № …. от …., которым Акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11», признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей - оставить без изменения, жалобу защитника Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» ФИО1 – без удовлетворения.

На решение может быть подана жалоба, принесен протест в Омский областной суд через Советский районный суд г. Омска в течение 10 дней со дня вручения или получения копии решения.

Судья О.С. Рыбалко