Дело № 2-668/2019

УИД 24RS0007-01-2019-000723-14

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 июля 2019 года с. Богучаны Красноярского края

Суд в составе:

председательствующего судьи Богучанского районного суда Красноярского края Казак А.Н.

с участием помощника прокурора Богучанского района Красноярского края Лобанова А.В.,

представителя ответчика директора ООО «Максим»» ФИО1, действующего на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре судебного заседания Карениной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Богучанского района Красноярского края в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Максим» о запрете деятельности по эксплуатации объекта

У С Т А Н О В И Л :

Прокурор Богучанского района Красноярского края обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Максим» о запрете деятельности по эксплуатации объекта, в котором просил суд 

1. о запрете ООО «Максим» ИНН № деятельность по хранению, производству, переработке лесных материалов на земельном участке, площадью 50 000 кв.м., с кадастровым номером № расположенном по адресу: 

<

адрес>, запрете ООО «Максим» ИНН № деятельность по эксплуатации производственной базы, включая нежилое здание (гараж), общей площадью 245,8 кв.м., с кадастровым номером: №, нежилое здание (административное здание) площадью 146,3 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенные по адресу: 

<

адрес>, до устранения нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности и в сфере обращения с отходами производства и потребления, а именно:

- на территории земельного участка, предназначенного для хранения лесоматериалов, предусмотреть наружное противопожарное водоснабжение круглогодичного действия, в наличии имеются наземные не утепленные резервуары объемом 5, 10 и 30 кубических метров, п. 4Л, п. 8.7 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» СП 8.13130.2009, Утвержден и введен в действие Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 178, п. 6.8.48, п. 6.8.55 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- площадь хранения круглого леса одной секции, группы (штабеля, кучи) на открытой площадке и противопожарное расстояние (противопожарные разрывы) между штабелями (секциями) хранения круглого леса привести в соответствие с требованиями пункта 350 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390"О противопожарном режиме";

- противопожарные разрывы между частью групп хранения круглого леса, привести в соответствие с требуемыми 6 метрами в соответствии с пунктом 350 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме";

- территория с южной и западной стороны обеспечить сплошным ограждением высотой не менее 2 м. согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.11 Свод правил СП 114.13330.2016 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная редакция СНиП 21- 03-2003»;

- места размещения лесопродукции очистить от отходов лесопиления и покрыть слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров в соответствие с требованиями п. 360 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- очистить территорию базы с южной стороны от горючих материалов (опилок, щепы, горбыля) в соответствии с п. 77 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 "О противопожарном режиме”;

- обеспечить расстояние от ограждения лесопилки до штабелей и куч открытого хранения лесоматериалов с северной и восточной стороны не менее 15 м. в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.12 Свод правил СП 114.13330.2016 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003»;

- контейнеры, установленные вблизи здания сушильной и котельной, расположить на расстоянии не менее 15 м. в соответствии с п. 74 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 "О противопожарном режиме";

- двери гаража обеспечить табличкой обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с п. 20 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 "О противопожарном режиме”;

- обеспечить объект защиты необходимым количеством пожарных щитов в соответствии с п. 481 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 "О противопожарном режиме”;

- административное здание, гараж и слесарное помещение оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»; п. А4 прил. А Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 4 ИЛЬ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками»;

- административное здание, гараж и слесарное помещение оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара в соответствии с ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 16, п. 17 таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 15, п. 20 табл.2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

- обеспечить объект защиты необходимым количеством огнетушителей в соответствии с п. 70 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 "О противопожарном режиме”;

- на территории объекта предусмотреть молниезащиту в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.24 Свод правил СП 114.13330.2016 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003»;

- на территории открытых складов, в зданиях и навесах складов лесоматериалов обеспечить оповещение людей о пожаре по громкоговорящей распорядительно-поисковой диспетчерской связи, звуковой сигнализации (сирены, колокола и т.д.) в соответствии с ч. 1 ст. 6. Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 11.5 СП 114.13330.2016 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы» (Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003), п. 11.5 СНиП 21 -03-2003 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы».

- обеспечить специально оборудованную площадку для временного хранения отходов производства;

- отчистить от отходов лесопиления (горбыль, опилки, щепа) земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, путем сбора и передачи для размещения на санкционированном объекте размещения отходов, внесенном в государственный реестр объектов размещения отходов.

2. Обязании ООО ««Максим» ИНН №, устранить нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности и обращения с отходами производства и потребления, а именно:

- на территории земельного участка, предназначенного для хранения лесоматериалов, предусмотреть наружное противопожарное водоснабжение круглогодичного действия, п. 4Л, п. 8.7 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» СП 8.13130.2009, Утвержден и введен в действие Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 178, п. 6.8.48, п. 6.8.55 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- площадь хранения круглого леса одной секции, группы (штабеля, кучи) на открытой площадке и противопожарное расстояние (противопожарные разрывы) между штабелями (секциями) хранения круглого леса привести в соответствие с требованиями пункта 350 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390"О противопожарном режиме";

- противопожарные разрывы между частью групп хранения круглого леса, привести в соответствие с требуемыми 6 метрами в соответствии с пунктом 350 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме";

- территория с южной и западной стороны обеспечить сплошным ограждением высотой не менее 2 м. согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.11 Свод правил СП 114.13330.2016 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная редакция СНиП 21- 03-2003»;

- места размещения лесопродукции очистить от отходов лесопиления и покрыть слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров в соответствие с требованиями п. 360 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- очистить территорию базы с южной стороны от горючих материалов (опилок, щепы, горбыля) в соответствии с п. 77 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 "О противопожарном режиме”;

- обеспечить расстояние от ограждения лесопилки до штабелей и куч открытого хранения лесоматериалов с северной и восточной стороны не менее 15 м. в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.12 Свод правил СП 114.13330.2016 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003»;

- контейнеры, установленные вблизи здания сушильной и котельной, расположить на расстоянии не менее 15 м. в соответствии с п. 74 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 ”О противопожарном режиме";

- двери гаража обеспечить табличкой обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с п. 20 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 "О противопожарном режиме”;

- обеспечить объект защиты необходимым количеством пожарных щитов в соответствии с п. 481 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 "О противопожарном режиме”;

- административное здание, гараж и слесарное помещение оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»; п. А4 прил. А Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками»;

- административное здание, гараж и слесарное помещение оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара в соответствии с ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 16, п. 17 таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 15, п. 20 табл.2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

- обеспечить объект защиты необходимым количеством огнетушителей в соответствии с п. 70 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 "О противопожарном режиме”;

- на территории объекта предусмотреть молниезащиту в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.24 Свод правил СП 114.13330.2016 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003»;

- на территории открытых складов, в зданиях и навесах складов лесоматериалов обеспечить оповещение людей о пожаре по громкоговорящей распорядительно-поисковой диспетчерской связи, звуковой сигнализации (сирены, колокола и т.д.) в соответствии с ч. 1 ст. 6. Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 11.5 СП 114.13330.2016 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы» (Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003), и. 11.5 СНиП 21-03-2003 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы».

- обеспечить специально оборудованную площадку для временного хранения отходов производства;

- отчистить от отходов лесопиления (горбыль, опилки, щепа) земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес> путем сбора и передачи для размещения на санкционированном объекте размещения отходов, внесенном в государственный реестр объектов размещения отходов.

Помощник прокурора Богучанского района Красноярского края Лобанов А.В., настаивал на удовлетворении требований прокурора, предъявленных им к ответчику, полном объеме по основаниям изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика директор ООО «Максим»» ФИО1, действующий на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, явившийся в судебное заседание, представил суду письменное заявление, в котором заявил о признании, предъявленных прокурором к ответчику исковых требований в полном объеме, при этом указав, что последствия признания иска представителю ответчика разъяснены и понятны.

Суд, исследовав исковое заявление и приложенные к нему материалы, выслушав помощника прокурора Лобанова А.В., представителя ответчика, приходит к выводу о том, что требования истца законны, обоснованны и подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятия его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

В соответствии ст. 198 ГПК РФ, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Учитывая, что ответчик признал иск в полном объеме, что подтверждается заявлением представителя ответчика от 25.07.2017 г., признание иска ответчиком судом принято, соответственно, заявленные прокурором требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов.

На основании выше изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Требования прокурора Богучанского района Красноярского края в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Максим» о запрете деятельности по эксплуатации объекта удовлетворить в полном объеме.

1. Запретить ООО «Максим» ИНН № деятельность по хранению, производству, переработке лесных материалов на земельном участке, площадью 50 000 кв.м., с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес> запретить ООО «Максим» ИНН № деятельность по эксплуатации производственной базы, включая нежилое здание (гараж), общей площадью 245,8 кв.м., с кадастровым номером: №, нежилое здание (административное здание) площадью 146,3 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенные по адресу: 

<

адрес>, до устранения нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности и в сфере обращения с отходами производства и потребления, а именно:

- на территории земельного участка, предназначенного для хранения лесоматериалов, предусмотреть наружное противопожарное водоснабжение круглогодичного действия, в наличии имеются наземные не утепленные резервуары объемом 5, 10 и 30 кубических метров, п. 4Л, п. 8.7 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» СП 8.13130.2009, Утвержден и введен в действие Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 178, п. 6.8.48, п. 6.8.55 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- площадь хранения круглого леса одной секции, группы (штабеля, кучи) на открытой площадке и противопожарное расстояние (противопожарные разрывы) между штабелями (секциями) хранения круглого леса привести в соответствие с требованиями пункта 350 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390"О противопожарном режиме";

- противопожарные разрывы между частью групп хранения круглого леса, привести в соответствие с требуемыми 6 метрами в соответствии с пунктом 350 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме";

- территорию с южной и западной стороны обеспечить сплошным ограждением высотой не менее 2 м. согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.11 Свод правил СП 114.13330.2016 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная редакция СНиП 21- 03-2003»;

- места размещения лесопродукции очистить от отходов лесопиления и покрыть слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров в соответствие с требованиями п. 360 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- очистить территорию базы с южной стороны от горючих материалов (опилок, щепы, горбыля) в соответствии с п. 77 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 "О противопожарном режиме”;

- обеспечить расстояние от ограждения лесопилки до штабелей и куч открытого хранения лесоматериалов с северной и восточной стороны не менее 15 м. в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.12 Свод правил СП 114.13330.2016 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003»;

- контейнеры, установленные вблизи здания сушильной и котельной, расположить на расстоянии не менее 15 м. в соответствии с п. 74 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 "О противопожарном режиме";

- двери гаража обеспечить табличкой обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с п. 20 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 "О противопожарном режиме”;

- обеспечить объект защиты необходимым количеством пожарных щитов в соответствии с п. 481 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 "О противопожарном режиме”;

- административное здание, гараж и слесарное помещение оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»; п. А4 прил. А Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 4 ИЛЬ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками»;

- административное здание, гараж и слесарное помещение оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара в соответствии с ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 16, п. 17 таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 15, п. 20 табл.2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

- обеспечить объект защиты необходимым количеством огнетушителей в соответствии с п. 70 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 "О противопожарном режиме”;

- на территории объекта предусмотреть молниезащиту в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.24 Свод правил СП 114.13330.2016 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003»;

- на территории открытых складов, в зданиях и навесах складов лесоматериалов обеспечить оповещение людей о пожаре по громкоговорящей распорядительно-поисковой диспетчерской связи, звуковой сигнализации (сирены, колокола и т.д.) в соответствии с ч. 1 ст. 6. Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 11.5 СП 114.13330.2016 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы» (Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003), п. 11.5 СНиП 21 -03-2003 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы».

- обеспечить специально оборудованную площадку для временного хранения отходов производства;

- отчистить от отходов лесопиления (горбыль, опилки, щепа) земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес> путем сбора и передачи для размещения на санкционированном объекте размещения отходов, внесенном в государственный реестр объектов размещения отходов.

2. Обязать ООО ««Максим» ИНН №, устранить нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности и обращения с отходами производства и потребления, а именно:

- на территории земельного участка, предназначенного для хранения лесоматериалов, предусмотреть наружное противопожарное водоснабжение круглогодичного действия, п. 4Л, п. 8.7 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» СП 8.13130.2009, Утвержден и введен в действие Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 178, п. 6.8.48, п. 6.8.55 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- площадь хранения круглого леса одной секции, группы (штабеля, кучи) на открытой площадке и противопожарное расстояние (противопожарные разрывы) между штабелями (секциями) хранения круглого леса привести в соответствие с требованиями пункта 350 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390"О противопожарном режиме";

- противопожарные разрывы между частью групп хранения круглого леса, привести в соответствие с требуемыми 6 метрами в соответствии с пунктом 350 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме";

- территория с южной и западной стороны обеспечить сплошным ограждением высотой не менее 2 м. согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.11 Свод правил СП 114.13330.2016 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная редакция СНиП 21- 03-2003»;

- места размещения лесопродукции очистить от отходов лесопиления и покрыть слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров в соответствие с требованиями п. 360 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- очистить территорию базы с южной стороны от горючих материалов (опилок, щепы, горбыля) в соответствии с п. 77 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 "О противопожарном режиме”;

- обеспечить расстояние от ограждения лесопилки до штабелей и куч открытого хранения лесоматериалов с северной и восточной стороны не менее 15 м. в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.12 Свод правил СП 114.13330.2016 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003»;

- контейнеры, установленные вблизи здания сушильной и котельной, расположить на расстоянии не менее 15 м. в соответствии с п. 74 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 ”О противопожарном режиме";

- двери гаража обеспечить табличкой обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с п. 20 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 "О противопожарном режиме”;

- обеспечить объект защиты необходимым количеством пожарных щитов в соответствии с п. 481 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 "О противопожарном режиме”;

- административное здание, гараж и слесарное помещение оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»; п. А4 прил. А Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками»;

- административное здание, гараж и слесарное помещение оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара в соответствии с ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 16, п. 17 таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 15, п. 20 табл.2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

- обеспечить объект защиты необходимым количеством огнетушителей в соответствии с п. 70 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 "О противопожарном режиме”;

- на территории объекта предусмотреть молниезащиту в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.24 Свод правил СП 114.13330.2016 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003»;

- на территории открытых складов, в зданиях и навесах складов лесоматериалов обеспечить оповещение людей о пожаре по громкоговорящей распорядительно-поисковой диспетчерской связи, звуковой сигнализации (сирены, колокола и т.д.) в соответствии с ч. 1 ст. 6. Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 11.5 СП 114.13330.2016 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы» (Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003), и. 11.5 СНиП 21-03-2003 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы».

- обеспечить специально оборудованную площадку для временного хранения отходов производства;

- отчистить от отходов лесопиления (горбыль, опилки, щепа) земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, путем сбора и передачи для размещения на санкционированном объекте размещения отходов, внесенном в государственный реестр объектов размещения отходов.

Взыскать с ООО «Максим» ИНН № в доход местного бюджета госпошлину в размере 6 000 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Красноярский краевой суд через Богучанский районный суд Красноярского края в течение месяца с момента принятия судом решения суда в окончательной форме

Председательствующий А.Н. Казак