ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

09 октября 2017 года Свердловский районный суд г. Иркутска в составе председательствующего судьи Смирновой Т.В., при секретаре Жилинской А.Н. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-4290/17 по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Сибпрофстрой» о взыскании задолженности по договорам подряда,

УСТАНОВИЛ:

В Свердловский районный суд г. Иркутска обратилась ФИО1 с иском к ООО «Сибпрофстрой» о взыскании задолженности по договору подряда. В обосновании иска указано, что в соответствии с договором подряда 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, заключенным между ООО «Инновационные строительные технологии» и ООО «Сибпрофстрой», подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить работы по строительству автомобильной дороги Корховская-Кутулик протяженностью .... кв в 

<

адрес обезличен>, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. В соответствии с договором подряда 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, заключенным между ООО «Инновационные строительные технологии» и ООО «Сибпрофстрой», подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить общестроительные работы на объекте: «Капитальный ремонт здания МБДОУ Ангарский детский сад. ФИО2 

<

адрес обезличен> № 

<

адрес обезличен>, иркутская область». А заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. ООО «Инновационные строительные технологии» надлежащим образом выполнило работы, что подтверждается актами о приемке выполненных работ. ООО «Сибпрофстрой» имело задолженность перед ООО «Инновационные строительные технологии» по договору подряда 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> и по договору подряда 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> в размере 12 012 187 рублей. ФИО1 на основании договора ступки прав требования от 

<

Дата обезличена>, заключенного с ООО «Инновационные строительные технологии», приобрел право требования к ООО «Сибпрофстрой» задолженности по оплате стоимости выполненных работ в размере 12 012 187 рублей, из которых 9 024 565 рублей – задолженность по договору подряда 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>; 2 987 622 рубля 05 копеек – задолженность по договору подряда 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>. ООО «Сибпрофстрой» уведомлено о состоявшейся уступке прав требования. Ответчик погасил сумму задолженности в размере 150 000 рублей. Задолженность ответчика составляет 11 862 187 рублей, чем нарушает права ФИО1 Истец обращался с претензией к ответчику о погашении задолженности. В связи с чем, истец просит суд взыскать ответчика задолженность по договора в размере 550 000 рублей. 

В последствии, истец увеличил свои исковые требования требованием о взыскании с ответчика задолженности по договору подряда в размере 11 862 187 рублей.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом, представил суду заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, направил в суд своего представителя. 

В судебном заседании представитель истца ФИО3, действующая на основании доверенности, поддержала увеличенные требования ФИО1, повторив доводы иска. Суду пояснила, что истцом условия договора выполнены в полном объеме, а со стороны ответчика оплата так и не произведена. Просила иск удовлетворить. 

Ответчик ООО «Сибпрофстрой» своего представителя в судебное заседание не направил, о дате рассмотрения дела извещался надлежащим образом, что подтверждается судебной повесткой, направленной в его адрес, причины неявки суду не известны.

По смыслу ст. 14 Международного пакта от 16.12.1966 года «О гражданских и политических правах», ст.ст.113, 117 ГПК РФ, ст.ст.20, 165.1 ГК РФ, п.35 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 года №221, путем направления судебной повестки заказным письмом с уведомлением о вручении, от получения которой ответчик уклонился, не явившись за судебным извещением в организацию почтовой связи, что является его надлежащим извещением, о причинах неявки суду не сообщил, о рассмотрении дела в его отсутствие не просил.

По смыслу ст.14 Международного пакта от 16.12.1966 года «О гражданских и политических правах» лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе, и, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами по усмотрению лица является одним из основополагающих принципов судопроизводства.

В силу ст.35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. 

Добросовестное пользование процессуальными правами отнесено к условиям реализации основных принципов гражданского процесса – принципов состязательности и равноправия сторон.

Таким образом, суд предпринял все необходимые меры для своевременного извещения ответчика о времени и месте судебного заседания. Однако, в нарушение ст.35 ГПК РФ, ответчик не получает почтовую корреспонденцию без уважительных причин.

В соответствие со ст. 161.1 ГК РФ и согласно разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (п.68) судебное извещение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем, она была возвращена по истечении срока хранения.

В соответствии с ч. 2 ст. 233 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в порядке заочного производства в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

С учетом мнения истца, выраженного в письменном заявлении, суд с учетом вышеуказанных правовых норм, полагает возможным рассмотреть дело в отсутствии ответчика в порядке заочного производства по имеющимся в материалах дела доказательствам. 

Представитель третьего лица ООО «Инновационные строительные технологии» в судебное заседание не явился, просил суд рассмотреть дело без его участия. В представленном заявлении указали, исковые требования являются законными и обоснованными, подлежат удовлетворению. 

Выслушав в судебном заседании представителя истца, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к выводу, что требования ФИО1 подлежат удовлетворению в полном объеме. К данному выводу суд пришел на основании следующего.

Судом установлено, что между ООО «Инновационные строительные технологии» и ООО «Сибпрофстрой» заключены договоры подряда 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> и 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

Данное обстоятельство подтверждается представленным суду договором 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, заключенным между ООО «Сибпрофстрой» (заказчик) и ООО «Инновационные строительные технологии» (подрядчик), в соответствии с которым ООО «Инновационные строительные технологии» обязалось в установленный договором срок выполнить работы по строительству автомобильной дороги Корховская-Кутулик протяженностью .... кв. в 

<

адрес обезличен>, в объеме, определенном договором и технической документацией, являющейся его неотъемлемой частью, с соблюдением действующих норм и правил, а ООО «Сибпрофстрой» обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

Согласно п. 2.1 договора, цена работ, выполняемых по настоящему договору, определяется сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Из п. 2.2. договора видно, что общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет 9 024 565 рублей, в том числе НДС ....%. 

Согласно п. 3.3. договора, заказчик оплачивает подрядчику фактически выполненные работы по договору после подписания сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в срок не позднее 

<

Дата обезличена>. 

Согласно п. 3.1. календарные сроки выполнения работ определены: начло работы – с момента заключения договора, окончания работ – 

<

Дата обезличена>. 

Также, данное обстоятельство подтверждается представленным суду договором 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, заключенным между ООО «Сибпрофстрой» (заказчик) и ООО «Инновационные строительные технологии» (подрядчик), в соответствии с которым ООО «Инновационные строительные технологии» обязалось в установленный договором срок выполнить общественные работы на объекте: «Капитальный ремонт здания МБДОУ Ангарский детский сад 

<

адрес обезличен> № 

<

адрес обезличен>», в объеме, определенном договором и технической документацией, являющейся его неотъемлемой частью, с соблюдением действующих норм и правил, а ООО «Сибпрофстрой» обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

Согласно п. 2.1 договора, цена работ, выполняемых по настоящему договору, определяется сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Из п. 2.2. договора видно, что общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет 2 987 622 рубля 05 копеек, в том числе НДС 18%. 

Согласно п. 3.3. договора, заказчик оплачивает подрядчику фактически выполненные работы по договору после подписания сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Согласно п. 3.1. календарные сроки выполнения работ определены: начло работы – с момента заключения договора, окончания работ – 

<

Дата обезличена>. 

Судом установлено, что свои обязательства по договорам 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> и 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> ООО «Инновационные строительные технологии» исполнены в полном объеме, что подтверждается локальным ресурсным сметным расчетом 

<

Номер обезличен> на строительство автомобильной дороги Корховская-Кутулик протяжённость 3,.... кв. в 

<

адрес обезличен> от 

<

Дата обезличена>, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 

<

Дата обезличена>, актом о приемке выполненных работ за .... года, актом выполненных работ за .... года, локальным ресурсным сметным расчетом на общестроительные работы на объекте: «Капитальный ремонт здания МБДОУ Ангарский детский сад 

<

адрес обезличен> № 

<

адрес обезличен>, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 

<

Дата обезличена>, актом о приемке выполненных работ за .... года.

Из акта о приемке выполненных работ за .... года, подписанного ООО «Инновационные строительные технологии» и ООО «Сибпрофстрой» видно, что ООО «Инновационные строительные технологии» работы выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные договором 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, а именно: разработка грунта с перемещением до .... м бульдозерами; при перемещении грунта на каждые последующие .... м добавлять к расценке; устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до .... м, группа грунтов; при перемещении на каждые последующие .... м добавлять к расценкам; уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу .... т на первый проход по одному следу при толщине слоя .... см; на каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке; устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до .... м, группа грунтов ....; при перемещении на каждые последующие .... м добавлять к расценкам; уплотнение гранта прицепными катками на пневмоколесном ходу .... т на первый проход по одному следу при толщине слоя .... см; на каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке; устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта; при перемещении на каждые последующие .... м добавлять к расценкам; уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу .... т на первый проход по одному следу при толщине слоя .... см; на каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке; разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью .... кв.м., группа грунтов ....; срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 1; перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью .... т, работающих вне карьера, на расстояние до .... класс груза; перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью .... т, работающих вне карьера, на расстоянии до .... км .... класса груза; уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу .... т на первый проход по одному следу при толщине слоя .... см; на каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке; грунт щебенистый; перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью .... т, работающих вне карьера, на расстояние до .... класс груза. Также указано, что к оплате 4 297 335 рублей.

Суду представлен акт о приемке выполненных работ за .... года, подписанного ООО «Инновационные строительные технологии» и ООО «Сибпрофстрой» видно, что ООО «Инновационные строительные технологии» работы выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные договором 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, а именно: разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью .... кв.м., группа грунта ....; срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов ....; перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью .... т, работающих вне карьера, на расстояние до .... км .... класс груза; уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу .... т на первый проход по одному следу при толщине слоя .... см; на каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке; грунт щебенистый; перевозка груза автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью .... т, работающих вне карьера, на расстояние до .... км .... класс груза; уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу .... т на первый проход по одному следу при толщине слоя .... см; на каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке; песок природный для строительных работ средний; перевозка груза автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью .... т, работающих вне карьера, на расстояние до .... км .... класс груза; уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу .... т на первый проход по одному следу при толщине слоя .... см; на каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке. Также указано, что к оплате 4 727 230 рублей, что также подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 

<

Дата обезличена>.

Из акта о приемке выполненных работ за августа 2014 года, подписанного ООО «Инновационные строительные технологии» и ООО «Сибпрофстрой» видно, что ООО «Инновационные строительные технологии» работы выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные договором 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, а именно: устройство пароизоляции: оклеенной в одинслой; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8); затраты труда машинистов; краны башенные при работе на других видах строительства 8 т; краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т; котлы битумные передвижные 400 л; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; битумы нефтяные строительные кровельные марки ....; керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2; мастика битумная кровельная горячая; рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506; изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7); лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т); котлы битумные передвижные 400 л; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; битумы нефтяные строительные для кровельных масти к марки БНМ-55/60; плиты минераловатные на синтетическом связующим ....; ограждение кровель перилами; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3); затраты труда машинистов; краны башенные при работе на других видах строительства 8 т; краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т; установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока); автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; электроды диаметром 6 мм Э42; резина прессованная; конструкции стальные перил; ограждение кровельное; устройство желобов: подвесных; затраты труда рабочих-строителей (ср 3); затраты труда машинистов; краны башенные при работе на других видах строительства 8 т; краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм; поковки оцинкованные, масса 2,825 кг; сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм; соеденитель желоба; желоб круглый ЖК D125; держатель желоба; огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8); затраты труда машинистов; подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м; агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; ветошь; антисептик-антипирен Пирилакс СС-20 для древесины; антисептик-антипирен; вода; облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом; шуруповерт; ножницы электрические; перфораторы электрические; грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ; клей «Перлфикс», КНАУФ; шпаклевка «Унифлот», КНАУФ; шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ; лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ; лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной; листы гипсокартонные.ГКЛ 12,5 мм; шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм; дюбель с шурупом 6/35 мм; герметик акриловый; лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд; профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов; профиль направляющий; профиль стоечный; облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5); шуруповерт; ножницы электрические; перфораторы электрические; грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ; клей «Перлфикс», КНАУФ; шпаклевка «Унифлот»; КНАУФ; шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ; лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ; лента разделительная для сопряжения потолка из Л ГК со стеной; шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм; дюбель с шурупом 6/35 мм; лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд; профиль направляющий; профиль стоечный; бруски деревянные; устройство подвесных потолков из гилсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113); затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5); шуруповерт; ножницы электрические; перфораторы электрические; грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ; шпаклевка «Унифлот», КНАУФ; шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ; лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ; лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной; листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм; листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм; шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм; шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм; дюбель-гвоздь 6/39 мм; дюбель с шурупом 6/35 мм; лента уплотнительная.типа Дихтунгсбанд; профиль направляющий ПН 28/27/0,6; профиль потолочный ПП 60/27/0,6; подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм; соединители профилей одноуровневые; ПП- удлинитель профилей 60*27; тяга подвесов; листы ГКЛВ 12,5; штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7); затраты труда машинистов; подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м; раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6; раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5; ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4); затраты труда машинистов; подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6; вода; строительный мусор; окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен; окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4); затраты труда машинистов; подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; шпатлевка клеевая; ветошь; краска водоэмульсионная; окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1); затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1); затраты труда машинистов; подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; мел природный молотый; мел природный молотый; мыло твердое хозяйственное 72%; мыло твердое хозяйственное 72%; штукатурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; шпатлевка клеевая; шпатлевка клеевая; клей малярный жидкий; клей малярный жидкий; краска водоэмульсионная; краска водоэмульсионная; пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм; вода; окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4); затраты труда машинистов; подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; шпатлевка клеевая; ветошь; краска водоэмульсионная; окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1); затраты труда рабочих-строителей (ср 3.1); затраты труда машинистов; подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; мел природный молотый; мел природный молотый; мыло твердое хозяйственное 72%; мыло твердое хозяйственное 72%; шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; шпатлевка клеевая; шпатлевка клеевая; клей малярный жидкий; клей малярный жидкий; краска водоэмульсионная ВДК Белоснежка; краска водоэмульсионная; пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм; вода; улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5); затраты труда машинистов; подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; шпатлевка масляно-клеевая; ветошь; грунтовка масляная готовая к применению; олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной); краски для внутренних работ масляные готовые к применению; пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм; улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5); затраты труда машинистов; подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; штукатурка шлифованная двухслойная с зернистостью 40-25; штукатурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; шпатлевка масляно-клеевая ; ветощь; олифка для улучшенной окраски; краски для внутренних работ масляные готовые к применению; пемза шлаковая, марка 600 фракция 5-10 мм; улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов; затраты труда рабочих-строителей; затраты труда машинистов; подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; шпатлевка масляно-клеевая, ветошь; олифа для улучшенной окраски, краски для внутренних работ масляные готовые к применению; пемза шлаковая; улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1); затраты труда машинистов; подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; олифа комбинированная, марки К-3; шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; шпатлевка клеевая; ветошь; краски для внутренних работ масляные готовые к применению; пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм; разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; затраты труда рабочих-строителей (ср 2,1); затраты труда машинистов; подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м; компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 мЗ/мин; молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические; гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плитоктуалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6); затраты труда машинистов; автопогрузчики 5 т; подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м; опилки древесные; портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400; ветошь; плитки рядовые; раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3; вода; разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; затраты труда рабочих-строителей (ср 2); устройство основания фундаменты, гравийного; затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5); затраты труда машинистов; погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т; компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 2,2 мЗ/мин; трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций; гравий; вода; устройство бетонной подготовки; затраты труда рабочих-строителей (ср 2); затраты труда машинистов; краны башенные при работе на других видах строительства 8 т; вибратор поверхностный; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; рогожа; бетон; вода; устройство бетонных крылец при ширине по верху более 1 000 мм; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3); затраты труда машинистов; краны башенные при работе на других видах строительства 8 т; краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т; автопогрузчики 5 т; установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока); вибратор глубинный; пила цепная электрическая; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т; проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм; электроды диаметром 4 мм Э42; рогожа; гвозди строительные; доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта; доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта; щиты из досок толщиной 25 мм; арматура 10 мм; арматура; бетон; известь строительная негашёная комовая, сорт 1; вода; монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4); затраты труда машинистов; краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т; краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т; краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т; аппарат для газовой сварки и резки; преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; канаты пеньковые пропитанные; кислород технический газообразный; проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм; швеллеры 

<

Номер обезличен> из стали марки Ст0; электроды диаметром 4 мм Э42; болты с гайками и шайбами строительные гвозди строительные; пропан-бутан, смесь техническая; растворитель марки Р-4; бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта; грунтовка ГФ-021 красно-коричневая; отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т; конструкции стальные; канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм; трубопроводы из стальных элект. свар, труб 108мм толщ, стенки 3,5 мм; установка стропил; затраты труда рабочих-строителей (ср 2,7); затраты труда машинистов; краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10т; пила с карбюраторным двигателем; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг; проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм; толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350; гвозди строительные; Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта; бруски обрезные хвойных пород; доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта; паста антисептическая; устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали; затраты труда рабочих-строителей (ср 2,2); затраты труда машинистов; подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; гвозди строительные; доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта; монтаж: профилированного настила; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1); затраты труда машинистов; краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т; краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т; лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН(3,2 т); дрели электрические; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т; винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям; заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей; доски необрезные хвойных пород длиной 4- 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта; конструкции стальные профлист С21 -0,5мм окр.; конструкции стальные; конек КМ 195; планка ендовы 76*76; саморез 4,8*35; устройство: фронтонов; затраты труда рабочих-строителей (ср 3); пила дисковая электрическая; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; гвозди строительные; доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта; обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм; профлист С8-1150-0,5мм; устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород; затраты труда рабочих-строителей; затраты труда машинистов; подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м; установка для сварки ручной дуговой; автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т; цемент для приготовления растворов в построечных условиях и в других подобных случаях; электроды диаметром 6 мм Э42; поручни; шурупы строительные; ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы; вода; труба профилированная; шурупы строительные; труба профилированная; устройствопокрытий из резиновой плитки; затраты труда рабочих-строителей; затраты труда машиниста; краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т; автопогрузчики 5 т; виброплита с двигателем внутреннего сгорания; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; плитка резиновая АНТ стандарт толщ. 8мм; плиты тротуарные бетонные гладкие; смесь пескоцементная; песок для строительных работ природный; огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; затраты труда рабочих-строителей (ср 4,7); затраты труда машинистов; автопогрузчики 5 т; лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т); агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; грунтовка ГФ-021 красно-коричневая; ксилол нефтяной марки А 6,3 крыльца и козырьки К-2, 3,4,5; устройство основания под фундаменты: гравийного; транспортные расходы (МАТ-1,018%МАТ (2-й уровень)); заготовительно-складские расходы МАТ-2°%, (2-й уровень); затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5); затраты труда машинистов; погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т; компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 2,2 м3/мин; Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций; гравий; вода; окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5); затраты труда машинистов; автопогрузчики 5 т; лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т); агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; уайт-спирит; маль ПФ-115 серая; устройство бетонной подготовки; транспортные расходы (МАТ=1,018%МАТ (2-й уровень)); заготовительно-складские расходы МАТ=2% (2-й уровень)); затраты труда рабочих-строителей (ср 2); затраты труда машинистов; краны башенные при работе на других видах строительства 8 т; вибратор поверхностный; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; рогожа; бетон; вода; устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3); затраты труда машинистов; краны башенные при работе на других видах строительства 8 т; краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т; автопогрузчики 5 т; установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока); вибратор глубинный; пила цепная электрическая; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм; электроды диаметром 4 мм Э42; рогожа; гвозди строительные; доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта; доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта; щиты из досок толщиной 25 мм; арматура 6 мм А1; арматура; бетон; известь строительная негашеная комовая, сорт I; вода; арматура; устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали; затраты труда рабочих-строителей (ср 2,2); затраты труда машинистов; подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; гвозди строительные; доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта; монтаж: профилированного настила; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1); затраты труда машинистов; краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т; краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т; лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН(3,2 т); дрели электрические; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям; заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей; доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта; конструкции стальные -профлистС21 толщ. 0,5 окр.; конструкции стальные; планка ендовы верхняя 76*76; саморез 4,8*35; устройство: фронтонов; затраты труда рабочих-строителей (ср 3); пила дисковая электрическая; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; гвозди строительные; доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта; обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм; профлист С8 толщ0,5 с полимер, покрытием; устройство желобов: подвесных; затраты труда рабочих-строителей (ср 3); затраты труда машинистов; краны башенные при работе на других видах строительства 8 т; краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм; поковки оцинкованные, масса 2,825 кг; сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм; держатель желобов 125мм; желоб 125 мм; устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8); затраты труда машинистов; подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м ); установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока); автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях; электроды диаметром 6 мм Э42; поручни; ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы; вода; поручни -труба диам 32мм; труба профилированная 15*15*1,5; труба профилированная 30*30*2; устройство покрытий из резиновой плитки с заполнением швов: песком; затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5); затраты труда машинистов; краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т; автопогрузчики 5 т; виброплита с двигателем внутреннего сгорания; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; плитка резиновая АНТ стандарт толщ. 8мм; плиты тротуарные бетонные гладкие; смесь пескоцементная; песок для строительных работ природный; агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощностью 1 кВт; автомобили бортовые, грузоподъемность до5 т; грунтовка ГФ-021 красно-коричневая; ксилол нефтяной марки а; окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пф-115; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5); затраты труда машинистов; автопогрузчики 5т; лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т); агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; уайт-спирит; эмаль ПФ-115 серая; копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2; затраты труда рабочих-строителей (ср 2); устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; затраты труда рабочих-строителей (ср 3); затраты труда машинистов; краны башенные при работе на других видах; строительства 8 т; краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10т; автопогрузчики 5 т; вибратор глубинный; пила цепная электрическая; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т; проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм; рогожа; гвозди строительные; доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта; щиты из досок толщиной 25 мм; бетон; известь строительная негашеная комовая, сорт 1; вода; армирование подстилающих слоев и набетонок; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3); затраты труда машинистов; краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; проволока светлая диаметром 1,1 мм; сетка диаметр 10 а2; арматура; сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением; затраты труда рабочих (ср 4); затраты труда машинистов; краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т; лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кн (3,2 т); установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока); аппарат для газовой сварки и резки; дрели электрические; машины шлифовальные электрические; ножницы листовые кривошипные гильотинные; пресс-ножницы комбинированные; автомобили бортовые, грузоподъемность до 8т; кислород технический газообразный; электроды диаметром 5 мм Э42; пропан-бутан, смесь техническая; металлопрокат лист рефленый 4 мм; балка двутавр 

<

Номер обезличен>; полоса 20*1,6; швеллер 

<

Номер обезличен>; труба 15*15*1,5; уголок 45*4; балка двутавр 

<

Номер обезличен>; уголок 63*5; монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8); затраты труда машинистов; краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т; краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т; краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т; домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т; аппарат для газовой сварки и резки; преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500; электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С; машины шлифовальные электрические; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; канаты пеньковые пропитанные; кислород технический газообразный; проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм; швеллеры 

<

Номер обезличен> из стали марки СтО; электроды диаметром 4 мм Э46; болты с гайками и шайбами строительные; болты с гайками и шайбами строительные; гвозди строительные; пропан-бутан, смесь техническая; растворитель марки Р-4; бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта; грунтовка ГФ-021 красно-коричневая; отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т; конструкции стальные; канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм; установка и крепление поручня; затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5); автомобили бортовые; гвозди строительные; поручень из дерева; наличники; огрунтовка металлических поверхностей за один раз; затраты труда рабочих-строителей; затраты труда машиниста; автопогрузчики; лебедки электрические тяговым усилием для окраски поверхностей конструкции; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; грунтовка ГФ-021 красно-коричневая; ксилол нефтяной марки А; окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5); затраты труда машинистов; автопогрузчики 5 т ; лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т); агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; уайт-спирит; эмаль ПФ-115 серая 6,50тмостка; планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1; затраты труда рабочих-строителей (ср 3); устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; транспортные расходы (МАТ=1,018%МАТ (2-й уровень)); заготовительно-складские расходы МАТ=2% (2-й уровень)); затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3); затраты труда машинистов; автопогрузчики 5 т; авто грейдер среднего типа; авто грейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.); катки на пневмоколесном ходу 30 т; машины поливомоечные 6000 л; смесь песчано-гравийная природная; смесь песчано-гравийная природная; вода; устройство бетонной отмостки; затраты труда рабочих-строителей (ср 2); затраты труда машинистов; краны башенные при работе на других видах строительства 8 т; вибратор поверхностный; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; рогожа; бетон; вода; прочие работы; приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В7,5 (М100); затраты труда рабочих-строителей (ср 2); затраты труда машинистов; автопогрузчики 5 т; бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л; шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300; песок для строительных работ природный; гравий для строительных работ; вода; приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В15 (М200); затраты труда рабочих-строителей (ср 2); затраты труда машинистов; автопогрузчики 5 т; бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л; шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400; песок для строительных работ природный; гравий для строительных работ; вода; приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 100; затраты труда рабочих-строителей (ср 2); затраты труда машинистов; автопогрузчики 5 т; растворосмесители передвижные 250 л; шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400; известь строительная негашеная комовая, сорт I; песок для строительных работ природный; вода; приготовление тяжелых отделочных растворов: цементных состава 1:3; затраты труда рабочих-строителей (ср 2); затраты труда машинистов; автопогрузчики 5 т; растворосмесители передвижные 250 л; шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300; песок для строительных работ природный; вода. Также указано, что к оплате 2 987 622рубля 05 копеек, что также подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 

<

Дата обезличена>.

Впоследствии, на основании договора уступки права требования от 

<

Дата обезличена>, ООО «Инновационные строительные технологии» (цедент) уступил, а ФИО1 (цессионарий) принял права требования к ООО «Сибпрофстрой» по оплате задолженности по оплате стоимости выполненных работ в размере 12 012 187 рублей, из которых 9 024 565 рублей - задолженность по договору подряда 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>; 2 987 622 рубля 05 копеек – задолженность по договору подряда 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, что подтверждается самим договором и не оспаривалось сторонами. Данный договор исполнен, что подтверждается актом приема-передачи документов от 

<

Дата обезличена>, соглашением от 

<

Дата обезличена>, расходным кассовым ордером 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> на сумму 80 000 рублей, расходным кассовым ордером 

<

Номер обезличен> на сумму 80 000 рублей. 

Положениями статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в установленные сроки в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст.ст. 309, 310, 314 ГК РФ).

В силу ч. 1 ст. 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно ч. 1 ст. 781 ГК РФ, заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Как пояснил представитель истца, ответчиком работы приняты в полном объеме, акты о приемке выполненных работ ответчиком подписаны, однако, до настоящего времени оплата за оказанные услуги истцу не поступала, в связи с чем, в адрес ответчика было направлено уведомление-претензия. Претензий по исполненным работам у ответчика не было.

Как следует из иска и не оспаривалось истцом, ответчик, в счет исполнения договоров подряда погасил сумму задолженности в размере 150 000 рублей.

В силу ст. 382 ГК РФ, право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Как установлено ранее, истец на основании договора уступки права требования от 

<

Дата обезличена>, принял права требования от ООО «Инновационные строительные технологии» к ООО «Сибпрофстрой» по оплате задолженности по оплате стоимости выполненных работ. 

В связи с ненадлежащим исполнением заказчиком обязательств в части полного и своевременного оплаты результатов работы, истец ФИО1 направил ООО «Сибпрофстрой» уведомление-претензию о погашении задолженности по договорам подряда, указав, что необходимо в течение 30 дней с момента получения настоящего уведомления-претензии погасить задолженность по договорам подряда в размере 12 012 187 рублей. Данная претензия получена 

<

Дата обезличена>, генеральным директором ООО «Сибпрофстрой» ФИО4 лично, о чем имеется подпись. 

Претензия истца с требованием о погашении возникшей задолженности оставлена ответчиками без ответа.

Оценивая представленные суду доказательства, суд приходит к выводу, о том, что ответчиком не представлены доказательства, отвечающие принципам относимости, допустимости, достоверности и достаточности факта того, что ответчиком в полном объеме оплачены услуги по договорам подряда 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> и 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, либо размер задолженности менее, чем указывает истец, либо договор не исполнен истцом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями пункта 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации и статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы (пункт 1, 2 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку ответчиком не представлено доказаетльст оплаты выполненных работ истцу, либо ООО «Инновационные строительные технологии», суд приходит к выводу, что исковые требования ФИО1 о взыскании с ответчика ООО «Сибпрофстрой» суммы задолженности по договорам подряда 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> и 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> обоснованы.

В связи с чем, исследовав все обстоятельства в совокупности, суд приходит к выводу, что исковые требования ФИО1 к ООО «Сибпрофстрой» о взыскании задолженности по договорам подряда 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> и 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> обоснованы и подлежат удовлетворению; с ООО «Сибпрофстрой» подлежит взысканию в пользу ФИО1 задолженность по договора подряда в размере 11 862 187 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 98, 194-198, 233 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Сибпрофстрой» о взыскании задолженности по договорам подряда удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибпрофстрой» в пользу ФИО1 задолженность по договорам подряда 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> и 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> в размере 11 862 187 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Смирнова Т.В.

Решение в окончательной форме изготовлено 

<

Дата обезличена>.