№ 2а-961/2021 (УИД 53RS0002-01-2021-001348-39) 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25 июня 2021 года с. Мошенское Новгородской области 

Боровичский районный суд Новгородской области в составе 

председательствующего судьи Цабулевой В.В., 

при помощнике судьи Платоновой Ю.В., 

с участием помощника прокурора Мошенского района Садчиковой Е.О., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению прокурора Мошенского рай она в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, к администрации Мошенского муниципального района об обязании устранить нарушения законодательства, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Мошенского района, действующий в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, обратился в суд с указанным административным иском, в обоснование своих требований указав, что в рамках осуществления прокурорского надзора, прокуратурой Мошенского района проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Проведенной совестно с государственным инспектором дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» проверкой установлено, что автомобильная дорога «Мошенское – Кабожа – Лубенское» имеет несоответствия установленному государственному стандарту. В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Мошенского муниципального района утвержденных Постановлением администрации Мошенского муниципального района от 23.04.2009 № 229 указанная автомобильная дорога «Мошенское-Кабожа-Лубенское», «Мошенское-Устрека» являются автомобильными дорогами местного значения. 

Просит обязать администрацию Мошенского муниципального района в течении года устранить выявленные повреждения автомобильных дорог «Мошенское-Кабожа-Лубенское» и «Мошенское-Устрика». 

В судебном заседании помощник прокурора Мошенского района Садчикова Е.О. поддержала административные исковые требования по основаниям, изложенным в административном исковом заявлении, также просила признать бездействие Администрации Мошенского муниципального района незаконным и срок исполнения считать со дня вступления решения суда в законную силу.

Представитель административного ответчика администрации Мошенского муниципального района в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом. 

Суд, выслушав помощника прокурора, изучив материалы дела, приходит к следующему. 

Согласно п. 5, ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»(далее- Федеральный Закон № 131-ФЗ) к вопросам местного значения муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании п. 6 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации определяет Федеральный закон от 10.12.1995 № 196 –ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Безопасность дорожного движения – состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.

Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

В силу ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196–ФЗ «О безопасности дорожного движения» к полномочиям органов местного самоуправления поселения в области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности, включая принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами муниципальных образований.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 № 196–ФЗ «О безопасности дорожного движения» ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследований дорог, проводимых с участием соответствующих органов исполнительной власти.

Приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» утвержден национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

В соответствии с п.1 ГОСТ Р 50597-2017 стандарт устанавливает требования к параметрам и характеристикам эксплуатационного состояния (транспортно-эксплуатационным показателям) автомобильных дорог общего пользования (далее - дорог), улиц и дорог городов и сельских поселений (далее - улиц), железнодорожных переездов, допустимого по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, методам их контроля, а также предельные сроки приведения эксплуатационного состояния дорог и улиц в соответствие его требованиям.

Пунктом 5.1.2 ГОСТ Р 50597-2017 установлено что покрытие проезжей части дорог и улиц, укрепительных полос и полос безопасности не должно иметь загрязнений (розлив горюче-смазочных материалов, россыпь грунта, торфа и т.п.) площадью 1 м2 и более.

Согласно п.5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений.

Пунктом 6.3.1 ГОСТ Р 50597-2017 установлено что дороги и улицы должны иметь дорожную разметку по ГОСТ 32953, форма, размеры и цвет которой должны соответствовать ГОСТ Р 51256. Разметка должна быть нанесена по ГОСТ Р 52289 в соответствии с утвержденным проектом (схемой) организации дорожного движения.

В ходе проверки совместно проведенной с государственным инспектором дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» установлено, что автомобильная дорога «Мошенское – Кабожа – Лубенское» имеет следующие несоответствия установленному государственному стандарту:

- 0+810 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 90 см, глубиной 11 см, площадью 0,48 м?;

- 0+815 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,32 м?;

- 0+900 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,35 м?;

- 0+900 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,35 м?;

- 0+900 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,35 м?;

- 0+901 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,42 м?;

- 0+902 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,40 м?;

- 0+905 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,49 м?;

- 0+920 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 40 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

- 0+922 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,42 м?;

- 0+928 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 80 см, глубиной 9 см, площадью 0,4 м?;

- 0+930 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 70 см, глубиной 7 см, площадью 0,18 м?;

- 0+931 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,45 м?;

- 0+932 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,24 м?;

1+005 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 9 см, площадью 0,42 м?;

1+012 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 120 см, глубиной 8 см, площадью 1,2 м?;

1+013 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 170 см, глубиной 8 см, площадью 1,36 м?;

1+018 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 130 см, глубиной 10 см, площадью 0,78 м?;

1+028 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 180 см, глубиной 8 см, площадью 0,85 м?;

1+045 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

1+046 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 10 см, площадью 0,36 м?;

1+056 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 0,18 м?;

1+057 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,41 м?;

1+058 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

1+059 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,45 м?;

1+060 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 10 см, площадью 1,7 м?;

1+098 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 10 см, площадью 0,54 м?;

1+099 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,3 м?;

1+100 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,20 м?;

1+125 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,25 м?;

1+130 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?;

1+133 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 10 см, площадью 1,1 м?;

1+134 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,48 м?;

1+138 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 9 см, площадью 0,96 м?;

1+139 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 10 см, площадью 1 м?;

1+144 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 130 см, глубиной 9 см, площадью 0,99 м?;

1+154 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,48 м?;

1+155 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

1+280 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,18 м?;

1+290 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,4 м?;

1+292 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,30 м?;

1+299 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 1,26 м?;

1+310 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,45 м?;

1+318 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 120 см, глубиной 9 см, площадью 1 м?;

1+415 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

1+416 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,25 м?;

1+417 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 30 см, глубиной 8 см, площадью 0,18 м?;

1+530 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,56 м?;

1+531 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

1+546 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 9 см, площадью 0,35 м?;

1+547 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 8 см, площадью 1,9 м?;

1+551 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 10 см, площадью 0,72 м?;

1+554 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 350 см, глубиной 8 см, площадью 5,1 м?;

1+555 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 230 см, глубиной 9 см, площадью 4,1 м?;

1+556 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 9 см, площадью 1,8 м?;

1+558 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 7 см, площадью 0,64 м?;

1+561 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 130 см, глубиной 8 см, площадью 1,1 м?;

1+567 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 7 см, площадью 0,99 м?;

1+568 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,35 м?;

1+569 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 7 см, площадью 0,81 м?;

1+570 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,65 м?;

1+580 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,56 м?;

3+385 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 7 см, площадью 1,1 м?;

3+386 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 180 см, глубиной 10 см, площадью 3,1 м?;

3+388 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 7 см, площадью 0,72 м?;

3+391 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 7 см, площадью 0,42 м?;

3+394 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,24 м?;

3+395 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 0,18 м?;

3+396 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 180 см, глубиной 8 см, площадью 1,8 м?;

3+404 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 8 см, площадью 1 м?;

3+405 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 0,48 м?;

3+415 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 130 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?;

3+416 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 6 см, площадью 0,77 м?;

3+417 км. -Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,99 м?;

3+440 км. -Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 7 см, площадью 0,89 м?;

3+441 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 6 см, площадью 0,64 м?;

3+443 км. -Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 1,4 м?;

3+444 км. -Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?

3+463 км. -Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений

длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,42 м?;

С 3+464 км. по 3+466 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,32 м?;

3+462 км. -Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 6 см, площадью 0,54 м;

3+471 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,99 м?;

3+472 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 7 см, площадью 0,54 м?;

3+473 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 6 см, площадью 0,20 м?;

3+474 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?;

3+476 км.- наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 8 см, площадью 0,99 м?;

3+477 км.- наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,35 м?;

3+478 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,36 м?;

3+479 км.- наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?;

3+481 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 6 см, площадью 0,72 м?;

3+482 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,32 м?;

3+483 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 9 см, площадью 1 м?;

3+485 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 7 см, площадью 0,35 м?;

3+720 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 120 см, глубиной 6 см, площадью 0,72 м?;

3+722 км.- наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,40 м?;

3+723 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

3+830 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,42 м?;

3+831 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?;

3+832 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,16 м?;

3+833 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,21 м?;

3+834 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?;

3+835 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?;

3+836 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,48 м?;

3+837 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,35 м?;

3+838 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?;

3+839 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 6 см, площадью 0,81 м?;

3+840 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 6 см, площадью 0,20 м?;

3+900 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 8 см, площадью 0,66 м?;

3+901 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,16 м?;

3+902 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

3+903 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,12 м?;

3+904 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,54 м?;

3+905 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,20 м?;

3+945 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,72 м?;

4+247 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?;

4+248 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 7 см, площадью 0,42 м?;

4+249 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,48 м?;

4+650 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 7 см, площадью 0,91 м?;

4+660 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,64 м?;

4+796 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,48 м?;

4+797 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

4+798 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,18 м?;

4+800 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,4 м?;

4+820 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

4+821 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 1 м?;

4+822 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 7 см, площадью 0,45 м?;

4+823 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 7 см, площадью 0,54 м?;

4+900 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,35 м?;

4+901 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,25 м?;

4+902 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 7 см, площадью 0,40 м?;

4+903 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,45 м?;

5+505 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 200 см, глубиной 9 см, площадью 1,6 м?;

5+598 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 8 см, площадью 1,1 м?;

5+600 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 120 см, глубиной 6 см, площадью 1,2 м?;

5+606 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 160 см, глубиной 6 см, площадью 1,44 м?;

6+120 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,72 м?;

6+121 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 6 см, площадью 0,81 м?;

6+122 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 7 см, площадью 0,64 м;

6+123 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,54 м?;

6+124 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 6 см, площадью 0,35 м?;

6+144 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,20 м?;

6+145 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,42 м?;

6+146 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,32 м?;

6+147 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,40 м?;

6+148 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,35 м?;

6+149 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,9 м?;

6+150 км наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,45 м?;

6+510 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 7 см, площадью 0,89 м?;

6+512 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 160 см, глубиной 7 см, площадью 0,45 м?;

6+515 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 7 см, площадью 0,54 м?;

6+518 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 8 см, площадью 0,40 м?;

6+519 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,56 м?;

6+605 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 210 см, глубиной 8 см, площадью 2,3 м?;

6+730 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,42 м?;

6+731 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,32 м?;

6+732 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,40 м;

6+733 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,48 м?;

6+910 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

6+911 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,18 м?;

6+912 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,4 м?;

6+913 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

6+914 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 1 м?;

6+915 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,18 м?;

6+916 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,4 м?;

6+917 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

7+000 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 9 см, площадью 0,91 м;

7+001 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 8 см, площадью 1 м?;

7+004 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 210 см, глубиной 9 см, площадью 0,16 м?;

7+024 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 180 см, глубиной 8 см, площадью 1,8 м?;

7+034 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 310 см, глубиной 8 см, площадью 4 м?;

7+035 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 7 см, площадью 0,72 м?;

7+045 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 240 см, глубиной 9 см, площадью 5 м?;

7+055 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,24 м?;

7+057 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 8 см, площадью 0,99 м?;

7+075 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 10 см, площадью 1,3 м?;

7+076 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

7+400 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 1 м?;

7+401 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,18 м?;

7+402 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,4 м?;

7+403 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

7+800 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,30 м?;

7+900 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,20 м?;

8+100 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,30 м?;

8+101 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,24 м?;

8+615 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 8 см, площадью 1,2 м?;

8+616 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,48 м?;

9+280 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 12 см, площадью 0,89 м?;

10+100 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 9 см, площадью 0,42 м?;

11+210 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 8 см, площадью 0,56 м?;

11+215 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 7 см, площадью 0,72 м?;

11+250 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,49 м?;

11+400 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,18 м?;

11+401 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,4 м?;

11+402 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

11+403 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,30 м?;

11+404 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,20 м?;

11+405 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,18 м?;

11+590 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 6 см, площадью 0,4 м?;

11+591 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,32 м?;

11+592 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 6 см, площадью 0,3 м?;

11+593 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,25 м?;

11+594 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 9 см, площадью 0,48 м?;

11+800 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,25 м?;

11+802 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

11+803 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 180 см, глубиной 8 см, площадью 0,81 м?;

11+807 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,24 м?;

11+808 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 120 см, глубиной 9 см, площадью 1 м?;

11+811 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 150 см, глубиной 7 см, площадью 0,56 м?;

12+100 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

12+200 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,18 м?;

12+400 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,4 м?;

12+401 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

12+402 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,32 м?;

12+403 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,32 м?;

12+404 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,18 м?;

12+405 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

12+600 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,18 м?;

12+601 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,32 м?;

12+602 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,35 м?;

12+603 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,17 м?;

12+680 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

12+681 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,18 м?;

12+682 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,4 м?;

12+683 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,30 м?;

12+684 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 1,26 м?;

12+685 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,45 м?;

12+686 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 8 см, площадью 0,15 м?;

13+020 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 9 см, площадью 0,15 м?;

13+021 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,48 м?;

13+022 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 9 см, площадью 0,36 м?;

13+023 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 10 см, площадью 0,30 м?;

13+040 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,15 м?;

13+041 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,12 м?;

13+042 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,24 м?;

13+043 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 9 см, площадью 0,8 м?;

13+044 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,42 м?;

13+045 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 9 см, площадью 0,8 м?;

13+046 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

13+060 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 9 см, площадью 0,18 м?;

13+061 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,18 м?;

13+062 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 8 см, площадью 0,12 м?;

13+063 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,12 м?;

13+481 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,28 м?;

13+482 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 9 см, площадью 1,1 м?;

13+483 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,32 м?;

13+484 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 6 см, площадью 0,27 м?;

13+485 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,32 м?;

13+486 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

13+500 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 30 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

13+501 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,7 м?;

13+502 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,16 м?;

13+503 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 6 см, площадью 0,15 м?;

13+715 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 9 см, площадью 0,28 м?;

13+720 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 10 см, площадью 0,56 м?;

13+721 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 9 см, площадью 0,28 м?;

13+722 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 9 см, площадью 0,3 м?;

13+723 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 9 см, площадью 0,66 м?;

14+040 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 9 см, площадью 0,5 м?;

14+200 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,32 м?;

14+201 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 9 см, площадью 0,64 м?;

14+202 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 8 см, площадью 0,25 м?;

14+315 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 8 см, площадью 1,21 м?;

14+316 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 180 см, глубиной 11 см, площадью 1,1 м?;

14+317 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,72 м?;

14+420 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 0,6 м?;

14+421 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 210 см, глубиной 8 см, площадью 2,52 м?;

14+422 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 9 см, площадью 0,30 м?;

14+423 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,81 м?;

14+520 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 9 см, площадью 0,48 м?;

14+521 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 8 см, площадью 0,55 м?;

14+522 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 8 см, площадью 0,20 м?;

14+523 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 9 см, площадью 0,25 м?;

14+532 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 8 см, площадью 0,16 м?;

14+533 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,18 м?;

14+534 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 9 см, площадью 0,44 м?;

14+600 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 8 см, площадью 0,5 м?;

14+601 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 7 см, площадью 0,35 м?;

14+602 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,28 м?;

14+603 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,25 м?;

14+604 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 9 см, площадью 0,48 м?;

14+605 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 9 см, площадью 0,63 м?;

14+606 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,4 м?;

14+607 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 0,18 м?;

14+608 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 9 см, площадью 0,36 м?;

14+609 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 9 см, площадью 0,18 м?;

14+610 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 9 см, площадью 0,25 м?;

14+800 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 8 см, площадью 0,16 м?;

15+130 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 10 см, площадью 0,28 м?;

15+131 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 8 см, площадью 0,12 м?;

15+133 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,18 м?;

15+134 км наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 0,12 м?;

15+137 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,24 м?;

15+138 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 8 см, площадью 0,16 м?;

15+139 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,3 м?;

15+140 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 7 см, площадью 0,35 м?;

15+400 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,20 м?;

15+750 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 140 см, глубиной 7 см, площадью 1,4 м?;

15+751 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,35 м?;

15+752 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,12 м?;

15+753 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 8 см, площадью 0,20 м?;

15+898 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 6 см, площадью 1,2 м?;

21+500 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,81 м?;

26+800 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,54 м?;

27+060 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

27+061 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 7 см, площадью 0,81 м?;

27+062 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,35 м?;

27+063 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 8 см, площадью 0,12 м?;

27+500 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

27+501 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

27+502 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 8 см, площадью 0,20 м?;

27+503 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 9 см, площадью 0,32 м?;

27+504 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,12 м?;

27+730 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,48 м?;

с 0+700 км по 1+640 км.- наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 940 м, площадью 846 м?;

с 3+384 км по 4+250 км. -наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 866 м, площадью 727 м?;

с 3+520 км по 3+700 км. сплошное разрушение асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части длиной 180, площадью 1000 м?;

с 4+620 км по 5+020 км. наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 400 м, площадью 360 м?;

с 4+908 км по 5+020 км. -сплошное разрушение асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части длиной 112, площадью 670 м?;

с 5+200 км по 5+320 км.- сплошное разрушение асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части длиной 120, площадью 710 м?;

с 5+320 км по 7+340 км. -наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 2020 м, площадью 1454 м?;

с 5+760 км по 5+800 км. - сплошное разрушение асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части длиной 40, площадью 240 м?;

с 5+830 км по 5+900 км

сплошное разрушение асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части длиной 70, площадью 420 м?;

с 6+200 км по 6+480 км.- сплошное разрушение асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части длиной 280, площадью 1680 м?;

с 6+810 км по 6+900 км. - сплошное разрушение асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части длиной 90, площадью 540 м?;

с 8+780 км по 9+300 км. - наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 520 м, площадью 343 м?;

с 10+500 км по 10+600 км.- наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м, площадью 78 м?;

с 10+800 км по 11+700 км. - наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 900 м, площадью 756 м?;

с 11+800 км по 12+720 км.- наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 920 м, площадью 662 м?;

с 12+600 км по 13+800 км. -наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 1200 м, площадью 1080 м?;

с 13+610 км по13+700 км.- сплошное разрушение асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части длиной 90, площадью 540 м?;

с 14+000 км по 14+860 км. - наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 860 м, площадью 619 м?;

с 15+130 км по 15+900 км.- наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 770 м, площадью 601 м?;

с 15+200 км по15+350 км.- сплошное разрушение асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части длиной 150, площадью 900 м?;

с 17+900 км по 18+200 км. -наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 300 м, площадью 216 м?;

с 18+600 км по 18+700 км. -наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м, площадью 78 м?;

с 19+380 км по19+720 км. -наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 340 м, площадью 285 м?;

с 20+000 км по 20+100 км. - наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м, площадью 78 м?;

с 20+450 км по 20+650 км. -наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 200 м, площадью 144 м?;

с 21+000 км по 21+200 км. -наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 200 м, площадью 84 м?.

Автомобильная дорога «Мошенское – Устрека» имеет следующие несоответствия установленному государственному стандарту:

0+030 км. -Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 160 см, глубиной 8 см, площадью 0,64 м? ;

0+155 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,3 м?;

0+158 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 6 см, площадью 0,2 м?;

0+161 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,48 м?;

0+162 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

0+170 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 7 см, площадью 0,24 м?;

0+172 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 30 см, глубиной 6 см, площадью 0,16 м?;

0+176 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,42 м?;

0+220 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 130 см, глубиной 8 см, площадью 0,09 м?;

0+222 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,24 м?;

0+224 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,14 м?;

0+232 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 7 см, площадью 1 м?;

0+238 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 7 см, площадью 0,36 м?;

0+240 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

0+640 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 150 см, глубиной 6 см, площадью 0,9 м?;

0+645 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 6 см, площадью 0,44 м?;

0+649 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 170 см, глубиной 6 см, площадью 0,85 м?;

0+650 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 130 см, глубиной 8 см, площадью 0,04 м?;

0+651 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,3 м?;

0+740 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,63 м?;

0+742 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 120 см, глубиной 8 см, площадью 0,21 м?;

0+743 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,8 м?;

0+747 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,21 м?;

0+754 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 130 см, глубиной 7 см, площадью 0,52 м?;

0+774 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 120 см, глубиной 8 см, площадью 0,08 м?;

0+798 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 1,3 м?;

0+800 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 120 см, глубиной 6 см, площадью 0,36 м?;

0+807 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,35 м?;

0+915 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,21 м?;

0+918 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,28 м?

0+948 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 6 см, площадью 0,33 м?;

0+970 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,28 м?;

3+210 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,42 м?;

3+550 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

3+551 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

3+552 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,16 м?;

3+553 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 6 см, площадью 0,42 м?;

3+554 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 6 см, площадью 0,3 м?;

3+555 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,28 м?;

3+556 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 1,8 м?;

3+558 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 7 см, площадью 0,95 м?;

3+920 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,28 м?;

3+924 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 150 см, глубиной 8 см, площадью 0,6 м?;

3+925 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 130 см, глубиной 7 см, площадью 0,42 м?;

3+932 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

3+938 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,56 м?;

3+942 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 9 см, площадью 0,88 м?;

3+943 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 180 см, глубиной 8 см, площадью 1,3 м?;

3+944 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 140 см, глубиной 7 см, площадью 0,7 м?;

3+946 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,2 м?;

3+947 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,84 м?;

4+140 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 230 см, глубиной 7 см, площадью 1,61 м?;

4+720 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,32 м?;

4+727 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 7 см, площадью 0,32 м?;

4+746 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,40 м?;

4+749 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,9 м?;

5+000 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 7 см, площадью 0,56 м?;

5+002 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,22 м?;

13+800 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,15 м?;

14+210 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,16 м?;

14+605 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,48 м?;

14+610 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,12 м?;

14+617 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

14+622 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 9 см, площадью 0,4 м?;

14+623 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,20 м?;14+633 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

14+636 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 1,3 м?;

14+637 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,12 м?;

14+640 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 180 см, глубиной 8 см, площадью 0,99 м?;

14+645 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,42 м?;

14+646 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,21 м?;

14+661 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,25 м?;

0+110 км. по 1+100 км. Наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 990 м, площадью 420 м?;

2+000 км. по 2+100 км. наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м, площадью 41 м?;

2+300 км. по 2+450 км. наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 150 м, площадью 71 м?;

3+000 км. по 4+100 км. наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 1100 м, площадью 488 м?;

4+140 км. по 4+200 км. наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 60 м, площадью 29 м?;

4+720 км. по 4+780 км. наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 60 м, площадью 21 м?;

5+000 км. по 5+300 км. наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 300 м, площадью 126 м?;

5+900 км. по 6+050 км. наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 150 м, площадью 98 м?;

14+615 км. по 14+661 км. наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 46 м, площадью 15 м?.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Мошенского муниципального района утвержденных Постановлением администрации Мошенского муниципального района от 23.04.2009 № 229 указанная автомобильная дорога «Мошенское-Кабожа-Лубенское», «Мошенское-Устрека» являются автомобильными дорогами местного значения. 

В связи с чем суд считает, что административные исковые требования подлежат удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.227 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление прокурора Мошенского района удовлетворить, признать бездействие администрации Мошенского муниципального района незаконным

Обязать администрацию Мошенского муниципального района в течение года, со дня вступления решения суда в законную силу, устранить выявленные повреждения автомобильной дороги «Мошенское-Кабожа-Лубенское», а именно:

- 0+810 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 90 см, глубиной 11 см, площадью 0,48 м?;

- 0+815 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,32 м?;

- 0+900 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,35 м?;

- 0+900 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,35 м?;

- 0+900 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,35 м?;

- 0+901 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,42 м?;

- 0+902 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,40 м?;

- 0+905 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,49 м?;

- 0+920 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 40 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

- 0+922 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,42 м?;

- 0+928 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 80 см, глубиной 9 см, площадью 0,4 м?;

- 0+930 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 70 см, глубиной 7 см, площадью 0,18 м?;

- 0+931 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,45 м?;

- 0+932 км. - Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений, длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,24 м?;

1+005 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 9 см, площадью 0,42 м?;

1+012 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 120 см, глубиной 8 см, площадью 1,2 м?;

1+013 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 170 см, глубиной 8 см, площадью 1,36 м?;

1+018 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 130 см, глубиной 10 см, площадью 0,78 м?;

1+028 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 180 см, глубиной 8 см, площадью 0,85 м?;

1+045 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

1+046 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 10 см, площадью 0,36 м?;

1+056 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 0,18 м?;

1+057 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,41 м?;

1+058 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

1+059 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,45 м?;

1+060 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 10 см, площадью 1,7 м?;

1+098 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 10 см, площадью 0,54 м?;

1+099 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,3 м?;

1+100 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,20 м?;

1+125 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,25 м?;

1+130 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?;

1+133 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 10 см, площадью 1,1 м?;

1+134 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,48 м?;

1+138 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 9 см, площадью 0,96 м?;

1+139 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 10 см, площадью 1 м?;

1+144 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 130 см, глубиной 9 см, площадью 0,99 м?;

1+154 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,48 м?;

1+155 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

1+280 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,18 м?;

1+290 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,4 м?;

1+292 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,30 м?;

1+299 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 1,26 м?;

1+310 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,45 м?;

1+318 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 120 см, глубиной 9 см, площадью 1 м?;

1+415 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

1+416 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,25 м?;

1+417 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 30 см, глубиной 8 см, площадью 0,18 м?;

1+530 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,56 м?;

1+531 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

1+546 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 9 см, площадью 0,35 м?;

1+547 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 8 см, площадью 1,9 м?;

1+551 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 10 см, площадью 0,72 м?;

1+554 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 350 см, глубиной 8 см, площадью 5,1 м?;

1+555 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 230 см, глубиной 9 см, площадью 4,1 м?;

1+556 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 9 см, площадью 1,8 м?;

1+558 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 7 см, площадью 0,64 м?;

1+561 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 130 см, глубиной 8 см, площадью 1,1 м?;

1+567 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 7 см, площадью 0,99 м?;

1+568 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,35 м?;

1+569 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 7 см, площадью 0,81 м?;

1+570 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,65 м?;

1+580 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,56 м?;

3+385 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 7 см, площадью 1,1 м?;

3+386 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 180 см, глубиной 10 см, площадью 3,1 м?;

3+388 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 7 см, площадью 0,72 м?;

3+391 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 7 см, площадью 0,42 м?;

3+394 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,24 м?;

3+395 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 0,18 м?;

3+396 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 180 см, глубиной 8 см, площадью 1,8 м?;

3+404 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 8 см, площадью 1 м?;

3+405 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 0,48 м?;

3+415 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 130 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?;

3+416 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 6 см, площадью 0,77 м?;

3+417 км. -Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,99 м?;

3+440 км. -Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 7 см, площадью 0,89 м?;

3+441 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 6 см, площадью 0,64 м?;

3+443 км. -Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 1,4 м?;

3+444 км. -Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?

3+463 км. -Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений

длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,42 м?;

С 3+464 км. по 3+466 км.- Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,32 м?;

3+462 км. -Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 6 см, площадью 0,54 м;

3+471 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,99 м?;

3+472 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 7 см, площадью 0,54 м?;

3+473 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 6 см, площадью 0,20 м?;

3+474 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?;

3+476 км.- наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 8 см, площадью 0,99 м?;

3+477 км.- наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,35 м?;

3+478 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,36 м?;

3+479 км.- наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?;

3+481 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 6 см, площадью 0,72 м?;

3+482 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,32 м?;

3+483 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 9 см, площадью 1 м?;

3+485 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 7 см, площадью 0,35 м?;

3+720 км. -наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 120 см, глубиной 6 см, площадью 0,72 м?;

3+722 км.- наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,40 м?;

3+723 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

3+830 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,42 м?;

3+831 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?;

3+832 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,16 м?;

3+833 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,21 м?;

3+834 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?;

3+835 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?;

3+836 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,48 м?;

3+837 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,35 м?;

3+838 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?;

3+839 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 6 см, площадью 0,81 м?;

3+840 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 6 см, площадью 0,20 м?;

3+900 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 8 см, площадью 0,66 м?;

3+901 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,16 м?;

3+902 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

3+903 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,12 м?;

3+904 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,54 м?;

3+905 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,20 м?;

3+945 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,72 м?;

4+247 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,24 м?;

4+248 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 7 см, площадью 0,42 м?;

4+249 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,48 м?;

4+650 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 7 см, площадью 0,91 м?;

4+660 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,64 м?;

4+796 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,48 м?;

4+797 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

4+798 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,18 м?;

4+800 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,4 м?;

4+820 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

4+821 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 1 м?;

4+822 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 7 см, площадью 0,45 м?;

4+823 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 7 см, площадью 0,54 м?;

4+900 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,35 м?;

4+901 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,25 м?;

4+902 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 7 см, площадью 0,40 м?;

4+903 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,45 м?;

5+505 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 200 см, глубиной 9 см, площадью 1,6 м?;

5+598 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 8 см, площадью 1,1 м?;

5+600 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 120 см, глубиной 6 см, площадью 1,2 м?;

5+606 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 160 см, глубиной 6 см, площадью 1,44 м?;

6+120 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,72 м?;

6+121 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 6 см, площадью 0,81 м?;

6+122 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 7 см, площадью 0,64 м;

6+123 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,54 м?;

6+124 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 6 см, площадью 0,35 м?;

6+144 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,20 м?;

6+145 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,42 м?;

6+146 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,32 м?;

6+147 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,40 м?;

6+148 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,35 м?;

6+149 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,9 м?;

6+150 км наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,45 м?;

6+510 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 7 см, площадью 0,89 м?;

6+512 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 160 см, глубиной 7 см, площадью 0,45 м?;

6+515 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 7 см, площадью 0,54 м?;

6+518 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 8 см, площадью 0,40 м?;

6+519 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,56 м?;

6+605 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 210 см, глубиной 8 см, площадью 2,3 м?;

6+730 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,42 м?;

6+731 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,32 м?;

6+732 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,40 м;

6+733 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,48 м?;

6+910 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

6+911 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,18 м?;

6+912 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,4 м?;

6+913 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

6+914 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 1 м?;

6+915 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,18 м?;

6+916 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,4 м?;

6+917 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

7+000 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 9 см, площадью 0,91 м;

7+001 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 8 см, площадью 1 м?;

7+004 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 210 см, глубиной 9 см, площадью 0,16 м?;

7+024 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 180 см, глубиной 8 см, площадью 1,8 м?;

7+034 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 310 см, глубиной 8 см, площадью 4 м?;

7+035 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 7 см, площадью 0,72 м?;

7+045 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 240 см, глубиной 9 см, площадью 5 м?;

7+055 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,24 м?;

7+057 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 8 см, площадью 0,99 м?;

7+075 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 10 см, площадью 1,3 м?;

7+076 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

7+400 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 1 м?;

7+401 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,18 м?;

7+402 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,4 м?;

7+403 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

7+800 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,30 м?;

7+900 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,20 м?;

8+100 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,30 м?;

8+101 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,24 м?;

8+615 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 8 см, площадью 1,2 м?;

8+616 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,48 м?;

9+280 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 12 см, площадью 0,89 м?;

10+100 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 9 см, площадью 0,42 м?;

11+210 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 8 см, площадью 0,56 м?;

11+215 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 7 см, площадью 0,72 м?;

11+250 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,49 м?;

11+400 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,18 м?;

11+401 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,4 м?;

11+402 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

11+403 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,30 м?;

11+404 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,20 м?;

11+405 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,18 м?;

11+590 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 6 см, площадью 0,4 м?;

11+591 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,32 м?;

11+592 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 6 см, площадью 0,3 м?;

11+593 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,25 м?;

11+594 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 9 см, площадью 0,48 м?;

11+800 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,25 м?;

11+802 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

11+803 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 180 см, глубиной 8 см, площадью 0,81 м?;

11+807 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,24 м?;

11+808 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 120 см, глубиной 9 см, площадью 1 м?;

11+811 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 150 см, глубиной 7 см, площадью 0,56 м?;

12+100 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

12+200 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,18 м?;

12+400 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,4 м?;

12+401 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

12+402 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,32 м?;

12+403 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,32 м?;

12+404 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,18 м?;

12+405 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

12+600 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,18 м?;

12+601 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,32 м?;

12+602 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,35 м?;

12+603 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,17 м?;

12+680 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

12+681 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,18 м?;

12+682 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,4 м?;

12+683 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,30 м?;

12+684 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 1,26 м?;

12+685 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,45 м?;

12+686 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 8 см, площадью 0,15 м?;

13+020 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 9 см, площадью 0,15 м?;

13+021 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,48 м?;

13+022 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 9 см, площадью 0,36 м?;

13+023 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 10 см, площадью 0,30 м?;

13+040 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,15 м?;

13+041 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,12 м?;

13+042 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,24 м?;

13+043 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 9 см, площадью 0,8 м?;

13+044 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,42 м?;

13+045 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 9 см, площадью 0,8 м?;

13+046 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

13+060 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 9 см, площадью 0,18 м?;

13+061 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,18 м?;

13+062 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 8 см, площадью 0,12 м?;

13+063 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,12 м?;

13+481 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,28 м?;

13+482 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 9 см, площадью 1,1 м?;

13+483 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,32 м?;

13+484 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 6 см, площадью 0,27 м?;

13+485 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,32 м?;

13+486 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

13+500 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 30 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

13+501 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,7 м?;

13+502 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,16 м?;

13+503 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 6 см, площадью 0,15 м?;

13+715 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 9 см, площадью 0,28 м?;

13+720 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 10 см, площадью 0,56 м?;

13+721 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 9 см, площадью 0,28 м?;

13+722 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 9 см, площадью 0,3 м?;

13+723 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 9 см, площадью 0,66 м?;

14+040 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 9 см, площадью 0,5 м?;

14+200 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,32 м?;

14+201 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 9 см, площадью 0,64 м?;

14+202 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 8 см, площадью 0,25 м?;

14+315 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 8 см, площадью 1,21 м?;

14+316 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 180 см, глубиной 11 см, площадью 1,1 м?;

14+317 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,72 м?;

14+420 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 0,6 м?;

14+421 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 210 см, глубиной 8 см, площадью 2,52 м?;

14+422 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 9 см, площадью 0,30 м?;

14+423 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,81 м?;

14+520 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 9 см, площадью 0,48 м?;

14+521 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 8 см, площадью 0,55 м?;

14+522 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 8 см, площадью 0,20 м?;

14+523 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 9 см, площадью 0,25 м?;

14+532 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 8 см, площадью 0,16 м?;

14+533 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,18 м?;

14+534 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 9 см, площадью 0,44 м?;

14+600 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 8 см, площадью 0,5 м?;

14+601 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 7 см, площадью 0,35 м?;

14+602 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,28 м?;

14+603 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,25 м?;

14+604 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 9 см, площадью 0,48 м?;

14+605 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 9 см, площадью 0,63 м?;

14+606 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,4 м?;

14+607 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 0,18 м?;

14+608 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 9 см, площадью 0,36 м?;

14+609 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 9 см, площадью 0,18 м?;

14+610 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 9 см, площадью 0,25 м?;

14+800 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 8 см, площадью 0,16 м?;

15+130 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 10 см, площадью 0,28 м?;

15+131 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 8 см, площадью 0,12 м?;

15+133 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,18 м?;

15+134 км наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 8 см, площадью 0,12 м?;

15+137 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,24 м?;

15+138 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 8 см, площадью 0,16 м?;

15+139 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,3 м?;

15+140 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 7 см, площадью 0,35 м?;

15+400 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,20 м?;

15+750 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 140 см, глубиной 7 см, площадью 1,4 м?;

15+751 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,35 м?;

15+752 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,12 м?;

15+753 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 8 см, площадью 0,20 м?;

15+898 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 6 см, площадью 1,2 м?;

21+500 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,81 м?;

26+800 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,54 м?;

27+060 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

27+061 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 7 см, площадью 0,81 м?;

27+062 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,35 м?;

27+063 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 8 см, площадью 0,12 м?;

27+500 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

27+501 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,30 м?;

27+502 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 8 см, площадью 0,20 м?;

27+503 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 9 см, площадью 0,32 м?;

27+504 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 7 см, площадью 0,12 м?;

27+730 км. наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,48 м?;

с 0+700 км по 1+640 км.- наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 940 м, площадью 846 м?;

с 3+384 км по 4+250 км. -наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 866 м, площадью 727 м?;

с 3+520 км по 3+700 км. сплошное разрушение асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части длиной 180, площадью 1000 м?;

с 4+620 км по 5+020 км. наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 400 м, площадью 360 м?;

с 4+908 км по 5+020 км. -сплошное разрушение асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части длиной 112, площадью 670 м?;

с 5+200 км по 5+320 км.- сплошное разрушение асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части длиной 120, площадью 710 м?;

с 5+320 км по 7+340 км. -наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 2020 м, площадью 1454 м?;

с 5+760 км по 5+800 км. - сплошное разрушение асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части длиной 40, площадью 240 м?;

с 5+830 км по 5+900 км

сплошное разрушение асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части длиной 70, площадью 420 м?;

с 6+200 км по 6+480 км.- сплошное разрушение асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части длиной 280, площадью 1680 м?;

с 6+810 км по 6+900 км. - сплошное разрушение асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части длиной 90, площадью 540 м?;

с 8+780 км по 9+300 км. - наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 520 м, площадью 343 м?;

с 10+500 км по 10+600 км.- наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м, площадью 78 м?;

с 10+800 км по 11+700 км. - наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 900 м, площадью 756 м?;

с 11+800 км по 12+720 км.- наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 920 м, площадью 662 м?;

с 12+600 км по 13+800 км. -наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 1200 м, площадью 1080 м?;

с 13+610 км по13+700 км.- сплошное разрушение асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части длиной 90, площадью 540 м?;

с 14+000 км по 14+860 км. - наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 860 м, площадью 619 м?;

с 15+130 км по 15+900 км.- наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 770 м, площадью 601 м?;

с 15+200 км по15+350 км.- сплошное разрушение асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части длиной 150, площадью 900 м?;

с 17+900 км по 18+200 км. -наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 300 м, площадью 216 м?;

с 18+600 км по 18+700 км. -наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м, площадью 78 м?;

с 19+380 км по19+720 км. -наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 340 м, площадью 285 м?;

с 20+000 км по 20+100 км. - наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м, площадью 78 м?;

с 20+450 км по 20+650 км. -наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 200 м, площадью 144 м?;

с 21+000 км по 21+200 км. -наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 200 м, площадью 84 м?.

На автомобильной дороге «Мошенское-Устрека» устранить следующие нарушения а именно:

0+030 км. -Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 160 см, глубиной 8 см, площадью 0,64 м? ;

0+155 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,3 м?;

0+158 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 6 см, площадью 0,2 м?;

0+161 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,48 м?;

0+162 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

0+170 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 7 см, площадью 0,24 м?;

0+172 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 30 см, глубиной 6 см, площадью 0,16 м?;

0+176 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,42 м?;

0+220 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 130 см, глубиной 8 см, площадью 0,09 м?;

0+222 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,24 м?;

0+224 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,14 м?;

0+232 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 7 см, площадью 1 м?;

0+238 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 7 см, площадью 0,36 м?;

0+240 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

0+640 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 150 см, глубиной 6 см, площадью 0,9 м?;

0+645 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 6 см, площадью 0,44 м?;

0+649 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 170 см, глубиной 6 см, площадью 0,85 м?;

0+650 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 130 см, глубиной 8 см, площадью 0,04 м?;

0+651 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 8 см, площадью 0,3 м?;

0+740 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,63 м?;

0+742 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 120 см, глубиной 8 см, площадью 0,21 м?;

0+743 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,8 м?;

0+747 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,21 м?;

0+754 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 130 см, глубиной 7 см, площадью 0,52 м?;

0+774 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 120 см, глубиной 8 см, площадью 0,08 м?;

0+798 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 1,3 м?;

0+800 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 120 см, глубиной 6 см, площадью 0,36 м?;

0+807 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,35 м?;

0+915 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,21 м?;

0+918 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,28 м?

0+948 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 6 см, площадью 0,33 м?;

0+970 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,28 м?;

3+210 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,42 м?;

3+550 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

3+551 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

3+552 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,16 м?;

3+553 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 6 см, площадью 0,42 м?;

3+554 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 6 см, площадью 0,3 м?;

3+555 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,28 м?;

3+556 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 1,8 м?;

3+558 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 7 см, площадью 0,95 м?;

3+920 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,28 м?;

3+924 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 150 см, глубиной 8 см, площадью 0,6 м?;

3+925 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 130 см, глубиной 7 см, площадью 0,42 м?;

3+932 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 90 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

3+938 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,56 м?;

3+942 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 9 см, площадью 0,88 м?;

3+943 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 180 см, глубиной 8 см, площадью 1,3 м?;

3+944 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 140 см, глубиной 7 см, площадью 0,7 м?;

3+946 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 7 см, площадью 0,2 м?;

3+947 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 6 см, площадью 0,84 м?;

4+140 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 230 см, глубиной 7 см, площадью 1,61 м?;

4+720 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,32 м?;

4+727 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 7 см, площадью 0,32 м?;

4+746 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 6 см, площадью 0,40 м?;

4+749 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,9 м?;

5+000 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 110 см, глубиной 7 см, площадью 0,56 м?;

5+002 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 0,22 м?;

13+800 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,15 м?;

14+210 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 6 см, площадью 0,16 м?;

14+605 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,48 м?;

14+610 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 80 см, глубиной 8 см, площадью 0,12 м?;

14+617 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,12 м?;

14+622 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 9 см, площадью 0,4 м?;

14+623 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,20 м?;

14+633 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,24 м?;

14+636 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 100 см, глубиной 6 см, площадью 1,3 м?;

14+637 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 60 см, глубиной 7 см, площадью 0,12 м?;

14+640 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 180 см, глубиной 8 см, площадью 0,99 м?;

14+645 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 70 см, глубиной 8 см, площадью 0,42 м?;

14+646 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 50 см, глубиной 7 см, площадью 0,21 м?;

14+661 км. Наличие на асфальтобетонном покрытии проезжей части дефектов в виде отдельных выбоин и иных повреждений длиной 40 см, глубиной 6 см, площадью 0,25 м?;

0+110 км. по 1+100 км. Наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 990 м, площадью 420 м?;

2+000 км. по 2+100 км. наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м, площадью 41 м?;

2+300 км. по 2+450 км. наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 150 м, площадью 71 м?;

3+000 км. по 4+100 км. наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 1100 м, площадью 488 м?;

4+140 км. по 4+200 км. наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 60 м, площадью 29 м?;

4+720 км. по 4+780 км. наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 60 м, площадью 21 м?;

5+000 км. по 5+300 км. наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 300 м, площадью 126 м?;

5+900 км. по 6+050 км. наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 150 м, площадью 98 м?;

14+615 км. по 14+661 км. наличие дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в виде выбоин, проломов и трещин площадью менее 0,06 м?, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 46 м, площадью 15 м?.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новгородский областной суд через Боровичский районный суд Новгородской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 02 июля 2021 года.

Судья В.В. Цабулева