УИД № 74RS0046-01-2023-001855-58

Дело № 2-1784/2023 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 июля 2023 года город Озерск Челябинской области

Озерский городской суд Челябинской области в составе: 

председательствующего судьи Дубовик Л.Д.,

при секретаре Дьяковой Ю.С. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Муниципального образования Озерский городской округ Челябинской области в лице администрации Озерского городского округа о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права собственности за муниципальным образованием Озерский городской округ Челябинской области на бесхозяйную движимую вещь, 

У С Т А Н О В И Л :

Муниципальное образование Озерский городской округ Челябинской области в лице администрации Озерского городского округа обратилось в суд с заявлением о признании бесхозяйным движимого имущества:

- сооружение – транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес> с кадастровым номером №, протяженностью 332 м, расположенная по адресу: 

<

адрес>, выходит из этого дома в 1 подъезде, транзитом входит во 2 подъезд б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 221 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по б

<

адрес>, составляет 166 м, диаметр трубы 108 мм, материал-сталь), (дата принятия на учет 25.01.2023);

- сооружение – транзитная теплосеть в подвале ж/

<

адрес>; транзитная теплосеть в подвале ж

<

адрес>; транзитная теплосеть в подвале ж/д 

<

адрес> кадастровым номером №, протяженностью 624 м, расположенная по адресу: 

<

адрес> проходит по подвалам корпусов 

<

адрес> транзитом входит в 1 подъезд по 

<

адрес> не является тупиковой (протяженность 312 м, диаметр трубы 159 мм, материал-сталь), (дата принятия на учет 25.01.2023);

- сооружение – транзитная теплосеть в подвале ж

<

адрес> (между подъездами 4 и 5 – подъезд 1); транзитная теплосеть в подвале ж/

<

адрес> с кадастровым номером №, протяженностью 212 м, расположенная по адресу: 

<

адрес> входит между 5 и 4 подъездами 

<

адрес> выходит из этого дома в 1 подъезде транзитом входит в 

<

адрес>, а затем 

<

адрес>, и является тупиковой (протяженность 293 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 106 м, в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 48 м, диаметр трубы 108 мм, материал- сталь), (дата принятия на учет 24.01.2023);

- сооружение – транзитная теплосеть в подвале ж/д 

<

адрес> с кадастровым номером №, протяженностью 242 м, расположенная по адресу: 

<

адрес>, выходит из этого дома в 13 подъезде, транзитом входит в 1 подъезд по б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 180 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по б

<

адрес>, составляет 121 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь), (дата принятия на учет 25.01.2023);

- сооружение – транзитная теплосеть в подвале ж/д 

<

адрес> (подъезд 4 – подъезд 1) с кадастровым номером №, протяженностью 256 м, расположенная по адресу

<

адрес>, входит в 4 подъезд по 

<

адрес>, выходит из этого дома в 1 подъезде, транзитом входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, проходит по подвалам подъездов 2-8 и является тупиковой (протяженность 305 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях 

<

адрес>, составляет 200 м, в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 128 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь), (дата принятия на учет 25.01.2023);

- сооружение – транзитная теплосеть в подвале ж/д 

<

адрес> с кадастровым номером №, протяженностью 106 м, распложенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, выходит из этого дома во 2 подъезде, транзитом входит в 5 подъезд по б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 64 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по 

<

адрес>, составляет 53 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь), (дата принятия на учет 25.01.2023).

Вышеуказанные объекты были поставлены на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества. В течение трех месяцев со дня постановки имущества на учет никто не заявлял о своих правах на указанное имущество, правопритязания и заявления о возражении в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области отсутствуют.

Представитель Администрации Озерского городского округа Челябинской области в судебное заседание не явился, извещены, направили ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие их представителя (л.д. 64).

Представители заинтересованных лиц - Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области и Межрайонной ИФНС России №3 по Челябинской области в судебное заседание не явились, извещены, направили заявления о рассмотрении дела в отсутствие их представителей (л.д. 66,67--69).

Огласив заявление, исследовав материалы дела, суд удовлетворяет требования по следующим основаниям. 

В соответствии со ст.264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций. 

В соответствии со ст.261 ч.1 п.6 ГПК РФ в порядке особого производства суд рассматривает дела о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.

Согласно п.1 ст.225 Гражданского Кодекса РФ - бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника, или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался.

В соответствии с п.1 ст.226 ГК РФ движимые вещи, брошенные собственником или иным образом оставленные им с целью отказа от права собственности на них (брошенные вещи), могут быть обращены другими лицами в свою собственность в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

Другие брошенные вещи поступают в собственность лица, вступившего во владение ими, если по заявлению этого лица они приз

Согласно ст. 293 ГПК РФ суд, признав, что собственник отказался от права собственности на движимую вещь, принимает решение о признании движимой вещи бесхозяйной и передаче ее в собственность лица, вступившего во владение ею.

Судом установлено, что согласно выписок из Единого государственного реестра недвижимости (л.д. 9-39) 24.01.2023 года и 25.01.2023 года в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества были поставлены на учет объекты: 

- сооружение – транзитная теплосеть в подвале ж/

<

адрес> с кадастровым номером №, протяженностью 332 м, расположенная по адресу: 

<

адрес>, выходит из этого дома в 1 подъезде, транзитом входит во 2 подъезд б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 221 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по б

<

адрес>, составляет 166 м, диаметр трубы 108 мм, материал-сталь), (дата принятия на учет 25.01.2023);

- сооружение – транзитная теплосеть в подвале ж

<

адрес>; транзитная теплосеть в подвале ж

<

адрес>; транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес> кадастровым номером №, протяженностью 624 м, расположенная по адресу: 

<

адрес> входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, проходит по подвалам корпусов № 3,4 мкр. 

<

адрес> транзитом входит в 1 подъезд по 

<

адрес> не является тупиковой (протяженность 312 м, диаметр трубы 159 мм, материал-сталь), (дата принятия на учет 25.01.2023);

- сооружение – транзитная теплосеть в подвале ж

<

адрес> (между подъездами 4 и 5 – подъезд 1); транзитная теплосеть в 

<

адрес> с кадастровым номером №, протяженностью 212 м, расположенная по адресу: 

<

адрес> входит между 5 и 4 подъездами 

<

адрес> выходит из этого дома в 1 подъезде транзитом входит в 

<

адрес>, а затем мкр. 

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 293 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 106 м, в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 48 м, диаметр трубы 108 мм, материал- сталь), (дата принятия на учет 24.01.2023);

- сооружение – транзитная теплосеть в подвале ж/д 

<

адрес> с кадастровым номером №, протяженностью 242 м, расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 9 подъезде по б

<

адрес>, выходит из этого дома в 13 подъезде, транзитом входит в 1 подъезд по б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 180 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по б

<

адрес>, составляет 121 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь), (дата принятия на учет 25.01.2023);

- сооружение – транзитная теплосеть в подвале ж/д 

<

адрес> (подъезд 4 – подъезд 1) с кадастровым номером №, протяженностью 256 м, расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 4 подъезд по 

<

адрес>, выходит из этого дома в 1 подъезде, транзитом входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, проходит по подвалам подъездов 2-8 и является тупиковой (протяженность 305 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по 

<

адрес>, составляет 200 м, в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 128 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь), (дата принятия на учет 25.01.2023);

- сооружение – транзитная теплосеть в подвале ж/

<

адрес> с кадастровым номером № протяженностью 106 м, распложенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, выходит из этого дома во 2 подъезде, транзитом входит в 5 подъезд по б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 64 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по 

<

адрес>, составляет 53 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь), (дата принятия на учет 25.01.2023).

Согласно ответов Межрегионального территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях (л.д. 40,41), в реестре федерального имущества отсутствуют сведения об объектах:

- транзитная теплосеть по подвалу ж/д 

<

адрес> (подъезд 7 – подъезд1), расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 7 подъезд б

<

адрес>, выходит из этого дома в 1 подъезде, транзитом входит во 2 подъезд б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 221 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по б

<

адрес>, составляет 166 м, диаметр трубы 108 мм, материал-сталь);

- транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес> транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес>; транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес>, расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, проходит по подвалам корпусов № 3,4 

<

адрес> транзитом входит в 1 подъезд по 

<

адрес> не является тупиковой (протяженность 312 м, диаметр трубы 159 мм, материал-сталь);

- транзитная теплосеть в подвале ж/д 

<

адрес> (между подъездами 4 и 5 – подъезд 1); транзитная теплосеть в подвале ж/

<

адрес>, расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит между 5 и 4 подъездами 

<

адрес> выходит из этого дома в 1 подъезде транзитом входит в 

<

адрес>, а затем 

<

адрес>, и является тупиковой (протяженность 293 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по мкр. 

<

адрес> составляет 106 м, в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 48 м, диаметр трубы 108 мм, материал- сталь);

- транзитная теплосеть в подвале ж

<

адрес>, расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 9 подъезде по б

<

адрес>, выходит из этого дома в 13 подъезде, транзитом входит в 1 подъезд по б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 180 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по б

<

адрес>, составляет 121 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь);

- транзитная теплосеть в подвале ж/д 

<

адрес> (подъезд 4 – подъезд 1), расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 4 подъезд по 

<

адрес>, выходит из этого дома в 1 подъезде, транзитом входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, проходит по подвалам подъездов 2-8 и является тупиковой (протяженность 305 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по 

<

адрес>, составляет 200 м, в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 128 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь);

- транзитная теплосеть в подвале ж/

<

адрес>, распложенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, выходит из этого дома во 2 подъезде, транзитом входит в 5 подъезд по б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 64 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по 

<

адрес>, составляет 53 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь).

Из ответа Министерства имущества Челябинской области от 17.11.2022 года следует, что в реестре имущества не значатся объекты имущества (л.д.42-43):

- транзитная теплосеть по подвалу ж/д 

<

адрес> (подъезд 7 – подъезд1), расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 7 подъезд б

<

адрес>, выходит из этого дома в 1 подъезде, транзитом входит во 2 подъезд б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 221 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по б

<

адрес>, составляет 166 м, диаметр трубы 108 мм, материал-сталь);

- транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес>; транзитная теплосеть в подвале ж/д 

<

адрес>; транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес>, расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 1 подъезд по мкр. 

<

адрес>, проходит по подвалам корпусов № 3,4 

<

адрес>, транзитом входит в 1 подъезд по 

<

адрес> не является тупиковой (протяженность 312 м, диаметр трубы 159 мм, материал-сталь);

- транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес> (между подъездами 4 и 5 – подъезд 1); транзитная теплосеть в подвале ж

<

адрес>, расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит между 5 и 4 подъездами 

<

адрес> выходит из этого дома в 1 подъезде транзитом входит в 

<

адрес>, а затем 

<

адрес>, и является тупиковой (протяженность 293 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по мкр. 

<

адрес> составляет 106 м, в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 48 м, диаметр трубы 108 мм, материал- сталь);

- транзитная теплосеть в подвале ж

<

адрес>, расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 9 подъезде по б

<

адрес>, выходит из этого дома в 13 подъезде, транзитом входит в 1 подъезд по б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 180 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по б

<

адрес>, составляет 121 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь);

- транзитная теплосеть в подвале ж/д 

<

адрес> (подъезд 4 – подъезд 1), расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 4 подъезд по 

<

адрес>, выходит из этого дома в 1 подъезде, транзитом входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, проходит по подвалам подъездов 2-8 и является тупиковой (протяженность 305 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 200 м, в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 128 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь);

- транзитная теплосеть в подвале ж/д 

<

адрес> распложенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, выходит из этого дома во 2 подъезде, транзитом входит в 5 подъезд по б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 64 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по 

<

адрес>, составляет 53 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь).

По сведениям Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» акты ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, постановления об утверждении актов, разрешения о вводе в эксплуатацию законченных объектов строительства и реконструкции сооружений (л.д. 44-47):

- транзитная теплосеть по подвалу ж/д 

<

адрес> (подъезд 7 – подъезд1), расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 7 подъезд б

<

адрес>, выходит из этого дома в 1 подъезде, транзитом входит во 2 подъезд б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 221 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по б

<

адрес>, составляет 166 м, диаметр трубы 108 мм, материал-сталь);

- транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес>; транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес>; транзитная теплосеть в подвале ж

<

адрес>, расположенная по адресу

<

адрес>, входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, проходит по подвалам корпусов № 3,4 мкр. 

<

адрес> транзитом входит в 1 подъезд по 

<

адрес> не является тупиковой (протяженность 312 м, диаметр трубы 159 мм, материал-сталь);

- транзитная теплосеть в подвале ж/

<

адрес> (между подъездами 4 и 5 – подъезд 1); транзитная теплосеть в подвале ж/д Заозерный, 20, расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит между 5 и 4 подъездами мкр

<

адрес> выходит из этого дома в 1 подъезде транзитом входит в 

<

адрес>, а затем мкр. 

<

адрес>, и является тупиковой (протяженность 293 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по мкр. 

<

адрес> составляет 106 м, в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 48 м, диаметр трубы 108 мм, материал- сталь);

- транзитная теплосеть в подвале ж/д 

<

адрес> расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 9 подъезде по б

<

адрес>, выходит из этого дома в 13 подъезде, транзитом входит в 1 подъезд по б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 180 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по б

<

адрес>, составляет 121 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь);

- транзитная теплосеть в подвале ж/д 

<

адрес> (подъезд 4 – подъезд 1), расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 4 подъезд по 

<

адрес>, выходит из этого дома в 1 подъезде, транзитом входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, проходит по подвалам подъездов 2-8 и является тупиковой (протяженность 305 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по пр

<

адрес>, составляет 200 м, в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 128 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь);

- транзитная теплосеть в подвале ж/д 

<

адрес>, распложенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, выходит из этого дома во 2 подъезде, транзитом входит в 5 подъезд по б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 64 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по 

<

адрес>, составляет 53 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь).

Согласно справки Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа от 11.11.2022 года (л.д. 55) следует, что в реестре муниципального имущество Озерского городского округа отсутствует информация на объектах недвижимости: 

- транзитная теплосеть по подвалу 

<

адрес> (подъезд 7 – подъезд1), расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 7 подъезд б

<

адрес>, выходит из этого дома в 1 подъезде, транзитом входит во 2 подъезд б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 221 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по б

<

адрес>, составляет 166 м, диаметр трубы 108 мм, материал-сталь);

- транзитная теплосеть в подвале ж

<

адрес>; транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес>; транзитная теплосеть в подвале ж

<

адрес>, расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, проходит по подвалам корпусов № 3,4 

<

адрес>, транзитом входит в 1 подъезд по 

<

адрес> не является тупиковой (протяженность 312 м, диаметр трубы 159 мм, материал-сталь);

- транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес> (между подъездами 4 и 5 – подъезд 1); транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес>, расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит между 5 и 4 подъездами 

<

адрес> выходит из этого дома в 1 подъезде транзитом входит в 

<

адрес>, а затем 

<

адрес>, и является тупиковой (протяженность 293 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по мкр. 

<

адрес> составляет 106 м, в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 48 м, диаметр трубы 108 мм, материал- сталь);

- транзитная теплосеть в подвале ж

<

адрес>, расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 9 подъезде по б

<

адрес>, выходит из этого дома в 13 подъезде, транзитом входит в 1 подъезд по б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 180 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по б

<

адрес>, составляет 121 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь);

- транзитная теплосеть в подвале ж/д 

<

адрес> (подъезд 4 – подъезд 1), расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 4 подъезд по 

<

адрес>, выходит из этого дома в 1 подъезде, транзитом входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, проходит по подвалам подъездов 2-8 и является тупиковой (протяженность 305 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по пр. К.Маркса, 4, составляет 200 м, в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 128 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь);

- транзитная теплосеть в подвале ж

<

адрес>, распложенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, выходит из этого дома во 2 подъезде, транзитом входит в 5 подъезд по б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 64 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по 

<

адрес>, составляет 53 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь).

По сведениям Управления архитектуры и градостроительства Администрации Озерского городского округа отсутствуют документы о вводе в эксплуатацию объекта недвижимости (л.д.48) : 

- транзитная теплосеть по подвалу ж

<

адрес> (подъезд 7 – подъезд1), расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 7 подъезд б

<

адрес>, выходит из этого дома в 1 подъезде, транзитом входит во 2 подъезд б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 221 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по б

<

адрес>, составляет 166 м, диаметр трубы 108 мм, материал-сталь);

- транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес>; транзитная теплосеть в подвале ж

<

адрес>; транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес>, расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 1 подъезд по мкр. 

<

адрес>, проходит по подвалам корпусов № 3,4 

<

адрес> транзитом входит в 1 подъезд по 

<

адрес> не является тупиковой (протяженность 312 м, диаметр трубы 159 мм, материал-сталь);

- транзитная теплосеть в подвале ж/

<

адрес> (между подъездами 4 и 5 – подъезд 1); транзитная теплосеть в подвале ж/д 

<

адрес>, расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит между 5 и 4 подъездами 

<

адрес> выходит из этого дома в 1 подъезде транзитом входит в 

<

адрес> а затем мкр

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 293 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по мкр. 

<

адрес> составляет 106 м, в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 48 м, диаметр трубы 108 мм, материал- сталь);

- транзитная теплосеть в подвале ж/

<

адрес>, расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 9 подъезде по б

<

адрес>, выходит из этого дома в 13 подъезде, транзитом входит в 1 подъезд по б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 180 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по б

<

адрес>, составляет 121 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь);

- транзитная теплосеть в подвале ж/д 

<

адрес> (подъезд 4 – подъезд 1), расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 4 подъезд по 

<

адрес>, выходит из этого дома в 1 подъезде, транзитом входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, проходит по подвалам подъездов 2-8 и является тупиковой (протяженность 305 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по 

<

адрес>, составляет 200 м, в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 128 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь);

- транзитная теплосеть в подвале ж/

<

адрес>, распложенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, выходит из этого дома во 2 подъезде, транзитом входит в 5 подъезд по б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 64 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по 

<

адрес>, составляет 53 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь).

Согласно выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество права собственности на объекты, как объект недвижимого имущества, не зарегистрированы, (л.д.9-39).

С учетом изложенного, установив, что спорное имущество не имеет собственника, а также законных владельцев, имущество поставлено на регистрационный учет в качестве бесхозяйного 24.01.2023 года и 25.01.2023 года, за истекший с момента постановки на учет период каких-либо прав на него не заявлено, суд признает бесхозяйным имуществом и признает на него право муниципальной собственности за истцом на заявленное недвижимое имущество. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 262-263 ГПК РФ суд

Р Е Ш И Л :

Заявление Муниципального образования Озерский городской округ Челябинской области в лице администрации Озерского городского округа удовлетворить. 

Признать бесхозяйными и признать право муниципальной собственности муниципального образования Озерский городской округ Челябинской области в лице администрации Озерского городского округа на недвижимое имущество:

- сооружение – транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес> с кадастровым номером №, протяженностью 332 м, расположенная по адресу: 

<

адрес> выходит из этого дома в 1 подъезде, транзитом входит во 2 подъезд б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 221 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по б

<

адрес>, составляет 166 м, диаметр трубы 108 мм, материал-сталь), (дата принятия на учет 25.01.2023);

- сооружение – транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес>; транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес>; транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес> кадастровым номером № протяженностью 624 м, расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 1 подъезд по 

<

адрес> проходит по подвалам корпусов № 3,4 

<

адрес> транзитом входит в 1 подъезд по 

<

адрес> не является тупиковой (протяженность 312 м, диаметр трубы 159 мм, материал-сталь), (дата принятия на учет 25.01.2023);

- сооружение – транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес> (между подъездами 4 и 5 – подъезд 1); транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес> с кадастровым номером №, протяженностью 212 м, расположенная по адресу: 

<

адрес> входит между 5 и 4 подъездами 

<

адрес> выходит из этого дома в 1 подъезде транзитом входит в 

<

адрес>, а затем 

<

адрес>, и является тупиковой (протяженность 293 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 106 м, в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 48 м, диаметр трубы 108 мм, материал- сталь), (дата принятия на учет 24.01.2023);

- сооружение – транзитная теплосеть в подвале ж/д 

<

адрес> с кадастровым номером №, протяженностью 242 м, расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 9 подъезде по б

<

адрес>, выходит из этого дома в 13 подъезде, транзитом входит в 1 подъезд по б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 180 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по б

<

адрес>, составляет 121 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь), (дата принятия на учет 25.01.2023);

- сооружение – транзитная теплосеть в подвале ж/д 

<

адрес> (подъезд 4 – подъезд 1) с кадастровым номером №, протяженностью 256 м, расположенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 4 подъезд по 

<

адрес>, выходит из этого дома в 1 подъезде, транзитом входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, проходит по подвалам подъездов 2-8 и является тупиковой (протяженность 305 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по 

<

адрес>, составляет 200 м, в подвальных помещениях по 

<

адрес> составляет 128 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь), (дата принятия на учет 25.01.2023);

- сооружение – транзитная теплосеть в подвале 

<

адрес> с кадастровым номером №, протяженностью 106 м, распложенная по адресу: 

<

адрес>, входит в 1 подъезд по 

<

адрес>, выходит из этого дома во 2 подъезде, транзитом входит в 5 подъезд по б

<

адрес> и является тупиковой (протяженность 64 м, из них протяженность транзитной магистральной водопроводной сети горячего водоснабжения в подвальных помещениях по 

<

адрес>, составляет 53 м, диаметр трубы 108 мм, материал – сталь), (дата принятия на учет 25.01.2023).

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Челябинского областного суда в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Озёрский городской суд.

Председательствующий - Л.Д. Дубовик

Мотивированное решение суда изготовлено 14 июля 2023 года

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>