Дело № 5-201/2020

УИД 42RS0003-01-2020-001430-96

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

23 ноября 2020 года г. Березовский

Судья Берёзовского городского суда Кемеровской области Параева С.В., 

с участием представителя юридического лица АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, ФИО3 

<

данные изъяты>, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ сроком 3 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении юридического лица Акционерного общество «Угольная компания «Северный Кузбасс», юридический адрес: 652427, 

<

адрес>, ИНН: 

<

***>, 

<

данные изъяты>, привлекавшегося в течение года к административной ответственности. 

о привлечении к административной ответственности по ч.3 ст. 9.1 КРФ об АП, 

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» (далее по тексту – АО УК «Северный Кузбасс) совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 9.1 КРФ об АП – грубое нарушение требований промышленной безопасности, при следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут заместителем начальника Березовского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора ФИО1 выявлены нарушения АО УК «Северный Кузбасс требований ч.1 ст. 9 №116-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О промышленной безопасности опасных производственных объектах», а именно:

1.1 ДД.ММ.ГГГГ при посещении выработки конвейерный штрек 49 от разрезной печи № с правой стороны в районе дегазационной ниши № в выработке имеются скопления метана концентрацией от 3,15% до 4,75% зафиксированные групповымиметанометрами М-02 зав. № и М-02 зав. №. Обстоятельства загазирования не установлены, мероприятия по недопущении: подобныхзагазирований не разработаны, что может привести к взрыву газа или угольной пыли и привести к травмированию работников во время работы, что представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью трудящихся.

1.2 Не соблюдается требования технической документации на проведение, крепление и поддержание конвейерного штрека № с разрезнойпечи№ипроектных решений по мониторингу массива горных пород в части отставание датчиков ИПСМ аппаратуры "МЕКОН-ГЕО" на вентиляционном штреке 49 от разрезной печи № составляет более 30м.

Не выполнение организационных мероприятий по мониторингу угольного массива приводит к не прогнозируемому горнодинамическиму явлению сопровождающееся самопроизвольными выдавливаниям или выбрасываними из отрабатываемого месторождения горной массы и метана в результате ведения горных работ, что представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью трудящихся.

1.3 Не выполняются мероприятий по разгазированию забоя конвейерного штрека № с разрезной печи № предусмотренные технической документацией на проведение, крепление и поддержание конвейерного штрека № в части невыполнен монтаж разгазирующего устройства УРВ на воздух подающем ставе.

Отсутствие разгазирующего устройства может привести к не принятию эффективных мер по разгазированию выработки привести к отравлению работников, что представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью трудящихся.

1.4. В выработка конвейерный штрек № с разрезной печи № эксплуатируется с неисправной аппаратурой оповещения и определения местоположения персонала (Талнах), что может привести к не принятию своевременных мер по спасению работников при аварийной ситуации, что представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью трудящихся.

1.5.Трансформаторная подстанция КТПВШ-630/6/1,2 № эксплуатируется снеисправной защитой от утечки тока.

Неисправность реле утечки тока может привести к возгоранию электрооборудованию в результате короткого замыкания, к травмированию работника при оперативном обслуживании электросетевого хозяйства и привести к отравлению, гибели работников или к взрыву газа или угольной пыли, что представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью трудящихся.

1.6. В выработке разрезная печь № на ПК 4, визуально определенопылевзрывоопасное состояние. На элементах крепи кабельной продукции,элементах става конвейера, электроаппаратуры имеются отложения угольнойпыли. Дополнительные проверки в пробе пыли, отобранной на содержаниенегорючих веществ в смеси угольной и инертной пыли прибором контроляпылевзрывобезопасности горных выработок ПКП №.853 показаласоответственно 48% при норме осланцевания не менее 79%, т.е. выработканаходится в пылевзрывоопасном состоянии.

Не соблюдаются требования пылевого режима может привести к отложению в выработке во время ведения горных работ угольной пыли взрывоопасной концентрации, что влечет за собой возможный взрыв и угрозу жизни и здоровью трудящихся.

1.7. Ленточный конвейер КЛКТ-1000 установленный в выработке разрезнаяпечь№ эксплуатируется с заштыбованными и неисправными (протёртыми) роликами нижней возвратной ветви, с заштыбованным хвостовым барабаном, с неиправными ловителями ленточного полотна, с отсутствием ограждения выносного барабана и натяжной секции, с отсутствием переходов в районе приводной группы (лаз заилованн).

Заштыбованные и неисправные ролики на конвейерном ставе могут привести к возгоранию ленточного полотна и привести к взрыву газа или угольной пыли, что представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью работников.

1.8. Ленточный конвейер КЛКТ-1000 установленный в выработке вентиляционный штрек № эксплуатируется с заштыбованными и неисправными (протёртыми) роликами нижней возвратной ветви, с заштыбованным хвостовым барабаном, с отсутствием ограждения выносного барабана и натяжной секции, с отсутствиемпереходов в районе приводной группы (лаз заилованн).

Заштыбованные и неисправные ролики на конвейерном ставе могут привести к возгоранию ленточного полотна и привести к взрыву газа или угольной пыли представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью работников.

О совершении данного административного правонарушения в ходе проверки заместителем начальника Березовского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора ФИО1 составлен протокол№ от ДД.ММ.ГГГГ об административном правонарушении, в котором отражено нарушение АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» шахта «Березовская» ч. 1 ст. 9.1 КРФ об АП,ч. 1 ст.9 №116-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,п.п. 14, 22, 33, 54, 122, 158, 159, 178, 185, 186, 300, 304, 305, 407 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», а также п.п. 39, 40 Приложения № к ТР № «О безопасности машин и оборудования», с указанием на то, что выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, а также составлен протокол№ от ДД.ММ.ГГГГ о временном запрете деятельностипо проведению выработки конвейерный штрек № от разрезной печи № и эксплуатации ленточных конвейеров КЛКТ-1000 в выработках разрезная печь № и вентиляционный штрек №, на шахте «Березовская» АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, принадлежащего АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» с 16 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ и до рассмотрения судом дела об административном правонарушении.

Копии указанных протоколов законный представитель юридического лица АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» шахта «Березовская» ФИО2 получил 18.11.2020, о чем свидетельствуют его подписи. 

В судебное заседание заместитель начальника Березовского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора ФИО1 не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в направленном в адрес суда ходатайстве просит рассмотреть дело в его отсутствие. 

Представитель АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» шахта «Березовская» ФИО3 вину юридического лица в совершении административного правонарушения признала полностью, не оспаривает обстоятельства и нарушения, указанные в протоколе об административном правонарушении.

В соответствии с ч.3 ст. 9.1 КРФ об АП грубое нарушение требований промышленной безопасности - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно п. 1 примечания к ст. 9.1 КоАП РФ, под грубым нарушением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов понимается нарушение требований промышленной безопасности, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни и здоровью людей.

Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»: 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:

соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;

соблюдать требования обоснования безопасности опасного производственного объекта (в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 3 настоящего Федерального закона);

обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств на опасном производственном объекте в соответствии с пунктом 3 статьи 7 настоящего Федерального закона;

организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

Согласно Федеральных норм и Правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ N 550: 

п. 14. Эксплуатация шахты осуществляется по проектам разработки месторождений полезных ископаемых (далее - технический проект), подготовленным, согласованным и утвержденным в соответствии сПоложением о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами, утвержденнымпостановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 118(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 10, ст.1100).

п. 22.В горных выработках шахты, надшахтных зданиях и сооружениях должен быть оборудован комплекс систем и средств, обеспечивающий организацию и осуществление безопасности ведения горных работ, контроль и управление технологическими и производственными процессами в нормальных и аварийных условиях. Системы и средства данного комплекса должны быть объединены в МФСБ.МФСБ должна обеспечивать:

мониторинг и предупреждение условий возникновения опасности геодинамического, аэрологического и техногенного характера;оперативный контроль соответствия технологических процессов заданным параметрам;

применение систем противоаварийной защиты людей, оборудования и сооружений.

Состав МФСБ определяется проектной документацией с учетом установленных опасностей шахты и предусматривает:

-аэрологическую безопасность:

система контроля и управления стационарными вентиляторными установками, вентиляторами местного проветривания и газоотсасывающими установками;

система контроля и управления дегазационными установками и контроля подземной дегазационной сети;

система аэрогазового контроля (далее - АГК);система контроля запыленности воздуха и пылевых отложений с учетом особенностей, установленных пунктом 187 настоящих Правил;-контроль и прогноз динамических явлений:система регионального, локального и текущего прогноза динамических явлений;система геофизических наблюдений;

-противопожарную защиту:

система обнаружения ранних признаков эндогенных и экзогенных пожаров и локализации экзогенных пожаров;система контроля и управления пожарным водоснабжением;- связь, оповещение и определение местоположения персонала:система определения местоположения персонала в горных выработках шахты;система поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией;система оперативной, громкоговорящей и аварийной подземной связи и аварийного оповещения;

два независимых канала связи с подразделением ПАСС(Ф), обслуживающим шахту;

-взрывозащиту:система контроля и управления средствами взрывозащиты горных выработок;система контроля и управления средствами взрывозащиты в газоотсасывающих и дегазационных трубопроводах и установках.МФСБ должна соответствовать требованиям в области промышленной безопасности и технического регулирования, обеспечения единства средств измерений и стандартов на взрывозащищенное электрооборудование, автоматизированные системы управления, информационные технологии, измерительные системы и газоаналитическое оборудование.Информация о текущем местоположении персонала должна выводиться в диспетчерский пункт шахты с периодом обновления не более пяти секунд. Диспетчер должен иметь возможность вызывать персонал с использованием системы определения местоположения персонала, при этом система должна оповещать диспетчера о приеме работником сигнала вызова.Система поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией, должна иметь возможность обеспечивать определение местоположения во время ведения работ по локализации и ликвидации последствий аварии и горноспасательных работ в течение не менее тридцати шести часов от начала возникновения аварии через слой породы толщиной не менее 20 м с разрешением не менее 2м.

Угледобывающая организация должна осуществлять дистанционный мониторинг (контроль) параметров безопасности и анализ данных, полученных от МФСБ шахты. В рамках государственного мониторинга в области промышленной безопасности угледобывающая организация в режиме реального времени должна обеспечить передачу подлежащей дальнейшему учету информации от МФСБ о срабатывании систем противоаварийной защиты и о количестве выявленных критических изменений параметров работы шахты по каналам связи в территориальное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

п. 33.Запрещается нахождение в горных выработках шахты персонала шахты, угледобывающей и других организаций без самоспасателей, головных светильников и технических устройств определения местоположения, аварийного оповещения, поиска и обнаружения.

В горных выработках газовых по метану шахт запрещается нахождение персонала шахты, угледобывающей и других организаций без сигнализаторов метана, совмещенных с головными светильниками.п. 54.Проведение и крепление горных выработок осуществляют в соответствии с документацией по проведению и креплению горных выработок.п. 122. Концентрация кислорода в воздухе в горных выработках, в которых находится или может находиться персонал, должна составлять не менее 20% (по объему).

Содержание метана в рудничном воздухе должно соответствовать нормам, приведенным в приложении N 4 к настоящим Правилам.Максимально допустимая концентрация диоксида углерода в рудничном воздухе на рабочих местах, в исходящих струях выемочных участков и тупиковых горных выработок составляет 0,5%, в горных выработках с исходящей струей крыла, горизонта и шахты - 0,75%, при проведении и восстановлении горных выработок по завалу - 1%.

Максимально допустимая концентрация водорода в зарядных камерах составляет 0,5%.

Максимально допустимые концентрации вредных газов в рудничном воздухе действующих горных выработок приведены в приложении N 5 к настоящим Правилам.

п.158. Допустимая концентрация метана в атмосфере действующих горных выработок и трубопроводах приведена в приложении N 4 к настоящим Правилам.

п.159. При превышении концентраций метана, приведенных в приложении N 4 к настоящим Правилам, в действующих горных выработках шахты (далее - загазирование) (кроме превышений концентраций метана в местных скоплениях у буровых станков и комбайнов) горные работы в данных горных выработках останавливают, с электрооборудования, за исключением электрооборудования в исполнении рудничное особо взрывобезопасное (далее - РО), снимают напряжение, персонал выходит в незагазированные горные выработки со свежей струей воздуха, в загазированных горных выработках устанавливают знаки, запрещающие в них доступ. Персонал, работающий в горных выработках, в которых произошло загазирование, сообщает о загазировании горному диспетчеру и принимает меры по снижению концентрации метана до установленной нормы.Разгазирование горных выработок проводят по мероприятиям, разработанным в соответствии сФедеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Инструкция по разгазированию горных выработок, расследованию, учету и предупреждению загазирований", утвержденнымиприказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ N 636(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный N 26463;Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2013, N 13) (далее -Инструкция по разгазированию горных выработок, расследованию, учету и предупреждению загазирований).

При образовании у буровых станков и комбайнов местных скоплений метана работа буровых станков и комбайнов прекращается, напряжение с питающего кабеля отключается. Работа буровых станков и комбайнов возобновляется после снижения концентрации метана менее 1%.п.178. Запрещается ведение горных работ при отсутствии или неработающих средствах пылеподавления.

п. 185. В шахтах, разрабатывающих опасные и неопасные по взрывам угольной пыли пласты, в горных выработках шахт, соединяющих опасные и неопасные пласты, осуществляют мероприятия по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли.

п. 186. При выявлении фактов нахождения горных выработок шахты в пылевзрывоопасном состоянии горные работы в этих горных выработках прекращают, с электрооборудования (за исключением электрооборудования в исполнении РО) снимают напряжение. Технический руководитель (главный инженер) шахты до возобновления горных работ в этих горных выработках принимает меры, обеспечивающие приведение их в пылевзрывобезопасное состояние.Не допускается ведение работ в горных выработках, в которых не обеспеченапылевзрывозащита.

п.300. Ленточные конвейеры оборудуют:

датчиками бокового схода ленты, отключающими привод конвейера при сходе ленты на сторону более 10% ее ширины. Датчики бокового схода ленты устанавливают в местах возможного трения ленточного полотна о неподвижные конструкции конвейера и крепи на верхних и нижних ветвях конвейера;средствами пылеподавления, в местах перегрузов автоматически включаемыми при транспортировании горной массы;устройствами по очистке ленточного полотна и барабанов;средствами защиты, обеспечивающими автоматическое отключение электрической энергии на конвейере при превышении допустимого уровня транспортируемой горной массы в местах перегрузов, снижении скорости ленточного полотна до 75% номинальной (пробуксовка), превышении номинальной скорости ленточного полотна бремсберговых конвейеров на 8%;устройством для отключения конвейера из любой точки по его длине;тормозными устройствами;

блокировочными устройствами, отключающими конвейер при снижении давления воды в пожарооросительном трубопроводе ниже установленной нормы;блокировочными устройствами, отключающими конвейер при снятии ограждений.Ленточные конвейеры, установленные в горных выработках с углом наклона более 10°, оборудуют:

устройствами улавливания двух ветвей ленточного полотна, если конвейер работает в бремсберговом режиме;

устройствами улавливания верхней ветви ленточного полотна, если конвейер работает в уклонном режиме;

устройствами улавливания на тех ветвях ленточного полотна, которые предназначены для перевозки персонала.

Периодический контроль целостности тросов резинотросовых ленточных полотен осуществляют с применением специальных средств неразрушающего контроля.

По истечении нормативного срока службы конвейерных ленточных полотен необходимо проводить экспертное обследование на продление срока безопасной эксплуатации.

п.304. В горных выработках с конвейерами оборудуют переходы через конвейеры.

п.305. Запрещаются:

ремонт, смазка движущихся деталей и очистка конвейеров во время их работы, работа при заштыбованном конвейере и неисправных роликах или при их отсутствии;

работа конвейера при трении ленточного полотна о неподвижные элементы конвейерного става или крепи, при неисправных средствах пожаротушения и пылеподавления и при необеспеченности их водой;перевозка персонала, длинномерных материалов и запасных частей на не оборудованных для этих целей конвейерах.

п.407.Запрещается:

обслуживать и ремонтировать электрооборудование и сети без приборов и инструмента, предназначенных для этих целей;

проводить оперативное обслуживание электроустановок напряжением выше 1200 В без защитных средств (диэлектрических перчаток, бот или изолирующих площадок);

проводить оперативное обслуживание электроустановок, не защищенных аппаратами защиты от утечек тока, без диэлектрических перчаток, за исключением электрооборудования напряжением 42 В и ниже, а также электрооборудования с искробезопасными цепями и аппаратуры телефонной связи;

ремонтировать электрооборудование и кабели, находящиеся под напряжением, присоединять и отсоединять искроопасные электрооборудование и электроизмерительные приборы под напряжением, за исключением устройств напряжением 42 В и ниже, в шахтах, неопасных по газу или пыли, и такие же устройства с искробезопасными цепями в шахтах, опасных по газу или пыли;

эксплуатировать электрооборудование при неисправных средствах взрывозащиты, блокировках, заземлении, аппаратах защиты, нарушении схем управления, защиты и поврежденных кабелях;

держать под напряжением неиспользуемые электрические сети, за исключением резервных;

открывать крышки оболочек взрывобезопасного электрооборудования в газовых шахтах без предварительного снятия напряжения со вскрываемого отделения оболочки и замера содержания метана (не более 1%);

изменять заводскую конструкцию и схему электрооборудования, схемы аппаратуры управления, защиты и контроля без согласования с изготовителем;

снимать с аппаратов знаки, надписи и пломбы персоналу, не уполномоченному на эти действия;

включать электрическую сеть с разрывами шланговых оболочек и повреждениями изоляции жил кабелей.

Всоответствии с п. 39Приложения № к ТР № «О безопасности машин и оборудования» Защитные и предохранительные устройства должны:

иметь прочную устойчивую конструкцию;

быть безопасными;

располагаться на соответствующем расстоянии от опасной зоны;

не мешать осуществлению контроля производственного процесса в опасных зонах;

позволять выполнять работу по наладке и (или) замене инструмента, а также по техническому обслуживанию машин и (или) оборудования.Согласно п. 40 указанного Приложения неподвижные защитные ограждения должны надежно крепиться таким образом, чтобы доступ в ограждаемую зону был возможен только с использованием инструментов.Считаю, что нарушения АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» п.п. 14, 22, 33, 54, 122, 158, 159, 178, 185, 186, 300, 304, 305, 407 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», п.п. 39, 40 Приложения № к ТР № «О безопасности машин и оборудования», а также ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно установлены в судебном заседании.

Объектом административного правонарушения являются общественные отношения в сфере деятельности в области промышленной безопасности, обеспечивающие защищенность жизненно важных интересов личности и общества на опасных производственных объектах.

В силу ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств невозможности соблюдения требований промышленной безопасности и принятия всех возможных мер, направленных на предупреждение правонарушения, в материалы дела АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» не представлено.

Вина юридического лица АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 9.1 КРФ об АП, подтверждается протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ,протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ о временном приостановлении деятельности, Актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ,Предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» шахта «Березовская», свидетельством о государственной регистрации юридического лица, свидетельством о регистрации, приложением к свидетельству о регистрации, лицензией на право пользования недрами, изменениями и дополнениями № к лицензии за пользование недрами. 

Действия АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» необходимо квалифицировать по ч.3 ст.9.1 КРФ об АП, поскольку юридическое лицо незаконно, умышленно, грубо нарушило требования промышленной безопасности, а именно: ч.1 ст.9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от ДД.ММ.ГГГГ N116-ФЗ, ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденные ПриказомРостехнадзора РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, Приложения № к ТР № «О безопасности машин и оборудования», приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни и здоровью людей.

При назначении наказания юридическому лицу АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» суд учитывает характер совершенного правонарушения, имущественное положение юридического лица, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств. 

Административное наказание юридическому лицу АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» подлежит назначению в пределах санкции ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ, в соответствии с требованиями статей 3.1, 3.5, 4.1 КоАП РФ, с учетом конкретных обстоятельств, характера совершенного административного правонарушения, объектом которого являются общественные отношения в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов, степени общественной опасности, а также, что выявленные нарушения требований промышленной безопасности создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. 

Учитывая вышеизложенное, считаю, что АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» должно быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности, заключающееся во временном запрете деятельности по проведению выработки конвейерный штрек № от разрезной печи № и эксплуатации ленточных конвейеров КЛКТ-1000 в выработках разрезная печь № и вентиляционный штрек №, на шахте «Березовская» АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, принадлежащего АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», так как данные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. 

Назначение административного наказания в виде административного штрафа АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» является нецелесообразным, поскольку данный вид наказания не соответствует характеру имеющейся угрозы жизни и здоровью людей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 29.10, ч.3 ст. 9.1 КРФ об АП, судья 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 9.1 КРФ об АП и назначить ему по данному закону административное наказание в виде административного приостановления деятельности, заключающееся во временном запрете деятельности по проведению выработки конвейерный штрек № от разрезной печи № и эксплуатации ленточных конвейеров КЛКТ-1000 в выработках разрезная печь № и вентиляционный штрек №, расположенных по адресу: 

<

адрес>, принадлежащего АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», сроком на 90 (девяносто) суток, исчисляя срок с 16 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ. 

Постановление об административном приостановлении деятельности исполняется судебным приставом – исполнителем немедленно, может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 суток после получения копии настоящего постановления.

Судья: С.В. Параева