Дело № 12-1/2020

....

РЕШЕНИЕ

 

Судья Ухтинского городского суда Республики Коми Курлапова Н.В., рассмотрев 27 февраля 2020 года в открытом судебном заседании в городе Ухте Республики Коми жалобу ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на постановление главного государственного санитарного врача по городу Усинску, начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Усинске от 01 октября 2019 года № 111,

в соответствии с которым ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. 

установил:

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (далее по тексту Общество) обратилось в Усинский городской суд с жалобой на постановление Главного государственного санитарного врача по г. Усинску, начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Усинске № 111 от 01 октября 2019 года, в соответствии с которым ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с назначением административного наказания в виде наложения административного штрафа в размере 10 000 рублей. 

Определением судьи Усинского городского суда РК от 06 ноября 2019 года жалоба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» направлена для рассмотрения по подведомственности в Ухтинский городской суд РК. 

В судебном заседании представитель ООО «ЛУКОЛ-Коми» по доверенности ФИО1 просил отменить вышеуказанное постановление должностного лица Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми, производство по делу прекратить в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было принято постановление. 

Представитель административного органа – территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми ФИО2, действующая на основании доверенности, с требованиями не согласилась, считая оспариваемое постановление законным и обоснованным.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы административного дела, судья приходит к следующему выводу. 

Административная ответственность по ст. 6.4 КоАП РФ наступает за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Обязанность юридических лиц выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг в соответствие с осуществляемой ими деятельностью, разрабатывать и проводить санитарно- эпидемиологические (профилактические) мероприятия установлена ст.11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Из материалов дела следует, что на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми № 865 от 20 сентября 2018 года в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в период с 

<

...> г. по 

<

...> г. была проведена плановая выездная проверка, в результате которой были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов в части : 

- уровни напряженности электрического поля на частотах 5 Гц-2 кГц, измеренные 23.10.2018 10:00- 12:00 на рабочем месте с ПК (ПЭВМ) инженера по промышленной безопасности I категории в кабинете № .... ПБ и ООС (Монитор Нр Elite Display Е221с, сер. № 725153-001, инв. № 35120195; системный блок Нр, сер. № RUA351026S, инв. № 35088673) нефтешахты .. по адресу: ...., составляют 73-122 В/м, при верхнем допустимом уровне 25 В/м, что не соответствует требованиям таблицы 7.6 подпункта 7.2.7 пункта 7.2 главы VII СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно- эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;

- на рабочем месте с ПК (источник электростатических полей) делопроизводителя в кабинете ....-приемной фактические средние величины аэроионов отрицательной полярности составляют pmjn 100 ион/см3 и ртах 100 ион/см3, при нормируемых значениях 600-50000 ион/см3,

- на рабочем месте с ПК (источник электростатических полей) инженера I категории в кабинете ....-отдела добычи нефти фактические средние величины аэроионов отрицательной полярности составляют pmin 100 ион/см3 и ртах 330 ион/см3, при нормируемых значениях 600-50000 ион/см3, 

на рабочем месте с ПК (источник электростатических полей) ведущего инженера в кабинете .... отдела механо-энергетического обеспечения, автоматизации и метрологии фактические средние величины аэроионов отрицательной полярности составляют pmjn 100 ион/см3 и ртах 330 ион/см3, при нормируемых значениях 600-50000 ион/см3

- в воздухе рабочей зоны крепильщика (рабочее место ....) участка проходки и расширения горных выработок нефтешахты .... ..» по адресу: ...., среднесменная концентрация углеводородов алифатических предельных С1-С 10 (в пересчете на С) составила - составляет 970±280 мг/мЗ при предельно допустимой среднесменной концентрации не более 300 мг/м3;

- Эквивалентный уровень звука, измеренный на рабочем месте проходчика участка проходки и расширения горных выработок нефтешахты .... НШПП ..» по адресу: ...., составляет 102,2 дБА при предельно допустимом уровне не более 80 дБА. Максимальный уровень звука, измеренный на рабочем месте проходчика (рабочее место ....) участка проходки и расширения горных выработок нефтешахты .... НШПП «.. по адресу: ...., составляет 112,7 дБА при предельно допустимом уровне не более 110 дБА.

- Эквивалентный уровень звука, измеренный на рабочем месте крепильщика участка проходки и расширения горных выработок нефтешахты .... НШПП ..» по адресу: .... составляет 93,0 дБ А при предельно допустимом уровне не более 80 дБА.

- Эквивалентный уровень звука, измеренный на рабочем месте оператора по добыче нефти и газа участка добычи нефти нефтешахты .... НШПП «..» по адресу: .... составляет 84,8 дБА при предельно допустимом уровне не более 80 дБА.

- Эквивалентный уровень звука, измеренный на рабочем месте проходчика участка проходки и расширения горных выработок нефтешахты .... НШПП «..» по адресу...., составляет 101,0 дБА при предельно допустимом уровне не более 80 дБА. Максимальный уровень звука, измеренный на рабочем месте проходчика участка проходки и расширения горных выработок нефтешахты .... НШПП «..» по адресу: ...., составляет 113,1 дБА при предельно допустимом уровне не более 110 дБА.

- Эквивалентный уровень звука, измеренный на рабочем месте крепильщика участка проходки и расширения горных выработок нефтешахты .... НШПП «.. по адресу: ...., составляет 93,2 дБА при предельно допустимом уровне не более 80 дБА.

-Эквивалентный уровень звука, измеренный на рабочем месте горнорабочего подземного участка добычи нефти нефтешахты .... НШПП «..» по адресу: ...., составляет 83,5 дБА при предельно допустимом уровне не более 80 дБА.

-Эквивалентный уровень звука, измеренный на рабочем месте оператора по добыче нефти и газа участка добычи нефти нефтешахты .... НШПП «..» по адресу: ...., составляет 86,8 дБА при предельно допустимом уровне не более 80 дБА.

- Эквивалентный уровень звука, измеренный на рабочем месте крепильщика участка проходки и расширения горных выработок нефтешахты .... НШПП «.. по адресу: ...., составляет 91,7 дБА при предельно допустимом уровне не более 80 дБА.

-Эквивалентный уровень звука, измеренный на рабочем месте оператора по добыче нефти и газа участка добычи нефти нефтешахты .... НШПП «.. по адресу: ...., составляет 86,5 дБА при предельно допустимом уровне не более 80 дБА;

- Эквивалентный корректированный уровень виброускорения локальной вибрации,измеренный на рабочем месте проходчика (рабочее место ....) участка проходки и расширения горных выработок нефтешахты .... НШПП .. по адресу: .... на оси х - 132,9 дБ, на оси у - 135,2 дБ и на оси z - 129,5 дБ при предельном допустимом уровне не более 126 дБ;

- Эквивалентный корректированный уровень виброускорения локальной вибрации, измеренный на рабочем месте крепильщика (рабочее место ....) участка проходки и расширения горных выработок нефтешахты .... НШПП «.. адресу: .... составляет на оси у - 129,9 дБ и на оси z - 132,2 дБ при предельном допустимом уровне не более 126 дБ.

-Эквивалентный корректированный уровень виброускорения 

локальный, измеренный на рабочем месте проходчика (рабочее место ....) участка проходки и расширения горных выработок нефтешахты .... НШПП «Яреганефть...» по адресу: .... составляет на оси х - 131,8 дБ, на оси у - 132,7 дБ и на оси z - 132,6 дБ при предельном допустимом уровне не более 126 дБ;

- Эквивалентный корректированный уровень виброускорения 

локальной вибрации, измеренный на рабочем месте крепильщика (рабочее место ....) участка проходки и расширения горных выработок нефтешахты .... НШПП «..» по адресу: .... составляет на оси z- 132,2 дБ при предельном допустимом уровне не более 126 дБ.

-Эквивалентный корректированный уровень виброускорения локальной вибрации,

измеренный на рабочем месте крепильщика (рабочее место ....) участка проходки и расширения горных выработок нефтешахты .... НШПП «.. по адресу: .... составляет на оси у - 130,3 дБ и на оси z - 134,7 дБ при предельном допустимом уровне не более 126 дБ;

- Температура воздуха, измеренная на рабочем месте горнорабочего подземного (рабочее место ....) участка добычи нефти нефтешахты .... НШПП «.. по адресу: .... во время проведения работ в верхней приемной площадке людского ходка, уклон 1Т-2 (категория работ III) составляет 21,5-22,5 °С при допустимом уровне 18,1-21,0 °С;

- Температура воздуха, измеренная на рабочем месте оператора по добыче нефти и газа (рабочее место ....) участка добычи нефти нефтешахты .... НШПП ..» по адресу: .... во время проведения работ в насосной камере уклонного блока 1Т-2, уклонном блоке 1Т-2, буровой галерее в зоне работы станка (категория работ Пб) составляет 24,8-34,6 °С при допустимом уровне 19,1-22,0 °С, и во время технологического перерыва в насосной камере уклонного блока 1Т-2 (категория работ Па) составляет 32,9-33,3 °С при допустимом уровне 21,1-23,0 °С. ТНС-индекс на данном на рабочем месте во время проведения работ в насосной камере уклонного блока 1Т-2, буровой галерее в зоне работы станка (категория работ Пб) составляет 24,4-24,8 °С при допустимом уровне 19,5-23,9 °С. Скорость движения воздуха на данном на рабочем месте во время проведения работ в насосной камере уклонного блока 1Т-2, уклонном блоке 1Т-2, (категория работ Пб) составляет 0,74-0,97 м/с при допустимом уровне не более 0,4 м/с, и во время технологического перерыва в насосной камере уклонного блока 1Т-2 (категория работ Па) составляет 0,71-0,77 м/с при допустимом уровне не более 0,3 м/с; 

- Температура воздуха, измеренная на рабочем месте стволового подземного (рабочее место ....) участка внутришахтного транспорта нефтешахты .... НШПП «.. по адресу: .... во время проведения работ в камере стволового в подъемном стволе и нижней приемной площадке подъемного ствола (категория работ Пб) составляет 12,0-14,3 °С при допустимом уровне 15,0-16,9 °С, и во время технологического перерыва в камере стволового в подъемном стволе (категория работ Па) составляет 13,6-14,1°С при допустимом уровне 17,0-18,9 °С. Скорость движения воздуха на данном рабочем месте во время проведения работ в камере стволового в подъемном стволе и нижней приемной площадке подъемного ствола (категория работ Пб) составляет 0,26-2,4 м/с при допустимом уровне не более 0,2 м/с, и во время технологического перерыва в камере стволового в подъемном стволе (категория работ Па) составляет 0,28-0,31 м/с при допустимом уровне не более 0,1 м/с; 

- Температура воздуха, измеренная на рабочем месте проходчика (рабочее место ....) участка проходки и расширения горных выработок нефтешахты .... НШПП «...» по адресу: .... во время технологического перерыва в уклоне 2-1Д (категория работ Па) составляет 15,0- 15,6°С при допустимом уровне 17,0-18,9 °С. Относительная влажность воздуха на данном рабочем месте во время проведения работ в уклоне 2-1Д (категория работ III) и во время технологического перерыва в уклоне 2-1Д (категория работ Па) составляет 89,0 % при допустимом значении 15-75 %. Скорость движения воздуха на данном рабочем месте во время проведения работ в уклоне 2-1Д (категория работ III) составляет 0,26-0,33 м/с при допустимом значении не более 0,2 м/с, и во время технологического перерыва в уклоне 2- 1Д (категория работ Па) составляет 0,26-0,34 м/с при допустимом значении не более 0,1 м/с;

- Температура воздуха, измеренная на рабочем месте крепильщика (рабочее место ....) участка проходки и расширения горных выработок нефтешахты .... НШПП «..-Коми» по адресу: .... во время технологического перерыва в уклоне 2-1Д (категория работ Па) составляет 15,0- 15,5ЙС при допустимом уровне 17,0-18,9 °С. Относительная влажность воздуха на данном рабочем месте во время проведения работ в уклоне 2-1Д (категория работ III) во время технологического перерыва в уклоне 2-1Д (категория работ Па) составляет 89,0 % при допустимом значении 15-75 %. Скорость движения воздуха на данном рабочем месте во время проведения работ в уклоне 2-1Д (категория работ III) составляет 0,26-0,37 м/с при допустимом значении не более 0,2 м/с, и во время технологического перерыва в уклоне 2- 1Д (категория работ Па) составляет 0,26-0,33 м/с при допустимом значении не более 0,1 м/с; 

- Температура воздуха, измеренная на рабочем месте горнорабочего подземного (рабочее место ....) участка добычи нефти нефтешахты .... НШПП «..» по адресу: .... во время технологического перерыва в лебедочной камере в уклоне 2-1Д (категория работ Па) составляет 15,7-16,5°С. Относительная влажность воздуха на данном рабочем месте во время проведения работ в лебедочной камере, верхней приемной площадке людского ходка в уклоне 2-1Д (категория работ III) и во время технологического перерыва в лебедочной камере в уклоне 2-1Д (категория работ Па) составляет 79,0 % при допустимом уровне 15-75 %. Скорость движения воздуха на данном рабочем месте во время проведения работ в лебедочной камере, верхней приемной площадке людского ходка в уклоне 2-1Д (категория работ III) составляет 0,28-0,55 м/с при допустимом значении не более 0,2 м/с, и во время технологического перерыва в лебедочной камере в уклоне 2-1Д (категория работ Па) составляет 0,26-0,34 м/с при допустимом значении не более 0,1 м/с.

- Температура воздуха, измеренная на рабочем месте оператора по добыче нефти и газа (рабочее место ....) участка добычи нефти нефтешахты .... НШПП .. по адресу: .... во время проведения работ в замерной станции 41, уклонном блоке 2-1Д и буровой галерее в зоне работы станка (категория работ Пб) составляет 24,8-33,1 °С при допустимом уровне 19,1-22,0 °С, и во время технологического перерыва в замерной станции 41 (категория работ Па) составляет 27,3-27,9 °С при допустимом уровне 21,1-23,0 °С. ТНС-индекс на данном рабочем месте во время проведения работ в буровой галерее в зоне работы станка (категория работ Пб) составляет 24,2-24,5 °С при допустимом уровне 19,5-23,9 °С. Скорость движения воздуха на данном рабочем месте во время проведения работ в уклонном блоке 2- 1Д (категория работ Пб) составляет 0,92-0,99 м/с при допустимом уровне не более 0,4 м/с; 

- Температура воздуха, измеренная на рабочем месте стволового подземного (рабочее место ....) участка внутришахтного транспорта нефтешахты .... НШПП «..» по адресу: .... во время проведения работ в камере стволового и нижней приемной площадке подъемного ствола (категория работ Пб) составляет 11,5-14,5 °С при допустимом уровне 15,0-16,9 °С, и во время технологического перерыва в камере стволового подъемного ствола (категория работ Па) составляет 14,2-14,6 °С при допустимом уровне 17,0-18,9 °С. Скорость движения воздуха на данном рабочем месте во время проведения работ в камере стволового и нижней приемной площадке подъемного ствола (категория работ Пб) составляет 0,29-1,9 м/с при допустимом значении не более 0,2 м/с, и во время технологического перерыва в камере стволового подъемного ствола (категория работ Па) составляет 0,26-0,34 м/с при допустимом значении не более 0,1 м/с;

- Температура воздуха, измеренная на рабочем месте крепильщика (рабочее место ....) участка проходки и расширения горных выработок нефтешахты .... НШПП ...» по адресу: .... во время проведения работ в уклоне 4Т-4 (категория работ III) составляет 29,1-29,9 °С при допустимом уровне 18,1-21,0 °С, и во время технологического перерыва в уклоне 4Т- 4 (категория работ Па) составляет 29,3-29,8 °С при допустимом уровне 18,1-21,0 °С. Скорость движения воздуха во время проведения работ в уклоне 4Т-4 (категория работ III) составляет 0,81-0,95 м/с при допустимом уровне не более 0,4 м/с, и во время технологического перерыва в уклоне 4Т-4 (категория работ На) составляет 0,80-0,91 м/с при допустимом уровне не более 0,3 м/с; 

- Температура воздуха, измеренная на рабочем месте горнорабочего подземного (рабочее место ....) нефтешахты .... НШПП «..» по адресу: .... во время проведения работ в лебедочной камере ходка 4Т-4 и верхней приемной камере ходка 4Т-4 (категория работ III) составляет 27,4-28,5 °С при допустимом уровне 18,1-21,0 °С, и во время технологического перерыва в лебедочной камере ходка 4Т-4 (категория работ Па) составляет 27,9-28,6 °С при допустимом уровне 21,1-23,0 °С. Относительная влажность воздуха на данном рабочем месте составляет 61,0 % при допустимом уровне 15-55 %. Скорость движения воздуха на данном рабочем месте во время проведения работ в лебедочной камере ходка 4Т-4 и верхней приемной камере ходка 4Т-4 (категория работ III) составляет 0,58-0,98 м/с при допустимом значении не более 0,4 м/с, и во время технологического перерыва в лебедочной камере ходка 4Т-4 (категория работ Па) составляет 0,55-0,60 м/с при допустимом значении не более 0,3 м/с; 

- Температура воздуха, измеренная на рабочем месте оператора по добыче нефти и газа (рабочее место ....) участка добычи нефти нефтешахты .... НШПП «Яреганефть..» по адресу: ...., .... .... во время проведения работ в насосной камере уклонного блока 4Т-4, уклонном блоке 4Т-4 и буровой галерее в зоне работы станка (категория работ Нб) составляет 22,4-32,7 °С при допустимом уровне 19,1-22,0 °С, и во время технологического перерыва в насосной камере ходка 4Т-4 (категория работ На) составляет 27,0-27,5 °С при допустимом уровне 21,1-23,0 °С. ТНС-индекс во время проведения работ в буровой галерее в зоне работы станка (категория работ Нб) составляет 24,3-24,4 °С при допустимом уровне 19,5-23,9 °С. Относительная влажность воздуха во время проведения работ в буровой галерее в зоне работы станка (категория работ Пб) составляет 77,0 % при допустимом уровне 15-55 %. Скорость движения воздуха во время проведения работ в уклонном блоке 4Т-4 (категория работ Пб) составляет 0,94-0,99 м/с при допустимом уровне не более 0,4 м/с.

- Скорость движения воздуха на рабочем месте электрослесаря подземного (рабочее место ....) во время проведения работ в электровозном депо (категория работ III) участка внутришахтного транспорта нефтешахты .... НШПП ..» по адресу: ...., ...., .... во время проведения работ в электровозном депо составляет 0,38-0,52 м/с при допустимом уровне не более 0,3 м/с, и время технологического перерыва в электровозном депо (категория работ На) составляет 0,31-0,36 м/с при допустимом уровне не более 0,1 м/с; 

- Температура воздуха, измеренная на рабочем месте стволового подземного (рабочее место ....) участка внутришахтного транспорта нефтешахты .... НШПП ..» по адресу: ...., ...., .... во время проведения работ в нижней приемной площадке, в вентиляционном стволе .... (категория работ Нб) составляет 10,9-12,4 °С при допустимом уровне 15,0-16,9 °С, и время технологического перерыва в нижней приемной площадке (категория работ На) составляет 11,5-12,2 °С при допустимом уровне 17,0-18,9 °С. Скорость движения воздуха на данном рабочем месте во время проведения работ в нижней приемной площадке, в вентиляционном стволе .... (категория работ Пб) составляет 1,3-2,4 м/с при допустимом уровне не более 0,2 м/с, и время технологического перерыва в нижней приемной площадке (категория работ Па) составляет 1,3-1,4 м/с при допустимом уровне не более 0,1 м/с.

Наличие вышеуказанных нарушений действующих санитарных правил и гигиенических нормативов в деятельности Общества установлено экспертным заключением по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов № 465-1/2018/205 от 04.12.2018г., подготовленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК».

Указанное экспертное заключение суд признает допустимым доказательством, заключение экспертизы, проведенной по делу, дано соответствующим экспертом в пределах его компетенции, с соблюдением требований действующего закона. Выводы эксперта объективно подтверждаются другими доказательствами, согласуются с материалами дела об административном правонарушении и не содержат противоречий, объективных сведений, опровергающих эти выводы, ООО «ЛУКОЛ-Коми» не представлено.

Доводы представителя лица, привлеченного к административной ответственности, о нарушении административным органом при проведении проверки требований Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», выразившееся в том, что к участию в проведении проверки были привлечены работники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК», с которым Общество состоит в договорных отношениях, суд считает несостоятельными. 

Согласно ч.6 ст. 12 названного Федерального закона органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

В то же время, из материалов дела следует, что на момент проведения проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» в договорных отношениях с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» не состояло, 24 сентября 2018 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» уведомило Общество о приостановлении действия заключенных с Обществом договоров.

С учетом изложенного, полагаю, что факт совершения Обществом административного правонарушения и его виновность подтверждаются собранными по делу доказательствами. 

При рассмотрении дела нарушений процессуальных прав лица, в отношении которого ведется производство по делу, допущено не было. 

При изложенных обстоятельствах вывод административного органа о доказанности вины Общества в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является правильным. Он соответствует фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, которые всесторонне, полно и объективно исследовались административным органом и получили надлежащую оценку в постановлении. 

Обстоятельств, которые могли бы повлечь изменение или отмену обжалуемого постановления, при рассмотрении настоящей жалобы не установлено.

Руководствуясь пунктом 1 части 1 ст. 30.7 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях, судья

решил:

Постановление главного государственного санитарного врача по городу Усинску, начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Усинске от 01 октября 2019 года № 111, оставить без изменения, жалобу ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» - без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Коми через Ухтинский городской суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии решения.

Судья Н.В. Курлапова