Гражданское дело № 2-1455/2025 

УИД 42RS0011-01-2025-001119-06

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Ленинск-Кузнецкий 17 июня 2025 года

Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области, в составе председательствующего Дреер А.В., 

при секретаре Базаевой А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Акционерному обществу «СУЭК-Кузбасс» о понуждении к совершению действий,

УСТАНОВИЛ:

Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к Акционерному обществу «СУЭК-Кузбасс» о понуждении к совершению действий, мотивируя требования тем, что Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли (далее - Прокуратура) в 

<

дата> проведена проверка исполнения производственной единицей 

<

данные изъяты>, производственной единицей «Шахта им. ДДД» (далее - Шахта им. ДДД), производственной единицей «Шахта им. ССС» (далее - Шахта им. ССС) АО «СУЭК-Кузбасс» (далее - Предприятие) требований законодательства об охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в ходе которой установлено следующее.

Согласно свидетельству о регистрации опасных производственных объектов от 

<

дата> 

<

номер>, выданному Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Шахта «

<

данные изъяты>», Шахта им. ДДД, Шахта им. ССС эксплуатируют следующие опасные производственные объекты: 

<

данные изъяты>. В ходе проведения проверки на Шахте «

<

данные изъяты>» выявлены следующие нарушения законодательства в области промышленной безопасности, а именно:

Не введена в состав многофункциональной системы безопасности система контроля пылевых отложений, а также система поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией.

Эксплуатируются здания и сооружения с невыполненными мероприятиями, установленными по результатам проведенных экспертиз промышленной безопасности (далее - ЭПБ).

По результатам проведения ЭПБ: 

<

номер> на здание подъемной машины клетьевого ствола (инв. 

<

номер>), 

<

номер> на здание скипового подъема (инв. 

<

номер>), 

<

номер> на надшахтное здание клетевого ствола (инв. 

<

номер>), 

<

номер> на здание вентиляторной установки пл. 

<

данные изъяты> (инв. 

<

номер>), 

<

номер> на здание канала калорифера на промплощадке шахты с воздушной будкой (инв. № 

<

номер>), 

<

номер>-ЗС-42810-2022 на здание фильтровальной (инв. 

<

номер>), 

<

номер> на здание насосной станции (инв. 

<

номер>), 

<

номер> на здание хлораторной (инв. 

<

номер>) установлено, что указанные здания и сооружения не в полной мере соответствуют требованиям промышленной безопасности (находятся в ограниченноработоспособном состоянии) и могут быть применены при условии выполнения мероприятий, в процессе проведения, которых объекты будут соответствовать требованиям промышленной безопасности. Проведение экспертиз окончено в период 

<

дата>, однако до настоящего времени Предприятием не принято мер к устранению дефектов и повреждений, выявленных в ходе проведения экспертиз. Кроме того, Предприятием не выполняется мониторинг технического состояния указанных зданий (сооружений), имеющих дефекты строительных конструкций, находящихся в ограниченно-работоспособном техническом состоянии.

Истец указывает, что, согласно заключению ЭПБ от 

<

дата> 

<

номер> необходимо выполнить следующие мероприятия по устранению дефектов и повреждений строительных конструкций здания подъемной машины клетьевого ствола (инв. 

<

номер>):

Выполнить ремонт кирпичных стен в осях 

<

номер>, устранить следы замачивания, высолы на поверхности кирпичных стен и сборных железобетонных плит покрытия в осях 

<

номер>.

Выполнить ремонт плит покрытия в осях 

<

номер>, устранить разрушение защитного слоя бетона с оголением арматуры в продольных рёбрах плит покрытия в осях 

<

номер>.

Согласно заключению ЭПБ от 

<

дата> 

<

номер> необходимо выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций здания скипового подъема (инв. 

<

номер>):

Выполнить ремонт кирпичной стены в осях 

<

данные изъяты>, устранить трещины шириной раскрытия до 12 мм. в кирпичной кладке стен, разрушения кирпичной кладки стен на глубину до 120 мм. с выпадением фрагментов кладки в осях 

<

данные изъяты>

Выполнить ремонт стенового ограждения оси 

<

номер>, устранить вертикальные трещины шириной раскрытия до 10 мм. в керамзитобетонной панели оси 

<

номер>.

Выполнить ремонт и перекладку кирпича в осях 

<

данные изъяты>, устранить следы замачивания, высолы на поверхности керамзитобетонных стеновых панелей в осях 

<

данные изъяты>.

Выполнить ремонт стенового ограждения 

<

данные изъяты>, устранить частично отсутствует фартук парапета, разрушение карнизной части стены в осях 

<

данные изъяты>.

Установить оконные отливы в осях 

<

данные изъяты>.

Восстановить оконное остекление в осях 

<

данные изъяты>.

Выполнить ремонт кирпичной стены, заменить водосток по оси 

<

номер>, устранить вымывание раствора кирпичной кладки, разрушение водосточной трубы, следы протечек по оси Г/1.

Привести пожарную лестницу по оси 

<

данные изъяты> в соответствие с требованиями ГОСТ 

<

номер>.

Выполнить обрамление проема для пропуска коммуникаций в осях 

<

данные изъяты>.

Заменить оконные рамы в осях 

<

данные изъяты>,

Согласно заключению ЭПБ от 

<

дата> 

<

номер> (от 

<

дата> 

<

номер>) необходимо выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций надшахтного здания клетевого ствола (инв. 

<

номер>):

1. Выполнить инъектирование трещин в кирпичных стенах в осях В-Г/1, Б-В/3, А-Б/5-6 выскопрочными ремонтными смесями, устранить вертикально ориентированные трещины шириной раскрытия до 8 мм. в кирпичных стенах толщиной 510 мм.

2. Выполнить ремонт (перекладку) участка кирпичной стены в осях Г/6-7, устранить выпучивание на величину до 100мм. кирпичной стены толщиной 510 мм.

3. Устранить причину замачивания, выполнить ремонт кирпичных стен в осях Б-В/5, Г/1-8 высокопрочными ремонтными смесями, устранить разрушение на глубину до 30 мм. кирпичных стен толщиной 510 мм.

4. Очистить поверхность сборных железобетонных балок покрытия в осях Б-Г/3 от продуктов коррозии, выполнить ремонт высокопрочными ремонтными смесями, устранить разрушение бетона сборных железобетонных балок покрытия с оголением и коррозией арматуры.

5. Выполнить усиление сборных железобетонных плит покрытия в осях В-Г/2-3, Б-Г/5-7 подведением дублирующих металлических конструкций или заменить плиты покрытия, устранить разрушение бетона продольных ребер сборных железобетонных плит покрытия.

6. Очистить поверхность сборных железобетонных плит покрытия в осях Б-В/2-3, В-Г/3-4, Б-В/5-6 от продуктов коррозии, выполнить ремонт высокопрочными ремонтными смесями, устранить разрушение бетона сборных железобетонных плит покрытия с оголением и коррозией арматуры.

7. Очистить поверхность сборных железобетонных плит покрытия в осях Б-Г/1-2, В-Г/3-4, выполнить ремонт высокопрочными ремонтными смесями, устранить трещины в сборных железобетонных плитах покрытия.

8. Очистить отмостку от растительности и посторонних предметов, выполнить ремонт отмостки в осях Г/1-8, Б-Г/8, устранить нарушение отмостки.

Согласно заключению ЭПБ от 

<

дата> 

<

номер> необходимо выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций здания вентиляторной установки пл. 

<

данные изъяты> (инв. 

<

номер>):

Выполнить ремонт стеновых панелей высокопрочными ремонтными составами с предварительной подготовкой поверхности в осях Б-Д/6, устранить многочисленные волосяные трещины в стеновых панелях.

Выполнить ремонт плит покрытия высокопрочными ремонтными составами с предварительной подготовкой поверхности в осях Б-Д/6-7, устранить трещины в сборных железобетонных плитах покрытия.

Устранить причину намокания (ремонт кровли), очистить плиты покрытия от продуктов коррозии, обработать растворами проникающего действия в осях Б-Д/6-7, устранить следы замачивания, высолы, коррозию бетона сборных железобетонных плит покрытия.

Выполнить ремонт кирпичной кладки стены в осях Д/6, устранить разрушение кирпичной кладки стены, трещины кирпичной кладки шириной раскрытия до 20 мм.

Устранить причину намокания (ремонт кровли), восстановить кирпичную кладку стены в осях В-Г/11-12, устранить следы замачивания, высолы, коррозию бетона сборных железобетонных плит покрытия, разрушение кирпичной кладки стены.

Согласно заключению ЭПБ от 

<

дата> 

<

номер> необходимо выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций здания канала калорифера на промплощадке шахты с воздушной будкой (инв. 

<

номер>):

Выполнить замену металлической балки покрытия из прокатного двутавра 40Б1 на балку аналогичного сечения в осях А-Б/2, устранить деформацию металлической балки перекрытия из прокатного двутавра 40Б1.

Выполнить замену металлической балки покрытия из прокатного двутавра 40Б1 на балку аналогичного сечения в осях А-Б/3, устранить непроектный вырез в стенке металлической балки перекрытия прокатного двутавра 40Б1.

Выполнить обрамление технологических проемов ввода коммуникаций в осях А/2-3.

Согласно заключению ЭПБ от 

<

дата> 

<

номер> необходимо выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций здания фильтровальной (инв. 

<

номер>):

Выполнить ремонт бетонного пола в осях А-Б/1-13.

Выполнить ремонт плиты покрытия ремонтной смесью «

<

данные изъяты>» с предварительной подготовкой поверхности в осях А-Б/4-5.

Устранить причину намокания (ремонт кровли) в осях А-Б/1-13, устранить следы замачивания, высолы сборных железобетонных плит покрытия.

Выполнить ремонт плит покрытия с усилением в осях А-Б/2-3, А-Б/9-10, устранить трещины в опорных частях сборных железобетонных плит покрытия.

Выполнить ремонт керамзитобетонных панелей стенового ограждения ремонтной смесью типа «

<

данные изъяты>» с предварительной подготовкой поверхности в осях А/1-11, устранить разрушение бетона с оголением и коррозией арматуры керамзитобетонных панелей стенового ограждения.

Выполнить ремонт ферм покрытия ремонтной смесью типа «

<

данные изъяты>» с предварительной подготовкой поверхности в осях А-Б/1-13, устранить сколы бетона, оголение арматуры в нижнем поясе железобетонной фермы.

Выполнить ремонт плит покрытия ремонтной смесью типа «

<

данные изъяты>» с предварительной подготовкой поверхности, устранить причину намокания (ремонт кровли) в осях А-Б/1-13, устранить разрушение бетона с оголением и коррозией арматуры торцевых ребер сборных железобетонных плит покрытия, следы замачивания, высолы.

Восстановить заполнение межпанельных швов в осях А-Б/1-13.

Выполнить ремонт кровельного покрытия в осях Б/8-11, устранить разрушение кровельного покрытия, растительность на кровле.

Выполнить пожарную лестницу в соответствии с требованием ГОСТ 

<

номер> в осях А-Б/1, восстановить ограждение пожарной лестницы.

Выполнить ремонт с усилением стойки металлической площадки в осях А-Б/1, устранить деформацию металлической стойки площадки в следствии механического воздействия.

Выполнить обрамление проема в осях А-Б/1.

Восстановить панель стенового ограждения в осях А-Б/1, устранить непроектное отверстие в панели стенового ограждения.

Установить фасонный элемент парапета (фартук парапета) в осях А-Б/1.

Выполнить ремонт кирпичной кладки стены в осях Б/11-12, устранить замачивание, разрушение наружного отделочного слоя кирпичной стены, вымывание раствора кладки кирпичной стены.

Выполнить отмостку здания в осях А-Б/1-13.

Согласно заключению ЭПБ от 

<

дата> 

<

номер> необходимо выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций здания насосной станции (инв. 

<

номер>):

Привести пожарную лестницу в соответствие с требованиями ГОСТ 

<

номер> в осях А-Б/18.

Установить подоконные отливы оконных проемов в осях А-Б/1-8.

Выполнить ремонт отмостки в осях А-Б/1-4, устранить локальные разрушения бетона, трещины отмостки, наличие растительности.

Выполнить ремонт кирпичной кладки путем инъектирования трещин высокопрочными ремонтными смесями, устранить вертикальные трещины кирпичной кладки, вымывание раствора кирпичной кладки. Осуществлять мониторинг состояния развития дефектов, в случае их развития выполнить усиление конструкций.

Очистить поверхность участка стены от осколков деформированных кирпичей, выполнить торкретирование наружной поверхности кирпичной стены цементно-песчаным раствором M150 по оцинкованной сварной сетке в осях Б/16-18, устранить замачивание наружной кирпичной стены, разрушение на глубину до 140 мм.

Восстановить заполнитель межпанельных швов сетевых панелей в осях Б-Г/16, Б/13-16, устранить вымывание, выветривание раствора межпанельных швов стеновых панелей.

Выполнить ремонт кровли, восстановить заполнитель межпанельных швов стеновых панелей в осях Б-Г/13-16, устранить локальные разрушения кровельного покрытия, разрушение стяжки по кровле.

Выполнить ремонт кирпичной стены в осях А/8, устранить вымывание раствора, разрушение участка кирпичной кладки с выпадением отдельных кирпичей.

Выполнить ремонт шва в месте примыкания частей здания в осях А/16, устранить разрушение материалов заделки шва по стыку примыкания здания насосной и здания фильтровальной.

Устранить причину замачивания, восстановить целостность железобетонных плит покрытия высокопрочными ремонтными растворами в осях А-Г/13-16, устранить высолы, непроектные отверстия в плитной части железобетонных плит покрытия.

Устранить причины намокания стеновых панелей цокольной части здания в осях А-Г/16-16.

Выполнить ремонт кирпичной кладки в осях Б-В/13, устранить разрушение кирпичной кладки стенового ограждения.

Устранить причину протечки (ремонт кровли) в осях В-Г/13-16.

Выполнить ремонт стеновых панелей высокопрочными ремонтными растворами в осях В-Г/13-16. Устранить волосяные трещины в панелях стенового ограждения.

Выполнить ремонт с усилением баз колонн, установить недостающие шайбы и гайки в осях Б/13-16, устранить вырез в опорной плите металлической колонны, разрушение лакокрасочного покрытия баз колонн.

Выполнить антикоррозионную обработку металлоконструкций площадки с предварительной подготовкой поверхности в осях Б/13-16, устранить разрушение лакокрасочного покрытия.

Выполнить ремонт кирпичной кладки наружной стены, установить отливы на окнах в осях А/16-18, устранить разрушение штукатурного слоя, кирпичной кладки наружной стены.

Выполнить ремонт кирпичной кладки наружной стены в осях А/17-18, устранить разрушение штукатурного слоя, кирпичной кладки наружной стены.

Согласно заключению ЭПБ от 

<

дата> 

<

номер> необходимо выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций здания хлораторной (инв. 

<

номер>):

Выполнить ремонт кровельного покрытия, убрать посторонние предметы в осях А-В/1-5, устранить разрушение кровельного покрытия (растительность).

Установить фасонные элементы кирпичного парапета (фартук парапета) в осях А-В/1, А-В/5.

Выполнить ремонт кирпичной кладки наружных стен в осях В/1-5, устранить разрушение, выветривание раствора кладки кирпичных стен.

Устранить причину протечек, выполнить ремонт плит покрытия в осях В/3-4, устранить высолы сборных железобетонных плит покрытия, разрушение защитного слоя бетона с оголением и коррозией арматуры сборных железобетонных плит покрытия.

Выполнить обрамление технологического проема в осях А-В/1-5.

Выполнить устройство отмостки по периметру здания в осях Б-В/1-5.

Восстановить штукатурный слой кирпичной стены в осях А-Б/1-2, В/1-2, устранить разрушение штукатурного слоя кирпичной кладки.

Выполнить ремонт кирпичных перегородок методом инъектирования раствором в осях Б-В/1-2, устранить сквозные трещины кирпичных перегородок шириной раскрытия до 20 мм.

Устранить причину протечек, восстановить штукатурный слой в осях В/1-2.

Выполнить ремонт разрушенных участков ремонтной смесью «

<

данные изъяты>» с предварительной подготовкой поверхности в осях Б-В/1-2, устранить разрушение защитного слоя бетона с оголением и коррозией арматуры сборных железобетонных плит покрытия.

При проведении проверки на Шахте им. ДДД выявлены следующие нарушения законодательства в области пожарной безопасности, а именно:

Не обеспечена исправность и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, не проведена проверка на водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В здании склада, в здании административно-бытового комбината 

<

номер> не обеспечено содержание в исправном состоянии наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре. Испытания пожарных лестниц произведенные 

<

дата>, не соответствуют требованиям ГОСТ 

<

номер> «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее - ГОСТ 

<

номер>).

При проведении проверки на Шахте им. ССС выявлены следующие нарушения законодательства в области промышленной и пожарной безопасности.

Не реализована многофункциональная система безопасности, в части внедрения системы контроля пылевых отложений, предусматривающая наличие стационарных средств измерений.

Эксплуатируется 6 пожарных резервуаров для хранения пожарного запаса воды в отсутствии экспертизы промышленной безопасности, а именно: 2 противопожарных резервуара емкостью 400 м3 каждый на центральной промышленной площадке; 2 производственно-противопожарных резервуара емкостью 400 м3 и 600 м3 на промышленной площадке западного вентиляционного ствола; 2 производственно-противопожарных резервуара емкостью 300 м3 каждый на промышленной площадке наклонного конвейерного ствола 

<

номер>.

Здание административно-бытового комбината (далее - АБК) эксплуатируется ос следующими нарушениями требований пожарной безопасности: потолок на путях эвакуации в помещениях мойки чистого отделения на первом этаже и помещения мойки горных мастеров на втором этаже выполнен из горючих материалов (ПВХ панели); на полу по пути эвакуации число ступеней должно быть предусмотрено не менее трех.

Указанные выше факты являются нарушением следующих норм федерального законодательства.

В силу статьи 214 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 8 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ), техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасного производственного объекта осуществляются на основании документации, разработанной в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом законодательства о градостроительной деятельности. Если техническое перевооружение опасного производственного объекта осуществляется одновременно с его реконструкцией, документация на техническое перевооружение такого объекта входит в состав соответствующей проектной документации. Документация на консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности. Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности. Не допускаются техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного объекта без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, которое в установленном порядке внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, либо, если документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта входит в состав проектной документации такого объекта, без положительного заключения экспертизы проектной документации такого объекта.

В силу требований части 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности; обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа; принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном производственном объекте.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 10 Федерального закона № 116-ФЗ в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 13 Федерального закона № 116-ФЗ, экспертизе промышленной безопасности подлежат технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона № 116-ФЗ, здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий.

В силу требований части 5 статьи 13 Федерального закона № 116-ФЗ, заключение экспертизы промышленной безопасности представляется ее заказчиком в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальный орган, которые вносят в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности это заключение в течение пяти рабочих дней со дня его поступления. Заключение экспертизы промышленной безопасности может быть использовано в целях, установленных настоящим Федеральным законом, исключительно с даты его внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальным органом.

В соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений), строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате: 1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей; 2) разрушения всего здания, сооружения или их части; 3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории; 4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности.

На основании положений частей 1, 2 статьи 36 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения. Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации. Указанное соответствие должно поддерживаться посредством технического обслуживания и подтверждаться в ходе периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, проводимых в соответствии с законодательством РФ.

В соответствии с требованиями пункта 1 части 2 статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ), Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения, в том числе при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.

Согласно требованиям частей 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ, к нормативным правовым актам РФ по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности; к нормативным документам по пожарной безопасности относятся: национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 6 Федерального закона № 123-Ф3, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

В силу требований части 6 статьи 134 Федерального закона № 123-Ф3, область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зданиях V степени огнестойкости и зданиях класса конструктивной пожарной опасности СЗ не регламентируются.

В соответствии с требованиями пункта 22 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 507 (далее - Правила безопасности в угольных шахтах), в горных выработках шахты, надшахтных зданиях и сооружениях должен быть оборудован комплекс систем и средств, обеспечивающий организацию и осуществление безопасности ведения горных работ, контроль и управление технологическими и производственными процессами в нормальных и аварийных условиях. Системы и средства данного комплекса должны быть объединены в многофункциональную систему безопасности (далее - МФСБ).

Состав МФСБ, порядок учета, анализа и оценки идентифицированных опасностей определяется проектной документацией с учетом установленных опасностей шахты и предусматривает, в том числе: систему контроля запыленности воздуха и пылевых отложений, систему определения местоположения людей в горных выработках, систему поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией.

В соответствии с требованиями пункта 23 Правил безопасности в угольных шахтах, информация о местоположении людей должна выводиться в диспетчерский пункт с периодом обновления не более пяти секунд. Диспетчер должен иметь возможность оповещать людей и получать оповещение о приеме сигнала вызова. Система поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией, должна иметь возможность обеспечивать поиск людей в течение не менее тридцати шести часов от начала возникновения аварии, через слой породы толщиной не менее 20 м с разрешением не менее 2 м.

В силу требований пункта 187 Правил безопасности в угольных шахтах, для обеспечения пылевзрывобезопасности горных выработок в местах интенсивного пылеотложения осуществляют мониторинг запыленности воздуха переносными и стационарными средствами измерений утвержденного типа, прошедшими поверку, с выводом информации в диспетчерский пункт шахты и визуальный контроль пылевых отложений.

В соответствии с требованиями пункта 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 (далее - Правила проведения экспертизы промышленной безопасности), здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, подлежат экспертизе: в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией; в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения; после аварии на опасном производственном объекте, в результате которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений; по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы.

В силу требований пункта 35 Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, заключение экспертизы должно содержать один из следующих выводов о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности (кроме экспертизы декларации промышленной безопасности): 1) объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности; 2) объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности.

В соответствии с требованиями пункта 38 Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, при проведении экспертизы обоснования безопасности опасного производственного объекта или вносимых в него изменений в заключении экспертизы должны содержаться следующие сведения: оценка полноты и достоверности информации, представленной в обосновании безопасности; оценка полноты и достаточности мероприятий, компенсирующих отступления от норм и правил в области промышленной безопасности; оценка обоснованности результатов оценки риска аварий, в том числе адекватности применяемых физико-математических моделей и использованных методов расчетов по оценке риска, правильности и достоверности этих расчетов, а также полноты учета всех факторов, влияющих на конечные результаты; оценка учета современного опыта эксплуатации, капитального ремонта, консервации и ликвидации опасных производственных объектов в обосновании безопасности; оценка полноты требований к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации или ликвидации опасного производственного объекта, установленных в обосновании безопасности.

В соответствии с требованиями подпункта «б» пункта 17, пункта 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В силу требований пункта 4.3.5 «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», согласно которого в полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец. При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м.

Согласно положениям пунктов 3.12, 4.1, 4.3, 4.10, 6.1.1, 6.3.1, «ГОСТ 31937-2024. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введенного в действие приказом Госстандарта от 10.04.2024 № 433-ст, мониторинг технического состояния зданий (сооружений), находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии - это система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, для отслеживания степени и скорости изменения параметров технического состояния объекта и принятия в случае необходимости экстренных мер по предотвращению его обрушения или опрокидывания, действующая до момента приведения объекта в работоспособное техническое состояние; обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят специализированные организации; обследование, а при необходимости и мониторинг технического состояния зданий (сооружений), проводят также при обнаружении дефектов, повреждений и деформаций в процессе эксплуатации здания (сооружения), которые могут повлиять на безопасность объекта; мониторинг технического состояния зданий (сооружений) проводят: для контроля технического состояния зданий (сооружений) и своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению технического состояния, отслеживания степени и скорости изменения технического состояния объекта и принятия в случае необходимости экстренных мер по предотвращению его обрушения; при мониторинге технического состояния зданий (сооружений), категория технического состояния которых соответствует ограниченно-работоспособному или аварийному состоянию, контролируют техническое состояние конструкций зданий (сооружений) и грунтового основания до выполнения работ по восстановлению или усилению объектов и во время проведения таких работ.

По результатам проведенной проверки и выявленных нарушений закона Прокурором директору Шахты «

<

данные изъяты>» внесено представление об их устранении.

Согласно предоставленному ответу от 

<

дата>, а также дополнительному ответу от 

<

дата> и приложенным документам вышеуказанные нарушения не устранены.

Планируемые сроки устранения нарушений: в части введения в состав многофункциональной системы безопасности системы контроля пылевых отложений, системы поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией – 

<

дата>, в части выполнения мероприятий по результатам проведенных экспертиз промышленной безопасности - 

<

дата>.

По фактам выявленных нарушений закона при проведении проверки 

<

дата> прокурором директору Шахты им. ДДД внесено представление об их устранении.

Согласно предоставленному ответу от 

<

дата>, а также дополнительным ответам от 

<

дата>, от 

<

дата>, от 

<

дата> и приложенным документам вышеуказанные нарушения не устранены.

Планируемые сроки устранения нарушений: в части обеспечения исправности и ремонта наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и проведения проверки на водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения - 

<

дата>, в части обеспечения содержания в исправном состоянии наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей при пожаре из здания склада, здания административно-бытового комбината 

<

номер> в соответствии с ГОСТ 

<

номер> - 

<

дата> года.

По результатам проведенной проверки и выявленных нарушений закона 

<

дата> директору Шахты им. ССС Прокурором внесено представление об их устранении.

Согласно предоставленному ответу от 

<

дата> и дополнительному ответу от 

<

дата> и приложенным документам вышеуказанные нарушения не устранены.

Таким образом, несмотря на требования Прокурора Предприятием до настоящего времени не выполнены мероприятия по устранению выявленных нарушений закона, которые непосредственно влияют на безопасность труда работников.

Принимая во внимание необходимость для исполнения требований Прокурора, проведение ответчиком мероприятий по закупке и монтажу оборудования, ремонтных работ полагаю достаточным для устранения нарушений закона, выявленных на Шахте «

<

данные изъяты>» в части введения в состав многофункциональной системы безопасности системы контроля пылевых отложений, системы поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией, установить срок до 

<

дата>, в части выполнения мероприятий по результатам проведенных экспертиз промышленной безопасности установить сроки до 

<

дата>, 

<

дата> и 

<

дата>. Для устранения нарушений, выявленных на Шахте им. ДДД в части обеспечения исправности и ремонта наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и проведения проверки на водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения установить срок до 

<

дата> в части обеспечения в соответствии с требованиями ГОСТ 

<

номер> содержания в исправном состоянии наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей при пожаре из здания склада, здания административно-бытового комбината 

<

номер> установить срок до 

<

дата>. Для устранения нарушений, выявленных на Шахте им. ССС в части: монтажа системы контроля пылевых отложений и установить срок до 

<

дата>, в части проведения экспертизы промышленной безопасности 6 противопожарным резервуарам установить срок до 

<

дата>, в части замены потолков из горючих материалов на путях эвакуации в помещениях мойки чистого отделения на первом этаже и помещения мойки горных мастеров на втором этаже задания АБК установить срок до 

<

дата>, в части замены ступеней на полу по пути эвакуации здания АБК установить срок до 

<

дата>.

С учетом вышеизложенного, невыполнение Предприятием в полном объеме требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности ведет к нарушению конституционного права граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности (часть третья статьи 37 Конституции РФ).

В соответствии с требованиями статьи 28 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее - ГПК РФ) иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации, то есть в Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области - Кузбасса, по месту нахождения юридического лица АО «СУЭК-Кузбасс» - 

<

адрес>

В соответствии с положениями части первой статьи 45 ГПК РФ прокурор вправе обратится в суд с заявлением в защиту интересов прав граждан неопределенного круга лиц, поскольку индивидуализировать данный круг лиц, чьи права и интересы затрагиваются, не представляется возможным. Необходимо отметить, что в данном случае затрагиваются интересы не только работников, ныне работающих на указанном предприятии, но и тех лиц, которые впоследствии будут осуществлять трудовую деятельность на указанном предприятии, а их индивидуализировать и привлечь в качестве истцов также не представляется возможным.

Истец указывает, что исходя из существа правоотношений в сфере промышленной безопасности, они непосредственно затрагивают интересы не только работников Предприятия, но и любых других лиц, посещающих Предприятия, в частности работников подрядных организаций, выполняющих работы на Предприятии, а также должностных лиц государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в отношении ответчика, круг которых также постоянно меняется, в связи с чем, направление в суд искового заявления осуществляется в целях защиты прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

Истец просит суд (с учетом уточнений от 

<

дата>, принятых судом):

Обязать АО «СУЭК-Кузбасс» на Шахте «

<

данные изъяты>»:

Смонтировать и ввести в эксплуатацию в состав многофункциональной системы безопасности систему контроля пылевых отложений, систему поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией в срок до 

<

дата>.

Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности от 

<

дата> 

<

номер> в срок до 

<

дата> выполнить следующие мероприятия по устранению дефектов и повреждений строительных конструкций здания подъемной машины клетьевого ствола (инв. 

<

номер>):

Выполнить ремонт кирпичных стен в осях А-Г/4-5, устранить следы замачивания, высолы на поверхности кирпичных стен и сборных железобетонных плит покрытия в осях А-Г/4-5.

Выполнить ремонт плит покрытия в осях А-Г/2-3, устранить разрушение защитного слоя бетона с оголением арматуры в продольных рёбрах плит покрытия в осях А-Г/4-5.

Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности от 

<

дата> 

<

номер> в срок до 

<

дата> выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций здания скипового подъема (инв. 

<

номер>):

Выполнить ремонт кирпичной стены в осях В-Г/5, В/4-5, А-Б/5, устранить трещины шириной раскрытия до 12 мм. в кирпичной кладке стен, разрушения кирпичной кладки стен на глубину до 120 мм. с выпадением фрагментов кладки в осях В-Г/5, А/4-5, А-Б/5.

Выполнить ремонт стенового ограждения оси Г/2-3, устранить вертикальные трещины шириной раскрытия до 10 мм. в керамзитобетонной панели оси Г/2-3.

Выполнить ремонт и перекладку кирпича в осях А/1-5, устранить следы замачивания, высолы на поверхности керамзитобетонных стеновых панелей в осях А/1/2, А/3-4.

Выполнить ремонт стенового ограждения А/1/2, А/3-4, устранить частично отсутствует фартук парапета, разрушение карнизной части стены в осях А/1-5.

Установить оконные отливы в осях А-Г/1.

Восстановить оконное остекление в осях А-Г/1.

Выполнить ремонт кирпичной стены, заменить водосток по оси Г/1, устранить вымывание раствора кирпичной кладки, разрушение водосточной трубы, следы протечек по оси Г/1.

Привести пожарную лестницу по оси Г/1 в соответствие с требованиями ГОСТ 

<

номер>.

Выполнить обрамление проема для пропуска коммуникаций в осях А-Б/5.

Заменить оконные рамы в осях А-Г/5.

Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности от 

<

дата> 

<

номер> (от 

<

дата> 

<

номер>) в срок до 

<

дата> выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций надшахтного здания клетевого ствола (инв. 

<

номер>):

Выполнить инъектирование трещин в кирпичных стенах в осях В-Г/1, Б-В/3, А-Б/5-6 выскопрочными ремонтными смесями, устранить вертикально ориентированные трещины шириной раскрытия до 8 мм. в кирпичных стенах толщиной 510 мм.

Выполнить ремонт (перекладку) участка кирпичной стены в осях Г/6-7, устранить выпучивание на величину до 100мм. кирпичной стены толщиной 510 мм.

Устранить причину замачивания, выполнить ремонт кирпичных стен в осях Б-В/5, Г/1-8 высокопрочными ремонтными смесями, устранить разрушение на глубину до 30 мм. кирпичных стен толщиной 510 мм.

Очистить поверхность сборных железобетонных балок покрытия в осях Б-Г/3 от продуктов коррозии, выполнить ремонт высокопрочными ремонтными смесями, устранить разрушение бетона сборных железобетонных балок покрытия с оголением и коррозией арматуры.

Выполнить усиление сборных железобетонных плит покрытия в осях В-Г/2-3, Б-Г/5-7 подведением дублирующих металлических конструкций или заменить плиты покрытия, устранить разрушение бетона продольных ребер сборных железобетонных плит покрытия.

Очистить поверхность сборных железобетонных плит покрытия в осях Б-В/2-3, В-Г/3-4, Б-В/5-6 от продуктов коррозии, выполнить ремонт высокопрочными ремонтными смесями, устранить разрушение бетона сборных железобетонных плит покрытия с оголением и коррозией арматуры.

Очистить поверхность сборных железобетонных плит покрытия в осях Б-Г/1-2, В-Г/3-4, выполнить ремонт высокопрочными ремонтными смесями, устранить трещины в сборных железобетонных плитах покрытия.

Очистить отмостку от растительности и посторонних предметов, выполнить ремонт отмостки в осях Г/1-8, Б-Г/8, устранить нарушение отмостки.

Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности от 

<

дата> 

<

номер> в срок до 

<

дата> выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций здания вентиляторной установки пл. 

<

адрес> (инв. 

<

номер>):

Выполнить ремонт стеновых панелей высокопрочными ремонтными составами с предварительной подготовкой поверхности в осях Б-Д/6, устранить многочисленные волосяные трещины в стеновых панелях.

Выполнить ремонт плит покрытия высокопрочными ремонтными составами с предварительной подготовкой поверхности в осях Б-Д/6-7, устранить трещины в сборных железобетонных плитах покрытия.

Устранить причину намокания (ремонт кровли), очистить плиты покрытия от продуктов коррозии, обработать растворами проникающего действия в осях Б-Д/6-7, устранить следы замачивания, высолы, коррозию бетона сборных железобетонных плит покрытия.

Выполнить ремонт кирпичной кладки стены в осях Д/6, устранить разрушение кирпичной кладки стены, трещины кирпичной кладки шириной раскрытия до 20 мм.

Устранить причину намокания (ремонт кровли), восстановить кирпичную кладку стены в осях В-Г/11-12, устранить следы замачивания, высолы, коррозию бетона сборных железобетонных плит покрытия, разрушение кирпичной кладки стены.

Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности от 

<

дата> 

<

номер> в срок до 

<

дата> выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций здания канала калорифера на промплощадке шахты с воздушной будкой (инв. 

<

номер>):

Выполнить замену металлической балки покрытия из прокатного двутавра 40Б1 на балку аналогичного сечения в осях А-Б/2, устранить деформацию металлической балки перекрытия из прокатного двутавра 40Б1.

Выполнить замену металлической балки покрытия из прокатного двутавра 40Б1 на балку аналогичного сечения в осях А-Б/3, устранить непроектный вырез в стенке металлической балки перекрытия прокатного двутавра 40Б1.

Выполнить обрамление технологических проемов ввода коммуникаций в осях А/2-3.

Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности от 

<

дата> 

<

номер> в срок до 

<

дата> выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций здания фильтровальной (инв. 

<

номер>):

Выполнить ремонт бетонного пола в осях А-Б/1-13.

Выполнить ремонт плиты покрытия ремонтной смесью «

<

данные изъяты>» с предварительной подготовкой поверхности в осях А-Б/4-5.

Устранить причину намокания (ремонт кровли) в осях А-Б/1-13, устранить следы замачивания, высолы сборных железобетонных плит покрытия.

Выполнить ремонт плит покрытия с усилением в осях А-Б/2-3, А-Б/9-10, устранить трещины в опорных частях сборных железобетонных плит покрытия.

Выполнить ремонт керамзитобетонных панелей стенового ограждения ремонтной смесью типа «

<

данные изъяты>» с предварительной подготовкой поверхности в осях А/1-11, устранить разрушение бетона с оголением и коррозией арматуры керамзитобетонных панелей стенового ограждения.

Выполнить ремонт ферм покрытия ремонтной смесью типа «

<

данные изъяты>» с предварительной подготовкой поверхности в осях А-Б/1-13, устранить сколы бетона, оголение арматуры в нижнем поясе железобетонной фермы.

Выполнить ремонт плит покрытия ремонтной смесью типа «

<

данные изъяты>» с предварительной подготовкой поверхности, устранить причину намокания (ремонт кровли) в осях А-Б/1-13, устранить разрушение бетона с оголением и коррозией арматуры торцевых ребер сборных железобетонных плит покрытия, следы замачивания, высолы.

Восстановить заполнение межпанельных швов в осях А-Б/1-13.

Выполнить ремонт кровельного покрытия в осях Б/8-11, устранить разрушение кровельного покрытия, растительность на кровле.

Выполнить пожарную лестницу в соответствии с требованием ГОСТ 

<

номер> в осях А-Б/1, восстановить ограждение пожарной лестницы.

Выполнить ремонт с усилением стойки металлической площадки в осях А-Б/1, устранить деформацию металлической стойки площадки в следствии механического воздействия.

Выполнить обрамление проема в осях А-Б/1.

Восстановить панель стенового ограждения в осях А-Б/1, устранить непроектное отверстие в панели стенового ограждения.

Установить фасонный элемент парапета (фартук парапета) в осях

А-Б/1.

Выполнить ремонт кирпичной кладки стены в осях Б/11-12, устранить замачивание, разрушение наружного отделочного слоя кирпичной стены, вымывание раствора кладки кирпичной стены.

Выполнить отмостку здания в осях А-Б/1-13.

Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности от 

<

дата> 

<

номер> в срок до 

<

дата> выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций здания насосной станции (инв. 

<

номер>):

Привести пожарную лестницу в соответствие с требованиями ГОСТ 

<

номер> в осях А-Б/18.

Установить подоконные отливы оконных проемов в осях А-Б/1-8.

Выполнить ремонт отмостки в осях А-Б/1-4, устранить локальные разрушения бетона, трещины отмостки, наличие растительности.

Выполнить ремонт кирпичной кладки путем инъектирования трещин высокопрочными ремонтными смесями, устранить вертикальные трещины кирпичной кладки, вымывание раствора кирпичной кладки. Осуществлять мониторинг состояния развития дефектов, в случае их развития выполнить усиление конструкций.

Очистить поверхность участка стены от осколков деформированных кирпичей, выполнить торкретирование наружной поверхности кирпичной стены цементно-песчаным раствором Ml50 по оцинкованной сварной сетке в осях Б/16-18, устранить замачивание наружной кирпичной стены, разрушение на глубину до 140 мм.

Восстановить заполнитель межпанельных швов сетевых панелей в осях Б-Г/16, Б/13-16, устранить вымывание, выветривание раствора межпанельных швов стеновых панелей.

Выполнить ремонт кровли, восстановить заполнитель межпанельных швов стеновых панелей в осях Б-Г/13-16, устранить локальные разрушения кровельного покрытия, разрушение стяжки по кровле.

Выполнить ремонт кирпичной стены в осях А/8, устранить вымывание раствора, разрушение участка кирпичной кладки с выпадением отдельных кирпичей.

Выполнить ремонт шва в месте примыкания частей здания в осях А/16, устранить разрушение материалов заделки шва по стыку примыкания здания насосной и здания фильтровальной.

Устранить причину замачивания, восстановить целостность железобетонных плит покрытия высокопрочными ремонтными растворами в осях А-Г/13-16, устранить высолы, непроектные отверстия в плитной части железобетонных плит покрытия.

Устранить причины намокания стеновых панелей цокольной части здания в осях А-Г/16-16.

Выполнить ремонт кирпичной кладки в осях Б-В/13, устранить разрушение кирпичной кладки стенового ограждения.

Устранить причину протечки (ремонт кровли) в осях В-Г/13-16.

Выполнить ремонт стеновых панелей высокопрочными ремонтными растворами в осях В-Г/13-16. Устранить волосяные трещины в панелях стенового ограждения.

Выполнить ремонт с усилением баз колонн, установить недостающие шайбы и гайки в осях Б/13-16, устранить вырез в опорной плите металлической колонны, разрушение лакокрасочного покрытия баз колонн.

Выполнить антикоррозионную обработку металлоконструкций площадки с предварительной подготовкой поверхности в осях Б/13-16, устранить разрушение лакокрасочного покрытия.

Выполнить ремонт кирпичной кладки наружной стены, установить отливы на окнах в осях А/16-18, устранить разрушение штукатурного слоя, кирпичной кладки наружной стены.

Выполнить ремонт кирпичной кладки наружной стены в осях А/17-18, устранить разрушение штукатурного слоя, кирпичной кладки наружной стены.

Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности от 

<

дата> 

<

номер> в срок до 

<

дата> выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций здания хлораторной (инв. 

<

номер>):

Выполнить ремонт кровельного покрытия, убрать посторонние предметы в осях А-В/1-5, устранить разрушение кровельного покрытия (растительность).

Установить фасонные элементы кирпичного парапета (фартук парапета) в осях А-В/1, А-В/5.

Выполнить ремонт кирпичной кладки наружных стен в осях В/1-5, устранить разрушение, выветривание раствора кладки кирпичных стен.

Устранить причину протечек, выполнить ремонт плит покрытия в осях В/3-4, устранить высолы сборных железобетонных плит покрытия, разрушение защитного слоя бетона с оголением и коррозией арматуры сборных железобетонных плит покрытия.

Выполнить обрамление технологического проема в осях А-В/1-5.

Выполнить устройство отмостки по периметру здания в осях Б-В/1-5.

Восстановить штукатурный слой кирпичной стены в осях А-Б/1-2, В/1-2, устранить разрушение штукатурного слоя кирпичной кладки.

Выполнить ремонт кирпичных перегородок методом инъектирования раствором в осях Б-В/1-2, устранить сквозные трещины кирпичных перегородок шириной раскрытия до 20 мм.

Устранить причину протечек, восстановить штукатурный слой в осях

В/1-2.

Выполнить ремонт разрушенных участков ремонтной смесью «

<

данные изъяты>» с предварительной подготовкой поверхности в осях Б-В/1-2, устранить разрушение защитного слоя бетона с оголением и коррозией арматуры сборных железобетонных плит покрытия.

Организовать мониторинг технического состояния здания подъемной машины клетьевого ствола (инв. 

<

номер>), здания скипового подъема (инв. 

<

номер>), здания клетевого ствола (инв. 

<

номер>), здания вентиляторной установки пл. 

<

адрес> (инв. 

<

номер>), здания канала калорифера на промплощадке шахты с воздушной будкой (инв. 

<

номер>), здания фильтровальной (инв. 

<

номер>), здания насосной станции (инв. 

<

номер>), здания хлораторной (инв. 

<

номер>), находящихся в ограниченно-работоспособном состоянии, до момента приведения указанных зданий в работоспособное техническое состояние.

Обязать АО «СУЭК-Кузбасс» на Шахте 

<

данные изъяты> в срок до 

<

дата>:

Обеспечить исправность и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, провести проверку на водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Обеспечить в здании склада, в здании административно-бытового комбината 

<

номер> содержание в исправном состоянии наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре в соответствии с требованиями ГОСТ 

<

номер> «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Обязать АО «СУЭК-Кузбасс» на Шахте 

<

данные изъяты>:

Смонтировать и ввести в эксплуатацию в состав многофункциональной системы безопасности систему контроля пылевых отложений в срок до 

<

дата>.

Провести экспертизу промышленной безопасности в срок до 

<

дата>:

2 противопожарных резервуаров емкостью 400 м3 каждый, расположенных на центральной промышленной площадке.

2 производственно-противопожарных резервуара емкостью 400 м3 и 600 м3, расположенных на промышленной площадке западного вентиляционного ствола.

2 производственно-противопожарных резервуара емкостью 300 м3 каждый, расположенных на промышленной площадке наклонного конвейерного ствола 

<

номер>.

Заменить потолки из горючих материалов на путях эвакуации в помещениях мойки чистого отделения на первом этаже и помещения мойки горных мастеров на втором этаже здания административно-бытового комбината в срок до 

<

дата>.

Заменить ступени на полу по пути эвакуации здания административно-бытового комбината в срок до 

<

дата>.

В судебном заседании помощник Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнентем законов в угледобывающей отрасли Кемеровской области-Кузбасса ФИО1, действующий на основании служебного удостоверения и поручения об участии в рассмотрении гражданского дела от 

<

дата>, исковые требования поддержал в полном объеме. 

Представитель ответчика – ФИО2, действующая на основании доверенностиот 

<

дата> 

<

номер>, со сроком действия по 

<

дата>, включающей в себя в том числе полномочия о признании иска, исковые требования признала в полном объеме. 

Заслушав участников процесса, исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к следующему.

Признание иска представителем ответчика изложено в письменном заявлении, подписано собственноручно в присутствии суда и лиц, участвующих в деле, и приобщено к материалам дела. Оснований сомневаться в добровольности признания иска представителем ответчика при отсутствии с его стороны оспаривания обстоятельств, изложенных в исковом заявлении, а также в том, что сторона ответчика не заблуждается относительно последствий такого признания иска, у суда нет.

Поскольку признание иска стороной ответчика не нарушает закон, права и интересы истца и иных лиц, то суд считает возможным принять признание иска.

В соответствии с ч. 3 ст.173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

В соответствии с ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано лишь на признание иска и принятие его судом.

На основании изложенного, суд считает возможным принять признание иска ответчиком и вынести решение об удовлетворении исковых требований.

В соответствии с п.19 ч.1 ст.333.36 НК РФ, истец освобожден от уплаты государственной пошлины, размер которой установлен п.1 ч.1 ст.333.19 НК РФ (в редакции на момент подачи искового заявления).

В соответствии требованиями с ч.1 ст.103 ГПК РФ, государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты государственной пошлины в размерах, установленных ст.333.19 НК РФ, в связи с чем с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета в размере 1800 руб. – 30% от размера государственной пошлины – 6000 руб. (абз.3 пп.1 п.1 ст.333.19 НК РФ, в редакции на момент подачи искового заявления), согласно абз. 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ? суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Акционерному обществу «СУЭК-Кузбасс» о понуждении к совершению действий, удовлетворить в полном объеме.

Обязать АО «СУЭК-Кузбасс» на Шахте «

<

данные изъяты>»:

Смонтировать и ввести в эксплуатацию в состав многофункциональной системы безопасности систему контроля пылевых отложений, систему поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией в срок до 

<

дата>.

Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности от 

<

дата> 

<

номер> в срок до 

<

дата> выполнить следующие мероприятия по устранению дефектов и повреждений строительных конструкций здания подъемной машины клетьевого ствола (инв. 

<

номер>):

Выполнить ремонт кирпичных стен в осях А-Г/4-5, устранить следы замачивания, высолы на поверхности кирпичных стен и сборных железобетонных плит покрытия в осях А-Г/4-5.

Выполнить ремонт плит покрытия в осях А-Г/2-3, устранить разрушение защитного слоя бетона с оголением арматуры в продольных рёбрах плит покрытия в осях А-Г/4-5.

Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности от 

<

дата> 

<

номер> в срок до 

<

дата> выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций здания скипового подъема (инв. 

<

номер>):

Выполнить ремонт кирпичной стены в осях В-Г/5, В/4-5, А-Б/5, устранить трещины шириной раскрытия до 12 мм. в кирпичной кладке стен, разрушения кирпичной кладки стен на глубину до 120 мм. с выпадением фрагментов кладки в осях В-Г/5, А/4-5, А-Б/5.

Выполнить ремонт стенового ограждения оси Г/2-3, устранить вертикальные трещины шириной раскрытия до 10 мм. в керамзитобетонной панели оси Г/2-3.

Выполнить ремонт и перекладку кирпича в осях А/1-5, устранить следы замачивания, высолы на поверхности керамзитобетонных стеновых панелей в осях А/1/2, А/3-4.

Выполнить ремонт стенового ограждения А/1/2, А/3-4, устранить частично отсутствует фартук парапета, разрушение карнизной части стены в осях А/1-5.

Установить оконные отливы в осях А-Г/1.

Восстановить оконное остекление в осях А-Г/1.

Выполнить ремонт кирпичной стены, заменить водосток по оси Г/1, устранить вымывание раствора кирпичной кладки, разрушение водосточной трубы, следы протечек по оси Г/1.

Привести пожарную лестницу по оси Г/1 в соответствие с требованиями ГОСТ 

<

номер>.

Выполнить обрамление проема для пропуска коммуникаций в осях А-Б/5.

Заменить оконные рамы в осях А-Г/5.

Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности от 

<

дата> 

<

номер> (от 

<

дата> 

<

номер>) в срок до 

<

дата> выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций надшахтного здания клетевого ствола (инв. 

<

номер>):

Выполнить инъектирование трещин в кирпичных стенах в осях В-Г/1, Б-В/3, А-Б/5-6 выскопрочными ремонтными смесями, устранить вертикально ориентированные трещины шириной раскрытия до 8 мм. в кирпичных стенах толщиной 510 мм.

Выполнить ремонт (перекладку) участка кирпичной стены в осях Г/6-7, устранить выпучивание на величину до 100мм. кирпичной стены толщиной 510 мм.

Устранить причину замачивания, выполнить ремонт кирпичных стен в осях Б-В/5, Г/1-8 высокопрочными ремонтными смесями, устранить разрушение на глубину до 30 мм. кирпичных стен толщиной 510 мм.

Очистить поверхность сборных железобетонных балок покрытия в осях Б-Г/3 от продуктов коррозии, выполнить ремонт высокопрочными ремонтными смесями, устранить разрушение бетона сборных железобетонных балок покрытия с оголением и коррозией арматуры.

Выполнить усиление сборных железобетонных плит покрытия в осях В-Г/2-3, Б-Г/5-7 подведением дублирующих металлических конструкций или заменить плиты покрытия, устранить разрушение бетона продольных ребер сборных железобетонных плит покрытия.

Очистить поверхность сборных железобетонных плит покрытия в осях Б-В/2-3, В-Г/3-4, Б-В/5-6 от продуктов коррозии, выполнить ремонт высокопрочными ремонтными смесями, устранить разрушение бетона сборных железобетонных плит покрытия с оголением и коррозией арматуры.

Очистить поверхность сборных железобетонных плит покрытия в осях Б-Г/1-2, В-Г/3-4, выполнить ремонт высокопрочными ремонтными смесями, устранить трещины в сборных железобетонных плитах покрытия.

Очистить отмостку от растительности и посторонних предметов, выполнить ремонт отмостки в осях Г/1-8, Б-Г/8, устранить нарушение отмостки.

Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности от 

<

дата> 

<

номер> в срок до 

<

дата> выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций здания вентиляторной установки пл. 

<

адрес> (инв. 

<

номер>):

Выполнить ремонт стеновых панелей высокопрочными ремонтными составами с предварительной подготовкой поверхности в осях Б-Д/6, устранить многочисленные волосяные трещины в стеновых панелях.

Выполнить ремонт плит покрытия высокопрочными ремонтными составами с предварительной подготовкой поверхности в осях Б-Д/6-7, устранить трещины в сборных железобетонных плитах покрытия.

Устранить причину намокания (ремонт кровли), очистить плиты покрытия от продуктов коррозии, обработать растворами проникающего действия в осях Б-Д/6-7, устранить следы замачивания, высолы, коррозию бетона сборных железобетонных плит покрытия.

Выполнить ремонт кирпичной кладки стены в осях Д/6, устранить разрушение кирпичной кладки стены, трещины кирпичной кладки шириной раскрытия до 20 мм.

Устранить причину намокания (ремонт кровли), восстановить кирпичную кладку стены в осях В-Г/11-12, устранить следы замачивания, высолы, коррозию бетона сборных железобетонных плит покрытия, разрушение кирпичной кладки стены.

Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности от 

<

дата> 

<

номер> в срок до 

<

дата> выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций здания канала калорифера на промплощадке шахты с воздушной будкой (инв. 

<

номер>):

Выполнить замену металлической балки покрытия из прокатного двутавра 40Б1 на балку аналогичного сечения в осях А-Б/2, устранить деформацию металлической балки перекрытия из прокатного двутавра 40Б1.

Выполнить замену металлической балки покрытия из прокатного двутавра 40Б1 на балку аналогичного сечения в осях А-Б/3, устранить непроектный вырез в стенке металлической балки перекрытия прокатного двутавра 40Б1.

Выполнить обрамление технологических проемов ввода коммуникаций в осях А/2-3.

Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности от 

<

дата> 

<

номер> в срок до 

<

дата> выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций здания фильтровальной (инв. 

<

номер>):

Выполнить ремонт бетонного пола в осях А-Б/1-13.

Выполнить ремонт плиты покрытия ремонтной смесью «

<

данные изъяты>» с предварительной подготовкой поверхности в осях А-Б/4-5.

Устранить причину намокания (ремонт кровли) в осях А-Б/1-13, устранить следы замачивания, высолы сборных железобетонных плит покрытия.

Выполнить ремонт плит покрытия с усилением в осях А-Б/2-3, А-Б/9-10, устранить трещины в опорных частях сборных железобетонных плит покрытия.

Выполнить ремонт керамзитобетонных панелей стенового ограждения ремонтной смесью типа «

<

данные изъяты>» с предварительной подготовкой поверхности в осях А/1-11, устранить разрушение бетона с оголением и коррозией арматуры керамзитобетонных панелей стенового ограждения.

Выполнить ремонт ферм покрытия ремонтной смесью типа «

<

данные изъяты>» с предварительной подготовкой поверхности в осях А-Б/1-13, устранить сколы бетона, оголение арматуры в нижнем поясе железобетонной фермы.

Выполнить ремонт плит покрытия ремонтной смесью типа «

<

данные изъяты>» с предварительной подготовкой поверхности, устранить причину намокания (ремонт кровли) в осях А-Б/1-13, устранить разрушение бетона с оголением и коррозией арматуры торцевых ребер сборных железобетонных плит покрытия, следы замачивания, высолы.

Восстановить заполнение межпанельных швов в осях А-Б/1-13.

Выполнить ремонт кровельного покрытия в осях Б/8-11, устранить разрушение кровельного покрытия, растительность на кровле.

Выполнить пожарную лестницу в соответствии с требованием ГОСТ 

<

номер> в осях А-Б/1, восстановить ограждение пожарной лестницы.

Выполнить ремонт с усилением стойки металлической площадки в осях А-Б/1, устранить деформацию металлической стойки площадки в следствии механического воздействия.

Выполнить обрамление проема в осях А-Б/1.

Восстановить панель стенового ограждения в осях А-Б/1, устранить непроектное отверстие в панели стенового ограждения.

Установить фасонный элемент парапета (фартук парапета) в осях

А-Б/1.

Выполнить ремонт кирпичной кладки стены в осях Б/11-12, устранить замачивание, разрушение наружного отделочного слоя кирпичной стены, вымывание раствора кладки кирпичной стены.

Выполнить отмостку здания в осях А-Б/1-13.

Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности от 

<

дата> 

<

номер> в срок до 

<

дата> выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций здания насосной станции (инв. 

<

номер>):

Привести пожарную лестницу в соответствие с требованиями ГОСТ 

<

номер> в осях А-Б/18.

Установить подоконные отливы оконных проемов в осях А-Б/1-8.

Выполнить ремонт отмостки в осях А-Б/1-4, устранить локальные разрушения бетона, трещины отмостки, наличие растительности.

Выполнить ремонт кирпичной кладки путем инъектирования трещин высокопрочными ремонтными смесями, устранить вертикальные трещины кирпичной кладки, вымывание раствора кирпичной кладки. Осуществлять мониторинг состояния развития дефектов, в случае их развития выполнить усиление конструкций.

Очистить поверхность участка стены от осколков деформированных кирпичей, выполнить торкретирование наружной поверхности кирпичной стены цементно-песчаным раствором Ml50 по оцинкованной сварной сетке в осях Б/16-18, устранить замачивание наружной кирпичной стены, разрушение на глубину до 140 мм.

Восстановить заполнитель межпанельных швов сетевых панелей в осях Б-Г/16, Б/13-16, устранить вымывание, выветривание раствора межпанельных швов стеновых панелей.

Выполнить ремонт кровли, восстановить заполнитель межпанельных швов стеновых панелей в осях Б-Г/13-16, устранить локальные разрушения кровельного покрытия, разрушение стяжки по кровле.

Выполнить ремонт кирпичной стены в осях А/8, устранить вымывание раствора, разрушение участка кирпичной кладки с выпадением отдельных кирпичей.

Выполнить ремонт шва в месте примыкания частей здания в осях А/16, устранить разрушение материалов заделки шва по стыку примыкания здания насосной и здания фильтровальной.

Устранить причину замачивания, восстановить целостность железобетонных плит покрытия высокопрочными ремонтными растворами в осях А-Г/13-16, устранить высолы, непроектные отверстия в плитной части железобетонных плит покрытия.

Устранить причины намокания стеновых панелей цокольной части здания в осях А-Г/16-16.

Выполнить ремонт кирпичной кладки в осях Б-В/13, устранить разрушение кирпичной кладки стенового ограждения.

Устранить причину протечки (ремонт кровли) в осях В-Г/13-16.

Выполнить ремонт стеновых панелей высокопрочными ремонтными растворами в осях В-Г/13-16. Устранить волосяные трещины в панелях стенового ограждения.

Выполнить ремонт с усилением баз колонн, установить недостающие шайбы и гайки в осях Б/13-16, устранить вырез в опорной плите металлической колонны, разрушение лакокрасочного покрытия баз колонн.

Выполнить антикоррозионную обработку металлоконструкций площадки с предварительной подготовкой поверхности в осях Б/13-16, устранить разрушение лакокрасочного покрытия.

Выполнить ремонт кирпичной кладки наружной стены, установить отливы на окнах в осях А/16-18, устранить разрушение штукатурного слоя, кирпичной кладки наружной стены.

Выполнить ремонт кирпичной кладки наружной стены в осях А/17-18, устранить разрушение штукатурного слоя, кирпичной кладки наружной стены.

Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности от 

<

дата> 

<

номер> в срок до 

<

дата> выполнить следующие мероприятия по приведению в безопасное состояние строительных конструкций здания хлораторной (инв. 

<

номер>):

Выполнить ремонт кровельного покрытия, убрать посторонние предметы в осях А-В/1-5, устранить разрушение кровельного покрытия (растительность).

Установить фасонные элементы кирпичного парапета (фартук парапета) в осях А-В/1, А-В/5.

Выполнить ремонт кирпичной кладки наружных стен в осях В/1-5, устранить разрушение, выветривание раствора кладки кирпичных стен.

Устранить причину протечек, выполнить ремонт плит покрытия в осях В/3-4, устранить высолы сборных железобетонных плит покрытия, разрушение защитного слоя бетона с оголением и коррозией арматуры сборных железобетонных плит покрытия.

Выполнить обрамление технологического проема в осях А-В/1-5.

Выполнить устройство отмостки по периметру здания в осях Б-В/1-5.

Восстановить штукатурный слой кирпичной стены в осях А-Б/1-2, В/1-2, устранить разрушение штукатурного слоя кирпичной кладки.

Выполнить ремонт кирпичных перегородок методом инъектирования раствором в осях Б-В/1-2, устранить сквозные трещины кирпичных перегородок шириной раскрытия до 20 мм.

Устранить причину протечек, восстановить штукатурный слой в осях

В/1-2.

Выполнить ремонт разрушенных участков ремонтной смесью «

<

данные изъяты>» с предварительной подготовкой поверхности в осях Б-В/1-2, устранить разрушение защитного слоя бетона с оголением и коррозией арматуры сборных железобетонных плит покрытия.

Организовать мониторинг технического состояния здания подъемной машины клетьевого ствола (инв. 

<

номер>), здания скипового подъема (инв. 

<

номер>), здания клетевого ствола (инв. 

<

номер>), здания вентиляторной установки пл. Максимовский (инв. 

<

номер>), здания канала калорифера на промплощадке шахты с воздушной будкой (инв. 

<

номер>), здания фильтровальной (инв. 

<

номер>), здания насосной станции (инв. 

<

номер>), здания хлораторной (инв. 

<

номер>), находящихся в ограниченно-работоспособном состоянии, до момента приведения указанных зданий в работоспособное техническое состояние.

Обязать АО «СУЭК-Кузбасс» на Шахте 

<

данные изъяты> в срок до 

<

дата>:

Обеспечить исправность и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, провести проверку на водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Обеспечить в здании склада, в здании административно-бытового комбината 

<

номер> содержание в исправном состоянии наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре в соответствии с требованиями ГОСТ 

<

номер> «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Обязать АО «СУЭК-Кузбасс» на Шахте 

<

данные изъяты>:

Смонтировать и ввести в эксплуатацию в состав многофункциональной системы безопасности систему контроля пылевых отложений в срок до 

<

дата>.

Провести экспертизу промышленной безопасности в срок до 

<

дата>:

2 противопожарных резервуаров емкостью 400 м3 каждый, расположенных на центральной промышленной площадке.

2 производственно-противопожарных резервуара емкостью 400 м3 и 600 м3, расположенных на промышленной площадке западного вентиляционного ствола.

2 производственно-противопожарных резервуара емкостью 300 м3 каждый, расположенных на промышленной площадке наклонного конвейерного ствола 

<

номер>.

Заменить потолки из горючих материалов на путях эвакуации в помещениях мойки чистого отделения на первом этаже и помещения мойки горных мастеров на втором этаже здания административно-бытового комбината в срок до 

<

дата>.

Заменить ступени на полу по пути эвакуации здания административно-бытового комбината в срок до 

<

дата>.

Взыскать с Акционерного общества «СУЭК-Кузбасс» (ИНН 

<

номер>) в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 1800 руб. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Ленинск-Кузнецкий городской суд в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения. 

Мотивированное решение изготовлено 30.06.2025. 

Судья: подпись А.В. Дреер 

Подлинник документа находится в гражданском деле № 2-1455/2025 Ленинск-Кузнецкого городского суда г. Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области.