Дело №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 июля 2018 года 

<

адрес>

Железноводский городской суд 

<

адрес> в составе

председательствующего судьи Никитюк А.Д.,

при секретаре Кропачевой Т.А.,

с участием:

представителя истца- помощника прокурора 

<

адрес> Михайлова О.З., 

представителя ответчика - администрации 

<

адрес> ФИО1,

представителя ответчика - управления городского хозяйства администрации 

<

адрес> ФИО2,

представителя третьего лица инспектора ГИБДД ОМВД России по 

<

адрес> ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по иску:

прокурора 

<

адрес> в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц 

к администрации города-курорта Железноводска, Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 

об обязании устранении нарушений требований законодательства,

установил:

Прокурор города - курорта Железноводска обратился с иском в Железноводский городской суд в защиту прав, свобод, законных интересов неопределенного круга лиц к Администрации города – курорта Железноводска, Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска. В иске прокурор просит устранить выявленные нарушения требований законодательства, выразившиеся в непринятии мер по обеспечению надлежащего состояния автомобильных дорог в соответствии с требованиями Федерального закона № 196-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О безопасности дорожного движения», в 

<

адрес> и обязать Администрацию города – курорта Железноводска, Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска принять меры по устранению выявленных нарушений в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу.

В судебном заседании помощник прокурора Михайлов О.З. исковые требования поддержал и показал суду, что прокуратурой 

<

адрес> была проведена проверка на предмет исполнения органами местного самоуправления города – курорта Железноводска требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В ходе проверки установлено, что на автомобильных дорогах 

<

адрес> имеются ямочности дорожного покрытия, завышены люки смотрового колодца, отсутствуют дорожные знаки. Так при проведении проверки с участием работников ОГИБДД ОМВД по 

<

адрес> выявлены, нарушения требований ГОСТ Р 50597 – 93. Просит исковые требования удовлетворить в полном объёме.

Представитель администрации города – курорта Железноводска ФИО1, исковые требования не признала, и показала, что в настоящее время из – за отсутствия денежных средств на ремонт автомобильных дорог, устранить в течении шести месяцев нарушения как просит истец, не представляется возможным.

Представитель Управления городского хозяйства администрации города – курорта Железноводска ФИО2 исковые требования не признал и пояснил, что в настоящее время между управлением городского хозяйства администрации города – курорта Железноводска и ООО «Автомагистраль СК» заключен муниципальный контракт. В части исполнения решения суда в течение шести месяцев после вступления в законную силу просил отказать, так как деньги на ремонт дорог еще не выделены и за такой промежуток времени дороги невозможно реконструировать. 

Представитель третьего лица отдела МВД России по 

<

адрес> в судебном заседании исковые требования поддержал и просил суд удовлетворить их.

Выслушав стороны, исследовав представленные доказательства, суд считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Прокурор согласно с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 132 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения.

Согласно ст. 24 Федерального закона № –ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О безопасности дорожного движения» за гражданами закреплено право на безопасные условия движения по дорогам Российской Федерации, гарантируются государством и обеспечиваются путем выполнения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения и международных договоров Российской Федерации.

В соответствии с актом выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проверки выявлены недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети по 

<

адрес>, а именно: 

1. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.5 м., ширина - 0.4 м., глубина-0.13 м.), не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.9м., ширина - 0.6м., глубина - 0.08м.) не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

2. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.4м., ширина - 0.6м., глубина-0.10м.), не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.1м., ширина - 1.6м., глубина - 0.09м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

3. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина – 0.3м., ширина - 0.6м., глубина - 0.07м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.6м., ширина - 0.6м., глубина - 0.07м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

4. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.6м., ширина - 5.3м., глубина - 0.08м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.1м., ширина - 1.4м., глубина - 0.1м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

5. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.5м., ширина - 5.3м., глубина - 0.12м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.2м., ширина - 3.6м., глубина - 0.11м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

6. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.8м., ширина – 5,3м., глубина - 0.13м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (длина - 1.8м., ширина - 1.1м., глубина - 0.12м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

В соответствии с актом выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проверки выявлены недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети по 

<

адрес>, а именно: 

1. в 

<

адрес> завышен люк смотрового колодца на 0.14м., что не соответствует требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ ГОСТ Р 50597-93.

2. в 

<

адрес> имеется яма (размеры: длина - 3.1м., ширина – 1.2м., глубина - 0.16м.), что не соответствует требованиям п. 3.1.1,3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

3. в 

<

адрес> имеется яма (размеры: длина - 3.2м., ширина - 1.1м., глубина - 0.1м.), что не соответствует требованиям п. 3.1.1,3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

4. в 

<

адрес> пересечение 

<

адрес> и 

<

адрес> отсутствуют дорожный знак 2.1 «Главная дорога» и дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу», что не соответствует требованиям п.п. 4.1.1,4.1.5 ГОСТ Р 50597-93.

5. в 

<

адрес> имеется яма (размеры: длина - 1.8м., ширина - 2.0м., глубина - 0.12м.), что не соответствует требованиям п. 3.1.1,3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

6. в 

<

адрес> завышен люк смотрового колодца на 0.10м., что не соответствует требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ ГОСТ Р 50597-93.

7. в 

<

адрес> завышен люк смотрового колодца на 0.11м., что не соответствует требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ ГОСТ Р 50597-93.

8. в 

<

адрес> имеется яма (размеры: длина - 1.3м., ширина - 1.4м., глубина - 0.08м.), что не соответствует требованиям п. 3.1.1,3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

9. в 

<

адрес> завышен люк смотрового колодца на 0.14м., что не соответствует требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ ГОСТ Р 50597-93.

10. в 

<

адрес> имеется яма (размеры: длина - 1.6м., ширина - 1.3м., глубина - 0.12м.), что не соответствует требованиям п. 3.1.1,3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

11. в 

<

адрес> имеется яма (размеры: длина - 1.4м., ширина - 1.2м., глубина - 0.06м.), что не соответствует требованиям п. 3.1.1,3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

12. в 

<

адрес> пересечение 

<

адрес> и 

<

адрес> отсутствуют дорожный знак 2.1 «Главная дорога» и дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу», что не соответствует требованиям п.п. 4.1.1,4.1.5 ГОСТ Р 50597-93.

13. в 

<

адрес> имеется яма (размеры: длина - 1.9м., ширина - 1.1м., глубина - 0.08м.), что не соответствует требованиям п. 3.1.1,3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

14. в 

<

адрес> пересечение 

<

адрес> и 

<

адрес> – яма (размеры: длина - 1.1м., ширина - 0.8м., глубина - 0.06м.), что не соответствует требованиям п. 3.1.1,3.1.2 ГОСТ Р 50597-93; отсутствуют дорожный знак 2.1 «Главная дорога» и дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу», что не соответствует требованиям п.п. 4.1.1,4.1.5 ГОСТ Р 50597-93, что не соответствует требованиям п.п. 4.1.1,4.1.5 ГОСТ Р 50597-93.

15. в 

<

адрес> имеется яма (размеры: длина - 1.1м., ширина - 4.6м., глубина - 0.07м.), что не соответствует требованиям п. 3.1.1,3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

16 в 

<

адрес> имеется яма (размеры: длина - 0.3м., ширина - 0.4м., глубина - 0.09м.), яма (размеры: длина - 0.6м., ширина - 1.3м., глубина - 0.08м.), что не соответствует требованиям п. 3.1.1,3.1.2 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (длина – 0.6 м., ширина - 1.3м., глубина - 0.08м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93; ограниченная видимость дорожных знаков 2.1 «Главная дорога», 1.17 «Искусственная неровность», 3.24 «Ограничение максимальной скорости», что не соответствует требованиям п.п. 4.3,5.1.4 ГОСТ Р 52289-2004.

В соответствии с актом выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проверки выявлены недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети по 

<

адрес>, а именно: 

1. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 4.2м., ширина - 1.7м., глубина - 0.14м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 4.2м., ширина - 1.4м., глубина - 0.1м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

2. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.8м., ширина - 0.7м., глубина - 0.08м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 4.0м., ширина - 1.1м., глубина - 0.08м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

3. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.2м., ширина - 1.4м., глубина - 0.09м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; 

4. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.9м., ширина - 0.8м., глубина - 0.07м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина 0.9м., ширина - 1.2м., глубина - 0.08м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

5. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.2м., ширина - 1.3м., глубина - 0.07 м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; 

6. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.3м., ширина - 2.8м., глубина - 0.09м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; 

7. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.7м., ширина - 2.0м., глубина - 0.07м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; 

8. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.8м., ширина - 1.3м., глубина - 0.05м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; 

9. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.7м., ширина - 0.4м., глубина - 0.08м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; 

10. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.6м., ширина - 0.6м., глубина - 0.07м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; 

11. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.8м., ширина -0.9м., глубина - 0.09м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; 

12. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.3м., ширина - 2.0м., глубина - 0.08м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.0м., ширина - 0.8м., глубина - 0.08м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.8м., ширина - 0.7м., глубина - 0.1м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

13. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.2м., ширина - 1.0м., глубина - 0.12м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.7м., ширина - 1.2м., глубина - 0.1м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

14. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.9м., ширина - 0.8м., глубина - 0.07м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93. 

15. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 7.5м., ширина - 1.0м., глубина - 0.09м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93. 

16. в 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.7м., ширина - 0.8м., глубина - 0.06м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93. 

17. в 

<

адрес>136 на проезжей части имеются многочисленные просадки и иные повреждения, затрудняющие движение транспортных средств, что не соответствует требованиям п. 3.1.1 ГОСТ Р 50597-93. 

В соответствии с актом выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проверки выявлены недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети по 

<

адрес>, а именно: 

1. в 

<

адрес>41 на проезжей части имеются многочисленные просадки и иные повреждения, затрудняющие движение транспортных средств, что не соответствует требованиям п. 3.1.1 ГОСТ Р 50597-93. 

В соответствии с актом выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проверки выявлены недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети по 

<

адрес>, а именно: 

1. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 7.0 м., ширина - 2.0 м., глубина-0.06 м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.0м., ширина - 1.5м., глубина-0.05м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.5м., ширина - 1.0м., глубина-0.05м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

2. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 4.0м., ширина - 1.0м., глубина-0.09м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.4м., ширина - 0.4м., глубина-0.06м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

3.по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.5м., ширина - 1.0м., глубина-0.07м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 2.5м., ширина - 1.5м., глубина-0.06м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 2.0м., ширина – 2.0м., глубина-0.06м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.5м., ширина – 2.0м., глубина-0.09м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

4. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 7.0., ширина - 1.5м., глубина-0.06м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 6.2м., ширина - 0.8м., глубина-0.05м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

5. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия размеры ямы: длина - 2.0м., ширина - 1.0м., глубина-0.06м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина -2.0м., ширина - 2.0м., глубина-0.07м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

6. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.3м., ширина - 1.0м., глубина - 0.08м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93;

7. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.5м., ширина - 0.5м., глубина-0.05м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93. 

8. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 5.2м., ширина - 4.1м., глубина-0.08м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93. 

9. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.9м., ширина -0.8м., глубина - 0.07м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 2.1м., ширина - 0.5м., глубина-0.08м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

10. по 

<

адрес> – имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.5м., ширина - 3.0м., глубина-0.07м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93. 

11. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 3.1м., ширина - 2.4м., глубина-0.08м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93. 

12. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 2.1м., ширина - 1.6м., глубина - 0.08м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93. 

13. 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.7м., ширина - 1.4м., глубина-0.09м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.1м., ширина - 2.0м., глубина-0.1м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

14. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 6.2м., ширина - 2.1м., глубина - 0.05м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93. 

15. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 2.5м., ширина - 1.5м., глубина - 0.09м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93. 

16. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 4.5м., ширина - 3.0м., глубина - 0.05м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93. 

17. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 6.1м., ширина – 0.7м., глубина – 0.07м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93. 

18. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 4.0м., ширина - 1.6м., глубина - 0.08м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93. 

19. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 3.4м., ширина - 1.5м., глубина - 0.09м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93. 

20. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 6.5м., ширина - 1.0м., глубина - 0.07м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93. 

21. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 4.2м., ширина - 5.3м., глубина - 0.08м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93. 

22. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 2.1м., ширина - 1.7м., глубина - 0.09м.)), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 4.4м., ширина - 1.2м., глубина - 0.1м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

23. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.7м., ширина - 1.6м., глубина - 0.11м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; 

24. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 5.1м., ширина - 1.6м., глубина - 0.10м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93.

25. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 2.8м., ширина - 1.0м., глубина - 0.09м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 6.0м., ширина - 1.0м., глубина - 0.08м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

26. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.5м., ширина - 1.5м., глубина - 0.1м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 6.0м., ширина - 0.5м., глубина - 0.08м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

27. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.0м., ширина - 3.0м., глубина - 0.06м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 22.5м., ширина - 2.0м., глубина - 0.07м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

28. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 2.5м., ширина - 3.1м., глубина - 0.13м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93.

29. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 12.1м., ширина - 2.4м., глубина - 0.09м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93.

30. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.8м., ширина - 1.2м., глубина - 0.07м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93.

31. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 19.8м., ширина - 1.6м., глубина - 0.09м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93.

32. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 6.1м., ширина - 1.6м., глубина - 0.1м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93.

33. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 2.7м., ширина - 3.1м., глубина - 0.1м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 3.2м., ширина - 3.4м., глубина - 0.08м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

34. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.0м., ширина - 7.3м., глубина - 0.09м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 4.0м., ширина - 3.1м., глубина - 0.1м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

35. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 12.0м., ширина - 2.1м., глубина - 0.12м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93.

36. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 5.1м., ширина - 4.0м., глубина - 0.1м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93.

37. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 2.5м., ширина - 3.1м., глубина - 0.13м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93.

38. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.8м., ширина - 3.4м., глубина - 0.09м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93.

В соответствии с актом выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проверки выявлены недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети по 

<

адрес>, а именно: 

1. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 2.0 м., ширина - 1.0 м., глубина-0.06 м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93;

имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.0м., ширина - 1.5м., глубина-0.05м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93;

2. на пересечении 

<

адрес> и 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.9м., ширина - 1.3м., глубина-0.11м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93.

3. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.7 м., ширина - 0.8 м., глубина-0.5 м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.9м., ширина -0.8м., глубина - 0.07м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 2.1м., ширина - 1.5м., глубина-0.08м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

4. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.6м., ширина - 1.1м., глубина - 0.09м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.0 м., ширина - 1.0 м., глубина-0.06 м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.0м., ширина - 1.5м., глубина-0.05м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

5. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 4.5м., ширина - 0.8м., глубина - 0.07м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.9 м., ширина - 0.6 м., глубина-0.08м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.4м., ширина - 1.9м., глубина-0.07м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

6. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.2 м., ширина - 2.2 м., глубина-0.12 м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.6м., ширина - 0.5м., глубина-0.11м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

7. по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 5.2м., ширина -0.8м., глубина - 0.08м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 0.8м., ширина -0.9м., глубина - 0.09м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 3.1м., ширина - 2.05м., глубина-0.08м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

8 по 

<

адрес> имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.1 м., ширина - 1.0 м., глубина-0.1 м.), что не соответствует требованиям п. 1.3 ГОСТ Р 50597-93; имеется ямочность дорожного покрытия (размеры ямы: длина - 1.8м., ширина -0.9м., глубина-0.09м.), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.

Согласно Государственным стандартам Российской Федерации, установленные стандартом требования должны обеспечиваться организациями, в ведении которых находятся автомобильные дороги, а также улицы и дороги городов и других населенных пунктов.

В силу требований п. 3.1.1. ГОСТ Р 50597 - 93 покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной правилами дорожного движения скоростью.

Согласно п. 3.1.2. ГОСТ Р 50597 - 93 предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.

В силу пункта ДД.ММ.ГГГГ ГОСТ Р 50597-93 люки смотровых колодцев должны соответствовать требованиям ГОСТ 3634. Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2,0 см.

П. 4.1.1 ГОСТа устанавливается, что автомобильные дороги, а также улицы и дороги городов и других населенных пунктов должны быть оборудованы дорожными знаками, изготовленными по ГОСТ 10807 и размещенными по ГОСТ 23457 в соответствии с утвержденной в соответствующем порядке дислокацией.

Согласно требованиям п. 4.1.5 ГОСТ Р 50597-93, замену или восстановление поврежденных дорожных знаков следует осуществлять в течение 3 суток после обнаружения, а знаков приоритета - в течение суток.

В соответствии с п. 4.3 ГОСТ Р 52289-2004 знаки и светофоры размещают таким образом, чтобы они воспринимались только участниками движения, для которых они предназначены, и не были закрыты какими-то препятствиями (рекламой, зелеными насаждениями, опорами наружного освещения и т.п.), обеспечивали удобство эксплуатации и уменьшали вероятность их повреждения.

Согласно п. 5.1.4 ГОСТ Р 52289-2004 расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м.

Как установлено судом, все вышеперечисленные требования государственного стандарта РФ органами местного самоуправления 

<

адрес> не соблюдаются, что создает угрозу жизни и здоровью граждан как участникам дорожного движения.

Управлением городского хозяйства администрации 

<

адрес> и ООО «Автомагистраль СК» заключен муниципальный контракт №А-18 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

<

адрес>.

Утверждение представителей ответчиков, о том, что исполнить решение суда в срок указанный в иске не представляется возможным, в виду отсутствия средств финансирования, является несостоятельным, в силу следующего. 

В соответствии с ч. 3 и 4 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения.

К полномочиям органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах поселения при осуществлении дорожной деятельности, включая участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами муниципальных образований.

По правилам пункта 1 статьи 12 названного закона, ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения.

В части 2 статьи 12 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" предусмотрено, что обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу ч. 3 ст. 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления.

Как следует из ст.13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГг. N 257-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся: осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

В силу ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Следовательно, охрана и защита жизни и здоровья в таких правоотношениях, как дорожное движение, является первоочередной задачей в правовом регулировании и прямой обязанностью государства. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании достоверно установлено, что администрация города – курорта Железноводска и управление городского хозяйства администрации города – курорта Железноводска несут обязанность по содержанию автомобильных дорог местного значения, объектов безопасности дорожного движения в границах муниципального образования.

Не принятие мер для приведения в соответствии с требованиями Государственного стандарта РФ в состояние соответствующем действующим нормам и правилам, влекут за собой ухудшение безопасности дорожного движения, тем самым нарушают права неопределенного круга лиц, а также могут повлечь за собой повышение уровня дорожно – транспортных происшествий, в том числе и с летальным исходом. 

С учетом выше установленных в судебном заседании обстоятельств, а также приведенных норм права, суд приходит к убеждению, что заявленные исковые требования прокурора города – курорта Железноводска к администрации города – курорта Железноводска, Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска законны и подлежат удовлетворению в полном объёме, и тем самым будут восстановлены нарушенные права неопределенного круга лиц в полном объеме.

В силу положений ст. 206 ГПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого оно должно быть исполнено.

В связи с чем, суд считает, необходимым установить срок в шесть месяцев со дня вступления решения в законную силу, в течение которого обязать администрацию города-курорта Железноводска, Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска устранить выявленные прокуратурой города нарушения требований законодательства. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 45, 194-199 ГПК РФ, суд,

решил:

Исковое заявление прокурора города-курорта Железноводска в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к администрации города-курорта Железноводска, Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска об обязании устранении нарушений требований законодательства - удовлетворить.

Обязать администрацию города – курорта Железноводска, Управление городского хозяйства администрации города – курорта в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

1. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

2. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

3. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

4. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

5. – на 

<

адрес> – 

<

адрес>.

6. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

1. на 

<

адрес> - привести люк смотрового колодца в соответствии с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ ГОСТ Р 50597-93.

2. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

3. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

4. – на пересечении 

<

адрес> и 

<

адрес> – установить дорожный знак 2.1 «Главная дорога» и дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу».

5. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

6. – на 

<

адрес> – привести люк смотрового колодца в соответствии с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ ГОСТ Р 50597-93.

7. – на 

<

адрес> – привести люк смотрового колодца в соответствии с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ ГОСТ Р 50597-93.

8. – на 

<

адрес> 91 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

9. – на 

<

адрес> – привести люк смотрового колодца в соответствии с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ ГОСТ Р 50597-93.

10. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

11. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

12. – на пересечении 

<

адрес> и 

<

адрес> – установить дорожный знак 2.1 «Главная дорога» и дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу».

13. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

14. – на пересечение 

<

адрес> и 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. Установить дорожный знак 2.1 «Главная дорога» и дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу».

15. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

16. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия;

обеспечить видимость дорожных знаков 2.1 «Главная дорога», 1.17 «Искусственная неровность», 3.24 «Ограничение максимальной скорости», в соответствии с требованиями п.п. 4.3,5.1.4 ГОСТ Р 52289-2004.

1. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

2. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

3. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

4. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

5. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

6. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

7. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

8. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

9. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

10. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

11. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

12. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

13. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

14. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

15. –

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

16. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

17. – на 

<

адрес>136 

<

адрес> – устранить многочисленные просадки и иные повреждения, затрудняющие движение транспортных средств. 

1. – на 

<

адрес> – 41 

<

адрес> – устранить многочисленные просадки и иные повреждения, затрудняющие движение транспортных средств. 

1. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

2. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

3. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

4. – на 

<

адрес>– устранить ямочность дорожного покрытия.

5. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

6. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

7. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

8. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

9. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

10. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

11. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

12. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

13. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

14. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

15. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

16. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

17. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

18. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

19. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

20. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

21. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

22. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

23. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия. 

24. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

25. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

26. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

27. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

28. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

29. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

30. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

31. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

32. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

33. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

34. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

35. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

36. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

37. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

38. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

1. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

2. – на пересечении 

<

адрес> и 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

3. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

4. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

5. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

6. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

7. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

8. – на 

<

адрес> – устранить ямочность дорожного покрытия.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме в судебную коллегию по гражданским делам 

<

адрес>вого суда путем подачи апелляционной жалобы через Железноводский городской суд.

Судья А.Д. Никитюк

Решение изготовлено в окончательной форме ДД.ММ.ГГГГ.