№ 1-105/2025

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Горно-Алтайск 03 июля 2025 года

Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай в составе председательствующего судьи Имансакиповой О.С., 

при секретарях – Дидруковой А.О., Яковой К.У.,

с участием государственных обвинителей Борисенко Д.И., Исовой Н.В.,

подсудимого –ФИО1 

защитника – адвоката Маматова А.Ш., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Республики Саха (Якутия), гражданина РФ, с высшим профессиональным образованием, не состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, военнообязанного, работающего начальником отдела в ООО «Сноу Сервис», зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

К. совершил халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе и обязанностей по должности, так как это повлекло причинение особо крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, при следующих обстоятельствах, установленных судом.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ № «О создании бюджетного учреждения Республики Алтай «Жемчужина Алтая» (далее БУ РА Жемчужина Алтая) ДД.ММ.ГГГГ создано БУ РА «Жемчужина Алтая». Приказом директора БУ РА «Жемчужина Алтая» №-л от ДД.ММ.ГГГГ К. с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность заместителя директора БУ РА Жемчужина Алтая, ДД.ММ.ГГГГ между БУ РА «Жемчужина Алтая» и К. заключен трудовой договор №. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ № «О создании казенного учреждения Республики Алтай «Управление имуществом казны Республики Алтай» ДД.ММ.ГГГГ создано КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» путем изменения типа и переименования существующего бюджетного учреждения Республики Алтай «Жемчужина Алтая». На основании дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ в трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в части наименования учреждения «Работодателя»: «Бюджетное учреждение Республики Алтай «Жемчужина Алтая» заменено на «Казенное учреждение Республики Алтай «Управление имуществом казны Республики Алтай».

В соответствии с ч.ч. 2, 9, 10, п. «ж» ч. 13, ч. 14, п. «м» ч. 18 Устава КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ приказом Министерства экономического развития Республики Алтай №-ОД, КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» является юридическим лицом, некоммерческой организацией, созданной для управления государственной собственностью Республики Алтай и осуществления контроля за использованием, сохранностью жилищного фонда Республики Алтай, осуществления права владения, пользования и распоряжения объектами государственной собственности Республики Алтай, предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Алтай; обеспечения сохранности специализированного жилищного фонда Республики Алтай; осуществления подготовки расчетов и обоснований потребности в финансовых ресурсах на очередной год и плановый период на формирование, в части приобретения жилых помещений, специализированного жилищного фонда Республики Алтай для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; подготовки всей необходимой документации для осуществления государственных закупок в соответствии с федеральным законодательством; размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов государственных контрактов; организации заключения государственного контракта и планирования государственных закупок жилых помещений; организации на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участия в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных нужд; обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта, подготовки и направления приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; рассмотрения банковских гарантий и организации осуществления взыскания денежных сумм по государственным контрактам, обеспеченным предоставлением банковской гарантии; осмотра жилых помещений, составления актов осмотра; заключения государственных контрактов с победителями торгов; взаимодействия с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при изменении, расторжении государственного контракта; организации включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе); участия в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) заказчика и осуществления претензионно-исковой работы по заключенным государственным контрактам; заключения договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Алтай для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее спецжилфонд); заключения договоров социального найма жилых помещений спецжилфонда; оказания государственных услуг по передаче в собственность гражданам Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений спецжилфонда по договорам социального найма в порядке приватизации. КУ РА «Управление имуществом казны 

<

адрес>» несет ответственность в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай. 

К., занимая должность заместителя директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай», будучи уполномоченным в соответствии с ч. 2.2 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. 3.3, 3.7, 5.1.1, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ должностной инструкции заместителя директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» № от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденной приказом директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» № от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. «а», «б», «в» ч. 1, ч. 3 приложения № Приказа Министерства экономического развития Республики Алтай №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ «Об осуществлении казенным учреждением Республики Алтай «Управление имуществом казны Республики Алтай» полномочий Министерства экономического развития Республики Алтай по управлению государственной собственностью Республики Алтай и сохранностью жилищного фонда Республики Алтай», обязан исполнять приказы, распоряжения и указания директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» и вышестоящих должностных лиц в порядке подчиненности; организовывать работу по выполнению ряда мероприятий и осуществлять контроль за их выполнением и за организацией работ по вопросам, входящим в его функциональные обязанности; исполнять обязанности директора на период его отсутствия (отпуск, болезнь, командировки); вносить предложения по использованию имущества, закрепленного за КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» на праве оперативного управления, в соответствии с целями деятельности Учреждения, назначению этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжение этим имуществом с согласия собственника этого имущества, в соответствии с целями своей деятельности; контролировать своевременное выполнение поручений подчиненными ему службами и подразделениями; выносить на рассмотрение директора предложения о назначении, перемещении и освобождении от занимаемых должностей работников, а также предложения о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины, осуществлять полномочия Министерства экономического развития Республики Алтай по проведению мероприятий по формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; осуществлять полномочия Министерства экономического развития Республики Алтай по приему заявлений по предоставлению благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; осуществлять контроль за сохранностью и использованием по назначению жилых помещений, предоставленных по договорам найма специализированных жилых помещений, специализированного государственного жилищного фонда Республики Алтай для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Республики Алтай; в целях формирования спецжилфонда осуществлять мероприятия по приобретению жилых помещений в виде квартир в многоквартирных жилых домах и (или) жилых домов (далее жилые помещения) в пределах средств, утвержденных в республиканском бюджете Республики Алтай на соответствующий финансовый год и плановый период, предусмотренных на указанные цели в порядке, предусмотренном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, путем: заключения государственных контрактов купли-продажи жилых помещений в соответствии с главой 7 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании приказов временно исполняющего обязанности министра экономического развития Республики Алтай на К. неоднократно возлагалось исполнение обязанностей директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай», в связи с чем К., исполняя обязанности директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай», осуществлял текущее руководство его деятельностью, в связи с чем в указанный период времени являлся непосредственным руководителем заместителя директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» В. и других работников Учреждения. 

К., исполняя обязанности директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай», уполномочен в соответствии с трудовым договором и уставом Учреждения осуществлять оперативное руководство деятельностью Учреждения; без доверенности действовать от имени Учреждения, совершать сделки, заключать договоры (контракты), соответствующие целям деятельности Учреждения, в том числе осуществления прав владения, пользования и распоряжение объектами государственной собственности Республики Алтай, представление жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Алтай; по согласованию с Учредителем утверждать в пределах своих полномочий структуру и штатное расписание в пределах средств, предусмотренных на оплату труда; принимать, увольнять по согласованию с Учредителем работников Учреждения в соответствии с нормами федерального законодательства; распределять обязанности между своими заместителями и при необходимости передавать им часть своих полномочий в установленном порядке; привлекать работников Учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всем работникам Учреждения; обеспечивать сохранность и эффективное использование имущества Учреждения, закрепленного на праве оперативного управления; нести персональную ответственность за деятельность Учреждения, в том числе за невыполнение задач и функций Учреждения, а также за несвоевременное представление отчетности и результатов деятельности учреждения, за нецелевое использование средств республиканского бюджета, за принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, за другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.

Таким образом, К. в силу занимаемого служебного положения и возложенных на него должностных обязанностей являлся должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в исполнительном органе государственной власти субъекта Российской Федерации, обладающим полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, а также полномочиями, связанными с руководством подчиненными ему работниками.

Приказом (распоряжением) временно исполняющего обязанности директора КУРА «Управление имуществом казны Республики Алтай» №-лс от ДД.ММ.ГГГГ В. с ДД.ММ.ГГГГ назначена на должность заместителя директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай», обязана управлять государственной собственностью Республики Алтай и осуществлять контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда Республики Алтай; осуществлять права владения, пользования и распоряжения объектами государственной собственности Республики Алтай, предоставлять жилые помещения специализированного жилищного фонда Республики Алтай; обеспечивать сохранность специализированного жилищного фонда Республики Алтай. В. совместным Приказом Министерства экономического развития Республики Алтай, КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании комиссии по приемке и обследованию жилых помещений специализированного жилищного фонда, приемке проектно-сметной документации и экспертиз» включена в качестве председателя приемочной комиссии по приемке и обследованию жилых помещений специализированного жилищного фонда, приемке проектно-сметной документации и экспертиз (далее Комиссия). Совместным приказом Министерства экономического развития Республики Алтай, КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ создана комиссия по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, для целей формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и исключения жилого помещения из указанного специализированного жилищного фонда, утверждено Положение об указанной комиссии (далее Положение о комиссии по оценке) и ее состав, куда включена В. в качестве председателя данной комиссии. В соответствии с п. 2 раздела 1, п. 4 раздела 2, п.п. 6, 7, 12 раздела 3 Положения о комиссии по оценке, утвержденного вышеуказанным межведомственным приказом, Комиссия является коллегиальным органом, созданным при Учреждении в целях признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, для целей формирования специализированного жилищного фонда для указанной категории лиц и исключения жилого помещения из указанного специализированного жилищного фонда. Комиссия осуществляет полномочия по рассмотрению технического заключения, технического паспорта, иной документации, предоставленной поставщиком жилого помещения, принятию одного из решений о признании (о непризнании) помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, которое оформляется в виде заключения, осуществлению контроля за соблюдением требований федерального законодательства и законодательства Республики Алтай. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который руководит деятельностью Комиссии, ведет заседания Комиссии. Решение Комиссии является основанием для принятия Министерством экономического развития Республики Алтай решения об использовании (невозможности использования) помещения для целей формирования специализированного жилищного фонда для лиц указанной категории (или исключения жилого помещения из указанного специализированного жилищного фонда). Кроме того, совместным приказом Министерства экономического развития Республики Алтай КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ в целях повышения эффективности контроля за качеством приобретаемых в государственную собственность Республики Алтай жилых помещений специализированного жилищного фонда, а также установления соответствия приобретаемых жилых помещений условиям государственных контрактов, техническим, санитарным и иным требованиям утверждено Положение о комиссии по приемке жилых помещений специализированного жилищного фонда, приобретаемых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Республики Алтай (далее Положение). В соответствии с п.п. 1, 2, 3 раздела 2, п.п. 1, 2 раздела 2, п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раздела 4 Положения, утвержденного вышеуказанным межведомственным приказом, Комиссия организует приемку и обследование жилого помещения специализированного жилищного фонда в соответствии со сроками и условиями контракта; определяет соответствие принимаемого жилого помещения требованиям законодательства Российской Федерации, условиям контракта (технического задания); принимает решение о приемке жилого помещения для приобретения его в государственную собственность Республики Алтай либо об отказе в приемке жилого помещения; при приемке и обследовании жилого помещения Комиссия должна установить: соответствие жилого помещения требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; соответствие жилого помещения типовому проекту (перепланировка или переустройство должны быть согласованы в установленном порядке); соответствие технических характеристик жилого помещения условиям государственного контракта (технического задания), технической документации на жилое помещение; отсутствие задолженности по коммунальным платежам и налогу на имущество на приобретаемые жилое помещение на день регистрации перехода права; отсутствие прав третьих лиц на жилое помещение; наличие оборудования, которое должно быть установлено в жилом помещении (в зависимости от видов благоустройства) в соответствии с техническим паспортом, указанное оборудование должно быть подключенным к предусмотренным коммуникациям, отвечать функциональному назначению, быть пригодным для дальнейшей эксплуатации, не иметь видимых и скрытых дефектов. Комиссия обязана: осуществлять свою деятельность в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, стандартами, инструкциями и настоящим Положением; оформить и подписать решение в виде акта приемки (отказа в приемке) жилого помещения; акт приемки (отказа в приемке) жилого помещения подписывается всеми членами Комиссии. Свою деятельность Комиссия осуществляет посредством проведения проверок (с выездом на место), составления актов приемки жилого помещения по результатам проверки на основании мнения всех членов Комиссии. Работу Комиссии возглавляет ее председатель, который определяет время и место работы Комиссии, организует контроль за выполнением принятых Комиссией решений. Комиссия правомочна принимать решения по результатам обследования, если присутствуют не менее 5 членов Комиссии, если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии. В случае обнаружения Комиссией устранимых недостатков, приемка приостанавливается на срок их устранения. Сроки устранения недостатков определяются Заказчиком от объема выявленных недостатков и определяются от 10 до 30 календарных дней; в назначенную дату Комиссия осуществляет повторную приемку жилого помещения, которая оформляется Актом, составленным в трех экземплярах и подписанным всеми членами Комиссии; в случае обнаружения грубого несоответствия обследуемого жилого помещения условиям государственного контракта (техническому заданию), представленной Продавцом информации, технической документации, Комиссия принимает решение об отказе в приемке жилого помещения, которое оформляется актом установленного образца, в заключении которого указывается перечень несоответствий и решение Комиссии об отказе в приемке обследуемого жилого помещения, акт подписывается всеми членами Комиссии. В соответствии с указанными должностными обязанностями В. под руководством исполняющего обязанности директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» К. должна была соблюдать и осуществлять контроль за исполнением законодательства в области обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями от лица органа исполнительной власти Республики Алтай, выполнять действия, предусмотренные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также Закона Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ №-РЗ «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое помещение на территории Республики Алтай».

Согласно ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 159-ФЗ детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. Жилые помещения предоставляются указанным лицам по их заявлению в письменной форме по достижении ими возраста 18 лет.

Статьей 1 Закона Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ №-РЗ «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое помещение на территории Республики Алтай» установлено, что вышеуказанные жилые помещения предоставляются Правительством Республики Алтай или уполномоченным им исполнительным органом государственной власти Республики Алтай в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.

ДД.ММ.ГГГГ Постановлением Правительства Республики Алтай № утверждена государственная программа Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения», срок реализации которой 2019 - 2024 годы. Целью государственной программы является повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, снижение социального неравенства и содействие занятости населения. Государственной программой предусмотрена подпрограмма «Охрана семьи и детей», в рамках которой установлены дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведется работа по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Алтай № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Порядка формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включения и исключения жилого помещения из указанного специализированного жилищного фонда, признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай и внесении изменения в Постановление Правительства Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ №» Министерство экономического развития Республики Алтай (далее Минэкономразвития РА) осуществляет формирование спецжилфонда, включение жилых помещений в спецжилфонд, исключение жилых помещений из спецжилфонда; в целях формирования спецжилфонда мероприятия по приобретению жилых помещений в виде квартир в многоквартирных жилых домах и (или) жилых домов осуществляются Минэкономразвития РА в пределах средств, утвержденных в республиканском бюджете Республики Алтай на соответствующий финансовый год и плановый период, предусмотренных на указанные цели. Мероприятия по приобретению жилых помещений в целях формирования спецжилфонда осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путем заключения государственных контрактов купли-продажи жилых помещений в соответствии с главой 7 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Законом Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ №-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в составе республиканского бюджета на 2022 год предусмотрены субсидии на реализацию отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Республики Алтай, переданных для исполнения Минэкономразвития РА, в том числе субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

В соответствии с Законом Республики Алтай «О Республиканском бюджете Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от ДД.ММ.ГГГГ №-РЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) и Законом Республики Алтай №-РЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2022 год», 

<

адрес> в 2022 году предоставлены субсидии: за счет денежных средств федерального бюджета – 110 319 400 рублей, республиканского бюджета – 88 897 821 рубль 59 копеек, на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Алтай для последующего его предоставления по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Республики Алтай №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ «Об осуществлении казенным учреждением Республики Алтай «Управление имуществом казны Республики Алтай» полномочий Министерства экономического развития Республики Алтай по управлению государственной собственностью Республики Алтай и сохранностью жилищного фонда Республики Алтай» Министерством экономического развития Республики Алтай на подведомственное КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» возложены полномочия данного Министерства по проведению мероприятий по формированию специализированного жилищного фонда для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; приему заявлений по предоставлению благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда указанной категории лиц; осуществлению контроля за сохранностью и использованием по назначению жилых помещений, предоставленных по договорам найма специализированных жилых помещений, специализированного государственного жилищного фонда Республики Алтай для указанной категории лиц. 

Таким образом, КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» в соответствии с ч. 2, 3 ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации приняло бюджетные обязательства, то есть расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году, в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, в том числе путем заключения государственных контрактов.

КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» в лице исполняющего обязанности директора данного учреждения К. было обязано осваивать выделенные денежные средства в виде субсидии в соответствии с принципом эффективности, который согласно ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

В рамках выполнения государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» и подпрограммы № «Охрана семьи и детей», Минэкономразвития РА с начала 2022 года проводило закупочные процедуры по приобретению жилых помещений (квартир) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в последующем передавались КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» указанным лицам путем заключения договора найма жилого помещения спецжилфонда.

В. под руководством исполняющего обязанности директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» К. в целях эффективного и экономичного использования выделяемых средств бюджета, публичности, гласности, открытости и прозрачности процедуры определения поставщиков при реализации мероприятий, направленных на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Алтай для последующего его предоставления по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обязана была руководствоваться следующими требованиями норм права: ч. 1 ст. 2, ст.ст. 6, 9, 12, ч. 2 ст. 33, ч. 1 ст. 41, п. 1 ч. 1, ч.ч. 3, 2, 4.1, 5, 6 ст. 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) (далее Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ), согласно которым: законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации (ч. 1 ст. 2); контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок (ст. 6); контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок (ст. 9); государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, казенные учреждения, иные юридические лица в случаях, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ, при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд; должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего Федерального закона (ст. 12); описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в ч. 1 ст. 33 настоящего Федерального закона, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям; при этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться (ч. 2 ст. 33); заказчики привлекают экспертов, экспертные организации в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 94 настоящего Федерального закона (ч. 1 ст. 41); исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе: приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта (п. 1 ч. 1 ст. 94); для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом (ч. 3 ст. 94); Правительство Российской Федерации вправе определить случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы предусмотренных контрактом поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (ч. 4.1 ст. 94); для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения (ч. 5 ст. 94); по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек (ч. 6 ст. 94).

В период с 06 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 22 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, К., исполняя обязанности директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай», действуя против прав и законных интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на предоставление жилья, в нарушение требований ч. 3 ст. 40 Конституции Российской Федерации, ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 2, ст.ст. 6, 9, 12, ч. 2 ст. 33, ч. 1 ст. 41, п. 1 ч. 1, ч.ч. 3, 2, 4.1, 5, 6 ст. 94 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 1 Закона Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ №-РЗ «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое помещение на территории Республики Алтай», Постановления Правительства Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ № «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения», Постановления Правительства Республики Алтай № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Порядка формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включения и исключения жилого помещения из указанного специализированного жилищного фонда», Приказов Министерства экономического развития Республики Алтай, КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай»: п. 2 Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, п. 2 раздела 1, п. 4 раздела 2, п.п. 6, 7, 12 раздела 3 Положения Приказа №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. 1, 2, 3 раздела 2, п.п. 1, 2 раздела 2, п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раздела 4 Положения Приказа №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, ч.ч. 9, 10, п. «ж» ч. 13, ч. 14, п. «м» ч. 18, п.п. «а», «б», «в» ч. 1, ч. 3 приложения № Приказа Министерства экономического развития Республики Алтай №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, ч. 2.2 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. 3.3, 3.7, 5.1.1, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ должностной инструкции заместителя директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» № от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденной приказом директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» № от ДД.ММ.ГГГГ, будучи уполномоченным организовывать работу по выполнению ряда мероприятий и осуществлять контроль за их выполнением и за организацией работ по вопросам, входящим в его функциональные обязанности, в том числе исполняя обязанности директора, на период его отсутствия, контролировать своевременное выполнение поручений подчиненными ему службами и подразделениями, достоверно зная, в силу занимаемого служебного положения и возложенных на него должностных обязанностей, что решения комиссии о соответствии жилых помещений условиям государственных контрактов на поставку жилых помещений и требованиям законодательства являются основанием для осуществления КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» приемки жилого помещения по государственному контракту и подписания акта приема-передачи жилого помещения, а также о том, что приобретаемые жилые помещения непригодны для проживания, осознавая, что приобретение жилых помещений надлежащего качества при наличии заключений эксперта о непригодности приобретаемых жилых помещений для проживания (дома №№, 9, 11) и без проведения экспертизы приобретаемых жилых помещений (

<

адрес>), невозможно, ненадлежащим образом исполняя свои должностные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, по решению вопросов деятельности исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации – Правительства Республики Алтай в социальной сфере, существенно нарушающих права и законные интересы граждан, а именно на приобретение жилых помещений (квартир) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай, в нарушение установленного порядка, действуя из иной личной заинтересованности, выразившейся в ложном чувстве карьеризма, стремлении проявить себя перед вышестоящим начальством в качестве умелого руководителя, способного принимать самостоятельные решения, выполнять поставленные задачи и сокрытии своей профессиональной некомпетентности, желании любым, в том числе противоправным, способом освоить выделенные бюджетные средства в текущем финансовом году, во избежание их возвращения в федеральный бюджет по итогам финансового года, избежать критики от руководства и негативных для себя последствий в виде дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, и как следствие из корыстных побуждений с целью дальнейшего получения высокой заработной платы, премий и иных денежных выплат, предусмотренных законом, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на предоставление жилья, а также последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Республики Алтай в особо крупном размере, но без достаточных на то оснований самонадеянно рассчитывая на их предотвращение, дал указания заместителю директора КУ РА «Управление имущества казны Республики Алтай» В. об осуществлении процедур по принятию и приобретению жилых помещений (квартир) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по государственным контрактам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» и ИП У., в рамках предоставленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Алтай субсидии в 2022 году в размере 110319400 рублей. 

После чего В., находясь в непосредственном подчинении К., действуя незаконно, в целях освоения средств республиканского бюджета, выделяемых в качестве субсидий, путем их направления на оплату покупки квартир по государственным контрактам, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение ч. 1 ст. 2, ст.ст. 6, 9, 12, ч. 2 ст. 33, ч. 1 ст. 41, п. 1 ч. 1, ч.ч. 3, 2, 4.1, 5, 6 ст. 94 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ, Приказов Министерства экономического развития Республики Алтай, КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай»: п. 2 Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, п. 2 раздела 1, п. 4 раздела 2, п.п. 6, 7, 12 раздела 3 Положения Приказа №-О/Д от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. 1, 2, 3 раздела 2, п.п. 1, 2 раздела 2, п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раздела 4 Положения Приказа №-о/д от ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что качество строительства приобретаемых жилых помещений путем проведения внешнего и внутреннего осмотра жилых помещений, проверки санитарного и технического состояния жилых помещений, благоустройства жилых помещений, проверки исправности работы коммунальных систем фактически не проверялось, при наличии заключений эксперта - технического заключения №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 08/06/2022 от ДД.ММ.ГГГГ, 08/07/2022 от ДД.ММ.ГГГГ о непригодности приобретаемых жилых помещений для проживания (дома №№, 9, 11) и без проведения экспертизы приобретаемых жилых помещений (

<

адрес>), без осуществления выезда комиссии по адресу: Республики Алтай, 

<

адрес>, 2, 3, 4, 

<

адрес>, 2, 3, 4, 

<

адрес>, 2, 3, 

<

адрес>, без дачи оценки соответствия аукционным требованиям приобретаемых для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения», без проведения осмотра жилых помещений, в том числе без проведения каких-либо измерений и исследований, установления технических характеристик объектов, при наличии указанных заключений эксперта о непригодности приобретаемых жилых помещений для проживания (дома №№, 9, 11) и без проведения экспертизы приобретаемых жилых помещений (

<

адрес>), не отразив этого в актах приемки жилых помещений, лично, как председатель комиссии, подписала акты приемки жилых помещений по государственным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай, а также заключения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, о соответствии жилых помещений требованиям государственных контрактов, приобретаемых в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения», подтвердив тем самым законность покупки жилых помещений под организационным контролем К., а также дала указания подписать указанные акты и заключения своим подчиненным сотрудникам КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» – членам комиссии, без осуществления выезда комиссии по адресу: Республики Алтай, 

<

адрес>, 2, 3, 4, 

<

адрес>, 2, 3, 4, 

<

адрес>, 2, 3 

<

адрес> Б., Ф., М., Т., М., которые в этот же день, будучи введенными В. в заблуждение, подписали указанные акты, тем самым организовала проверку соответствия жилых помещений аукционным требованиям, выполнение требований, предусмотренных ст. 94 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ, а также проверку условиям государственных контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, не отвечающую требованиям указанных нормативно-правовых актов, тем самым не исполнила полномочия заказчика по контролю за качеством принимаемых жилых помещений, а также не предприняла меры по расторжению контрактов.

После этого, исполняющий обязанности директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» К., зная, что жилые помещения имеют существенные дефекты при строительстве, находясь в помещении КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» по адресу: 

<

адрес>, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ лично утвердил без замечаний со стороны заказчика: 

1) акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>;

2) акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>;

3) акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>;

4) акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>; 

5) акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>;

6) акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>;

7) акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>;

8) акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>;

9) акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>;

10) акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>;

11) акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>;

12) акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>.

После этого, исполняющий обязанности директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» К., зная, что жилые помещения имеют существенные дефекты при строительстве, находясь в помещении КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» по адресу: 

<

адрес>, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ лично подписал с У. без указаний замечаний со стороны заказчика: 

1) акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи жилого помещения (квартиры) по адресу: 

<

адрес>;

2) акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи жилого помещения (квартиры) по адресу: 

<

адрес>;

3) акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи жилого помещения (квартиры) по адресу: 

<

адрес>;

4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи жилого помещения (квартиры) по адресу: 

<

адрес>;

5) акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи жилого помещения (квартиры) по адресу: 

<

адрес>;

6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи жилого помещения (квартиры) по адресу: 

<

адрес>;

7) акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи жилого помещения (квартиры) по адресу: 

<

адрес>;

8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи жилого помещения (квартиры) по адресу: 

<

адрес>;

9) акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи жилого помещения (квартиры) по адресу: 

<

адрес>;

10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ при ема-передачи жилого помещения (квартиры) по адресу: 

<

адрес>;

11) акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи жилого помещения (квартиры) по адресу: 

<

адрес>;

12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи жилого помещения (квартиры) по адресу: 

<

адрес>.

Впоследствии государственные контракты № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акты приема-передачи жилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акты приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ послужили основанием для формирования работниками бухгалтерии КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых с лицевого счета КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» №D01400, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. Ч., 

<

адрес> (с привязкой к балансовому счету №), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в общей сумме 28 857 708 рублей 00 копеек, в качестве оплаты за каждый государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, которые перечислены на расчетный счет У. №, открытый в Улаганском подразделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, ул. С., 

<

адрес>, за передачу жилых помещений в собственность Республики Алтай в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанным государственным контрактам принято и оплачено за счет бюджетных средств 12 жилых помещений, не пригодных для проживания, на общую сумму 28 857 708 рублей. 

В последующем исполняющий обязанности министра экономического развития Республики Алтай Л., не осведомленный о незаконных действиях К., организовавшего принятие и приобретение жилых помещений по адресу: 

<

адрес>, 2, 3, 4, 

<

адрес>, 2, 3, 4, 

<

адрес>, 2, 3, 

<

адрес>, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в помещении Министерства экономического развития Республики Алтай, по адресу: 

<

адрес>, ул. В.И.Чаптынова, 24, путем издания и подписания распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ «Об отнесении жилых помещений к специализированному жилищному фонду Республики Алтай» включил в состав специализированного жилищного фонда Республики Алтай объекты недвижимости, расположенные по адресу: 

<

адрес>, 2, 3, 4, 

<

адрес>, 2, 3, 4, 

<

адрес>, 2, 3, 

<

адрес>, которые отнес к жилым помещениям специализированного жилищного фонда Республики Алтай для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для дальнейшей передачи указанных жилых помещений лицам указанной категории.

На основании договоров найма жилых помещений специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» и лицами, относящимися к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящими в списке по предоставлению жилых помещений на территории 

<

адрес> Республики Алтай предоставлены жилые помещения, непригодные для проживания: 

Б. по адресу: 

<

адрес>, 

Т. по адресу: 

<

адрес>, 

А. по адресу: 

<

адрес>, 

С. по адресу: 

<

адрес>, 

Ч. по адресу: 

<

адрес>, 

С. по адресу: 

<

адрес>, 

Т. по адресу: 

<

адрес>, 

С. по адресу: 

<

адрес>, 

К. по адресу: 

<

адрес>, 

К. по адресу: 

<

адрес>, 

С. по адресу: 

<

адрес>, 

Т. по адресу: 

<

адрес>. 

Таким образом, К., находясь на территории Республики Алтай в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение требований ч. 3 ст. 40 Конституции Российской Федерации, ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 2, ст.ст. 6, 9, 12, ч. 2 ст. 33, ч. 1 ст. 41, п. 1 ч. 1, ч.ч. 3, 2, 4.1, 5, 6 ст. 94 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ, ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 159-ФЗ, ст. 1 Закона Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ №-РЗ, Постановления Правительства Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановления Правительства Республики Алтай № от ДД.ММ.ГГГГ, Приказов Министерства экономического развития Республики Алтай, КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай»: п. 2 Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, п. 2 раздела 1, п. 4 раздела 2, п.п. 6, 7, 12 раздела 3 Положения Приказа №-О/Д от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. 1, 2, 3 раздела 2, п.п. 1, 2 раздела 2, п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раздела 4 Положения Приказа №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, ч.ч. 9, 10, п. «ж» ч. 13, ч. 14, п. «м» ч. 18, п.п. «а», «в», ст. 33 Устава КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай», п.п. «а», «б», «в» ч. 1, ч. 3 приложения № Приказа Министерства экономического развития Республики Алтай №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, ч. 2.2 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. 3.3, 3.7, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ должностной инструкции заместителя директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» № от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденной приказом директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» № от ДД.ММ.ГГГГ, будучи уполномоченным организовывать работу по выполнению ряда мероприятий и осуществлять контроль за их выполнением и за организацией работ по вопросам, входящим в его функциональные обязанности, в том числе исполняя обязанности директора, на период его отсутствия, контролировать своевременное выполнение поручений подчиненными ему службами и подразделениями, достоверно зная, в силу занимаемого служебного положения и возложенных на него должностных обязанностей, что решения комиссии о соответствии жилых помещений условиям государственных контрактов на поставку жилых помещений и требованиям законодательства являются основанием для осуществления КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» приемки жилого помещения по государственному контракту и подписания акта приема-передачи жилого помещения, осознавая, что приобретение жилых помещений надлежащего качества при наличии заключений эксперта о непригодности приобретаемых жилых помещений для проживания (дома №№, 9, 11) и без проведения экспертизы приобретаемых жилых помещений (

<

адрес>), невозможно, в результате преступной халатности по решению вопросов деятельности исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации – Правительства Республики Алтай в социальной сфере, существенно нарушающих права и законные интересы граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, а именно на приобретение жилых помещений (квартир) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай, в нарушение установленного порядка, совершил вышеуказанные действия, в результате чего Министерством экономического развития Республики Алтай были приобретены 12 жилых помещений по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, непригодных для проживания.

Так согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ в квартирах №, №, №, № четырехквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, выявлены следующие недостатки по качеству выполненных работ, а именно: 

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции наружных стен исследуемых квартир в уровне железобетонного пояса составляет 3,682 м2·°С/Вт, что менее его нормированного значения, которое составляет 4,218 м2·°С/Вт, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции чердачного перекрытия исследуемых квартир составляет 3,013 м2·°С/Вт, что менее его нормированного значения, которое составляет 5,526 м2·°С/Вт, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции заполнения оконных проемов исследуемых квартир менее нормированного значения, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- стены выполнены кладкой блоками из ячеистого бетона на цементно-песчаном растворе, номинальная толщина стен составляет 300 мм, что не соответствует п.5.8.4. Альбому технических решений по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7, 8, 9 баллов, этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения В3,5 D600. Шифр: АТР БГБ 3.1-2015 (толщина наружных стен должна приниматься по теплотехническому расчету согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», но не менее 400 мм);

- в результате механического воздействия на бетон блока острым металлическим предметом (кухонным ножом) – бетон легко режется, при приложении к ножу слабого физического воздействия. Исходя из вышеизложенного, наиболее вероятно, блоки выполнены из теплоизоляционного ячеистого бетона по ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия» с классом блоков по средней плотности не выше D400 (400 кг/м3), что не соответствует требованиям п.6.14.4. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»: «Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса применяют следующие изделия и материалы …, в) для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже B3,5, марок по средней плотности не ниже D600; для самонесущих стен - классов по прочности на сжатие не ниже B2,5, марок по средней плотности не ниже D500);

- поверх кладки стен выполнен монолитный железобетонный пояс, ширина пояса составляет 300 мм, высота пояса составляет порядка 12 см, что не соответствует требованиям п.6.14.12. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) следует устраивать, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100 - 150 мм. Высота пояса должна быть не менее 150 мм, класс бетона - не ниже B12,5);

- помимо железобетонного пояса, иные железобетонные включения (сердечники) в составе стен жилого дома отсутствуют, что не соответствует требованиям п.6.14.14. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (сейсмостойкость каменных стен здания следует повышать сетками из арматуры, созданием комплексной конструкции, предварительным напряжением кладки или другими экспериментально обоснованными методами. … Вертикальные железобетонные элементы (сердечники) должны соединяться с антисейсмическими поясами. Железобетонные включения в кладку комплексных конструкций, открытые не менее чем с одной стороны, следует устраивать с минимальным размером сечения не менее 120 мм. Бетон включений должен быть класса не ниже B12,5, кладка должна выполняться на растворе марки не ниже М50, а количество продольной арматуры не должно превышать 0,8% площади сечения бетона простенков). Кроме того, отсутствие в составе стен жилого дома иных железобетонных включений, не соответствует п.5.9.3. и п.5.9.5. Альбома технических решений по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7, 8, 9 баллов, этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения В3,5 D600. Шифр: АТР БГБ 3.1-2015 (в наружных и внутренних несущих стенах должны предусматриваться железобетонные сердечники. Сердечники следует располагать от внутреннего угла здания на расстоянии не менее 0,625 м и не более 1,25 м. Расстояние между сердечниками не должно превышать 3 м. Дверные и оконные проемы в несущих стенах должны иметь железобетонное обрамление, соединяемое с антисейсмическим поясом);

- чердачное перекрытие – дощатое, выполнено подшивкой с нижней стороны деревянных балок перекрытия. Балки перекрытия выполнены с использованием брусьев номинальным сечением 100*150 мм, номинальный шаг балок составляет порядка 1000 мм. Поверх дощатого перекрытия уложен слой пароизоляционного материала типа «Изоспан В» и слой утеплителя из древесной щепы с подсыпкой сверху грунтом, что не соответствует требованиям п.6.3.6. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (в зданиях до двух этажей включительно для площадок с сейсмичностью 7 баллов и одноэтажных зданиях для площадок сейсмичностью 8 баллов при расстояниях между стенами не более 6 м в обоих направлениях допускается устройство деревянных перекрытий (покрытий). Балки перекрытий (покрытий) следует конструктивно связывать с антисейсмическим поясом и устраивать по ним сплошной дощатый диагональный настил);

- при строительстве жилого дома в полном объеме не учитывались требования СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», что не соответствует требованиям п.6.5. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (проектирование, строительство и реконструкцию индивидуальных и блокированных жилых домов в сейсмических районах следует осуществлять по СП 14.13330);

- стыки полотнищ пароизоляционного материала типа «Изоспан В» не проклеены липкими лентами, что не соответствует требованиям п.9.59. СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80» (пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов. При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и внутренней обшивкой);

- крыша – чердачная двухскатная, конструкции деревянные, часть несущих элементов крыши имеет острый обзол, и соответственно, относится к IV сорту древесины, что не соответствует требованиям обязательного Приложения к ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» (пиломатериалы IV сорта применяются для использования на малоответственные детали в строительстве, раскроя на мелкие заготовки различного назначения);

- кровля – стальные профилированные листы с декоративным покрытием по деревянной разреженной обрешетке, толщина кровельных листов составляет 0,32 мм, что не соответствует требованиям п.5.1.6. ГОСТ 24045-2016 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия» (толщину материала профилей t без учета толщины цинкового и лакокрасочного покрытия следует принимать от 0,5 до 1,5 мм);

- на кровле исследуемого жилого дома отсутствуют снегозадерживающие устройства, что не соответствует требованиям п.9.11. СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (на кровлях зданий с наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или несущим конструкциям крыши);

- на кровле исследуемого жилого дома отсутствуют элементы безопасности кровли, что не соответствует требованиям п.4.8. СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (при проектировании кровель необходимо предусматривать ограждения и специальные элементы безопасности, к которым относятся крюки для навешивания лестниц, элементы для крепления страховочных тросов и снегозадержания, ступени, подножки, стационарные лестницы и ходовые трапы, эвакуационные платформы, элементы молниезащиты зданий и др.);

- вдоль стен дома выполнена бетонная отмостка, шириной порядка 630 мм, в конструкции отмостки отсутствуют деформационные швы, что привело к образованию трещин в теле бетона отмостки, что не соответствует требованиям п.3.9.2. Типовой технологической карте «Устройство отмостки с покрытием из монолитного железобетона» (чтобы во время холодов бетон не растрескался, отмостку необходимо разделить деформационными швами с шагом 2,5 м);

- выпуск системы канализации осуществляется в индивидуальные подземные выгребы (на каждую квартиру отдельный выгреб), выполненные из сборного железобетона. Расстояния от выгребов до стен жилого дома составляет от 3,6 м до 4,0, что не соответствует требованиям п.19. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов - не менее 20 метров);

- холодное водоснабжение квартир – индивидуальное, осуществляется из водонапорной скважины, посредством станций погружного насоса. Согласно пояснениям, полученным в ходе проведения экспертного осмотра, на четыре квартиры жилого дома приходится одна скважина, что не соответствует условиям Государственных контрактов на поставку жилых помещений для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» № от 2022 г., № от 2022 г., № от 2022 г. и № от 2022 г. (в каждой квартире должна быть система централизованного водоснабжения либо индивидуальная водозаборная скважина);

- электропроводка в чердачном помещении выполнена открытой прокладкой без креплений и защитных оболочек. Электропроводка выполнена кабелями с алюминиевыми жилами марки «СИП…» по ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия», что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6 (открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях);

- вводы системы электроснабжения в квартиры жилого дома расположены в помещениях санузлов. Высота узлов ввода кабелей системы электроснабжения в помещения санузлов составляет порядка 1000 мм, что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6 (вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания. Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м);

- к щиткам системы электроснабжения квартир подведены незащищенные изолированные кабели с алюминиевыми жилами марки «СИП», высота данных кабелей над уровнем пола составляет менее 2,75 м, что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- в составе системы электроснабжения жилого дома отсутствуют устройства защитного отключения, что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (в групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА) и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА);

- заземление щитков системы электроснабжения жилого дома отсутствует, что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- в помещениях неотапливаемых веранд электропроводка светильников выполнена скрытой прокладкой (в гофрированных ПВХ трубках) под облицовкой потолков, выполненной из горючего материала (плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB), что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей);

- отопление – индивидуальное печное. Печи расположены в кухнях квартир, при этом, печь каждой из квартир фактически отапливает по 4 помещения (жилая комната, кухня, прихожая и совмещенный санузел), что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.5. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже);

- в узлах пересечения дымоходов с чердачным перекрытием выполнены разделки (местное уширение кирпичной кладки), величина разделок составляет 120 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.14. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с Приложением Б. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Б.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с подпунктом "б" пункта 5.21.);

- стенки дымовых каналов печей выполнены с использованием кирпичей, уложенных на ребро, то есть, фактически, толщина стенок дымовых каналов составляет 65 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.11. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками);

- части печей, ориентированные в сторону жилых комнат, располагаются в проемах, выполненных в перегородках (конструкция перегородок описана выше по тексту) между кухнями и жилыми комнатами, при этом, расстояние в свету от отдельных кромок проемов до поверхностей кладки печей составляет менее 100 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.17. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (отступку следует принимать в соответствии с Приложением Б, а для печей и дымовых каналов заводского изготовления - по документации завода-изготовителя. Требуемый размер отступки для стенки печи толщиной 65 мм до не защищенной от возгорания поверхности стены из горючих материалов составляет 320 мм);

- перед топочными дверцами печей поверх покрытия пола из линолеума расположены металлические листы с номинальными размерами 500*630 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.21. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (конструкции зданий следует защищать от возгорания: а) пол из горючих материалов под топочной дверкой - металлическим листом размером 700*500 мм по асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи);

- строительные конструкции жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не соответствуют требованиям СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», то есть, в условия сейсмических нагрузок (при воздействии на исследуемый жилой дом сейсмической нагрузки 9 баллов по шкале MSK-64) строительные конструкции жилого дома не способны обеспечить надежность, прочность и устойчивость жилого дома, а соответственно безопасность его пользователей (данные обстоятельства также не отвечают требованиям Статьи 7 Федерального закона №384-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»);

- элементы системы электроснабжения жилого дома (в части отсутствия элементов (система заземления, устройства защитного отключения), исключающих поражение электрическим током, не соответствуют требованиям ПУЭ «Правила устройства электроустановок», а соответственно, и требованиям Статьи 11. Федерального закона №384-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- элементы системы электроснабжения жилого дома (в части способов прокладки электропроводки в чердачном помещении и под облицовкой потолков в не отапливаемых верандах) не соответствуют требованиям ПУЭ «Правила устройства электроустановок», а соответственно, и требованиям Статьи 5. Федерального закона №123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности);

- отопительные печи жилого дома не соответствуют требованиям СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», а соответственно, и требованиям Статьи 5 Федерального закона №123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности);

В результате проведенного исследования экспертами установлено, что проживание в квартирах №, №, №, № жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, создает, угрозу для жизни и здоровья граждан, и, следовательно, 

<

адрес>, №, №, № данного жилого дома являются непригодными для проживания, как на дату проведения экспертного осмотра, так и на дату заключения Государственных контрактов на поставку жилого помещения для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» № от 2022 г., № от 2022 г., № от 2022 г. и № от 2022 

<

адрес> устранения выявленных несоответствий исследуемого жилого дома требованиям санитарно-эпидемиологических, противопожарных и строительных норм и правил, а также условиям Государственных контрактов, допущенных при строительстве жилого дома, необходимо произвести следующие работы: осуществить перенос индивидуальных подземных выгребов на расстояние не менее 10 метров от жилого дома; осуществить разборку исследуемого жилого дома (за исключением фундамента); разработать проектную документацию на строительство жилого дома; выполнить работы по реализации указанной проектной документации на строительство жилого дома. Все работы выполнять в соответствии с вышеуказанной проектной документацией, а также в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, противопожарных, строительных иных норм и правил.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ в квартирах №, №, №, № четырехквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, выявлены следующие недостатки по качеству выполненных работ, а именно: 

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции наружных стен исследуемых квартир в уровне железобетонного пояса составляет 3,682 м2·°С/Вт, что менее его нормированного значения, которое составляет 4,218 м2·°С/Вт, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений. Расчет нормированного и приведенного значений сопротивления теплопередаче наружных стен для 

<

адрес> приведен в Приложении № к настоящему экспертному заключению);

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции чердачного перекрытия исследуемых квартир составляет 3,013 м2·°С/Вт, что менее его нормированного значения, которое составляет 5,526 м2·°С/Вт, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции заполнения оконных проемов исследуемых квартир менее нормированного значения, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- стены выполнены кладкой блоками из ячеистого бетона на цементно-песчаном растворе, номинальная толщина стен составляет 300 мм, что не соответствует п.5.8.4. Альбому технических решений по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7, 8, 9 баллов, этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения В3,5 D600. Шифр: АТР БГБ 3.1-2015 (толщина наружных стен должна приниматься по теплотехническому расчету согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», но не менее 400 мм);

- в результате механического воздействия на бетон блока острым металлическим предметом (кухонным ножом) – бетон легко режется, при приложении к ножу слабого физического воздействия; наиболее вероятно, блоки выполнены из теплоизоляционного ячеистого бетона по ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия» с классом блоков по средней плотности не выше D400 (400 кг/м3), что не соответствует требованиям п.6.14.4. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»: «Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса применяют следующие изделия и материалы …, в) для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже B3,5, марок по средней плотности не ниже D600; для самонесущих стен - классов по прочности на сжатие не ниже B2,5, марок по средней плотности не ниже D500);

- поверх кладки стен выполнен монолитный железобетонный пояс, ширина пояса составляет 300 мм, высота пояса составляет порядка 10 см, что не соответствует требованиям п.6.14.12. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) следует устраивать, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100 - 150 мм. Высота пояса должна быть не менее 150 мм, класс бетона - не ниже B12,5);

- помимо железобетонного пояса, иные железобетонные включения (сердечники) в составе стен жилого дома отсутствуют, что не соответствует требованиям п.6.14.14. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (сейсмостойкость каменных стен здания следует повышать сетками из арматуры, созданием комплексной конструкции, предварительным напряжением кладки или другими экспериментально обоснованными методами. Вертикальные железобетонные элементы (сердечники) должны соединяться с антисейсмическими поясами. Железобетонные включения в кладку комплексных конструкций, открытые не менее чем с одной стороны, следует устраивать с минимальным размером сечения не менее 120 мм. Бетон включений должен быть класса не ниже B12,5, кладка должна выполняться на растворе марки не ниже М50, а количество продольной арматуры не должно превышать 0,8% площади сечения бетона простенков); отсутствие в составе стен жилого дома иных железобетонных включений, не соответствует п.5.9.3. и п.5.9.5. Альбома технических решений по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7, 8, 9 баллов, этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения В3,5 D600. Шифр: АТР БГБ 3.1-2015 (в наружных и внутренних несущих стенах должны предусматриваться железобетонные сердечники. Сердечники следует располагать от внутреннего угла здания на расстоянии не менее 0,625 м и не более 1,25 м. Расстояние между сердечниками не должно превышать 3 м. Дверные и оконные проемы в несущих стенах должны иметь железобетонное обрамление, соединяемое с антисейсмическим поясом);

- чердачное перекрытие – дощатое, выполнено подшивкой с нижней стороны деревянных балок перекрытия. Балки перекрытия выполнены с использованием брусьев номинальным сечением 100*150 мм, номинальный шаг балок составляет порядка 1000 мм. Поверх дощатого перекрытия уложен слой пароизоляционного материала типа «Изоспан В» и слой утеплителя из древесной щепы с подсыпкой сверху грунтом, что не соответствует требованиям п.6.3.6. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (в зданиях до двух этажей включительно для площадок с сейсмичностью 7 баллов и одноэтажных зданиях для площадок сейсмичностью 8 баллов при расстояниях между стенами не более 6 м в обоих направлениях допускается устройство деревянных перекрытий (покрытий). Балки перекрытий (покрытий) следует конструктивно связывать с антисейсмическим поясом и устраивать по ним сплошной дощатый диагональный настил);

- при строительстве жилого дома в полном объеме не учитывались требования СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», что не соответствует требованиям п.6.5. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (проектирование, строительство и реконструкцию индивидуальных и блокированных жилых домов в сейсмических районах следует осуществлять по СП 14.13330);

- стыки полотнищ пароизоляционного материала типа «Изоспан В» не проклеены липкими лентами, что не соответствует требованиям п.9.59. СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80» (пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов. При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и внутренней обшивкой);

- крыша – чердачная двухскатная, конструкции деревянные, часть несущих элементов крыши имеет острый обзол, и соответственно, относится к IV сорту древесины, что не соответствует требованиям обязательного Приложения к ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» (пиломатериалы IV сорта применяются для использования на малоответственные детали в строительстве, раскроя на мелкие заготовки различного назначения);

- кровля – стальные профилированные листы с декоративным покрытием по деревянной разреженной обрешетке, толщина кровельных листов составляет 0,32 мм, что не соответствует требованиям п.5.1.6. ГОСТ 24045-2016 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия» (толщину материала профилей t без учета толщины цинкового и лакокрасочного покрытия следует принимать от 0,5 до 1,5 мм);

- на кровле исследуемого жилого дома отсутствуют снегозадерживающие устройства, что не соответствует требованиям п.9.11. СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (на кровлях зданий с наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или несущим конструкциям крыши);

- на кровле исследуемого жилого дома отсутствуют элементы безопасности кровли, что не соответствует требованиям п.4.8. СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (при проектировании кровель необходимо предусматривать ограждения и специальные элементы безопасности, к которым относятся крюки для навешивания лестниц, элементы для крепления страховочных тросов и снегозадержания, ступени, подножки, стационарные лестницы и ходовые трапы, эвакуационные платформы, элементы молниезащиты зданий и др.);

- вдоль стен дома выполнена бетонная отмостка, шириной порядка 610 мм, в конструкции отмостки отсутствуют деформационные швы, что привело к образованию трещин в теле бетона отмостки, что не соответствует требованиям п.3.9.2. Типовой технологической карте «Устройство отмостки с покрытием из монолитного железобетона» (чтобы во время холодов бетон не растрескался, отмостку необходимо разделить деформационными швами с шагом 2,5 м);

- выпуск системы канализации осуществляется в индивидуальные подземные выгребы (на каждую квартиру отдельный выгреб), выполненные из сборного железобетона. Расстояния от выгребов до стен жилого дома составляет от 3,0 м до 3,75 м, что не соответствует требованиям п.19. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов - не менее 20 метров);

- холодное водоснабжение квартир – индивидуальное, осуществляется из водонапорной скважины, посредством станций погружного насоса. Согласно пояснениям, полученным в ходе проведения экспертного осмотра, на четыре квартиры жилого дома приходится одна скважина, что не соответствует условиям Государственных контрактов на поставку жилых помещений для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» № от 2022 г., № от 2022 г., № от 2022 г. и № от 2022 г. (в каждой квартире должна быть система централизованного водоснабжения либо индивидуальная водозаборная скважина);

- электропроводка в чердачном помещении выполнена открытой прокладкой без креплений и защитных оболочек. Электропроводка выполнена кабелями с алюминиевыми жилами марки «СИП…» по ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия», что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6 (открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях);

- вводы системы электроснабжения в квартиры жилого дома расположены в помещениях санузлов. Высота узлов ввода кабелей системы электроснабжения в помещения санузлов составляет порядка 1000 мм, что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6 (вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания. Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м);

- к щиткам системы электроснабжения квартир подведены незащищенные изолированные кабели с алюминиевыми жилами марки «СИП», высота данных кабелей над уровнем пола составляет менее 2,75 м, что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- в составе системы электроснабжения жилого дома отсутствуют устройства защитного отключения, что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (в групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА) и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА);

- заземление щитков системы электроснабжения жилого дома отсутствует, что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7;

- в помещениях неотапливаемых веранд электропроводка светильников выполнена скрытой прокладкой (в гофрированных ПВХ трубках) под облицовкой потолков, выполненной из горючего материала (плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB), что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей);

- отопление – индивидуальное печное. Печи расположены в кухнях квартир, при этом, печь каждой из квартир фактически отапливает по 4 помещения (жилая комната, кухня, прихожая и совмещенный санузел), что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.5. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже);

- в узлах пересечения дымоходов с чердачным перекрытием выполнены разделки (местное уширение кирпичной кладки), величина разделок составляет 120 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.14. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с Приложением Б. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Б.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с подпунктом "б" пункта 5.21.);

- стенки дымовых каналов печей выполнены с использованием кирпичей, уложенных на ребро, то есть, фактически, толщина стенок дымовых каналов составляет 65 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.11. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками);

- части печей, ориентированные в сторону жилых комнат располагаются в проемах, выполненных в перегородках (конструкция перегородок описана выше по тексту) между кухнями и жилыми комнатами, при этом, расстояние в свету от отдельных кромок проемов до поверхностей кладки печей составляет менее 100 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.17. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (отступку следует принимать в соответствии с Приложением Б, а для печей и дымовых каналов заводского изготовления - по документации завода-изготовителя. Требуемый размер отступки для стенки печи толщиной 65 мм до не защищенной от возгорания поверхности стены из горючих материалов составляет 320 мм);

- перед топочными дверцами печей поверх покрытия пола из линолеума расположены металлические листы с номинальными размерами 500*620 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.21. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (конструкции зданий следует защищать от возгорания: а) пол из горючих материалов под топочной дверкой - металлическим листом размером 700*500 мм по асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи).

В результате проведенного исследования экспертами установлено, что проживание в квартирах №, №, №, № жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, создает, угрозу для жизни и здоровья граждан, и, следовательно, по мнению экспертов, 

<

адрес>, №, №, № данного жилого дома являются непригодными для проживания, как на дату проведения экспертного осмотра, так и на дату заключения Государственных контрактов на поставку жилого помещения для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» № от 2022 г., № от 2022 г., № от 2022 г. и № от 2022 

<

адрес> устранения выявленных несоответствий исследуемого жилого дома требованиям санитарно-эпидемиологических, противопожарных и строительных норм и правил, а также условиям Государственных контрактов, допущенных при строительстве жилого дома, необходимо произвести следующие работы: осуществить перенос индивидуальных подземных выгребов на расстояние не менее 10 метров от жилого дома; осуществить разборку исследуемого жилого дома (за исключением фундамента); разработать проектную документацию на строительство жилого дома; выполнить работы по реализации указанной проектной документации на строительство жилого дома. Все работы выполнять в соответствии с вышеуказанной проектной документацией, а также в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, противопожарных, строительных иных норм и правил.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ в квартирах №, №, № четырехквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, выявлены следующие недостатки по качеству выполненных работ, а именно: 

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции наружных стен исследуемых квартир в уровне железобетонного пояса составляет 3,682 м2•°С/Вт, что менее его нормированного значения, которое составляет 4,218 м2•°С/Вт, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции чердачного перекрытия исследуемых квартир составляет 3,013 м2•°С/Вт, что менее его нормированного значения, которое составляет 5,526 м2•°С/Вт, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции заполнения оконных проемов исследуемых квартир менее нормированного значения, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- стены выполнены кладкой блоками из ячеистого бетона на цементно-песчаном растворе, номинальная толщина стен составляет 300 мм, что не соответствует п.5.8.4. Альбому технических решений по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7, 8, 9 баллов, этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения В3,5 D600. Шифр: АТР БГБ 3.1-2015 (толщина наружных стен должна приниматься по теплотехническому расчету согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», но не менее 400 мм);

- в результате механического воздействия на бетон блока острым металлическим предметом (кухонным ножом) – бетон легко режется, при приложении к ножу слабого физического воздействия; наиболее вероятно, блоки выполнены из теплоизоляционного ячеистого бетона по ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия» с классом блоков по средней плотности не выше D400 (400 кг/м3), что не соответствует требованиям п.6.14.4. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»; 

- поверх кладки стен выполнен монолитный железобетонный пояс, ширина пояса составляет 300 мм, высота пояса составляет порядка 12 см, что не соответствует требованиям п.6.14.12. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) следует устраивать, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100 - 150 мм. Высота пояса должна быть не менее 150 мм, класс бетона - не ниже B12,5);

- помимо железобетонного пояса, иные железобетонные включения (сердечники) в составе стен жилого дома отсутствуют, что не соответствует требованиям п.6.14.14. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (сейсмостойкость каменных стен здания следует повышать сетками из арматуры, созданием комплексной конструкции, предварительным напряжением кладки или другими экспериментально обоснованными методами. … Вертикальные железобетонные элементы (сердечники) должны соединяться с антисейсмическими поясами. Железобетонные включения в кладку комплексных конструкций, открытые не менее чем с одной стороны, следует устраивать с минимальным размером сечения не менее 120 мм. Бетон включений должен быть класса не ниже B12,5, кладка должна выполняться на растворе марки не ниже М50, а количество продольной арматуры не должно превышать 0,8% площади сечения бетона простенков); отсутствие в составе стен жилого дома иных железобетонных включений, не соответствует п.5.9.3. и п.5.9.5. Альбома технических решений по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7, 8, 9 баллов, этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения В3,5 D600. Шифр: АТР БГБ 3.1-2015 (в наружных и внутренних несущих стенах должны предусматриваться железобетонные сердечники. Сердечники следует располагать от внутреннего угла здания на расстоянии не менее 0,625 м и не более 1,25 м. Расстояние между сердечниками не должно превышать 3 м. Дверные и оконные проемы в несущих стенах должны иметь железобетонное обрамление, соединяемое с антисейсмическим поясом);

- чердачное перекрытие – дощатое, выполнено подшивкой с нижней стороны деревянных балок перекрытия. Балки перекрытия выполнены с использованием брусьев номинальным сечением 100*150 мм, номинальный шаг балок составляет порядка 1000 мм. Поверх дощатого перекрытия уложен слой пароизоляционного материала типа «Изоспан В» и слой утеплителя из древесной щепы с подсыпкой сверху грунтом, что не соответствует требованиям п.6.3.6. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (в зданиях до двух этажей включительно для площадок с сейсмичностью 7 баллов и одноэтажных зданиях для площадок сейсмичностью 8 баллов при расстояниях между стенами не более 6 м в обоих направлениях допускается устройство деревянных перекрытий (покрытий). Балки перекрытий (покрытий) следует конструктивно связывать с антисейсмическим поясом и устраивать по ним сплошной дощатый диагональный настил);

- при строительстве жилого дома в полном объеме не учитывались требования СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», что не соответствует требованиям п.6.5. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (проектирование, строительство и реконструкцию индивидуальных и блокированных жилых домов в сейсмических районах следует осуществлять по СП 14.13330);

- стыки полотнищ пароизоляционного материала типа «Изоспан В» не проклеены липкими лентами, что не соответствует требованиям п.9.59. СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80» (пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов. При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и внутренней обшивкой);

- крыша – чердачная двухскатная, конструкции деревянные, часть несущих элементов крыши имеет острый обзол, и соответственно, относится к IV сорту древесины, что не соответствует требованиям обязательного Приложения к ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» (пиломатериалы IV сорта применяются для использования на малоответственные детали в строительстве, раскроя на мелкие заготовки различного назначения);

- кровля – стальные профилированные листы с декоративным покрытием по деревянной разреженной обрешетке, толщина кровельных листов составляет 0,30 мм, что не соответствует требованиям п.5.1.6. ГОСТ 24045-2016 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия» (толщину материала профилей t без учета толщины цинкового и лакокрасочного покрытия следует принимать от 0,5 до 1,5 мм);

- на кровле исследуемого жилого дома отсутствуют снегозадерживающие устройства, что не соответствует требованиям п.9.11. СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (на кровлях зданий с наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или несущим конструкциям крыши);

- на кровле исследуемого жилого дома отсутствуют элементы безопасности кровли, что не соответствует требованиям п.4.8. СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (при проектировании кровель необходимо предусматривать ограждения и специальные элементы безопасности, к которым относятся крюки для навешивания лестниц, элементы для крепления страховочных тросов и снегозадержания, ступени, подножки, стационарные лестницы и ходовые трапы, эвакуационные платформы, элементы молниезащиты зданий и др.);

- вдоль стен дома выполнена бетонная отмостка, шириной порядка 600 мм, в конструкции отмостки отсутствуют деформационные швы, что привело к образованию трещин в теле бетона отмостки, что не соответствует требованиям п.3.9.2. Типовой технологической карте «Устройство отмостки с покрытием из монолитного железобетона» (чтобы во время холодов бетон не растрескался, отмостку необходимо разделить деформационными швами с шагом 2,5 м);

- выпуск системы канализации осуществляется в индивидуальные подземные выгребы (на каждую квартиру отдельный выгреб), выполненные из сборного железобетона. Расстояния от выгребов до стен жилого дома составляет от 3,0 м до 3,46 м, что не соответствует требованиям п.19. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов - не менее 20 метров);

- холодное водоснабжение квартир – индивидуальное, осуществляется из водонапорной скважины, посредством станций погружного насоса. Согласно пояснениям, полученным в ходе проведения экспертного осмотра, на четыре квартиры жилого дома приходится одна скважина, что не соответствует условиям Государственных контрактов на поставку жилых помещений для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (в каждой квартире должна быть система централизованного водоснабжения либо индивидуальная водозаборная скважина);

- электропроводка в чердачном помещении выполнена открытой прокладкой без креплений и защитных оболочек. Электропроводка выполнена кабелями с алюминиевыми жилами марки «СИП…» по ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия», что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6 (открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях);

- вводы системы электроснабжения в квартиры жилого дома расположены в помещениях санузлов. Высота узлов ввода кабелей системы электроснабжения в помещения санузлов составляет порядка 1000 мм, что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6 (вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания. Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м);

- к щиткам системы электроснабжения квартир подведены незащищенные изолированные кабели с алюминиевыми жилами марки «СИП», высота данных кабелей над уровнем пола составляет менее 2,75 м, что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- в составе системы электроснабжения жилого дома отсутствуют устройства защитного отключения, что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (в групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА) и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА);

- заземление щитков системы электроснабжения жилого дома отсутствует, что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7;

- в помещениях неотапливаемых веранд электропроводка светильников выполнена скрытой прокладкой (в гофрированных ПВХ трубках) под облицовкой потолков, выполненной из горючего материала (плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB), что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей);

- отопление – индивидуальное печное. Печи расположены в кухнях квартир, при этом, печь каждой из квартир фактически отапливает по 4 помещения (жилая комната, кухня, прихожая и совмещенный санузел), что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.5. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже);

- в узлах пересечения дымоходов с чердачным перекрытием выполнены разделки (местное уширение кирпичной кладки), величина разделок составляет 120 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.14. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с Приложением Б. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Б.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с подпунктом "б" пункта 5.21.);

- стенки дымовых каналов печей выполнены с использованием кирпичей, уложенных на ребро, то есть, фактически, толщина стенок дымовых каналов составляет 65 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.11. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками);

- части печей, ориентированные в сторону жилых комнат располагаются в проемах, выполненных в перегородках (конструкция перегородок описана выше по тексту) между кухнями и жилыми комнатами, при этом, расстояние в свету от отдельных кромок проемов до поверхностей кладки печей составляет менее 100 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.17. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (отступку следует принимать в соответствии с Приложением Б, а для печей и дымовых каналов заводского изготовления - по документации завода-изготовителя. Требуемый размер отступки для стенки печи толщиной 65 мм до не защищенной от возгорания поверхности стены из горючих материалов составляет 320 мм);

- перед топочными дверцами печей поверх покрытия пола из линолеума расположены металлические листы с номинальными размерами 500*620 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.21. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (конструкции зданий следует защищать от возгорания: а) пол из горючих материалов под топочной дверкой - металлическим листом размером 700*500 мм по асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи).

В результате проведенного исследования экспертами установлено, что проживание в квартирах №, №, № жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, создает, угрозу для жизни и здоровья граждан, и, следовательно, по мнению экспертов, 

<

адрес>, №, № данного жилого дома являются непригодными для проживания, как на дату проведения экспертного осмотра, так и на дату заключения Государственных контрактов на поставку жилого помещения для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ Для устранения выявленных несоответствий исследуемого жилого дома требованиям санитарно-эпидемиологических, противопожарных и строительных норм и правил, а также условиям Государственных контрактов, допущенных при строительстве жилого дома, необходимо произвести следующие работы: осуществить перенос индивидуальных подземных выгребов на расстояние не менее 10 метров от жилого дома; осуществить разборку исследуемого жилого дома (за исключением фундамента); разработать проектную документацию на строительство жилого дома; выполнить работы по реализации указанной проектной документации на строительство жилого дома. Все работы выполнять в соответствии с вышеуказанной проектной документацией, а также в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, противопожарных, строительных иных норм и правил.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> четырехквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, выявлены следующие недостатки по качеству выполненных работ, а именно: 

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции наружных стен исследуемых квартир в уровне железобетонного пояса составляет 3,682 м2•°С/Вт, что менее его нормированного значения, которое составляет 4,218 м2•°С/Вт, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции чердачного перекрытия исследуемых квартир составляет 3,013 м2•°С/Вт, что менее его нормированного значения, которое составляет 5,526 м2•°С/Вт, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции заполнения оконных проемов исследуемых квартир менее нормированного значения, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- стены выполнены кладкой блоками из ячеистого бетона на цементно-песчаном растворе, номинальная толщина стен составляет 300 мм, что не соответствует п.5.8.4. Альбому технических решений по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7, 8, 9 баллов, этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения В3,5 D600. Шифр: АТР БГБ 3.1-2015 (толщина наружных стен должна приниматься по теплотехническому расчету согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», но не менее 400 мм);

- в результате механического воздействия на бетон блока острым металлическим предметом (кухонным ножом) – бетон легко режется, при приложении к ножу слабого физического воздействия; наиболее вероятно, блоки выполнены из теплоизоляционного ячеистого бетона по ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия» с классом блоков по средней плотности не выше D400 (400 кг/м3), что не соответствует требованиям п.6.14.4. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»;

- поверх кладки стен выполнен монолитный железобетонный пояс, ширина пояса составляет 300 мм, высота пояса составляет порядка 10 см, что не соответствует требованиям п.6.14.12. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) следует устраивать, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100 - 150 мм. Высота пояса должна быть не менее 150 мм, класс бетона - не ниже B12,5);

- помимо железобетонного пояса, иные железобетонные включения (сердечники) в составе стен жилого дома отсутствуют, что не соответствует требованиям п.6.14.14. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»;

- чердачное перекрытие – дощатое, выполнено подшивкой с нижней стороны деревянных балок перекрытия. Балки перекрытия выполнены с использованием брусьев номинальным сечением 100*150 мм, номинальный шаг балок составляет порядка 1000 мм. Поверх дощатого перекрытия уложен слой пароизоляционного материала типа «Изоспан В» и слой утеплителя из древесной щепы с подсыпкой сверху грунтом, что не соответствует требованиям п.6.3.6. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (в зданиях до двух этажей включительно для площадок с сейсмичностью 7 баллов и одноэтажных зданиях для площадок сейсмичностью 8 баллов при расстояниях между стенами не более 6 м в обоих направлениях допускается устройство деревянных перекрытий (покрытий). Балки перекрытий (покрытий) следует конструктивно связывать с антисейсмическим поясом и устраивать по ним сплошной дощатый диагональный настил);

- при строительстве жилого дома в полном объеме не учитывались требования СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», что не соответствует требованиям п.6.5. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (проектирование, строительство и реконструкцию индивидуальных и блокированных жилых домов в сейсмических районах следует осуществлять по СП 14.13330);

- стыки полотнищ пароизоляционного материала типа «Изоспан В» не проклеены липкими лентами, что не соответствует требованиям п.9.59. СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80» (пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов. При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и внутренней обшивкой);

- крыша – чердачная двухскатная, конструкции деревянные, часть несущих элементов крыши имеет острый обзол, и соответственно, относится к IV сорту древесины, что не соответствует требованиям обязательного Приложения к ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» (пиломатериалы IV сорта применяются для использования на малоответственные детали в строительстве, раскроя на мелкие заготовки различного назначения);

- кровля – стальные профилированные листы с декоративным покрытием по деревянной разреженной обрешетке, толщина кровельных листов составляет 0,31 мм, что не соответствует требованиям п.5.1.6. ГОСТ 24045-2016 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия» (толщину материала профилей t без учета толщины цинкового и лакокрасочного покрытия следует принимать от 0,5 до 1,5 мм);

- на кровле исследуемого жилого дома отсутствуют снегозадерживающие устройства, что не соответствует требованиям п.9.11. СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (на кровлях зданий с наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или несущим конструкциям крыши);

- на кровле исследуемого жилого дома отсутствуют элементы безопасности кровли, что не соответствует требованиям п.4.8. СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (при проектировании кровель необходимо предусматривать ограждения и специальные элементы безопасности, к которым относятся крюки для навешивания лестниц, элементы для крепления страховочных тросов и снегозадержания, ступени, подножки, стационарные лестницы и ходовые трапы, эвакуационные платформы, элементы молниезащиты зданий и др.);

- вдоль стен дома выполнена бетонная отмостка, шириной порядка 600 мм, в конструкции отмостки отсутствуют деформационные швы, что привело к образованию трещин в теле бетона отмостки, что не соответствует требованиям п.3.9.2. Типовой технологической карте «Устройство отмостки с покрытием из монолитного железобетона» (чтобы во время холодов бетон не растрескался, отмостку необходимо разделить деформационными швами с шагом 2,5 м);

- выпуск системы канализации осуществляется в индивидуальные подземные выгребы (на каждую квартиру отдельный выгреб), выполненные из сборного железобетона. Расстояния от выгребов до стен жилого дома составляет от 2,8 м до 3,1 м, что не соответствует требованиям п.19. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов - не менее 20 метров);

- холодное водоснабжение квартир – индивидуальное, осуществляется из водонапорной скважины, посредством станций погружного насоса. Согласно пояснениям, полученным в ходе проведения экспертного осмотра, на четыре квартиры жилого дома приходится одна скважина, что не соответствует условиям Государственных контрактов на поставку жилых помещений для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» № от ДД.ММ.ГГГГ (в каждой квартире должна быть система централизованного водоснабжения либо индивидуальная водозаборная скважина);

- электропроводка в чердачном помещении выполнена открытой прокладкой без креплений и защитных оболочек. Электропроводка выполнена кабелями с алюминиевыми жилами марки «СИП…» по ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия», что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6 (открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях);

- вводы системы электроснабжения в квартиры жилого дома расположены в помещениях санузлов. Высота узлов ввода кабелей системы электроснабжения в помещения санузлов составляет порядка 800 мм, что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6 (вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания. Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м);

- к щиткам системы электроснабжения квартир подведены незащищенные изолированные кабели с алюминиевыми жилами марки «СИП», высота данных кабелей над уровнем пола составляет менее 2,75 м, что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- в составе системы электроснабжения жилого дома отсутствуют устройства защитного отключения, что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (в групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА) и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА);

- заземление щитков системы электроснабжения жилого дома отсутствует, что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7;

- в помещениях неотапливаемых веранд электропроводка светильников выполнена скрытой прокладкой (в гофрированных ПВХ трубках) под облицовкой потолков, выполненной из горючего материала (плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB), что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей);

- отопление – индивидуальное печное. Печи расположены в кухнях квартир, при этом, печь каждой из квартир фактически отапливает по 4 помещения (жилая комната, кухня, прихожая и совмещенный санузел), что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.5. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже);

- в узлах пересечения дымоходов с чердачным перекрытием выполнены разделки (местное уширение кирпичной кладки), величина разделок составляет 120 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.14. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с Приложением Б. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Б.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с подпунктом "б" пункта 5.21.);

- стенки дымовых каналов печей выполнены с использованием кирпичей, уложенных на ребро, то есть, фактически, толщина стенок дымовых каналов составляет 65 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.11. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками);

- части печей, ориентированные в сторону жилых комнат располагаются в проемах, выполненных в перегородках (конструкция перегородок описана выше по тексту) между кухнями и жилыми комнатами, при этом, расстояние в свету от отдельных кромок проемов до поверхностей кладки печей составляет менее 100 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.17. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (отступку следует принимать в соответствии с Приложением Б, а для печей и дымовых каналов заводского изготовления - по документации завода-изготовителя. Требуемый размер отступки для стенки печи толщиной 65 мм до не защищенной от возгорания поверхности стены из горючих материалов составляет 320 мм);

- перед топочными дверцами печей поверх покрытия пола из линолеума расположены металлические листы с номинальными размерами 500*600 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.21. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (конструкции зданий следует защищать от возгорания: а) пол из горючих материалов под топочной дверкой - металлическим листом размером 700*500 мм по асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи).

В результате проведенного исследования экспертами установлено, что проживание в 

<

адрес> жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, создает, угрозу для жизни и здоровья граждан, и, следовательно, по мнению экспертов, 

<

адрес> данного жилого дома является непригодной для проживания, как на дату проведения экспертного осмотра, так и на дату заключения Государственных контрактов на поставку жилого помещения для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» № от ДД.ММ.ГГГГ Для устранения выявленных несоответствий исследуемого жилого дома требованиям санитарно-эпидемиологических, противопожарных и строительных норм и правил, а также условиям Государственных контрактов, допущенных при строительстве жилого дома, необходимо произвести следующие работы: осуществить перенос индивидуальных подземных выгребов на расстояние не менее 10 метров от жилого дома; осуществить разборку исследуемого жилого дома (за исключением фундамента); разработать проектную документацию на строительство жилого дома; выполнить работы по реализации указанной проектной документации на строительство жилого дома. Все работы выполнять в соответствии с вышеуказанной проектной документацией, а также в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, противопожарных, строительных и иных норм и правил.

Непригодные для проживания 

<

адрес>, №, №, № 

<

адрес>, №, №, № 

<

адрес>, №, № 

<

адрес> в 

<

адрес> Республики Алтай приобретены вследствие ненадлежащего исполнения должностных полномочий исполняющим обязанности директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» К. и фактически предоставлены: 

Т. - ДД.ММ.ГГГГ, С. (с ДД.ММ.ГГГГ А.) - ДД.ММ.ГГГГ, Б. - ДД.ММ.ГГГГ, А. - ДД.ММ.ГГГГ, Ч. - ДД.ММ.ГГГГ, Т. - ДД.ММ.ГГГГ, С. - ДД.ММ.ГГГГ, С. - ДД.ММ.ГГГГ, С. - ДД.ММ.ГГГГ, К. - ДД.ММ.ГГГГ, К. - ДД.ММ.ГГГГ, Т. - ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение требований ч. 3 ст. 40 Конституции РФ, ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 2, ст.ст. 6, 9, 12, ч. 2 ст. 33, ч. 1 ст. 41, п. 1 ч. 1, ч.ч. 3, 2, 4.1, 5, 6 ст. 94 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ, ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 159-ФЗ, ст. 1 Закона Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ №-РЗ, Приказов Министерства экономического развития Республики Алтай, КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай»: п. 2 Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, п. 2 раздела 1, п. 4 раздела 2, п.п. 6, 7, 12 раздела 3 Положения Приказа №-О/Д от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. 1, 2, 3 раздела 2, п.п. 1, 2 раздела 2, п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раздела 4 Положения Приказа №-о/д от ДД.ММ.ГГГГ, чем нарушены права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на бесплатное предоставление жилища в соответствии с установленными нормами. При этом проживающим лицам был причинен моральный вред в виде нарушения прав, в том числе охраняемых Конституцией РФ, постоянного дискомфорта, связанного с проживанием в предоставленных квартирах, разочарования в органах исполнительной власти Республики Алтай и ее представителях, необходимости на протяжении длительного времени бороться за тепло в своем доме, постоянно устранять проявляющиеся недостатки, терпеть неудобства, связанные с холодом, при невозможности отказаться от предоставленного жилища из-за своего социального положения сироты, затрат времени на обращения в органы государственной власти и судебные органы за защитой своих прав, нарушенных предоставлением некачественного жилья, а также нарушены законные интересы Правительства Республики Алтай в лице КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай».

Правительству Республики Алтай в лице КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» причинен вред в виде подрыва авторитета, что выразилось в создании у вышеуказанных детей-сирот, а также у других лиц, которым стало известно о преступных действиях К., ложного представления о безответственном отношении служащих государственных учреждений к исполнению своих должностных обязанностей, соблюдению требований закона по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, а также причинен материальный ущерб КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» в особо крупном размере на общую сумму 28 857 708 рублей в результате незаконного отчуждения средств регионального бюджета, выделенных Республикой Алтай в качестве субсидий на покупку жилых помещений – квартир № №, №, №, расположенных в 

<

адрес> в 

<

адрес> Республики Алтай, квартир № №, №, №, расположенных в 

<

адрес> в 

<

адрес> Республики Алтай, квартир № №, №, расположенных в 

<

адрес> в 

<

адрес> Республики Алтай, 

<

адрес>, расположенной в 

<

адрес> в 

<

адрес> Республики Алтай, непригодных для проживания, и передачи данных жилых помещений в собственность Республики Алтай, чем были существенно нарушены права и законные интересы граждан и организаций, охраняемые законом интересы общества и государства.

Таким образом, вышеуказанные незаконные действия К. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, в виде: 

- не достижения цели Государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» по повышению уровня и качества жизни детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа Т., С. (с ДД.ММ.ГГГГ А.), Б., А., Ч., Т., С., С., С., К., К., Т., нуждающихся в социальной поддержке;

- неэффективного расходования бюджетных средств, выделенных на приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа; 

- нарушения гарантированного ст. 40 Конституции РФ права на жилище граждан из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа Т., С. (с ДД.ММ.ГГГГ А.), Б., А., Ч., Т., С., С., С., К., К., Т., и причинения моральных страданий от проживания, в том числе и с детьми, в помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, предъявляемым к жилым помещениям, от ощущения постоянного дискомфорта, связанного с проживанием в предоставленных квартирах, непригодных для проживания, необходимости на протяжении длительного времени бороться за тепло в своем доме, постоянно устранять проявляющиеся недостатки, терпеть неудобства, связанные с холодом; разочарования в органах исполнительной власти Республики Алтай и ее представителях, затрат времени на обращения в органы государственной власти и судебные органы за защитой своих прав, нарушенных непредставлением качественного жилья;

- подрыва авторитета Правительства Республики Алтай в лице КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай», вследствие нарушения требований ст. 15 Конституции РФ, обязывающей должностных лиц соблюдать Конституцию РФ и законы, нарушение предусмотренных ч. 3 ст. 40 Конституции РФ, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) и Законом Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ №-РЗ «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое помещение на территории Республики Алтай» (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на бесплатное предоставление жилища в соответствии с установленными нормами;

- причинения материального ущерба 

<

адрес> в лице КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» в особо крупном размере на общую сумму 28 857 708 рублей 00 копеек, наступившего в результате незаконного отчуждения средств регионального бюджета, выделенных Республикой Алтай в качестве субсидий, на покупку жилых помещений – 4 квартир, расположенных в доме по 

<

адрес> 

<

...> квартир, расположенных в доме по 

<

адрес> 

<

...> квартир, расположенных в доме по 

<

адрес> 

<

...> квартиры, расположенной в доме по 

<

адрес> Республики Алтай, непригодных для проживания и передачи данных жилых помещений в собственность Республики Алтай.

Подсудимый К. в судебном заседании вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ признал, оспаривал сумму вмененного ему материального ущерба, поскольку считает, что он подлежит возмещению застройщиком. Показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность заместителя директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай», курировал техническое направление деятельности Учреждения по обслуживаю и содержанию инвестиционной площадки «Жемчужина Алтая». Весной 2022 года В. назначена заместителем директора БУ «Жемчужина Алтая», после реорганизации КУ РА «Управление имуществом казны РА». В. полностью отвечала за вопросы приобретения жилья детям-сиротам, курировала свой отдел, возглавляла комиссию по приемке жилья. Вся ответственность в приемке, осмотре жилых помещений, и передаче их в наем, лежала на заместителе директора В. По каждому дому она выезжала сама и кто-то еще из членов комиссии, чтобы посмотреть жилье на соответствие техническому заданию, пригодно ли для проживания, проводилась техническая экспертиза. В 2022 году на основании приказов в связи с болезнью директора К. он исполнял обязанности директора Учреждения. Контроль за В. он не осуществлял, как она принимала указанные жилые помещения, он не знает. Ему на подпись передавался пакет документов по каждому дому, подготовленный В., содержание которых он не изучал, хотя в силу занимаемой должности он был должен был вникнуть в тонкости приобретения жилья детям-сиротам, осуществить контроль. В. говорила, что при приемке приобретаемых домов в 

<

адрес> имеются некоторые недостатки, что подрядчик все устранит, но дома хорошие, соответствуют техническим требованиям. Подписание документов о приемке каждого дома он согласовывал с директором ФИО2 Технические заключения на дома он не изучал. Он руководствовался тем, что весь состав комиссии акт о приемке подписал, в том числе председатель комиссии, значит, жилые помещения соответствуют технической документации и пригодны для проживания. Недостатки в актах комиссии указаны не были. Ему не было известно о том, что члены комиссии по приемке жилых помещений не выезжали на осмотр жилых помещений, расположенных по адресам: 

<

адрес>, а подписывали акты приемки жилых помещений в кабинете по адресу: 

<

адрес>. Приемка и приобретение жилых помещений согласно графику контролировалась Министерством экономического развития Республики Алтай. 

Оценивая показания подсудимого К. суд находит их в целом достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, установленными судом и подтверждающимися нижеизложенными доказательствами по делу.

Из показаний потерпевшего Б. (т.3 л.д.8-13), следует, что к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, он относится с 2014 года. Он проживает по адресу: 

<

адрес>. Эту квартиру ему предоставили в октябре 2022 года на основании договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. После заселения, зимой, начались проблемы в виде промерзания входных дверей, которые плотно не закрывались, из-под окон сильно дуло холодом, квартира тепло не держала, в ванной комнате всегда было очень холодно. По имеющимся недостаткам они обращались к У., в прокуратуру 

<

адрес>, но строительные дефекты не были устранены. За свой счет он ничего не устранял.

Потерпевший Т. (т.3 л.д.133-138) показал, что к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, он относится с 2000 года. Квартиру по адресу: 

<

адрес> ему предоставили в осенью 2022 года на основании договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. В остальной части дал показания, аналогичные показаниям потерпевшего Б.

Согласно показаниям потерпевшей А. (т.3 л.д.93-98) к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, она относится с 2003 года. Квартиру по адресу: 

<

адрес> ей предоставили на основании договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. В остальной части дала показания, аналогичные показаниям вышеуказанных потерпевших.

Из показаний потерпевшей А. (С.) М.В. (т.3 л.д.113-118) следует, что к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, она относится с 2009 года. Квартиру по адресу: 

<

адрес> ей предоставили на основании договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. В остальной части дала показания, аналогичные показаниям вышеуказанных потерпевших.

Потерпевшая Ч. (т.3 л.д.58-63) показала, что к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, она относится с 2008 года. Квартиру по адресу: 

<

адрес> ей предоставили ДД.ММ.ГГГГ на основании договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Квартира при заселении имела ряд технических недостатков, которые делали ее непригодной для проживания. В доме не было центрального водопровода, скважина с холодной водой была только в соседней квартире, имелась насосная станция на все квартиры. В первую зиму начались проблемы, входная дверь промерзла и перестала плотно закрываться, из окон сильно дуло, жилое помещение не держало тепло. Застройщик недостатки не исправлял. 

Из показаний потерпевшей Т. (т.3 л.д.190-195) следует, что к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, она относится с 2014 года. Квартиру по адресу: 

<

адрес> ей предоставили ДД.ММ.ГГГГ на основании договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Считает, что ей было предоставлено жилое помещение, не пригодное для проживания. В остальной части дала показания, аналогичные показаниям вышеуказанных потерпевших.

Согласно показаниям потерпевшей С. (т.3 л.д.207-212) к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, она относится с 2012 года. Квартиру по адресу: 

<

адрес> ей предоставили ДД.ММ.ГГГГ на основании договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. В остальной части дала показания, аналогичные показаниям вышеуказанных потерпевших.

Потерпевшая К. (т.3 л.д.169-174) показала, что к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, она относится с 1998 года. Квартиру по адресу: 

<

адрес>, ей предоставили ДД.ММ.ГГГГ на основании договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. В квартиру она заселилась в декабре 2022 года. Предоставленное жилое помещение было очень холодное, не имело централизованного водоснабжения. В первую зиму двери покрылись льдом и не закрывались. Треснул стеклопакет. В остальной части дала показания, аналогичные показаниям вышеуказанных потерпевших.

Из показаний потерпевшей К. (т.3 л.д.149-154) следует, что к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, она относится с 2008 года. Квартиру по адресу: 

<

адрес> ей предоставили ДД.ММ.ГГГГ на основании договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 

Согласно показаниям потерпевшего Т. (т.3 л.д.23-28) к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, он относится с 2012 года. Квартиру по адресу: 

<

адрес> ему предоставили в сентябре 2022 года на основании договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. В квартиру он заселился в октябре 2022 года. В первый год проживания начались проблемы. Промерзли двери, из-под окон сильно дуло, было холодно. Печь начала рассыпаться, выпадали кирпичи. В остальной части дал показания, аналогичные показаниям вышеуказанных потерпевших.

Свидетель В. показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она стала работать в должности заместителя директора КУ РА «Управление имуществом казны РА», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности директора учреждения. Осенью 2021 года отдел по приобретению и учету спецжилфонда КУ РА «Управление имуществом казны РА» переехал по адресу: Республики Алтай, 

<

адрес>, все документы по формированию спецжилфонда подписывалась по данному адресу. В 2022 – 2023 годах из-за нехватки кадров она сама осуществляла подготовку документации для проведения аукционов, она готовила графики размещения закупок. Размещением заявок в электронной системе в 2022 году занимался отдел по регулированию контрактной системы и государственным закупкам Министерства экономического развития Республики Алтай. В 2022 году до Минэкономразвития РА был доведен предельный объем бюджетных ассигнований в размере 200 603 270 рублей 09 копеек на приобретение жилья, в том числе средства федерального бюджета в размере 111 433 737 рублей 37 копеек, и 89 169 532 рубля 72 копейки региональные средства в порядке софинансирования. В целях формирования спецжилфонда в 2022 году Минэкономразвития РА и КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» размещались извещения о проведении закупочных процедур по приобретению жилья в течение года на электронных площадка к РТС-Тендер, Сбербанк. В 

<

адрес> законодательством установлено, что на одно лицо, относящееся к категории детей-сирот и лиц, относящихся к указанной категории должно выделяться жилое помещение, соответствующее по площади 33 кв.м. Максимальная расчетная стоимость жилого помещения площадью 33 кв.м на конец 2021 года составляла 1 505 328 рублей. С учетом того, что рыночные цены в 

<

адрес> и 

<

адрес> выше, чем установлено нормативными ценами Минстроя РФ, разница между рыночной ценой и нормативной доплачивается из республиканского бюджета. В 2022 году застройщик ИП У. подал заявку на участие в аукционе, в котором выставил на продажу четыре жилых дома, расположенных в 

<

адрес>. В данном аукционе ИП У. победил. И.о. КУ РА «Управление имуществом казны РА» К. были заключены договоры о проведении экспертиз приобретаемых жилых помещений. Она совместно с экспертным учреждением выехала по указанным адресам, для того чтобы присутствовать от стороны заказчика и показать указанные жилые помещения экспертной организации, а также с ней выезжал инженер-строитель К., который имеет строительное образование и отвечает за сохранность спецжилфонда КУ РА «Управление имуществом казны РА». По готовности экспертиз выяснилось, что денежных средств на оплату экспертизы, проведенной по дому № 

<

адрес>, не хватило, и экспертное учреждение не предоставило экспертизу. Когда в КУ РА «Управление имуществом РА» поступили экспертизы по домам №, 9, 11 по 

<

адрес> в 

<

адрес>, Республики Алтай, то в них были указаны одинаковые нарушения и не соответствия построенных домов технической документации, а именно не соответствовала крыша и канализация, но руководством было принято решение о приобретении данных домов. ИП У. приехал по адресу: 

<

адрес>, где подписал акты приема передачи приобретаемых КУ РА «Управление имуществом казны РА» жилых помещений, также данные акты подписал и.о. директора КУ РА «Управление имуществом казны РА» К. Распоряжение об отнесении приобретенных жилых помещений выносит Министерство экономического развития РА на основании предоставленных им пакетов документов. Все акты приема передачи передаются в бухгалтерию КУ РА «Управление имуществом казны РА», которая оплачивает принятые и приобретенные жилые помещения по государственным контрактам. После приобретаемые жилые помещения ставятся на регистрационный учет Республики Алтай и оперативное управление КУ РА «Управление имуществом казны РА». При приобретении жилых помещений в 2022 году, а именно при приобретении жилых помещений, расположенных по адресам: 

<

адрес>, за организацию работы по формированию и предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Алтай отвечал заместитель директора КУ РА «Управление имуществом казны РА», то есть она. Она посчитала, что выявленные экспертизами нарушения не понесут угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому ею были подписаны акты приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай. Экспертное заключение приобретаемого 

<

адрес> она не видела, но зная, что строительство приобретаемого 

<

адрес> проводил один и тот же застройщик, полагала, что все выявленные техническим заключением недостатки идентичны, нарушения не понесут угрозу жизни и здоровью граждан. Она лично докладывала К. о том, что согласно проведенным техническим заключениям указанные жилые помещения не соответствуют технической документации и их нельзя было принимать и приобретать, пока поставщик данных жилых помещений не устранит все выявленные недостатки.

Из показаний свидетеля К. следует, что ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность директора КУ РА «Управление имуществом казны РА». В период его трудовой деятельности у него с момента трудоустройства было три заместителя. Заместитель В. отвечала за предоставление и содержание жилья, включенного в специализированный жилой фонд, предоставление в наем жилья из специализированного жилого фонда, формирование заявок на проведение аукционов для приобретения жилья из специализированного жилого фонда детям-сиротам и другие. Заместитель К. отвечал за хозяйственную деятельность Учреждения. Заместитель Г. являлся главным инженером. На период его отсутствия (отпуск, больничный) обязанности директора Учреждения исполнял К. на основании приказа Министерства экономического развития. Указаний В. принимать жилые помещения без проведения экспертизы, по которым экспертиза выявила несоответствие технической документации, и данные недостатки были не устранены, не давал, наоборот на планерках говорил, чтобы она не принимала жилые помещения, не соответствующие технической документации. В любом учреждении невыполнение планов - это негативный момент, но он придерживался убеждения, что лучше приобретать качественное и пригодное для проживания жилье. Невыполнение государственных программ, не освоение федеральных денежных средств, выделяемых в виде субсидий и субвенций означает, что должностное лицо не справилось с возложенными на него обязанностями, должностное лицо может быть привлечено к материальной, дисциплинарной ответственности и иным видам ответственности, вплоть до увольнения. В случае невыполнения заместителем директора КУ РА «Управление имуществом казны РА» В. планов по приобретению жилья для детей-сирот, к ней могли быть применены меры ответственности, а в случае качественного и своевременного приобретения жилых помещений для указанной категории граждан она могла быть поощрена, в том числе денежной премией. В 2022 году он совместно с В. выезжал на места строительства жилых помещений, которые было запланировано приобрести в 2022 году для детей-сирот, в том числе он приезжал в 

<

адрес> и видел, как проходит строительство домов по адресам: 

<

адрес>. С подрядчиками им проводились беседы о том, чтобы строящиеся им дома соответствовали техническим заданиям и давал указание В. продолжать контроль. Он говорил К. о том, что при исполнении обязанностей директора учреждения он несет ответственность за приобретение жилых помещений для детей-сирот. Он указаний К. подписывать документы, не глядя, не давал. 

Из показаний свидетеля Т. (т.4 л.д.1-12) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он назначен на должность министра Министерства экономического развития Республики Алтай. Мероприятия по обеспечению детей сирот реализовывались в рамках государственной программы Республики Алтай «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» Государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения», срок реализации программы 2019-2024 годы. Обязанности по формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включения и исключения жилого помещения из указанного специализированного жилищного фонда с мая 2021 года были возложены на КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай», которое является подведомственным Министерству экономического развития Республики Алтай. В целях обеспечения контроля качества и сроков выполнения графика строительных работ на уровне Правительства РА проходили еженедельные совещания с органами местного самоуправления в режиме видеоконференцсвязи о ходе строительства жилых помещений для детей-сирот, еженедельно по четвергам он лично проводил совещания с органами местного самоуправления в составе заместителей глав муниципальных образований, курирующих вопросы ЖКХ по вопросам выделения земельных участков для строительства жилья, подведения необходимой инфраструктуры, контроля качества строительства жилых помещений. Должностные лица КУ осуществляли выезды на строительные площадки с целью обсуждения с застройщиками вопросов строительства. Приобретение жилых помещений осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ на первичном и вторичном рынке. Указаний своим подчиненным работникам приобретать и принимать жилые помещения, не соответствующие техническому заданию, в том числе, расположенные по адресам 

<

адрес>, никогда не давал. 

Согласно показаниями свидетеля Б. (т. 4 л.д.13-23), с ДД.ММ.ГГГГ занимающего должность первого заместителя министра Минэкономразвития РА, в августе - сентябре 2023 года, проведя ревизию жилых помещений, предоставленных детям сиротам, он установил, что дома, в том числе по адресам: 

<

адрес>, в 2022 году были приняты и приобретены, а также предоставлены в наем детям-сиротам с отрицательными техническими заключениями, то есть жилые помещения не соответствовали технической документации, были непригодные для проживания и не должны были приниматься и приобретаться. О выявленных нарушениях он доложил министру экономического развития Республики Алтай Т., который ему ответил, что ничего страшного в этом нет, по данным домам необходимо обратиться в арбитражный суд. После чего он дал указание КУ РА «Управление имуществом казны РА» подготовить и направить в суд иски к поставщику данных жилых помещений, что и было сделано. 

Из показаний свидетеля Л. (т.4 л.д. 24-31) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности первого заместителя министра экономического развития Республики Алтай. Он курировал КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай», на которое с мая 2021 года возложены полномочия по формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

<

адрес>. С момента создания КУ РА «Управление имуществом казны РА» вся ответственность по приемке и приобретению жилых помещений для детей сирот лежала на КУ РА «Управление имуществом казны РА», а Министерство экономического развития Республики Алтай осуществляло курирование КУ РА «Управление имуществом казны РА». Жилые помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес>, принимались путем привлечения внешних экспертов, которые проводили технические заключения. Привлеченные эксперты осматривали жилые помещения единовременно. На проведение одной экспертизы по дому № по 

<

адрес> в 

<

адрес> не хватило денежных средств экспертизу у экспертного учреждения КУ РА «Управление имуществом казны РА» не смогло выкупить. С техническими заключениями, проведенными по указанным жилым помещениям, он ознакомлен не был. В период с мая по июль 2022 года он совместно с ФИО2 заходил в кабинет к министру Т., где он слышал, как Т. давались указания директору КУ РА «Управление имуществом казны РА» К. приобретать жилые помещения, расположенные в 

<

адрес>, которые имели недостатки и не соответствовали технической документации, при этом Т. говорил К., что к моменту приема передачи данных жилых помещений поставщик должен исправить выявленные недостатки в течение 20 дней согласно контракту. 

Из показаний свидетеля А. (т.4 л.д. 32-42), начальника отдела по регулированию контрактной системы и государственным закупкам Министерства экономического развития Республики Алтай с 2016 года, следует, что деятельность Минэкономразвития РА как уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2022 году регламентировалась постановлением Правительства Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ №, в котором определены функции Уполномоченного органа и государственных заказчиков Республики Алтай. К функциям Уполномоченного органа относятся: проверка заявки заказчика на соответствие Закону о контрактной системе 44-ФЗ, Закону о защите конкуренции №135-ФЗ; размещение извещения о закупке в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (далее- ЕИС); проведение комиссии на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подготовка и размещение протоколов подведения итогов аукциона в ЕИС. КУ РА «Управление имуществом казны РА» как государственный заказчик осуществляло обоснование начальной (максимальной) цены контракта, подготовку технического задания с указанием требуемых характеристик поставляемого жилого помещения, заключало государственный контракт и осуществляло действия по его исполнению (приемка жилого помещения, экспертиза в случае необходимости), оплату. Члены аукционной комиссии не контактируют с поставщиками жилых помещений, не участвуют в приемке жилых помещений. Формирование комиссии на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при поставке жилых помещений для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» (

<

адрес>, Республики Алтай) происходило в соответствии с приказом Минэкономразвития РА от ДД.ММ.ГГГГ №-ОД «О требованиях к комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для заказчиков Республики Алтай и признании утратившим силу приказа Министерства экономического развития Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ №-ОД». Согласно п. 11 вышеуказанного приказа состав комиссии действует на временной основе и формируется из служащих уполномоченного органа и представителей заказчика. Председателем комиссии является представитель заказчика. Комиссия сравнивает требования к описанию объекта закупки с предложением участника закупки, в случае соответствия технических характеристик происходит допуск заявки к участию в электронном аукционе. Полномочия комиссии заканчиваются подписанием итогового протокола. Заключение контракта, приемка товара, экспертиза товара, оплата являются полномочиями заказчика. В 2022 году заказчиком являлось КУ РА «Управление имуществом казны РА».

Свидетели П. (т. 4 л.д. 43-48) и Г. (т. 4 л.д. 49-53), сотрудники контрактной службы, дали аналогичные показания. 

Свидетель Р. (т. 4 л.д. 54-48) показала, что с 2012 года она занимает должность заместителя министра финансов Республики Алтай. В 2022 году формирование специализированного жилищного фонда осуществлялось за счет целевых средств федерального бюджета и средств республиканского бюджета. В денежном выражении размер субсидии бюджету Республики Алтай составил 110 319 400 рублей. Главным распорядителем бюджетных средств при формировании специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Республики Алтай в 2022 году являлось Министерство экономического развития РА. В соответствии с Соглашением, денежные средства, предназначенные на предоставление субсидии из бюджета РФ, фактически поступают в бюджет субъекта РФ после приобретения специализированных жилых помещений. Негативных последствия, в случае, если субсидия, предоставляемая из бюджета РФ, не была израсходована в полном объеме, не наступает для Республики Алтай. Однако, денежные средства, которые были доведены до региона в виде субсидии, но не были израсходованы в текущем году, не возвращаются в бюджет региона РФ на следующий год. 

Из показаний свидетеля Б. (т. 4 л.д. 104-108) следует, что с февраля 2022 года по апрель 2023 года он работал в должности начальника отдела по учету и предоставлению специализированного жилищного фонда КУ РА «Управление имуществом казны РА». Он являлся заместителем председателя комиссии по приемке и обследованию жилых помещений специализированного жилого фонда, приемке проектно-сметной документации и экспертиз. В составе комиссии на приемку жилых помещений, расположенных по адресам: 

<

адрес> он не выезжал, данные жилые помещения не видел, а в актах о приемке расписывался, находясь у себя в кабинете, по указанию В. От заместителя директора КУ РА «Управление имуществом казны РА» В. ему было известно, что дома соответствуют технической документации и пригодны для проживания человека. Указания писать в актах слова о том, что жилые помещения соответствуют проектной документации, требованиям контракта, то есть техническому заданию и пригодны для проживания, а также в заключениях писать о том, что жилые помещения соответствуют государственным контрактам и пригодны для проживания ему давала председатель комиссии В., которая говорили ему, что данное указание от министерства экономического развития Республики Алтай. На его вопрос о имеющихся недостатках в технических заключениях по жилым домам в 

<

адрес> №, 

<

адрес> №, 

<

адрес> №, 

<

адрес>, В. ему поясняла, что данные недостатки являются устранимыми, их позже устранит застройщик - поставщик жилых помещений. От В. было известно, что приемка данных жилых помещений стоит на контроле в Министерстве экономического развития 

<

адрес>, данные жилые дома необходимо принять и приобрести. 

Из показаний свидетеля К. (т. 4 л.д. 109-113) следует, что с декабря 2021 года по конец 2022 года он был трудоустроен в КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» специалистом спецжилфонда. В 2022 году выезжал совместно с экспертом с целью осмотра домов №№, 9, 11, 13 по 

<

адрес> в 

<

адрес> Республики Алтай ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотров жилых помещений в строящихся домах были выявлены недостатки и замечания, которые указаны в соответствующих актах. По приезду он докладывал о выявленных недостатках руководителям КУ РА «Управление имуществом казны РА», подробно рассказывая о выявленных недостатках, после чего оформлял акты и предоставлял их Б.

Свидетель М. (т. 4 л.д. 114-117) показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности ведущего специалиста по кадрам в КУ РА «Управление имуществом казны РА». Каких-либо должностных обязанностей по участию в приемочной комиссии при осуществлении приемки жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у нее никогда не было. Она была включена в состав указанной комиссии, был издан приказ. В составе комиссии на приемку жилых помещений, расположенных по адресам: 

<

адрес>, она не выезжала, данные жилые помещения не видела, а в актах о приемке расписывалась, находясь у себя в кабинете по указанию В. Ею неоднократно задавался вопрос руководству КУ РА «Управление имуществом казны РА», как она может принять жилые помещения, если не выезжала на место и не осматривала их, однако руководители ей говорили, что построенные жилые помещения соответствуют технической документации, по ним проведены технические заключения и данные жилые помещения необходимо принимать и приобретать в спецжилфонд, для дальнейшего предоставления детям-сиротам. 

Согласно показания свидетеля М. (т. 4 л.д. 118-121) она работала в должности специалиста отдела спецжилфорнда КУ РА «Управление имуществом казны РА». В ее должностные обязанности входило вывод жилых помещений из спецжилфонда и учет договоров социального найма с детьми-сиротами, которые прожили в жилых помещениях 5 лет, чтобы в дальнейшем дети сироты переводили данное жилье в свою собственность, также участие в приемочной комиссии осуществлении приемки жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей было обязательным. Она в составе комиссии на приемку жилых помещений, расположенных по адресам: 

<

адрес> не выезжала, и данные жилые помещения не видела, а в актах о приемке расписалась у себя в кабинете по указанию В.

Свидетель Ф. (т. 4 л.д.122-126) и Т. (т.4 л.д. 127-131) дали аналогичные показания как члены приемочной комиссии при осуществлении приемки инкриминируемых жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в КУ РА «Управление имуществом казны РА». 

Из показаний свидетеля Б. (т.4 л.д.132-135) следует, что она работала в должности специалиста по закупкам КУ РА «Управление имуществом казны РА». На сколько она помнит из-за того, что директор КУ РА «Управление имуществом казны РА» ушел на больничный, то ее назначили председателем закупочной комиссии. На указанной должности она изначально составляла аукционную документацию (проект договора, расчет начальной максимальной цены контракта, описание объекта закупки, требование к составу заявки). При этом техническое задание всегда составлял и предоставлял ей отдел по учету и предоставлению специализированного жилищного фонда КУ РА «Управление имуществом казны РА». После чего она создавала заявку в программе «АРМ» и в данной программе прикрепляла составленную ей аукционную документацию. Затем она отправляла указанную заявку на проверку в министерство экономического развития РА, которую вместе с другими направляемыми ей документами подписывали электронной подписью либо директор, либо лицо, исполняющее его обязанности. После того как министерство экономического развития РА принимало аукционную документацию, они направляли аукционную документацию в ЕИС. По окончанию сроков подачи заявок, поданные заявки рассматривались комиссией на соответствие требований документации. Затем по итогам закупочной комиссией составляется протокол и если были заявки от нескольких лиц, то проводится аукцион, а если заявку подало только одно лицо, то при соответствии требований документации с данным участником заключался государственный контракт, в связи с признанием закупки несостоявшейся, так как была подана единственная заявка. Государственный контракт с поставщиком составляла она. Заключение государственного контракта происходило в электронной форме. Государственный контракт направлялся поставщику через сайт zakupki.gov.ru в ЕИС госзакупки, поставщик предоставлял обеспечение исполнения контракта с подписанием государственного контракта. После чего данный государственный контракт подписывал электронно-цифровой подписью либо директор К., либо лицо, исполняющего его обязанности, К. С разрешения К. она иногда подписывала государственный контракты электронно-цифровой подписью К., которого в тот момент не было на работе, так как государственный контракт был изначально составлен на имя директора КУ РА «Управление имуществом казны РА» К. и оснований не подписывать данный государственный контракт не было согласно ФЗ-44. После подписания сам государственный контракт размещался в реестр государственных контрактов в ЕИС на сайте zakupki.gov.ru. После приемки жилых помещений документация о приемки размещалась в ЕИС на сайте zakupki.gov.ru сотрудниками отдела по учету и предоставлению специализированного жилищного фонда. 

Свидетель Л. (т.4 л.д.136-139) показала, что в должности главного бухгалтера КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» состоит с ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей на оплату стали поступать акты о приемке жилых помещений в 

<

адрес> Республики Алтай, сколько их было, она уже не помнит. Указанные акты (основания для оплаты) для оплаты она направила в Казначейство для постановки на денежное обязательство, это делается практически сразу, день в день. Как только Казначейством РА присвоен номер денежного обязательства, она производит оплату за счет средств Республиканского бюджета. Оплата производится следующим образом: формируется заявка на кассовый расход в бухгалтерской программе «1С бухгалтерия» в электронном виде, где указываются сведения о перечислении денежных средств с лицевого счета учреждения на расчетный счет, указанный в реквизитах контракта второй стороны контракта, при этом указывается назначение платежа, номер и дата контракта, вид расхода (с какого КБК, статью расхода). После этого данная кассовая заявка выгружается в систему удаленного финансового документооборота и подписывается имеющимися у них электронно-цифровыми подписями директора или и.о. директора К. На основании указанных заявок Управление федерального казначейства по 

<

адрес> формирует платежные поручения, на основании которых с лицевого счета учреждения на расчетный счет другой стороны контракта перечисляются денежные средства. В данном случае оплата У. летом 2022 года за поставку сиротских жилых помещений была произведена в полном объеме. 

Согласно показаниям свидетеля Ч. (т.4 л.д. 152-155), директора МКУ «Отдел архитектуры и градостроительства» МО «

<

адрес>», вопросом приобретения построенного жилья в целях формирования спецжилфонда занимаются представители соответствующих министерств Республики Алтай. 

<

адрес>ной администрации заканчивается на этапе предоставления разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию. ИП У. занимается строительством домов и строит дома для сирот. Пакеты документов (проект строительства, градостроительный план земельного участка, документы на земельный участок, учредительные документы), предоставленных У. для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию по домам и земельным участкам, расположенным по адресам: 

<

адрес>, 2, 3, 

<

адрес>, 2, 3, 4, 

<

адрес>, 2, 3, 4, находится в отделе архитектуры и градостроительства и служат основанием для получения разрешения на строительство. 

Свидетель Т. (т.4 л.д. 156-160) показала, что в МО «

<

адрес>» установлен порядок предоставления (выделения) земельных участков для строительства жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно которому из Министерства экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай на имя главы района приходит информационное письмо о том, что республиканскими властями планируется очередное предоставление жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения», в связи с чем, необходимо выделить земельные участки на территории 

<

адрес> (как правило, в 

<

адрес>) для строительства жилых домов. После получения указанных писем, отдел местного самоуправления, земельных и имущественных отношений МО «

<

адрес>» формирует земельные участки для строительства жилых домов, после чего объявляет аукцион на право заключения договора аренды земельного участка. По итогам аукциона земельный участок предоставляется победителю аукциона в аренду. Победитель аукциона является застройщиком. Застройщиком собирается необходимый пакет документов (проект строительства, градостроительный план земельного участка, документы на земельный участок, учредительные документы и т.д.), который предоставляется в МКУ «Отдел архитектуры и градостроительства» МО «

<

адрес>», который проверяет документы, и, в случае соответствия всех документов, застройщику отделом архитектуры и градостроительства выдается разрешение на строительство, после чего застройщик за счет собственных средств осуществляет строительство жилого помещения. После завершения строительства, застройщик также собирает необходимый пакет документов и получает от отдела архитектуры и градостроительства разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, одновременно регистрируя право собственности. 

Свидетель Т. (т. 4 л.д. 161-165) дала аналогичные показания.

Из показаний свидетеля У. (т. 4 л.д. 166-172) следует, что он является индивидуальным предпринимателем. По специальности он учитель физической культуры, имеет среднее педагогическое образование. Строительством жилых домов он занимался с 2015 года. Строил он силами привлеченных работников. Контроль за строительством осуществлял лично. В период с 2015 года по 2022 год он построил 17 четырехквартирных жилых домов. Все жилые помещения он строил на свои денежные средства и брал кредиты в банках, а затем построенные жилые дома он продавал. Перед началом строительства он сначала на аукционе выигрывал торги по получению в аренду земельных участков. Он оплачивал аренду и начинал строительство жилых домов. Проектно-сметную документацию по каждому жилому дому ему разрабатывал проектировщик. В отделе капитального строительства он получал разрешение на строительство многоквартирного жилого дома. А затем он начинал строить многоквартирные жилые дома. Первые построенные им жилые дома он продал через аукцион министерству регионального развития Республики Алтай, данные жилые дома были приобретены для предоставления жилых помещений детям-сиротам по результатам аукциона. После того как он выиграл аукцион, между ним и Министерством экономического развития Республики Алтай заключались государственные контракты, после чего данные дома принимала комиссия, а затем подписывались акты приема-передачи данных домов и затем ему на счет поступали денежные средства. На момент продажи и приема передачи в КУ РА «Управление имуществом казны РА» домов по адресам: 

<

адрес>, ему было известно о том, что построенные и продаваемые им жилые помещения не соответствуют технической документации, это было отражено в технических заключениях, которые проводили эксперты, приглашенные КУ РА «Управление имуществом казны РА», но он не исправляя данные недостатки, продал указанные жилые помещения КУ РА «Управление имуществом казны РА». Оплата за жилые помещения КУ РА «Управление имуществом казны РА» произведена с ним в полном объеме. 

Оценивая показания потерпевших и свидетелей, суд приходит к выводу, что они являются логичными, последовательными, взаимодополняющими, согласуются между собой, оснований сомневаться в объективности и беспристрастности допрошенных лиц, не имеется, не установлено судом и оснований для оговора подсудимого. 

Помимо изложенного, вина К. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается письменными доказательствами по делу.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.177-181) в КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» изъяты учетные дела: Т., А., С., Т., Б., Ч., Т., С., С., С., К. и К., после осмотрены (т.4 л.д.182-213, т.5 л.д. 1-252, т.6 л.д.1-253, т. 7 л.д. 1-255, т. 8 л.д. 1-75), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д.76-80).

Протоколом осмотра установлено, что учетные дела содержат:

1) - государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» и У., на поставку жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 2 404 809 рублей;

- акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, подписанный членами комиссии – Т., М., Ф., заместителем председателя комиссии – Б., председателем комиссии В., утвержден и.о. директора КУ К., согласно которому жилое помещение соответствует требованиям контракта и пригодно для проживания; 

- акт приема-передачи жилого помещения по адресу: 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный К. с одной стороны, У. – с другой; 

- договор найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от ДД.ММ.ГГГГ с Б. о предоставлении ему жилого помещения по адресу: 

<

адрес>; 

2) - государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» и У., на поставку жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 2 404 809 рублей;

- акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, подписанный членами комиссии – Т., М., Ф., заместителем председателя комиссии – Б., председателем комиссии В., утвержден и.о. директора КУ К. согласно которому жилое помещение соответствует требованиям контракта и пригодно для проживания; 

- акт приема-передачи жилого помещения по адресу: 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный К. с одной стороны, У. – с другой; 

- договор найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от ДД.ММ.ГГГГ с Т. о предоставлении ему жилого помещения по адресу: 

<

адрес>; 

3) - государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» и У., на поставку жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 2 404 809 рублей;

- акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, подписанный членами комиссии – Т., М., Ф., заместителем председателя комиссии – Б., председателем комиссии В., утвержден и.о. директора КУ К., согласно которому жилое помещение соответствует требованиям контракта и пригодно для проживания; 

- акт приема-передачи жилого помещения по адресу: 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный К. с одной стороны, У. – с другой; 

- договор найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от ДД.ММ.ГГГГ с А. о предоставлении ей жилого помещения по адресу: 

<

адрес>; 

4) - государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» и У., на поставку жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 2 404 809 рублей;

- акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, подписанный членами комиссии – Т., М., Ф., заместителем председателя комиссии – Б., председателем комиссии В., утвержден и.о. директора КУ К., согласно которому жилое помещение соответствует требованиям контракта и пригодно для проживания; 

- акт приема-передачи жилого помещения по адресу: 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный К. с одной стороны, У. – с другой; 

- договор найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от ДД.ММ.ГГГГ с С. (А.) М.В. о предоставлении ей жилого помещения по адресу: 

<

адрес>. 

5) - государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» и У., на поставку жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 2 404 809 рублей;

- акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, подписанный членами комиссии – Т., М., Ф., заместителем председателя комиссии – Б., председателем комиссии В., утвержден и.о. директора КУ К., согласно которому жилое помещение соответствует требованиям контракта и пригодно для проживания; 

- акт приема-передачи жилого помещения по адресу: 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный К. с одной стороны, У. – с другой; 

- договор найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от ДД.ММ.ГГГГ с Ч. о предоставлении ей жилого помещения по адресу: 

<

адрес>. 

6)- государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» и У., на поставку жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 2 404 809 рублей;

- акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, подписанный членами комиссии – Т., М., Ф., заместителем председателя комиссии – Б., председателем комиссии В., утвержден и.о. директора КУ К. согласно которому жилое помещение соответствует требованиям контракта и пригодно для проживания; 

- акт приема-передачи жилого помещения по адресу: 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный К. с одной стороны, У. – с другой; 

- договор найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от ДД.ММ.ГГГГ с С. о предоставлении ему жилого помещения по адресу: 

<

адрес>; 

7) - государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» и У., на поставку жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 2 404 809 рублей;

- акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, подписанный членами комиссии – Т., М., Ф., заместителем председателя комиссии – Б., председателем комиссии В., утвержден и.о. директора КУ К., согласно которому жилое помещение соответствует требованиям контракта и пригодно для проживания; 

- акт приема-передачи жилого помещения по адресу: 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный К. с одной стороны, У. – с другой; 

- договор найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от ДД.ММ.ГГГГ с Т. о предоставлении ей жилого помещения по адресу: 

<

адрес>; 

8) - государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КУ РА «Управление имуществом казны РА» и У., на поставку жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 2 404 809 рублей;

- акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, подписанный членами комиссии – Т., М., Ф., заместителем председателя комиссии – Б., председателем комиссии В., утвержден и.о. директора КУ К., согласно которому жилое помещение соответствует требованиям контракта и пригодно для проживания; 

- акт приема-передачи жилого помещения по адресу: 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный К. с одной стороны, У. – с другой; 

- договор найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от ДД.ММ.ГГГГ с С. о предоставлении ей жилого помещения по адресу: 

<

адрес>.;

9) - государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» и У., на поставку жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 2 404 809 рублей;

- акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, подписанный членами комиссии – Т., М., Ф., заместителем председателя комиссии – Б., председателем комиссии В., утвержден и.о. директора КУ К., согласно которому жилое помещение соответствует требованиям контракта и пригодно для проживания; 

- акт приема-передачи жилого помещения по адресу: 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный К. с одной стороны, У. – с другой; 

- договор найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от ДД.ММ.ГГГГ с К. о предоставлении ей жилого помещения по адресу: 

<

адрес>; 

10) - государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КУ РА «Управление имуществом казны РА» и У. на поставку жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 2 404 809 рублей;

- акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, подписанный членами комиссии Т., М., Ф., заместителем председателя комиссии – Б., председателем комиссии В., утвержден и.о. директора КУ К. согласно которому жилое помещение соответствует требованиям контракта и пригодно для проживания; 

- акт приема-передачи жилого помещения по адресу: 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный К. с одной стороны, У. – с другой; 

- договор найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от ДД.ММ.ГГГГ с К. о предоставлении ему жилого помещения по адресу: 

<

адрес>; 

11) - государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» и У., на поставку жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 2 404 809 рублей;

- акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, подписанный членами комиссии Т., М., Ф., заместителем председателя комиссии – Б., председателем комиссии В., утвержден и.о. директора КУ К., согласно которому жилое помещение соответствует требованиям контракта и пригодно для проживания; 

- акт приема-передачи жилого помещения по адресу: 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный К. с одной стороны, У. – с другой; 

- договор найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от ДД.ММ.ГГГГ с С. о предоставлении ей жилого помещения по адресу: 

<

адрес>; 

12) - государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КУ РА «Управление имуществом казны РА» и У. на поставку жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 2 404 809 рублей;

- акт приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, подписанный членами комиссии – Т., М., Ф., заместителем председателя комиссии – Б., председателем комиссии В., утвержден и.о. директора КУ К., согласно которому жилое помещение соответствует требованиям контракта и пригодно для проживания; 

- акт приема-передачи жилого помещения по адресу: 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный К. с одной стороны, У. – с другой; 

- договор найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от ДД.ММ.ГГГГ с Т. о предоставлении ему жилого помещения по адресу: 

<

адрес>. 

Распоряжением Министерства экономического развития Республики Алтай № от ДД.ММ.ГГГГ «Об отнесении жилых помещений к специализированному жилищному фонду Республики Алтай» (т.13 л.д.96-97), жилые помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес>; 

<

адрес>, отнесены к специализированному жилому фонду для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. 

Распоряжением Министерства экономического развития Республики Алтай № от ДД.ММ.ГГГГ «Об отнесении жилых помещений к специализированному жилищному фонду Республики Алтай» (т.13 л.д.92-93), жилые помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес>, отнесены к специализированному жилому фонду для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. 

Из технического заключения № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.266-307) следует, что в доме по адресу: 

<

адрес> требуется замена крыши с несущими элементами, кровельного покрытия и перенос выгребной ямы на расстояние не менее 10 метров. После устранения выявленных отклонений от требований нормативной документации, жилой дом будет пригодным для постоянного проживания человека. 

Согласно техническому заключению № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.47-88) в доме по адресу: 

<

адрес> требуется замена крыши с несущими конструкциями, кровельного покрытия и перенос выгребной ямы на расстояние не менее 10 метров. После устранения выявленных отклонений от требований нормативной документации, жилой дом будет пригодным для постоянного проживания человека.

Из технического заключения № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.150-189) следует, что в доме по адресу: 

<

адрес>, 2, 3, 4 требуется замена крыши, кровельного покрытия и перенос выгребной ямы на расстояние не менее 10 метров. После устранения выявленных отклонений от требований нормативной документации, жилой дом будет пригодным для постоянного проживания человека.

Платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» перечислены У. денежные средства в полном объеме во исполнение указанных государственных контрактов, которые осмотрены (т.8 л.д.134-141), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д.174-178).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 164-269) в 

<

адрес> жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, выявлены следующие недостатки: 

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции наружных стен исследуемых квартир в уровне железобетонного пояса составляет 3,682 м2•°С/Вт, что менее его нормированного значения, которое составляет 4,218 м2•°С/Вт, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции чердачного перекрытия исследуемых квартир составляет 3,013 м2•°С/Вт, что менее его нормированного значения, которое составляет 5,526 м2•°С/Вт, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции заполнения оконных проемов исследуемых квартир менее нормированного значения, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- стены выполнены кладкой блоками из ячеистого бетона на цементно-песчаном растворе, номинальная толщина стен составляет 300 мм, что не соответствует п.5.8.4. Альбому технических решений по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7, 8, 9 баллов, этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения В3,5 D600. Шифр: АТР БГБ 3.1-2015 (толщина наружных стен должна приниматься по теплотехническому расчету согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», но не менее 400 мм);

- в результате механического воздействия на бетон блока острым металлическим предметом (кухонным ножом) – бетон легко режется, при приложении к ножу слабого физического воздействия; наиболее вероятно, блоки выполнены из теплоизоляционного ячеистого бетона по ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия» с классом блоков по средней плотности не выше D400 (400 кг/м3), что не соответствует требованиям п.6.14.4. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»: «Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса применяют следующие изделия и материалы …, в) для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже B3,5, марок по средней плотности не ниже D600; для самонесущих стен - классов по прочности на сжатие не ниже B2,5, марок по средней плотности не ниже D500);

- поверх кладки стен выполнен монолитный железобетонный пояс, ширина пояса составляет 300 мм, высота пояса составляет порядка 10 см, что не соответствует требованиям п.6.14.12. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) следует устраивать, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100 - 150 мм. Высота пояса должна быть не менее 150 мм, класс бетона - не ниже B12,5);

- помимо железобетонного пояса, иные железобетонные включения (сердечники) в составе стен жилого дома отсутствуют, что не соответствует требованиям п.6.14.14. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (сейсмостойкость каменных стен здания следует повышать сетками из арматуры, созданием комплексной конструкции, предварительным напряжением кладки или другими экспериментально обоснованными методами. … Вертикальные железобетонные элементы (сердечники) должны соединяться с антисейсмическими поясами. Железобетонные включения в кладку комплексных конструкций, открытые не менее чем с одной стороны, следует устраивать с минимальным размером сечения не менее 120 мм. Бетон включений должен быть класса не ниже B12,5, кладка должна выполняться на растворе марки не ниже М50, а количество продольной арматуры не должно превышать 0,8% площади сечения бетона простенков); отсутствие в составе стен жилого дома иных железобетонных включений, не соответствует п.5.9.3. и п.5.9.5. Альбома технических решений по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7, 8, 9 баллов, этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения В3,5 D600. Шифр: АТР БГБ 3.1-2015 (в наружных и внутренних несущих стенах должны предусматриваться железобетонные сердечники. Сердечники следует располагать от внутреннего угла здания на расстоянии не менее 0,625 м и не более 1,25 м. Расстояние между сердечниками не должно превышать 3 м. Дверные и оконные проемы в несущих стенах должны иметь железобетонное обрамление, соединяемое с антисейсмическим поясом);

- чердачное перекрытие – дощатое, выполнено подшивкой с нижней стороны деревянных балок перекрытия. Балки перекрытия выполнены с использованием брусьев номинальным сечением 100*150 мм, номинальный шаг балок составляет порядка 1000 мм. Поверх дощатого перекрытия уложен слой пароизоляционного материала типа «Изоспан В» и слой утеплителя из древесной щепы с подсыпкой сверху грунтом, что не соответствует требованиям п.6.3.6. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (в зданиях до двух этажей включительно для площадок с сейсмичностью 7 баллов и одноэтажных зданиях для площадок сейсмичностью 8 баллов при расстояниях между стенами не более 6 м в обоих направлениях допускается устройство деревянных перекрытий (покрытий). Балки перекрытий (покрытий) следует конструктивно связывать с антисейсмическим поясом и устраивать по ним сплошной дощатый диагональный настил);

- при строительстве жилого дома в полном объеме не учитывались требования СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», что не соответствует требованиям п.6.5. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (проектирование, строительство и реконструкцию индивидуальных и блокированных жилых домов в сейсмических районах следует осуществлять по СП 14.13330);

- стыки полотнищ пароизоляционного материала типа «Изоспан В» не проклеены липкими лентами, что не соответствует требованиям п.9.59. СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80» (пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов. При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и внутренней обшивкой);

- крыша – чердачная двухскатная, конструкции деревянные, часть несущих элементов крыши имеет острый обзол, и соответственно, относится к IV сорту древесины, что не соответствует требованиям обязательного Приложения к ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» (пиломатериалы IV сорта применяются для использования на малоответственные детали в строительстве, раскроя на мелкие заготовки различного назначения);

- кровля – стальные профилированные листы с декоративным покрытием по деревянной разреженной обрешетке, толщина кровельных листов составляет 0,31 мм, что не соответствует требованиям п.5.1.6. ГОСТ 24045-2016 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия» (толщину материала профилей t без учета толщины цинкового и лакокрасочного покрытия следует принимать от 0,5 до 1,5 мм);

- на кровле исследуемого жилого дома отсутствуют снегозадерживающие устройства, что не соответствует требованиям п.9.11. СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (на кровлях зданий с наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или несущим конструкциям крыши);

- на кровле исследуемого жилого дома отсутствуют элементы безопасности кровли, что не соответствует требованиям п.4.8. СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (при проектировании кровель необходимо предусматривать ограждения и специальные элементы безопасности, к которым относятся крюки для навешивания лестниц, элементы для крепления страховочных тросов и снегозадержания, ступени, подножки, стационарные лестницы и ходовые трапы, эвакуационные платформы, элементы молниезащиты зданий и др.);

- вдоль стен дома выполнена бетонная отмостка, шириной порядка 600 мм, в конструкции отмостки отсутствуют деформационные швы, что привело к образованию трещин в теле бетона отмостки, что не соответствует требованиям п.3.9.2. Типовой технологической карте «Устройство отмостки с покрытием из монолитного железобетона» (чтобы во время холодов бетон не растрескался, отмостку необходимо разделить деформационными швами с шагом 2,5 м);

- выпуск системы канализации осуществляется в индивидуальные подземные выгребы (на каждую квартиру отдельный выгреб), выполненные из сборного железобетона. Расстояния от выгребов до стен жилого дома составляет от 2,8 м до 3,1 м, что не соответствует требованиям п.19. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов - не менее 20 метров);

- холодное водоснабжение квартир – индивидуальное, осуществляется из водонапорной скважины, посредством станций погружного насоса. Согласно пояснениям, полученным в ходе проведения экспертного осмотра, на четыре квартиры жилого дома приходится одна скважина, что не соответствует условиям Государственных контрактов на поставку жилых помещений для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (в каждой квартире должна быть система централизованного водоснабжения либо индивидуальная водозаборная скважина);

- электропроводка в чердачном помещении выполнена открытой прокладкой без креплений и защитных оболочек. Электропроводка выполнена кабелями с алюминиевыми жилами марки «СИП…» по ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия», что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6 (открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях);

- вводы системы электроснабжения в квартиры жилого дома расположены в помещениях санузлов. Высота узлов ввода кабелей системы электроснабжения в помещения санузлов составляет порядка 800 мм, что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6 (вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания. Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м);

- к щиткам системы электроснабжения квартир подведены незащищенные изолированные кабели с алюминиевыми жилами марки «СИП», высота данных кабелей над уровнем пола составляет менее 2,75 м, что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- в составе системы электроснабжения жилого дома отсутствуют устройства защитного отключения, что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (в групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА) и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА);

- заземление щитков системы электроснабжения жилого дома отсутствует, что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7;

- в помещениях неотапливаемых веранд электропроводка светильников выполнена скрытой прокладкой (в гофрированных ПВХ трубках) под облицовкой потолков, выполненной из горючего материала (плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB), что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов, в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение;

- отопление – индивидуальное печное. Печи расположены в кухнях квартир, при этом, печь каждой из квартир фактически отапливает по 4 помещения (жилая комната, кухня, прихожая и совмещенный санузел), что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.5. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже);

- в узлах пересечения дымоходов с чердачным перекрытием выполнены разделки (местное уширение кирпичной кладки), величина разделок составляет 120 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.14. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с Приложением Б. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Б.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с подпунктом "б" пункта 5.21.);

- стенки дымовых каналов печей выполнены с использованием кирпичей, уложенных на ребро, то есть, фактически, толщина стенок дымовых каналов составляет 65 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.11. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками);

- части печей, ориентированные в сторону жилых комнат располагаются в проемах, выполненных в перегородках (конструкция перегородок описана выше по тексту) между кухнями и жилыми комнатами, при этом, расстояние в свету от отдельных кромок проемов до поверхностей кладки печей составляет менее 100 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.17. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (отступку следует принимать в соответствии с Приложением Б, а для печей и дымовых каналов заводского изготовления - по документации завода-изготовителя. Требуемый размер отступки для стенки печи толщиной 65 мм до не защищенной от возгорания поверхности стены из горючих материалов составляет 320 мм);

- перед топочными дверцами печей поверх покрытия пола из линолеума расположены металлические листы с номинальными размерами 500*600 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.21. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (конструкции зданий следует защищать от возгорания: а) пол из горючих материалов под топочной дверкой - металлическим листом размером 700*500 мм по асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи).

Проживание в 

<

адрес> жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, создает, угрозу для жизни и здоровья граждан, кварира являются непригодной для проживания, как на дату проведения экспертного осмотра, так и на дату заключения Государственного контракта. 

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 6-111) в квартирах №, №, №, № жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, выявлены следующие недостатки: 

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции наружных стен исследуемых квартир в уровне железобетонного пояса составляет 3,682 м2•°С/Вт, что менее его нормированного значения, которое составляет 4,218 м2•°С/Вт, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции чердачного перекрытия исследуемых квартир составляет 3,013 м2•°С/Вт, что менее его нормированного значения, которое составляет 5,526 м2•°С/Вт, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции заполнения оконных проемов исследуемых квартир менее нормированного значения, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- стены выполнены кладкой блоками из ячеистого бетона на цементно-песчаном растворе, номинальная толщина стен составляет 300 мм, что не соответствует п.5.8.4. Альбому технических решений по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7, 8, 9 баллов, этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения В3,5 D600. Шифр: АТР БГБ 3.1-2015 (толщина наружных стен должна приниматься по теплотехническому расчету согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», но не менее 400 мм);

- в результате механического воздействия на бетон блока острым металлическим предметом (кухонным ножом) – бетон легко режется, при приложении к ножу слабого физического воздействия. Исходя из вышеизложенного, наиболее вероятно, блоки выполнены из теплоизоляционного ячеистого бетона по ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия» с классом блоков по средней плотности не выше D400 (400 кг/м3), что не соответствует требованиям п.6.14.4. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»;

- поверх кладки стен выполнен монолитный железобетонный пояс, ширина пояса составляет 300 мм, высота пояса составляет порядка 12 см, что не соответствует требованиям п.6.14.12. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) следует устраивать, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100 - 150 мм. Высота пояса должна быть не менее 150 мм, класс бетона - не ниже B12,5);

- помимо железобетонного пояса, иные железобетонные включения (сердечники) в составе стен жилого дома отсутствуют, что не соответствует требованиям п.6.14.14. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»;

- чердачное перекрытие – дощатое, выполнено подшивкой с нижней стороны деревянных балок перекрытия. Балки перекрытия выполнены с использованием брусьев номинальным сечением 100*150 мм, номинальный шаг балок составляет порядка 1000 мм. Поверх дощатого перекрытия уложен слой пароизоляционного материала типа «Изоспан В» и слой утеплителя из древесной щепы с подсыпкой сверху грунтом, что не соответствует требованиям п.6.3.6. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (в зданиях до двух этажей включительно для площадок с сейсмичностью 7 баллов и одноэтажных зданиях для площадок сейсмичностью 8 баллов при расстояниях между стенами не более 6 м в обоих направлениях допускается устройство деревянных перекрытий (покрытий). Балки перекрытий (покрытий) следует конструктивно связывать с антисейсмическим поясом и устраивать по ним сплошной дощатый диагональный настил);

- при строительстве жилого дома в полном объеме не учитывались требования СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», что не соответствует требованиям п.6.5. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (проектирование, строительство и реконструкцию индивидуальных и блокированных жилых домов в сейсмических районах следует осуществлять по СП 14.13330);

- стыки полотнищ пароизоляционного материала типа «Изоспан В» не проклеены липкими лентами, что не соответствует требованиям п.9.59. СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80» (пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов. При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и внутренней обшивкой);

- крыша – чердачная двухскатная, конструкции деревянные, часть несущих элементов крыши имеет острый обзол, и соответственно, относится к IV сорту древесины, что не соответствует требованиям обязательного Приложения к ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» (пиломатериалы IV сорта применяются для использования на малоответственные детали в строительстве, раскроя на мелкие заготовки различного назначения);

- кровля – стальные профилированные листы с декоративным покрытием по деревянной разреженной обрешетке, толщина кровельных листов составляет 0,32 мм, что не соответствует требованиям п.5.1.6. ГОСТ 24045-2016 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия» (толщину материала профилей t без учета толщины цинкового и лакокрасочного покрытия следует принимать от 0,5 до 1,5 мм);

- на кровле исследуемого жилого дома отсутствуют снегозадерживающие устройства, что не соответствует требованиям п.9.11. СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (на кровлях зданий с наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или несущим конструкциям крыши);

- на кровле исследуемого жилого дома отсутствуют элементы безопасности кровли, что не соответствует требованиям п.4.8. СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (при проектировании кровель необходимо предусматривать ограждения и специальные элементы безопасности, к которым относятся крюки для навешивания лестниц, элементы для крепления страховочных тросов и снегозадержания, ступени, подножки, стационарные лестницы и ходовые трапы, эвакуационные платформы, элементы молниезащиты зданий и др.);

- вдоль стен дома выполнена бетонная отмостка, шириной порядка 630 мм, в конструкции отмостки отсутствуют деформационные швы, что привело к образованию трещин в теле бетона отмостки, что не соответствует требованиям п.3.9.2. Типовой технологической карте «Устройство отмостки с покрытием из монолитного железобетона» (чтобы во время холодов бетон не растрескался, отмостку необходимо разделить деформационными швами с шагом 2,5 м);

- выпуск системы канализации осуществляется в индивидуальные подземные выгребы (на каждую квартиру отдельный выгреб), выполненные из сборного железобетона. Расстояния от выгребов до стен жилого дома составляет от 3,6 м до 4,0, что не соответствует требованиям п.19. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов - не менее 20 метров);

- холодное водоснабжение квартир – индивидуальное, осуществляется из водонапорной скважины, посредством станций погружного насоса. Согласно пояснениям, полученным в ходе проведения экспертного осмотра, на четыре квартиры жилого дома приходится одна скважина, что не соответствует условиям Государственных контрактов на поставку жилых помещений для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» № от 2022 г., № от 2022 г., № от 2022 г. и № от 2022 г. (в каждой квартире должна быть система централизованного водоснабжения либо индивидуальная водозаборная скважина);

- электропроводка в чердачном помещении выполнена открытой прокладкой без креплений и защитных оболочек. Электропроводка выполнена кабелями с алюминиевыми жилами марки «СИП…» по ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия», что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6 (открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях);

- вводы системы электроснабжения в квартиры жилого дома расположены в помещениях санузлов. Высота узлов ввода кабелей системы электроснабжения в помещения санузлов составляет порядка 1000 мм, что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6 (вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания. Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м);

- к щиткам системы электроснабжения квартир подведены незащищенные изолированные кабели с алюминиевыми жилами марки «СИП», высота данных кабелей над уровнем пола составляет менее 2,75 м, что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- в составе системы электроснабжения жилого дома отсутствуют устройства защитного отключения, что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (в групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА) и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА);

- заземление щитков системы электроснабжения жилого дома отсутствует, что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7;

- в помещениях неотапливаемых веранд электропроводка светильников выполнена скрытой прокладкой (в гофрированных ПВХ трубках) под облицовкой потолков, выполненной из горючего материала (плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB), что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов, в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение);

- отопление – индивидуальное печное. Печи расположены в кухнях квартир, при этом, печь каждой из квартир фактически отапливает по 4 помещения (жилая комната, кухня, прихожая и совмещенный санузел), что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.5. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже);

- в узлах пересечения дымоходов с чердачным перекрытием выполнены разделки (местное уширение кирпичной кладки), величина разделок составляет 120 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.14. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с Приложением Б. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Б.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с подпунктом "б" пункта 5.21.);

- стенки дымовых каналов печей выполнены с использованием кирпичей, уложенных на ребро, то есть, фактически, толщина стенок дымовых каналов составляет 65 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.11. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками);

- части печей, ориентированные в сторону жилых комнат располагаются в проемах, выполненных в перегородках (конструкция перегородок описана выше по тексту) между кухнями и жилыми комнатами, при этом, расстояние в свету от отдельных кромок проемов до поверхностей кладки печей составляет менее 100 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.17. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (отступку следует принимать в соответствии с Приложением Б, а для печей и дымовых каналов заводского изготовления - по документации завода-изготовителя. Требуемый размер отступки для стенки печи толщиной 65 мм до не защищенной от возгорания поверхности стены из горючих материалов составляет 320 мм);

- перед топочными дверцами печей поверх покрытия пола из линолеума расположены металлические листы с номинальными размерами 500*630 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.21. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (конструкции зданий следует защищать от возгорания: а) пол из горючих материалов под топочной дверкой - металлическим листом размером 700*500 мм по асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи);

- строительные конструкции жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не соответствуют требованиям СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», то есть, в условия сейсмических нагрузок (при воздействии на исследуемый жилой дом сейсмической нагрузки 9 баллов по шкале MSK-64) строительные конструкции жилого дома не способны обеспечить надежность, прочность и устойчивость жилого дома, а соответственно безопасность его пользователей (данные обстоятельства также не отвечают требованиям Статьи 7. Федерального закона №384-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»);

- элементы системы электроснабжения жилого дома (в части отсутствия элементов (система заземления, устройства защитного отключения) исключающих поражение электрическим током, не соответствуют требованиям ПУЭ «Правила устройства электроустановок», а соответственно, и требованиям Статьи 11. Федерального закона №384-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- элементы системы электроснабжения жилого дома (в части способов прокладки электропроводки в чердачном помещении и под облицовкой потолков в не отапливаемых верандах) не соответствуют требованиям ПУЭ «Правила устройства электроустановок», а соответственно, и требованиям Статьи 5. Федерального закона №123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности);

- отопительные печи жилого дома не соответствуют требованиям СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», а соответственно, и требованиям Статьи 5. Федерального закона №123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности);

Проживание в квартирах №, №, №, № жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, создает угрозу для жизни и здоровья граждан, данные жилые помещения являются непригодными для проживания, как на дату проведения экспертного осмотра, так и на дату заключения Государственных контрактов. 

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 117-221) в квартирах №, №, №, № жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, выявлены следующие недостатки: 

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции наружных стен исследуемых квартир в уровне железобетонного пояса составляет 3,682 м2•°С/Вт, что менее его нормированного значения, которое составляет 4,218 м2•°С/Вт, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений. Расчет нормированного и приведенного значений сопротивления теплопередаче наружных стен для 

<

адрес> приведен в Приложении № к настоящему экспертному заключению);

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции чердачного перекрытия исследуемых квартир составляет 3,013 м2•°С/Вт, что менее его нормированного значения, которое составляет 5,526 м2•°С/Вт, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции заполнения оконных проемов исследуемых квартир менее нормированного значения, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- стены выполнены кладкой блоками из ячеистого бетона на цементно-песчаном растворе, номинальная толщина стен составляет 300 мм, что не соответствует п.5.8.4. Альбому технических решений по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7, 8, 9 баллов, этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения В3,5 D600. Шифр: АТР БГБ 3.1-2015 (толщина наружных стен должна приниматься по теплотехническому расчету согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», но не менее 400 мм);

- в результате механического воздействия на бетон блока острым металлическим предметом (кухонным ножом) – бетон легко режется, при приложении к ножу слабого физического воздействия; наиболее вероятно, блоки выполнены из теплоизоляционного ячеистого бетона по ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия» с классом блоков по средней плотности не выше D400 (400 кг/м3), что не соответствует требованиям п.6.14.4. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»: «Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса применяют следующие изделия и материалы …, в) для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже B3,5, марок по средней плотности не ниже D600; для самонесущих стен - классов по прочности на сжатие не ниже B2,5, марок по средней плотности не ниже D500);

- поверх кладки стен выполнен монолитный железобетонный пояс, ширина пояса составляет 300 мм, высота пояса составляет порядка 10 см, что не соответствует требованиям п.6.14.12. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) следует устраивать, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100 - 150 мм. Высота пояса должна быть не менее 150 мм, класс бетона - не ниже B12,5);

- помимо железобетонного пояса, иные железобетонные включения (сердечники) в составе стен жилого дома отсутствуют, что не соответствует требованиям п.6.14.14. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (сейсмостойкость каменных стен здания следует повышать сетками из арматуры, созданием комплексной конструкции, предварительным напряжением кладки или другими экспериментально обоснованными методами. … Вертикальные железобетонные элементы (сердечники) должны соединяться с антисейсмическими поясами. Железобетонные включения в кладку комплексных конструкций, открытые не менее чем с одной стороны, следует устраивать с минимальным размером сечения не менее 120 мм. Бетон включений должен быть класса не ниже B12,5, кладка должна выполняться на растворе марки не ниже М50, а количество продольной арматуры не должно превышать 0,8% площади сечения бетона простенков); отсутствие в составе стен жилого дома иных железобетонных включений, не соответствует п.5.9.3. и п.5.9.5. Альбома технических решений по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7, 8, 9 баллов, этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения В3,5 D600. Шифр: АТР БГБ 3.1-2015 (в наружных и внутренних несущих стенах должны предусматриваться железобетонные сердечники. Сердечники следует располагать от внутреннего угла здания на расстоянии не менее 0,625 м и не более 1,25 м. Расстояние между сердечниками не должно превышать 3 м. Дверные и оконные проемы в несущих стенах должны иметь железобетонное обрамление, соединяемое с антисейсмическим поясом);

- чердачное перекрытие – дощатое, выполнено подшивкой с нижней стороны деревянных балок перекрытия. Балки перекрытия выполнены с использованием брусьев номинальным сечением 100*150 мм, номинальный шаг балок составляет порядка 1000 мм. Поверх дощатого перекрытия уложен слой пароизоляционного материала типа «Изоспан В» и слой утеплителя из древесной щепы с подсыпкой сверху грунтом, что не соответствует требованиям п.6.3.6. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (в зданиях до двух этажей включительно для площадок с сейсмичностью 7 баллов и одноэтажных зданиях для площадок сейсмичностью 8 баллов при расстояниях между стенами не более 6 м в обоих направлениях допускается устройство деревянных перекрытий (покрытий). Балки перекрытий (покрытий) следует конструктивно связывать с антисейсмическим поясом и устраивать по ним сплошной дощатый диагональный настил);

- при строительстве жилого дома в полном объеме не учитывались требования СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», что не соответствует требованиям п.6.5. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (проектирование, строительство и реконструкцию индивидуальных и блокированных жилых домов в сейсмических районах следует осуществлять по СП 14.13330);

- стыки полотнищ пароизоляционного материала типа «Изоспан В» не проклеены липкими лентами, что не соответствует требованиям п.9.59. СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80» (пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов. При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и внутренней обшивкой);

- крыша – чердачная двухскатная, конструкции деревянные, часть несущих элементов крыши имеет острый обзол, и соответственно, относится к IV сорту древесины, что не соответствует требованиям обязательного Приложения к ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» (пиломатериалы IV сорта применяются для использования на малоответственные детали в строительстве, раскроя на мелкие заготовки различного назначения);

- кровля – стальные профилированные листы с декоративным покрытием по деревянной разреженной обрешетке, толщина кровельных листов составляет 0,32 мм, что не соответствует требованиям п.5.1.6. ГОСТ 24045-2016 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия» (толщину материала профилей t без учета толщины цинкового и лакокрасочного покрытия следует принимать от 0,5 до 1,5 мм);

- на кровле исследуемого жилого дома отсутствуют снегозадерживающие устройства, что не соответствует требованиям п.9.11. СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (на кровлях зданий с наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или несущим конструкциям крыши);

- на кровле исследуемого жилого дома отсутствуют элементы безопасности кровли, что не соответствует требованиям п.4.8. СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (при проектировании кровель необходимо предусматривать ограждения и специальные элементы безопасности, к которым относятся крюки для навешивания лестниц, элементы для крепления страховочных тросов и снегозадержания, ступени, подножки, стационарные лестницы и ходовые трапы, эвакуационные платформы, элементы молниезащиты зданий и др.);

- вдоль стен дома выполнена бетонная отмостка, шириной порядка 610 мм, в конструкции отмостки отсутствуют деформационные швы, что привело к образованию трещин в теле бетона отмостки, что не соответствует требованиям п.3.9.2. Типовой технологической карте «Устройство отмостки с покрытием из монолитного железобетона» (чтобы во время холодов бетон не растрескался, отмостку необходимо разделить деформационными швами с шагом 2,5 м);

- выпуск системы канализации осуществляется в индивидуальные подземные выгребы (на каждую квартиру отдельный выгреб), выполненные из сборного железобетона. Расстояния от выгребов до стен жилого дома составляет от 3,0 м до 3,75 м, что не соответствует требованиям п.19. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов - не менее 20 метров);

- холодное водоснабжение квартир – индивидуальное, осуществляется из водонапорной скважины, посредством станций погружного насоса. Согласно пояснениям, полученным в ходе проведения экспертного осмотра, на четыре квартиры жилого дома приходится одна скважина, что не соответствует условиям Государственных контрактов на поставку жилых помещений для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» № от 2022 г., № от 2022 г., № от 2022 г. и № от 2022 г. (в каждой квартире должна быть система централизованного водоснабжения либо индивидуальная водозаборная скважина);

- электропроводка в чердачном помещении выполнена открытой прокладкой без креплений и защитных оболочек. Электропроводка выполнена кабелями с алюминиевыми жилами марки «СИП…» по ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия», что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6 (открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях);

- вводы системы электроснабжения в квартиры жилого дома расположены в помещениях санузлов. Высота узлов ввода кабелей системы электроснабжения в помещения санузлов составляет порядка 1000 мм, что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6 (вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания. Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м);

- к щиткам системы электроснабжения квартир подведены незащищенные изолированные кабели с алюминиевыми жилами марки «СИП», высота данных кабелей над уровнем пола составляет менее 2,75 м, что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6;

- в составе системы электроснабжения жилого дома отсутствуют устройства защитного отключения, что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (в групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА) и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА);

- заземление щитков системы электроснабжения жилого дома отсутствует, что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7;

- в помещениях неотапливаемых веранд электропроводка светильников выполнена скрытой прокладкой (в гофрированных ПВХ трубках) под облицовкой потолков, выполненной из горючего материала (плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB), что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов, в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение;

- отопление – индивидуальное печное. Печи расположены в кухнях квартир, при этом, печь каждой из квартир фактически отапливает по 4 помещения (жилая комната, кухня, прихожая и совмещенный санузел), что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.5. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже);

- в узлах пересечения дымоходов с чердачным перекрытием выполнены разделки (местное уширение кирпичной кладки), величина разделок составляет 120 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.14. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с Приложением Б. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Б.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с подпунктом "б" пункта 5.21.);

- стенки дымовых каналов печей выполнены с использованием кирпичей, уложенных на ребро, то есть, фактически, толщина стенок дымовых каналов составляет 65 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.11. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками);

- части печей, ориентированные в сторону жилых комнат располагаются в проемах, выполненных в перегородках (конструкция перегородок описана выше по тексту) между кухнями и жилыми комнатами, при этом, расстояние в свету от отдельных кромок проемов до поверхностей кладки печей составляет менее 100 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.17. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (отступку следует принимать в соответствии с Приложением Б, а для печей и дымовых каналов заводского изготовления - по документации завода-изготовителя. Требуемый размер отступки для стенки печи толщиной 65 мм до не защищенной от возгорания поверхности стены из горючих материалов составляет 320 мм);

- перед топочными дверцами печей поверх покрытия пола из линолеума расположены металлические листы с номинальными размерами 500*620 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.21. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (конструкции зданий следует защищать от возгорания: а) пол из горючих материалов под топочной дверкой - металлическим листом размером 700*500 мм по асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи).

Проживание в квартирах №, №, №, № жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, создает угрозу для жизни и здоровья граждан, жилые помещения являются непригодными для проживания как на дату проведения экспертного осмотра, так и на дату заключения Государственных контрактов. 

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д.6-111), в квартирах №, №, №, № жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, выявлены следующие недостатки: 

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции наружных стен исследуемых квартир в уровне железобетонного пояса составляет 3,682 м2•°С/Вт, что менее его нормированного значения, которое составляет 4,218 м2•°С/Вт, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции чердачного перекрытия исследуемых квартир составляет 3,013 м2•°С/Вт, что менее его нормированного значения, которое составляет 5,526 м2•°С/Вт, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции заполнения оконных проемов исследуемых квартир менее нормированного значения, что не соответствует требованиям п.5.1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (приведенное сопротивление теплопередаче, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений;

- стены выполнены кладкой блоками из ячеистого бетона на цементно-песчаном растворе, номинальная толщина стен составляет 300 мм, что не соответствует п.5.8.4. Альбому технических решений по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7, 8, 9 баллов, этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения В3,5 D600. Шифр: АТР БГБ 3.1-2015 (толщина наружных стен должна приниматься по теплотехническому расчету согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», но не менее 400 мм);

- в результате механического воздействия на бетон блока острым металлическим предметом (кухонным ножом) – бетон легко режется, при приложении к ножу слабого физического воздействия; наиболее вероятно, блоки выполнены из теплоизоляционного ячеистого бетона по ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия» с классом блоков по средней плотности не выше D400 (400 кг/м3), что не соответствует требованиям п.6.14.4. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»;

- поверх кладки стен выполнен монолитный железобетонный пояс, ширина пояса составляет 300 мм, высота пояса составляет порядка 12 см, что не соответствует требованиям п.6.14.12. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) следует устраивать, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100 - 150 мм. Высота пояса должна быть не менее 150 мм, класс бетона - не ниже B12,5);

- помимо железобетонного пояса, иные железобетонные включения (сердечники) в составе стен жилого дома отсутствуют, что не соответствует требованиям п.6.14.14. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»;

- чердачное перекрытие – дощатое, выполнено подшивкой с нижней стороны деревянных балок перекрытия. Балки перекрытия выполнены с использованием брусьев номинальным сечением 100*150 мм, номинальный шаг балок составляет порядка 1000 мм. Поверх дощатого перекрытия уложен слой пароизоляционного материала типа «Изоспан В» и слой утеплителя из древесной щепы с подсыпкой сверху грунтом, что не соответствует требованиям п.6.3.6. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (в зданиях до двух этажей включительно для площадок с сейсмичностью 7 баллов и одноэтажных зданиях для площадок сейсмичностью 8 баллов при расстояниях между стенами не более 6 м в обоих направлениях допускается устройство деревянных перекрытий (покрытий). Балки перекрытий (покрытий) следует конструктивно связывать с антисейсмическим поясом и устраивать по ним сплошной дощатый диагональный настил);

- при строительстве жилого дома в полном объеме не учитывались требования СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», что не соответствует требованиям п.6.5. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (проектирование, строительство и реконструкцию индивидуальных и блокированных жилых домов в сейсмических районах следует осуществлять по СП 14.13330);

- стыки полотнищ пароизоляционного материала типа «Изоспан В» не проклеены липкими лентами, что не соответствует требованиям п.9.59. СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80» (пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов. При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и внутренней обшивкой);

- крыша – чердачная двухскатная, конструкции деревянные, часть несущих элементов крыши имеет острый обзол, и соответственно, относится к IV сорту древесины, что не соответствует требованиям обязательного Приложения к ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» (пиломатериалы IV сорта применяются для использования на малоответственные детали в строительстве, раскроя на мелкие заготовки различного назначения);

- кровля – стальные профилированные листы с декоративным покрытием по деревянной разреженной обрешетке, толщина кровельных листов составляет 0,30 мм, что не соответствует требованиям п.5.1.6. ГОСТ 24045-2016 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия» (толщину материала профилей t без учета толщины цинкового и лакокрасочного покрытия следует принимать от 0,5 до 1,5 мм);

- на кровле исследуемого жилого дома отсутствуют снегозадерживающие устройства, что не соответствует требованиям п.9.11. СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (на кровлях зданий с наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или несущим конструкциям крыши);

- на кровле исследуемого жилого дома отсутствуют элементы безопасности кровли, что не соответствует требованиям п.4.8. СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (при проектировании кровель необходимо предусматривать ограждения и специальные элементы безопасности, к которым относятся крюки для навешивания лестниц, элементы для крепления страховочных тросов и снегозадержания, ступени, подножки, стационарные лестницы и ходовые трапы, эвакуационные платформы, элементы молниезащиты зданий и др.);

- вдоль стен дома выполнена бетонная отмостка, шириной порядка 600 мм, в конструкции отмостки отсутствуют деформационные швы, что привело к образованию трещин в теле бетона отмостки, что не соответствует требованиям п.3.9.2. Типовой технологической карте «Устройство отмостки с покрытием из монолитного железобетона» (чтобы во время холодов бетон не растрескался, отмостку необходимо разделить деформационными швами с шагом 2,5 м);

- выпуск системы канализации осуществляется в индивидуальные подземные выгребы (на каждую квартиру отдельный выгреб), выполненные из сборного железобетона. Расстояния от выгребов до стен жилого дома составляет от 3,0 м до 3,46 м, что не соответствует требованиям п.19. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов - не менее 20 метров);

- холодное водоснабжение квартир – индивидуальное, осуществляется из водонапорной скважины, посредством станций погружного насоса. Согласно пояснениям, полученным в ходе проведения экспертного осмотра, на четыре квартиры жилого дома приходится одна скважина, что не соответствует условиям Государственных контрактов на поставку жилых помещений для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (в каждой квартире должна быть система централизованного водоснабжения либо индивидуальная водозаборная скважина);

- электропроводка в чердачном помещении выполнена открытой прокладкой без креплений и защитных оболочек. Электропроводка выполнена кабелями с алюминиевыми жилами марки «СИП…» по ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия», что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6 (открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях);

- вводы системы электроснабжения в квартиры жилого дома расположены в помещениях санузлов. Высота узлов ввода кабелей системы электроснабжения в помещения санузлов составляет порядка 1000 мм, что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6 (вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания. Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м);

- к щиткам системы электроснабжения квартир подведены незащищенные изолированные кабели с алюминиевыми жилами марки «СИП», высота данных кабелей над уровнем пола составляет менее 2,75 м, что не соответствует требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6;

- в составе системы электроснабжения жилого дома отсутствуют устройства защитного отключения, что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (в групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА) и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА);

- заземление щитков системы электроснабжения жилого дома отсутствует, что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7;

- в помещениях неотапливаемых веранд электропроводка светильников выполнена скрытой прокладкой (в гофрированных ПВХ трубках) под облицовкой потолков, выполненной из горючего материала (плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB), что не соответствует требованиям п.16. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» и требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей);

- отопление – индивидуальное печное. Печи расположены в кухнях квартир, при этом, печь каждой из квартир фактически отапливает по 4 помещения (жилая комната, кухня, прихожая и совмещенный санузел), что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.5. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже);

- в узлах пересечения дымоходов с чердачным перекрытием выполнены разделки (местное уширение кирпичной кладки), величина разделок составляет 120 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.14. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с Приложением Б. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Б.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с подпунктом "б" пункта 5.21.);

- стенки дымовых каналов печей выполнены с использованием кирпичей, уложенных на ребро, то есть, фактически, толщина стенок дымовых каналов составляет 65 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.11. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками);

- части печей, ориентированные в сторону жилых комнат располагаются в проемах, выполненных в перегородках (конструкция перегородок описана выше по тексту) между кухнями и жилыми комнатами, при этом, расстояние в свету от отдельных кромок проемов до поверхностей кладки печей составляет менее 100 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.17. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (отступку следует принимать в соответствии с Приложением Б, а для печей и дымовых каналов заводского изготовления - по документации завода-изготовителя. Требуемый размер отступки для стенки печи толщиной 65 мм до не защищенной от возгорания поверхности стены из горючих материалов составляет 320 мм);

- перед топочными дверцами печей поверх покрытия пола из линолеума расположены металлические листы с номинальными размерами 500*620 мм, что не соответствует требованиям п.7.14. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» (теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130), требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (печное отопление следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130) и требованиям п.5.21. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (конструкции зданий следует защищать от возгорания: а) пол из горючих материалов под топочной дверкой - металлическим листом размером 700*500 мм по асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи).

Проживание в квартирах №, №, №, № жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по мнению экспертов, создает угрозу для жизни и здоровья граждан, данные жилые помещения являются непригодными для проживания как на дату проведения экспертного осмотра, так и на дату заключения Государственных контрактов. 

Решением Арбитражного суда Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 190-194) исковые требования КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» удовлетворены. ИП У. обязан в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу устранить недостатки многоквартирного жилого дома и жилых помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>, путем приведения их в соответствие с условиями государственных контрактов №, №, №, №, а именно: выполнить перенос выгребной ямы, обеспечить жилое помещение индивидуальной скважиной для холодного водоснабжения. 

Согласно решению Арбитражного суда Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 308-314) исковые требования КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» удовлетворены. ИП У. обязан в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу устранить недостатки многоквартирного жилого дома и жилых помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес> путем приведения их в соответствие с условиями государственных контрактов №, №, №, №, а именно: выполнить замену крыши с несущими элементами, заменить кровельное покрытие, выполнить перенос выгребной ямы, обеспечить жилое помещение индивидуальной скважиной для холодного водоснабжения. 

Решением Арбитражного суда Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д.142-149) исковые требования КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» удовлетворены. ИП У. обязан в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу устранить недостатки многоквартирного жилого дома и жилых помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>, путем приведения их в соответствие с условиями государственных контрактов № №, №, № и от ДД.ММ.ГГГГ №, а именно: заменить кровельное покрытие, выполнить перенос выгребной ямы, обеспечить жилое помещение индивидуальной скважиной для холодного водоснабжения.

Согласно решению Арбитражного суда Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 89-96) исковые требования КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» удовлетворены. ИП У. обязан в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу устранить недостатки многоквартирного жилого дома и жилых помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>, 2, 

<

адрес>, путем приведения их в соответствие с условиями государственных контрактов №, №, №, №, а именно выполнить замену крыши с несущими элементами, заменить кровельное покрытие, выполнить перенос выгребной ямы, обеспечить жилое помещение индивидуальной скважиной для холодного водоснабжения. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ установлено место совершения преступления, осмотрено здание КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай (т.2 л.д. 190-194).

Согласно протоколу осмотра информации на официальном сайте (т.8 л.д.180-250, т.9 л.д.1-198) в Единой информационной системы с доменным именем «www.zakupki.gov.ru» имеется документация о закупках № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, по которым объектами закупок являются «Поставка жилого помещения для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» (

<

адрес>, Республики Алтай)»; информация об исполнении государственных контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ каждый стоимостью 2 404 809 рублей; актах приёма-передачи жилых помещений (квартир) № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, согласно которым по результатам указанных электронных аукционов заключены государственные контракты между КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» и У., произведена оплата по указанным государственным контрактам и заказчиком приняты жилые помещения, расположенные по вышеуказанным адресам. 

Уставом КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» (т.2 л.д. 199-211) установлено, что учредителем и собственником имущества КУ является 

<

адрес>. Функции и полномочия учредителя, а также собственника имущества от имени Республики Алтай осуществляет Министерство экономического развития Республики Алтай. КУ в соответствии с ч.ч. 9, 10, п.«ж» ч.13, ч.14 управляет государственной собственностью Республики Алтай и осуществляет контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда Республики Алтай; осуществлять права владения, пользования и распоряжения объектами государственной собственности Республики Алтай, предоставляет жилые помещения специализированного жилищного фонда Республики Алтай; обеспечивает сохранность специализированного жилищного фонда Республики Алтай; осуществляет подготовку всей необходимой документации для осуществления государственных закупок в соответствии с федеральным законодательством; осуществляет организацию заключения государственного контракта и планирование государственных закупок жилых помещений; осуществляет осмотр жилых помещений, составляет акты осмотра; заключает государственные контракты с победителями торгов; заключает договоры найма жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Алтай для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; заключает договоры социального найма жилых помещений спецжилфонда; оказывает государственные услуги по передаче в собственность гражданам Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений спецжилфонда по договорам социального найма в порядке приватизации. 

Из трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с К., дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что К. принят на работу на должность заместителя директора бюджетного учреждения Республики Алтай «Жемчужина Алтая» (Постановлением о создании учреждения ДД.ММ.ГГГГ создано КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» путем изменения типа и переименования существующего бюджетного учреждения Республики Алтай «Жемчужина Алтая») (т. 13 л.д. 197-198, 199-203, 204-208).

Согласно должностной инструкции заместителя директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» № от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденной приказом директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» № от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 13 л.д. 191-198), заместитель директора К. должен был организовывать работу по выполнению ряда мероприятий и осуществлять контроль за их выполнением и за организацией работ по вопросам, входящим в его функциональные обязанности; исполнять обязанности директора на период его отсутствия (отпуск, болезнь, командировки); контролировать своевременное выполнение поручений подчиненными ему службами и подразделениями; выносить на рассмотрение директора предложения о назначении, перемещении и освобождении от занимаемых должностей работников, а также предложения о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины и другое. 

Приказами Минэкономразвития РА (т. 13 л.д. 179, 186, 190) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на К. возложено временное исполнение обязанностей директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай».

Приказом Министерства экономического развития Республики Алтай №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.47-64) «Об осуществлении казенным учреждением Республики Алтай «Управление имуществом казны Республики Алтай» полномочий Министерства экономического развития Республики Алтай по управлению государственной собственностью Республики Алтай и сохранностью жилищного фонда Республики Алтай» на КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» возложены полномочия Министерства экономического развития Республики Алтай по проведению мероприятий по формированию специализированного жилищного фонда для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; приему заявлений по предоставлению благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда указанной категории лиц; осуществлению контроля за сохранностью и использованием по назначению жилых помещений, предоставленных по договорам найма специализированных жилых помещений, специализированного государственного жилищного фонда Республики Алтай для указанной категории лиц. 

Приказом Министерства экономического развития Республики Алтай и КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ «О комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, для целей формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и исключения жилого помещения из указанного специализированного жилищного фонда» (т. 13 л.д. 23-28) создана комиссия по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, для целей формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и исключения жилого помещения из указанного специализированного жилищного фонда, утверждено Положение об указанной комиссии и ее состав, в состав которой включена В. в качестве председателя данной комиссии.

Согласно приказу Министерства экономического развития Республики Алтай и КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 42-45) утверждено Положение о комиссии по приемке жилых помещений специализированного жилищного фонда, приобретаемых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Республики Алтай. В соответствии с п.п. 1, 2, 3 раздела 2, п.п. 1, 2 раздела 2, п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раздела 4 Комиссия организует приемку и обследование жилого помещения специализированного жилищного фонда в соответствии со сроками и условиями контракта; определяет соответствие принимаемого жилого помещения требованиям законодательства Российской Федерации, условиям контракта (технического задания); принимает решение о приемке жилого помещения для приобретения его в государственную собственность Республики Алтай либо об отказе а приемке жилого помещения. 

Приказом КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» №-лс от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 66) В. переведена на должность заместителя директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» с ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно должностной инструкции заместителя директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д. 76-84) В. была уполномочена осуществлять в том числе организацию работы по осуществлению прав владения, пользования и распоряжения объектами государственной собственности Республики Алтай; осуществлять организацию работы по формированию и предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Алтай; организовывать и контролировать работу отдела по учету и предоставлению специализированного жилищного фонда; осуществлять контроль за деятельностью отдела по вопросам: в части реализации требований, предусмотренных постановлением Правительства Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Порядка формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включения и исключения жилого помещения из указанного специализированного жилищного фонда, признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай и внесении изменения в постановление Правительства Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ №», постановлением Правительства Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Порядка предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ №», постановлением Правительства Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении порядка, условий предоставления и размера меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой сертификатом», приказом Минэкономразвития Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ №-ОД «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством экономического развития Республики Алтай государственной услуги по передаче в собственность гражданам Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений государственного жилищного фонда Республики Алтай по договорам социального найма в порядке приватизации», Приказом Министерства экономического развития Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ №-ОД «Об осуществлении казенным учреждением Республики Алтай «Управление имущества казны Республики Алтай» полномочий Министерства экономического развития Республики Алтай по управлению государственной собственностью Республики Алтай и сохранностью жилищного фонда Республики Алтай»; контролировать сроки заключения и исполнения контрактов на поставку жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе сроки подписания контрактов поставщиками и заказчиком; осуществлять полномочия председателя приемочной комиссии при приемке жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда, а также при приемке товаров (работ и услуг) по направлению деятельности отдела. 

Приказом директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 29-32) «О создании комиссии по приемке и обследованию жилых помещений специализированного жилищного фонда, приемке проектно-сметной документации и экспертиз» В. включена в качестве председателя приемочной комиссии по приемке и обследованию жилых помещений специализированного жилищного фонда, приемке проектно-сметной документации и экспертиз. 

Все доказательства, на которых основаны выводы суда о виновности К., получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, в связи с чем являются допустимыми, относимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела. 

В судебном заседании установлено, что К., исполняя обязанности директора КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай», уполномоченный в соответствии с трудовым договором и Уставом Учреждения осуществлять оперативное руководство его деятельностью, контролировать своевременное выполнение поручений подчиненными ему службами и подразделениями, в том числе по осуществлению процедур по принятию и приобретению жилых помещений (квартир) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по государственным контрактам, заключенным между КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» и ИП У., в нарушение установленного порядка, зная о существенных недостатках жилых помещений, ненадлежащим образом исполняя свои должностные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе по решению вопросов деятельности исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации – Правительства Республики Алтай в социальной сфере, не удостоверился в качестве жилых помещений, не организовал выполнение предусмотренных ст. 94 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ требований, а также условий государственных контрактов в части полномочий заказчика по контролю за качеством принимаемых жилых помещений вплоть до расторжения контракта, совершил вышеуказанные действия, в результате чего Министерством экономического развития Республики Алтай были приобретены 12 жилых помещений, не пригодных для проживания. В связи с чем были незаконно отчуждены средства регионального бюджета в общей сумме 28 857 708 рублей, выделенные в качестве соответствующих субсидий на покупку указанных жилых помещений, которые являлись непригодными для проживания, с передачей данных жилых помещений в собственность Республики Алтай, тем самым причинил особо крупный материальный ущерб и допустил нарушение прав и законных интересов граждан, которым были предоставлены указанные квартиры для проживания, организаций, что также повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. К., имея реальную возможность надлежащего исполнения своих должностных обязанностей, предвидел возможности наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба 

<

адрес> в лице КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» в особо крупном размере и существенного нарушения прав и законных интересов граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывал на предотвращение этих последствий.

С учетом изложенного, проанализировав собранные и исследованные доказательства, с учетом позиции государственного обвинителя в судебных прениях о квалификации действий подсудимого по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ, суд находит виновность К. в совершении преступления установленной, и квалифицирует его действия по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ - халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе и обязанностей по должности, так как это повлекло причинение особо крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества и государства. 

Правовое положение подсудимого К., как субъекта преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ, установлено исходя из имеющихся в материалах уголовного дела и исследованных судом документов, Устава учреждения, трудового договора, должностной инструкции руководителя казенного учреждения, подтверждающих полномочия подсудимого, как должностного лица, исполняющего обязанности директора казенного учреждения, выполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в учреждении, стороной защиты не оспаривается.

Вышеуказанные незаконные действия К. повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан Т., С., Б., А., Ч., Т., С., С., С., К., К., Т., нуждающихся в социальной поддержке, повлекло неэффективное расходование бюджетных средств, выделенных на приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, как следствие причинение материального ущерба бюджету Республики Алтай в размере 28 857 708, а также существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в сфере предоставления жилья нуждающимся гражданам, установленных ст. 2, ч. 2 ст. 3, ст. 12, ст. 15, ч.ч. 2 и 3 ст. 40 Конституции Российской Федерации. Следствием действий подсудимого также явился подрыв авторитета Правительства Республики Алтай в лице КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай», в частности, в создании у детей-сирот, ложного представления о безответственном отношении служащих государственных учреждений к исполнению своих должностных обязанностей, соблюдению требований закона по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот.

Признак халатности «причинение особо крупного ущерба» нашел подтверждение в судебном заседании, исходя из примечания к ст. 293 УК РФ, сумма общего ущерба которого превышает 7 000 000 рублей. 

Психическая полноценность К. сомнений у суда не вызывает, подсудимый ведет себя адекватно в соответствии со сложившейся судебной ситуацией. 

При назначении наказания за преступление, предусмотренное ч. 1.1 ст. 293 УК РФ, суд в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе его возраст, семейное положение, состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый К. ранее не судим, совершил преступление небольшой тяжести, характеризуется по месту жительства и работы положительно, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит.

Признание вины, состояние здоровья подсудимого К. и его близких родственников, инвалидность у его матери, наличие на иждивении малолетнего ребенка суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого. 

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание К.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не усматривается. 

Учитывая перечисленные обстоятельства, характер, степень общественной опасности и фактические обстоятельства совершенного преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ, а также данные о личности подсудимого К., который совершил преступление, будучи должностным лицом, его имущественное положение, наличие совокупности смягчающих наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает ему наказание в виде штрафа. При определении размера штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение К. и его семьи, возможность получения дохода. 

Подсудимый К. совершил преступление, предусмотренное ч. 1.1 ст. 293 УК РФ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На основании ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года. Обстоятельств, которые бы повлекли за собой приостановление течения сроков давности, не установлено. При таких обстоятельствах К. подлежит освобождению от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Суммы, выплаченные за защиту интересов К. адвокату Б. на стадии предварительного следствия в размере 2965 рублей 20 копеек, в соответствии со ст.131 УПК РФ являются процессуальными издержками. Выслушав мнение подсудимого К., не возражавшего против взыскания с него данных процессуальных издержек, учитывая, что он находится в трудоспособном возрасте, суд оснований для его освобождения полностью или частично от уплаты данных процессуальных издержек не усматривает, в связи с чем на основании ст.132 УПК РФ данные издержки подлежат взысканию с подсудимого в доход государства. 

При решении вопроса относительно судьбы вещественных доказательств, суд руководствуется требованиями ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.293 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 300000 рублей.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освободить К. от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения К. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после вступления – отменить. 

Взыскать с осужденного К. в федеральный бюджет процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату, в размере 2965 рублей 20 копеек.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: учетные дела: Т., Т.; А., Б., А., С., Т.; Б.; Ч., Т., С.; С., С., Б., К., К.: заявки У. на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков; оптические носители с реестровыми делами, с выписками по счету, с записями результатов оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» оставить на хранении до принятия процессуального решения в отношении лиц, уголовные дела которых выделены в отдельное производство. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Алтай в течение 15 суток со дня его провозглашения. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий О.С. Имансакипова