к делу № 2- 1465/17

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Славянск н/К 07 сентября 2017 г.

Славянский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Радионова А.А.

при секретаре Дей В.В.

с участием помощника Славянского межрайонного прокурора Чаленко Т.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Славянского межрайонного прокурора в интересах несовершеннолетних к ИП ФИО1 об обязании устранить допущенные нарушения законодательства о безопасности аттракционов, 

УСТАНОВИЛ:

В Славянский городской суд с исковым заявлением обратился Славянский межрайонный прокурор в интересах несовершеннолетних к ИП ФИО1 об обязании устранить допущенные нарушения законодательства о безопасности аттракционов, мотивируя свои требования тем, что Славянской межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов управления государственного надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией аттракционной техники Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края по проведена проверка технического состояния аттракционной техники, размещенной по ул.Запорожской,121/1 г.Славянск-на-Кубани. В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель без образования юридического лица ФИО1 является эксплуатантом аттракционного комплекса, размещенного по адресу: 

<

...>. На территории аттракционного комплекса произведен анализ в части безопасной эксплуатации следующих аттракционов на предмет соответствия Правилам обеспечения безопасности посетителей и обслуживающего персонала аттракционов в Краснодарском крае (далее - Правила), утвержденных постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23.08.2010 года № 721, ГОСТ Р 53130-2008 «Безопасность аттракционов. Общие требования» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Национального стандарта РФ (далее - ГОСТ). Так, на момент проверки деятельности ИП ФИО1 при эксплуатации аттракционов выявлены нарушения, которые просит устранить, а именно:

Аттракцион «Веселый паровозик»: 

-секции ограждения установить в соответствии с п.5.2.6 Правил;

-оснастить аттракцион трафаретами «аттракцион не работает», «не включать» в соответствии с п. 6.4 Правил;

- обеспечить наличие отдельного оператора; 

- обеспечить наличие следующих документов: журнал ежедневного приема - сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, в соответствии с п. 6.1 Правил;

- обеспечить наличие инструкции по безопасной эксплуатации аттракционов для оператора формуляр аттракциона в соответствии с п. 6.9 Правил. 

- периметр аттракциона закрепить с поверхностью грунта (3 незакрепленных элементов крепежа). 

- установить навес (шатер), предотвращающий атмосферное воздействие на посетителей (защитное средство от солнечного воздействия) п.6.10 Правил.

Аттракцион «Карусель цепочная»: 

секции ограждения установить в соответствии с п.5.2.6 Правил; 

оснастить аттракцион трафаретами «аттракцион не работает», «не включать» в соответствии с п. 6.4 Правил;

- обеспечить наличие отдельного оператора; 

- обеспечить наличие следующих документов: журнал ежедневного приема - сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, в соответствии с п. 6.1 Правил;

- разработать инструкции по безопасной эксплуатации аттракционов для оператора формуляр аттракциона в соответствии с п. 6.9 Правил;

- периметр аттракциона закрепить с поверхностью грунта (3 незакрепленных элементов крепежа). 

- установить навес (шатер), предотвращающий атмосферное воздействие на посетителей (защитное средство от солнечного воздействия) п.6.10 Правил.

Аттракцион «Водный шар»: 

- установить навес (шатер), предотвращающий атмосферное воздействие на посетителей (защитное средство от солнечного воздействия) п.6.10 Правил.

- оснастить аттракцион трафаретами «аттракцион не работает», «не включать» в соответствии с п. 6.4 Правил;

- обеспечить наличие отдельного оператора; 

- обеспечить наличие следующих документов: журнал ежедневного приема 

- сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, в соответствии с п. 6.1 Правил.

Аттракцион типа «Безрельсовый Паровоз»:

- оснастить аттракцион трафаретами «аттракцион не работает», «не включать» в соответствии с п. 6.4 Правил;

- обеспечить наличие отдельного оператора; 

- обеспечить наличие следующих документов: журнал ежедневного приема - сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, в соответствии с п. 6.1 Правил.

Аттракцион «Мини-Джет «Вертолетики»:

- оснастить аттракцион трафаретами «аттракцион не работает», «не включать» в соответствии с п. 6.4 Правил;

обеспечить наличие отдельного оператора; 

- обеспечить наличие следующих документов: журнал ежедневного приема - сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, в соответствии с п. 6.1 Правил.

- разработать инструкции по безопасной эксплуатации аттракционов для оператора формуляр аттракциона в соответствии с п. 6.9 Правил;

- периметр аттракциона закрепить с поверхностью грунта (3 незакрепленных элементов крепежа); 

- установить навес (шатер), предотвращающий атмосферное воздействие на посетителей (защитное средство от солнечного воздействия) п.6.10 Правил.

Аттракцион - надувной батут - горка «Дракон»: 

- оснастить аттракцион трафаретами «аттракцион не работает», «не включать» в соответствии с п. 6.4 Правил;

- обеспечить наличие отдельного оператора; 

- обеспечить наличие следующих документов: журнал ежедневного приема - сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, в соответствии с п. 6.1 Правил;

- разработать инструкции по безопасной эксплуатации аттракционов для оператора руководство по эксплуатации аттракциона; 

- периметр аттракциона закрепить с поверхностью грунта (3 незакрепленных элементов крепежа); 

- установить навес (шатер), предотвращающий атмосферное воздействие на посетителей (защитное средство от солнечного воздействия) п.6.10 Правил;

- надувные батуты по периметрам закрепить должным образом с поверхностью грунта;

- обеспечить ограждение электрического двигателя (размещены в левой части аттракциона), исключить возможности проникновения посторонних лиц к техническим и механическим элементам устройства, в нарушение п. 5.2.5, п. 5.2.6 Правил, п. 5.8.4.2.2 ГОСТ. 

Аттракцион «Веселый Городок»:

- оснастить аттракцион трафаретами «аттракцион не работает», «не включать» в соответствии с п. 6.4 Правил;

- обеспечить наличие отдельного оператора; 

- обеспечить наличие следующих документов: журнал ежедневного приема 

- сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, в соответствии с п. 6.1 Правил;

- разработать инструкции по безопасной эксплуатации аттракционов для оператора руководство по эксплуатации аттракциона; 

- периметр аттракциона закрепить с поверхностью грунта (3 незакрепленных элементов крепежа);

- установить навес (шатер), предотвращающий атмосферное воздействие на посетителей (защитное средство от солнечного воздействия) п.6.10 Правил;

- надувные батуты не закреплены должным образом с поверхностью грунта. В соответствии с п. 6.9 Правил, при неисправности элементов безопасности, администрация эксплуатанта должна приостановить эксплуатацию аттракциона и принять меры к их устранению. Эксплуатация аттракциона не допускается. 

- обеспечить ограждение электрического двигателя (размещены в левой части аттракциона), исключить возможности проникновения посторонних лиц к техническим и механическим элементам устройства, в соответствии с п. 5.2.5, п. 5.2.6 Правил, п. 5.8.4.2.2 ГОСТ. 

На аттракционах, а именно: Аттракцион «Веселый паровозик», Аттракцион «Карусель цепочная», Аттракцион «Водный шар», Аттракцион типа «Безрельсовый Паровоз», Аттракцион типа «Безрельсовый Паровоз», Аттракцион «Мини-Джет «Вертолетики», Аттракцион - надувной батут - горка «Дракон», Аттракцион «Веселый Городок» обеспечить наличие Акта о допуске аттракциона к эксплуатации.

В судебном заседании представитель истца - помощник Славянского межрайонного прокурора Чаленко Т.И. удовлетворить исковые требования по изложенным доводам.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, обратившись к суду с заявлением о рассмотрении дела в её отсутствии и признании исковых требований.

Представитель третьего лица Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, надлежаще уведомленный о месте и времени слушания дела, в судебное заседание не явился, представил ходатайство, в котором просит рассмотреть дело в отсутствие представителя министерства, исковые требования поддерживает. 

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, приходит к выводу об обоснованности исковых требований, которые подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. Суд считает возможным принять признание иска ответчиком, поскольку это не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

Кроме того, обоснованность исковых требований подтверждается материалами дела.

В судебном заседании установлено, что Славянской межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов управления государственного надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией аттракционной техники Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края по проведена проверка технического состояния аттракционной техники, размещенной по ул.Запорожская,121/1, г.Славянск-на-Кубани. 

В ходе проведенной проверки установлено, что индивидуальный предприниматель без образования юридического лица ФИО1 является эксплуатантом аттракционного комплекса, размещенного по адресу: 

<

...>. 

Согласно ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В силу ст. 7 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребители имеют право на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей.

Статьей 11 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» предусмотрено, что целями стандартизации являются: повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» к документам в области стандартизации, используемым на территории Российской Федерации, относятся, в том числе, национальные стандарты.

При этом на основании ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан.

Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 552-ст утвержден Национальный стандарт ГОСТ Р 53130-2008 «Безопасность аттракционов. Общие требования» (далее - ГОСТ).

На территории Краснодарского края действуют Правила обеспечения безопасности посетителей и обслуживающего персонала аттракционов в Краснодарском крае, утвержденные постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23.08.2010 № 721 (далее - Правила), в целях обеспечения безопасной эксплуатации аттракционов и содержащие основные организационные и технические требования к обеспечению безопасности посетителей, охране труда обслуживающего персонала, техническому содержанию и безопасной эксплуатации аттракционов.

На момент проверки деятельности ИП ФИО1 при эксплуатации аттракционов выявлены следующие нарушения:

Аттракцион «Веселый паровозик»: 

1.В нарушение п.5.2.6 Правил, крепления секций ограждения не исключают возможность разборки и снятия их без специнструмента.

2. Отсутствуют трафареты «аттракцион не работает», «не включать», в нарушение п. 6.4 Правил.

3. При эксплуатации аттракциона обязательно присутствие отдельного оператора, фактически установлено его отсутствие. 

4. В ходе проверки не представлены следующие документы: журнал ежедневного приема - сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (нарушение п. 6.1 Правил).

5. Отсутствуют инструкции по безопасной эксплуатации аттракционов для оператора формуляр аттракциона. 

6. Периметр аттракциона не закреплен с поверхностью грунта (3 незакрепленных элементов крепежа).

7. На аттракционе отсутствует навес (шатер), предотвращающий атмосферное воздействие на посетителей (защитное средство от солнечного воздействия) п.6.10 Правил.

Аттракцион «Карусель цепочная»: 

1. В нарушение п.5.2.6 Правил, крепления секций ограждения не исключают возможность разборки и снятия их без специнструмента. 

2. Отсутствуют трафареты «аттракцион не работает», «не включать», в нарушение п. 6.4 Правил.

3. При эксплуатации аттракциона обязательно присутствие отдельного оператора, фактически установлено его отсутствие. 

4. В ходе проверки не представлены следующие документы: журнал ежедневного приема - сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (нарушение п. 6.1 Правил).

5. Отсутствуют инструкции по безопасной эксплуатации аттракционов для оператора руководство по эксплуатации аттракциона.

6. Периметр аттракциона не закреплен с поверхностью грунта (3 незакрепленных элементов крепежа). 

7. На аттракционе отсутствует навес (шатер), предотвращающий атмосферное воздействие на посетителей (защитное средство от солнечного воздействия) п.6.10 Правил.

Аттракцион «Водный шар»: 

1. На аттракционе отсутствует навес (шатер), предотвращающий атмосферное воздействие на посетителей (защитное средство от солнечного воздействия) п.6.10 Правил.

2. Отсутствуют трафареты «аттракцион не работает», «не включать», инструкции по безопасной эксплуатации аттракционов для оператора в нарушение п. 6.4 Правил.

3. При эксплуатации аттракциона обязательно присутствие отдельного оператора, фактически установлено его отсутствие. 

4. В ходе проверки не представлены следующие документы: журнал ежедневного приема - сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (нарушение п. 6.1 Правил).

Аттракцион типа «Безрельсовый Паровоз»:

1. Отсутствуют трафареты «аттракцион не работает», «не включать», в нарушение п. 6.4 Правил.

2. При эксплуатации аттракциона обязательно присутствие отдельного оператора, фактически установлено его отсутствие. 

3. В ходе проверки не представлены следующие документы: журнал ежедневного приема - сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (нарушение п. 6.1 Правил).

Аттракцион. Аттракцион «Мини-Джет «Вертолетики»:

1. Отсутствуют трафареты «аттракцион не работает», «не включать», в нарушение п. 6.4 Правил.

2. При эксплуатации аттракциона обязательно присутствие отдельного оператора, фактически установлено его отсутствие. 

3. В ходе проверки не представлены следующие документы: журнал ежедневного приема - сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (нарушение п. 6.1 Правил).

4. Отсутствуют инструкции по безопасной эксплуатации аттракционов для оператора руководство по эксплуатации. 

5. Периметр аттракциона не закреплен с поверхностью грунта (3 незакрепленных элементов крепежа). 

6. На аттракционе отсутствует навес (шатер), предотвращающий атмосферное воздействие на посетителей (защитное средство от солнечного воздействия) п.6.10 Правил. 

Аттракцион - надувной батут - горка «Дракон»: 

1. Отсутствуют трафареты «аттракцион не работает», «не включать», в нарушение п. 6.4 Правил.

2. При эксплуатации аттракциона обязательно присутствие отдельного оператора, фактически установлено его отсутствие. 

3. Необходимость представления эксплуатантом следующих документов: журнал ежедневного приема - сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, в соответствии с п. 6.1 Правил.

4. Необходимость представления эксплуатантом следующих документов: инструкции по безопасной эксплуатации аттракционов для оператора руководство по эксплуатации аттракциона 

5. Периметр аттракциона не закреплен с поверхностью грунта (3 незакрепленных элементов крепежа). 

6. На аттракционе отсутствует навес (шатер), предотвращающий атмосферное воздействие на посетителей (защитное средство от солнечного воздействия) п.6.10 Правил. 

7. По периметрам надувные батуты не закреплены должным образом с поверхностью грунта.

8. Отсутствует ограждение электрического двигателя (размещены в левой части аттракциона), что не исключает возможности проникновения посторонних лиц к техническим и механическим элементам устройства, в нарушение п. 5.2.5, п. 5.2.6 Правил, п. 5.8.4.2.2 ГОСТ. 

Аттракцион «Веселый Городок»: 

1. Отсутствуют трафареты «аттракцион не работает», «не включать», в нарушение п. 6.4 Правил.

2. При эксплуатации аттракциона обязательно присутствие отдельного оператора, фактически установлено его отсутствие. 

3. В ходе проверки не представлены следующие документы: журнал ежедневного приема - сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (нарушение п. 6.1 Правил).

4. Необходимость представления эксплуатантом следующих документов: инструкции по безопасной эксплуатации аттракционов для оператора руководство по эксплуатации аттракциона 

5. Периметр аттракциона не закреплен с поверхностью грунта (3 незакрепленных элементов крепежа). В соответствии с п. 6.9 Правил, при неисправности элементов безопасности, администрация эксплуатанта должна приостановить эксплуатацию аттракциона и принять меры к их устранению. Эксплуатация аттракциона не допускается.

6. На аттракционе отсутствует навес (шатер), предотвращающий атмосферное воздействие на посетителей (защитное средство от солнечного воздействия) п.6.10 Правил. 

7. По периметрам надувные батуты не закреплены должным образом с поверхностью грунта. 

8. Отсутствует ограждение электрического двигателя (размещены в левой части аттракциона), что не исключает возможности проникновения посторонних лиц к техническим и механическим элементам устройства, в нарушение п. 5.2.5, п. 5.2.6 Правил, п. 5.8.4.2.2 ГОСТ. 

9. Ограждение аттракциона отсутствует, что не исключает возможности проникновения посторонних лиц к техническим и механическим элементам устройства, в нарушение п. 5.2.5, п. 5.2.6 Правил, п. 5.8.4.2.2 ГОСТ. 

На всех аттракционах отсутствует Акт о допуске аттракциона к эксплуатации.

Указанные нарушения подтверждаются справкой специалистов управления государственного надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией аттракционной техники министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. 

Частью 1 ст. 1065 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Допущенные ИП ФИО1 нарушения требований Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.08.2010 № 721 при эксплуатации вышеперечисленных аттракционов не обеспечивает предоставление развлекательных услуг, отвечающих требованиям безопасности, посетителям парка аттракционов по адресу: 

<

...>, и могут повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью и имуществу посетителей данного парка.

Таким образом, исковые требования прокурора подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать индивидуального предпринимателя без образования юридического лица ФИО1 устранить допущенные нарушения требований законодательства о безопасности аттракционов, а именно:

Аттракцион «Веселый паровозик»: 

-секции ограждения установить в соответствии с п.5.2.6 Правил;

-оснастить аттракцион трафаретами «аттракцион не работает», «не включать» в соответствии с п. 6.4 Правил;

- обеспечить наличие отдельного оператора; 

- обеспечить наличие следующих документов: журнал ежедневного приема - сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, в соответствии с п. 6.1 Правил;

- обеспечить наличие инструкции по безопасной эксплуатации аттракционов для оператора формуляр аттракциона в соответствии с п. 6.9 Правил. 

- периметр аттракциона закрепить с поверхностью грунта (3 незакрепленных элементов крепежа). 

- установить навес (шатер), предотвращающий атмосферное воздействие на посетителей (защитное средство от солнечного воздействия) п.6.10 Правил.

Аттракцион «Карусель цепочная»: 

секции ограждения установить в соответствии с п.5.2.6 Правил; 

оснастить аттракцион трафаретами «аттракцион не работает», «не включать» в соответствии с п. 6.4 Правил;

- обеспечить наличие отдельного оператора; 

- обеспечить наличие следующих документов: журнал ежедневного приема - сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, в соответствии с п. 6.1 Правил;

- разработать инструкции по безопасной эксплуатации аттракционов для оператора формуляр аттракциона в соответствии с п. 6.9 Правил;

- периметр аттракциона закрепить с поверхностью грунта (3 незакрепленных элементов крепежа). 

- установить навес (шатер), предотвращающий атмосферное воздействие на посетителей (защитное средство от солнечного воздействия) п.6.10 Правил.

Аттракцион «Водный шар»: 

- установить навес (шатер), предотвращающий атмосферное воздействие на посетителей (защитное средство от солнечного воздействия) п.6.10 Правил.

- оснастить аттракцион трафаретами «аттракцион не работает», «не включать» в соответствии с п. 6.4 Правил;

- обеспечить наличие отдельного оператора; 

- обеспечить наличие следующих документов: журнал ежедневного приема 

- сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, в соответствии с п. 6.1 Правил.

Аттракцион типа «Безрельсовый Паровоз»:

- оснастить аттракцион трафаретами «аттракцион не работает», «не включать» в соответствии с п. 6.4 Правил;

- обеспечить наличие отдельного оператора; 

- обеспечить наличие следующих документов: журнал ежедневного приема - сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, в соответствии с п. 6.1 Правил.

Аттракцион «Мини-Джет «Вертолетики»:

- оснастить аттракцион трафаретами «аттракцион не работает», «не включать» в соответствии с п. 6.4 Правил;

-обеспечить наличие отдельного оператора; 

- обеспечить наличие следующих документов: журнал ежедневного приема - сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, в соответствии с п. 6.1 Правил.

- разработать инструкции по безопасной эксплуатации аттракционов для оператора формуляр аттракциона в соответствии с п. 6.9 Правил;

- периметр аттракциона закрепить с поверхностью грунта (3 незакрепленных элементов крепежа); 

- установить навес (шатер), предотвращающий атмосферное воздействие на посетителей (защитное средство от солнечного воздействия) п.6.10 Правил.

Аттракцион - надувной батут - горка «Дракон»: 

- оснастить аттракцион трафаретами «аттракцион не работает», «не включать» в соответствии с п. 6.4 Правил;

- обеспечить наличие отдельного оператора; 

- обеспечить наличие следующих документов: журнал ежедневного приема - сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, в соответствии с п. 6.1 Правил;

- разработать инструкции по безопасной эксплуатации аттракционов для оператора руководство по эксплуатации аттракциона; 

- периметр аттракциона закрепить с поверхностью грунта (3 незакрепленных элементов крепежа); 

- установить навес (шатер), предотвращающий атмосферное воздействие на посетителей (защитное средство от солнечного воздействия) п.6.10 Правил;

- надувные батуты по периметрам закрепить должным образом с поверхностью грунта;

- обеспечить ограждение электрического двигателя (размещены в левой части аттракциона), исключить возможности проникновения посторонних лиц к техническим и механическим элементам устройства, в нарушение п. 5.2.5, п. 5.2.6 Правил, п. 5.8.4.2.2 ГОСТ. 

Аттракцион «Веселый Городок»:

- оснастить аттракцион трафаретами «аттракцион не работает», «не включать» в соответствии с п. 6.4 Правил;

- обеспечить наличие отдельного оператора; 

- обеспечить наличие следующих документов: журнал ежедневного приема 

- сдачи аттракциона, журнал регистрации неисправностей аттракциона и отметок об их устранении, журнал учета ежедневного, периодического и сезонного технического обслуживания аттракциона, журнал учета результатов технического освидетельствования аттракциона, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, в соответствии с п. 6.1 Правил;

- разработать инструкции по безопасной эксплуатации аттракционов для оператора руководство по эксплуатации аттракциона; 

- периметр аттракциона закрепить с поверхностью грунта (3 незакрепленных элементов крепежа);

- установить навес (шатер), предотвращающий атмосферное воздействие на посетителей (защитное средство от солнечного воздействия) п.6.10 Правил;

- надувные батуты не закреплены должным образом с поверхностью грунта. В соответствии с п. 6.9 Правил, при неисправности элементов безопасности, администрация эксплуатанта должна приостановить эксплуатацию аттракциона и принять меры к их устранению. Эксплуатация аттракциона не допускается. 

- обеспечить ограждение электрического двигателя (размещены в левой части аттракциона), исключить возможности проникновения посторонних лиц к техническим и механическим элементам устройства, в соответствии с п. 5.2.5, п. 5.2.6 Правил, п. 5.8.4.2.2 ГОСТ. 

На аттракционах: «Веселый паровозик», «Карусель цепочная», «Водный шар», «Безрельсовый Паровоз», «Безрельсовый Паровоз», «Мини-Джет «Вертолетики», надувной батут - горка «Дракон», «Веселый Городок» обеспечить наличие акта о допуске аттракциона к эксплуатации.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Славянский городской суд Краснодарского края в течении месяца со дня вынесения.

Копия верна:

Согласовано: судья Радионов А.А.