Дело № 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 мая 2017 г. гор. Баксан

Баксанский Федеральный районный суд в составе:

председательствующего Гергова А.М.

при секретаре судебного заседания Шаовой Т.В.,

с участием помощника прокурора 

<

адрес> Шогенова С.Б.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц и 

<

данные изъяты> к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «

<

адрес> больница» г.о. Баксан и Баксанского муниципального района

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор 

<

адрес> обратился в суд с иском к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «

<

адрес> больница» г.о. Баксан и Баксанского муниципального района, в котором он просит Обязать Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «

<

адрес> больница» г.о. Баксан и Баксанского муниципального района в течение 2-х месяцев со дня вступления в законную силу решения суда провести следующие мероприятия по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности. 

В административном корпусе: 

деревянные конструктивные элементы кровли обработать огнезащитным составом с составлением соответствующего акта и с указанием даты пропитки и срока ее действия;

помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией;

помещения оборудовать системой оповещения людей о пожаре;

в помещениях не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

в помещениях не эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

обеспечить содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующих актов испытаний;

на путях эвакуации демонтировать горючие материалы с неопределенной пожарной опасностью, которыми отделаны стены;

В поликлинике №: 

помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией;

помещения оборудовать системой оповещения людей о пожаре;

в помещениях не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

в помещениях не эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

обеспечить исправное состояние сетей внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверки их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода разместить в пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении;

на путях эвакуации произвести монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания;

на путях эвакуации, на дверях установить армированные стекла;

дежурный персонал обеспечить электрическими фонарями (не мене 1 фонаря на каждого дежурного);

дежурный персонал обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения;

на путях эвакуации демонтировать горючие материалы с неопределенной пожарной опасностью, которыми отделаны стены;

двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров, оснастить приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах;

в помещениях не эксплуатировать открытые распределительные коробки; 

В административном корпусе, в котором располагаются отделения хирургии, травматологии, неврологии, реанимации и бактериологическая лаборатория:

помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией;

помещения оборудовать системой оповещения людей о пожаре;

деревянные конструктивные элементы кровли обработать огнезащитным составом с составлением соответствующего акта и с указанием даты пропитки и срока ее действия;

на путях эвакуации демонтировать горючие материалы с неопределенной пожарной опасностью, которыми отделаны стены; 

на втором этаже неврологического отделения предусмотреть второй эвакуационный выход;

в помещениях не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

в помещениях не эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

на путях эвакуации произвести монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания;

обеспечить исправное состояние сетей внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверки их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода разместить в пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении;

дежурный персонал обеспечить электрическими фонарями (не мене 1 фонаря на каждого дежурного);

дежурный персонал обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения;

на окнах отдельных помещений демонтировать глухие металлические решетки, препятствующие свободной эвакуации людей через аварийные (оконные) выходы.

В административном корпусе, в котором располагаются детское, инфекционное, терапевтическое отделения и дневной стационар:

помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией;

помещения оборудовать системой оповещения людей о пожаре;

деревянные конструктивные элементы кровли обработать огнезащитным составом с составлением соответствующего акта и с указанием даты пропитки и срока ее действия;

на путях эвакуации демонтировать горючие материалы с неопределенной пожарной опасностью, которыми отделаны стены; 

в помещениях не эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

на путях эвакуации произвести монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания;

обеспечить исправное состояние сетей внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверки их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода разместить в пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении (частично);

пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода № укомплектовать пожарным рукавом и ручным пожарным стволом;

дежурный персонал обеспечить электрическими фонарями (не мене 1 фонаря на каждого дежурного);

дежурный персонал обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения;

двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров, оснастить приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах.

В судебном заседании участвующий прокурор поддержал свои иск и доводы, изложенные в нем.

Ответчик – представитель Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «

<

адрес> больница» г.о. Баксан и Баксанского муниципального района не явился в суд. О причинах не явки не сообщил и не просил рассмотреть дело без его участия. Дело рассматривается в соответствии с требованиями ст.167 ГПК РФ,

Выслушав участвующего прокурора, проверив представленные материалы дела суд находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Помощник прокурора 

<

адрес> Шогенов С.Б. суду пояснил, что Прокуратурой 

<

адрес> совместно с ОНД по 

<

адрес> и 

<

адрес> ГУ МЧС России по КБР проведена проверка состояния антитеррористической защищенности и противодиверсионной безопасности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «

<

адрес> больница» г.о. Баксан и Баксанского муниципального района (далее – ГБУЗ «Баксанская ЦРБ»).

Согласно ст. ст.20, 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья.

Федеральным законом №35-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии терроризму» определены основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, поставлены задачи минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. В силу статьи 2 вышеуказанного закона одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации является приоритет мер предупреждения терроризма и минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии с п.п. «д» п.11 «Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, мест массового пребывания людей.

В соответствии со ст.37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст.16 вышеуказанного Федерального закона, Правительство Российской Федерации Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме», утвердила «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР). Настоящие правила содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Установлено, что ГБУЗ «Баксанская ЦРБ не предприняты необходимые меры по соблюдению вышеуказанных требований законодательства при эксплуатации административных зданий, расположенных по адресу: КБР, 

<

адрес>. 

Так, в ходе проверки административного корпуса выявлены следующие нарушения:

деревянные конструктивные элементы кровли не обработаны огнезащитным составом с составлением соответствующего акта и с указанием даты пропитки и срока ее действия (статьи 4, 6, 52, 58 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ), п. 21 ППР, п. 5.4.5. Свод Правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты);

помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, (статьи 4, 6, 54 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. А.4 приложение А, таблица А.1 Свод Правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре, статьи 4, 6, 54 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, таблица 2 Свод Правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

в помещениях эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции (статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 42 ППР);

в помещениях эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 42 ППР);

наружная пожарная лестница не содержится в исправном состоянии, не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующих актов испытаний (п. 24 ППР, статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ);

на путях эвакуации отделка стен выполнены из горючих материалов с неопределенной пожарной опасностью (статьи 4, 6, 134 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ).

В ходе проверки проведенной в поликлинике № установлено следующее: 

помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (статьи 4, 6, 54 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. А.4 приложение А, таблица А.1 Свод Правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре (статьи 4, 6, 54 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, таблица 2 Свод Правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

в помещениях эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции (статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 42 ППР;

в помещениях эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 42 «в» ППР);

не обеспечено исправное состояние сетей внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверки их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 55 ППР);

пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не размещены в пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении (частично) статьи 4, 6, 107 ч. 4 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 57 ППР);

на путях эвакуации не произведен монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания (статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п.43 ППР);

на путях эвакуации, на дверях установлены не армированные стекла (статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 57 «е» ППР);

дежурный персонал не обеспечен электрическими фонарями (не мене 1 фонаря на каждого дежурного) статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 9 ППР;

дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 9 ППР);

на путях эвакуации отделка стен выполнены из горючих материалов с неопределенной пожарной опасностью (ст. 4, 6, 134 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ);

двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров, не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (п. 4.2.7. СП 1.13130.2009, статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ);

в помещениях эксплуатируются открытые распределительные коробки (статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 42 ППР).

В ходе проверки административного корпуса, в котором располагаются отделения хирургии, травматологии, неврологии, реанимации и бактериологическая лаборатория выявлено следующее:

помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (статьи 4, 6, 54 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. А.4 приложение А, таблица А.1 Свод Правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре (статьи 4, 6, 54 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, таблица 2 Свод Правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

деревянные конструктивные элементы кровли не обработаны огнезащитным составом с составлением соответствующего акта и с указанием даты пропитки и срока ее действия (статьи 4, 6, 52, 58 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 21 ППР, п. 5.4.5. Свод Правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты);

на путях эвакуации отделка стен выполнены из горючих материалов с неопределенной пожарной опасностью (статьи 4, 6, 134 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ);

со второго этажа неврологического отделения не предусмотрен второй эвакуационный выход (статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2009);

в помещениях эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции (ст. 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 42 «а» ППР);

в помещениях эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (статьи. 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 42 ППР);

на путях эвакуации не произведен монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания (статьи 4, 6, п.43 ППР);

не обеспечено исправное состояние сетей внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверки их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 55 ППР);

пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не размещены в пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении (частично) статьи 4, 6, 107 ч. 4 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 57 ППР);

дежурный персонал не обеспечен электрическими фонарями (не мене 1 фонаря на каждого дежурного) статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 9 ППР;

дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 9 ППР);

на окнах отдельных помещений установлены глухие металлические решетки, препятствующие свободной эвакуации людей через аварийные (оконные) выходы (статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 36 ППР).

В ходе проверки административного корпуса, в котором располагаются детское, инфекционное, терапевтическое отделения и дневной стационар выявлено следующее:

помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (статьи 4, 6, 54 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. А.4 приложение А, таблица А.1 Свод Правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре (статьи 4, 6, 54 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, таблица 2 Свод Правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

деревянные конструктивные элементы кровли не обработаны огнезащитным составом с составлением соответствующего акта и с указанием даты пропитки и срока ее действия (статьи 4, 6, 52, 58 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 21 ППР, п. 5.4.5. Свод Правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты);

на путях эвакуации отделка стен выполнена из горючих материалов с неопределенной пожарной опасностью (статьи 4, 6, 134 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ);

в помещениях эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, ст. 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 42 «в» ППР);

на путях эвакуации не произведен монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания (статьи 4, 6, п.43 ППР);

не обеспечено исправное состояние сетей внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверки их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 55 ППР);

пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не размещены в пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении (частично) статьи 4, 6, 107 ч. 4 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 57 ППР);

пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода № не укомплектован пожарным рукавом и ручным пожарным стволом (статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 57 ППР);

дежурный персонал не обеспечен электрическими фонарями (не мене 1 фонаря на каждого дежурного) статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 9 ППР;

дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 9 ППР);

двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров, не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (п. 4.2.7. СП 1.13130.2009, статьи 4, 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ.

При изложенных обстоятельствах исковые требования прокурора 

<

адрес> суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194,198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «

<

адрес> больница» г.о. Баксан и Баксанского муниципального района в течение 2-х месяцев со дня вступления в законную силу решения суда провести следующие мероприятия по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности. 

В административном корпусе: 

деревянные конструктивные элементы кровли обработать огнезащитным составом с составлением соответствующего акта и с указанием даты пропитки и срока ее действия;

помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией;

помещения оборудовать системой оповещения людей о пожаре;

в помещениях не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

в помещениях не эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

обеспечить содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующих актов испытаний;

на путях эвакуации демонтировать горючие материалы с неопределенной пожарной опасностью, которыми отделаны стены;

В поликлинике №: 

помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией;

помещения оборудовать системой оповещения людей о пожаре;

в помещениях не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

в помещениях не эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

обеспечить исправное состояние сетей внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверки их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода разместить в пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении;

на путях эвакуации произвести монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания;

на путях эвакуации, на дверях установить армированные стекла;

дежурный персонал обеспечить электрическими фонарями (не мене 1 фонаря на каждого дежурного);

дежурный персонал обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения;

на путях эвакуации демонтировать горючие материалы с неопределенной пожарной опасностью, которыми отделаны стены;

двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров, оснастить приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах;

в помещениях не эксплуатировать открытые распределительные коробки; 

В административном корпусе, в котором располагаются отделения хирургии, травматологии, неврологии, реанимации и бактериологическая лаборатория:

помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией;

помещения оборудовать системой оповещения людей о пожаре;

деревянные конструктивные элементы кровли обработать огнезащитным составом с составлением соответствующего акта и с указанием даты пропитки и срока ее действия;

на путях эвакуации демонтировать горючие материалы с неопределенной пожарной опасностью, которыми отделаны стены; 

на втором этаже неврологического отделения предусмотреть второй эвакуационный выход;

в помещениях не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

в помещениях не эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

на путях эвакуации произвести монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания;

обеспечить исправное состояние сетей внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверки их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода разместить в пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении;

дежурный персонал обеспечить электрическими фонарями (не мене 1 фонаря на каждого дежурного);

дежурный персонал обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения;

на окнах отдельных помещений демонтировать глухие металлические решетки, препятствующие свободной эвакуации людей через аварийные (оконные) выходы.

В административном корпусе, в котором располагаются детское, инфекционное, терапевтическое отделения и дневной стационар:

помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией;

помещения оборудовать системой оповещения людей о пожаре;

деревянные конструктивные элементы кровли обработать огнезащитным составом с составлением соответствующего акта и с указанием даты пропитки и срока ее действия;

на путях эвакуации демонтировать горючие материалы с неопределенной пожарной опасностью, которыми отделаны стены; 

в помещениях не эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

на путях эвакуации произвести монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания;

обеспечить исправное состояние сетей внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверки их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода разместить в пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении (частично);

пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода № укомплектовать пожарным рукавом и ручным пожарным стволом;

дежурный персонал обеспечить электрическими фонарями (не мене 1 фонаря на каждого дежурного);

дежурный персонал обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения;

двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров, оснастить приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 30-дневный срок со дня его вынесения в Верховный Суд КБР через Баксанский районный суд.

Председательствующий:_________.______________________А.Гергов

.

.