РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 августа 2019 года г.Самара

Октябрьский районный суд г. Самары в составе:

председательствующего судьи Семёнцева С.А.,

при секретаре судебного заседания Бамбуровой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3229/19 по иску ИП ФИО1 к ФИО2 о признании права собственности,

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО1 обратился в суд с иском, в котором указывает на то, что между ИП ФИО1 и ООО «СамЭК» 16.04.2019 г. был заключен договор купли-продажи б/н, в соответствии с условиями которого ООО «СамЭК» продало, а ИП ФИО1 купил следующие сети водоснабжения и водоотведения, расположенные по адресу: адрес просеки (ЖК «Современник»).

ООО «СамЭК» являлось собственником указанных объектов на основании договоров купли-продажи от 14.06.2018 г., заключенного с ИП ФИО3, от 27.09.2018 г., заключенного с ИП ФИО3, от 27.12.2018 г., заключенного с ООО «Аква-Строй», от 28.09.2018 г., заключенного с ИП ФИО3

04.09.2017 года между ФИО2 и ООО «САМЭК» был заключен договор инвестирования (с учетом дополнительных соглашений от 10.09.2018, 13.09.2018 г.), в соответствии с условиями которого Сторона 1 (ФИО2) обязуется частично финансировать приобретение Стороной 2 (ООО «СамЭК») всех вышеуказанных объектов коммунального хозяйства 

Согласно п. 3.5 договора инвестирования от 04.09.2017 г., ФИО2 обязуется внести денежные средства в размере ? от стоимости доли в праве собственности на сети не позднее 10 календарных дней с момента подписания дополнительного соглашения.

Пунктом 3.6 договора инвестирования от 04.09.2017 года предусмотрено, что в случае своевременного исполнения Стороной 1 (ФИО2) п. 3.5 настоящего договора, Сторона 2 (ООО «СамЭК») передает Стороне 1 (ФИО2) долю в праве собственности на объект коммунального хозяйства, приобретение которого было профинансировано Стороной 1 (ФИО2).

В соответствии с п. 5.1. договора инвестирования от 04.09.2017 года в случае неисполнения Стороной 1 (ФИО2) обязанности по финансированию приобретения объекта сетевого хозяйства в сроки, установленные в настоящем договоре и дополнительных соглашениях к нему, Сторона 1 (ФИО2) утрачивает право на получение доли в праве собственности на объект сетевого хозяйства, даже, если такой объект был приобретен Стороной 2 (ООО «СамЭК»).

В то же время, ФИО2 не исполнил принятые на себя обязательства, денежные средства по условиям договора инвестирования ООО «СамЭК» не передал. Денежные средства не были переданы также и Истцу. 

29.04.2019 г. ФИО1 уведомил ФИО2 о необходимости исполнения условий договора инвестирования и о необходимости оплаты по договору инвестирования новому собственнику линейных объектов, то есть ФИО1 в течение 5 календарных дней с момента получения уведомления. В противном случае у ФИО2 не возникнет права собственности на результат инвестиционной деятельности.

24.06.2019 г. ФИО2 направил ФИО1 письмо, содержащее в себе требование с отказом от оплаты и с требованием о передаче ему доли в праве собственности на спорные линейные объекты в связи с наличием договора инвестирования строительства, в связи с тем, что ООО «СамЭК» не передало ФИО2 право собственности на спорные объекты.

В 2019 г. между ФИО1 и ООО «Еврострой-Самара» был заключен договор купли-продажи объектов недвижимого имущества: – сетей водоснабжения и водоотведения, расположенных по адресу: адрес; сетей водоснабжения и водоотведения, расположенных по адресу: адрес

Просил признать за ним право собственности на: сооружение - водопровод, расположенный по адресу: адрес общая протяженность 1065 м состоящий из: - участка водопроводной сети, материал - ПЭТ, d=315мм, протяженностью 626м. - от т.1 (ВК-1 сущ.) через т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7 (ВК-2), т.8, т.9, т. 10 (ВК-3), т.11, т.12 (ВК-4), т. 13 (ВК-5), т. 14 (ВК-6), т. 15, т. 16, т. 17 (ВК-20), т. 18, т. 19 (ВК-9), т.20 (ВК-10), т.21 (ВК-11), т.22, т.23, т.24 (ВК-12), т.25 (ВК-13), т.26 (ВК-14), т.27, т.28 (ВК-15), т.29 (ВК-16), т.30 (ВК-17), т.31, т.32, т.33 (ВК-18). т.34, т.35 (ВК-19) до т.36 (ВК-1 врез, сущ.); - водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 8м - от т. 10 (ВК-3) до т.37; - водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 9м - от т.11 (расположенной в ВК-3) до т.38; - участка водопроводной сети, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 5м - от т. 12 (ВК- 4) до т.39 (ВК-6 сущ.); - водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d= 110мм, протяженностью 11 м - от т. 13 (ВК-5) до т.40; - участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=225мм, протяженностью 8м – от т.14 (ВК- 6) через т.41 (ВК-7) до т.42 (ВК-8); - водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 48м - от т.42 (ВК-8) через т.43 до т.44; - водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 75м - от т.42 (ВК-8) через т.45, т.46, т.47, т.48, т.49 до т.50; - водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 23м - от т.20 (ВК-10) через т.51 до т.52; - водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 22м - от т.20 (ВК-10) до т.53; - водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 6м - от т.25 (ВК-13) до т.54; - водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 6м - от т.26 (ВК-14) до т.55; - водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 7м – от т.26 (ВК-14) до т.56; - водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d= 110мм, протяженностью 9м - от т.29 (ВК-16) до т.57; - водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 11м - от т.30 (ВК-17) до т.58; - водопроводного выпуска, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 3м – от т.35 (ВК-19) до т.59 (МК-1); - водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 17м - от т.60 (ВК-1 с сущ.) до т.61; - водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d= 160мм. протяженностью 84м - от т. 17 (ВК-20) через т.69, т.68, т.67, т.66, т.65, т.64, т.63 до т.62; - водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=160мм, протяженностью 87м - от т. 18 (расположенной в ВК-20) через т.77, т.76, т.75, т.74, т.73, т.72, т.71 до т.70; - водопроводных колодцев - ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-11, ВК-12, ВК-13, ВК-14, ВК-15, ВК-16, ВК-17, ВК-18, ВК-19, ВК-20, МК-1; сооружение - канализация, расположенное по адресу: адрес общей протяженностью 1592 м состоящее из: - участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 18м - от т. 1 (КК-1) через т.2 (КК-2) до т.3 (КК-2а); - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 7м - от т.1 (КК-1) до т.4; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 7м - от т.1 (КК-1) до т.5; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 150мм, протяженностью 8м - от т.2 (КК-2) до т.6; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м - от т.2 (КК-2) до т.7; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 6м - от т.3 (КК-2а) до т.8; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 6м - от т.3 (КК- 2а) до т.9; - участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 35м - от т.2 (КК-2) через т. 10 (КК-3), т.11 (КК-4) до т. 12 (КК-5); - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 9м - от т.10 (КК- 3) до т.13; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 9м - от т.10 (КК-3) до т.14; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 8м - от т.11 (КК-4) до т.15; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м - от т. 11 (КК- 4) до т. 16; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 7м - от т. 12 (КК-5) до т. 17; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 7м - от т.12 (КК-5) до т. 18; - участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 36м - от т. 11 (КК-4) до т. 19 (КК-9); - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 10м-от т.20 (КК- 6) до т.21; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 10м-от т.20 (КК-6) до т.22; - участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 27м - от т.20 (КК-6) через т.23 (КК-7) до т.24 (КК-7а); - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 150мм, протяженностью 4м - от т.24 (КК- 7а) до т.25; - участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 22м - от т.23 (КК-7) через т. 19 (КК-9) до т.26 (КК-8); - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 8м - от т.26 (КК-8) до т.27; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 8м - от т.26 (КК-8) до т.28; - участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 11м - от т. 19 (КК-9) до т.29 (КК-10); - участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 81м - от т.29 (КК-10) через т.30 (КК-22а), т.31 (КК-22), т.32 (КК-21), т.33 (КК-20), т.34 (КК-19), т.35 (КК-18) до т.36 (КК-17); - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 17м - от т.34 (КК-19) до т.37; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 17м - от т.34 (КК-19) до т.38; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=l00мм, протяженностью 15м - от т.35 (КК- 18) до т.39; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 15м – от т.35 (КК-18) до т.40; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 4м - от т.35 (КК- 18) до т.41; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 4м - от т.35 (КК- 18) до т.42; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d =100мм, протяженностью 3м - от т.36 (КК- 17) до т.43; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d =100мм, протяженностью 3м - от т.36 (КК- 17) до т.44; - участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d =200мм, протяженностью 43м - от т.31 (КК-22) через т.45 (КК-28), т.46 (КК-26), т.47 (КК-24) до т.48 (КК-23); - канализационного выпуска, материал – ПЭТ, d =100мм, протяженностью 11м - от т.45 (КК- 28) до т.49; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 11м-от т.45 (КК- 28) до т.50; - участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d =200мм, протяженностью 5м - от т.46 (КК-26) до т.51 (КК-27); - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 6м - от т.51 (КК- 27) до т.52; - участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 9м - от т.47 (КК-24) до т.53 (КК-25); - канализационного выпуска, материал - ПЭТ. d= 100мм, протяженностью 5м - от т.53 (КК- 25) до т.54; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м - от т.53 (КК- 25) до т.55; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м - от т.48 (КК- 23) до т.56; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м - от т.48 (КК- 23) до т.57; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 4м - от т.47 (КК-24) до т.58; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 4м - от т.47 (КК- 24) до т.59; - участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=300мм, протяженностью 105м - от т.29 (КК-10) через т.60 (КК-11), т.61 (КК-12), т.62 (КК-13) до т.63 (КК-14); - участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 97м - от т.62 (КК-13) через т.64 (КК-13а), т.65 (КК-62), т.66 (КК-61), т.67 (КК-60), т.68 (КК-59), т.69 (КК-58) до т.70 (КК-57); - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 7м – от т.65 (КК- 62) до т.71; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 7м - от т.65 (КК- 62) до т.72; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м - от т.67 (КК- 60) до т.73; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м – от т.67 (КК- 60) до т.74; - участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d= 160мм, протяженностью 18м - от т.66 (КК-61) до т.75 (КК-63); - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 6м - от т.68 (КК- 59) до т.76; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 6м - от т.68 (КК- 59) до т.77; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м - от т.69 (КК- 58) до т.78; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 8м - от т.69 (КК- 58) до т.79; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 8м - от т.70 (КК- 57) до т.80; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 8м - от т.70 (КК- 57) до т.81; - участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=300мм, протяженностью 112м - от т.82 (КК-5 сущ.) через т.83 (КК-47), т.84 (КК-46), т.85 (КК-45), т.86 (КК-44), т.87 (КК-43), т.88 (КК-42), т.89 (КК-41), т.90, т.91 (КК-40), т.92 (КК-39), т.93 (КК-38), т.94 (КК-37) до т.95 (КК-36); - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d =100мм, протяженностью 3м - от т.89 (КК- 41) до т.96; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 3м - от т.89 (КК- 41) до т.97; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 4м - от т.92 (КК- 39) до т.98; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 4м - от т.92 (КК- 39) до т.99; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 6м - от т.93 (КК- 38) до т. 100; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 6м - от т.93 (КК- 38) до т. 101; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 6м - от т.93 (КК-38) до т. 102; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 6м - от т.93 (КК- 38) до т.103; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 5м - от т.94 (КК-37) до т. 104; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м - от т.94 (КК-37) до т. 105; - участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 72м - от т.95 (КК-36) через т. 106 (КК-35), т. 107 (КК-34), т. 108 (КК-33), т. 109 (КК-32) до т. 110 (КК-31); - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 5м - от т.95 (КК- 36) до т. 111; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 6м - от т.95 (КК-36) до т. 112; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м – от т.106 (КК-35) до т.113; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 8м-от т. 106 (КК-35) до т. 114; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d =100мм, протяженностью 7м-от т.107 (КК-34) до т. 115; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 7м - от т.107 (КК-34) до т. 116; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 9м-от т. 108 (КК- 33) до т. 117; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d =100мм, протяженностью 9м-от т.108 (КК-33) до т. 118; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м-от т.109 (КК- 32) до т. 119; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м - от т.109 (КК-32) до т. 120; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 5м - от т.110 (КК-31) до т. 121; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 5м - от т.110 (КК-31) до т. 122; - участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=160мм, протяженностью 60м - от т.110 (КК-31) через т. 123 (КК-30), т. 124 (КК-29) до т. 125 (КК-2 сущ.); - участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 109м - от т.126 (КК-48) через т.127 (КК-49), т.128 (КК-50), т.129 (КК-51), т.130 (КК-52); т. 131 (КК-53), т.132 (КК-54), т. 133 (КК-55), т. 134 (КК-56) до т.87 (КК-43); - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 9м-от т. 126 (КК- 48) до т.135; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 11м-от т.127 (КК-49) до т. 136; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 8м-от т. 129 (КК-51) до т.137; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м-от т. 130 (КК-52) до т. 138; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 7м – от т.131 (КК-53) до т.139; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 7м-от т. 132 (КК-54) до т. 140; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 6м-от т. 133 (КК-55) до т.141; - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м-от т. 134 (КК-56) до т. 142; - участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d =200мм, протяженностью 157м - от т.143 (КК-16 сущ.) через т.144 (КК-64 сущ.), т.145 (КК-65), т.146 (КК-66), т.147 (КК-67), т.148 (КК- 68), т. 149, т. 150 (КК-69), т. 151, т. 152 (КК-70), т. 153 (КК-71), т. 154 (КК-72), т. 155 (КК-73), т. 156 (КК- 74) до т. 157 (КК-75); - канализационного выпуска, материал - чугун, d=100мм, протяженностью 7м - от т. 148 (КК-68) до т. 158; - канализационного выпуска, материал - чугун, d =100мм, протяженностью 7м - от т. 149 (расположенной в КК-68) до т. 159; - канализационного выпуска, материал - чугун, d= 100мм, протяженностью 6м - от т. 150 (КК-69) до т. 160; - канализационного выпуска, материал - чугун, d= 100мм, протяженностью 6м - от т.151 (расположенной в КК-69) до т. 161; - канализационного выпуска, материал - чугун, d= 150мм, протяженностью 8м - от т. 154 (КК-72) до т. 162 (КК-72а); - канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 5м - от т. 162 (КК-72а) до т. 163; - канализационного выпуска, материал - чугун, d=100мм, протяженностью 3 м - от т. 156 (КК-74) до т. 164; - канализационного выпуска, материал - чугун, d= 100мм, протяженностью 7м - от т. 157 (КК-75) до т. 165; - канализационных колодцев - КК-1, КК-2, КК-2а, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-7а, КК- 8, КК-9, КК-10, КК-11, КК-12, КК-13, КК-13а, КК-14, КК-17, КК-1 8, КК-19, КК-20. КК-21, КК-22, КК-22а, КК-23, КК-24, КК-25, КК-26, КК-27, КК-28, КК-29, КК-30. КК-31, КК-32, КК-33, КК-34, КК-35, КК-36, КК-37, КК-38, КК-39, КК-40, КК-41, КК-42, КК-43, КК-44, КК-45, КК-46, КК-47, КК- 48, КК-49, КК-50, КК-51, КК-52, КК-53, КК-54, КК-55, КК-56, КК-57, КК-58, КК-59, КК-60, КК-61, КК-62, КК-63, КК-65, КК-66, КК-67, КК-68, КК-69, КК-70, КК-71, КК-72, КК-72а, КК-73, КК-74, КК-75; сооружение - водопровод, расположенный по адресу: адрес, в границах адрес, Революционная, Аэродромная, Дзержинского, общей протяженностью 683м, состоящий из: - участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=315мм, протяженностью 609м – от т.1 (ВК-1 сущ.) через т.2, т.3, т.4, т.5 (ВК-5), т.6 (ВК-6), т.7 (ВК-7), т.8 (ВК-8), т.9, т.10 (ВК-11), т.11, т.12, т.13, т.14, т.15 (ВК-16), т.16, т.17, т.18 (ВК-17), т.19 (ВК-18), т.20, т.21 (ВК-20), т.22 до т.7 (ВК-7); - водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 37м - от т.15 (ВК-16) до т.23; - водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 37м - от т.16 (расположенной в ВК-16) до т.24; - водопроводных колодцев – ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-11, ВК-16, ВК-17, ВК-18, ВК-20; сооружение - канализация, расположенная по адресу: адрес общей протяженностью 159 м, состоящая из: - канализационного выпуска, d=110мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м – от т.1 до т.2 (КК-1); - канализационного выпуска, d=160 мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м – от т.3 до т.2 (КК-1); - участка канализационной линии, d=200 мм, материал – ПЭТ, протяженностью 13м - от т.2 (КК-1) до т.4 (КК-2); - канализационного выпуска, d=110мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.5 до т.4 (КК-2); - канализационного выпуска, d=160мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.6 до т.4 (КК-2); - участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 11м – от т.4 (КК-2) до т.7 (КК-3); - участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м – от т.7 (КК-3) до т.8 (КК-4); - участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 25м – от т.8 (КК-4) до т.9 (КК-5); - участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 18м – от т.9 (КК-5) до т.10 (КК-6); - участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 12м – от т.10 (КК-6) до т.11 (КК-7); - участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 15м – от т.11 (КК-7) до т.12 (КК-9); - участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м – от т.12 (КК-9) до т.13 (КК-8); - канализационного выпуска, d=160мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м – от т.14 до т.13 (КК-8); - канализационного выпуска, d=160мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м – от т.15 до т.13 (КК-8); - участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 13м – от т.12 (КК-9) до т.16 (КК-10); - участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 1м - от т.16 (КК-10) до т.17 (КК-11 сущ); - канализационных колодцев КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8, КК-9, КК-10; сооружение - водопровод, расположенный по адресу: адрес, общей протяженностью 683м, состоящий из: - участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=315мм, протяженностью 314м - от т.1 (ВК-13) через т.2 (ВК-24), т.3, т.4 (ВК-23), т.5, т.6, т.7 (ВК-22), т.8 (ВК-21), т.9 (ВК-20), т.10 (ВК-19), т.11 (ВК-18), т.12 (ВК-17), т.13, т.14 (ВК-16), т.15 (ВК-15), т.16, т.17, т.18 (ВК-14), т.19 (ВК-12); - водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=160мм, протяженностью 13м - от т.6 (расположенной в ВК-22) через т.20, т.21 до т.22; - водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=160мм, протяженностью 11м - от т.7 (ВК-22) через т.25, т.24 до т.23; - водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=160мм, протяженностью 6м - от т.13 (расположенной в ВК-16) до т.26; - водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=160мм, протяженностью 6м - от т.14 (ВК-16) до т.27; - участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=315мм, протяженностью 299м - от т.28 (ВК-1) через т.29 (ВК-2), т.30, т.31 (ВК-3), т.32 (ВК-4), т.33, т.34 (ВК-5), т.35 (ВК-6), т.36 (ВК-7), т.37 (ВК-8), т.38 (ВК-9), т.39 (ВК-10) до т.40 (ВК-11); - водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=160мм, протяженностью 17м - от т.32 (ВК-4) через т.42 до т.41; - водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=160мм, протяженностью 17м - от т.33 (расположенной в ВК-4) через т.43 до т.44; - водопроводных колодцев – ВК-13, ВК-24, ВК-23, ВК-22, ВК-21, ВК-20, ВК-19, ВК-18, ВК-17, ВК-16, ВК15, ВК-14, ВК-12, ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-11; сооружение - канализация, расположенная по адресу: адрес просеки, общей протяженностью 497м, состоящая из: - участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 40м – от т.1 (КК-13) до т.2 (КК-12); - участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 13м – от т.2 (КК-12) до т.3 (КК-11); - участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 45м – от т.3 (КК-11) до т.4 (КК-10); - участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м – от т.4 (КК-10) до т.5 (КК-9); - участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.5 (КК-9) до т.6 (КК-20); - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м – от т.7 до т.6 (КК-20); - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.8 до т.6 (КК-20); - канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.9 до т.6 (КК-20); - канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.10 до т.6 (КК-20); - канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.11 до т.6 (КК-20); - участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 37м – от т.5 (КК-9) до т.12 (КК-8); - участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м – от т.12 (КК-8) до т.13 (КК-21); - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.14 до т.13 (КК-21); - канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.15 до т.13 (КК-21); - участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 38м – от т.12 (КК-8) до т.16 (КК-7); - участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 17м – от т.16 (КК-7) до т.17 (КК-6); - участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.17 (КК-6) до т.18 (КК-5); - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 7м – от т.19 до т.18 (КК-5); - участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 25м – от т.18 (КК-5) до т.20 (КК-4); - участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 37м – от т.20 (КК-4) до т.21 (КК-3); - канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м – от т.22 до т.21 (КК-3); - участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.21 (КК-3) до т.23 (КК-2); - участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.23 (КК-2) до т.24 (КК-1); - канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.25 до т.24 (КК-1); - участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 11м – от т.20 (КК-4) до т.26 (КК-19); - участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 14м - от т.26 (КК-19) до т.27 (КК-18); - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 8м – от т.28 до т.27 (КК-18); - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 8м – от т.29 до т.27 (КК-18); - канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 8м – от т.30 до т.27 (КК-18); - канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 8м – от т.31 до т.27 (КК-18); - участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 12м – от т.27 (КК-18) до т.32 (КК-17); - участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 22м – от т.32 (КК-17) до т.33 (КК-16); - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.34 до т.33 (КК-16); - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.35 до т.33 (КК-16); - участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 15м – от т.33 (КК-16) до т.36 (КК-15); - участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 21м – от т.36 (КК-15) до т.37 (КК-14); - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м – от т. 38 до т.37 (КК-14); - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 7м – от т.39 до т.37 (КК-14); - канализационных колодцев КК-20, КК-19, КК-18, КК-17, КК-16, КК-15, КК-14, КК-13, КК-12, КК-11, КК-10, КК-9, КК-8, КК-21, КК-7, КК-6, КК-5, КК-4, КК-3, КК-2, КК-1; сооружение (водовод) с кадастровым номером №..., расположенное по адресу: адрес, общей протяженностью 1330 м. и состоящее из: - участка водопроводной сети, материал – сталь, d=500мм, протяженностью 1330 м. - от т.1 (ВК-1 сущ.) через т.2 (ВК-1а), т.3 (ВК-2а), т.4 (ВК-2), т.5 (ВК-3), т.6, т.7 (ВК-4а), т.8 (ВК-4), т.9, т.10, т.11 (ВК-5), т.12 (ВК-6), т.13 (ВК-7), т.14 (ВК-8), т.15 (ВК-9), т.16 (ВК-10), т.17 (ВК-11), т.18, т.19 (ВК-12), т.20 (ВК-13), т.21, т.22 до т.23 (ВК-14 сущ.); - водопроводных колодцев – ВК-1а, ВК-2а, ВК-2, ВК-3, ВК-4а, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-11, ВК-12, ВК-13; сооружение (канализационная линия) с кадастровым номером №..., расположенное по адресу: адрес, общей протяженностью 628 м., и состоящее из: - участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 23м – от т.1 (КК1) до т.2 (КК1а); - участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 66м – от т.2 (КК-1а) до т.3 (КК2); - участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 12м – от т.3 (КК2) до т.4 (КК3); - участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 41м – от т.4 (КК3) до т.5 (КК4); - участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 32м – от т.5 (КК4) до т.6 (КК5); - участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 29м – от т.6 (КК5) до т.7 (КК6); - участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 49м – от т.7 (КК6) до т.8 (КК7); - участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 33м – от т.8 (КК7) до т.9 (КК8); - участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 38м – от т.9 (КК8) до т.10 (КК9); - участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 45м – от т.10 (КК9) до т.11 (КК10); - участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 34м – от т.11 (КК10) до т.12 (КК11); - участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 55м – от т.12 (КК11) до т.13 (КК12); - участка канализационной линии, d=800мм, материал – ж/б, протяженностью 21м – от т.13 (КК12) до т.14 (КК13); - участка канализационной линии, d=800мм, материал – ж/б, протяженностью 33м – от т.14 (КК13) до т.15 (КК-14); - участка канализационной линии, d=800мм, материал – ж/б, протяженностью 58м – от т.15 (КК14) до т.16 (КК15); - участка канализационной линии, d=800мм, материал – ж/б, протяженностью 58м – от т.16 (КК15) до т.17 (КК16 сущ.); - канализационных колодцев – КК1, КК1а, КК2, КК3, КК4, КК5, КК6, КК7, КК8, КК9, КК10, КК11, КК12, КК13, КК14, КК15; сооружение - водопровод, расположенный по адресу: адрес общей протяженностью 616 м. и состоящее из: - участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=315мм, протяженностью 18м - от т.1 (ВК-14) через т.2, т.3, т.4 до т.5 (ВК-9); - водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=225мм, протяженностью 5м - от т.4 (расположенной в ВК-9) до т.6; - водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=125мм, протяженностью 5м - от т.5 (ВК-9) до т.7; - участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=315мм, протяженностью 180м - от т.5 (ВК-9) через т.8, т.9, т.10 (ВК-1), т.11, т.12 (ВК-2), т.13 до т.14 (ВК-3); - водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 8м - от т.10 (ВК-1) до т.15; - водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 8м - от т.11 (расположенной в ВК-1) до т.16; - водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 13м - от т.12 (ВК-2) до т.17; - водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 13м - от т.13 (расположенной в ВК-2) до т.18; - участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=315мм, протяженностью 290м - от т.19 (ВК-7) через т.20, т.21, т.22 (ВК-5), т.23, т.24, т.25 (ВК-4), т.26 (ВК-6), т.27, т.28, т.29 (ВК-8), т.30 (ВК-13) до т.31 (ВК-12 сущ.); - водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 15м - от т.22 (ВК-5) до т.32; - контур (11) – водопроводный ввод, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 15м - от т.23 (расположенной в ВК-5) до т.33; - водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 12м - от т.26 (ВК-6) до т.34; - водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 18м - от т.35 (ВК-10) до т.36; - водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 16м - от т.37 (ВК-11) до т.38; - водопроводных колодцев – ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-11, ВК-13, ВК-14; сооружение - канализация, расположенная по адресу: адрес общей протяженностью 743 м., состоящее из: - участка канализационной линии d=250мм, материал – ПЭТ, протяженностью 334м - от т.1 (КК-25) через т.2, т.3 (КК-24), т.4, т.5 (КК-23), т.6, т.7 (КК-22), т.8 (КК-21), т.9, т.10 (КК-20), т.11, т.12 (КК-2), т.13, т.14 (КК-3), т.15 (КК-4), т.16 (КК-5), т.17, т.18 (КК-7), т.19 (КК-8), т.20, т.21, т.22 (КК-9), т.23 (КК-10), т.24, т.25 (КК-11), т.26, т.27, т.28 (КК-12), т.29 до т.30 (КК-13); - канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.1 (КК-25) до т.31; - канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.2 (расположенной в КК-25) до т.32; - канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 7м – от т.5 (КК-23) до т.33; - канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 7м – от т.6 (расположенной в КК-23) до т.34; - канализационный выпуск d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.10 (КК-20) до т.35; - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.11 (расположенной в КК-20) до т.36; - участка канализационной линии d=250м, материал – ПЭТ, протяженностью 44м – от т.12 (КК-2) до т.37 (КК-1); - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.13 (расположенной в КК-3) до т.38; - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.14 (КК-3) до т.39; - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.16 (КК-5) до т.40; - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.17 (расположенной в КК-5) до т.41; - участка канализационной линии d=250мм, материал – ПЭТ, протяженностью 21м – от т.18 (КК-7) через т.42 до т.43 (КК-6); - канализационного выпуска d=160мм, материал – ПЭТ, протяженностью 7м - от т.43 (КК-6) до т.44; - канализационного выпуска d=160мм, материал – ПЭТ, протяженностью 7м - от т.43 (КК-6) до т.45; - канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.18 (КК-7) до т.46; - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.19 (КК-8) до т.47; - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.20 (расположенной в КК-8) до т.48; - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м - от т.21 (расположенной в КК-9) до т.49; - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м - от т.22 (КК-9) до т.50; - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.23 (КК-10) до т.51; - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.24 (расположенной в КК-10) до т.52; - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.25 (КК-11) до т.53; - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.26 (расположенной в КК-11) до т.54; - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т. 27 (расположенной в КК-12) до т.55; - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.28 (КК-12) до т.56; - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.29 (расположенной в КК-13) до т.57; - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.30 (КК-13) до т.58; - участка канализационной линии d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 24м - от т.30 (КК-13) до т.59 (КК-14); - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 8м - от т.59 (КК-14) до т.60; - участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 100м - от т.61 (КК-18) через т.62, т.63, т.64, т.65 (КК-17), т.66 (КК-16), т.67, т.68 до т.69 (КК-15); - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м - от т.61 (КК-18) до т.70; - канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м - от т.62 (расположенной в КК-18) до т.71; - канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м - от т.63 (расположенной в КК-18) до т.72; - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.64 (расположенной в КК-17) до т.73; - канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.65 (КК-17) до т.74; - участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м – от т.65 (КК-17) до т.75 (КК-19); - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.66 (КК-16) до т.76; - канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.67 (расположенной в КК-16) до т.77; - канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.68 (расположенной в КК-15) до т.78; - канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.69 (КК-15) до т.79; - канализационных колодцев – КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8, КК-9, КК-10, КК-11, КК-12, КК-13, КК-14, КК-15, КК-16, КК-17, КК-18, КК-19, КК-20, КК-21, КК-22, КК-23, КК-24, КК-25; сеть водоснабжения, расположенная по адресу: адрес, состоящая из: - двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм, протяженностью по 36,5 м каждый, от фланцев подключения к водопроводной линии диаметром 300 мм в ВК-1 с задвижками на них, до наружной стены комплекса, расположенного по адресу: адрес и камерой ВК-1 с задвижкой 300 мм и выпуском 100 мм в мокрый колодец МК-1; - пожарного гидранта ПГ-1, расположенного на водопроводной линии 300 мм по адрес сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, состоящая из: - внутриквартальной канализационной сети д-200 мм, протяженностью 28,7 м от внутренней стенки колодца КК-1 до колодца-КК-2 с врезкой в уличную сеть диаметром 400 мм по пр. К. Маркса, с колодцами КК-1, КК-2; - двух канализационных выпусков д-100 мм и д-150 мм, протяженностью по 3,95 м, от наружной стены наружной стены комплекса, расположенного по адресу: адрес до внутренней стенки колодца КК-1; сеть водоснабжения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка по адрес», состоящая из: - трёх водопроводных вводов диаметром по 75 мм, протяженностью по 15 м каждый, от места подключения к водопроводной линии д-300 мм в ВК-1, 3, 4 до наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес, и колодцами ВК1, ВК-2/ПГ, ВК-3, ВК4 с запорной арматурой и пожарным гидрантом в них; сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка по адрес», состоящая из:- канализационного выпуска диаметром 110 мм, протяженностью 9 м, от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес (секция А) до внутренней стенки КК-1, с колодцем КК-1; - канализационного выпуска диаметром 110 мм, протяженностью 9 м, от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес (секция А) до внутренней стенки КК-2, с колодцем КК-2; - двух канализационных выпусков диаметром по 110 мм, протяженностью по 9 м, от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес (секция Б) до внутренней стенки КК-3, с колодцем КК-3; сеть водоснабжения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка по адрес состоящая из: - двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм, протяженностью 18 м и 19 м, от точек подключения к водопроводной линии диаметром 300 мм в ВК-2, до наружной стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес, включая колодец ВК-2 с задвижками в нём и два футляра д-325 мм протяжённостью по 3,5 м каждый; - водопроводного ввода диаметром 110 мм, протяжённостью 76 м от точки подключения к водопроводной линии диаметром 300 мм в ВК-1, до наружной стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес, включая колодец ВК-1 с задвижками в нём, выпуск д-100 мм, протяжённостью 4,5 м от ВК-1 до МК, МК и футляр д-325 мм протяжённостью 11 м; сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка по адрес», состоящая из: - внутриквартальной канализационной сети диаметром 200 мм от КК-1 до внутренней стенки КК-9, включая КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8; - внутриквартальной канализационной сети диаметром 250 мм от КК-9 до внутренней стенки ККсущ, включая КК-9; - канализационного выпуска диаметром 100 мм от наружной стены наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-1; - девяти канализационных выпусков диаметром 100 мм от наружной стены наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренних стенок КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7; сеть водоснабжения, расположенная по адресу: адрес, «Застройка квартала по адрес и адрес», состоящая из: - водопроводной линии д-315 мм от точки подключения к водоводу д-500 мм по адрес до точки подключения к водопроводу д-150 мм по адрес, включая ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-9, ВК-10 с запорной арматурой и пожарными гидрантами в них, а также МК-1 с выпуском 110 мм от фланца подключения в ВК-10; - внутриквартальной водопроводной линии д-160 мм от точки подключения в ВК-5 до ВК-6, включая ВК-6, ВК-7, ВК-8 с запорной арматурой в них; - внутриквартальной водопроводной линии д-110 мм от точки подключения в ВК-6 до ВК-8, включая ВК-7, ВК-8 с запорной арматурой в них; - два водопроводных ввода д-110 мм от фланцев подключения в ВК-6 до наружной стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес; - водопроводный ввод д-110 мм от фланца подключения в ВК-7 до наружной стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес; - три водопроводных ввода д-110 мм от фланцев подключения в ВК-8 до наружной стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес; сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, «Застройка квартала по адрес и адрес», состоящая из: - канализационной сети 300 мм от КК-11 до внутренней стенки ККсущ, включая КК-11, КК-12; - внутриквартальной канализационной сети д-150 мм от КК-1 до внутренней стенки КК-11, включая КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8, КК-9, КК-10; - внутриквартальной канализационной сети д-200 мм от КК-13 до внутренней стенки КК-11, включая КК-13, КК-14а, КК-14, КК-15, КК-16, КК-17; - внутриквартальной канализационной сети д-200 мм от КК-18 до внутренней стенки КК-15, включая КК-18, КК-19, КК-20, КК-21; - внутриквартальной канализационной сети д-150 мм от КК-9а до внутренней стенки КК-9, включая КК-9а; - двух канализационных выпусков д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-1; - канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-2; - канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-3; - канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-9а; - двух канализационных выпусков диаметром по 110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-13; - канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-14а; - канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-17; - двух канализационных выпусков диаметром по 110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-18; - двух канализационных выпусков диаметром по 110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-19; - двух канализационных выпусков диаметром по 110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-20; - двух канализационных выпусков диаметром по 110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-21; сеть водоснабжения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка 21 квартала в границах адрес», состоящая из: - уличной водопроводной линии д-315 мм от точки подключения в ВК-1 по адрес, далее по адрес до ВК-15 на адрес, включая ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-11, ВК-12, ВК-13, ВК-14, ВК-15 с запорной арматурой и пожарными гидрантами в них, а также МК-1 и МК-2 с выпусками 110 мм от фланцев подключения в ВК-3 и ВК-15; - двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм, от фланцев подключения к водопроводной линии д-315 мм в ВК-3 до наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес; сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка 21 квартала в границах адрес», состоящая из: -канализационной сети д-160 мм от КК-1 до точки подключения к магистральному коллектору 600х1100 мм, включая КК-1; - двух канализационных выпусков диаметром 100 мм и 150 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-1; сеть водоснабжения, расположенная по адресу: адрес, «Жилой дом с пристроенным торговым комплексом и офисным зданием по адрес, 391, 391а», состоящая из: - водопроводной сети д-315 мм начиная от точек подключения к существующим водопроводным сетям д-200 мм и д-300 мм в ВК-1 и до точки подключения в существующую водопроводную сеть д-300 мм в ВК-8, включая ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8 с запорной арматурой и пожарными гидрантами в них; - водопроводного ввода д-110 мм от фланца подключения в ВК-5 до наружной стены офисного центра по адресу: адрес; - водопроводного ввода д-110 мм от фланца подключения в ВК-4 до наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес; - двух водопроводных вводов д-150 мм от фланцев подключения в ВК-8 до наружной стены торгового комплекса по адресу: адрес, г.о. Самара, адрес; сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, «Жилой дом с пристроенным торговым комплексом и офисным зданием по адрес, 391, 391а», состоящая из: - внутриквартальной канализационной сети д-200 мм от КК-1 до внутренней стенки КК-12, включая КК-1, КК-2, КК-3, КК-5; - внутриквартальной канализационной сети д-200 мм от КК-6 до внутренней стенки КК-5, включая КК-6, КК-7, КК-8, КК-9; - внутриквартальной канализационной сети д-200 мм от КК-10 до внутренней стенки КК-12, включая КК-10; - внутриквартальной канализационной сети д-250 мм от КК-12 до внутренней стенки ККсущ, включая КК-12; - канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены офисного центра по адресу: адрес до внутренней стенки КК-6; - канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены офисного центра по адресу: адрес до внутренней стенки КК-7; - канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-9; - канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены торгового комплекса по адресу: адрес до внутренней стенки КК-1; - канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены торгового комплекса по адресу: адрес до внутренней стенки КК-10; сеть водоснабжения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка «Радужный-Люкс» в границах адрес», состоящая из: - водопроводной сети д-315 мм общей протяжённостью 865 м начиная от точки подключения к существующей водопроводной сети д-800 мм в ВК-25 и до точек подключения в существующую водопроводную сеть д-300 мм в ВК-14 и ВК-24, включая ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-11, ВК-12, ВК-13, ВК-14, ВК-17, ВК-18, ВК-19, ВК-20, ВК-21, ВК-22, ВК-23, ВК-24, ВК-25 с компенсаторами, футлярами, запорной арматурой, и пожарными гидрантами в них, а также водопроводные выпуска диаметром 100 мм протяжённостью 5 и 3 м от ВК-24 до МК-1 и от ВК-8 до МК-2, включая МК-1 и МК-2; - двух водопроводных линий диаметром 160 мм протяжённостью по 47,7 м от фланцев подключения к водопроводной линии д-315 мм до ВК-15, включая ВК-15; - двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью по 21,4 м от фланцев подключения к водопроводу д-160 мм в ВК-15 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес; - двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью по 62,4 м от фланцев подключения к водопроводу д-160 мм в ВК-15 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес; - водопроводного ввода диаметром 110 мм протяжённостью 7 м от фланца подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-13 до наружной стены административного здания по адресу адрес; - двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью по 17,7 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-16 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес, включая ВК-16; - двух водопроводных вводов диаметром по 160 мм протяжённостью по 13,2 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-10 до наружной стены подземного паркинга многоквартирного дома по адресу адрес; - водопроводного ввода диаметром 110 мм протяжённостью 25,1 м от фланца подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-5 до наружной стены административного здания по адресу адрес; - двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью по 14,5 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-4 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес; - двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью 41 и 38 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-2 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес, включая футляры на них; - двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью 14 и 15 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-17 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес; - двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью 42 и 46 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-20 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес, включая футляры на них; - двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью 29,5 и 31 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-23 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес; сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка «Радужный-Люкс» в границах адрес», состоящая из: - внутриквартальной канализационной сети д-300 мм протяжённостью от КК-18 до внутренней стенки КК-1сущ на коллекторе д-1000 мм, включая КК-18, КК-6, КК-8, КК-9, КК-10; - внутриквартальной канализационной сети д-300 мм протяжённостью 72,5 м от КК-28 до внутренней стенки КК-2сущ на коллекторе д-1000 мм, включая КК-28, КК-29, КК-30, КК-31; - внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью 84 м от КК-19 до внутренней стенки КК-28, включая КК-19, КК-19а, КК-20, КК-27; - внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью от внутренней стенки КК-20 до внутренней стенки КК-28 включая КК-21, КК-22, КК-23, КК-24, КК-25, КК-26; - двух канализационных выпусков диаметром по 160 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренней стенки КК-19; - девяти канализационных выпусков диаметром по 100 мм общей протяжённостью 54,5 м от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренних стенок КК-21, КК-22, КК-23, КК-24, КК-25, КК-26; - трёх канализационных выпусков диаметром по 100 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренних стенок КК-29 и КК-32; - внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью 20 м от КК-32 до внутренней стенки КК-34 включая КК-32, КК-33, КК-34, КК-35; - трёх канализационных выпусков диаметром по 100 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренних стенок КК-34 и КК-35; - внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью м от КК-7 до внутренней стенки КК-8, включая КК-7; - двух канализационных выпусков диаметром по 50 и 150 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренней стенки КК-7; - внутриквартальной канализационной сети д-250 мм протяжённостью от КК-5 до внутренней стенки КК-6, включая КК-5; - внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью от КК-1 до внутренней стенки КК-5, включая КК-1, КК-2, КК-3, КК-4; - четырёх канализационных выпусков диаметром по 100 мм от наружной стены административного здания по адресу адрес до внутренней стенки КК-1; - пяти канализационных выпусков диаметром 100-150 мм от наружной стены подземного паркинга многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренних стенок КК-2, КК-11, КК-13; - двух канализационных выпусков диаметром 100-150 мм от наружной стены административного здания по адресу адрес до внутренних стенок КК-11 и КК-12; - внутриквартальной канализационной сети д-250 мм протяжённостью от КК-15 до внутренней стенки КК-18, включая КК-15; - внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью 87 м от КК-11 до внутренней стенки КК-15, включая КК-11, КК-12, КК-13, КК-14; - внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью от КК-17 до внутренней стенки КК-15, включая КК-17; - внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью от КК-16 до внутренней стенки КК-18, включая КК-16; - двух канализационных выпусков диаметром 150 мм протяжённостью 6,3 и 7,5 м от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренних стенок КК-16 и КК-17; - внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью от КК-9а до внутренней стенки КК-10, включая КК-9а; - шести канализационных выпусков диаметром 100-150 мм общей протяжённостью м от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренних стенок КК-9 и КК-9а.

В судебном заседании, состоявшемся 19.07.2019 г., представитель истца ФИО4 уточнила исковые требования, с учетом уточнения исковых требований, просит суд признать за ИП ФИО1 право собственности на Сооружение - водопровод, расположенный по адресу: адрес, общая протяженность 1065 м., состоящий из: участка водопроводной сети, материал - ПЭТ, d=315мм, протяженностью 626м. - от т.1 (ВК-1 сущ.) через т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7 (ВК-2), т.8, т.9, т. 10 (ВК-3), т.11, т.12 (ВК-4), т. 13 (ВК-5), т. 14 (ВК-6), т. 15, т. 16, т. 17 (ВК-20), т. 18, т. 19 (ВК-9), т.20 (ВК-10), т.21 (ВК-11), т.22, т.23, т.24 (ВК-12), т.25 (ВК-13), т.26 (ВК-14), т.27, т.28 (ВК-15), т.29 (ВК-16), т.30 (ВК-17), т.31, т.32, т.33 (ВК-18). т.34, т.35 (ВК-19) до т.36 (ВК-1 врез, сущ.); водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 8м - от т. 10 (ВК-3) до т.37; водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 9м - от т.11 (расположенной в ВК-3) до т.38; участка водопроводной сети, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 5м - от т. 12 (ВК- 4) до т.39 (ВК-6 сущ.); водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d= 110мм, протяженностью 11 м - от т. 13 (ВК-5) до т.40; участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=225мм, протяженностью 8м – от т.14 (ВК- 6) через т.41 (ВК-7) до т.42 (ВК-8); водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 48м - от т.42 (ВК-8) через т.43 до т.44; водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 75м - от т.42 (ВК-8) через т.45, т.46, т.47, т.48, т.49 до т.50; водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 23м - от т.20 (ВК-10) через т.51 до т.52; водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 22м - от т.20 (ВК-10) до т.53; водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 6м - от т.25 (ВК-13) до т.54; водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 6м - от т.26 (ВК-14) до т.55; водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 7м – от т.26 (ВК-14) до т.56; водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d= 110мм, протяженностью 9м - от т.29 (ВК-16) до т.57; водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 11м - от т.30 (ВК-17) до т.58; водопроводного выпуска, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 3м – от т.35 (ВК-19) до т.59 (МК-1); водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 17м - от т.60 (ВК-1 с сущ.) до т.61; водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d= 160мм. протяженностью 84м - от т. 17 (ВК-20) через т.69, т.68, т.67, т.66, т.65, т.64, т.63 до т.62; водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=160мм, протяженностью 87м - от т. 18 (расположенной в ВК-20) через т.77, т.76, т.75, т.74, т.73, т.72, т.71 до т.70; водопроводных колодцев - ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-11, ВК-12, ВК-13, ВК-14, ВК-15, ВК-16, ВК-17, ВК-18, ВК-19, ВК-20, МК-1; Сооружение - канализация, расположенное по адресу: адрес общей протяженностью 1592 м состоящее из: участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 18м - от т. 1 (КК-1) через т.2 (КК-2) до т.3 (КК-2а); канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 7м - от т.1 (КК-1) до т.4; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 7м - от т.1 (КК-1) до т.5; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 150мм, протяженностью 8м - от т.2 (КК-2) до т.6; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м - от т.2 (КК-2) до т.7; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 6м - от т.3 (КК-2а) до т.8; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 6м - от т.3 (КК- 2а) до т.9; участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 35м - от т.2 (КК-2) через т. 10 (КК-3), т.11 (КК-4) до т. 12 (КК-5); канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 9м - от т.10 (КК- 3) до т.13; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 9м - от т.10 (КК-3) до т.14; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 8м - от т.11 (КК-4) до т.15; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м - от т. 11 (КК- 4) до т. 16; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 7м - от т. 12 (КК-5) до т. 17; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 7м - от т.12 (КК-5) до т. 18; участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 36м - от т. 11 (КК-4) до т. 19 (КК-9); канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 10м-от т.20 (КК- 6) до т.21; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 10м-от т.20 (КК-6) до т.22; участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 27м - от т.20 (КК-6) через т.23 (КК-7) до т.24 (КК-7а); канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 150мм, протяженностью 4м - от т.24 (КК- 7а) до т.25; участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 22м - от т.23 (КК-7) через т. 19 (КК-9) до т.26 (КК-8); канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 8м - от т.26 (КК-8) до т.27; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 8м - от т.26 (КК-8) до т.28; участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 11м - от т. 19 (КК-9) до т.29 (КК-10); участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 81м - от т.29 (КК-10) через т.30 (КК-22а), т.31 (КК-22), т.32 (КК-21), т.33 (КК-20), т.34 (КК-19), т.35 (КК-18) до т.36 (КК-17); канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 17м - от т.34 (КК-19) до т.37; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 17м - от т.34 (КК-19) до т.38: канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=l00мм, протяженностью 15м - от т.35 (КК- 18) до т.39; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 15м – от т.35 (КК-18) до т.40; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 4м - от т.35 (КК- 18) до т.41; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 4м - от т.35 (КК- 18) до т.42; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d =100мм, протяженностью 3м - от т.36 (КК- 17) до т.43; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d =100мм, протяженностью 3м - от т.36 (КК- 17) до т.44; участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d =200мм, протяженностью 43м - от т.31 (КК-22) через т.45 (КК-28), т.46 (КК-26), т.47 (КК-24) до т.48 (КК-23); канализационного выпуска, материал – ПЭТ, d =100мм, протяженностью 11м - от т.45 (КК- 28) до т.49; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 11м-от т.45 (КК- 28) до т.50; участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d =200мм, протяженностью 5м - от т.46 (КК-26) до т.51 (КК-27); канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 6м - от т.51 (КК- 27) до т.52; участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 9м - от т.47 (КК-24) до т.53 (КК-25); канализационного выпуска, материал - ПЭТ. d= 100мм, протяженностью 5м - от т.53 (КК- 25) до т.54; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м - от т.53 (КК- 25) до т.55; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м - от т.48 (КК- 23) до т.56; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м - от т.48 (КК- 23) до т.57; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 4м - от т.47 (КК-24) до т.58; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 4м - от т.47 (КК- 24) до т.59; участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=300мм, протяженностью 105м - от т.29 (КК-10) через т.60 (КК-11), т.61 (КК-12), т.62 (КК-13) до т.63 (КК-14); участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 97м - от т.62 (КК-13) через т.64 (КК-13а), т.65 (КК-62), т.66 (КК-61), т.67 (КК-60), т.68 (КК-59), т.69 (КК-58) до т.70 (КК-57); канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 7м – от т.65 (КК- 62) до т.71; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 7м - от т.65 (КК- 62) до т.72; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м - от т.67 (КК- 60) до т.73; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м – от т.67 (КК- 60) до т.74; участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d= 160мм, протяженностью 18м - от т.66 (КК-61) до т.75 (КК-63); канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 6м - от т.68 (КК- 59) до т.76; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 6м - от т.68 (КК- 59) до т.77; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м - от т.69 (КК- 58) до т.78; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 8м - от т.69 (КК- 58) до т.79; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 8м - от т.70 (КК- 57) до т.80; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 8м - от т.70 (КК- 57) до т.81; участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=300мм, протяженностью 112м - от т.82 (КК-5 сущ.) через т.83 (КК-47), т.84 (КК-46), т.85 (КК-45), т.86 (КК-44), т.87 (КК-43), т.88 (КК-42), т.89 (КК-41), т.90, т.91 (КК-40), т.92 (КК-39), т.93 (КК-38), т.94 (КК-37) до т.95 (КК-36); канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d =100мм, протяженностью 3м - от т.89 (КК- 41) до т.96; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 3м - от т.89 (КК- 41) до т.97; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 4м - от т.92 (КК- 39) до т.98; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 4м - от т.92 (КК- 39) до т.99; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 6м - от т.93 (КК- 38) до т. 100; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 6м - от т.93 (КК- 38) до т. 101; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 6м - от т.93 (КК-38) до т. 102; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 6м - от т.93 (КК- 38) до т.103; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 5м - от т.94 (КК-37) до т. 104; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м - от т.94 (КК-37) до т. 105; участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 72м - от т.95 (КК-36) через т. 106 (КК-35), т. 107 (КК-34), т. 108 (КК-33), т. 109 (КК-32) до т. 110 (КК-31); канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 5м - от т.95 (КК- 36) до т. 111; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 6м - от т.95 (КК-36) до т. 112; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м – от т.106 (КК-35) до т.113; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 8м-от т. 106 (КК-35) до т. 114; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d =100мм, протяженностью 7м-от т.107 (КК-34) до т. 115; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 7м - от т.107 (КК-34) до т. 116; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 9м-от т. 108 (КК- 33) до т. 117; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d =100мм, протяженностью 9м-от т.108 (КК-33) до т. 118; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м-от т.109 (КК- 32) до т. 119;канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м - от т.109 (КК-32) до т. 120; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 5м - от т.110 (КК-31) до т. 121; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 5м - от т.110 (КК-31) до т. 122; участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=160мм, протяженностью 60м - от т.110 (КК-31) через т. 123 (КК-30), т. 124 (КК-29) до т. 125 (КК-2 сущ.); участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 109м - от т.126 (КК-48) через т.127 (КК-49), т.128 (КК-50), т.129 (КК-51), т.130 (КК-52); т. 131 (КК-53), т.132 (КК-54), т. 133 (КК-55), т. 134 (КК-56) до т.87 (КК-43); канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 9м-от т. 126 (КК- 48) до т.135; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 11м-от т.127 (КК-49) до т. 136; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 8м-от т. 129 (КК-51) до т.137; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м-от т. 130 (КК-52) до т. 138; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 7м – от т.131 (КК-53) до т.139; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 7м-от т. 132 (КК-54) до т. 140; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 6м-от т. 133 (КК-55) до т.141; канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м-от т. 134 (КК-56) до т. 142; участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d =200мм, протяженностью 157м - от т.143 (КК-16 сущ.) через т.144 (КК-64 сущ.), т.145 (КК-65), т.146 (КК-66), т.147 (КК-67), т.148 (КК- 68), т. 149, т. 150 (КК-69), т. 151, т. 152 (КК-70), т. 153 (КК-71), т. 154 (КК-72), т. 155 (КК-73), т. 156 (КК- 74) до т. 157 (КК-75); канализационного выпуска, материал - чугун, d=100мм, протяженностью 7м - от т. 148 (КК-68) до т. 158; канализационного выпуска, материал - чугун, d =100мм, протяженностью 7м - от т. 149 (расположенной в КК-68) до т. 159; канализационного выпуска, материал - чугун, d= 100мм, протяженностью 6м - от т. 150 (КК-69) до т. 160; канализационного выпуска, материал - чугун, d= 100мм, протяженностью 6м - от т.151 (расположенной в КК-69) до т. 161; канализационного выпуска, материал - чугун, d= 150мм, протяженностью 8м - от т. 154 (КК-72) до т. 162 (КК-72а); канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 5м - от т. 162 (КК-72а) до т. 163; канализационного выпуска, материал - чугун, d=100мм, протяженностью 3 м - от т. 156 (КК-74) до т. 164; канализационного выпуска, материал - чугун, d= 100мм, протяженностью 7м - от т. 157 (КК-75) до т. 165; канализационных колодцев - КК-1, КК-2, КК-2а, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-7а, КК- 8, КК-9, КК-10, КК-11, КК-12, КК-13, КК-13а, КК-14, КК-17, КК-1 8, КК-19, КК-20. КК-21, КК-22, КК-22а, КК-23, КК-24, КК-25, КК-26, КК-27, КК-28, КК-29, КК-30. КК-31, КК-32, КК-33, КК-34, КК-35, КК-36, КК-37, КК-38, КК-39, КК-40, КК-41, КК-42, КК-43, КК-44, КК-45, КК-46, КК-47, КК- 48, КК-49, КК-50, КК-51, КК-52, КК-53, КК-54, КК-55, КК-56, КК-57, КК-58, КК-59, КК-60, КК-61, КК-62, КК-63, КК-65, КК-66, КК-67, КК-68, КК-69, КК-70, КК-71, КК-72, КК-72а, КК-73, КК-74, КК-75; Сооружение - водопровод, расположенный по адресу: адрес общей протяженностью 683м, состоящий из: участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=315мм, протяженностью 609м – от т.1 (ВК-1 сущ.) через т.2, т.3, т.4, т.5 (ВК-5), т.6 (ВК-6), т.7 (ВК-7), т.8 (ВК-8), т.9, т.10 (ВК-11), т.11, т.12, т.13, т.14, т.15 (ВК-16), т.16, т.17, т.18 (ВК-17), т.19 (ВК-18), т.20, т.21 (ВК-20), т.22 до т.7 (ВК-7); водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 37м - от т.15 (ВК-16) до т.23; водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 37м - от т.16 (расположенной в ВК-16) до т.24; водопроводных колодцев – ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-11, ВК-16, ВК-17, ВК-18, ВК-20; Сооружение - канализация, расположенная по адресу: адрес общей протяженностью 159 м, состоящая из: канализационного выпуска, d=110мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м – от т.1 до т.2 (КК-1); канализационного выпуска, d=160 мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м – от т.3 до т.2 (КК-1); участка канализационной линии, d=200 мм, материал – ПЭТ, протяженностью 13м - от т.2 (КК-1) до т.4 (КК-2); канализационного выпуска, d=110мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.5 до т.4 (КК-2); канализационного выпуска, d=160мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.6 до т.4 (КК-2); участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 11м – от т.4 (КК-2) до т.7 (КК-3); участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м – от т.7 (КК-3) до т.8 (КК-4); участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 25м – от т.8 (КК-4) до т.9 (КК-5); участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 18м – от т.9 (КК-5) до т.10 (КК-6); участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 12м – от т.10 (КК-6) до т.11 (КК-7); участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 15м – от т.11 (КК-7) до т.12 (КК-9); участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м – от т.12 (КК-9) до т.13 (КК-8); канализационного выпуска, d=160мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м – от т.14 до т.13 (КК-8); канализационного выпуска, d=160мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м – от т.15 до т.13 (КК-8); участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 13м – от т.12 (КК-9) до т.16 (КК-10); участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 1м - от т.16 (КК-10) до т.17 (КК-11 сущ); канализационных колодцев КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8, КК-9, КК-10; Сооружение - водопровод, расположенный по адресу: адрес, общей протяженностью 683м, состоящий из: участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=315мм, протяженностью 314м - от т.1 (ВК-13) через т.2 (ВК-24), т.3, т.4 (ВК-23), т.5, т.6, т.7 (ВК-22), т.8 (ВК-21), т.9 (ВК-20), т.10 (ВК-19), т.11 (ВК-18), т.12 (ВК-17), т.13, т.14 (ВК-16), т.15 (ВК-15), т.16, т.17, т.18 (ВК-14), т.19 (ВК-12); водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=160мм, протяженностью 13м - от т.6 (расположенной в ВК-22) через т.20, т.21 до т.22; водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=160мм, протяженностью 11м - от т.7 (ВК-22) через т.25, т.24 до т.23; водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=160мм, протяженностью 6м - от т.13 (расположенной в ВК-16) до т.26; водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=160мм, протяженностью 6м - от т.14 (ВК-16) до т.27; участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=315мм, протяженностью 299м - от т.28 (ВК-1) через т.29 (ВК-2), т.30, т.31 (ВК-3), т.32 (ВК-4), т.33, т.34 (ВК-5), т.35 (ВК-6), т.36 (ВК-7), т.37 (ВК-8), т.38 (ВК-9), т.39 (ВК-10) до т.40 (ВК-11); водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=160мм, протяженностью 17м - от т.32 (ВК-4) через т.42 до т.41; водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=160мм, протяженностью 17м - от т.33 (расположенной в ВК-4) через т.43 до т.44; водопроводных колодцев – ВК-13, ВК-24, ВК-23, ВК-22, ВК-21, ВК-20, ВК-19, ВК-18, ВК-17, ВК-16, ВК15, ВК-14, ВК-12, ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-11; Сооружение - канализация, расположенная по адресу: адрес, общей протяженностью 497м, состоящая из: участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 40м – от т.1 (КК-13) до т.2 (КК-12); участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 13м – от т.2 (КК-12) до т.3 (КК-11); участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 45м – от т.3 (КК-11) до т.4 (КК-10); участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м – от т.4 (КК-10) до т.5 (КК-9); участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.5 (КК-9) до т.6 (КК-20); канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м – от т.7 до т.6 (КК-20); канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.8 до т.6 (КК-20); канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.9 до т.6 (КК-20); канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.10 до т.6 (КК-20); канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.11 до т.6 (КК-20); участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 37м – от т.5 (КК-9) до т.12 (КК-8); участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м – от т.12 (КК-8) до т.13 (КК-21); канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.14 до т.13 (КК-21); канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.15 до т.13 (КК-21); участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 38м – от т.12 (КК-8) до т.16 (КК-7); участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 17м – от т.16 (КК-7) до т.17 (КК-6); участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.17 (КК-6) до т.18 (КК-5); канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 7м – от т.19 до т.18 (КК-5); участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 25м – от т.18 (КК-5) до т.20 (КК-4); участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 37м – от т.20 (КК-4) до т.21 (КК-3); канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м – от т.22 до т.21 (КК-3); участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.21 (КК-3) до т.23 (КК-2); участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.23 (КК-2) до т.24 (КК-1); канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.25 до т.24 (КК-1); участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 11м – от т.20 (КК-4) до т.26 (КК-19); участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 14м - от т.26 (КК-19) до т.27 (КК-18); канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 8м – от т.28 до т.27 (КК-18); канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 8м – от т.29 до т.27 (КК-18); канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 8м – от т.30 до т.27 (КК-18); канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 8м – от т.31 до т.27 (КК-18); участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 12м – от т.27 (КК-18) до т.32 (КК-17); участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 22м – от т.32 (КК-17) до т.33 (КК-16); канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.34 до т.33 (КК-16); канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.35 до т.33 (КК-16); участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 15м – от т.33 (КК-16) до т.36 (КК-15); участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 21м – от т.36 (КК-15) до т.37 (КК-14); канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м – от т. 38 до т.37 (КК-14); канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 7м – от т.39 до т.37 (КК-14); канализационных колодцев КК-20, КК-19, КК-18, КК-17, КК-16, КК-15, КК-14, КК-13, КК-12, КК-11, КК-10, КК-9, КК-8, КК-21, КК-7, КК-6, КК-5, КК-4, КК-3, КК-2, КК-1; Сооружение (водовод) с кадастровым номером №..., расположенное по адресу: адрес до пересечения адрес и адрес, общей протяженностью 1330 м. и состоящее из: участка водопроводной сети, материал – сталь, d=500мм, протяженностью 1330 м. - от т.1 (ВК-1 сущ.) через т.2 (ВК-1а), т.3 (ВК-2а), т.4 (ВК-2), т.5 (ВК-3), т.6, т.7 (ВК-4а), т.8 (ВК-4), т.9, т.10, т.11 (ВК-5), т.12 (ВК-6), т.13 (ВК-7), т.14 (ВК-8), т.15 (ВК-9), т.16 (ВК-10), т.17 (ВК-11), т.18, т.19 (ВК-12), т.20 (ВК-13), т.21, т.22 до т.23 (ВК-14 сущ.); водопроводных колодцев – ВК-1а, ВК-2а, ВК-2, ВК-3, ВК-4а, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-11, ВК-12, ВК-13; Сооружение (канализационная линия) с кадастровым номером 63:01:0000000:22441, расположенное по адресу: адрес от пересечения адрес и адрес до пересечения адрес и адрес, общей протяженностью 628 м., и состоящее из: участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 23м – от т.1 (КК1) до т.2 (КК1а); участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 66м – от т.2 (КК-1а) до т.3 (КК2); участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 12м – от т.3 (КК2) до т.4 (КК3); участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 41м – от т.4 (КК3) до т.5 (КК4); участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 32м – от т.5 (КК4) до т.6 (КК5); участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 29м – от т.6 (КК5) до т.7 (КК6); участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 49м – от т.7 (КК6) до т.8 (КК7); участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 33м – от т.8 (КК7) до т.9 (КК8); участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 38м – от т.9 (КК8) до т.10 (КК9); участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 45м – от т.10 (КК9) до т.11 (КК10); участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 34м – от т.11 (КК10) до т.12 (КК11); участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 55м – от т.12 (КК11) до т.13 (КК12); участка канализационной линии, d=800мм, материал – ж/б, протяженностью 21м – от т.13 (КК12) до т.14 (КК13); участка канализационной линии, d=800мм, материал – ж/б, протяженностью 33м – от т.14 (КК13) до т.15 (КК-14); участка канализационной линии, d=800мм, материал – ж/б, протяженностью 58м – от т.15 (КК14) до т.16 (КК15); участка канализационной линии, d=800мм, материал – ж/б, протяженностью 58м – от т.16 (КК15) до т.17 (КК16 сущ.); канализационных колодцев – КК1, КК1а, КК2, КК3, КК4, КК5, КК6, КК7, КК8, КК9, КК10, КК11, КК12, КК13, КК14, КК15; Сооружение - водопровод, расположенный по адресу: адрес, в границах адрес, общей протяженностью 616 м. и состоящее из: участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=315мм, протяженностью 18м - от т.1 (ВК-14) через т.2, т.3, т.4 до т.5 (ВК-9); водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=225мм, протяженностью 5м - от т.4 (расположенной в ВК-9) до т.6; водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=125мм, протяженностью 5м - от т.5 (ВК-9) до т.7; участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=315мм, протяженностью 180м - от т.5 (ВК-9) через т.8, т.9, т.10 (ВК-1), т.11, т.12 (ВК-2), т.13 до т.14 (ВК-3); водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 8м - от т.10 (ВК-1) до т.15; водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 8м - от т.11 (расположенной в ВК-1) до т.16; водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 13м - от т.12 (ВК-2) до т.17; водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 13м - от т.13 (расположенной в ВК-2) до т.18; участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=315мм, протяженностью 290м - от т.19 (ВК-7) через т.20, т.21, т.22 (ВК-5), т.23, т.24, т.25 (ВК-4), т.26 (ВК-6), т.27, т.28, т.29 (ВК-8), т.30 (ВК-13) до т.31 (ВК-12 сущ.); водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 15м - от т.22 (ВК-5) до т.32; контур (11) – водопроводный ввод, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 15м - от т.23 (расположенной в ВК-5) до т.33; водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 12м - от т.26 (ВК-6) до т.34; водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 18м - от т.35 (ВК-10) до т.36; водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 16м - от т.37 (ВК-11) до т.38; водопроводных колодцев – ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-11, ВК-13, ВК-14; Сооружение - канализация, расположенная по адресу: адрес общей протяженностью 743 м., состоящее из: участка канализационной линии d=250мм, материал – ПЭТ, протяженностью 334м - от т.1 (КК-25) через т.2, т.3 (КК-24), т.4, т.5 (КК-23), т.6, т.7 (КК-22), т.8 (КК-21), т.9, т.10 (КК-20), т.11, т.12 (КК-2), т.13, т.14 (КК-3), т.15 (КК-4), т.16 (КК-5), т.17, т.18 (КК-7), т.19 (КК-8), т.20, т.21, т.22 (КК-9), т.23 (КК-10), т.24, т.25 (КК-11), т.26, т.27, т.28 (КК-12), т.29 до т.30 (КК-13); канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.1 (КК-25) до т.31; канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.2 (расположенной в КК-25) до т.32; канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 7м – от т.5 (КК-23) до т.33; канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 7м – от т.6 (расположенной в КК-23) до т.34; канализационный выпуск d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.10 (КК-20) до т.35; канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.11 (расположенной в КК-20) до т.36; участка канализационной линии d=250м, материал – ПЭТ, протяженностью 44м – от т.12 (КК-2) до т.37 (КК-1); канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.13 (расположенной в КК-3) до т.38; канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.14 (КК-3) до т.39; канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.16 (КК-5) до т.40; канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.17 (расположенной в КК-5) до т.41; участка канализационной линии d=250мм, материал – ПЭТ, протяженностью 21м – от т.18 (КК-7) через т.42 до т.43 (КК-6); канализационного выпуска d=160мм, материал – ПЭТ, протяженностью 7м - от т.43 (КК-6) до т.44; канализационного выпуска d=160мм, материал – ПЭТ, протяженностью 7м - от т.43 (КК-6) до т.45; канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.18 (КК-7) до т.46; канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.19 (КК-8) до т.47; канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.20 (расположенной в КК-8) до т.48; канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м - от т.21 (расположенной в КК-9) до т.49; канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м - от т.22 (КК-9) до т.50; канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.23 (КК-10) до т.51; канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.24 (расположенной в КК-10) до т.52; канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.25 (КК-11) до т.53; канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.26 (расположенной в КК-11) до т.54; канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т. 27 (расположенной в КК-12) до т.55; канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.28 (КК-12) до т.56; канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.29 (расположенной в КК-13) до т.57; канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.30 (КК-13) до т.58; участка канализационной линии d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 24м - от т.30 (КК-13) до т.59 (КК-14); канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 8м - от т.59 (КК-14) до т.60; участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 100м - от т.61 (КК-18) через т.62, т.63, т.64, т.65 (КК-17), т.66 (КК-16), т.67, т.68 до т.69 (КК-15); канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м - от т.61 (КК-18) до т.70; канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м - от т.62 (расположенной в КК-18) до т.71; канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м - от т.63 (расположенной в КК-18) до т.72; канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.64 (расположенной в КК-17) до т.73; канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.65 (КК-17) до т.74; участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м – от т.65 (КК-17) до т.75 (КК-19); канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.66 (КК-16) до т.76; канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.67 (расположенной в КК-16) до т.77; канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.68 (расположенной в КК-15) до т.78; канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.69 (КК-15) до т.79; канализационных колодцев – КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8, КК-9, КК-10, КК-11, КК-12, КК-13, КК-14, КК-15, КК-16, КК-17, КК-18, КК-19, КК-20, КК-21, КК-22, КК-23, КК-24, КК-25; Сооружение – сеть водоснабжения, расположенная по адресу: адрес, протяженностью 73 м., год ввода в эксплуатацию 2014 г., состоящее из: двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм, протяженностью по 36,5 м каждый, от фланцев подключения к водопроводной линии диаметром 300 мм в ВК-1 с задвижками на них, до наружной стены комплекса, расположенного по адресу: адрес и камерой ВК-1 с задвижкой 300 мм и выпуском 100 мм в мокрый колодец МК-1; пожарного гидранта ПГ-1, расположенного на водопроводной линии 300 мм по пр. К. Маркса в районе адресб; Сооружение – сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, протяженностью 37 м., год ввода в эксплуатацию 2014 г., состоящее из: внутриквартальной канализационной сети д-200 мм, протяженностью 28,7 м от внутренней стенки колодца КК-1 до колодца-КК-2 с врезкой в уличную сеть диаметром 400 мм по пр. К. Маркса, с колодцами КК-1, КК-2; двух канализационных выпусков д-100 мм и д-150 мм, протяженностью по 3,95 м, от наружной стены наружной стены комплекса, расположенного по адресу: адрес до внутренней стенки колодца КК-1; Сооружение – сеть водоснабжения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка по адрес», протяженностью 45 м., год ввода в эксплуатацию 2014 г., состоящее из: трёх водопроводных вводов диаметром по 75 мм, протяженностью по 15 м каждый, от места подключения к водопроводной линии д-300 мм в ВК-1, 3, 4 до наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес, и колодцами ВК1, ВК-2/ПГ, ВК-3, ВК4 с запорной арматурой и пожарным гидрантом в них; Сооружение – сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка по адрес», протяженностью 38 м., год ввода в эксплуатацию 2014 г., состоящее из: канализационного выпуска диаметром 110 мм, протяженностью 9 м, от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес (секция А) до внутренней стенки КК-1, с колодцем КК-1; канализационного выпуска диаметром 110 мм, протяженностью 9 м, от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес (секция А) до внутренней стенки КК-2, с колодцем КК-2; двух канализационных выпусков диаметром по 110 мм, протяженностью по 9 м, от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес (секция Б) до внутренней стенки КК-3, с колодцем КК-3; Сооружение – сеть водоснабжения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка по адрес», протяженностью 120 м., год ввода в эксплуатацию 2013 г., состоящее из: двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм, протяженностью 18 м и 19 м, от точек подключения к водопроводной линии диаметром 300 мм в ВК-2, до наружной стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес, включая колодец ВК-2 с задвижками в нём и два футляра д-325 мм протяжённостью по 3,5 м каждый; водопроводного ввода диаметром 110 мм, протяжённостью 76 м от точки подключения к водопроводной линии диаметром 300 мм в ВК-1, до наружной стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес, включая колодец ВК-1 с задвижками в нём, выпуск д-100 мм, протяжённостью 4,5 м от ВК-1 до МК, МК и футляр д-325 мм протяжённостью 11 м; Сооружение – сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка по адрес», протяженностью 160 м., год ввода в эксплуатацию 2013 г., состоящее из: внутриквартальной канализационной сети диаметром 200 мм от КК-1 до внутренней стенки КК-9, включая КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8; внутриквартальной канализационной сети диаметром 250 мм от КК-9 до внутренней стенки ККсущ, включая КК-9; канализационного выпуска диаметром 100 мм от наружной стены наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-1; девяти канализационных выпусков диаметром 100 мм от наружной стены наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренних стенок КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7; Сооружение – сеть водоснабжения, расположенная по адресу: адрес, «Застройка квартала по адрес и адрес», протяженностью 353 м., год ввода в эксплуатацию 2004 г., состоящее из: водопроводной линии д-315 мм от точки подключения к водоводу д-500 мм по адрес до точки подключения к водопроводу д-150 мм по адрес, включая ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-9, ВК-10 с запорной арматурой и пожарными гидрантами в них, а также МК-1 с выпуском 110 мм от фланца подключения в ВК-10; внутриквартальной водопроводной линии д-160 мм от точки подключения в ВК-5 до ВК-6, включая ВК-6, ВК-7, ВК-8 с запорной арматурой в них; внутриквартальной водопроводной линии д-110 мм от точки подключения в ВК-6 до ВК-8, включая ВК-7, ВК-8 с запорной арматурой в них; два водопроводных ввода д-110 мм от фланцев подключения в ВК-6 до наружной стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес; водопроводный ввод д-110 мм от фланца подключения в ВК-7 до наружной стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес; три водопроводных ввода д-110 мм от фланцев подключения в ВК-8 до наружной стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес; Сооружение – сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, «Застройка квартала по адрес и адрес», протяженностью 388 м., год ввода в эксплуатацию 2004 г., состоящее из: канализационной сети 300 мм от КК-11 до внутренней стенки ККсущ, включая КК-11, КК-12; внутриквартальной канализационной сети д-150 мм от КК-1 до внутренней стенки КК-11, включая КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8, КК-9, КК-10; внутриквартальной канализационной сети д-200 мм от КК-13 до внутренней стенки КК-11, включая КК-13, КК-14а, КК-14, КК-15, КК-16, КК-17; внутриквартальной канализационной сети д-200 мм от КК-18 до внутренней стенки КК-15, включая КК-18, КК-19, КК-20, КК-21; внутриквартальной канализационной сети д-150 мм от КК-9а до внутренней стенки КК-9, включая КК-9а; двух канализационных выпусков д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-1; канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-2; канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-3; канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-9а; двух канализационных выпусков диаметром по 110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-13; канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-14а; канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-17; двух канализационных выпусков диаметром по 110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-18; двух канализационных выпусков диаметром по 110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-19; двух канализационных выпусков диаметром по 110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-20; двух канализационных выпусков диаметром по 110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-21; Сооружение – сеть водоснабжения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка 21 квартала в границах адрес», протяженностью 345 м., год ввода в эксплуатацию 2017 г., состоящее из: уличной водопроводной линии д-315 мм от точки подключения в ВК-1 по адрес, далее по адрес до ВК-15 на адрес, включая ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-11, ВК-12, ВК-13, ВК-14, ВК-15 с запорной арматурой и пожарными гидрантами в них, а также МК-1 и МК-2 с выпусками 110 мм от фланцев подключения в ВК-3 и ВК-15; двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм, от фланцев подключения к водопроводной линии д 315 мм в ВК-3 до наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес; Сооружение – сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка 21 квартала в границах адрес», протяженностью 20 м., год ввода в эксплуатацию 2017 г., состоящее из: канализационной сети д-160 мм от КК-1 до точки подключения к магистральному коллектору 600х1100 мм, включая КК-1; двух канализационных выпусков диаметром 100 мм и 150 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-1; Сооружение – сеть водоснабжения, расположенный по адресу: адрес, «Жилой дом с пристроенным торговым комплексом и офисным зданием по адрес, 391, 391а», протяженностью 195 м., год ввода в эксплуатацию 2007 г., состоящее из: водопроводной сети д-315 мм начиная от точек подключения к существующим водопроводным сетям д-200 мм и д-300 мм в ВК-1 и до точки подключения в существующую водопроводную сеть д-300 мм в ВК-8, включая ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8 с запорной арматурой и пожарными гидрантами в них; водопроводного ввода д-110 мм от фланца подключения в ВК-5 до наружной стены офисного центра по адресу: адрес; водопроводного ввода д-110 мм от фланца подключения в ВК-4 до наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес; двух водопроводных вводов д-150 мм от фланцев подключения в ВК-8 до наружной стены торгового комплекса по адресу: адрес; Сооружение – сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, «Жилой дом с пристроенным торговым комплексом и офисным зданием по адрес протяженностью 184 м., год ввода в эксплуатацию 2008 г., состоящее из: внутриквартальной канализационной сети д-200 мм от КК-1 до внутренней стенки КК-12, включая КК-1, КК-2, КК-3, КК-5; внутриквартальной канализационной сети д-200 мм от КК-6 до внутренней стенки КК-5, включая КК-6, КК-7, КК-8, КК-9; внутриквартальной канализационной сети д-200 мм от КК-10 до внутренней стенки КК-12, включая КК-10; внутриквартальной канализационной сети д-250 мм от КК-12 до внутренней стенки ККсущ, включая КК-12; канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены офисного центра по адресу: адрес до внутренней стенки КК-6; канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены офисного центра по адресу: адрес до внутренней стенки КК-7; канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-9; канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены торгового комплекса по адресу: адрес до внутренней стенки КК-1; канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены торгового комплекса по адресу: адрес до внутренней стенки КК-10; Сооружение – сеть водоснабжения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка «Радужный-Люкс» в границах адрес- адрес - адрес», протяженностью 1385, м., год ввода в эксплуатацию 2008 г., состоящее из: водопроводной сети д-315 мм общей протяжённостью 865 м начиная от точки подключения к существующей водопроводной сети д-800 мм в ВК-25 и до точек подключения в существующую водопроводную сеть д-300 мм в ВК-14 и ВК-24, включая ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-11, ВК-12, ВК-13, ВК-14, ВК-17, ВК-18, ВК-19, ВК-20, ВК-21, ВК-22, ВК-23, ВК-24, ВК-25 с компенсаторами, футлярами, запорной арматурой, и пожарными гидрантами в них, а также водопроводные выпуска диаметром 100 мм протяжённостью 5 и 3 м от ВК-24 до МК-1 и от ВК-8 до МК-2, включая МК-1 и МК-2; двух водопроводных линий диаметром 160 мм протяжённостью по 47,7 м от фланцев подключения к водопроводной линии д-315 мм до ВК-15, включая ВК-15; двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью по 21,4 м от фланцев подключения к водопроводу д-160 мм в ВК-15 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес; двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью по 62,4 м от фланцев подключения к водопроводу д-160 мм в ВК-15 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес; водопроводного ввода диаметром 110 мм протяжённостью 7 м от фланца подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-13 до наружной стены административного здания по адресу адрес; двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью по 17,7 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-16 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес, включая ВК-16; двух водопроводных вводов диаметром по 160 мм протяжённостью по 13,2 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-10 до наружной стены подземного паркинга многоквартирного дома по адресу адрес; водопроводного ввода диаметром 110 мм протяжённостью 25,1 м от фланца подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-5 до наружной стены административного здания по адресу адрес; двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью по 14,5 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-4 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес; двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью 41 и 38 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-2 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес, включая футляры на них; двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью 14 и 15 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-17 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес; двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью 42 и 46 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-20 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес, включая футляры на них; двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью 29,5 и 31 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-23 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес; Сооружение – сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка «Радужный-Люкс» в границах адрес- адрес - адрес», протяженностью 184 м., год ввода в эксплуатацию 2007 г., состоящее из: внутриквартальной канализационной сети д-300 мм протяжённостью от КК-18 до внутренней стенки КК-1сущ на коллекторе д-1000 мм, включая КК-18, КК-6, КК-8, КК-9, КК-10; внутриквартальной канализационной сети д-300 мм протяжённостью 72,5 м от КК-28 до внутренней стенки КК-2сущ на коллекторе д-1000 мм, включая КК-28, КК-29, КК-30, КК-31; внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью 84 м от КК-19 до внутренней стенки КК-28, включая КК-19, КК-19а, КК-20, КК-27; внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью от внутренней стенки КК-20 до внутренней стенки КК-28 включая КК-21, КК-22, КК-23, КК-24, КК-25, КК-26; двух канализационных выпусков диаметром по 160 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренней стенки КК-19; девяти канализационных выпусков диаметром по 100 мм общей протяжённостью 54,5 м от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренних стенок КК-21, КК-22, КК-23, КК-24, КК-25, КК-26; трёх канализационных выпусков диаметром по 100 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренних стенок КК-29 и КК-32; внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью 20 м от КК-32 до внутренней стенки КК-34 включая КК-32, КК-33, КК-34, КК-35; трёх канализационных выпусков диаметром по 100 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренних стенок КК-34 и КК-35; внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью м от КК-7 до внутренней стенки КК-8, включая КК-7; двух канализационных выпусков диаметром по 50 и 150 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренней стенки КК-7; внутриквартальной канализационной сети д-250 мм протяжённостью от КК-5 до внутренней стенки КК-6, включая КК-5; внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью от КК-1 до внутренней стенки КК-5, включая КК-1, КК-2, КК-3, КК-4; четырёх канализационных выпусков диаметром по 100 мм от наружной стены административного здания по адресу адрес до внутренней стенки КК-1; пяти канализационных выпусков диаметром 100-150 мм от наружной стены подземного паркинга многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренних стенок КК-2, КК-11, КК-13; двух канализационных выпусков диаметром 100-150 мм от наружной стены административного здания по адресу адрес до внутренних стенок КК-11 и КК-12; внутриквартальной канализационной сети д-250 мм протяжённостью от КК-15 до внутренней стенки КК-18, включая КК-15; внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью 87 м от КК-11 до внутренней стенки КК-15, включая КК-11, КК-12, КК-13, КК-14; внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью от КК-17 до внутренней стенки КК-15, включая КК-17; внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью от КК-16 до внутренней стенки КК-18, включая КК-16; двух канализационных выпусков диаметром 150 мм протяжённостью 6,3 и 7,5 м от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренних стенок КК-16 и КК-17; внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью от КК-9а до внутренней стенки КК-10, включая КК-9а; шести канализационных выпусков диаметром 100-150 мм общей протяжённостью м от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренних стенок КК-9 и КК-9а; Сооружение - сети водоотведения, расположенные по адресу: адрес, «Канализационный разгрузочный коллектор адрес мм по адрес», протяженностью 427 м., год ввода в эксплуатацию 2008 г., состоящее из: канализационного коллектора диаметром ?600 мм от внутренней стенки колодца СК-1 в районе жилого адрес до внутренней стенки колодца СК-2 в районе канализационной насосной станции (КНС) № 9 общей протяжённостью 407,2 м, включающий в себя колодцы КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6. КК-7, КК-8, КК-9, КК-10, КК-11, КК-12, КК-13, КК-15. КК-16 и камеру КК-14; Сооружение - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: адрес, «Жилой дом с пристроенным торговым комплексом и офисным зданием по адрес протяженностью 92 м., год ввода в эксплуатацию 2014 г., состоящее из: тепловую сеть диаметром 2?159 мм протяжённостью 82,5 м от фланцев подключения к внутриквартальной тепловой сети в ТК-42а, до тепловой камеры УТ-1, включая запорную арматуру, компенсаторы, неподвижные опоры, дренажную линию ?150 мм и колодцы Др-1 и Др-2; тепловой ввод 2?76 мм протяжённостью 29,5 м от фланцев подключения в УТ-1 до наружной стены здания офисного центра по адресу: адрес; тепловой ввод 2?108 протяжённостью 12 м от фланцев подключения в УТ-1 до наружной стены жилого многоквартирного дома по адресу: адрес; тепловой ввод 2?133 мм протяжённостью 31 м от фланцев подключения в УТ-1 до наружной стены торгового центра по адресу: адрес; Сооружение – сеть теплоснабжения, расположенное по адресу: адрес, «Жилая застройка 21 квартала в границах адрес», протяженностью 19 м., год ввода в эксплуатацию 2017 г., состоящее из: теплового ввода 2?159 мм от фланцев подключения к теплотрассе 2?400 мм по адрес до наружной стены жилого многоквартирного дома по адресу: адрес; Сооружение - сети водоотведения, расположенные по адресу: адрес, в границах адрес, протяженностью 73 м., год ввода в эксплуатацию 2016 г., состоящее из: канализационной сети диаметром Д-160 мм, протяженностью 54,5 м от колодца КК-1, расположенного в районе секции №... адрес, до камеры КК-6, расположенного в районе дома секции №... адрес с врезкой в существующую сеть 1000 мм по в районе адрес, включая колодцы КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, футляры д-325 мм длиной 4 м и 6 м, камеру КК-6; канализационного выпуска диаметром Д-100 мм, протяжённостью 6,3 м от наружной стены многоквартирного дома (секция 1), расположенного по адресу: адрес, до внутренней стенки колодца КК-1; канализационного выпуска диаметром Д-100 мм, протяжённостью 4,8 м от наружной стены многоквартирного дома (секция 2), расположенного по адресу: адрес, до внутренней стенки колодца КК-2; канализационного выпуска диаметром Д-100 мм, протяжённостью 5,1 м от наружной стены многоквартирного дома (секция 3), расположенного по адресу: адрес, до внутренней стенки колодца КК-3; канализационного выпуска диаметром Д-100 мм, протяжённостью 5,3 м от наружной стены многоквартирного дома (секция 3), расположенного по адресу: адрес, до внутренней стенки колодца КК-4; Сооружение - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: адрес, в границах адрес, протяженностью 25 м., год ввода в эксплуатацию 2014 г., состоящее из: тепловой ввод диаметром 2Д-133 мм, протяжённостью 25 п.м от фланцев подключения в ТК-6а до наружной стены адрес; Сооружение - Сети водоснабжения, расположенное по адресу: адрес, в границах адрес, протяженностью 544, 2 м., год ввода в эксплуатацию 2013 г., состоящее из: водопроводной линии диаметром Ду-300 мм по адресу: адрес вдоль домов по адрес, 1а, 1б, 3, протяженностью 261,1 м, от точки врезки в колодце ВК-14, расположенного в районе адрес к1 по адрес до точки врезки в камере ВК-3, расположенной в районе адрес, с водопроводными колодцами ВК-14, ВК-13, ВК-12, ВК-11, ВК-10, ВК-9 с запорной арматурой, компенсатором и пожарным гидрантом в них; водопроводной линии диаметром 2Ду-300 мм по адресу: адрес протяженностью 106,4 п.м (общей протяжённостью 212,8 м), от точек врезок в камере ВК-1, расположенной на существующем водоводе Ду-900 мм на адрес до камеры ВК-3, расположенной в районе адрес, с водопроводными камерами ВК-1, ВК-2, ВК-3 с запорной арматурой в них, футлярами 2Д-530 мм длиной по 12 м и футляром Д-1420 мм, длиной 37 м; водопроводной линии диаметром Д-160 мм по адрес, протяженностью 171,0 м, от ВК-8 в районе жилого адрес по адрес до точки врезки в водопроводную линию Ду-300 мм в ВК-3 в районе адрес с водопроводными колодцами ВК-8, ВК-7, ВК-6, ВК-5, ВК-4 с запорной арматурой и пожарными гидрантами в них; двух водопроводных вводов диаметром Д-110 мм, протяженностью по 10,8 м, от фланцев подключения к водопроводной линии Ду- 300 мм в колодце ВК-13 с задвижками на них, до наружной стены многоквартирного дома, расположенного по адресу: адрес; водопроводного ввода диаметром Д-110 мм, протяженностью 8,5 м, от фланца подключения к водопроводной линии Ду- 300 мм в колодце ВК-10 с задвижкой на нем, до наружной стены многоквартирного дома, расположенного по адресу: адрес; двух водопроводных вводов диаметром Д-110 мм, протяженностью по 17,5 м, от фланцев подключения к водопроводной линии Ду- 300 мм в колодце ВК-9 с задвижками на них, до наружной стены многоквартирного дома, расположенного по адресу: адрес; Сооружение - сети водоотведения, расположенные по адресу: адрес, в границах адрес, Центральной, Энтузиастов и адрес, протяженностью 401, 7 м., год ввода в эксплуатацию 2013 г., состоящее из: канализационной сети диаметром Ду-300 мм, протяженностью 269,2 м от колодца КК-1, расположенного в районе адрес, до колодца КК-8, расположенного в районе адрес с врезкой в существующую сеть 300 мм по адрес, включая колодцы КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8; канализационной сети диаметром Ду-300 мм, протяженностью 98,9 м от колодца КК-9, расположенного на перекрёстке Тупого переулка и адрес, до колодца КК-8, расположенного в районе адрес, с врезками существующих сетей в КК-9 и КК-13 диаметром 150 мм и 300 мм, включая колодцы КК-9, КК-10, КК-11, КК-12, КК-13; канализационной сети диаметром Д-160 мм, протяженностью 5,0 м от колодца КК-14, расположенного в районе адрес, до внутренней стенки колодца КК-7, расположенного в районе адрес, с колодцем КК-14; канализационной сети диаметром Д-160 мм, протяженностью 5,0 м от колодца КК-15, расположенного в районе адрес, до внутренней стенки колодца КК-6, расположенного в районе адрес, с колодцем КК-16; трёх канализационных выпусков диаметром Д-160 мм, протяжённостью по 8,9 м от наружной стены многоквартирного дома, расположенного по адресу: адрес, до внутренней стенки колодца КК-14; двух канализационных выпусков диаметром Д-160 мм, протяжённостью по 6,05 м от наружной стены многоквартирного дома, расположенного по адресу: адрес, до внутренней стенки колодца КК-15; двух канализационных выпусков диаметром Д-160 мм, протяжённостью по 6,0 м от наружной стены многоквартирного дома, расположенного по адресу: адрес, до внутренней стенки колодца КК-5; двух канализационных выпусков диаметром Д-160 мм, протяжённостью по 7,0 м от наружной стены многоквартирного дома, расположенного по адресу: адрес, до внутренней стенки колодца КК-3; Сооружение - сети водоотведения, расположенные по адресу: адрес, в границах адрес, Врубеля, протяженностью 21 м., год ввода в эксплуатацию 2013 г., состоящее из: канализационной сети диаметром Ду-800 мм, общей протяжённостью 21,2 м, от колодца СК-1, расположенного на коллекторе Ду-1000 мм по адрес до внутренней стенки колодца КК-1(пристрой к СК-1) и от КК-1(пристрой к СК-1) до внутренней стенки КК-2, расположенного на коллекторе Ду-600 мм на адрес, включая колодцы КК-1(пристрой к СК-1) и КК-2; Сооружение - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: адрес, в границах адрес, Центральной, Энтузиастов и адрес, протяженностью 422, 1 м., год ввода в эксплуатацию 2013 г., состоящее из: тепловую трассу диаметром 2Ду-150 мм протяжённостью 232,95 п.м по адресу: адрес начиная от точек подключения к существующей теплотрассе 2Ду-400 мм в камере ТКсущ в районе адрес до камеры ТК-1 в районе адрес, включая камеру ТК-1 с запорной арматурой, компенсаторами, неподвижными опорами и дренажной линией Ду-150 мм, протяжённостью 198 м с колодцами Др-1,Др-2, Др-3,Др-4, Др-5, Др-6, Др-7, Др-8, Др-9, Др-10, Др-11; тепловой ввод диаметром 2Ду-150 мм, протяжённостью 39,5 п.м от фланцев подключения в ТК-1 до наружной стены адрес, с запорной арматурой, неподвижными опорами и дренажной линией Ду-150 мм, протяжённостью 42,75 м с колодцами Др-12, Др-13; тепловой ввод диаметром 2Ду-150 мм, протяжённостью 165,6 п.м от фланцев подключения в ТК-1 до наружной стены адрес, с запорной арматурой, неподвижными опорами и дренажной линией Ду-150 мм, протяжённостью 160,93 м с колодцами Др-14, Др-15, Др-16, Др-17, Др-18, Др-19, Др-20. Дополнила, что данные линейные объекты были выстроены организациями – застройщиками при строительстве многоквартирных домов, дома были введены в эксплуатацию. Вышеуказанные инженерные сети были предусмотрены и эксплуатируются в настоящее время для обеспечения многоквартирных домов энергоресурсами. Обращение в суд было вызвано тем, что ответчиком по инвестиционному договору обязательства по оплате своей доли приобретенных истцом коммунальных сетей не были исполнены до настоящего времени, что создает правовую неопределенность в отношении данных объектов.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, извещался надлежащим образом, просил дело рассмотреть в его отсутствие, в отзыве на иск просил в удовлетворении иска отказать, поскольку он не отказывается от исполнения договора инвестирования и готов исполнить свои обязательства после передачи ему 1/2 дли в праве собственности на спорное недвижимое имущество.

Представитель третьего лица Департамента градостроительства г.о. Самара и Администрации г.о. Самара ФИО5, действующий на основании доверенности, просил в удовлетворении исковых требований отказать.

Третье лицо ИП ФИО3 в судебное заседание не явился, извещался надлежащим образом, просил дело рассмотреть в его отсутствие, представил отзыв на иск, в котором требования ФИО1 посчитал законными и обоснованными.

Третье лицо ООО «СамЭК» извещалось надлежащим образом, просило дело рассмотреть в его отсутствие, представило отзыв на иск, в котором требования ФИО1 посчитало законными и обоснованными.

Представители иных третьих лиц - Управления Росреестра по Самарской области, ООО «Современник», ООО «Стройлекс», ООО «ДОМ-75», ООО «СК «Самара Еврострой» в судебное заседание не явились, извещались надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщили.

Выслушав мнение сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Как установлено судом и не оспаривается сторонами, 04.09.2017 года между ООО «СамЭК» и ФИО2 был заключен договор инвестирования, в соответствии с которым Сторона 1 (ФИО2) обязуется частично финансировать приобретение Стороной 2 (ООО «САМЭК») объектов коммунального хозяйства (сетей водоснабжения и водоотведения, теплосетевых комплексов, тепловых вводов, тепловых и иных объектов наружной инфраструктуры), предусмотренных п. 1.2 договора, а ООО «САМЭК» обязуется приобретать у третьих лиц объекты коммунального хозяйства с последующей передачей ? доли в праве собственности ФИО2

Также между ООО «СамЭК» и ФИО2 10.09.18 и 13.09.18 были заключены дополнительные соглашения к договору инвестирования от 04.09.17 с указанием перечня объектов, приобретаемых ООО «СамЭК» в рамках инвестиционного договора.

Как следует из материалов дела, пояснений представителя истца и отзыва на иск ответчика, ООО «СамЭК» исполнило взятые на себя обязательства, приобрело вышеуказанные линейные объекты, однако ФИО2 свои обязательства по внесению ? доли денежных средств от стоимости приобретенных объектов не исполнил, что и послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением.

ФИО2 в своем письме от 24.06.2019 г. сообщил ФИО1, что ФИО1 должен передать ФИО2 ? доли в праве собственности на спорные объекты. Также в указанном письме ФИО2 требовал от ФИО1 передачи ? доли в праве собственности на линейные объекты.

Во исполнение условий договора от 04.09.2017 г. инвестирования, между ООО «СамЭК» и ООО «Аква-строй» 27.12.2017 г. был заключен договор купли-продажи, согласно которому ООО «Аква-Строй» обязуется передать в собственность, а ООО «СамЭК» принять и оплатить линейные объекты, состоящие из: водовода D-500 мм, протяженностью 1330 м., расположенного по адресу: адрес, р-н Кировский, адрес, от пересечения адрес и адрес до пересечения адрес и адрес, кадастровый №...; канализационной линии, протяженностью 628 м, расположенной по адресу: адрес от пересечения адрес и адрес до пересечения адрес и адрес, и состоящей из канализационной линии D-600 мм протяженностью 479,0 м, канализационной линии D-800 мм протяженностью 148,6 м, кадастровый №....

Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Куйбышевского исполкома городского Совета народных депутатов при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РСФСР в своем письме от 02.10.1992 исх. № 5-01/879 к Ассоциации по строительству МЖК-1 «МЖКстрой» и заместителю главы Администрации города Самары указало на необходимость устройства кольцующего водовода D-500 мм вокруг пятого микрорайона по адрес, в связи с тем, что население города в указанном районе постоянно испытывает нехватку воды, в отдельных районах вода поднимается не выше второго этажа, также для обеспечения сброса стоков необходимо строительство канализационного коллектора.

В этот период осуществлялось строительство микрорайона «Солнечный-5». В частности, 28.12.1992 года между заводом «Прогресс», с одной стороны, и хозрасчетным объединением «МЖК-1», с другой стороны, был заключен договор о порядке завершения строительства и ввода в эксплуатацию адрес-5 адрес.

Предмет указанного договора был сформулирован следующим образом: «В связи с необходимостью ускорения строительства адрес МЖК по Демократической и магистральных сетей к нему, стороны договорились передать функции заказчика по строительству адрес от завода на МЖК-1».

Согласно пункта 2.1.1 указанного договора Завод «Прогресс» передает МЖК-1 с баланса на баланс комплекс сооружений и магистральных сетей, связанных со строительством секций А, Б, В, Г, адрес с составлением акта о выполненных физических объемах и затраченных финансовых средств на момент передачи.

Хозрасчетное объединение «МЖК-1», осуществляющее постройку многоквартирных домов в микрорайоне «Солнечный-5», в дальнейшем было переименовано в акционерное общество закрытого типа «Хозрасчетное объединение МЖК-1».

дата между Акционерным обществом закрытого типа «Хозрасчетное объединение МЖК-1» и АОЗТ «Ассоциация МЖКстрой» был заключен договор подряда на капитальное строительство.

Согласно пункта 1 указанного договора «МЖКстрой» берет на себя выполнение функций «подрядчика» по вопросам строительства на площадке микрорайона «Солнечный-5».

Согласно п. 6 этого же договора «МЖКстрой» передает незавершенное строительное производство по состоянию на 01 января 1996 г. в «МЖК-1». Ранее заключенные договора по исполнению функций заказчика «МЖКстрой» считать утратившими силу.

Письмом № 148 от 05.11.1998 г. МП города Самары «Самараводоканал» выдало технические условия на проектирование магистральных сетей водопровода D-500 мм и канализационной линии.

На указанных земельных участках было осуществлено строительство объектов недвижимого имущества и сетей наружной инфраструктуры, необходимых для эксплуатации многоквартирных домов, находящихся в пятом микрорайоне «Солнечный» по адрес.

Таким образом, кольцевой водовод D-500 мм и канализационная линия вокруг пятого микрорайона «Солнечный» по адрес были построены «МЖКстрой» по заказу «МЖК-1». В связи с этим, право собственности возникло у «МЖК-1».

04 октября 2010 года ООО «МЖК-1» заключило соглашение с Обществом с ограниченной ответственностью «Аква-строй» (ИНН 

<

***>) (далее – ООО «Аква-строй»), согласно которому ООО «МЖК-1» обязуется передать в собственность, а ООО «Аква-строй» принять и оплатить: водовод D-500 мм, общей протяженностью 1 330 п.м., расположенный по адресу: адрес, от пересечения адрес и ул. адрес D-500 мм L-386 м.п., по адрес D-500 мм L – 526 м.п., по адрес D-500 мм L-418 м.п. до пересечения адрес и адрес (далее – Объект 1); канализационную линию D-600 мм общей протяженностью 479 п.м. и D-800 мм общей протяженностью 148,6 п.м.

Согласно составленному и подписанному дата ООО «Аква-строй», ООО «МЖК-1» и МП «Самараводоканал» акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям, устройствам и сооружениям на них по адресу: адрес – адрес в собственности, на обслуживании, в эксплуатации ООО «Аква-строй» находился водовод D-500 мм, а также ВК – 1а 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14а задвижки в ВК – 1а, 2, 4, 9, 11, 3, 14а, воздушник в ВК – 3. ПГ в ВК – 4, 9.

Сооружение – водовод D-500 мм, протяженностью 1330 м, расположенный по адресу: адрес, от пересечения адрес и ул. адрес до пересечения адрес и адрес, дата поставлено на государственный кадастровый учет с кадастровым номером 63:01:0000000:22434.

Сооружение – канализационная линия, протяженностью 628 м, расположенный по адресу: адрес, от пересечения адрес и ул. адрес до пересечения адрес и адрес, и состоящее из канализационной линии D-600 мм протяженностью 479,0 м, канализационной линии D-800 мм протяженностью 148,6 м, дата поставлено на государственный кадастровый учет с кадастровым номером №....

28.09.2018 г. между Индивидуальным предпринимателем ФИО3 и ООО «СамЭК» был заключен договор купли-продажи, согласно которому Индивидуальным предпринимателем ФИО3 обязуется передать в собственность, а ООО «СамЭК» принять и оплатить линейные объекты, расположенные в границах застройки ЖК «Майский», состоящие из водопроводных линий, вводов, канализационной сети, выпусков, указанные в иске.

Указанные объекты были переданы ООО «СамЭК» по акту приема-передачи от 28.09.2018.

Линейные объекты были построены ООО «Стройлекс» в рамках жилой застройки в границах улиц адрес городского округа Самара и были приобретены индивидуальным предпринимателем ФИО3 по договору купли-продажи от 24.09.2018 и переданы по акту приема-передачи.

Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: адрес, введены в эксплуатацию, что подтверждается разрешениями на строительство и разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию.

Наружные сети водоснабжения и водоотведения приняты ресурсоснабжающей организацией, что подтверждается актами приемки наружных сетей и внутренних установок по Форме №....

В отношении линейных объектов между застройщиком и ресурсоснабжающей организацией «СКС» были подписаны акты границ балансовой принадлежности и границ эксплуатационной ответственности по канализационным сетям, устройствам и сооружениям на них.

14.06.2018 году между Индивидуальным предпринимателем ФИО3 (далее – ИП ФИО3) и ООО «СамЭК» был заключен договор купли-продажи, согласно которому ИП ФИО3 обязуется передать в собственность, а ООО «СамЭК» принять и оплатить линейные объекты, расположенные по адресу: адрес, в границах адрес, состоящий из водопроводных линий, вводов, канализационных сетей, выпусков, указанных в иске.

Указанные объекты были переданы ООО «СамЭК» по акту приема-передачи от 14.06.2018.

Линейные объекты были построены ООО «ДОМ-75» в рамках осуществления жилой застройки по адресу: адрес, в границах адрес а также строительство необходимых объектов инфраструктуры.

В целях жилищного строительства ООО «ДОМ-75» получило в аренду земельные участки на основании договоров аренды (договор аренды земельного участка № 444 от 20.11.2008, договор аренды земельного участка № 748 от 04.05.2012, договор аренды земельного участка № 830 от 21.11.2013, договор аренды земельного участка № 028237з от 09.07.2015; договор аренды земельного участка № 028236з от 09.07.2015; договор аренды земельного участка № 028238з от 09.07.2015; договор аренды земельного участка № 945 от 02.12.2014; договор аренды земельного участка № 50а от 08.02.2017.

В последствии ООО «ДОМ-75» построило и ввело в эксплуатацию многоквартирные жилые дома, что подтверждается разрешениями на строительство и разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию.

Муниципальное предприятие городского округа Самара «Самараводоканал» выдало технические условия для ООО «ДОМ-75» на присоединение к сетям водоснабжения и канализации, кроме того, между МП г.о. Самара «Самараводокал» и ООО «ДОМ-75» был заключен договор о подключении от 17.08.2007 № 5-01/1510.

В отношении вышеуказанных линейных объектов между ООО «ДОМ-75» и ресурсоснабжающей организацией были подписаны акты разграничения балансовой принадлежности и границ эксплуатационной ответственности.

В 2018 году между ООО «ДОМ-75» и индивидуальным предпринимателем ФИО3 был заключен договор купли-продажи объектов водоснабжения и водоотведения и подписан акт приема-передачи, в соответствии с которыми собственником линейных объектов стал ИП ФИО3

27.09.2018 между Индивидуальным предпринимателем ФИО3 (далее – ИП ФИО3) и ООО «СамЭК» был также заключен договор купли-продажи, согласно которому ООО «СамЭК» приобрело линейные объекты, расположенные по адресу: адрес, в границах адрес состоящие из: водопроводных сетей, вводов, канализационных сетей, выпусков, а также объектов, расположенных по адресу: адрес, в границах адрес просеки (ЖК «Современник»), состоящих из водопроводных линий, вводов, канализационных сетей, выпусков.

Указанные объекты были переданы ООО «СамЭК» по акту приема-передачи, в соответствии с пунктом 2.1 договора купли-продажи стоимость переданных Линейных объектов по договору купли-продажи составляет 14 200 000 руб.

Вышеуказанные линейные объекты были приобретены ИП ФИО3 по договору купли-продажи в 2018 году, заключенному с ООО «Современник».

Линейные объекты, расположенные по адресу: адрес, в границах адрес, Революционная, Аэродромная, Дзержинского, были построены ООО «Алпемо» в рамках осуществления жилой застройки.

На основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства адрес от дата №...-п для строительства жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями ООО «Алпемо» был предоставлен земельный участок площадью 6268,7 кв.м с кадастровым номером №..., находящийся по адресу: адрес, что подтверждается договором аренды №... от дата.

Письмом №... от дата МП адрес «Самараводоканал» выдало технические условия на присоединение к системам водоснабжения и канализации.

дата между МП адрес «Самараводоканал» и ООО «Алпемо» был заключен договор о подключении №....

Актом от дата ресурсоснабжающая организация ООО «СКС» приняла наружние сети и внутренние установки к жилому дому со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по адрес.

В отношении вышеуказанных линейных объектов с ресурсоснабжающей организации ООО «СКС» были подписаны акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон по канализационным и водопроводным сетям, устройствам и сооружениям на них, расположенным по адресу: 16-ти этажный жилой дом по адрес.

ООО «Алпемо» был построен и введен в эксплуатацию объект капитального строительства «Жилая застройка в границах адрес, Революционная, Аэродромная, Дзержинского в адрес» (жилые дома со встроенно – пристроенными помещениями по адресу: адрес, 155).

Линейные объекты, расположенные по адресу: адрес, в границах адрес просеки (ЖК «Современник»), были построены ЗАО «Первое строительное управление» и ООО ПП «Х+Транс» в рамках осуществления жилой застройки по адрес.

В соответствии с Постановлением Главы города Самары от 30.08.2005 № 2285 «Х+Транс» был предоставлен земельный участок площадью 11414,00 кв. м, расположенный по адрес.

На основании постановления Главы города Самары от 05.04.2004 в целях строительства жилого дома ООО «Первое строительное управление» по договору аренды от 04.09.2007 был предоставлен земельный участок, кадастровый №..., находящийся по адресу: адрес 6649,20 кв. м.

В целях обеспечения водоснабжения и бытового водоотведения пятисекционного 25-ти этажного жилого дома с подземной парковкой и офисными помещениями по адрес.

Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями введен в эксплуатацию, что подтверждается разрешениями на строительство и разрешениями на ввод объекта в эксплуатацию.

Наружные сети водоснабжения и водоотведения приняты ресурсоснабжающей организацией, что подтверждается актами приемки наружных сетей и внутренних установок по Форме №....

В отношении линейных объектов между застройщиком и МП г. Самара «Самараводоканал» был подписан акт границ балансовой принадлежности и границ эксплуатационной ответственности по канализационным сетям, устройствам и сооружениям на них.

В 2016 году вышеуказанные объекты были переданы и эксплуатировались ООО «Современник», а впоследствии в 2018 году проданы ООО «СамЭК».

21.11.2013 г. между ООО «Альфа-Стиль» и Министерством строительства Самарской области был заключен договор аренды №831 земельного участка с кадастровым номером №..., расположенный по адресу: адрес, по ул. адрес в границах улиц адрес, площадью 3424 кв.м. для строительства 2-й очереди комплексной реконструкции застройки квартала №... – строительство жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземными автомобильными стоянками, первый пусковой комплекс, второй этап, жилой адрес, секции №.... 

11.11.2009 года с целью застройки по адресу: адрес, по ул. адрес в границах улиц адрес Главой г.о. Самара было выдано разрешение на строительство № RU 63301000-120.

15.07.2016 г. Главой г.о. Самара было выдано разрешение на строительство №63-301000-83-2016 по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, по ул. адрес в границах улиц адрес и адрес 

16.10.2017 г. были подписаны акты приемки наружных сетей и внутренних установок к первому этапу первого пускового комплекса второй очереди комплексной реконструкции застройки квартала №21 – строительство жилого адрес со встроено-пристроенными нежилыми помещениями (секции №№....1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.) расположенного по адресу: адрес в границах улиц адрес и адрес

21.11.2017 г. застройщику было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию жилого многоквартирного дома№ RU 63301000-091э.

21.11.2017 г. застройщику было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 63-301000-83-2016 г.

В отношении линейных объектов между застройщиком и МП г. Самара «Самараводоканал» был подписан акт границ балансовой принадлежности и границ эксплуатационной ответственности по канализационным сетям, устройствам и сооружениям на них.

19.10.2012 года Главой г.о. Самара было выдано разрешение на строительство № RU63301000-079 ООО «СК «Самара-Еврострой» для строительства по адресу: адрес.

29.01.2013 г. Главой г.о. Самара было выдано разрешение на строительство № RU63301000-002 ООО «СК «Самара-Еврострой» для строительства по адресу: адрес.

13.12.2013 г. Главой г.о. Самара было выдано разрешение на строительство № RU63-30100-069э ООО «СК «Самара-Еврострой» для строительства по адресу: адрес. 

13.12.2013 г. Главой г.о. Самара было выдано разрешение на строительство № RU63-30100-070э ООО «СК «Самара-Еврострой» для строительства по адресу: адрес, 1а, 1б, 1 стр. 1, адрес стр. 2.

Строительство вышеуказанных многоквартирных жилых домов осуществлялось на земельных участках, принадлежащих застройщику - ООО «СК «Самара-Еврострой» на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права собственности № 63-63/001-63/001/820/2015-2980/1 от 16.04.2015 г., № 63-63/001-63/001/820/2015-2981/1 от 16.04.2015 г.; № 63-63-01/207/2011-397 от 22.04.2013 г.

04.10.2013 года был подписан акт приемки наружных сетей и внутренних установок к объекту Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: адрес.

Наружные сети водоснабжения и водоотведения приняты ресурсоснабжающей организацией, что подтверждается актами приемки наружных сетей и внутренних установок по Форме №....

20.02.2015 года Главой г.о. Самара было выдано разрешение на строительство № RU63301000-015 ООО «СК «Самара-Еврострой» для строительства по адресу: адрес. 

07.12.2016 г. Главой администрации г.о. Самара было выдано разрешение на строительство № 63-301000-015-2015 ООО «СК «Самара-Еврострой» для строительства по адресу: адрес

По завершении строительства, 29.07.2016 г. был подписан акт между ООО «СКС» и ООО «СК «Самара-Еврострой» о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе ХВС и акт о готовности внутриплощадных и внутридомовых водопроводных сетей и оборудования.

Наружные сети водоснабжения и водоотведения приняты ресурсоснабжающей организацией, что подтверждается актами приемки наружных сетей и внутренних установок по Форме № 12.

30.11.2009 г. с учетом продления разрешения на строительство от 24.04.2012 г. Главой г.о. Самара ООО «Викконст» было выдано разрешение на строительство № RU63301000-136 для строительства по адресу: адрес.

17.02.2005 г. между Комитетом по управлению имуществом г. Самары и ООО «Викконст» был заключен договор аренды № 019372з земельного участка с кадастровым номером63:01:0632002:0004.

16.07.2008 г. между Министерством строительства и ЖКХ Самарской области и ООО «Викконст» был заключен договор аренды № 263 земельного участка с кадастровым номером 63:01:0632002:0004.

11.02.2014 г. Главой г.о. Самара ООО «Викконст» было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU63-30100-007э.

Наружные сети водоснабжения и водоотведения приняты ресурсоснабжающей организацией, что подтверждается актами приемки наружных сетей и внутренних установок по Форме № 12.

11.04.2018 г. в результате реорганизации ООО «Викконст» правопреемником ООО «Викконст» стало ООО «ДОМ-75» ИНН 

<

***>, которое впоследствии передало право собственности на сети водоснабжения и водоотведения ФИО1

24.05.2005 г. МП г. Самара «Самараводоканал» были выданы технические условия №5-01/735 ООО «Дом-75» на присоединение 16-этажного многоквартирного жилого дома с пристроенными торговым и офисным зданием по адрес к системам водоснабжения и канализации.

17.02.2005 г. между Комитетом по управлению имуществом г. Самары и ООО «ДОМ-75» был заключен договор аренды № 024616з земельного участка для строительства 16-этажного многоквартирного жилого дома с пристроенными торговым и офисным зданием по адрес.

Выстроенный многоквартирный жилого дома с пристроенными торговым и офисным зданием по адрес был введен в эксплуатацию на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU 63301000-083э.

Наружные сети водоснабжения и водоотведения приняты ресурсоснабжающей организацией, что подтверждается актами приемки наружных сетей и внутренних установок по Форме №....

27.03.2009 г. был заключен договор № 492 аренды земельного участка с кадастровым номером №..., по адресу: адрес, в границах адрес, между Министерством строительства и ЖКХ адрес и ООО «Дом-75».

20.10.2009 г. Главой г.о. Самара было выдано разрешение на строительство № RU 63301000-112 для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес.

30.09.2014 г. ООО «ДОМ-75» было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 63301000-061э. 

Наружные сети водоснабжения и водоотведения приняты ресурсоснабжающей организацией, что подтверждается актами приемки наружных сетей и внутренних установок по Форме №....

20.11.2008 г. между Министерством строительства и ЖКХ Самарской области и ООО «Дом-75» был заключен договор аренды земельного участка с кадастровым номером №..., расположенного по адресу: адрес

08.07.2010 г. между Министерством строительства и ЖКХ Самарской области и ООО «Дом-75» был заключен договор аренды №566 земельного участка с кадастровым номером №..., расположенного по адресу: адрес

08.07.2010 г. между Министерством строительства и ЖКХ Самарской области и ООО «Дом-75» был заключен договор аренды № 567 земельного участка с кадастровым номером №..., расположенного по адресу: адрес

08.07.2010 г. между Министерством строительства и ЖКХ Самарской области и ООО «Дом-75» был заключен договор аренды № 568 земельного участка с кадастровым номером №..., расположенного по адресу: адрес

дата Главой г.о. Самара было выдано разрешение на строительство № RU 63301000-151 для строительства многоквартирных жилых домов по адресу: адрес

29.12.2008 г. разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № RU 63301000-116э были введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома, выстроенные по адресу: адрес

По завершении строительства между ООО «СКС» и ООО «ДОМ-75» были подписаны акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон по канализационным и водопроводным сетям.

Наружные сети водоснабжения и водоотведения приняты ресурсоснабжающей организацией, что подтверждается актами приемки наружных сетей и внутренних установок по Форме № 12.

25.05.2011 г. Главой г.о. Самара было выдано разрешение на строительство № RU 63301000-038 ООО «ДОМ-75» по адресу: адрес (вблизи адрес).

ООО «ДОМ-75» на период строительства являлось собственником земельного участка, на котором велось строительства многоквартирного жилого дома, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности № 63-63-01/016/2007-800 от 06.07.2010 года.

27.12.2013 г. разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № RU 63301000-088э был веден в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: адрес

По завершении строительства между ООО «СКС» и ООО «ДОМ-75» были подписаны акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон по канализационным и водопроводным сетям.

Наружные сети водоснабжения и водоотведения приняты ресурсоснабжающей организацией, что подтверждается актами приемки наружных сетей и внутренних установок по Форме № 12.

Как следует из пояснений представителя истца и не оспорено в силу ст.1 ст.56 ГПК РФ ФИО2, последний какие – либо денежные средства по вышеуказанному договору инвестирования и дополнительных соглашений к нему ООО «СамЭК» не передал, наличие договорных отношений с ФИО2, факт неоплаты им приобретенных ООО «СамЭК» коммуникаций и повлекло необходимость обращения в суд для разрешения возникшего между сторонами спора, наличие которого препятствует оформлению прав ООО «СамЭК» на вышеуказанные объекты во внесудебном порядке.

В соответствии с п. 1 ст. 218 ГК РФ право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом.

Согласно указанной норме право собственности на вновь создаваемые объекты недвижимости возникает на основании совокупности юридических фактов: для строительства объекта в установленном законом порядке должен быть отведён земельный участок, получено разрешение на строительство, за исключением случаев, когда такого разрешения не требуется, при возведении объекта соблюдены градостроительные, строительные, природоохранные нормы.

Действовавшее в период строительства сетей законодательство не предусматривало специального порядка формирования земельных участков под строительство линейных объектов, а общий порядок, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации, не позволял осуществлять выбор земельного участка и проведение работ по формированию земельного участка для строительства линейных объектов.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, к каковым относятся сети электро-, тепло-, водоснабжении, водоотведения, ливневой канализации.

В силу пп. 3 п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования. Водопроводные и канализационные сети, необходимые для снабжения построенных многоквартирных домов ресурсами, горячей и холодной водой, отведения стоков представляют собой сооружения вспомогательного использования.

Кроме того, подпунктом 5 п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ установлено, что законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности могут устанавливаться иные случаи, при которых разрешение на строительство не требуется.

Согласно ст. 3.1. Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» № 90-ГД от 12.07.2006 года, помимо случаев, указанных в пунктах 1 - 4.2 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, получение разрешения на строительство не требуется, в том числе, при строительстве, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения, подъездных автомобильных дорог и других связанных с ними сооружений (далее - обеспечивающие объекты) от места присоединения к системам коммунальной и транспортной инфраструктуры до строящихся (реконструируемых) объектов (комплекса объектов) капитального строительства в отношении обеспечивающих объектов, в том числе, водопроводов внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно; самотечных и (или) напорных сетей канализации (водоотведения) внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно, тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия.

Таким образом, ввиду того, что разрешение на строительство линейных объектов не требуется, то разрешение на ввод в эксплуатацию таких объектов также не требуется.

В силу п. 1 ст. 130 ГК РФ, перечисленные сети являются объектом недвижимости и подлежат государственной регистрации.

Следовательно, указанные линейные объекты – сети водоснабжения и водоотведения созданы в соответствии с действующим законодательством.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения (п. 5); канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод (п. 9).

В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Наличие вышеописанных договоров, выполненных технических условий, выданных ресурсоснабжающими организациями, разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов присоединенных посредством указанных участков сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа Самара, актов разграничения балансовой принадлежности, подписанных с ресурсоснабжающими организациями, свидетельствует о факте существования указанных объектов в действительности.

Указанные линейные объекты участвовали и участвуют в гражданском обороте. По окончанию создания линейных объектов застройщики эксплуатировали их, а затем продали Истцу.

В силу п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Пунктом 1 ст. 11 ГК РФ установлено, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд.

В соответствии со ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется, в том числе, путём признания права.

Возражения ФИО2 относительно удовлетворения исковых требований ФИО1 не могут быть приняты судом во внимание, поскольку им свои обязательства по договору инвестирования не исполнены, оплата по договору в размере и сроки, указанным в договоре и дополнительных соглашениях к нему ответчиком истцу не произведена, доказательств обратного суду не представлено.

Судом установлено, что со стороны ФИО2 допущена просрочка исполнения обязательства, принятого на себя по договору инвестирования от 04.09.2017, выразившаяся в уклонении от оплаты ? от стоимости спорного объекта. Доводы ФИО2 о том, что он не мог исполнить свое обязательство в связи с финансовыми затруднениями не принимаются судом во внимание, поскольку ФИО2 не обращался ни к ООО «СамЭК», ни к ФИО1 с предложением продлить срок внесения им необходимой денежной суммы. Кроме того, в силу п. 3.6 договора инвестирования в случае своевременного исполнения ФИО2 принятых обязательств по договору, ООО «СамЭК» передает ему ? доли в праве собственности на объекты коммунального хозяйства; в силу п. 5.1 договора инвестирования, в случае неисполнения ФИО2 обязанности по финансированию приобретения объекта сетевого хозяйства в сроки, указанные в договоре, ФИО2 утрачивает право на получение доли в праве собственности на объект сетевого хозяйства, даже если такой объект был приобретен ООО «СамЭК».

Направление ФИО2 в адрес ООО «СамЭК» претензии о передаче ему ? доли в праве собственности на спорный объект, не указывает на его надлежащее исполнение обязательств по договору, поскольку фактически доля оплачена ФИО2 не была.

При указанных обстоятельствах, учитывая, что ИП ФИО1 полностью оплатил стоимость приобретаемых объектов сетевого хозяйства, суд приходит к выводу, что у ФИО1 возникло право собственности на спорные объекты.

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

ООО «СамЭК» приобрело сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на основании договоров купли-продажи с ИП ФИО3 от 14.06.2018, 27.09.2018 и самостоятельно оплатило цену указанного имущества. Имущество передано ООО «СамЭК» по акту приема-передачи.

Впоследствии истец – ИП ФИО1 приобрел спорные объекты по договорам купли-продажи от 16.04.2019 г. с ООО «СамЭК», от 20.06.2019 г. с ООО «Строительная компания «Самара Еврострой», от 20.06.2019 г. с ООО «Строительная компания «Самара Еврострой», от 20.06.2019 г. с ООО «ДОМ-75».

В силу п. 1 ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Следовательно, у ФИО2, с учетом п.п. 3.6 и 5.1 договора инвестирования от 04.09.2017 отсутствует право на получение доли в праве собственности на спорные объекты.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что у ИП ФИО1 возникло право собственности на спорные объекты.

Не могут служить основанием для отказа в удовлетворении исковых требований ФИО1 и доводы Администрации г.о. Самара о незаключенности договоров купли – продажи линейных объектов, поскольку право собственности предыдущих владельцев не было зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области, поскольку, как следует из материалов дела, предыдущие собственники вышеуказанных линейных объектов – застройщики, иные организации, которым они были переданы (проданы), а впоследствии и ИП ФИО3 свое право собственности на них не регистрировали. Вместе с тем, сети передавались от одной организации к другой по актам приема – передачи, оплачивались покупателями, эксплуатировались ими. Отсутствие регистрации предыдущими собственниками своих прав на вышеуказанные объекты, по мнению суда, не должно приводить к нарушению прав истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ИП ФИО1 удовлетворить.

Признать за ИП ФИО1 дата г.р. право собственности на следующие объекты недвижимого имущества:

1. Сооружение - водопровод, расположенный по адресу: адрес общая протяженность 1065 м состоящий из:

- участка водопроводной сети, материал - ПЭТ, d=315мм, протяженностью 626м. - от т.1 (ВК-1 сущ.) через т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7 (ВК-2), т.8, т.9, т. 10 (ВК-3), т.11, т.12 (ВК-4), т. 13 (ВК-5), т. 14 (ВК-6), т. 15, т. 16, т. 17 (ВК-20), т. 18, т. 19 (ВК-9), т.20 (ВК-10), т.21 (ВК-11), т.22, т.23, т.24 (ВК-12), т.25 (ВК-13), т.26 (ВК-14), т.27, т.28 (ВК-15), т.29 (ВК-16), т.30 (ВК-17), т.31, т.32, т.33 (ВК-18). т.34, т.35 (ВК-19) до т.36 (ВК-1 врез, сущ.);

- водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 8м - от т. 10 (ВК-3) до т.37;

- водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 9м - от т.11 (расположенной в ВК-3) до т.38;

- участка водопроводной сети, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 5м - от т. 12 (ВК- 4) до т.39 (ВК-6 сущ.);

- водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d= 110мм, протяженностью 11 м - от т. 13 (ВК-5) до т.40;

- участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=225мм, протяженностью 8м – от т.14 (ВК- 6) через т.41 (ВК-7) до т.42 (ВК-8);

- водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 48м - от т.42 (ВК-8) через т.43 до т.44;

- водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 75м - от т.42 (ВК-8) через т.45, т.46, т.47, т.48, т.49 до т.50;

- водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 23м - от т.20 (ВК-10) через т.51 до т.52;

- водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 22м - от т.20 (ВК-10) до т.53;

- водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 6м - от т.25 (ВК-13) до т.54;

- водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 6м - от т.26 (ВК-14) до т.55;

- водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 7м – от т.26 (ВК-14) до т.56;

- водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d= 110мм, протяженностью 9м - от т.29 (ВК-16) до т.57;

- водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 11м - от т.30 (ВК-17) до т.58;

- водопроводного выпуска, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 3м – от т.35 (ВК-19) до т.59 (МК-1);

- водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 17м - от т.60 (ВК-1 с сущ.) до т.61;

- водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d= 160мм. протяженностью 84м - от т. 17 (ВК-20) через т.69, т.68, т.67, т.66, т.65, т.64, т.63 до т.62;

- водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=160мм, протяженностью 87м - от т. 18 (расположенной в ВК-20) через т.77, т.76, т.75, т.74, т.73, т.72, т.71 до т.70;

- водопроводных колодцев - ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-11, ВК-12, ВК-13, ВК-14, ВК-15, ВК-16, ВК-17, ВК-18, ВК-19, ВК-20, МК-1.

2. Сооружение - канализация, расположенное по адресу: адрес, общей протяженностью 1592 м состоящее из:

- участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 18м - от т. 1 (КК-1) через т.2 (КК-2) до т.3 (КК-2а);

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 7м - от т.1 (КК-1) до т.4;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 7м - от т.1 (КК-1) до т.5;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 150мм, протяженностью 8м - от т.2 (КК-2) до т.6;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м - от т.2 (КК-2) до т.7;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 6м - от т.3 (КК-2а) до т.8;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 6м - от т.3 (КК- 2а) до т.9;

- участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 35м - от т.2 (КК-2) через т. 10 (КК-3), т.11 (КК-4) до т. 12 (КК-5);

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 9м - от т.10 (КК- 3) до т.13;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 9м - от т.10 (КК-3) до т.14;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 8м - от т.11 (КК-4) до т.15;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м - от т. 11 (КК- 4) до т. 16;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 7м - от т. 12 (КК-5) до т. 17;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 7м - от т.12 (КК-5) до т. 18;

- участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 36м - от т. 11 (КК-4) до т. 19 (КК-9);

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 10м-от т.20 (КК- 6) до т.21;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 10м-от т.20 (КК-6) до т.22;

- участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 27м - от т.20 (КК-6) через т.23 (КК-7) до т.24 (КК-7а);

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 150мм, протяженностью 4м - от т.24 (КК- 7а) до т.25;

- участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 22м - от т.23 (КК-7) через т. 19 (КК-9) до т.26 (КК-8);

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 8м - от т.26 (КК-8) до т.27;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 8м - от т.26 (КК-8) до т.28;

- участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 11м - от т. 19 (КК-9) до т.29 (КК-10);

- участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 81м - от т.29 (КК-10) через т.30 (КК-22а), т.31 (КК-22), т.32 (КК-21), т.33 (КК-20), т.34 (КК-19), т.35 (КК-18) до т.36 (КК-17);

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 17м - от т.34 (КК-19) до т.37;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 17м - от т.34 (КК-19) до т.38:

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=l00мм, протяженностью 15м - от т.35 (КК- 18) до т.39;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 15м – от т.35 (КК-18) до т.40;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 4м - от т.35 (КК- 18) до т.41;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 4м - от т.35 (КК- 18) до т.42;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d =100мм, протяженностью 3м - от т.36 (КК- 17) до т.43;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d =100мм, протяженностью 3м - от т.36 (КК- 17) до т.44;

- участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d =200мм, протяженностью 43м - от т.31 (КК-22) через т.45 (КК-28), т.46 (КК-26), т.47 (КК-24) до т.48 (КК-23);

- канализационного выпуска, материал – ПЭТ, d =100мм, протяженностью 11м - от т.45 (КК- 28) до т.49;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 11м-от т.45 (КК- 28) до т.50;

- участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d =200мм, протяженностью 5м - от т.46 (КК-26) до т.51 (КК-27);

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 6м - от т.51 (КК- 27) до т.52;

- участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 9м - от т.47 (КК-24) до т.53 (КК-25);

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ. d= 100мм, протяженностью 5м - от т.53 (КК- 25) до т.54;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м - от т.53 (КК- 25) до т.55;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м - от т.48 (КК- 23) до т.56;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м - от т.48 (КК- 23) до т.57;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 4м - от т.47 (КК-24) до т.58;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 4м - от т.47 (КК- 24) до т.59;

- участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=300мм, протяженностью 105м - от т.29 (КК-10) через т.60 (КК-11), т.61 (КК-12), т.62 (КК-13) до т.63 (КК-14);

- участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 97м - от т.62 (КК-13) через т.64 (КК-13а), т.65 (КК-62), т.66 (КК-61), т.67 (КК-60), т.68 (КК-59), т.69 (КК-58) до т.70 (КК-57);

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 7м – от т.65 (КК- 62) до т.71;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 7м - от т.65 (КК- 62) до т.72;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м - от т.67 (КК- 60) до т.73;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м – от т.67 (КК- 60) до т.74;

- участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d= 160мм, протяженностью 18м - от т.66 (КК-61) до т.75 (КК-63);

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 6м - от т.68 (КК- 59) до т.76;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 6м - от т.68 (КК- 59) до т.77;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м - от т.69 (КК- 58) до т.78;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 8м - от т.69 (КК- 58) до т.79;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 8м - от т.70 (КК- 57) до т.80;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 8м - от т.70 (КК- 57) до т.81;

- участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=300мм, протяженностью 112м - от т.82 (КК-5 сущ.) через т.83 (КК-47), т.84 (КК-46), т.85 (КК-45), т.86 (КК-44), т.87 (КК-43), т.88 (КК-42), т.89 (КК-41), т.90, т.91 (КК-40), т.92 (КК-39), т.93 (КК-38), т.94 (КК-37) до т.95 (КК-36);

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d =100мм, протяженностью 3м - от т.89 (КК- 41) до т.96;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 3м - от т.89 (КК- 41) до т.97;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 4м - от т.92 (КК- 39) до т.98;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 4м - от т.92 (КК- 39) до т.99;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 6м - от т.93 (КК- 38) до т. 100;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 6м - от т.93 (КК- 38) до т. 101;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 6м - от т.93 (КК-38) до т. 102;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 6м - от т.93 (КК- 38) до т.103;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 5м - от т.94 (КК-37) до т. 104;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м - от т.94 (КК-37) до т. 105;

- участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 72м - от т.95 (КК-36) через т. 106 (КК-35), т. 107 (КК-34), т. 108 (КК-33), т. 109 (КК-32) до т. 110 (КК-31);

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 5м - от т.95 (КК- 36) до т. 111;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 6м - от т.95 (КК-36) до т. 112;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м – от т.106 (КК-35) до т.113;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 8м-от т. 106 (КК-35) до т. 114;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d =100мм, протяженностью 7м-от т.107 (КК-34) до т. 115;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 7м - от т.107 (КК-34) до т. 116;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 9м-от т. 108 (КК- 33) до т. 117;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d =100мм, протяженностью 9м-от т.108 (КК-33) до т. 118;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м-от т.109 (КК- 32) до т. 119;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м - от т.109 (КК-32) до т. 120;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 5м - от т.110 (КК-31) до т. 121;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 5м - от т.110 (КК-31) до т. 122;

- участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=160мм, протяженностью 60м - от т.110 (КК-31) через т. 123 (КК-30), т. 124 (КК-29) до т. 125 (КК-2 сущ.);

- участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d=200мм, протяженностью 109м - от т.126 (КК-48) через т.127 (КК-49), т.128 (КК-50), т.129 (КК-51), т.130 (КК-52); т. 131 (КК-53), т.132 (КК-54), т. 133 (КК-55), т. 134 (КК-56) до т.87 (КК-43);

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 9м-от т. 126 (КК- 48) до т.135;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=150мм, протяженностью 11м-от т.127 (КК-49) до т. 136;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 8м-от т. 129 (КК-51) до т.137;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 8м-от т. 130 (КК-52) до т. 138;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 7м – от т.131 (КК-53) до т.139;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 7м-от т. 132 (КК-54) до т. 140;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 6м-от т. 133 (КК-55) до т.141;

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d= 100мм, протяженностью 5м-от т. 134 (КК-56) до т. 142;

- участка канализационной линии, материал - ПЭТ, d =200мм, протяженностью 157м - от т.143 (КК-16 сущ.) через т.144 (КК-64 сущ.), т.145 (КК-65), т.146 (КК-66), т.147 (КК-67), т.148 (КК- 68), т. 149, т. 150 (КК-69), т. 151, т. 152 (КК-70), т. 153 (КК-71), т. 154 (КК-72), т. 155 (КК-73), т. 156 (КК- 74) до т. 157 (КК-75);

- канализационного выпуска, материал - чугун, d=100мм, протяженностью 7м - от т. 148 (КК-68) до т. 158;

- канализационного выпуска, материал - чугун, d =100мм, протяженностью 7м - от т. 149 (расположенной в КК-68) до т. 159;

- канализационного выпуска, материал - чугун, d= 100мм, протяженностью 6м - от т. 150 (КК-69) до т. 160;

- канализационного выпуска, материал - чугун, d= 100мм, протяженностью 6м - от т.151 (расположенной в КК-69) до т. 161;

- канализационного выпуска, материал - чугун, d= 150мм, протяженностью 8м - от т. 154 (КК-72) до т. 162 (КК-72а);

- канализационного выпуска, материал - ПЭТ, d=100мм, протяженностью 5м - от т. 162 (КК-72а) до т. 163;

- канализационного выпуска, материал - чугун, d=100мм, протяженностью 3 м - от т. 156 (КК-74) до т. 164;

- канализационного выпуска, материал - чугун, d= 100мм, протяженностью 7м - от т. 157 (КК-75) до т. 165;

- канализационных колодцев - КК-1, КК-2, КК-2а, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-7а, КК- 8, КК-9, КК-10, КК-11, КК-12, КК-13, КК-13а, КК-14, КК-17, КК-1 8, КК-19, КК-20. КК-21, КК-22, КК-22а, КК-23, КК-24, КК-25, КК-26, КК-27, КК-28, КК-29, КК-30. КК-31, КК-32, КК-33, КК-34, КК-35, КК-36, КК-37, КК-38, КК-39, КК-40, КК-41, КК-42, КК-43, КК-44, КК-45, КК-46, КК-47, КК- 48, КК-49, КК-50, КК-51, КК-52, КК-53, КК-54, КК-55, КК-56, КК-57, КК-58, КК-59, КК-60, КК-61, КК-62, КК-63, КК-65, КК-66, КК-67, КК-68, КК-69, КК-70, КК-71, КК-72, КК-72а, КК-73, КК-74, КК-75.

3. Сооружение - водопровод, расположенный по адресу: адрес общей протяженностью 683м, состоящий из: 

- участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=315мм, протяженностью 609м – от т.1 (ВК-1 сущ.) через т.2, т.3, т.4, т.5 (ВК-5), т.6 (ВК-6), т.7 (ВК-7), т.8 (ВК-8), т.9, т.10 (ВК-11), т.11, т.12, т.13, т.14, т.15 (ВК-16), т.16, т.17, т.18 (ВК-17), т.19 (ВК-18), т.20, т.21 (ВК-20), т.22 до т.7 (ВК-7);

- водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 37м - от т.15 (ВК-16) до т.23;

- водопроводного ввода, материал - ПЭТ, d=110мм, протяженностью 37м - от т.16 (расположенной в ВК-16) до т.24; 

- водопроводных колодцев – ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-11, ВК-16, ВК-17, ВК-18, ВК-20.

4. Сооружение - канализация, расположенная по адресу: адрес общей протяженностью 159 м, состоящая из: 

- канализационного выпуска, d=110мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м – от т.1 до т.2 (КК-1);

- канализационного выпуска, d=160 мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м – от т.3 до т.2 (КК-1); 

- участка канализационной линии, d=200 мм, материал – ПЭТ, протяженностью 13м - от т.2 (КК-1) до т.4 (КК-2);

- канализационного выпуска, d=110мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.5 до т.4 (КК-2); 

- канализационного выпуска, d=160мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.6 до т.4 (КК-2);

- участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 11м – от т.4 (КК-2) до т.7 (КК-3); 

- участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м – от т.7 (КК-3) до т.8 (КК-4);

- участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 25м – от т.8 (КК-4) до т.9 (КК-5); 

- участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 18м – от т.9 (КК-5) до т.10 (КК-6);

- участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 12м – от т.10 (КК-6) до т.11 (КК-7);

- участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 15м – от т.11 (КК-7) до т.12 (КК-9);

- участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м – от т.12 (КК-9) до т.13 (КК-8); 

- канализационного выпуска, d=160мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м – от т.14 до т.13 (КК-8); 

- канализационного выпуска, d=160мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м – от т.15 до т.13 (КК-8); 

- участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 13м – от т.12 (КК-9) до т.16 (КК-10);

- участка канализационной линии, d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 1м - от т.16 (КК-10) до т.17 (КК-11 сущ);

- канализационных колодцев КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8, КК-9, КК-10.

5. Сооружение - водопровод, расположенный по адресу: адрес, общей протяженностью 683м, состоящий из: 

- участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=315мм, протяженностью 314м - от т.1 (ВК-13) через т.2 (ВК-24), т.3, т.4 (ВК-23), т.5, т.6, т.7 (ВК-22), т.8 (ВК-21), т.9 (ВК-20), т.10 (ВК-19), т.11 (ВК-18), т.12 (ВК-17), т.13, т.14 (ВК-16), т.15 (ВК-15), т.16, т.17, т.18 (ВК-14), т.19 (ВК-12); 

- водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=160мм, протяженностью 13м - от т.6 (расположенной в ВК-22) через т.20, т.21 до т.22;

- водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=160мм, протяженностью 11м - от т.7 (ВК-22) через т.25, т.24 до т.23; 

- водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=160мм, протяженностью 6м - от т.13 (расположенной в ВК-16) до т.26;

- водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=160мм, протяженностью 6м - от т.14 (ВК-16) до т.27; 

- участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=315мм, протяженностью 299м - от т.28 (ВК-1) через т.29 (ВК-2), т.30, т.31 (ВК-3), т.32 (ВК-4), т.33, т.34 (ВК-5), т.35 (ВК-6), т.36 (ВК-7), т.37 (ВК-8), т.38 (ВК-9), т.39 (ВК-10) до т.40 (ВК-11);

- водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=160мм, протяженностью 17м - от т.32 (ВК-4) через т.42 до т.41; 

- водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=160мм, протяженностью 17м - от т.33 (расположенной в ВК-4) через т.43 до т.44; 

- водопроводных колодцев – ВК-13, ВК-24, ВК-23, ВК-22, ВК-21, ВК-20, ВК-19, ВК-18, ВК-17, ВК-16, ВК15, ВК-14, ВК-12, ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-11.

6. Сооружение - канализация, расположенная по адресу: адрес общей протяженностью 497м, состоящая из: 

- участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 40м – от т.1 (КК-13) до т.2 (КК-12); 

- участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 13м – от т.2 (КК-12) до т.3 (КК-11); 

- участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 45м – от т.3 (КК-11) до т.4 (КК-10); 

- участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м – от т.4 (КК-10) до т.5 (КК-9); 

- участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.5 (КК-9) до т.6 (КК-20); 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м – от т.7 до т.6 (КК-20); 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.8 до т.6 (КК-20); 

- канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.9 до т.6 (КК-20); 

- канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.10 до т.6 (КК-20);

- канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.11 до т.6 (КК-20); 

- участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 37м – от т.5 (КК-9) до т.12 (КК-8); 

- участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м – от т.12 (КК-8) до т.13 (КК-21); 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.14 до т.13 (КК-21); 

- канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.15 до т.13 (КК-21); 

- участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 38м – от т.12 (КК-8) до т.16 (КК-7);

- участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 17м – от т.16 (КК-7) до т.17 (КК-6); 

- участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.17 (КК-6) до т.18 (КК-5); 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 7м – от т.19 до т.18 (КК-5); 

- участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 25м – от т.18 (КК-5) до т.20 (КК-4); 

- участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 37м – от т.20 (КК-4) до т.21 (КК-3); 

- канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м – от т.22 до т.21 (КК-3); 

- участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.21 (КК-3) до т.23 (КК-2); 

- участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.23 (КК-2) до т.24 (КК-1); 

- канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.25 до т.24 (КК-1); 

- участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 11м – от т.20 (КК-4) до т.26 (КК-19);

- участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 14м - от т.26 (КК-19) до т.27 (КК-18); 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 8м – от т.28 до т.27 (КК-18); 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 8м – от т.29 до т.27 (КК-18);

- канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 8м – от т.30 до т.27 (КК-18);

- канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 8м – от т.31 до т.27 (КК-18);

- участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 12м – от т.27 (КК-18) до т.32 (КК-17); 

- участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 22м – от т.32 (КК-17) до т.33 (КК-16); 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.34 до т.33 (КК-16); 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.35 до т.33 (КК-16); 

- участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 15м – от т.33 (КК-16) до т.36 (КК-15); 

- участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 21м – от т.36 (КК-15) до т.37 (КК-14); 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м – от т. 38 до т.37 (КК-14); 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 7м – от т.39 до т.37 (КК-14); 

- канализационных колодцев КК-20, КК-19, КК-18, КК-17, КК-16, КК-15, КК-14, КК-13, КК-12, КК-11, КК-10, КК-9, КК-8, КК-21, КК-7, КК-6, КК-5, КК-4, КК-3, КК-2, КК-1.

7. Сооружение (водовод) с кадастровым номером №..., расположенное по адресу: адрес до пересечения адрес и адрес, общей протяженностью 1330 м. и состоящее из:

- участка водопроводной сети, материал – сталь, d=500мм, протяженностью 1330 м. - от т.1 (ВК-1 сущ.) через т.2 (ВК-1а), т.3 (ВК-2а), т.4 (ВК-2), т.5 (ВК-3), т.6, т.7 (ВК-4а), т.8 (ВК-4), т.9, т.10, т.11 (ВК-5), т.12 (ВК-6), т.13 (ВК-7), т.14 (ВК-8), т.15 (ВК-9), т.16 (ВК-10), т.17 (ВК-11), т.18, т.19 (ВК-12), т.20 (ВК-13), т.21, т.22 до т.23 (ВК-14 сущ.);

- водопроводных колодцев – ВК-1а, ВК-2а, ВК-2, ВК-3, ВК-4а, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-11, ВК-12, ВК-13.

8. Сооружение (канализационная линия) с кадастровым номером №..., расположенное по адресу: адрес до пересечения адрес и адрес, общей протяженностью 628 м., и состоящее из: 

- участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 23м – от т.1 (КК1) до т.2 (КК1а); 

- участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 66м – от т.2 (КК-1а) до т.3 (КК2); 

- участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 12м – от т.3 (КК2) до т.4 (КК3); 

- участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 41м – от т.4 (КК3) до т.5 (КК4); 

- участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 32м – от т.5 (КК4) до т.6 (КК5); 

- участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 29м – от т.6 (КК5) до т.7 (КК6); 

- участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 49м – от т.7 (КК6) до т.8 (КК7); 

- участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 33м – от т.8 (КК7) до т.9 (КК8); 

- участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 38м – от т.9 (КК8) до т.10 (КК9); 

- участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 45м – от т.10 (КК9) до т.11 (КК10); 

- участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 34м – от т.11 (КК10) до т.12 (КК11);

- участка канализационной линии, d=600мм, материал – ж/б, протяженностью 55м – от т.12 (КК11) до т.13 (КК12); 

- участка канализационной линии, d=800мм, материал – ж/б, протяженностью 21м – от т.13 (КК12) до т.14 (КК13); 

- участка канализационной линии, d=800мм, материал – ж/б, протяженностью 33м – от т.14 (КК13) до т.15 (КК-14);

- участка канализационной линии, d=800мм, материал – ж/б, протяженностью 58м – от т.15 (КК14) до т.16 (КК15); 

- участка канализационной линии, d=800мм, материал – ж/б, протяженностью 58м – от т.16 (КК15) до т.17 (КК16 сущ.); 

- канализационных колодцев – КК1, КК1а, КК2, КК3, КК4, КК5, КК6, КК7, КК8, КК9, КК10, КК11, КК12, КК13, КК14, КК15. 

9. Сооружение - водопровод, расположенный по адресу: адрес, в границах адрес, общей протяженностью 616 м. и состоящее из:

- участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=315мм, протяженностью 18м - от т.1 (ВК-14) через т.2, т.3, т.4 до т.5 (ВК-9);

- водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=225мм, протяженностью 5м - от т.4 (расположенной в ВК-9) до т.6;

- водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=125мм, протяженностью 5м - от т.5 (ВК-9) до т.7; 

- участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=315мм, протяженностью 180м - от т.5 (ВК-9) через т.8, т.9, т.10 (ВК-1), т.11, т.12 (ВК-2), т.13 до т.14 (ВК-3);

- водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 8м - от т.10 (ВК-1) до т.15;

- водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 8м - от т.11 (расположенной в ВК-1) до т.16;

- водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 13м - от т.12 (ВК-2) до т.17; 

- водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 13м - от т.13 (расположенной в ВК-2) до т.18;

- участка водопроводной сети, материал – ПЭТ, d=315мм, протяженностью 290м - от т.19 (ВК-7) через т.20, т.21, т.22 (ВК-5), т.23, т.24, т.25 (ВК-4), т.26 (ВК-6), т.27, т.28, т.29 (ВК-8), т.30 (ВК-13) до т.31 (ВК-12 сущ.);

- водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 15м - от т.22 (ВК-5) до т.32; 

- контур (11) – водопроводный ввод, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 15м - от т.23 (расположенной в ВК-5) до т.33;

- водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 12м - от т.26 (ВК-6) до т.34;

- водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 18м - от т.35 (ВК-10) до т.36;

- водопроводного ввода, материал – ПЭТ, d=110мм, протяженностью 16м - от т.37 (ВК-11) до т.38; 

- водопроводных колодцев – ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-11, ВК-13, ВК-14. 

10. Сооружение - канализация, расположенная по адресу: адрес, в границах адрес общей протяженностью 743 м., состоящее из:

- участка канализационной линии d=250мм, материал – ПЭТ, протяженностью 334м - от т.1 (КК-25) через т.2, т.3 (КК-24), т.4, т.5 (КК-23), т.6, т.7 (КК-22), т.8 (КК-21), т.9, т.10 (КК-20), т.11, т.12 (КК-2), т.13, т.14 (КК-3), т.15 (КК-4), т.16 (КК-5), т.17, т.18 (КК-7), т.19 (КК-8), т.20, т.21, т.22 (КК-9), т.23 (КК-10), т.24, т.25 (КК-11), т.26, т.27, т.28 (КК-12), т.29 до т.30 (КК-13);

- канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.1 (КК-25) до т.31; 

- канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 3м – от т.2 (расположенной в КК-25) до т.32; 

- канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 7м – от т.5 (КК-23) до т.33; 

- канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 7м – от т.6 (расположенной в КК-23) до т.34; 

- канализационный выпуск d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.10 (КК-20) до т.35; 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 10м – от т.11 (расположенной в КК-20) до т.36;

- участка канализационной линии d=250м, материал – ПЭТ, протяженностью 44м – от т.12 (КК-2) до т.37 (КК-1); 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.13 (расположенной в КК-3) до т.38; 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.14 (КК-3) до т.39; 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.16 (КК-5) до т.40; 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т.17 (расположенной в КК-5) до т.41;

- участка канализационной линии d=250мм, материал – ПЭТ, протяженностью 21м – от т.18 (КК-7) через т.42 до т.43 (КК-6); 

- канализационного выпуска d=160мм, материал – ПЭТ, протяженностью 7м - от т.43 (КК-6) до т.44; 

- канализационного выпуска d=160мм, материал – ПЭТ, протяженностью 7м - от т.43 (КК-6) до т.45; 

- канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.18 (КК-7) до т.46; 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.19 (КК-8) до т.47; 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.20 (расположенной в КК-8) до т.48; 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м - от т.21 (расположенной в КК-9) до т.49; 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 4м - от т.22 (КК-9) до т.50; 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.23 (КК-10) до т.51; 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.24 (расположенной в КК-10) до т.52;

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.25 (КК-11) до т.53; 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.26 (расположенной в КК-11) до т.54; 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м – от т. 27 (расположенной в КК-12) до т.55;

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 5м - от т.28 (КК-12) до т.56; 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.29 (расположенной в КК-13) до т.57; 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.30 (КК-13) до т.58; 

- участка канализационной линии d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 24м - от т.30 (КК-13) до т.59 (КК-14); 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 8м - от т.59 (КК-14) до т.60; 

- участка канализационной линии d=200мм, материал – ПЭТ, протяженностью 100м - от т.61 (КК-18) через т.62, т.63, т.64, т.65 (КК-17), т.66 (КК-16), т.67, т.68 до т.69 (КК-15);

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м - от т.61 (КК-18) до т.70; 

- канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м - от т.62 (расположенной в КК-18) до т.71; 

- канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м - от т.63 (расположенной в КК-18) до т.72; 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.64 (расположенной в КК-17) до т.73; 

- канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.65 (КК-17) до т.74; 

- участка канализационной линии d=300мм, материал – ПЭТ, протяженностью 9м – от т.65 (КК-17) до т.75 (КК-19); 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.66 (КК-16) до т.76; 

- канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.67 (расположенной в КК-16) до т.77; 

- канализационного выпуска d=100мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.68 (расположенной в КК-15) до т.78; 

- канализационного выпуска d=150мм, материал – ПЭТ, протяженностью 6м - от т.69 (КК-15) до т.79; 

- канализационных колодцев – КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8, КК-9, КК-10, КК-11, КК-12, КК-13, КК-14, КК-15, КК-16, КК-17, КК-18, КК-19, КК-20, КК-21, КК-22, КК-23, КК-24, КК-25.

11. Сооружение – сеть водоснабжения, расположенная по адресу: адрес, протяженностью 73 м., год ввода в эксплуатацию 2014 г., состоящее из:

- двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм, протяженностью по 36,5 м каждый, от фланцев подключения к водопроводной линии диаметром 300 мм в ВК-1 с задвижками на них, до наружной стены комплекса, расположенного по адресу: адрес и камерой ВК-1 с задвижкой 300 мм и выпуском 100 мм в мокрый колодец МК-1;

- пожарного гидранта ПГ-1, расположенного на водопроводной линии 300 мм по адрес в районе адрес.

12. Сооружение – сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, протяженностью 37 м., год ввода в эксплуатацию 2014 г., состоящее из:

- внутриквартальной канализационной сети д-200 мм, протяженностью 28,7 м от внутренней стенки колодца КК-1 до колодца-КК-2 с врезкой в уличную сеть диаметром 400 мм по адрес, с колодцами КК-1, КК-2;

- двух канализационных выпусков д-100 мм и д-150 мм, протяженностью по 3,95 м, от наружной стены наружной стены комплекса, расположенного по адресу: адрес до внутренней стенки колодца КК-1;

13. Сооружение – сеть водоснабжения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка по адрес», протяженностью 45 м., год ввода в эксплуатацию 2014 г., состоящее из:

- трёх водопроводных вводов диаметром по 75 мм, протяженностью по 15 м каждый, от места подключения к водопроводной линии д-300 мм в ВК-1, 3, 4 до наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес, и колодцами ВК1, ВК-2/ПГ, ВК-3, ВК4 с запорной арматурой и пожарным гидрантом в них;

14. Сооружение – сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка по адрес», протяженностью 38 м., год ввода в эксплуатацию 2014 г., состоящее из:

- канализационного выпуска диаметром 110 мм, протяженностью 9 м, от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес (секция А) до внутренней стенки КК-1, с колодцем КК-1;

- канализационного выпуска диаметром 110 мм, протяженностью 9 м, от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес (секция А) до внутренней стенки КК-2, с колодцем КК-2;

- двух канализационных выпусков диаметром по 110 мм, протяженностью по 9 м, от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес (секция Б) до внутренней стенки КК-3, с колодцем КК-3;

15. Сооружение – сеть водоснабжения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка по адрес и адрес протяженностью 120 м., год ввода в эксплуатацию 2013 г., состоящее из:

- двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм, протяженностью 18 м и 19 м, от точек подключения к водопроводной линии диаметром 300 мм в ВК-2, до наружной стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес, включая колодец ВК-2 с задвижками в нём и два футляра д-325 мм протяжённостью по 3,5 м каждый; 

- водопроводного ввода диаметром 110 мм, протяжённостью 76 м от точки подключения к водопроводной линии диаметром 300 мм в ВК-1, до наружной стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес, включая колодец ВК-1 с задвижками в нём, выпуск д-100 мм, протяжённостью 4,5 м от ВК-1 до МК, МК и футляр д-325 мм протяжённостью 11 м;

16. Сооружение – сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка по адрес и адрес протяженностью 160 м., год ввода в эксплуатацию 2013 г., состоящее из:

- внутриквартальной канализационной сети диаметром 200 мм от КК-1 до внутренней стенки КК-9, включая КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8;

- внутриквартальной канализационной сети диаметром 250 мм от КК-9 до внутренней стенки ККсущ, включая КК-9;

- канализационного выпуска диаметром 100 мм от наружной стены наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-1;

- девяти канализационных выпусков диаметром 100 мм от наружной стены наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренних стенок КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7;

17. Сооружение – сеть водоснабжения, расположенная по адресу: адрес, «Застройка квартала по адрес и адрес», протяженностью 353 м., год ввода в эксплуатацию 2004 г., состоящее из:

- водопроводной линии д-315 мм от точки подключения к водоводу д-500 мм по адрес до точки подключения к водопроводу д-150 мм по адрес, включая ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-9, ВК-10 с запорной арматурой и пожарными гидрантами в них, а также МК-1 с выпуском 110 мм от фланца подключения в ВК-10;

- внутриквартальной водопроводной линии д-160 мм от точки подключения в ВК-5 до ВК-6, включая ВК-6, ВК-7, ВК-8 с запорной арматурой в них;

- внутриквартальной водопроводной линии д-110 мм от точки подключения в ВК-6 до ВК-8, включая ВК-7, ВК-8 с запорной арматурой в них;

- два водопроводных ввода д-110 мм от фланцев подключения в ВК-6 до наружной стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес;

- водопроводный ввод д-110 мм от фланца подключения в ВК-7 до наружной стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес;

- три водопроводных ввода д-110 мм от фланцев подключения в ВК-8 до наружной стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес;

18. Сооружение – сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, «Застройка квартала по адрес и адрес», протяженностью 388 м., год ввода в эксплуатацию 2004 г., состоящее из:

- канализационной сети 300 мм от КК-11 до внутренней стенки ККсущ, включая КК-11, КК-12;

- внутриквартальной канализационной сети д-150 мм от КК-1 до внутренней стенки КК-11, включая КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8, КК-9, КК-10;

- внутриквартальной канализационной сети д-200 мм от КК-13 до внутренней стенки КК-11, включая КК-13, КК-14а, КК-14, КК-15, КК-16, КК-17;

- внутриквартальной канализационной сети д-200 мм от КК-18 до внутренней стенки КК-15, включая КК-18, КК-19, КК-20, КК-21;

- внутриквартальной канализационной сети д-150 мм от КК-9а до внутренней стенки КК-9, включая КК-9а;

- двух канализационных выпусков д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-1;

- канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-2;

- канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-3;

- канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-9а;

- двух канализационных выпусков диаметром по 110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-13;

- канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-14а;

- канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-17;

- двух канализационных выпусков диаметром по 110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-18;

- двух канализационных выпусков диаметром по 110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-19;

- двух канализационных выпусков диаметром по 110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-20;

- двух канализационных выпусков диаметром по 110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-21;

19. Сооружение – сеть водоснабжения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка 21 квартала в границах адрес», протяженностью 345 м., год ввода в эксплуатацию 2017 г., состоящее из:

- уличной водопроводной линии д-315 мм от точки подключения в ВК-1 по адрес, далее по адрес до ВК-15 на адрес, включая ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-11, ВК-12, ВК-13, ВК-14, ВК-15 с запорной арматурой и пожарными гидрантами в них, а также МК-1 и МК-2 с выпусками 110 мм от фланцев подключения в ВК-3 и ВК-15;

- двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм, от фланцев подключения к водопроводной линии адрес мм в ВК-3 до наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес.

20. Сооружение – сеть водоотведения (далее – Линейный объект 10), расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка 21 квартала в границах адрес», протяженностью 20 м., год ввода в эксплуатацию 2017 г., состоящее из:

-канализационной сети д-160 мм от КК-1 до точки подключения к магистральному коллектору 600х1100 мм, включая КК-1;

- двух канализационных выпусков диаметром 100 мм и 150 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-1;

21. Сооружение – сеть водоснабжения, расположенный по адресу: адрес, «Жилой дом с пристроенным торговым комплексом и офисным зданием по адрес, 391, 391а», протяженностью 195 м., год ввода в эксплуатацию 2007 г., состоящее из:

- водопроводной сети д-315 мм начиная от точек подключения к существующим водопроводным сетям д-200 мм и д-300 мм в ВК-1 и до точки подключения в существующую водопроводную сеть д-300 мм в ВК-8, включая ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8 с запорной арматурой и пожарными гидрантами в них;

- водопроводного ввода д-110 мм от фланца подключения в ВК-5 до наружной стены офисного центра по адресу: адрес;

- водопроводного ввода д-110 мм от фланца подключения в ВК-4 до наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес;

- двух водопроводных вводов д-150 мм от фланцев подключения в ВК-8 до наружной стены торгового комплекса по адресу: адрес.

22. Сооружение – сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, «Жилой дом с пристроенным торговым комплексом и офисным зданием по адрес, 391, 391а», протяженностью 184 м., год ввода в эксплуатацию 2008 г., состоящее из:

- внутриквартальной канализационной сети д-200 мм от КК-1 до внутренней стенки КК-12, включая КК-1, КК-2, КК-3, КК-5;

- внутриквартальной канализационной сети д-200 мм от КК-6 до внутренней стенки КК-5, включая КК-6, КК-7, КК-8, КК-9;

- внутриквартальной канализационной сети д-200 мм от КК-10 до внутренней стенки КК-12, включая КК-10;

- внутриквартальной канализационной сети д-250 мм от КК-12 до внутренней стенки ККсущ, включая КК-12;

- канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены офисного центра по адресу: адрес до внутренней стенки КК-6;

- канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены офисного центра по адресу: адрес до внутренней стенки КК-7;

- канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу: адрес до внутренней стенки КК-9;

- канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены торгового комплекса по адресу: адрес до внутренней стенки КК-1;

- канализационного выпуска д-110 мм от наружной стены торгового комплекса по адресу: адрес до внутренней стенки КК-10

23. Сооружение – сеть водоснабжения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка «Радужный-Люкс» в границах адрес- адрес - адрес», протяженностью 1385 м., год ввода в эксплуатацию 2008 г., состоящее из:

- водопроводной сети д-315 мм общей протяжённостью 865 м начиная от точки подключения к существующей водопроводной сети д-800 мм в ВК-25 и до точек подключения в существующую водопроводную сеть д-300 мм в ВК-14 и ВК-24, включая ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-11, ВК-12, ВК-13, ВК-14, ВК-17, ВК-18, ВК-19, ВК-20, ВК-21, ВК-22, ВК-23, ВК-24, ВК-25 с компенсаторами, футлярами, запорной арматурой, и пожарными гидрантами в них, а также водопроводные выпуска диаметром 100 мм протяжённостью 5 и 3 м от ВК-24 до МК-1 и от ВК-8 до МК-2, включая МК-1 и МК-2;

- двух водопроводных линий диаметром 160 мм протяжённостью по 47,7 м от фланцев подключения к водопроводной линии д-315 мм до ВК-15, включая ВК-15;

- двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью по 21,4 м от фланцев подключения к водопроводу д-160 мм в ВК-15 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес;

- двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью по 62,4 м от фланцев подключения к водопроводу д-160 мм в ВК-15 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес;

- водопроводного ввода диаметром 110 мм протяжённостью 7 м от фланца подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-13 до наружной стены административного здания по адресу адрес;

- двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью по 17,7 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-16 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес, включая ВК-16;

- двух водопроводных вводов диаметром по 160 мм протяжённостью по 13,2 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-10 до наружной стены подземного паркинга многоквартирного дома по адресу адрес;

- водопроводного ввода диаметром 110 мм протяжённостью 25,1 м от фланца подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-5 до наружной стены административного здания по адресу адрес;

- двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью по 14,5 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-4 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес;

- двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью 41 и 38 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-2 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес, включая футляры на них;

- двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью 14 и 15 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-17 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес;

- двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью 42 и 46 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-20 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес, включая футляры на них;

- двух водопроводных вводов диаметром по 110 мм протяжённостью 29,5 и 31 м от фланцев подключения к водопроводу д-315 мм в ВК-23 до наружной стены многоквартирного дома по адресу адрес;

24. Сооружение – сеть водоотведения, расположенная по адресу: адрес, «Жилая застройка «Радужный-Люкс» в границах адрес- адрес - адрес», протяженностью 1007 м., год ввода в эксплуатацию 2007 г., состоящее из:

- внутриквартальной канализационной сети д-300 мм протяжённостью от КК-18 до внутренней стенки КК-1сущ на коллекторе д-1000 мм, включая КК-18, КК-6, КК-8, КК-9, КК-10;

- внутриквартальной канализационной сети д-300 мм протяжённостью 72,5 м от КК-28 до внутренней стенки КК-2сущ на коллекторе д-1000 мм, включая КК-28, КК-29, КК-30, КК-31;

- внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью 84 м от КК-19 до внутренней стенки КК-28, включая КК-19, КК-19а, КК-20, КК-27;

- внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью от внутренней стенки КК-20 до внутренней стенки КК-28 включая КК-21, КК-22, КК-23, КК-24, КК-25, КК-26;

- двух канализационных выпусков диаметром по 160 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренней стенки КК-19;

- девяти канализационных выпусков диаметром по 100 мм общей протяжённостью 54,5 м от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренних стенок КК-21, КК-22, КК-23, КК-24, КК-25, КК-26;

- трёх канализационных выпусков диаметром по 100 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренних стенок КК-29 и КК-32;

- внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью 20 м от КК-32 до внутренней стенки КК-34 включая КК-32, КК-33, КК-34, КК-35;

- трёх канализационных выпусков диаметром по 100 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренних стенок КК-34 и КК-35;

- внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью м от КК-7 до внутренней стенки КК-8, включая КК-7;

- двух канализационных выпусков диаметром по 50 и 150 мм от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренней стенки КК-7;

- внутриквартальной канализационной сети д-250 мм протяжённостью от КК-5 до внутренней стенки КК-6, включая КК-5;

- внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью от КК-1 до внутренней стенки КК-5, включая КК-1, КК-2, КК-3, КК-4;

- четырёх канализационных выпусков диаметром по 100 мм от наружной стены административного здания по адресу адрес до внутренней стенки КК-1;

- пяти канализационных выпусков диаметром 100-150 мм от наружной стены подземного паркинга многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренних стенок КК-2, КК-11, КК-13;

- двух канализационных выпусков диаметром 100-150 мм от наружной стены административного здания по адресу адрес до внутренних стенок КК-11 и КК-12;

- внутриквартальной канализационной сети д-250 мм протяжённостью от КК-15 до внутренней стенки КК-18, включая КК-15;

- внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью 87 м от КК-11 до внутренней стенки КК-15, включая КК-11, КК-12, КК-13, КК-14;

- внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью от КК-17 до внутренней стенки КК-15, включая КК-17;

- внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью от КК-16 до внутренней стенки КК-18, включая КК-16;

- двух канализационных выпусков диаметром 150 мм протяжённостью 6,3 и 7,5 м от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренних стенок КК-16 и КК-17;

- внутриквартальной канализационной сети д-200 мм протяжённостью от КК-9а до внутренней стенки КК-10, включая КК-9а;

- шести канализационных выпусков диаметром 100-150 мм общей протяжённостью м от наружной стены многоквартирного жилого дома по адресу адрес до внутренних стенок КК-9 и КК-9а.

25. Сооружение - сети водоотведения, расположенные по адресу: адрес, «Канализационный разгрузочный коллектор адрес мм по адрес», протяженностью 427 м., год ввода в эксплуатацию 2008 г., состоящее из:

- канализационного коллектора диаметром ?600 мм от внутренней стенки колодца СК-1 в районе жилого адрес до внутренней стенки колодца СК-2 в районе канализационной насосной станции (КНС) № 9 общей протяжённостью 407,2 м, включающий в себя колодцы КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6. КК-7, КК-8, КК-9, КК-10, КК-11, КК-12, КК-13, КК-15. КК-16 и камеру КК-14.

26. Сооружение - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: адрес, «Жилой дом с пристроенным торговым комплексом и офисным зданием по адрес, 391, 391а», протяженностью 92 м., год ввода в эксплуатацию 2014 г., состоящее из:

- тепловую сеть диаметром 2?159 мм протяжённостью 82,5 м от фланцев подключения к внутриквартальной тепловой сети в ТК-42а, до тепловой камеры УТ-1, включая запорную арматуру, компенсаторы, неподвижные опоры, дренажную линию ?150 мм и колодцы Др-1 и Др-2;

- тепловой ввод 2?76 мм протяжённостью 29,5 м от фланцев подключения в УТ-1 до наружной стены здания офисного центра по адресу: адрес;

- тепловой ввод 2?108 протяжённостью 12 м от фланцев подключения в УТ-1 до наружной стены жилого многоквартирного дома по адресу: адрес;

- тепловой ввод 2?133 мм протяжённостью 31 м от фланцев подключения в УТ-1 до наружной стены торгового центра по адресу: адрес;

27. Сооружение – сеть теплоснабжения, расположенное по адресу: адрес, «Жилая застройка 21 квартала в границах адрес», протяженностью 19 м., год ввода в эксплуатацию 2017 г., состоящее из:

- теплового ввода 2?159 мм от фланцев подключения к теплотрассе 2?400 мм по адрес до наружной стены жилого многоквартирного дома по адресу: адрес.

28. Сооружение - сети водоотведения, расположенные по адресу: адрес, в границах адрес, протяженностью 73 м., год ввода в эксплуатацию 2016 г., состоящее из:

- канализационной сети диаметром Д-160 мм, протяженностью 54,5 м от колодца КК-1, расположенного в районе секции №... адрес, до камеры КК-6, расположенного в районе дома секции №... адрес с врезкой в существующую сеть 1000 мм по в районе адрес, включая колодцы КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, футляры д-325 мм длиной 4 м и 6 м, камеру КК-6;

- канализационного выпуска диаметром Д-100 мм, протяжённостью 6,3 м от наружной стены многоквартирного дома (секция 1), расположенного по адресу: адрес, до внутренней стенки колодца КК-1;

- канализационного выпуска диаметром Д-100 мм, протяжённостью 4,8 м от наружной стены многоквартирного дома (секция 2), расположенного по адресу: адрес, до внутренней стенки колодца КК-2;

- канализационного выпуска диаметром Д-100 мм, протяжённостью 5,1 м от наружной стены многоквартирного дома (секция 3), расположенного по адресу: адрес, до внутренней стенки колодца КК-3;

- канализационного выпуска диаметром Д-100 мм, протяжённостью 5,3 м от наружной стены многоквартирного дома (секция 3), расположенного по адресу: адрес, до внутренней стенки колодца КК-4;

29. Сооружение - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: адрес, в границах адрес, протяженностью 25 м., год ввода в эксплуатацию 2014 г., состоящее из:

- тепловой ввод диаметром 2Д-133 мм, протяжённостью 25 п.м от фланцев подключения в ТК-6а до наружной стены адрес.

30. Сооружение - Сети водоснабжения, расположенное по адресу: адрес, в границах адрес, адрес, адрес и адрес, протяженностью 544, 2 м., год ввода в эксплуатацию 2013 г., состоящее из:

- водопроводной линии диаметром Ду-300 мм по адресу: адрес вдоль домов по адрес, 1а, 1б, 3, протяженностью 261,1 м, от точки врезки в колодце ВК-14, расположенного в районе адрес к1 по адрес до точки врезки в камере ВК-3, расположенной в районе адрес, с водопроводными колодцами ВК-14, ВК-13, ВК-12, ВК-11, ВК-10, ВК-9 с запорной арматурой, компенсатором и пожарным гидрантом в них;

- водопроводной линии диаметром 2Ду-300 мм по адресу: адрес протяженностью 106,4 п.м (общей протяжённостью 212,8 м), от точек врезок в камере ВК-1, расположенной на существующем водоводе Ду-900 мм на адрес до камеры ВК-3, расположенной в районе адрес, с водопроводными камерами ВК-1, ВК-2, ВК-3 с запорной арматурой в них, футлярами 2Д-530 мм длиной по 12 м и футляром Д-1420 мм, длиной 37 м;

- водопроводной линии диаметром Д-160 мм по адрес, протяженностью 171,0 м, от ВК-8 в районе жилого адрес по адрес до точки врезки в водопроводную линию Ду-300 мм в ВК-3 в районе адрес с водопроводными колодцами ВК-8, ВК-7, ВК-6, ВК-5, ВК-4 с запорной арматурой и пожарными гидрантами в них;

- двух водопроводных вводов диаметром Д-110 мм, протяженностью по 10,8 м, от фланцев подключения к водопроводной линии Ду- 300 мм в колодце ВК-13 с задвижками на них, до наружной стены многоквартирного дома, расположенного по адресу: адрес;

- водопроводного ввода диаметром Д-110 мм, протяженностью 8,5 м, от фланца подключения к водопроводной линии Ду- 300 мм в колодце ВК-10 с задвижкой на нем, до наружной стены многоквартирного дома, расположенного по адресу: адрес;

- двух водопроводных вводов диаметром Д-110 мм, протяженностью по 17,5 м, от фланцев подключения к водопроводной линии Ду- 300 мм в колодце ВК-9 с задвижками на них, до наружной стены многоквартирного дома, расположенного по адресу: адрес;

31. Сооружение - сети водоотведения, расположенные по адресу: адрес, в границах адрес, адрес адрес и адрес, протяженностью 401, 7 м., год ввода в эксплуатацию 2013 г., состоящее из:

- канализационной сети диаметром Ду-300 мм, протяженностью 269,2 м от колодца КК-1, расположенного в районе адрес, до колодца КК-8, расположенного в районе адрес с врезкой в существующую сеть 300 мм по адрес, включая колодцы КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8;

- канализационной сети диаметром Ду-300 мм, протяженностью 98,9 м от колодца КК-9, расположенного на перекрёстке адрес и адрес, до колодца КК-8, расположенного в районе адрес, с врезками существующих сетей в КК-9 и КК-13 диаметром 150 мм и 300 мм, включая колодцы КК-9, КК-10, КК-11, КК-12, КК-13;

- канализационной сети диаметром Д-160 мм, протяженностью 5,0 м от колодца КК-14, расположенного в районе адрес, до внутренней стенки колодца КК-7, расположенного в районе адрес, с колодцем КК-14;

- канализационной сети диаметром Д-160 мм, протяженностью 5,0 м от колодца КК-15, расположенного в районе адрес, до внутренней стенки колодца КК-6, расположенного в районе адрес, с колодцем КК-16;

- трёх канализационных выпусков диаметром Д-160 мм, протяжённостью по 8,9 м от наружной стены многоквартирного дома, расположенного по адресу: адрес, до внутренней стенки колодца КК-14;

- двух канализационных выпусков диаметром Д-160 мм, протяжённостью по 6,05 м от наружной стены многоквартирного дома, расположенного по адресу: адрес, до внутренней стенки колодца КК-15;

- двух канализационных выпусков диаметром Д-160 мм, протяжённостью по 6,0 м от наружной стены многоквартирного дома, расположенного по адресу: адрес, до внутренней стенки колодца КК-5;

- двух канализационных выпусков диаметром Д-160 мм, протяжённостью по 7,0 м от наружной стены многоквартирного дома, расположенного по адресу: адрес, до внутренней стенки колодца КК-3;

32. Сооружение - сети водоотведения, расположенные по адресу: адрес, в границах адрес, адрес, протяженностью 21,2 м., год ввода в эксплуатацию 2013 г., состоящее из:

- канализационной сети диаметром Ду-800 мм, общей протяжённостью 21,2 м, от колодца СК-1, расположенного на коллекторе Ду-1000 мм по адрес до внутренней стенки колодца КК-1(пристрой к СК-1) и от КК-1(пристрой к СК-1) до внутренней стенки КК-2, расположенного на коллекторе Ду-600 мм на адрес, включая колодцы КК-1(пристрой к СК-1) и КК-2;

33. Сооружение - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: адрес, в границах адрес, адрес и адрес, протяженностью 422, 1 м., год ввода в эксплуатацию 2013 г., состоящее из:

- тепловую трассу диаметром 2Ду-150 мм протяжённостью 232,95 п.м по адресу: адрес начиная от точек подключения к существующей теплотрассе 2Ду-400 мм в камере ТКсущ в районе адрес до камеры ТК-1 в районе адрес, включая камеру ТК-1 с запорной арматурой, компенсаторами, неподвижными опорами и дренажной линией Ду-150 мм, протяжённостью 198 м с колодцами Др-1,Др-2, Др-3,Др-4, Др-5, Др-6, Др-7, Др-8, Др-9, Др-10, Др-11;

- тепловой ввод диаметром 2Ду-150 мм, протяжённостью 39,5 п.м от фланцев подключения в ТК-1 до наружной стены адрес, с запорной арматурой, неподвижными опорами и дренажной линией Ду-150 мм, протяжённостью 42,75 м с колодцами Др-12, Др-13;

- тепловой ввод диаметром 2Ду-150 мм, протяжённостью 165,6 п.м от фланцев подключения в ТК-1 до наружной стены адрес, с запорной арматурой, неподвижными опорами и дренажной линией Ду-150 мм, протяжённостью 160,93 м с колодцами Др-14, Др-15, Др-16, Др-17, Др-18, Др-19, Др-20.

Решение суда является основанием для внесения соответствующих сведений в ЕГРН Управления Росреестра по Самарской области.

Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г. Самары в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено 12.08.2019

Судья /подпись/ С.А. Семенцев 

Копия верна. Судья: Секретарь: