Дело № 1-46/2025

УИД 44RS0005-01-2025-000222-55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела 

п. Сусанино 19 марта 2025 года 

Буйский районный суд Костромской области в составе:

председательствующего судьи Ивановой О.Ю.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Сусанинского района ФИО6,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката НКО «Областная коллегия адвокатов АПКО» ФИО5, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер №,

при секретаре – ФИО4,

а также потерпевшего Потерпевший №1

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, не военнообязанного, образование среднее специальное, вдовца, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, работающего директором 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обвиняется в том, что он нарушил правила безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 на основании распоряжения главы администрации 

<

данные изъяты> муниципального района 

<

адрес> №-л от ДД.ММ.ГГГГ принят на должность директора муниципального казенного предприятия 

<

данные изъяты> (далее 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ заключенным между администрацией 

<

данные изъяты> муниципального района 

<

адрес> и ФИО1 (п.п. 2.5.1., 2.5.2.); ст.ст. 22, 212, 214, 217, 218 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ); должностной инструкции директора муниципального казенного предприятия 

<

данные изъяты> Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N758н (п. 1, п. 5), положения о системе управления охраны труда в 

<

данные изъяты> утвержденное директором 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 обязан добросовестно исполнять служебные (должностные) обязанности, правила внутреннего трудового распорядка, распоряжения главы администрации района, исполнять распоряжения, приказы и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных; поддерживать уровень квалификации, достаточный для надлежащего исполнения должностных обязанностей; обеспечивать работникам Предприятия безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда; обязан обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; провести обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда; организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты; не допустить работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; провести обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда.

Согласно удостоверению о повышении квалификации от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный номер Ад № ФИО1 прошел обучение и проверку знания требований охраны труда по дополнительным профессиональным программам обучения «Требования охраны труда (пп. а, п. 46 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №)» и удостоверению о повышении квалификации от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный номер Бд № ФИО1 прошел повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Требования охраны труда (пп. б п. 46 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №)» в автономном учреждении 

<

адрес> «Центр охраны и условий труда».

ДД.ММ.ГГГГ согласно приказу (распоряжению) № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу, с ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 был принят на работу по должности слесаря аварийно-восстановительных работ 3 разряда в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1, выступающим в качестве «работодателя» и Потерпевший №1, выступающим в качестве «работника» заключен трудовой договор, в соответствии с которым, ФИО1 обязан обеспечить безопасность и условия труда работника (Потерпевший №1), соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда; обеспечить работника (Потерпевший №1) оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим договором.

ДД.ММ.ГГГГ администрацией 

<

данные изъяты> сельского поселения 

<

данные изъяты> муниципального района 

<

адрес> было вынесено разрешение № на производство земляных работ на территории 

<

данные изъяты> сельского поселения 

<

данные изъяты> муниципального района 

<

адрес>, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> проводились работы по ремонту водопровода 

<

данные изъяты>

В соответствии с Правилами по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N758н, к объектам жилищно- коммунального хозяйства относятся жилой фонд, гостиницы (за исключением туристических), дома и общежития для приезжих, объекты внешнего благоустройства, искусственные сооружения, бассейны, сооружения и оборудование пляжей, а также объекты газо-, тепло- и электроснабжения населения, системы водоснабжения и водоотведения, фонтаны и придомовые территории, участки, цехи, базы, мастерские, гаражи, специальные машины и механизмы, складские помещения, предназначенные для технического обслуживания и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства социально-культурной сферы, физкультуры и спорта.

В соответствии с Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденными Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" к строительным работам относятся работы, выполняемые при новом строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, текущем и капитальном ремонте зданий и сооружений.

В соответствии с п. К.10. строительных норм и правил Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" предусмотрены следующие правила безопасности при ведении строительно-монтажных работ:

При необходимости разработки траншей и котлованов и нахождения в них людей для производства строительно - монтажных работ должны быть определены:

в проектно - сметной документации (проекте организации строительства) - безопасная крутизна незакрепленных откосов выемки с учетом нагрузки от строительных машин и материалов или решение о применении креплений;

в производственной документации (проекте производства работ), кроме того - дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;

тип креплений и технология их установки, а также места установки лестниц для спуска и подъема людей.»

В соответствии с п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12, 5.3.2 строительных норм и правил СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" предусмотрены следующее правила безопасности при ведении земляных работ:

При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: обрушающиеся горные породы (грунты); падающие предметы (куски породы); движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы; расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более. При наличии вышеназванных опасных и вредных производственных факторов, безопасность земляных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (проекте производства работ) следующих решений по охране труда: определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, траншей (далее - выемки) с учетом нагрузки от машин и грунта; определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей; выбор типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их установки; дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями. Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений, допускается при их глубине не более: 1 метра - в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах, 1, 25 метра - в супесях, 1,5 метра - в суглинках и глинах. При среднесуточной температуре воздуха ниже минус 2 градусов Цельсия допускается увеличение наибольшей глубины вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, по сравнению с вышеуказанной на величину глубины промерзания грунта, но не более чем до 2 метров.

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки вида грунта «суглинок» не более 1,5 метра и крутизне откосов (отношение их высоты к заложению) 1:0 метра, при глубине выемки вида грунта «суглинок» не более 3 метров и крутизне откосов 1:0,5 метра, при глубине выемки вида грунта «суглинок» не более 5 метров и крутизне откосов (отношение их высоты к заложению) 1:0,75 метра, при глубине выемки вида грунта «глина» не более 1,5 метра и крутизне откосов (отношение их высоты к заложению) 1:0 метра, при глубине выемки вида грунта «глина» не более 3 метров и крутизне откосов 1:0,25 метра, при глубине выемки вида грунта «глина» не более 5 метров и крутизне откосов (отношение их высоты к заложению) 1:0,5 метра. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов назначают по наименее устойчивому виду от обрушения откоса. Конструкция крепления вертикальных стенок выемок глубиной до 3 метров в грунтах естественной влажности должна быть, как правило, выполнена по типовым проектам. При большей глубине, а также сложных гидрогеологических условиях крепление должно быть выполнено по индивидуальному проекту. При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее чем на 15 см. Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 метра ответственным лицом должно быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки. Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра лицом, ответственным за обеспечение безопасности производства работ, состояние грунта откосов и обрушение неустойчивого грунта в местах, где обнаружены "козырьки" или трещины (отслоения). Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений. Разработка роторными и траншейными экскаваторами в связных грунтах (суглинках и глинах) выемок с вертикальными стенками без крепления допускается на глубину не более 3 метров. В местах, где требуется пребывание работников, должны устраиваться крепления или разрабатываться откосы. При извлечении грунта из выемок с помощью бадей необходимо устраивать защитные навесы-козырьки для защиты работающих в выемке. Извлеченный из выемки грунт необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой выемки. При разработке выемок в грунте одноковшовым экскаватором высота забоя должна определяться ПНР с таким расчетом, чтобы в процессе работы не образовывались "козырьки" из грунта.

В соответствии с пп. 120-138 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" предусмотрены следующее правила безопасности при ведении земляных работ:

Работодатель обязан в рамках процедуры управления профессиональными рисками системы управления охраной труда (далее - СУ ОТ) проанализировать опасности и их источники, представляющие угрозу жизни и здоровью работников при выполнении работ с размещением рабочих мест в выемках и траншеях, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 см (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 см (далее - земляные работы). При наличии профессиональных рисков, вызванных установленными опасностями, безопасность земляных работ должна быть обеспечена на основе выполнения требований по охране труда, содержащихся в организационно-технологической документации на производство работ: 1) определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, траншей (далее - выемки) с учетом нагрузки от строительных машин и грунта; 2) определение типов и конструкций крепления стенок котлованов и траншей, мест и технологии их установки, а также места установки лестниц для спуска и подъема людей; 3) выбор типов машин, применяемых для разработки грунта, и мест их установки; 4) дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями.

При производстве работ нахождение работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах допускается при расположении этих выемок выше уровня грунтовых вод, при отсутствии в непосредственной близости от них подземных сооружений, а также на глубине не более: 1) в неслежавшихся насыпных И природного сложения песчаных грунтах - 1,0 м; 2) в супесях - 1,25 м; 3) в суглинках и глинах - 1,5 м.

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки вида грунта «суглинок» не более 1,5 метра и крутизне откосов (отношение их высоты к заложению) 1:0 метра, при глубине выемки вида грунта «суглинок» не более 3 метров и крутизне откосов 1:0,5 метра, при глубине выемки вида грунта «суглинок» не более 5 метров и крутизне откосов (отношение их высоты к заложению) 1:0,75 метра, при глубине выемки вида грунта «глина» не более 1,5 метра и крутизне откосов (отношение их высоты к заложению) 1:0 метра, при глубине выемки вида грунта «глина» не более 3 метров и крутизне откосов 1:0,25 метра, при глубине выемки вида грунта «глина» не более 5 метров и крутизне откосов (отношение их высоты к заложению) 1:0,5 метра. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов назначают по наименее устойчивому виду от обрушения откоса. При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее чем на 15 см. Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м работником, ответственным за обеспечение безопасного производства работ, должны быть проверены состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки. Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, допускается после осмотра работником, ответственным за обеспечение безопасного производства работ, откосов и состояния неустойчивого грунта в местах, в которых обнаружены "козырьки" или трещины (отслоения). Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений. Разработка роторными и траншейными экскаваторами в связных грунтах (суглинках и глинах) выемок с вертикальными стенками без крепления допускается на глубину не более 3 м. в местах, в которых требуется пребывание работников, должны устраиваться крепления или разрабатываться откосы. При извлечении грунта из выемок с помощью бадей необходимо устраивать защитные навесы-козырьки для защиты работников в выемке. Разрабатывать грунт в выемках "подкопом" не допускается. Извлеченный из выемки грунт необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой выемки. При разработке выемок в грунте одноковшовым экскаватором высота забоя должна определяться организационно-технологической документацией на строительное производство с таким расчетом, чтобы в процессе работы не образовывались "козырьки" из грунта.

ДД.ММ.ГГГГ директор 

<

данные изъяты> ФИО1 на основании занимаемой должности и его вышеуказанных должностных обязанностей, предусмотренных его трудовым договором и вышеназванным положением о системе управления охраны труда в 

<

данные изъяты> являлся ответственным лицом за выполнением работ по ремонту водопровода в 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 12 минут, ФИО1, находясь с бригадой работников на месте проводимых работ в районе 

<

адрес>, являясь в соответствии с распоряжением администрации 

<

данные изъяты> муниципального района 

<

адрес> №-л от ДД.ММ.ГГГГ директором 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ., а также в соответствии с занимаемой им (ФИО1) должностью, трудовым договором, вышеназванным положением о системе управления охраны труда в 

<

данные изъяты> ответственным лицом за проведением строительно-монтажных и земляных работ, осуществляя непосредственное руководство данными работами, будучи в соответствии с вышеназванными нормативными актами обязанным соблюдать вышеуказанные требования охраны труда и правила безопасности при ведении строительных и земляных работ, предусмотренные вышеприведенными нормативными актами, а также обеспечивать их соблюдение, дал задание находившемуся на месте производства работ машинисту экскаватора Свидетель №2, не состоявшему в трудовых отношениях с 

<

данные изъяты> и привлеченному к производству работ по устной просьбе ФИО1, выполнить земляные работы, а именно выкопать в вышеуказанном месте котлован, для последующего проведения в нем строительно-монтажных работ по замене силового хомута на асбестовой трубе, то есть ремонте водопровода. При этом ФИО1, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, являясь в соответствии с занимаемой им (ФИО1) должностью, своей вышеуказанной должностной инструкцией, вышеназванным положением о системе управления охраны труда в 

<

данные изъяты> и иными требованиями трудового законодательства РФ, будучи ответственным лицом за проведением строительно-монтажных и земляных работ, осуществляя непосредственное руководство данными работами, будучи в соответствии с вышеназванными нормативными актами обязанным соблюдать вышеуказанные требования охраны труда и правила безопасности при ведении строительных и земляных работ, будучи обязанным организовать разработку проекта производства работ по земляным работам, предусмотренные вышеприведенными нормативными актами, а также обеспечивать их соблюдение, не разработав проект проведения работ, проявляя грубую неосторожность, руководствуясь мотивами экономии времени производства работ, не выполнил свои вышеуказанные обязанности, имея реальную возможность их выполнения надлежащим образом, а также нарушил вышеприведенные требования охраны труда и правила безопасности при ведении строительных и земляных работ и не обеспечил их соблюдение, имея реальную возможность обеспечения выполнения и соблюдения данных требований и правил, а именно: не ознакомил Свидетель №2 с проектом производства работ, по причине отсутствия проекта, с проектными решениями по безопасности труда, предусмотренных вышеуказанными нормативными актами техническими средствами, методами и вышеуказанными правилами проведения земляных работ, обеспечивающими выполнение нормативных требований безопасности труда.

В соответствии с указанием ФИО1 Свидетель №2, не ознакомленный с проектом производства работ, с проектными решениями по безопасности труда, предусмотренных вышеуказанными нормативными актами техническими средствами, методами и вышеуказанными правилами безопасности при ведения земляных работ, обеспечивающими выполнение нормативных требований безопасности труда, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, в присутствии ФИО1 и по его распоряжению ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 12 минут, выполнил земляные работы в районе 

<

адрес> разработал котлован глубиной не менее 2,2 метров, диаметром не менее 3 метров. При этом ФИО1, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, в соответствии с занимаемой им (ФИО1), должностью, трудовым договором, вышеназванным положением о системе управления охраны труда в 

<

данные изъяты> и иными требования трудового законодательства РФ, будучи ответственным лицом за проведение строительно-монтажных и земляных работ, осуществляя непосредственное руководство данными работами, будучи в соответствии с вышеназванными нормативными актами обязанным соблюдать вышеуказанные требования охраны труда и правила безопасности при ведении строительных и земляных работ, а также обеспечивать их соблюдение, неся ответственность за невыполнение членами производственной бригады требований охраны труда, проявляя грубую неосторожность, руководствуясь мотивами экономии времени производства работ, не выполнил свои вышеуказанные обязанности, имея реальную возможность их выполнения надлежащим образом, а также нарушил вышеприведенные требования охраны труда и правила безопасности при ведении строительных и земляных работ и не обеспечил их соблюдение, имея реальную возможность обеспечения выполнения и соблюдения данных правил, а именно: не проконтролировал и не обеспечил соблюдение Свидетель №2 вышеназванных требований охраны труда и правил безопасности при ведении земляных работ, установленных вышеуказанными нормативными актов, не обеспечил разработку проекта производства работ при проведении земляных работ, не обеспечил устройство откосов стен разработанного котлована с установленной вышеуказанными нормативными актами крутизной, не обеспечил крепление вертикальных стен котлована вышеуказанным способом, не принял мер к устранению данных нарушений, не прекратил и не приостановил проводимые работы в связи с допущенными вышеуказанными нарушениями, не дал указаний по исправлению указанных нарушений. После чего, ФИО1 осознавая, что проведенные под его руководством вышеуказанные земляные работы не соответствуют вышеназванным требованиям охраны труда и правилам безопасности при ведении земляных и строительных работ, отсутствие проекта производства работ и что вышеуказанный котлован, несмотря на его глубину, имеет вертикальные стены, не имеет оборудованных в соответствии с вышеуказанными требованиями охраны труда и правилами безопасности при ведении строительных и земляных работ, предусмотренными вышеназванными нормативными актами, откосов и креплений, не выполнив свои вышеуказанные обязанности и не проверив, кроме того, неся ответственность за невыполнение членами производственной бригады требований охраны труда, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте непосредственно направил входящего в состав производственной бригады подчиненного ему работника - слесаря аварийно-восстановительных работ 3 разряда Потерпевший №1, осуществлявшего свои трудовые обязанности в 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ на основании заключенного с ним (Потерпевший №1) 27.03.2024 года трудового договора, в нарушение ст.ст. 212, 214, 219 ТК РФ, п.п. 1, 4, 22, 68, 122 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N2464; п. 5.2.4. раздела 5.2 Постановления Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. №123 «О принятии строительных норм и правил в Российской Федерации СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», заведомо для него (ФИО1) не прошедшего обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, не проведя с Потерпевший №1 инструктажа по охране труда и соблюдению техники безопасности при производстве работ, без проверки знания требований охраны труда, в вышеуказанный котлован, глубиной не менее 2,2 метров с вертикальными увлажненными стенами, без выполненных в соответствии с вышеуказанными требованиями охраны труда и правилами безопасности при ведении земляных и строительных работ, предусмотренными вышеуказанными нормативными актами, откосов, и без установленных в соответствии с вышеуказанными требованиями охраны труда и правил безопасности при ведении земляных и строительных работ, предусмотренными вышеуказанными нормативными актами, креплений, а также с расположенными в нарушение вышеуказанных требований охраны труда и правил безопасности при ведении земляных и строительных работ, предусмотренных вышеуказанными нормативными актами, в нарушение вышеуказанных требований охраны труда и правил безопасности при ведении земляных и строительных работ, предусмотренных п. 5.2.4., 5.2.8., 5.2.9., 5.2.10 Постановления Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. N123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство и п. 121, 129 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 де-кабря 2020 г. N883н, дав Потерпевший №1 задание о проведении в названном котловане земляных и строительных работ по замене силового хомута на асбестовой трубе то есть ремонте водопровода, не обеспечив в соответствии со ст. 214 ТК РФ, а также в соответствии с вышеуказанными требованиями охраны труда и правилами безопасности ведения земляных и строительных работ, предусмотренными п. 5.2.4., 5.2.8., 5.2.9., 5.2.10 Постановления Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. N123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство и п. 121, 129 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N883н, соответствующие вышеуказанным требованиям охраны труда и правилам безопасности условия труда Потерпевший №1 на его рабочем месте, осознавая в силу своей должности, образования и опыта, что несоблюдение вышеуказанных требований правил техники безопасности, может повлечь обвал грунта вертикальных стен вышеуказанного котлована, не оборудованных креплениями и без устроенных откосов, его травмирование, в том числе, с последующим причинением тяжкого вреда здоровью Потерпевший №1, самонадеянно рассчитывая на предотвращение таких последствий, полагаясь на опыт Потерпевший №1

В результате допущенных ФИО1 нарушений требований охраны труда и правил безопасности при ведении земляных и строительных работ, предусмотренных п. 5.2.4., 5.2.8., 5.2.9., 5.2.10 Постановления Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. N123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство, в части: осуществления работниками работ в котловане, вырытом для ремонта труб водоснабжения без укрепления стенок котлованов в целях укрепления грунта и недопущения его осыпания, а также проведение данных работ без составления проекта на производство работ и п. 121, 129 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N883н в части: осуществления работниками работ в котловане, вырытом для ремонта труб водоснабжения, без укрепления стенок котлованов в целях укрепления грунта и недопущения его осыпания, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 12 минут, более точное время не установлено, произошел обвал грунта вертикальных стен вышеуказанного котлована, не оборудованного креплениями и без устроенных откосов, внутрь котлована на находившегося в нем по распоряжению ФИО1 Потерпевший №1, проводившего по распоряжению ФИО1 в данном котловане земляные и строительные работы по замене силового хомута на асбестовой трубе, то есть ремонте водопровода.

Вышеуказанное обрушение грунта на Потерпевший №1 в соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ повлекло причинение Потерпевший №1 следующих телесных повреждений:

- закрытые переломы 3-4-5 ребер слева, перелом 5-6-7-8-9 ребер справа. Пневмоторакс справа. Ушиб левого легкого. Эмфизема мягких тканей спины. Указанные телесные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

В ходе подготовительной части судебного заседания рассмотрено письменное ходатайство потерпевшего Потерпевший №1, поддержанное последним в настоящем судебном заседании, о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, так как ФИО1 принес ему извинения, загладил вину, возместил причиненный вред.

Обвиняемый ФИО1 и его защитник адвокат ФИО5 согласны с прекращением производства по делу в связи с примирением сторон. 

Государственный обвинитель ФИО6 полагает, что уголовное дело в отношении ФИО1 следует прекратить, поскольку имеются все предусмотренные законом основания.

ФИО1 обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, впервые, загладил причиненный потерпевшему вред.

Согласно ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Исходя из п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 №19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» в соответствии со статьей 76 УК РФ освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим возможно при выполнении двух условий: примирения лица, совершившего преступление, с потерпевшим и заглаживания причиненного ему вреда. При разрешении вопроса об освобождении от уголовной ответственности судам следует также учитывать конкретные обстоятельства уголовного дела, включая особенности и число объектов преступного посягательства, их приоритет, наличие свободно выраженного волеизъявления потерпевшего, изменение степени общественной опасности лица, совершившего преступление, после заглаживания вреда и примирения с потерпевшим, личность совершившего преступление, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

В соответствии с п. 10 указанного Постановления под заглаживанием вреда для целей статьи 76 УК РФ следует понимать возмещение ущерба, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего, перечисленные в пункте 2.1. настоящего постановления Пленума. Способы заглаживания вреда, а также размер его возмещения определяются потерпевшим.

Согласно п. 2.1. вышеназванного постановления Пленума в части 1 статьи 75 и в статьей 76.2 УК РФ под ущербом следует понимать имущественный вред, который может быть возмещен в натуре (в частности, путем предоставления имущества взамен утраченного, ремонта или исправления поврежденного имущества), в денежной форме (например, возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества, расходов на лечение) и т.д.

Под заглаживанием вреда (часть 1 статьи 75, статья 76.2 УК РФ) понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.

Способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц.

Исходя из представленных потерпевшим и подсудимым документов следует, что подсудимый в период лечения и после него оказывал потерпевшему помощь в приобретении продуктов питания, других вещей, загладил причиненный моральный вред путем компенсации. Что подтверждено потерпевшим и в настоящем судебном заседании.

В связи с изложенным, суд полагает, что уголовное дело в отношении ФИО1 следует прекратить, в связи с примирением сторон.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 254 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ в соответствии со ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 отменить. 

Копию настоящего постановления направить подсудимому ФИО1, адвокату ФИО5, потерпевшему Потерпевший №1, прокурору Сусанинского района.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Костромской областной суд через Буйский районный суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий: Иванова О.Ю.