Дело № 2-3676/2024

УИД 23RS0036-01-2024-008933-45

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 октября 2024 года город Краснодар

Октябрьский районный суд г. Краснодара в составе: председательствующего судьи Ищенко Д.Ю.,

при секретаре Гуриной Д.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по заявлению АО «Электросети Кубани» о признании бесхозяйным имущества,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Кубань» обратилось в суд с заявлением о признании движимой вещи бесхозяйной и передаче ее в собственность.

В обоснование заявленных требований указано, что на при проведении инвентаризации Обществом своего электросетевого имущества в 2024 году при участии и.о. главы Абинского городского поселения было выявлено бесхозяйное имущество, собственника которого установить не удалось: ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-1, ж/б опор – 40 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1200; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 60 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-2, ж/б опор – 28 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 820; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 60 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-3, ж/б опор – 38 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 700; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 60 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-4, ж/б опор – 22 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП 3х50+1х 54,6; протяженность, м: 670; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 60 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-5, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 70; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 60 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-250 Ф-1, ж/б опор – 348 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, ФИО2 (четн.сторона), Атаманская; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 1425; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 60 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-250 Ф-2, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 325; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 60 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-250 Ф-3, ж/б опор – 40 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.), Московская, Волгоградская; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1200; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 60 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-112 Ф-1, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП23х70+1х54,6; протяженность, м: 60; год ввода в эксплуатацию: 2014; период начала обслуживания: 2014; физический износ оборудования: 24 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-112 Ф-2, ж/б опор – 13 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, ФИО3, Советов; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-4 4х16; СИП-4 4х25; А-50; протяженность, м: 400; год ввода в эксплуатацию: 2014; период начала обслуживания: 2014; физический износ оборудования: 24 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-112 Ф-3, ж/б опор – 7 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 220; год ввода в эксплуатацию: 2014; период начала обслуживания: 2014; физический износ оборудования: 24 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-384 Ф-1, ж/б опор – 40 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х54,6; А-35; протяженность, м: 1200; год ввода в эксплуатацию: 1969; период начала обслуживания: 1969; физический износ оборудования: 70 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-384 Ф-2, ж/б опор – 37 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона), Северная, Победы (нечетн. сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-4 4х16; СИП-4 4х25; А-50; протяженность, м: 1100; год ввода в эксплуатацию: 1969; период начала обслуживания: 1969; физический износ оборудования: 70 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-384 Ф-3, ж/б опор – 31 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона), Березовая, Победы (нечетн. сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35, СИП-2 3х50+1х 54,6; протяженность, м: 920; год ввода в эксплуатацию: 1969; период начала обслуживания: 1969; физический износ оборудования: 70 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-384 Ф-4, ж/б опор – 23 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона), Мира (четн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 680; год ввода в эксплуатацию: 1969; период начала обслуживания: 1969; физический износ оборудования: 70 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-661 Ф-1, ж/б опор – 19 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона), 

<

адрес>); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х 54,6; протяженность, м: 570; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-661 Ф-2, ж/б опор – 58 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1730; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-661 Ф-3, ж/б опор – 32 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 960; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-693 Ф-1, ж/б опор – 37 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетная сторона), 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; А-50; протяженность, м: 1100; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 68 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-693 Ф-2, ж/б опор – 53 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона), 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1600; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 68 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-693 Ф-3, ж/б опор – 23 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона), 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 675; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 68 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-693 Ф-4, ж/б опор – 32 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 960; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 68 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф-1, ж/б опор – 15 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 435; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф-2, ж/б опор – 12 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 350; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф-3, ж/б опор – 25 шт., местоположение: 

<

адрес>; вид: имущества: движимое; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 760; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф-4, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 55; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-147 Ф-1, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 330; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-147 Ф-3, ж/б опор – 12 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 360; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-147 Ф-4, ж/б опор – 28 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 850; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-386 Ф-1, ж/б опор – 18 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона), 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 540; год ввода в эксплуатацию: 1989; период начала обслуживания: 1989; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-386 Ф-2, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона), Труда (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 315; год ввода в эксплуатацию: 1989; период начала обслуживания: 1989; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-386 Ф-3, ж/б опор – 19 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона), Мира (четн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; А-35; протяженность, м: 570; год ввода в эксплуатацию: 1989; период начала обслуживания: 1989; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-386 Ф-4, ж/б опор – 9 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, Лузана (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; А-35; протяженность, м: 430; год ввода в эксплуатацию: 1989; период начала обслуживания: 1989; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-102 Ф-1, ж/б опор – 12 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: по 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х54,6; протяженность, м: 370; год ввода в эксплуатацию: 1969; период начала обслуживания: 1969; физический износ оборудования: 70 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ НН-3-14 Ф-1, ж/б опор – 19 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП-4 4х25; протяженность, м: 570; год ввода в эксплуатацию: 1980; период начала обслуживания: 1980; физический износ оборудования: 70 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-824 Ф-1, ж/б опор – 10 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-4 4х25; протяженность, м: 290; год ввода в эксплуатацию: 1983; период начала обслуживания: 1983; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-824 Ф-2, ж/б опор – 10 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 300; год ввода в эксплуатацию: 1983; период начала обслуживания: 1983; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-824 Ф-3, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 330; год ввода в эксплуатацию: 1983; период начала обслуживания: 1983; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-344 Ф-1, ж/б опор – 31 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: Колхозная, пер. Звездный, 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 940; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 40 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-344 Ф-2, ж/б опор – 10 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 290; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 40 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-344 Ф-3, ж/б опор – 12 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х64,6; протяженность, м: 360; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 40 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-344 Ф-4, ж/б опор – 21 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х64,6; протяженность, м: 630; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 40 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-295 Ф-1, ж/б опор – 13 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (север); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 405; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 55 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-295 Ф-2, ж/б опор – 27 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (север), 

<

адрес> (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП-2 3х5+1х54,6; протяженность, м: 810; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 55 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-295 Ф-3, ж/б опор – 20 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона), 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 600; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 55 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-295 Ф-4, ж/б опор – 20 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х54,6; протяженность, м: 610; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 55 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-330 Ф-1, ж/б опор – 21 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 630; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 60 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-330 Ф-2, ж/б опор – 29 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 870; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 60 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-330 Ф-3, ж/б опор – 37 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (север), 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП-2 3х70+1х54,6; протяженность, м: 1100; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 60 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-296 Ф-1, ж/б опор – 40 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1200; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 60 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-201 Ф-1, ж/б опор – 18 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четная); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 540; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 30 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-386 Ф-2, ж/б опор – 9 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четная); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 260; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 30 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-201 Ф-3, ж/б опор – 19 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетная); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 570; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 30 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-201 Ф-4, ж/б опор – 18 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетная), 

<

адрес> (четная); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 550; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 30 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-251 Ф-1, ж/б опор – 18 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, пер. Южный, 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 540; год ввода в эксплуатацию: 1976; период начала обслуживания: 1976; физический износ оборудования: 75 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-251 Ф-2, ж/б опор – 20 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: пер. Южный, пер. Тихий; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 610; год ввода в эксплуатацию: 1976; период начала обслуживания: 1976; физический износ оборудования: 75 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-251 Ф-3, ж/б опор – 43 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, пер. Лесной, пер. Мирный; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1300; год ввода в эксплуатацию: 1976; период начала обслуживания: 1976; физический износ оборудования: 75 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-275 Ф-1, ж/б опор – 10 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 300; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 30 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-275 Ф-2, ж/б опор – 56 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 1680; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 58 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-275 Ф-3, ж/б опор – 21 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП-2 3х70+1х54,6; СИП-2А 4х16; протяженность, м: 620; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-275 Ф-4, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП-2 3х70+1х54,6; протяженность, м: 320; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 58 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-125 Ф-1, ж/б опор – 49 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, ФИО3, ФИО8 Курсантов, ФИО8 Казаков; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 1470; год ввода в эксплуатацию: 1998; период начала обслуживания: 1998; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-125 Ф-2, ж/б опор – 13 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 400; год ввода в эксплуатацию: 1998; период начала обслуживания: 1998; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-125 Ф-3, ж/б опор – 9 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 270; год ввода в эксплуатацию: 1998; период начала обслуживания: 1998; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-3, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 85; год ввода в эксплуатацию: 1973; период начала обслуживания: 1973; физический износ оборудования: 70 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-4, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 45; год ввода в эксплуатацию: 1973; период начала обслуживания: 1973; физический износ оборудования: 70 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-5, ж/б опор – 4 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 120; год ввода в эксплуатацию: 1973; период начала обслуживания: 1973; физический износ оборудования: 70 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-6, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 45; год ввода в эксплуатацию: 1973; период начала обслуживания: 1973; физический износ оборудования: 70 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-7, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 85; год ввода в эксплуатацию: 1973; период начала обслуживания: 1973; физический износ оборудования: 70 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-2, ж/б опор – 20 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х70, СИП 4х25, СИП-2 2х16; протяженность, м: 600; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-4, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х70; протяженность, м: 75; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-5, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 45; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-6, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 40; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-7, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 90; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-8, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 135; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-150 Ф-1, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-4 4х95; протяженность, м: 90; год ввода в эксплуатацию: 1952; период начала обслуживания: 1952; физический износ оборудования: 75 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-150 Ф-2, ж/б опор – 14 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 420; год ввода в эксплуатацию: 1952; период начала обслуживания: 1952; физический износ оборудования: 75 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-150 Ф-3, ж/б опор – 25 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 750; год ввода в эксплуатацию: 1952; период начала обслуживания: 1952; физический износ оборудования: 75 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-153 Ф-2, ж/б опор – 31 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6, СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 930; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-153 Ф-4, ж/б опор – 18 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6, СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 540; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-155 Ф-1, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 60; год ввода в эксплуатацию: 1978; период начала обслуживания: 1978; физический износ оборудования: 70 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-155 Ф-2, ж/б опор – 15 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 445; год ввода в эксплуатацию: 1978; период начала обслуживания: 1978; физический износ оборудования: 70 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-155 Ф-3, ж/б опор – 5 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 140; год ввода в эксплуатацию: 1978; период начала обслуживания: 1978; физический износ оборудования: 70 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-161 Ф-2, ж/б опор – 5 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х35+1х54,6; протяженность, м: 150; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-172 Ф-3, ж/б опор – 46 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1380; год ввода в эксплуатацию: 1976; период начала обслуживания: 1976; физический износ оборудования: 70 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-187 Ф-1, ж/б опор – 33 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1000; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-187 Ф-2, ж/б опор – 8 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 240; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-187 Ф-5, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 320; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-2 Ф-5, ж/б опор – 14 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6, СИП-2 3х70+1х70; протяженность, м: 420; год ввода в эксплуатацию: 2014; период начала обслуживания: 2014; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-241 Ф-1, ж/б опор – 57 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА:СИП-2 3х50+1х54,6; А-50; протяженность, м: 1700; год ввода в эксплуатацию: 1980; период начала обслуживания: 1980; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-263 Ф-1, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 330; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-263 Ф-2, ж/б опор – 7 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 200; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-263 Ф-3, ж/б опор – 5 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 160; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-270 Ф-4, ж/б опор – 29 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+54,6; протяженность, м: 880; год ввода в эксплуатацию: 1966; период начала обслуживания: 1966; физический износ оборудования: 70 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-272 Ф-2, ж/б опор – 17 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6, А-25; протяженность, м: 520; год ввода в эксплуатацию: 1966; период начала обслуживания: 1966; физический износ оборудования: 70 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-273 Ф-1, ж/б опор – 13 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 400; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-273 Ф-3, ж/б опор – 7 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35, СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 200; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-279 Ф-1, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 320; год ввода в эксплуатацию: 2002; период начала обслуживания: 2002; физический износ оборудования: 30 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-279 Ф-2, ж/б опор – 13 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 400; год ввода в эксплуатацию: 2002; период начала обслуживания: 2002; физический износ оборудования: 30 % ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-301 Ф-2, ж/б опор – 15 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 450; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-301 Ф-3, ж/б опор – 14 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 420; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-301 Ф-4, ж/б опор – 33 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 1000; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-302 Ф-1, ж/б опор – 20 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 600; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-302 Ф-2, ж/б опор – 32 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6, СИП-4 4х16; протяженность, м: 960; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-302 Ф-3, ж/б опор – 22 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 660; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-304 Ф-4, ж/б опор – 39 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6, СИП-2А 3х150+1х70; протяженность, м: 1180; год ввода в эксплуатацию: 2017; период начала обслуживания: 2017; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-308 Ф-2, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х150+1х70; протяженность, м: 80; год ввода в эксплуатацию: 2016; период начала обслуживания: 2016; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-308 Ф-3, ж/б опор – 34 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х150+1х70; протяженность, м: 80; год ввода в эксплуатацию: 2016; период начала обслуживания: 2016; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-308 Ф-4, ж/б опор – 41 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 1230; год ввода в эксплуатацию: 2016; период начала обслуживания: 2016; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-359 Ф-3, ж/б опор – 24 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 720; год ввода в эксплуатацию: 2006; период начала обслуживания: 2006; физический износ оборудования: 30 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-359 Ф-4, ж/б опор – 33 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 1000; год ввода в эксплуатацию: 2006; период начала обслуживания: 2006; физический износ оборудования: 30 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-812 Ф-6, ж/б опор – 5 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 160; год ввода в эксплуатацию: 1975; период начала обслуживания: 1975; физический износ оборудования: 71 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-820 Ф-2, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 4х25; протяженность, м: 80; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-820 Ф-3, ж/б опор – 12 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 4х25; протяженность, м: 360; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-820 Ф-4, ж/б опор – 8 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 4х25; протяженность, м: 240; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-822 Ф-3, ж/б опор – 29 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6, СИП-2А 3х150+1х70; протяженность, м: 860; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-822 Ф-4, ж/б опор – 30 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 900; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-827 Ф-1, ж/б опор – 40 шт., местоположение: 

<

адрес>, пер. Парковый, 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1200; год ввода в эксплуатацию: 2017; период начала обслуживания: 2017; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-827 Ф-2, ж/б опор – 17 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 1х70+1х54,6, А-35; протяженность, м: 510; год ввода в эксплуатацию: 2017; период начала обслуживания: 2017; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-843 Ф-1, ж/б опор – 16 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 465; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 22 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-843 Ф-2, ж/б опор – 41 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 1230; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 22 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-843 Ф-3, ж/б опор – 14 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, пер. Космонавтов; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 420; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 22 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-844 Ф-1, ж/б опор – 32 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 960; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-852 Ф-1, ж/б опор – 26 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, пер. Подгорный, 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 780; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-852 Ф-2, ж/б опор – 25 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 750; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-852 Ф-3, ж/б опор – 19 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6, А-35; протяженность, м: 570; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-852 Ф-4, ж/б опор – 25 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, пер. Чкалова; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6, А-35; протяженность, м: 750; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-853 Ф-3, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 75; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-853 Ф-4, ж/б опор – 4 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 130; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-853 Ф-5, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 100; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-862 Ф-1, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 40; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-862 Ф-2, ж/б опор – 12 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 350; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-862 Ф-3, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 80; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-865 Ф-3, ж/б опор – 45 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: АС-50; протяженность, м: 1350; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 50 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-886 Ф-1, ж/б опор – 19 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х35+1х54,6; протяженность, м: 570; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-886 Ф-2, ж/б опор – 16 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х35+1х54,6; протяженность, м: 490; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %; ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-888 Ф-1, ж/б опор – 14 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, пер. Рябиновый, 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1500; год ввода в эксплуатацию: 2017; период начала обслуживания: 2017; физический износ оборудования: 23 %; МТП-250-6/0,4 кВ №, в комплекте с оборудованием 6/0,4 кВ и силовым трансформатором ТМ-250/6, местоположение: р-н Абинский, 

<

адрес>, в районе ЗАО «Южный Нефтяник», севернее гос. дороги Краснодар – Новороссийск; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: 250; год ввода в эксплуатацию: 1966; период начала обслуживания: 1966; физический износ оборудования: 72 %; ГКТП 160-6/0,4 кВ №, в комплекте с оборудованием 6/0,4 кВ и силовым трансформатором 160/6; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: 160; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 50 %; КРН №, местоположение: 

<

адрес>; год ввода в эксплуатацию: н/д; период начала обслуживания: н/д; физический износ оборудования: 70 %; КРН №, местоположение: 

<

адрес> – Одесская; год ввода в эксплуатацию: н/д; период начала обслуживания: н/д; физический износ оборудования: 70 %; Оборудование ЗТП 400-6/0,4 кВ №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, угол пер. Анапский – 

<

адрес>, в составе с оборудованием РУ-6/0,4 кВ и силовыми трансформаторами 2х250/6, местоположение: 

<

адрес>, угол пер. Анапский – 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: 2х250; год ввода в эксплуатацию: 2013; период начала обслуживания: 2013; физический износ оборудования: 20 %.

По данному факту составлен акт технического освидетельствования бесхозяйных объектов от 05 февраля 2024 года, в п. 6 которого указано, что объекты являются брошенными, правопритязания со стороны администрации отсутствуют. Обществом в газете «Кубанские новости» в выпуске от 29 марта 2024 года №47 (7632) размещено объявление о поиске собственников вышеуказанного имущества, по настоящее время обращений по данному факту не поступало. 

Также направлено письмо руководителю Департамента имущественных отношений Краснодарского края о предоставлении информации о наличии либо отсутствии в реестре государственной собственности Краснодарского края данного имущества, получен ответ от 29 марта 2024 года, согласно которому сведения в реестр не предоставлялись и отсутствуют. Таким образом, заявитель документально подтверждает факт бесхозяйности имущества. В силу своих характеристик данное имущества является движимым имуществом, что подтверждается экспертным заключением АНО Центр судебных экспертиз «

<

данные изъяты>» от 22 апреля 2024 года №66, согласно отчету об оценке рыночной стоимости ООО «

<

данные изъяты>» от 12 апреля 2024 года рыночная стоимость составляет 66 029 155 рублей. 

Непринятие мер по обращению данного имущества в собственность Общества может привести к ухудшению его рабочего состояния и как следствие поставит под угрозу надежность, бесперебойность, качество передаваемой электроэнергии. Указанные обстоятельства явились поводом для обращения в суд. 

На основании изложенного заявитель просит суп признать бесхозяйными и признать за АО «Электросети Кубани» право собственности на вышеуказанные бесхозяйные движимые вещи.

Представительи заявителя АО «Электросети Кубани» и администрации Абинского городского поселения Абинского района Краснодарского края в судебное заседание не явились, о дне и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомили. Согласно отчету об отслеживании отправления с присвоенными ШПИ № (АО «Электросети Кубани») и № (Администрация Абинского городского поселения) вручены адресатам.

При данных обстоятельствах суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон.

Исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему.

Согласно п. 1 ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался.

В силу ст. 226 Гражданского кодекса Российской Федерации движимые вещи, брошенные собственником или иным образом оставленные им с целью отказа от права собственности на них (брошенные вещи), могут быть обращены другими лицами в свою собственность в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи. Брошенные вещи поступают в собственность лица, вступившего во владение ими, если по заявлению этого лица они признаны судом бесхозяйными.

Согласно ч. 1 ст. 38 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями. Ответственность за надежность обеспечения электрической энергией и ее качество перед потребителями электрической энергии, энергопринимающие установки которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых не известен или от права собственности, на которые собственник отказался, несут организации, к электрическим сетям которых такие объекты присоединены.

Из материалов дела следует, что при проведении инвентаризации Обществом своего электросетевого имущества в 2024 году при участии и.о. главы Абинского городского поселения было выявлено следующее бесхозяйное имущество:

1. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-1, ж/б опор – 40 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1200; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 60 %;

2. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-2, ж/б опор – 28 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 820; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 60 %;

3. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-3, ж/б опор – 38 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 700; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 60 %;

4. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-4, ж/б опор – 22 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП 3х50+1х 54,6; протяженность, м: 670; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 60 %;

5. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-5, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 70; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 60 %;

6. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-250 Ф-1, ж/б опор – 348 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, ФИО2 (четн.сторона), Атаманская; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 1425; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 60 %;

7. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-250 Ф-2, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 325; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 60 %;

8. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-250 Ф-3, ж/б опор – 40 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.), Московская, Волгоградская; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1200; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 60 %;

9. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-112 Ф-1, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП23х70+1х54,6; протяженность, м: 60; год ввода в эксплуатацию: 2014; период начала обслуживания: 2014; физический износ оборудования: 24 %;

10. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-112 Ф-2, ж/б опор – 13 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, ФИО3, Советов; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-4 4х16; СИП-4 4х25; А-50; протяженность, м: 400; год ввода в эксплуатацию: 2014; период начала обслуживания: 2014; физический износ оборудования: 24 %;

11. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-112 Ф-3, ж/б опор – 7 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 220; год ввода в эксплуатацию: 2014; период начала обслуживания: 2014; физический износ оборудования: 24 %;

12. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-384 Ф-1, ж/б опор – 40 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х54,6; А-35; протяженность, м: 1200; год ввода в эксплуатацию: 1969; период начала обслуживания: 1969; физический износ оборудования: 70 %;

13. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-384 Ф-2, ж/б опор – 37 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона), Северная, Победы (нечетн. сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-4 4х16; СИП-4 4х25; А-50; протяженность, м: 1100; год ввода в эксплуатацию: 1969; период начала обслуживания: 1969; физический износ оборудования: 70 %;

14. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-384 Ф-3, ж/б опор – 31 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона), Березовая, Победы (нечетн. сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35, СИП-2 3х50+1х 54,6; протяженность, м: 920; год ввода в эксплуатацию: 1969; период начала обслуживания: 1969; физический износ оборудования: 70 %;

15. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-384 Ф-4, ж/б опор – 23 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона), Мира (четн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 680; год ввода в эксплуатацию: 1969; период начала обслуживания: 1969; физический износ оборудования: 70 %;

16. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-661 Ф-1, ж/б опор – 19 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона), 

<

адрес>); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х 54,6; протяженность, м: 570; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %;

17. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-661 Ф-2, ж/б опор – 58 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1730; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %;

18. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-661 Ф-3, ж/б опор – 32 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 960; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %;

19. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-693 Ф-1, ж/б опор – 37 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетная сторона), 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; А-50; протяженность, м: 1100; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 68 %;

20. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-693 Ф-2, ж/б опор – 53 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона), 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1600; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 68 %;

21. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-693 Ф-3, ж/б опор – 23 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона), 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 675; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 68 %;

22. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-693 Ф-4, ж/б опор – 32 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 960; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 68 %;

23. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф-1, ж/б опор – 15 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 435; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %;

24. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф-2, ж/б опор – 12 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 350; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %;

25. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф-3, ж/б опор – 25 шт., местоположение: 

<

адрес>; вид: имущества: движимое; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 760; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %;

26. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф-4, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 55; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %;

27. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-147 Ф-1, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 330; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %;

28. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-147 Ф-3, ж/б опор – 12 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 360; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %;

29. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-147 Ф-4, ж/б опор – 28 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 850; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %;

30. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-386 Ф-1, ж/б опор – 18 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона), 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 540; год ввода в эксплуатацию: 1989; период начала обслуживания: 1989; физический износ оборудования: 50 %;

31. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-386 Ф-2, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона), Труда (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 315; год ввода в эксплуатацию: 1989; период начала обслуживания: 1989; физический износ оборудования: 50 %;

32. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-386 Ф-3, ж/б опор – 19 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона), Мира (четн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; А-35; протяженность, м: 570; год ввода в эксплуатацию: 1989; период начала обслуживания: 1989; физический износ оборудования: 50 %;

33. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-386 Ф-4, ж/б опор – 9 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, Лузана (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; А-35; протяженность, м: 430; год ввода в эксплуатацию: 1989; период начала обслуживания: 1989; физический износ оборудования: 50 %;

34. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-102 Ф-1, ж/б опор – 12 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: по 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х54,6; протяженность, м: 370; год ввода в эксплуатацию: 1969; период начала обслуживания: 1969; физический износ оборудования: 70 %;

35. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ НН-3-14 Ф-1, ж/б опор – 19 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП-4 4х25; протяженность, м: 570; год ввода в эксплуатацию: 1980; период начала обслуживания: 1980; физический износ оборудования: 70 %;

36. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-824 Ф-1, ж/б опор – 10 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-4 4х25; протяженность, м: 290; год ввода в эксплуатацию: 1983; период начала обслуживания: 1983; физический износ оборудования: 50 %;

37. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-824 Ф-2, ж/б опор – 10 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 300; год ввода в эксплуатацию: 1983; период начала обслуживания: 1983; физический износ оборудования: 50 %;

38. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-824 Ф-3, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 330; год ввода в эксплуатацию: 1983; период начала обслуживания: 1983; физический износ оборудования: 50 %;

39. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-344 Ф-1, ж/б опор – 31 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: Колхозная, пер. Звездный, 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 940; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 40 %;

40. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-344 Ф-2, ж/б опор – 10 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 290; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 40 %;

41. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-344 Ф-3, ж/б опор – 12 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х64,6; протяженность, м: 360; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 40 %;

42. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-344 Ф-4, ж/б опор – 21 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х64,6; протяженность, м: 630; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 40 %;

43. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-295 Ф-1, ж/б опор – 13 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (север); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 405; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 55 %;

44. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-295 Ф-2, ж/б опор – 27 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (север), 

<

адрес> (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП-2 3х5+1х54,6; протяженность, м: 810; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 55 %;

45. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-295 Ф-3, ж/б опор – 20 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона), 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 600; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 55 %;

46. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-295 Ф-4, ж/б опор – 20 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х54,6; протяженность, м: 610; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 55 %;

47. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-330 Ф-1, ж/б опор – 21 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 630; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 60 %;

48. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-330 Ф-2, ж/б опор – 29 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 870; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 60 %;

49. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-330 Ф-3, ж/б опор – 37 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (север), 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП-2 3х70+1х54,6; протяженность, м: 1100; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 60 %;

50. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-296 Ф-1, ж/б опор – 40 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1200; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 60 %;

51. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-201 Ф-1, ж/б опор – 18 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четная); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 540; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 30 %;

52. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-386 Ф-2, ж/б опор – 9 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четная); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 260; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 30 %;

53. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-201 Ф-3, ж/б опор – 19 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетная); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 570; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 30 %;

54. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-201 Ф-4, ж/б опор – 18 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетная), 

<

адрес> (четная); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 550; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 30 %;

55. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-251 Ф-1, ж/б опор – 18 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, пер. Южный, 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 540; год ввода в эксплуатацию: 1976; период начала обслуживания: 1976; физический износ оборудования: 75 %;

56. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-251 Ф-2, ж/б опор – 20 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: пер. Южный, пер. Тихий; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 610; год ввода в эксплуатацию: 1976; период начала обслуживания: 1976; физический износ оборудования: 75 %;

57. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-251 Ф-3, ж/б опор – 43 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, пер. Лесной, пер. Мирный; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1300; год ввода в эксплуатацию: 1976; период начала обслуживания: 1976; физический износ оборудования: 75 %;

58. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-275 Ф-1, ж/б опор – 10 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 300; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 30 %;

59. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-275 Ф-2, ж/б опор – 56 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 1680; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 58 %;

60. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-275 Ф-3, ж/б опор – 21 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП-2 3х70+1х54,6; СИП-2А 4х16; протяженность, м: 620;

61. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-275 Ф-4, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП-2 3х70+1х54,6; протяженность, м: 320; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 58 %;

62. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-125 Ф-1, ж/б опор – 49 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, ФИО3, ФИО8 Курсантов, ФИО8 Казаков; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 1470; год ввода в эксплуатацию: 1998; период начала обслуживания: 1998; физический износ оборудования: 50 %;

63. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-125 Ф-2, ж/б опор – 13 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 400; год ввода в эксплуатацию: 1998; период начала обслуживания: 1998; физический износ оборудования: 50 %;

64. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-125 Ф-3, ж/б опор – 9 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 270; год ввода в эксплуатацию: 1998; период начала обслуживания: 1998; физический износ оборудования: 50 %;

65. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-3, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 85; год ввода в эксплуатацию: 1973; период начала обслуживания: 1973; физический износ оборудования: 70 %;

66. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-4, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 45; год ввода в эксплуатацию: 1973; период начала обслуживания: 1973; физический износ оборудования: 70 %;

67. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-5, ж/б опор – 4 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 120; год ввода в эксплуатацию: 1973; период начала обслуживания: 1973; физический износ оборудования: 70 %;

68. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-6, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 45; год ввода в эксплуатацию: 1973; период начала обслуживания: 1973; физический износ оборудования: 70 %;

69. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-7, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 85; год ввода в эксплуатацию: 1973; период начала обслуживания: 1973; физический износ оборудования: 70 %;

70. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-2, ж/б опор – 20 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х70, СИП 4х25, СИП-2 2х16; протяженность, м: 600; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %;

71. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-4, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х70; протяженность, м: 75; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %;

72. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-5, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 45; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %;

73. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-6, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 40; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %;

74. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-7, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 90; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %;

75. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-8, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 135; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %;

76. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-150 Ф-1, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-4 4х95; протяженность, м: 90; год ввода в эксплуатацию: 1952; период начала обслуживания: 1952; физический износ оборудования: 75 %;

77. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-150 Ф-2, ж/б опор – 14 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 420; год ввода в эксплуатацию: 1952; период начала обслуживания: 1952; физический износ оборудования: 75 %;

78. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-150 Ф-3, ж/б опор – 25 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 750; год ввода в эксплуатацию: 1952; период начала обслуживания: 1952; физический износ оборудования: 75 %;

79. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-153 Ф-2, ж/б опор – 31 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6, СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 930; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %;

80. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-153 Ф-4, ж/б опор – 18 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6, СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 540; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %;

81. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-155 Ф-1, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 60; год ввода в эксплуатацию: 1978; период начала обслуживания: 1978; физический износ оборудования: 70 %;

82. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-155 Ф-2, ж/б опор – 15 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 445; год ввода в эксплуатацию: 1978; период начала обслуживания: 1978; физический износ оборудования: 70 %;

83. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-155 Ф-3, ж/б опор – 5 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 140; год ввода в эксплуатацию: 1978; период начала обслуживания: 1978; физический износ оборудования: 70 %;

84. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-161 Ф-2, ж/б опор – 5 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х35+1х54,6; протяженность, м: 150; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %;

85. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-172 Ф-3, ж/б опор – 46 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1380; год ввода в эксплуатацию: 1976; период начала обслуживания: 1976; физический износ оборудования: 70 %;

86. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-187 Ф-1, ж/б опор – 33 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1000; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %;

87. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-187 Ф-2, ж/б опор – 8 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 240; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %;

88. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-187 Ф-5, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 320; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %;

89. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-2 Ф-5, ж/б опор – 14 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6, СИП-2 3х70+1х70; протяженность, м: 420; год ввода в эксплуатацию: 2014; период начала обслуживания: 2014; физический износ оборудования: 20 %;

90. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-241 Ф-1, ж/б опор – 57 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА:СИП-2 3х50+1х54,6; А-50; протяженность, м: 1700; год ввода в эксплуатацию: 1980; период начала обслуживания: 1980; физический износ оборудования: 50 %;

91. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-263 Ф-1, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 330; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %;

92. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-263 Ф-2, ж/б опор – 7 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 200; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %;

93. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-263 Ф-3, ж/б опор – 5 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 160; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %;

94. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-270 Ф-4, ж/б опор – 29 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+54,6; протяженность, м: 880; год ввода в эксплуатацию: 1966; период начала обслуживания: 1966; физический износ оборудования: 70 %;

95. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-272 Ф-2, ж/б опор – 17 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6, А-25; протяженность, м: 520; год ввода в эксплуатацию: 1966; период начала обслуживания: 1966; физический износ оборудования: 70 %;

96. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-273 Ф-1, ж/б опор – 13 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 400; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 50 %;

97. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-273 Ф-3, ж/б опор – 7 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35, СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 200; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 50 %;

98. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-279 Ф-1, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 320; год ввода в эксплуатацию: 2002; период начала обслуживания: 2002; физический износ оборудования: 30 %;

99. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-279 Ф-2, ж/б опор – 13 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 400; год ввода в эксплуатацию: 2002; период начала обслуживания: 2002; физический износ оборудования: 30 %;

100. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-301 Ф-2, ж/б опор – 15 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 450; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %;

101. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-301 Ф-3, ж/б опор – 14 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 420; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %;

102. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-301 Ф-4, ж/б опор – 33 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 1000; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %;

103. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-302 Ф-1, ж/б опор – 20 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 600; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %;

104. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-302 Ф-2, ж/б опор – 32 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6, СИП-4 4х16; протяженность, м: 960; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %;

105. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-302 Ф-3, ж/б опор – 22 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 660; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %;

106. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-304 Ф-4, ж/б опор – 39 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6, СИП-2А 3х150+1х70; протяженность, м: 1180; год ввода в эксплуатацию: 2017; период начала обслуживания: 2017; физический износ оборудования: 20 %;

107. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-308 Ф-2, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х150+1х70; протяженность, м: 80; год ввода в эксплуатацию: 2016; период начала обслуживания: 2016; физический износ оборудования: 20 %;

108. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-308 Ф-3, ж/б опор – 34 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х150+1х70; протяженность, м: 80; год ввода в эксплуатацию: 2016; период начала обслуживания: 2016; физический износ оборудования: 20 %;

109. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-308 Ф-4, ж/б опор – 41 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 1230; год ввода в эксплуатацию: 2016; период начала обслуживания: 2016; физический износ оборудования: 20 %;

110. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-359 Ф-3, ж/б опор – 24 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 720; год ввода в эксплуатацию: 2006; период начала обслуживания: 2006; физический износ оборудования: 30 %;

111. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-359 Ф-4, ж/б опор – 33 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 1000; год ввода в эксплуатацию: 2006; период начала обслуживания: 2006; физический износ оборудования: 30 %;

112. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-812 Ф-6, ж/б опор – 5 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 160; год ввода в эксплуатацию: 1975; период начала обслуживания: 1975; физический износ оборудования: 71 %;

113. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-820 Ф-2, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 4х25; протяженность, м: 80; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 50 %;

114. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-820 Ф-3, ж/б опор – 12 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 4х25; протяженность, м: 360; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 50 %;

115. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-820 Ф-4, ж/б опор – 8 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 4х25; протяженность, м: 240; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 50 %;

116. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-822 Ф-3, ж/б опор – 29 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6, СИП-2А 3х150+1х70; протяженность, м: 860; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 50 %;

117. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-822 Ф-4, ж/б опор – 30 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 900; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 50 %;

118. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-827 Ф-1, ж/б опор – 40 шт., местоположение: 

<

адрес>, пер. Парковый, 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1200; год ввода в эксплуатацию: 2017; период начала обслуживания: 2017; физический износ оборудования: 20 %;

119. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-827 Ф-2, ж/б опор – 17 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 1х70+1х54,6, А-35; протяженность, м: 510; год ввода в эксплуатацию: 2017; период начала обслуживания: 2017; физический износ оборудования: 20 %;

120. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-843 Ф-1, ж/б опор – 16 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 465; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 22 %;

121. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-843 Ф-2, ж/б опор – 41 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 1230; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 22 %;

122. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-843 Ф-3, ж/б опор – 14 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, пер. Космонавтов; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 420; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 22 %;

123. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-844 Ф-1, ж/б опор – 32 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 960;

124. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-852 Ф-1, ж/б опор – 26 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, пер. Подгорный, 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 780; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %;

125. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-852 Ф-2, ж/б опор – 25 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 750; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %;

126. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-852 Ф-3, ж/б опор – 19 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6, А-35; протяженность, м: 570; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %;

127. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-852 Ф-4, ж/б опор – 25 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, пер. Чкалова; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6, А-35; протяженность, м: 750; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %;

128. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-853 Ф-3, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 75; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 50 %;

129. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-853 Ф-4, ж/б опор – 4 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 130; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 50 %;

130. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-853 Ф-5, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 100; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 50 %;

131. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-862 Ф-1, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 40; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %;

132. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-862 Ф-2, ж/б опор – 12 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 350; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %;

133. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-862 Ф-3, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 80; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %;

134. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-865 Ф-3, ж/б опор – 45 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: АС-50; протяженность, м: 1350; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 50 %;

135. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-886 Ф-1, ж/б опор – 19 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х35+1х54,6; протяженность, м: 570; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %;

136. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-886 Ф-2, ж/б опор – 16 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х35+1х54,6; протяженность, м: 490; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %;

137. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-888 Ф-1, ж/б опор – 14 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, пер. Рябиновый, 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1500; год ввода в эксплуатацию: 2017; период начала обслуживания: 2017; физический износ оборудования: 23 %;

138. МТП-250-6/0,4 кВ №, в комплекте с оборудованием 6/0,4 кВ и силовым трансформатором ТМ-250/6, местоположение: р-н Абинский, 

<

адрес>, в районе ЗАО «Южный Нефтяник», севернее гос. дороги Краснодар – Новороссийск; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: 250; год ввода в эксплуатацию: 1966; период начала обслуживания: 1966; физический износ оборудования: 72 %;

139. ГКТП 160-6/0,4 кВ №, в комплекте с оборудованием 6/0,4 кВ и силовым трансформатором 160/6; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: 160; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 50 %;

140. КРН №, местоположение: 

<

адрес>; год ввода в эксплуатацию: н/д; период начала обслуживания: н/д; физический износ оборудования: 70 %;

141. КРН №, местоположение: 

<

адрес> – Одесская; год ввода в эксплуатацию: н/д; период начала обслуживания: н/д; физический износ оборудования: 70 %;

142. Оборудование ЗТП 400-6/0,4 кВ №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, угол пер. Анапский – 

<

адрес>, в составе с оборудованием РУ-6/0,4 кВ и силовыми трансформаторами 2х250/6, местоположение: 

<

адрес>, угол пер. Анапский – 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: 2х250; год ввода в эксплуатацию: 2013; период начала обслуживания: 2013; физический износ оборудования: 20 %.

Данное обстоятельство зафиксировано в акте технического освидетельствования объектов от ДД.ММ.ГГГГ, составленном директором и главным инженером АО «Электросети Кубани» «Абинскэлектросеть» ФИО4, и.о. главы Абинского городского поселения ФИО5

Согласно п. 6 акта объекты являются брошенными, правопритязания со стороны муниципального образования Абинского городского поселения 

<

адрес> отсутствуют. 

Согласно заключению специалиста ООО «Эксперт-Профи» от 22 апреля 2024 года №66 вышеуказанные объекты являются объектами некапитального строительства, поскольку отсутствует прочная связь с землей, возможно перемещение без нанесения несоразмерного ущерба назначению. 

Заявителем были направлены запросы в Департамент имущественных отношений Краснодарского края, МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея, а также было размещено объявление в газете для установления собственника спорных объектов. 

В ответе начальника управления имущественных отношений Департамента имущественных отношений Краснодарского края ФИО6 от 19 марта 2024 года указано, что указанные в заявлении объекты электросетевого хозяйства в реестре имущества Краснодарского края отсутствуют.

Согласно ответу заместителя руководителя МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ в реестре федерального имущества, ведение которого осуществляется Управлением, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют сведения об объектах. 

Кроме того, Обществом в газете «Кубанские новости» в выпуске от ДД.ММ.ГГГГ № (7632) размещено объявление о поиске собственников вышеуказанного имущества, по настоящее время обращений по данному факту не поступало. 

Таким образом, собственников указанных объектов движимого имущества установить не представилось возможным.

Объекты могут быть перемещены без ущерба их назначению и не относятся к недвижимому имуществу, указанные объекты не имеют фундаментов, прочно связанных с землей, перемещение возможно без ущерба их назначению и не относятся к недвижимому имуществу.

Соответственно указанные объекты движимого имущества являются брошенными вещами на основании п. 1 ст. 226 Гражданского кодекса Российской Федерации. Владеет и осуществляет сохранность и обслуживание данных объектов филиал АО «Электросети Кубани», что подтверждается использованием в хозяйственной деятельности данных объектов, для оказания услуг по передаче электрической энергии. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» комплекс электросетей и других объектов электросетевого хозяйства должен принадлежать субъектам электроэнергетики и обеспечивать устойчивое снабжение потребителей электроэнергией.

Владение и пользование объектами электросетевого хозяйства (КТП, ЗТП, KЛ, BЛ и т.п.) включает в себя не только права, но и предусмотренные действующим законодательством обязанности, обусловленные природой вещи (являются источником повышенной опасности). 

Законодателем придан особый статус электросетевому оборудованию, предусматривающий специальный порядок эксплуатации имущества. 

Так, в силу Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 №229), на владельца электросетевого объекта возлагается обязанность по проведению периодических осмотров принадлежащих объектов, проведение плановых и внеплановых работ.

АО «Электросети Кубани» имеет персонал, который неоднократно выезжает на объект для обслуживания в силу рода деятельности Общества, и имеет соответствующее оборудование, необходимое для организации надлежащей работы объекта.

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют, что заявитель владеет указанным объектом как своим собственным.

Указанное имущество не связано прочно с землей, поэтому в силу указанных характеристик представляет собой движимую вещь, то есть может быть перемещено в иное место без причинения ущерба его назначению.

Статьей 236 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования или распоряжения имуществом без намерения сохранить какие- либо права на это имущество.

Указанные энергообъекты, являются брошенными, то есть собственник оставил их с целью отказа от права собственности на них, перестав обслуживать и нести бремя содержания (ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст. 226 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, в собственности, владении или пользовании которого находится земельный участок, водоем или иной объект, где находится брошенная вещь, стоимость которой явно ниже суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда, либо брошенные лом металлов, бракованная продукция, топляк от сплава, отвалы и сливы, образуемые при добыче полезных ископаемых, отходы производства и другие отходы, имеет право обратить эти вещи в свою собственность, приступив к их использованию или совершив иные действия, свидетельствующие об обращении вещи в собственность. 

Другие брошенные вещи поступают в собственность лица, вступившего во владение ими, если по заявлению этого лица они признаны судом бесхозяйными. Владение это одна из форм собственности на землю, строения, основные средства, имущество, деньги, ценные бумаги, природные ресурсы. Представляет фактическое обладание вещью либо документально подтвержденное правомочие обладать объектом собственности. Владение объектом дает право использовать его, передавать объект в распоряжение другим лицам, продавать, дарить, наследовать.

В силу ст. 293 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд, признав, что собственник отказался от права собственности на движимую вещь, принимает решение о признании движимой вещи бесхозяйной и передаче ее в собственность лица, вступившего во владение ею.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что отсутствует спор о праве в отношении указанных объектов, суд приходит к выводу о возможности признания спорных энергообъектов бесхозяйной вещью и передать их в собственность АО «Электросети Кубани».

Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

РЕШИЛ:

Заявление АО «Электросети Кубани» о признании бесхозяйным имущества – удовлетворить.

Признать бесхозяйным и передать в собственность АО «Электросети Кубани» следующее имущество:

1. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-1, ж/б опор – 40 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1200; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 60 %;

2. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-2, ж/б опор – 28 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 820; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 60 %;

3. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-3, ж/б опор – 38 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 700; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 60 %;

4. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-4, ж/б опор – 22 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП 3х50+1х 54,6; протяженность, м: 670; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 60 %;

5. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-5, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 70; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 60 %;

6. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-250 Ф-1, ж/б опор – 348 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, ФИО2 (четн.сторона), Атаманская; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 1425; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 60 %;

7. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-250 Ф-2, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 325; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 60 %;

8. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-250 Ф-3, ж/б опор – 40 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.), Московская, Волгоградская; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1200; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 60 %;

9. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-112 Ф-1, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП23х70+1х54,6; протяженность, м: 60; год ввода в эксплуатацию: 2014; период начала обслуживания: 2014; физический износ оборудования: 24 %;

10. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-112 Ф-2, ж/б опор – 13 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, ФИО3, Советов; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-4 4х16; СИП-4 4х25; А-50; протяженность, м: 400; год ввода в эксплуатацию: 2014; период начала обслуживания: 2014; физический износ оборудования: 24 %;

11. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-112 Ф-3, ж/б опор – 7 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 220; год ввода в эксплуатацию: 2014; период начала обслуживания: 2014; физический износ оборудования: 24 %;

12. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-384 Ф-1, ж/б опор – 40 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х54,6; А-35; протяженность, м: 1200; год ввода в эксплуатацию: 1969; период начала обслуживания: 1969; физический износ оборудования: 70 %;

13. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-384 Ф-2, ж/б опор – 37 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона), Северная, Победы (нечетн. сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-4 4х16; СИП-4 4х25; А-50; протяженность, м: 1100; год ввода в эксплуатацию: 1969; период начала обслуживания: 1969; физический износ оборудования: 70 %;

14. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-384 Ф-3, ж/б опор – 31 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона), Березовая, Победы (нечетн. сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35, СИП-2 3х50+1х 54,6; протяженность, м: 920; год ввода в эксплуатацию: 1969; период начала обслуживания: 1969; физический износ оборудования: 70 %;

15. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-384 Ф-4, ж/б опор – 23 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона), Мира (четн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 680; год ввода в эксплуатацию: 1969; период начала обслуживания: 1969; физический износ оборудования: 70 %;

16. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-661 Ф-1, ж/б опор – 19 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона), 

<

адрес>); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х 54,6; протяженность, м: 570; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %;

17. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-661 Ф-2, ж/б опор – 58 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1730; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %;

18. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-661 Ф-3, ж/б опор – 32 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 960; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %;

19. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-693 Ф-1, ж/б опор – 37 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетная сторона), 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; А-50; протяженность, м: 1100; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 68 %;

20. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-693 Ф-2, ж/б опор – 53 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона), 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1600; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 68 %;

21. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-693 Ф-3, ж/б опор – 23 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона), 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 675; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 68 %;

22. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-693 Ф-4, ж/б опор – 32 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 960; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 68 %;

23. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф-1, ж/б опор – 15 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 435; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %;

24. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф-2, ж/б опор – 12 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 350; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %;

25. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф-3, ж/б опор – 25 шт., местоположение: 

<

адрес>; вид: имущества: движимое; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 760; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %;

26. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф-4, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 55; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %;

27. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-147 Ф-1, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 330; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %;

28. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-147 Ф-3, ж/б опор – 12 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 360; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %;

29. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-147 Ф-4, ж/б опор – 28 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 850; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %;

30. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-386 Ф-1, ж/б опор – 18 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона), 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 540; год ввода в эксплуатацию: 1989; период начала обслуживания: 1989; физический износ оборудования: 50 %;

31. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-386 Ф-2, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона), Труда (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 315; год ввода в эксплуатацию: 1989; период начала обслуживания: 1989; физический износ оборудования: 50 %;

32. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-386 Ф-3, ж/б опор – 19 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона), Мира (четн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; А-35; протяженность, м: 570; год ввода в эксплуатацию: 1989; период начала обслуживания: 1989; физический износ оборудования: 50 %;

33. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-386 Ф-4, ж/б опор – 9 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, Лузана (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; А-35; протяженность, м: 430; год ввода в эксплуатацию: 1989; период начала обслуживания: 1989; физический износ оборудования: 50 %;

34. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-102 Ф-1, ж/б опор – 12 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: по 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х54,6; протяженность, м: 370; год ввода в эксплуатацию: 1969; период начала обслуживания: 1969; физический износ оборудования: 70 %;

35. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ НН-3-14 Ф-1, ж/б опор – 19 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП-4 4х25; протяженность, м: 570; год ввода в эксплуатацию: 1980; период начала обслуживания: 1980; физический износ оборудования: 70 %;

36. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-824 Ф-1, ж/б опор – 10 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-4 4х25; протяженность, м: 290; год ввода в эксплуатацию: 1983; период начала обслуживания: 1983; физический износ оборудования: 50 %;

37. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-824 Ф-2, ж/б опор – 10 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 300; год ввода в эксплуатацию: 1983; период начала обслуживания: 1983; физический износ оборудования: 50 %;

38. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-824 Ф-3, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 330; год ввода в эксплуатацию: 1983; период начала обслуживания: 1983; физический износ оборудования: 50 %;

39. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-344 Ф-1, ж/б опор – 31 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: Колхозная, пер. Звездный, 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 940; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 40 %;

40. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-344 Ф-2, ж/б опор – 10 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 290; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 40 %;

41. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-344 Ф-3, ж/б опор – 12 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х64,6; протяженность, м: 360; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 40 %;

42. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-344 Ф-4, ж/б опор – 21 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х64,6; протяженность, м: 630; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 40 %;

43. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-295 Ф-1, ж/б опор – 13 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (север); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 405; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 55 %;

44. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-295 Ф-2, ж/б опор – 27 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (север), 

<

адрес> (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП-2 3х5+1х54,6; протяженность, м: 810; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 55 %;

45. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-295 Ф-3, ж/б опор – 20 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четн.сторона), 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 600; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 55 %;

46. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-295 Ф-4, ж/б опор – 20 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х54,6; протяженность, м: 610; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 55 %;

47. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-330 Ф-1, ж/б опор – 21 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 630; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 60 %;

48. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-330 Ф-2, ж/б опор – 29 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 870; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 60 %;

49. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-330 Ф-3, ж/б опор – 37 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (север), 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП-2 3х70+1х54,6; протяженность, м: 1100; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 60 %;

50. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-296 Ф-1, ж/б опор – 40 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетн.сторона); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1200; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 60 %;

51. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-201 Ф-1, ж/б опор – 18 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четная); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 540; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 30 %;

52. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-386 Ф-2, ж/б опор – 9 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (четная); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 260; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 30 %;

53. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-201 Ф-3, ж/б опор – 19 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетная); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 570; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 30 %;

54. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-201 Ф-4, ж/б опор – 18 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес> (нечетная), 

<

адрес> (четная); марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 550; год ввода в эксплуатацию: 2010; период начала обслуживания: 2010; физический износ оборудования: 30 %;

55. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-251 Ф-1, ж/б опор – 18 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, пер. Южный, 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 540; год ввода в эксплуатацию: 1976; период начала обслуживания: 1976; физический износ оборудования: 75 %;

56. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-251 Ф-2, ж/б опор – 20 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: пер. Южный, пер. Тихий; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 610; год ввода в эксплуатацию: 1976; период начала обслуживания: 1976; физический износ оборудования: 75 %;

57. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-251 Ф-3, ж/б опор – 43 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, пер. Лесной, пер. Мирный; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1300; год ввода в эксплуатацию: 1976; период начала обслуживания: 1976; физический износ оборудования: 75 %;

58. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-275 Ф-1, ж/б опор – 10 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 300; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 30 %;

59. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-275 Ф-2, ж/б опор – 56 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 1680; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 58 %;

60. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-275 Ф-3, ж/б опор – 21 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП-2 3х70+1х54,6; СИП-2А 4х16; протяженность, м: 620;

61. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-275 Ф-4, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; СИП-2 3х70+1х54,6; протяженность, м: 320; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 58 %;

62. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-125 Ф-1, ж/б опор – 49 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, ФИО3, ФИО8 Курсантов, ФИО8 Казаков; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 1470; год ввода в эксплуатацию: 1998; период начала обслуживания: 1998; физический износ оборудования: 50 %;

63. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-125 Ф-2, ж/б опор – 13 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 400; год ввода в эксплуатацию: 1998; период начала обслуживания: 1998; физический износ оборудования: 50 %;

64. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-125 Ф-3, ж/б опор – 9 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 270; год ввода в эксплуатацию: 1998; период начала обслуживания: 1998; физический износ оборудования: 50 %;

65. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-3, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 85; год ввода в эксплуатацию: 1973; период начала обслуживания: 1973; физический износ оборудования: 70 %;

66. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-4, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 45; год ввода в эксплуатацию: 1973; период начала обслуживания: 1973; физический износ оборудования: 70 %;

67. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-5, ж/б опор – 4 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 120; год ввода в эксплуатацию: 1973; период начала обслуживания: 1973; физический износ оборудования: 70 %;

68. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-6, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 45; год ввода в эксплуатацию: 1973; период начала обслуживания: 1973; физический износ оборудования: 70 %;

69. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-7, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 85; год ввода в эксплуатацию: 1973; период начала обслуживания: 1973; физический износ оборудования: 70 %;

70. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-2, ж/б опор – 20 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х70, СИП 4х25, СИП-2 2х16; протяженность, м: 600; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %;

71. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-4, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х70+1х70; протяженность, м: 75; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %;

72. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-5, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 45; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %;

73. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-6, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 40; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %;

74. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-7, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 90; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %;

75. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-8, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 135; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %;

76. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-150 Ф-1, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-4 4х95; протяженность, м: 90; год ввода в эксплуатацию: 1952; период начала обслуживания: 1952; физический износ оборудования: 75 %;

77. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-150 Ф-2, ж/б опор – 14 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 420; год ввода в эксплуатацию: 1952; период начала обслуживания: 1952; физический износ оборудования: 75 %;

78. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-150 Ф-3, ж/б опор – 25 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 750; год ввода в эксплуатацию: 1952; период начала обслуживания: 1952; физический износ оборудования: 75 %;

79. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-153 Ф-2, ж/б опор – 31 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6, СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 930; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %;

80. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-153 Ф-4, ж/б опор – 18 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6, СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 540; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %;

81. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-155 Ф-1, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 60; год ввода в эксплуатацию: 1978; период начала обслуживания: 1978; физический износ оборудования: 70 %;

82. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-155 Ф-2, ж/б опор – 15 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 445; год ввода в эксплуатацию: 1978; период начала обслуживания: 1978; физический износ оборудования: 70 %;

83. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-155 Ф-3, ж/б опор – 5 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 140; год ввода в эксплуатацию: 1978; период начала обслуживания: 1978; физический износ оборудования: 70 %;

84. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-161 Ф-2, ж/б опор – 5 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х35+1х54,6; протяженность, м: 150; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %;

85. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-172 Ф-3, ж/б опор – 46 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1380; год ввода в эксплуатацию: 1976; период начала обслуживания: 1976; физический износ оборудования: 70 %;

86. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-187 Ф-1, ж/б опор – 33 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1000; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %;

87. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-187 Ф-2, ж/б опор – 8 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 240; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %;

88. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-187 Ф-5, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 320; год ввода в эксплуатацию: 2015; период начала обслуживания: 2015; физический износ оборудования: 20 %;

89. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-2 Ф-5, ж/б опор – 14 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, ул. ФИО1; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6, СИП-2 3х70+1х70; протяженность, м: 420; год ввода в эксплуатацию: 2014; период начала обслуживания: 2014; физический износ оборудования: 20 %;

90. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-241 Ф-1, ж/б опор – 57 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА:СИП-2 3х50+1х54,6; А-50; протяженность, м: 1700; год ввода в эксплуатацию: 1980; период начала обслуживания: 1980; физический износ оборудования: 50 %;

91. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-263 Ф-1, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 330; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %;

92. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-263 Ф-2, ж/б опор – 7 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 200; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %;

93. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-263 Ф-3, ж/б опор – 5 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 160; год ввода в эксплуатацию: 1985; период начала обслуживания: 1985; физический износ оборудования: 50 %;

94. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-270 Ф-4, ж/б опор – 29 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+54,6; протяженность, м: 880; год ввода в эксплуатацию: 1966; период начала обслуживания: 1966; физический износ оборудования: 70 %;

95. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-272 Ф-2, ж/б опор – 17 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6, А-25; протяженность, м: 520; год ввода в эксплуатацию: 1966; период начала обслуживания: 1966; физический износ оборудования: 70 %;

96. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-273 Ф-1, ж/б опор – 13 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 400; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 50 %;

97. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-273 Ф-3, ж/б опор – 7 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35, СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 200; год ввода в эксплуатацию: 1996; период начала обслуживания: 1996; физический износ оборудования: 50 %;

98. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-279 Ф-1, ж/б опор – 11 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 320; год ввода в эксплуатацию: 2002; период начала обслуживания: 2002; физический износ оборудования: 30 %;

99. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-279 Ф-2, ж/б опор – 13 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 400; год ввода в эксплуатацию: 2002; период начала обслуживания: 2002; физический износ оборудования: 30 %;

100. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-301 Ф-2, ж/б опор – 15 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 450; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %;

101. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-301 Ф-3, ж/б опор – 14 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 420; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %;

102. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-301 Ф-4, ж/б опор – 33 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 1000; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %;

103. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-302 Ф-1, ж/б опор – 20 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 600; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %;

104. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-302 Ф-2, ж/б опор – 32 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6, СИП-4 4х16; протяженность, м: 960; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %;

105. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-302 Ф-3, ж/б опор – 22 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 660; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %;

106. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-304 Ф-4, ж/б опор – 39 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6, СИП-2А 3х150+1х70; протяженность, м: 1180; год ввода в эксплуатацию: 2017; период начала обслуживания: 2017; физический износ оборудования: 20 %;

107. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-308 Ф-2, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х150+1х70; протяженность, м: 80; год ввода в эксплуатацию: 2016; период начала обслуживания: 2016; физический износ оборудования: 20 %;

108. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-308 Ф-3, ж/б опор – 34 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х150+1х70; протяженность, м: 80; год ввода в эксплуатацию: 2016; период начала обслуживания: 2016; физический износ оборудования: 20 %;

109. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-308 Ф-4, ж/б опор – 41 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 1230; год ввода в эксплуатацию: 2016; период начала обслуживания: 2016; физический износ оборудования: 20 %;

110. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-359 Ф-3, ж/б опор – 24 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 720; год ввода в эксплуатацию: 2006; период начала обслуживания: 2006; физический износ оборудования: 30 %;

111. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-359 Ф-4, ж/б опор – 33 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х50+1х54,6; протяженность, м: 1000; год ввода в эксплуатацию: 2006; период начала обслуживания: 2006; физический износ оборудования: 30 %;

112. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-812 Ф-6, ж/б опор – 5 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 160; год ввода в эксплуатацию: 1975; период начала обслуживания: 1975; физический износ оборудования: 71 %;

113. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-820 Ф-2, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 4х25; протяженность, м: 80; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 50 %;

114. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-820 Ф-3, ж/б опор – 12 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 4х25; протяженность, м: 360; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 50 %;

115. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-820 Ф-4, ж/б опор – 8 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 4х25; протяженность, м: 240; год ввода в эксплуатацию: 1991; период начала обслуживания: 1991; физический износ оборудования: 50 %;

116. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-822 Ф-3, ж/б опор – 29 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6, СИП-2А 3х150+1х70; протяженность, м: 860; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 50 %;

117. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-822 Ф-4, ж/б опор – 30 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 900; год ввода в эксплуатацию: 1987; период начала обслуживания: 1987; физический износ оборудования: 50 %;

118. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-827 Ф-1, ж/б опор – 40 шт., местоположение: 

<

адрес>, пер. Парковый, 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1200; год ввода в эксплуатацию: 2017; период начала обслуживания: 2017; физический износ оборудования: 20 %;

119. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-827 Ф-2, ж/б опор – 17 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 1х70+1х54,6, А-35; протяженность, м: 510; год ввода в эксплуатацию: 2017; период начала обслуживания: 2017; физический износ оборудования: 20 %;

120. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-843 Ф-1, ж/б опор – 16 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 465; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 22 %;

121. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-843 Ф-2, ж/б опор – 41 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 1230; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 22 %;

122. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-843 Ф-3, ж/б опор – 14 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, пер. Космонавтов; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2А 3х70+1х54,6; протяженность, м: 420; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 22 %;

123. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-844 Ф-1, ж/б опор – 32 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 960;

124. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-852 Ф-1, ж/б опор – 26 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, пер. Подгорный, 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6; протяженность, м: 780; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %;

125. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-852 Ф-2, ж/б опор – 25 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 750; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %;

126. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-852 Ф-3, ж/б опор – 19 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6, А-35; протяженность, м: 570; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %;

127. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-852 Ф-4, ж/б опор – 25 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, пер. Чкалова; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП 3х70+1х54,6, А-35; протяженность, м: 750; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 20 %;

128. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-853 Ф-3, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-50; протяженность, м: 75; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 50 %;

129. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-853 Ф-4, ж/б опор – 4 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 130; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 50 %;

130. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-853 Ф-5, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х50+1х54,6; протяженность, м: 100; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 50 %;

131. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-862 Ф-1, ж/б опор – 2 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 40; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %;

132. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-862 Ф-2, ж/б опор – 12 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 350; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %;

133. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-862 Ф-3, ж/б опор – 3 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 80; год ввода в эксплуатацию: 1982; период начала обслуживания: 1982; физический износ оборудования: 50 %;

134. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-865 Ф-3, ж/б опор – 45 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: АС-50; протяженность, м: 1350; год ввода в эксплуатацию: 1986; период начала обслуживания: 1986; физический износ оборудования: 50 %;

135. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-886 Ф-1, ж/б опор – 19 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х35+1х54,6; протяженность, м: 570; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %;

136. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-886 Ф-2, ж/б опор – 16 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: СИП-2 3х35+1х54,6; протяженность, м: 490; год ввода в эксплуатацию: 2012; период начала обслуживания: 2012; физический износ оборудования: 35 %;

137. ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-888 Ф-1, ж/б опор – 14 шт., вид: имущества: движимое; местоположение: 

<

адрес>, пер. Рябиновый, 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: А-35; протяженность, м: 1500; год ввода в эксплуатацию: 2017; период начала обслуживания: 2017; физический износ оборудования: 23 %;

138. МТП-250-6/0,4 кВ №, в комплекте с оборудованием 6/0,4 кВ и силовым трансформатором ТМ-250/6, местоположение: р-н Абинский, 

<

адрес>, в районе ЗАО «Южный Нефтяник», севернее гос. дороги Краснодар – Новороссийск; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: 250; год ввода в эксплуатацию: 1966; период начала обслуживания: 1966; физический износ оборудования: 72 %;

139. ГКТП 160-6/0,4 кВ №, в комплекте с оборудованием 6/0,4 кВ и силовым трансформатором 160/6; местоположение: 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: 160; год ввода в эксплуатацию: 2018; период начала обслуживания: 2018; физический износ оборудования: 50 %;

140. КРН №, местоположение: 

<

адрес>; год ввода в эксплуатацию: н/д; период начала обслуживания: н/д; физический износ оборудования: 70 %;

141. КРН №, местоположение: 

<

адрес> – Одесская; год ввода в эксплуатацию: н/д; период начала обслуживания: н/д; физический износ оборудования: 70 %;

142. Оборудование ЗТП 400-6/0,4 кВ №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, угол пер. Анапский – 

<

адрес>, в составе с оборудованием РУ-6/0,4 кВ и силовыми трансформаторами 2х250/6, местоположение: 

<

адрес>, угол пер. Анапский – 

<

адрес>; марка и сечение провода/установленная мощность ТП, кВА: 2х250; год ввода в эксплуатацию: 2013; период начала обслуживания: 2013; физический износ оборудования: 20 %.

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Краснодара.

Решение в окончательной форме изготовлено 22 октября 2024 года.

Председательствующий –