ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2024 года г. Тула

Зареченский районный суд г.Тулы в составе:

председательствующего судьи Задонского Г.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Филимоновой Е.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Зареченского района г.Тулы Ефимовой Е.А.,

потерпевшего ФИО1, 

обвиняемого ФИО7,

защитника - адвоката Гурова С.В.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании на стадии предварительного слушания в помещении Зареченского районного суда г. Тулы материалы уголовного дела в отношении

ФИО7, 

<

данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ,

установил:

ФИО7 обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, при следующих обстоятельствах.

31.01.2023 администрацией города Тулы выдано разрешение на строительство №, в соответствии с которым ООО «Специализированный застройщик» «Старт» (далее по тексту ООО «СЗ «Старт») разрешено строительство Объекта капитального строительства - «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Тула, 

<

...>, кадастровый номер участка: №». 

В соответствии с договором на организацию строительно-монтажных работ и услуг технического надзора № от 01.11.2022, заключенного между ООО «СЗ «Старт» (Заказчик) и ООО «Мастер» (Исполнитель), Исполнитель обязуется выполнить собственными силами либо привлеченными силами и средствами работы и услуги технического Заказчика на Объекте: «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Тула, 

<

...>, кадастровый номер участка: №». Перечень работ и услуг отражен в Приложении № 1 к договору. 

Согласно п. 5.1 договора № 11/22 от 01.11.2022 Исполнитель (ООО «Мастер») обязан:

- обеспечить ежедневное присутствие своих представителей на объекте;

- следить за выполнением подрядчиками строительно-монтажных работ в строгом соответствии с проектными материалами и действующими СНиП; 

- осуществлять контроль за соблюдением подрядной организацией качества выполняемых работ на Объекте строительства в полном соответствии с Проектной и сметной документацией и строительными нормами и правилами; 

- осуществлять контроль соответствия применяемых материалов проектной документации, соответствия технологий применения материалов техническим условиям производителей, за наличием заводской документации (паспортов, сертификатов) с материалами, поступающими на Объект;

- контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации и внесения в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при выполнении строительно-монтажных работ;

- контроль наличия и правильности ведения специальных журналов;

- обеспечить выполнение работы из материалов Заказчика, своими силами и средствами. Работы по настоящему договору выполняются в том числе, иждивением заказчика (т.е. с использованием его инструмента или другой техники). Инструмент и другая техника передаются Заказчиком по акту приема-передачи Исполнителю. 

Согласно приложению № к договору № от 01.11.2022 Исполнитель (ООО «Мастер») обязуется выполнять следующие работы и услуги:

- осуществление надзора за ведением необходимой документации; 

- контроль за строительством, соответствием объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетными и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;

- осуществление соблюдения стандартов качества строительных, монтажных и отделочных работ;

- контроль за исполнением подрядчиком предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, требований шефмонтажных организаций в части безопасных методов ведения строительства, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций; 

- осуществление проверки качества и надежности подрядных работ на объекте в соответствии с условиями, прописанными в договоре, строительными нормами и проектной документацией;

- организация общего руководства строительством, координация подрядчиков для обеспечения процесса строительства; 

- разработка и согласование с Заказчиком-застройщиком, доведение до исполнителей заданий на выполнение указанных Заказчиком-застройщиком видов работ;

- проверка необходимых лицензий и сертификатов у исполнителей работ и поставщиков материалов; 

- организация приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта; 

- организация строительно-монтажных работ; 

- подготовка строительной площадки для выполнения работ;

- организация погрузочно-разгрузочных работ с использованием башенных кранов предоставляемых Заказчиком-застройщиком;

- осуществление анализа таких процессов как кирпичная кладка, монолитные работы, ремонт и внутренняя отделка жилого помещения, фасадные и кровельные работы, монтаж слаботочных систем, систем безопасности. 

Согласно трудовому договору № от 01.03.2023 заключенному между ООО «Мастер» и ФИО7 последний принят в ООО «Мастер» на должность производителя работ.

Согласно приказу № директора ООО «Мастер» от 01.03.2023 «О приеме работника на работу», ФИО7 на основании трудового договора от 01.03.2023 №, назначен на должность производителя работ ООО «Мастер». 

Согласно приказу № директора ООО «Мастер» от 01.03.2023 «О назначении ответственных за производство строительно-монтажных работ, за соблюдением требований строительных норм и правил, за своевременное оформление исполнительной документации, за безопасное производство работ, за обеспечение мероприятий по техники безопасности и охране труда, по обеспечению мероприятий по защите окружающей среды, за соблюдением порядка на строительной площадке и прилегающей территории на объекте строительства», на Объекте: «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями по адресу: город Тула, 

<

...>» ФИО7 назначен ответственным лицом за: 

- производство строительно-монтажных работ;

- соблюдением требований строительных норм и правил;

- своевременное оформление исполнительной документации;

- безопасное производство работ;

- обеспечение мероприятий по технике безопасности, по противопожарной безопасности и охране труда, по обеспечению мероприятий по защите окружающей среды;

- соблюдением порядка на строительной площадке и прилегающей территории. 

Согласно приказу № директора ООО «Мастер» от 01.03.2023 «О назначении лица ответственного за производство работ в ООО «Мастер», на Объекте строительства: «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями, дом №1, секция №1, №2 по адресу: г. Тула, 

<

...>», ФИО7 назначен ответственным за производство работ на объекте с правом подписывать общие журналы работ и специальные журналы по отдельным видам работ, технологические карты, наряд-допуски, акты на скрытые работы, проведенные испытания и акты сдачи-приемки конструкций, систем и т.д., акты промежуточной приемки отдельных видов работ, не относящиеся к первичной бухгалтерской документации, ежемесячные и ежедневные отчеты о ходе выполнения работ, линейные графики производства работ и иные документы, сопутствующие выполнению работ по договору.

Согласно должностной инструкции производителя работ (прораба) ООО «Мастер» ФИО7, утвержденной директором ООО «Мастер» 10.04.2023: 

I. Общие положения:

- п. 1. На должность производителя работ назначается лицо, имеющее высшее образование - бакалавриат («Строительство») и дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации по виду профессиональной деятельности не реже одного раза в пять лет;

- п. 2. Опыт работы не менее пяти лет в области строительства, в том числе на инженерных должностях не менее двух лет;

- п. 4. Производитель работ должен знать:

- п. 4.1. Требования нормативных правовых актов в области строительства, нормативных технических документов к составу и содержанию проектной, рабочей и организационно-технологической документации строительства объекта капитального строительства;

- п. 4.3. Требования нормативных правовых актов в области строительства и гражданско-правовых отношений, нормативных технических и руководящих документов к обязательствам сторон договора строительного подряда при организации строительного подряда, и к порядку осуществления договорных взаимоотношений с субподрядными строительными организациями;

- п. 4.4. Требования нормативных технических документов к организации производства этапа строительных работ, в том числе работ по сносу объектов капитального строительства;

- п. 4.5. Требования нормативных технических документов к технологическим процессам производства видов и комплексов строительных работ, выполняемым при производстве этапа строительных работ, в том числе работ по сносу объектов капитального строительства;

- п. 4.11. Требования нормативных технических и руководящих документов к участкам и рабочим местам производства этапа строительных работ;

- п. 4.13. Требования нормативных технических и руководящих документов к порядку проведения и документального оформления инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве строительных работ;

- п. 4.14. Требования нормативных технических и руководящих документов к основаниям, порядку получения и оформлению необходимых разрешений на производство этапа строительных работ;

- п. 4.15. Виды строительных работ и (или) профессий, для допуска к которым необходимо наличие документов, подтверждающих допуск к производству строительных работ повышенной опасности;

- п. 4.16. Виды строительных работ повышенной опасности при производстве этапа строительных работ, для допуска к которым необходимо оформлять наряд-допуск;

- п. 4.17. Требования нормативных технических и руководящих документов к оформлению необходимых допусков к производству этапа строительных работ;

- п. 4.19. Требования нормативных правовых актов в области строительства, нормативных технических и руководящих документов к составу и оформлению исполнительной и учетной документации подготовки производства этапа строительных работ;

- п. 4.28. Виды и технические характеристики основных строительных материалов, изделий и конструкций, используемых при производстве этапа строительных работ;

- п. 4.31. Виды и технические характеристики основных строительных машин, механизмов, энергетических установок, транспортных средств, используемых при производстве этапа строительных работ;

- п. 4.34. Меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- п. 4.35. Требования нормативных правовых актов в области строительства, нормативных технических и руководящих документов к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора;

- п. 4.37. Методы и средства проведения строительного контроля производства этапа строительных работ;

- п. 4.38. Требования нормативных технических документов к технологии и результатам видов строительных работ, выполняемых при производстве этапа строительных работ;

II. Должностные обязанности:

- п. 1. Подготовка к производству отдельных этапов строительных работ:

- входной контроль проектной, рабочей и организационно-технологической документации строительства объекта в объеме, необходимом для производства этапа строительных работ;

- планирование, координация, организация и контроль выполнения подготовительных работ на участке производства этапа строительных работ; 

- организация и подготовка рабочих мест участка производства этапа строительных работ к проведению специальной оценки условий труда;

- организация и контроль проведения инструктажа и проверки знаний по требованиям охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве этапа строительных работ;

- обеспечение необходимых разрешений, организация оформления и контроль наличия необходимых допусков к производству этапа строительных работ;

- ведение исполнительной и учетной документации в процессе подготовки производства этапа строительных работ;

- формирование и ведение сведений, документов и материалов по подготовке производства этапа строительных работ, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства (при ее наличии);

- п. 2. Управление производством отдельных этапов строительных работ:

- планирование, организация и текущий контроль производства этапа строительных работ;

- организация приемки, планирование и контроль распределения и расходования материальных и технических ресурсов, используемых при производстве этапа строительных работ;

- контроль соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, правил внутреннего трудового распорядка при производстве этапа строительных работ;

- формирование и ведение исполнительной и учетной документации производства этапа строительных работ, сведений, документов и материалов по производству этапа строительных работ, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства (при ее наличии);

- п. 3.Строительный контроль производства отдельных этапов строительных работ:

- оперативное планирование и организация строительного контроля в процессе производства этапа строительных работ;

- организация входного контроля строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых при производстве этапа строительных работ;

- контроль складирования и хранения строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых при производстве этапа строительных работ;

- организация и проведение операционного контроля качества производства видов строительных работ, выполняемых при производстве этапа строительных работ;

- контроль выполненных видов скрытых строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства, контроль выполнения которых не может быть проведен после выполнения других видов строительных работ при производстве этапа строительных работ;

- контроль законченных ответственных конструкций (элементов, частей) объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства, устранение выявленных дефектов которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций (элементов, частей) и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- принятие оперативных мер по устранению выявленных строительным контролем недостатков и дефектов производства этапа строительных работ;

- ведение исполнительной и учетной документации строительного контроля в процессе производства этапа строительных работ;

- формирование и ведение сведений, документов и материалов строительного контроля в процессе производства этапа строительных работ, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства (при ее наличии);

- п. 4. Сдача и приемка выполненных отдельных этапов строительных работ:

- операционный контроль отдельных строительных процессов и (или) производственных операций;

III. Права

Производитель работ имеет право: 

- п. 5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- п. 6. Принимать самостоятельные решения, руководствуясь квалификационными требованиями и должностными обязанностями;

- п. 7. Распределять производственные задания между производственными участками, отдельными бригадами и работниками участка производства этапа строительных работ учетом их специализации и квалификации.

IV. Ответственность

Производитель работ несет ответственность:

- п. 1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

Согласно инструкции № 14 по охране туда при производстве погрузочно-разгрузочных работ ООО «Мастер», утвержденной директором ООО «Мастер» 10.04.2023:

- п. 1.11. Каждый работник, выполняющий погрузочно-разгрузочные работы, должен быть обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;

- 3.5. Все погрузочно-разгрузочные работы необходимо проводить в СИЗ, в том числе в рукавицах и касках, при работе с грузоподъемными механизмами. 

Согласно п.п. 11, 12, 30, 31 Приказа Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»: 

- к опасным зонам с постоянным присутствием опасных производственных факторов в строительном производстве, отражаемым в организационно-технологической документации на строительное производство, относятся: места на расстоянии ближе 2 м от неогражденных (отсутствие защитных ограждений) перепадов по высоте 1,8 м и более либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м.;

- к опасным зонам с возможным воздействием опасных производственных факторов относятся: участки территории строящегося здания (сооружения); этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования; зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; места, над которыми происходит перемещение грузов кранами;

- лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники обязаны применять средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Работники без обязательных к использованию средств индивидуальной защиты к выполнению строительных работ не допускаются;

- в соответствии с результатами специальной оценки условий труда и требованиями охраны труда работодатель должен обеспечивать работников, участвующих в строительном производстве средствами коллективной защиты и средствами индивидуальной защиты.

Согласно п. 3, 6, 7, 119, 126 Приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» к работам на высоте относятся работы, при которых: 

- существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более;

- при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м;

- при невозможности исключения работ на высоте работодатель должен обеспечить реализацию мер системы управления охраной труда (далее - СУОТ) по снижению установленных уровней профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника, в том числе путём использования следующих инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия на работников идентифицированных опасностей;

- применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах; 

- применение инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применением подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов;

- использование средств коллективной и индивидуальной защиты;

- работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неограждённых (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м выполняются по заданию работодателя на производство работ с выдачей оформленного на специальном бланке наряда-допуска на производство работ (далее наряд-допуск);

- работодатель на основании результатов оценки рисков и специальной оценки условий труда и процедуры обеспечения работников СИЗ и коллективной защиты СУОТ обеспечивает работника системой обеспечения безопасности работ на высоте, объединяя в качестве элементов, компонентов или подсистем, совместимые СИЗ от падения с высоты; 

- системы обеспечения безопасности работ на высоте состоят из: анкерного устройства; привязи (страховочной, для удержания, для позиционирования, для работ в положениисидя, спасательной); соединительной подсистемы (строп, канат, карабин, амортизатор или устройство функционально его заменяющее, средство защиты втягивающего типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии, устройство для позиционирования на канатах).

Согласно требованиям п.п. 19, 22 Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»:

- целевой инструктаж по охране труда проводится для работников перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

- инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится непосредственным руководителем работника. Целевой инструктаж по охране труда проводится непосредственным руководителем работ. Инструктаж по охране труда на рабочем месте и целевой инструктаж по охране труда должны учитывать условия труда работника, воздействующие на него вредные и (или) опасные производственные факторы, источники опасности, установленные по результатам специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков.

Согласно требованиям п. 216 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» (Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461) персонал, который назначается для выполнения работ по строповке, в том числе по навешиванию на крюк ПС, зацепке и обвязке грузов, перемещаемых ПС с применением грузозахватных приспособлений, должен иметь уровень квалификации, соответствующий профессии «стропальщик». 

В соответствии с п. 12.1-12.12 главы 12 РД 11-06-2007 «Методических рекомендаций о порядке разработки проектов производств работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ» утвержденных приказом Ростехнадзора от 10.05.2007 № 317 «Об утверждении и введении в действие методических рекомендаций о порядке разработки проектов производств работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ» выносные грузоприёмные площадки должны соответствовать следующим требованиям: 

- выносные грузоприёмные площадки должны устанавливаться в соответствии с требованиями инструкции по их монтажу и эксплуатации. Места установки площадок определяются проектом производства работ;

- выносные грузоприемные площадки должны быть инвентарными и изготавливаться по проектам специализированных проектных организаций предприятиями, строительными и монтажными управлениями, имеющими дипломированных сварщиков. Материалы, используемые для изготовления выносных грузоприемных площадок, должны быть сертифицированы. Конструкция крепления площадки не должна оказывать отрицательных воздействий на элементы здания (сооружения), к которым производится крепление (стены, плиты перекрытия и т.п.), на что должно обращаться особое внимание при привязке ранее запроектированных площадок;

- выносные грузоприёмные площадки проектируются на массу принимаемого груза;

- размер площадок принимается с учетом максимальных габаритов груза и возможности безопасного для стропальщика производства работ при приёмке груза;

- возможность установки площадки и способы её крепления в необходимых случаях согласовываются с автором проекта здания (сооружения). Необходимость согласования определяет разработчик ППР или автор проекта площадки;

- выносная грузоприемная площадка должна иметь паспорт и инструкцию по эксплуатации организации-изготовителя; 

- согласно СНиП 12-03-2001 площадка после её монтажа может быть допущена к эксплуатации только после того, как она выдержит испытания статической нагрузкой, превышающей её нормативную на 20%, в течение 1 часа. Испытания проводит комиссия, назначаемая приказом по строительной организации. Результаты испытания отражаются в акте их приёмки или в общем журнале работ;

- в проекте производства работ показывают места установки площадки, разрабатывают схему подачи грузов с пояснительной запиской по безопасному производству работ. Стропальщик, находясь в открытом проёме здания, может принимать подаваемый на приёмную площадку груз только опущенным на высоту 20-30 см над ограждением или может подходить к грузу, опущенному на высоту 1 м от уровня площадки. Для расстроповки груза стропальщик может выходить на приёмную площадку только после того, как груз будет опущен на площадку. Запрещается нахождение стропальщика на приёмной площадке во время опускания и наведения груза, а также под опускаемым грузом, между грузом и ограждением или стеной здания. На выносной грузоприёмной площадке вывешивается табличка с указанием номера, грузоподъемности, даты испытания, фамилий лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию площадки. Таблицу масс грузов, подаваемых на площадку, вывешивают на видном месте на пути подхода к площадке;

- учёт и регистрация площадок ведётся в журнале учета и периодического осмотра грузозахватных приспособлений и тары;

- приказом по строительной организации назначаются лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию грузоприёмных площадок. Осмотр их состояния проводят один раз в 10 дней, что фиксируется в журнале;

- со стропальщиками и крановщиками, подающими грузы на приёмную площадку проводят инструктаж под роспись по безопасному производству работ;

- площадки не должны устанавливаться по одной вертикали. Смещение одной площадки относительно другой должно быть не менее 1 м. При подаче груза на одну площадку на других площадках, находящихся в опасной зоне первой площадки, находится людям запрещается. 

Таким образом, ФИО7 имеющий высшее образование бакалавриат «Строительство» (диплом № от ДД.ММ.ГГГГ) и опыт работы в области строительства не менее 5 лет, в силу опыта и занимаемой им должности, обязан был соблюдать вышеуказанные требования безопасности при производстве строительных и иных работ установленных действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с договором подряда № от 15.04.2024 заключенным между индивидуальным предпринимателем ФИО4 (далее ИП «ФИО4) (Подрядчик) и ООО «СЗ «Старт» (Заказчик), Заказчик поручает выполнить строительно-монтажные работы и услуги, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по устройству кирпичной кладки на Объекте: «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Тула, 

<

...>, кадастровый номер участка: №». 

16.04.2024 в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, во исполнение договора № 1 от 15.04.2024 ФИО4 дал устное распоряжение ФИО5у., ФИО6у., ФИО1, ФИО2, прибыть на Объект строительства «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Тула, 

<

...>, кадастровый номер участка: №», при этом пояснил, что перечень работ будет указан производителем работ ООО «Мастер» ФИО7, как лицом ответственным за производство работ на данном Объекте. 

16.04.2024 в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, производитель работ ООО «Мастер» ФИО7 находясь на территории строящегося Объекта «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Тула, 

<

...>, кадастровый номер участка: №», являясь на основании вышеуказанных приказов № 2, 4, директора ООО «Мастер» ответственным лицом за производство строительно-монтажных работ, за соблюдением требований строительных норм и правил, за своевременное оформление исполнительной документации, за безопасное производство работ, за обеспечение мероприятий по технике безопасности, по противопожарной безопасности и охране труда на Объекте, зная о том, что выносная площадка: должна быть инвентарной и изготавливаться по проектам специализированных проектных организаций предприятиями, строительными и монтажными управлениями, имеющими дипломированных сварщиков; должна иметь паспорт и инструкцию по эксплуатации организации-изготовителя; после ее монтажа может быть допущена к эксплуатации только после того, как она выдержит испытания статической нагрузкой, превышающей ее нормативную на 20%, в течение 1 часа, а испытание должно проводится комиссией, назначаемой приказом по строительной организации, кроме этого результат испытания должен отражаться в акте их приемки или в общем журнале работ; учет и регистрация площадок должны вестись в журнале учета и периодического осмотра грузозахватных приспособлений и тары, действуя в нарушении вышеуказанных требований приказов и строительных норм и правил п.п. 12.1-12.12 главы 12 РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ» (Приказ РТН от 10.05.2007 № 317); п.п. 1-4 должностных обязанностей, указанных в должностной инструкции производителя работ, утвержденной директором ООО «Мастер» 10.04.2023, а так же приказа № 2 директора ООО «Мастер» от 01.03.2023 «О назначении ответственных за производство строительно-монтажных работ, за соблюдением требований строительных норм и правил, за своевременное оформление исполнительной документации, за безопасное производство работ, за обеспечение мероприятий по техники безопасности и охране труда, по обеспечению мероприятий по защите окружающей среды, за соблюдением порядка на строительной площадке и прилегающей территории на объекте строительства», допуская преступную небрежность, не предвидя, что невыполнение вышеуказанных требований федерального законодательства и нормативных актов в сфере строительства и охраны труда может привести к наступлению общественно опасных последствий в виде причинения опасного для жизни человека тяжкого вреда здоровью, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия, не ознакомив работников 

ФИО1, ФИО2, ФИО5у., ФИО6 с безопасным производством работ, не убедившись в уровне квалификации указанных работников, соответствующей профессии «Стропальщик», не проведя их инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, не ознакомив их с проектом производства работ технологическими картами трудовых процессов с опасными зонами строительной площадки, не обеспечив спецодеждой, спецобувью, касками, предохранительными поясами, страховочными канатами, не установив сигнальные защитные ограждения на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов, а также понимая, что выход с помещения четвертого этажа Объекта на площадку является зоной потенциально опасных производственных факторов, где должны быть установлены сигнальные ограждения и знаки безопасности, действуя в нарушении вышеуказанных строительных норм и правил дал им устное указание на установку выносной площадки на четвертом этаже вышеуказанного строящегося здания, с целью последующей эксплуатации ее работниками без проведения предварительной проверки правильности и надежности опирания площадки на основание, наличия и надежности ограждения на площадке в рабочем ярусе, ее испытания статической нагрузкой, подписания акта пуска площадки в эксплуатацию назначенной комиссией, тем самым фактически допустил их до осуществления монтажных и строительных работ на Объекте. 

16.04.2024 в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 ФИО2, ФИО5, ФИО6, не прошедшие соответствующих инструктажей и не получившие наряда-допуска, не ознакомленные с безопасным производством работ, не обеспеченные спецодеждой, спецобувью, касками, предохранительными поясами, страховочными канатами, совместно с крановщиком автокрана ФИО3, действуя во исполнение указаний производителя работ ФИО7 установили выносную площадку на четвертом этаже вышеуказанного строящегося здания, и приступили к ее эксплуатации до 08 часов минут 18.04.2024, без проведения предварительной проверки правильности и надежности опирания площадки на основание, наличия и надежности ограждения на площадке в рабочем ярусе, ее испытания статической нагрузкой, подписания акта пуска площадки в эксплуатацию назначенной комиссией.

После этого, 18.04.2024 в период времени с 08 часов 00 минут до 09 часов 18 минут, производитель работ ФИО7, находясь на рабочем месте на территории строящегося Объекта, расположенного по адресу: г. Тула, 

<

...>, являясь ответственным за выполнение строительно-монтажных работ, за соблюдением требований строительных норм и правил, за безопасное производство работ, за обеспечение мероприятий по технике безопасности, по противопожарной безопасности и охране труда, зная о том, что вышеуказанные мероприятия направленные на обеспечение безопасной эксплуатации площадки не проводились, ввиду чего указанная площадка не может эксплуатироваться, кроме этого зная, что ФИО1 и ФИО2 не имеют соответствующей квалификации «Стропальщик», не предвидя, что невыполнение вышеуказанных требований федерального законодательства и нормативных актов в сфере строительства и охраны труда может привести к наступлению общественно опасных последствий в виде причинения опасного для жизни человека тяжкого вреда здоровью, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия, тем самым проявил преступную небрежность, допустил их до выполнения погрузочно-разгрузочных работ по должности стропальщиков, не прошедших соответствующих инструктажей и не получивших наряда-допуска, не имеющих соответствующей квалификации «Стропальщик», требуемой для организации погрузочно-разгрузочных работ, не ознакомив их с проектом производства работ технологическими картами трудовых процессов с опасными зонами строительной площадки, не обеспечив спецодеждой, спецобувью, касками, предохранительными поясами, страховочными канатами, не установив сигнальные защитные ограждения на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов, а также понимая, что выход с помещения четвертого этажа Объекта на площадку, является зоной потенциально опасных производственных факторов, где должны быть установлены сигнальные ограждения и знаки безопасности, а именно допустил к подъему, с помощью автокрана, под управлением ФИО3, на вышеуказанную площадку, установленную на четвертом этаже Объекта, поддонов с силикатными блоками. 

В результате организации ФИО7 некачественной установки выносной грузоприемной площадки, некачественной установки распорных трубчатых стоек, не проведения статичных испытаний площадки, а также иных вышеперечисленных мероприятий, направленных на обеспечение ее безопасной эксплуатации, 18.04.2024 в период времени с 08 часов 00 минут до 09 часов 18 минут, в ходе осуществления подъема и установки 2 вышеуказанных поддонов на выносную площадку, расположенную на четвертом этаже Объекта строительства «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Тула, 

<

...>, кадастровый номер участка: №», а именно на расстоянии 92 метров по направлению на северо-запад от северо-западного угла 

<

...> произошло обрушение и падение данной площадки вместе с находившимися на ней ФИО1 и ФИО2

В результате указанного падения ФИО1 причинены повреждения в виде: сочетанная травма: открытый оскольчатый перелом диафиза и дистального метаэпифиза правой плечевой кости со смещением, закрытый вывих головки левой бедренной кости, тупая травма грудной клетки: переломы 3,4,5 рёбер справа, 4 ребра слева, ушибленные раны в левой теменной области, в области верхней губы, левой голени, множественные ссадины конечностей, которые оцениваются в совокупности в составе сочетанной травмы, которая причинила тяжкий вред здоровью по медицинскому критерию значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть (пункт 6.11.1 приложения к приказу Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 №194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»).

В судебном заседании потерпевший ФИО1 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с обвиняемым, поскольку причиненный ФИО7 вред возмещен в полном объеме путем принесения извинений и возмещения материального ущерба в размере 30000 рублей, которые он считает достаточными. При этом, заявил, что никаких претензий к подсудимому он не имеет.

Обвиняемый ФИО7 в судебном заседании не возражал против удовлетворения заявленного ходатайства о примирении, просил прекратить уголовное дело за примирением с потерпевшим, указав, что вину признает, полностью возместил причиненный вред, с потерпевшим примирился. 

Защитник подсудимого адвокат Гуров С.В. в судебном заседании просил удовлетворить заявленное ходатайство о примирении, указав на то, что его подзащитный впервые привлекается к уголовной ответственности, полностью возместил причиненный вред, принес извинения перед потерпевшим, раскаивается в содеянном, добровольно пожертвовал в Государственное учреждение Здравоохранения «Тульский специализированный областной дом ребенка» 20000 рублей. 

Государственный обвинитель – помощник прокурора Зареченского районного суда г. Тулы Ефимова Е.А. в судебном заседании не возражала против прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон, указав, что все правовые основания для удовлетворения заявленного потерпевшим ходатайства соблюдены.

Обсудив доводы заявленного ходатайства, выслушав мнения лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 2 ст. 239 УПК РФ суд может прекратить уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных ст. 25 УПК РФ по ходатайству потерпевшего.

В силу ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, впервые совершившего преступление, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

Как установлено судом, ФИО7 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ, которое в силу ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся. Ранее обвиняемый к уголовной ответственности не привлекался, возместил потерпевшему причиненный вред, примирился с потерпевшим. 

Судом также установлено, что ФИО7 ранее не судим, имеет постоянное место регистрации и жительства, официально трудоустроен.

На основании ч. 2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в ст. 25 УПК РФ, не допускается, если обвиняемый против этого возражает.

Таким образом, примирение сторон является основанием для прекращения уголовного дела, поскольку ст. 76 УК РФ предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если оно примирилось с потерпевшим и возместило причиненный потерпевшему вред, на что ссылается ст. 25 УПК РФ. При этом характер и способ возмещения причиненного вреда относятся к усмотрению потерпевшего, поэтому примирение основывается на воле потерпевшего и отражается в его письменном заявлении, в связи с чем, уголовно-процессуальное законодательство не запрещает достижения примирения.

Проанализировав изложенное, а также конкретные обстоятельства инкриминируемого ФИО7 преступления, характер и степень его общественной опасности, которое отнесено законом к преступлению небольшой тяжести, совокупность данных о личности обвиняемого, учитывая примирение обвиняемого с потерпевшим, принесение ему извинений и полное возмещение причиненного вреда, суд полагает, что заявленное потерпевшим ФИО8 ходатайство подлежит удовлетворению, а уголовное дело прекращению за примирением с потерпевшим.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25, 239, 254 УПК РФ, 76 УК РФ, суд

постановил:

ходатайство потерпевшего ФИО1 о прекращении уголовного дела в связи с примирением с обвиняемым ФИО7 удовлетворить.

Уголовное дело по обвинению ФИО7 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ, прекратить на основании ст. 25 УПК РФ в связи с примирением с потерпевшим.

ФИО7 в силу ст. 76 УК РФ от уголовной ответственности освободить.

Меру пресечения ФИО7 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении постановления в законную силу отменить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционных жалоб или апелляционного представления через Зареченский районный суд г. Тулы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Председательствующий/подпись/Г.Н.Задонский

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>