К делу № 2-3491/2024

23RS0011-01-2024-004419-71

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Геленджик 06 декабря 2024 года

Геленджикский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Тарасенко И.А.,

при секретаре Орец А.И.,

с участием помощника прокурора Макаровой А.Е., 

представителя ответчика администрации МО город-курорт Геленджик по доверенности 

<

данные изъяты>4,

представителя ответчика МБУ ДО СШ "Фортуна" директора 

<

данные изъяты>5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора 

<

данные изъяты> к МБУ ДО СШ "Фортуна" Администрации муниципального образования город-курорт Геленджик об устранении нарушений требований законодательства в сфере обеспечения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности зданий, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор 

<

данные изъяты> в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, МБУ ДО СШ "Фортуна" о обязании в течение 

<

данные изъяты>13 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу произвести финансирование МБУ ДО СШ «Фортуна» для проведения мероприятий по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности зданий, а именно: обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 

<

данные изъяты>14, 

<

данные изъяты>15 и 

<

данные изъяты>16 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; обеспечить размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»; обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 

<

данные изъяты>17 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 

<

данные изъяты>18 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного; организовать кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости; обеспечить формирование системой автоматической пожарной сигнализации команды на отключение вентиляции; обеспечить указание на плане эвакуации мест включения ручных пожарных извещателей, места размещения медицинских аптечек, всех огнетушителей, места отключения источников электроэнергии;

выполнить привязку места размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане ("Вы находитесь здесь") в виде круга синего цвета размером от 

<

данные изъяты>19 до 

<

данные изъяты>20 мм.; обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации ; расположить настенные звуковые и речевые оповещатели в соответствии с требованиями законодательства; смонтировать во всех помещениях здания автоматической пожарной сигнализации (инвентарная, инвентарная № 

<

данные изъяты>21, пространство между АБК и спорт залом, служебное помещение АБК, путь эвакуации ведущий из спортзала наружу);

в спортзале, где имеется опасность механического повреждения извещателя пожарного, обеспечить защитную конструкцию, предусмотренную ТД изготовителя извещателя; обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре системой пожарной сигнализации в помещениях объекта; разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (стена и заполнение проемов) части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности (здание АБК от спортивного зала); на путях эвакуации (в лестничных клетках, коридорах) выполнить устройство аварийного освещения.

В обоснование своих требований указал, что прокуратурой 

<

данные изъяты> проведена проверка исполнения законодательства, в результате которой установлено, что утвержденный паспорт безопасности ГБУ ДО СШ «Фортуна» не соответствует действительности в связи со сменой руководства данной спортивной школы ввиду чего подлежит актуализации.

Так, проверкой объекта спорта установлены следующие нарушения:

- не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 

<

данные изъяты>22, 

<

данные изъяты>23 и 

<

данные изъяты>24 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте ( п. 

<

данные изъяты>25 Правил, п. 

<

данные изъяты>26 СП 

<

данные изъяты>27 от 

<

данные изъяты>28 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 

<

данные изъяты>29);

- руководитель организации не обеспечивает размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» (пп.

<

данные изъяты>30 п. 

<

данные изъяты>31 Правил);

- не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 

<

данные изъяты>32 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 

<

данные изъяты>33 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п.

<

данные изъяты>34 Правил);

- на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (пп.З п. 

<

данные изъяты>35 Правил);

- в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций (ч.

<

данные изъяты>36 ст. 

<

данные изъяты>37 Закона № 

<

данные изъяты>38-ФЗ);

- при установлении требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, на объекте защиты не храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (при установке противопожарной двери использована пена без подтверждения соответствующего предела огнестойкости) (п. 

<

данные изъяты>39 Правил);

- система автоматической пожарной сигнализации не формирует команду на отключение вентиляции (п. 

<

данные изъяты>40 Правил; п. 

<

данные изъяты>41 СП 

<

данные изъяты>42 от 

<

данные изъяты>43 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- в соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации не обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 

<

данные изъяты>44 Правил);

- на плане эвакуации не указаны места включения ручных пожарных извещателей, места размещения медицинских аптечек, всех огнетушителей, места отключения источников электроэнергии (п. п. 

<

данные изъяты>45.

<

данные изъяты>46 ГОСТ 

<

данные изъяты>47 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (далее - ГОСТ 

<

данные изъяты>48- 

<

данные изъяты>49);

- не выполнена привязка места размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане ("Вы находитесь здесь") в виде круга синего цвета размером от 

<

данные изъяты>50 до 

<

данные изъяты>51 мм. ( п. 

<

данные изъяты>52.

<

данные изъяты>53 ГОСТ 

<

данные изъяты>54);

- не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации (п. 

<

данные изъяты>55 Правил);

- настенные звуковые и речевые оповещатели расположены от потолка до верхней части оповещателей менее 

<

данные изъяты>56 мм. (п. 

<

данные изъяты>57 СП 

<

данные изъяты>58 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- в здании не во всех помещениях смонтирована автоматическая пожарная сигнализация (инвентарная, инвентарная № 

<

данные изъяты>59, пространство между АБК и спорт залом, служебное помещение АБК, путь эвакуации ведущий из спортзала наружу) ( п.

<

данные изъяты>60 СП 

<

данные изъяты>61);

- в спортзале, где имеется опасность механического повреждения извещателя пожарного, не предусмотрена защитная конструкция, предусмотренная ТД изготовителя извещателя (п. 

<

данные изъяты>62 СП 

<

данные изъяты>63);

- система пожарной сигнализации в помещениях объекта не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре (ч.

<

данные изъяты>64 ст.

<

данные изъяты>65 Закона №

<

данные изъяты>66-

<

данные изъяты>67);

- части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности (здание АБК от спортивного зала) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (стена и заполнение проемов) (п.

<

данные изъяты>68 СП 

<

данные изъяты>69);

- на путях эвакуации (в лестничных клетках, коридорах) не выполнено устройство аварийного освещения (п.

<

данные изъяты>70 СП 

<

данные изъяты>71).

Так по результатам ранее проведенной проверки прокуратурой города 

<

данные изъяты>72 в адрес директора МБУ ДО СШ «Фортуна» внесено представление № 

<

данные изъяты>73/

<

данные изъяты>74, которое рассмотрено. Вместе с тем, требования, изложенные в указанном представлении до настоящего времени частично не исполнены.

Помощник прокурора в судебном заседании требования поддержала и просила удовлетврить.

Представитель ответчика - администрации МО город-курорт Геленджик иск не признал, пояснив, что факт бездействия администрации отсутствует. 

Представитель ответчика – МБУ ДО СШ "Фортуна" в судебном заседании не возражала против удовлетворения требований.

Представитель отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

<

данные изъяты> ГУ МЧС России по 

<

данные изъяты> в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещен.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению.

Согласно п. 

<

данные изъяты>75 ч. 

<

данные изъяты>76 ст. 

<

данные изъяты>77 Федерального закона от 

<

данные изъяты>78 г. № 

<

данные изъяты>79-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающим жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 

<

данные изъяты>80 «Конвенции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ 

<

данные изъяты>81 основными задачами противодействия терроризму является поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

В соответствии с п. 

<

данные изъяты>82 ч. 

<

данные изъяты>83 ст. 

<

данные изъяты>84 Федерального закона от 

<

данные изъяты>85 № 

<

данные изъяты>86-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер его предупреждения.

В силу п. 

<

данные изъяты>87(

<

данные изъяты>88) ст. 

<

данные изъяты>89 Федерального закона от 

<

данные изъяты>90 № 

<

данные изъяты>91-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в здании с большим количеством посетителей, а также в здании образовательных организаций должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и последствий.

Согласно п. 

<

данные изъяты>92 СП 

<

данные изъяты>93. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

<

данные изъяты>94, утвержденного Приказом Минрегиона России от 

<

данные изъяты>95 № 

<

данные изъяты>96 для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования и их учащихся следует предусматривать на первом этаже помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации (вневедомственной охраны или в ситуационные центры «Службы 

<

данные изъяты>97»).

Указанный пункт СП 

<

данные изъяты>98 включен в Постановление Правительства от 

<

данные изъяты>99 № 

<

данные изъяты>100 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.

Как установлено в судебном заседании, прокуратурой 

<

данные изъяты> проведена проверка исполнения законодательства, в результате которой установлено, что что утвержденный паспорт безопасности ГБУ ДО СШ «Фортуна» не соответствует действительности в связи со сменой руководства данной спортивной школы ввиду чего подлежит актуализации.

Так, проверкой объекта спорта установлены следующие нарушения:

- не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 

<

данные изъяты>101, 

<

данные изъяты>102 и 

<

данные изъяты>103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте ( п. 

<

данные изъяты>104 Правил, п. 

<

данные изъяты>105 СП 

<

данные изъяты>106 от 

<

данные изъяты>107 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 

<

данные изъяты>108);

- руководитель организации не обеспечивает размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» (пп.

<

данные изъяты>109 п. 

<

данные изъяты>110 Правил);

- не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 

<

данные изъяты>111 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 

<

данные изъяты>112 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п.

<

данные изъяты>113 Правил);

- на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (пп.З п. 

<

данные изъяты>114 Правил);

- в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций (ч.

<

данные изъяты>115 ст. 

<

данные изъяты>116 Закона № 

<

данные изъяты>117-ФЗ);

- при установлении требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, на объекте защиты не храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (при установке противопожарной двери использована пена без подтверждения соответствующего предела огнестойкости) (п. 

<

данные изъяты>118 Правил);

- система автоматической пожарной сигнализации не формирует команду на отключение вентиляции (п. 

<

данные изъяты>119 Правил; п. 

<

данные изъяты>120 СП 

<

данные изъяты>121 от 

<

данные изъяты>122 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- в соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации не обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 

<

данные изъяты>123 Правил);

- на плане эвакуации не указаны места включения ручных пожарных извещателей, места размещения медицинских аптечек, всех огнетушителей, места отключения источников электроэнергии (п. п. 

<

данные изъяты>124.

<

данные изъяты>125 ГОСТ 

<

данные изъяты>126 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (далее - ГОСТ 

<

данные изъяты>127- 

<

данные изъяты>128);

- не выполнена привязка места размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане ("Вы находитесь здесь") в виде круга синего цвета размером от 

<

данные изъяты>129 до 

<

данные изъяты>130 мм. ( п. 

<

данные изъяты>131.

<

данные изъяты>132 ГОСТ 

<

данные изъяты>133);

- не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации (п. 

<

данные изъяты>134 Правил);

- настенные звуковые и речевые оповещатели расположены от потолка до верхней части оповещателей менее 

<

данные изъяты>135 мм. (п. 

<

данные изъяты>136 СП 

<

данные изъяты>137 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- в здании не во всех помещениях смонтирована автоматическая пожарная сигнализация (инвентарная, инвентарная № 

<

данные изъяты>138, пространство между АБК и спорт залом, служебное помещение АБК, путь эвакуации ведущий из спортзала наружу) ( п.

<

данные изъяты>139 СП 

<

данные изъяты>140);

- в спортзале, где имеется опасность механического повреждения извещателя пожарного, не предусмотрена защитная конструкция, предусмотренная ТД изготовителя извещателя (п. 

<

данные изъяты>141 СП 

<

данные изъяты>142);

- система пожарной сигнализации в помещениях объекта не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре (ч.

<

данные изъяты>143 ст.

<

данные изъяты>144 Закона №

<

данные изъяты>145-

<

данные изъяты>146);

- части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности (здание АБК от спортивного зала) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (стена и заполнение проемов) (п.

<

данные изъяты>147 СП 

<

данные изъяты>148);

- на путях эвакуации (в лестничных клетках, коридорах) не выполнено устройство аварийного освещения (п.

<

данные изъяты>149 СП 

<

данные изъяты>150).

Так по результатам ранее проведенной проверки прокуратурой города 

<

данные изъяты>151 в адрес директора МБУ ДО СШ «Фортуна» внесено представление № 

<

данные изъяты>152/

<

данные изъяты>153, которое рассмотрено. Вместе с тем, требования, изложенные в указанном представлении до настоящего времени частично не исполнены.

В целях унификации действующего законодательства положения ч. 

<

данные изъяты>154 ст. 

<

данные изъяты>155 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" устанавливают необходимость применения понятия "свод правил", принятых до его вступления в силу, которые должны применяться на обязательной основе для обеспечения требований безопасности зданий и сооружений.

В п. 

<

данные изъяты>156 свода правил "СП 

<

данные изъяты>157. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

<

данные изъяты>158" (утв. Приказом Минрегиона России от 

<

данные изъяты>159 N 

<

данные изъяты>160), указано, что для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования и их учащихся предусмотрено на первом этаже помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомственной охраны) или в ситуационные центры "Службы 

<

данные изъяты>161".

Как видно из приведенных выше норм, они содержат императивные предписания в отношении образовательных учреждений. Кроме того, при рассмотрении вопроса о необходимости соблюдения требований законодательства об антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, применяется системное толкование нормативных правовых актов Российской Федерации.

Суд считает, что осуществление деятельности учреждения, в отсутствие вышеуказанных мероприятий, не обеспечивает в полной мере исполнение требований действующего законодательства в области антитеррористической защищенности, может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, создает опасные условия для неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, нарушает их права и законные интересы, ставит под угрозу их безопасность.

С учетом изложенного, суд считает, что исковое заявление Прокурора 

<

данные изъяты> подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 

<

данные изъяты>162, 

<

данные изъяты>163, 

<

данные изъяты>164 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Прокурора 

<

данные изъяты> к МБУ ДО СШ "Фортуна" Администрации муниципального образования город-курорт Геленджик об устранении нарушений требований законодательства в сфере обеспечения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности зданий - удовлетворить.

Обязать администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик в течение 

<

данные изъяты>165 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу произвести финансирование МБУ ДО СШ «Фортуна» для проведения мероприятий по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности зданий, а именно:

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 

<

данные изъяты>166, 

<

данные изъяты>167 и 

<

данные изъяты>168 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;

- обеспечить размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;

- обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 

<

данные изъяты>169 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 

<

данные изъяты>170 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

- организовать кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости;

- обеспечить формирование системой автоматической пожарной сигнализации команды на отключение вентиляции;

- обеспечить указание на плане эвакуации мест включения ручных пожарных извещателей, места размещения медицинских аптечек, всех огнетушителей, места отключения источников электроэнергии;

выполнить привязку места размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане ("Вы находитесь здесь") в виде круга синего цвета размером от 

<

данные изъяты>171 до 

<

данные изъяты>172 мм.;

- обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации ;

- расположить настенные звуковые и речевые оповещатели в соответствии с требованиями законодательства;

- смонтировать во всех помещениях здания автоматической пожарной сигнализации (инвентарная, инвентарная № 

<

данные изъяты>173, пространство между АБК и спорт залом, служебное помещение АБК, путь эвакуации ведущий из спортзала наружу);

- в спортзале, где имеется опасность механического повреждения извещателя пожарного, обеспечить защитную конструкцию, предусмотренную ТД изготовителя извещателя;

- обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре системой пожарной сигнализации в помещениях объекта;

- разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (стена и заполнение проемов) части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности (здание АБК от спортивного зала);

- на путях эвакуации (в лестничных клетках, коридорах) выполнить устройство аварийного освещения.

Обязать МБУ ДО СШ «Фортуна» ИНН: 

<

данные изъяты>174 устранить нарушения действующего законодательства в сфере антитеррористической защищенности и пожарной безопасности зданий, а именно:

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 

<

данные изъяты>175, 

<

данные изъяты>176 и 

<

данные изъяты>177 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;

- обеспечить размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;

- обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 

<

данные изъяты>178 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 

<

данные изъяты>179 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

- организовать кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости;

- обеспечить формирование системой автоматической пожарной сигнализации команды на отключение вентиляции;

- обеспечить указание на плане эвакуации мест включения ручных пожарных извещателей, места размещения медицинских аптечек, всех огнетушителей, места отключения источников электроэнергии;

выполнить привязку места размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане ("Вы находитесь здесь") в виде круга синего цвета размером от 

<

данные изъяты>180 до 

<

данные изъяты>181 мм.;

- обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации ;

- расположить настенные звуковые и речевые оповещатели в соответствии с требованиями законодательства;

- смонтировать во всех помещениях здания автоматической пожарной сигнализации (инвентарная, инвентарная № 

<

данные изъяты>182, пространство между АБК и спорт залом, служебное помещение АБК, путь эвакуации ведущий из спортзала наружу);

- в спортзале, где имеется опасность механического повреждения извещателя пожарного, обеспечить защитную конструкцию, предусмотренную ТД изготовителя извещателя;

- обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре системой пожарной сигнализации в помещениях объекта;

- разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (стена и заполнение проемов) части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности (здание АБК от спортивного зала);

- на путях эвакуации (в лестничных клетках, коридорах) выполнить устройство аварийного освещения.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам 

<

данные изъяты>вого суда в течение 

<

данные изъяты>183 месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Геленджикский городской суд. 

Председательствующий:

Решение в окончательной форме изготовлено 

<

данные изъяты>184.