УИД 16RS0042-02-2024-001550-79

Дело № 1-569/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела

28 февраля 2024 года г. Набережные Челны

Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Адгамова И.Р., при секретаре Тимофеевой А.Р., с участием государственного обвинителя помощника прокурора города Набережные Челны ФИО1, подсудимого ФИО2, защитника Мухаметзянова А.А., потерпевшего Потерпевший №1, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, по которому

ФИО3, родившийся ... не судимый,

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО2 на основании приказа (распоряжения) генерального директора АО «...» ...6 о приеме работника на работу ... от ... принят на должность начальника участка в ИТР СМП в АО «...» ОГРН ....

Согласно удостоверению ..., выданному ... АНО ДПО «...», ФИО2, проведена внеочередная проверка знаний требований охраны труда по программе «Требования новых правил по охране труда» в объеме 40 часов.

Согласно удостоверению ..., выданному ... АНО ДПО «...», действительного до ..., ФИО2 прошел обучение безопасным методам и приемам работ на высоте, может быть допущен к работе на высоте с применением средств подмащивания, на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 метра и более, а также работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 метра и более, работы, выполняемые на расстоянии менее 2 метров от не ограждённых перепадов по высоте более 5 метров на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при защитных ограждений, составляющих менее 1,1 метра.

Согласно п. 1.2. должностной инструкции на начальника участка строительно-монтажного подразделения АО «...», утвержденной генеральный директором АО «...» ...6 в июле 2019 года (далее по тексту – должностная инструкция) начальник участка относится к категории руководителей.

Согласно п. 4.4. должностной инструкции начальник участка обязан инструктировать рабочих непосредственно на рабочем месте по безопасным методам выполнения работ.

Согласно п. 4.7. должностной инструкции начальник участка обязан контролировать состояние техники безопасности и принимать меры к устранению выявленных недостатков, нарушений правил производственной санитарии, соблюдение рабочими инструкций по охране труда.

Согласно п. 4.8. должностной инструкции начальник участка обязан обеспечивать соблюдение работниками производственной и трудовой дисциплины, вносить предложения о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей.

Согласно п. 4.9. должностной инструкции начальник участка обязан осуществлять контроль проведения на участке строительства мероприятий по инструктажу и соблюдению работниками требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

Согласно п. 4.19. должностной инструкции начальник участка обязан координировать процессы строительного производства на участке строительства.

Согласно п. 4.23. должностной инструкции начальник участка обязан обеспечивать рабочих соответствующими инструкциями.

Согласно п. 4.27. должностной инструкции начальник участка обязан обеспечивать в отношении подчиненных работников соблюдение трудового законодательства и законодательства об охране труда, создание условий труда, отвечающих установленным требованиям.

Согласно п. 4.28. должностной инструкции начальник участка обязан осуществлять допуск работников строительно-монтажного подразделения, работников подрядных организаций к работе на строительной площадке.

Согласно п. 1.1. инструкции ... по охране труда при работе на высоте, утвержденной техническим директором АО «...» Свидетель №4 ..., работами на высоте считаются все работы, которые выполняются на высоте от 1,5 до 5 м от поверхности грунта, перекрытия, или рабочего настила, над которыми производятся работы с монтажных приспособлений или непосредственно с элементов конструкций, оборудования, машин и механизмов, при их эксплуатации, монтаже и ремонте. 

Согласно п. 1.2. инструкции ... по охране труда при работе на высоте, утвержденной техническим директором АО «...» Свидетель №4 ..., к работам на высоте допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие медицинское заключение о допуске к работам на высоте, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности и получившие допуск к самостоятельной работе. 

Согласно п. 1.5. инструкции ... по охране труда при работе на высоте, утвержденной техническим директором АО «...» Свидетель №4 ..., контроль за состоянием средств подмащивания должен осуществляться лицами из числа ИТР, которые назначаются распоряжением по предприятию. 

Согласно п. 1.6. инструкции ... по охране труда при работе на высоте, утвержденной техническим директором АО «...» Свидетель №4 ..., работники всех специальностей для выполнения даже кратковременных работ на высоте с лестниц должны обеспечиваться предохранительными поясами и, при необходимости, защитными касками. Предохранительные пояса, выдаваемые рабочим, должны иметь бирки с отметкой об испытании.

Согласно п. 1.4. технологической карты на устройство строительных хомутовых лесов с земли для отделочных работ по фасаду здания, утвержденной техническим директором АО «...» Свидетель №4 ..., привязка технологической карты, являющейся согласно СНиП ...-85* составной частью проекта производства работ, к конкретным объектам и условиям производства работ состоит в уточнении объемов работ и данных потребности в трудовых и материально-технических ресурсах. 

Согласно п. 2.1. технологической карты на устройство строительных хомутовых лесов с земли для отделочных работ по фасаду здания, утвержденной техническим директором АО «...» Свидетель №4 ..., монтаж лесов производится под руководством производителя работ, ответственного за работы, для выполнения которых устанавливаются леса. Производитель работ, руководящий монтажом должен: - тщательно ознакомиться с проектом лесов; произвести приемку лесов для обслуживаемого объекта; - произвести инструктаж с рабочими по безопасным методам работы, о порядке и приемах монтажа лесов и их креплении к несущим элементам здания; проверить наличие допусков у рабочих, разрешающих им производство работ на высоте. 

Согласно п. 2.2. технологической карты на устройство строительных хомутовых лесов с земли для отделочных работ по фасаду здания, утвержденной техническим директором АО «...» Свидетель №4 ..., до начала работ по устройству лесов необходимо: ознакомить монтажников с проектом производства работ на установку лесов под роспись.

Согласно п.п. «а» п. 3. Приказа Министерства труда и социальной защиты России от ... ...н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» к работам на высоте относятся работы, при которых: существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе.

Согласно п. 4. Приказа Министерства труда и социальной защиты России от ... ...н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» работодатель, исходя из специфики своей деятельности и характеристик объекта, обязан в рамках процедуры управления профессиональными рисками системы управления охраной труда (далее - СУОТ) провести оценку профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника с высоты в соответствии с классификацией работ на высоте, указанной в пункте 3 Правил.

Согласно п. 13. Приказа Министерства труда и социальной защиты России от ... ...н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

Согласно п. 16. Приказа Министерства труда и социальной защиты России от ... ...н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работников:

а) допускаемых к работам на высоте впервые;

б) переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения;

Согласно п. 38. Приказа Министерства труда и социальной защиты России от ... ...н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» в целях предупреждения опасности падения конструкций, изделий или материалов с высоты при перемещении их грузоподъемным краном или при потере устойчивости в процессе их монтажа или складирования в проекте производства работ или технологической карте указываются:

а) средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, бетона и раствора с учетом характера перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ;

б) способы строповки, обеспечивающие подачу элементов в положение, соответствующее или близкое к проектному;

в) приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов конструкций;

г) порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования;

д) способы окончательного закрепления конструкций;

е) способы временного закрепления разбираемых элементов при демонтаже конструкций зданий и сооружений;

ж) способы удаления отходов и мусора;

з) защитные перекрытия (настилы) или козырьки при выполнении работ по одной вертикали.

Согласно п. 46. Приказа Министерства труда и социальной защиты России от ... ...н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ на высоте, обязано:

а) организовать разработку документации по охране труда при работах на высоте; плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; разработку, утверждение и введение в действие технологических карт на производство работ на высоте или проекте производства работ на высоте; оформление нарядов-допусков;

б) организовывать хранение, выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с указаниями эксплуатационной документации (инструкции) изготовителя, а также обеспечить своевременность их обслуживания, периодическую проверку, браковку;

в) организовать обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, периодической проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, стажировки, проведение соответствующих инструктажей по охране труда;

Согласно п. 195. Приказа Министерства труда и социальной защиты России от ... ...н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» рабочие места грузоподъемных механизмов, расположенные выше 5 м, должны обеспечиваться средствами эвакуации с высоты (средствами самоспасения), предусмотренными приложением N 10 к Правилам.

Согласно п. 257. Приказа Министерства труда и социальной защиты России от ... ...н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» выполнение работ по установке (подвеске) готовых водосточных желобов, воронок и труб, а также колпаков и зонтов на дымовых и вентиляционных трубах, по покрытию парапетов, отделке свесов следует производить со специальных подмостей, выпускных лесов, с самоподъемных люлек или автомобильных подъемников, а также с использованием систем канатного доступа.

Согласно ст. 214 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников. Работодатель обязан обеспечить: безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.

Таким образом, начальник участка строительно-монтажного подразделения АО «...» ФИО2 (далее по тексту – начальник участка) являлся лицом, постоянно осуществляющим функции руководства на участке строительно-монтажных работ, расположенном по адресу: ..., г. ...1, ..., наделенный в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, находящихся от него в должностной зависимости.

При этом ... в период времени с 07 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь на территории АО «...», расположенного по адресу: ..., г. ...1, ..., где находился участок выполнения строительно-монтажных работ, начальник участка ФИО2 будучи обученным требованиям охраны труда и правилам безопасности, заведомо зная, что действует небрежно, в нарушение п. 4.4., п. 4.7., п. 4.8., п. 4.9., п. 4.19., п. 4.23., п. 4.27., п. 4.28. своей должностной инструкции, согласно которым он обязан инструктировать рабочих непосредственно на рабочем месте по безопасным методам выполнения работ, контролировать состояние техники безопасности и принимать меры к устранению выявленных недостатков, нарушений правил, соблюдение рабочими инструкций по охране труда, осуществлять допуск работников строительно-монтажного подразделения, к работе на строительной площадке, осуществлять контроль проведения на участке строительства мероприятий по инструктажу и соблюдению работниками требований охраны труда, координировать процессы строительного производства на участке строительства, обеспечивать рабочих соответствующими инструкциями, осуществлять допуск работников строительно-монтажного подразделения к работе на строительной площадке; п. 1.2., п. 1.6., инструкции ... по охране труда при работе на высоте, согласно которой он обязан допускать к работам на высоте лиц, прошедших обучение и инструктаж по технике безопасности и получивших допуск к самостоятельной работе, обеспечивать работников предохранительными поясами; п. 2.1., п. 2.2., технологической карты на устройство строительных хомутовых лесов с земли для отделочных работ по фасаду здания, согласно которым он обязан руководить сборкой строительных лесов, либо назначить ответственного за работы, тщательно ознакомить работников с проектом лесов, произвести приемку лесов для обслуживаемого объекта, произвести инструктаж с рабочими по безопасным методам работы, о порядке и приемах монтажа лесов и их креплении к несущим элементам здания, проверить наличие допусков у рабочих, разрешающих им производство работ на высоте; п. 13., п. 16., п. 38., п. 46., Приказа Министерства труда и социальной защиты России от ... ...н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», согласно которого он обязан допускать работников выполняющих работы на высоте, имеющих квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, организовать до начала проведения работы обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работников, организовать разработку документации по охране труда при работах на высоте, разработку, утверждение и введение в действие технологических карт на производство работ на высоте или проект производства работ на высоте; оформление нарядов-допусков, не произвел оценку профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника с высоты в соответствии с классификацией работ на высоте, не оформив наряд-допуск на производство работ на высоте, относящихся к категории повышенной опасности, не ознакомив работников с технической картой и не разработав проект производства работ, не назначив ответственного руководителя работ из числа рабочих, лично дал задание будучи необученному электрогазосварщику АО «...» Потерпевший №1, не ознакомленному с правилами сборки и монтажа строительных лесов, выполнению работ на высоте, на выполнение строительно-монтажных работ по сборке строительных лесов и реконструкции здания общежития в том числе на высоте свыше 1,8 метра на вышеуказанном строительно-монтажном объекте, без организации до начала проведения работы на высоте обучения безопасным методам и приемам выполнения работ Потерпевший №1, самоустранился от руководства и контроля соблюдения требований безопасности строительно-монтажными работами, выполняемыми будучи необученным и не обладающим знаниями правил безопасности Потерпевший №1

В результате небрежных действий начальника строительно-монтажного подразделения АО «...» ФИО2 ... около 15 часов 30 минуты в ходе выполнения строительно-монтажных работ по сборке строительных лесов и реконструкции здания общежития, расположенного на территории АО «...», расположенного по адресу: ..., г. ...1, ..., вследствие производимых будучи необученным и не знающим правил сборки строительных лесов электрогазосварщиком Потерпевший №1 работ, в результате перемещения потерпевшим передвижного ножничного электроподъемника марки «SJY» с серийным ... (далее по тексту – электроподъемник) из цеха мелкоштучной продукции к зданию общежития, произошло самопроизвольное скатывание электроподъемника и сдавление туловища Потерпевший №1 перемещаемым им электроподъемником и металлической створкой въездных ворот в цех мелкоштучной продукции АО «...».

В результате нарушения правил требований безопасности допущенных начальником участка ФИО2, согласно заключению эксперта ... от ... Потерпевший №1 получены телесные повреждения в виде закрытых переломов ребер: справа 1,2 по лопаточной линии, 3,4 по задней подмышечной линии, 5 по средней подмышечной линии, 6 по передней подмышечной линии, слева 1,2 по околопозвоночной и средней подмышечной линиям, 3-6,8 по лопаточной и передней подмышечной линиям, 4 по лопаточной линии, 8-10 по лопаточной линиям, которые осложнились двусторонним пневмотораксом (скоплением воздуха в левой и правой плевральных полостях) и явились опасными для жизни человека, создающими непосредственную угрозу для жизни, и причинили тяжкий вред здоровью человека.

Причиной данного несчастного случая явились нарушения следующих нормативных актов, регламентирующих требования безопасности, допущенные начальником участка ФИО2:

- п. 1.2. должностной инструкции, согласно которому начальник участка относится к категории руководителей;

- п. 4.4. должностной инструкции, согласно которому начальник участка обязан инструктировать рабочих непосредственно на рабочем месте по безопасным методам выполнения работ;

- п. 4.7. должностной инструкции, согласно которому начальник участка обязан контролировать состояние техники безопасности и принимать меры к устранению выявленных недостатков, нарушений правил производственной санитарии, соблюдение рабочими инструкций по охране труда.

- п. 4.8. должностной инструкции, согласно которому начальник участка обязан обеспечивать соблюдение работниками производственной и трудовой дисциплины, вносить предложения о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей;

- п. 4.9. должностной инструкции, согласно которому начальник участка обязан осуществлять контроль проведения на участке строительства мероприятий по инструктажу и соблюдению работниками требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- п. 4.19. должностной инструкции, согласно которому начальник участка обязан координировать процессы строительного производства на участке строительства;

- п. 4.23. должностной инструкции, согласно которому начальник участка обязан обеспечивать рабочих соответствующими инструкциями;

- п. 4.27. должностной инструкции, согласно которому начальник участка обязан обеспечивать в отношении подчиненных работников соблюдение трудового законодательства и законодательства об охране труда, создание условий труда, отвечающих установленным требованиям;

- п. 4.28. должностной инструкции, согласно которому начальник участка обязан осуществлять допуск работников строительно-монтажного подразделения, работников подрядных организаций к работе на строительной площадке;

- п. 1.1. инструкции ... по охране труда, согласно которому работами на высоте считаются все работы, которые выполняются на высоте от 1,5 до 5 м от поверхности грунта, перекрытия, или рабочего настила, над которыми производятся работы с монтажных приспособлений или непосредственно с элементов конструкций, оборудования, машин и механизмов, при их эксплуатации, монтаже и ремонте; 

- п. 1.2. инструкции ... по охране труда, согласно которому к работам на высоте допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие медицинское заключение о допуске к работам на высоте, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности и получившие допуск к самостоятельной работе; 

- п. 1.5. инструкции ... по охране труда, согласно которому контроль за состоянием средств подмащивания должен осуществляться лицами из числа ИТР, которые назначаются распоряжением по предприятию. 

- п. 1.6 инструкции ... по охране труда, согласно которому работники всех специальностей для выполнения даже кратковременных работ на высоте с лестниц должны обеспечиваться предохранительными поясами и, при необходимости, защитными касками. Предохранительные пояса, выдаваемые рабочим, должны иметь бирки с отметкой об испытании.

- п. 1.4. технологической карты на устройство строительных хомутовых лесов с земли для отделочных работ по фасаду здания, согласно которому, привязка технологической карты, являющейся согласно СНиП ...-85* составной частью проекта производства работ, к конкретным объектам и условиям производства работ состоит в уточнении объемов работ и данных потребности в трудовых и материально-технических ресурсах; 

- п. 2.1 технологической карты на устройство строительных хомутовых лесов с земли для отделочных работ по фасаду здания, согласно которому, монтаж лесов производится под руководством производителя работ, ответственного за работы, для выполнения которых устанавливаются леса. Производитель работ, руководящий монтажом должен: - тщательно ознакомиться с проектом лесов; произвести приемку лесов для обслуживаемого объекта; - произвести инструктаж с рабочими по безопасным методам работы, о порядке и приемах монтажа лесов и их креплении к несущим элементам здания; проверить наличие допусков у рабочих, разрешающих им производство работ на высоте;

- п. 2.2. технологической карты на устройство строительных хомутовых лесов с земли для отделочных работ по фасаду здания, согласно которому, до начала работ по устройству лесов необходимо: ознакомить монтажников с проектом производства работ на установку лесов под роспись;

- п.п. «а» п. 3. Приказа Министерства труда и социальной защиты России от ... ...н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», согласно которому к работам на высоте относятся работы, при которых: существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе;

- п. 4. Приказа Министерства труда и социальной защиты России от ... ...н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», согласно которому работодатель, исходя из специфики своей деятельности и характеристик объекта, обязан в рамках процедуры управления профессиональными рисками системы управления охраной труда (далее - СУОТ) провести оценку профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника с высоты в соответствии с классификацией работ на высоте, указанной в пункте 3 Правил.

- п. 13. Приказа Министерства труда и социальной защиты России от ... ...н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», согласно которому работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

- п. 16. Приказа Министерства труда и социальной защиты России от ... ...н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», согласно которому работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работников:

а) допускаемых к работам на высоте впервые;

б) переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения;

- п. 38. Приказа Министерства труда и социальной защиты России от ... ...н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», согласно которому в целях предупреждения опасности падения конструкций, изделий или материалов с высоты при перемещении их грузоподъемным краном или при потере устойчивости в процессе их монтажа или складирования в проект производств работ или технологической карте указываются:

а) средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, бетона и раствора с учетом характера перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ;

б) способы строповки, обеспечивающие подачу элементов в положение, соответствующее или близкое к проектному;

в) приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов конструкций;

г) порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования;

д) способы окончательного закрепления конструкций;

е) способы временного закрепления разбираемых элементов при демонтаже конструкций зданий и сооружений;

ж) способы удаления отходов и мусора;

з) защитные перекрытия (настилы) или козырьки при выполнении работ по одной вертикали.

- п. 46. Приказа Министерства труда и социальной защиты России от ... ...н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», согласно которому должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ на высоте, обязано:

а) организовать разработку документации по охране труда при работах на высоте; плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; разработку, утверждение и введение в действие технологических карт на производство работ на высоте или проекте производства работ на высоте; оформление нарядов-допусков;

б) организовывать хранение, выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с указаниями эксплуатационной документации (инструкции) изготовителя, а также обеспечить своевременность их обслуживания, периодическую проверку, браковку;

в) организовать обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, периодической проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, стажировки, проведение соответствующих инструктажей по охране труда;

- п. 195. Приказа Министерства труда и социальной защиты России от ... ...н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», согласно которому рабочие места грузоподъемных механизмов, расположенные выше 5 м, должны обеспечиваться средствами эвакуации с высоты (средствами самоспасения), предусмотренными приложением N 10 к Правилам.

- п.п. «б» п. 209. Приказа Министерства труда и социальной защиты России от ... ...н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», согласно которому не допускается при работе грузоподъемными механизмами: поднимать, опускать, перемещать людей не предназначенными для этих целей грузоподъемными механизмами;

- ст. 214 Трудового кодекса РФ, согласно которой работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников. Работодатель обязан обеспечить: безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

Нарушив вышеуказанные правила безопасности, которые находятся в прямой причинной связи с наступившими последствиями, ФИО2 действовал небрежно, то есть не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий от своих деяний в виде причинения тяжкого вреда здоровью Потерпевший №1, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия.

Указанные действия ФИО2 органом предварительного следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, то есть нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Потерпевший Потерпевший №1 в подготовительной части судебного заседания заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО2 за наступившим примирением, в связи с тем, что причиненный вред полностью заглажен, подсудимый извинился перед потерпевшим, и он его простил.

Подсудимый ФИО2 и его защитник просили удовлетворить заявленное ходатайство, прокурор возражал по прекращению дела за примирением сторон. 

Рассматривая данное ходатайство, суд отмечает, что ФИО2 не судим, совершил деяние, отнесенное законом к преступлениям небольшой тяжести, причиненный своими действиями вред загладил, добровольно возместил причиненный вред, принес извинения потерпевшему, который его простил и заявил о прекращении уголовного дела за примирением сторон, поэтому суд считает возможным ходатайство удовлетворить и уголовное дело в соответствии со статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации прекратить в связи с примирением с потерпевшим.

Каких-либо препятствий, предусмотренных законом, для прекращения уголовного дела за примирением сторон по делу не имеется.

Доводы государственного обвинителя, возражавшего по прекращению уголовного дела за примирением сторон, не могут являться основанием для отказа в удовлетворении ходатайства потерпевшего Потерпевший №1

На основании изложенного и руководствуясь ст. 254 УПК РФ, суд

постановил:

уголовное дело в отношении ФИО3 обвиняемого по части 1 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации прекратить в связи с примирением его с потерпевшим, на основании статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: трудовую книжку на Потерпевший №1 № АТ-I ..., трудовой договор ... от ..., приказ ... от ..., инструкцию по охране труда для электрогазосварщика, трудовую книжку на ФИО2 № АТ-Ш ..., трудовой договор ... от ..., приказ о приеме на работу ... от ..., удостоверение ... на ФИО2, удостоверение ... на ФИО2, инструкцию ... по охране труда при работе на высоте, положение о системе управления охраной труда, технологическую карту на устройство строительных хомутовых лесов с земли для отделочных работ по фасаду здания, CD-R диск с записями – хранить в уголовном деле.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня вынесения.

Судья: подпись Адгамов И.Р.